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	编号
	产品名称
	尺寸(WxDxH)±5%
	技术参数
	数量
	单位
	参考图片

	1
	风幕机
须提供CCC认证证书
	1500*160*160
	1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。冷轧钢板外壳，厚度≥0.8mm,纯铜电机，功率≥220W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。
2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。
★3.投标供应商或所投产品生产厂家须提供CCC认证证书，并标注对应型号。
	8
	台
	[image: IMG_256]

	2
	风幕机
须提供CCC认证证书
	1800*160*160
	1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。冷轧钢板外壳，厚度≥0.8mm,纯铜电机，功率≥250W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。
2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。
★3.投标供应商或所投产品生产厂家须提供CCC认证证书，并标注对应型号。
	2
	台
	[image: IMG_257]

	3
	电子落地称
	称重150KG
	交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg，功率：≥200W，电压：220V。
	1
	台
	[image: IMG_258]

	4
	干手器
	156*176*207
	1、外壳PP材质外壳，一体成型，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干。
2、功率：≥1000W，电压：220V，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，圆形风孔，带降噪音园弧。
3、以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
★4、投标供应商或所投产品生产厂家须提供CCC认证证书，并标注对应型号。
	2
	台
	[image: IMG_259]

	5
	单通工作台
	1500*700*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用国产304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用304不锈钢Ф48mm≥1.2mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	1
	台
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	6
	单通工作台
	1500*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用国产304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用304不锈钢Ф48mm≥1.2mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	2
	台
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	7
	单通工作台
	1400*600*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用国产304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用304不锈钢Ф48mm≥1.2mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	21
	台
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	8
	单通工作台
	1100*600*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用国产304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用304不锈钢Ф48mm≥1.2mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	1
	台
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	9
	单通工作台
	1800*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用国产304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用304不锈钢Ф48mm≥1.2mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	5
	台
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	10
	大单星盆水池（池深400mm)
	1000*700*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
	[image: IMG_265]

	11
	大单星盆水池（池深400mm)
	1000*800*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	13
	台
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	12
	大单星盆水池（池深400mm)
	900*800*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	6
	台
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	13
	大单星盆水池（池深300mm)
	900*700*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
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	14
	大单星盆水池（池深300mm)
	700*800*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
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	15
	大单星盆水池（池深400mm)
	1000*1200*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
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	16
	大单星盆水池（池深400mm)
	1200*900*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
	[image: IMG_271]

	17
	单星盆水池（池深250mm)
	600*500*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	2
	台
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	18
	单星盆水池柜（池深300mm)
	700*700*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	4
	台
	[image: IMG_273]

	19
	右单星杀鱼台（池深400mm)
	1500*700*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	2
	台
	[image: IMG_274]

	20
	双星盆水池（池深400mm)
	1200*700*800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25*38方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×38不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
	1
	台
	[image: IMG_275]

	21
	活动双层平板工作台
	1800*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用Ф48mm≥1.2mm304不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	2
	台
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	22
	双层工作台
	1800*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用Ф48mm≥1.2mm304不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。（其中一台双层工作台用单层）
	21
	台
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	23
	双层工作台
	1300*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用Ф48mm≥1.2mm304不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	1
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	24
	双层工作台
	1200*800*800
	1.台面板采用304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋；
2.层板采用304，≥1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用Ф48mm≥1.2mm304不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4 面板下面加装防水≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	3
	台
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	25
	四层冲孔货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；
2、立柱采用φ48mm，≥1.2mm厚304不锈钢圆管；
3、条板采用≥1.2mm厚板。
4、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。
	8
	台
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	26
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；
2、立柱采用φ48mm，≥1.2mm厚不锈钢圆管；
3、条板采用≥1.2mm厚板。
4、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。
	24
	台
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	27
	四层栅格货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；
2、立柱采用φ48mm，≥1.2mm厚304不锈钢圆管；
3、条板采用≥1.2mm厚304不锈钢板。
4、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。
	12
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	28
	汤桶架
	1500*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；平板冲孔。
2、立柱采用φ48mm，≥1.2mm厚304不锈钢圆管；
3、条板采用≥1.2mm厚板。
4、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。
	4
	台
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	29
	六门更衣柜
	900*400*1800
	1.采用厚度≥0.6mm的优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；
2.表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑。
3.每个门均带独立锁、带挂衣杆。
4、侧板≥0.6mm，门板层板≥0.6mm；顶角钝化无毛刺；每格配可调节层板、可活动钢制挂衣杆；独立B级机械锁，不锈钢加厚铰链；底部可调防潮脚垫；符合GB/T3325‑2024；
	12
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	30
	洗手池（池深250mm)
	400*350*800
	1.面板不小于1.0mmSUS304拉丝不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.0mmSUS304拉丝不锈钢；
3.横撑25方管不小于1.0mm304不锈钢；
4.脚通φ38×不小于1.0㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.0mmSUS304不锈钢；
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	31
	保鲜库（冷库设计温度：-5℃~8℃）
	2700*3500*2200
	1、材质全部是304
冷藏库板厚度≥100mm
冷冻库板厚度≥150mm，冷凝方式：风冷室外机组，380V三相供电；采用环保制冷剂（R404A/R507），不使用淘汰制冷剂。
压缩机：涡旋式压缩机；冷藏、冷冻两套独立制冷系统，互不干扰。冷冻库采用热氟自动融霜，减少人工除霜，适合食堂高频开关门工况。性能验收指标：空载环境温度32℃条件下：
冷冻库降至‑18℃时间≤12小时；冷藏库降到0‑5℃≤6小时；完成后连续72小时空载试运行温度稳定达标。
2、冷库门为尺寸为：800×1900H/mm。库门装有可由内部打开的安全锁，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁，门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁；门套均采用不锈钢材质，置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。
3、要求冷库灯为低温全防水节能LED冷库灯，防水等级必须达到IP68，。
4、全封闭涡旋箱式集成机组，整体设计，系统集成，金色亲水铝箔翅片，高效散热结构，9.52mm双排内螺纹管，易于清洁的散热片和过滤网。智能主控板+数字电量表，能全面检测机组运行状态，内置膨胀阀控制、风速调节以及自适应控制算法。内置冷凝二次过冷器，保证高温环境下，可靠高效制冷。采用可变速风冷式冷凝器，100步分级控制，压力控制在±0.5，保证冬季低温和夏季高温可靠运行。采用高低压数字传感器，响应速度快，精度比机械表提高50%。带门开关检测和控制门开关联动控制，门未关报警，规范冷库使用。
5、冷库机组含有智能管理云平台化，可以通过手机app远程控制，通过云平台和大数据实现冷库的节能运行，对冷库状态一键诊断，提前发现问题，避免带障运行，远程控制，参数设置，远程数据查看，带能耗统计与分析，每日使用电量、制冷时长、化霜次数和时长，内置通讯联网模块，系统免费，内含5年通讯资费，可开发接入端口接入物联网，数据共享；提供对应展示文件和教学视频。
6、 采用吊顶式冷量型冷风机，内置智能化霜监测模块，实现有霜化霜，无霜不化，化霜能耗降低50%。风机冷凝器采用金色亲水铝箔翅片，防水防潮电机；壳体采用镀锌钢板涂塑防腐处理。
▲7、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：冷库库板材质须为硬质聚异氰脲酸酯手工挂钩夹芯板，库板夹芯层，防火等级达到B1级(难燃);检测须依据GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》及GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》进行，sB1试验600s内燃烧增长速度(FiGRA)符合B1级限值要求(250W/s)，且无燃烧滴落物或微粒(do)，提供检测报告。
▲8、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：库板金属材料食品接触产品安全认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
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	32
	冷冻库（冷库设计温度：-18℃~0℃）
	3500*2100*2200
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	平板推车
	850*600*800
	1、材料采用304#不锈钢砂纹板制作，支撑板不小于1.0mm厚；
2、主管采用38*38不小于1.2m304m不锈钢结构管焊接；
3、配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向),连优质轴承。
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	米面架
	1200*500*200
	1、框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.2mm厚；
2、横柱用38×25×0.8mm厚304不锈钢；
3、立柱采用38×38×1.2mm厚304不锈钢；
4、配置塑胶脚垫。
5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
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	洗米机
	100KG
	采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm.
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	四门高身柜
	1220*710*1950
	电压：220V，功率：≥0.395kw容量：≥900L，冷藏容积≥450L，冷冻容积≥450L，；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃冷冻0℃～-18℃。
1、板材内箱无磁不锈钢板，前面板无磁不锈钢板，门面板无磁不锈钢板，外侧板无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；
2、釆用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可主体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修。
3、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；
4、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；
5、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；
6、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；
7、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜；
8、采用环戊烷C5H10环保发泡材料；
9、接线采用JST端子插接
10、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置釆用护缆套进行保护，避免岀现电器安全。                       
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	四门保洁柜
	1200*500*1800
	1、主材采用304不锈钢制作；
2、台面304不锈钢厚度≥1.0mm；
3、下层、侧板板304不锈钢厚度≥1.0mm,并用≥1.0mm厚304不锈钢板折成加强筋加固；
4、脚管采用Ф48≥1.0mm厚304不锈钢圆管；
5、配置不锈钢可调子弹脚。
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	冷藏操作台
	1800*800*800
	电压：220V，功率：≥0.20kw容量：≥400L；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃
1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；
2、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；
3、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；
4、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；
5、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；
6、采用环戊烷C5H10环保发泡材料；
7、接线采用JST端子插接
8、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置釆用护缆套进行保护，避免岀现电器安全。
9、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。
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	39
	绞切三用机
	650*560*770
	1、电机功率：2200W 220V/50HZ
2、转速：切片137r/min 绞肉191r/min
3、外壳全不锈钢制作，内置2.2KW国标电机一台，配备齿轮箱减速，两个离合旋钮分别控制绞肉切肉刀头，绞肉和切肉机头可同时运。
4、机头可拆卸，无需日洗，冷藏放置，清洗方便。机盖可抬头，气缸升降，符合人体工程学。抬头断电保护，保证安全生产。接触食品部分均由优质不锈钢制作满足食品安全需求。肉片厚度可定制。
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	40
	洗地龙头
	10m
	1.耐压≥2mpa爆破测试，≥0.1mpa测试每分钟出水≥4.5L，碳钢静电喷涂圆形敞开式，≥10M黑色钢丝液压管。
2、SUS304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。
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	刀具砧板消毒柜
	1200*660*1800
	1、内外胆采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带可视玻璃。
2、对刀具粘板功能性设备，360度循环高温消毒，配自动控温和时间调节器。
3、功率：≥2350W，电压：220V。
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	42
	双门立式高温烘干蒸汽消毒柜（智控款）
	1310*680*1950
	1、额定总功率6.5KW，其中：蒸汽功率3.5KW，烘干功率3KW。
2、采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏。微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护。干湿分离，不挑餐具材质。触屏控制温度、时间、实时状态显示；蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时，定温，自带记忆功能。
3、自动进水，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车。 
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	43
	定制高温智控热风循环消毒房
	4400*3000*2400
	一、功能--1、高温热风消毒（干式物理消毒）。2、餐具及用具高温烘干。3、餐具及用具存放期间灭菌保管。4、智能化控制。
二、原理——高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒方式。
三、升温时间——1、Rt℃15～125℃约需45分钟。（空库工况）
四、库体部分：
1、消毒房库体：库体内外壁均采用SUS304/0.7MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重120G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。库体顶部配置耐高温防爆灯。
2、消毒房顶板：体内外壁均采用SUS304/0.7MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重120G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。
3、耐高温专用门：门内外壁均采用SUS304/1.0MM优质不锈钢板材，中间为双层钢化玻璃，可耐温300度，门口四周E型耐高温硅胶密封处理，防火等级A级。门尺寸：1200*2000mm
4、底板：采用2MM/304不锈钢压花板，防止湿滑，更加人性化
5、消毒房四周用铝型材1.5MM厚度规格100圆弧立柱加固，顶部及底全部用1.5MM规格50*100的铝卡槽固定。使消毒房整体更牢固美观。
五、加温加热系统：
1)热风系统结构：为强对流热风循环结构模式。
2)加热器：不锈钢翅片加热管，精密螺旋纹，发热均匀。加热快，能效高。电压/功率：380V/18KW/每组
3)运行风机：风机采用耐高温离心风机，耐高温为300℃，并加装风机罩壳。风量为2100-2900m³/H，转速2800r/min，电压/功率：380V/1.5KW。
4)出风口：采用优质耐高温不锈钢板冲压定制而成。保证最大的进风量
六、智能控制系统：控制箱面板为PLC触摸屏控制，风机加热启动停止等操作按钮，库体上方装有液晶显示屏。操作方便，消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。
智能监测与故障预警+远程管控    
自带故障自动监测，实时发现设备异常，中文显示报警信息，无需专业知识即可快速排查处理，提高运维效率。
远程管控：手机可查实时状态、接收故障推送、统计工作数据，方便远程管理；离线无外网也能正常使用，不耽误工作。
七、烘干系统——1、对用具进行烘干；2、循环风机延时工作15分钟以上，保护加热器和对内部进行有效降温。
八、用具灭菌保管系统——1、器具保存期间，对库内环境空气进行灭菌处理。2、当进入保管阶段后，解决餐具在存放期间的细菌滋生繁殖问题。3、0-48小时灭菌保管。
九、安全保护系统——1、超温报警；2、加热器保护；3、电源故障保护: 4、电机故障报警等；5、风机反转保护；6，人员被锁内部应急报警；7、消毒房须在全国消毒产品网上备案信息服务平台能查询。
▲、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：依据GB/T2423.16-2022《环境实验第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉》长霉为0级的检测报告；
▲、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：消毒后餐具未检出：阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌，游离氯≤0.003及48H灭菌保管后检测的检测报告。
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	44
	食品消毒清洗机
	1200*800*800
	1、采用气泡发生装置，翻滚洗涤，可有效去除农残，具有节水节能功效。
2、采用优质304不锈钢板厚不小于1.0mm制作。电压：380V，功率：≥9KW
3、高浓度的臭氧融入水中，确保臭氧消毒效果，采用高强度高效果紫外线杀菌技术，确保最大限度杀死有害菌和降解农药残留；采用活性碳过滤技术，可以使用水重复循环使用，而使水保持清新；多重水冲洗系统，可以实现对食品的全方位清洗，清洗效果更佳，效率更高。
4、配可调节子弹脚。
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	45
	全能切菜机
	1200*530*1280
	电源电压：220V/50HZ 
电机功率：≥1.5KW
生产能力：300-1000KG/H
叶菜切段规格：1-60mm(可调)
传送带宽：≥120mm  机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料
球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)
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	双头煲仔炉
	400*1250*800
	1、采用304不锈钢1.2板厚制作。
2、特制一体拉伸炉头直径200mm。
3、测板高度200mm背板高度150mm。
4、子弹脚直径38mm
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	燃气夹层锅
	500L
	1.外壳采用优质不锈钢≥3.0mm 焊接成型，内胆304厚度≥4.0mm 钢材一次拉伸成型。
2.配有安全阀，圆形立体炉头，每小时用气量 4m3 ／小时，15 铜制进气阀门、铜制万向节，可摇摆，带有点火枪，输水器、齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204 轴承、p210 轴承。
3.全钢架体、带有防控开关、配耐高温双层隔热棉。
4.带自动熄火保护。
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	炉拼台
	400*1250*800+450
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板≥1.0mm厚、侧板≥1.0mm厚；置高450mm不锈钢后挡炉背板；
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
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	节能单头大锅灶
	1100*1250*800+450
	1、正面设防爆耐高温钢化玻璃，炉膛为框架铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火。
2、具备熄火保护功能；配套风气联动装置；
3、炉体外表面及台面采用304不锈钢板，台面下嵌不小于10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）。4、台面厚度不小于1.5mm304不锈钢，后靠及顶板厚度不小于不小于1.0mm厚304不锈钢，前面板及左右侧板不小于不小于1.0mm304不锈钢；
5、炉架采用38×38mm304不锈钢方管；炉腿采用50×50mm304不锈钢方管，厚度不小于1.5mm，配4只重力调节脚。
6、 炉体后靠双摇摆龙头，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。
7、配置余热回收装置，采用食品级不锈钢304制造，外形尺寸≥400*140*500mm 。
8、具有一级能效。
9、配翻边锅一口。
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	50
	节能单头单尾炒灶
	1100*1250*800+450
	1、正面设防爆耐高温钢化玻璃，炉膛为框架铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；
2、具备熄火保护功能；配套风气联动装置；
3、炉体外表面及台面采用304不锈钢板，台面下嵌不小于10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）。4、台面厚度不小于1.5mm304不锈钢，后靠及顶板厚度不小于1.0mm厚304不锈钢，前面板及左右侧板不小于1.0mm304不锈钢；
5、炉架采用38×38mm304不锈钢方管；炉腿采用50×50mm304不锈钢方管，厚度不小于1.5mm，配4只重力调节脚。
6、炉体后靠双摇摆龙头，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。
7、配置余热回收装置，采用食品级不锈钢304制造，外形尺寸≥400*140*500mm。
8、具有一节能效。 
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	51
	余热回收系统
	
	实现余热回收使生活用水加温使用的所有辅材，含不小于1T304不锈钢双层水箱。
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	52
	厨房灭火系统
	双瓶组
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：29kg
3、联动性能，自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s。
▲4、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：具有压力观察口的型式试验报告。
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	53
	单门保温车（热）
	900*750*1740
	1、内设双热风机送风加热，带来30~80°C热度，保温温度更均匀。
2、11层大容量，轻松满足30多道菜。
3、采用201不锈钢厚度1.0mm制作，热风循环加热方式，16A插头，220V、2500W~3000W。
4、控制方式：机械旋转按钮
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	54
	灶封板
	/
	采用304不锈钢管不小于1.0mm制作。
	66.93
	m²
	

	55
	24盘燃气蒸柜
	24盘
	1: 采用优质304材质，厚度≥1.0不锈钢材质制作。                       
2: 门板使用高密度保温材料。           
3: 优质硅胶密封，密封性能稳定。                      
4: 微电脑智能控制，可实现定时定温                            
5：电子、机械式多重超压安全保护；                            
6：2组蒸汽发生器配置锅炉式水箱。                             
7：内置2组全自动燃烧机，安全可靠。                             
8: 具有熄火保护、缺水保护、过热保护，超压保护功能                          
9: 电源：220v100w                      
10:燃气功率：20*2KW.热效率：≥92%                                                                  11：耗气量：天然气：4立方                  
本产品优点：无火排，引风机和风压开关。运行高效稳定，水箱不易堆积水沟。维修保养方便，故障率低，具有一级能效。
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	56
	12盘燃气蒸柜
	12盘
	1、采用304不锈钢优质板材制作，板材厚度≥0.8MM包括内部全不锈钢加强。
2、箱体任何部位都用吸铁石测试无磁，保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。
3、配备熄火保护装置。安全可靠。
4、自动进水功能·浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时30公斤，既安全节能、食物口感更佳。
5、柜体保温层采用高密度保温材料，不使用发泡工艺保温，燃气炉头侧向前置燃烧，保证长期使用维护方便。使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。保温性能优良，安全节能。"燃烧器采用铸铁铸造炉头，不得使用民用火排。
6、具有电子点火，熄火保护功能。隔条50%防脱落，符合国家标准。
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	57
	30盘推车电蒸柜
	30盘
	1：整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体≥1.0mm 门板≥1.0mm  配玻璃门，整机箱体保温性能优异，不烫手，优质硅胶密封，密封性能稳定；
2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温；电子、机械式多重超压安全保护；工业级门铰链，使用安全可靠，蒸汽发生器配置锅炉式水箱，配缺水保护、超压保护、防负压等功能，安全可靠。
3、功率≥30KW，电压；380V。进水口：DN15。
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	58
	蒸饭盘
	400*600
	采用304不锈钢≥1.0mm厚。（其中20个事带孔蒸饭盘）
	146
	个
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	59
	饼盘车
	24盆
	1、主材采用SUS304不锈钢制作；
2、L片厚度为≥1.5mm304不锈钢；
3、脚管采用38*38*1.0mm304不锈钢方通；
4、配静音万向轮，带刹车。
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	60
	二十六盆醒发箱
	26盘
	1、内胆：食品级304不锈钢，板材厚度≥0.8mm；外壳不锈钢≥0.6mm，箱门双层中空钢化玻璃可视窗，配置热风循环系统，供水方式：自动进水+内置大容量水箱双模式，可接自来水，停水也可水箱工作；带缺水保护、防干烧报警。
2、输入电源：220V~
额定功率：≥2.8KW额定频率：50Hz.
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	61
	压面机
	350型
	1、生产能力：25-30Kg/h；
2、轧辊：304食品级不锈钢，带正反转。整机台面、机架与面团接触部分全部304不锈钢，板材厚度≥0.8mm；外壳防护不锈钢≥0.6mm。进料挡板、接面盘均为食品级304不锈钢。齿轮、传动机构内置封闭。配置急停按钮；开盖断电安全保护，打开防护罩设备自动停机，电机全铜国标电机，耐高温，长时间连续工作不发烫。
漏电保护、可靠接地；线路全部阻燃护套布线。操作按钮防水防面粉。
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	62
	双动双速和面机
	30L
	
1、料桶容积：30L。
2、功率：≥1.1kW
3、电压：220-240V/50Hz
4、本系列产品属双动、无级调速、可抬头型和面机，机体采用钢结构内外皆喷塑处理，优质不锈钢和面桶、勾及防护罩，可快速卸或装和面桶，动力系统使用了最新研发的大扭矩变频调速电机，更适应各种和面作业场景。和面桶、螺旋搅拌钩必须食品级304不锈钢，壁厚≥1.2mm，金属安全防护网罩，防护网抬起立即断电停机，双动双速=钩子转+桶也转
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	63
	双缸四筛电炸炉
	800*830*1080
	1、面板304材质，厚≥1.2mm ,旋钮为压铸合金成型，一体式拉伸台面，干净美观，易于清洁，炸缸采用大V形设计，底部有冷油区，防止食物残渣因温度过高而导致的油品变质，延长油的使用时间和周期，操作简单，整机通过食品接触认证。
2、功率：≥10KW*2，电压：380V，容量：≥30L*2。
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	64
	电饼铛
	60型
	1、工作温度：50℃-300℃ ，采用铝盘加热，机械控温。
2、不锈钢机身1.0mm厚，装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃，大面积封闭加热，机械控温，快速升温，温度误差小，节能环保，降低能耗，电饼铛内胆采用铝合金制作，升温快，加热均匀，不黏附，容易脱模，油烟少，电功率：5KW380V/220V
直径：50CM
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	65
	炉拼台
	400*1100*800+450
	1、优质304不锈钢磨砂板，面板≥1.0mm厚、侧板≥1.0mm厚；
2、置高450mm304不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.0mm304不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm304不锈钢管连可调节高度子弹脚。
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	66
	电磁单头单尾小炒炉
	1000*1100*800+400
	1、规格：≧1000*1100*（800+400）mm；
2、额定电压、功率：380V~、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；
3、锅具：双耳50小炒锅：1个，直径≧500mm，深≧160mm；锅具净重，≧2.35kg；容量，≧17L；
        小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：≧Ф（D330~d240）*h150mm，容量：约10L
4、锅具材质：双耳50小炒锅：采用≧厚1.2~1.5mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；
            小炒灶用尾撑锅：采用≧厚1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作；
5、进水∶1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；
B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；
7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；
▲8、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：整机有食品接触卫生认证证书；
▲9、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：中国节能产品认证证书和依据GB/T39560系列（包含但不限GB/T39560.301-2020、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011、GB/T 26572-2011《第1号修改单》标准的有害物质限制使用认证证书；
▲10、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：依据GB/T4706.1-2024（或GB4706.1-2005)、GB/T4706.52-2024（或GB4706.52-2008)标准的产品认证证书和依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的防腐蚀性能认证证书；
【以上8~10项证明材料需全部提供齐全方可认定为符合质量指标要求，投标时所提供相关认证证书需依法具有以对应标准为认证依据的独立认证规则，所投符合质量要求的同一制造商（生产厂家）的产品整机及所配与食品直接接触相关主要部件的名称和型号需在相关证书附录清单中以予佐证，相关证书需提供与本案相关关键页及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上（其中证书状态为“有效”）的查询结果截图（带网址或网页），否则视为负偏离】  
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	67
	电磁单头蒸撑炉
	1000*1100*800+450
	选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板1.0mm，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚）。380V/20KW
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	68
	柜式五格保温售饭柜
	1800*700*800
	1、电压：220v
2、功率：≥3kw
3、规格：台面、水浴内胆（水槽）：食品级304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，整板折弯，支脚：Φ51mm不锈钢圆管，可调节子弹脚。数显温控面板，温度可调范围30‑85℃；必须具备缺水防干烧保护。下方柜式储物双滑门。
4、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
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	69
	份数盘连盖
	一份之一
	采用304不锈钢≥1.0mm制作，15cm深。
	225
	个
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	70
	食品留样柜
	550*550*1850
	1、有效容积≥250L,双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,带锁，配四只移动万向轮
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	71
	挂衣钩
	410*45*50
	主材采用SUS304不锈钢制作
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	72
	全自动长龙式洗碗机
	3500*830*1550
	（1）最大洗涤速度（履带速度）：≥1.6米/分钟（5100碟/小时，8寸碟计算）；
（2）机器总功率：≤60kW；
（3）功能区块：入口区机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm；入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角，符合HACCP要求*入口配备感应传感器，自动检测餐具，操作更加方面。
（4）功能区块：主洗区清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L，清洗温度：55~60℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，清洁时装卸更加便捷，降低操作人员操作的复杂程度，洗臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。洗臂数量≥上4根/组，下4根/组。
（5）功能区块：双喷淋区*喷淋臂：含预喷淋臂，其材料必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。 喷淋温度≥82℃（当进水温度为10℃时实测） 耗水量≤350L  喷淋温度≥82℃  加热功率≤30kW；双道喷淋节能系统，预喷淋流量更大，清洁效果更佳，在降低水消耗量的同时，有效提升喷淋效果；
（6）功能区块：出口区机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm   功能部分：出口区四周围边可拆，易于清洁，不留卫生死角，符合HACCP要求；洗臂、喷淋臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。
（7）传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用；机身304不锈钢
（8）控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作*手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动档位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便*升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。
（9）、设备材质304不锈钢，厚度≥1.0mm。
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	73
	双层保温桶
	70L
	1.外壳、内胆均采用SUS304不锈钢制作，内壁一体拉伸，无焊接，70L，无龙头，带把手款。
	9
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	74
	电热水器（政府强制采购产品）
	120L
	储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm
圆筒型；能效等级：≥二级。额定功率：≥3000W，220V
机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。
容量：≥120L
防水等级：≥IPX4
加热方式：双管加热。
★投标时投标供应商或所投产品生产厂家须提供本产品国家强制CCC认证，并标注对应型号； 
节能产品认证证书并标注对应型号。否则做无效标处理。
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	75
	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	19000*1300*780
	1、设备304不锈钢，厚度≥1.0mm集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。
2、设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。                                                                    3、设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。
4、高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示;自带缺相检测，可调节过载保护; AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。
5、烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离；                                                                                                                                                   6、后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过两组高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上；                                                                                7、最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 
8、七重油烟分离矩阵：初效滤网→导流板→离心分离→静电吸附→活性炭过滤→空气导流，油烟颗粒物拦截率达≥ 90%。
9、电场采用不锈钢材质，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。
▲10、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：依据GB/T39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》产品标准，符合认证实施规则要求，提供电器电磁辐射产品认证证书，提供“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。
▲11、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T20854-2025认证标准，符合防腐蚀性能评级:10级，提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，提供“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。
▲12、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：依据 GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》，采用时域评估法测量，测量频率为10Hz至400kHz，最终的加权结果Wn不应超过100%。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。
	24.83
	平方
	[image: IMG_328]

	76
	集气罩
	12360*1300*500 
8000*1000*500
	1、采用304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于1.0MM，滤油板0.8MM；主体方形立体设计；
2、加强筋及支架厚度不小于1.0MM；
	24
	平方
	[image: IMG_329]

	77
	4#轴流风机
	220V/0.55KW
	铜芯，全国联保
	2
	台
	[image: IMG_330]

	78
	低噪音高压柜式风机
	11KW
	1、外壳采用不小于1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；
2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；
电机：纯铜芯国标电机；
叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度不小于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，，
风机设有检修门，方便日后维护； 
底部自带槽钢支架，便于安装。
▲3、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：产品依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016认证标准，符合《金属厨房用品防腐蚀性能认证实施规则》要求防腐蚀性能评级:10级，提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，提供“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。
▲4、投标供应商或所投产品生产厂家须提供：所投产品外壳依据GB/T 17897-2016 标准开展点腐蚀试验，试验溶液为6% FeCl₃溶液，试验时间不少于70h，实测腐蚀速率≤13.2 g/(m²·h)，试验数据真实有效。提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。                                                                              
	1
	台
	[image: IMG_331]

	79
	低噪音高压柜式风机
	15KW
	
	1
	台
	

	80
	排烟新风管道
	400*400/800*800
	采用304不锈钢不小于1.0mm板制作
	370
	平方
	[image: IMG_332]

	81
	弯头
	定制
	采用304不锈钢不小于1.0mm板制作
	2
	个
	[image: IMG_333]

	82
	减震器
	称重150KG
	采用国标槽钢制作，起到固定减震作用
	2
	套
	[image: IMG_334]

	83
	百叶窗
	定制
	采用铝合金不小于1.0mm板制作
	1
	个
	[image: IMG_335]

	84
	风机支架
	定制
	采用国标3#角钢，估计现场及风机配套尺寸制作。
	2
	套
	[image: IMG_336]

	85
	直饮机
	双温
	电源：220V 额定功率≥2KW
水胆容量：≥13升                                         
供水量：开水≥20L/H，温开水≥80L/H                                         
净水装置：高精高效二级过滤（PP棉+活性炭）                                                                                                
出水方式：一开一温开水
1、一开一温水，高低高头设计，满足开水瓶取水,                                                                 
2、整机采用不锈钢材质。正面黑钛防污，防指纹板。
3、节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 ≥80%以上，水温可调控不采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。微电脑控制，显示时间 ，可定水不开不出水，达到国家饮用水标准
4、智能芯片，具有开水锁和定时开关机功能
5、智能无菌，定时对设备的管路及龙头高温消毒
6、智能保鲜，对设备的隔夜水自动定时排空，保证水质的新鲜
7、智能换芯，对设备的过滤滤芯进行识别，保证原厂高品质滤芯的使用，对饮水设备的过滤效果进行识别，自动提醒滤芯使用状况，吸附余氯的效果是普通滤芯的五倍以上.                                  
	2
	台
	[image: IMG_337]

	86
	洗碗机全自动分配器
	厂标
	自动分配洗碗机专用清洁剂和催干剂
	2
	台
	[image: IMG_338]

	87
	洗碗机机用液
	20L/桶
	洗涤剂：本品全新配方呈碱性，含税处理剂和污垢控制剂，浓缩型清洁剂，去污力，去除食物残渣，污渍及油脂。                               
规格：每桶20L。 外观：红色或无色透明液体  总活性物含量≥10%。PH值（1%水溶性）：≥12.  活碱：10.5±5.漂洗性：易清洗。溶解性：全溶。相对密度：1.23±0.005.保质期：2年   容量：≥20L  
催干剂：由表面活性剂复配而成，浓缩高效，提高洗碗机工作效率，通过降低水的表面张力，师喷淋后的餐具形成无水渍，催干、消毒一次完成。催干剂必须与洗涤剂配合使用。                                         规格：每桶20L。外观：清澈的蓝色液体。总活性物含量≥12%，PH值：3~7.溶解性：全溶。相对密度：1.0575±0.005 质保期：2年。容量：≥20L 
	10
	组
	[image: IMG_339]

	88
	灭蝇灯（半球形）
	20W
	1、电压：220V，功率：≥20W
2、灯管：≥2*10W紫外线灯管
3、覆盖面积40m²~50m²。
	13
	台
	[image: IMG_340]

	89
	紫外线消毒灯
	30W
	220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。≥30W，灯管支架可调角度：0-180度。
	28
	台
	[image: IMG_341]

	90
	挡鼠板
	定制
	采用304不锈钢板不小于1.0mm制作。
	4
	块
	[image: IMG_342]

	91
	双层送餐车
	900*600*850
	1.台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
2.层板采用国产304，不小于1.0mm不锈钢板；
3.台脚采用38mm，≥1.0mm304不锈钢方管,配可调性不锈钢子弹脚；
4.面板下面加装防水不小于≥18mm木工板。
5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
6、餐车的上下两层需要带小孔自然排水，上层与下层的孔位置对应。
	10
	台
	[image: IMG_343]

	92
	五格餐盘
	365*260*30
	食品级304不锈钢≥1.0mm厚。
	1000
	个
	[image: IMG_344]

	93
	小厨宝（政府强制采购产品）
	355*355*325
	1: 储水式电热水器， ≥15升容量。
2：能效等级：二级。
3、材质：PP材质
★投标时投标供应商或所投产品生产厂家须提供本产品国家强制CCC认证，并标注对应型号； 
节能产品认证证书并标注对应型号。否则做无效标处理。
	6
	台
	[image: IMG_345]

	94
	双层四盘烤箱
	双层四盘
	1、机身正面不锈钢板材，内膛选用加厚镀铝板板材，耐高温、抗腐蚀。                           
2、微电脑控制系统，定时定温。                                                    3、上下火温度能单独控制，满足不同产品的烘烤要求，提高出品率。                                 4、优质远红外发热管，科学排布，均匀受热。
5、双层耐高温玻璃及防烫把手，有效保证使用人员的安全。                                        
6、电压/功率/频率:380v/12.8kw/50hz                                                                                             7、烤盘尺寸mm：400*600                                                                                                        8、摆盘方式：竖放                                                                                                                    9、开门方式：下拉式                                                                                                                     
	1
	台
	[image: IMG_346]

	95
	拖把清洗池
	1200*500*500+800
	1.面板不小于1.2mmSUS304不锈钢；
2.星盆斗为不小于1.2mmSUS304不锈钢；
3.横撑25方管不小于1.2mm304不锈钢；
4.脚采用38×不小于1.2㎜304不锈钢，配不锈钢可调子弹脚；
5.加强筋采用不小于1.2mmSUS304不锈钢；
6、304不锈钢圆管带挂钩
	5
	台
	[image: IMG_347]

	96
	吹地机
	400*450*700
	额定功率：≥1000W，纯铜离心电机，支持长时间连续运行，具备过热自动断电保护功能，风量三档可调，外壳：高密度PE加厚工程塑料，配置伸缩拉杆+耐磨橡胶万向轮，带防滑支撑脚垫；电源线一定要≥8米
	4
	台
	[image: IMG_348]

	97
	感应水龙头（政府强制采购产品）
	冷热混水型
	1.外形尺寸：190*320(mm)±5%    
2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V  50/60Hz；    
3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；
4.开孔径：32mm；   
5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 
6. 接水口口径为1/2"外螺纹； 
★投标供应商或所投产品生产厂家须提供：所投水龙头须提供有效期内的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。               
	3
	个
	[image: IMG_349]

	98
	水龙头（政府强制采购产品）
	冷热混水型
	1.座台式安装，单孔单温；2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹
★投标供应商或所投产品生产厂家须提供：所投水龙头须提供有效期内的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。
	39
	个
	[image: IMG_350]

	备注:
1、此表格设备尺寸为最低标准要求，如因现场情况需要调整须经采购人确认。
2、本采购项目价格包含所有加工制作及安装费等所有费用(即包含人材机、管理费、利润、措施费、规费、税金等费用)。本项目所有采购、安装、检测、调试、组织验收的费用均视为包括在投标报价中，由成交供应商承担，所有水池及排烟系统的辅材均包含在报价中不另列明。
3、本项目的安全费用和责任由成交单位承担。
4、施工期间政策性调整及市场风险属于包含的风险范围;                                                                                                                          5、本次招标采取网上招标模式，中标后，在签订合同前，成交供应商必须把所有相关证明材料原件提供给采购人审核，如发现成交供应商人弄虚作假，骗取中标的，一经查实，立即取消中标资格。
6、★投标时须提供相应的证明材料，否则做无效标处理。
7、以"▲"标注的产品参数为评分项内容，未满足"▲"参数不构成无效投标，仅影响对应分值。
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