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2026.8
工程概况

学富镇陈祁村2026年占补平衡F26J03003-02位于盐城市盐都区学富镇陈祁村境内，现需要对该工程进行残渣清运和土方回填。（地理位置见下图）。

受盐城市盐都区学富镇人民政府的委托，江苏澳华空间信息科技有限公司对该工程进行了原始高程测绘。

根据甲方要求需要计算出该工程的土方量，并出具土方预估报告。
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图1：学富镇陈祁村2026年占补平衡F26J03003-02测绘地理位置图

测量基准及作业依据

1、平面坐标系统为2000国家坐标系，高程基准为1985国家高程基准。

2、主要作业依据：

（1）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》  CH/T2009-2010 
（2）《工程测量规范》  GB50026-2007
外业测量过程

1、测量仪器和人员
测量仪器为接入JSCORS网络的华测X9，仪器均经江苏省技术监督测绘专用仪器计量站检核合格并在有效期内。

测量项目组由三名测绘人员、一名质检人员组成，建设方代表进行全程跟踪监督。

测量过程

原始标高测量：我公司于2026年8月对学富镇陈祁村2026年占补平衡F26J03003-02进行了原始高程测绘。特征点高程采集采用RTK作业的方法。

计算方法及结果

内业计算采用CASS10.1软件通过DTM法计算土方量。DTM 法土方计算以外业采集测量数据为基础，通过建立 DTM 模型，然后生成三角网，（即相邻的三个点连成互不重叠的三角形）来计算每一个三棱锥的填挖方量，最后累计到指定范围内填方和挖方的土方量。
残渣清运量计算：根据2026年8月测得的原始标高和东北角农田标高（黄海高程1.85米）以及甲方要求居民区向下1米，其它地块向下0.3米，计算出残渣清运量，计算过程如下：
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居民区：V1=2304.52*1=2304.52m³；

除居民区以外地块：V2=（20184.12-2304.52）*0.3=5363.88m³；

残渣外运量：10534.61-379.20+2304.52+5363.88=17823.81m³。

土方回填量计算：根据2026年8月测得的原始标高和甲方要求居民区向下1米，其它地块向下0.3米，计算回填量，计算过程如下：

素土回填量：2304.52+5363.88=7668.4m³
计算结果：
	地块
	面积（㎡）
	预估残渣清运量（m3）
	预估素土回填量（m3）

	F26J03003-02
	20184.12
	17823.81
	7668.4


附录

学富镇陈祁村2026年占补平衡F26J03003-02原始标高散点图


