
“全流程不见面交易”


招 标 文 件


项目编号：JSZC-320830-HJGL-G2026-0002


项目名称：盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量）
采 购 人：盱眙县应急管理局     
[bookmark: _Toc115756014][bookmark: _Toc142209795]代理机构：江苏泓基工程项目管理有限公司
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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县应急管理局

	2
	采购代理机构
	江苏泓基工程项目管理有限公司

	3
	项目编号
	JSZC-320830-HJGL-G2026-0002

	4
	招标内容
	盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量），主要包含消防车辆，消防装备等。

	5
	最高限价
	7380000.00元

	6
	投标有效期
	九十日历天

	7
	履约保证金
	中标价的1%

	8
	招标文件获取
	供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
注：供应商须持续关注本项目在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

	9
	投标文件份数
	全流程不见面交易
[bookmark: EB4aac8a681223449b927cab645ff80d96]（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，加盖单位公章胶装成册，不得缺页、漏页。）

	10
	开标时间
	2026年10月26日9时00分（北京时间）

	11
	代理服务费
	招标代理费参照江苏省政府采购协会苏政采协〔2024〕20号关于印发《江苏省政府采购代理收费收费指导意见》的通知标准优惠收取18000元，由采购人支付。

	12
	资质要求
	详见采购公告要求

	13
	评标方法
	综合评分法 

	14
	中标通知书领取时间、地点
	[bookmark: _GoBack]中标结果公告发布后五个工作日内至代理公司领取



第一章   招标文件
第一部分  投标邀请
项目概况：
盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量）的潜在供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2026年10月26日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320830-HJGL-G2026-0002
项目名称：盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量）
预算金额：7380000.00元
最高限价：7380000.00元（投标报价超过最高限价为无效响应）
采购需求：盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量），本项目主要采购内容为消防车辆，消防设备等。（具体要求详见采购需求）
★合同履行期限：2026年11月15日前完成供货并安装、调试、上牌，验收合格后交付甲方使用。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资质要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。
（三）本项目的特定资格要求：
1、（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求），法定代表人身份证，扫描件上传至电子标书；
（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求），受托人身份证，扫描件上传至电子标书。
2、有效的营业执照，扫描件上传至电子标书。
3、承诺书（格式按照示范格式三要求），扫描件上传至电子标书。
4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求），扫描件上传至电子标书。
5、本项目不接受联合体投标。
6、（1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。
备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359004]三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起五个工作日
地点：江苏政府采购网或者淮安市政府采购网
方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年10月26日9点00分（北京时间）
开标时间：2026年10月26日9点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
2.履约保证金：中标价的1%。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]3.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。详见第二部分投标人须知。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由投标供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
    1、采购人信息
名    称：盱眙县应急管理局 
地    址：盱眙县宝山路3号盱眙经济开发区创客中心9楼
联系方式：钱晨    电话：15895096005
2、采购代理机构信息
名    称：江苏泓基工程项目管理有限公司
地    址：盱眙县合欢大道18号院内
联系方式：刘佩    电话：18852381075
3、项目联系方式
项目联系人：钱晨                              
电      话：15895096005

2026年9月24日















第二部分：投标人须知
一、总  则
 1.适用范围
本招标文件仅适用本次投标邀请项目的采购。
 2.合格的供应商
2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。
2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。
3.投标费用
3.1供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件构成  
4.招标文件包括：
第一章   招标文件
一、投标邀请
二、投标人须知
三、合同条款
四、采购需求
五、评标办法与评标标准
第二章   投标文件
一、投标函
二、开标一览表
三、投标报价明细表
四、技术响应偏离表
五、商务条款响应及偏离表
六、投标供应商必须提交的资格证明文件
七、综合评分需提供的证明文件
八、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料
5.招标文件的澄清
5.1任何对招标文件要求进行澄清的供应商，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）
6.招标文件的修改
6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将在淮安市政府采购网进行发布，供应商应持续关注相关信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商都具有约束力。
6.3供应商在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到补充通知。
6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市政府采购网公告。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及计量单位
7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》，请及时关注版本更新情况！
8.投标文件构成
8.1供应商编写的投标文件应包括下列部分：
8.1.1投标函；
8.1.2开标一览表；
8.1.3 分项报价表；
8.1.4 投标供应商必须提交的资格证明文件；
8.1.5 综合评分需提供的证明文件； 
8.1.6投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料。
9.开标一览表
9.1供应商必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.投标报价
10.1供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格服务只允许有一个报价。
10.2本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。
10.3本项目招标代理费由中标单位支付，按前附表规定执行。
11.技术规格的响应
11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求作出实质性响应。
12.服务承诺
12.1供应商的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。
13.证明供应商资格的文件
13.1按照规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2供应商除必须具有履行合同所必需的提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、物流保障方面的能力；
 13.3 供应商应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14.符合招标文件规定的文件
14.1按照规定，供应商应提交根据合同要求提供的符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。
14.2供应商对自己提供的货物或服务是否做出实质性的响应；或填报投标报价表的技术规格响应表。
15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。
16.投标管理费
16.1本次采购暂免收中标管理费。
17.投标保证金：无
四、投标文件的递交
18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
19.投标文件的密封和标记
19.1供应商应严格按照要求，上传电子投标文件，本项目采用“全流程不见面交易”模式。
19.2电子投标文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
19.3本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
中标人须在中标公示结束后提交三份纸质投标文件，加盖单位公章胶装成册，不得缺页、漏页。未中标的供应商打印一份投标文件邮寄至招标代理处。
20.投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章规定做无效投标处理。
20.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.迟交的投标文件
21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。
22.投标文件的修改和撤回
22.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
22.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。
22.4供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
五、开标与评标
23.开标
[bookmark: _Toc162083530]23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]24、评标委员会
24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
25．评标过程的保密与公正
25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
26．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]27.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<项目采购最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
28.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性审查的。
28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
28.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 
29.2 评委会按招标文件中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，推荐3名中标候选供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。
29.3 评委会按规定对实质上响应招标文件要求的供应商进行综合评审，采购人将从评委会推荐的符合采购需求的中标候选供应商中按排名先后确定中标候选人。代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
30、质疑处理
30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”－〉“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按30.5条的要求提供质疑的均不予受理。
30.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
30.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
30.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
30.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
30.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
30.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请盱眙县财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
31.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利
31.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的供应商。
32、中标通知书
32.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到招标代理处领取中标通知书，逾期未办理作自动放弃处理。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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33.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，必须按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。若中标通知书发出之日起十二日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33.4若在规定的合同签订时间内，双方不能达成一致，导致合同无法签订的，采购人有权在此情况下将标顺延下一个中标候选供应商，或重新采购。
34.履约保证金
34.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在合同签订之前，向采购人提交金额为中标价1%的履约保证金。中标供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、或保险公司的保证保险等多种形式。中标供应商选取人民币形式缴纳履约保证金的，须打到采购人指定账户；选取银行保函或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标供应商履约仍未结束的，中标供应商须进行续保。
34.2退还时间：货物验收合格后2个工作日内退还中标（成交）供应商的履约保证金。
退还方式：中标人携带履约保证金单据、中标（成交）通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明，至采购人处办理。
34.3如中标供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，采购人应将人民币形式的履约保证金退还成交供应商，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
34.4如果成交供应商没有按照32条或33条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选供应商，或重新采购。
35、货物（包含与货物相关的服务）的追加
35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
36、政府采购履约资金扶持政策
36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
八、政府采购政策功能落实
37.1小微型企业价格扣除
37.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
37.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
37.2联合体及分包
37.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
37.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
37.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
37.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
37.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
37.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
37.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
37.6残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
37.7节能、环保政策
（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）节能产品
本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
（3）环保产品
本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。
（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
37.8 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。
37.9政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
37.9.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
37.9.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
37.9.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
政府采购中实施本国产品标准及相关政策
37.9.4本项目对采购本国产品给予政策支持
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.9.5适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.9.6本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
38、全流程不见面交易采购说明
38.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
38.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
38.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
38.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系，联系电话：0517-83638013。
38.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须持CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
38.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。 
38.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后在苏采云系统规定的时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
38.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
38.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：
38.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。
38.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
38.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
38.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。
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政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        
乙方（全称）：                        

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                            
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式：
1.合同签订生效后，乙方向甲方提交等额预付款银行保函（保函有效期至货物全部交付并验收合格之日）及请款材料、合规发票后，甲方向乙方支付中标价40%的预付款；
2.货物全部交付，并经县级初步验收合格后（采购人验收报告出具之日），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至合同总价的60%；
3.项目最终通过上级验收合格后（上级部门下达有关文书之日），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至合同总价的80%；
4.由采购人委托造价咨询公司对项目结算价款进行审核，结算审核完成后报审计机关核查，核查完成后（审计机关报告出具之日），甲方自收到发票后的7个工作日内，付清余款；
（乙方每次付款前应提供等额合法有效的发票，否则甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任）3.合同履行
（1）合同履行期限：2026年11月15日前完成供货并安装、调试、上牌，验收合格后交付甲方使用。
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 甲方指定地点。 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
     收取履约保证金形式： 银行本票、汇票、支票、电汇，或银行保函、或保险公司的保证保险 。
     收取履约保证金金额：  中标价的1%   
     履约担保期限： 签订合同之前 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4.合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4） 履约验收程序：
4.1甲方对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。
4.2 乙方提供的货物，在使用方使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为使用方提供必要的协助，直到符合有关要求，采购人才做最终验收。
（5）履约验收的内容： 按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求、服务、安全标准、相关政策等的履约情况进行确认。
（6）履约验收标准：依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，同时服从甲方安排要求。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 本项目不收取履约保证金。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体。

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。
或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标声明及承诺函等；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）技术要求和商务要求；（7）其他合同文件。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	甲方指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	合同标的货物在指定实施地点交付，自货物交付之日起至专项验收合格之日期间的质量责任由乙方承担，该期间发生质量问题不影响质保期的起算。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	≥3年，质量保证期自货物验收合格之日起计算。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2、乙方提供的货物在有效期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由用户与乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到用户通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。消防车辆及设备装备发生故障的，卖方应在接到通知后2小时内响应、24小时内到达用户指定现场研究解决方案并负责实施；不能及时修复的，应在48小时内提供同类备用设备，费用由卖方承担。
4、在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责，按照国家有关规定妥善处理，并承担所有相关费用。质量保证期自货物验收合格之日起计算。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	由甲乙双方合议定价。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见投标文件。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的千分之一支付违约金，违约金可直接从待付货款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准和国家有关质量标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向  盱眙县  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/



第四部分  采购需求
一、项目名称：盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量）。报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、配套服务、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。
二、采购清单
	序号
	分类
	名称
	数量
	单位

	1
	政府专职消防队车辆配备
	4吨水罐消防车
	2
	辆

	
	
	多功能抢险救援消防车
	1
	辆

	
	
	8吨泡沫水罐消防车
	1
	辆

	
	
	12吨泡沫水罐消防车
	1
	辆

	2
	18个镇级应急消防综合服务站
	水枪
	36 
	套

	
	
	强光照明灯
	36 
	台

	
	
	水带
	54 
	条

	
	
	分水器
	36 
	个

	
	
	机动消防泵
	18 
	台

	
	
	消火栓扳手
	36 
	把

	
	
	大斧
	36 
	把

	
	
	绝缘剪断钳
	36 
	把

	
	
	铁铤
	36 
	把

	
	
	救生圈
	54 
	个

	
	
	2.5吨水罐消防车
	5 
	辆

	3
	应急消防队伍装备
	消防个人安全绳
	32 
	根

	
	
	空气呼吸器
	32 
	具

	
	
	消防头盔
	32 
	顶

	
	
	佩戴式防爆照明灯
	16 
	个

	
	
	消防腰斧
	16 
	个

	
	
	消防腰带
	16 
	个

	
	
	个人防护套装
	40 
	个

	
	
	阻燃头套
	16 
	个

	
	
	消防员灭火防护手套
	32 
	双

	
	
	呼救器
	32 
	个

	
	
	65水带
	100 
	盘

	
	
	80水带
	100 
	盘

	
	
	手抬机动泵
	1 
	台

	
	
	分水器
	4 
	个

	
	
	直流水枪
	4 
	把

	
	
	多功能水枪
	4 
	把

	
	
	二节拉梯
	2 
	把

	
	
	多功能挠钩
	1 
	件

	
	
	异径接口
	1 
	套

	4
	涉林镇街配备便携灭火装备
	风力灭火机
	35 
	个

	
	
	高把油锯
	30 
	个

	
	
	背桶式灭火水枪
	35 
	个

	
	
	打火拍
	225 
	个

	5
	加强基层装备和物资标准化配备
	远程供水管线车
	1
	台



3、 总体要求
1.本项目核心产品为：多功能抢险救援消防车
2.标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效标。
四、技术参数及要求
所有消防车辆（含管线车）通用要求：
1.★投标人所投车辆型号应取得工信部公告，且应具有法定资质检测机构出具的同型号检验报告。需提供公告截图及检测报告上传至投标文件。
2.符合《消防车第1部分：通用技术条件》（GB7956.1-2014）标准要求。
3.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。
5.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。

4吨水罐消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	整车
	▲1.外形尺寸：≤6600×2200×3300mm；
▲2.满载质量：≤10600kg；
▲3.整备质量：≥5500kg；
4.接近角/离去角：≥35°/10°
5.最高车速：≥95km/h
★6.排放标准：不低于国六，交车时符合上牌标准；
7.车辆外观：驾驶室、罐体、围板等外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家要求的消防车涂装标准进行涂装；
	

	2
	底盘
	★1.发动机额定功率：≥130kW；
2.轴距：≤3400mm；
▲3.驱动方式：4×4；
4.底盘原装前后轮鼓式驱动，带胎压监测装置、ABS双回路气压行车制动，驻车制动形式为弹簧储能断气制动。
	

	3
	驾驶室及乘员室
	▲原装平头液压前翻四门驾驶室，乘员人数：≥5人
座位设置：前排2人，后排3人。
	

	4
	消防泵系统部分
	▲1.额定流量/额定压力：≥40L/s@1.0Mpa。
2.安装形式：后置式安装
3.引水方式：刮片式
4.吸水深度：≥7m
▲5.引水时间：≤40s
	

	5
	消防炮
	▲1.额定流量：≥40L/s
2.压力：≤1.0MPa
▲3.射程：水≥65m  
4.水平回转角度：≥360°
5.控制方式：手动
	

	6
	器材箱
	1.结构：器材箱骨架使用优质钢材焊接结构。
2.卷帘门：拉杆式，车辆两侧安装卷帘门，卷帘门应做好防尘防水处理，卷帘门开闭平滑；卷帘门配有LED光源，光源随卷帘门动作开关，光线充足。
3.器材箱: 尾部设有凸起造型专用灯具安装底座，安装有火场灯及红色频闪灯，红色频闪灯在驻车时可起到警示作用。
	

	7
	管路系统
	1.吸水管路：泵后侧设有1个DN125外吸水口并配有阀门及闷盖；
2.出水管路：泵房左右两侧各设置有1个DN65出水管路及控制阀；
3.注水管路：泵房内部设置有1个DN65内注水管路；车身外部左右两侧各设置有1个DN65外注水口，配有阀门及接口；
4.放余水管路：为了保护水泵，在水泵的最低处加装有放余水阀。
	

	8
	容罐部分
	▲1.外漏椭圆式罐体，容积≥4000kg
2.材质：罐体采用优质碳钢，内部管路均采用优质不锈钢材质制作。
3.结构：焊接式，内置防荡板，网格式结构，格间留有人孔，符合国家标准。
4.设备：人口孔（450mm带锁止机构×1）
液位传感器×1
溢流管（65mm×1）
排污阀（40mm×1，带球阀）
	

	9
	电气设备
	1.警灯与照明：驾驶室顶部前端配有1个LED红色长排警灯，车顶两侧共配有≥8个红色频闪灯，车辆两侧共配有≥2个LED照明灯；
2.警报器、警灯等上装部分电气为独立式附加电路。
3.仪表板位于车尾部的泵室内，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有具有持久性和高附着性的中文标识，有水管路布置图和操作步骤说明。
	



十、随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	底盘使用说明书
	本
	1
	

	2
	底盘维修手册
	本
	1
	

	3
	底盘相关证明文件
	本
	1
	

	4
	发动机号码拓印件
	份
	1
	

	5
	底盘号码拓印件
	份
	1
	

	6
	消防车使用说明书
	本
	1
	

	7
	消防车随车消防器材清单
	份
	1
	

	8
	消防车整车合格证
	份
	1
	

	9
	消防车交接清单
	份
	2
	



十一、随车器材
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	吸水管
	Φ125×2m
	根
	4

	2
	滤水器
	
	件
	1

	3
	分水器
	FIII80/65×3-1.6
	件
	1

	4
	消防水带
	20-65-20
	卷
	5

	5
	接口
	KJ65/80
	只
	2

	6
7
	异径接口
	KJK65/80AZ
	只
	1

	
	
	KJK65A/80Z
	只
	1

	8
	水带包布
	/
	件
	4

	9
	水带挂钩
	/
	件
	4

	10
	地上消火栓扳手
	/
	件
	1

	11
	地下消火栓扳手
	/
	件
	1

	12
	吸水管扳手
	/
	件
	2

	13
	灭火器
	2kg
	具
	1

	14
	直流开关水枪
	QZG3.5/7.5
	支
	1














多功能抢险救援消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	整车
	▲1、外形尺寸：≤9000×2550×3520（长×宽×高）mm。
2、驾乘室准乘人数（人）：≥6人。
▲3、比功率：≥17kW/t。
▲4、满载质量：≤13200kg。
	

	2
	底盘
	▲1.发动机功率≥220kW。
2.轴距：≤4500mm。
★3.发动机排放标准不低于国六标准，交车时符合上牌标准。
4.最高车速≥90km/h。
5.直列六缸水冷增压中冷柴油机。
6. 燃油系统： ≥200升铝合金油箱，油箱盖带锁，加油口带滤网，燃油粗滤器、带可加热式油水分离器。
7. 电子制动系统（EBS）、车身电子稳定系统（ESC）。
8.驾驶室：底盘厂原装双排四门驾驶室。
9. 轮胎：全系标配子午线钢丝轮胎，胎压监测系统。
	

	3
	取力装置
	1.油泵取力：变速箱侧取力器。
2. 取力操纵方式：电控气动。
	

	4
	电气系统
	1.操作及控制：绞盘在车前操作控制，升降照明系统在车身处操作控制，起吊机在车尾处操作控制。
2.警灯警报器系统：驾驶室顶有一个长排警灯，车身左右上部频闪警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，具备消防警报声、警笛声、对外喊话等功能。
3.灯光照明系统：车身左右上部LED工作照明灯，车身中部垂直升降场地照明灯。
4.接插件：采用防水性能达到IP55及以上的一线品牌接插件。
5. 油泵取力操作：在驾驶室操作，设有取力指示灯。
6.自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落。
7. 其他：倒车雷达、四方位影像系统、行车记录仪等。
	

	5
	安全保护系统
	1.取力保护：接合或脱开油泵时，有防止不切断动力误操作的保护，避免打齿及车辆移动。
2.发动机限速保护：防止油泵超速运转。
3.翻转踏板位置警示：翻转踏板设置琥珀色指示灯，展开时自动闪烁。
4.器材箱门未关提示：如卷帘门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故。
	

	6
	车身
	1.车身概述	：车身运用多种高强度专用铝型材搭接骨架、翻门、层架、侧梆子，重量轻，承重大，防腐性能佳。特制层架板可根据需求上下调节，并根据不同器材设置有抽拉板、托盘、高强塑料筐等多种安装结构，器材布置合理，组合灵活性强，空间利用率高。
▲2.结构：车身骨架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术搭建，车身蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结，器材层板采用专用高强度铝合金型材，翻门采用一体成型铝合金型材制作而成，方便器材取放的抽拉架、托盘和翻转抽屉等多种型式的器材箱结构，车顶预留拉梯位置。
3.爬梯：铝合金高强度爬梯。
4.整车油漆：车身外露表面主要为红色光亮漆，车身下部及翼子板为灰色，卷帘门为铝型材阳极氧化钛金灰色，顶部采用铝合金防滑花纹板。
	

	7
	起吊机
	▲1.最大起升重量≥5000kg。
2.最大起重力矩≥10tm。
3.最大工作幅度≥8m。
4.最大起升高度≥10m。
5.液压系统额定压力28MPa。
6.回转角度≥400°。
7.支腿跨距≤5120mm。
8.安装位置：后置。
	

	8
	绞盘
	1.安装位置：前置。
▲2.最大拉力≥70kN。
3.钢丝直径≥12mm。
4.钢缆长度≥30m。
5.动力形式：液压。
6.工作压力：15MPa。
	

	9
	发电照明系统
	▲1.发电机额定功率：≥10kW。
2.额定电压：220V/380V。
3.启动方式：电起动。
4.燃油种类：汽油。
5.升降照明功率：4×1000W。
6.灯源类型：金卤灯。
▲7.举升离地高度：≥8.2m。
8.云台回转角≥360°
9.云台俯仰角≥360°
	





十、随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	使用说明书
	本
	2
	

	2
	随车工具清单
	份
	1
	

	3
	随车附件清单
	份
	1
	

	4
	易损件清单
	份
	1
	

	5
	底盘随车文件
	套
	1
	

	6
	产品合格证
	份
	1
	

	7
	装箱单
	份
	1
	



十一、随车附件清单
	序号
	代号/规格
	名称
	数量
	单位

	1
	QT-TT
	铁挺
	1
	把

	2
	GFP 890
	消防斧
	1
	把

	3
	QTF-DG
	丁字镐
	1
	把

	4
	HD-JXP163220
	电缆卷盘
	1
	盘

	5
	HD-JXP165220
	电缆卷盘
	1
	盘

	6
	MFCZ/ABC3
	灭火器
	1
	具

	7
	40×400×400
	支腿垫板
	2
	件

	8
	2#
	铁锹
	1
	把

	9
	重型
	液压破拆工具组
	1
	套



液压破拆工具组
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	结构组成
	▲整套包含：液压机动泵、手动液压泵、液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器、液压软管10米2根
	

	2
	主要应用场景
	适用于大型抢险救援破拆救援工作，如地震、建筑垮塌、复杂交通事故等。
	

	3
	检测报告
	▲应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效，出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》
	

	4
	外观要求
	设备外表面应涂防锈漆，漆层应均匀，无龟裂现象；铸造件表面应光滑，无砂眼、气孔等缺陷
	

	5
	液压机动泵
	1.质量：≤25kg
▲2.额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min
3.低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min
	

	6
	手动液压泵
	1.液压油缸有效容量：≥1800毫升
▲2.额定工作压力≥72MPa
3.质量：≤8kg
	

	7
	液压扩张器
	1.质量：≤15kg
▲2.扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN
3.扩张距离：≥720mm
	

	8
	液压剪切器
	1.质量：≤9.5kg
2.开口距离：≥170mm
▲3.剪切能力：直径≥31mm的Q235A圆钢
4.宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。
	

	9
	液压撑顶器
	1.质量：≤11kg
▲2.撑顶力：≥150KN
3.撑顶长度：≥760mm
4.原始长度：≤600mm
5.撑顶行程：≥250mm
	

	10
	液压软管
	1.最大工作压力：≥72MPa
2.液压管长度10米
3.重量≤8公斤
	













8吨泡沫水罐消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	整车
	▲1.外形尺寸：≤8900mm×2550mm×3750mm
▲2.满载总质量：≤20000kg；
3.接近角：≥18°，离去角：≥10°；
4.最小转弯直径：≤18m；
5.最高车速：≥95km/h。
	

	2
	底盘
	1.驱动型式:4×2
2.轴距:≤4700mm
▲3.额定功率：≥250kW；
★4.排放标准:不低于国六，交车时符合上牌标准；
5.油箱容积：≥200L铝合金油箱
6.变速箱操作方式：手动
7.取力器：夹心式取力器、带附加冷却装置；
8.制动方式：双回路气压制动，弹簧储能断气制动，发动机排气制动，配有ABS、EBS、ESP，胎压监测系统，满足车辆安全行驶需求。
	

	3
	驾驶室及乘员室
	1.驾驶室：底盘原装四门双排驾驶室；
2.座椅：前排2人,后排4人；
3.驾乘室脚踏板：固定式脚踏板；
4.空气呼吸器设置：后排靠背处安装≥4具空气呼吸器架；
[bookmark: _Hlk36453990][bookmark: _Hlk36451649][bookmark: _Hlk36454004]5.设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、指示灯、警报器、警灯、暴闪灯开关、USB接口、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。
	

	4
	上装部分
	▲1.材质：车厢（器材箱、泵室）全部采用高强度铝合金材质（铝板厚度≥4mm）
▲2.结构：车厢的骨架为全铝合金框架搭接式结构，器材箱在前，泵房在后；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，在器材箱内按需选用滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构；内饰板和底板均为光滑平铝板（铝板厚度≥4mm）。
3.车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯；
4.后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯；
5.卷帘门：器材厢及泵室两侧采用轻质铝合金卷帘门，拉杆式把手，锁可用同一把钥匙开启；泵房后部设置一扇靠气弹簧助力的翻门；每个门均安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解门开闭状态；每个器材箱内有LED照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；
6.翻转踏板：位于器材箱及泵房左右两侧，面板采用铝合金型板整体拉制结构，可承重150kg以上，踏板面采用防滑设计，带有气弹簧及门止口双重锁定。
	

	5
	消防泵及管路系统部分
	▲1.额定流量/额定压力：≥60L/s@1.0Mpa
2.真空泵：电动真空泵
3.吸水深度：≥7m
4.引水时间：≤60s
5.安装形式：后置式
6.泡沫比例混合器：自动负压式，调节范围1%-6%
7.吸水管路：水泵后端设有1个DN150mm进水口，配不锈钢滤网，内扣铝合金闷盖，可吸天然水源；
8.设置1个DN80由消防泵向罐内注水的管路控制阀；
9.出水口：泵房左右两侧设置各2个DN80标准出液口，安装阀门、接口和闷盖；设置一个炮出水管路；
10.泡沫外吸口：1个DN50，手动控制；
11.放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装放余水管路，并配有控制阀门；
	

	6
	容罐部分
	▲1.容量：水≥6000L，B类泡沫≥2000L
▲2.材质：高强度铝合金
3.安装形式：外露式，液罐内设纵、横防荡板，罐体通过弹性连接与副车架相连；
4.结构：≥ 2个人孔口（DN450）； ≥2个溢流及通气装置；≥ 2个液位传感器； ≥1个泡沫罐放余液口， ≥1个水罐放余水口；
5.注液口：液罐两侧左右各有2个DN80注水口， 合适位置设置1个DN65注泡沫口，并配套接口和闷盖。
	

	7
	车载消防炮
	▲1.额定流量：≥60L/s
▲2.射程：水≥60m，泡沫≥55m
3.水平回转角度：≥340°
4.俯仰回转角度：俯角≤-10°，仰角≥70°
5.控制方式：电动
	

	8
	电气设备
	1.器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，照明灯开关与卷帘门联动；
2.频闪灯：车厢左右两侧上部各配置3盏频闪警灯，与照明灯为一体式；
3.示廓灯：车厢两侧脚踏板放下后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯；
4.自动充电装置：车厢左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离；
5.驾驶室顶部配备红色长排豪华警灯，警报器功率为≥100W；
6.警报器、警灯、频闪灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；
7.倒车影像系统:驾驶室内安装有360监视及倒车影像，驾驶室设显示屏。
	

	9
	控制系统
	1.泵室操纵控制系统：安装在车后部泵室内，设计合理，方便人员进入泵室维护；
2、泵控制面板：包含各功能显示表、液位表等；并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识或标牌等；
	

	10
	车身要求
	1.车身颜色：R03 消防红；
2.车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带；
3.整车标识：符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）及《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装手册》等要求；
4.技术要求：符合GB/T 3181 的有关规定。
	

	11
	主动安全部分
	▲1.感知系统包含但不限于：双目相机、毫米波雷达、超声波雷达中的两种以上。
▲2.系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像（以视频和图片形式表现）。
▲3.系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。
	




随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	底盘使用说明书
	份
	1
	

	2
	底盘号码拓印件
	份
	2
	

	3
	底盘维修手册
	份
	1
	

	4
	消防车使用说明书
	份
	2
	

	5
	底盘质量保修卡
	份
	1
	

	6
	消防车消防器材清单
	份
	1
	

	7
	底盘合格证
	份
	1
	

	8
	消防车合格证
	份
	1
	

	9
	发动机号码拓印件
	份
	2
	



随车器材
	序号
	器材名称
	规格型号
	数量

	1 
	吸水管
	φ150mm×2m
	4根

	2 
	滤水器及引绳
	FLF φ150
	1只

	3 
	吸水管扳手
	FS150
	2把

	4 
	地上消火栓扳手
	FB400
	1把

	5 
	地下消火栓扳手
	FBX800
	1把

	6 
	消防水带
	20-80-20
	6盘

	7 
	消防水带
	20-65-20
	6盘

	8 
	直流喷雾水枪
	QLD6.0/8Ⅲ
	2支

	9 
	开关直流水枪
	QZG3.5/7.5
	2支

	10 
	异径接口（卡式接口）
	KJK65/80AZ
	4件

	11 
	异径接口（消火栓专用）
	φ150mm×φ100
	1只

	12 
	三分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	1只

	13 
	集水器
	JⅡ150/80×2-1.0
	1只

	14 
	水带护桥
	HQ600
	1副

	15 
	水带挂钩
	FG600
	2件

	16 
	水带包布
	FP470
	4件

	17 
	救援剪
	
	1把

	18 
	橡皮锤
	
	1把

	19 
	消防平斧
	
	1把

	20 
	消防铤
	
	1把

	21 
	两节拉梯
	TEZ6
	1架

	22 
	单杠梯
	TDZ3
	1架

	23 
	挂钩梯
	TGZ4
	1架

	24 
	空气泡沫枪
	QP8/0.7Z
	2支

	25 
	泡沫外吸管
	DN50mm×2m
	1套



12吨泡沫水罐消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	整车
	1.外形尺寸：长×宽×高≤9990mm×2550mm×3500mm；
2.最高车速≥95km/h；
	

	2
	底盘及驾驶室
	1.底盘型号：6×4消防车专用底盘；
2.底盘承载能力≥35000kg；
▲3.发动机：涡轮增压柴油发动机，额度功率≥340KW
★4.排放标准：不低于国六，交车时符合上牌标准；
5.变速箱：应采用底盘原装变速箱，前进挡不少于10个，倒挡不少于1个；
▲6.取力器：应采用底盘原装夹心式全功率取力器，可在泵房远程操作水泵取力；
7.制动系统：应配置前盘后鼓制动器、ABS、ESC、EBS，排气辅助等。
8.轮胎：应采用子午线钢丝轮胎（含备胎），全轮带胎压显示功能；
9.驾驶室：应底盘原装四门双排驾驶室，座位数≥2+4，空气悬挂司机座椅，后排应加装4具空呼支架座椅，中控门锁+钥匙控制、冷暖空调，手电一体驾驶室举升。
10.仪表仪器：应装有标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表及警报、油箱及尿素液位表、冷却水温表、气压表、方向指示灯、刹车系统警告，并应加装警报器系统、360度全景影像、上装电源开关等。
	

	3
	上装箱体
	▲1.箱体结构设计：车身应采用铝合金型材板搭接模块化结构、无焊接，型材板外表面为车身表面，主线路应布置在骨架型材板内、具有可安全保护、 防止损坏作用，应具有抗变形能力强、强度高、耐腐蚀性好、外观平整美观、易改装、维护便捷等特点； 
2.储物箱：左右两侧各设有不少于2个防水、防尘铝合金卷帘门，所有卷帘门可用同一把钥匙开启，卷帘门采用触发电磁传感器自动开关LED照明，在两侧卷帘门下方设有翻转脚踏板，踏板行程由气弹簧控制，踏板为铝合金型材板一体件，表面防滑，承重静载荷应≥150kg；
3.车辆后部应设登顶爬梯，梯子和踏板站立面均应防滑处理。
	

	4
	罐体
	▲1.水罐容积：≥9000kg；
2.材质：应采用高强度PP合成材料或316不锈钢；
3.结构：罐体内部应设置横向及纵向防荡板，顶部设500mm人孔，1个溢流管，1个污水排放口，1个电子液位计；
4.注水口：两侧各设置2个口径DN80外加注口，带球阀及接口。
▲5.泡沫罐容积：≥3000kg；
6.材质：应采用高强度PP合成材料或316不锈钢；
7.结构：罐体内部应设置横向及纵向防荡板，顶部设500mm人孔，1套呼吸阀，1个污水排放口，1个电子液位计；
8.注水口：1个DN65外加注口，带球阀及接口。
9.应采用外置罐体结构，罐体与车架应采用多点式弹性支撑连接，避免应力集中对罐体的损伤，罐体顶部喷涂防滑油漆。
	

	5
	消防泵
	▲1.双级离心式消防泵；
2.材质：泵体、叶轮应采用防腐蚀材质，泵轴应采用不锈钢；
▲3.流量：1.0MPa压力下≥100L/s；
4.真空泵：应采用机械活塞式真空泵，最大真空度≥85%，7.0m吸深下引水时间≤85s；
5.管路：车辆尾部应设有≥2个DN150内扣式外吸水口、左右两侧各≥2个DN80快插雌出水/泡沫口、1条≥DN125向消防炮供水管、1条≥DN150罐出水管、1条≥DN65向罐注水管、1条≥DN50外吸泡沫口等标准配置管路，所有与泡沫接触的管路均是耐腐蚀的；
6.管路颜色应符合GB/T3181规定，吸水管路为G05深绿色，出水管路为R03大红色，泡沫液罐盖与泡沫液管路为GB/T3181规定Y08深黄色。
	

	6
	泡沫系统
	▲1.应采用全自动电控泡沫比例混合系统；
2.混合比例：可自动选择泡沫1-7%电脑自动调节；
3.应采用液晶屏，实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例，混合比例精确、自动冲洗等。
	

	7
	消防炮
	▲1.性能参数：流量≥80L/s，无风状态下水射程≥85m，泡沫射程≥80m，水平回转角度≥340°、垂直俯仰角≥-10°至+80°；
2.操作控制：遥控操作，无线遥控距离不小于150m，并具有应急手动操作。
	

	8
	控制系统
	1.驾驶室内加装控制面板至少应具有以下控制开关和显示功能：上装总电源、警灯、警报控制开关，卷帘门及踏板开启等指示信息等；
▲2.控制面板：车辆尾部应设带有液晶显示屏的消防系统控制面板，至少应具有以下控制开关和显示：主电源开关、发动机启动、水泵取力、转速加减、泡沫比例选择、罐出水、罐注水、炮出水、急停，水泵转速、真空度、出水压力、液位等显示信息，相关报警提示信息等。
	

	9
	电气及辅助系统
	1.警灯警报器：驾驶室顶部应设置长排警灯，内置警报器，功率≥100w，驾驶室内设麦克风；上装两侧安装频闪灯、车身下方安装标志灯、尾部设置示廓灯。
2.充电装置：应配置220V外接电源充电装置，在备勤时可为车辆电瓶充电而不损坏电瓶，充电系统自动控制电量，当车辆启动时，充电插头应能自动弹出。
3.照明灯：两侧顶部各安装≥2个45度60W LED照明灯；
4.器材箱内各设置1个LED照明灯带。
5.应配置高清360度影像系统，集成行车记录仪、导航为一体、倒车雷达，驾驶室内设≥8寸显示屏、主机存储≥64G。
	

	10
	车身要求
	1.车身颜色：R03消防红、底盘原色
2.车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，按照部局统型要求粘贴标识，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。
	

	11
	主动安全部分
	▲1.感知系统包含但不限于：双目相机、毫米波雷达、超声波雷达中的两种以上。
▲2.系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像（以视频和图片形式表现）。
▲3.系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。
	




随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	底盘使用说明书
	份
	1
	

	2
	底盘号码拓印件
	份
	2
	

	3
	底盘维修手册
	份
	1
	

	4
	消防车使用说明书
	份
	2
	

	5
	底盘质量保修卡
	份
	1
	

	6
	消防车消防器材清单
	份
	1
	

	7
	底盘合格证
	份
	1
	

	8
	消防车合格证
	份
	1
	

	9
	发动机号码拓印件
	份
	2
	



随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1 
	底盘随车工具
	适配
	1套

	2 
	干粉灭火器
	2kg  ABC型
	1个

	3 
	备胎（包含轮毂）
	适配
	1个

	4 
	吸水管
	DN150，长度2米
	4根

	5 
	吸水管滤网
	DN150型
	2个

	6 
	吸水管扳手
	FS150
	2个

	7 
	外吸泡沫管
	DN65 2米
	1根

	8 
	消防水带
	20-65-20
	5盘

	9 
	消防水带
	20-80-20
	5盘

	10 
	多功能水枪
	QLD6.0/8Ⅲ（KYKA65）
	2只

	11 
	集水器
	JⅡ150/80×2 (KY/KYKA)
	1个

	12 
	分水器
	FⅢ80/65×3（KYKA/KYK）
	1个

	13 
	水带护桥
	HQ80，橡胶材质
	1对

	14 
	水带包布
	常规型号
	4个

	15 
	水带挂钩
	常规型号
	4个

	16 
	异径转换接口
	KYKA80/KYK65
	2个

	17 
	异型转换接口
	KY80/KYK80、KY65/KYK80
	各1个

	18 
	消火栓专用接口
	KY150/KT100
	1个

	19 
	地上消火栓扳手
	FB 400
	1个

	20 
	地下消火栓扳手
	FBA 800
	1个

	21 
	ABC扳手
	FS50-100
	1个



水枪
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	水枪
	1.符合国家标准GB8181-2005/2025《消防水枪》
2.流量范围四档位：流量范围四档位：2.5- 8L/S
3.标准压力：≥0.6Mpa
4.流量：≥480 升/分, 射程≥28 米 
5.枪头喷雾时可产生细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有 4 档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。
	



强光照明灯
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	强光照明灯
	1.额定电压≥DC11V，额定容量≥4000mAh
2.额定功率（LED）3×3W, 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h
3.连续放电时间 ≥8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪），充电时间约6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后）
4.电池使用寿命：≥1000（循环）
5.重量≤1kg,  外壳防护等级≥IP68
	



水带
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	水带
	1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准
2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷       
3.水带两端已经注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力
4.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯
5.口径（内径）63.5mm-65.5mm
6.每盘长度≥20m 
7.在2.4Mpa，保压5min，试样无渗漏现象    
8.单位长度质量≤300g/m
9.水带的设计工作压力≥1.6MPa、爆破压力≥6MPa,且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。
10.轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%
11.附着强度：水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm
12.扯断伸长率≥450%，扯断强度≥60MPa
	







分水器
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	分水器
	1. 符合 GA 868-2010《分水器和集水器》标准
2. 分水器有一个进水口,二个出水口,开关式阀门.可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材。
3.工作压力：≥1.6Mpa，进水口径：65mm，出水口径：2×65mm
	




机动消防泵
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	机动消防泵
	符合:GB 6245-2006《消防泵》标准
1.水泵类型:单级单吸离心泵
2.引水方式:真空泵旋片式(碳纤维)引水
3.标准吸深：7米
4.真空密封性能(kPa):≤1
5.进水口:1个、口径65mm，出水口:1个、口径65mm(球阀式、可旋转180°)
6.最大工作压力:≥0.5Mpa
7.工况:吸深3m时≥600L/min@0.2Mpa，吸深7m时≥200L/min@0.4Mpa
8.最大流量:≥900L/min
9.最高扬程:≥50米
10.发动机类型:单缸、四冲程、卧式、风冷汽油机
11.最大输出功率:≥6kw
12.点火方式:晶体管电子点火
13.重量（不含电瓶、油料等附件）:≤30kg
14.尺寸:≤500*550*500mm
15.油箱:≥5L
16.启动方式:手/电启动
17.全方位保护式框架
18.启动性能:≤5s
19.最大真空度(kPa):≥85
	




消火栓扳手
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消火栓扳手
	1.可用于开启室外消火栓使用，本身采用红色涂层，防锈耐用。
2.产品重量 ≤2kg，产品长度≥35cm。
	



大斧
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	大斧
	1.材质：木柄+铸铁斧头
2.长度≥80cm
3.重量≤2kg
4.使用灵活，坚固耐用
	




绝缘剪断钳
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	绝缘剪断钳
	1.适用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切
2.刀头优质碳钢
3.尺寸≥24寸
	




铁铤
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	铁铤
	1.材质：优质高碳钢
2.长度≥85cm
3.一头尖一头扁
4.六棱形
	





救生圈
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	救生圈
	1.采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫。 
2.重量≥2.5kg /个，尺寸：外径≥700mm 内径≥440mm 厚度≥100mm，
3.浮力≥10KG。
	




2.5吨水罐消防车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	整车
	▲1.外形尺寸：≤6200×2100×2850mm；
▲2.满载质量：≤7200kg；
▲3.整备质量：≥4100kg；
4.接近角/离去角：≥20°/≥15°
5.最高车速：≥90km/h
★6.排放标准：不低于国六，交车时符合上牌标准；
7.车辆外观：驾驶室、罐体、围板等外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家要求的消防车涂装标准进行涂装；
	

	2
	底盘
	★1.发动机额定功率：≥100kW；
2.轴距：≤3350mm；
▲3.驱动方式：4×2；
4.底盘配有前后轮鼓式驱动，ABS电子刹车系统，双回路气压行车制动，驻车制动形式为弹簧储能断气制动。
	

	3
	驾乘室
	1.平头、四开门驾驶室、整体全钢前翻式，乘员人数：≥6人
2.设备：除原车设备外，加装有100W警报器、警灯开关。
	

	4
	容罐
	1.外露式罐体，容积≥2500kg
2.材质：采用优质碳钢板制作，罐内部管路采用优质碳钢板材质。
3.结构：焊接式，内设防荡板，网格式结构，格间留有人孔，符合国家标准。
4.设备：人口孔（450mm带快速锁止机构×1）
液位传感器×1
溢流管（80mm×1）
排污阀（50mm×1，带球阀）
2个注水口
	

	5
	消防泵 
	▲1.额定流量：≥30L/s，压力：1.0MPa
2.安装形式：后置式安装
3.引水方式：刮片式
4.吸水深度：≥7m
5.引水时间：≤60s
	

	6
	消防炮
	▲1.额定流量：≥20L/s
2.压力：≤1.0MPa
▲3.射程：水≥50m
4.水平回转角度：≥360°
	

	7
	器材箱
	1.结构：器材箱骨架采用防腐蚀优质碳钢方管焊接结构，内部器材架采用铝合金型材搭接；内饰板采用高强度铝板粘接。
2.卷帘门：器材箱左右两侧分别装有带锁铝合金卷帘门。
	

	8
	管路系统
	1.吸水管路：泵后侧设有1个DN125外吸水口并配有阀门及闷盖；
2.出水管路：泵房左右两侧各设置有1个DN65出水管路及控制阀；
3.注水管路：泵房内部设置有1个DN65内注水管路；车身外部左右两侧各设置有1个DN65外注水口，配有阀门及接口；
4.放余水管路：为了保护水泵，在水泵的最低处加装有放余水阀。
	

	9
	电气系统
	1.灯与照明：驾驶室顶部前端配有1个LED红色长排警灯，车顶两侧配有红色频闪灯，车辆两侧加装LED照明灯；
2.警报器、警灯等上装部分电气为独立式附加电路。
3.仪表板位于车尾部的泵室内，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有具有持久性和高附着性的中文标识，有水管路布置图和操作步骤说明。
	





随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	底盘使用说明书
	本
	1
	

	2
	底盘维修手册
	本
	1
	

	3
	底盘合格证
	本
	1
	

	4
	发动机号码拓印件
	份
	1
	

	5
	底盘号码拓印件
	份
	1
	

	6
	消防车使用说明书
	本
	1
	

	7
	消防车随车消防器材清单
	份
	1
	

	8
	消防车整车合格证
	份
	1
	

	9
	消防车交接清单
	份
	2
	



随车器材
	序号
	名    称
	规    格
	单位
	数量

	1
	吸水管
	Φ125×2m
	根
	4

	2
	快速滤水器
	FLF125
	件
	1

	3
	消防水带
	16-65-20
	卷
	6

	4
	异径接口
	KJK65/80AZ
	只
	1

	
	
	KJK65A/80Z
	只
	1

	5
	异型接口
	65内扣/65雄
	只
	1

	
	
	80内扣/80雄
	只
	1

	6
	地上消火栓扳手
	/
	件
	1

	7
	地下消火栓扳手
	/
	件
	1

	8
	吸水管扳手
	/
	件
	2

	9
	干粉灭火器
	2kg
	具
	1

	10
	直流开关水枪
	QZG3.5/7.5
	支
	1

	11
	直流喷雾水枪
	QLD6.0/8I
	支
	1





消防个人安全绳
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防个人安全绳

	1.符合494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。
2.由绳皮和绳芯两部分组成，整体为连续结构，主承重部分由连续纤维制成，采用夹心绳结构。表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。安全绳两端应妥善收尾。
3.直径9.5mm±0.5mm，整体破断强度≥25KN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤8%；
4.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不出现融熔、焦化现象，绳芯具有厂家标示线；
	








空气呼吸器
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	空气呼吸器

	1.结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。
2.主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。
3.符GA/XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。
4.材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合XF124-2013 标准。
5.性能要求：
5.1 材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5s。
5.2 整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤0MPa。
5.3 抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤0MPa。非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。
6.佩戴质量≤12kg
7.动态呼吸器阻力，在气瓶压力 30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤240 Pa，呼气阻力≤600Pa；在气瓶压力 2MPa~1MPa，呼气量 25×2 L/min 时，吸气阻力≤160 Pa，呼气阻力≤510Pa。
8.耐高温试验后，呼气阻力≤600Pa；耐低温试验后，呼气阻力≤550Pa。耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤2 MPa；耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤ 265 Pa 。                     
9.报警哨性能：报警哨压力 5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少 90dB(A)的声强持续>15 秒。 报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min 。          
10.全面罩总视野保留率≥ 79%，双目视野保留率≥65%， 镜面透光率≥95%， 吸入空气中二氧化碳含量≤0.90% 。    
11.减压器输出压力在 0.5 MPa ~0.7 MPa。安全阀关闭压力大于 1.1 MPa 。                 
12.压力表精度高且带有夜光 显示功能，显示精度不低于1.6 级，其漏气量≤10L/min 。    
13.压力平视装置的显示装置 一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa 时，绿灯常亮； 10 MPa~6 MPa 时，黄灯常亮； 6 MPa 以下时， 红灯一直闪烁， 当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于 GB3836. 1- 2010 及 B3836.4-20100  中 Exia IIC T4 要求。
14、气瓶水容积： 6.8L，全缠 绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力 30MPa，水压试验压力50MPa。
15、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。                
16、全面罩视野开阔，采用网状 头带，镜面防雾、防划、抗冲击， 无视觉扭曲，面罩具有视窗除 结雾功能，通过 950℃火焰燃烧测试。
	







消防头盔
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防头盔
	一、基本描述
1、结构组成：由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。
2、主要应用场景：用于日常在执行救助活动、自然灾害救援或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。
	

	
	
	二、标准规范及检验报告
1、符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》的要求
	

	
	
	三、检验报告内参数
1、冲击吸收性能：高温预处理≤3352N；低温预处理≤2995N；浸水预处理≤2820N。
2、耐穿透性能：钢锥未与头模建立电接触。
3、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：前方≤1；后方≤0.8；左方≤1；右方≤1。
4、热稳定性能：合格
▲5、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤25mm，卸载后的变形值≤1mm。
6、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤12mm。
▲7、质量≤800g
	

	
	
	四、非检验报告内参数
1、半盔式，头盔帽壳耐高温热塑材料，具有透气、耐冲击、耐穿刺，可提供头部和侧翼冲击保护，配备醒目反光条。
2、头盔含护目镜，护目镜为隔热镜片，带超硬防刮防雾涂层；
3、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。
	










佩戴式防爆照明灯
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	佩戴式防爆照明灯
	1、额定电压 DC3.7V,  额定容量≥2000mAh
2、额定功率（LED） 3W,  光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h
3、连续放电时间 ≥3h（强光）/6h（工作光）/12h（频闪）,  充电时间约5h
4、电池使用寿命 ≥1000（循环）
5、重量≤1.2kg ,  外壳防护等级≥ IP68。
	






消防腰斧
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防腰斧
	1、整体要求
▲1.1符合XF630-2023《消防腰斧》标准。
1.2适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。
1.3斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。
	

	
	
	2.技术性能
2.1消防腰斧整体尺寸≤325*175mm；刃部硬度为48-56HRC。
2.2质量：≤1.0Kg。
2.3电绝缘性能：斧柄抓握区域绝缘电阻≥10MΩ。
2.4刃部硬度为48-56HRC。
2.5抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。
2.6平刃砍断性能：能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击厚度1.5mm的Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
	






消防腰带

	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防腰带
	1、整体要求
1.1符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
1.2由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
	

	
	
	2.外观
2.1本产品织带为一整根，没有接缝。
2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
2.3设计负荷为1.33 KN。
	

	
	
	3.技术性能
3.1带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度6±1mm，最大厚度10±1mm。
3.2正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求；
3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求；
3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求；
3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。
▲3.6质量：≤0.65 kg。
	








个人防护套装
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	个人防护套装
	一、整套包含灭火防护服、消防头盔（半盔）、消防手套、消防腰带以及灭火防护靴。
	

	
	
	灭火防护服：
1.整体要求
1.1符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2.外观要求
2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号，色差≥3级。
2.2符合国家消防救援局最新统型要求,由外层、防水透气层、隔热层、舒适层共四层面料组成。
3.技术要求
3.1外层面料：芳纶阻燃面料克重：≤（195±9.75）g/㎡。
3.2防水透气层：阻燃PTFE防水透气层、克重：≤（110±5.5）g/㎡。
3.3隔热层：芳纶水刺隔热毡克重：≤（70±3.5）g/㎡。
3.4舒适层：芳纶粘胶阻燃面料克重：≤（120±6）g/㎡。
3.5衣领贴肤面料：芳纶起绒面料克重：≤（210±10.5）g/㎡。
3.6反光标志带：打孔反光条。
▲3.7阻燃性能（损毁长度）：
外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm； 隔热层经向：≤35mm、纬向：≤32mm；舒适层经向：≤38mm、纬向：≤34mm；外层加强材料经向：≤32mm、纬向：≤28mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
3.8热稳定性能（变化率）：
外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；隔热层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。
3.9缩水率：
外层经纬向：≤1.2%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；隔热层经纬向：≤2.0%、≤1.0%；舒适层经纬向：≤1.8%、≤1.5%。
▲3.10断裂强力：外层：经向≥1100N、纬向≥850N；舒适层：经向≥390N、纬向≥330N；
3.11外层撕破强力：经向≥260N、纬向≥190N；接缝断裂强力：经向≥1000N、纬向≥760N。
3.12色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。
3.13防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥5800（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。
3.14针距密度： 明暗线≥12（针/3cm）。
3.15质量：≤ 2.85kg。
▲3.16整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34.0。
	




消防头盔（半盔）
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防头盔（半盔）
	1.整体要求
1.1符合国家GA44-2015《消防头盔》标准。
	

	
	
	2.外观及材质：
2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩。
2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。帽壳为一次性注塑成型。
2.3披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝。
2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。
	

	
	
	3.技术性能
▲3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3100N；辐射热预处理，最大冲击力≤3050N；低温预处理，最大冲击力≤3300N；浸水预处理，最大冲击力≤3000N。
3.2 耐燃烧及阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；头盔经实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间≤0s，披肩损毁长度≤25mm，续燃时间≤0s，面罩续燃时间≤0s，各部分均无熔融、滴落现象。
3.3电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。
3.4下颏带抗拉强度：延伸长度≤15.5mm。
3.5侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落。
3.6面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）。
3.7披肩防水性能 耐静水压＞17kPa。
3.8视野：左、右水平视野＞105°。
▲3.9质量：≤1100g。
	

	
	
	
	




消防手套
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防手套
	1.整体要求
1.1符合国家GA7-2004《消防手套》标准。
1.2消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。
	

	
	
	2.外观
2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50mm，反光带颜色为黄银黄。
2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。
2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便。
	

	
	
	3.技术性能
3.1阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤67mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤62mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤42mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.2整体热防护性能≥29.5cal/cm2；
3.3耐热性能：手套收缩率1.5%，衬里收缩率1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象；
3.4力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次。割破力：＞15N。撕破强力：≥88N。穿刺力：≥62N。
3.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。
	





消防安全腰带
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防安全腰带
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
1.2本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
2.外观
2.1本产品织带为一整根，没有接缝。
2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
2.3设计负荷为1.33 KN。
	

	
	
	3.技术性能
▲3.1带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度6±1mm，最大厚度10±1mm。
3.2正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求；
3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求；
3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求；
3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。
▲3.6质量：≤0.65 kg。
	



消防员灭火防护靴
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防员灭火防护靴
	1.整体要求
1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。
1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。
1.3采用优质橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
	

	
	
	2. 技术性能
2.1靴底耐油性能：-2-10%。
2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。
▲2.3抗刺穿性能：≥2500N。
▲2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。
2.5隔热性能：≤10℃。
2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。
2.7防滑性能：≥15°。
2.8防水性能：不应出现渗水现象。
▲2.9质量：≤2.0kg。
2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。
	




阻燃头套
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	阻燃头套
	1、整体要求
1.1符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准。
	

	
	
	2.材料及结构
2.1面料为消防头套针织面料，克重（225±18）g/m2。
2.2本产品为双层结构。
2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
2.4颜色为黑色。面部开口需采用橡筋收紧设计，更贴合。
	

	
	
	3.技术要求
3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；
3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；
3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%；
3.4抗起球性能：4级；
3.5甲醛含量：无；
3.6PH值：4.0-7.5
3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象；
▲3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g。
	






消防员灭火防护手套
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	消防员灭火防护手套
	1、整体性能
1.1本产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
1.2采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。食指关节处有触屏功能。
1.3颜色要求：手掌牛皮为黄色,手背橘红色。
	

	
	
	2.主体结构要求                                           
2.1手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨、防切割，防撕裂。
2.2手背结构：芳纶双面针织布。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。
2.3手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。
2.4手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。
	

	
	
	3.技术性能
▲3.1阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤8mm，横向损毁长度≤8mm。手背外层纵向损毁长度≤12mm，横向损毁长度≤12mm。续燃时间0s，无熔融、滴落现象。
3.2热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%。
▲3.3耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。
3.4抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N。
3.5耐撕破性能:本体掌心面撕破强力纵向≥150N，横向≥150N；背面外层材料的纵向≥250N，横向≥200N。
▲3.6抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。
3.7灵巧性能：徒手控制比≤105%。
3.8抓握性能：拉重力比为≥100%。
3.9戴性能：穿戴时间≤3S。
	



呼救器
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	呼救器
	1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准。
2、外观结构和标识完整，表面没有明显的斑点、裂纹。  
3、防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb；
外壳防护等级：≥IP68。
4、具有预报警、自动报警功能、手动报警和低电压告警、与空呼器配套计时功能。
5、相对静止时间：30s±2s、
6、预报警时间：15s±2s、
7、预报警声响强度：≥90dB、
8、连续不间断强报警时间：≥500分钟、
9、强报警强度：≥100dB 、
10、欠压报警强度：≥65dB 、
11、连续待机时间： 50小时、
12、方位灯亮度>450cd/㎡、
13、防爆电池电压:7.4V/1100mAh、
14、质量：≤210g
15、 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb。
16、使用智能组合USB快速充电器，充电电流500mA，3小时能快速完成充电。
	



65水带
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	65水带
	1、符合GB 6246—2011《消防水带》标准。
2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。
3.水带两端已经注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。
4.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。
5.口径（内径）63.5mm-65.5mm。
6.每盘长度≥20m。  
7.在3.0Mpa，保压5min，试样无渗漏现象。  
7.单位长度质量≤285g/m。
8.水带的设计工作压力2.0MPa、爆破压力7.5MPa,且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。
9.轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%。
10.附着强度：水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。
11.扯断伸长率≥440%，扯断强度≥45MPa。
12.热空气老化性能试验下：爆破压力比率≥90%，附着强度比率≥90%。
13.水带在设计工作压力2.0Mpa下，往返进行100次耐磨试验后未发生渗漏和破裂现象。
14.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	




80水带
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	80水带
	1、符合GB 6246—2011《消防水带》标准。
2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。
3.水带两端已经注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。
4.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。
5.口径（内径）76mm-78mm。
6.每盘长度≥20m。  
7.在3.0Mpa，保压5min，试样无渗漏现象。   
8.单位长度质量≤345g/m。                                                                      9.水带的设计工作压力≥2.0MPa、爆破压力≥9.0MPa,且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。
10.轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。
11.附着强度：水带织物层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm。
12.扯断伸长率≥440%，扯断强度≥45MPa。
13.热空气老化性能试验下：爆破压力比率≥94%，附着强度比率≥92%。
14.水带在设计工作压力2.0Mpa下，往返进行100次耐磨试验后未发生渗漏和破裂现象。
15.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	




手抬机动泵
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	手抬机动泵
	1.符合GB6245-2006《消防泵》标准。
▲2.工况1：吸深3m时，流量≥21L/s， 出口压力≥0.6MPa。
▲3.工况2：吸深7m时，流量≥10L/s，出口压力≥0.7MPa。
▲4.汽油发动机：二冲程
5.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程约9m；
6.输出功率：≥30KW
▲7.引水时间≤10 s。
▲8.出水口：Ø65mm（可转动180度快速开关阀门） 
9.转速：≥5200转/分钟
10.重量：≤100kg，体积：≤700X620X730mm
11.采用一体式的电控面板，面板上设有油门旋钮，压力表，过热传感器开关，燃油和机油加注提醒指示灯，蓄电池充电提醒指示灯，照明灯接电插口等。
	






分水器
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	分水器
	一、符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。
1、阀门型式：球阀式
2、阀体材质：铝合金材质
3、手柄和接口材质工艺:铝镁合金一体锻造成型工艺，表面阳极氧化防腐处理。
4、阀芯材料：铜材质，经热处理后强度更好，具有良好的防腐性能。
5、阀球材料：球孔内径≥⌀55，铝镁合金材质，数控精密加工成型，阳极氧化处理。
	

	
	
	二、性能参数：
1、工作压力：≥2.5MPa，耐压强度：≥4.0MPa
2、重量：≤5kg  
3、接口型式：卡式接口
4、进水口径：80mm；出水口径：2个65mm
	



直流水枪
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	直流水枪
	1、接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、 配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm；阀门采用减压式T型通孔球阀；总长度≤475mm；总重量≤1.25kg；耐压强度≥6.0MPa；流量≥7.5L/s，射程≥28m，喷射压力≥0.35MPa。
	



多功能水枪
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	多功能水枪
	1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
	

	
	
	2、组成结构：
2.1、枪体铝合金表面硬质氧化，握把、球阀开关拉把材质为铝合金耐高温不变形抗老化；
2.2、具有开启和关闭功能的直流喷雾水枪，既能喷射充实水流，又能喷射雾状水流并具有冲洗功能，可将流道中小杂物或小石子直接排出，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换；
	

	
	
	3、技术参数：
3.1、额定工作压力：≥0.6 MPa；
3.2、流量：2.5-5-8-10L/S，冲洗（PLUSH)；
3.3、射程：≥35 m ；
3.4、喷雾角度：0°~120°；
3.5、入口尺寸：65mm；
3.6、重量：≤3.1kg。
	




二节拉梯
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	二节拉梯

	1、整体要求
1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。
	

	
	
	2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
	

	
	
	3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
▲3.4整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
	









多功能挠钩
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	多功能挠钩
	适用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理；
1.由消防斧、消防榔头、消防抓耙、撑顶器、消防锯、消防剪、探路棒等12种功能头组成，可拆卸、能够自由组合。12种功能头，手柄为高强度绝缘材料做成，挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等；接头为优质铝合金；
2.无火花消防锤：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；
爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理； 
3.撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；  
4.消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；  
5.消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切；
6.消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物；
7.水平和标高仪：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速地测量水平距离、标高、坑或涵洞深度，便于做出科学决策和救援行动； 
8.登高钩：攀爬、登高用；
9.探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具；
	




异径接口
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	异径接口
	1、材质与防腐处理工艺：
接口：采用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
卡簧：采用不锈钢材质。
2、 防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
3、制造工艺：锻造+热处理工艺。
技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
外观要求：
1、 接口无外观缺陷与不良。
2、表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
3、一套≥12个。
	



风力灭火机
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	风力灭火机
	1、形式：背负式发动机：单缸风冷汽油发动机功率/转速（kW/r/min ）：≥4.0/7500 
▲2.有效风力灭火距离（m）：≥2 ,出风口风量（m³/s):≥0.5 
3.最大风速（m/s）：≥118 ，一次性加油连续工作时间（min）：≥90 
4.耳旁燥声dB（A）：≤95 常温启动（s）：≤6   
5.空机质量（ kg）：≤10.75     
6.燃油箱容量：≥2.0L,化油器为双进气孔、环保节能型 
7.风管形式：可伸缩调节，末端风管防火接头方式为不锈钢风管。
	





高把油锯
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	高把油锯
	1、高稳定转数：≥9000r/min 
2、工作杆直径：≥25cm
3、发动机排量：≥40cc
4、发动机型式：单缸，风冷二冲程
5、整机重量：≤11kg
6、启动方式：反冲启动
7、燃油箱容积：≥1000ml
8、功率：≥1.85KW/9000r/min 
9、燃油比例：25：1
10、燃油箱容积：≥0.5 L。
	



背桶式灭火水枪
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	背桶式灭火水枪
	1、电池连续工作时间运转≥4h，
2、水平射程≥8m，最大流量≥3L/min、
3、整机净质量≤6kg，整机装备质量≤25kg，
4、工作压力  ≥0.4MPa
	


打火拍
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	打火拍
	1、木质手柄，长度≥1.5m，外径≥25mm，具有柔韧性；
2、工具杆与橡胶条的链接：橡胶条通过码钉固定在木质工具杆后再采用≥2道抱箍加固固定，保证胶条和工具杆的连接牢固，保证在灭火过程中不脱落；
3、橡胶条：内有加强棉线的橡胶条，胶皮不易脱落；
4、橡胶条厚度≥2mm，宽度≥16mm，长度≥500mm，数量≥20条，切割均匀，无裂口。
	




远程供水管线车
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	1
	底盘
	▲1、总质量：≥4465kg
2、整备质量：≥2200kg
3、燃料种类：柴油
★4、排放标准：不低于国六，交车时符合上牌标准
5、轴数：≥2
6、轴距：≥3695mm
▲7、功率：≥103kw
8、底盘原装车载取力器
	

	2
	整车
	1、总质量：≥3550kg
2、额定质量：≥1500kg
3、外形尺寸：≤6000×2000×2500mm
	

	3
	驾驶室
	1、结构：长头、原装双排
2、司乘人员数：≥2+3人
3、驾驶员位置：左置
▲4、加油口、尿素口：加油口、尿素口位于车辆罐体左前方，设计合理，加注方便
	

	4
	器材箱
	1、结构：主框架结构采用优质不锈钢焊接，外装饰板采用不锈钢板焊接，车顶喷砂防滑漆，可行走。
▲2、器材箱：器材箱位于驾驶室后方和车辆尾部，两边与后边设上掀式器材箱门，内设有照明灯，可根据客户要求进行分格安装各类摆放夹具，全铝合金型材，空间布局可根据摆放器材进行调节保证消防器材的空间布局利用合理，取拿方便，前后器材箱可共容纳摆放水带≥2千米。
	

	5
	容罐
	1、容量：≥1500kg
▲2、材质：优质不锈钢，厚度≥3mm
3、罐体结构：外露式罐体，内设纵、横防浪板，中间开有人孔，封头、隔板均有增加强度的梯形折筋，顶板采用角铁加强，水罐能承受0.1MPa的静水压力，经0.1MPa静水压强度试验，罐体两侧面不出现明显残余变形，整体防锈蚀处理。
4、罐体固定：与底盘车架螺栓连接。
▲5、余水/排污口：DN200的圆形排污沉淀池联通DN40的黑色橡胶软管，位于罐体底部最低位置，方便冲洗罐体内污泥、污沙等沉淀杂物，能通过排污口排出，余水/排污口设置在车辆尾部左侧，带不锈钢手动阀门开关。
	

	6
	管路系统
	▲1、车辆所有管道设置在底盘下面，大大提高了器材箱使用空间，所有出水管道采用DN40耐高压不锈钢与三通和弯头焊接、高压软管、高压螺纹接头连接而成，所有进水管道采用DN65橡胶软管连接而成。
2、人孔：设≥DN460人孔1个，带有快速锁定/开启装置。
3、溢流口：罐体前部与驾驶室之间从罐人孔口侧向下设置有1个≥DN40溢流口，可对罐体泄压、注水过多溢出和填补罐排水进气等功能。
4、注水口：在车辆罐体前右侧设1只≥DN65注水口带滤网，配手动阀门开关。
5、吸水管道/阀门：设1个≥DN6水罐至阀门进水管和设1个水泵至阀门并与外吸口三通阀门连接，通过手动控制三通阀门控制外吸水与罐吸水的切换，方便快捷。
▲6、吸水口：在车辆尾部右侧设1个≥DN65吸水口连接外吸水管，可通过阀门控制水泵外吸水至水罐、外吸水或吸罐水并远程供水，手动控制阀门外吸与罐吸的切换，阀门设计位置合理操作方便。
7、出水口：车辆左右两侧各设置1个≥DN40和1个≥DN25不锈钢出水接口，可直接与DN25和DN40森林消防水带连接，手动控制阀门开关，可通过关闭DN40高压球阀使2个DN25不锈钢出水口连接水带枪头进行双枪头灭火，关闭2个DN25不锈钢高压出水口球阀，同时打开DN40高压球阀出水口连接水带枪头进行大流量单枪头灭火或连接远距离水带，实现高扬程、高压力远程供水功能，整个步骤为智能控制，一键式触屏操作，方便快捷。
	

	7
	车载高压多功能供水灭火泵
	车载高压多功能供水灭火泵安装在车辆中部左侧，与底盘原装车载取力器连接，车载高压多功能供水灭火泵具有体积小、重量轻、带自吸功能、压力高、流量大、输水距离远等特点，为森林草原火灾灭火所需功能专门开发研制该高压灭火供水泵，特别适应海拔高、水源远、道路窄火灾现场的供水和灭火为一体的救援功能，水泵位于车辆底盘后尾下部隐藏式，可采用取力器传动。车辆不仅可以作为边吸水边高压远程供水、还可以高压远程供水并直接连接水带分多枪头进行灭火，主要对树冠火和地表复燃火星进行彻底冲灭。
▲高压消防水泵参数：
1、最大压力：≥8Mpa
2、最大流量：≥6L/S
3、最大扬程：≥800m
▲4、吸水口直径：65mm
▲5、出水口直径：40mm
▲6、自吸吸程：≥8m
7、水平射程：≥20m
8、平吸距离：≥200m
9、远程输送距离：≥5000m
▲10、动力要求：采用底盘取力
11、要求可长时间持续工作，无水自保时间:>30秒，高压远程供水。
12、可输送泡沫液、水泡沫混合液体及其它微颗粒污泥或工业液体。
13、采用进口轴承，可靠性高自转30秒后可排尽泵内余水，以达到防冻功能。19、泵体为一体式设计，合金材料，防锈防腐。
14、自转30秒后可排尽泵内余水，以达到防冻功能。
15、泵体为一体式设计，合金材料，防锈防腐。
▲16、泵组运行中输入动力切换挡位会产生动力和转速的变化，在水路管道系统中安装压力达到≥4MPa匹配的卸荷安全阀。
	

	8
	消防炮
	1、回转角度：360°水平回转
2、最大仰/俯角：俯角≤-15°，仰角≥+45°
3、流量：≥6L/S
4、射程：≥20m
	

	9
	智能控制面板
	▲1、控制系统安装在车辆尾部左侧，高度设置符合人体力学操作，整体为智能液晶显示屏和手动按键、铝制带锁保护面板组成，保护面板采用阻尼合页与边框螺母连接，外观精美，体积小巧，功能齐全。
▲2、控制面板按键设置有急停按钮、电源总开关、照明开关、泵炮出水及罐供水一键旋转按钮、油门加减旋转按钮，通过一个控制按钮实现泵出水、炮出水、水带接口出水三种功能，操作快捷简单，避免了手动阀门操作繁琐、使用不便。
▲3、液晶显示屏有出口压力表、水泵转速表、水路系统图、液位显示等功能，可通过触屏页面选择功能显示。
	

	10
	爬梯及上车拉手
	后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地不超过350mm，离地高度符合人体力学的情况下方便消防员穿着消防服鞋抬脚登梯，车顶上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。
	

	11
	牵引绞盘
	1、驱动型式：电动
2、单绳最大牵引力：≥4100kg
3、钢丝绳长度：≥30m
	

	12
	喷漆
	1、油漆采用优质进口油漆
2、R03大红色或森林消防橘黄色
	






随车文件
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	底盘合格证
	份
	1
	

	2
	底盘一致性证书
	份
	1
	

	3
	环保清单证书
	份
	1
	

	4
	整车合格证
	份
	1
	

	5
	整车发票
	份
	1
	

	6
	整车检测报告
	份
	1
	

	7
	整车电子版操作培训视频
	份
	1
	

	8
	整车说明书
	份
	1
	

	9
	底盘保修手册（纸质版或电子版）
	份
	1
	

	10
	底盘说明书
	份
	1
	

	11
	整车技术文件
	份
	1
	

	12
	底盘拓号（3件）
	份
	1
	

	13
	发动机拓号（3件）
	份
	1
	

	14
	整车钥匙
	份
	1
	

	15
	底盘随车配件清单
	份
	1
	

	16
	整车随车器材清单
	份
	1
	



随车器材
	1
	吸水管
	65×10米；自带滤水功能
	2
	根
	卡式

	2
	分水器
	DN40二分水
	2
	件
	卡式

	3
	分水器
	DN40变DN25三分水
	2
	件
	卡式

	4
	水带
	50-40-30
	2
	盘
	高压；卡式

	5
	水带
	50-25-30
	3
	盘
	高压；卡式

	6
	水带包布
	DT-SB
	1
	件
	

	7
	直流水枪
	DN25
	2
	支
	低压；卡式

	8
	直流水枪
	DN40
	2
	支
	低压；卡式

	9
	注水口三通扳手柄
	
	1
	个
	

	10
	灭火器
	3㎏
	1
	具
	

	11
	消防腰斧
	长390；GF-285
	1
	件
	

	12
	橡皮锤
	
	1
	件
	

	13
	可充电式手提照明灯
	
	1
	件
	

	14
	丁字镐
	
	1
	把
	

	15
	铁锹
	
	1
	把
	

	16
	地上消火栓扳手
	QT-DS1；长400
	1
	件
	

	17
	地下消火栓扳手
	长860
	1
	件
	





















质量要求：
★1.中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告、产品合格证以及设备的测试、运行、保养手册等上牌所需所有资料，并免费协助办理车辆上牌手续，如未提供则视为验收不合格，采购人有权解除合同，且不予退还履约保证金。（提供承诺书）
★2.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。（提供承诺书）
3.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
质保售后服务要求：
★1.中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期：≥3年，质量保证期自货物验收合格之日起算，质保期内车辆易损易耗件免费提供。（提供承诺书）
★2.在免费质保期内设备发生任何非人为的缺陷、损坏等问题，投标人保证在接到维修电话后2小时内响应，24小时内到达用户指定现场研究解决方案并负责实施；不能及时修复的，应在48小时内提供同类备用设备，以保证采购人的正常使用，维修或更换所发生的一切费用由投标人负责。质保期内的维修费用（包括材料）全部由投标人负责，质保期满以后，中标供应商应按同类货物的优惠价格提供保修服务。（提供承诺书）

技术培训要求：
（1）供应商须提供完整的产品使用操作规范；
（2）供应商应提供所投车辆作业专业培训：从所投车辆的基本结构、各系统原理、参数、使用与操作、维护保养和故障排除等六个方面，对所投车辆驾驶技能进行理论讲解，同时开展实地操作演练，对操作员提出的问题进行现场解答，使操作员在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。


第五部分  评标办法与评标标准
本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选供应商。若得分相同，则价格得分高者优先；若价格得分仍相同，则技术参数得分高者优先；若价格得分、技术参数得分仍相同，则服务方案得分高者优先；若价格、技术参数、服务得分仍相同，则抽签决定中标单位。
评分标准（总分值为100分）
	序号
	分值
	评分内容
	评标标准

	1
	30分
	价 格
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	2
	45分
	技术参数响应
	投标人响应文件完全满足采购文件 “技术参数要求”的得45分；
标注“★”有一项不满足作无效投标处理；
标注“▲”的为重要指标，“▲”负偏离在 3 项之内（含 3 项），每项扣 1分，超过 3 项得 0 分；未标注“★和▲”技术条款负偏离在 10 项以内（含 10 项），每项扣 0.5 分，超过 10 项得 0 分；

注：
未在《技术规格偏离表》中响应的条款，视同负偏离；如为标注“★” 
与“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如检测报告、彩页、手册、白皮书等材料，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

	3
	6分
	供货方案
	根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括：供货时间；运输方案；质量保证；验收；调试方案等。
方案内容详细，合理，针对性及可实施性强，得6分；
方案内容一般详细，合理，具有一般针对性及可实施性，得4分；
方案内容不详细，没有针对性及可实施性，得2分；

	
	6分
	培训方案
	根据投标人提交的培训方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括：培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等。
方案内容详细，合理，针对性及可实施性强，得6分；
方案内容一般详细，合理，具有一般针对性及可实施性，得4分；
方案内容不详细，没有针对性及可实施性，得2分

	
	5分
	售后服务
	根据投标人提交的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容至少包括：售后服务内容；售后服务响应；故障解决方案；应急故障处理措施等。
方案内容详细，合理，针对性及可实施性强，得5分；
方案内容一般详细，合理，具有一般针对性及可实施性，得3分；
方案内容不详细，没有针对性及可实施性，得1分

	4
	5分
	业绩
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]投标人自2023年1月以来完成类似车辆采购业绩，每提供一个业绩得2.5分，最高得5分。
注：提供合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准。

	5
	3分
	质保期限
	满足招标文件质保期限的基础要求，在此基础上质保时间每增加一年的加1.5分，本项最多得3分。（提供承诺函）


特别提醒：投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料（扫描件上传至电子标书）并加盖投标单位公章，否则不得分。










第二章  投标文件


投 标 文 件



项目名称：



项目编号：



投标人名称：



年    月    日
一、投标函
致：  （采购单位） 
关于采购项目             （项目名称）    （项目编号：             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表 （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）         元        （RMB¥     元）的报价并保证按照招标文件的规定要求提供所需服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件“供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间进行服务，并按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称（公章）：
地址：                         邮编：
电话：                         传真：
法定代表人（委托受托人）签字或盖章：
职务：
日期：


[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]二、开标一览表
	项目名称
	盱眙县综合防灾能力建设项目（合理加密消防站点和应急队伍力量）

	投标报价
	报价为人民币（大写）：                     
（小写）¥：                   

	合同履行期限
	


投标人：（加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字或盖章：


注：1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2、开标一览表格式不得自行改动。

[bookmark: _Toc157775468]


三、投标报价明细表
                     单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产
厂商
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：             元
	


投标人：      （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）： 
注：
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等所有费用，采购人不再支付任何费用。
（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。
（4）价格应按照招标文件第四部分采购需求进行报价。

四、技术响应偏离表
（按照招标文件采购需求及技术要求）
	序号
	项目采购需求中技术
条款描述
	所投产品技术参数响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人： （加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字或盖章： 
注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。




五、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）


六、综合评分需提供的证明文件（格式由投标供应商自定）


七、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料
（格式由供应商自定）


注：
1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。
[bookmark: _Toc157775454]2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将提交采购主管部门对其进行严肃处理。





示范格式一

法定代表人资格证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：        年    月    日
经营期限：
姓名：        性别：      年龄：       职务：
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

                         供应商：               （盖章）
                       日期：    年  月　日

附身份证复印件

注：供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件上传至电子标书。


示范格式二
授权委托书
致：  （采购单位）  
本授权书宣告：
委托方：
地  址：            法定代表人：
受托人：   姓名：    性别：    出生日期：年  月  日
所在单位：        职务：
身 份 证：        联系方式：
兹委托受托人           代表我公司参加             的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）
年　　月　　日
附身份证复印件
注：供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件上传至电子标书。

示范格式三

承   诺  书
  （采购单位）          ：
    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：
一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
                      
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
                                       供应商：（盖单位公章）              
                                   日期：    年   月  日 

示范格式四

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

          （采购单位） ：
我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，做如下承诺：
  1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                                                                   供应商（盖章）  
            
                            日 期：  年   月   日



示范格式五
中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                       企业名称（盖章）：
日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    

示范格式六
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：


















示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.  （产品名称1）1  ，生产厂为  （厂名）2  ，厂址为  （生产厂址） 。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.  （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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