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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc6010] 投标邀请
大模型视图分析（一期）JSZC-320582-JZCG-G2026-0036招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-10-21 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0036
项目名称：大模型视图分析（一期）
[bookmark: OLE_LINK3]预算金额：1420万元
最高限价（如有）：1420万元
采购方式：公开招标 
采购需求：形成覆盖“视频可视域资源管理—模型分析—语义检索—智能体应用—网络与安全保障”的一体化能力。其中，视频可视域管理规模为5万路，大模型语义检索分析规模为300路。
[bookmark: OLE_LINK25]合同履行期限：合同签订后90天内完成整个项目的建设及调试工作。自本项目终验合格后（以双方验收报告签订日期为准），提供3年维保服务。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.资格证明文件的书面承诺
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
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（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（四）本项目的特定资格要求： 
无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-21 09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市公安局
单位地址：张家港市港城大道180号
联系人：李永杰
联系电话：0512-55370072
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：欧心怡
联系电话：0512-58915390
3.项目联系方式
项目联系人：欧心怡
电话：0512-58915390


[bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc24986][bookmark: _Toc16938518]  投标人须知
1、 [bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc38368125]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc31378] 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日

[bookmark: _Toc4628][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198] 项目需求
清单
1.清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性 

	1
	视频网-可视域管理及实战应用平台
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频网-大模型语义检索应用平台
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	货物类

	3
	分析服务器1
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	分析服务器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	视频网大模型应用服务器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	万兆光交换机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	管理接入交换机/千兆电交换机
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	大模型高性能AI缓存
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	大模型AI数据检索服务器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	上联路由器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	流量采集器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	防火墙
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	分析服务器1



注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	分析服务器1

	2
	分析服务器2

	3
	视频网大模型应用服务器

	4
	大模型AI数据检索服务器



4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

[bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]技术要求
1.项目简介
1.1.建设背景：面向公安视频图像资源规模持续增长、人工检索效率不足、跨系统线索关联成本较高等问题，建设视频可视域和视图分析大模型，提升视频资源治理、自然语言检索、图像线索发现、目标研判等能力。
1.2.建设目标：形成覆盖“视频可视域资源管理—模型分析—语义检索—智能体应用—网络与安全保障”的一体化能力。其中，视频可视域管理规模为5万路，大模型语义检索分析规模为300路；通过标准接口衔接现有视频管理平台、视图库、图像解析平台等系统。
1.3.建设原则：坚持业务牵引、实战导向、安全可控、开放兼容、利旧集约和可持续扩展。新增系统宜采用旁路部署，不得影响现有公安业务系统稳定运行
2.详细技术参数

	序号
	产品名称
	技术要求

	1
	视频网-可视域管理及实战应用平台
	1、视频监控规模：平台支持不少于 50000 路视频监控点位空间化上图，完成坐标入库、清洗与权限标签管理。支持全区聚合簇、街道级图标（同屏不超过 500 个）、社区级精细点位（同屏不超过 100 个）等多级 LOD 展示，以及在线/离线/异常状态着色。
2、一体地球场景：在统一三维地球坐标系中加载全区卫星影像（WMTS）与重点区域倾斜摄影三维模型（3D Tiles），卫星与倾斜实景同球叠加，单视口连续缩放、旋转、漫游，无需模式切换或分屏。
3、可视域双向映射：视频画面标注与三维场景标注基于摄像机空间坐标与姿态参数（经纬度/高程、水平角、俯仰角、视场角）实现双向映射，自动计算可视域在真实地理空间中的覆盖范围，输出 GeoJSON 多边形面域及三维视锥体数据，计算结果持久化存储，并通过 REST + GeoJSON 接口对外提供服务。
4、枪机可视域：枪机可视域采用离线预计算方式，在二维地图以贴地 Polygon（扇形/多边形）展示，在三维场景以视锥体展示，与倾斜模型及地形贴合，无肉眼可见分离。
5、球机可视域 ：云台/球机支持 PTZ 实时角度接入，姿态或变倍变更后，可视域计算服务自动重算并刷新地图展示。单次 PTZ 变更至可视域更新完成时间不大于2秒，确保可视化结果与真实设备状态同步。
6、可视域标定工具：提供可视域标定工具，支持基于太阳影子自动解算枪机方位角，以及球机画面标定。标定流程含设备参数配置、抓拍策略（周期/手动）、实时/录像抓帧，标定结果通过标准接口推送至地图服务及业务系统，与视频融合标定体系共用参数模型。
7、标注数据管理：可视域标注数据采用 GeoJSON 及扩展姿态字段存储，包含摄像机 ID、三维坐标、水平角、俯仰角、视场角、可视距离、一致性校验状态、时间戳等。支持版本记录、回滚、差异对比及历史追溯，支持 CSV、GeoJSON、Shapefile 格式批量导入导出，并基于 RBAC 实现管理员/编辑者/只读分级权限控制。
8、禁区配置映射：支持在摄像机视频画面中配置不规则多边形禁区，依据摄像机内外参及安装姿态映射至二维或三维地图展示。禁区数据与设备关联存储，在一体地球场景中贴地或贴倾斜模型显示
9、空间分析能力：支持低点摄像机可视域交叉重合分析（重复点位分析），基于空间相交运算输出重合区域、重叠面积、涉及设备清单及分析报告（PDF/Excel）。支持枪机/预置位画面移位检测，当姿态或画面相对基准偏差超过可配置阈值（默认 5°）时自动预警。
10、可视域加载性能：二维地图场景支持 50000 路可视域标定数据的存储、预计算、分级加载与交互操作（选中、隐藏、聚合显示）。枪机采用离线批算策略，云台按需实时计算，同屏展示不少于 10 路可视域时系统保持流畅运行
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	2
	视频网-大模型语义检索应用平台
	（一）大模型引擎模块功能参数
1、支持各类算法模型的加载功能，包括传统的CV算法模型、多模态模型和标准语言大模型的加载与启用功能；
2、支持通过vllm推理框架加载和启动标准的语言大模型的功能；
3、支持多GPU卡加载启动较大参数量的语言大模型的功能；
4、支持同时加载和启动多种语言大模型的功能，充分发挥GPU的性能；
5、支持多模态模型和传统CV算法模型的混合部署功能，能够共用CV算法的GPU资源启动多模态大模型，并提供多模态算法模型的推理功能；
6、对于多模态模型，支持提供高性能的同步图片分析的功能；
7、系统采用容器化的微服务架构，主要包括算法仓、任务管理、资源管理等多个系统微服务；
8、支持各种传统算法模型和标准语言大模型的管理功能，支持算法模型的增删改查功能，并提供高性能的语言大模型的上传功能；语言大模型的类型包括Chat模型、EMB模型等子类型；
9、支持图片流、实时视频流、录像流和离线视频文件流等多种类型任务的增删改查功能；
10、支持各种算法模型按需动态使用计算资源的功能；

	
	
	（二）视图大模型算法模块功能参数
1、支持文本搜图提供数据源的接入、配置及管理，支持多类型数据源，包含接入图片流、视频流等分析结果图片；
2、特征数据库：支持面向不同场景下的多模态目标对象进行大模型特征提取，并构建为特征向量数据库，包括人员、车辆等；支持自研向量库进行特征向量化，短特征提供特征检索，长特征用于模型推理检索服务。
3、推理能力：大模型推理过程中，单卡单线程支持推理图片的数量不低于80张/秒；支持多用户并发检索。
4、内置大模型：内置多模态大模型，具备文本、图像等多种识别能力，支持图像、文本等数据之间的特征关系理解和对齐；
5、支持人体、机动车、非机动车以及物体等目标精细化搜索；对目标的多个特征信息进行组合搜索，以搜索出更为精准的目标。
6、支持对话任务创建、删除，通过自然语言描述搜索图像；支持昨天、今天、明天、日期等时间关系指令，支持场所、行政区划、空间范围等关系指令，以及时间+空间联合查询。
7、支持查看搜索结果的大图和小图，以及对图片的下载；支持搜索结果一键关联至原有以图搜图业务，继续联通传统视频结构化等多种业务逻辑进行闭环。
8、支持对检出结果错误数据进行标记选择，依据选中图片进行一键调优训练，在分钟级内完成检出结果的微调优化训练，并自动部署上线，提升下一轮目标检出精度。
9、支持30天的热数据存储周期，满足30天的文本搜图数据范围。
10、支持横幅、标语、拍照、鲜花、打架、跌倒、持械、燃放烟花、遛狗不牵绳、风筝等算法

	
	
	（三）AI视频调阅模块功能参数：
1、支持用户访问大模型服务的统一入口，用于进行交互型对话问答，实现文本语义的点位搜索及视频调阅。
2、支持通过自然语言的描述方式进行点位搜索，可输入地点范围、场景标签描述等方式。
3、支持依托大模型语义理解提取描述中符合地点描述的关键词，并和POI及场景标签信息进行匹配检索，进而提供出符合该地理位置的点位列表信息。
4、支持在视频调阅返回的相机列表中进行单个相机播放或全部相机播放。
5、AI场景标签的任务管理功能，提供对场景打标任务的全生命周期操作。
6、支持新建AI场景标签任务，配置设备、目标标签、抓拍间隔、抓拍时间范围、执行次数等参数。
7、支持启动、暂停、删除AI场景标签任务。
8、任务执行，系统根据任务配置从相机定期取图并利用 AI 场景识别模型对抓拍图片进行场景识别，最终将识别处理的场景信息与点位进行映射，将打标结果与设备点位关联，更新/沉淀点位的场景标签。
9、生成的AI相机标签主要包含但不限于：地铁站、公交站、停车场、商店、银行、酒店、学校、医疗机构、施工区域、广场、体育运动区域、桥梁、隧道、红绿灯、斑马线、户外遮阳伞、儿童游乐设施、售卖亭、水体、水域、水池、户外餐桌、垃圾等标签。
10、受遮挡、光照变化、拍摄角度差异以及样本分布偏差等因素影响，自动场景识别结果可能出现误标或不稳定，系统提供人工审核机制用于对点位标签进行纠错与确认。
11、对判定为错误的标签执行移除，使其不进入或不保留为点位标签；对判定为正确的标签进行人工确认，以提升标签可信度与后续使用稳定性。
12、支持对指定点位的指定场景标签进行删除（例如移除某点位的“酒店”标签）；删除后该点位不再展示或使用该标签。

	
	
	（四）多模态知识库模块功能参数：
1、多模态知识库，实现本地警务知识库构建，支持图片、表格、文档等多模态内容理解分析和智能问答。通过将文本和图片文档进行向量化特征提取，形成可供检索的多模态向量库，依靠RAG手段对外实现多模态的查询检索。支持10G的知识库容量。
2、支持新建知识库，支持数据源的配置，包含配置知识库名称、知识库描述以及上传文档；支持手动上传一个或多个知识文档至知识库中，手动上传支持拖拽上传方式。
3、▲支持上传的知识格式为TXT、MARKDOWN、MDX、PDF、HTML、XLSX、XLS、DOCX、CSV、MD、HTM的文档上传；支持知识文档包含图片数据，从而实现文本+图像的多模态理解。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
4、上传的图片数据，支持对图片中的文字进行OCR识别，转换为向量特征数据进行存储和检索。
5、支持文档的预处理，文本预处理规则，包括替换连续的空格、换行符、制表符、删除URL、删除电子邮件地址、文档图片深度理解。
6、支持设置分段标识符、分段最大长度（tokens）、分段重叠长度（tokens）等参数；支持选择嵌入模型，实现对分段索引；分段检索支持向量检索，通过查询向量表征最相似的分段，可配置TopK、Score阈值。
7、支持混合检索，同时执行向量检索和全文检索，从两类结果中选择最佳结果，从而提高检索结果的准确率；
8、支持分段效果预览和分段内容的编辑。
9、支持文档嵌入解析，通过配置的各类参数，通过嵌入模型对文档进行解析处理，将文档数据会转换为特征向量进行存储，提供对外的检索分析。
10、多模态知识库检索，支持统一入口，用户访问大模型服务的统一入口，用于进行交互型对话问答；支持知识库检索，对知识库文档进行理解并检索，根据问题获取检索到的TopK知识；支持对应答所需知识库中的文档进行引用的展示，支持查看文档中召回文本块的匹配内容。
11、支持图片检索，支持对知识库文档中的图片进行检索，支持文本检索图片。
12、支持图片OCR，对图片中的文字、数字、数值等提取及知识问答。
13、由统一对话框快捷下发以文布控任务，支持针对“举标语、举横幅、手捧鲜花、风筝、拍照、肢体冲突、人员跌倒” 7种行为分析的布控任务时可启用。

	
	
	（五）skill技能模块及MCP服务模块功能参数
1、支持skill的列表展示，按skill状态（草稿和已发布）进行筛选，支持按名称搜索skills。
2、▲支持通过上传.zip、.tar和.gz格式压缩包创建skill，点击选择或拖拽的方式上传skill压缩包；支持手动编辑创建skill，对skill元数据（skill通用命名、中文名称、使用场景）、提示词内容和改动说明的填写配置，支持对提示词内容进行展开/预览；支持对新建skill进行调试预览，通过测试参数的运行调试查看输出结果；支持保存skill草稿；支持skill历史版本的查看，并支持历史版本的回退。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）。
3、支持手动编辑创建skills，包括对skill元数据（skill名、中文名称、使用场景）的描述的配置，支持skill内容的编写（markdown格式）和预览。
4、支持在对话框中通过"/"调用相应的skills技能进行推理。
5、支持MCP服务的列表展示，按mcp来源和状态（健康，异常，未启用）进行筛选，支持按名称搜索mcp服务。
6、支持配置MCP名称、MCP描述、服务地址、传输协议、授权组织和标签的填写。
7、支持MCP状态显示，支持的状态包括健康、异常和未启用状态；支持查看MCP服务中的工具列表。

	
	
	（六）智能体服务模块功能参数
1、支持查看已有智能体列表，包括按状态筛选，按名称搜索。
2、支持修改和删除智能体，及批量删除智能体。
3、支持智能体的创建，配置Agent名称、Agent描述、头像配置等。
4、支持创建智能体选择skill列表中的skill，选择MCP服务和内置工具，创建智能体启动文件，配置系统提示词等。
5、支持智能体调试预览查看调试结果。

	
	
	（七）工具调用智能体模块功能参数
1、支持用户上传图片或编写问题进行智能体问答。
2、支持系统自动响应，按照用户问题进行语义理解，并拆分参数至响应工具进行检索查询，并返回结果。
3、系统响应结果需包含三层交互结构：任务理解与规划层，展示智能体思考及规划过程；执行结果层，展示智能体加载具体的技能工具进行执行后输出的结果；推荐操作层，推荐下一步的衔接操作。
4、三层交互结构第一层：任务理解与规划，需包含思维链，用于展示智能体思考及规划过程，需至少包含对用户问题的拆解描述，对应需调用的工具名称描述，对应需下发的参数信息描述等。
5、三层交互结构第二层：执行结果，需支持显示工具调用结果，需支持多个工具逐步调用及刷新补充显示；每个工具结果前需支持显示为什么调用该工具的描述信息；每个工具结果前需支持显示该工具使用的参数，并以可修改控件进行填充，支持手动修改并再次执行；每个工具结果需按照响应格式进行显示检索结果，档案、抓拍需支持图+文显示，轨迹需支持地图+轨迹点线显示，常出没地点需支持地图+轨迹点显示等；每个工具结果中需包含基于该步骤该目标能继续衔接的后续操作，支持点击后直接填充至文本输入框并直接下发新提问；每个工具结果后需支持总结描述信息，包含本次操作得到了多少结果，是否有后续推荐操作等。每个工具结果支持展开收起，以节省页面空间；每个工具结果支持显示排序序号，以衔接用户按照序号进行提问衔接。
6、三层交互结构第三层：推荐操作，根据智能体分析结果，推荐衔接操作，支持点击后直接填充至文本输入框并直接下发新提问。
7、工具调用智能体需支持的工具至少包含：时间理解工具、空间理解工具、档案查询工具、语义搜图工具、人脸搜图工具、人体搜图工具、机动车搜图工具、非机动车搜图工具、基于地点信息的AI视频调阅工具、基于场景理解信息的AI视频调阅工具、轨迹查询工具、常出没地点查询工具、同行人查询工具、人脸布控工具、车辆布控工具、以文布控工具。

	
	
	（八）AI视频研判智能体模块功能参数
1、支持用户@视频研判智能体，并输入案件信息，系统进行基于多类信息的自动化研判流程。
2、支持系统自动响应，按照用户输入的案件信息，自动进行研判流程规划并自动化逐步调用工具进行检索，并组织视频研判报告返回。
3、支持智能体自动拆解用户描述信息中的时空信息及检索目标的特征信息，并逐条显示供用户确认。
4、支持智能体自动执行调用语义搜图进行文搜图检索，并展示该人员自动搜档得到的档案入口，进而调用技战法工具分析目标的同行人及常出没点，并给出结果。
5、支持根据上述流程，自动生成研判报报告，包含发现嫌疑目标姓名等身份信息、符合案件描述的抓拍及视频片段信息、嫌疑目标档案信息、嫌疑目标的同行人及常出没地点信息、案件推理的相关文本描述等。
6、支持研判过程暂停干预，上述所有步骤均可进行暂停干预，用户可自行调整相关参数或选中的默认目标。

	
	
	（九）AI目标追踪智能体模块功能参数
1、支持用户@目标追踪智能体，并输入案件信息，系统进行基于多类信息的自动化研判流程。
2、支持系统自动响应，按照用户输入的案件信息，自动进行目标追踪流程规划并自动化逐步调用工具进行检索，并组织目标追踪报告返回。
3、支持智能体自动拆解用户描述信息中的时空、待检索的图片依据、身份证号码等基础身份类信息、目标衣着特征信息，并逐条显示供用户确认。
4、支持展示该人员自动搜档得到的档案入口；系统自行进行同行人查询，默认展示多名近期高频同行目标；并根据前序追踪目标及其高频同行人，自动下发布控任务，布控地点为目标的常出没地点及身份证登记住址。
5、▲支持根据上述流程，自动目标追踪报告，包含任务简述、目标身份、目标深度研判（常出没点、抓拍轨迹、同行人）、活动规律及勘察方案（活动规律分析、勘察方案建议）、布控下发及异常说明等描述。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
6、支持研判过程暂停干预，上述所有步骤均可进行暂停干预，用户可自行调整相关参数或选中的默认目标。

	
	
	（十）AI研判人员走失智能体模块功能参数
1、支持用户@人员走失智能体，并输入案件信息，系统进行基于多类信息的自动化研判流程。
2、支持系统自动响应，按照用户输入的警情信息，自动进行人员走失研判流程规划并自动化逐步调用工具进行检索，并组织研判报告返回。
3、支持通过人脸图片、车牌号等信息实现走失人员的研判分析；
4、支持根据获取的人脸图片自动调用搜图工具进行轨迹汇绘制，并获取最后出现的地点信息；
5、根据走失人员最后出现的点位信息及周边POI信息，大模型自动推理推荐走失人员可能去的场所或地点，并给出推荐理由；
6、▲支持自动生成研判报告，包含发现走失人员身份信息、最后出没地点的抓拍及视频片段信息、走失人员轨迹信息、最后出没地点周边的推荐勘查地点及推荐理由、案件推理的相关文本描述等。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
7、可暂停干预：上述所有步骤均可进行暂停干预，用户可自行调整相关参数或选中的默认目标。

	
	
	（十一）智能体多目标并行分组研判模块功能参数
1、▲用户可在研判过程中，对任何有嫌疑的目标“新起对话”，系统会自动组织为一组数据，围绕同一案件可支持多个目标的同时研判操作。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
2、在智能体对话过程中任何轮次对话中，得到的检索目标，如图片、档案等，均可基于当前检索目标进行新起对话操作。
3、系统会根据操作自动生成一组对话，并由目标图片及身份信息作为导航，方便用户查找。
4、系统会根据用户新起对话组织进行目标编号处理。
5、支持修改对话名称，方便用户定位案件信息。

	
	
	（十二）智能体多任务研判模块功能参数
1、用户可在研判过程中，对同一个目标的多个查询检索任务用一句话表达，系统会自动拆解为多个并行任务，并逐一反馈给用户，不切断客户的连贯思维。
2、支持针对单一目标同时下发的任务数量不少于10个。

	
	
	（十三）智能体双模操作模块功能参数
1、支持功能点击操作和对话交互操作两种模式，兼顾资深用户习惯的点击操控模式与新用户易接受的对话方式，平台支持双模式共存。
2、每个工具结果中需包含基于该步骤该目标能继续衔接的点击操作，支持点击后直接填充至文本输入框并直接下发新提问。
3、每个工具结果中该目标的点击操作需包含“加入对话”操作，支持点击后填充至输入框进行问题文本的关联。

	
	
	（十四）智能体图片融合检索模块功能参数
1、用户在描述文搜图目标特征时，系统会自动判断是否启用图片融合检索工具。
2、图片融合检索会融合传统人脸属性检索、传统人体属性检索、大模型文搜图检索，按需启用不同工具来适配用户问句。

	
	
	（十五）智能体任务链路自规划模块功能参数
1、智能体融合图片搜档、图片搜图、图片搜轨迹等多条可能规划链路，按需自动规划最优最快链路来适配用户问句。
2、智能体会以达成最终目标为目的，基于输出结果不断尝试探索不同的链路以达成目标。
3、针对智能体给出的不理想的结果，支持用户交互进行干预，例如但不限于：“这个结果不对，换个方法试一下。”智能体自动重新进行任务规划和执行。

	
	
	（十六）智能体人机回圈模式功能参数
1、支持人机回圈模式，即在任务执行的关键节点进行和用户的确认互动，由用户决定继续执行的链路。包括但不限于：人脸比对结果确认、身份置信结果确认、重名证件确认、时空解析结果确认等。
2、支持条件不清，系统主动提问，例如但不限于：当前全量数据数量过大，请您补充描述时空信息等。
3、条件确认控件仅作为研判推理中间过程中与用户确认的辅助手段，在研判结束后，会自动隐藏，以避免占据页面空间。
4、支持没有结果，系统主动建议，例如但不限于：降低阈值、扩大时空范围、检查身份证号是否正确等。

	
	
	（十七）AI研判图像增强及AI研判图像鉴伪模块功能参数
1、支持图像增强应用，面向图片质量提升场景，应用将调用系统已配置的图像增强模型，对模糊图片进行清晰化处理，帮助提升图片在浏览、识别与留存等环节的可用性。图像鉴伪应用主要用于对 AIGC 生成照片进行鉴伪，为用户提供图片真实性的判别依据。应用将调用系统已配置的图像鉴伪模型，对上传图片进行检测并输出鉴定结论。
2、支持用户可批量上传图片发起鉴伪检测，当启动图像鉴伪任务并完成后，系统会输出每张图片的鉴定结果：真或假。
3、支持png、jpeg、jpg等格式文件的上传。
4、支持图像鉴伪应用。主要用于对 AIGC 生成照片进行鉴伪，为用户提供图片真实性的判别依据。应用将调用系统已配置的图像鉴伪模型，对上传图片进行检测并输出鉴定结论。
5、支持用户可批量上传图片发起鉴伪检测，当启动图像鉴伪任务并完成后，系统会输出每张图片的鉴定结果：真或假。

	
	
	（十八）国产化数据库 
1、产品通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 
2、产品满足GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》。 
3、系统使用完全并行的MPP + Shared Nothing 的分布式架构；采用多活Coordinator（Master）节点、运算节点的两级部署结构，避免单点性能瓶颈和单点故障（SPOF）；所有节点无共享，有对等计算能力；
4、所有组件（例如事务管理器、协调服务等）具备Active-Active多活能力；
5、Coordinator 节点支持多活；数据节点支持部署300 个以上；单节点可支持100TB 裸数据量；集群支持海量数据存储、查询，可处理10PB 以上的结构化数据；
6、支持SQL 92、SQL 99、SQL 2003 ANSI/ISO 标准；
7、支持ODBC、JDBC、ADO.NET接口规范；
8、支持SQL 2003 OLAP函数；
9、粗粒度智能索引包含基于列的统计信息、数据入库索引自动建立，无须人工维护，数据库具备自动优化的能力；
10、库内数据挖掘：支持在数据库内进行数据挖掘分析。支持内置线性回归算法，逻辑回归分类算法，支持向量机分类算法，K-Means 聚类算法，决策树算法；
11、在数据检索定位时可被直接使用，降低数据库磁盘I/O；
12、支持传统的Hash Index，可用于精确查询的快速定位；
13、兼容支持x86架构的PC Server，集群内跨代兼容。
14、支持64位Linux操作系统 ，如主流：CentOS、Red Hat、SUSE、麒麟；
15、支持国产CPU芯片，如：申威、龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等；
16、支持浪潮K1、华为、曙光等服务器；支持高性能Power服务器；
17、支持国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、普华Linux等。
18、支持按节点的分布式分片存储，支持Hash分片存储，支持多列hash分布策略；支持数据随机分片存储；
19、支持在不增加、减少节点个数的情况下，进行数据分片个数、数据副本个数的调整；
20、支持数据节点的故障的自动恢复，无需人工干预；
21、支持管理节点的Failover，任意管理节点出现任何异常退出集群后，均能够保证其他管理节点上数据的一致性，不会出现故障切换后的管理节点上的数据丢失；
22、具备高可用能力，无论管理节点、运算节点在单点磁盘、网络、主机等出现故障情况下，集群能够对外提供完整服务能力，不需人工干预。
23、当出现机房断电、集群整体断电和重启、交换机损坏等重大故障时能够保证数据的完整性和一致性，提供集群极端异常情况下的集群高可用保障。当系统掉电以后，集群可以在分钟级别实现重启；


	
	
	（十九）国产化关系型数据库
1、国产关系型数据库软件，产品符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果。
2、支持20个以上窗口函数可以支持distinct用法。
3、支持数据库逻辑备份和逻辑还原支持命令行下以百分比形式展示进度，展示粒度包括：总体进度展示、单个数据库对象（含表数据）的导出导入进度展示，以便准确把握较大文件备份恢复操作的完成时间以及对系统的影响。
4、支持用户强身份鉴别机制，包含使用USBKey对国密数字证书进行管理，先进行证书认证，再进行口令认证，实现USBKey的多重强身份鉴别。
5、支持对数据导出操作含sys_dump,copy指令进行用户权限设置，包含为指定用户赋予全部导出权限、赋予某个表的导出权限和收回指定用户的导出权限。
6、支持以动态性能视图的方式按前后台进程统计事务数量，包括提交事务、回滚事务。
7、支持针对符合规则的SQL进行等价变换，包括不等式变换、合并exists子链接、notin子链接提升、合并子查询作为公共表达式等。
8、数据库兼容Oracle标识符使用方式NQ、nq、Nq、nQ界定字符串常量，且常量内分隔符可识别多种除除空格、制表符和回车符之外的任意单字节或多字节字符，包括单引号、双引号、quote_delimit（后边不能紧跟单引号）、特殊字符等，且执行返回结果和类型与Oracle一致。

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	3
	分析服务器1
	1、总体要求：机架式服务器高度≥2U，标配原厂导轨
2、处理器：配置≥2颗国产化处理器，单颗处理器核心数≥32 核，主频≥2.5GHz
3、内存要求：配置≥16 根 32GB DDR5 RDIMM内存，内存频率5600MT/s ；支持 ECC 纠错功能；
4、硬盘配置：≥6 块 1.92TB SSD-SATA 硬盘，≥2 块 1.8T HDD-SAS 硬盘
5、GPU配置：≥6块国产化GPU，单卡至少支持48GB显存，带宽为307GB/s，单卡峰值性能至少具备192TOPS(INT8)/96TOPS(INT16)/72TFLOPS(FP16)/72TFLOPS(BF16)/18TFLOPS(FP32)
6、阵列控制器：配置高性能 RAID 卡，传输速率可达到≥12Gb/s；具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。
7、网卡网络接口：配置≥2 个万兆端口（含模块）；≥4 个千兆端口
8、电源：配置≥2 个 1600W 电源，采用（1+1）冗余模式
9：风扇：具备4个风扇，支持N+1冗余备份，单风扇失效情况下可正常运行。风扇具有20档转速调节，可根据工作状态进行调速。
10：BMC管理模块：具有BMC带外管理模块，其采用国产化BMC芯片，可通过HDM管理口进行相关带外展示和管理
11、支持BMC带外监控，通过HDM页面展示主机状态进程信息及开机自检码（POST CODE）
12、支持一键收集功能，可搜集日志信息、硬件配置信息、SDS故障诊断等；
13、国产化操作系统，符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	4
	分析服务器2
	1、总体要求：机架式服务器高度≥2U，标配原厂导轨
2、处理器：配置≥2颗国产化处理器，单颗处理器核心数≥32 核，主频≥2.5GHz
3、内存要求：配置≥16 根 32GB DDR5 RDIMM内存，内存频率5600MT/s ；支持 ECC 纠错功能；
4、硬盘配置：≥2 块 1.92TB SSD-SATA 硬盘，≥10 块 3.84T SSD-SATA 硬盘；
5、GPU配置：≥6块国产化GPU，单卡至少支持48GB显存，带宽为307GB/s，单卡峰值性能至少具备192TOPS(INT8)/96TOPS(INT16)/72TFLOPS(FP16)/72TFLOPS(BF16)/18TFLOPS(FP32)
6、阵列控制器：配置高性能 RAID 卡，传输速率可达到≥12Gb/s；具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。
7、网卡网络接口：配置≥2 个万兆端口（含模块）；≥4 个千兆端口
8、电源：配置≥2 个 1600W 电源，采用（1+1）冗余模式
9：风扇：具备4个风扇，支持N+1冗余备份，单风扇失效情况下可正常运行。风扇具有20档转速调节，可根据工作状态进行调速。
10：BMC管理模块：具有BMC带外管理模块，其采用国产化BMC芯片，可通过HDM管理口进行相关带外展示和管理
11、支持BMC带外监控，通过HDM页面展示主机状态进程信息及开机自检码（POST CODE）
12、支持一键收集功能，可搜集日志信息、硬件配置信息、SDS故障诊断等；
13、国产化操作系统，符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果。

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	5
	视频网大模型应用服务器
	1、总体要求：机架式服务器高度≥4U，标配原厂导轨
2、处理器：配置≥2颗国产化处理器，单颗处理器核心数≥48 核，主频≥2.6GHz
3、内存要求：配置≥16 根 32GB DDR5 RDIMM内存，内存频率5600MT/s ；支持 ECC 纠错功能；
4、硬盘配置：≥2 块 960GB SSD-SATA 硬盘，≥2 块 3.84TB SSD-NVMe 硬盘；
5、GPU配置：≥8块国产化GPU，单卡至少具备32GB显存,内存带宽为1331.2GB/s，单卡算力峰值性能至少具备580TOPS(INT4)/290TOPS(INT8)/290TOPS(FP8)/145TFLOPS(FP16)/145TFLOPS(BF16)/72.5TFLOPS(TF32)/36TFLOPS(FP32)；支持四卡独立互联双向聚合带宽318.7 GB/s；
6、阵列控制器：配置高性能 RAID卡，传输速率可达到≥12Gb/s；具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。
7、网卡网络接口：配置≥2 个25Gb/s端口（含模块）
8、电源：配置≥2 个 2700W 电源，采用（1+1）冗余模式
9：风扇：具备4个风扇，支持N+1冗余备份，单风扇失效情况下可正常运行。
10：BMC管理模块：具有BMC带外管理模块，其采用国产化BMC芯片，可通过HDM管理口进行相关带外展示和管理
11：支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块和CPU内置专用安全处理器。
12、国产化操作系统，符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果。

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	6
	万兆光交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、高度≤1U，固定接口交换机；
3、电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；
4、风扇模块槽位≥5个；
5、采用国产化芯片；
6、10GE SFP+光接口≥48个，支持QSFP28≥8个；
7、支持M-LAG，支持静态路由，RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
8、支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4、支持BGP EVPN协议；
9、支持Telemetry可视化功能，支持配置回滚
10、支持基于端口、流量N:M复制，识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发，支持源端口标识,支持增加时间戳及以太网头
11、配置≥48个10G多模模块(850nm,300m)，配置≥4个40G多模模块(850nm,100m)，配置≥1根40G堆叠线缆

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	7
	管理接入交换机/千兆电交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
2、高度≤1U，固定接口交换机；
3、采用国产化芯片；
4、千兆电口≥48个，支持万兆光口≥6个；
5、支持静态路由，RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议
6、支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；支持802.1ad（QinQ）,支持端口聚合，802.3ad,支持MAC Flapping
7、配置≥2个10G多模模块(850nm,300m)

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	8
	大模型高性能AI缓存
	1、总体要求：机架式服务器高度≤4U，硬盘槽位≥38 盘位。
2、处理器：配置≥2颗国产化处理器，单颗处理器核心数≥24 核，主频≥2.4G
3、内存要求：≥4 根 32GB DDR5 RDIMM内存，内存频率5600MT/s ；
4、硬盘配置：≥2 块 1.92TB SSD-SATA 硬盘，≥38 块 8T HDD-SATA 硬盘
5、阵列控制器：配置高性能 RAID 卡，传输速率可达到12Gb/s，具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。
6、网卡网络接口：配置≥2 个万兆端口（含模块）；≥4 个千兆端口
7、电源：配置≥2 个 1600W 电源，采用（1+1）冗余模式
8、风扇：满配冗余风扇，保障系统高可用性
配套分布式存储软件参数：
9、支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。
10、支持通过业务端查询存储的监控点的录像；支持手动录像、定时录像、支持设置定时录像计划、支持动态帧功能。
11、▲存储具备文件聚合能力，支持多个小文件（<64M）写入后聚合成一个文件；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
12、▲满足 AI 解析并发调阅应用，万兆条件下，平均单节点存储写入性能≥2048Mbps，读取性能+录像下载性能≥2048Mbps。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
13、可靠性/冗余：云存储采用高规格硬件平台，支持风扇、铂金电源等关键器件冗余部署；支持链路聚合，负载均衡和故障切换；支持 7×24 小时连续工作
14、云存储系统支持全对称分布式架构，不区分管理服务器和数据服务器，元数据和视图数据均匀分散在集群节点中；
15、支持 N+M 纠删码冗余策略，N+M 可设。支持在一个硬盘池内创建多个存储池，每个存储池可采用不同的冗余策略。
16、负载均衡，支持节点间业务动态负载均衡，如一个节点故障，该节点上的业务可自动均衡分配到其他节点；支持新增节点时负载均衡，原有节点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上。
17、集群业务写入过程中，内部自动统计各磁盘各块区写入数据量，并会自动将高频写入块数据迁移到低频写入块，实现各磁盘块区磨损 均衡。
18、支持节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。
19、系统运维不需要额外服务器，支持对各节点上的硬件组件（CPU、内存、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输 出报警级别。
20、支持联合管理，可在同一界面显示多台 设备的序列号、健康状态、电源状态、UID 状态，可对多台设备进行重启、关机、开机 操作，并可直接打开每台设备的 KVM 远程控制台；
21、支持查看系统历史数据，包括 IOPS、带宽、CPU 占用、内存使用率、流量、容量、 磁盘负载等
22、国产化操作系统，符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果。

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	9
	大模型AI数据检索服务器
	1、总体要求：机架式服务器高度≤4U，硬盘槽位≥38 盘位。
2、处理器：配置≥2颗国产化处理器，单颗处理器核心数≥24 核，主频≥2.4G
3、内存要求：≥4 根 32GB DDR5 RDIMM内存，内存频率5600MT/s ；
4、硬盘配置：≥10 块 1.92TB SSD-SATA 硬盘
5、阵列控制器：配置高性能 RAID 卡，传输速率可达到12Gb/s，具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。
6、网卡网络接口：配置≥2 个万兆端口（含模块）；≥4 个千兆端口
7、电源：配置≥2 个 1600W 电源，采用（1+1）冗余模式
8、风扇：满配冗余风扇，保障系统高可用性
配套存储软件参数：
9、云存储采用高规格硬件平台，支持风扇、铂金电源等关键器件冗余部署；支持链路聚合，负载均衡和故障切换；支持 7×24 小时连续工作
10、支持 N+M 纠删码冗余策略，N+M 可设。支持在一个硬盘池内创建多个存储池，每个存储池可采用不同的冗余策略。
11、支持节点间业务动态负载均衡，如一个节点故障，该节点上的业 务可自动均衡分配到其他节点；支持新增节点时负载均衡，原有节 点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上。
12、集群业务写入过程中，内部自动统计各磁盘各块区写入数据量，并会自动将高频写入块数据迁移到低频写入块，实现各磁盘块区磨损均衡。
13、▲支持节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
14、系统运维不需要额外服务器，支持对各节点上的硬件组件（CPU、内存、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输 出报警级别。
15、支持联合管理，可在同一界面显示多台 设备的序列号、健康状态、电源状态、UID 状态，可对多台设备进行重启、关机、开机 操作，并可直接打开每台设备的 KVM 远程控制台；
16、支持查看系统历史数据，包括 IOPS、带宽、CPU 占用、内存使用率、流量、容量、 磁盘负载等
17、国产化操作系统，符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果。

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	10
	上联路由器
	1、交换容量≥120Tbps，整机包转发率≥14000Mpps，提供BRAS特性，支持IPOE、PPPOE认证方式,采用NP架构
2、高度≤1U，电源模块槽位≥2个，电源冗余1+1，风扇模块槽位≥3个；
3、采用国产化芯片；
4、10GE SFP+光接口≥20个，支持QSFP28≥2个；SFP光接口≥6个，千兆电口≥4个
5、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；
6、支持MPLS VPN，跨域MPLS VPN（ Option1/2/3）、分层PE、CE双归属等；
7、支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维
8、支持基于URL的白名单功能，联动DNS解析结果动态刷新，支持URL模糊匹配功能
9、▲支持DHCP 地址池组功能，通过地址池配置不同的DHCP server地址和优先级，实现 DHCP server间灵活备份，当主用server故障不响应时可切换到备用server进行地址分配（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
10、▲设备支持确定性网络，端到端确定性时延的抖动范围<20us（投标文件中需提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
11、支持二层无感知接入、三层无感知接入
12、支持IPv4和IPv6的ACL访问控制
13、支持SNMP协议，从而支持实现网络设备管理
14、配置≥4个10G多模模块(850nm,300m)

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	11
	流量采集器
	1、支持深度报文监测技术，能够支持五元组采集识别及应用协议采集识别，支持上下行端口流量统计，网络吞吐量性能≥10G
2、高度≤2U
3、支持WEB界面管理，通过WEB界面全程进行设备配置、流量可视分析、流量回溯分析、报文解码查看等操作。
4、支持2000种以上协议和应用识别；系统能够灵活自定义应用实现流量监测分析能力，支持通过IP、端口组合条件自定义应用，支持基于HTTP URL定义应用，支持基于ASCII、HEX特征值自定义应用，支持根据响应时间设置自定义应用的性能等级；支持对内网、互联网场景模式手动切换，内网模式下只识别常见网络协议和应用；
5、系统支持对采集的全流量实时进行用户上网行为审计分析，包括DNS请求响应日志、HTTP GET日志、FTP登录日志、VPN连接日志、TELNET登录连接日志、虚拟账号日志、数据库操作日志、邮件收发日志、搜索引擎搜索关键字日志、定位位置信息等，并且支持查询30天以内任意时间的日志记录。
6、系统支持能够支持应用的历史流量展示，支持近1小时、1天、1周、1月的应用流量展示，可以下钻到每个应用，查看每个用户访问此应用的流量、质量统计；能够对IP扫描、端口扫描、Smurf、Fraggle等异常报文监测与告警，支持流量监测与告警，能够对电子邮件内容践行监测，定义敏感词参数，监控邮件内容敏感信息。
7、配置1套10G流量分析采集器。含同品牌服务器硬件，不低于配置2*2.2GHz/32核国产芯片，256G内存，2*480G SSD,10*16T 7.2K HDD，1*2G阵列卡(含掉电保护模块)，1*双端口万兆光接口(含光模块)，4端口千兆电接口，冗余交流电源

	
	
	

	序号
	产品名称
	技术要求

	12
	防火墙
	1、吞吐量≥100Gbps，并发连接数≥8000W，新建连接数≥80W
2、高度≤1U
3、采用国产化芯片；
4、10GE SFP+光接口≥8个，支持QSFP+≥2个，千兆电口≥8个；
5、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。
6、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议
7、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。
8、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置
9、NAT地址池支持动态探测和可用地址分配
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可分配CPU权重/内存等计算资源；虚拟防火墙可管理，保存配置
11、支持超过15000种特征的攻击检测和防御
12、支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证
13、支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单
14、可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容
15、支持IPv6路由协议（静态路由，BGP4+，OSPFv3，RIPng）、IPv6对象及策略、IPv6状态防火墙、IPv6攻击防范、IPv6 GRE/IPsec VPN、IPv6日志审计、IPv6会话热备等功能。
16、配置3年防病毒安全授权、IPS特征库升级授权


3.方案要求
3.1.技术方案
投标人应根据本次采购内容提供技术方案，技术方案应满足采购人视频可视域管理规模5万路，大模型语义检索分析规模300路。技术方案内容包含但不仅限于项目背景、建设任务与需求分析、总体框架设计、视频可视域应用设计、视图大模型检索应用设计、计算和缓存、网络需求资源设计
3.2.实施方案
投标人应为项目编制实施方案，包含但不限于建设周期安排、项目组织结构、职责分工、质量保证措施等内容。
4.项目人员要求
投标人应当为项目交付提供专业的交付团队，至少包含1名项目经理和2名项目组人员，实施项目的必要交付工作。
（1）项目经理: 1 名；要求具有信息系统项目管理师(高级)证书，充分理解项目整体规划和目标，具备项目管理、规划与组织能力，能够统筹推进项目实施交付，协调解决实施交付过程中遇到的问题，；
（2）实施团队其他成员（除项目经理外）： 2名；充分理解项目的要求，具备项目实施与交付等方面的能力，能够洞察项目交付过程中的风险，确保项目的顺利交付。要求1人具有信息系统项目管理师(高级)证书，另1人具有网络工程师（中级）及以上证书，不得兼任。

三、商务条款
1．配套机房条件
投标人应为采购设备和软件提供所需配套机房条件并自行负责配套机房相关所有费用，时间不低于3年。
机房规格不低于如下要求：
（1）机房的全年服务可用性≥99.999%；
（2）机房要求主机房区、运维管理区、不间断电源室等独立划分区域；
（3）机房不得在居住场所或对外经营性场所楼内，所提供机房需为相对独立空间。
（4）机柜为标准机柜，机柜外径标准深度不少于120cm、宽度不少于60cm、高度不少于220cm；机柜可用空间不少于44U；
（5）机房至少具有2路一类市电引入；每路配电系统采用不低于10kV标准的高压接入；
（6）每个机柜提供双路市电PDU，并提供每机柜不低于12kW供电能力，UPS电池后备时间不低于30分钟；
（7）机房必须配备后备发电系统，至少配备1台400kW的柴油发电机，可在满载情况下持续运行8小时以上；后备发电系统供电切换时间应小于UPS电池供电的最短时间；
（8）机房专用精密空调须采用N+1冗余方式，室内温湿度应符合设计环境指标要求，并且配备温湿度计、温度、湿度告警设备;
（9）机房所在建筑物需配置7*24小时专业保安人员值守，须建立严格的安检登记制度及准入制度；
（10）监控系统保证场地内（机房及办公区域）监控无死角，对场地进行7*24小时监控，本地监控录像保存时间不少于6个月；
（11）机房须具备完善的动环监控系统，主要实现对机房温湿度、配电、UPS、制冷单元、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警等功能；
（12）机房安排7×24小时人员值班，进行环境监控、定期巡查。巡检频度保持不低于每个自然日4次，严格保存巡检日志记录。
2.售后服务标准要求
（1）对采购人技术人员进行技术培训服务或提供详细的操作手册和系统功能说明书。
（2）维保服务期内，中标单位负责对其提供的货物实行运行维护（包括但不限于：基础运维、软件版本升级、授权账号使用升级等）。
1　 系统月度可用率≥99.9%，非计划中断月≤1小时。
2　 设备正常：完好率≥99%；要求4小时到场更换；需提供原厂同规格替换设备，常用备件本地备货
3　 服务要求细则：
主动巡检：每半月现场巡检1次，包含：
设备状态巡检：逐台查看设备面板指示灯、电源、风扇，确认无告警灯、无异常声响与异味，机柜温度正常；
平台功能巡检：分别登录可视域管理及实战应用平台、大模型语义检索应用平台，检查服务进程、账号权限、日志报错，核心功能实际操作验证可用；
网络与安全巡检：检查万兆光交换机、管理接入交换机、上联路由器端口状态与光功率；核对流量采集器数据上传正常、防火墙策略与安全日志无异常。
性能资源巡检：检查分析服务器1/2、大模型应用服务器、AI缓存、AI数据检索服务器 CPU/内存/存储（GPU）利用率与磁盘空间，无性能瓶颈。
每季度深度巡检并出具报告。
4　 响应及时：合同服务期内重大故障15分钟响应、2小时内到场，到达后4小时内恢复或提供替代方案。
（3）维保服务期内，中标单位需提供售后技术支持服务，提供不少于1人的驻场运维服务。
（4） 中标单位未能按前述约定提供售后服务的，每发生一次，中标单位支付给采购方5000元的违约金；因售后服务不及时导致系统无法使用的，每发生一次，中标单位支付给采购方10000元的违约金；因系统无法使用严重影响中标方工作开展的，中标单位支付给采购方20000元的违约金。同时，采购人有权自行聘请第三方进行服务，因此产生的费用由中标单位承担，采购人有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补采购人的实际损失的，中标单位应予以补足。
（5） 信息和系统安全要求：设备、系统存在安全漏洞等网络安全隐患风险未修复的，每起中标单位支付采购方1000元违规金，造成网络安全案（事）件的，每起中标单位支付采购方10万元的违约金。违反公安内部安全管理规定的，按事件严重程度每起中标单位支付采购方1-5万元的违约金；造成网络安全案（事）件的，每起中标单位支付采购方10万元的违约金。
（6）售后服务效率要求：维保服务期内，中标单位应为采购人提供7*24小时技术须支持服务，中标单位对于采购人提出的服务要求，应在【30】分钟内响应，【4】小时内到达现场，到达后【4】小时内修复故障；特殊情况经采购人书面同意后可延长故障修复时间1-3日。
3.质保期
本项目免费质量保证期要求不低于3年（含硬盘不返还服务）。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购方最终验收合格之日起算。
4.交货期、交货方式及交货地点
4.1、交货期
自本合同签订生效之日起【90】日内，中标单位应完成本项目全部采购内容的安装（部署）、调试并完成初步验收。初验合格后交付采购方试运行不少于1个月，开展最终验收。
4.2、交货地点
张家港市公安局。
5.货款支付
5.1、结付程序
中标人按合同内容合格地履行义务后，凭销售合同、验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。
5.2、结付期限
（1）合同签订生效后，采购人支付本项目合同总额的30%作为预付款；
（2）设备到货后，经采购人确认合格，采购人支付至本项目合同金额的80%;
（3）项目验收合格后，需采购方出具书面验收报告，采购方支付至本项目合同金额的100%。合同履行完毕返还履约保证金。
6.投标货币
6.1、投标货币
人民币
7. 施工费用与安全责任
实施中产生的费用和安全责任均由中标方承担。
1

4

[bookmark: _Toc2815]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准
价格分35.0分
[bookmark: OLE_LINK1]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0%*100（保留二位小数）；
性能质量和技术指标分35分
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共 10条)，有1项负偏离减1.5分，技术要求除标注“▲”和实质性指标（斜体加下划线）外的为一般指标项(共200条)，有1项负偏离减 0.1分。(“▲”为重要指标项，须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料，未按要求提供的视为负偏离)
技术方案及实施方案分13.0分
3.1.技术方案分8分
技术方案内容包含但不仅限于项目背景、建设任务与需求分析、总体框架设计、视频可视域应用设计、视图大模型检索应用设计、计算和缓存、网络需求资源设计，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分。方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.2.实施方案分5分
[bookmark: _GoBack]根据项目建设周期安排、项目组织结构、职责分工、质量保证措施等进行综合评审。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
履约能力分15分
4.1类似业绩
投标单位提供自2023年以来（以合同签订时间为准）至今的类似业绩，每提供一份得2分，最高6分。（请在投标文件中提供相关业绩合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
4.2.投标人获得的证书
投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，有1个得1分，最高3分。
4.3.人员配备
1）项目经理
投标单位针对本项目投入的项目经理具有信息系统项目管理师(高级)的得2分。
2）项目组人员情况（项目经理除外） 
（1）具有信息系统项目管理师(高级)的得2分；
（2）具有网络工程师（中级）及以上证书的得2分。
注：投标文件中需提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明，否则不得分，同一人具有多张证书不重复得分。
其他分2分
5.1环境标志产品
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。
注：
1、以上证明材料，不提供不得分 
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五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc10544]六、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc12806][bookmark: _Toc5514]七、常用零件及耗材报价表
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九、服务方案
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封面
﻿ 
[bookmark: _Toc5639]投 标 文 件
 


[bookmark: _Toc26027]项目名称：

[bookmark: _Toc5574]招标编号：


[bookmark: _Toc5779]投标人名称：

[bookmark: _Toc22080]日期：

 
[bookmark: _Toc12462][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc15138]
投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc20603][bookmark: _Toc30201]
开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc1415]填写说明：
1. [bookmark: _Toc5584][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc18256]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2. [bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc30690]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc32613]
资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。









﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 




















﻿ 
[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: _Toc13190][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日





[bookmark: _Toc15093][bookmark: _Toc13868]第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。




技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
















服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc16991]
投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……


[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc11441]中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。










