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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受连云港市计量检定测试中心的委托，中和德汇工程技术有限公司就2026年计量检验检测设备更新-第一批（项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
2026年计量检验检测设备更新-第一批的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月10日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2026-0012
项目名称：2026年计量检验检测设备更新-第一批
预算金额：总预算672.5万元，采购包1预算为118万元；采购包2预算为113万元；采购包3预算为128万元；采购包4预算为154万元；采购包5预算为26.5万元；采购包6预算为133万元，报价超过预算价的按无效响应处理；
最高限价：采购包1：118万元；采购包2：113万元；采购包3：128万元；采购包4：154万元；采购包5：26.5万元；采购包6：133万元，投标报价超过以上最高限价的投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：采购34台(套)计量标准设备，其中质量比较仪、便携式气体粉尘烟尘采样仪校验装置、精密露点仪、酸度计检定仪、出租汽车计价器检定装置、小角度检定仪、扭矩扳子检定仪、电脑量块比较仪、标准铂铐10-铂热电偶、热电偶校准炉、冰点恒温器、无创血压模拟仪、超声功率计、心、脑电图机检定仪(含智能化心脑电图机检定仪)医用注射泵和输液泵检测仪、测长机(精密测长机、万能测长机)、标准测力仪、智能数字压力校验仪、活塞式压力计(含全自动)、数字压力计、过程校验仪、验光仪顶焦度标准器客观式标准器、燃气表检定装置(含膜式)、多功能标准源(多功能校准源)、数字多用表、交流测试系统全站仪各1套，标准砝码组、温湿度试验设备自动检定系统各2套，黑体辐射源3台，具体内容详见招标文件第四章采购需求；
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：合同签订生效后2个月。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；(成立不满一年无需提供)
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
8.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年9月18日至2026年9月23日23:59止（北京时间）。
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月10日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市计量检定测试中心
地    址：连云港市海州区振华东路18号
联 系 人：田部长
联系电话：0518-85805305
2.采购代理机构信息
名    称：中和德汇工程技术有限公司
地    址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号
联 系 人：陈工
联系电话：15805130180
3.项目联系方式
项目联系人：陈工
电      话：15805130180


[bookmark: _Toc165205795]第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 供应商投标时报价须当包含代理费（供应商在投标报价时可综合考虑此费用，不单列）。依据本项目委托代理协议约定，本项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协（2022）002号标准收取，共收取29500元，由中标人支付。其中采购包1、2、3、4、6各5000元，采购包5为4500元。支付方式：电汇、网银、现金。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中★的款项为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目不收取履约保证金。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37、质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后报价×10%。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：（供应商）


依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同货物安装调试完毕后七日内。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	连云港市计量检定测试中心

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后支付 50% 预付款，全部设备验收合格付清剩余 50%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2、逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2、逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	如乙方无法提供制造商质保承诺或协议的，甲方有权单方面解除合同、扣除履约保证金、将乙方清退出场，同时报政府采购监督管理部门

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向连云港市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
1、 根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
2、 本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6：
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	★付款方式：合同签订后，采购人向供应商支付合同价款的 50% 作为预付款；全部设备验收合格后，由中标单位开具合规增值税专用发票，中标单位凭采购人出具的验收报告，申请支付剩余款项，付清至合同价款的 100%。

	2
	★交货期：合同签订生效后2个月。




采购包1：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购出租车计价器检定装置、质量比较仪、标准砝码组-1t、标准砝码组-20kg，项目总预算118万元。
2、 货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	出租车计价器检定装置
	1
	套
	40

	2
	质量比较仪
	1
	套
	40

	3
	标准砝码组-1t
	1
	套（18块）
	18

	4
	标准砝码组-20kg
	1
	套（100块）
	20


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
[bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]本项目核心产品为：质量比较仪。
（一）出租车计价器检定装置
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK38]滚轮测距法出租车计价器检定装置的技术指标必须满足JJG517-2016《出租汽车计价器》、JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置检定规程》的要求。该装置须具备针对诸如救护车、新能源车等重型出租汽车的检定能力，有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的计量检定证书，满足国家计量检定系统量值传递要求，满足社会公用计量标准的建标要求（依据JJF 1033-2023《计量标准考核规范》）。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]★1.2.装置基本参数要求
1.2.1.主滚轮周长：1000mm，MPE：±0.2%；
1.2.2.计数器计数范围：（0～9999）r，MPE：±（读数*0.1%）±1r；
1.2.3.正常检定时速度：40或60km/h。MPE：±3km/h（在60km/h时）；
1.2.4.噪音：空转≤75dB、重载≤85dB。
1.2.5.主滚轮带动出租汽车驱动轮转动。
2.技术指标要求：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.1.装置总宽度不得小于3000mm，有效检测轮距宽度为950～2500mm，轴距范围2500～3800mm。
▲2.2.装置框架须采用整体式钢板结构；
★2.3.装置须采用内置电机驱动主滚轮，电机和变频器的功率不得低于15kW，可无级调速；须采用高速轴承，保证驱动平稳、可靠、低噪声。
▲2.4.所有滚轮应采用耐磨、耐腐蚀材质制作，表面经硬化或防腐处理，满足动平衡校正要求，确保运行平稳及使用寿命。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]★2.5.装置须具备可靠、灵敏的自动刹车功能，在检定异常或紧急状态下能快速、安全制动，保障被检车辆及人员安全。
★2.6.检定装置须装备具有防侧滑限位保护及升降功能的整体式平台，适应不同轴距、轮距的被检车辆；检定结束后防侧滑装置自动张开、起落装置自动顶起，方便车辆驶出；防侧滑装置夹紧距离和起落装置起落高度可自行设定。
★2.7.装置具有自动注油系统，定时定量给运动部位注润滑油。
★2.8.装置驱动及制动系统可采用电动、气动或液压等成熟可靠技术，并满足相应的性能与安全指标要求。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]▲2.9.装置须配备一台具有测量、采集、显示、传输、计算、调速功能的多功能测控系统。
2.10.须有车号自动摄入识别系统，可自动识别新能源和燃油车的绿牌/蓝牌等车牌号并将信息显示在LED屏幕上。
2.11.装置须配一块LED点阵显示屏，用来实时显示相关提示和指令，被检车辆信息、检定状态、检定结果，增强检定透明度。
▲2.12.检定装置须配备手持智能检测终端，可无线操控整个检定流程，液晶显示，双向通讯，有二维码识别功能，用于录入车辆信息及铅封号。
▲2.13.电脑及显示器1套：CPU主频不低于3.0GHz、双核及以上（CPU及操作系统须符合安全可靠测评要求），内存不低于8G，固态硬盘不低于512G，27寸显示器；激光打印机一台
3.软件部分技术要求
3.1.设置、修改、注销人员（如检定员、管理员）的工号、姓名、权限、数字签名、密码；
3.2.基本数据设置，包括：出租车公司及个体户信息、车型信息、计价器信息等各项参数；
3.3.系统参数设置，如设置通信端口、变频器的频率、加速度以及基本检定信息（检定依据、标准器型号、标准器器号、有效期间隔）；
3.4.数据库维护，如数据库整理、数据库备份和还原；
3.5.检定数据的统计、周检计划、车辆信息统计及计价器信息统计等；
3.6.能自动数据处理、判断检测结果、交换数据、打印检定证书。
3.7.检定软件可自动计算结果、生成并打印原始记录和检定证书，能与管理系统联网。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]▲3.8.整车检测系统软件应与采购人现有业务管理系统实现数据对接，实现检定数据联网共享功能；投标人须在投标文件中提供对接技术方案（包括数据库类型、通信协议、接口方式、数据字段等），并承诺配合采购人完成系统联调。
（二）质量比较仪
1.功能要求：
▲标配⽓候模块，记录监测温度、湿度、压⼒、空⽓密度等环境参数，并能实时显⽰在⽐较仪的屏幕上；
▲⽓候模块的温度传感器可读性：0.01°C，湿度传感器可读性：0.1%RH，⽓压传感器可读性：0.01hPa；
▲⽐较仪对称重传感器采取了磁屏蔽，避免低等级砝码⾃⾝所带磁性对称重传感器的影响，提⾼结果准确性。
2.技术指标要求：
▲称重范围：≥300kg
▲可读性：≤0.02g
▲重复性：≤0.20g
▲典型重复性：≤0.08g
▲线性：4g
▲稳定时间：10S
应用范围：F2等级：100-200kg，M1等级：50-200kg，M2等级：10-200kg，M3等级：5-200kg
（三）标准砝码组-1t
数量：1套（18块）
技术指标要求：
1.规格1000kg，等级：M1；
2.材质：碳钢；
3.形状：方形；可叉可吊；尺寸：≤长560mm宽600mm高470mm；尺寸的最大允许误差为±10mm
▲4.生产工艺：外壳、调整腔体使用≥8mm，碳钢无缝焊接；内部使用全新料整块碳钢板（不得使用零碎料）填充；所有钢板采用等离子切割保证所有板材的平整度及砝码拼接精度；采用机器人焊接保证密封性、耐撞击；
▲5.砝码端面表面镌刻凹字铭牌信息；
▲6.砝码调整腔为304不锈钢螺丝及调整套，调整腔密封盖板具有密封圈，确保砝码不进水，且终身可调节质量值；砝码质量误差：5g±1g，且所有砝码无负值，首次调整物不超过3kg；
★7.砝码质量稳定性：在12个月内砝码的质量应满足JJG99-2022《砝码》规程对M1等级的砝码要求
（四）标准砝码组-20kg
数量：1套（100块）
技术指标要求：
1.型号：20kg，等级:M1等级，
▲2.材质：整块304不锈钢材质，不允许焊接
3.密度≥7.9g/cm³
4.形状：六面体（锁型）；外形尺寸≤226mm×118mm×128mm；
5.表面处理：拉丝，表面粗糙度Ra不大于1μm、Rz不大于5μm，刻有等级、规格及唯一的编号（打印单位名称、等级、规格、唯一的器号、厂商LOGO）；
▲6.修正值：符合计量检定规程JJG99-2022《砝码》最大允许误差，无负值。
★7.砝码质量稳定性：在12个月内砝码的质量应满足JJG99-2022《砝码》规程对M1等级的砝码要求
（五）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本项目全部设备的供货、运输就位、安装调试、系统对接、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作，设备及软件须符合国家相关计量规程规范，满足社会公用计量标准建标使用要求。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试及软件部署；完成与采购人现有业务管理系统数据对接，实现检定数据联网共享，相关费用由供应商承担，直至对接调试正常。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算：质量比较仪质保 2 年；1t、20kg 标准砝码组质保 3 年。质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。
（六）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置、酸度计检定仪、智能数字压力校验仪、活塞式压力计（含全自动）、数字压力计、过程校验仪，项目总预算113万元。
二、货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	1
	套
	6

	2
	酸度计检定仪
	1
	套
	3

	3
	智能数字压力校验仪
	1
	套
	30

	4
	活塞式压力计（含全自动）
	1
	套
	30

	5
	数字压力计
	1
	套
	34

	6
	过程校验仪
	1
	套
	10


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
本项目核心产品为：活塞式压力计（含全自动）。
（一）便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
▲1.流量范围
流路段1：(10-2000)mL/min，分辨率0.1mL/min，最大允许偏差：准确度不超过±1%，重复性：≤0.5%，至少4路，各路独立使用。
流路段2：(2-230)L/min，分辨率0.01L/min，最大允许偏差：准确度不超过±1%，重复性：≤0.5%
流路段3：(200-1500)L/min(外置)，分辨率0.1L/min，最大允许偏差：准确度不超过±1%，重复性：≤0.5%
皂膜流量计(50-6000)mL/min(外置)，分辨率0.1L/min，最大允许偏差：准确度不超过±1%，重复性：≤0.5%
▲2.设备内置≥7寸高清触摸屏，界面简洁直观，操作流程简化，上手门槛低；
▲3.内置动态烟温标定功能，支持PT100传感器，支持0℃-500℃任意温度点设定，灵活输出、准确便捷；
▲4.设备内置压力发生器，支持压力自动发生，无需手摇；
▲5.支持皂膜流量计外设扩展，可根据监测要求灵活升级测量配置；
6.支持OTA远程升级，降低维护成本；
7.支持交直流两用供电，配备Type-C通用充电接口，大幅提高充电便捷性；
★满足JJG956-2013《大气采样器》检定规程、JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程和JJG520-2005《粉尘采样器》检定规程要求。
（二）酸度计检定仪
▲1.pH测量范围：0.000~14.000pH
▲2.mV输出范围：-2000.00mV~+2000.00mV
▲3.pH年稳定性:等电位、量程不超过±0.0006	
▲4.电位零点偏移(mV):不超过±0.03
▲5.电位示值误差(%FS):不超过±0.01
▲6.pH示值误差:不超过±0.0006
▲7.温度补偿器误差(pH):不超过±0.0006
▲8.pH示值稳定性:等电位、量程不大于0.0002
▲9.高阻器阻值误差/(GΩ):1GΩ高阻不超过±0.1，3GΩ高阻不超过±0.3
▲10.高分辨率彩色触摸屏显示（≥7寸）
需有车牌自动识别系统，可自动识别新能源和燃油车的绿牌、蓝牌等车牌号码，并将信息显示在 LED 屏上，同时保存车辆图片信息。
★满足JJG119-2018《实验室pH(酸度)计》检定规程要求。
（三）智能数字压力校验仪
1.功能要求：
1.1.智能数字压力校验仪用于校准精密压力表、一般压力表、双点电接点压力表、压力控制器、压力（差压）变送器、压力传感器等压力仪器仪表，测压范围（-0.1~70）MPa。
★1.2.参考标准：
JJG882-2019《压力变送器检定规程》
JJG875—2019《数字压力计检定规程》
JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》
JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》；
▲1.3.支持检定HART仪表功能，具备HART校验功能
2.技术指标要求：
2.1.智能数字压力校验仪测压范围（-0.1~70）MPa
▲2.2.准确度等级0.02级，量程：（0～60）MPa、（0～25）MPa、（0～10）MPa、（0～6）MPa、（0～2.5）MPa、（0～1）MPa、(0～600)kPa、（0～250）kPa、(-100～0)kPa，准确度等级0.05级，量程：（-500～500)Pa
▲2.3.智能数字压力校验仪显示与传感器一体化
★2.4.具备清晰的多参数显示功能，可显示压力、电测值及温度补偿等信息，支持背光、电量显示及多种压力单位切换，显示位数满足测量精度要求。
▲2.5.电流测量：(-30～30)mA准确度：±(0.01%RD+0.005%F.S)，电压测量：(-30～30)V准确度：±(0.01%RD+0.005%F.S)，电压输出：DC24V
▲2.6.支持HART通信协议、Profibus通信协议，具有过压报警功能
▲2.7.开关量双通道测量功能，带蜂鸣音提示。可校验双点电接点压力表，在测量开关量时显示开关动作值时可保持动作值
▲2.8.具备存储功能
2.9.配备防护外壳
（四）活塞式压力计（含全自动）
（1）气体活塞式压力计
★1.符合JJG1086－2013《气体活塞式压力计》检定规程。
▲2.测量范围：(-0.1～0.6)MPa；
▲3.准确度等级：0.02级；
▲4.工作介质：纯净空气/高纯氮气；
5.测压方式：表压；
▲6.活塞杆：碳化钨，活塞筒：碳化钨；
▲7.砝码材料：无磁不锈钢；
▲8.活塞杆应满足对应量程有效面积设计及相关检定规程要求；
▲9.活塞有效面积：5cm²；
10.单排2组M20*1.5快速接口；
▲11.具有双组保护换向阀，保护正负压切换，防止泄露；
▲12.配备多级过滤系统，过滤精度满足工作介质纯净度要求，材质为不锈钢；
13.正负压一体式设计；
★14.铝合金板面；
（2）液体活塞式压力计（量程0.1～6MPa）
★1.符合JJG59－2022《液体活塞式压力计》检定规程，JJG99-2022《砝码》检定规程；
★2.详细参数：
2.1.准确度等级：0.02级；
2.2.测量范围：（0.1~6）MPa；
2.3.活塞有效面积：0.5cm2；
2.4.砝码材料：无磁不锈钢砝码；
▲3.活塞材料：活塞缸、活塞筒为碳化钨材料；工作介质：变压器油与煤油混合油；
▲4.活塞系统配置有活塞位置指示位移传感器，分辨力优于0.1mm；
▲5.液晶显示：不小于5寸中文彩色触摸显示屏；
5.1.可显示活塞浮动位置；
5.2.可显示活塞转速，直观展示活塞是否达到工作转速（约30r/min）；
5.3.可显示环境温、湿度，在适宜的环境温湿度（温度：20±2℃，湿度：<80%）下工作活塞性能指标最优；
5.4.内置操作说明书；
▲6.活塞台体内置有单向阀式预压泵；
▲7.设备设有排污系统设计；
▲8.活塞调压器应具备防逆转或防后退安全设计，确保调压过程稳定可靠，并带有清晰的刻度或指针指示；
▲9.活塞系统应便于安装、拆卸、保存和送检，各量程活塞系统拆卸后即可独立送检；
（3）液体活塞式压力计（量程1～60MPa）
★1.符合JJG59－2022《液体活塞式压力计》检定规程，JJG99-2022《砝码》检定规程；
▲2.详细参数：
2.1.准确度等级：0.02级；
2.2.测量范围：（1~60）MPa；
2.3.活塞有效面积：0.05cm2；
2.4.砝码材料：无磁不锈钢砝码；
▲3.活塞材料：活塞缸、活塞筒为碳化钨材料；工作介质：癸二酸二异辛酯；
▲4.活塞系统配置有活塞位置指示位移传感器，分辨力优于0.1mm，观察活塞平衡更加准确；
▲5.液晶显示：不小于5寸中文彩色触摸显示屏；
5.1.可显示活塞浮动位置；
5.2.可显示活塞转速，直观展示活塞是否达到工作转速（约30r/min）；
5.3.可显示环境温、湿度，在适宜的环境温湿度（温度：20±2℃，湿度：<80%）下工作活塞性能指标最优；
5.4.内置操作说明书；
▲6.活塞台体内置有单向阀式预压泵；
▲7.设有排污系统设计；
▲8.活塞调压器应在台体内部（有前进后退指针、刻度显示）旋转时不会往后退；
▲9.活塞系统应便于安装、拆卸、保存和送检，各量程活塞系统拆卸后即可独立送检；
（五）数字压力计
1.功能要求：
▲1.1.智能数字压力模块用于校准精密压力表、一般压力表、双点电接点压力表、压力控制器、压力（差压）变送器、压力传感器等压力仪器仪表，测压范围（-0.1~250）MPa。
★1.2.参考标准：
JJG882-2019《压力变送器检定规程》
JJG875—2019《数字压力计检定规程》
JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》
JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》；
▲1.3.应支持HART功能;
2.技术指标要求：
2.1.智能数字压力模块测压范围（-0.1~250）MPa
▲2.2.准确度等级0.02级，量程：（0～250)MPa、（0～100）MPa、（0～40）MPa、（0～16）MPa、（0～6）MPa、（0～4）MPa、(0～1.6)MPa、（0～400）kPa、（0～250）kPa、（-100～100）kPa
▲2.3.压力模块显示与传感器一体化
★2.4.显示精度：6位/5位/4位显示可调，三排显示：压力显示、电测显示、温度补偿功能显示，带背光、电池电量显示，9种压力单位可选；
▲2.5.电流测量：(-30～30)mA准确度：±(0.01%RD+0.005%F.S)，电压测量：(-30～30)V准确度：±(0.01%RD+0.005%F.S)，电压输出：DC24V；
▲2.6.支持HART通信协议、Profibus通信协议，具有过压报警功能；
▲2.7.开关量双通道测量功能，带蜂鸣音提示。可校验双点电接点压力表，在测量开关量时显示开关动作值时可保持动作值；
▲2.8.具备存储功能
▲2.9.配备防护外壳
（六）过程校验仪
1.功能要求：
具有热电偶测量和输出提供自动和手动两种冷端温度补偿功能，可自定义输出量程，方便不同应用的0%～100%值的调用，具备压力测量及高精度直流电压、电流测量等功能，既可作为过程校验，也可用于压力表、压力变送器、压力开关检定的测量仪器。
★2.参考标准：JJF1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》、JJG882-2019《压力变送器检定规程》、JJG875—2019《数字压力计检定规程》；
3.技术指标要求：
▲3.1.电压测量：（0～50）V,电流（0～20）mA，频率（0～100）kHZ，电阻（0～5000）Ω，电压输出：DC24V，具备HART校验功能
▲3.2.MPE:±0.01%
▲3.3.数字压力模块0.02级等级，量程（-2.5～2.5)kPa、(0～160)kPa，显示精度：6位/5位/4位显示可调，三排显示：压力显示、电测显示、温度补偿功能显示，带背光、压力进度百分比显示，电池电量显示，9种压力单位可选；
▲3.4.具备HART校验功能，可作为HART手操器校验HART仪表，支持Profibus通信协议；
▲3.5.开关量双通道测量功能，带蜂鸣音提示。
（七）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本包全部设备（便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置、酸度计检定仪、智能数字压力校验仪、活塞式压力计（含全自动）、数字压力计、过程校验仪）的供货、运输就位、安装调试、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作，设备及软件须满足采购需求技术指标及对应国家计量规程、规范要求，确保设备可正常开展计量检定工作。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试、软件配置；具备通信、数据导出、OTA 远程升级、WiFi、HART/Profibus 通讯等功能的设备须调试至功能正常，各项性能指标达到采购需求及计量规程要求。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算：便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置、酸度计检定仪质保 2 年；智能数字压力校验仪、数字压力计、过程校验仪整机质保 2 年，准确度质保 3 年；活塞式压力计（含全自动）质保 3 年。质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。
（八）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


采购包3：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购精密露点仪、标准铂铑10-铂热电偶、热电偶校准炉、冰点恒温器、温湿度实验设备自动检定系统一、温湿度实验设备自动检定系统二、黑体辐射源（低温）、黑体辐射源（中温）、黑体辐射源（高温）、全站仪，项目总预算128万元。
二、货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	精密露点仪
	1
	套
	7

	2
	标准铂铑10-铂热电偶
	1
	套
	4

	3
	热电偶校准炉
	1
	套
	18

	4
	冰点恒温器
	1
	套
	2

	5
	温湿度实验设备自动检定系统一
	1
	套
	6

	6
	温湿度实验设备自动检定系统二
	1
	套
	6

	7
	黑体辐射源（低温）
	1
	套
	19

	8
	黑体辐射源（中温）
	1
	套
	10

	9
	黑体辐射源（高温）
	1
	套
	18

	10
	全站仪
	1
	套
	38


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
本项目核心产品为：热电偶校准炉。
（一）精密露点仪
技术指标：
1.露点范围：（-25～+90）℃
▲2.露点测量精度：±0.15℃
3.温度范围：（-40～+90）℃
▲4.温度测量精度：±0.1℃
5.重复性：±0.05℃
6.灵敏性：±0.01℃
▲7.准确度等级：二级
8.响应时间：1分钟+10℃dp稳定测量
9.传感器要求：Pt1000温度传感器，1/10DIN，A级
（二）标准铂铑10-铂热电偶
▲1.温度范围：0~1084.62℃
▲2.分度号：S
3.电极尺寸：φ0.5mm，长度不小于1000mm
▲4.等级：一等
5.保护管材质：石英
6.保护管尺寸：φ7mmX550mm
★7.符合JJG75-2022《标准铂铑10-铂热电偶》
（三）热电偶校准炉
热电偶校准炉技术要求：
▲1.测量范围：800~1200℃
▲2.均匀温场：最高温度点偏离炉几何中心<20mm，±20mm温度梯度<0.4℃；
3.外形尺寸：600X280X520mm
4.炉膛尺寸：φ20X600mm
5.额定功率：4500W
6.额定电压：单相220V
7.整机重量：小于70KG（含电源）
8.结构形式：电源、炉体一体设计
★9.满足：《JJF1184-2024热电偶检定炉温度场测试技术规范》检定规程
（四）冰点恒温器
技术指标：
▲1.显示分辨力：0.001℃
▲2.准确度：0℃±0.03℃
3.最大孔间差：0.01℃
4.室温降至0℃：约12min
5.插入深度：200mm
6.开孔尺寸：φ8mm×5个
（五）温湿度实验设备自动检定系统一
技术参数：
1.无线温度采集主机
1.1.温度通道数：10个通道；
1.2.温度测量范围：（-80~300）℃；分辨力：0.01℃；最大允许误差：±（0.15℃+0.002|t|）；
1.3.传感器：A级，Pt100，4线制，引线长5米，引线长度可定制。
1.4.通讯接口：Zigbee，蓝牙；
1.5.数据存储：记录数据容量不小于200万组；
2.无线温湿度采集主机
2.1.湿度通道：5个湿度通道；
2.2.湿度测量范围：0%～100%RH（无冷凝），分辨率0.1%RH，精度±2%RH；
2.3.传感器：高精度温湿度探头（品牌不限，须满足本文件精度要求），引线长5米，引线长度可定制。
2.4.数据传输：支持手机远程进行数据采集控制和数据读取；
2.5.数据显示：支持液晶屏显示实时测量数据；
▲3.温度、湿度采集主机均支持屏幕实时显示温湿度数据；
4.采用不低于1500mAh锂电池供电，满电连续运行时间不低于500小时，充电接口为Type-C接口；
▲5. 温湿度采集主机便携设计，便于现场携带使用；
▲6. 采集主机支持无线数据传输，可组网采集，组网接入数量不少于 32 台；
7. 探头支持无线通讯，可现场设置参数、实时查看测量数据；可导出 Excel 格式历史数据；可输出符合 JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》要求的原始数据及校准报告；
8. 配置便携式无线数据处理终端，触控显示，可将测量数据实时上传云端服务器；支持电脑、手机远程访问查看实时数据与历史数据。
★9.符合JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF2119-2024《低气压试验箱校准规范》
配置清单：
1.无线温度采集主机*2台
2.无线温湿度采集主机*1台
3.高精度温湿度探头*5个
4.3米PT100温度探头20支
5.无线接收器*2个
6.用测试分析软件×1套
（六）温湿度实验设备自动检定系统二
技术参数：
1.湿度测量范围：5%～95%RH（无冷凝），分辨率0.1%RH，精度±2%RH
▲2.温度测量范围：-40℃～100℃，分辨率0.01℃，精度±0.1℃
3.采集频率：1次/秒～1次/24小时
▲4.存储数据：≥5万组
5.传输方式：无线实时传输，支持无线组网；
6.内置耐高温锂电池，可自行更换，电池寿命≥2年；
▲7.探头温湿度一体，主体尺寸直径不大于35mm，高度不大于30mm，便于放置于空间狭小的被检设备内；
8.探头具备通用传感器接口，便于插拔更换；
9.软件功能：支持输出JJF1564-2016《温湿度标准箱校准规范》报告
10.同时支持通过蓝牙和Zigbee无线数据实时传输；支持通过手机APP和微信小程序控制启停和数据实时查看；
11.软件支持无线实时数据采集；支持数据实时显示、数据分析、报告输出，支持远程升级和维护，支持云端数据管理；
★12.符合JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF2119-2024《低气压试验箱校准规范》
配置清单：
1.无线实时温湿度探头（含高精度温湿度探头）9个
2.无线接收器1个
3.专用数据分析软件1套
4.手机APP软件1套
5.数据处理装置：处理器主频不低于3.0GHz、四核及以上（CPU及操作系统须符合安全可靠测评要求），内存不低于16G，固态硬盘不小于1000G
（七）黑体辐射源（低温）
技术指标：
★1.本设备符合《JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程》辐射源的要求；
2.温度范围：（-30～100）℃；
▲3.腔体结构为圆球型腔；
4.腔口直径：Φ50mm；
▲5.发射率:优于0.998；
6.温度分辨率:0.01℃全量程；
7.稳定性:不大于（0.1%t℃或0.1℃的大者）/10min；
8.均匀性:不大于±（0.15℃或0.15%t的大者）；
▲9.设备具备有效的防结霜功能，满足低温环境连续稳定运行要求；
▲10.温场均匀性好，黑体辐射源中心区域不小于φ35mm范围温度分布；
11.设备配备高效制冷加热系统，温场可完全包裹黑体腔体，有效工作区域的温度均匀度、温度波动度满足招标文件规定技术指标；
▲12.具备校准波长调整功能（0.66～14）μm，可调整当前辐射源亮度温度；
▲13.具备校准发射率调整功能（0.8～1.0），可调整当前辐射源亮度温度；
14.黑体腔体采用一体式定制材料球型结构，涂层在0℃低温条件下应不易破损、无剥落、附着力好；
▲15.温度控制器应采用控温精度高、温度漂移小的高精度温控仪表（品牌不限）；
16.升温/降温操作应简便快捷，具备防误操作设计；
17.整体设计有高低温超温保护、介质溢出口，保护制冷机在正常范围内工作；
▲18.配有标准铂电阻5个位置插孔盖板，测试温场均匀性、波动度；
19.带通讯接口，可二次开发，实现计量装置的自动测试；
20.工作介质：防冻液；
21.供电电源：(220±22)V，50Hz；
22.功率约4kW；
23.环境温度：18℃-25℃；
24.相对湿度：20%～85%；
25.额定工作条件：环境温度（5～40）℃，湿度85%RH以下；
（八）黑体辐射源（中温）
技术指标：
★1.本设备符合《JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程》的对黑体辐射源要求。
▲2.该设备应能作为工作用辐射温度计的参考辐射源使用，满足本项目计量性能要求；
3.温度范围（50～700）℃
▲4.腔体结构为圆球型；
▲5.腔口直径	Φ65mm
▲6.发射率高：优于0.998；
7.稳定性：不大于（0.1℃与0.1%t℃的大者）/10min
8.均匀性：不大于±（0.15℃与0.15%t）的大者
▲9.温度分辨率：0.1℃与0.01℃可切换
▲10.具备校准波长调整功能（0.66～14）μm，可调整当前辐射源亮度温度；
▲11.具备校准发射率调整功能（0.8～1.0），可调整当前辐射源亮度温度；
▲12.温度控制器应采用控温精度高、温度漂移小的高精度温控仪表（品牌不限）；
▲13.温度恒定时间长，在到达检定/校准设定温度值后，传递用辐射温度计的测量值可长时间恒定，实测在60min以上；
14.在控温稳定期间，温控表稳定，反馈值到达设定值后靶心亮温不出现单方向温漂，温度漂移近似为水平曲线，温度值可长时间恒定60min温度变化<0.6℃；
▲15.具有降温自动断电功能；
16.升温及稳定时间：常温段整百度温度点升温稳定时间不大于70min；高温段整百度温度点升温稳定时间不超过20min；
▲17.支持众多智能通讯协议：兼容ModbusRTU、ProfibusDP等主流工业协议，实现设备间无缝集成；
18.可二次开发，带通讯接口，实现计量装置的自动测试；
19.参考黑体辐射源电阻丝等加热元件与外壳之间的绝缘电阻不小于20MΩ。
20.供电电源：(220±22)V，50Hz；
21.功 率	约4kW；
22.环境温度：18℃-25℃；
23.相对湿度：20%～85%；
24.其他：实验环境无明显机械振动、强机械冲击和强电磁干扰；实验过程中应避免阳光和强辐射源对实验造成干扰；应避免空调气流、开门窗引起的对流对黑体辐射源的影响。
（九）黑体辐射源（高温）
技术指标：
★1.本设备符合《JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程》的对黑体辐射源要求。
▲2.该设备应能作为工作用辐射温度计的参考辐射源使用，满足本项目计量性能要求；
3.温度范围（700～1200）℃；
▲4.腔体结构为圆球型；
▲5.腔口直径	Φ50mm
▲6.发射率高：优于0.998；
7.稳定性：不大于（0.1℃与0.1%t℃的大者）/10min；
8.均匀性：不大于±（0.15℃与0.15%t）的大者；
9.温度分辨率：0.1℃；
▲10.具备校准波长调整功能（0.66～14）μm，可调整当前辐射源亮度温度；
▲11.具备校准发射率调整功能（0.8～1.0），可调整当前辐射源亮度温度；
▲12.可用有效温场区域大，黑体辐射源中心区域不小于φ35mm范围内布；
13.温度恒定时间长，在到达检定/校准设定温度值后，传递用辐射温度计的测量值可长时间恒定，实测在60min以上。
14.升温及稳定：常温升到1000℃≤80min；由1000℃升至1200℃≤80min；整百点升温稳定所需要的时间≤35分钟。稳定后，亮度温度不单一方向变化。设定温度稳定35分钟后，靶心亮度温度不应单一方向变化且温度变化<0.6℃；
▲15.设备具备灵活的安装与操作结构，支持位置调节与屏幕角度调整，便于计量人员站立操作，节约实验室校准空间；
16.触摸屏智能操控，智能人机交互界面，直观，操控简便；
17.支持众多智能通讯协议：兼容ModbusRTU、ProfibusDP等主流工业协议，实现设备间无缝集成。
18.可二次开发，带通讯接口，实现计量装置的自动测试。
19.安规检测黑体辐射源电阻丝等加热元件与外壳之间的绝缘电阻不小于20MΩ；
▲20.具有降温自动断电功能；
▲21.量值应可溯源至国家计量基准，量传标准器要求：温度（300～1000）℃、波长（8～14）μm 的精密辐射温度计；温度（800～1200）℃、波长（0.66/0.9）μm 的标准光电高温计。投标时须提供量传标准器有效期内的检定/校准证书，作为实质性响应依据。
22.供电电源：(220±22)V，50Hz；
23.功 率	约7kW；
24.环境温度：18℃-25℃；
25.相对湿度：20%～85%；
26.其他：实验环境无明显机械振动、强机械冲击和强电磁干扰；实验过程中应避免阳光和强辐射源对实验造成干扰；应避免空调气流、开门窗引起的对流对黑体辐射源的影响。
（十）全站仪
具体要求：
▲1.测量范围：无棱镜测距模式下测程大于500m，有棱镜测量模式大于3500m
▲2.测距误差：标准模式：1mm+1.5ppm；无棱镜模式：2mm+2ppm；
▲3.测角误差：2〞，绝对编码，连续，对径测量，四重轴补偿
4.有无棱镜测距、马达驱动、自动照准功能，马达转速：45°/s
5.测量原理：相位测量原理（要求有同轴、可见红色光斑）
6.激光点大小：50m处：≤8mm×20mm
7.显示分辨率：0.1mm,最短测距：0.9m
8.操作系统：工业级嵌入式测量操作系统及配套软件（品牌不限，须支持自动照准、马达驱动及数据采集功能）
9.望远镜放大倍数：30X
10.电池类型：可更换锂电池，使用时间5-8小时，
11.工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-40℃~70℃
12.防尘防水等级：不低于IP55
13.导向光工作范围：5-150m，定位精度：在100m处，5cm
14.仪器接口类型：RS232/蓝牙/微型USB端口
15.仪器圆水准器灵敏度：6″/2mm，激光对中精度：在1.5m处，高1.5m
▲16.配置立式金属罐容量标定系统集成自动化全站仪，在专业软件的控制下，自动化全站仪按一定规律获取待测点的角度、距离或坐标，然后按数学几何模型由计算机自动计算有关参数，并最终输出容量标定成果等信息。
★17.系统功能必须满足：JJG100-2003《全站型电子速测仪》计量检定规程、JJG168-2018《立式金属罐容量》计量检定规程、JJG642-2007《球形金属罐容量》计量检定规程等要求。
▲18.同时具备立式罐容积内测和外测、立式罐底量容积测量、球罐容积测量等功能。可满足立式金属罐容量测量范围：(20～100000)m³、不确定度：(20～100)m³:Urel=0.3%(k=2);(100～700)m³:Urel=0.2%(k=2);≥700m³:Urel=0.1%(k=2)。
19.系统软件应包含不少于全站仪版立式罐内测和外测软件、立式罐罐底容量测量软件、立式罐数据后处理软件、球罐容积测量软件、球罐数据后处理软件。
20.具备自动编制罐容积表，能出具excel格式电子版容积表，罐容积检定证书和excel格式电子版容积表的格式须满足要求。
21.数据处理装置：处理器主频不低于3.0GHz、四核及以上（CPU及操作系统须符合安全可靠测评要求），内存不低于16G，固态硬盘不小于1000G。
（十一）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本包全部设备（精密露点仪、标准铂铑 10‑铂热电偶、热电偶校准炉、冰点恒温器、温湿度实验设备自动检定系统一、温湿度实验设备自动检定系统二、低温 / 中温 / 高温黑体辐射源、全站仪）的供货、运输就位、安装调试、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作，设备及配套软件须满足采购需求技术指标及对应国家计量规程、规范要求，保障设备可正常开展计量检定工作，做好项目相关电子数据、敏感资料保密工作。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试、软件部署配置；无线采集、小程序 / APP、云端数据管理、通讯接口、二次开发接口、罐容量标定软件等功能调试至正常可用，各项性能指标满足采购需求及计量规程要求。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算：质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。
（十二）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。







采购包4：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购小角度检定仪、扭矩板子检定仪、电脑量块比较仪、高精度全自动光栅式测长机、标准测力仪，项目总预算154万元。
二、货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	小角度检定仪
	1
	套
	16

	2
	扭矩板子检定仪
	1
	套
	26

	3
	电脑量块比较仪
	1
	套
	27

	4
	高精度全自动光栅式测长机
	1
	套
	65

	5
	标准测力仪
	1
	套
	20


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
本项目核心产品为：高精度全自动光栅式测长机。
（一）小角度检定仪
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
小角度检查仪必须满足JJG300-2002《小角度检查仪检定规程》和JJG103-2005《电子水平仪和合像水平仪检定规程》要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
2.技术指标要求：
[bookmark: OLE_LINK9]★2.1.小角度检查仪满足JJG300-2002《小角度检查仪》第4条所规定的计量性能要求。
▲2.2.由电机自动精确控制升降，自动产生标准角度。
▲2.3.配备检定软件，可自动保存数据、自动计算检定结果并根据规程判定检定结论，可查看、导出历史检定记录。
▲2.4.鉴于使用、送检需要，要求仪器箱装，便于携带。
（二）扭矩板子检定仪
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
标准器必须满足JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》和JJG707-2014《扭矩扳子检定规程》要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
▲1.2.标准器组成：
（1）包含以下规格的0.3级扭矩传感器：1Nm，10Nm，100Nm，1000Nm，5000Nm，所有传感器均为顺时针、逆时针双向；
（2）整套装置配有工装，用于检定方榫、管钳、开口钳、扭矩螺丝刀、六角扳手等各组转接头的扭矩扳子；
（3）传感器和仪表配有箱子，便于送检、运输。
2.技术指标要求：
★2.1.扭矩扳子检定仪满足JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》第4条表1所规定的0.3级扭矩仪计量特性要求。
▲2.2.鉴于使用、送检需要，要求仪器箱装，便于携带。重的箱子带有轮子和拉杆。
（三）电脑量块比较仪
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
标准器必须满足JJG146-2011《量块检定规程》和JJF1304-2011《量块比较仪校准规范》要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
▲1.2.设备组成：
传感器、必备的配件和附件（包括：测量支架、隔热板、专用计算机、专用测量软件等）。
2.技术指标要求：
★2.1.量块比较仪示值误差满足：±（0.030+0.005A）μm，可充分满足JJG146-2011对3等传4等及以下量块检定的要求。
▲2.2.鉴于使用、送检需要，要求仪器箱装，便于携带。重的箱子带有轮子和拉杆。
▲2.3.配备隔热板等相关配件，减小装置的系统误差。或配备其他有助于减小系统误差的设施。
▲2.4.软件应能根据规程自动完成中心长度和长度变动量的测量、计算、数据处理及最终判定。
（四）高精度全自动光栅式测长机
★1.1满足规程及溯源要求
标准器必须满足JJF 1066-2000 《测长机》要求，有省级以上计量院出具的校准证书，满足国家计量检定系统量值传递要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
应符合JJG146-2011《量块检定规程》、JJG894-1995《标准环规检定规程》、JJG 343-2012《光滑极限量规检定规程》、JJG 21-2008《千分尺检定规程》、JJG 22-2014《内径千分尺检定规程》、JJG62-2017《塞尺检定规程》、JJF1207-2008《针规、量针校准规范》、JJF 1345-2012《圆柱螺纹量规校准规》范等几何量计量检定规程、规范的检定、校准方法要求。
▲1.2测量方式
采用高精度光栅尺作为长度方向定位，可进行高精度全行程直接测量。
★1.3配件
应具备检定、校准量块、块规、光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、两点内径千分尺、光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规等量具量规所使用的夹具配件。
▲1.4软件
软件应内置量块、螺纹、光滑极限量规、针规、量针、塞尺、内径千分尺等规程规范标准；
软件配备快速找拐点指示功能，可方便快速便携地找到被测件的拐点。
2、技术指标要求：
★2.1、测长机满足JJF 1066-2000 《测长机》所规定的计量特性要求。
★2.2示值误差：≤（0.4＋L/1000）μm，其中L为被测长度，单位mm。
★2.3测量范围：
外尺寸测量范围：覆盖（0～3000）mm。
内尺寸测量范围：覆盖（5～2900）mm。
检测量块&块规：（0.1~1000mm）；
光滑环规：φ5~φ200mm（壁厚≤50 mm，高度≤50mm）、光滑塞规：φ1~φ220mm；
螺纹环规：M5~M200（螺距0.8~4mm）
螺纹塞规：M1~M220（螺距0.25~5.5mm）；
光滑卡规：内卡5~200mm，外卡1~300mm
千分尺校对杆：25~3000mm；
塞尺：0.02~1mm
针规：φ0.1~φ10mm
三针：0.118~6.585mm；
两点内径千分尺：25~3000mm；
三爪内径千分尺手动校准：φ6~φ200mm；
★分辨力：≤0.01μm
▲外尺寸重复性≤0.2μm
▲内尺寸重复性≤0.4μm
（五）标准测力仪
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
标准器必须满足JJG144-2007《标准测力仪检定规程》和JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
▲1.2.标准器组成：
（1）包含以下规格的0.3级标准测力仪：100N，600N，1000N，3000N，6000N，10kN，60kN，100kN，300kN，600kN，1000kN，2000kN，3000kN
（2）以上测力仪中，600kN以下（含600kN）均为拉压双向，且配备对应吊环。
（3）根据实际检测工作频次的需求，本标准装置需配备5套指示装置（仪表）。指示装置应能满足上述所有标准测力仪的量程覆盖要求及0.3级准确度等级要求。供应商可根据实际工作需求，提供满足上述计量性能要求且经济合理的等效配置方案（包含仪表与传感器的匹配组合）。
（4）测力仪配有箱子，箱子可安全稳定地装下该传感器、仪表及配件。
2.技术指标要求：
★2.1.标准测力仪满足JJG144-2007《标准测力仪检定规程》第4条表1所规定的0.3级标准测力仪计量特性要求。
▲2.2.鉴于现场使用需要，要求仪器箱装，便于携带。2000kN以上测力仪箱子带有轮子和拉杆。
（六）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本包全部设备（小角度检定仪、扭矩扳子检定仪、电脑量块比较仪、高精度全自动光栅式测长机、标准测力仪）的供货、运输就位、安装调试、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作。设备及配套软件须满足采购需求技术指标及对应国家计量规程、规范，满足社会公用计量标准建标条件，保障设备可正常开展计量检定业务；对项目敏感资料、电子数据做好保密，严禁外泄。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试及软件配置；实现设备自动检测、数据采集计算、结果自动判定、记录导出保存等全部软件功能，各类夹具、转接工装、传感器、仪表配套完整，整机各项性能指标满足采购需求及计量规程要求。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算：质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。
（七）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


采购包5：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购无创血压模拟仪、超声功率计、心、脑电图机检定仪、医用注射泵和输液泵检测仪，项目总预算26.5万元。
二、货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	无创血压模拟仪
	1
	套
	4.5

	2
	超声功率计
	1
	套
	6

	3
	心、脑电图机检定仪
	1
	套
	6

	4
	医用注射泵和输液泵检测仪
	1
	套
	10


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
本项目核心产品为：心、脑电图机检定仪。
（一）无创血压模拟仪
★功能要求：本设备应作为无创自动测量血压计检定的工作标准器使用，满足JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》要求及社会公用计量标准的建标要求。
1.静态压力测量：压力范围：(0～60)kPa[(0～450)mmHg]；
2.准确度等级：0.05%FS；
3.分辨率：0.01kPa(0.1mmHg)；
4.动态血压模拟：
成人模式：满足收缩压（6.7～34.0）kPa[(50～255)mmHg]，舒张压（4.0～26.0）kPa[(30～195)mmHg]；
新生儿模式：满足收缩压（4.0～16.0）kPa[(30～120)mmHg]，舒张压（1.3～13.3）kPa[(10～100)mmHg]。
5.血压示值重复性：不大于0.3kPa(2mmHg)，通过模拟脉搏波幅值变动性来检测，不超过10%；
6.心率：测量范围(30～230)次/min，心率准确度：±(1%R.D+1)；
7.脉搏量：(0.1～2.4)mL，增量：0.1mL；
功能特点：
1.计量单位切换：支持kPa、mmHg、cmH₂O三种计量单位自由切换；
▲2.内置标准气腔，无需额外配置袖带即可完成无创血压监护仪检测。
▲3.供电模式：支持交直流双供电，内置锂电池，单次充满电后连续工作续航时长≥8小时；支持更换电池（标配一块，可选配）
4.检测仪便携易操作，主机重量≤2.5kg；
▲5.配备≥7寸彩色触摸屏，带有智能操作导向菜单，支持参数自定义设置，可速选择检测点和检测项目，一次设置即可永久保存。
6.高低压全域适配：集成成人、新生儿双动态模拟检测模式，兼顾高压常规血压区间与低压微弱血压区间的精准模拟。
主要配置：
（1）主机1台
（2）血压计气路接头（细型）1个
（3）血压计气路接头（中型）1个
（4）血压计气路接头（粗型）1个
（5）金属气腔（100ml）1个
（6）金属气腔（500ml）1个
（7）三通Y型管1根
（8）电源适配器1件
（9）铝外箱1件
（10）包装箱（雪花布）【选配】1件
（11）保修卡1份
（12）合格证1份
（13）说明书1份
（二）超声功率计
★本设备应满足JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》和JJG665-2004《毫瓦级超声功率计检定规程》要求，可满足GB/T7966-2022《声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求》、YY/T1084-2015《医用超声诊断设备声输出功率的测量方法》要求。
技术指标
1.功率范围：0-30W
2.分辨率：±1mW
3.最小可测量功率：1mW
4.显示灵敏度：0.001W
5.精度:±3%±一个读数
6.清零方法:自动
7.最大探头尺寸:8cm直径
8.探头操作频率：0.5-10MHz
9.反射靶材质：高分子复合材料
▲10.挂靶方式：单杆挂靶
▲11.锁定方式：双侧运输锁
12.测试介质：脱气水
13.电源：设备供电满足整机工作需求，供电规格性能不低于 12Vac，0.5A
14.具有扩展无线控制程序功能
▲15.提供产品合格证明及安全性能检测报告（由具备资质的检验检测机构出具）
16.可扩展匹配超声聚焦平面测量靶
17.可扩展连接便携式脱气装置
18.便携箱
（三）心、脑电图机检定仪
★功能要求：本设备应满足JJG749-2007《心、脑电图机检定仪检定规程》、JJG543-2008《心电图机检定规程》和JJG1041-2008《数字心电图机检定规程》要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
1.方波信号
▲1.1.周期：0.01Hz~200Hz,精度：±1%；
▲1.2.电压(峰峰值)：0.05mV~10V,精度：±0.5%；
2.正弦波信号
▲2.1.频率：0.01Hz~200Hz,精度：±1%；
2.2.电压(峰峰值)：0.05mV~10V,精度：±0.5%；
3.微分信号：时间常数：50ms,周期：1s
4.极化电压：±300mV,精度：±3%
5.标准心率信号
▲5.1.心率范围20次/分~300次/分，精度：±1%
5.2.电压(峰峰值)：0.05mV~10V,精度：±0.5%；
6.ECG仿真信号
6.1.周期：1333.3ms，精度：±1%；
6.2.电压(峰峰值)：0.03mV~10V,精度：±0.5%；
7.衰减器：1000：1，精度：±0.3%；
▲8.模拟皮肤-电极阻抗Zi：51kΩ电阻与47nF电容并联，电阻精度±5%,电容精度±10%；
9.输入阻抗检定取样阻抗Zq：620kΩ电阻与4700pF电容并联，电阻精度±5%,电容精度±10%；
▲10.共模抑制比检定装置：电压量程：（9-11）V（有效值）；电压最大允许误差：±10%，输入阻抗〉300MΩ，输出等效电容：200pF。
功能特点：
▲1.内部供电：可充电锂电池，电量监控，工作时间可满足日常8小时工作续航；
2.外部供电：在电源不足情况下可使用TYPE-C口手机充电器或充电宝进行供电；
3.接口：标准12导联，10个心电导联线接口；
▲4.采用中文显示，根据规程的检定项目顺序编制检定程序，带有智能操作导向菜单，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，采用快捷键，可快速切换检测项目；
5.彩色触摸屏≤3.5寸；
▲6.尺寸：设备为便携式结构，外形小巧，便于现场携带与使用；
▲7.主机重量不大于500g，方便携带；
8.主机背面配置专用防滑条若干；
▲9.配套抗干扰布，可降低现场环境干扰影响，抗干扰性能满足现场校准使用要求，允许提供性能等效的通用产品；
主要配置：
1.主机1台
2.屏蔽布1个
3.分线盒1个
4.衰减器1个
5.光学放大镜1个
6.钢直尺1把
7.操作说明书1份
8.充电适配器1套
9.便携箱1套
10.共模抑制比检定装置1台
（四）医用注射泵和输液泵检测仪
★1.符合JJF1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》、JJG1098-2014《医用注射泵和输液泵检测仪检定规程》、可扩展满足JJF2263-2025《医用液体微流量泵校准规范》。
▲2.主机显示屏≥7寸宽视角彩色触摸屏，软件测量界面为中英文（可切换），可同时测量双通道。
▲3.测量模式至少包括：注射泵测量模式、输液泵测量模式、PCA泵测量模式、阻塞压力测量模式，包含喇叭曲线、周期分析。
▲4.可自定义检测流程、自动调用本地存储的设备信息及测量数据（需包含扫描二维码获得数据功能），加载预设参数，测试完成后自动保存测量数据，且可输入中文信息。
5.流量范围：(0～3000)mL/h；最大允许误差：(0～10)mL/h±(1％+0.005mL/h)，(10～3000)mL/h±1％
6.容量范围：(0～100000)mL；最大允许误差：±1％或0.003mL(两者取大者）
7.压力范围：(-40～380)kPa；最大允许误差：(-40～140)kPa±(1%+0.6kPa)，[140～380)kPa±2kPa
8.背压范围：（-27～85）kPa；最大允许误差：±(1%+0.6kPa)
9.时间间隔：1s
10.时间：0～1000h；最大允许误差：±（0.2%+0.2秒）
11.推注容量范围：0.01～100000mL；最大允许误差：±(2%+0.01mL)
12.供电时长：8h
13.触发阈值：4μL
14.外部接口：TYPE-C,USB,HDMI,LAN
15.通信：蓝牙、WiFi、4G
16.数据管理：自动保存检测结果，支持word、excel、PDF格式导出
17.系统更新：USB、4G
18.主要配置：主机1台、连接管路1套、充电器1套、溯源证书1套
（五）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本包全部设备（无创血压模拟仪、超声功率计、心、脑电图机检定仪、医用注射泵和输液泵检测仪）的供货、运输就位、安装调试、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作。设备及配套软件须满足采购需求技术指标及对应国家计量规程、规范，满足社会公用计量标准建标条件，保障设备可正常开展计量检定业务；做好项目敏感资料、电子数据保密工作，不得向外泄露。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试及软件配置；实现设备各项模拟信号输出、多模式测量、数据存储、导出、二维码识别、通信传输等全部软件功能，整机各项性能指标满足采购需求及计量规程要求。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算：无创血压模拟仪、超声功率计、心、脑电图机检定仪、医用注射泵和输液泵检测仪质保 2 年。质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。
（六）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包6：
一、项目概况
本项目为2026年计量检验检测设备更新，拟采购验光仪顶焦度标准器、客观式标准器、燃气表检定装置（含膜式）、多功能标准源、数字多用表、交流测试系统，项目总预算133万元。
二、货物（标的）采购清单及技术参数及功能指标
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	分项最高限价（万元）

	1
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器
	1
	套
	19

	2
	燃气表检定装置（含膜式）
	1
	套
	35

	3
	多功能标准源
	1
	套
	38

	4
	数字多用表
	1
	套
	28

	5
	交流测试系统
	1
	套
	13


★投标人填报的任意一项货物投标综合单价，超过对应分项单价最高限价的，否决投标。注：无单价限价的品目，不受本条单价约束。
本项目核心产品为：多功能标准源。
（一）验光仪顶焦度标准器、客观式标准器
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
客观或标准器必须满足JJG922-2008《验光仪顶焦度标准器》和JJG892-2022《验光仪》检定规程要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
▲1.2.标准器组成：
（1）客观式模拟眼：由0m-1、2.5m-1、±5m-1、±10m-1、±15m-1、±20m-1一套共11个客观式模拟眼和一个客观式模拟眼支架组成，只用于检定客观式验光仪的球镜度。
（2）柱镜标准器：由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。柱镜度标称值为-3m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0º和90º两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光仪的柱镜度和轴位。
（3）瞳距标准器：由三个标称值为55mm，65mm，75mm的标准套筒组成，标准套筒内可安装0m-1客观模拟眼，用于检定客观式验光仪的瞳距示值误差。
2.技术指标要求：
★2.1.球镜度量值的扩展不确定度：U=（0.07～0.10）m-1（k=3）；具体为：低量程（0～±10m-1）一般U=0.07 m-1（k=3），高量程（绝对值大于10m-1）一般U=0.10 m-1（k=3）；
★2.2.球镜度实际值与标称值之差不超过±0.12m-1；
（1）（0～±10）m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1。
（2）绝对值大于10m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.10m-1。
★2.3.柱镜度量值的扩展不确定度：U≤0.08m-1（k=3）。
（1）柱镜度实际值与标称值之差不超出±0.12m-1。
（2）柱镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1。
★2.4.轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°
★2.5.55mm、65mm、75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。
2.6.鉴于现场使用需要，要求配置专用仪器箱，便于携带。
（二）燃气表检定装置（含膜式）
1.功能要求：
★1.1.满足规程及溯源要求
全自动燃气表检定装置必须满足JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》、JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》、JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》、JJG1190-2022《超声波燃气表检定规程》中对装置的要求，满足社会公用计量标准的建标要求。
▲1.2.装置各部分材质及配件参数要求
1.2.1.材质：标准器、夹表操作台材质应耐腐蚀、不易锈蚀，满足长期稳定使用要求；
1.2.2.音速喷嘴：11只（64m3/h、32 m3/h、16 m3/h、8 m3/h、4 m3/h、2 m3/h、1 m3/h、0.4 m3/h、0.25 m3/h、0.1 m3/h、0.06 m3/h、）。
1.2.3.温度变送器：范围：0℃～50℃；误差：±0.2℃；
1.2.4.绝压变送器：（60～110）kPa误差：±0.1%；
1.2.5.压力变送器：（0～100）kPa误差：±0.5%；
1.2.6.差压变送器：（-1000～1000）Pa误差：±0.5%；
1.2.7.湿度传感器：范围：0%RH～100%RH；扩展不确定度：≤3%；
1.2.8.计时器晶振频率：12MHz，相对频率偏差≤10-6，频率复现性≤10-7；
2.技术指标要求：
[bookmark: OLE_LINK17]▲2.1.检定装置表位：3工位（G6～G25）+1工位（G40～G65），流量范围：0.06 m3/h、～100 m3/h、，可完成G6、G10、G16、G25、G40、G65规格工商业燃气表的燃气表密封性（正压）、示值误差（负压）以及总压力损失测试；
★2.2.装置扩展不确定度：U≤0.5%(k=2)，音速喷嘴扩展不确定度：U≤0.2%(k=2)，流量点偏差≤5%；
[bookmark: OLE_LINK33]▲2.3.检定流量点：Qmax、0.2Qmax、Qmin；
2.4.工作方式：负压法
2.5.夹表方式：气动夹紧；
[bookmark: OLE_LINK32]▲2.6.需配置智能图像采集终端，集成以下核心功能：
2.6.1.具备图像采集与字轮识别功能，支持实时显示燃气表字轮运转状态，可提供数据导出接口；
2.6.2.配备标准USB数据传输接口与超声波瞬时流量信号采集接口；
2.6.3.支持双模检测机制，既可兼容超声波燃气表的LED数字识别方案，也可适配通讯信号检测方式，实现多类型燃气表的智能计量需求。图像升降方式：自动或手动一键控制所有摄像系统自动升降及所有燃气表自动气动夹紧。
▲2.7.燃气表的燃气表密封性（正压）、示值误差（负压）以及总压力损失测试3个项目可在同一检测台上完成检定和测试。
（三）多功能标准源
1.功能要求：
1.1.应内置超精密的交直流电压源和电流源，可输出性能优异的直流电压、直流电流、直流功率及交流电压、交流电流、交流功率、相位、频率，亦可模拟电阻输出、脉冲频率输出；
★1.2.应满足JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》的相关要求；
1.3.可校准六位半及以下数字多用表及其它精密电测仪器；
1.4.应支持交直流功率输出、U-I相位调节；还支持电流在满量程下连续长时间输出；
▲1.5.应兼具模拟电容输出（连续可调）、8种热电偶输出与测量、6种热电阻输出等功能；
▲1.6.应具备AUX辅助电压输出，在输出交直流电压时可输出辅助电压信号；
▲1.7.可以通过多台相同设备级联，扩大电流输出范围或组成三相输出系统；
2.技术指标要求：
▲2.1.直流电压输出范围：±（0~1000V）；最佳年测量不确定度(k=2)≤8ppm*输出+2μV@3V；
▲2.2.直流电流输出范围：±（0~20A）；最佳年测量不确定度(k=2)≤78ppm*输出+2uA@300mA；
▲2.3.交流电压输出范围：1mV~1000V，频率范围：10Hz~500kHz；最佳年测量不确定度(k=2)≤100ppm*输出+50μV(@3V，45Hz~10kHz)；
▲2.4.交流电流输出范围：30μA~20A，频率范围：10Hz~30kHz；最佳年测量不确定度(k=2)≤150ppm*输出+30μA(@300mA，45Hz~1kHz)；
2.5.直流电阻模拟输出范围：0~1000MΩ，连续可调；最佳年测量不确定度(k=2)≤22ppm*输出+1Ω(@100kΩ)；
2.6.正弦波频率：10Hz~500kHz，测量不确定度(k=2)：0.005%；最小分辨力：10μHz；
2.7.脉冲频率输出范围：1Hz~2MHz；测量不确定度(k=2)：20ppm*RD+20μHz；
2.8.鉴于下现场使用需要，要求仪器体积小重量轻；尺寸应不大于：450mm(宽)×400mm(深)×200mm(高)，重量应不大于22kg;
2.9.支持宽频宽幅供电：AC90V~265V，47Hz~63Hz；适应多种场景；
（四）数字多用表
1.功能要求：
1.1.其测量功能应包括交直流电压、交直流电流、电阻、频率、温度、电容；
1.2.8位半数字显示，大尺寸液晶触摸屏，显示直观，操作便捷；
★1.3.应满足GB/T13978-2008《数字多用表》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》的相关要求。
2.技术指标要求：
▲2.1.直流电压测量量程：0~1000V，年测量不确定度 (k=2) 满足国家计量检定规程 / 校准规范要求，投标方须提供同等或更高性能的技术证明材料；
▲2.2.直流电流测量量程：0~30A，年测量不确定度 (k=2) 满足国家计量检定规程 / 校准规范要求，投标方须提供同等或更高性能的技术证明材料；
▲2.3.交流电压测量量程：10mV~1000V，频率范围：1Hz~1MHz，年测量不确定度 (k=2) 满足国家计量检定规程 / 校准规范要求，投标方须提供同等或更高性能的技术证明材料；
▲2.4.交流电流测量量程：10μA~30A，频率范围：1Hz~100kHz，年测量不确定度 (k=2) 满足国家计量检定规程 / 校准规范要求，投标方须提供同等或更高性能的技术证明材料；
▲2.5.电阻测量量程：1Ω~10GΩ，年测量不确定度 (k=2) 满足国家计量检定规程 / 校准规范要求，投标方须提供同等或更高性能的技术证明材料；
2.6.支持宽频宽幅供电：AC90V~265V，47Hz~63Hz；适应多种场景；
（五）交流测试系统
1.功能要求
1.1.准确度等级0.05级，可校准0.2级及以下的单/三相电压表、电流表、有功功率表，0.5级及以下的无功功率表、视在功率表、功率因数表。
1.2.可校准0.2级及以下的直流电压表、电流表，0.5级及以下的直流功率表。
1.3.应配备大尺寸液晶屏，操作便捷，满足现场使用需求。
▲1.4.可外接带数字按键和旋转编码器的便携式操作台，便于用户设定量值输出。
1.5.设置三相电量时，可三相统调或各分相调节。
1.6.便携式设计，重量须不超过36kg；通讯接口：RS232。
★1.7.应满足JJF1491-2014《数字式交流电参数测量仪校准规范》、JJF1923-2021《电测量仪表校验装置校准规范》、JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》的相关要求。
2.技术指标要求
2.1.交流电压输出：
2.1.1.范围：1V~825V，量程：15V、57.7V、100V、220V、380V、600V、750V;
2.1.2.测量不确定度(k=2)：0.03%*RD+0.02%*RG；
2.1.3.短期稳定度：0.01%/min，最大负载电流：500mA；
▲2.2.交流电流输出：
2.2.1.范围：2mA~110A，量程：20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50A、100A;
2.2.2.测量不确定度(k=2)：0.03%*RD+0.02%*RG；
2.2.3.短期稳定度：0.01%/min，最大负载电压：60V；
2.3.频率/相位指标：
2.3.1.频率调节范围：45Hz～70Hz，调节细度：0.001Hz，测量不确定度：0.02Hz；
2.3.2.相位调节范围：0.0000°～359.9999°，调节细度：0.005°，测量不确定度：0.02°；
2.4.三相功率输出：
2.4.1.有功功率(|cosφ|≥0.5)：测量不确定度(k=2)：0.05%*FS，短期稳定度：0.01%/min；
2.4.2.无功功率（|sinφ|≥0.5）、视在功率、功率因数：测量不确定度(k=2)：0.1%*FS，短期稳定度：0.02%/min；
2.5.直流电压输出：
2.5.1.范围：5mV~1100V，量程：75mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、60V、100V、300V、600V、1000V;
2.5.2.测量不确定度(k=2)：0.03%*RD+0.02%*RG；
2.5.3.短期稳定度：0.01%/min，最大负载电流：500mA；
2.6.直流电流输出：
2.6.1.范围：1μA~33A，量程：10μA、30μA、100μA、300μA、1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、10A、30A;
2.6.2.测量不确定度(k=2)：0.03%*RD+0.02%*RG；
2.6.3.短期稳定度：0.01%/min，最大负载电压：10V；
（六）实施及维修要求：
1.总体实施要求：供应商负责本包全部设备（验光仪顶焦度标准器、客观式标准器、燃气表检定装置（含膜式）、多功能标准源、数字多用表、交流测试系统）的供货、运输就位、安装调试、检定校准、现场培训、质保售后等全部工作。设备及配套软件须满足采购需求技术指标及对应国家计量规程、规范，满足社会公用计量标准建标条件，保障设备可正常开展计量检定业务；做好项目敏感资料、电子数据保密工作，不得向外泄露。
2.安装调试要求：完成设备现场安装、整机调试及软件配置；完成燃气表检定装置图像采集识别、气动夹紧、多项目测试功能调试，完成电测类设备输出、测量、通讯、级联等功能调试，各项性能指标、软件判定功能达到采购需求及计量规程要求。
3.交货期：合同签订生效后2个月，交货时应有具有法定资质的省级及以上法定计量检定机构（或依法授权的计量技术机构）出具的检定/校准证书，且证书数据须符合本招标文件要求。
4.质保及维修要求：质保期自项目验收合格之日起计算，本包所有设备质保 2 年。质保期内设备发生故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件、免费软件升级，不收取上门及配件费用；接到故障报修后及时响应，远程无法解决的须派员赴现场排除故障，维修完成后留存维修记录，并做好使用保养提示。质保期满后提供终身技术支持，按优惠价格提供配件及维修服务。
5.培训要求：安装调试完成后开展现场培训，培训讲师需具有工程师及以上职称，保证参训人员熟练掌握设备使用方法，且具有一定故障和紧急情况处理能力。
6.验收要求：全部工作完成后由供应商申请验收，采购人对照采购需求逐项核查，证书、功能、指标全部合格后方可通过验收。

（七）其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。




[bookmark: _Toc165205798]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目每个采购包选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
采购包1：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。







（3）商务分（40分）
	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应（30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.75分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。



1

采购包2：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。



（3）商务分（40分）
	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应（30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣0.5分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.25分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。





采购包3：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。



（3）商务分（40分）
	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应                                                                                                         （30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣0.6分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.3分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。





采购包4：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。



（3）商务分（40分）
	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应（30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣2分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。





采购包5：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。



（3）商务分（40分）

	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应（30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.75分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。





采购包6：
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（30分）
	评审细则及分值
	评审标准

	实施方案（6分）
	评委根据供应商的项目实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 组织实施、② 人员安排、③ 运输供货、④ 现场就位、⑤ 调试测试、⑥ 验收组织等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	整体技术方案（6分）
	评委根据供应商提供的整体技术方案进行综合评审，内容包括但不限于：
① 设备安全性、② 系统稳定性、③ 扩展性、④ 升级能力、⑤ 与现有环境兼容性等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	售后服务（6分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 保修承诺、② 响应机制、③ 备件保障、④ 定期维保、⑤ 问题反馈与处理机制等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	培训方案（6分）
	评委根据供应商提供的培训方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 培训内容、② 时间地点安排、③ 计量实操培训能力、④ 师资和人次、⑤ 管理和协调、⑥ 效果评价等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。

	维修方案
（6分）
	评委根据供应商提供的维修方案进行综合评审，内容包括但不限于： ① 故障响应时效、② 到场处置时效、③ 应急维修预案、④ 备件保障或替代检定方案、⑤ 数据安全防护等。
方案全面、合理、针对性强，完全满足本包项目需求的，得 6 分；
方案较全面、较合理，基本满足本包项目需求的，得 3 分；
方案一般，存在部分不足的，得 1 分；
未提供的不得分。



（3）商务分（40分）
	评审细则及分值
	评审标准

	技术指标性能响应（30分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得30分；本项目所有带★标识的条款为实质性响应条款，投标人任一★条款出现负偏离、未响应、不满足，直接判定投标无效，不再参与后续打分；带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分；其他非重要参数负偏离的，每项扣0.75分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	类似项目业绩（10分）
	所投同类型产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩（类似计量标准器具或仪器仪表）的合同得5分，最多得10分。
提供类似业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。




[bookmark: _Toc165205799]第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：



一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、2024或2025年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日




四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：




五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日




十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。





十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市计量检定测试中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。


十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。




十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]

十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]



十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


          年     月     日
二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日


1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。




	

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
