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第一章 投标邀请
受泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室的委托，泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室就泰州滨江工业园区智慧园区平台（二期）项目（[项目编号：JSZC-321203-CCHX-G2026-0001]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
泰州滨江工业园区智慧园区平台（二期）项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321203-CCHX-G2026-0001
2.项目名称：泰州滨江工业园区智慧园区平台（二期）项目
3.预算金额：1837.6万元
4.最高限价：1837.6万元。
5.采购需求（简介）：针对园区现有智慧平台设备老旧、数据孤岛、感知盲区、应急处置薄弱等问题，建设满足省级化工园区复核、D级安全风险管控及常态化监管合规要求的信息化平台。构建全域智能管控体系，实现园区安全、环保、应急、出入管控数字化闭环治理，全面提升园区本质安全与精细化管理水平。项目建设工期3个月，运维服务期3年（含质保），运维服务期须安排365天*24小时（白天不少于4人，晚上不少于2人）人员不间断值班值守，主要负责日常的系统熟练使用及介绍、基础数据录入/更新、预警上报/处置、网络安全检查/整改、系统运行周/月报、系统/设备运行质态检查、维修、更换、保养等工作。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束，具体分为两阶段：1.合同签订后3个月内完成项目建设；2.竣工验收合格后履行质保服务（起算时间以验收报告为准）。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合要求的小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
2.在“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（响应文件中无需提供证明材料）
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展政务服务中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月29日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室
地址：江苏省泰州滨江工业园区疏港路2号
联系人：陈先生
联系方式：15850886572
2.采购代理机构信息
名称：江苏诚宸鸿项目管理有限公司
地址：泰州市医药高新区药城大道798号桃源里3幢301室
联系人：丁女士
联系方式：13270865899
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务服务中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费按苏招协[2022]002号收费标准的25%收取，代理费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。请各单位在报价时予以综合考虑以上费用。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询投标人的信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%：
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人，采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及获取同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公平的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。
33、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
34、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。
35、落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅江苏省乡村振兴局江苏省供销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。

 
 
 
 





















第三章合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：
1.2标的质量：
1.3标的数量（规模）：
1.4履行时间（期限）：
1.5履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目□不收取☑收取履约保证金。若收取履约保证金，按以下条款进行。
6.1.1乙方交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。
6.1.2缴纳方式：履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.1.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.1.4履约保证金的退还：
6.1.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.1.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.1.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.1.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.1.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1第一次付款：合同签订生效后的30日内，采购人凭成交供应商开具的正式发票，向供应商支付“合同金额”的20%；
第二次付款：通过竣工验收后的30日内，采购人凭成交供应商开具的正式发票，向供应商支付“合同金额”的30%；
第三次付款：竣工验收合格后，开始运维期，运维期满1年后，采购人对成交供应商本年度的“运维期间支付条件”情况进行评估，符合条件既在30日内，采购人凭成交供应商开具的正式发票，向供应商支付“合同金额”的20%；
第四次付款：项目运维期满2年后，采购人对成交供应商本年度的“运维期间支付条件”情况进行评估，符合条件既在30日内，采购人凭成交供应商开具的正式发票，向供应商支付“合同金额”的15%；
第五次付款：项目运维期满3年后，采购人对成交供应商本年度的“运维期间支付条件”情况进行评估，以项目最终审计审定结算金额为基数，扣除采购人前期已支付全部款项后，支付剩余全部付款。
8.1.2运维期间支付条件：①运维期间须保障甲方在风险等级评估、化工园区认定复核等工作中顺利通过验收或相关涉及问题整改通过后方可支付当年费用；②运维期间须提供必要且免费的软件升级优化、数据共享对接等。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7本项目实施过程中如涉及产品包装及运输的，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》中的“商品包装环保要求”，以及《快递包装政府采购需求标准（试行）》中的“快递包装环保要求”。根据项目实际情况，采购人有权要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。
10.8若本项目涉及数据中心相关设备、运维服务，采购人将在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测。根据项目实际情况，采购人有权委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证，或要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：乙方：
  地址： 地址：
  法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：联系电话：
                                          签订日期：年  月 日



第四章 采购需求

[bookmark: _Toc177999498]一、项目概况
[bookmark: _Toc177565264][bookmark: _Toc176801132][bookmark: _Toc176800643][bookmark: _Toc177565220][bookmark: _Toc177565218][bookmark: _Toc176800740][bookmark: _Toc176800699][bookmark: _Toc176800925][bookmark: _Toc177565263][bookmark: _Toc177565219][bookmark: _Toc177999520][bookmark: _Toc177565265][bookmark: _Toc177999522][bookmark: _Toc177999521][bookmark: 一项目背景][bookmark: _Toc177999523]（一）项目背景
近年来，为促进产业园区的改革和创新发展，各级政府推出的相关政策明确提出了园区建设信息化、智能化、数字化发展的要求。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》明确要求研究建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控。
应急管理部先后印发《工业互联网+安全生产行动计划（2021-2023年）》《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》等文件，要求推进化工园区安全生产信息化智能化平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时风险监控预警。2022年11月，应急管理部、财政部联合印发《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目工作总体方案》，将重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目纳入安全生产补助资金重点支持范围。2026年，应急管理部发布《关于推动化工园区安全风险智能化管控平台有效应用的函》，要求确保园区平台真建真用、取得实效。
[bookmark: 二建设目标]（二）建设目标
以安全和生态理念为核心，针对园区安全风险防控和事故应急处置，利用物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联、三维数字孪生等新一代信息技术，结合安全风险防控指标体系和安全分析模型，开展安全风险和隐患的主动感知及预警预测预防，实现园区安全管理“关口前移”。
具体目标围绕“管理精细化、平台智慧化、应急智能化、数据安全化”四个方面实施：
1、管理精细化：接入、增建补全安全监测、视频监控等物联感知点，实现园区24小时监测监控全覆盖；优化智慧安全、智慧应急等专项应用，通过三维地理信息系统及IOC可视化运营中心进行融合展示。
2、平台智慧化：聚焦园区重点管控区域重大风险隐患，开展实时视频智能分析，利用AI算法识别作业环境风险隐患和化工医药企业非法生产经营违法违规行为。
3、应急智能化：搭建融合通信应急指挥调度平台，配置应急单兵系统，建设基于三维地理信息系统的一体化应急平台，实现一图通全库，一图观全局。
4、数据安全化：通过数据中台对数据进行采集、汇聚、融合、处理、治理，搭建专项数据主题库，保障数据应用的安全性，提升优化网络安全体系。
[bookmark: 三建设内容概述]（三）建设内容概述
本项目主要建设内容包括：1.智慧安全风险智能化管控平台软件系统建设（含安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急、环境监测管理、AI智能体等子系统）；2.数据中台及数据治理服务；3.地理信息平台和三维可视化系统建设；4.融合通信应急指挥调度系统建设；5.AI视频分析系统建设；6.网络安全等级保护2.0三级建设；7.硬件设备采购及安装（含服务器、网络设备、视频监控、门禁卡口、车辆定位、气体监测等）；8.系统集成及数据对接服务；9.质保期内运行保障服务。
[bookmark: _Toc177999527]二、建设内容及要求
[bookmark: 建设内容概述]（一）概述
本项目主要建设内容为：建设泰州滨江工业园智慧园区平台（二期），包括安全风险智能化管控平台软件系统、数据中台、地理信息平台、融合通信平台、AI视频分析系统、AI智能体、工业机理模型、网络安全体系、硬件设备及配套设施等，实现园区安全风险全域感知、智能预警、闭环管理、应急联动。
[bookmark: 信息化系统整合要求]（二）项目建设要求
中标人须完成与园区已建系统的全面集成对接，包括但不限于：园区已有海康威视综合安防平台（门禁/道闸、视频监控、人员/车辆出入数据、报警数据、设备控制）；重大危险源监测监控系统（数据采集、视频接入）；封闭化管理系统（预约管理、门禁/卡口管理、车辆定位、危化品停车场）；企业“五位一体”平台（双重预防、特殊作业、承包商、人员定位等数据）；融合通信平台；短信平台；AI视频分析边缘计算设备；危化品电子运单系统（江苏省危货平台）；傅里叶气体泄漏探测系统；危化品停车场管理系统。
1、 [bookmark: 应用功能设计要求]应用平台建设模块及要求
[bookmark: 园区一张图]（1）园区一张图
建设一体化园区综合驾驶舱平台，分设园区概览、重大危险源监测、双重预防、特殊作业、封闭管控、人员定位、应急管理、应急指挥八大专题可视化大屏；基于园区三维GIS实景地图，分层叠加企业、危险源、监测设备、卡口、应急资源等空间要素，全域汇聚园区产值、企业底数、风险指数、实时传感、隐患、作业、人车、应急全量业务数据，支持指标下钻、点位弹窗查看明细；各专题大屏分别对应业务态势实时展示、多维度统计分析，直观呈现园区安全整体态势，为日常监管、应急处置提供可视化辅助决策支撑。
[bookmark: 安全基础管理]（2）安全基础管理
整合园区全域安全静态基础数据，搭建园区、企业两级一体化安全档案库；覆盖园区基础台账、企业一企一档、“两重点一重大”、人员资质、许可证照、三同时、第三方管理、装置开停车大检修、值班值守、事故事件、法规检索、执法闭环全业务管理；支持相关证书、资质到期预警提醒及多维度可视化分析功能。
[bookmark: 重大危险源安全管理]（3）重大危险源安全管理
在一期已建设系统的基础上进行升级，利旧原有数据采集设备进行数据接入。汇总展示企业“两重点一重大”信息数据，实现数据多维度统计分析与可视化展示，包含包保履职情况、在线监测预警、重大风险管控、隐患三录入管理、评价/评估报告、重大危险源企业分类监管等数据，便于管理者全面掌握重大危险源情况。
从报警重复率、平均扰动率、处置及时率、平均销警时长、点位平均报警次数等方面构建风险预警模型，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示，支持根据预警级别分级推送预警信息，即时自动完成预警信息的发送、核查、反馈和督办。
[bookmark: 双重预防机制]贯通安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职、“三录入”、评价/评估报告，基于危险化学品重大危险源企业安全管理现状综合评价体系，分为特别管控、重点关注和一般监管三类，实现对危险化学品重大危险源企业分类精准监管，支持基于GIS地图分类标注、多维度统计分析及可视化展示。
（4）双重预防机制
根据国家应急管理部最新发布的《双重预防机制运行成效评估模型》中的E=(A+B)×α算法公式要求开发双预防运行效果评分模型。对接企业双重预防系统，统一管理风险四色图、分级管控清单、隐患排查任务与台账；支持隐患分级督办、到期预警、整改闭环追溯，自动统计分析双预防运行成效并生成评估报告，支持线上抽查任务下发与整改反馈，全流程管控风险隐患，强化园区风险防控能力。系统支持每周定期将企业双重预防运行效果以短信形式推送给企业相关责任人。
[bookmark: 特殊作业管理]（5）特殊作业管理
[bookmark: 封闭化管理]实现企业特殊作业线上报备，对接企业电子作业票系统结构化数据，生成符合GB30871规范的电子作业票；支持作业票在线预览、在线抽检、作业人员证照核验；具备作业数据多维度统计分析、GIS地图可视化展示能力；可接入作业现场视频、气体传感器数据，实现作业全过程实时监测管控，防范特殊作业安全风险。构建特殊作业票智能评分模型，对企业上报电子作业票进行智能化评分，可查看作业票评分结果及扣分详情。
（6）封闭化管理
对接园区门禁卡口、周界防入侵、人员/车辆定位、危化品停车场等硬件系统，实现人、车、货全流程出入管控；支持人员/车辆入园申请、审核、授权与通行记录全生命周期管理，配套黑白名单动态管控；实现危化品车辆预约审批、实时定位、轨迹回放、路径规划、电子运单全流程追溯，支持车辆超速、违停、不按车道行驶等违章行为自动监测；全过程动态监测园区人流、车流、物流，规范通行路径，实现园区风险隔离，防范外来输入安全风险。
[bookmark: 敏捷应急]（7）敏捷应急
开发敏捷应急模块，用于安全生产数字化应急预案管理、应急演练管理、应急资源管理、应急指挥调度、应急辅助决策；实现各类应急资源GIS可视化展示，可对接第三方气象灾害预警平台，支持预警信息短信推送；推动园区、企业落实日常应急管理及各级政府应急联动，为突发事件处置提供技术支撑，实现快速、精准、科学应急响应。该模块具有火灾、爆炸、泄漏等事故后果模拟计算模型，能够基于GIS地图展示应急疏散、应急资源分布及应急处置措施，自动生成辅助决策方案。
[bookmark: 物联网设备管理]（8）物联网感知设备管理
汇总园区及企业前端传感器实时监测数据，包括设备管理（多种类型监测设备）、监测指标管理、实时监测等，接口协议支持常见的物联网传输协议,如Modbus、OPC、MQTT、HTTP、JT212等。
[bookmark: 预警中心]（9）预警中心
汇总园区所有报警及预警数据，支持查看、升级、督办。报警数据覆盖所有化工企业生产装置传感器、重大危险源预警、资质证照、AI视频分析等场景。可通过短信通知发送督办短信。
[bookmark: 监督检查]（10）监督检查
包括检查表库、检查计划、计划执行情况、检查记录、隐患信息等功能。
[bookmark: 环境监测管理]（11）环境监测管理
依据《工业园区生态环境管理信息系统建设指南》（DB32/T4709-2024）要求建设，包括：信息档案管理（周边环境信息一张图、基础信息管理）环境质量管理（大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境）、污染源监督管理（自动监测、手工监测、总量管理、LDAR管理、特征污染物名录库、固体废物管理）重污染天气应急管理、风险与应急管理（危险化学品管理、企业环境风险管理）、视频监控管理、综合管理（地理信息管理、综合报表）、数据提升完善（数据接入管理、数据治理整合、数据库升级）
[bookmark: 移动端应用]（12）移动端应用
泰政通是泰州市党政机关、事业单位内部公务协同唯一移动端底座入口，根据监管要求，本次项目中的移动APP必须嵌入到泰政通APP中，纳入泰政通统一管理、统一账号、统一消息推送（须提交承诺函加盖投标人公章，不接受负偏离，负偏离或未提交有效的证明材料作无效投标处理）。移动端APP功能模块包括安全基础管理、双重预防机制、特殊作业报备、封闭化管理、监督检查、消息中心等。
[bookmark: ai智能体]（13）AI智能体
依托计算机视觉智能识别技术，实现隐患照片上传智能识别、违规自动判定、法规依据精准匹配，支持流转至隐患治理模块进行闭环管理。
搭建2D/3D可视化AI数字人形象，实现全场景自然语言问答交互，实现7×24小时智能问答、数据报表汇总，提升园区运营管理效率与交互体验。
依托AI大数据分析引擎，整合企业基础信息、重大危险源、特殊作业、隐患整改等全量数据，支持多源数据全自动抽取分析、标准化智能撰稿与排版、多格式导出。
实现“打非治违”专项工作常态化、在线化、智能化开展，构建全流程智能监管、闭环督办体系。包括全域在线智能巡查、线索智能研判与精准派发、全流程闭环智能督办、专项工作智能复盘总结。
[bookmark: 园区评估模型]（14）园区评估模型
支持自动生成园区日报、周报，从安全履职、台账更新、重大危险源预警、双重预防、隐患处置、特殊作业、危化品车辆、证书到期、应急物资与演练多维度，完成平台整体运行效果量化评估。
[bookmark: 平台运行自评价]平台运行自评价、依据园区安全管理及系统运行规范制定平台自评价办法，常态化校验平台运行实效，规范数据、功能、运维全流程管理，持续强化安全监管、风险预警、应急支撑能力，赋能园区安全生产管控。
2、 [bookmark: 支撑能力中台要求][bookmark: _GoBack]支撑能力中台要求
（1）数据治理与交换要求
数据治理体系建设内容包括数据接收、数据推送、系统集成三大部分。
数据接收：制定标准数据规范，企业及第三方平台将数据加密推送至园区接收程序。系统对接收数据进行多维度校验（格式、字段完整性、数据范围）。
数据推送：按照上级平台数据规范要求整理打包数据，采用加密传输方式。系统具备数据缓存和断点续传功能。
[bookmark: 地理信息平台gis平台]（2）地理信息平台
通过无人机倾斜摄影三维建模技术，快速构建园区全域精细化三维地理信息。
建模要求：瓦片坐标系：CGCS2000，3度带投影坐标系；高程采用1985国家高程基准，输出格式：OSGB/3Dtile格式，几何精度：优于10厘米，模型纹理完整、贴地、无拉花。
[bookmark: 无人机倾斜摄影]GIS模块功能需包含工程管理、渲染节点、实例管理、矢量切片、文件资源、数据服务等，同时支持场景服务的共享发布，提供服务支撑、发布、查询、调用、更新和管理等功能。为仿真资源、场景服务的共享发布提供源文件管理、元数据管理、模型管理等功能，实现已发布的数据和服务资源池中各类服务、场景的分类展示与快速检索。提供多种展示终端选择，包括大屏端、web端、移动端，可以根据需求选择不同的终端，做到一次数据发布、多种终端展示。
[bookmark: 融合通信平台]（3）融合通信平台
[bookmark: 网络及安全要求]按照国家应急办技术规范要求建设，实现多种终端设备的融合接入。系统由融合通信中台、应急指挥调度坐席、各种接入网关、桌面一体化终端、多种类型现场应急装备等设备组成。基于网络部署，可穿透防火墙/网闸实现现场应急装备接入。包括协同视频会商、视频通信调度、远程视频协助、值班电话调度、日常调度会议、录音录像功能。支持对接以下设备和系统：视频监控资源（GB/T28181国标协议），无人机视频（RTMP推流/GB/T28181），执法记录仪，视频会议终端（SIP型/非SIP型），移动单兵终端，可视电话终端，办公电话系统，扩音广播系统，音视频矩阵，传统对讲系统，手机微信，第三方短信平台，应急资源数据。

3、 [bookmark: 硬件设备要求]基础设施要求
以下硬件设备的技术参数为实质性要求，投标产品须满足或优于以下参数：
	序号
	类别及名称
	主要参数
	单位
	数量

	（一）视频监控及存储

	1.视频监控

	1.1
	热成像高空瞭望摄像机
	采用热成像与可见光双光谱一体化设计，支持双通道联动，对目标进行智能跟随与协同监控。
可见光、热成像均支持自动聚焦。
支持系统双备份功能。
支持精密电机驱动，运转平稳，精度偏差小于0.01度，在任何速度下图像无抖动。
支持断电状态记忆功能，上电后自动恢复断电前的云台和镜头状态。
支持3D定位功能。
支持智能雨刷、光学透雾功能。
支持热成像探测器防灼伤智能躲避功能。
支持欠压和过压报警。
支持3D降噪、图像细节增强、不少于15种伪彩色模式可调节。
支持镜像、数字变倍和本地视频输出。
支持镜头除冰、电子罗盘功能。
支持远程掉电重启。
适用于秸秆禁烧、制高点、水利防挖沙、废气检测等场景。
核心功能描述：
探测器类型	非制冷型探测器
响应波段	8~14 μm
像元尺寸	不大于12μm
分辨率	不低于640 × 512
焦距	不低于20-150mm，光学变倍不低于7倍
视场角	水平视场角范围：不小于2.9°~22.3°
最大光圈值不劣于F1.0
伪彩	支持不少于15种可调伪彩模式
噪声等效温差（NETD）≤ 30 mk (@25°C, F#=1.0)
探测距离	在标准大气条件下，对人体目标，探测距离不低于6000m；对车辆目标，探测距离不低于19000m。
识别距离对上述人体目标，识别距离不低于1500m；对车辆目标，识别距离不低于4700m。
火点报警距离	对2m×2m火源目标，报警距离不低于12000m。
烟雾报警距离	对5m×5m烟雾目标，报警距离不低于9000m。
可见光参数：
传感器	不低于1/1.8" 逐行扫描CMOS，有效像素不低于400万
分辨率	不低于2688×1520
焦距	光学变倍不低于25倍，最大焦距不低于650mm，具备远距离监控能力
最低照度	彩色：不高于0.0005 Lux（AGC ON）
透雾功能	支持光学或算法透雾
防抖功能	支持电子
补光	支持激光补光，有效补光距离不低于2.5km
智能功能：
智能分析	内置AI算力模块，前端支持以下智能分析功能：
1. 火点检测与自适应放大：支持着火点尺寸自适应调整，可见光通道可自动调整倍率对热源进行放大抓拍；支持火情场景属性标签过滤。
2. 目标跟踪：支持热成像与可见光联动，对检测到的目标进行智能跟随。
接口与协议：
网络接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
通信接口	至少1个RS-485接口，支持主流云台控制协议（如PELCO-D/P等）
网络协议支持IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE等主流协议
平台对接设备应提供标准、开放的API，支持主流标准协议，能够被第三方管理平台或上层应用集成。
安全加密	支持GB35114安全加密标准
本地存储	内置SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡，最大支持不低于1TB，支持断网续传。
报警接口	不少于7路报警输入，2路报警输出
音频接口	不少于1路音频输入，1路音频输出
云台性能	支持精密电机驱动，精度偏差小于0.01度，在任何速度下图像无抖动。支持3D定位、断电记忆、自动归位、角度回传等功能。
防抖支持电子或机械防抖，确保大风等环境下图像稳定。
水平平均无故障运行次数（MCBF）：单台试验时长：不低于8500h，运行次数：不低于200万次；垂直平均无故障运行次数（MCBF）：单台试验时长：不低于8500h，运行次数：不低于140万次
电气与环境：
电源	支持宽压输入AC200V~AC240V，50/60Hz；设备端DC48V±20%供电。
功率	基础功耗：≤130W；整机最大峰值功耗：≤270W（开启补光、加热等）。
工作温度	-40℃ ~ +70℃
工作湿度	≤90% RH
防护等级	不低于IP67
电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准
	台
	1

	1.2 
	违停监控
	400万+400万单枪版25倍全彩枪球一体机
全景400万单目全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
传感器	【全景】不低于1/1.8" 逐行扫描CMOS，有效像素不低于400万；【细节】不低于1/1.8" 逐行扫描CMOS，有效像素不低于400万。
最低照度	【全景】彩色：不高于0.0005 Lux @ (F1.0，AGC ON)；【细节】彩色：不高于0.0005 Lux @ (F1.5，AGC ON)。
镜头	【全景】焦距：定焦，视场角不低于90°；【细节】焦距：光学变倍不低于25倍，最大焦距不低于140mm。
补光	【全景】暖白光补光，有效距离不低于30米；【细节】双补光设计：暖白光有效距离不低于50米，红外有效距离不低于250米。支持防补光过曝。
云台	支持3D定位、预置点、巡航、花样扫描等功能。
视频分辨率	【全景】主码流：不低于2688×1520，帧率不低于25fps；【细节】支持高帧率模式，不低于2688×1520@50fps，常规帧率不低于25fps。
视频压缩	支持H.265、H.264编码标准。
宽动态	支持不低于120dB超宽动态。
智能分析	内置AI算力模块，支持以下至少三种智能业务模式可按需切换：
1.智能事件：全景路对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机进行跟随及报警，全景检测距离不低于50米。
2. 全结构化：细节路支持人、非机动车、车混合目标检测，支持人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。
3. 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标位置信息实时上传。
4. 智能交通：细节路支持违停、逆行、压线、变道等违章取证，违停有效检测距离不低于200米；支持道路事件检测（抛洒物、行人、拥堵、路障、施工、交通事故等）；支持车流量、车道平均速度等交通数据采集。
AR功能	支持在实时视频画面中添加不少于500个AR标签，并支持标签与标签之间的联动功能。
声光报警	内置喇叭，支持白光闪烁报警和声音报警，声音内容可配置。
安全加密	支持GB35114安全加密标准
网络接口	1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。
存储扩展	内置Micro SD卡插槽，最大支持不低于512GB扩展。
报警接口	不少于7路报警输入、2路报警输出。
音频接口	不少于1路音频输入、1路音频输出。
通信接口	至少1个RS-485接口，支持主流云台控制协议（如PELCO-D/P等）。
电源	支持DC36V供电。
环境适应性	工作温度：-40℃ ~ +70℃；防护等级：不低于IP67；防雷等级：不低于6000V，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
支持除雾功能。
陀螺仪：支持云台防抖功能。
	台
	5

	1.3 
	测速监控
	雷视测速一体机
高精度毫米波雷达与800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。
支持机动车测速，卡口图片抓拍。
支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。
测速距离不低于100米，车牌识别距离不低于20米。
支持宽动态，并具有多种白平衡模式。
支持基于视频的车牌、车辆特征识别。
空间分辨率高，穿透力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响。
支持园区场景下的微卡口、停车、压线、变道、逆行、超速、占用专用车道、未按专用车道行驶等交通事件检测功能。
雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能。
实时叠加显示功能检查：支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息。
	台
	5

	1.4 
	周界防入侵监控
	1.设备具备深度学习算法能力，支持人、车分类侦测、报警及联动跟踪功能。
2.支持声光警戒功能：报警时可联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可配置。
3.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等智能侦测功能，并支持侦测联动跟踪。
4.支持切换为人脸抓拍模式，单画面可同时抓拍不少于5张人脸。
5.内置扬声器，功率不低于5W，有效距离30米处声压级不低于60dB。
6.采用高效补光阵列，白光补光有效距离不低于30米，红外补光有效距离不低于150米。
7.传感器类型：不低于1/1.8" 逐行扫描CMOS，有效像素不低于400万。
8.具备智能分析抗干扰功能。
9.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭"快捷配置"页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
	台
	10

	2.视频存储

	2.1 
	网络存储设备
	1.采用机架式设计，高度不超过8U，支持48盘位热插拔硬盘，支持7×24小时稳定运行。
2.搭载64位多核处理器。
3.系统内存：标配不低于8GB，可扩展至不低于64GB。
4.系统盘：标配不低于240GB SSD，用于操作系统及系统软件安装。
5.磁盘接口：不少于48个SATA接口，支持SATA III标准。
6.网络接口：不少于2个千兆数据网口，不少于1个千兆管理网口。
7.其他接口：不少于1个COM接口，不少于2个USB2.0接口，不少于2个USB3.0接口，不少于1个VGA接口。
8.整机电源：采用1+1冗余电源设计，单电源功率不低于1200W。
9.视频接入性能：支持最大接入带宽不低于900Mbps，支持不少于450路视频通道接入。
10.回放性能：支持不少于45路2Mbps码流的并发回放。
11.事件录像性能：支持不少于200路2Mbps码流的并发事件录像。
12.支持视频流直写存储功能，无需额外服务器中转。
13.支持标准协议接入，包括但不限于ONVIF、GB/T 28181、RTSP等。
14.支持多种RAID模式，包括但不限于RAID0、1、5、6、10，支持VRAID（虚拟RAID）和全局热备功能。
15.支持RAID降级可读写、RAID即建即用、存储空间在线扩展等功能。
16.支持局部重构功能：原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复。
17.支持多种录像方式，包括但不限于定时录像、事件录像、手动录像等。
18.支持视频检索功能，可按监控点编号、录像类型、时间组合等条件进行查询。
19.支持视频回放功能，包括正序回放、定位回放、倍速回放等。
20.支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽。
21.具备防死机及自愈机制：设备应具有防偶发死机的措施，死机后自愈恢复时间应≤3分钟。
22.支持混合存储：可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，支持通过HTTP和HTTPS方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖。
23.冗余设计：采用1+1冗余风扇设计，确保散热可靠性。
	台
	1

	2.2 
	硬盘
	标称容量	不低于8TB
外形尺寸	3.5英寸标准尺寸
接口类型	SATA III（6.0Gb/s）
转速	不低于7200 RPM
缓存	不低于256MB
记录技术	采用CMR（传统磁记录）技术
接口传输速率	不低于6.0Gb/s
持续传输速率	不低于260 MB/s
平均读写功耗	不大于8.0W
MTBF（平均无故障时间）	不低于2,000,000小时
	块
	48

	2.3 
	监控接入交换机
	1.固定端口：不少于8个千兆POE电口，不少于2个1G/2.5G SFP光口。
2.交换容量：≥672Gbps，包转发率：≥102Mpps，支持全端口线速转发。
3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率不低于30W，整机最大输出PoE功率不低于120W。
4.支持统一管理功能，支持自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。
	台
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	2.4
	核心交换机
	1.端口：不少于24个千兆电口，不少于18个万兆SFP+光口，不少于8个10G/25G自适应光口。
2.电源：支持可热插拔双电源。
3.交换容量：≥2.56Tbps，包转发率：≥1476Mpps，支持全端口线速转发。
4.支持统一管理功能，支持自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。
5.含不少于4个万兆（10G）光模块，模块类型应与设备端口匹配。
	台
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	（二）视频智能AI分析

	1
	边缘智能服务器
	外观形态：2U标准机架式设计。视频接口：不少于1个HDMI，不少于1个VGA。硬盘接口：内置不少于1块硬盘位，用于报警图片存储。网络接口：不少于4个千兆自适应网口。USB接口：不少于2个USB2.0接口，不少于4个USB3.0接口。串行接口：不少于1个RS232，不少于2个RS485（半双工）。音频接口：不少于1路音频输入，不少于1路音频输出。报警接口：不少于8路IO输入，不少于4路IO输出。输入带宽：不低于1280Mbps。输出带宽：不低于768Mbps。接入能力：支持不少于128路H.264、H.265格式高清码流接入。
智能应用：支持AI融合巡检，集成人、车、物、环境等多种算法于一体。人员相关算法包括但不限于人脸识别、人数统计、人员合规检测、工服工帽注册比对、街面行为检测。车辆相关算法包括但不限于车牌识别、车辆属性识别、车型识别。物品相关算法包括但不限于生产物品检测。环境相关算法包括但不限于烟雾火点检测、通道占用检测、街道事件检测、周界防范、跑冒滴漏检测。AIOP相关算法：支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行。
设备总算力不低于192TOPS（INT8），具备不少于8颗AI引擎，其中不少于6颗引擎用于直接分析，不少于2颗引擎用于大模型二次研判；大模型引擎可按需配置为直接分析引擎模式。支持实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、报警图片分析、中心流式任务等多种分析模式。支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，且规则配置只需配置一次即可实现大小模型协同分析。支持效果增强模式（大小模型协同部署）、高性能模式（仅部署小模型）、超高精度模式（仅部署大模型）。当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台应将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析，并将二次分析结果上报给平台。
	台
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	（三）融合通信设备

	1
	语音接入网关
	采用19英寸标准机架式设计，高度不超过1U。支持模块化硬件结构，按需选择业务接口板类型，采用全嵌入式架构，分布式多CPU矩阵。支持不少于4个业务板槽位，业务板支持热插拔，保证系统无间断运行。
支持ISDN PRI（30B+D/E1及23B+D/T1）、ITU-T Q.921、ITU-T Q.931、Q.Sig、7号信令/SS7（含ITU-T、ANSI、ITU-CHINA标准）、MTP1/MTP2/MTP3、TUP/ISUP等信令协议，支持E1帧格式类型（含DF、CRC-4、CRC_ITU等）。
本次配置不少于8路FXO线路和不少于2路E1线路。
	台
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	2
	媒体呈现网关
	1.编解码一体化网关设备，用于对接音视频矩阵、指挥中心大屏、智慧屏、PC电脑、视频会议终端等各种设备的对接互通，双向语音、双向视频；
2.支持视频输入接口和视频输出接口；
3.支持音频输入接口和音频输出接口；
4.支持多路音频混音输出；
	台
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	3
	集群接入网关
	1.19英寸，1U机架式设备，支持2路PTT接口；
2.可以对接常规对讲、传统模拟和数字集群网络；
3.MAP27协议支持，模拟集群单呼、组呼；
4.输入输出音量可调。
5.支持PSIP协议实现和PDT数字集群系统对接互通；
6.可实现PDT对讲机的实时定位、点对点语音通话、半双工对讲通信等业务；
	台
	1

	4
	可视化调度服务器
	机架式服务器，国产化芯片，CPU：不低于32核处理器；内存不低于32G内存；存储不低于500G；操作系统：支持国产服务器版操作系统
	台
	1

	5
	录音录像服务器
	机架式服务器，国产化芯片，CPU：不低于16核处理器；内存不低于16G内存；存储不低于1T；操作系统：支持国产服务器版操作系统
	台
	1

	6
	智能视频接入主机
	不低于8核处理器，8G内存，支持USB接口，支持HDMI信号输出，支持和可视化调度系统相对接，实现视频资源的调度投屏。
	台
	1

	7
	视频转码主机
	不低于12核处理器，8G内存，支持USB接口，支持HDMI信号输出，支持和可视化调度系统相对接，实现视频资源的转码和转发处理能力。
	台
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	8
	可视寻呼台
	支持20 条 SIP 线路，支持十方语音会议，三方视频会议 ，配备 PTM 按键静音手柄,可选配标准/PTT 按键通话手柄 ，内置800万像素摄像头，可调节角度；支持10.1英寸彩屏设计，支持 112 个可编程按键 ，支持宽带音频解码 G.722, Opus ；支持 H.264视频编解码，支持视频通话。可绑定摄像头、方位视频门禁，
千兆双网口—自适应10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 PoE 供电 
	台
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	9
	车载终端
	全网适应，支持5G/4G/自组网传输，支持1080P网络高清视频输入，支持H.264/H.265视频压缩算法，支持双码流：
支持双向手咪对讲，内置WiFi，5.8G高速带宽，双TF卡存储，单卡最高支持1T，支持双硬盘存储，单硬盘最大2T，支持纯北斗、BD+GPS双定位，支持RS232、RS485、报警和开关量输出
	台
	1

	10
	多媒体调度台
	具备硬件调度设施：
1、支持桌面式可拆卸支架安装方式，支持角度可调；
2、屏幕尺寸不低于23.8英寸，分辨率最大支持1920*1080 显示比例16:9；工控主板，CPU不低于四核，8G内存，存储不低于240G SSD存储空间；
3、支持不少于2个RJ45接口和4个USB接口；支持摄像头不低于100W 720P；支持内置千兆交换机；支持自带双手柄和30cm鹅颈咪杆
二、具备地图接入能力：
1、内置地图引擎，支持城市信息模型(CIM)基础平台接入，支持百度/高德/天地图等的接入；
2、支持基于地图的人员定位、轨迹回放、圈选、雷达扫描功能。
三、具备指挥调度门户能力：
支持基于GIS地图的指挥坐席页面、基于图形化的值班坐席页面、基于视频会商场景的会议坐席页面；多个坐席页面统一认证、一键登录；
四、具备指令调度能力：
系统需具备全场景智能语音指令调度能力，实现针对广播终端、手机、座机、执法记录仪、移动布控球、监控等设备的混合指令调度；满足紧急情况下跨平台、跨网络的全渠道紧急广播调度；
	台
	1

	11
	防爆手持终端
	三防 DMR数模一体智能对讲终端。
5.0英寸主屏，电容屏，主屏分辨率支持（720*1280）HD；支持双Nano Sim卡；Android 11操作系统；八核处理器，128GB ROM+6GB RAM内存；防爆电池4200mAH；2W DMR数字模拟二合一；摄像头像素前800WFF，后1600WAF；支持单北斗定位；支持2A快速充电；大喇叭设计8Ω2W。
在没有公网环境下，支持短距离基于DMR直通对讲功能。
	台
	20

	（四）易燃易爆有毒有害气体泄露探测设备

	1
	傅里叶气体泄漏遥测设备
	高光谱傅里叶气体遥测成像仪
400多种有毒有害气体遥测成像，实现定性和定量
迈克尔逊干涉仪结构，信噪比高
双光成像，光谱图像和RGB图像叠加
0-2km遥测距离，无需接触
无需人工光源，使用背景和大气辐射
仪器指标：指标 监测物质组分：监测气体种类烷类、烯类、醛类、氨类、硫化物、醇类、酮类、酯类、酸类等气体
遥测距离 0-2km
检测限 优于10ppm*m
示值误差 ≤5%
重复性 ≤5%
测量速度 ~10 条/秒@4cm-1
噪声等效温差 20mk
噪声等效辐亮度 ≤4.5×〖10〗^(-9)  W/(〖cm〗^2∙sr∙〖cm〗^(-1))
光谱分辨率 1cm-1，4cm-1
测量波段 2-16μm
可见光分辨率 800万
扫描范围 水平360°，俯仰-30°～+30°，精度水平0.01°~20°/s;俯仰0.01°~5°/s.
探测器制冷方式 斯特林制冷机
红外光谱视场角 7.5 mrad
干涉仪 自主知识产权高抗震干涉仪
分束器 ZnSe
设备内置算力不小于2T的GPU芯片和陀螺仪模块
针对甲烷、乙烯、N2O气体，设备的示值误差要小于5%，
工作温度 -20Cº～+55Cº
防护等级 IP66
	台
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	（五）封闭化管控配套

	1.车辆道闸

	1.1
	自动挡车器
	支持400万像素高清摄像机；
显示屏： LCD款，LED款；
支持时控和光控；
支持电动变焦镜头；
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别；
支持授权名单的导入及对比，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍；
支持跟车不落杆；
机箱表面防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；
一体化结构设计；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.022Lux @(F2.0, AGC ON)
黑白：0.011Lux @(F2.0, AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：3.1~6mm电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪 
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps 
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2688 × 1520
帧率：25 fps
支持协议：TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, 支持FTP上传图片；
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口
补光灯：内置LED补光灯；
外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关； 
工作温度和湿度：-30℃~70℃，湿度小于90%(无凝结)
电源供应：AC100V~240V
功耗：350W MAX
防护等级：IP54 
杆子长度：6米;5米（根据现场实际情况设置）
杆件类型：直杆 
显示分辨率：分辨率64*64
	台
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	1.2
	出入口管理终端
	存储功能：128G 
音频输入：3.5MM标准输入
音频输出：3.5MM标准输出
报警输入：2路
报警输出：2路 
RS232接口：2路
RS485接口：1路
USB接口：4个USB接口
VGA接口：1路VGA
网络接口：1个外网千兆网口，8个内网百兆网口 
CPU：J6412
内存：4G 
HDMI：1路 
	台
	13

	2.人行道闸

	2.1
	人员通道（右）
	右边道
通行模式：设备支持进出方向通行状态的灵活配置
自动复位：设备具有自动复位功能；
记忆模式：设备支持记忆模式；
消防联动：设备具有消防联动接口；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能；
防冲撞：设备具备防冲撞功能；
人数统计：设备支持人数统计功能配置；
人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
认证方式：选配读卡器
激光雷达：6个
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm;
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行65W
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
	套
	21

	2.2
	人员通道（左）
	左边道
通行模式：设备支持进出方向通行状态的灵活配置
自动复位：设备具有自动复位功能；
记忆模式：设备支持记忆模式；
消防联动：设备具有消防联动接口；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能；
防冲撞：设备具备防冲撞功能；
人数统计：设备支持人数统计功能配置；
人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
认证方式：选配读卡器
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm;
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行65W
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
	台
	21

	2.3
	人员通道（中）
	中间道
通行模式：设备支持进出方向通行状态的灵活配置
自动复位：设备具有自动复位功能；
记忆模式：设备支持记忆模式；
消防联动：设备具有消防联动接口；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能；
防冲撞：设备具备防冲撞功能；
人数统计：设备支持人数统计功能配置；
人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件
认证方式：选配读卡器;
激光雷达：6个
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm;
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行65W
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
	台
	24

	2.4
	身份信息识别模块
	尺寸：7寸
类型：LCD
操作方式：触摸屏 
像素：200W
镜头数量：2个，1个可见光、1个850nm红外 
音质：支持噪声抑制和回声消除处理 
有线网络：10M/100/1000M自适应 
网口：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
电源接口：2芯插座 
供电方式：DC12V/2A
工作温度： -30℃~＋60℃
工作湿度：10~90％
使用环境：室内外
安装方式：壁挂安装、通道安装
支持背部USB：是 
真人检测：支持手机照片、视频、彩色照片防假
语音播报：支持
校时功能：支持 
技术规格：
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、密码、二维码认证方式；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡，100000条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65，室外环境；
	台
	60

	2.5
	人脸采集终端
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集；
6、工作电压：DC12V/1.5A ；
	台
	2

	3.车辆定位

	3.1
	车辆定位卡
	支持北斗+GPS+差分+蓝牙+4G，1800mAH高性能聚合物锂电池，在定位频率为1秒的高精度模式下工作，持续工作时间不低于72小时，5小时充满；
室外定位精度可以达亚米（差分模式），室内定位精度3—5米，视蓝牙信标的部署密度；
多重定位模式融合，TYPEC充电；
防水等级：IP66；
LED指示；充电指示、通信成功指示、电量不足指示；
报警功能：一键SOS报警，支持双向通讯；
动静自动判断，自动休眠节电；
工作温度：-40～75摄氏度；工作湿度：0—95%（无冷凝）；
内置IC/ID贴片。
气体防爆等级：ExibIICT4Gb；
粉尘防爆等级：ExibIIICT130℃Db
	张
	150

	3.2
	差分基站接收机
	跟踪特性：
GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5；BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC；静态精度：2.5mm+0.5ppm；RTK 精度：8mm+1ppm；冷启动 60s；热启动 10s；重捕获时间﹤1s；操作系统Linux+A8；内置存储 板载 32G，无 TF 卡槽；尺寸 131mm*36.5mm*97mm；重量 435g；指示灯：
卫星、存储、传输、电源；通讯接口：RJ45；含防爆辅材
	台
	1

	3.3
	集中充电柜
	用于集中充电，一台20口，35cm*26cm*15cm，钣金烤漆工艺，额定功率150W，电流5A，输入电压220V
	台
	2

	4.电子卡口

	4.1
	生态车辆人脸卡口抓拍单元
	具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌、宽温宽压等功能。内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧。支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用。支持机动车的车牌、车身颜色、车型、子品牌等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍，支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议等，同时支持主流厂商SDK接口对接。传感器类型为1英寸Global shutter CMOS，视频分辨率4096×2160，帧率25fps，支持3码流输出，镜头规格50mm手动光圈，通讯接口配备3个RS-485接口和1个RS-232接口、2个RJ45千兆自适应以太网口，触发输出7路可作为补光灯同步输出控制，支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为检测，支持机动车车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆品牌子品牌识别，支持非机动车车型识别和特征识别，支持行人人体识别和特征识别。
	台
	8

	（六）特殊作业布控球

	1
	移动防爆布控球
	防爆等级：Ex db ib IIC T6 Gb/Ex ib tb IIIC T80°CDb。
400万分辨率
支持MIC、扬声器
支持自动彩转黑功能
支持目标检测，区域入侵，佩戴安全帽检测，作业岗位检测，抽烟、打电话等违规行为检测
支持目标比对，存储30W张人脸名单
可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS状态、4G/5G状态、录像状态、存储容量、平台连接状态、WiFi状态、智能算法模式
支持对接气体传感器
支持TF卡存储
传感器类型：400W 1/2.8" Progressive Scan CMOS
彩色最低照度：0.001Lux  @(F1.6，AGC ON)
黑白最低照度：0.0001Lux  @(F1.6，AGC ON) 
镜头焦距：4.5-135mm
聚焦模式：自动;半自动
光学变倍：30 
水平视场角：65.1-2.34度
数字变倍：16 
码流类型：主码流;子码流
人体属性识别：支持
人脸比对：支持
车辆抓拍：支持
安全帽佩戴检测：支持
区域入侵：支持 
定位：北斗
蓝牙：4.0
支持协议：IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;FTP;DNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;SIP 
状态显示屏：1.0寸
按键：电源按键、云台按键
防护等级：IP66
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：小于95%
防爆等级：Ex db ib IIC T6 Gb/Ex ib tb IIIC T80℃ Db 
水平旋转角度：360°旋转
垂直旋转角度：-10°~90°
断电记忆：支持 
红外：支持
红外补光距离：80米 
扬声器：支持
MIC：支持
SIM卡槽：1个
存储卡卡槽：2个 
电池可拆卸：不支持
电池容量：9900mAh
录像续航时间：不小于9小时
	台
	2

	（七）三维倾斜摄影

	1
	园区三维倾斜摄影
	倾斜摄影采集与建模提供面向园区应急管理需求的高精度倾斜摄影建模地图，严格遵循CIM4级精细模型标准交付。
通过无人机倾斜摄影采集高分辨率影像数据，构建具备真实地理坐标、厘米级空间精度（分辨率优于5厘米）及精细外立面结构的实景三维模型。
该模型能够清晰呈现建筑出入口、消防通道、应急集散点、危化品存储区、管廊阀门位置、应急救援设施等关键要素的空间分布与属性信息，为事故定位、影响范围研判、应急资源调度及人员疏散路径规划提供精准的空间底图。
模型成果支持与现有应急指挥系统、CIM平台及GIS系统无缝对接，可快速叠加物联感知数据（如气体浓度、火灾报警点位），实现‘一张图’可视化指挥，显著提升园区应急响应的速度与决策精度。
	平方公里
	10

	（八）监控指挥中心配套

	1
	业务调度终端
	CPU：英特尔 酷睿i7 12代处理器；
内存：64G；
硬盘：机械硬盘1T+固态硬盘512G SSD；
操作系统：Windows；
显卡：24G显存
显示器：2K曲面 34寸
	台
	1

	2
	移动式调度终端
	CPU：英特尔 酷睿i7 12代处理器；
内存：64G；
硬盘：机械硬盘512G+固态硬盘512G SSD；
操作系统：Windows；
显卡：12G显存
	台
	1

	3
	消防设备灭火剂补充
	七氟丙烷灭火器加药
	项
	1

	（九）基础计算资源

	1
	国产化超融合平台
	1.硬件参数：
规格：2U，CPU：2颗Hygon 5440 16C 2.5GHZ（16C），内存：8*32GB DDR5 5600，系统盘：2*480GB SATA SSD，缓存盘：2个* 国产固态硬盘-960G-SATA-SSD，数据盘：2个* 机械硬盘8T，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。
2.所投超融合平台需提供计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化和云计算管理软件。
3.支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响
4.可以在亚健康主机列表界面显示 RAID 卡状态异常
5.支持存储分卷功能，以物理硬盘为单位划分为不同的存储卷。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。
6.支持数据重建，智能保护业务性能，支持数据重建优先级调整
7.为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复
8.支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离
9.支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。
10.支持东西向流量隔离功能，支持创建分布式防火墙；支持“数据直通ByPass”功能；虚拟机在不同物理主机间迁移时，防火墙策略随之移动。
	台
	4

	2
	万兆存储交换机
	万兆交换机，12个万兆光口，12个千兆电口；
交换容量：2.4Tbps/24Tbps，包转发率：780Mpps/1080Mpps；
支持全端口线速转发；
含4个10G光模块；
	台
	2

	3
	操作系统
	国产信创服务器操作系统
	套
	13

	4
	数据库
	国产信创数据库
	套
	3

	5
	中间件
	国产信创中间件
	套
	2

	6 
	域名和域名证书
	域名证书租赁
	项/年
	3

	7 
	小程序
	小程序认证
	项/年
	3

	（十）网络安全设备

	1
	下一代防火墙
	1.性能参数：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：10G，防病毒吞吐量：1.5G，IPS吞吐量：1.5G，全威胁吞吐量（不含WAF）：1G，并发连接数：300万，HTTP新建连接数：9万。
2.硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。
功能描述：下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护。
3.支持双机部署。
4.支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测。
5.支持对不少于9000种应用的识别和控制。
6.支持僵尸主机检测功能。
7.支持策略生命周期管理，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理。
8.支持独立的账号安全防护模块。
9.产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。
	台
	2

	2
	全网行为管理
	1.性能参数：网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：200M，支持用户数：1500，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。
2.硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB MSATA+480G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。
需实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。
3.支持针对内网用户的web访问质量检测；支持输入单用户IP或者选择组织结构里单用户的方式检测上网质量。
4.支持通过抑制P2P的下行丢包。
5.设备需支持内置应用识别规则库，
6.URL数量需大于3000万，分类库包含条目大于150条。
	台
	1

	3
	日志分析管理系统
	1.性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，数据盘：4T*2（raid1），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。
2.硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G minisata+4T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。
3.支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。
4.日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射。
5.支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。
6.支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发。
7.支持对每个日志源设置过滤条件规则。
8.内置主机安全报表、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；
9.支持POC测试工具一键生成数据。
	台
	1

	4
	堡垒机
	1.性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。
硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：4T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。
2.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持。
3.支持跨部门的交叉授权操作。
4.支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息。
5.支持自定义紧急运维流程开启或关闭。
6.支持按加密格式导入、导出运维授权数据。
7.支持命令审批规则。
	台
	1

	5
	数据库安全审计系统
	1.性能参数：最大硬件吞吐量：3Gbps，最大纯数据库流量：400Mb/s，数据库实例个数：无限制，SQL处理性能：30000条SQL/s，日志检索性能：600000条/秒。
2.硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+4TB SATA，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。
3.支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。
4.支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询、可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威胁；
5.支持按策略、风险级别、时间、客户端IP、数据库IP、操作对象、操作类型等默认条件检索审计日志。
6.支持首页查看全部引擎的审计曲线，支持根据数据库引擎查看单个引擎的审计曲线。支持根据实时、小时、天、周、月的时间维度查看审计曲线。
7.可以实时监控系统的CPU使用率，内存使用率和磁盘占用率。快速定位系统的负载压力和系统运行状况。
	台
	1

	6
	漏洞扫描系统
	1.授权：系统漏扫授权IP数：100，WEB漏扫授权URL数：20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数：150，WEB漏扫最大并发URL数：5。
2.硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+ 4TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。
3.支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型。
4.资产发现支持存活探测、服务和端口探测、操作系统识别、数据库识别、中间件识别等功能。
5.WEB漏洞扫描支持高级配置功能，可支持fuzz测试启用、WEB访问策略、WEB爬行策略等配置功能。支持并发线程数、超时限制、目录深度、链接总数自定义配置。
6.产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。
7.支持离线基线配置核查功能，支持通过基线配置模板导出离线脚本、通过任务列表导入基线扫描结果等功能。
	台
	1

	7
	统一端点安全管理系统
	1.本次配置终端安全管理平台1套，端点安全软件服务器版30套
2.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。
3.支持跳转链接至云端威胁情报中心。
4.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置
5.支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，支持统计最近一年未修改密码的账户
6.支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险7.支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用
7.具备勒索病毒专防，支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。
8.支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置。
	套
	1

	（十一）等保安全

	1
	等保测评
	等保三级测评：依据GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等国家标准，对系统进行定级备案，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个技术层面，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个管理层面，通过漏洞扫描、渗透测试等工具手段实施等级保护测评，出具《网络安全等级保护测评报告》和《整改建议报告》。3年，每年一次等保测评
	项
	1

	（十二）重大危险源数据采集设备

	1
	物联网关
	RS485/RS232接口：12个（前面板4个，后面板8个），RS485/RS232接口复用
开关量输入：16路
开关量输出：12路
模拟量输入（0~5V或4~20mA）：16路
网络接口：15个， 前面板6个10M/100M/1000M自适应网口，1个千兆 SFP光口，采用4+2+1三个网段设计；采集板8个10M/100M/1000M自适应网口，支持VLAN可以设置8个不同的网段
存储接口：2个SATA接口，支持3.5寸1TB/2TB/4TB /8TB硬盘
视频接口：1 × HDMI
USB接口：5 × USB 2.0
对外供电接口：1个，DC12V，1A
网闸隔离：内置安全隔离网闸，采用单向光传输，实现两个隔离网络数据的单向传输
南向协议：支持OPC DA、Modbus RTU/TCP 协议，支持8个不同网段工控系统对接
物联数据接入性能：最大5000个数据（变量）
平台接入：支持3个不同网段平台对接
视频接入：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
数据处理：支持采集数据联动、数据叠加视频画面、报警上报、数据上报等功能
整机搭载2颗高性能AI引擎，单颗引擎最大加载4种算法，支持独立配置目标识别、车辆识别、行为分析、周界防范、烟雾火点及AI算法
一、目标识别应用
目标名单库：支持32个名单库，总库容1w张
目标抓拍：8路视频流（2MP）
目标比对：32路图片流
分析模式：实时视频分析，图片分析

二、AI算法
支持检测、分类、检测+分类
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析
	1
	台

	（十三）网络链路

	1
	100M数据网专线
	高空瞭望监控*1、傅里叶*1、RTK定位基站*1；
海油、特种油、常青树、海泰油品、中海油销售五家企业到园区专线；
	条/3年
	8

	2
	50M数据网专线
	原智慧园区项目+封闭化项目181条50M数据专线
	条/3年
	181

	3
	50M数据网专线
	新增补盲监控预留50M数据专线，预估数量约22条专线，含试运行期一年免费使用费+额外两年费用
	条/3年
	22

	4
	1000M互联网专线
	1000M互联网专线，含4个可用互联网固定IP
	条/3年
	1

	5
	无线频率
	对讲终端无线电频道使用费
	年
	3

	6
	电话卡
	防爆对讲单兵20张，每月通话时长大于100分钟，流量大于10G
	张/3年
	20

	7
	通话线
	电话线路
	条/3年
	1

	8
	短信包
	短信服务，实现平台预警信息发送。
每年250000条短信额度。
	项/3年
	1

	（十四）施工

	(1)
	监控立杆
	6米、7米竖杆、2米横杆，含预埋件、基础浇筑、机械费、设备安装费
	个
	20

	(2)
	光缆、电源线敷设
	敷设光缆、电源线
	米
	1000

	(3)
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方(人工10%，机械90%)；土类别：一、二类土；开挖深度：800mm
	立方
	400

	（4）
	配 管
	敷设电缆配管
	米
	1000

	（5）
	人(手)孔井
	砌筑人(手)孔井
	座
	50

	（6）
	机房施工
	机房机柜新增设备上架、安装调试、综合布线、标签制作；原设备机位整合和线路梳理
	座
	1


[bookmark: 七安全保密要求]注：包含安防设备安装所需支架等辅材。
七、安全保密要求
中标人须严格遵守国家有关保密法律法规，对项目执行过程中接触到的所有涉密信息承担保密责任。
中标人须与采购人签订保密协议，对所有参与项目的人员进行保密教育，确保项目相关的技术资料、数据信息、系统架构等不泄露。
中标人不得将项目相关的涉密数据存储、传输至境外服务器，不得向任何第三方透露项目的技术细节和安全防护措施。
项目交付后，中标人须将所有涉密载体交还采购人或按采购人要求销毁，不得留存。
保密期限为合同执行期间及合同终止后五年。
八、售后服务要求
竣工验收合格后提供运维及质保服务。
运维服务期须安排365天*24小时（白天不少于4人，晚上不少于2人）人员不间断值班值守，主要负责日常的系统熟练使用及介绍、基础数据录入/更新、预警上报/处置、网络安全检查/整改、系统运行周/月报、系统/设备运行质态检查、维修、更换、保养等工作
软件系统须提供7×24小时技术支持服务，接到故障报告后30分钟内响应，2小时内提供解决方案，4小时内解决问题。
硬件设备故障须在接到报修后4小时内到达现场，8小时内修复或提供备用设备。
每年至少提供2次系统全面巡检和优化服务。
每年至少提供2次系统版本迭代更新，持续优化核心算法和功能。
重大活动或特殊时期须根据采购人要求提供现场值守保障服务。
运维期内如因中标人原因导致系统无法正常使用，运维期相应顺延。
在运维及质保服务期间，凡因产品本身质量问题、设备正常使用损耗等所引发的软硬件故障，其维修、更换、调试、运输等一切相关费用全部由中标人承担，采购人不承担任何额外费用。因采购人或其他人员造成的人为损坏除外。
[bookmark: 九服务质量要求]九、服务质量要求
系统可用性不低于99.9%。
系统须通过网络安全等级保护2.0三级测评。
项目实施过程中须建立完善的质量管理体系，配备专职质量管理人员。
各阶段交付物须经过采购人评审确认。
[bookmark: 十一项目培训要求]十、项目培训要求
中标人须为采购人提供全面的系统培训服务，包括但不限于：系统管理员培训、业务操作人员培训、运维人员培训。
培训内容包括系统功能操作、日常管理维护、故障排除、应急处置等。
培训次数不少于5次，每次培训不少于1天，培训人数不限。
须提供完整的培训教材和操作手册（纸质版和电子版）。
培训后须进行考核，确保受训人员能够独立操作系统。
[bookmark: 十二国产化适配要求信创要求]十一、国产化适配要求
1.系统全面适配国产服务器、国产操作系统（如麒麟、统信等）、国产数据库（如达梦、海量、金仓等）、国产中间件（如东方通等）。
2.适配国产浏览器、国产办公软件、国产终端设备，满足管理人员日常操作全流程信创使用需求。
3.系统在国产化环境下须实现全部业务功能正常稳定运行，性能无衰减、功能无缺失、数据无异常。
4.环保系统须按照《工业园区生态环境管理信息系统建设指南》（DB32/T4709-2024）要求完成信创改造，包括硬件适配、操作系统适配、数据库适配、中间件适配、浏览器适配、第三方程序库适配。
十二、系统性能要求
网络传输层面：静态数据（企业基础数据、第三方、特殊作业、双重预防机制等）传输网络延迟不大于2秒，视频画面调阅响应时间不大于1秒，传感器实时动态感知数据传输网络延迟不大于2秒，数据更新频次不低于5分钟；业务操作响应时效方面，交互类操作平均响应时间0.2s～0.8s、峰值响应时间0.5s～1s；简单查询平均响应时间1s～3s，复杂查询平均响应时间3s～5s，地理信息查询平均响应时间5s～10s；在线分析类操作平均响应时间0.3s～1s、峰值响应时间0.5s～3s；统计报表类操作平均响应时间1s～3s、峰值响应时间3s～8s；承载能力上支持同时在线用户数量大于1000个，业务并发用户数不小于300个。系统具备7×24小时不间断持续运行能力，保障全天候业务稳定使用，每年意外死机不超过3次。
[bookmark: 十三节能要求]十三、节能要求
项目所采购的硬件设备须符合国家节能产品认证要求。
服务器、存储等核心设备须具备智能功耗管理能力。
数据中心设计须考虑散热优化和能效比（PUE）。
[bookmark: 十四验收要求]十四、验收要求
项目验收分为初验和终验两个阶段。初验在系统部署完成并通过30天试运行后进行，终验在初验后系统稳定运行3个月后进行。
验收标准以本项目招标文件、投标文件、合同及国家相关标准为依据。
验收须包含以下内容：
功能验收：所有功能模块按照需求规格说明书逐项验证
性能验收：系统性能指标满足性能需求要求，并通过第三方软件测评机构出具的报告。
安全验收：通过等保2.0三级测评
集成验收：与各系统的集成对接功能验证
数据验收：数据迁移、数据治理质量验证
文档验收：交付完整的项目文档
中标人须提交以下交付物：
需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计说明书、测试报告、用户操作手册、系统管理员手册、运维手册、等保测评报告。
中标方必须提供所有因本项目开发软件的源代码（须包含前端可视化源代码文件，后端核心业务逻辑代码，以编译后可执行程序的形式部署交付）给招标方。同时承诺在质保期内的功能迭代与技术响应服务，保障系统稳定运行和落地。其它通用软件，如操作系统、数据库等，需要提供正版授权许可，授权人须为业主单位。（须提供承诺函，格式自拟，未提供的视为无效文件）。
[bookmark: 十五知识产权要求]十五、知识产权要求
本项目定制化开发的软件系统，其知识产权归采购人所有。
中标人须保证所使用的软件、技术不侵犯任何第三方的知识产权，如产生知识产权纠纷，由中标人承担全部责任。
中标人在项目中使用的通用平台和工具软件，须授予采购人永久使用许可。
[bookmark: 十六部署环境要求]十六、部署环境要求
系统须部署在采购人指定的园区信息机房，采用私有云部署方式。
部署环境基于四台国产化超融合计算节点组成的私有云平台，提供计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化能力。
须支持超融合架构下的动态资源调度和灵活扩展。
须支持VxLAN网络和现有VLAN网络对接。
[bookmark: 十八采购人联系方式][bookmark: 十九本项目不接受进口产品投标]十七、本项目不接受进口产品投标
本项目所有硬件设备均不接受进口产品投标，所有产品须为国产自主品牌。
[bookmark: 二十中小企业划分标准]十八、中小企业划分标准
本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）执行中小企业优惠政策。中小企业划分标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

第五章 评标方法与评标标准
 
一、资格性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	投标人资格要求
	
	


二、符合性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	报价超过限价作无效报价处理
	
	

	2
	投标文件的有效性（是否电子签章）
	
	

	3
	投标文件的完整性
	
	

	4
	不存在重大负偏离
	
	

	5
	星号要求均满足招标文件要求
	
	



三、评标办法：
本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk147842034]

四、评标内容及标准：
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价（20分）
	采用低价优先法计算，即合格投标人的经勘误、缺漏项等因素修正后的投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人报价得分＝（评标基准价/投标人投标报价）×20。（小数点后保留二位，第三位四舍五入）
	20

	2
	供应商综合能力（10分）
	供应商资质（6分）

	
	
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系，有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有效的ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，有效的ISO14001环境管理体系认证证书，有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证，有效的ISO27701隐私信息管理体系证书体系认证证书。每提供1个得0.5分，最高得3分，不提供不得分。
2、投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质，三级认证得1分，二级及以上得2分，不提供不得分。
3、投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估，三级（CS3）及以上证书得1分，不提供不得分。
注：以上相关证书提供原件扫描件。
	6

	
	
	业绩要求（4分）

	
	
	根据应急管理部2022年1月29日发布的《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》文件，投标人提供自2022年2月以后至今（以合同签订时间为准），化工园区类智能化或智慧化建设项目的相关业绩，每提供一个得2分，满分为4分。提供合同和中标（成交）通知书原件扫描件，缺一不可。
	4

	3
	项目组人员（9分）
	根据本项目要求，供应商应针对本项目组建实施小组。本项目配置项目经理1名，技术负责人1名，运维负责人1名（以上3名人员互不兼任），实施团队若干；
	9

	
	
	（1）项目经理（仅限一人）：具有信息系统项目管理师（国家软考）、注册一级建造师（通信与广电工程），每提供1个证书得1分,最多得2分，未提供不得分（提供投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的人社部门出具的社保缴纳证明，相关证书原件扫描件及认证材料）。
（2）技术负责人（仅限一人）：具有CISP注册信息安全专业人员、网络工程师证书（国家软考），每提供1个证书得1分,最多得2分，未提供不得分（提供投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的人社部门出具的社保缴纳证明及相关证书原件扫描件）。
（3）投标人运维负责人（仅限一人）：具有ITSS-IT服务工程师、高级（及以上）工程师（电子信息类），每提供1个证书得1分,最多得2分，未提供不得分（提供投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的人社部门出具的社保缴纳证明及相关证书原件扫描件）。
（4）除项目经理、技术负责人及运维负责人以外，投标人针对本项目组建专门实施团队，团队成员中具有注册安全工程师（中级及以上）、软件设计师、系统架构设计师（国家软考）、数据库系统工程师（国家软考）、系统集成项目管理工程师（国家软考）等证书，每提供1个证书得1分,最多得3分，未提供不得分（一类证书只记一次分，一人多证不重复得分，提供上述团队成员证书，投标人为其缴纳的近3个月中任意1个月的人社部门出具的社保缴纳证明及相关证书原件扫描件）。
注：投标人所提供的涉及国家软考证书还需提供经国家人事考试网（www.cpta.com.cn）“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”认证的官网截图，不提供不得分。
	

	4
	产品能力（32分）
	基础设施要求（21分）

	
	
	根据基础设施技术参数要求，编制《技术要求响应及偏离表》，满分21分。每有一项产品出现负偏离扣1.5分，直至本项分值扣完即止。
	21

	
	
	软件平台（11分）

	
	
	软著证书（3分）
	11

	
	
	投标人提供与本项目（化工园区安全、环保、应急、重大危险源、封闭管理、特殊作业、双重预防等管理需要）匹配的计算机软件著作权登记证书。每提供一个得0.5分，最高得3分。
备注：软件著作登记名称不作字面精确匹配要求，评标委员会结合投标方案功能实质判定是否属于同类业务系统；著作权登记权利人须为投标人自己或投标人所投软件平台产品供应商家，同一业务系统著作权不重复得分。
	

	
	
	软件产品演示（8分）
	

	
	
	为证明方案的可落地性，各投标人结合本项目需求提供基于化工园区智慧园区管理进行功能演示。
1、演示内容:根据采购文件项目需求，围绕智慧园区管理所需的8个模块：1.安全基础管理（包括但不限于园区基础信息管理、装置开停车和大检修管理、第三方单位管理）；2.重大危险源安全管理（包括但不限于重大危险源安全包保责任落实监督、在线监测预警、评价/评估报告及银行管理）；3.双重预防机制（包括但不限于企业双重预防机制信息系统对接、隐患整改情况督办提醒、企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查）；4.特殊作业管理（包括但不限于企业特殊作业报备、特殊作业票证统计分析、特殊作业在线抽查检查）;5.封闭化管理（包括但不限于出入园管理、危险化学品运输路径规划、定位和追踪、人员分布管理）;6.敏捷应急管理（包括但不限于应急演练管理、应急指挥调度、应急辅助决策）;7.环境监测管理（包括但不限于环境质量管理、污染源监督管理、风险与应急管理）;8.领导驾驶舱一张图（包括但不限于园区概览、重大危险源监测、封闭管控）等重点业务场景进行功能演示。以上8个模块，每个模块功能点完全满足得1分，功能不满足得0分，本项最高得8分。
2、演示视频制作要求：采用真实业务系统录屏演示。每条演示项实现画面操作、屏幕字幕、旁白口述（普通话）三重核验。演示时长不得超过30分钟，每超过1分钟扣1分，扣完为止。由于供应商汇报讲解逻辑不清晰，内容表述模糊，导致的失分由供应商自行承担。采用PPT、原型DEMO模拟、旁白采用AI变声、通过AI技术生成的演示视频均不得分。
	

	5
	设计方案（16分）
	对供应商提供的项目需求分析、基础设施建设方案、软件管理平台、系统集成四个方面的建设方案进行评审。
1.每个方面方案思路清晰、内容阐述详尽，整体合理性高、可行性强，符合本项目基础设施规划要求的，得4分；
2.每个方面方案思路一般、内容阐述较为详尽，尽管符合本项目基础设施规划要求，但整体合理性、可行性一般的，得2分；
3.每个方面方案思路不够清晰、内容阐述不够周到，尽管符合本项目基础设施规划要求，但整体合理性、可行性弱的，得1分；
本项最高16分，未提供方案不得分。
	16

	
	实施方案（5分）
	投标人提供完整项目实施方案，方案须完整覆盖项目实施计划、项目组织团队、质量保障措施、进度控制计划等内容，本项最高5分。
1.方案整体思路清晰，内容阐述详尽完整；项目实施计划贴合项目需求，工作阶段划分清晰；项目组织团队架构完善、岗位职责明确，人员配置、人力进场时序安排合理；质量保障体系健全，全过程管控措施完整；进度控制计划含总体工期、阶段性节点安排，配套进度纠偏、资源保障措施科学可行，整体合理性高、落地性强的，得5分；
2.方案思路基本通顺，内容阐述较为详尽；包含实施计划、组织团队、质量保障、进度计划全部模块，但部分内容深度不足；人员配置、进度节点、质量管控措施有一定安排，但缺少细化保障手段，整体方案基本可行，完善程度一般的，得3分；
3.方案逻辑清晰度较差，内容阐述不够周到；存在模块内容简略、缺失细化安排等问题；项目团队分工模糊、进度计划仅有大致工期无阶段节点、质量管控措施笼统，整体合理性与可操作性较差的，得1分。
	5

	
	售后服务方案（8分）
	投标人提供完整售后服务方案，全面覆盖售后服务体系、培训方案、故障处置方案全部评审要点，配套服务保障机制完善、贴合本化工园区平台运维需求，本项最高3分。
1.方案内容详实、完善，售后服务切实可行的，得3分；
2.方案内容比较详尽，完善度有提升空间，售后服务可行性一般，得2分；
3.方案不合理、可行性差的，得1分。
	3

	
	
	投标人书面承诺：项目要求质保期为3年，供应商承诺每额外增加一年的质保期增加1分，本项最多加5分。须在响应文件中作出明确书面承诺，未提供有效承诺不予加分。
	5



五、推荐中标候选人:
汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。


 第六章 投标文件格式
 
 



投 标 文 件
 
 










 
 
 
项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日   期：
 
 




投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、供应商近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件（其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议（如有）
十二、开标一览表
十三、分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、参加本项目实施的组成人员资历表
 
 
 
 



一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、供应商近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件；
其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明  

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有：  。
供应商名称：（加盖CA电子公章）
     日   期：                                        

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 供应商名称：（加盖CA电子公章）
日  期：                                        
六、特定资格要求的证明文件
  如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                         
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                        
日期：                                        

说明:
一、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证以及其在投标人处近3个月中任意1个月的人社部门出具的社保缴纳证明原件扫描件时才能生效;
二、投标文件均由供应商法定代表人签字的，投标文件中可不提供该附件。

被授权代表身份证复印件(正反两面均需复印)
	被委托代理人身份证正面复印件
	被委托代理人身份证反面复印件




八、投标函
致：泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室
根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本次投标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）
地     址：
邮     编：
电     话：
传     真：
供应商开户行：
账      号：
日      期：
 
 
 


九、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的□内打“√”。


十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
        供应商全称（加盖CA电子章）：
                                          日 期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


十一、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加泰州市政府泰州医药高新区（高港区）滨江工业园管理办公室组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中     （中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。（不接受联合体或不是联合体参与投标的供应商可不填写此表）
                                         
联合体中各供应商全称（公章）：    
                                                                                   日       期：
 
 
 
 


十二、开标一览表（参考格式）
 
投标供应商名称（加盖CA电子章）             采购项目编号：   
	项目名称
	投标总报价(小写)

	 
	 

	投标总报价（大写）：　　　


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十三、分项报价表
分项报价表（含税）

	序号
	名称
	品牌
	制造商
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	
	




供应商名称：（加盖CA电子公章）
日       期：

备注：
1.此表为样表，投标人可根据项目需求格式自拟（报价需包含软件平台、硬件设备）。
2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的软件平台、配套设备设施以及等保认证、通信服务价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
3、“报价一览表”中的“投标总报价”数额应当等于“投标报价明细表”中的“投标总报价”。



十四、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：
1、行数不够，可自行添加。
2、该表供应商根据响应情况填写，完全符合的填写“无偏离”。
 
 
 
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
 
 
 
 
 

 
十五、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：
1、行数不够，可自行添加。
2、该表供应商根据响应情况填写，完全符合的填写“无偏离”。
 
 
 
 
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
 
 
 

 

十六、参加本项目实施的组成人员资历表


	序号
	姓名
	年龄
	本项目中任职
	负责的内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.上表中行数不够可自加；
2.项目人员每人均须提供资历表；表后附人员相关证明材料。
 
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
 
 
 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：
邮编：
联系人：
联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：
邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                            
事实依据：                            
法律依据：                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                           
公章：                     
日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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