宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目工程量清单编制说明
一、项目概况：
1、项目名称：宿迁市公安局古城派出所业务用房适用性改造项目

2、项目地址：宿迁市宿城区微山湖路

3、工程概况：该项目主体为6层框架结构的建筑（局部4层），始建于2004年，现对地上一层、三层、四层局部、5层、六层（除楼梯间）整体改造

二、编制依据: 

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计价标准》（GB/T50854-2024）

3、《通用安装工程工程量计价标准》（GB/T50856-2024）

4、《江苏省建设工程费用参考》

5、建设单位提供施工图

6、招标文件

7、相关的技术标准、规范、技术资料等

8、施工现场情况、工程特点及交付标准

9、本工程执行现行的相关规范、法律法规及相关政策文件

三、编制范围：
1、本项目包括的内容：1层门厅、卫生间及办公区域；3层南侧办公区域（4-5轴、6-8轴未改）；4层辅楼厨房餐厅；5、6层除楼梯间涂料翻新，其他房间均改造；

2、拆除内容：室内部分砌体、装饰部分、部分门窗等拆除。室内地面拆除至结构层、原墙面装饰拆除至抹灰层，吊顶拆除。

3、改造内容：新砌墙体及二次结构、原有外窗局部改开启扇、门头改造、室内门、改造区域的（含卫生间、厨房间等）墙面、地面、吊顶天棚等装修、固定家具、洁具等，不包含窗帘、厨房间设备和移动家具等。

4、招标范围：拆除改造、加固、装饰、给排水、电气、消防、智能化、空调（不含分体空调）等安装工程

四、编制口径（依据设计回复）

1、工程所用砂浆为预拌砂浆、所用砼为预拌砼；

2、砌体按砂加气砌块考虑，砌筑砂浆等级按M7.5计算；

3、墙面抹灰按20厚水泥砂浆计算，加一层玻纤布，不同砌体交界处300mm钢丝网；

4、二次结构及砌体加固钢筋按三级钢考虑，植筋费用考虑在报价里；

5、外窗玻璃按5+5钢化玻璃，窗框按断桥隔热铝合金考虑；

6、饰面板厚度按设计意见未标注的为8mm计；

7、洗漱区不锈钢洗手池为SUS316L不锈钢，其他未标注不锈钢为304不锈钢（国标06Cr19Ni10）；

8、工程所用木地板为多层实木复合地板，E0级环保基材；

9、铝塑板根据设计意见为4mm铝塑板，铝皮厚度0.35mm；

10、根据设计意见办公室玻璃隔断百叶材质为铝合金材质；

11、淋浴间玻璃门为SUS316L不锈钢,钢化防爆自洁玻璃；

12、成品装饰门和木质防火门与原建筑门统一，同款同质；

13、成品装饰柜（洗漱台定制柜、茶水柜、门厅档案室装饰柜等）所用饰面板为18厚F4星环保基材，肤感饰面；

14、工程结束需对改造项目深度保洁一次，投标单位综合考虑在报价内，不另签证计算；

15、拆除部分：所有拆除后的建筑垃圾均外运至管理部门指定地点。拆除工程结束后洞口、墙面、地面等处找补到位，达到施工要求，拆除费用包干，不另签证调整

16、装饰工程安全生产措施费费率为3.8、安装工程安全生产措施费为2.9。

五、其他说明：

1、投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准，其他一律以施工图和工程量清单计价规范为准，如果投标人复核后认为描述有错误、不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，投标人中标后不得以任何理由对清单描述不详、错误提出索赔要求。

2、木门、木饰面技术参数要求：

1）、基材：环保等级：E0级及以上，甲醛含量≤0.5mg/L，所有材料经防潮、防虫、防腐、阻燃等处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准；

2）、面材：科技木皮，采用实测不低于0.5mm厚科技木皮，经防潮、防虫、防腐、阻燃等处理，刀痕，发黑，发霉，裂纹、夹皮变色等缺陷，颜色均匀，纹理顺畅。装饰面贴面表面不得有麻点、麻面、划伤、压痕、浮贴、褶皱、缺皮、翘皮、亮影、暗痕、离缝等缺陷或缺陷在国家标准允许范围内；

3、玻璃要求：工程所用玻璃为原厂原片、原厂合片

4、卫生间玻璃门及隔断要求：防爆、不下垂，满足图纸要求，按图深化设计经设计、业主、监理确定后定制加工。

5、设备参数：

1）、400W星光级红外半球摄像机、400W星光级带拾音半球摄像机：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；适应不同环境；支持开放型网络视频接口；ISAPI，SDK，GB28181协议；支持接入≥1个内置麦克风；智能补光；支持白光/红外双补光；红外光最远可达30 m；白光最远可达20 m。符合IP67防尘防水设计；自研观澜编码Lite；支持POE供电。
2）、400W星光级红外枪式摄像机：1.在2560*1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL；2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；                                                  3.传感器尺寸不低于1/1.8"，镜头光圈不低于F1.0，最低照度：彩色：0.0005 Lu*；                                                              4.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 5.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；6.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光； 7.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓；                                                                       8.支持DC12V和POE供电。9.防护等级不低于IP67。

3）、16口安防交换机：1.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）；2.供电方式：AC 220V；3.端口：16个百兆电口，2个千兆光电复用口；4.整机功耗：<12 W；5.浪涌防护：6 kV；6.高优先级端口：1-8口；7.标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x；8.处理类型：存储转发；9.MAC地址表：8 K；10.内部缓存：1.5 Mbits；11.交换容量：7.2 Gbps。12.包转发率：5.36 Mpps 。

4）、8口安防交换机：1.端口：8个百兆电口，1个千兆电口；2.交换容量：3.6 Gbps；3.包转发率：2.68 Mpps；4.网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x；5.无风扇设计，可靠性高；

安装方式：桌面式。

5）、24口安防交换机：1.端口：24个千兆电口 + 2个千兆光口；安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）；2.整机功耗：16 W；3.浪涌防护：6KV ；4.流量控制：支持流量控制；5.交换方式：存储转发；6.链路聚合：支持静态链路聚合；7.风暴控制：支持风暴控制；8.端口镜像：支持端口镜像；9.端口限速：支持所有端口收、发方向限速。

6）.核心交换机：1.三层千兆交换机（12千兆电，16千兆光）；2.提供≥12个千兆电口，≥16个千兆光口；3.支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议；4.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；5.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；6.支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率。
6、所有材料需实物出样，样品须经甲方和监理确认后方可批量进场，否则后果自行承担。

7、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查，充分考虑本工程特点等因素，可能对工程造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价是应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价。

六：未详尽之处详见图纸及相关规范

