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[bookmark: _Toc19217]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]受江苏省南通中等专业学校的委托，南通市教育技术中心就江苏省南通中等专业学校无人机应用技术实训室建设项目（JSZC-320600-JZCG-G2026-0144）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省南通中等专业学校无人机应用技术实训室建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月23日14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0144
2.项目名称：江苏省南通中等专业学校无人机应用技术实训室建设项目
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]3.预算金额：105 万元
4.最高限价：95万元
5.采购需求（简介）：无人机应用技术实训室建设。
6.合同履行期限：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供声明函）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2026年10月1日00:00至2026年10月23日14:00（北京时间，法定节假日除外）
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月23日14:00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目演示、样品、答辩等：详见采购文件
3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.关于个体工商户及分公司参与本项目的资格补充条款，详见第二章“供应商须知”第26.1.1款附上的特别说明。
7.“苏采云”系统使用相关提醒
7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　1.采购人信息
名称：江苏省南通中等专业学校
地址：南通市通宁大道8号
联系人：王老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0513-85559516  
2.采购代理机构信息
名称：南通市教育技术中心
地址：南通市崇川区板桥路45号
联系人：姜老师
联系方式：0513-85010355
[bookmark: _Toc120614211]3.苏采云客服：0519-86722801、0519-86722806、0513-59001950

[bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市教育技术中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标南通市教育技术中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南通市教育技术中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南通市教育技术中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，南通市教育技术中心可以对招标文件进行修改。
8.2 南通市教育技术中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南通市教育技术中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的佐证材料。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为南通市教育技术中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，南通市教育技术中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南通市教育技术中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 南通市教育技术中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1 南通市教育技术中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22.开标
22.1 南通市教育技术中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由南通市教育技术中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23.评标委员会
   23.1 开标后，南通市教育技术中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南通市教育技术中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 南通市教育技术中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
特别说明：关于个体工商户及分公司（分支机构）参与本项目的资格补充条款
一、个体工商户
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受相关扶持政策。
个体工商户以经营者对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由经营者身份证明书及授权委托书替代。
二、分公司及非法人性质分支机构（含电信、银行、保险、石油石化、电力等行业）
分公司经总公司授权后方可参与本项目，其民事责任由总公司承担。银行、保险、电信、邮政、铁路等特殊行业的总公司通过营业执照概括性授权其分公司独立开展业务的，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明替代专项授权书。此项无佐证材料视为无效响应。
分公司以负责人对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由负责人身份证明书及授权委托书替代。
同一总公司仅能授权一家分公司参与本项目；总公司与其分公司不得同时参与同一项目，否则相关响应均按无效处理。
分公司原则上不得使用总公司的业绩和资质；采购文件另有规定的除外。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南通市教育技术中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南通市教育技术中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和南通市教育技术中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与南通市教育技术中心及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.异常低价审查
27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2026〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的佐证材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的佐证材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
28.政府采购政策功能落实
28.1小微型企业价格扣除
28.1.1本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
28.1.2供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
28.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
28.2残疾人福利单位价格扣除
28.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.2.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
28.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
28.3监狱和戒毒企业价格扣除
28.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
28.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
28.4疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
28.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.7专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]28.8强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标（响应）无效。
28.9绿色采购。本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。  
28.9.1商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
28.9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
28.9.3低挥发性有机化合物产品：
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
28.10采购本国产品的支持政策
28.10.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
29.无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
29.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
29.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
29.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
29.1.6未通过符合性审查的。
29.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中“四、采购需求中必须满足的实质性要求”部分）。
其中，实质性要求的佐证材料应按采购文件规定在《技术要求响应及偏离表》或《商务要求响应及偏离表》下方列明。若评标委员会在规定的部位查找不到相关佐证材料，或材料内容不完整、不清晰，评标委员会将以书面形式要求供应商在合理期限内作出说明、补充或澄清。供应商拒不作出说明、补充或澄清，或澄清后仍不能满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
评标委员会给予供应商的澄清、说明或补正时间一般不超过30分钟，具体时限由评标委员会根据实际情况确定。
29.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
29.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.1.11 本项目采购产品被财政部、发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
29.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
29.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
29.1.14启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的。
29.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
29.2废标条款
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
29.2.3因重大变故，采购任务取消的。
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]30.确定中标单位
30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3 南通市教育技术中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的。
30.4.2向采购人、南通市教育技术中心行贿或者提供其他不正当利益的。
30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
30.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
31.质疑处理
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向南通市教育技术中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南通市教育技术中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
31.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
采购人及南通市教育技术中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和南通市教育技术中心不接受无快递运单号的快递）。
南通市教育技术中心质疑接收部门为采购科（快递运单上的收件人填写“采购科”即可），联系地址：南通市崇川区板桥路45号南通市教育技术中心采购科，联系电话：0513-85010355。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.5 以下情形的质疑不予受理
31.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
31.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，南通市教育技术中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
32.中标通知书
32.l 中标结果确定后，南通市教育技术中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]33. 签订合同
33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34.货物（包含与货物相关的服务）的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]35.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。



[bookmark: _Toc23781][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc3995]




政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             








使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
     ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
      ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：       
      ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                      ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
    （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
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         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
         分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                   
         分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
         ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
         外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
   ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
         国别：         品牌：         规格型号：          
         ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
         ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
     ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他        
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                              
（5）风险处置措施和替代方案：                    
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）           
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




[bookmark: _Toc32334]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目。
一、采购标的清单：
	标题
	实训模块
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	主要标的
	核心产品
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	无人机飞行模拟及装调检修教学资源模块
	1
	模拟飞行软件
	30
	套
	否
	否
	工业

	
	
	2
	模拟飞行控制器
	
	
	
	
	

	
	
	3
	无人机装调虚拟仿真教学平台
	
	
	
	
	

	二
	无人机装调硬件教学实训模块
	4
	装调实训无人机教学系统平台（多旋翼）
	1
	套
	否
	否
	工业

	
	
	5
	[bookmark: RANGE!D6]多旋翼无人机综合应用装调、检修教学实训套件
	15
	套
	是
	是
	工业

	
	
	6
	装调实训无人机备件库（多旋翼）
	2
	套
	否
	否
	工业

	
	
	7
	无人机维修定损实训箱
	1
	套
	否
	否
	工业

	
	
	8
	无人机装调工具箱
	3
	套
	否
	否
	工业

	三
	无人机室内飞行训练场模块
	9
	安全网
	1
	套
	否
	否

	工业
工业
工业
工业

	
	
	10
	障碍训练设备
	
	
	
	
	

	
	
	11
	起降台
	
	
	
	
	

	
	
	12
	防护网
	
	
	
	
	

	四
	无人机室外飞行及综合应用实训模块
	13
	六旋翼中型教练机
	1
	套
	否
	否
	工业

	
	
	14
	多旋翼小型教练机
	2
	套
	否
	否
	工业

	
	
	15
	中型机电池
	10
	块
	否
	否
	工业

	
	
	16
	小型机电池
	10
	块
	否
	否
	工业

	
	
	17
	充电器
	4
	套
	否
	否
	工业

	
	
	18
	巡检应用无人机飞行实训套件
	1
	套
	否
	否
	工业

	
	
	19
	行业级运载、农业二合一实训无人机套件
	1
	套
	否
	否
	工业

	
	
	20
	目标信息获取云台相机
	1
	台
	否
	否
	工业

	
	
	21
	精确操控载荷模块
	1
	套
	否
	否
	工业


本项目核心产品（主要标的）：多旋翼无人机综合应用装调、检修教学实训套件
二、技术要求
包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：
（一）采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求
秉持“产教融合、工学训育、校企合作”的建设理念，以《国家职业教育改革实施方案》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》为行动纲领，对标《南通市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》，以新质生产力为导向，构建“专业群+产业链+人才链”实训体系，打造“岗课赛证一体、工学训育结合”的创新人才培养模式，联合低空经济相关企业联合搭建无人机实训环境。通过搭建无人机实训平台，助力师生提升解决复杂问题能力，推动专业群升级，助力学校在职业教育转型中占得先机。随着南通低空经济产业链的快速扩张，人才供给与产业需求的结构性矛盾日益凸显。
当前市场人才供给存在明显短板：一是技能单一化，多数培训机构仅聚焦“飞行操作”，培养的“速成飞手”难以满足企业对“会装调、能维护、懂数据”的复合型需求；二是学历层次与能力不匹配，现有从业人员多为中职或短期培训背景，缺乏系统理论基础与复杂场景应用能力，无法适配高端技术岗位。行业调研显示，本地企业优先招聘具备“五年制高职学历+双证书”的毕业生，此类人才起薪更高、就业稳定性更强，人才需求缺口与高素质供给不足的矛盾为实训室建设提供了明确导向，该项目的建成旨在推动职业教育与产业深度融合，为产业持续扩张提供坚实人才支撑。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
2.投标人提供的软件产品自主可控，符合国家有关的软硬件信创国产化要求、国家标准和行业标准的要求，确保知识产权无风险。产品需要与主流的国产操作系统、数据库、中间件等软硬件环境有良好的兼容性，并支持学校现有虚拟化平台备份需求，同时满足学校未来建设的主流信创新平台及信息系统的兼容性备份需求，终身免费授权对接学校各系统平台。




（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	具体
产品
	技术参数
	单位
	数量

	1
	模拟飞行软件
	包含360°自旋和八字飞行考核评分，支持训练和考核两种模式，可以帮助用户进行针对性的训练。
	点
	30

	[bookmark: _Hlk236402085][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2
	模拟飞行控制器
	支持考试标准：视距内、超视距、教员；飞行视角：包含FPV、第三人称、地面固定视角、地面动态视角；操控模式：手动控制；飞行模式：姿态模式、定高模式、定点模式。
	套
	30

	3
	[bookmark: _Hlk231384575]无人机装调虚拟仿真教学平台
	一、通用软件功能
1.软件有第一人称镜头调整、操作指引、步骤提示、语音播报、文字辅助认知设备、操作指引、模拟实验、背景音乐等功能。
①镜头调整：用户可随时根据操作习惯调整视角的视域大小、视角高度。
②操作指引：指引用户操作的步骤进度，并能随时开启或关闭操作指引。
③步骤提示：操作的每一个步骤伴随文字提示。
[bookmark: _Hlk231384609]④语音播报：操作的每一个进度、每一个步骤都有语音播报。
⑤文字辅助认知设备：具备鼠标移入到部件上，部件高亮并文字跟随指引提示该设备的名称。
⑥背景音乐：软件具备背景音乐功能，用户也能随时对背景音乐启用或禁用。
二、软件主体功能
1.结构认知功能
软件具备对无人机的介绍，包括无人机基本认知、无人机工作原理、多旋翼无人机的具体介绍。
①无人机认知：介绍无人机基本概念，无人机在市面上的分类，无人机系统组成，无人机使用了哪些技术等知识，让用户全面了解无人机。
②多旋翼无人机：重点介绍市面上最常见的无人机机型，了解该机型的概念及分类，以及多旋翼无人机的基本构成结构。
③无人机工作原理：介绍无人机是如何实现起飞、转向、平衡、运动等基本原理，让用户能知其行更能知其理。
④无人机结构：通过直观的表现手法来介绍一款代表机型的基本组成结构，表现手法包括爆炸观察、透明外表体现内部、指引线查看其结构、关键部件的详细介绍。使用户更全面认知无人机的整体结构。
●2.无人机组装功能演示
无人机组装的功能包含工作任务设定、设备选型、组装步骤设计、整体设备组装。演示以下功能：
①工作任务设定：软件管理者可以提前将工作任务进行设定，然后将工作任务发放给用户。
②设备选型：用户根据工作任务去选择恰当的设备型号，比如无人机轴距、电池、电调、电机、叶片。软件系统根据用户所选择的不同设备的不同型号去做计算，并给出选择的结果符不符合任务要求。
③组装步骤设计：用户可以对无人机组装的环节进行任意设计，软件会根据用户所做的组装环节设计是否符合真实的要求做判断并给出反馈结果。
④整体设备组装：设备组装的过程包含了真实的组装工艺，每个步骤细节详细表现，过程符合真实的组装过程。
三、教练考功能
软件具备教学、练习、考核功能。用户根据需求可对软件的教练考功能进行添加。
1.教学：软件的基础版本，供用户学习了解使用。用户在操作软件时会伴随文字及语音的提示，详细提示每个步骤的操作细节，并且当操作错误时会给出详细的提示，让用户必须操作正确后才能执行下一步。
2.练习：软件的升级版本，供用户训练软件用。用户在操作软件时没有相应的步骤提示，是用户在对软件主体操作有了很深的学习后来训练自己的熟练程度的。
3.考核：软件的最高版本，包含软件所有功能。用户在操作软件时的每一个步骤都会有痕迹记录，系统会对用户的操作进行行为判断，并最终给出得分。考核任务包含软件中的答题、选型、组装步骤设计、组装过程。
	点
	30

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk236404786][bookmark: OLE_LINK8]4
	装调实训无人机教学平台（多旋翼）
	1.机架布局为“X”；机身轴距≥400mm；
2.机身材料：碳纤维和航空铝；配备ABS塑料可拆卸壳体；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
3.最大飞行时间不得低于12min，最大起飞重量≥1.5kg；
4.工作环境温度支持范围：-10-40℃；
5.最大上升速度≥4m/s；最大下降速度≥5m/s；最大平飞速度≥7m/s；
6.最大可承受风速≥8m/s；悬停精度，垂直±0.5m，水平±1m（GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
7.机体应具备便于组装与调试的结构设计，所有线缆连接应有明确标识，防止错接；接口应采用可重复插拔的可靠连接方式，满足教学实训中的高频使用需求；（提供相关实物图片）
8.机身应提供便捷的标识，学生可通过移动设备扫描，获取与该机型完全一致的组装指导视频，以便在实训过程中随时查阅，保障教学进度；（提供相关实物图片及视频截图）
9.无刷电机规格型号：定子直径≥23mm；高度≥12mm；KV值≥1000KV，且带正反牙螺纹；
10.桨叶规格型号：桨叶尺寸≥9英寸；材质：塑料；
11.电调规格型号：持续工作电流≥30A，最大瞬间电流不超过40A，适用于2S-6S电池；
12.电池：电池规格≥4S/5000mah/14.8V，放电倍率≥30C，锂电池；
13.飞行控制器整体采用航空铝外壳设计，具有重量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；飞控内部集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；FLASH存储≥8MB，供电范围4.8V-5.5V；
14.传感器模块要求包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、陀螺传感器模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含外设数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口；
15.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
16.飞控至少具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、二次开发功能；
17.遥控器至少支持SBUS、PWM信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于8个；
18.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求（提供以下教学资源截图）：
（1）知识手册：
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（2）PPT课件
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（3）课程教案
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（4）实训工卡
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（5）视频微课
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试。
	套
	1

	5
	多旋翼无人机综合应用装调、检修教学实训套件
	一、多旋翼无人机综合应用装调教学实训套件
1.机架布局为“X”；机身轴距≥550mm；
2.机身材料：碳纤维；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
3.最大飞行时间不得低于30min，最大起飞重量≥4kg；
4.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
5.最大上升速度≥3.2m/s；最大下降速度为≥4m/s；最大平飞速度≥25m/s；
6.最大可承受风速≥6m/s；
7.机体下中心板为PCB电路板设计，便于组装调试时安装线序；（提供相关实物图片）
8.悬停精度，垂直±0.5m，水平±1m（GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
9.无刷电机规格型号：定子直径≥43mm；高度≥10mm；KV值≥400KV；
10.桨叶规格型号：桨叶尺寸≥14英寸；材质：碳纤维；
11.电调规格型号：持续工作电流≥40A，最大瞬间电流不超过60A，适用于6S电池；
电池：电池规格≥6S/8000mah/22.2V，放电倍率≥25C，锂电池；
12.飞行模式支持一键返航、自动巡航、一键降落、自稳、定点、定高、航点自动飞行、自动绕圈飞行；
13.飞行控制器整体采用航空铝外壳设计，具有重量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；飞控内部集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；FLASH存储≥8MB，供电范围4.8V-5.5V；
14.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于12个；
15.三轴云台规格型号：工作电压≥12V，工作电流≥350ma，重量≤180g，电源接头至少满足JST和HX；
16.云台相机规格型号：屏幕尺寸≥1.5LTPS，录像分辨率≥1080P，拍照像素≥1200W，镜头角度为广角≥170°，电池容量≥900mah；
17.喊话器内置锂电池，支持远程喊话功能，手台通讯距离≥2km，待机时长≥10h；
18.抛投器材质为铝合金，支持独立通道控制，重量≤87g，挂载重量≥4kg；
19.激光测距模块采用一体化设计，兼容主流开源飞控，测距盲区≤1cm，测距量程≥8m，重量≤5g，刷新频率≥100Hz，；
20.喷洒系统：电调≤20A，水泵流量≥3.5L/min；
21.FPV摄像头支持模拟信号输出，满足白天/夜晚飞行环境，传感器尺寸≥1/2.7，FOV≥160°，重量≤8.8g；
22.FPV眼镜采用折射光路设计，支持物距调节、自动搜频、视频输入和输出功能，屏幕材质IPS尺寸≥3.0英寸，视频延时≤10毫秒，内置电池容量≥1200mah，续航时长≥3h；
★23.需提供课程资源，课程资源数量及内容要求：（提供以下教学资源截图）
（1）适配无人机装调检修工三级、四级、五级的培训细目表：
①数量要求：1份。（需提供文件材料一份）
（2）PPT课件
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（3）视频微课
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试。
●24.无人机整机组装工艺演示：实景录制从零部件到真实无人机整机的完整组装过程。装配完成的真实无人机装配方法应与虚拟无人机整机装配方法匹配。
▲25.装置能适用于江苏省无人机装调检修工三级、四级、五级职业技能鉴定设备的需求。（提供相关佐证证明）
二、多旋翼无人机综合应用检修实训套件
1.机架布局为“X”；机身轴距≥400mm；
2.机身材料：FR-4；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质； 
3.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
4.无刷电机规格型号：定子直径≥22mm；高度≥4mm；KV值≥2000KV；
5.电调规格型号：持续工作电流≥25A，最大瞬间电流不超过60A，适用于4S电池；
6.可设置故障≥50点；
7.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V；
8.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于12个；
9.机身配备数字舵机*2。
▲10.装置能适用于江苏省无人机装调检修工三级、四级、五级职业技能鉴定设备的需求。（提供相关佐证证明）
	套
	15

	6
	装调实训无人机备件库（多旋翼）
	装调实训无人机备件库（多旋翼）是针对无人机准备的备件支持模块，以便快速更换损坏部件，从而保障设备的正常使用，至少包含桨叶、窄体无刷电调、无刷电机、装调无人机动力电池、装调无人机机臂、装调无人机脚架、装调无人机下中心板、装调无人机配套螺丝。
	套
	2

	7
	无人机维修定损实训箱
	1.电机类型要求为无刷电机，定子尺寸≥23mm，kv值≥1000KV；
2.电调类型要求为无刷电调，持续工作电流≤30A，支持最大瞬间电流≤40A；
3.动力电池类型要求为锂电池，容量≥2200mah；
4.遥控器通道数不少于8个；支持宽电压输入；至少支持SBUS、PWM信号输出；传输速率不小于38kbps；遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式至少支持GFSK模式；且遥控器至少具备三段开关不少于1个，二段开关不少于1个；
5.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
6.传感器模块至少包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含：数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口等；
7.至少具备磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、超快速二次开发功能；飞控内部要求集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；
8.无人机维修定损实训平台至少要求在检测面板上设置电源安全开关，保障产品使用过程中的安全性；能够还原四旋翼无人机系统构成，要求能够直观展示无人机内部线路的连接方式；
9.故障设置面板为锁扣抽拉式设计；至少设置动力电源故障开关、分电板故障开关、接收机故障开关、飞控供电故障开关、电机供电故障开关、电机信号故障开关、电机缺项故障开关、电机转向故障开关；开关可同时设置多种不同的无人机故障，故障可通过开关进行恢复复原；
10.至少支持以下故障检测：
（1）无人机配电系统故障检测实验：通过设置使无人机动力电源供电产生故障。
（2）无人机电源管理模块故障检测实验：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障。
（3）无人机通讯系统故障检测实验：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障。
（4）无人机电机缺项故障检测实验：通过设置使电机供电输入缺项产生故障。
（5）无人机电调信号故障检测实验：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障。
（6）无人机电调供电故障检测实验：通过设置使电调供电输入产生故障。
（7）无人机动力系统综合检测实验：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置使产生系统综合故障。
（8）无人机飞控故障检测实验：通过设置使飞控产生故障。
（9）无人机系统综合故障检测实验：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障。
11.故障点设置至少能够展现真实故障情况的发生以及检测维修；至少能够实现对无人机系统部件进行功能检测；
12.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求：（提供以下教学资源截图）
（1）PPT课件资源
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（2）视频微课
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、维修定损实训箱万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（3）实训工卡
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含《无人机维修定损》实验1、《无人机维修定损》实验2、《无人机维修定损》实验3、《无人机维修定损》实验4、《无人机维修定损》实验5、《无人机维修定损》实验6、《无人机维修定损》实验7、《无人机维修定损》实验8、《无人机维修定损》实验9、《无人机维修定损》实验10、《无人机维修定损》实验11。
（4）课程教案
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（5）知识手册：
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
	套
	1

	8
	无人机装调工具箱
	1.无人机装调实训工具箱是针对无人机准备的工具支持模块，为无人机拆装、维修实训任务提供支持，整体采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；至少包含M1.5内六角螺丝刀、M2.0内六角螺丝刀、M2.5内六角螺丝刀、M3.0内六角螺丝刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、斜口钳、剥线钳、壁纸刀、烙铁架、焊锡丝、松香、电烙铁、动力电池测电器、万用表套装、水平测量柱、锉刀、螺丝胶、香蕉头焊台、试电笔、USB调参线、热熔胶枪。
	套
	3

	9
	安全网
	安全网尺寸≥50m*≥1米，高强度尼龙材质；室外防护网（1套）。
	套
	1

	10
	障碍训练设备
	障碍训练设备含不同高度、形状的障碍桩、障碍墙；
	套
	1
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	起降台
	起降台尺寸≥ 3*3m，防滑耐磨草坪材质。
	个
	2
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	防护网
	室内防护网≥8*3.5*3m（可根据实际要求调整），围合式设计。
	套
	1
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	六旋翼中型教练机
	1.飞行器：
对称电机轴距：1703mm±5%，机身尺寸：1819mmx1523mmx636mm±5%（机臂展开）、1105mmx1048mmx636mm±5%（机臂折叠）、最大上升速度：不低于5 m/s、最大下降速度：不低于3 m/s、最大水平飞行速度：定位模式：不低于5m/s、运动模式：不低于10m/s、姿态模式：不低于15m/s；悬停精度：垂直：±0.5m（GPS定位正常工作时）、水平：±0.5m（GPS定位正常工作时）；
2.遥控器（配双遥控）：
配置双遥控可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权；
3.地面站软件
可进行AOPA考试的电子桩和航线规划训练飞行，具有方便快捷的调参功能，多种航线任务规划功能；配备1台智能充电器、2块电池。
	套
	1
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	多旋翼小型教练机
	1.飞行器：
对称电机轴距：1050mm±5%、机身尺寸：1130mm*985mm*544mm（机臂展开）±5%；565mm*530mm*544mm（机臂折叠）±5%；最大上升速度：不低于 5 m/s 、最大下降速度： 不低于3 m/s、最大水平飞行速度：定位模式：不低于5m/s、运动模式：不低于 10m/s、姿态模式： 不低于15m/s；悬停精度：垂直： ±0.5m（GPS定位正常工作时）、水平：±0.5m（GPS定位正常工作时）；
2.遥控器（配双遥控）
配置双遥控及教练线可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权；
3.地面站软件
可进行AOPA考试的电子桩和航线规划训练飞行，具有方便快捷的调参功能，多种航线任务规划功能。
	套
	2
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	中型机电池
	标称容量：≥16000mAh；
最大持续放电电流：240A-400A；
充电电流：标准 10000mA，最大80000mA；
工作温度：充电 5℃-45℃，放电 - 10℃-60℃；
连接器：XT90；
循环寿命：600次以上。
	块
	10

	16
	小型机电池
	标称容量：≥22000mAh；
最大持续放电电流：330A-550A；
充电电流：标准10000mA，最大110000mA；
工作温度：充电 5℃-45℃，放电 - 10℃-60℃；
连接器：XT90；
循环寿命：600 次以上。
	块
	10
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	充电器
	输入电压110V/220V；
充电功率600Wx2  MAX；
放电功率70W*2  MAX；
充电电流范围5A/10A/15A/20A/25A +/-10%；
充电模式平衡充电模式/储存模式。
	台
	4
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	巡检应用无人机飞行实训套件
	1.裸机重量≥5000g；
2.最大起飞重量≥15kg，最大载重≥6kg；
3.展开尺寸≤980*760*480mm，对角线轴距≥1070mm；
4.最大上升速度≥10m/s，最大下降速度≥8m/s，最大水平飞行速度≥25m/s；
5.最长飞行时间≥59min，最长悬停时间≥53min，最大续航里程≥49公里；
6.最大抗风速度≥12米/秒；
7.最大起飞海拔高度≥7000米；
8.工作环境温度需满足-20℃至50℃；
9.悬停精度满足：垂直±0.1m（RTK定位正常工作时），水平±0.1m（RTK定位正常工作时）；
10.IP防护等级≥IP55；
11.感知系统：应具备全向双目视觉系统、全向避障能力，支持激光雷达与视觉融合定位等；
12.飞行相机：分辨率≥1080p；
13.图传：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥40公里（FCC）；
14.电池：容量≥20200mAh，重量≥4700g；
15.遥控器内置高亮触摸屏，且尺寸不小于7英寸，屏幕分辨率≥1920×1200；
16.遥控器至少支持使用内置电池工作，也可支持使用内置电池与外置电池结合使用的方式进行工作，电池续航时间不少于6小时；
17.遥控器工作环境温度：需支持-20℃-50℃；
18.飞行器需支持双控模式，需支持两路增强图传模块；
19.配套系统可查看当前作业区是否处于禁飞区、限飞区、以及当前适飞高度；
20.电池（2块）：容量≥20200mAh，电压≥48V；放电环境温度支持-20℃至75℃；放电倍率≥4C；支持低温自加热充电；循环次数≥400。
	套
	1
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	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]行业级运载、农业植保二合一实训无人机套件
	1.机架对称电机轴距不小于2500mm，整机采用多旋翼动力布局，电机数量不低于8个。（需提供相关的实物图片）
2.动力系统单电机额定功率不小于5000W，单电机最大拉力不小于75kg，工作电压不低于68V。
3.螺旋桨采用可折叠设计，桨叶直径不小于1600mm。
4.整机防护等级不低于IP67，外接头紧固后满足对应防护要求。
5.最大飞行速度不低于13m/s，最大作业速度不低于10m/s。
6.水平作业距离限制不小于1000m，最大起飞海拔高度不小于2000m。
7.推荐工作环境温度0℃至40℃，整机工作环境温度不低于-10℃且不高于45℃。
8.喷洒系统作业箱额定容量不小于50L，配备计量蠕动泵，最大总流量不低于40L/min。
9.配备离心喷头，最大雾化总能力不低于40L/min，喷幅范围不小于6m且不大于10m。
10.雾化粒径可调，调节范围不小于30μm且不大于500μm。
11.配备毫米波雷达与激光雷达，测距精度不高于0.1m，定高范围覆盖1m至30m。（提供相关佐证材料）
12.雷达系统防护等级不低于IP67，配备FPV摄像头，水平视角不小于85°，默认分辨率不低于720P。
13.空机重量（含电池）不大于95kg，额定起飞质量不大于145kg。
14.悬停精度：GNSS信号良好时水平误差不大于0.6m、垂直误差不大于0.3m；启用RTK固定解时水平误差不大于0.1m、垂直误差不大于0.1m；启用雷达时垂直误差不大于0.1m。
15.定向精度误差不大于0.4°，支持RTK高精度打点作业。
16.遥控器配备不小于7英寸显示屏，工作频率覆盖2400MHz至2476MHz、5725MHz至5829MHz。
17.遥控器无干扰无阻挡时，最大通讯距离不小于10Km，图传距离不小于3Km，续航时间不小于8小时。
18.遥控器连接无人机后，在遥控器触屏上点击地图进行打点，完成四次打点动作后，地图上自动生成四边形田块。
19.在生成的田块区域，可直接在屏幕上对已经完成的任一角点进行拖拽编辑，使田块的形状和面积根据点位的编辑产生变化。
20.在遥控器上使用生成的田块，可自动生成覆盖田块所有区域的航线，并可以在设置位置对无人机的飞行速度、航线间距、飞行高度及亩用量等参数进行设置更改。
21.手动解锁起飞至规定高度，执行任务后，可全程自动按照航线规划完成任务飞行，期间全程不使用遥控器进行操控。
22.充电器支持单相与三相交流电输入，三相输入电压范围175V至450V，单相输入电压范围90V至260V。
23.充电器输出功率不小于12000W，输出电压不低于78V，最大输出电流不小于170A。
24.配套电池采用二次锂离子电池组，电压不低于68V，容量不小于34Ah，循环寿命不低于1500次。
25.电池安装于整机时防护等级不低于IP56，单块电池重量不大于16kg。
26.整机支持CANBus、RS485、PWM、USB等多种接口类型，适配主流作业外设连接。
27.中国境内作业支持北斗定位系统，满足国内导航定位要求。
28.额定起飞重量状态下，悬停时间不小于5分钟；空机状态下悬停时间不小于12分钟。
29.任务飞行完成后，无人机自动返航并完成降落和加锁，期间全程不使用遥控器进行操控。
30.运载吊运模式，产品支持智能消摆，触地自动脱钩，实时称重。
●31.遥控器连接无人机后，在遥控器触屏上点击地图打点三次，将其中一个点位设置为装货点，另一个点位设置为卸货点，第三个点位可设置替换为装货点或卸货点。
●32．无人机手动解锁飞行至 不低于20 米高度，挂载 不低于50kg负重，设置任务高度 不低于30 米，飞行速度不低于 8m/s，在遥控器上点击装货点，无人机自动飞行至规定点位。
●33．更改无人机任务高度及飞行速度至不低于 20 米和 不低于10m/s，点击卸货点，无人机按照更改后的参数自动飞行至卸货点位。
●34．点击遥控器上的返航按钮，无人机自动返回至地图上的返航点并悬停。
▲35.产品提供教学云平台支撑，可后台查看飞行数据，包括但不限于作业路径规划、飞行动力数据展示、数据分析等；设备云系统符合中国民用航空规章 CCAR-91部咨询通告AC-91-FS-2015-31 的要求。
▲36.提供维修培训视频教程，原厂配套课程资料（视频+文档），满足农用无人驾驶航空器操控员课程要求，并确保对应证书考证。（提供带编号的农用无人驾驶航空器操作证证书证明）
	套
	1
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	目标信息获取云台相机
	1.外形尺寸≤175mm×150mm×170mm；
2.重量≤930g；
3.防水等级≥IP54；
4.工作温度：需支持-20℃至50℃；
5.云台安装方式需支持可拆装式；
6.云台角度抖动量悬停状态下≤±0.002°，飞行状态下≤±0.004°；
7.变焦相机影像传感器1/1.8CMOS，有效像素不小于4000万；
8.变焦相机曝光方式不少于两种，包括程序自动曝光、手动曝光；
9.变焦相机测光模式：需支持点测光、平均测光两种模式；
10.变焦相机电子快门速度：需支持1/8000秒-2秒，视频分辨率最大支持3840x2160@30fps；
11.广角相机有效像素不少于4800万，视频拍摄分辨率不小于3840×2160@30fps；
12.热成像相机传感器需为非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；至少支持32倍数字变焦；
13.热成像相机视频拍摄分辨率不小于1280×1024@30fps；
14.测温方式需支持点测温、区域测温、中心点测温；需支持高温警报功能；
15.激光测距仪波长不小于905nm；测量范围3m-3000m；
16.近红外补光灯波长不小于850nm；补光区域大小：需满足100米处可达到约直径8m的圆；
17.相机混合光学变焦倍数不少于34倍，最大变焦倍数不小于400倍；至少支持指点对准、超清矩阵拍照、夜景模式、时间戳水印、智能拍照、视频预录制、红外超分等功能。
	台
	1
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	精确操控载荷模块
	1.天空端（模块）：外形尺寸≥103mm*66mm*27mm；重量≥187g；
2.地面端（模块）：尺寸≥103mm*66mm*27mm；重量≥183.5g；
3.支持工作环境温度：-40℃～55℃；
4.供电电压支持：7V～ 28V；系统功耗：（天空端）≥3W；地面端≥3W；
5.灵敏度不低于以下标准，追踪&导航：-167dBm；冷启动 -148dBm；热启动 -157dBm；重新捕获 -160dBm；
6.通讯链路：数据链路支持双路LoRa 扩频；载波频率在2.4～2.5GHz之间；
7.导航惯性单元（天空端）内置高精度六轴加速度计、内置高精度双气压计、内置抗干扰磁罗盘；
8.接口类型：天空端：XT60接口；地面基站端：USB接口；
9.导航刷新率≤10Hz；
10.RTK定位精度 ：水平：0.01m + 1ppm（RMS）；垂直：2 cm+ 1 ppm（RMS）；
11.电子考评系统配套APP软件要求支持在Android手机端、Android平板电脑端上使用；
12.考试及训练过程要求支持语音播报提示功能；
13.联网更新功能要求：测试软件支持在线升级、内置考试标准可联网同步；
14.考试标准：至少可自定义考试标准、设置重考次数等；
15.学员管理功能：至少支持学员信息管理功能，并支持将学员学习记录通过APP软件发送给学员；
16.显示当前训练项目的实时数据（飞行轨迹），至少包括航向角偏移量、高度偏移量、位置偏移量、飞行速度、飞行高度等，实时标记训练中的错误位置点及错误信息，结合统计数据，教员可对学员进行针对性指导，快速提高操控水平。
	套
	1



（七）演示讲解
共6项演示，具体演示内容如下：
1.演示1：无人机装调虚拟仿真教学平台无人机组装功能演示
无人机组装的功能包含工作任务设定、设备选型、组装步骤设计、整体设备组装。演示以下功能：
①工作任务设定：软件管理者可以提前将工作任务进行设定，然后将工作任务发放给用户。
②设备选型：用户根据工作任务去选择恰当的设备型号，比如无人机轴距、电池、电调、电机、叶片。软件系统根据用户所选择的不同设备的不同型号去做计算，并给出选择的结果符不符合任务要求。
③组装步骤设计：用户可以对无人机组装的环节进行任意设计，软件会根据用户所做的组装环节设计是否符合真实的要求做判断并给出反馈结果。
④整体设备组装：设备组装的过程包含了真实的组装工艺，每个步骤细节详细表现，过程符合真实的组装过程。
2.演示2：多旋翼无人机整机组装工艺演示：实景录制从零部件到真实无人机整机的完整组装过程。装配完成的真实无人机装配方法应与虚拟无人机整机装配方法匹配。
3.演示3：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：遥控器连接无人机后，在遥控器触屏上点击地图打点三次，将其中一个点位设置为装货点，另一个点位设置为卸货点，第三个点位可设置替换为装货点或卸货点。
4.演示4：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：无人机手动解锁飞行至 不低于20 米高度，挂载 不低于50kg负重，设置任务高度 不低于30 米，飞行速度不低于 8m/s，在遥控器上点击装货点，无人机自动飞行至规定点位。
5.演示5：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：更改无人机任务高度及飞行速度至不低于20米和不低于10m/s，点击卸货点，无人机按照更改后的参数自动飞行至卸货点位。
6.演示6：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：点击遥控器上的返航按钮，无人机自动返回至地图上的返航点并悬停。
4.具体要求详见评分点“技术演示”部分。
三、商务要求
包括交付要求、安装调试、质保及售后服务要求、验收要求、付款方式、履约保证金等：
（一）交付要求
1.标的数量：详见采购标的清单
2.供货周期：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
3.交货地点：江苏省南通中等专业学校。


（二）安装调试、质保、售后及培训服务要求
1.总体服务要求：
供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务，硬件设备原厂三年质保。本采购标的为无人机模拟飞行实训模块、无人机装调检修综合实训、无人机室内飞行训练、无人机室外综合应用实训室配套设施设备，兼顾服务。供应商需提供 7×24 小时技术支持服务，技术响应时间不超过2小时，设备出现故障时，应在24小时内完成远程修复，需现场维护的应在48小时内到达现场；且供应商每学期至少开展1次设备功能培训与使用优化指导，保障师生高效利用设备开展教学、实训活动。
2.培训要求：
（1）对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于3天。
（2）对采购人员工进行设备安全培训。
（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
(4)成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。
（三）验收要求
1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请南通市教育技术中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。在验收过程中因设备本身、调试等原因产生费用，所有费用由供应方负责。
2.验收时，未按照要求提供相关材料的，视为验收不合格；整改期限前仍不能完成整改的，视为投标人无履约能力，采购人有权终止合同，一切责任由投标人承担。
（四）付款方式
验收合格后一次性付清合同款。
（五）履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。”
四、采购需求中必须满足的实质性要求
[bookmark: _Toc12359]供应商应在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中逐项响应实质性要求，并将对应的佐证材料在上述表格下方依次列明。未按本款规定在偏离表下方列明佐证材料的，评标委员会将启动澄清程序，要求供应商在规定期限内作出说明或补充；供应商拒不澄清或澄清后仍不满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
1.报价实质性要求
1.1供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只选择其中部分内容报价者，视为无效报价。
2.技术部分实质性要求（佐证材料须在《技术要求响应及偏离表》下方列明）
2.1标注“★”的技术参数均为实质性参数，不得负偏离，否则视为无效响应。提供证明材料（包含但不限于产品样本或技术手册或检测报告或功能截图或产品照片或相关技术证明或参与实际参与相关文件等）及《技术要求响应及偏离表》，所有证明材料必须加盖投标单位公章。
3.商务部分实质性要求（佐证材料须在《技术要求响应及偏离表》下方列明）
3.1商务要求不接受负偏离，否则视为无效响应。
3.2投标人在投标文件中须提供承诺函，承诺提供的软件在质保期内具有合法有效的知识产权或合法有效的使用权，不提供视为非实质性响应。（投标人须做出书面承诺，格式自拟）
3.3投标人报价为总价包干，须包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于货物、运输、安装、税金等。投标人须提供书面承诺（格式自拟），承诺报价已覆盖全部内容，中标后不得以任何理由要求追加费用。


[bookmark: _GoBack]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]评标方法与评标标准
1.价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2.技术分：28分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	技术指标
	22
	投标人应在《技术要求响应及偏离表》中对照招标文件项目需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求设备技术参数要求”中所有招标技术参数进行逐项应答响应，本项满分22分。
标“★”项为实质性一票否决项，不参与本次扣分评审；
标“▲”项为设备重要技术指标，每有一项不满足或负偏离减1分；除此之外，每有一项不满足或负偏离减0.1分扣完为止。
（以供应商提供的《技术要求响应及偏离表》为准，各供应商均应如实填写偏离情况。如果参数描述中要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数描述中未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。）
	客观分

	2
	技术演示
	6
	投标人须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分），单个附件压缩包大小不得超过50MB，整体附件压缩包不得超过300MB（演示文件格式仅限采用MP4格式），演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担责任。具体演示内容如下：
演示1：无人机装调虚拟仿真教学平台无人机组装功能演示
无人机组装的功能包含工作任务设定、设备选型、组装步骤设计、整体设备组装。演示以下功能：
①工作任务设定：软件管理者可以提前将工作任务进行设定，然后将工作任务发放给用户。
②设备选型：用户根据工作任务去选择恰当的设备型号，比如无人机轴距、电池、电调、电机、叶片。软件系统根据用户所选择的不同设备的不同型号去做计算，并给出选择的结果符不符合任务要求。
③组装步骤设计：用户可以对无人机组装的环节进行任意设计，软件会根据用户所做的组装环节设计是否符合真实的要求做判断并给出反馈结果。
④整体设备组装：设备组装的过程包含了真实的组装工艺，每个步骤细节详细表现，过程符合真实的组装过程。
演示2：多旋翼无人机整机组装工艺演示：实景录制从零部件到真实无人机整机的完整组装过程。装配完成的真实无人机装配方法应与虚拟无人机整机装配方法匹配。
演示3：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：遥控器连接无人机后，在遥控器触屏上点击地图打点三次，将其中一个点位设置为装货点，另一个点位设置为卸货点，第三个点位可设置替换为装货点或卸货点。
演示4：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：无人机手动解锁飞行至 不低于20 米高度，挂载 不低于50kg负重，设置任务高度 不低于30 米，飞行速度不低于 8m/s，在遥控器上点击装货点，无人机自动飞行至规定点位。
演示5：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：更改无人机任务高度及飞行速度至不低于 20 米和 不低于10m/s，点击卸货点，无人机按照更改后的参数自动飞行至卸货点位。
演示6：行业级运载、农业植保二合一实训无人机功能：点击遥控器上的返航按钮，无人机自动返回至地图上的返航点并悬停。
以上共6个演示，每个演示1分，完全演示且能判定真实响应的，每个得1分。未演示或不符合要求的不得分。
	客观分


3.商务分：22分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	服务
团队
	2
	1.投标人配备的服务团队中具备计算机、电子信息、通信、软件工程等信息技术相关专业高级及以上职称人员的得1分。
2.投标人配备的服务团队中具有3名及以上持有中国民用航空局（CAAC）颁发的“民用无人驾驶航空器操控员执照（中型无人机超视距授权教员）”或“CAAC中型无人机授权教员”证书人员的得1分。不足3名的不得分。
提供人员资质证书或职称证书、以及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费证明复印件并加盖公章
	客观分

	2
	企业综合实力
	2
	1.投标人具有中国民用航空局（CAAC）或其授权机构颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格证》的得1分。未提供或证书不在有效期内的，不得分。
2.投标人在民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）培训机构查询模块中可查询到机构信息的得1分。查询结果与采购需求不匹配或无法查询到的，不得分。
	客观分

	3
	实施
方案
	6
	投标人提供组织实施方案，包括但不限于供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施，以及人员安排、实施计划、执行流程等内容。
方案覆盖供货进度、质量保证、协调配合、应急措施等内容，结合本项目无人机模拟飞行、装调检修、室内飞行训练、室外综合应用等设备特点，学校现场条件、供货周期及安装调试要求；人员分工、进度节点、到货验收、安装调试、培训移交、验收配合、质量安全及应急措施完整，衔接顺畅，可操作性强。内容完整合理、逻辑清晰、完全贴合采购需求，各项保障措施量化明确、落地性强、无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述组织实施方案内容、核心措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①供货进度保证措施未结合本项目模拟飞行软件、装调检修实训设备、室内外飞行训练设备、电池充电器等品类特点，未明确供货批次、到货时间、软件授权部署、电池运输要求及安装调试节点；
②质量保证措施未针对多旋翼无人机综合应用装调检修教学实训套件等核心产品及整机、备件、电池、云台相机、抛投载荷等明确到货验收标准、开箱检验内容、质量证明文件、不合格品处理及退换货时限；
③协调配合措施未结合学校教学安排及室内外飞行场地条件，未明确与安全网、防护网、起降台、障碍训练设备安装、软件平台调试、培训移交的对接人、交叉作业安排和时限承诺；
④应急措施未针对电池运输存储、飞行测试安全、设备损坏、软件故障、供货延误等提出可操作预案、响应时限及责任人；
⑤人员配置、进度承诺、资源投入与供货周期、安装调试、培训验收要求前后矛盾，或违背采购文件硬性要求，现有人力、技术、资源条件下无法落地兑现。
	主观分

	4
	培训
方案
	6
	投标人提供本项目的培训方案，包含培训方式、地点、人数、时间、培训内容、培训实施等内容。
方案覆盖培训方式、地点、人数、时间、培训内容、培训实施等内容，结合本项目无人机模拟飞行软件、装调检修实训设备、室内外飞行训练设备及行业应用载荷等设备型号、实训室配置和使用对象；培训目标、讲师安排、课时计划、教材资料、实操项目、考核方式、效果评估及后续技术支持明确，安排具体，可操作性强。内容完整合理、逻辑清晰、完全贴合采购需求，各项保障措施量化明确、落地性强、无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述培训方案内容、核心培训措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①培训方式、地点、人数、时间未结合学校教学安排及实训室条件，未明确集中/分组、线上线下、模拟实训室、室内飞行场、室外飞行场等具体安排及人数上限；
②培训内容未覆盖模拟飞行软件、装调检修、室内外飞行训练、巡检/运载/农业/云台/抛投等设备与载荷，未明确讲师资质、课时分配、教材资料、实操项目及考核标准；
③培训实施未结合教师、学生等使用对象分层设计，未明确培训目标、进度安排、安全规范、设备保障及效果评估方式；
④后续技术支持未明确服务期限、响应方式、复训安排，或培训时间与设备安装调试、学校教学计划冲突；
⑤讲师配置、课时承诺、培训资源与项目设备数量、场地条件不符，相关承诺无法落地兑现。
	主观分

	5
	售后服务方案
	6
	投标人提供本项目的售后服务方案，如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等。
售后服务方案完整覆盖服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、人员保障等，组织架构、网点、流程、制度、档案、投诉机制明确，质保、备件、升级、巡检、校准、耗材、技术支持具体，故障分级、远程诊断、现场处理、备件更换、返厂、替代设备及数据保护流程清晰，报修、7×24小时响应、到场/修复时限、反馈回访明确，人员数量、资质、原厂认证、本地化及后备满足需要，能保障教学实训连续使用。完整、及时、便捷、可操作性强，无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述售后服务方案内容、核心服务措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①服务体系未结合本项目无人机模拟飞行软件、装调检修设备、室内外飞行训练设备及电池、载荷等配置，组织架构、服务网点、流程制度、档案或投诉机制不明确；
②故障解决方案未按软件、整机、电池、充电器、云台/抛投载荷等分级，远程诊断、现场处理、备件更换、返厂、替代设备及数据保护流程缺失；
③故障响应未明确报修渠道、7×24小时响应、到场/修复时限、回访反馈，未结合学校教学及寒暑假实训安排；
④人员保障未明确数量、资质、原厂认证、本地化及后备人员，或与设备数量、实训室分布不匹配；
⑤质保、备件、升级、巡检、校准、耗材、技术支持等承诺笼统，价格、时限不透明，与采购文件要求冲突或无法落地。
	主观分




[bookmark: _Toc5488]第六章 投标文件格式
友情提示：
为确保资格审查及评审工作的顺利进行，建议供应商严格按照本项目采购清单所列明的序号、名称、规格型号及技术参数，逐项、依次、完整地填写报价表及相关投标（响应）文件。请勿擅自调整顺序或随意增减条目，以免因信息错乱、遗漏或对应关系不清，导致评审专家无法快速、准确地进行核对，进而影响资格审查效率，甚至可能因此被视为未实质性响应而承担不利后果。



投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   





投标文件目录
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.提供有效的营业执照复印件并加盖公章
4.法定代表人身份证明（格式见附件4）
5.法定代表人授权委托书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、6条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、7、8条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供佐证材料，否则作无效投标处理。
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件7）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或属于监狱企业的证明文件
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1 
开标一览表
项目名称：
项目编号：                          货币单位：人民币元
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



备注：
1.本附件格式仅作参考，投标人以苏采云平台实际情况进行填报。
2.本次报价为总价，大小写不一致时以大写为准；
3.本表中的总报价应与“投标分项报价表”中的总报价一致，如不一致以本表为准。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日


附件2 
投标分项报价表
项目编号：                                          货币单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日
备注：
1.报价采用总承包方式，“总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.本表中“总报价”应当与“开标一览表”中“ 投标总报价”一致。
3.供应商需认真填写本表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
附件3
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）
  
                                 日期：______年    月    日



附件4

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）


附件5
法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权_______________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
    被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                              

注：
提供代理人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）；
法定代表人亲自参与的本附件无需提供。

附件6                      
投标函
致：南通市教育技术中心
根据贵方的JSZC-320600-****号招标文件，正式授权下述_____（被授权人姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）

                         日期：      年    月    日


附件7
技术要求响应及偏离表

	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	模拟飞行软件

	模拟飞行软件
	包含360°自旋和八字飞行考核评分，支持训练和考核两种模式，可以帮助用户进行针对性的训练。
	
	

	模拟飞行控制器

	模拟飞行控制器
	支持考试标准：视距内、超视距、教员；飞行视角：包含FPV、第三人称、地面固定视角、地面动态视角；操控模式：手动控制；飞行模式：姿态模式、定高模式、定点模式。
	
	

	无人机装调虚拟仿真教学平台

	一、通用软件功能
	1.软件有第一人称镜头调整、操作指引、步骤提示、语音播报、文字辅助认知设备、操作指引、模拟实验、背景音乐等功能。
①镜头调整：用户可随时根据操作习惯调整视角的视域大小、视角高度。
②操作指引：指引用户操作的步骤进度，并能随时开启或关闭操作指引。
③步骤提示：操作的每一个步骤伴随文字提示。
④语音播报：操作的每一个进度、每一个步骤都有语音播报。
⑤文字辅助认知设备：具备鼠标移入到部件上，部件高亮并文字跟随指引提示该设备的名称。
⑥背景音乐：软件具备背景音乐功能，用户也能随时对背景音乐启用或禁用。
	
	

	二、软件主体功能
	1.结构认知功能
软件具备对无人机的介绍，包括无人机基本认知、无人机工作原理、多旋翼无人机的具体介绍。
①无人机认知：介绍无人机基本概念，无人机在市面上的分类，无人机系统组成，无人机使用了哪些技术等知识，让用户全面了解无人机。
②多旋翼无人机：重点介绍市面上最常见的无人机机型，了解该机型的概念及分类，以及多旋翼无人机的基本构成结构。
③无人机工作原理：介绍无人机是如何实现起飞、转向、平衡、运动等基本原理，让用户能知其行更能知其理。
④无人机结构：通过直观的表现手法来介绍一款代表机型的基本组成结构，表现手法包括爆炸观察、透明外表体现内部、指引线查看其结构、关键部件的详细介绍。使用户更全面认知无人机的整体结构。
	
	

	三、教练考功能
	1.教学：软件的基础版本，供用户学习了解使用。用户在操作软件时会伴随文字及语音的提示，详细提示每个步骤的操作细节，并且当操作错误时会给出详细的提示，让用户必须操作正确后才能执行下一步。
	
	

	
	2.练习：软件的升级版本，供用户训练软件用。用户在操作软件时没有相应的步骤提示，是用户在对软件主体操作有了很深的学习后来训练自己的熟练程度的。
	
	

	
	3.考核：软件的最高版本，包含软件所有功能。用户在操作软件时的每一个步骤都会有痕迹记录，系统会对用户的操作进行行为判断，并最终给出得分。考核任务包含软件中的答题、选型、组装步骤设计、组装过程。
	
	

	装调实训无人机教学平台（多旋翼）

	装调实训无人机教学平台（多旋翼）
	1.机架布局为“X”；机身轴距≥400mm；
	
	

	
	2.机身材料：碳纤维和航空铝；配备ABS塑料可拆卸壳体；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
	
	

	
	3.最大飞行时间不得低于12min，最大起飞重量≥1.5kg；
	
	

	
	4.工作环境温度支持范围：-10-40℃；
	
	

	
	5.最大上升速度≥4m/s；最大下降速度≥5m/s；最大平飞速度≥7m/s；
	
	

	
	6.最大可承受风速≥8m/s；悬停精度，垂直±0.5m，水平±1m（GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
	
	

	
	7.机体应具备便于组装与调试的结构设计，所有线缆连接应有明确标识，防止错接；接口应采用可重复插拔的可靠连接方式，满足教学实训中的高频使用需求；（提供相关实物图片）
	
	

	
	8.机身应提供便捷的标识，学生可通过移动设备扫描，获取与该机型完全一致的组装指导视频，以便在实训过程中随时查阅，保障教学进度；（提供相关实物图片及视频截图）
	
	

	
	9.无刷电机规格型号：定子直径≥23mm；高度≥12mm；KV值≥1000KV，且带正反牙螺纹；
	
	

	
	10.桨叶规格型号：桨叶尺寸≥9英寸；材质：塑料；
	
	

	
	11.电调规格型号：持续工作电流≥30A，最大瞬间电流不超过40A，适用于2S-6S电池；
	
	

	
	12.电池：电池规格≥4S/5000mah/14.8V，放电倍率≥30C，锂电池；
	
	

	
	13.飞行控制器整体采用航空铝外壳设计，具有重量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；飞控内部集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；FLASH存储≥8MB，供电范围4.8V-5.5V；
	
	

	
	14.传感器模块要求包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、陀螺传感器模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含外设数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口；
	
	

	
	15.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
	
	

	
	16.飞控至少具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、二次开发功能；
	
	

	
	17.遥控器至少支持SBUS、PWM信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于8个；
	
	

	
	18.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求：（提供以下教学资源截图）
（1）知识手册：
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（2）PPT课件
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（3）课程教案
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（4）实训工卡
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（5）视频微课
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试。
	
	

	多旋翼无人机综合应用装调、检修教学实训套件

	一、多旋翼无人机综合应用装调教学实训套件
	1.机架布局为“X”；机身轴距≥550mm；
	
	

	
	2.机身材料：碳纤维；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外；
	
	

	
	3.最大飞行时间不得低于30min，最大起飞重量≥4kg；
	
	

	
	4.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
	
	

	
	5.最大上升速度≥3.2m/s；最大下降速度为≥4m/s；最大平飞速度≥25m/s；
	
	

	
	6.最大可承受风速≥6m/s；
	
	

	
	7.机体下中心板为PCB电路板设计，便于组装调试时安装线序；（提供相关实物图片）
	
	

	
	8.悬停精度，垂直±0.5m，水平±1m（GPS状态）；最大俯仰角度不小于35°；
	
	

	
	9.无刷电机规格型号：定子直径≥43mm；高度≥10mm；KV值≥400KV；
	
	

	
	10.桨叶规格型号：桨叶尺寸≥14英寸；材质：碳纤维；
	
	

	
	11.电调规格型号：持续工作电流≥40A，最大瞬间电流不超过60A，适用于6S电池；
	
	

	
	12.飞行模式支持一键返航、自动巡航、一键降落、自稳、定点、定高、航点自动飞行、自动绕圈飞行；
	
	

	
	13.飞行控制器整体采用航空铝外壳设计，具有重量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；飞控内部集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；FLASH存储≥8MB，供电范围4.8V-5.5V；
	
	

	
	14.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于12个；
	
	

	
	15.三轴云台规格型号：工作电压≥12V，工作电流≥350ma，重量≤180g，电源接头至少满足JST和HX；
	
	

	
	16.云台相机规格型号：屏幕尺寸≥1.5LTPS，录像分辨率≥1080P，拍照像素≥1200W，镜头角度为广角≥170°，电池容量≥900mah；
	
	

	
	17.喊话器内置锂电池，支持远程喊话功能，手台通讯距离≥2km，待机时长≥10h；
	
	

	
	18.抛投器材质为铝合金，支持独立通道控制，重量≤87g，挂载重量≥4kg；
	
	

	
	19.激光测距模块采用一体化设计，兼容主流开源飞控，测距盲区≤1cm，测距量程≥8m，重量≤5g，刷新频率≥100Hz，；
	
	

	
	20.喷洒系统：电调≤20A，水泵流量≥3.5L/min；
	
	

	
	21.FPV摄像头支持模拟信号输出，满足白天/夜晚飞行环境，传感器尺寸≥1/2.7，FOV≥160°，重量≤8.8g；
	
	

	
	22.FPV眼镜采用折射光路设计，支持物距调节、自动搜频、视频输入和输出功能，屏幕材质IPS尺寸≥3.0英寸，视频延时≤10毫秒，内置电池容量≥1200mah，续航时长≥3h；
	
	

	
	★23.需提供课程资源，课程资源数量及内容要求：（提供以下教学资源截图）
（1）适配无人机装调检修工三级、四级、五级的培训细目表：
①数量要求：1份。（需提供文件材料一份）
（2）PPT课件
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
（3）视频微课
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试。
	
	

	
	▲25.装置能适用于江苏省无人机装调检修工三级、四级、五级职业技能鉴定设备的需求。（提供相关佐证证明）
	
	

	二、多旋翼无人机综合应用检修实训套件
	1.机架布局为“X”；机身轴距≥400mm；
	
	

	
	2.机身材料：FR-4；整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质；
	
	

	
	3.工作环境温度支持范围：-40〜50℃；
	
	

	
	4.无刷电机规格型号：定子直径≥22mm；高度≥4mm；KV值≥2000KV；
	
	

	
	5.电调规格型号：持续工作电流≥25A，最大瞬间电流不超过60A，适用于4S电池；
	
	

	
	6.可设置故障≥50点；
	
	

	
	7.飞行控制器内置3轴数字16位陀螺仪，3轴14位加速度/磁强计，6轴加速度计/磁强计，高精度气压计；供电范围：7.4V-22.2V；
	
	

	
	8.遥控器支持SBUS、PPM、PWM或CRSF多信号输出，工作电压为7.4V-18V，使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于12个；
	
	

	
	9.机身配备数字舵机*2。
	
	

	
	▲10.装置能适用于江苏省无人机装调检修工三级、四级、五级职业技能鉴定设备的需求。（提供相关佐证证明）
	
	

	装调实训无人机备件库（多旋翼）

	装调实训无人机备件库（多旋翼）
	装调实训无人机备件库（多旋翼）是针对无人机准备的备件支持模块，以便快速更换损坏部件，从而保障设备的正常使用，至少包含桨叶、窄体无刷电调、无刷电机、装调无人机动力电池、装调无人机机臂、装调无人机脚架、装调无人机下中心板、装调无人机配套螺丝。
	
	

	无人机维修定损实训箱

	无人机维修定损实训箱
	1.电机类型要求为无刷电机，定子尺寸≥23mm，kv值≥1000KV；
	
	

	
	2.电调类型要求为无刷电调，持续工作电流≤30A，支持最大瞬间电流≤40A；
	
	

	
	3.动力电池类型要求为锂电池，容量≥2200mah；
	
	

	
	4.遥控器通道数不少于8个；支持宽电压输入；至少支持SBUS、PWM信号输出；传输速率不小于38kbps；遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式至少支持GFSK模式；且遥控器至少具备三段开关不少于1个，二段开关不少于1个；
	
	

	
	5.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
	
	

	
	6.传感器模块至少包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含：数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口等；
	
	

	
	7.至少具备磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、超快速二次开发功能；飞控内部要求集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；
	
	

	
	8.无人机维修定损实训平台至少要求在检测面板上设置电源安全开关，保障产品使用过程中的安全性；能够还原四旋翼无人机系统构成，要求能够直观展示无人机内部线路的连接方式；
	
	

	
	9.故障设置面板为锁扣抽拉式设计；至少设置动力电源故障开关、分电板故障开关、接收机故障开关、飞控供电故障开关、电机供电故障开关、电机信号故障开关、电机缺项故障开关、电机转向故障开关；开关可同时设置多种不同的无人机故障，故障可通过开关进行恢复复原；
	
	

	
	10.至少支持以下故障检测：
（1）无人机配电系统故障检测实验：通过设置使无人机动力电源供电产生故障。
（2）无人机电源管理模块故障检测实验：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障。
（3）无人机通讯系统故障检测实验：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障。
（4）无人机电机缺项故障检测实验：通过设置使电机供电输入缺项产生故障。
（5）无人机电调信号故障检测实验：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障。
（6）无人机电调供电故障检测实验：通过设置使电调供电输入产生故障。
（7）无人机动力系统综合检测实验：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置使产生系统综合故障。
（8）无人机飞控故障检测实验：通过设置使飞控产生故障。
（9）无人机系统综合故障检测实验：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障。
	
	

	
	11.故障点设置至少能够展现真实故障情况的发生以及检测维修；至少能够实现对无人机系统部件进行功能检测；
	
	

	
	12.课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容要求：（提供以下教学资源截图）
（1）PPT课件资源
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（2）视频微课
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、维修定损实训箱万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（3）实训工卡
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含《无人机维修定损》实验1、《无人机维修定损》实验2、《无人机维修定损》实验3、《无人机维修定损》实验4、《无人机维修定损》实验5、《无人机维修定损》实验6、《无人机维修定损》实验7、《无人机维修定损》实验8、《无人机维修定损》实验9、《无人机维修定损》实验10、《无人机维修定损》实验11。
（4）课程教案
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
（5）知识手册：
①数量要求：≥11个。
②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。
	
	

	无人机装调工具箱

	无人机装调工具箱
	1.无人机装调实训工具箱是针对无人机准备的工具支持模块，为无人机拆装、维修实训任务提供支持，整体采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；至少包含M1.5内六角螺丝刀、M2.0内六角螺丝刀、M2.5内六角螺丝刀、M3.0内六角螺丝刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、斜口钳、剥线钳、壁纸刀、烙铁架、焊锡丝、松香、电烙铁、动力电池测电器、万用表套装、水平测量柱、锉刀、螺丝胶、香蕉头焊台、试电笔、USB调参线、热熔胶枪。
	
	

	安全网

	安全网
	安全网尺寸≥50m*≥1米，高强度尼龙材质；室外防护网（1套）。
	
	

	障碍训练设备

	障碍训练设备
	障碍训练设备含不同高度、形状的障碍桩、障碍墙。
	
	

	起降台

	起降台
	起降台尺寸≥ 3*3m，防滑耐磨草坪材质。
	
	

	防护网

	防护网
	室内防护网≥8*3.5*3m（可根据实际要求调整），围合式设计。
	
	

	六旋翼中型教练机

	六旋翼中型教练机
	1.飞行器：
对称电机轴距：1703mm±5%，机身尺寸：1819mmx1523mmx636mm±5%（机臂展开）、1105mmx1048mmx636mm±5%（机臂折叠）、最大上升速度：不低于5 m/s、最大下降速度：不低于3 m/s、最大水平飞行速度：定位模式：不低于5m/s、运动模式：不低于10m/s、姿态模式：不低于15m/s；悬停精度：垂直：±0.5m（GPS定位正常工作时）、水平：±0.5m（GPS定位正常工作时）；
	
	

	
	2.遥控器（配双遥控）：
配置双遥控可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权；
	
	

	
	3.地面站软件
可进行AOPA考试的电子桩和航线规划训练飞行，具有方便快捷的调参功能，多种航线任务规划功能；配备1台智能充电器、2块电池。
	
	

	多旋翼小型教练机

	多旋翼小型教练机
	1.飞行器：
对称电机轴距：1050mm±5%、机身尺寸：1130mm*985mm*544mm（机臂展开）±5%；565mm*530mm*544mm（机臂折叠）±5%；最大上升速度：不低于 5 m/s 、最大下降速度： 不低于3 m/s、最大水平飞行速度：定位模式：不低于5m/s、运动模式：不低于 10m/s、姿态模式： 不低于15m/s；悬停精度：垂直： ±0.5m（GPS定位正常工作时）、水平：±0.5m（GPS定位正常工作时）；
	
	

	
	2.遥控器（配双遥控）
配置双遥控及教练线可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权；
	
	

	
	3.地面站软件
可进行AOPA考试的电子桩和航线规划训练飞行，具有方便快捷的调参功能，多种航线任务规划功能。
	
	

	中型机电池

	中型机电池
	标称容量：≥16000mAh；
	
	

	
	最大持续放电电流：240A-400A；
	
	

	
	充电电流：标准 10000mA，最大80000mA；
	
	

	
	工作温度：充电 5℃-45℃，放电 - 10℃-60℃；
	
	

	
	连接器：XT90；
	
	

	
	循环寿命：600次以上。
	
	

	小型机电池
	标称容量：≥22000mAh；
	
	

	
	最大持续放电电流：330A-550A；
	
	

	
	充电电流：标准10000mA，最大110000mA；
	
	

	
	工作温度：充电 5℃-45℃，放电 - 10℃-60℃；
	
	

	
	连接器：XT90；
	
	

	
	循环寿命：600次以上。
	
	

	充电器
	输入电压110V/220V；
	
	

	
	充电功率600Wx2  MAX；
	
	

	
	放电功率70W*2  MAX；
	
	

	
	充电电流范围5A/10A/15A/20A/25A +/-10%；
	
	

	
	充电模式平衡充电模式/储存模式。
	
	

	巡检应用无人机飞行实训套件

	巡检应用无人机飞行实训套件
	1.裸机重量≥5000g；
	
	

	
	2.最大起飞重量≥15kg，最大载重≥6kg；
	
	

	
	3.展开尺寸≤980*760*480mm，对角线轴距≥1070mm；
	
	

	
	4.最大上升速度≥10m/s，最大下降速度≥8m/s，最大水平飞行速度≥25m/s；
	
	

	
	5.最长飞行时间≥59min，最长悬停时间≥53min，最大续航里程≥49公里；
	
	

	
	6.最大抗风速度≥12米/秒；
	
	

	
	7.最大起飞海拔高度≥7000米；
	
	

	
	8.工作环境温度需满足-20℃至50℃；
	
	

	
	9.悬停精度满足：垂直±0.1m（RTK定位正常工作时），水平±0.1m（RTK定位正常工作时）；
	
	

	
	10.IP防护等级≥IP55；
	
	

	
	11.感知系统：应具备全向双目视觉系统、全向避障能力，支持激光雷达与视觉融合定位等；
	
	

	
	12.飞行相机：分辨率≥1080p；
	
	

	
	13.图传：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥40公里（FCC）；
	
	

	
	14.电池：容量≥20200mAh，重量≥4700g；
	
	

	
	15.遥控器内置高亮触摸屏，且尺寸不小于7英寸，屏幕分辨率≥1920×1200；
	
	

	
	16.遥控器至少支持使用内置电池工作，也可支持使用内置电池与外置电池结合使用的方式进行工作，电池续航时间不少于6小时；
	
	

	
	17.遥控器工作环境温度：需支持-20℃-50℃；
	
	

	
	18.飞行器需支持双控模式，需支持两路增强图传模块；
	
	

	
	19.配套系统可查看当前作业区是否处于禁飞区、限飞区、以及当前适飞高度；
	
	

	
	20.电池（2块）：容量≥20200mAh，电压≥48V；放电环境温度支持-20℃至75℃；放电倍率≥4C；支持低温自加热充电；循环次数≥400。
	
	

	行业级运载、农业植保二合一实训无人机套件

	行业级运载、农业植保二合一实训无人机套件
	1.机架对称电机轴距不小于2500mm，整机采用多旋翼动力布局，电机数量不低于8个。（需提供相关的实物图片）
	
	

	
	2.动力系统单电机额定功率不小于5000W，单电机最大拉力不小于75kg，工作电压不低于68V。
	
	

	
	3.螺旋桨采用可折叠设计，桨叶直径不小于1600mm。
	
	

	
	4.整机防护等级不低于IP67，外接头紧固后满足对应防护要求。
	
	

	
	5.最大飞行速度不低于13m/s，最大作业速度不低于10m/s。
	
	

	
	6.水平作业距离限制不小于1000m，最大起飞海拔高度不小于2000m。
	
	

	
	7.推荐工作环境温度0℃至40℃，整机工作环境温度不低于-10℃且不高于45℃。
	
	

	
	8.喷洒系统作业箱额定容量不小于50L，配备计量蠕动泵，最大总流量不低于40L/min。
	
	

	
	9.配备离心喷头，最大雾化总能力不低于40L/min，喷幅范围不小于6m且不大于10m。
	
	

	
	10.雾化粒径可调，调节范围不小于30μm且不大于500μm。
	
	

	
	11.配备毫米波雷达与激光雷达，测距精度不高于0.1m，定高范围覆盖1m至30m。（提供相关佐证材料）
	
	

	
	12.雷达系统防护等级不低于IP67，配备FPV摄像头，水平视角不小于85°，默认分辨率不低于720P。
	
	

	
	13.空机重量（含电池）不大于95kg，额定起飞质量不大于145kg。
	
	

	
	14.悬停精度：GNSS信号良好时水平误差不大于0.6m、垂直误差不大于0.3m；启用RTK固定解时水平误差不大于0.1m、垂直误差不大于0.1m；启用雷达时垂直误差不大于0.1m。
	
	

	
	15.定向精度误差不大于0.4°，支持RTK高精度打点作业。
	
	

	
	16.遥控器配备不小于7英寸显示屏，工作频率覆盖2400MHz至2476MHz、5725MHz至5829MHz。
	
	

	
	17.遥控器无干扰无阻挡时，最大通讯距离不小于10Km，图传距离不小于3Km，续航时间不小于8小时。
	
	

	
	18.遥控器连接无人机后，在遥控器触屏上点击地图进行打点，完成四次打点动作后，地图上自动生成四边形田块。
	
	

	
	19.在生成的田块区域，可直接在屏幕上对已经完成的任一角点进行拖拽编辑，使田块的形状和面积根据点位的编辑产生变化。
	
	

	
	20.在遥控器上使用生成的田块，可自动生成覆盖田块所有区域的航线，并可以在设置位置对无人机的飞行速度、航线间距、飞行高度及亩用量等参数进行设置更改。
	
	

	
	21.手动解锁起飞至规定高度，执行任务后，可全程自动按照航线规划完成任务飞行，期间全程不使用遥控器进行操控；
	
	

	
	22.充电器支持单相与三相交流电输入，三相输入电压范围175V至450V，单相输入电压范围90V至260V。
	
	

	
	23.充电器输出功率不小于12000W，输出电压不低于78V，最大输出电流不小于170A。
	
	

	
	24.配套电池采用二次锂离子电池组，电压不低于68V，容量不小于34Ah，循环寿命不低于1500次。
	
	

	
	25.电池安装于整机时防护等级不低于IP56，单块电池重量不大于16kg。
	
	

	
	26.整机支持CANBus、RS485、PWM、USB等多种接口类型，适配主流作业外设连接。
	
	

	
	27.中国境内作业支持北斗定位系统，满足国内导航定位要求。
	
	

	
	28.额定起飞重量状态下，悬停时间不小于5分钟；空机状态下悬停时间不小于12分钟。
	
	

	
	29.任务飞行完成后，无人机自动返航并完成降落和加锁，期间全程不使用遥控器进行操控。
	
	

	
	30.运载吊运模式，产品支持智能消摆，触地自动脱钩，实时称重。
	
	

	
	▲35.产品提供教学云平台支撑，可后台查看飞行数据，包括但不限于作业路径规划、飞行动力数据展示、数据分析等；设备云系统符合中国民用航空规章 CCAR-91部咨询通告AC-91-FS-2015-31 的要求。
	
	

	
	▲36.提供维修培训视频教程，原厂配套课程资料（视频+文档），满足农用无人驾驶航空器操控员课程要求，并确保对应证书考证。（提供带编号的农用无人驾驶航空器操作证证书证明）
	
	

	目标信息获取云台相机

	目标信息获取云台相机
	1.外形尺寸≤175mm×150mm×170mm；
	
	

	
	2.重量≤930g；
	
	

	
	3.防水等级≥IP54；
	
	

	
	4.工作温度：需支持-20℃至50℃；
	
	

	
	5.云台安装方式需支持可拆装式；
	
	

	
	6.云台角度抖动量悬停状态下≤±0.002°，飞行状态下≤±0.004°；
	
	

	
	7.变焦相机影像传感器1/1.8CMOS，有效像素不小于4000万；
	
	

	
	8.变焦相机曝光方式不少于两种，包括程序自动曝光、手动曝光；
	
	

	
	9.变焦相机测光模式：需支持点测光、平均测光两种模式；
	
	

	
	10.变焦相机电子快门速度：需支持1/8000秒-2秒，视频分辨率最大支持3840x2160@30fps；
	
	

	
	11.广角相机有效像素不少于4800万，视频拍摄分辨率不小于3840×2160@30fps；
	
	

	
	12.热成像相机传感器需为非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；至少支持32倍数字变焦；
	
	

	
	13.热成像相机视频拍摄分辨率不小于1280×1024@30fps；
	
	

	
	14.测温方式需支持点测温、区域测温、中心点测温；需支持高温警报功能；
	
	

	
	15.激光测距仪波长不小于905nm；测量范围3m-3000m；
	
	

	
	16.近红外补光灯波长不小于850nm；补光区域大小：需满足100米处可达到约直径8m的圆；
	
	

	
	17.相机混合光学变焦倍数不少于34倍，最大变焦倍数不小于400倍；至少支持指点对准、超清矩阵拍照、夜景模式、时间戳水印、智能拍照、视频预录制、红外超分等功能。
	
	

	精确操控载荷模块

	精确操控载荷模块
	1.天空端（模块）：外形尺寸≥103mm*66mm*27mm；重量≥187g；
	
	

	
	2.地面端（模块）：尺寸≥103mm*66mm*27mm；重量≥183.5g；
	
	

	
	3.支持工作环境温度：-40℃～55℃；
	
	

	
	4.供电电压支持：7V～ 28V；系统功耗：（天空端）≥3W；地面端≥3W；
	
	

	
	5.灵敏度不低于以下标准，追踪&导航：-167dBm；冷启动 -148dBm；热启动 -157dBm；重新捕获 -160dBm；
	
	

	
	6.通讯链路：数据链路支持双路LoRa 扩频；载波频率在2.4～2.5GHz之间；
	
	

	
	7.导航惯性单元（天空端）内置高精度六轴加速度计、内置高精度双气压计、内置抗干扰磁罗盘；
	
	

	
	8.接口类型：天空端：XT60接口；地面基站端：USB接口；
	
	

	
	9.导航刷新率≤10Hz；
	
	

	
	10.RTK定位精度 ：水平：0.01m + 1ppm（RMS）；垂直：2 cm+ 1 ppm（RMS）；
	
	

	
	11.电子考评系统配套APP软件要求支持在Android手机端、Android平板电脑端上使用；
	
	

	
	12.考试及训练过程要求支持语音播报提示功能；
	
	

	
	13.联网更新功能要求：测试软件支持在线升级、内置考试标准可联网同步；
	
	

	
	14.考试标准：至少可自定义考试标准、设置重考次数等；
	
	

	
	15.学员管理功能：至少支持学员信息管理功能，并支持将学员学习记录通过APP软件发送给学员；
	
	

	
	16.显示当前训练项目的实时数据（飞行轨迹），至少包括航向角偏移量、高度偏移量、位置偏移量、飞行速度、飞行高度等，实时标记训练中的错误位置点及错误信息，结合统计数据，教员可对学员进行针对性指导，快速提高操控水平。
	
	


特别提醒:投标人在制作本表时，务必逐条对应各项指标，按要求提承诺函、截图等佐证材料。材料缺失或偏离将被视为不满足评审标准，可能导致相应分值扣减甚至废标。
下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件8
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件9
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市教育技术中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



特别提醒：
请按第四章采购需求中的“一、采购标的清单”顺序逐条填写中小微企业具体情况。


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


附件10
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
4.非残疾人福利性单位无须提供。



附件11
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                       
地址：                             邮编：                          
联系人：                      联系电话：                           
授权代表：                                                         
联系电话：                                                         
地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                         包号：                    
采购人名称：                                                       
采购文件获取日期：                                                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                       
事实依据：                                                         
                                                                   
法律依据：                                                         
                                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                             
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的佐证材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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