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前附表
下述关于要招标的2026年度古城区照明设施专项修缮项目的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	项号
	名称
	内      容

	1
	投标有效期
	九十天（日历日）

	2
	投标文件份数
	本项目采用电子网上招投标（电子标书）。
中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸面投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。

	3
	履约保证金
	金额：合同金额的10%
形式：银行出具的独立保函

	4
	代理服务费
	1、根据本项目代理协议，代理费、评审费用由采购人支付，本项目服务费151806.24元，其中标段一：114454.34元，标段二：37351.90元，评审费用按实结算。
2、代理费收取方式：银行转账
服务费交纳账户：中正建设工程管理（苏州）有限公司
账号：32201989036050074623
开户银行：建行苏州城中支行
3、代理费标准：
代理费的收取按以下收费标准差额定率累进法计算。
预算金额100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额100万以上－500万（含）部分费率为1.1%；
预算金额500万以上－1000万（含）部分费率为0.8%；
预算金额1000万以上－5000万（含）部分费率为0.5%；
预算金额5000万以上部分费率为0.25%；
4、确立标准的依据：2022年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第四批）。




第一章  招标公告
	项目概况
   2026年度古城区照明设施专项修缮项目的招标项目的潜在投标人在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月14日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320500-SZZZ-G2026-0012
2.项目名称：2026年度古城区照明设施专项修缮项目
3.预算金额：2056.124856万元（采购包1: 1550.21573万元，采购包2: 505.909126 万元）。
最高限价：人民币贰仟零伍拾陆万壹仟贰佰肆拾捌元伍角陆分（¥20561248.56）。
其中：
	标段号
	项目名称
	最高限价（元）

	标段一
	2026年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）
	15502157.3

	标段二
	2026年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）
	5059091.26


注：投标报价不得超过本次最高限价及各标段分项最高限价。
4.采购需求：
2026年度古城区照明设施专项修缮项目。
5.合同履行期限：标段一：签订合同之日起至2027年03月31日，标段二：签订合同之日起至2027年03月31日。（实际开始日期具体以采购方进场通知单为准）。
6.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：
采购包1
（1）标段一：国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证。
（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）投标人可对以上2个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。
采购包2
（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。
（3）投标人可对以上2个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。 
本项目不接受联合投标。
三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载 
方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: OLE_LINK17]截止时间：2026-10-14  09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统 
五、开启
时间：2026-10-14  09:30（北京时间）
地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他相关事宜
1.获取具体方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950、13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
4.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
5.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
6. 苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、招标人信息：
名称：苏州市市政管理中心
地址：苏州市干将东路870号
联系人：颜瑾、杨洁晨
联系方式 ：0512-65157810
2、采购代理机构信息：
名    称：中正建设工程管理（苏州）有限公司
地    址：苏州市高新区滨河路711号北5、7、8楼
联系方式：0512-68656936
3.项目联系方式
项目联系人：岳杰、周琛煦
电话：0512-68656936
中正建设工程管理（苏州）有限公司
2026年09月22日
[bookmark: _Toc13642221][bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc388961472]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
1. 说明
1.1. 本招标文件仅适用于中正建设工程管理（苏州）有限公司组织的招标活动。
1.2. 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3. 本招标文件的解释权属于中正建设工程管理（苏州）有限公司。
2. 词语释义
2.1. 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2. 投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，符合本次招标的资格要求,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3. 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4. 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5. 甲方(采购人)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。
2.6. 乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7. 货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8. 服务：系指本次招标文件规定供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9. 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10. 天：日历日。
2.11. 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12. 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方交货（服务）的地点。
2.13. 合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14. 产地：货物生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15. 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16. 实质响应：满足有关本次招标标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.17. 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.18. 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2、 投标人
3. 合格投标人的资格条件：详见招标公告
4. 投标人代表
4.1. 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5. 投标费用
5.1. 投标人应自行承担所有准备及参加投标有相关费用。不论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合体投标
本项目不接受联合体投标。
3、 招标文件的说明
7.招标文件
7.1.招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.招标文件的询问与澄清
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.招标文件的修改
9.1.采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告（补充通知）的方式进行修改。
9.2.采购人对招标文件的修改，将在苏州市政府采购网上予以发布，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。更正公告（补充通知）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3.为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,采购人可酌情推迟截止日期和开标日期,并将此变更通知以更正公告（补充通知）的形式对外发布。
9.4.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。
10.现场考察（不涉及此条的忽略）
[bookmark: OLE_LINK14]10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.招标文件的质疑、澄清：
11.1.根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。
11.2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.3.采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
11.4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
11.5接受质疑函的联系信息如下：
质疑函接收人：中正建设工程管理（苏州）有限公司
收件人：岳杰
质疑函接收方式：现场递交或邮寄
联系电话：0512-68656936
通讯地址：苏州市高新区滨河路711号北5楼
邮政编码：215000
四、投标文件说明
12．提示与要求
12.1.投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2.无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.投标文件计量单位和使用文字
13.1.投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。
13.2.投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15、投标文件的组成（相关格式见第三章）
15.1.投标书一（报价部分）：
15.1.1.投标函；
15.1.2.开标一览表(格式见第三章)；
15.1.3.投标分项报价表（格式见第三章）；
15.2.投标书二（技术部分、资格证明文件）：投标书二中不得出现投标总报价。
15.2.1.技术部分
15.2.1.1 详细的服务管理实施方案；
15.2.1.2 服务要求偏离表、技术条款偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；
15.2.1.3 项目组人员一览（格式见第三章）；
15.2.1.4 企业投入本项目设备一览表（格式见第三章）
15.2.1.5 类似项目相关业绩一览表（格式见第三章）；
15.2.1.6.招标文件评分标准及其他要求提供的其他相关技术和资质证明文件；
15.2.2.资格证明文件
15.2.2.1.投标单位情况表、关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
15.2.2.2.投标单位的《营业执照》副本复印件；
15.2.2.3.法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）；
15.2.2.4.法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；
15.2.2.5.提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据。
15.2.2.6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。如最近一期经审计的财务报告，或银行资信证明或其他财务证明材料；
15.2.2.7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。如具备履行合同的相关设备、人员等证明材料；
15.2.2.8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
15.2.2.9.中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）（格式见第三章）、监狱企业证明文件（如属）（格式见第三章）；
15.2.2.10其他可以证明投标人资格资质证书、证明、文件资料（如有）。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
注：1、投标书二（技术及资格证明文件）中均不得出现报价。
2、投标文件的完整与否，将直接影响投标是否有效或评分。
16.投标文件编制要求
16.1.投标单位须使用CA证书工具完成电子投标文件编制，电子投标投标文件须按上述投标文件的组成及要求进行编制。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》
16.2电子投标文件签章不符合要求的，投标文件将被拒绝。
16.3《开标一览表》要求按格式填写，统一规范,不得自行增减内容。
17.对本次投标报价（编制）要求的说明
17.1.投标人对《报价明细表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项目的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.2.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3.一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或授权代理人电子签署。
17.4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币，除非合同的特殊条款另有规定。
18.投标保证金
无需缴纳投标保证金，投标人应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书（详见格式）。
19.投标文件的有效期
19.1.投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起90天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。
19.2.在特殊情况下,招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长投标有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
20.投标文件的份数及签署
20.1.投标人应按本须知的规定，编制一份电子投标文件。
20.2. 电子投标文件有须要投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章的地方，须由投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章。未按要求签署的投标文件将被拒绝。
五、投标文件的提交
21.投标文件提交
21.1.投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
21.2.投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
22.投标截止时间
22.1.投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前完成投标文件上传操作。
22.2.采购人推迟开标截止时间时，将在苏州市政府采购网上发布通知，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
22.3.至投标截止时间各标段投标人不足3家的，采购人有权宣布本标段招标失败。
23.投标文件的修改和撤回
23.1.投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
23.2.在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
六、开标和评标
24.开标
24.1.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
24.2.开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24.3.至投标文件提交截止时间，递交该标段投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
25.资格审查
25.1.公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
25.2.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
25.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
25.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
25.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
25.3.信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：
(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
(1)被列入失信被执行人名单；
(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；
(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。
25.4.评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。
26.评标委员会
26.1.评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建。
评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;
(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
26.2.评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.3.评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
26.3.1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
26.3.2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
26.3.3.对投标文件进行比较和评价；
26.3.4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
26.3.5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3.评委会成员应当履行下列义务：
26.3.1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.3.2.按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
26.3.3.对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
26.3.4.参与评标报告的起草；
26.3.5.配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
26.3.6.配合有关部门的投诉处理工作。
27.评标内容的保密
27.1.公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
27.2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对采购人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。
27.3.在评标期间,招标代理机构将指定联络人与投标人进行联系。
28.评标
28.1.评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
投标文件有下列情况之一者将认定为无效投标：
28.1.1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.2.投标人的报价只投了同一标段中部分内容；
28.1.3.投标人拒绝修正错误；
28.1.4.投标人的报价是选择性的；
28.1.5.投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；
28.1.6.其他被评委会认定无效的情况。
28.1.7.如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效；
28.2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指投标货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
28.3.采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。
28.4.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.5.评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
28.5.1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
28.5.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.5.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；
28.5.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
28.5.5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.7.采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
28.8.采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
29.投标的澄清
29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
29.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
30.投标无效
30.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
30.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
31.废标
[bookmark: OLE_LINK20]31.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
31.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
31.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
31.1.4因重大变故，采购任务取消的；
31.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。
32.投标文件的评价和比较
32.1评标办法采用综合评分法。
32.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
33.中标单位的确认
33.1. 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。
33.2. 经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。
八、合同授予标准
34.1. 招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
九、中标通知书
35.1.确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
35.2. 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
35.3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
十、合同的签订 
36.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。
36.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
36.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
36.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
36.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
十、相关政策（如涉及）
[bookmark: _Hlk195044484]37.1本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
37.2小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
[bookmark: _Hlk237266221][bookmark: _Hlk237266227]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，其投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。
37.3残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
37.4监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
37.5绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: _Hlk237266501]37.6根据财库〔2026〕2号文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
B、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
37.7政府采购中实施本国产品标准及相关政策
37.7.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.7.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.7.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
十一、其他事项
38.代理服务费：根据本项目代理协议，代理费、评审费用由采购人支付，本项目中标服务费为：151806.24元，其中标段一代理费：114454.34 元，标段二代理费：37351.90 元。评审费用按实结算。
39.具体的作业要求详细参数及技术要求等以附件形式，报名成功后百度网盘自行下载。百度网盘地址：https://pan.baidu.com/s/1sXCma2fnw9hTptjN0obtEg?pwd=6qnc，提取码：6qnc
40.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
41.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc387680519][bookmark: _Toc388961473]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc387680431]
格式1、投标函
投标函
中正建设工程管理（苏州）有限公司 ：
我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目投标。
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。
3、我们同意按招标文件中的规定，我方承诺本投标书的有效期限为 90  天。
4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。
8、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果
10、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 联系电话：                  
电子邮箱：               
投标人：（单位盖章）
单位法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）             
[bookmark: _Toc142194267][bookmark: _Toc387680432]  日期：    年     月     日
格式2、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加中正建设工程管理（苏州）有限公司组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）
单位法定代表人：（签字或盖章）
被授权委托人：（签字或盖章）

                                          日期：    年    月    日

[bookmark: _Toc387680433]
格式3、开标一览表
开标一览表
招标编号：                                           项目名称：
	标段号
	项目名称
	 投标总报价（元）
	服务期限
	备注

	
	
	
	
	

	是否小微企业：□中型  □小型       □微型    
是否残疾人或监狱企业： □是       □否

	其他说明：



投标人：（单位签章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期： 年 月 日




格式4、投标分项报价表
投标分项报价表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1、
	
	
	
	
	
	

	2、
	
	
	
	
	
	

	3、
	
	
	
	
	
	

	4、
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	人民币（大写）                        （¥：            ）


注：1）投标分项报价表须包括详细的费用组成、制作部分完整的清单报价。投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式。本投标分项报价表的“投标总价”应与“开标一览表”投标总报价一致；

投标人：（单位签章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期： 年 月 日
[bookmark: _Hlk143678715]
格式5、偏离表
商务条款偏离表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
                                            
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日


技术条款偏离表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
                                           
	序号
	采购文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除商务条款部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

格式6、服务要求偏离表
服务要求偏离表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


 
投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：                   
日期：       年  月  日


格式7、项目组人员一览表
项目组人员一览表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
	序号
	所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：1、“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。
2、附各专业人员相关证明材料复印件；
3、表格不够填写可添加。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

格式8、企业投入本项目设备一览表

企业投入本项目设备一览表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注
（自有/租赁/承诺中标后配置）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.按采购内容及评分要求提供相应证明材料。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

格式9、类似项目相关业绩一览表

类似项目相关业绩一览表
招标编号：                                           项目名称：
标段号：
	
序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.将其他相关证明材料复印件附在本表后面。

投标人：（单位盖章）               
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）          
日  期：    年  月  日


格式10、资格证明文件
 (1)、关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



  		投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

(2)、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：                       
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	          万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积   平方米
承租面积   平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（3）中小企业声明函
中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为    万元,属于    （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：  年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc387680520][bookmark: _Toc13642223][bookmark: _Toc388961474][bookmark: _Toc13642115]
附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4)残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                    日  期：




格式12、投标（响应）保证承诺书（必须提交）
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）：
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标（响应）人：                           （盖公章）
地址：                                                               
电话：                                    传真：                     
电子邮件：                                 邮编：                     
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 
日期：


[bookmark: _Toc13543212]
第四章 招标内容
受苏州市市政管理中心的委托，中正建设工程管理（苏州）有限公司对其所需采购的2026年度古城区照明设施专项修缮项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告中投标资格条件的各供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-SZZZ-G2026-0012
[bookmark: _Toc13889376][bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Toc388961524][bookmark: _Toc13642118][bookmark: _Toc13642226]二、项目名称：2026年度古城区照明设施专项修缮项目
三、预算金额（最高限价）：人民币贰仟零伍拾陆万壹仟贰佰肆拾捌元伍角陆分（¥20561248.56元）。
其中：
	标段号
	项目名称
	采购预算（元）

	标段一
	2026年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）
	15502157.30

	标段二
	2026年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）
	[bookmark: OLE_LINK1]5059091.26


注：投标报价不得超过本次采购预算及各标段分项预算。
投标人可对以上2个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。
[bookmark: _Toc157699596][bookmark: _Toc176665584][bookmark: _Toc179863768][bookmark: _Toc532095146][bookmark: _Toc30175777][bookmark: _Toc154911816][bookmark: _Toc185673321][bookmark: _Toc29523919][bookmark: _Toc161571609][bookmark: _Toc31787161][bookmark: _Toc116896499][bookmark: _Toc163203277]四、项目内容
标段一：2026年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）：采购清单。
	序号
	名称
	项目描述
	单位
	数量

	一、古城区主干道路灯

	1
	常规照明灯
	1、名称：梅巷下穿（东汇路-苏站路）双悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具二：LED90W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	20

	2
	常规照明灯
	1、名称：梅巷下穿（东汇路-苏站路）二火道口补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED320W；灯具二：LED320W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2

	3
	[bookmark: OLE_LINK3]常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具一：LED240W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	[bookmark: OLE_LINK4]套
	21

	4
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	6

	5
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）双悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具二：LED160W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7

	6
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）独火庭院灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4.8米
3、光源：灯具一：LED30W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	7
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）独火庭院灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3.8米
3、光源：灯具一：LED30W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	35

	8
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）独火庭院灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2.8米
3、光源：灯具一：LED30W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	9
	常规照明灯
	1、名称：齐门路下穿（齐门桥-苏站路）二火道口补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED320W；灯具二：LED320W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	10
	常规照明灯
	1、名称：银泓路（干将西路-馨泓花园东门口）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	15

	11
	常规照明灯
	1、名称：娄门内大街（娄门路-白塔东路）单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度9米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具一：LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	19

	12
	常规照明灯
	1、名称：三元一村主干道单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	20

	13
	常规照明灯
	1、名称：三元二村主干道单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	55

	14
	常规照明灯
	1、名称：三元三村主干道单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	38

	15
	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；灯具一：LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	46

	16
	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具一：LED20W；
4、7#基础拆除，新做13#基础
5、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
6、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
7、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	17
	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度11米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具一：LED20W；
4、7#基础拆除，新做13#基础
5、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
6、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
7、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	10

	18
	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）二火道口补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具一：LED320W；灯具二：LED320W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5
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	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）二火道口补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具一：LED320W；灯具二：LED320W；
4、7#基础拆除，新做13#基础
5、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
6、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
7、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	20
	常规照明灯
	1、名称：枫桥路（西环路向西至金门路）弧形补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具一：LED320W；灯具二：LED320W；灯具三：LED320W；
4、7#基础拆除，新做13#基础
5、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
6、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
7、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术》
	套
	1
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	常规照明灯
	1、名称：西汇路（齐门桥-织造街）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度6.4米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：西汇路（齐门桥-织造街）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度7.4米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1
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	常规照明灯
	1、名称：西汇路（齐门桥-织造街）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度9.4米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	15
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	常规照明灯
	1、名称：西汇路（齐门桥-织造街）独火庭院灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2米
3、光源：灯具一：LED90W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：东汇路（齐门桥-塘坊湾桥）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度6.6米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：东汇路（齐门桥-塘坊湾桥）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度7米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：东汇路（齐门桥-塘坊湾桥）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度7.8米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：东汇路（齐门桥-塘坊湾桥）双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度9.4米
3、光源：灯具一：LED200W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	72
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	常规照明灯
	1、名称：东汇路（齐门桥-塘坊湾桥）二火道口补角灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度10米
3、光源：灯具一：LED230W；灯具二：LED230W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5
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	常规照明灯
	1、名称：西环北延（苏城大道-虎殿路）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度11.6米
3、光源：灯具一：LED280W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	57
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	常规照明灯
	1、名称：养育巷景德路路口双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度9米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具二：LED160W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1
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	常规照明灯
	1、名称：养育巷景德路路口单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度9米
3、光源：灯具一：LED160W；灯具一：LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1
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	常规照明灯
	1、名称：北局人民商场东侧6火改4火（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具：4*LED320W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：碧凤坊停车场6火改4火（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度12米
3、光源：灯具：4*LED320W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2
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	常规照明灯
	1、名称：廖家巷（平四路-校场桥路）单挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；灯具一：LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	10
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	常规照明灯
	1、名称：北仙桥巷（平齐路-庭园路）单悬挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W+LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	9
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	常规照明灯
	1、名称：洋澳桥街（平齐路-庭园路）单悬挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W+LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7
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	常规照明灯
	1、名称：洋澳桥街（平齐路-庭园路）单悬挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W+LED20W；
4、原来老基础拆除，新做7#基础
5、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
6、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
7、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1
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	常规照明灯
	1、名称：忆桥弄（人民路-校园街）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度5米
3、光源：灯具一：LED60W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	15
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	常规照明灯
	1、名称：景德路（人民路-景德桥）单悬挑金属灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具一：LED30W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	81
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	常规照明灯
	1、名称：万人码头双挑大宫灯（详参主干道改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度8米
3、光源：灯具一：LED120W；灯具二：LED120W；灯具三：2*LED20W；
4、全套路灯更换（灯具、灯架、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	42
	常规照明灯
	1、名称：万人码头抱箍投光灯（详参主干道改造技术要求）
2、光源：灯具一：LED100W；
3、灯具更换包含旧横担、灯具拆装，新横担、灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	43
	限位开关
	1、名称：旧空气开关拆除，新空气开关安装，拆除部分搬运至甲方指定地点；
2、型号：C65N/1P 16/25A
	个
	147

	44
	控制器
	1、名称：单灯控制器
2、型号：详见单灯控制器技术要求（配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准）
3、安装并调试，接入现有控制系统
	台
	781

	45
	照度测试
	1、型号：照度测试
2、数量：20个区域
	区域
	20

	二、古城区设施节能更新装灯部分

	1
	常规照明灯
	1、名称：阳澄湖西路（西塘河匝道-虎丘湿地大桥）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED280W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	111

	2
	常规照明灯
	1、名称：阳澄湖西路（西塘河路转阳澄湖西路匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	12

	3
	常规照明灯
	1、名称：阳澄湖西路（西塘河路转阳澄湖西路匝道）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	14

	4
	常规照明灯
	1、名称：西环北延（苏城大道-华元路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED280W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	135

	5
	常规照明灯
	1、名称：西环北延（相城方向转高速匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	8

	6
	常规照明灯
	1、名称：西互通 -相城交界处（西出入口匝道）四火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：4*LED320W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	10

	7
	常规照明灯
	1、名称：西互通 -相城交界处（西出入口匝道）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED320W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	[bookmark: OLE_LINK7]套
	58

	8
	常规照明灯
	1、名称：西互通 -相城交界处（西互通北匝道）双火单挑金属灯灯具更换（双挑改T投）（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED320W；
3、灯架灯具更换包含旧灯架灯具拆除，新灯架灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	9

	9
	常规照明灯
	1、名称：西环北延匝道（苏城大道转市区上匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	11

	10
	常规照明灯
	1、名称：西环北延匝道（高速出口下苏城大道匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7

	11
	常规照明灯
	1、名称：西环北延匝道（市区转苏城大道下匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	9

	12
	常规照明灯
	1、名称：西环北延匝道（苏城大道转高速方向上匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	13
	常规照明灯
	1、名称：西环北延匝道（虎殿路转相城方向上匝道）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	14
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（平泉路-平河路，包括跨线桥）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED200W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	65

	15
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（苏城大道-平泓路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED280W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	41

	16
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（平泓路-平润路）双火单挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED200W+120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	24

	17
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（平川路-平泷路）双火单挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED200W+120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	39

	18
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（平川路-平泷路）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED320W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	16

	19
	常规照明灯
	1、名称：广济北路（平川路-平泷路）三火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED320W+2*230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	20
	常规照明灯
	1、名称：莫邪路（葑门桥-杨枝塘路）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	21
	常规照明灯
	1、名称：莫邪路（葑门桥-杨枝塘路）双火单挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED240W+120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	8

	22
	常规照明灯
	1、名称：莫邪路（葑门桥-杨枝塘路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED240W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	21

	23
	常规照明灯
	1、名称：新郭路宝带路以南单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	6

	24
	常规照明灯
	1、名称：新郭路宝带路以南二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED320W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	25
	常规照明灯
	1、名称：上高路人行道单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED90W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	19

	26
	常规照明灯
	1、名称：湄长路（南环路-迎春路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	[bookmark: OLE_LINK8]套
	16

	27
	常规照明灯
	1、名称：鹅颈湾（干将东路-凤凰街）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED200W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7

	28
	常规照明灯
	1、名称：塘坊湾支路（莫邪路-东环路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	20

	29
	常规照明灯
	1、名称：火车站北广场（广济北路-火车站）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	9

	30
	常规照明灯
	1、名称：火车站北广场（广济北路-火车站）三火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED320W+2*230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	31
	常规照明灯
	1、名称：火车站北广场（广济北路-火车站）单挑庭院灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED60W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	32
	常规照明灯
	1、名称：锦辉街（苏站路-平泉路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	6

	33
	常规照明灯
	1、名称：锦辉街（火车站东网约车上车点）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	14

	34
	常规照明灯
	1、名称：锦辉街（火车站东网约车上车点）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	3

	35
	常规照明灯
	1、名称：宫巷（宫巷与富仁坊巷路口，全家便利店门口）二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	36
	常规照明灯
	1、名称：三山街（干将路-人民路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED160W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	37
	常规照明灯
	1、名称：锦帆路（（干将路-十梓街））二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	38
	常规照明灯
	1、名称：苏州市会议中心（（道前街））二火道口补角灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：2*LED230W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	3

	39
	常规照明灯
	1、名称：长锦巷（前庄巷-东环路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	13

	40
	常规照明灯
	1、名称：百花洲（百花洲小区-胥门路）单悬挑金属灯灯具更换（详参节能改造技术要求）
2、光源：LED120W；
3、灯具更换包含旧灯具拆除，新灯具安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
4、包含配电盒、BVV-3*2.5护套线、BV16黄绿接地线；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	41
	照度测试
	1、型号：照度测试
2、数量：19个区域
	区域
	19

	42
	限位开关
	1、名称：旧空气开关拆除，新空气开关安装，拆除部分搬运至甲方指定地点；
2、型号：C65N/1P 16/25A
	个
	189

	43
	控制器
	1、名称：单灯控制器
2、型号：详见单灯控制器技术要求（配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准）
3、安装并调试，接入现有控制系统
	台
	973

	44
	组合型成套箱式变电站
	1、箱式变电站（250KVA） 更换
2、原基础加固修复
3、旧箱变拆除，新箱变安装；拆除部分搬运至甲方指定地点（不含进出线电缆）
4、包含安装完成后必要的调试
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	台
	1

	45
	组合型成套箱式变电站
	1、箱式变电站（500KVA)更换
2、原基础加固修复
3、旧箱变拆除，新箱变安装；拆除部分搬运至甲方指定地点（不含进出线电缆）
4、包含安装完成后必要的调试
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	台
	1

	46
	组合型成套箱式变电站
	1、箱式变电站（315KVA）更换
2、原基础加固修复
3、旧箱变拆除，新箱变安装；拆除部分搬运至甲方指定地点（不含进出线电缆）
4、包含安装完成后必要的调试
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	台
	1

	47
	漏电监测模块及安装
	利用现有三遥设备，对出线回路进行剩余电流漏电监测报警，范围：10mA～30000mA；须利用原有三遥设备（不考虑新增三遥设备）
	套
	60

	48
	剩余电流互感器及安装
	1、剩余电流互感器，测量漏电流
2、需配3米检测线
	套
	480

	49
	系统调试
	控制平台侧与设备侧联动调试，并对控制平台侧页面进行改进
	项
	1

	三、古城区老新村修缮装灯部分

	1
	[bookmark: OLE_LINK9]常规照明灯
	1、名称：虎阜花园东区南庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	144

	2
	常规照明灯
	1、名称：虎阜花园东区北庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	42

	3
	常规照明灯
	1、名称：虎阜花园西区南庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	115

	4
	常规照明灯
	1、名称：虎阜花园西区北庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	112

	5
	常规照明灯
	1、名称：锦书清华庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	55

	6
	常规照明灯
	1、名称：万科金品家园庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	49

	7
	常规照明灯
	1、名称：三元三村庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	408

	8
	常规照明灯
	1、名称：东环五六村庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	[bookmark: OLE_LINK12]套
	77

	9
	常规照明灯
	1、名称：新市路300号庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	15

	10
	常规照明灯
	1、名称：伍子胥弄庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7

	11
	常规照明灯
	1、名称：伍子胥弄8号庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	10

	12
	常规照明灯
	1、名称：万丽花园庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	30

	13
	常规照明灯
	1、名称：胥江新村庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	85

	14
	常规照明灯
	1、名称：安全村路主路庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	13

	15
	常规照明灯
	1、名称：江南小区庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	42

	16
	常规照明灯
	1、名称：带城桥路21号到47号小区门口庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	17
	常规照明灯
	1、名称：带城桥弄庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	18
	常规照明灯
	1、名称：带城桥路47号小区庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	21

	19
	常规照明灯
	1、名称：老禾家塘岸庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	38

	20
	常规照明灯
	1、名称：教师新村城东庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	41

	21
	常规照明灯
	1、名称：城南新村（现东二路1-8幢）庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	31

	22
	常规照明灯
	1、名称：东二路2号小区庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	13

	23
	常规照明灯
	1、名称：皮市街双挑小宫灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4.5m
3、光源：灯具：2*LED30W+2*5W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接等；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	16

	24
	常规照明灯
	1、名称：皮市街双挑小宫灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3.5m
3、光源：灯具：2*LED30W+2*5W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接等；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	25
	常规照明灯
	1、名称：碧凤坊单挑小宫灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4.5米
3、光源：灯具：LED30W+5W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接等；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	15

	26
	常规照明灯
	1、名称：兰花街单挑小宫灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4.5米
3、光源：灯具：LED30W+5W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接等；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	27
	常规照明灯
	1、名称：九胜巷单挑小宫灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3.3米
3、光源：灯具：LED30W+5W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接等；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	28
	常规照明灯
	1、名称：北局三弄单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2.9米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	3

	29
	常规照明灯
	1、名称：邵磨针巷单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	14

	30
	常规照明灯
	1、名称：调丰巷单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3.5米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	31
	常规照明灯
	1、名称：富仁坊巷单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2

	32
	常规照明灯
	1、名称：土圣巷巷单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求） 
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度3.2米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	33
	常规照明灯
	1、名称：朱泗巷巷单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2.2米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	1

	34
	常规照明灯
	1、名称：东脚门单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	13

	35
	常规照明灯
	1、名称：西脚门单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度2米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	5

	36
	常规照明灯
	1、名称：虹桥路单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	13

	37
	常规照明灯
	1、名称：虹桥路单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2

	38
	常规照明灯
	1、名称：虹桥世家单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	39

	39
	常规照明灯
	1、名称：虹桥路6号1幢单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	3

	40
	常规照明灯
	1、名称：虹桥路8号单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	4

	41
	常规照明灯
	1、名称：虹桥路12号单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	17

	42
	常规照明灯
	1、名称：张家浜单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）     
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度5米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	23

	43
	常规照明灯
	1、名称：张家浜小区单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	26

	44
	常规照明灯
	1、名称：眉长路（眉长新村东门至苏苑街）单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度5米
3、光源：灯具：LED60W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	7

	45
	常规照明灯
	1、名称： 菉葭巷48号单挑庭院灯（详参老新村改造技术要求）
2、灯杆材质、高度：Q235B优质钢，壁厚详见技术要求，高度4米
3、光源：灯具：LED30W
4、全套路灯更换（灯具、灯杆、照明器），包含旧路灯拆装，新路灯安装；拆除部分搬运至甲方指定地点；
5、包含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线；
6、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	2

	46
	照度测试
	1、型号：照度测试
2、数量：43个区域
	区域
	43

	47
	限位开关
	1、名称：旧空气开关拆除，新空气开关安装，拆除部分搬运至甲方指定地点；
2、型号：C65N/1P 10/16A
	个
	148

	48
	控制器
	1、名称：单灯控制器
2、型号：详见单灯控制器技术要求（配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准）
3、安装并调试，接入现有控制系统
	台
	1592

	四、古城区“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）部分

	1
	常规照明灯
	1、名称：4米小宫灯LED30W安装（详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求）
2、灯杆材质、高度：灯柱、灯臂材质Q235B优质钢，整体热镀锌涂塑，灯对地高5m以下
3、附件配置：含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接；
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	10

	2
	庭院灯
	1、名称：5米庭院灯一LED60W安装（详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求）
2、灯杆材质、高度：灯柱、灯臂材质Q235B优质钢，高度5米
3、附件配置：含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接；
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	30

	3
	庭院灯
	1、名称：4米庭院灯一LED30W安装（详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求）
2、灯杆材质、高度：灯柱、灯臂材质Q235B优质钢，高度4米
3、附件配置：含灯具、灯杆等成套安装，含BVV-3*2.5护套线、路灯编号、接地跨接等
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	458

	4
	庭院灯
	1、名称：4米庭院灯二LED30W安装（详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求）
2、灯杆材质、高度：灯柱、灯臂材质Q235B优质钢，高度4米
3、附件配置：含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接；
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	套
	20

	5
	庭院灯
	1、名称：200WLED投光灯
2、详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求
	套
	10

	6
	庭院灯
	1、名称：100WLED投光灯
2、详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）技术要求
	套
	20

	7
	1米抱箍灯（全套 、拆装）
	1、名称：1米抱箍灯更换
2、规格：旧抱箍灯架、灯具拆除，新1米抱箍灯架安装，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
3、光源：LED24W球泡灯光源
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	组
	2

	8
	（07-10 ）抱箍灯（全套 、拆装）
	1、名称：（07-10 ）抱箍灯更换
2、规格：旧抱箍灯架、灯具拆除，新抱箍灯架安装，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
3、光源：LED24W球泡灯光源
4、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	组
	5

	9
	三尺横担拆装
	1、名称：三尺横担拆装
2、规格：旧三尺横担拆除，新三尺横担安装，新装羊角熔断器，拆除部分搬运至甲方指定地点
3、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》
	组
	16

	10
	8#庭院灯基础
	1、名称：8# 庭院灯基础
2、规格：8#基础预埋件安装，混凝土C20
3、详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）配套图纸
	套
	200

	11
	接地极
	1、名称：Φ20* 2500 接地极
2、材质：镀锌圆钢
	根(块)
	200

	12
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G32镀锌钢管敷设壁厚≥3.2mm
3、配置形式：埋地
	m
	4630

	13
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G40镀锌钢管敷设壁厚≥3.5mm
3、配置形式：埋地
	m
	1418

	14
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G50镀锌钢管敷设壁厚≥3.5mm
3、配置形式：埋地
	m
	550

	15
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G100镀锌钢管敷设壁厚≥4.0mm
3、配置形式：埋地
	m
	15

	16
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：YJV-0.6/1KV 3*10
	m
	4600

	17
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：YJV-0.6/1KV 3*16
	m
	370

	18
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：YJV-0.6/1KV4*10
	m
	1138

	19
	导线架设
	1、名称：架空线
2、规格：JKV25架空线
	Km
	0.32

	20
	配线
	1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、型号：BV-2.5
	m
	270

	21
	电缆终端头
	1、型号：干包 式电 缆头
2、规格：16mm2
	个
	1306

	22
	人（手）孔井
	1、名称：手孔井
2、规格：350*450电缆井
3、详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）配套图纸
	座
	4

	23
	人（手）孔井
	1、名称：手孔井
2、规格：600*900电缆井
3、详见“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮）配套图纸
	座
	14

	24
	挖填土方
	1.土类别：三四类土综合考虑
2.挖土深度：2m以内
3、原土回填
	m3
	1456

	25
	管道包封
	管道包封C20
	m3
	55

	26
	管道包封
	细沙填充
	m3
	520

	27
	电杆组立
	1、名称：新立水泥杆
2、规格：8米自立水泥杆
	根
	1

	28
	庭院灯拆除
	1、名称：庭院灯拆除
2、型号：拆除 庭院灯
3、拆除部分搬运至甲方指定地点；
	套
	318

	29
	照度测试
	1、型号：照度测试
2、数量：20个区域
	区域
	20


详细参数及技术要求：见附件

标段二：2026年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）：采购清单
	[bookmark: RANGE!A1:E182]序号
	名称
	项目描述
	单位
	数量

	一、景观灯部分

	胥门城墙

	1
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换
2、规格：灯具系统功率150W
3、配0.6m投光灯支架
4、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	8

	2
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯 更换
2、规格：灯具系统功率200W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	45

	齐门城墙

	3
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换 
2、规格：灯具系统功率200W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	152

	4
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯 更换 
2、规格：灯具系统功率150W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	18

	5
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换
2、规格：灯具系统功率150W
3、配0.6m投光灯支架
4、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	25

	平门城墙

	6
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换
2、规格：灯具系统功率150W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	18

	干将路沿河（草桥-仓街）

	7
	景观照明灯
	1、名称：LED洗墙灯 更换 
2、规格：灯具系统功率24W/m，0.3m/套
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	202

	8
	景观照明灯
	1、名称：LED射灯一更换
2、规格：灯具系统功率3W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	528

	9
	景观照明灯
	1、名称：LED线条灯更换 
2、规格：灯具系统功率6W/m，1m/套
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	140

	10
	景观照明灯
	1、名称：LED点光源更换
2、规格：灯具系统功率5W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	40

	11
	景观照明灯
	1、名称：LED射灯二更换
2、规格：灯具系统功率8W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	4

	12
	景观照明灯
	1、名称：光带拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：2W/m
	套
	180

	13
	防水开关电源
	1、名称：320W防水开关电源
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：安装
	个
	20

	14
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：YJV-0.6/1KV3*4
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	1558

	15
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：ZC-RVV-2×4
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	1695

	干将路牌坊（拆除）

	16
	景观照明灯
	1、名称：光带拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：5W/m
	套
	210

	17
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：150W
	套
	40

	18
	景观照明灯
	1、名称：洗墙灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：18W4000K
	套
	4

	19
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：YJV-0.6/1kv 3*4
	m
	30

	20
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-2×6
	m
	700

	21
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点              
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	20

	22
	桥架
	1、名称：拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点铝线槽     
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	80

	23
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：30×20mm铝线槽
	m
	20

	干将路牌坊（安装）

	24
	景观照明灯
	1、名称：LED 瓦当灯 
2、规格：灯具系统功率12W（3W+9W）
3、安装形式：新安装
	套
	240

	25
	景观照明灯
	1、名称：LED射灯一
2、规格：灯具系统功率3W
3、安装形式：新安装
	套
	16

	26
	景观照明灯
	1、名称：LED洗墙灯  
2、规格：灯具系统功率18W/m，1m/套
3、安装形式：新安装
	套
	20

	27
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯  
2、规格：灯具系统功率20W
3、安装形式：新安装
	套
	40

	28
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
3、安装形式：新安装
	个
	14

	29
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：YJV-0.6/1kv 3*4
	m
	30

	30
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-2×6
	m
	700

	31
	落地式配电箱
	1、名称：开关电源箱
2、基础形式：砖砌基础，配基础预埋件
3、圆钢接地极、接地极调
详见设计图纸
	台
	2

	32
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G32镀锌钢管
3、配置形式：埋地
	m
	500

	33
	配管
	1、名称：配管
2、规格：不锈钢304软管CP16
	m
	100

	34
	桥架
	1、名称：铝线槽 
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	20

	35
	桥架
	1、名称：铝线槽 
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	80

	36
	桥架
	1、名称：铝线槽 
2、规格：30×20mm铝线槽
	m
	20

	37
	配管
	1、名称：瓦面防坠钢丝绳
	m
	80

	38
	人工开挖土方
	1、土类别：三四类土综合考虑
2、挖土深度：2m以内
3、原土回填
	m3
	140

	39
	开挖回填恢复
	1、名称：大理石铺装
	m2
	40

	40
	绿化恢复
	1、名称：草皮恢复
	m2
	10

	东环西北角绿地（现代花园门口沿河边）

	41
	景观照明灯
	1、名称：光柱灯
2、规格：灯具系统功率100W，灯具光源色温3000K
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
4、含接线板、BVV-3*2.5护套线、路灯编号、BV16黄绿接地线、接地跨接；
5、描述不详之处，详见《2026年度古城区照明设施专项修缮技术要求》（景观照明）
	套
	7

	42
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：YJV-0.6/1kv 3*10
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	150

	敬业大厦（拆除）

	43
	景观照明灯
	1、名称：线条灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点 
2、规格：12W
	套
	126

	44
	景观照明灯
	1、名称：变色光管拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点 
2、规格：18W
	套
	85

	45
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：150W
	套
	48

	46
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：150W
	套
	6

	47
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：250W
	套
	8

	48
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：800*250*500
	台
	2

	49
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-YJV-0.6/1kv 4*25+1*16
	m
	100

	50
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-YJV0.6/1kv 3*4
	m
	700

	51
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点       
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	52
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点     
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	400

	敬业大厦（安装）

	53
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯  
2、规格：灯具系统功率30W
3、安装形式：新安装
	套
	35

	54
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯  
2、规格：灯具系统功率60W
3、安装形式：新安装
	套
	34

	55
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱
2、基础形式：砖砌基础，配基础预埋件
3、圆钢接地极、接地极调
4、详见设计图
	台
	2

	56
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	100

	57
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-YJV0.6/1KV 3*4
	m
	700

	58
	桥架
	1、名称：铝线槽 
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	59
	桥架
	1、名称：铝线槽 
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	400

	（学士街口）燃气大厦（拆除）

	60
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：70W
	套
	50

	61
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：150W
	套
	19

	62
	景观照明灯
	1、名称：洗墙灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：18W
	套
	4

	63
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：800*250*500
	台
	1

	64
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	150

	65
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	1000

	66
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	200

	67
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	68
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点    
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	800

	69
	景观照明灯
	1、名称：投光灯L型支架拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：热镀锌
	套
	228

	（学士街口）燃气大厦（安装）

	70
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯
2、规格：灯具系统功率60W
3、安装形式：新安装
	套
	228

	71
	景观照明灯
	1、名称：LED洗墙灯 
2、规格：灯具系统功率24W/m
3、安装形式：新安装
	套
	60

	72
	景观照明灯
	1、名称：LED柔光管 
2、规格：灯具系统功率12W/m
3、安装形式：新安装
	套
	91

	73
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源（带盒）
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：新安装
	个
	8

	74
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱
2、基础形式：砖砌基础，配基础预埋件
3、圆钢接地极、接地极调
4、详见设计图
	台
	1

	75
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	150

	76
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	1000

	77
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	200

	78
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	79
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	800

	80
	景观照明灯
	1、名称：投光灯L型支架
2、规格：热镀锌
	套
	228

	云庭大厦

	81
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换  
2、规格：灯具系统功率250W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	216

	82
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换  
2、规格：灯具系统功率150W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	36

	83
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯更换  
2、规格：灯具系统功率100W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	256

	84
	景观照明灯
	1、名称：LED点光源更换
2、规格：灯具系统功率8W
3、包含旧灯具拆除，新灯具安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	1614

	85
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：YJV-0.6/1KV 3*4
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	4712

	86
	桥架
	1、名称：拆装铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点     
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	3406

	87
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：ZC-RVV-2×4
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	4860

	88
	桥架
	1、名称：拆装铝线槽 ，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：30×20mm铝线槽
	m
	4860

	89
	电缆
	1、名称：电缆更换
2、规格：YJV-0.6/1KV 5*16
3、包含旧电缆拆除，新电缆安装，拆除部分搬运至甲方指定地点
	m
	1128

	90
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源（带盒）
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：安装
	个
	40

	石路建行（拆除）

	91
	景观照明灯
	1、名称：洗墙灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：12W
	套
	74

	92
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：70W
	套
	32

	93
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：400W
	套
	7

	94
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：800*250*500
	台
	1

	95
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	50

	96
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	250

	97
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-2×6
	m
	400

	98
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点       
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	99
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	250

	100
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：30×20mm铝线槽
	m
	100

	石路建行（安装）

	101
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯
2、规格：灯具系统功率20W
3、安装形式：新安装
	套
	11

	102
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯
2、规格：灯具系统功率100W
3、安装形式：新安装
	套
	10

	103
	景观照明灯
	1、名称：LED窗台灯
2、规格：灯具系统功率20W
3、安装形式：新安装
	套
	33

	104
	景观照明灯
	1、名称：LED洗墙灯
2、规格：灯具系统功率24W/m
3、安装形式：新安装
	套
	44

	105
	落地式配电箱
	1、名称：配电箱
2、基础形式：砖砌基础，配基础预埋件
3、圆钢接地极、接地极调
4、详见设计图纸
	台
	1

	106
	落地式配电箱
	1、名称：开关电源箱
2、基础形式：砖砌基础，配基础预埋件
3、圆钢接地极、接地极调
4、详见设计图
	台
	1

	107
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：新安装
	个
	6

	108
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	50

	109
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	250

	110
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-2×6
	m
	400

	111
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	100

	112
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	250

	113
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：30×20mm铝线槽
	m
	100

	北寺塔（拆除）

	114
	景观照明灯
	1、名称：探照灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：5000W
	套
	4

	115
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：1800W
	套
	19

	116
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：1000W
	套
	2

	117
	景观照明灯
	1、名称：地埋灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：30W
	套
	14

	118
	景观照明灯
	1、名称：瓦楞灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：9W
	套
	22

	119
	景观照明灯
	1、名称：眩光点拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：9W
	套
	18

	120
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
	m
	100

	121
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-3×6
	m
	300

	122
	桥架
	1、名称：拆除铝线槽，拆除部分搬运至甲方指定地点     
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	200

	北寺塔（安装）

	123
	常规照明灯
	1、名称：精准切割投光灯
2、型号：750W
3、包含灯架安装
	套
	8

	124
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯  
2、规格：灯具系统功率800W
3、安装形式：新安装
	套
	12

	125
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16
3、安装形式：新安装
	m
	100

	126
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-3×6
3、安装形式：新安装
	m
	300

	127
	配管
	1、名称：配管
2、规格：G50镀锌钢管敷设
3、配置形式：埋地
	m
	100

	128
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：100×50mm铝线槽
	m
	200

	129
	绿化恢复
	1、名称：草皮恢复
	m2
	50

	130
	人工开挖土方
	1、土类别：三四类土综合考虑
2、挖土深度：2m以内
3、原土回填
	m3
	28

	娄门城墙（拆除）

	131
	景观照明灯
	1、名称：投光灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：70w白光
	套
	40

	132
	景观照明灯
	1、名称：洗墙灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：12W4000K
	套
	64

	133
	景观照明灯
	1、名称：模组点光源拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	38193

	134
	景观照明灯
	1、名称：光带拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	150

	135
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	150

	136
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	250

	娄门城墙（安装）

	137
	景观照明灯
	1、名称：LED投光灯
2、规格：灯具系统功率30W
3、安装形式：新安装
	套
	40

	138
	景观照明灯
	1、名称：LED洗墙灯
2、规格：灯具系统功率12W/m
3、安装形式：新安装
	套
	64

	139
	景观照明灯
	1、名称：LED 瓦楞灯
2、规格：灯具系统功率12W
3、安装形式：新安装
	套
	590

	140
	景观照明灯
	1、名称：LED 串灯 
2、规格：灯具系统功率6W/m
3、安装形式：新安装
	套
	150

	141
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	500

	142
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	250

	143
	桥架
	1、名称：铝线槽
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	250

	144
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源（带盒）
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：安装
	个
	30

	145
	配管
	1、名称：瓦面防坠钢丝绳
	m
	200

	平门城墙（拆除）

	146
	景观照明灯
	1、名称：射灯拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点  
2、规格：11w4200k220v
	套
	56

	147
	景观照明灯
	1、名称：T5灯管拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点 
2、规格：28w
	套
	105

	148
	景观照明灯
	1、名称：点光源拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：3w4200k
	套
	534

	149
	景观照明灯
	1、名称：模组点光源拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
	套
	24225

	150
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	110

	151
	电缆
	1、名称：电缆拆除，拆除部分搬运至甲方指定地点
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	220

	平门城墙（安装）

	152
	景观照明灯
	1、名称：LED射灯
2、规格：灯具系统功率11W
3、安装形式：新安装
	套
	56

	153
	景观照明灯
	1、名称：LED线条灯  
2、规格：灯具系统功率8W/m，1m/套
3、安装形式：新安装
	套
	135

	154
	景观照明灯
	1、名称：LED点光源
2、规格：灯具系统功率3W
3、安装形式：新安装
	套
	534

	155
	景观照明灯
	1、名称：LED 瓦楞灯 
2、规格：灯具系统功率12W
3、安装形式：新安装
	套
	460

	156
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-RVV-2×4
	m
	500

	157
	电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZC-0.6/1KV 3*4
	m
	220

	158
	桥架
	1、名称：铝线槽     
2、规格：50×40mm铝线槽
	m
	250

	159
	防水开关电源
	1、名称：480W防水开关电源（带盒）
2、规格：AC220V/DC24V
3、防护等级：≥IP67
4、安装形式：安装
	个
	30

	160
	配管
	1、名称：瓦面防坠钢丝绳
	m
	150


注：2026年度古城区照明设施专项修缮（景观照明），脚手架费用考虑到投标报价中。
详细参数及技术要求：见附件
五、服务要求
（一）2026年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）（标段一）：
1、服务人员及设备要求：
（1）服务人员：
①项目负责人1名。
②专职电工≥20名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证证书（有效期内）。
③高空作业车操作证人员≥4名，须配备有高空作业车操作证（有效期内）。
④配备高处作业人员≥4名，须持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）。
上述服务人员可同时具备各作业证书。提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近1个月社保证明材料。电工持证上岗率100%，维修期间更换人员必须事先征得采购方同意。
所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意。
（2）作业车辆配备要求：
①登高作业车（14米及以上）≥4辆。
[bookmark: OLE_LINK18]②巡查车（5座及以上）≥2辆。
③防撞缓冲车≥1辆。
上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料）；租赁车辆另需提供租赁协议，车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位。本项目合同签订起一周内需配齐上述车辆，如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。
注：响应文件中须提供上述（1）、（2）要求的证明材料，否则视同非实质性响应。
2、主材技术要求及作业要求详见附件1：一标段技术要求、作业要求
3、安全事项 
（1）中标单位必须遵守国家有关安全生产的法律法规及地方相关安全文件要求，必须制定针对本项目的安全管理制度及应急预案并报采购人备案。  
（2）中标单位在本项目中必须严格执行安全生产相关操作规程，作业实施前需做好服务范围内现有设施及地下管线的现场勘察工作对服务场地内各类管线的安全运行负有保护责任。
（3）现场作业应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。中标单位必须按国家有关规定，为作业人员购买人身意外伤害保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
（4）本项目服务期间，中标单位必须设有专职安监人员，精心组织修缮作业，树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，确保安全生产和甲方利益不受损害。专职安监人员及安全工作联系人需报采购人备案。执行市安全生产“六化”相关要求。
（5）中标单位作业人员需持合格有效的电工、高处作业、高空作业车操作等相关证件上岗操作。
（6）中标单位实施危大以上作业时，必须编制安全作业措施，作业前对全体作业人员进行全面的安全技术交底，并将安全技术交底记录上报至采购人。
（7）中标单位项目服务过程中发生人身伤亡、设备事故等情况，应立即报告采购人，并积极配合调查。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（8）中标单位项目服务过程中发现有危及生产运行的不安全因素，应及时书面上报采购人。
（9）中标单位必须执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等的相关规定。对人员在作业过程中发生的人身伤亡事故,必须立即用电话、电传或电报等形式向事故所在地的政府安全生产主管理部门、公安部门、采购人上报,接受组织调查处理,并由中标单位统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要派人保护现场。
（10）中标单位应将事故调查组的事故调查报告、相关资料及中标单位事故处理意见提交采购人备案。
（11）双方联系方式及响应时间:中标单位采购人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。中标单位在接到对方的书面联系后,应在0.5小时内予以响应。
（12）若项目服务过程中发生下列安全事故的，中标单位应承担所有的赔偿及法律责任外，还应向采购人支付安全违约金，该安全违约金在采购人应支付的款项中予以扣除:
（12.1.）发生人员死亡事故、各类设施损坏等重大事故的，一切责任及相关费用由中标单位承担并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金；采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（12.2.）发生人身重伤事故、各类设施损坏等事故的,一切责任及相关费用由中标单位承担，并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（13）由于中标单位责任造成采购人或第三方人身、财产损失的,由中标单位承担相应责任，并赔偿全部损失。
（14）中标单位未设置安监管理部门、安全管理人员；未能正确执行安全技术措施、作业人员安全教育，安全生产“六化”；作业人员未掌握本项目特点及作业安全措施；用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业安全的需要，采购人有权要求中标单位立即停工整改，由此引起的工期及一切后果由中标单位承担。中标单位对采购人提出的安全整改意见不及时整改的，中标单位必须立即停工，按10000元/次处罚并承担违约责任。
（15）作业时必须穿好工作服、电工鞋，戴好安全帽、手套等，扣好帽带，检查电工工具，必须严格遵守电工安全操作规程。
（16）遵守城市照明相关技术规范和作业规定，作业完成后巡查照明线路情况、配电箱位置情况做到情况要明了。
（17）在道路上和交通要道进行作业时，一定要配备专职安全员，在作业范围内用警告带或警告桶设置警告围栏，密切注意行人、车辆的安全动态。人员拥挤、繁杂时要维护好交通安全，做好安全监督、监护、疏导工作。
（18）未经允许原则上不得送电作业，因特殊情况需送电作业时，要严格执行送电检修工作票制度，经主管部门同意并批准，并按作业区域及送电范围实施作业，不得擅自变更或随意违反。
（19）工作完毕后，及时向主管部门汇报工作情况，确保安全后撤出作业区域。
（20）作业时如涉及占用道路影响正常通行的，要事先到交通管理部门提交作业申请，经交通管理部门同意后，方可实施，作业时应设置围栏或警告标志并由专人负责指挥，作业完毕后，及时恢复交通。
（21）因外力或自然灾害造成服务范围内大片路灯不亮情况的，在确保自身安全的情况下，立即进入应急抢修预案。
（22）项目作业范围内交通事故发生时，被撞的灯杆、灯具及散落的设施残片散落在车行道或人行道上极易造成二次事故的发生，作业时要设置围栏或警告标志，并派专人指挥交通及时清理阻碍交通的倒伏的灯杆、灯具及散落的设施残件。对外露的电器、电缆还易造成人员触电，设置禁行、绕道、有电危险等警告标志并派专人看护至抢修结束。
（23）现场必须做好作业后清洁卫生工作，要做到工完场清，将垃圾清除，物件归整齐。
（24）暴雨、道路积水或水位上涨，严重影响作业范围内相关设施安全运行的，及时向甲方汇报，及时关闭相应范围内的出线回路并做好该区域的安全警示工作，及时向甲方汇报，做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。
（25）台风来临前，及时对作业范围内的相关设施进行检查加固，确保台风来临安全运行，及时向甲方汇报，并做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。
（26）质保期限：两年。
[bookmark: OLE_LINK19]（27）验收标准：本招标文件适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。
（28）《考核表》详见附件。
（二）2026年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）（二标段）
1、服务人员及设备要求：
（1） 服务人员：
①项目负责人1名。
②专职电工≥8名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证证书（有效期内）。
③高空作业车操作证人员≥2名，须配备有高空作业车操作证（有效期内）。
④配备高处作业人员≥4名，须持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）。
上述服务人员可同时具备各作业证书。提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近1个月社保证明材料。电工持证上岗率100%，维修期间更换人员必须事先征得采购方同意。
所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意。
（2）作业车辆配备要求：
①登高作业车（14米及以上）≥2辆；
②巡查车（五座及以上）≥1辆；
上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料；租赁车辆另需提供租赁协议，（车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位）。本项目合同签订起一周内需配齐上述车辆，如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。
注：响应文件中须提供上述（1）、（2）要求的证明材料，否则视同非实质性响应。
2、主材技术要求及作业要求详见附件2：二标段技术要求、作业要求
3、安全事项 
（1）中标单位必须遵守国家有关安全生产的法律法规及地方相关安全文件要求，必须制定针对本项目的安全管理制度及应急预案并报采购人备案。  
（2）中标单位在本项目中必须严格执行安全生产相关操作规程，作业实施前需做好服务范围内现有设施及地下管线的现场勘察工作对服务场地内各类管线的安全运行负有保护责任。
（3）现场作业应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。中标单位必须按国家有关规定，为作业人员购买人身意外伤害保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
（4）本项目服务期间，中标单位必须设有专职安监人员，精心组织修缮作业，树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，确保安全生产和甲方利益不受损害。专职安监人员及安全工作联系人需报采购人备案。执行市安全生产“六化”相关要求。
（5）中标单位作业人员需持合格有效的电工、高处作业、高空作业车操作等相关证件上岗操作。
（6）中标单位实施危大以上作业时，必须编制安全作业措施，作业前对全体作业人员进行全面的安全技术交底，并将安全技术交底记录上报至采购人。
（7）中标单位项目服务过程中发生人身伤亡、设备事故等情况，应立即报告采购人，并积极配合调查。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（8）中标单位项目服务过程中发现有危及生产运行的不安全因素，应及时书面上报采购人。
（9）中标单位必须执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等的相关规定。对人员在作业过程中发生的人身伤亡事故,必须立即用电话、电传或电报等形式向事故所在地的政府安全生产主管理部门、公安部门、采购人上报,接受组织调查处理,并由中标单位统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要派人保护现场。
（10）中标单位应将事故调查组的事故调查报告、相关资料及中标单位事故处理意见提交采购人备案。
（11）双方联系方式及响应时间:中标单位采购人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。中标单位在接到对方的书面联系后,应在0.5小时内予以响应。
（12）若项目服务过程中发生下列安全事故的，中标单位应承担所有的赔偿及法律责任外，还应向采购人支付安全违约金，该安全违约金在采购人应支付的款项中予以扣除:
（12.1.）发生人员死亡事故、各类设施损坏等重大事故的，一切责任及相关费用由中标单位承担并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金；采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（12.2.）发生人身重伤事故、各类设施损坏等事故的,一切责任及相关费用由中标单位承担，并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。
（13）由于中标单位责任造成采购人或第三方人身、财产损失的,由中标单位承担相应责任，并赔偿全部损失。
（14）中标单位未设置安监管理部门、安全管理人员；未能正确执行安全技术措施、作业人员安全教育，安全生产“六化”；作业人员未掌握本项目特点及作业安全措施；用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业安全的需要，采购人有权要求中标单位立即停工整改，由此引起的工期及一切后果由中标单位承担。中标单位对采购人提出的安全整改意见不及时整改的，中标单位必须立即停工，按10000元/次处罚并承担违约责任。
（15）作业时必须穿好工作服、电工鞋，戴好安全帽、手套等，扣好帽带，检查电工工具，必须严格遵守电工安全操作规程。
（16）遵守城市照明相关技术规范和作业规定，作业完成后巡查照明线路情况、配电箱位置情况做到情况要明了。
（17）在道路上和交通要道进行作业时，一定要配备专职安全员，在作业范围内用警告带或警告桶设置警告围栏，密切注意行人、车辆的安全动态。人员拥挤、繁杂时要维护好交通安全，做好安全监督、监护、疏导工作。
（18）未经允许原则上不得送电作业，因特殊情况需送电作业时，要严格执行送电检修工作票制度，经主管部门同意并批准，并按作业区域及送电范围实施作业，不得擅自变更或随意违反。
（19）工作完毕后，及时向主管部门汇报工作情况，确保安全后撤出作业区域。
（20）作业时如涉及占用道路影响正常通行的，要事先到交通管理部门提交作业申请，经交通管理部门同意后，方可实施，作业时应设置围栏或警告标志并由专人负责指挥，作业完毕后，及时恢复交通。
（21）因外力或自然灾害造成服务范围内大片路灯不亮情况的，在确保自身安全的情况下，立即进入应急抢修预案。
（22）项目作业范围内交通事故发生时，被撞的灯杆、灯具及散落的设施残片散落在车行道或人行道上极易造成二次事故的发生，作业时要设置围栏或警告标志，并派专人指挥交通及时清理阻碍交通的倒伏的灯杆、灯具及散落的设施残件。对外露的电器、电缆还易造成人员触电，设置禁行、绕道、有电危险等警告标志并派专人看护至抢修结束。
（23）现场必须做好作业后清洁卫生工作，要做到工完场清，将垃圾清除，物件归整齐。
（24）暴雨、道路积水或水位上涨，严重影响作业范围内相关设施安全运行的，及时向甲方汇报，及时关闭相应范围内的出线回路并做好该区域的安全警示工作，及时向甲方汇报，做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。
（25）台风来临前，及时对作业范围内的相关设施进行检查加固，确保台风来临安全运行，及时向甲方汇报，并做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。
（26）质保期限：两年。
（27）验收标准：本招标文件适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。
（28）《考核表》详见附件。
六、商务要求：
1、合同履行期限：
标段一：签订合同之日起至2027年03月31日
标段二：签订合同之日起至2027年03月31日。（实际开始日期具体以采购方进场通知单为准）
2、交货及验收地点：采购单位指定地点。
七、质保期及售后服务
1、质保期：验收合格之日起至少两年。
2、中标单位应以优良的服务态度，提供0.5小时以内响应，常规故障在2小时内解决，特殊故障在6-8小时内排除故障。质保期内免费更换和维修，质保期外优惠价格提供相关备品备件。
3、由于中标单位提供的产品质量问题造成采购方的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。
4、在合同履行期间，采购单位有权根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更，供应商应无条件接受，最终解释权归采购单位所有。
八、其它要求：
1、投标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任；
2、投标单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由投标单位自行解决；
3、投标报价包括在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、废旧照明设备处理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
4、合同签订起一周内中标单位配置齐全所有服务人员及服务车辆，如发现中标单位人员配置、车辆配置低于合同所规定的，视为未实质性相应招标文件要求，甲方有权向财政部门反映其以虚假材料谋取中标，取消其中标资格。
因招标单位随时有应急任务，必要时需增派人员及车辆，中标单位应承诺满足招标单位应急增派人员及车辆的要求。
5、 服务期限内，中标单位的服务人员因执行本项目出现的伤亡及在执行服务中造成他人人身伤亡、财产损失的，均由中标单位负责处理及承担费用；中标供应商须为员工购买用工意外伤害保险，招标单位不承担任何法律和经济上的责任。
6、 本项目检测工作委托第三方检测机构实施，采购人组织抽检。首次送检费用由采购人承担；如检测结论不合格，由此引发的复检、复测等后续全部检测相关费用均由中标单位承担。
7、 [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10]采购人开展废旧照明设备处置相关事务工作，中标单位予以配合，拍卖所得款项按规定上缴采购人指定财政账户，本次资产处置产生的相关费用由采购人承担。
8、 中标单位在项目服务过程中做好相关资料的编制及台账整理并提供完整的项目资料，以便后期履约验收、审计及检查需要。
[bookmark: _Toc13543213]
第五章 合同及主要条款
甲方：
地址：
联系人：    	
联系电话：

乙方：
地址：
联系人：    
联系电话：
根据2026年度古城区照明设施专项修缮项目的政府采购计划，依据甲方委托中正建设工程管理（苏州）有限公司进行本项目政府采购JSZC-320500-SZZZ-G2026-0012的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方所需的                     ，以经审核合格的工作量作为结算依据。
2、服务内容及要求：详见招标文件及乙方投标文件。
二、下列文件为本合同不可分割部分：
中标通知书；
乙方的投标文件；
中标单位在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
招标文件及其附件。
三、价格与服务费用
1、合同费用：            元。
1.1合同费用包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、配合废旧照明设备处理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
1.2服务内容费用包括：所投设备及其备品、备件和专用工具费用、各种税费及包装、道路开挖、绿化恢复、运至最终目的地的运输、保险、配合安装调试、检测验收、及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金等各项应有费用。
2、服务价款的支付及付款方式：
2.1合同生效后，根据市财政相关要求支付服务款项：
（1）在签订合同前，如乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方在同等条件下优先支付货款；如乙方需要预付款的，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款，按甲方支付流程支付。在合同签订后，需要甲方支付预付款的，乙方须向甲方提供银行出具的等额保函。
[bookmark: OLE_LINK16]（2）进度款支付比例不超过进度款项的70%，进度款项=经甲方审核合格工作量*中标综合单价*考核百分比-应扣款项；
（3）取得履约完工报告后，支付至甲方审核合格工作量的70%。
（4）审计核增不预支付，以决算审计审定金额为准；若决算审计核减金额超过送审结算总价 7% 的，7% 以内部分对应的审计费用由甲方承担；核减金额超出 7% 部分对应的基本费+效益审计费用，由乙方承担。项目决算审计完成后，甲方支付至审定结算价款的97%。
（5）余款3%待质保期（质保期限  年）满后一次性付清。
（6）合同签订后在甲方规定时间内支付履约保证金，金额为合同金额的10%，形式：银行出具的独立保函，保函期限为合同签订之日起至履约验收完成后一个月内。
（7）关于进度付款申请单编制的约定：乙方应在每月25日前办妥请款手续，乙方未办妥请款手续，或未提交完全必须的证明材料、发票及其他资料的，甲方有权顺延付款。
付款时需提供以下单据：
A、增值税发票。
B、经甲方确认的已完成项目确认单及支付申请书
C、合同
3、付款方式：银行转账。
若为一般账户，则提供乙方开户银行名称、地址和账号为：
户 名：
开户银行：
地 址：
账 号：
若为数字人民币账户，则提供乙方钱包ID和钱包名称为：
钱包ID：
钱包名称：
根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
四、权利和义务
（一）甲方权利和义务  
1、根据甲方对本项目要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况进行检查考核，具体根据检查考核结果支付费用。
2、若乙方在承包服务期间，因将本合同转包他人，或违反相关法律法规规定，甲方有权解除合同。
3、合同签订起一周内乙方配置齐全所有服务人员及服务车辆，整个服务期内如发现乙方人员配置、车辆配置低于合同所规定的，视为未实质性相应招标文件要求，甲方有权向财政部门反映其以虚假材料谋取中标，取消其中标资格。
4、乙方需按甲方要求处理废旧照明设备，甲方进行监管。如发现乙方未按照甲方要求或违反相关法律法规，甲方有权解除合同。
（二）乙方权利和义务
1、乙方根据路灯相关技术规范、服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成工作。
2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。
3、服务范围之内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
4、因乙方责任造成植物、设施等损坏，乙方应负责及时补植和修复，或照价赔偿。
5、甲方开展废旧照明设备处置相关事务工作，乙方予以配合，拍卖所得款项按规定上缴甲方指定财政账户，本次资产处置产生的相关费用由甲方承担。
五、服务内容的调整
按政府采购相关条款执行
服务要求
详见招标文件及乙方投标文件
六、安全
1、乙方承担所服务的路段必须由专业的技术人员进行管理，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。
2、乙方应加强对服务人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。
3、乙方应对服务人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促服务人员穿戴好劳保用品上岗作业。
4、乙方在项目实施阶段时应指定专人负责安全，精心组织服务。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应无条件接受。
5、甲方在项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。
6、乙方在实施中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。
7、乙方负责处理废旧照明设备时的安全管理工作，并承担相应责任。
七、服务期限：
1、服务期限：  年  月  日至  年  月  日
2、服务地点：苏州市姑苏区
八、违约责任：
1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、不可抗力：
2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、责任：
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；
十、合同的解除和转让：
1、合同的解除
1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
1.1.4 提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改或整改后仍无法达到甲方的服务要求的。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Toc13543222]十一、合同的生效
[bookmark: _Toc13543223]本合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方签字盖章后生效，生效的合同需在2个工作日内送至上传系统备案。
十二、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十三、补充条款
[bookmark: EB3bb984287c5f4eea97939fc7f76f3703]1、乙方采购材料设备的约定：乙方负责采购材料设备的，应按照招标及投标文件有关标准要求采购，并提供相关证明文件对材料设备质量负责。如发现乙方采用假冒伪劣产品，将处以材料设备价格10倍罚款。
2、乙方采购的材料设备与招标文件、投标文件、合同或设备标准要求不符时,无论是否已经采用，乙方应按招标人要求的时间运出作业场地,重新采购符合要求的产品，自行承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、乙方采购的材料设备在使用前,乙方应按有关规定的要求进行检验或试验，直到检测合格为止，所有检测费用均由乙方承担。
4、乙方应保证本服务项目所提供的材料是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存产品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的产品质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。材料质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用全部由乙方承担。
5、项目负责人每月在现场的时间要求：每月在场考勤时间不少于21天，平均每天不少于8小时。项目负责人未经批准，擅自离开作业现场的违约责任：先予以警告，仍不改正的，每次可扣违约金3000元。
6、项目负责人：XXX ；乙方擅自更换项目负责人的违约责任：经过甲方同意更换同等条件的项目负责人，乙方需承担2万元违约金，结算时一并扣减。
7、主要管理人员：XXX；乙方擅自更换主要管理人员的违约责任：需承担2000元/人次违约金，并在结算时一并扣减；给甲方造成的损失，由乙方承担。乙方主要管理人员擅自离开现场的违约责任：需承担1000元/人次违约金，并在结算时一并扣减；给甲方造成的损失，由乙方承担。
8、增加工期延期罚款：因乙方原因造成服务期延误，逾期违约金按0.5万元/天计算。逾期违约金的上限：累计最高不超过合同价的5%。
9、所供产品（包括重要元器件）经甲方指定有检测资质的第三方检测机构检测，检测不合格的乙方须在三十天内完成整改。判定标准：甲方指定有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告中有一项参数（包括重要元器件）不合格，判定该款产品不合格。整改期限内第一次未完成合格产品供货的，甲方扣除乙方履约保证金的50%。乙方第二次整改仍不合格的，扣除原约定的履约保证金50%，同时甲方有权单方解除合同。履约保证金在每次扣除后一周内补缴。
10、验收标准：适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。
十四、其他
1、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交一份备存。
3、未尽事宜双方协商解决
4、最终解释权归甲方所有
甲方：（公章或合同专用章）  乙方： （公章或合同专用章）
法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：  
签约日期：                 签约日期：           
附件一：《安全施工与文明现场协议》
附件二：《廉政责任书》

附件一 
安全施工与文明现场协议书
甲方：苏州市市政管理中心 
乙方：              
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本项目特点及安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方服务协议的附件。
一、安全生产目标：安全生产无事故。
二、甲方职责
1、按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各乙方之间的交叉关系。
3、检查乙方的安全、文明施工台帐
。
三、乙方职责
1、结合服务项目实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面：
1.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
1.2对职工进行安全文明教育；
1.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
1.4做好爱民便民及其它工作；
1.5做好与相关部门及相关乙方的协调与配合；
1.6做好安全生产“六化”相关工作；
1.7针对本项目制定综合应急预案；
1.8组织不少于一次的国家安全及网络安全等方面培训；
1.9在修缮服务合同期间乙方做好相关舆情管控工作；
1.10有关法律、法规、文件要求的其它工作。
2、指定专人做好安全施工日志及安全、文明施工台帐。
3、严格执行动火作业要求。
四、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金。
五、因具体实施服务过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。
2、乙方确保在本项目服务范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
六、在乙方实施范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。
七、本协议经签字盖章后生效。
八、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方签章：                      乙方签章：           
代表人：                        代表人：   
年   月   日                    年   月   日    
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附件二
廉政责任书
甲方：苏州市市政管理中心
乙方： 
为加强廉政建设，规范甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规、廉政建设的有关规定及中央八项规定精神，订立本廉政责任书。 
一、双方的责任 
1.1应严格遵守国家相关法律法规、相关政策、廉政建设各项规定及中央八项规定精神，切实改进工作作风，反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。 
1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事，杜绝任何违反合同约定及廉政要求的行为。 
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反管理的规章制度。 
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机关、司法机关等有关部门举报，并积极配合调查处理。 
二、甲方责任 
甲方领导和从事本项目的工作人员，在实施过程的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
2.1严禁向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等财物，不得接受电子礼品、消费卡等新型不正当利益。 
2.2严禁在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
2.3严禁要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
2.4严禁参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 
2.5严禁向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方有关本项目的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。 
三、乙方责任 
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策并遵守以下规定： 
3.1严禁以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等财物，不得通过任何不正当手段影响甲方工作人员公务行为，杜绝商业贿赂。 
3.2严禁以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，不得出现虚开发票、签订虚假合同等行为损害甲方名誉及利益。 
3.3严禁接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
3.4严禁以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
3.5在项目实施过程中，应当按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求等条款，诚信履行合同义务。严禁出现擅自变更工程设计、偷工减料、以次充好等违法违规行为。 
四、违约责任 
4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，甲方需承担赔偿责任。 
4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，乙方需承担赔偿责任，赔偿内容涵盖甲方单位所遭受的直接经济损失及间接经济损失等。 
4.3本责任书作为本项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。在本责任书有效期内，若因客观情况发生变化等原因需要对其进行修改或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确定后生效。
五、责任书有效期 
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 
六、责任书份数 
本责任书一式陆份，甲方乙方各执叁份，具有同等效力。
甲方签章：                      乙方签章：           
代表人：                        代表人：   
年   月   日                    年   月   日  
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第六章 评标方法、评标标准
一、评标办法：
1、本次评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书的技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标单位，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。
4、如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。
二、政府采购政策： 
1、根据财库〔2026〕2号文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
B、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.2本项目所属行业：其他未列明行业。
3.3本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

标段一：评分标准：
(一)价格分：30分。
第一步：投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）服务方案(38分)
1、对本项目现场了解程度（8分）
投标单位根据现场踏勘情况，对所需更新的照明及配电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的各个区域设施分布示意图情况及明细、配电设施分布图、各设施现状照片等资料。 
评委根据上述方案、资料的全面性、准确性等进行评分，提供内容针对性强、切合实际、科学合理、全面完善、实施便捷、条理清晰、切实可行的得8分；提供内容针对性较强、较切合实际、较科学合理、较全面完善的得5分；提供内容针对性一般、基本切合实际、科学合理性一般、相对简单的得2分；与实际现场不符或未提供的不得分。
2、重难点分析及解决方案（8分）：
方案描述及重难点分析清晰明了、科学合理、操作性强的得8分；方案描述及重难点分析较清晰、较科学合理、操作性较强的得5分；方案描述及重难点分析一般、科学合理性一般、操作性一般、相对简单的得2分；其他情况不得分。
3、服务方案、服务准备与资源配置计划，包括用于该项目的关键服务技术、资源、劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较（6分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
4、应急救援预案，包括作业区域内可能存在的危险应急响应预案比较（6分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
5、安全文明服务及环境保护措施，包括安全生产“六化”、安全文明服务、现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施比较（5分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
6、质量管理措施，包括质量目标、保障体系、保证措施、制度等方面比较（5分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
（三）技术力量、车辆（19分）
1、人员配备要求（15分）
（1）项目组人员（6分）
1）项目组人员中，配备专职安全生产管理人员（C3类）人数≥5人得3分，5人＞人数≥3人得2分，3人＞人数≥1人得1分，最高得3分。
2）项目组人员中（项目负责人除外），配备具有高级以上职称人员人数≥8人得3分，8人＞人数≥6人得2分，6人＞人数≥4人得1分，4人以下不得分，最高得3分。（项目组人员中同一人员不重复得分）。
注：投标文件中必须提供上述所有增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。
（2）项目作业人员配置（9分）(以下序号1）-3）项，同一作业人员可同时具备上述证书。)
1）满足本项目基本作业人员配备的基础上增加作业人员人数≥15人得3分，15人＞人数≥10人得2分，10人＞人数≥5人得1分，5人以下不得分，（拟投入项目作业人员应持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内），最高3分；
2）满足本项目基本要求的基础上，增加投入作业人员持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）的，提供人数≥15人得3分，15人＞人数≥10人得2分,10人＞人数≥5人得1分，5人以下不得分，最高3分。
3）满足本项目基本要求的基础上，增加投入作业人员中持有高空作业车操作证（有效期内）的，提供人数≥10人得3分，10人＞人数≥6人得2分,6人＞人数≥2人得1分，2人以下不得分，最高3分；
注：投标文件中必须提供上述所有增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。
2、车辆配备要求（4分）
（1）满足本项目基本要求的基础上，增加提供防撞缓冲车，每辆得0.5分，最高得0.5分；
（2）提供发电车（输出功率100KW及以上），每辆得0.5分，最高得0.5分；
（3）满足招标文件基本要求的基础上每增加一辆27米及以上高空作业车，得0.5分，最高得1分。
（4）提供高空作业车（车宽小于2米臂长9米及以上），有1辆得0.5分，最高得2分（须提供车辆臂长及车宽证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK21]注：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料），租赁车辆另需提供租赁协议、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，均提供扫描件，否则不得分。
（四）投标单位综合实力比较（3分）
1、认证体系（1.5分）
具有有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的环境管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分；最高得1.5分。注：需提供以上证书原件扫描件，否则不得分。
2、质保（1.5分）
满足本项目基本要求的基础上每增加一年得0.5分，最高得1.5分。
（五）技术与质量（10分）
投标单位提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的完整有效检测报告，检测报告须体现并满足关键技术指标中带“★”的重要参数技术指标，根据检测报告中的数据，出现负偏离的每一项扣1分，本项最高10分扣完为止。
注：需提供以上证书或检测报告原件扫描件，否则不得分。

标段二：评分标准：
(一)价格分：30分。
第一步：投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）服务方案(38分)
1、对本项目现场了解程度（8分）
投标单位根据现场踏勘情况，对所需更新的照明及配电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的各个区域设施分布示意图情况及明细、配电设施分布图、各设施现状照片等资料。 
评委根据上述方案、资料的全面性、准确性等进行评分，提供内容针对性强、切合实际、科学合理、全面完善、实施便捷、条理清晰、切实可行的得8分；提供内容针对性较强、较切合实际、较科学合理、较全面完善的得5分；提供内容针对性一般、基本切合实际、科学合理性一般、相对简单的得2分；与实际现场不符或未提供的不得分。
2、重难点分析及解决方案（8分）：
方案描述及重难点分析清晰明了、科学合理、操作性强的得8分；方案描述及重难点分析较清晰、较科学合理、操作性较强的得5分；方案描述及重难点分析一般、科学合理性一般、操作性一般、相对简单的得2分；其他情况不得分。
3、服务方案、服务准备与资源配置计划，包括用于该项目的关键服务技术、资源、劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较（6分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
4、应急救援预案，包括作业区域内可能存在的危险应急响应预案比较（6分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
5、安全文明服务及环境保护措施，包括安全生产“六化”、安全文明服务、现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施比较（5分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
6、质量管理措施，包括质量目标、保障体系、保证措施、制度等方面比较（5分）：
方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。
（三）技术力量、车辆（19分）
1、人员配备要求（15分）
（1）项目组人员（6分）
1）项目组人员中，配备专职安全生产管理人员（C3类）人数≥4人得3分，4人＞人数≥2人得2分，2人＞人数≥1人得1分，最高得3分。
2）项目组人员中（项目负责人除外），配备具有高级以上职称人员人数≥5人得3分，5人＞人数≥3人得2分，3人＞人数≥1人得1分，最高得3分。（项目组人员中同一人员不重复得分）
注：投标文件中必须提供上述所有增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。
（2）项目作业人员配置（9分）(以下序号1）-3）项，同一作业人员可同时具备上述证书。)
1）满足本项目基本作业人员配备的基础上增加作业人员人数≥10人得3分，10人＞人数≥5人得2分，5人＞人数≥2人得1分，2人及以下不得分（拟投入项目作业人员应持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内），最高3分；
2）满足本项目基本要求的基础上，增加投入作业人员持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）的，提供人数≥10人得3分，10人＞人数≥5人得2分,5人＞人数≥2人得1分，2人及以下不得分，最高3分。
3）满足本项目基本要求的基础上，增加投入作业人员中持有高空作业车操作证（有效期内）的，提供人数≥5人得3分，5人＞人数≥3人得2分,3人＞人数≥1人得1分，最高3分；
[bookmark: OLE_LINK23]注：投标文件中必须提供上述所有增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。
2、车辆配备要求（4分）
（1）提供防撞缓冲车，每辆得0.5分，最高得1分；
（2）提供发电车（输出功率100KW及以上），每辆得1分，最高得1分；
（3）满足招标文件基本要求的基础上每增加一辆14米及以上高空作业车，得0.5分，最高得1分。
（4）提供一辆27米及以上高空作业车，得1分，最高得1分。
注：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料），租赁车辆另需提供租赁协议、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，均提供扫描件，否则不得分。
（四）投标单位综合实力比较（3分）
1、认证体系（1.5分）
具有有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的环境管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分；最高得1.5分。注：需提供以上证书原件扫描件，否则不得分。
2、质保（1.5分）
满足本项目基本要求的基础上每增加一年得0.5分，最高得1.5分。
（五）技术与质量（10分）
投标单位提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的完整有效检测报告，检测报告须体现并满足关键技术指标中带“★”的重要参数技术指标，根据检测报告中的数据，出现负偏离的每一项扣1分，本项最高10分扣完为止。
注：需提供以上证书或检测报告原件扫描件，否则不得分。


1、以上标段针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）
