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[bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc24027]第一章  投标邀请

受连云港市云台山风景名胜区管理委员会的委托，大洲设计咨询集团有限公司就云台山景区森林防火智能监测项目（JSZC-320793-JSDZ-G2026-0077）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 云台山景区森林防火智能监测项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日 9 点 00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320793-JSDZ-G2026-0077
2.项目名称：云台山景区森林防火智能监测项目 
3.预算金额：500万元。
4.最高限价：499.23万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求：本项目新建274套前端视频监控及配套设备，采用有线VPN 专线及4G/5G无线混合组网传输，升级现有森林防火预警监测平台等，森林防火预警监测平台须与连云港市、江苏省森林防火监测预警平台无缝级联，实现视频、告警数据互联互通。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: _Toc30029][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]6.交货期：合同签订后，60日历天内完成安装调试并验收合格。
本项目(是/否)接受联合体:否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc21159][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
[bookmark: _GoBack]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见招标文件第六部分格式。
[bookmark: _Toc20856]2.落实政府采购需满足的资格要求：无。 
[bookmark: _Toc12887]3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc20984]4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）中标后不允许转包。
（3）本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc24012]5.法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc9690]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.售价：0.00元
[bookmark: _Toc18432]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间  2026 年10月16日 9 点00 分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]2.开标时间：提交投标文件截止时间
3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc31694]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13848]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足或优于实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc22730]七、本次招标联系方式  
[bookmark: _Toc17392]1.采购人信息
名 称：连云港市云台山风景名胜区管理委员会 
地 址：连云港市海州区学院路8号山海国际酒店
联系人： 庞工
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0518-80325301
[bookmark: _Toc28922]2.采购代理机构信息
名 称：大洲设计咨询集团有限公司
地　址：海州区朝阳东路金海财富中心A座506室
联系人：潘工
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式： 18961395820
[bookmark: _Toc9691]3.项目联系方式
项目联系人：潘工
电      话：18961395820
[bookmark: _Toc31979]八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。






[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc22929][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc5459][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314]一、总则
[bookmark: _Toc18272]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc12780]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc7710]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc3121]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 项目招标代理服务费：采购代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）标准的90%计取。由成交人领取通知书时一次性支付给代理公司。
[bookmark: _Toc27906]5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc32592]二、招标文件
[bookmark: _Toc25727]6.招标文件构成
[bookmark: _Toc12566]6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
[bookmark: _Toc9622]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
[bookmark: _Toc3387]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc19218]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc9898]9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
[bookmark: _Toc14907]10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc7026]11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
[bookmark: _Toc14137]12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
[bookmark: _Toc11272]13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc8674]14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc32114]15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc17814]16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc26144]17.投标有效期
17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc15697]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc25150]18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
[bookmark: _Toc13612]19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc29621]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
[bookmark: _Toc23761]21.投标文件的撤回和修改
[bookmark: _Toc4934]21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc15032]21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
[bookmark: _Toc17246]21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20007]五、开标与评标
[bookmark: _Toc6797]22.开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc7749]23.评标委员会
23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc2769]24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc1734]25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc5131]26.对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价〈采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc22267]27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc17248]六、定标
[bookmark: _Toc15939]28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
[bookmark: _Toc11857]29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人在领取成交通知书时，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印投标文件。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc6456]七、授予合同
[bookmark: _Toc20420]30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
[bookmark: _Toc3337]31.合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc7787]32.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc2786]八、询问与质疑
[bookmark: _Toc12058]33.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。
[bookmark: _Toc25422]34.质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
[bookmark: _Toc2826]35.质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
[bookmark: _Toc4603]九、政府采购政策功能
[bookmark: _Toc24875]37.支持中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
37.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后报价－小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后报价×10%。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc27718]38.采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc13027]39.支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
[bookmark: _Toc29045]40.政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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[bookmark: _Toc28699][bookmark: _Toc24560]第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Toc12694]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据大洲设计咨询集团有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc21074]一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
[bookmark: _Toc10312]二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
2.2乙方须接入整合现有76路监控点位，对接涉及的设备升级改造、服务期内流量卡费用已包含在投标报价中，甲方不再另行支付。
[bookmark: _Toc21078]三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc4875]四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc3139]五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc18115]六、履约保证金
6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金缴纳的方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2.2履约保证金退还时间：履约完成后10个工作日内。
6.2.3履约保证金退还条件：中标人义务履行完毕止。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
（1）供应商不能按期到货、技术参数不能满足要求无法验收的等违约事项，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
（2）未经采购人同意，供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc23614]七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2未经采购人同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
[bookmark: _Toc26252]八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 付款方式：合同签订后，供应商提交银行或专业担保机构出具的等额预付款保函（保函有效期覆盖至设备到货阶段），并提供对应金额合法有效发票。采购人收到全部资料并审核无误后 10 个工作日内，支付合同总价 30% 作为预付款。项目所需全部硬件设备到货进场，经采购人清点核验、确认无误后，支付至合同价款总额 50%（含前期已付预付款）；所有设备安装调试完成并通过验收后，一次性付清剩余合同款项。各阶段付款前，供应商均应按规定开具合法有效发票，发票资料不齐或不符合要求的，付款时间顺延，采购人不承担逾期付款责任。
[bookmark: _Toc23122]九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc11807]十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3该项目要求提供运维期内的设备维保和系统7*24小时的服务，保证系统安全可靠运行。在运维期内，一旦发生质量问题，中标人应在接到通知后的4小时内进行响应组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，中标人组织人员进行维修、更换，费用由中标人负责。出现故障 12小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。运维期期内，能根据采购人要求提供足量维修工具及相应配件。
10.4要求设备运行期间，用户做好运行记录，一旦出现问题，有专门技术工程师及时进行解决；同时指导用户对设备的熟悉、操作使用及故障排除；做好设备运行记录，完成技术转移和平滑过渡。
[bookmark: _Toc12232]十一、项目验收
11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。
11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3甲方对乙方提供的货物在交付验收前，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，完成不少于 30 天试运行，提交试运行报告，上述工作完成后甲方应予最终验收。
11.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业 CMA/CNAS 检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。同时完成网络安全等级保护 2 级测评。
11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后签署验收报告。
11.6硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，供应商可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成验收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
11.7软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成验收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。
[bookmark: _Toc21581]十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、 保密与涉密信息管理
13.1 乙方对项目实施过程中接触、获取的甲方业务数据、监控视频、火情信息、地理信息、林区敏感点位、内部业务资料等全部涉密及内部敏感信息负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露、复制、传播、转借，不得用于本合同以外的任何用途。
13.2 乙方应建立保密管理制度，对参与本项目的全部工作人员开展保密教育，签订保密协议；项目相关数据、资料不得私自拷贝、带出工作环境，项目结束后应按甲方要求销毁或交还全部涉密、敏感资料及副本，不得私自留存。
13.3 如乙方及乙方人员发生泄密行为，乙方应当承担由此给甲方造成的全部经济损失及相应法律责任；甲方有权视情节采取扣除合同款项、终止合同、追究违约责任等处置措施。
13.4 本保密义务不因本合同终止、解除而失效，长期持续有效。
[bookmark: _Toc18481]十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五 向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个日历日不能交货并通过验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
[bookmark: _Toc28250]十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc17361]十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc17222]十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》等有关条文执行。
17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监督管理部门及见证方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：           
[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：      年    月   日
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]见 证 方：大洲设计咨询集团有限公司 
[bookmark: _Toc32330]第四章 采购需求
说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物（标的）采购清单。
1.本项目需求中标注斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足或优于实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
2.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3.本项目核心产品为：5G智能球机。
一、项目概况
[bookmark: _Toc30318]云台山景区森林资源丰富，进山各类活动多、火险等级高，传统人工巡护存在监测盲区、处置滞后等问题，眼下受气候异常多变、森林植被增加、祭祀风俗盛行等多种因素的叠加影响，云台山景区森林火险等级居高不下，全面加强森林防火工作刻不容缓。为有效补齐森林防火监管短板，构建全天候、全覆盖、智能化的森林防火监测预警体系，本次项目拟建设覆盖云台街道九个行政村、南云台林场九岭片区进山通道等重点防火区域的智能监测点位，通过布设人车抓拍语音提醒立柱、监控摄像机及配套设施，彻底补齐山林偏远区域、视觉盲区的监测短板。同步接入云台街道现有存量监控资源，依托AI视频分析设备，高效实现火焰精准识别、烟雾智能研判、火情方位定位等核心智能研判功能，为景区森林防火日常巡查、隐患排查、火情早发现、早报告、早处置及常态化防火管控、应急调度、精准防控提供数据支撑和决策依据。
[bookmark: _Toc5378][bookmark: _Hlk170290317][bookmark: _Toc182938123][bookmark: _Toc163814342][bookmark: _Toc163814804][bookmark: _Hlk173314305][bookmark: _Toc163814576][bookmark: _Hlk173314388][bookmark: _Toc163815502][bookmark: _Toc170388728][bookmark: _Toc184104842]二、项目现状
2.1现有点位梳理
	[bookmark: _Toc23907]序号
	村居
	名称
	坐标

	1
	西山村
	西山村二道涧
	34.586455.
119.242350

	2
	
	二道涧卡口
	34.585461.
119.244966

	3
	
	西山与潭沟交界
	119.242701
34.594785

	4
	
	西山村大洼
	119.245215
34.590944

	5
	
	西山村猫山
	34.565297
119.253472

	6
	
	西山村龙山头
	119.244320
34.579138

	7
	
	西山村杨沟
	119.246346
34.592028

	8
	丹霞村
	丹霞村铁山头
	119.261151
34.595761

	9
	
	丹霞潭沟
	34.594675.
119.245844

	10
	
	丹霞狮眼沟
	34.603292.
119.243673

	11
	
	丹霞大庙
	119.246057
34.603669

	12
	
	丹霞防火道
	119.245383
34.608359

	13
	
	丹霞村部后
	119.253485
34.599679

	14
	
	丹霞村部后2
	119.254683
34.600439

	15
	
	丹霞转盘西
	119.254481
34.599135

	16
	
	丹霞转盘西2
	119.254595
34.599529

	17
	
	丹霞后山
	34.598236.
119.255922

	18
	
	丹霞后山2
	119.255211
34.598877

	19
	
	丹霞铁山头2
	119.260655
34.595721

	20
	
	丹霞铁山头卡口
	34.595080
119.261706

	21
	
	丹霞葫芦山
	34.586320.
119.256334

	22
	
	丹霞东窑山
	34.589648.
119.269755

	23
	前关村
	前关村花果行山上
	119.262886
34.606489

	24
	
	前关村四十一组山上
	119.274432
34.602327

	25
	
	前关村五组
	119.261819
34.600381

	26
	
	前关四十一组卡口
	34.595433,
119.262735

	27
	
	前关村五组卡口
	34.600522.
119.261348

	28
	
	前关村西隅
	119.253465
34.617972

	29
	
	前关村西隅卡口
	34.611921.
119.255162

	30
	后关村
	后关周公顶
	119.27657
34.61791

	31
	
	6号线路边
	119.259293
34.614087

	32
	
	后关虎窝
	34.613792.
119.261705

	33
	
	后关水库口
	119.269094
34.612993

	34
	
	7A道闸口
	34.613040.
119.269110

	35
	
	西山湾
	34.613870.
119.267702

	36
	
	小牛栏
	34.610661
119.270805

	37
	
	樱桃酒厂后
	119.275317
34.605914

	38
	
	后涧
	119.276676
34.605812

	39
	
	后涧卡口
	34.605978.
119.276549

	40
	
	鲤鱼山
	119.275631
34.599595

	41
	凌州社区
	凌州北山
	119.308532
34.613246

	42
	
	南山卡口
	119.295578
34.602904

	43
	
	南山
	119.296481
34.602986

	44
	
	五组片区1个
	119.290679
34.601386

	45
	
	刘荣军屋后1个
	119.294271
34.604468

	46
	
	汪家坟墓祭拜台1个
	119.297083
34.609551

	47
	
	东山卡口1个
	119.302801
34.609301

	48
	
	五组卡口
	34.601327
119.289637

	49
	
	村部西山
	119.293319
34.606226

	50
	山东村
	山东孔雀沟方向
	119.306897
34.63098

	51
	
	山东过江桥涧沟
	119.299606
34.616534

	52
	
	南山湾
	119.304611
34.608647

	53
	
	山东东山
	34.621493.
119.311711

	54
	
	小山头
	119.301426
34.623224

	55
	
	老鼠窝
	119.305745
34.625913

	56
	东磊村
	东磊村沙僧路边
	119.335078
34.630887

	57
	
	小学西
	119.327106
34.632253

	58
	
	水库卡口
	34.632471
119.323802

	59
	
	小芹地
	34.633434
119.325437

	60
	
	大庙后
	119.320162
34.638985

	61
	
	大塘湾
	119.321691
34.622397

	62
	渔湾村
	渔湾果园
	119.345147
34.640455

	63
	
	防火道入口
	119.332009
34.636478

	64
	
	果园卡口
	34.636390.
119.342611

	65
	
	团山
	119.332679
34.637651

	66
	
	铁塔
	119.340119
34.637121

	67
	朱麻村
	朱麻后山
	119.371737
34.653447

	68
	
	南湾
	119.351489
34.639061

	69
	
	龙潭涧
	119.353148
34.641504

	70
	
	水库进山口
	34.642149
119.354434

	71
	
	小学西
	34.644222.
119.355757

	72
	
	黄泥塘
	119.358992
34.649073

	73
	凤凰村
	凤凰前山
	119.377621
34.644739

	74
	
	凤凰后山
	119.377621
34.644739

	75
	南云台林场九岭
	林场－仙姑顶
	/

	76
	
	林场－大庙后
	/


2.2现有网络现状
现有系统采用混合组网模式，街道74路监控依托公有云快速实现远程视频查看，林场森林防火11台防火云台一体机采用 VPN 专线专网回传，自建本地化防火预警业务体系，配套完整的存储、解码显示、安全边界及云值守能力；两套业务物理逻辑相互独立，分别满足社会面监控浏览与林场森林防火智能预警的业务需求，但两套系统分属不同平台，暂未实现统一管控。林场防火预警系统组网如下：

[bookmark: _Toc13476]2.3组网现状描述
前端点位部署 系统包含两类视频采集前端：一是云台街道共 74 路监控点位，采用 4G 卡无线传输方式，视频访问依托海康萤石云平台实现远程查看；二是林场区域共计 11 台云台一体机，作为森林防火感知前端，通过 VPN 专线完成数据回传，接入本地核心网络交换机。
林场本地中心机房组网：林场本地机房部署核心交换设备，接收 11 台云台一体机经 VPN 专线汇聚回来的视频数据流。机房内部配置多套业务硬件：
防火预警平台服务器：承载森林防火 AI 识别、预警分析业务，对回传视频做烟火识别、预警研判；
存储节点：负责林场前端视频录像数据集中存储；
解码拼控一体机：完成视频流解码、画面拼接输出，信号上送大屏显示，实现视频上墙；
监控管理终端：作为本地操作工作站，供管理人员调阅实况、回放录像、处置预警告警。
对外安全与云服务对接，机房出口部署防火墙做边界安全防护，一方面隔离内网业务区域，另一方面对接外部云值守服务，实现告警信息上云、远程运维值守能力。
两套体系相互独立，云台街道 74 路 4G 监控走海康萤石云公有云体系，和林场 VPN 专线‑本地防火预警平台为两套独立业务链路；林场 11 路云台一体机不经过萤石云，全部数据走 VPN 专线回传林场本地机房，由林场防火预警平台完成视频接收、智能分析、存储、上墙、告警处置。
[bookmark: _Toc182938144][bookmark: _Toc163815522][bookmark: _Toc163814362][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc163814596][bookmark: _Toc184104863][bookmark: _Toc170388784][bookmark: _Toc163814824][bookmark: _Toc163814363][bookmark: _Toc170388785][bookmark: _Toc163814597][bookmark: _Toc163815523][bookmark: _Toc184104864][bookmark: _Toc18776][bookmark: _Toc163814825][bookmark: _Toc182938145]2.5项目选址
云台山风景名胜区位于江苏省连云港市，总面积 167.38平方公里，其中陆域面积 144.73 平方公里，海域面积 22.65平方公里，地理坐标东经 119°06′－119°48′，北纬 34°31′－34°12′。
本次建设覆盖云台街道、南云台林场九岭范围所有的进山道路，同时包括丹霞、西山及九岭部分地区的坟区覆盖，具体点位如下：
[bookmark: _Toc7738]进出山道路点位明细
	序号
	点位名称
	经度
	维度
	设备选型
	新增数量
	备注

	1
	西山村－仙姑岭－道路卡口-1-1-B-1
	119.239697
	34.592832
	智能全景一体球
	1
	

	2
	西山村－仙姑岭－道路卡口-1-1-B-2
	119.239256
	34.592351
	智能全景一体球
	1
	

	3
	西山村－仙姑岭－道路卡口-1-1-B-3
	119.239131
	34.591645
	智能警戒摄像机
	1
	

	4
	西山村-牛栏坡-头道涧卡口-1-2-A-21
	119.241793
	34.584351
	智能全景一体球
	1
	

	5
	西山村－杨沟－进山道路1-3-B
	119.244259
	34.593598
	智能警戒摄像机
	1
	

	6
	西山村－杨沟－祭拜台位置1-3-G-1
	119.245999
	34.592159
	智能全景一体球
	1
	共杆

	7
	西山村-杨沟-卡口-C
	
	
	
	
	

	8
	西山村-杨沟-护林房-D
	
	
	
	
	

	9
	西山村－大洼－护林房1-4-D-1
	119.239561
	34.592767
	智能全景一体球
	1
	共杆

	10
	西山村－大洼－蓄水箱1-4-F-1
	119.239561
	34.592767
	
	
	

	11
	西山村－大洼－道路出入口1-4-B-2
	119.239561
	34.592767
	
	
	

	12
	西山村－大洼－散坟1-4-A-12
	119.239561
	34.592767
	
	
	

	13
	西山村－龙山头－道路出入口1-5-B-4
	119.244329
	34.580056
	智能警戒摄像机
	1
	

	14
	西山村－龙山头－道路出入口1-5-B-3
	119.244408
	34.578687
	智能警戒摄像机
	1
	

	15
	西山村－龙山头－道路出入口1-5-B-2
	119.244093
	34.579047
	智能警戒摄像机
	1
	

	16
	西山村－龙山头－道路出入口-01
	119.2496771
	34.57972092
	智能警戒摄像机
	1
	

	17
	西山村－仙姑岭-道路卡口-02
	119.2504334
	34.58818515
	智能警戒摄像机
	1
	

	18
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-9
	119.258664
	34.594859
	智能警戒摄像机
	1
	

	19
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-8
	119.257483
	34.595948
	智能警戒摄像机
	1
	

	20
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-7
	119.257061
	34.596548
	智能警戒摄像机
	1
	

	21
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-6
	119.256453
	34.597043
	智能警戒摄像机
	1
	

	22
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-4
	119.255359
	34.598404
	智能警戒摄像机
	1
	

	23
	丹霞村－后山片区－道路出入口2-3-B-3
	119.255515
	34.599295
	智能警戒摄像机
	1
	

	24
	丹霞村－后山片区-后山2-3-C
	119.255841
	34.598207
	智能警戒摄像机
	1
	

	25
	丹霞村－后山片区－道路出入口04
	119.2572677
	34.60151461
	智能全景一体球
	1
	

	26
	丹霞村－后山片区－道路卡口07
	119.2571926
	34.60370028
	智能警戒摄像机
	1
	

	27
	丹霞村－后山片区－道路卡口08
	119.2571376
	34.60241648
	智能警戒摄像机
	1
	

	28
	丹霞村－后山片区－道路卡口12
	119.2584452
	34.59996914
	智能警戒摄像机
	1
	

	29
	丹霞村－大庙－道路出入口2-4-A-1
	119.246113
	34.603787
	智能全景一体球
	1
	

	30
	丹霞村－大庙－道路出入口2-4-B-2
	119.246058
	34.603155
	智能警戒摄像机
	1
	

	31
	丹霞村－大庙－道路出入口2-4-B-1
	119.247194
	34.593367
	智能警戒摄像机
	1
	

	32
	丹霞村－大庙－道路出入口05
	119.2498058
	34.60263174
	智能警戒摄像机
	1
	

	33
	丹霞村－大庙－道路出入口06
	119.2540598
	34.60242421
	智能警戒摄像机
	1
	

	34
	丹霞村-彭三家边－道路出入口2-7-A-1
	119.246209
	34.597926
	智能警戒摄像机
	1
	

	35
	丹霞村－潭沟片区－道路出入口2-5-AB-1
	119.247098
	34.594072
	智能全景一体球
	1
	

	36
	丹霞村－潭沟片区－道路出入口2-5-B-2
	119.246683
	34.594573
	智能警戒摄像机
	1
	

	37
	丹霞村－潭沟片区－道路出入口2-5-B-1
	119.247232
	34.593448
	智能警戒摄像机
	1
	

	38
	前关村-前关四十一队-道路出入口3-1-B2
	119.263009
	34.598552
	智能警戒摄像机
	1
	

	39
	前关村-前关四十一队-道路出入口3-1-B1
	119.262966
	34.597121
	智能警戒摄像机
	1
	

	40
	前关村－前关五组－道路出入口3-2-B4
	119.260368
	34.604886
	智能警戒摄像机
	1
	

	41
	前关村－前关五组－道路出入口3-2-B3
	119.261091
	34.603206
	智能警戒摄像机
	1
	

	42
	前关村－前关五组－道路出入口3-2-B2
	119.261693
	34.602107
	智能警戒摄像机
	1
	

	43
	前关村－前关五组－道路出入口3-2-B1
	119.261646
	34.601248
	智能警戒摄像机
	1
	

	44
	前关村－前关五组-道路卡口-03
	119.2647994
	34.59881444
	智能警戒摄像机
	1
	

	45
	前关村－花果行－祭拜台位置-3-3-G
	119.263010
	34.607102
	智能全景一体球
	1
	共杆

	46
	前关村-花果行-护林房位置-3-3-D
	119.263010
	34.607102
	
	
	

	47
	前关村-花果行-卡口名称-3-3-C
	119.263010
	34.607102
	
	
	

	48
	前关村-花果行-道路出入口3-3-B3
	119.258348
	34.610986
	智能警戒摄像机
	1
	

	49
	前关村-花果行-道路出入口3-3-B2
	119.260669
	34.608723
	智能警戒摄像机
	1
	

	50
	前关村-花果行-道路出入口3-3-B1
	119.261708
	34.607601
	智能警戒摄像机
	1
	

	51
	前关村-西隅-道路出入口3-4-B5
	119.254199
	34.616508
	智能警戒摄像机
	1
	

	52
	前关村-西隅-道路出入口3-4-B4
	119.255145
	34.615458
	智能警戒摄像机
	1
	

	53
	前关村－西隅－道路出入口3-4-B3
	119.256688
	34.614984
	智能警戒摄像机
	1
	

	54
	前关村-西隅-道路出入口3-4-B2
	119.257152
	34.614272
	智能警戒摄像机
	1
	

	55
	前关村-西隅-道路出入口3-4-B1
	119.256894
	34.613028
	智能警戒摄像机
	1
	

	56
	西关村-西偶-道路卡口09
	119.2582534
	34.61358699
	智能警戒摄像机
	1
	

	57
	后关村－虎窝水库西山片区－卡口名称-4-1-C-01
	119.264599
	34.617631
	智能全景一体球
	1
	共杆

	58
	后关村－虎窝水库西山片区－护林房位置-D
	
	
	
	
	

	59
	后关村－虎窝水库西山片区－祭拜台位置
	
	
	
	
	

	60
	后关村－虎窝水库西山片区－道路出入口4-1-B1
	119.260324
	34.623787
	智能警戒摄像机
	1
	

	61
	后关村－虎窝水库西山片区－道路出入口4-1-B2
	119.259321
	34.624114
	智能警戒摄像机
	1
	

	62
	后关村－虎窝水库西山片区－道路出入口4-1-B3
	119.258734
	34.624138
	智能警戒摄像机
	1
	

	63
	后关村－虎窝水库西山片区－道路出入口4-1-B4
	119.262833
	34.624936
	智能警戒摄像机
	1
	

	64
	后关村－西山湾片区－卡口名称-4-2-C-02
	119.269989
	34.613688
	智能全景一体球
	1
	共监控

	65
	后关村－西山湾片区-G
	
	
	
	
	

	66
	后关村－西山湾片区-D
	
	
	
	
	

	67
	后关村－西山湾片区－道路出入口4-2-B2
	119.270281
	34.615466
	智能警戒摄像机
	1
	

	68
	后关村－西山湾片区－道路出入口4-2-B3
	119.271052
	34.615775
	智能警戒摄像机
	1
	

	69
	后关村－口门片区－道路出入口4-3-B1
	119.262924
	34.613856
	智能警戒摄像机
	1
	

	70
	后关村－口门片区－道路卡口10
	119.26870733
	34.61354395
	智能警戒摄像机
	1
	

	71
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B-1
	119.270764
	34.610372
	智能警戒摄像机
	1
	

	72
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B-2
	119.272178
	34.608399
	智能警戒摄像机
	1
	

	73
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B-3
	119.271983
	34.608872
	智能警戒摄像机
	1
	

	74
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B1
	119.271609
	34.607467
	智能警戒摄像机
	1
	

	75
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B2
	119.27236
	34.607227
	智能警戒摄像机
	1
	

	76
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B3
	119.273218
	34.606457
	智能警戒摄像机
	1
	

	77
	后关村－腊梅沟片区－道路出入口4-4-B4
	119.274206
	34.606168
	智能警戒摄像机
	1
	

	78
	后关村－后涧片区－后涧卡口4-5-C-1
	119.27744
	34.605627
	智能警戒摄像机
	1
	

	79
	后关村－后涧片区－后涧卡口4-5-C-2
	119.277127
	34.606472
	智能警戒摄像机
	1
	

	80
	后关村－后涧片区－后涧卡口4-5-C-3
	119.273792
	34.611059
	智能全景一体球
	1
	

	81
	后关村－后涧片区－后涧卡口4-5-C-4
	119.275025
	34.609382
	智能警戒摄像机
	1
	

	82
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B
	119.264623
	34.619845
	智能警戒摄像机
	1
	

	83
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B-1
	119.257457
	34.623391
	智能警戒摄像机
	1
	

	84
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B1
	119.263784
	34.625704
	智能警戒摄像机
	1
	

	85
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B2
	119.264613
	34.62382
	智能警戒摄像机
	1
	

	86
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B3
	119.266118
	34.624134
	智能警戒摄像机
	1
	

	87
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B4
	119.263739
	34.622264
	智能警戒摄像机
	1
	

	88
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B5
	119.264405
	34.620796
	智能警戒摄像机
	1
	

	89
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B6
	119.262054
	34.618435
	智能警戒摄像机
	1
	

	90
	后关村－虎窝片区－道路出入口4-6-B7
	119.259888
	34.619253
	智能警戒摄像机
	1
	

	91
	后关村－小龙涧片区－道路出入口4-8-B1
	119.279777
	34.603082
	智能警戒摄像机
	1
	

	92
	后关村－小龙涧片区－道路出入口4-8-B2
	119.280796
	34.602612
	智能警戒摄像机
	1
	

	93
	后关村－小龙涧片区－道路出入口11
	119.2847362
	34.60238888
	智能警戒摄像机
	1
	

	94
	凌州社区－五组片区－道路出入口5-1-B5
	119.291178
	34.601597
	智能警戒摄像机
	1
	

	95
	凌州社区－五组片区－道路出入口5-1-B4
	119.287932
	34.601479
	智能警戒摄像机
	1
	

	96
	凌州社区－五组片区－道路出入口5-1-B3
	119.288991
	34.600523
	智能警戒摄像机
	1
	

	97
	凌州社区－五组片区－道路出入口5-1-B2
	119.289969
	34.600803
	智能警戒摄像机
	1
	

	98
	凌州社区－五组片区－道路出入口5-1-B1
	119.291007
	34.60086
	智能警戒摄像机
	1
	

	99
	凌州社区－南山片区－道路出入口5-2-B-1
	119.293008
	34.603425
	智能警戒摄像机
	1
	

	100
	凌州社区－南山片区－道路出入口5-2-B-2
	119.290747
	34.604405
	智能警戒摄像机
	1
	

	101
	凌州社区－北山片区-护林房5-3-D
	119.295588
	34.609176
	智能全景一体球
	1
	

	102
	凌州社区－北山片区－道路出入口及散坟5-3-B
	119.295588
	34.609176
	
	
	

	103
	凌州社区－北山片区-蓄水箱5-3-F
	119.295588
	34.609176
	
	
	

	104
	凌州社区－北山片区－祭拜台5-3-G
	119.295588
	34.609176
	
	
	

	105
	凌州社区－北山片区－－道路出入口5-3-B1
	119.296313
	34.609625
	智能警戒摄像机
	1
	

	106
	凌州社区－东山片区－－道路出入口5-5-B3
	119.299373
	34.608639
	智能警戒摄像机
	1
	

	107
	凌州社区－东山片区－－道路出入口5-5-B2
	119.300923
	34.608509
	智能警戒摄像机
	1
	

	108
	凌州社区－东山片区－－道路出入口5-5-B1
	119.302876
	34.608086
	智能警戒摄像机
	1
	

	109
	凌州社区－村委会旁－－道路出入口5-6-B1
	119.295446
	34.606961
	智能警戒摄像机
	1
	

	110
	山东村－南山－散坟、道路、水箱-6-1-ABF-1
	119.300907
	34.612707
	智能全景一体球
	1
	

	111
	山东村－南山片区－祭拜台位置，道路-6-1-G-1
	119.302531
	34.615103
	智能全景一体球
	1
	

	112
	山东村－南山－道路出入口6-1-B2
	119.300408
	34.616106
	智能警戒摄像机
	1
	

	113
	山东村－南山－道路出入口6-1-B3
	119.297203
	34.617601
	智能警戒摄像机
	1
	

	114
	山东村－南山－道路出入口6-1-B4
	119.292576
	34.621557
	智能警戒摄像机
	1
	

	115
	山东村－南山－道路出入口6-1-B5
	119.295116
	34.618451
	智能警戒摄像机
	1
	

	116
	山东村-马腰片区-散坟6-3-A-1
	119.293986
	34.624460 
	智能全景一体球
	1
	共用监控

	117
	山东村－马腰片区－道路出入口-B-1
	
	
	
	
	

	118
	山东村-马腰片区-蓄水箱6-3-F-1
	119.293768
	34.626819
	智能警戒摄像机
	1
	

	119
	山东村－马腰片区－道路出入口-B
	
	
	
	
	

	120
	山东村－马腰片区－道路出入口6-3-B1
	119.295319
	34.623311
	智能警戒摄像机
	1
	

	121
	山东村－马腰片区－道路出入口6-3-B2
	119.296146
	34.62626
	智能警戒摄像机
	1
	

	122
	山东村－马腰片区－道路出入口6-3-B3
	119.29746
	34.625787
	智能警戒摄像机
	1
	

	123
	山东村－马腰片区－道路出入口6-3-B4
	119.298519
	34.625374
	智能警戒摄像机
	1
	

	124
	山东村－小山头片区－道路出入口6-4-B1
	119.300822
	34.623673
	智能警戒摄像机
	1
	

	125
	山东村－小山头片区－道路出入口6-4-B2
	119.302551
	34.623486
	智能警戒摄像机
	1
	

	126
	山东村－小山头片区－道路出入口6-4-B3
	119.303339
	34.623442
	智能警戒摄像机
	1
	

	127
	山东村－小山头片区－道路出入口6-4-B4
	119.304288
	34.62333
	智能警戒摄像机
	1
	

	128
	山东村－小山头片区－道路出入口6-4-B5
	119.304677
	34.624225
	智能警戒摄像机
	1
	

	129
	山东村－东山片区－道路出入口6-5-B4
	119.306556
	34.623438
	智能警戒摄像机
	1
	

	130
	山东村－东山片区－道路出入口6-5-B3
	119.308009
	34.62245
	智能警戒摄像机
	1
	

	131
	山东村－东山片区－道路出入口6-5-B2
	119.312273
	34.621033
	智能警戒摄像机
	1
	

	132
	山东村－东山片区－道路出入口6-5-B1
	119.316539
	34.619614
	智能警戒摄像机
	1
	

	133
	东磊村－炮台山－道路出入口及散坟7-2-A-1
	119.319886
	34.623328
	智能全景一体球
	1
	

	134
	东磊村－炮台山－道路出入口7-2-B1
	119.317766
	34.622345
	智能警戒摄像机
	1
	

	135
	东磊村－沙僧路祭拜台－护林房位置及卡口7-3-D
	119.322490
	34.626102
	智能警戒摄像机
	1
	

	136
	东磊村－大寨田至白云寺道路卡口-7-5-B-1
	119.321834
	34.637114
	智能警戒摄像机
	1
	

	137
	东磊村－大寨田至白云寺上下大庙水箱－道路卡口-7-5-B-2
	119.320908
	34.637479
	智能警戒摄像机
	1
	

	138
	东磊村－大寨田至白云寺大庙水池－道路卡口-7-5-B-3
	119.32059
	34.637865
	智能警戒摄像机
	1
	

	139
	东磊村－大寨田至白云寺－道路卡口-7-5-B-4
	119.321642
	34.638006
	智能全景一体球
	1
	

	140
	东磊村－大寨田至白云寺-7-5-B-5
	119.321685
	34.638308
	智能警戒摄像机
	1
	

	141
	东磊村－大寨田至白云寺－道路卡口-7-5-B-6
	119.323052
	34.636537
	智能警戒摄像机
	1
	

	142
	东磊村－大寨田至白云寺－道路卡口-7-5-B-7
	119.323627
	34.636124
	智能警戒摄像机
	1
	

	143
	东磊村-小芹地向下至北山祭拜台-道路卡口-7-7-G
	119.326758
	34.632867
	智能全景一体球
	1
	

	144
	东磊村-小芹地向下至北山祭拜台－道路出入口7-7-B1
	119.324484
	34.634979
	智能警戒摄像机
	1
	

	145
	东磊村-小芹地向下至北山祭拜台－道路出入口7-7-B2
	119.32501
	34.634215
	智能警戒摄像机
	1
	

	146
	渔湾村－团山-蓄水箱位置8-1-F
	119.33206
	34.638053
	智能全景一体球
	1
	共杆

	147
	渔湾村－团山－祭拜台位置及道路出入口8-1-G
	119.33206
	34.638053
	
	
	

	148
	渔湾村－团山－道路出入口8-1-B1
	119.332537
	34.636517
	智能警戒摄像机
	1
	

	149
	渔湾村－团山－道路出入口8-1-B2
	119.331398
	34.636652
	智能警戒摄像机
	1
	

	150
	渔湾村－团山－道路出入口8-1-B3
	119.33454
	34.638184
	智能警戒摄像机
	1
	

	151
	渔湾村－水塔－道路出入口8-2-B1
	119.337283
	34.640394
	智能警戒摄像机
	1
	

	152
	渔湾村－水塔－道路出入口8-2-B2
	119.338422
	34.639432
	智能警戒摄像机
	1
	

	153
	渔湾村－水塔－道路出入口8-2-B3
	119.339619
	34.639295
	智能警戒摄像机
	1
	

	154
	渔湾村－铁塔－道路出入口8-3-C
	119.339914
	34.636868
	智能警戒摄像机
	1
	

	155
	渔湾村-铁塔-护林房8-3-D
	
	
	智能警戒摄像机
	
	

	156
	渔湾村－果园－道路出入口8-4-B1
	119.34235
	34.635486
	智能警戒摄像机
	1
	

	157
	渔湾村－水厂－道路出入口8-5-B-1
	119.344292
	34.635373
	智能警戒摄像机
	1
	

	158
	渔湾村－水厂－水厂祭拜台8-5-G-1
	119.34546
	34.636126
	智能全景一体球
	1
	共杆

	159
	渔湾村－水厂－水厂护林房8-5-D-1
	
	
	
	
	

	160
	渔湾村－水厂－水厂卡口8-5-C-1
	
	
	
	
	

	161
	朱麻村－南湾－道路出入口9-1-B2
	119.350504
	34.639392
	智能警戒摄像机
	1
	

	162
	朱麻村－龙潭涧－道路出入口9-2-B2
	119.352541
	34.641217
	智能警戒摄像机
	1
	

	163
	朱麻村－龙潭涧－道路出入口9-2-B1
	119.35312
	34.641486
	智能警戒摄像机
	1
	

	164
	朱麻村－西山－道路出入口9-3-B2
	119.355209
	34.642831
	智能警戒摄像机
	1
	

	165
	朱麻村-后山-后山卡口9-4-C-1
	119.356836
	34.647177
	智能警戒摄像机
	1
	

	166
	朱麻村-后山-后山护林房9-4-D-1
	
	
	
	
	

	167
	朱麻村-后山-后山蓄水箱9-4-F-1
	
	
	
	
	

	168
	朱麻村－滴水崖－道路出入口及祭拜台9-5-G
	119.358179
	34.648900
	智能警戒摄像机
	1
	

	169
	朱麻村-石虎-道路出入口9-6-B2
	119.361824
	34.654254
	智能警戒摄像机
	1
	

	170
	朱麻村-石虎-道路出入口9-6-B1
	119.361323
	34.65282
	智能警戒摄像机
	1
	

	171
	林场-浦塘口-卡口名称-C-1
	119.232519
	34.587471
	智能警戒摄像机
	1
	

	172
	林场-浦塘口-进山道路-B-1
	119.232685
	34.58729
	智能警戒摄像机
	1
	

	173
	林场-浦塘口-进山道路-B-2
	119.233473
	34.584345
	智能警戒摄像机
	1
	

	174
	林场－蜈蚣涧－进山道路-B-1
	119.233949
	34.58515
	智能警戒摄像机
	1
	共用监控

	175
	林场－蜈蚣涧－护林房位置
	
	
	
	
	

	176
	林场－蜈蚣涧－进山道路-B-2
	119.234192
	34.586921
	智能警戒摄像机
	1
	

	177
	林场-小桥口-BE-1
	119.232728
	34.589107
	智能警戒摄像机
	1
	

	178
	林场－龙山头-BEG-1
	119.239657 
	34.580374
	智能全景一体球
	1
	

	179
	林场－仙姑顶－道路出入口B-1
	119.237084 
	34.588685 
	智能警戒摄像机
	1
	

	180
	林场－仙姑顶－道路出入口B-2
	119.236804 
	34.592732 
	智能警戒摄像机
	1
	

	181
	林场－仙姑顶－道路出入口B-3
	119.237196 
	34.594768 
	智能警戒摄像机
	1
	

	182
	林场－仙姑顶－道路出入口B-4
	119.236972 
	34.593858 
	智能警戒摄像机
	1
	



[bookmark: _Toc19184]坟区监控点位明细

	序号
	点位名称
	经度
	维度
	设备选型
	新增数量
	备注

	1
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-1
	119.23773
	34.593257
	5G智能球机
	1
	

	2
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-2
	119.237321
	34.593165
	5G高清枪机
	1
	

	3
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-3
	119.237948
	34.593918
	5G高清枪机
	1
	

	4
	西山村－仙姑岭-1-1-A-5
	119.240404
	34.592689
	5G智能球机
	1
	

	5
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-6
	119.240159
	34.591845
	5G智能球机
	1
	

	6
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-7
	119.239169
	34.593011
	5G高清枪机
	1
	

	7
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-8
	119.238607
	34.592768
	5G智能球机
	1
	

	8
	西山村－仙姑岭－散坟-1-1-A-9
	119.238181
	34.592318
	5G智能球机
	1
	

	9
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-1
	119.237248
	34.585549
	5G高清枪机
	1
	

	10
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-2
	119.237229
	34.588702
	5G智能球机
	1
	

	11
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-3
	119.237735
	34.58885
	5G智能球机
	1
	

	12
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-4
	119.237946
	34.590332
	5G智能球机
	1
	

	13
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-5
	119.23754
	34.590491
	5G高清枪机
	1
	

	14
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-6
	119.237597
	34.590148
	5G高清枪机
	1
	

	15
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-7
	119.23781
	34.589951
	5G智能球机
	1
	

	16
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-8
	119.238277
	34.589967
	红外热成像球机
	1
	

	17
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-9
	119.238561
	34.589859
	5G智能球机
	1
	

	18
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-11
	119.238494
	34.589562
	5G高清枪机
	1
	

	19
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-19
	119.239478
	34.587011
	5G智能球机
	1
	

	20
	西山村-牛栏坡-散坟-1-2-A-20
	119.241381
	34.586294
	5G智能球机
	1
	

	21
	西山村－杨沟－散坟1-3-A
	119.243685
	34.594489
	5G高清枪机
	1
	

	22
	西山村-杨沟-散坟1-3-A-1
	119.241383
	34.594587
	5G智能球机
	1
	

	23
	西山村-杨沟-散坟1-3-A-2
	119.241173
	34.594367
	5G智能球机
	1
	

	24
	西山村-杨沟-散坟1-3-A-3
	119.244704
	34.594079
	5G高清枪机
	1
	

	25
	西山村－大洼－散坟1-4-A-1
	119.244564
	34.591384
	5G智能球机
	1
	

	26
	西山村－大洼－散坟1-4-A-2
	119.244618
	34.590888
	5G智能球机
	1
	

	27
	西山村－大洼－散坟1-4-A-3
	119.243765
	34.591343
	5G高清枪机
	2
	

	28
	西山村－大洼－散坟1-4-A-4
	119.243337
	34.591963
	5G高清枪机
	2
	

	29
	西山村－大洼－散坟1-4-A-5
	119.243032
	34.591524
	5G高清枪机
	2
	

	30
	西山村－大洼－散坟1-4-A-6
	119.242636
	34.592277
	5G智能球机
	1
	

	31
	西山村－大洼－散坟1-4-A-7
	119.242207
	34.591858
	5G高清枪机
	1
	

	32
	西山村－大洼－散坟1-4-A-8
	119.241440 
	34.591577
	5G高清枪机
	1
	

	33
	西山村－大洼－散坟1-4-A-9
	119.241362
	34.592006
	5G高清枪机
	2
	

	34
	西山村－大洼－散坟1-4-A-10
	119.240570 
	34.592191
	5G高清枪机
	1
	

	35
	西山村－大洼－散坟1-4-A-11
	119.239982
	34.592656
	5G高清枪机
	2
	

	36
	西山村－大洼－散坟1-4-A-13
	119.245835
	34.590619
	5G高清枪机
	1
	

	37
	西山村－龙山头－散坟1-5-A
	119.243817
	34.579868
	5G智能球机
	1
	

	38
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-1
	119.243860 
	34.579844
	5G智能球机
	1
	

	39
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-2
	119.248668
	34.579619
	5G高清枪机
	1
	

	40
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-5
	119.243533
	34.579718
	红外热成像球机
	1
	

	41
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-4
	119.243127
	34.580279
	5G高清枪机
	1
	

	42
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-6
	119.243277
	34.579682
	5G高清枪机
	1
	

	43
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-7
	119.242876
	34.579952
	5G智能球机
	1
	

	44
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-8
	119.243137
	34.579648
	5G高清枪机
	1
	

	45
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-9
	119.242847
	34.579304
	5G智能球机
	1
	

	46
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-10
	119.243311
	34.579150 
	5G高清枪机
	1
	

	47
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-11
	119.243770
	34.578774
	5G高清枪机
	1
	

	48
	西山村－龙山头－散坟1-5-A-12
	119.243857
	34.579321
	5G智能球机
	1
	

	49
	丹霞村－潭沟片区-2-5—1A
	119.24371
	34.59704
	5G高清枪机
	1
	

	50
	丹霞村－潭沟片区-2-5—3A
	119.24447
	34.59665
	5G智能球机
	1
	

	51
	丹霞村－潭沟片区-2-5—4A
	119.24396
	34.59731
	5G智能球机
	1
	

	52
	丹霞村－潭沟片区-2-5—6A
	119.24374
	34.59775
	5G智能球机
	1
	

	53
	丹霞村－潭沟片区-2-5—7A
	119.24345
	34.59793
	5G高清枪机
	1
	

	54
	丹霞村－潭沟片区-2-5—9A
	119.24308
	34.59847
	5G智能球机
	1
	

	55
	丹霞村－潭沟片区-2-5—11A
	119.241751
	34.59901
	5G智能球机
	1
	

	56
	丹霞村－潭沟片区-2-5—12A
	119.24128
	34.59921
	红外热成像球机
	1
	

	57
	丹霞村－潭沟片区-2-5—14A
	119.23907
	34.59955
	5G高清枪机
	1
	

	58
	丹霞村－潭沟片区-2-5—16A
	119.24191
	34.59781
	5G智能球机
	1
	

	59
	丹霞村－潭沟片区-2-5—19A
	119.24745
	34.59448
	5G高清枪机
	1
	

	60
	丹霞村－潭沟片区-2-5—21A
	119.24656
	34.59355
	5G智能球机
	1
	

	61
	丹霞村－潭沟片区-2-5—22A
	119.24645
	34.59615
	5G智能球机
	1
	

	62
	丹霞村－潭沟片区-2-5—23A
	119.24621
	34.59746
	5G高清枪机
	1
	

	63
	丹霞村－潭沟片区-2-5—25A
	119.24528
	34.59656
	5G智能球机
	1
	

	64
	丹霞村－潭沟片区-2-5—26A
	119.24471
	34.59801
	5G高清枪机
	1
	

	65
	丹霞村－铁山头-2-2—5A
	119.26051
	34.59625
	5G智能球机
	1
	

	66
	丹霞村－铁山头-2-2—7A
	119.26011
	34.59659
	5G智能球机
	1
	

	67
	丹霞村－铁山头-2-2—8A
	119.25999
	34.59713
	5G智能球机
	1
	

	68
	丹霞村－铁山头-2-2—11A
	119.26024
	34.59733
	5G高清枪机
	1
	

	69
	丹霞村－铁山头-2-2—12A
	119.26055
	34.59679
	5G高清枪机
	1
	

	70
	丹霞村－铁山头-2-2—14A
	119.26105
	34.59621
	5G智能球机
	1
	

	71
	丹霞村－铁山头-2-2—15A
	119.26211
	34.59547
	5G智能球机
	1
	

	72
	丹霞村－铁山头-2-2—18A
	119.26311
	34.59501
	5G智能球机
	1
	

	73
	丹霞村－后山片区-散坟2-3-A-2
	119.253266
	34.600952
	5G智能球机
	1
	

	74
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A
	119.253531
	34.600777
	5G高清枪机
	1
	

	75
	丹霞村－后山片区-散坟2-3-A-5
	119.253472
	34.600453
	5G智能球机
	1
	

	76
	丹霞村－后山片区-散坟2-3-A-7
	119.254001
	34.600322
	5G高清枪机
	1
	

	77
	丹霞村－后山片区-散坟2-3-A-9
	119.254248
	34.599885
	红外热成像球机
	1
	

	78
	丹霞村－后山片区-散坟2-3—11A
	119.254384
	34.599896
	5G智能球机
	1
	

	79
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-13
	119.254371
	34.599541
	5G智能球机
	1
	

	80
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-15
	119.254797
	34.598918
	5G高清枪机
	1
	

	81
	丹霞村－后山片区-散坟2-3—17A
	119.255811
	34.598772
	5G智能球机
	1
	

	82
	丹霞村－后山片区-散坟2-3—19A
	119.256096
	34.59851
	5G高清枪机
	1
	

	83
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-20
	119.25616
	34.598579
	5G智能球机
	1
	

	84
	丹霞村－后山片区－散坟2-3—22A
	119.256605
	34.598285
	5G高清枪机
	1
	

	85
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-23
	119.256509
	34.598165
	5G智能球机
	1
	

	86
	丹霞村－后山片区-散坟2-3—25A
	119.256836
	34.597787
	红外热成像球机
	1
	

	87
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-27
	119.257258
	34.597343
	5G高清枪机
	1
	

	88
	丹霞村－后山片区-散坟2-3—29A
	119.25736
	34.59705
	5G智能球机
	1
	

	89
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-32
	119.258691
	34.59604
	5G高清枪机
	1
	

	90
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-34
	119.258137
	34.595684
	5G高清枪机
	1
	

	91
	丹霞村－后山片区-散坟2-3-A-36
	119.256637
	34.597702
	5G高清枪机
	1
	

	92
	丹霞村－后山片区－散坟2-3-A-37
	119.252747
	34.60436
	5G高清枪机
	1
	

	93
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-2
	119.24496
	34.6042
	5G智能球机
	1
	

	94
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-4
	119.245786
	34.605056
	5G智能球机
	1
	

	95
	丹霞村-大庙-散坟2-4—3A
	119.246191,34.604933
	119.246191,34.604933
	5G智能球机
	1
	

	96
	丹霞村-大庙-散坟2-4—6A
	119.245136,34.606142
	119.245136,34.606142
	5G智能球机
	1
	

	97
	丹霞村-大庙-散坟2-4—8A
	119.245569,34.606368
	119.245569,34.606368
	5G智能球机
	1
	

	98
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-9
	119.245108
	34.606427
	5G高清枪机
	1
	

	99
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-10
	119.246044
	34.603706
	5G智能球机
	1
	

	100
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-12
	119.244562
	34.607273
	5G高清枪机
	1
	

	101
	丹霞村-大庙-散坟2-4—13A
	119.244630,34.607869
	119.244630,34.607869
	5G智能球机
	1
	

	102
	丹霞村－大庙－散坟2-4-A-15
	119.244262
	34.609074
	5G高清枪机
	1
	

	103
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-18
	119.2455
	34.608349
	红外热成像球机
	1
	

	104
	丹霞村-大庙-散坟2-4-A-19
	119.247229
	34.609065
	5G智能球机
	1
	

	105
	林场－浦塘口－散坟数量-A-1
	119.23303
	34.585895
	5G高清枪机
	1
	

	106
	林场－浦塘口－散坟数量-A-2
	119.234165
	34.583906
	5G智能球机
	1
	

	107
	林场-郑庄-A-2
	119.233517
	34.592562
	5G智能球机
	1
	

	108
	林场-郑庄-A-3
	119.233316
	34.591955
	5G智能球机
	1
	

	109
	林场－仙姑顶-散坟A-1
	119.242165 
	34.587702 
	5G高清枪机
	1
	

	110
	林场-郑庄-蓄水箱位置－郑庄f
	119.233594
	34.592621
	5G智能球机
	1
	

	111
	林场-郑庄-祭拜台位置
	
	
	
	
	



三、货物（标的）采购清单
	一、前端监测体系

	序号
	名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业　

	1
	智能警戒摄像机
	137
	台
	工业

	2
	智能全景一体球
	22
	台
	工业

	3
	智慧音柱
	159
	套
	工业

	4
	红外热成像球机
	6
	台
	工业

	5
	5G路由器
	6
	台
	工业

	6
	5G高清枪机
	52
	台
	工业

	7
	5G智能球机
	57
	台
	工业

	8
	气象环境采集监测仪
	3
	套
	工业

	9
	6米立杆及基础
	6
	套
	工业

	10
	4米立杆及基础
	43
	套
	工业

	11
	3米立杆及基础
	216
	套
	工业

	12
	200W太阳能板
	85
	套
	工业

	13
	120W太阳能板
	184
	套
	工业

	14
	系统集成服务
	1
	项
	其他未列明行业

	二、通信传输网络

	1
	VPN 网络及服务1
	159
	条
	信息传输业

	2
	VPN 网络及服务2
	4
	条
	信息传输业

	3
	VPN 网络及服务3
	2
	条
	信息传输业

	4
	5G物联网卡
	115
	张
	信息传输业

	三、后端软硬件系统

	1
	森林防火预警监测平台升级服务
	1
	项
	信息传输业

	2
	视频管理系统扩容
	1
	项
	信息传输业

	3
	AI 视频分析服务器
	3
	台
	工业

	4
	指挥调度控制终端
	5
	台
	工业

	5
	移动指挥终端
	2
	台
	工业

	6
	配置管理平台
	1
	台
	工业

	7
	流媒体服务器
	2
	台
	工业

	8
	存储节点
	1
	台
	工业

	9
	16T硬盘
	48
	块
	工业

	10
	视频防护平台
	1
	台
	工业

	11
	安全监控平台
	1
	台
	工业

	12
	接入交换机
	1
	台
	工业

	13
	机柜
	1
	台
	工业


四、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	一、前端监测体系

	1
	智能警戒摄像机
	1. 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2. 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
3. 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米
4. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
5. 支持 H.264/H.265灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
7. 支持道路监控：支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图，支持绘制车道，车道方向可设，最大可绘制4个车道
8. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
9. 支持精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端
10. 支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件

	2
	智能全景一体球
	1. 全景≥400 万像素，支持≥90° 大视场；细节≥400 万像素，≥25 倍光学变倍；
2. 传感器类型：【全景】1/1.8＂CMOS,【细节】1/2.8＂ CMOS
3. 最低照度：全景彩色≤0.0005Lux (AGC ON），黑白≤0.0001Lux (AGC ON）；细节彩色≤0.005Lux (AGC ON），黑白≤0.001Lux (AGC ON）；
4. 光学变倍：【细节】≥25倍 
5. 补光灯类型：混合光（红外+白光）
6. 补光灯距离：【全景】暖白光≥30米；【细节】暖白光≥50米，红外≥200米
7. 水平范围：【细节】0-360°
8. 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s可选，速度可设；水平预置点速度≥240°/s 
9. 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度0.1°-120°/s可选，速度可设；垂直预置点速度≥200°/s 
10. ▲具有图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
11. 内置扬声器≥1个内置扬声器，有效距离≥20 m
12. 最大功耗≤60 W
13. 工作温湿度≥-30 ℃~65 ℃；湿度≤95%
14. 喇叭温度≥-30 ℃~55 ℃
15. 除雾：支持
16. 防护：IP67；GB/T17626.2/3/4/5/三级标准 

	3
	智慧音柱
	1. 额定功率≥30W
2. 总谐波失真：THD≤10%
3. 灵敏度≥92 db(±3db) 
4. 设备接口≥线路输入接口*1，开关量触发接口*3，USB接口*1 
5. 设备支持≥3路开关量触发播报相关音源，并支持多信号源优先级。
6. 功耗：待机功耗≤0.16W；工作最大功耗≤32W
7. 工作湿度：≤90%（无凝结）

	4
	红外热成像球机
	1. 可见光传感器类型：1/2.5" CMOS
2. 可见光分辨率≥2688 × 1520
3. 可见光焦距：5.55-222 mm，光学变倍≥40倍
4. 可见光视场角≥60.4°(H)36.3°(V)-2.68°(H)1.51°(V)
5. 热成像响应波段≥8~14μm
6. 热成像分辨率≥256 × 192
7. 热成像视场角≥18.1°×13.6° (H × V)
8. 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥830m
9. 测温防火最远报警距离（以0.01平方米为准）：≥17m
10. 伪彩：黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩（总计15种模式） 
11. 最低照度：彩色≤ 0.05 Lux， 黑白≤0.01  Lux @(F1.6，AGC ON)
12. 可见光补光功能：红外，有效距离≥100m，亮度、角度根据场景智能调整
13. 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥4000m
14. 可见光透雾：支持算法透雾 
15. 水平范围：360°连续旋转
16. 水平速度：键控速度：0.1°~200°/s可选，预置点速度：0.1°~200°/s可选
17. 垂直范围：≥-5°~90°
18. 垂直速度：键控速度：0.1°~120°/s可选，  预置点速度：0.1°~120°/s可选
19. 预置点个数≥300个
20. 巡航扫描≥8条，每条可添加≥300个预置点
21. 定位精度≤±0.2° 
22. 视频压缩标准：H.264/H.265/ MPEG4 / MJPEG；H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264
23. 音频压缩标准：G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM/AAC 
24. 报警接口≥4路输入，2路输出
25. 音频接口≥1个音频输入（Line in） ，1个音频输出（Line out） 
26. ▲智能行为分析中可对人、车分别进行检测，并可设置不同颜色进行标注（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
27. 功率：整机静态功耗≈15W  运动功耗≤25W  整机最大峰值功耗≤30W
28. 设备可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签；
29. 防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准
30. 抗风等级：12级（最大33 m/s）

	5
	5G路由器
	1. 5G RedCap插卡无线路由器
2. 千兆多网口双频Wi-Fi高核485/232串口联网

	6
	5G高清枪机
	1. 传感器类型：1/1.8" CMOS
2. 最低照度：彩色≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 
3. 水平视场角：≥88°，垂直视场角：≥44°，对角视场角：107.5° 
4. 普通监控补光距离≥30m，人脸抓拍补光距离≥5m。 
5. 最大图像尺寸≥2560 × 1440
6. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
7. 移动通信类型：5G/4G
8. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、热度图、人数统计，多种智能模式可按需切换
9. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

	7
	5G智能球机
	1. 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 最低照度：彩色≤0.0005 Lux；黑白≤0.0001 Lux ；0 Lux with light 
3. 焦距：≥25倍光学变倍
4. 视场角≥57.3-3.2度（广角-望远） 
5. 补光灯距离：红外照射距离：最远≥200 m，白光照射距离：最远≥30 m
6. 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s速度可设；水平预置点速度≥240°/s
7. 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度≥200°/s 
8. 移动通信类型：5G/4G
9. 支持多种智能资源切换： 全抓拍、道路监控
10. 全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人脸、人体、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
11. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪
12. 支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
13. 采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更加清晰，噪点更小图像更干净

	8
	气象环境采集监测仪
	1. 温度测量范围≥-40℃～+60℃
2. 温度精度≤±0.3℃
3. 湿度测量范围≥0～100% RH
4. 湿度精度≤±3% RH（20%～80% RH 区间）
5. 风速量程≥0～60m/s
6. 风速测量精度≤±(0.3+0.03V) m/s（V 为实测风速）
7. 风向测量范围≥0°～360°
8. 风向测量精度≤±5°
9. 实时采集工作功耗≤1～3W
10. 全天候自动循环采集温湿度、气压、风速风向、雨量等多项气象参数
11. 传感器故障自动识别，异常数值标记剔除，避免无效数据上传
12. 阈值自定义设置：高温、低温、大风、暴雨、颗粒物超标等
13. 防雷设计：电源、通讯端口集成浪涌保护，户外雷雨天气安全使用

	9
	6米立杆及基础
	1. 6米镀锌钢立杆及基础：
2. 国标5MM，直径140变76mm；
3. 配套地笼（对角线240mm，边距170mm折叠地笼）

	10
	4米立杆及基础
	1. 4米镀锌钢立杆及基础：
2. 国标4MM，直径140变76mm；
3. 配套地笼（对角线240mm，边距170mm折叠地笼）

	11
	3米立杆及基础
	1. 3米镀锌钢立杆及基础：
2. 国标4MM，直径140变76mm；
3. 配套地笼（对角线240mm，边距170mm折叠地笼）

	12
	200W太阳能板
	1. 单晶太阳能板工作电流：5.4A；开路电压：21.5V；短路电流：5.8A；
2. 发电功率：200W（峰值224瓦）
3. 光伏最高输入电压50V保护，停止充电。低于45V恢复；                                                                    内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护（可设置），均为自恢复型；
4. 电池参数：12V 100AH ；
5. 双MOS防倒灌电路，超低发热量；
6. 具备锂电池激活功能；
7. 电池内含智能保护板，具有短路保护，过充保护，过放保护，过流保护，温度保护等功能。

	13
	120W太阳能板
	1. 工作温度：-40℃—85℃；工作电压：18V；
2. 工作电流：5.4A；开路电压：21.5V；短路电流：5.8A；
3. 发电功率：120瓦
4. 光伏最高输入电压 50V保护，停止充电。低于45V恢复；                                                                    内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护（可设置），均为自恢复型；
5. 双MOS防倒灌电路，超低发热量；
6. 具备锂电池激活功能；
7. 电池参数：12V60AH ；
8. 内含智能保护板，具有短路保护，过充保护，过放保护，过流保护，温度保护等功能
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	系统集成服务
	设备调试及服务期内维保服务

	二、通信传输网络

	1
	VPN 网络及服务1
	带宽不低于20M，1年服务期

	2
	VPN 网络及服务2
	带宽不低于100M，1年服务期

	3
	VPN 网络及服务3
	带宽不低于2000M，1年服务期

	4
	5G物联网卡
	5G网络传输流量池，单卡900G/月，一年服务期

	三、后端硬件系统

	1
	森林防火预警监测平台系统升级
	（1）综合态势监测中心
1. 综合态势平台：依托 GIS 地图汇聚多部门防火数据，统一展示地理、资源、告警等信息，构建森林防火可视化指挥底座。
2. 视频监控管理：统一接入各类视频及无人机流，实现预览回放云台控制，火情时自动调阅监控画面支撑现场研判。
3. 环境数据采集：物联网传感器采集温湿度、风速、降雨等环境数据，可动态调整采集频次，为火险研判提供数据支撑。
4. 火险热力图：基于 GIS 融合气象、历史火情生成全域火险热力图，直观展示风险等级，辅助巡护力量科学部署。
5. 设备状态监测：集中监测摄像头、气象站、无人机等设备运行指标，异常自动告警联动工单，保障感知体系稳定可靠。
6. 实时态势展示：指挥驾驶舱大屏可视化展示火险、告警、人员车流、设备、应急资源，提升全域风险研判响应效率。
7. 舆情监测：采集互联网林区舆情，识别露营、野外用火等风险信息预警，实现线上舆情与线下防火管理联动。
（2）火险智能预警
1. AI 火焰识别：采用视觉 AI 算法识别明火，抑制反光、夕阳等干扰源，降低误报，实现全天候火情智能监测。
2. 人员识别：AI 视频识别进山、祭祀等人员并分类统计，标记重点人员关联轨迹，支撑人员管控与事后追溯。
3. 车辆识别：检测采集进出林区车辆信息，依据管控规则识别告警违规车辆，为封山、交通管控提供依据。
4. 智能误报过滤：多维度 AI 过滤云彩、反光、扬尘等干扰，经二次复核校验，减少无效告警，减轻人工核验压力。
5. 自动预警推送：分级分类设置预警规则，通过短信向各级责任人推送告警，实现早发现、早预警、早响应。
6. 特定人员识别：建立人员黑白名单，跟踪特定人员进出与活动轨迹，触发规则即告警，服务风险管控及溯源。
（3）火情报警与定位
1. 火情报警：AI 检测疑似火情自动生成报警记录，纳入平台处置流程，支持确认、误报标记、升级，实现报警全生命周期管理。
2. 告警弹窗：火情发生时大屏与 PC 端弹出高亮告警窗口，展示火点图文信息，提供确认、派发、误报快捷操作。
3. 消息推送：通过短信推送火情信息给相关责任人，附带位置图片与处置提示，形成报警‑接收‑处置信息闭环。
4. 火点定位：结合云台标定、GIS、多源定位技术完成火点空间定位并地图标注，为现场人员赶赴现场提供位置依据。
5. 视频联动：火情触发自动调取周边多路监控，条件允许调度无人机复核，构建地面 + 空中协同监测模式。
6. 抓拍图片：疑似火情自动抓拍存储关键帧图片，关联事件信息，用于现场核验、火情处置与档案归档。
7. 声光报警：在坟区、卡口等重点区域联动声光设备，对现场违规用火进行语音警示，及时干预火险隐患。
8. 无人机复核：火情发生后生成无人机复核任务，调度设备回传可见光、红外数据，支撑火点确认与扑救指挥。
（4） 客流车流与重点区域防控
1. 客流统计：卡口 AI 统计林区进出人员，多维度分析客流，高峰时段输出客流分布，支撑限流分流与巡护部署。
2. 车流统计：识别统计进出车辆信息，分析车流趋势，告警禁行区违规车辆，服务交通疏导与应急通道保障。
3. 重点区域管理：对坟区、露营区等高危区域设置电子围栏，划分风险等级，配置差异化监测巡护管控策略。
4. 祭扫专项管理：针对清明、冬至等祭扫时段启用专项防控，AI 识别祭祀明火告警，联动声光提醒与网格员巡查。
5. 防火期管理：可自定义防火期时段，系统自动切换监测、预警、巡护策略，关联值班预案物资并平台提示。
6. 封山管理：火险达阈值可启动封山管控，多渠道发布禁令，AI 识别告警违规人车，同步调整巡护值守方案。
7. 巡查任务下发：结合火险、节假日、风险区域自动生成巡查任务推送移动端，支持跟踪、超时提醒、完成统计。
（5）网格巡护管理
1. 网格管理：按防火要素划分责任网格，GIS 支持网格编辑导入导出，依据季节火险动态调整，落实精细化防火责任。
2. 护林员管理：建立护林员电子档案，移动端实时定位，统计巡护里程签到，配置权限支撑调度与绩效考核。
3. 巡护任务管理：配置标准化巡护模板，系统自动生成周期或临时任务，全程跟踪进度，对逾期任务自动提醒。
4. 巡护签到：护林员支持多方式点位签到，弱网可离线签到，联网后同步数据，实现巡护过程可记录可核验。
5. 隐患上报：护林员移动端上报各类防火隐患并附图文，系统按网格自动分派，实现隐患上报‑处置‑整改‑验收闭环。
（6） 数据分析与辅助决策
1. 火险分析：整合历史火情、气象、植被数据研判火险规律，识别高风险时段区域，推动森林防火由被动处置转为主动预防。
2. 火势推演：综合火点、气象、地形植被构建蔓延模型，模拟火灾发展态势，GIS 可视化输出结果辅助应急处置决策。
3. 数据统计：对火情、巡护、隐患、人车、设备等业务做多维度统计，支持条件筛选、图表可视化及统计结果导出。
4. 趋势分析：基于时序数据对火险、人车流量、气象指标做周期同比环比分析，辅助火险预测，支撑防控策略优化。
5. 专题报表：围绕火险评估、巡护考核等自动生成专题报表，支持导出归档，满足日常管理、专项检查、向上报送需求。
6. 数据看板：可配置多角色数据看板，展示核心防火指标，适配大屏、PC、移动端，实现防火关键数据集中展示。
7. 辅助决策：火情发生后整合多源信息输出扑救力量、物资、水源、疏散路线等建议，支持人工调整辅助制定处置方案。
8. AI 数字人问答库：搭建森林防火数字人知识库，面向各级人员提供业务智能问答检索，提升知识服务与辅助决策效率。
（7）应急指挥调度
1. 火情处置：建立火情全流程处置机制，电子工单记录各环节，关联视频、位置、气象，实现处置过程跟踪与全程留痕。
2. 任务派发：火情确认后向各类应急力量派发扑救、疏散、警戒任务，附带位置导航，明确优先级时限，做到责任到人。
3. 人员调度：展示应急人员位置与任务状态，筛选就近可调度人员测算抵达时间，辅助人员编组与就近力量调配。
4. 资源调度：建立应急资源数据库，GIS 展示物资装备状态，火情自动匹配周边资源，辅助指挥人员快速完成资源调配。
5. 指挥调度记录：完整记录会商、指令、调度、反馈信息形成处置时间轴，支持回放查询，服务复盘追溯与应急培训。
6. 调度会议室：实现会议室预约、冲突检测、使用记录管理，支撑火情应急会商，提升跨部门协同指挥效率。
（8）火情档案管理
1. 火情档案：每起火情建立 “一案一档” 电子档案，汇集事件基础、报警、处置、损失等多源数据，支持人工补充完善。
2. 事件归档：处置结束后自动汇聚事件全部图文音视频资料，按时间轴整理归档，实现火情资料完整规范可追溯。
3. 档案查询：提供多条件组合及关键词模糊检索，快速调取历史火情档案，提升档案查阅与业务分析工作效率。
4. 统计归档：按月 / 季 / 年开展火情统计分析，生成标准化报告归档，支撑工作总结、专项检查及防火长期规划编制。
5. 历史追溯：搭建全域火情时间轴，可筛选查看历史火情及同期业务数据，分析风险规律为防火策略优化提供依据。

	2
	视频管理系统扩容
	监控点位接入管理及转发能力扩容

	3
	AI 视频分析服务器
	1. 处理器：总核数不低于72核@1.6GHz
2. ▲CNN类模型的芯片利用率不低于70%；（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
3. 运算精度：支持INT8、INT16、FP32
4. AI算力总峰值算力不低于：48TOPS@INT8支持H.264、H.265
5. 支持4K/1080P/720P/D1/CIF
6. 支持不低于128路1080P@25fps视频流分析
7. ▲对烟雾、火焰进行识别和告警检出率≥97%，准确率≥97%（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
8. 对进入和离开人数进行统计和告警检出率≥99%，准确率≥99%
9. 支持人脸白名单、黑名单、陌生人进行告警，对车牌进行识别和告警
10. 支持对关联的摄像头状态、算法分析任务状态进行统一监控，并可根据状态对摄像头进行查询。
11. ▲支持集群化管理，可对集群内的AI计算服务节点的状态监控、调度与管理（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
12. 支持对计算服务节点的WEB端远程控制，包括视频接入、算法下发、设备重启等操作。
13. 支持RTSP、RTMP、GB/T28181等视频协议。
14. 支持单路视频开启全部算法
15. 支持实时视频流分析，支持配置算法阈值、ROI（检测区域）、抽帧频率、推送分析间隔；支持配置文件的快速导入导出。
16. 支持图片分析，支持API调用对接模式；支持上传本地图片查看分析结果；
17. 支持算法分析演示功能，通过在视频中叠加检测框，对异常行为进行实时跟踪；支持演示视频流转发功能。
18. 支持算法联动分析，将一级算法的结果作为输入，进行二次分析后输出，可支持视频+图片联动分析、图片+图片联动分析。
19. 支持相似度阈值配置，对报警对象进行过滤。
20. 支持报警片段录制。
21. 支持在线、离线算法商店，通过算法商店快速进行算法上传、安装和卸载；支持算法种类根据项目需求自行添加

	4
	指挥调度控制终端
	1. 显示屏幕：整机屏幕尺寸≥23.8 英寸；
2. 处理器：CPU主频不低于2.6 GHz；
3. 内存：≥16GB DDR5；
4. 存储：≥1TB SSD 固态硬盘；
5. 外设配件：配套提供指挥耳麦 1 套。
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	移动指挥终端
	1. 处理器：搭载八核处理器，CPU主频配置不低于2.40GHz；
2.运行内存（RAM）：≥12GB；
3.机身存储（ROM）：≥256GB
4.高刷2.8K超清全面屏，Wi-Fi版

	6
	配置管理平台
	1. CPU：配置2颗国产CUP，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
2. 内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；

	7
	流媒体服务器
	3. CPU：单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥16线程
4. 内存：配置≥32G DDR4，最大支持4根内存插槽；
5. 硬盘：2块480G 2.5寸 SSD硬盘；最大支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘；板载最大可选支持1个 M.2硬盘；
6. 阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1），最大支持2块SATA硬盘接入；硬盘扩容需新增阵列卡或直连主板；
7. PCIE扩展：最大支持4个PCIe4.0x16PCIE插槽；slot1、3为PCIe4.0 x8信号，slot2、4为PCIe4.0 x4信号；
8. 网口：配置2个千兆电口，1个IPMI管理口；
9. 其他接口≥前置2个USB2.0接口，后置4个USB3.2接口，1个后置VGA显示接口，1个COM串口（RS232），一组3音频口（麦克风、输入、输出）；
10. 电源：标配550W CRPS 1+1冗余电源；
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	存储节点
	1. 处理器：不低于八核处理器，CPU主频配置不低于1.2GHz
2. 系统内存≥8GB
3. 磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
4. 网络接口：≥3个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理口
5. 整机电源≥1200W，1+1冗余电源
6. 其他接口≥1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）
7. 视频性能：最大支持接入≥550路
8. 图片性能：最大支持≥50张/S（单张图片500KB）
9. 回放性能：最大支持≥55路2Mbps
10. 事件录像：最大支持≥200路2Mbps
11. 支持视频流直写、图片直写
12. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
13. 运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务，通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池；
14. 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
15. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
16. 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
17. 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
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	16T硬盘
	1. 3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2. 传输速率≥269 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
3. MTBF≥2,500,000小时
4. 平均读写功率（W）：≥6.4W
5. 缓存≥512MB
6. 标称容量：16TB
7. 刻录技术：CMR
8. 接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s
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	视频防护平台
	1. CPU、操作系统须为国产化；
2. 配置≥16G内存，2T机械硬盘；
3. 整机网络层吞吐量不小于30Gbps，整机TCP并发不小于1100W，默认开通审计中心功能；
4. 默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）
5. 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，便于用户更好地管理安全策略。
6. 支持IPv4/IPv6地址转换功能，包括NAT64、NAT46、DNS64功能，支持在nat64下ALG（SIP、RTSP、FTP）。
7. 具有非形式化产品安全策略模型与功能规格说明能力。
8. 产品采用先进的数据流属性向量列表对比技术，实现点对点流量精确识别。
9. ▲支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，可以自定义抓包参数配置，包括最大包长、报文数量、抓包时间及采集率等基本参数；支持根据协议、源IP、目的IP、端口参数进行数据报文过滤。（提供具备 CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10. ▲产品具有防雷击功能，提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	11
	安全监控平台
	1. CPU、操作系统须为国产化；
2. 配置≥内存16G，硬盘空间≥128G SSD+4TB，提供≥60个审计对象授权，授权可扩展；
3. 日志采集处理均值不小于8000EPS。
4. 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。
5. ▲支持SNMP、Syslog、ODBC/JDBC、文件/文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS等多种方式完成日志收集功能。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6. 系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组、分域的统一维护。
7. 采用先进的设备状态监测技术对网络资产进行安全监控；
8. 系统必须具有日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；
9. 支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑调整；
10. ▲支持日志数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天、使用容量告警、剩余容量告警、删除方式等设置。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
11. ▲支持源IP与目的IP分布走向，支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程，支持多维分析。（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
1. 支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力，关联规则支持规则嵌套和引用，支持多规则联合。

	12
	接入交换机
	1. 接口数量：24个10/100/1000自适应以太网口，2个千兆SFP接口
2. 背板带宽：≥336Gbps包转发率≥96Mpps

	13
	机柜
	600*1000*2055，含PDU





五、商务条款
1.本项目包含的各项内容均需上门服务，成交后不允许分包或转包。
2.验收：按招标文件要求，先对采购货物（标的）的产品进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人然后按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。
3.交货期、交货方式及交货地点与免费运维期
3.1 交货期：合同签订后，60日历天内完成安装调试并验收合格。
3.2 交货方式：项目需求单位指定位置安装验收。
3.3 交货地点：项目需求单位指定地点。
3.4 运维期：1年。运维期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在投标报价中，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。超过运维期的损坏，终身维修，维修时只收部件成本费 。
4.付款方式：
合同签订后，供应商提交银行或专业担保机构出具的等额预付款保函（保函有效期覆盖至设备到货阶段），并提供对应金额合法有效发票。采购人收到全部资料并审核无误后 10 个工作日内，支付合同总价 30% 作为预付款。项目所需全部硬件设备到货进场，经采购人清点核验、确认无误后，支付至合同价款总额 50%（含前期已付预付款）；所有设备安装调试完成并通过验收后，一次性付清剩余合同款项。各阶段付款前，供应商均应按规定开具合法有效发票，发票资料不齐或不符合要求的，付款时间顺延，采购人不承担逾期付款责任。  
5.履约保证金：乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金
6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。
7.报价要求：报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
8.投标人须接入整合现有76路监控点位，对接涉及的设备升级改造、服务期内流量卡费用需投标人自行评估，并包含在投标报价中，招标人不再另行支付。
9.服务标准
（1）《森林防火应急指挥系统建设规范》（DB32/T 3435-2018）；
（2）《森林防火视频监控图像联网技术规范》（LY/T 2582-2016）
（3）《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）；
上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
六、其他
1. 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
2.培训要求
（1）提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。
（2）应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员）可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数分批进行，以保证培训质量。
3.人员配备要求
（1）本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名。负责所有设备安装、网络调试，运维期内售后服务等工作，同时配合采购人做好验收工作。
（2）项目负责人：在整个项目实施全过程中，项目负责人负责与采购人沟通、把控项目进度及组织项目整体工作。项目负责人要全流程跟进项目，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
项目团队成员：负责本项目相关的调研、设计、部署及实施过程中的各项事宜。能够解决部署中的技术问题，不断推动预警系统升级和流程优化，保障系统稳定性和可靠性。
在项目建设期内，项目组团队需协助采购人完成与相关单位的事项梳理、数据、对接和沟通协调等工作。
4. 保密与涉密信息管理
（1）中标人对项目实施过程中接触、获取的采购人业务数据、监控视频、火情信息、地理信息、林区敏感点位、内部业务资料等全部涉密及内部敏感信息负有保密义务，未经采购人书面许可，不得向任何第三方泄露、复制、传播、转借，不得用于本项目以外的任何用途。
（2）中标人应建立保密管理制度，对参与本项目的全部工作人员开展保密教育，签订保密协议；项目相关数据、资料不得私自拷贝、带出工作环境，项目结束后应按采购人要求销毁或交还全部涉密、敏感资料及副本，不得私自留存。
[bookmark: _Toc25553][bookmark: _Toc3179][bookmark: _Toc120614281]实质性条款响应项
	序号
	实质性响应条款

	1
	AI 视频分析服务器；支持不低于128路1080P@25fps视频流分析

	2
	交货期：合同签订后，60日历天内完成安装调试并验收合格

	3
	运维期：1年。运维期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在投标报价中，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。超过运维期的损坏，终身维修，维修时只收部件成本费 。

	4
	付款方式：合同签订后，供应商提交银行或专业担保机构出具的等额预付款保函（保函有效期覆盖至设备到货阶段），并提供对应金额合法有效发票。采购人收到全部资料并审核无误后 10 个工作日内，支付合同总价 30% 作为预付款。项目所需全部硬件设备到货进场，经采购人清点核验、确认无误后，支付至合同价款总额 50%（含前期已付预付款）；所有设备安装调试完成并通过验收后，一次性付清剩余合同款项。各阶段付款前，供应商均应按规定开具合法有效发票，发票资料不齐或不符合要求的，付款时间顺延，采购人不承担逾期付款责任。

	5
	履约保证金：乙方交纳合同金额的 10%作为本合同的履约保证金

	6
	投标人须接入整合现有76路监控点位，对接涉及的设备升级改造、服务期内流量卡费用需投标人自行评估，并包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

	7
	本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名。负责所有设备安装、网络调试，运维期内售后服务等工作，同时配合采购人做好验收工作。











第五章  评标方法与评标标准

[bookmark: _Toc22270]一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc16142]二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务技术分。
[bookmark: _Toc12984]综合评分法
1.价格分：30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分（70分）
	评审类型
	评分标准

	技术指标
（20分）
	技术响应评审基准分20分，招标文件标注▲的要求，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视为负偏离（证明需标注、明示，便于专家查找）。

	人员资质
（8分）
	1.项目负责人具有电子信息工程专业高级工程师、网络工程师（高级）、软件工程师（高级）、高级智能化系统集成项目经理、系统分析师、售后服务管理师，每提供一个得2分，最高得4分。
2.项目组成员（不含项目负责人）具有计算机、电子、通信等专业中级及以上职称证书的，每提供一个得1分，一人多证不重复得分，本项最多4分。
注：投标文件中提供项目团队名单，附相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2026年6月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等材料，如退休人员，需提供退休证及和供应商签订的返聘合同等材料；

	项目实施保障
（8分）
	1.投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分；
2.投标人或核心产品制造商具有有效的环境管理体系认证证书的得2分；
3.投标人具有有效的信息系统业务安全服务资质认证证书的得2分；
4.投标人具有有效的信息系统安全运维服务认证证书的得1分；
5.投标人具有有效的ITSS信息技术服务标准符合性证书的得1分；注：提供以上相关证书扫描件。

	类似业绩
（4分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。
注：1、类似项目：前端视频监测设备建设或后端监控平台软件建设等；
2.投标文件中提供完整合同扫描件并加盖投标人公章，合同中须体现主要标的信息，（时间以合同签订时间为准），未提供、提供内容不清晰或与要求不符的不得分。

	技术方案
（12分）
	投标文件提供项目技术方案，方案必须覆盖前端监测体系、通信传输网络等主要内容，包含但不限于点位选择、监控方向设置、供电配套规划、传输链路规划、AI 智能应用设计、安全保密设计：
方案完整详实，完整覆盖前端监测体系、通信传输网络模块；点位选择充分结合本项目进出山道路、坟区祭拜台、护林房、蓄水箱等高风险业务场景、招标文件给定点位坐标、现有存量监控设备现状，区分新增布点与利旧点位，充分考虑地形遮挡、制高点选取；监控方向设置结合山林地形、山体树木遮挡、逆光强光规避、烟火/人车 AI 算法识别需求做针对性角度、预置巡航点位设计；对供电配套规划、传输链路规划、AI 智能应用设计、安全保密设计均有对应深度阐述；设备选型匹配清单参数、网络架构合理，响应全部业务需求，落实与省市森林防火平台无缝级联要求；整体内容贴合云台山景区项目实际，逻辑清晰，技术路径明确，针对性强，落地可实施性高，得12分；
方案较完整，完整覆盖前端监测体系、通信传输网络模块；包含点位选择、监控方向设置内容，点位、监控方向有对应分析；对供电配套、传输链路有基础描述；能够响应项目主要建设需求，设备、网络主要技术路径清晰，具备可实施性；但部分内容深度基本满足，得9分；
方案一般，基本覆盖前端监测体系、通信传输网络模块；包含点位选择、监控方向设置内容，点位、监控方向有对应分析；对供电配套、传输链路有基础描述；基本响应项目主要建设需求，设备、网络主要技术路径清晰，可实施性较弱，部分内容深度不足，得6分；
方案仅覆盖前端监测体系、通信传输网络部分模块；点位选择、监控方向设置仅简单文字描述，缺少结合云台山景区现场场景分析；供电、传输、AI 应用、安全保密大部分要素未展开说明；整体内容深度一般，技术描述宽泛，项目针对性较弱，得3分；
未见阐述不得分。

	平台升级方案
（10分）
	投标人应结合本项目业务需求，在技术方案中提供对软件平台升级的理解说明，包含但不限于：平台功能模块逻辑流程图、业务数据流图、页面功能示意图/示例截图、接口交互设计说明、数据模型设计方案等。等内容：
方案内容全面合理，能够完整对应本项目软件升级各项业务功能，清晰体现平台业务流转、数据交互，业务逻辑理解深刻的得10分；
方案内容比较完整，能够基本对应本项目软件升级各项业务功能，基本体现平台业务流转、数据交互，业务逻辑理解深刻的得8分；
方案内容一般，本项目软件升级各项业务功能缺项，体现平台业务流转、数据交互，业务逻辑理解不足的得6分；
方案内容有缺项，相关截图、示意图与本项目软件升级各项业务功能不相关、无法体现对软件平台理解的得4分；
未见阐述不得分。

	实施方案
（4分）
	投标文件提供项目实施方案，方案包括但不限于进度安排、安全保证措施、环境保护措施、应急处置措施、现场管理措施等内容：
方案内容全面完整，进度安排科学合理、安全保障措施完善、应急处置措施切实可行的得4分；
方案内容比较完整，进度安排科学比较合理、安全保障措施比较完善、应急处置措施比较可行的得2分；
方案内容有缺项，进度安排科学合理性一般、安全保障措施完善程度一般、应急处置措施可行性一般的得1分；
未见阐述不得分。

	售后服务方案
（4分）
	根据投标人所提供的售后服务方案，包括但不限于货物质保范围、质保期限、售后响应时间、售后服务保障方案、应急保障方案等内容进行综合评分。
质保范围全面、售后响应快速、售后服务保障方案可行性强、应急保障方案全面，得4分；
质保范围较为全面、售后响应较快速、售后服务保障方案可行性较强、应急保障方案较为全面，得2分；
质保范围一般、售后响应速度较慢、售后服务保障方案可行性较弱、应急保障方案欠缺，得1分；
未见阐述不得分。




[bookmark: _Toc28528][bookmark: _Toc12880]





















第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]



[bookmark: _Toc7998]投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               










[bookmark: _Toc3651][bookmark: _Toc120614284]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

[bookmark: _Toc13188]二、上一年度的财务状况报告
投标人成立不满一年不需提供

[bookmark: _Toc9035]三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



[bookmark: _Toc1923]四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

[bookmark: _Toc31456]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc20654]六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


[bookmark: _Toc20416]七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


[bookmark: _Toc24707]八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
[bookmark: _Toc5633]九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年   月   日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位
兹证明，
姓名：                  性别：                  
年龄：                  职务：                  
系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：   年   月   日




















[bookmark: _Toc18727]十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-320793-JSDZ-G2026-0077_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.一旦我方中标，我方承诺中标后绝不存在转包行为。
8.我方承诺本项目所投产品均非进口产品。
9.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Toc21514]十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
[bookmark: _Toc10445]中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
             企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
[bookmark: _GoBack]财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
            日  期：___年____月____日 

















[bookmark: _Toc25321]十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：分包号）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。


[bookmark: _Toc344]十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1.“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2.以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3.请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4.投标分项报价表应按照货物标的采购清单填写，不得增减项目清单内容。行数或事项不够，可自行增加。









[bookmark: _Toc7671]十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






















[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc1481]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]




















[bookmark: _Toc25843]十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















[bookmark: _Toc21638]十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日















[bookmark: _Toc11208]十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日


[bookmark: _Toc3200]二十、关于符合本国产品标准的声明函	
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 



_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




质疑函范本
[bookmark: _Toc28045]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
[bookmark: _Toc23732]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
[bookmark: _Toc17543]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc26790]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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