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[bookmark: _Toc2710][bookmark: _Toc21984][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc19039][bookmark: _Toc19013]第一章 招标书
南京润知招标代理有限公司受江苏省交通运输厅公路事业发展中心的委托，拟对该单位委托的国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名参加，并提请注意以下事项：
[bookmark: _Toc23481][bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc16105]一、招标主要内容
	序号
	项目
	具体内容

	1
	项目名称
	国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	采购编号
	JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013

	4
	采购代理机构
	南京润知招标代理有限公司
项目负责人：沈雅	
电话：025-57046360

	5
	采购人
	江苏省交通运输厅公路事业发展中心
联系人：陈昕
电话：025-84211922

	6
	采购预算
	★预算金额：人民币2620万元（最高限价：2530万元）本项目分为9个采购包：
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包1：装配式轻质桥、冲锋舟采购，人民币50万元（最高限价50万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包2：吹雪车采购，人民币314万元（最高限价300万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包3：重载无人机采购，人民币20万元（最高限价20万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包4：排水车采购，人民币510万元（最高限价500万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包5：应急通信车、卫星电话采购，人民币370万元（最高限价370万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包6：土方设备采购，人民币576万元（最高限价560万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包7：起重设备采购，人民币365万元（最高限价360万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包8：应急照明发电车采购，人民币340万元（最高限价300万元）
★国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购包9：应急物资采购，人民币75万元（最高限价70万元）

	7
	采购标的所属行业
	工业

	8
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	9
	招标文件获取
	时间：自招标公告发布之日起至2026年9月17日17:00 。
方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 
售价：0.00元 

	10
	现场勘察及答疑
	本项目不组织集中勘察及答疑

	11
	投标
	接收投标文件截止时间：2026年10月9日9:30
投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统

	12
	开标
	时间：2026年10月9日9:30
[bookmark: _Toc31918]地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc32539]本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

	13
	投标文件有效期
	投标截止时间后九十天

	14
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标


[bookmark: _Toc29016][bookmark: _Toc4071][bookmark: _Toc25354]二、投标供应商资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或者上一年度的财务审计报告）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明，格式见附件）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见附件）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第一章评标办法。
3.本项目的特定资格要求：
本项目无特定资格要求。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
[bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc24413][bookmark: _Toc18624]三、评标办法
[bookmark: _Toc444852399]本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按“第一章 评分标准中3.1-3.6项”得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐各分包综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排名第二、第三的分别为第二中标候选人、第三中标候选人。同一供应商允许兼中多个分包。具体评分办法如下：
评分标准（采购包1）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣2分；
其他负偏离每项扣1分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	6.1投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目装配式轻质桥的业绩，每提供1个得1分，最多得2分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	2

	
	
	6.2投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目冲锋舟的业绩，每提供1个得1分，最多得1分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	1

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包2）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣2分；
其他负偏离每项扣1分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标需提供相应证明文件扫描件，采购需求中未要求提供证明材料的打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件，并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目吹雪车或除雪车（吹雪动力装置须为航空发动机）的业绩，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包3）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣3分；
其他负偏离每项扣1分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目无人机的业绩，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包4）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣1分；
其他负偏离每项扣0.5分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标需提供相应证明文件扫描件，采购需求中未要求提供证明材料的打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件，并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目的业绩，业绩须包含垂直供排水抢险车、大流量排水抢险车（皮卡式）、大流量排水抢险车（子母式）中至少一项，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包5）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣1分；
其他负偏离每项扣0.05分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标需提供相应证明文件扫描件，采购需求中未要求提供证明材料的打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件，并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺
（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目的业绩，业绩至少包含指挥车，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包6）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣1分；
其他负偏离每项扣0.5分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目业绩，业绩须包含挖掘机、装载机或推土机中至少一项，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包7）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣3分；
其他负偏离每项扣0.5分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标需提供相应证明文件扫描件，采购需求中未要求提供证明材料的打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件，并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺
（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目业绩，业绩须包含全地面起重机、随车起重运输车中至少一项，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包8）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣3分，扣完为止；
其他负偏离每项扣1分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标需提供相应证明文件扫描件，采购需求中未要求提供证明材料的打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件，并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于设备供货、安装调试、进度计划、验收方案）进行评分。
（1）本项包括设备供货、安装调试、进度计划、验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的备品备件方案（包括但不限于在质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格）进行评分。
（1）本项包括质保期内可提供的易损件、备件数量和质保期外的价格2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的备品备件方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案科学、合理；
②质保期内提供的易损件、备件种类齐全；
③质保期内提供的易损件、备件数量充足；
④质保期外易损件、备件价格合理。
	6

	4
	质保服务
（2分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	5
	服务承诺
（2分）
	投标人根据采购人要求提供现场技术支持，接到故障通知后，应安排具备相应设备维修资质的技术人员抵达国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心，开展故障排查、部件修理或设备更换工作，承诺4小时内（含4小时）到达现场的，得2分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	2

	6
	业绩
（3分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目电源车业绩，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	3

	7
	节能环保
（2分）
	7.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	7.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


评分标准（采购包9）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术响应程度
（25分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；
打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
打▲号指标为重要指标，如有负偏离每项扣1分；
其他负偏离每项扣0.1分；
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。
（采购需求中要求提供证明材料的指标，需提供相应证明文件扫描件，打“★”和“▲”号指标需提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书）扫描件并加盖投标人公章，并在投标文件《技术要求偏离表》备注栏标注相应证明文件页码，投标人未按要求提供或者提供证明材料无法辨识，均视为负偏离）
	25

	3
	服务方案
（36分）
	3.1评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目管理方案、项目组人员配备、进度计划、交付及验收方案）进行评分。
（1）本项包括项目管理方案、项目组人员配备、进度计划、交付及验收方案4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目实施方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.2评委根据投标人提供的项目配送服务方案（包括但不限于配合协调方案、配送日程确定方式、配送方式、配送时效）进行评分。
（1）本项包括配合协调方案、配送日程确定方式、配送方式、配送时效4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的项目配送服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.3评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施）进行评分。
（1）本项包括售后服务内容、故障解决方案（包含响应时间、响应方式）、专业技术人员保障、质保期外具体服务措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的售后服务方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案详细，服务流程及内容完整具体；
②响应时间和方式满足项目需求；
③措施完整充分；
④方案具有可操作性。
	6

	
	
	3.4评委根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训课程、培训时间、培训人员）进行评分。
（1）本项包括培训内容、培训课程、培训时间、培训人员4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的技术培训方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.5评委根据投标人提供的质量管理方案（包括但不限于质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施）进行评分。
（1）本项包括质量目标、质量保障工作流程、质量管理制度、质量控制措施4个评审要点，每包含1个要点得0.5分，最多得2分。
（2）在投标人提供的质量管理方案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	
	
	3.6评委根据投标人提供的突发事件应急预案（包括但不限于突发事件防范措施、应急能力）进行评分。
（1）本项包括突发事件防范措施、应急能力2个评审要点，每包含1个要点得1分，最多得2分。
（2）在投标人提供的突发事件应急预案评审要点齐全的基础上，以下每满足1点得1分，最多得4分：
①方案完整具体；
②方案科学、合理；
③方案具有可操作性；
④方案具有针对性。
	6

	4
	质保服务
（1分）
	投标人承诺提供质保期不少于2年，在此基础上，增加1年得1分。
（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）
	1

	5
	业绩
（6分）
	投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似本项目应急物资业绩，业绩至少包含融雪剂，每提供1个得2分，最多得6分。
（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能反映相关信息，同一业主单位的业绩不重复计分，未按要求提供不得分）
	6

	6
	节能环保
（2分）
	6.1节能产品
所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书扫描件的，得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	
	
	6.2环境标志产品
所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供1个国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。
（提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	1

	合计
	100


注：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
④本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
⑤当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc8875][bookmark: _Toc22990][bookmark: _Toc31767]四、关于现场演示
无。
[bookmark: _Toc3356][bookmark: _Toc19784][bookmark: _Toc7550]五、现场勘察及答疑
本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc22823][bookmark: _Toc18819]六、投标文件的递交
6.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。
6.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。
6.3 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc5018][bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc31200]七、参加采购活动的费用
7.1 本项目预算金额包含代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费。具体代理服务费金额根据项目中标金额，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协［2024］20号）确定的标准进行测算，项目有分包的以整个项目中标金额计算代理服务费，各分包支付金额根据分包中标金额按比例计算。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。
7.2 招标人开户行信息
单位名称：南京润知招标代理有限公司
开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行
账    号：480664977375
[bookmark: _Toc21592][bookmark: _Toc29974][bookmark: _Toc3696]八、其他相关说明
[bookmark: hetongEnd][bookmark: _Toc527711749][bookmark: _Toc483408066][bookmark: _Toc507509602][bookmark: _Toc510171347]8.1 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。
JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013                                    南京润知招标代理有限公司
8.2 有关本项目的更正公告敬请关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/），也可以与我司联系，联系电话：025-57046360。
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[bookmark: _Toc20496][bookmark: _Toc28019][bookmark: _Toc12221][bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc4682]第二章 投标人须知
一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
1.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
2、定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（5）中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
3.2 节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3 进口产品政策
（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.4采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7、联合投标
7.1 本项目不接受联合体投标。
8、投标费用
8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。
8.2 本次招标代理机构收取招标代理服务费，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求偏离表》和《技术要求偏离表》《资格证明文件》等处逐条标明满足与否。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“△”项目不得有缺失或无效。
（1）△投标函（投标申请及声明）；
（2）△法定代表人授权委托书及受托人的身份证扫描件；
（3）△第一章招标书中 二、投标供应商资质要求规定的资格条件证明文件；
（4）△无禁止情形声明函；
（5）△《商务要求偏离表》；
（6）合同条款；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术要求偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明、技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“△”项目不得有缺失或无效：
（1）△货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）△《技术要求偏离表》；
（3）△《供货一览表》；（格式自拟）
（4）△《核心产品一览表》；（如有核心产品）
（5）验收标准；
（6）项目集成（实施）方案；
（7）服务承诺；
（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物和服务仅接受一个价格。
12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商须在《开标一览表》《投标报价明细表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
14.1 本项目不收取投标保证金。
15、投标有效期
15.1 自开标之日起90天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件的签署
16.1 投标人应严格按照招标文件要求和《操作手册》规定准备电子投标文件，本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。
17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。
20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的，按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
20.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购方向政府主管部门请示后另作采购方式调整决定，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）按照评审因素的量化指标评审推荐中标候选人；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2 投标文件的符合性审查。
21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件加“★”号条款为实质性要求）。
（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
（11）如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
（13）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.10款执行。
21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
21.2.3 投标文件的进一步评审。
21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。
（1）评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
（2）需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。
（1）按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
（3）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（4）非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.2.4 异常低价投标（响应）审查。
21.2.4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价小于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价小于采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
21.2.4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照招标文件中评审因素的量化指标进行综合评审后，由评标委员会推荐各分包综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人，综合得分排名第三的投标人为第三中标候选人的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素
采购包1-8综合评分的主要因素：价格、技术响应程度、服务方案、质保服务、服务承诺、业绩、节能环保。
采购包9综合评分的主要因素：价格、技术响应程度、服务方案、质保服务、业绩、节能环保。
21.3.3 评分标准详见文件第一章。
22、确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按“第一章 评分标准中3.1-3.6项”得分由高到低顺序排列。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人每个分包确定1个中标人。
22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。
22.5 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达南京市玄武区珠江路655号611室。
（1）质疑函接收联系部门：南京润知招标代理有限公司；
（2）业务受理部联系电话：025-57046360；
（3）业务受理部通讯地址：南京市玄武区珠江路655号611室。
27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定。
27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表（签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书）原件送达的方式提交，否则，代理机构有权不予受理。
27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
27.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）质疑文件应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，同时附带加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件；供应商委托代理人质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
27.7 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
[bookmark: hetongStart]29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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[bookmark: _Toc16110]第三章 政府采购合同（货物）

甲方：江苏省交通运输厅公路事业发展中心
乙方：
甲乙双方根据2026年   月   日的国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购项目（采购包号）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：
1、 货物及其数量、金额
	序号
	采购货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	免费质保期
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：人民币（大写）元整。
[bookmark: Ppp_Amt_1]                      ￥：元

	甲方
	[bookmark: Cus_Usr]联系人：
[bookmark: Cus_Tel][bookmark: Cus_Mob]固定电话：    移动电话：

	乙方
	[bookmark: Spr_Usr]联系人： 
[bookmark: Spr_Tel][bookmark: Spr_Mob]固定电话：    移动电话：


二、交货地点：甲方指定地点，乙方负责将全部货物运输、卸货、搬运就位至甲方指定收货地点。
三、交货方式：招标文件有要求的按相关要求执行。招标文件无具体要求的，由乙方根据甲方要求，以统一交货验收的方式交货。
[bookmark: _GoBack]四、验收：
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
5、甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
五、履约保证金：
本合同履约担保按照以下方式提供：
合同签订后    个工作日内乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的10%，计人民币               （￥        ），到期日为_______。保函有效期届满且银行按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由银行按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
若根据合同约定或因其他任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内将其补足。
六、付款：
第一期：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，计人民币                     （￥         ）。
第二期：项目全部完成，通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%，计人民币                     （￥         ）。
甲方在支付上述款项前15个工作日，应收到乙方开具的等额合格税务发票。因乙方原因导致甲方未能如期付款的，甲方不承担逾期付款责任。
七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担相应的法律责任。
八、质量要求：
1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。
2、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3、乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。
4、乙方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。
九、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，乙方有权要求甲方偿付拒收货款总值     %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10%。    
2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，乙方有权要求甲方按逾期付款总额每日   ‰向乙方支付违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10%。
3、因乙方工作失误而造成的破坏，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。
4、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方按逾期交货总额每日   ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，但违约金的总数不超过合同总价的10%。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
6、如因乙方延期交货或延期履行维保义务，致使甲方必须采取其他补救措施，包括但不限于委托第三方维修、借用或租赁其他设备等所发生的费用，均由乙方承担。
7、如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。
8、其他违约责任约定：                                            
十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下选项    处理：
1、申请仲裁。选定仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。
2、提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。
十一、合同生效：本合同由甲乙双方签字并加盖公章后生效。
十二、合同鉴证：代理采购机构应当在本合同上（签字或盖章），以证明本合同条款与采购文件、投标（响应）文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。
十三、组成本合同的文件包括：
（一）合同通用条款和专用条款；
（二）采购文件和乙方的投标文件；
（三）中标通知书；
（四）甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十四、合同备案
本合同一式   份，中文书写。甲乙双方各执   份。
十五、甲乙双方合同尾部载明地址为法定送达地址；地址变更提前3个工作日书面通知；书面通知寄出次日视为送达。
十六、转包或分包
1、本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。





甲方：江苏省交通运输厅公路事业发展中心（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
二〇二六年  月  日                   
乙方：                  （盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
二〇二六年  月  日
户名：
开户银行：
账号：



[bookmark: _Toc2241][bookmark: _Toc1638]









廉政合同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关廉政建设的规定，为做好政府采购工作中的党风廉政建设，保证政府采购工作高效优质，保证政府采购资金的安全和有效使用，江苏省交通运输厅公路事业发展中心（以下简称甲方）与           （以下简称乙方），特订立如下合同。
第一条甲方、乙方双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（二）严格遵守“国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购（采购包号）”合同文件约定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方不应接受委托评估合同约定以外的与本合同评估工作有关的任何报酬。
（六）乙方不得参与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目完工后止。
第七条本合同作为“国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购（采购包号）”合同附件，与合同文件具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
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一、项目概况：
1.项目背景：
依据《交通运输部关于国家区域性公路交通应急装备物资江苏镇江储备中心应急装备物资购置资金安排的意见》（交规划函〔2026〕256号）、《省发展改革委关于国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心初步设计的批复》（苏发改基础发〔2024〕1151号）、《省交通运输厅关于国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心初步设计的审查意见》（苏交计〔2024〕65号）、《公路交通应急装备物资储备中心技术规范》（JTG/T 6420-2024），拟采购应急装备物资，用于防范和应对区域内台风、洪涝和低温冰冻等恶劣天气导致的公路损毁或交通中断等重大突发事件。
2.采购标的清单：
	采购包号
	序号
	采购标的
	是否接受进口产品
	中小企业划分标准所属行业

	采购包1
	1
	装配式轻质桥
	否
	工业

	
	2
	冲锋舟
	否
	工业

	采购包2
	1
	吹雪车
	否
	工业

	采购包3
	1
	重载无人机
	否
	工业

	采购包4
	1
	大功率移动式排水车
（垂直液压式）
	否
	工业

	
	2
	高扬程排水抢险车
	否
	工业

	
	3
	大功率移动式排水车
（子母式）
	否
	工业

	采购包5
	1
	应急通信车
	否
	工业

	
	2
	卫星电话
	否
	工业

	采购包6
	1
	长臂挖掘机
	否
	工业

	
	2
	高速装载机
	否
	工业

	
	3
	高速推土机
	否
	工业

	采购包7
	1
	全地面起重机
	否
	工业

	
	2
	12吨随车吊
	否
	工业

	采购包8
	1
	应急照明发电车
	否
	工业

	采购包9
	1
	应急物资
	否
	工业


二、采购清单：
	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包1
	1
	装配式轻质桥
	1
	套
	50
	50

	
	2
	冲锋舟
	1
	艘
	
	



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包2
	1
	吹雪车
	2
	台
	314
	300



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包3
	1
	重载无人机
	1
	台
	20
	20



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包4
	1
	大功率移动式排水车（垂直液压式）
	1
	台
	510
	500

	
	2
	高扬程排水抢险车
	2
	台
	
	

	
	3
	大功率移动式排水车（子母式）
	1
	台
	
	



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包5
	1
	应急通信车
	1
	台
	370
	370

	
	2
	卫星电话
	20
	台
	
	



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包6
	1
	长臂挖掘机
	1
	台
	576
	560

	
	2
	高速装载机
	1
	台
	
	

	
	3
	高速推土机
	1
	台
	
	



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包7
	1
	全地面起重机
	1
	台
	365
	360

	
	2
	12吨随车吊
	1
	台
	
	



	采购包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	最高限价（万元）

	采购包8
	1
	应急照明发电车
	2
	台
	340
	300



	采购包号
	序号
	类别
	名称
	数量
	单位
	预算
（万元）
	最高限价
（万元）

	采购包9
	1
	人员防护类
	安全帽
	50
	顶
	75
	70

	
	2
	
	救生衣
	50
	件
	
	

	
	3
	
	救生圈
	50
	个
	
	

	
	4
	
	雨衣
	100
	套
	
	

	
	5
	
	反光背心
	200
	件
	
	

	
	6
	
	急救包
	50
	个
	
	

	
	7
	
	雨靴
	100
	双
	
	

	
	8
	
	防水连体裤
	100
	条
	
	

	
	9
	
	手套（防割）
	1000
	副
	
	

	
	10
	
	手套（防滑耐磨）
	200
	副
	
	

	
	11
	生活保障类
	帐篷
	10
	顶
	
	

	
	12
	
	背包
	40
	个
	
	

	
	13
	
	睡袋
	50
	条
	
	

	
	14
	
	储水袋
	30
	个
	
	

	
	15
	作业辅助类
	贴缝带
	240
	米
	
	

	
	16
	
	防滑草垫
	250
	块
	
	

	
	17
	
	防滑料
	1000
	kg
	
	

	
	18
	
	防滑链
	50
	条
	
	

	
	19
	
	反光锥桶
	100
	个
	
	

	
	20
	
	车辆脱困板
	50
	对
	
	

	
	21
	
	钢丝牵引绳
	300
	米
	
	

	
	22
	
	编织袋
	500
	条
	
	

	
	23
	
	水管
	100
	米
	
	

	
	24
	
	铁锹
	30
	把
	
	

	
	25
	
	手电筒
	50
	个
	
	

	
	26
	
	防撞桶
	50
	个
	
	

	
	27
	
	融雪剂
	200
	吨
	
	

	
	28
	
	砂石料1
	10
	吨
	
	

	
	29
	
	砂石料2
	10
	吨
	
	

	
	30
	
	安全绳
	50
	套
	
	

	
	31
	
	对讲机
	20
	台
	
	

	
	32
	
	车用黄油
	10
	桶
	
	

	
	33
	
	车用尿素
	100
	桶
	
	



三、技术参数：
采购包1：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	装配式轻质桥
（核心产品）
	★1.有效架设长度≥20m；

	
	
	▲2.有效架设宽度≥2.6m；

	
	
	▲3.最大克服跨度≥18m；

	
	
	4.模块化设计，可按照5m为节段变化桥梁长；

	
	
	5.全桥自重≤8t；

	
	
	▲6.轮式轴压荷载：≥7t，轮式车辆整车荷载≥10t；

	
	
	▲7.通行尺寸：行车道宽度≥2.8m；

	
	
	8.作业方式：人工拼装，12吨随车吊辅助吊装顶推作业；

	
	
	9.使用寿命：额定荷载通行不少于10万次；

	
	
	10.架设人员≤6人；

	
	
	▲11.架设时间≤40分钟。

	2
	冲锋舟
	▲1.舟长：≥5.90m，舟宽：≥1.80m，型深：≥0.69m；

	
	
	★2.配备动力：≥44kW四冲程汽油舷外机；

	
	
	▲3.满载人数：≥12人；

	
	
	★4.航速：≥25节；

	
	
	5.适用范围及航区：满足内河B级航区中防汛抢险救灾使用；

	
	
	6.抗沉性：在满载情况下，舟内灌满水后舟体不沉；

	
	
	7.舟体色泽一致、字迹清晰、规范，舟体内壳乳白色，外壳为国际统一救生色橙色；

	
	
	8.舟体内在人员行走且易上水的表面，采用玻璃钢凹凸毛面做防滑处理；舟体内外壳表面光顺、平整光洁，无裂痕、划痕，无起皱、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷；发泡均匀、无漏发；牵引环、系留环、吊装环为不锈钢材料，要求光洁、无锈斑、无毛刺、螺丝不得松动，挂机板为防滑铝板，与舟体粘结牢固；

	
	
	9.随舟配备船篙一根（带铁钩），长度不小于3.4米；船桨两支；系留绳三根，单根长度不小于8米；掏水瓢一个；

	
	
	10.拖车要求：需配套冲锋舟专用拖车，长度为≥5.90m。



采购包2：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	吹雪车
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“除雪车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	2.标配冷暖空调、助力转向、左右电动车窗；具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	3.配备360°全景影像系统；

	
	
	4.总质量：≥18000kg；

	
	
	5.整备质量：≥10500kg；

	
	
	6.底盘发动机功率：≥140kW；

	
	
	7.驱动形式：≥4×2；

	
	
	8.轴距：≥5000mm；

	
	
	9.排放标准：符合国六排放标准

	
	
	▲10.吹雪作业宽度：≥15m；

	
	
	▲11.吹雪作业速度：≥25km/h；

	
	
	▲12.发动机最大推力：≥1500㎏；

	
	
	▲13.空气流量：≥45kg/s；

	
	
	14.油箱容积：≥3500L；

	
	
	15.燃料类型：柴油；

	
	
	16.热风接地温度：≤100°；

	
	
	▲17.上装发动机类型：涡喷-6航空发动机；

	
	
	18.监视系统：操作者可通过驾驶室内显示屏实时观察车辆除雪情况及发动机运行状况。全车监控点位需至少包括以下区域：作业吹扫区域、发动机舱监控、驾驶室内操作、车尾吹扫情况、前方行车记录；

	
	
	19.灭火系统：车内配备一键灭火系统，遇到突发状况时，可在驾驶室内一键开启，防止发动机失火，保障使用安全；

	
	
	20.整车需配有一键式启动功能，且不需要电源车、发电机等辅助启动装置；

	
	
	21.灭火器：车载配有两个手提式干粉灭火器（单个≥4kg）。



采购包3：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	重载无人机
	★1.运载重量：≥30kg；

	
	
	▲2.最大飞行距离≥28km；

	
	
	3.整机防护等级≥IP55；

	
	
	▲4.照明距离≥10m；

	
	
	5.标配整机降落伞；

	
	
	▲6.载重30 kg时飞行时间≥18min；

	
	
	▲7.信号有效距离≥18km；

	
	
	8.负载模式：支持货箱、空吊双模式工作；

	
	
	▲9.最大可抗风速≥12m/s；

	
	
	▲10.最大飞行速度≥20m/s；

	
	
	11.支持智能避障；

	
	
	12.配备原厂配套无人机电池≥4块、配备原厂配套电池充电器含电池管家≥1套、配备128G高速 TF 存储卡≥1张、配备原厂机载飞行器配套遥控器≥1个、配备遥控器外置电池≥1块，配备遥控器外置电池充电器≥1个；

	
	
	13.飞行器保险≥3年（3年之内不限次数的维修或者换新保障额度为飞行器价值）；

	
	
	14.第三方责任险≥3年（每年额度100万元，单次最大赔付额度100万元，无免赔条款）。



采购包4：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	大功率移动式排水车（垂直液压式）
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“垂直供排水抢险车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	2.标配冷暖空调、助力转向、标准气悬座椅、左右电动车窗，乘员人数≥2人；具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	3.配备360°全景影像系统；

	
	
	4.整车尺寸：长度：≤10000mm；宽度：≤2550mm；高度：≤4000mm；

	
	
	5.轴距：≥4275+1350mm；

	
	
	6.总质量≤25000kg；

	
	
	7.发动机功率：≥290kW，符合国六排放标准；

	
	
	▲8.单个水泵每小时排水量≥3000m³，扬程≥15m，抽水所需最低水位≤300mm；

	
	
	9.水泵液压驱动，动力源来自汽车底盘上发动机，并由取力器负责输出，具有无线遥控，无线遥控半径≥100m，配备全功率取力器；

	
	
	10.冷却系统：水泵的冷却方式采用水冷或风冷，应能满足系统6小时满负荷连续工作后液压油温不超过75℃的要求；

	
	
	11.排水硬管：
结构形式：两节或两节以上伸缩水管；
材质：304不锈钢或铝合金；
出水口：出水管体上出水口规格DN300，数量≥6个，采用快速接口；

	
	
	12.臂架通过举升、平移、伸缩等动作将水泵伸入水中作业，臂架机构跨障碍高度≥1.8m；最大垂直取水深度：≥8m，最大水平作业距离：≥10m；

	
	
	13.排水软管：长度≥120m，双面聚氨酯水带，内径DN300，4根30m/根，并全部配有快速接头；

	
	
	14.水带收放机构：4套水带收放绞盘，底盘取力，液压驱动，用于水带便捷收放；

	
	
	15.液压支腿数量：≥2个；

	
	
	16.升降照明灯：LED光源，升降高度≥1.8m，具有无线遥控；

	
	
	17.臂架照明：配备臂架照明灯，满足工作照明需求；

	
	
	18.灭火器：车载配有两个手提式干粉灭火器（单个≥4kg）。

	2
	高扬程排水抢险车
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“大流量排水抢险车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	2.标配冷暖空调、助力转向、电动车窗，准乘人数：≥5人；具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	3.配备360°全景影像系统；

	
	
	▲4.皮卡式，底盘驱动形式：四驱自动挡；

	
	
	5.发动机功率：≥110kW，燃料类型为柴油，符合国六排放标准；

	
	
	6.外形尺寸（长×宽×高）：≤5800×1960×2300mm；

	
	
	7.总质量：≥3050kg，整备质量：≥2720kg；

	
	
	8.发电机组：
发电机额定输出功率：≥30kW，三相四线制；
≥国三排放标准；
预留380V、220V备用电源接座；
机组配备控制系统，控制机组的启停，出现异常会报警直至停机，有效保护发电机组；

	
	
	▲9.配备大流量便携式潜水泵，单泵每小时排水量≥500m³，扬程≥10m，叶轮采用不锈钢材质，最大颗粒通过直径≥20mm；每泵配电缆≥20m，配快速接头；每台水泵配备水带长度≥50m；

	
	
	10.水泵控制柜：
具有抗震功能，可固定在载体上，可方便拆卸离车，实现远距离排水；
控制柜防护等级：≥IP55；

	
	
	11.外观形式：
厢体采用不锈钢、铝合金或玻璃钢材质，具有隔音降噪功能，满足机组设备运行散热、降噪；

	
	
	12.灭火器：车载配有两个手提式干粉灭火器（单个≥2kg）。

	3
	大功率移动式排水车（子母式）
（核心产品）
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“大流量排水抢险车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	2.标配冷暖空调、助力转向、标准气悬座椅、左右电动车窗，乘员人数≥2人；具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	3.配备360°全景影像系统；

	
	
	4.底盘发动机功率：≥290kW，燃料类型为柴油，符合国六排放标准；

	
	
	5.整车尺寸：长度：≤10000mm；宽度：≤2550mm；高度：≤4000mm；

	
	
	6.总质量≤22000kg；

	
	
	▲7.驱动形式：6×4；

	
	
	▲8.移动子车单泵每小时排水量≥3000m³，扬程：≥15m；

	
	
	9.水泵驱动形式：液压驱动；

	
	
	10.水泵吸水口离水面作业最小深度≤0.3m，移动子车采用橡胶履带行走机构，整车防护等级IP68，涉水深度≥2m；

	
	
	11.作业距离：≥50米，无线遥控操作，遥控距离≥100m；

	
	
	12.行走性能：液压驱动，遥控操作，爬坡能力≥35°，行驶速度≥2km/h；

	
	
	13.移动子车水带：长度≥120m，双面聚氨酯水带，内径DN300，4根30m/根，并全部配有铝合金快速接头；

	
	
	14.水带收放机构：4套水带收放绞盘，底盘取力，液压驱动，用于水带便捷收放；

	
	
	15.移动子车收放机构：底盘取力，液压驱动，下开式液压尾门；一键式展开、关闭，无需人工辅助；

	
	
	16.液压绞盘：独立的液压绞盘，可实现自动按顺序排绕收放液压管，使液压管收放整齐，提高作业效率；

	
	
	17.照明系统：安装高杆照明灯≥1套，升降高度≥1.8m；

	
	
	18.灭火器：车载配有两个手提式干粉灭火器（单个≥4kg）。



采购包5：
	序号
	名称
	类别
	技术参数及功能要求
	数量
	单位

	1
	应急通信车
（核心产品）
	整车要求
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“指挥车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照。
	1
	台

	2
	
	车辆底盘
	★1.驱动形式：6×4；
2.轴距：≥5800+1350（mm）；
3.总质量：≥25000kg；
4.悬架：后桥空气悬挂；
5.发动机功率：≥340kW，柴油；
6.排放标准：符合国六排放标准；
7.变速箱：自动变速箱；
8.制动：底盘原装EBS+ESC车身电子稳定性控制系统；
9.驾驶室：气悬座椅，气囊减震驾驶员座椅，左右电动车窗，加装导流罩，配备冷暖空调；
10.驾驶室核载人数：≥2人；
11.驾驶室卧铺数量：≥2个；
12.含全尺寸备胎，机械式电源开关，带胎压监测，配寒区包，低位保险杠。
	1
	辆

	3
	
	多链路聚合路由器
	1.集以太网WAN、LAN、4G、5G、WIFI接口于一体，设备内置≥3路5G+3路4G+1路有线宽带聚合，2个可扩展USB接口，支持额外的外置4G/5G全网通无线网卡扩展，保障现场网络通讯不中断；
2.标准≥1U机架式机箱；
▲3.支持≥3路5G全网通+3路4G全网通+1路有线（千兆）复合链路聚合，支持同时混插不同运营商（电信、移动、联通）的SIM卡，叠加带宽，聚合网速可达1000M，有效保障弱网环境下高速传输的稳定性和可靠性，能有效降低延时且保障数据；
4.提供≥6张流量卡，每张流量不低于20G/月，不少于1年。
	1
	台

	4
	
	北斗定位终端
	▲1.整体要求：北斗车载终端支持内置北斗用户卡，支持北斗定位模式；
2.兼容性：可在综合定位平台查看；
3.功能要求：设备支持无源实时定位、有源实时定位，短报文收发，授时等功能；
4.定位精度：在静止及运动速度120公里/小时，定位精度：水平：≤10m；（HDOP≤4，95%）、垂直：≤10m；（VDOP≤4，95%）。
	1
	套

	5
	
	车载Ku静中通卫星天线
	▲1.天线口径：≥1.2米；
2.天线类型：偏馈式抛物面；
3.工作频段（GHz）：接收：10.7-12.75；发射：13.75-14.5；
4.增益（dBi）：接收：42.05@12.5GHz；发射：42.84@14.25GHz；
5.收发隔离度：≥85dB；
6.交叉极化隔离度：≥35dB；
7.驱动方式：手动、电动两种方式；
8.极化方式：线极化，极化角可自动调整；
9.方位范围：≥0°～±220°；
10.俯仰范围：≥10°～90°；
11.极化范围：±90°；
12.对星时间：≤5分钟。
	1
	套

	6
	
	上变频功放
	1.输入频率范围：950MHz ～1450 MHz；
2.输出频率范围：14.0GHz～14.5GHz；
3.输出功率：≥40W
4.小信号增益：≥65dB；
5.Psat饱和输出功率≥+46dBm；
6.三阶交调（额定功率回退3dB）：≤-25dBc；
7.相位噪声：≤-75 dBc/Hz @1 KHz；≤-85 dBc/Hz @10 KHz；≤-95 dBc/Hz @100 KHz；
8.输出驻波比：1.25:1。
	1
	套

	7
	
	低噪声下变频器
	1.输入频率范围：10.7-11.7GHz/11.7-12.75GHz；
2.输出频率范围：950-1950 MHz /1100-2150MHz；
3.本振频率：9.75GHz/10.60GHz；
4.本振切换方式：通过电压或22K（可选）切换本振；
5.供电：+12～+14VDC/+16～+24VDC；
6.噪声系数：≤0.8dB（典型值），1dB（最大值）；
7.本振稳定度：±3ppm；
8.本振泄露：中频输出端≤-30dBm，射频输入端≤-60dBm；
9.增益：≥60dB。
	1
	套

	8
	
	高通量调制解调器
	1.外观尺寸：1U机箱；
2.调制方式：前向：QPSK,8PSK,16APSK,32APSK，反向：QPSK,8PSK,16QAM；
3.整机功耗：≤25W；
4.工作温度：-40℃～+60℃；
5.存储温度：-40℃～+85℃；
6.符号速率：前向：≥1Msps～45Msps
反向：≥256ksps～10Msps；
7.工作频率：950MHz～2150MHz；
8.输出电平：-55dBm～0dBm；
9.射频接口：发送：24V,10M,Type-N 50Ω
接收：13V/18V,10M,Type-N 50Ω；
10.控制接口：RJ45接口；
11.业务接口：10/100/1000Mbps网口；
12.天线接口：支持OpenAMIP协议；
13.协议优化：支持TCP加速；
14.流量控制：支持QoS,CIR（动态和静态）；
15.波束切换：支持自动波束切换；
16.控制管理：支持网管系统、终端Web程序、控制管理；
17.升级：支持OTA和本地升级；
18.提供一年不少于60GB流量的通信保障服务，上行速率最高不低于5Mbps，下行速率最高不低于10Mbps，含设备的一次性入网业务办理及信号调测。
	1
	套

	9
	
	卫星电视接收系统
	1.通信卫星：中星9号，支持收看高清卫星电视；
2.天线增益：≥30.5dBi；
3.工作波段：Ku波段；
4.功能要求：配备高清解码器。
	1
	套

	10
	
	车载对讲台
	1.数字车载台，模拟+数字双模制式，实现3公里范围内的专网语音通信，符合入网要求，可以将一线对讲机音频接入指挥车；
2.支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫；
3.输出功率：低功率最大≥25W，高功率最大≥45W；信道容量：1024，区域容量：64，信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz；频率稳定度：±0.5ppm；LCD显示屏：≥2.4英寸；数字声码器AMBE+2TM，或NVOC。
	1
	台

	11
	
	对讲机六连充
	满足同时对六台对讲机或六块电池进行快速充电。
	1
	台

	12
	
	370M车载数字集群电台
	1.执行标准：具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的370MHz应急行业专用频段《无线电发射设备型号核准证》，符合PDT 标准；
2.定位功能：支持北斗定位；
3.兼容性：支持接入语音自组网基站；
4.频率范围：350-400MHz；
5.最大输出功率：≥25W；
6.信道容量：≥1024；
7.信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz；
8.其他要求：配置吸盘天线，且支持车顶倒伏安装。
	2
	台

	13
	
	自组网车载站
	1.工作频段：1428-1448MHz，中心频点可配置，频率可定制；
2.频谱效率：不低于3.5bps/Hz，信道带宽：支持5M/10M/20M（可调）；
3.星座图调制：采用BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM自适应方式；
4.工作频段软件可调，能够扫描频段内电磁环境并动态调整工作频点，避免干扰；
5.网络建立时间不大于1min，单跳时延小于10ms；
6.发射通道：2T2R，每个天线通道均具备收发功能；
7.发射功率：≤10W；
8.WI-FI：支持wi-fi，覆盖距离不小于20米；
9.定位模块：采用单BD定位；
10.网络传输：支持TCP/IP标准协议，支持数据二三层透明传输，RJ45网口；
11.供电方式：车载直接充电接口；
12.整机平均功耗：不大于50W；
13.外形尺寸：2U标准车载大小；
14.防护等级：不低于IP66；
15.工作温度：不低于-40～+70℃；
16.传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于80Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps；
17.链状组网传输延时：设备单跳延时小于5ms，6跳延时不超过40ms，6跳情况下传输25fps帧率1080P视频，实时视频误包率低于0.1%，包延时低于120ms；
18.组网功能：支持多种拓扑结构，包括星状、线状和网状结构，节点具备对等性，可任意调换位置。当拓扑连接关系发生变化时，系统可重构路由；网络具备抗毁性，任意节点设备可随时加入或者退出网络，不影响整个网络的正常使用；中继跳数不小于9跳，自组网节点数不小于64台； 
▲19.支持5G全网通，能通过公网/专网/卫星/有线进行音视频传输。
	1
	套

	14
	
	自组网单兵终端
	1.工作频段：1428-1448MHz，中心频点可配置，频率可定制；
2.频谱效率：不低于3.5bps/Hz，信道带宽：支持5M/10M/20M（可调）；
3.星座图调制：采用BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM自适应方式；
4.工作频段软件可调，能够扫描频段内电磁环境并动态调整工作频点，避免干扰；
5.网络建立时间不大于1min，单跳时延小于10ms；
6.发射通道：2T2R，每个天线通道均具备收发功能；
7.发射功率：≤2W；
8.WI-FI：支持wi-fi，覆盖距离不小于20米；
9.定位模块：采用单BD定位；
10.网络传输：支持TCP/IP标准协议，支持数据二三层透明传输，RJ45网口；     
11.供电方式：电池DC12.6V供电，直充电接口，带电量显示，工作时间不小于8h；
12.整机平均功耗：≤10W。
	3
	台

	15
	
	主显示器
	1.屏幕尺寸：≥75英寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.显示比例：16:9。
	1
	台

	16
	
	辅助显示器
	1.尺寸：≥40英寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.显示比例：16:9。
	2
	台

	17
	
	操作区显示器
	1.尺寸：≥17英寸，支持标准机柜安装；
2.屏幕比例：16:9；
3.分辨率：≥1920×1080；
4.输入接口：不少于1路HDMI视频输入；
5.亮度：≥350cd/m2。
	2
	台

	18
	
	视频分配器
	1.输入接口：HDMI接口≥1；
2.输出接口：HDMI接口≥8；
3.功能要求：1进8出高清视频分配器。
	1
	台

	19
	
	图像分割器
	1.输入接口：HDMI接口≥4；
2.输出接口：HDMI接口≥1；
3.分辨率：不低于1920×1080。
	1
	台

	20
	
	无线话筒
	1.通道数：≥双通道；
2.接收灵敏度：≤-98dBm；
3.射频操作范围：≥470～960MHZ；
4.最大频道数：≥100个；
5.信噪比：≥105dB（XLR端口）。
	1
	套

	21
	
	有线会议话筒（主）
	1.拾音头：≥20mm镀金电容式；
2.灵敏度：≥-31dB；
3.频响：≥20Hz～20000Hz；
4.最大声压级：≥138dB SPL（0dB SPL=2X10-5 Pa）；
5.信噪比：≥77dBA计权。
	1
	套

	22
	
	有线会议话筒
	1.指向性：超心形；
2.频率响应：50Hz—20KHz；
3.灵敏度：≥-40dB；
4.输出阻抗：≤200Ω。
	8
	只

	23
	
	视频会议终端
	▲1.主视频和材料视频编解码协议均采用H.265，可获得4K超高清视频效果；
2.支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音清脆化、 语音增强和唇音同步；
3.双流能力：≥1080P30+1080P30≥1080P60+1080P60≥4K30+4K30；
4.视频输入接口：HDMI接口≥≥3；
5.视频输出接口：HDMI接口≥≥3；
6.终端尺寸：≥440mm×55mm×280mm。
	1
	台

	24
	
	会议摄像机
	1.有效像素不低于800万；
2.输出分辨率：≥3840*2160；
3.支持HDMI、USB、网络接口输出。
	1
	台

	25
	
	操作区摄像机
	1.有效像素不低于800万；
2.输出分辨率：≥3840*2160；
3.支持网络接口输出。
	1
	台

	26
	
	车顶云台摄像机
	1.有效像素不低于800万；
2.输出分辨率：≥3840*2160；
3.支持网络接口输出；
4.防护等级不低于IP66。
	1
	套

	27
	
	车外一体化摄像机
	1.传感器：星光级一体式摄像机，有效像素不低于800万；
2.变倍：光学变焦≥30倍；
3.输出分辨率：≥3840*2160；
4.输出接口：支持IP输出；
5.防护等级：≥IP66；
6.功能需求：支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿、宽动态、3D降噪等；
7.其他要求：含室外全天候防护罩、带雨刷、加热器等附件。
	1
	台

	28
	
	硬盘录像机
	1.满足≥4路高清输入；
2.存储≥2T硬盘；
3.输出分辨率≥1920×1080；
4.备份方式：支持硬盘、U盘存储和数据备份。
	1
	台

	29
	
	混合矩阵
	高清混合矩阵，支持不少于16路输入/输出，支持SDI\HDMI输入输出。
	1
	台

	30
	
	车外功放
	1.功率：≥800W；
2.输入接口：MIC输入≥2路、Line输入≥3路；
3.输出接口：≥1 路辅助输出；
4.电源：支持70V/100V/4～16Ω等定压/定阻输出；
5.功能要求：支持各路信号输入有独立音量控制及总音量调节；支持默音强插功能，便于插入优先音源。
	1
	台

	31
	
	车外高音喇叭
	1.功率：≥200W；
2.防护等级：≥IP66。
	4
	只

	32
	
	音频处理器
	1.输入接口：不少于16路音频输入；
2.输出接口：不少于16路音频输出；
3.输入通道功能：前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器；
4.输出通道功能：参量、段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器；
5.功能要求：支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能，自带USB接口，支持音频录放功能；
6.控制接口：支持RS-232双向串行控制接口、支持LAN多用途数据传输及调试接口。
	1
	台

	33
	
	车内会议音箱
	1.额定功率：功率≥30W×2；
2.信噪比：≥80dB；
3.频率响应：50～20000Hz。
	1
	对

	34
	
	操作间音箱
	1.额定功率：≥2.8W；
2.频率响应：100Hz～20Hz。
	1
	对

	35
	
	拾音器
	1.拾音范围：10～50 平方米；
2.灵敏度：≥-35dB；
3.频率响应：20Hz～20kHz；
4.指向特性：全方向性；
5.信噪比：≥75dB。
	1
	套

	36
	
	网络交换机
	1.整体要求：标准机架式千兆以太网交换机；
2.端口要求：不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口、不少于4个千兆SFP、不少于1个Console口；
3.背板带宽：不低于336Gbps；
4.包转发率：不低于96Mpps；
5.电源：支持可插拔双电源、1+1冗余备份；
6.散热方式：风冷散热。
	2
	台

	37
	
	工控机
	1.整体要求：机架式车载工控机；
2.高度：≤4U；
3.CPU：核心数≥12、主频≥2.3GHz、线程≥20、三级缓存≥24M；
4.硬盘：配置SSD和HDD各1块，且SSD≥240G，HDD≥2TB；
5.内存：≥16GB DDR4；
6.电源：≥500W；
7.显卡：配置四分屏独立显卡，且显存不低于8G；
8.接口：USB接口≥8（其中前置USB接口不少于2个）、PCI-EX8≥2、RJ45网口≥2、HDMI接口≥1、DVI接口≥1、VGA接口≥1、支持PS/2 接口；
9.扩展性：配置高清视频采集卡和音频采集卡，可将各类音视频信号通过采集卡接入工控机；
10.其他要求：具备专业减震加固设计，满足车辆行驶过程终端抗震需要；
11.无线鼠标键盘≥1套，通信距离≥8米。
	1
	套

	38
	
	KVM一体机
	1.分辨率：≥1920*1080；
2.亮度：≥250nits；
3.显示屏尺寸：≥17英寸，支持标准机柜安装；
4.键盘及触摸板：机械静音键盘，配置Touchpad触摸板；
5.切换方式：热键功能键切换，OSD菜单控制；
6.连接接口：同时支持不少于8路计算机设备连接。
	1
	套

	39
	
	彩色激光多功能一体机
	1.四合一功能：复印、打印、扫描、传真；
2.打印功能：支持彩色打印、自动双面打印；
3.复印功能：支持彩色复印、双面复印；
4.扫描功能：支持彩色扫描、自动双面扫描；
5.最大处理幅面：≥A4；
6.最大打印速度：≥25ppm；
7.接口：支持USB接口、有线网络打印、无线网络打印等连接方式。
	1
	台

	40
	
	集中控制主机

	1.接口要求：RS232串口接口≥8路，RS485串口接口≥2路，红外接口≥8路，继电器接口≥8路；
2.可靠性：集中控制主机具备抗震、抗冲击、抗高低温和湿热性能；
3.兼容性：可支持windows、Android、鸿蒙系统控制器，支持多终端同时控制，最大支持数量不小于2个。
	1
	套

	41
	
	集中控制软件

	1.便捷性：控制程序采用全中文界面，操作简单、方便、易于掌握；
2.功能要求：可控制整车主要设备，包括但不限于：矩阵切换，摄像机变焦、光圈、聚焦，硬盘录像机操作，显示器操作菜单、云台摄像机旋转、焦距、预置位，升降杆升降、升降照明系统旋转、升降、变焦、灯光、视频会议终端菜单，调音台音量等。
	1
	套

	42
	
	移动控制终端

	1.RAM：≥12G；
2.ROM：≥512G；
3.屏幕：OLED显示屏，分辨率不低于2560×1600，屏幕比例16:9，屏幕尺寸不低于11英寸；
4.传感器：支持光线感应器、重力感应器、陀螺仪、指南针、霍尔传感器；
5.工作频段：支持2.4G、5G WiFi频段；
6.GNSS：支持北斗定位。
	1
	台

	43
	
	系统集成
	1.包括卫星通信、专网集群通信、自组网通信、多链路聚合通信、视频会议、可视化指挥调度、供电系统、安全防护、照明、接地与防雷系统等各个子系统的综合设计与集成；
2.含指挥车的音视频数据通信、管理、视频会议、控制、调度等集成工作。指挥车须具备音视频数据信息的通信管理控制功能，可实现任务现场指挥调度、控制管理、各类音视频信息接入（如自组网终端等）、各类网络接入等功能；
3.可与各级指挥中心之间实现图像、数据和话音的互联互通。具有音视频综合调度和管理功能。具有各类车载摄像头、自组网终端、其他外接输入等音视频源的多合一传输功能；
4.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求。
	1
	套

	44
	
	超静音发电机
	1.整体要求：超静音水冷柴油发电机；
2.输出功率：≥20kW；
3.尺寸：发电机主机不高于1260mm（L）×660mm（W）×800mm（H）；
4.稳压性能：从空载到100%额定负载，从100%负载到空载，稳态电压偏差≤±1%；
5.功能要求：机组具备过载保护功能，具备短路保护措施；
6.噪声要求：1米处噪声(dB)≤68，7米处噪声(dB)≤52；
7.重量：≤550kg。
	1
	台

	45
	
	发电机油箱、辅配件及机舱改造
	1.整体要求：不锈钢材料定制，容量不少于150L，含油位传感器、油表、油管等配件；
2.发电机仓改装：包含发电机仓百叶窗制作，风路、油路、水路等设计制作，仓内二次隔音降噪处理，发电机减震处理，发电机及配套设备安装布置等内容。
	1
	套

	46
	
	电源线缆盘及线缆
	1.控制方式：电动控制，铝合金线缆盘，含手动收放线装置；
2.长度：配100米阻燃耐磨、耐低温线缆，线缆截面积根据整车最大负载选择，满足最大功率长时间运行；
3.其他要求：支持三相380V/单相220V混合使用。
	1
	套

	47
	
	UPS主机
	1.整体要求：在线式UPS；
2.功率：≥6kVA；
3.输入制式：L+N+PE；
4.输入电压范围：110～330V；
5.功率因数：≥0.9；
6.额定输出电压：220/230/240V±1%。
	1
	台

	48
	
	UPS免维护蓄电池
	1.整体要求：免维护铅酸电池，与UPS配套使用；
2.额定电源：DC12V；
3.供电时间：≥60分钟。
	1
	套

	49
	
	免维护蓄电池
	1.整体要求：免维护铅酸电池；
2.额定电源：DC12V；
3.电池容量：≥100AH/只。
	2
	只

	50
	
	智能充电机
	1.额定充电电流/电压：≥20A/DC24V；
2.输入电压范围：不低于185～265V  50Hz；
3.充电效率：≥90%；
4.功能要求：智能三段式充电，具备输出短路、输入反接、充电器过温、电池过温、过压保护等功能。
	1
	套

	51
	
	全车电料
	整体要求：整车集成所需的各类接头、辅材、附件等。
	1
	套

	52
	
	配电箱
	功能要求：采用交直流分开控制的方式，在配电盘上配交流、直流电压显示、电流显示， 频率显示等智能数字显示表，能清楚及时地观测各路供电状况。
	1
	套

	53
	
	外接面板
	1.整体要求：外接面板要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均做有详细的标识；
2.接口要求：具有电源接口、视音频接口、网线接口、电话线接口等各类接口。
	1
	套

	54
	
	接地装置
	整体要求：整车采用多套地网，汇合接地，配接地桩、接地线、静电地拖。
	1
	套

	55
	
	供电系统防雷
	1.防雷等级：不低于C级防雷；
2.漏电流：＜1mA；
3.最大放电电流：≥40kA；
4.保护水平：≥1.5kV。
	1
	套

	56
	
	LED灯
	1.单只光源功率：≥500W；
2.防护等级：≥IP65。
	4
	只

	57
	
	车载云台
	1.云台水平旋转角度：≥360°；
2.旋转速度：≥4r/min；
3.云台垂直旋转角度：≥180°；
4.整机重量：≤10kg。
	1
	套

	58
	
	车外照明灯
	整体要求：LED照明灯，数量不少于4只，防水、防尘，安装在车两侧，实现夜间场地照明。
	1
	套

	59
	
	车内LED照明灯
	1.包含车内灯光、控制软件。照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充；
2.车内照明包括发电机舱照明、裙厢照明、机柜照明、设备间照明、会议室照明，均采用LED光源；设置合理，充分考虑人性化操作；
3.会议室照明设计应充分考虑视频会议要求，具备分组控制功能。
	1
	套

	60
	
	灭火器
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器各不少于2个。
	4
	个

	61
	
	行车记录仪
	前后双高清摄像头，配≥128G存储卡。
	1
	套

	62
	
	车载中央空调
	1.整体要求：车载自动变频空调，适用于各个季节及地区；
2.制冷量：≥15000W；
3.制热量：≥13000W；
4.功能要求：支持压力保护、温度保护、过流保护、过欠压保护。
	1
	套

	63
	
	电动遮阳篷
	1.长度：≥2.5米；
2.宽度：遮阳面伸展宽度≥1米；
3.伸展方式：支持电动、手动；
4.伸展时间：≤30s。
	1
	套

	64
	
	车载冰箱
	整体要求：压缩机制冷、容积≥49L。
	1
	台

	65
	
	车载饮水机
	整体要求：冷热型。
	1
	台

	66
	
	烟火报警器
	整体要求：烟雾声光报警。
	1
	套

	67
	
	车内LED条屏

	1.尺寸：≥1900mm（L）×110mm（H）；
2.像素点间距：≤2.5mm；
3.功能要求：条形LED点阵屏，会议室大屏上方安装；屏幕水平视角≥120±10度；屏幕垂直视角≥130±10度；可滚动显示日期、时间、文字信息，通过车上主机修改显示内容。
	1
	套

	68
	
	车外LED显示屏

	1.亮度：≥500cd/㎡；
2.尺寸：≥4000*200mm；
3.像素点间距：≤4±0.1mm；
4.拼接缝：≤0.05mm；
5.其他要求：安装在车厢体上。
	1
	个

	69
	
	电动背景幕布

	1.整体要求：会议室安装电动幕布做背景墙，可通过集中控制系统控制上升或下降；
2.尺寸：≥1600mm×900mm；
3.材质：聚氨酯；
4.定制需求：可根据需求定制字体内容和样式。
	1
	套

	70
	
	车载全景卫星导航系统及倒车雷达
	1.360°全景影像，≥4路图像拼接，配≥9英寸显示屏，4点倒车雷达；
2.导航系统：北斗卫星导航。
	1
	套

	71
	
	稳定支撑系统
	1.整体要求：四点电动、手动支撑，全自动调平，支腿收起后离地高度不影响整车通过性；
2.支撑力：单腿支撑力≥10吨；
3.高度：支腿收起后离地高度≥400mm，行程≥500mm。
	1
	套

	72
	
	电动升降杆
	1.整体要求：防护形式，全封闭，配置自动锁定机构；
2.升高时总高度：≥8000mm，收缩时总高度：≤1980mm；
3.垂直载荷：≥50kg；
4.水平载荷：≥10kg；
5.抗风：稳态风速≥8级风，极限风速≥12级风；
6.升降时间：≤5min；
7.稳态风速时摆动量：±300mm；
8.杆体自重：≤90kg。
	1
	套

	73
	
	天线倒伏云台
	1.俯仰角度范围：0～90°；
2.承重：≥4kg；
3.其他：承载本车所配玻璃钢天线，配减震支架及减震垫。
	1
	套

	74
	
	弹簧线及控制箱
	1.与电动升降杆、大功率照明灯、云台等配套使用，具备完善的安全限位保护功能；
2.支持控制云台上下左右旋转，双速调节；
3.可控制摄像机变倍、变焦、光圈，控制雨刮运动；
4.控制镝灯开关；
5.控制升降杆升降；
6.具备一键复位功能，实现快速关机；
7.具备紧急情况下手动控制升降杆升降功能。
	1
	套

	75
	
	各类线盘及工具
	1.光纤及卷线盘：光缆1000米，每套配不少于1对光电转换器、不少于1套轮式盘体；单模光缆，具备抗拉、抗压性能；
2.音频线缆盘：标配可绕线长度≥100m的音频线；配标准音频接插件，轮式盘体；
3.视频线缆盘：标配可绕线长度≥100m的视频线；配标准视频接插件，轮式盘体；
4.网线盘：标配可绕线长度≥500m的六类网线；配标准接头，轮式盘体；
5.电讯维修工具：常用维修工具套装，工具种类不少于53种。
	1
	套

	76
	
	移动办公终端
	1.CPU：线程≥24核32线程、最高睿频≥5.4 GHz；
2.内存：≥32GB DDR5；
3.硬盘：≥2T SSD；
4.显示屏：屏幕分辨率≥2560×1440、屏幕刷新率≥165Hz、屏幕尺寸≥16英寸；
5.电池及续航：锂离子电池容量≥60Wh、理论办公续航时间≥4小时；
6.端口：≥2个USB3.2Type-A端口，≥1个USB3.2Type-C端口，≥1个RJ45以太网端口，≥1个球形耳机插槽，≥1个HDMI2.1端口；
7.系统软件：预装专业版最新版操作系统和办公软件，提供永久授权。
	1
	台

	77
	
	底盘改制
	底盘附件根据改装需要进行移位，支撑腿、车厢副梁等连接处进行加强等，满足≥15年使用寿命强度要求。
	1
	套

	78
	
	厢体骨架制造
	整车尺寸（含厢体）≥11950mm×2500mm×3980mm（长 × 宽 × 高），厢体框架采用钢骨架，变形小，强度高，组焊校型，打磨，框架进行防腐防锈处理。
	1
	套

	79
	
	副骨粱制造
	采用强度不小于20号钢的钢矩管焊接桁架结构，组焊校形，打磨，进行防腐防锈处理。
	1
	套

	80
	
	外蒙皮
	采用铝合金材料分块成型，板与板之间采用氩弧焊接，外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封，或采用大顶蒙皮采用钢制涨拉蒙皮并电泳处理。
	1
	套

	81
	
	裙厢
	下围厢门采用全铝结构，专用胎具组装焊接、校形、打磨。围厢采用方管骨架钢板焊接结构，厢底部进行防腐防锈处理，最后再进行喷涂油漆。
	1
	套

	82
	
	进出门
	采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠。
	1
	套

	83
	
	滑门
	操作区及会议区之间配置1套滑门，带锁，高度不低于1800mm，宽度不低于700mm。
	1
	套

	84
	
	检修门
	机柜后部设置检修门，门体采用铝板与铝型材组焊结构。
	1
	套

	85
	
	百叶窗
	发电机舱采用百叶窗结构，便于通风散热，铝型材组焊结构。铝板数控机床成型，不锈钢板装饰门槛。
	1
	套

	86
	
	厢体隔音隔热处理
	厢体进行隔音、隔热处理后，应具有良好的密封性和隔热性，关闭门窗后应严密防雨，防尘和隔热；厢体采用消音隔热材料需符合《汽车内饰材料的燃烧特性》。
	1
	套

	87
	
	车顶平台及护栏
	车顶采用花纹铝板喷漆处理，车顶设计排水系统；车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线槽应密闭防水，安装牢固，间距适当，车顶设置不锈钢低围栏，保护人员安全。
	1
	套

	88
	
	后爬梯
	铝型材爬梯，结构牢固，梯步间距设置合理，梯步防滑设计。
	1
	套

	89
	
	发电机舱改造
	根据发电机性能要求，对舱体进行改造，安装减震系统、发电机相关辅件，尾气排放，风冷进气，隔音隔热处理。
	1
	套

	90
	
	保险杠
	采用钢结构。
	1
	套

	91
	
	扩展厢玻璃侧窗
	扩展厢左右各 2 套大玻璃侧窗。
	1
	套

	92
	
	车窗贴膜
	全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用深色太阳膜。
	1
	套

	93
	
	侧拉厢
	左右侧侧拉厢采用钢骨架铝蒙皮结构，侧拉厢向外拉出距离不低于1米，总宽度不低于4.5米。
	1
	套

	94
	
	侧拉厢导轨级传动
	侧拉厢导轨：采用特种材质钢，侧拉厢传动机构推动齿轮齿条运动，保持厢体同步平行运动，具备手动应急操作功能。
	1
	套

	95
	
	电动侧拉平台及上车梯
	平台表面铺有花纹铝板，设置折叠式不锈钢护栏，快速操作机构，平台下方设置隐藏式抽拉上车梯。侧拉平台采用电动机构，接入侧拉厢控制系统。
	1
	套

	96
	
	地板升降机构
	采用多点式同步举升方式，展开后侧拉厢地板与会议桌地板齐平。
	1
	套

	97
	
	侧拉厢扩展机构
	1.侧拉厢扩展机构采用组合式高强度钢制导轨，扩展机构承载能力强，运动平稳，无异响，侧拉厢下端无需支撑可连续工作不低于15×24小时；
2.扩展机构具备良好的高低温度特性，可在温度为-45°至55°的环境中正常使用，厢体展开收回一键式操作，过程中无须人工辅助。
	1
	套

	98
	
	侧拉方舱控制系统
	1.控制系统采用工业级控制器，支持一键展开、一键回收；
2.控制系统具备良好的高低温度特性，可在温度为-45°至55°的环境中正常使用，厢体展开收回一键式操作，过程中无须人工辅助。
	1
	套

	99
	
	厢体内饰
	1.整车内部各区域空间人机关系设计合理，乘坐舒适、操作方便。会议区：四周墙壁软包或按需定制，合理位置固定会议座椅及会议桌，地板防潮不变形，铝合金踢脚线，室内环境达到国家环保安全等级要求；操作区：四周墙壁软包或按需定制，合理位置固定操作座椅及机柜等，地板防潮不变形，铝合金踢脚线，室内环境达到国家环保安全等级要求；厢体内壁各种接缝平整光滑，缝隙不大于3mm；
2.车辆所用水性胶不含游离甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃等物质，总挥发性有机物≤10g/L。（在投标文件中提供有CMA标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
	1
	套

	100
	
	电视墙及装饰
	钢管焊接骨架，铺设高档皮革软包造型，皮革与车辆内饰色彩协调，根据显示屏尺寸预留安装位，电视墙各显示屏采用内嵌式一体平面安装，显示屏带减震措施。
	1
	套

	101
	
	会议桌
	会议桌采用实木台面，四角为圆弧设计，长≥3000mm，宽≥750mm，高不低于725mm，结构牢固；会议桌设置电源及信息接口，暗线安装，颜色与车内装饰协调。
	1
	套

	102
	
	会议椅
	采用真皮包覆，支持左右旋转，支持前后调节、靠背角度可调，座椅两侧带扶手，座椅乘坐感舒适。
	9
	把

	103
	
	操作座椅
	带靠背，可左右旋转，可前后滑动，人性化设计。
	2
	套

	104
	
	长排折叠沙发
	安装于侧拉厢壁，带靠背，可翻折，操作方便，带锁止机构。颜色与内饰协调，长≥1800mm, 宽≥500mm。
	4
	套

	105
	
	折叠台板
	实木台面，可0-90°翻转，承重不低于20kg；不少于两组。
	1
	套

	106
	
	机柜
	单套机柜≥36U。配置橡胶减震垫，确保设备工作不受震动影响；机架周边配装饰木条，机架与车身的间隙配有堵板；配备设备托板、L 件等辅件。
	1
	套

	107
	
	工作台面
	车内工作台面，包括机柜台面、储物柜台面，采用实木台面，固定牢固，颜色与车内装饰协调。
	1
	套

	108
	
	储物柜
	在操作区合适的地方设置储物柜，可用于放置话筒、控制终端、遥控器、劳保用品、车辆相关资料等。
	1
	套

	109
	
	茶水台
	设置烧水台、防水台面、烧水器、底部柜体、柜门等设施。
	1
	套

	110
	
	空调风道
	根据车内空间及空调安装位置，定制空调系统冷热送风道，回风道、排水道，各区出风风道。
	1
	套

	111
	
	车辆油漆及外饰
	1.按照使用单位要求定制，需选用汽车专用油漆，具有良好的防锈、防腐性能；
2.涂装质量要求：饱满、细腻、光亮，装饰性好，不出现桔皮、流挂、针孔、粉刺等表面缺陷。
	1
	套

	112
	
	全车电磁兼容处理
	做好电磁兼容的工程设计工作，对包含但不限于设备选型、设备布局、综合布线、接地设计、屏蔽设计和滤波设计等进行细化分析与实施；以确保经过电磁兼容处理后，全车所有无线电设备全部开启后可正常工作互不干扰。
	1
	套

	113
	
	车内外综合布线
	含电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等，采用分类布线原则，充分考虑EMC性能。
	1
	套

	114
	
	辅料辅件
	全车设备固定、连接结构件制作、非标设备安装件、紧固件、接插件、密封胶、密封条、绑扎带等。
	1
	套

	115
	卫星电话
	1.主屏触摸屏类型：电容式触摸屏；
2.后置摄像头像素：≥1300万像素；
3.前置摄像头像素：≥800万像素；
4.地面公网：支持电信、联通和移动5G全网通；
5.运行内存（RAM）≥6GB，存储内存（ROM）≥128GB，8核 CPU；
6.传感器：光线传感器、磁力传感器、陀螺仪、重力传感器、距离传感器；
7.导航支持：支持北斗定位功能；
8.电池容量：≥6000mAh；
9.常规状态下，终端平均搜星入网时间≤90秒钟；
10.卫星入网待机时间：卫星入网状态下待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时；
11.支持POC公网+模拟对讲；
12.每部卫星电话配卫星电话卡，每张卡通话时长不少于750分钟/年，不少于1年；
13.接口：Type-C接口；
14.具备强光手电筒灯；
15.防护等级：IP68；
16.抗不低于1.2m 硬面跌落。
	20
	部



采购包6：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	长臂挖掘机
	1.发动机型式：六缸、空空中冷，涡轮增压，符合国四排放标准；

	
	
	▲2.发动机额定功率：≥200kW；

	
	
	★3.工作质量：≥42t，铲斗容量：≥0.5m³；

	
	
	4.臂长（动臂+斗杆）：（22±0.5）m；

	
	
	5.总长×总宽×总高：≥16800mm×3150mm×3800mm；

	
	
	6.行走速度≥5.0km/h，回转速度≥8.5r/min；

	
	
	7.爬坡能力：≥35°；

	
	
	8.最大牵引力：≥300kN；

	
	
	9.主安全阀压力：≥34MPa；

	
	
	10.燃油箱容积：≥550L，液压油箱容积≥320L；

	
	
	11.履带板宽度：≥800mm，履带轨距：≥2590mm；

	
	
	12.配重离地间隙≥1250mm，最低离地间隙≥500mm；尾部最小回转半径：≤3680mm；

	
	
	13.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	▲14.最大挖掘高度：≥17000mm，最大挖掘深度：≥14000mm；

	
	
	15.最大卸载高度：≥14000mm；

	
	
	★16.最大挖掘半径：≥22000mm；

	
	
	17.动臂长度：≥12000mm，斗杆长度：≥9400mm；

	
	
	18.灭火器：车载配≥1个手提式干粉灭火器（≥5kg）。

	2
	高速装载机
	1.工作质量：≥20000kg；

	
	
	2.发动机额定功率：≥260kW，符合国四排放标准；

	
	
	▲3.标准斗容：≥2.7m³，额定载重量：≥5t；

	
	
	4.爬坡角度：≥25°；

	
	
	★5.最高行驶速度不低于80km/h；

	
	
	6.续航里程：≥500km；

	
	
	7.卸载高度：≥2900mm，卸载距离：≥1150mm；

	
	
	8.装载作业率：≥170m³/h；

	
	
	9.越障高度：≥400mm；涉水深度：≥1.2m；

	
	
	10.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	11.适应环境：工作温度-20℃～+50℃，工作海拔0～4000m；

	
	
	12.司机室型式：配备滚翻保护结构（ROPS）和落物保护结构（FOPS）；

	
	
	13.灭火器：车载配≥1个手提式干粉灭火器（≥5kg）。

	3
	高速推土机
（核心产品）
	1.整备质量：≤20000kg；

	
	
	▲2.发动机额定功率：≥260kW；

	
	
	3.排放标准：符合国四排放标准；

	
	
	4.外形尺寸：≤7550×3410×3500mm；

	
	
	5.适应环境：工作温度-20℃～+50℃，工作海拔0～4000m；

	
	
	6.底盘型式：轮式；

	
	
	7.铲刀宽度≥3400mm，铲刀高度≥900mm；铲刀最大倾斜角：≥5°；

	
	
	8.最大切削深度：≥450mm；

	
	
	9.绞盘额定拉力：≥90kN；

	
	
	★10.最高行驶速度不低于80km/h；

	
	
	11.续航里程≥400km；

	
	
	12.最大爬坡度≥25°；

	
	
	13.涉水深度≥1.2m；

	
	
	14.制动距离（初速度30km/h）：≤10m；

	
	
	15.司机室型式：配备滚翻保护结构（ROPS）和落物保护结构（FOPS）；

	
	
	16.转向系统：具有两种模式，高速行驶采用机械转向，液压助力转向；

	
	
	17.悬架系统：前、后桥均配置油气悬架系统，具有作业、行驶等多模式功能；

	
	
	18.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	19.灭火器：车载配≥1个手提式干粉灭火器（≥5kg）。



采购包7：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	全地面起重机
（核心产品）
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“全地面起重机”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	▲2.最大起吊重量：≥130t，全地面底盘；

	
	
	3.起重臂伸缩臂架，需采用高强度焊接结构钢，不少于8节伸缩臂；

	
	
	4.行驶状态整车高度≤4.2米；

	
	
	5.防护系统，配备液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁、力矩限制器、长度传感器、角度传感器、三圈保护器，防止钢丝绳过放；臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷；风速仪，检测高空风速；卷扬监控摄像头、回转蜂鸣器；

	
	
	★6.最长主臂：≥88m；

	
	
	7.转台尾部最大回转半径：≤5.8米；

	
	
	8.上车发动机功率：≥150kW，下车发动机功率：≥330kW；

	
	
	9.最小转弯直径≤24m，燃料种类为柴油，符合国六排放标准；

	
	
	10.副臂安装角可调整角度：0度、15度、30度；副臂长度≥17m；

	
	
	11.最大爬坡度：≥45%；

	
	
	12.最大行驶速度：≥80km/h；

	
	
	▲13.最大起吊高度：≥100m；

	
	
	14.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	15.灭火器：车载配≥1个手提式干粉灭火器（≥1kg）。

	2
	12吨随车吊
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“随车起重运输车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	★2.最大起升质量：≥12t；

	
	
	3.外形尺寸：≤12000×2550×3800mm；

	
	
	4.额定载质量≥8600kg，总质量≥25000kg，整备质量≤16250kg；

	
	
	5.适应环境：工作温度-20℃～+50℃，工作海拔0～4000m；

	
	
	6.货厢：一体化货厢，底板厚度：≥3mm，侧板、尾板：≥1.5mm；不小于8mm厚钢板直通副梁，货厢尺寸：≥8400mm×2450mm×550mm；

	
	
	▲7.最大起升高度：≥18米；

	
	
	▲8.最大工作幅度：≥18米；

	
	
	9.上装：上装采用360°全回转、直臂式随车吊，液压动力转向；

	
	
	10.安全装置：需配备主臂仰角角度指示器、悬吊式高度限位器、吊钩防脱钩装置；吊臂伸缩机构：液压油缸+同步拉锁伸缩机构；回转减速机：行星减速机+盘式液压制动器，实现360度连续回转；起升机构：行星减速机+盘式液压制动器；

	
	
	11.照明系统：配备照明系统，便于夜间作业；

	
	
	12.发动机功率≥190kW，符合国六排放标准，发动机排量≥6000mL；

	
	
	13.接近角/离去角：≥20°/10°；

	
	
	14.底盘：采用专用随车吊专用底盘改装，三层加厚大梁，专用取力器；

	
	
	15.驾驶室带冷暖空调，液压助力转向；

	
	
	16.前桥≥7.5吨，后桥≥10吨；

	
	
	17.前悬≥1400mm，后悬≥3100mm；

	
	
	18.具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	19.灭火器：车载配≥1个手提式干粉灭火器（≥4kg）。



采购包8：
	序号
	名称
	技术参数及功能要求

	1
	应急照明发电车
	★1.整车要求：投标车辆须列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》目录，公告车辆名称为“电源车”（在投标文件中提供有效的工业和信息化部公告截图并加盖投标人公章），能在采购人所在地合法上专用汽车牌照；

	
	
	2.标配冷暖空调，助力转向，乘员人数≥2人；车辆具备对外数据输出能力，可安全对接采购人自有监管平台，上报定位信息，实现远程监控车辆地理位置，满足统一监管调度需求；

	
	
	3.底盘类别：采用二类底盘；

	
	
	4.整车总质量（kg）≥16000；

	
	
	5.燃料种类：柴油；

	
	
	6.排放标准：符合国六排放标准；

	
	
	7.整车尺寸（长*宽*高）：长≥9800mm宽≥2500mm高≥3500mm；

	
	
	8.发动机功率：≥169kW；

	
	
	▲9.整车噪声：距厢体7m处≤70dB；

	
	
	10.轴距≥5800mm；

	
	
	11.液压支撑腿：≥4支；

	
	
	★12.发电机组额定功率≥400kW；

	
	
	13.机组配有液晶显示屏，自动化及监控系统，实现发电机组的开机/停机、数据测量、报警保护功能；

	
	
	▲14.运行时间：油箱油量满载持续时间≥10h；

	
	
	15.电缆绞盘形式：采用电动收纳卷盘；

	
	
	16.配备应急电源快插输出接口：380V/220V，三相/单相插座；

	
	
	17.电缆规格≥1×120mm²，电缆长度≥30m/根，共4根；

	
	
	18.接地装置：接地棒长度≥0.8m，接地线截面≥25mm²，长度≥20米；

	
	
	▲19.照明灯具：车厢顶部安装可遥控升降应急照明灯，可升降灯架，不使用时可收回，升降高度≥1.8m，采用无线遥控和有线遥控两种操作模式；采用LED灯头，灯头数量≥2个，单个灯头功率≥1000W，灯杆数量≥2个；

	
	
	20.灭火器：车载配有两个手提式干粉灭火器（≥单个4kg）；

	
	
	21.配备360°全景影像系统。



采购包9：
	序号
	类别
	名称
	参数要求

	1
	人员防护类
	安全帽
	1.适用头围：53～63cm（通用可调）；
2.帽壳厚度：≥2.5mm；
3.单顶重量：≤400g；
4.外壳材质：ABS工程塑料；
5.内衬材质：PE+针织物；
6.防护性能符合GB 2811-2019要求；
7.定制带标识。

	2
	
	救生衣
	1.防水耐磨；
2.浮力＞100N；
3.面料：船用牛津布；
4.填充物：EPE聚乙烯泡沫；
5.自带救生口哨、可调节腰带卡扣、S0LAS反光带，适用于船舶、泳池、景区、池塘抢险抗洪等水域；
6.符合GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准；
7.承诺供货时提供经中国船级社（CCS）检验发证的产品证书；（在投标文件中提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章）
8.定制带标识。

	3
	
	救生圈
	1.外径：≤800mm，内径：≥400mm；
2.重量：＞2.5kg；
3.5CM宽度的反光带在四个相等间距环绕救生圈体的两边装配；
4.材质：外壳采用聚乙烯塑料，内充聚氨酯闭孔泡沫；
▲5.带有把手索和可浮救生索，可浮救生索长度≥30m，直径≥8mm，破断强度≥5kN；
6.符合GB/T 4302-2008《救生圈》要求；
7.具有中国船级社（CCS）颁发的船用产品型式认可证书；（在投标文件中须提供有效期内的证书扫描件，并加盖投标人公章）
8.承诺供货时提供经中国船级社（CCS）检验发证的产品证书。（在投标文件中提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章）

	4
	
	雨衣
	1.分体式；
2.荧光黄绿色，100%涤纶300D牛津布材质；
3.反光材料：TC亮银、亮银蓝灰格子；
4.反光带宽度＞5CM； 
5.PU涂层荷叶驱水工艺，接缝处压胶处理；
▲6.依据GB/T 4745-2012标准测定，防水性能≥4级；
7.透湿性能：≥6000g/（㎡·24h）；
8.符合GB 20653-2020要求；
9.定制带标识。

	5
	
	反光背心
	1.符合GB 20653-2020要求；
2.荧光黄绿色，反光条银亮均匀，宽度不小于5cm；
3.口袋数量：≥3个；
4.定制带标识。

	6
	
	急救包
	急救包至少包括碘伏消毒液100mL，纱布绷带1袋，无菌纱布卷1卷，酒精棉片4片，无菌纱布块2片，医用胶带1卷，医用手套1副，防水创可贴6片，酒精棉签10支，无菌敷贴2片，三角绷带1袋，医用口罩10只，多功能军刀1把，针线包1套，别针10个，口哨1只，LED灯1只，止血带1条，医用剪刀1把，医用棉签40支，急救手册1本。（在投标文件中提供所投产品带CMA标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）

	7
	
	雨靴
	1.符合HG/T 2019、GB/T 3293.1规范；
2.厚度：靴面≥1.0 mm，鞋底≥3.0 mm；
3.筒高≥38mm；
4.防滑：湿摩擦系数≥ 0.35。

	8
	
	防水连体裤
	1.符合GB/T 20463-2015，GB/T 4744-2013要求；
2.需通过充气、注水测试，静态抗水压≥15～20 kPa，30分钟无渗漏。

	9
	
	手套（防割）
	1.符合GB 24541-2022要求；
2.材质：采用HPPE高强防割纤维材质，具备耐磨、防割、防撕、防刺性能。

	10
	
	手套（防滑耐磨）
	1.符合GB 24541-2022、GB/T 32103-2015要求；
2.材质：采用涤纶或棉涤材料制作，天然乳胶磨砂涂层，具备防水、防酸、防油性能。

	11
	生活保障类
	帐篷
	▲1.外形尺寸：≥7830mmx4730mm，边高≥1750mm，脊高≥3100mm；
2.符合MZ/T011.3-2010标准；
3.帐篷需采用长方形双坡面直墙建筑样式设计，两端山墙各开一个门，门上有一个三角形窗户，两侧墙各开三个窗户，两侧墙支起可成遮阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固；
4.帐篷需由篷体、框架、配件（含三角桩、橡塑桩头、拉绳）三部分组成；
▲5.抗风：不低于8级安全使用；
6.定制带标识。

	12
	
	背包
	1.主体面料：≥900D优质防水牛津布；
2.重量≤1000g；
3.容积≥60L；
4.正面需有≥25mm宽醒目双色反光夜光条；
5.符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/1333-2018标准，产品缝合强度，可分解致癌芳香胺染料符合安全要求；（在投标文件中提供所投产品带CMA标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
6.定制带标识。

	13
	
	睡袋
	1.材质建议加厚中空涤纶棉/防水仿生棉；
2.成人标准：≥210cm×80cm；
3.外料：290T防撕裂牛津布。

	14
	
	储水袋
	1.主体材质：食品级改性TPU复合布，符合GB 4806.7-2023食品接触用塑料材料标准；（在投标文件中提供所投产品带CMA标识的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
2.单兵容量≥10L。

	15
	作业辅助类
	贴缝带
	1.符合 JT/T 969-2015标准，适用于沥青路面（3–10mm 裂缝）；
2.6cm宽、2.5mm厚。

	16
	
	防滑草垫
	1.草垫规格尺寸：≥3000×1000×20mm；
2.密实均匀无稀漏。

	17
	
	防滑料
	1.符合JC/T906-2023执行标准；
2.金刚砂粒径2–4mm，适用于公路/重载/坡道。

	18
	
	防滑链
	1.符合QC/T 1057-2017、T/CAMAA 023-2025标准；
2.适用环境：冰冻、雨雪、泥泞路面及沙地；
3.加粗锰钢链，直径≥7mm。

	19
	
	反光锥桶
	1.符合GB/T 24720-2009要求；
2.EVA材质采用背胶贴膜式防脱落膜；
3.高度≥900mm适用于高速公路、高等级公路；
4.底部直径：≥380mm；
5.重量≥5kg。

	20
	
	车辆脱困板
	1.尼龙 66+25%～30% 玻璃纤维改性材质；
2.邵氏硬度：D80～D85；
3.外尺寸：≥1040mm×280mm×65mm；
4.单块净重：≥2.5kg，一对≥5.0kg；
5.满载车辆单次碾压无裂纹、无永久形变；
6.连续脱困50次防滑齿无脱落。

	21
	
	钢丝牵引绳
	1.符合GB/T 20118-2025《钢丝绳通用技术条件》、GB/T 8358-2023《钢丝绳 破断拉力测定方法》标准；
2.钢丝抗拉强度等级≥1960（MPa）；
3.热镀锌（A级）； 
4.单位重量≥54.7kg/100m。

	22
	
	编织袋
	1.符合国标 GB/T 8946-2013要求；
2.塑料扁丝材质；
3.尺寸：60×100cm；
4.C型，最大载重≥60kg。

	23
	
	水管
	1.配置出水软管25m/根；
2.软管为不锈钢快速接头连接，操作方便；
3.快速接头处有防松保险装置；
4.水管内径4寸；
5.软管外层尼龙材质，内层聚氨酯涂层；
6.水带衬里的厚度均匀，表面光滑平整、无褶皱和其他缺陷。

	24
	
	铁锹
	1.木柄：≥1200mm；
2.硬度HRC 35–45；
3.符合QB/T 2095-1995要求；
4.锰钢材质；
5.开刃铲口，尖锹；
6.锹身长≥30cm，锹面宽≥23.5cm。

	25
	
	手电筒
	1.外壳防护等级：≥IP67；  
2.额定功率：≥3W，电池容量：≥2200mAh，工作时间：强光≥8h，工作光≥19h；
3.具有强光、中光、弱光、爆闪、SOS多种照射模式；
▲4.强光模式初始照度值：2m处≥3200lx，5m处≥550lx，10m处≥140lx；
5.外壳采用6061铝合金，表面经高温硬质氧化处理，抗强力碰撞和冲击能力；（在投标文件中提供灯具的防爆检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
6.具有国家强制性产品（CCC）认证；（在投标文件中提供证书扫描件，并加盖投标人公章）
7.重量≤180g； 
8.充电方式：Type-C；
9.灯具非工作状态时，以X、Y、Z轴三个方向从2m高度跌落至钢板1次后，初始检查灯具能正常工作。

	26
	
	防撞桶
	1.GB/T 28650-2012《公路防撞桶》国家标准；
2.性能拉伸强度≥16MPa；
3.壁厚：≥6mm（滚塑工艺）；
4.重量≥5kg；
5.尺寸≥0.8m*0.6m。

	27
	
	融雪剂
（核心产品）
	▲1.冰点℃≤-25；
▲2.碳钢腐蚀率mm/a≤0.08；
3.PH7.0～8.5；
4.铅（mg/kg）<10；
5.汞（mg/kg）<0.01；
6.铬（mg/kg）<4；
7.砷（mg/kg）<0.06；
8.相对融雪化冰能力%>90；
9.固体水分%<1.2；
10.水不溶物%<0.9；
▲11.植物种子相对受害率%<4；
12.氯化物（CL-）w/%>37；
13.气味：无令人不快气味；
14.湿基：路面摩擦衰减率%<5；
15.干基：路面摩擦衰减率%<5；
16.固体溶解速度g/min≥6.0；
17.性状：颗粒均匀，小于10mm的粒径占总质量的96%；
18.色度：色度<30，浅色；
19.硝酸盐氮含量%：无；
20.亚硝酸盐氮含量%：无；
▲21.氯化钠：氯化镁：氯化钙：6:2:2；
★22.融雪剂生产原料必须为矿盐，严禁使用副产盐；
23.保质期不得低于三年。

	28
	
	砂石料1
	1.符合GB/T 14684-2022《建设用砂》国家标准；
2.砂粒径范围：3.1mm～3.7mm。

	29
	
	砂石料2
	1.符合GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》国家标准；
2.石颗粒级配连续粒级：5-25mm。

	30
	
	安全绳
	1.符合：GB 6095-2021《坠落防护 安全带》标准；2.材质：高强度涤纶/锦纶（尼龙），工业一级长丝；
3.单丝强度≥0.6N/tex；
4.标准织带宽度：43～45mm，厚度2.2～2.8mm；
5.极限静态破断拉力：≥22kN；
6.腰带、肩带单独破断拉力：≥15kN，金属D环、卡扣破断拉力：≥18kN。

	31
	
	对讲机
	1.尺寸：≤130×60×35mm；
2.重量：≤350g（含电池）；
3.材质：工程塑料+铝合金框架；
4.防护等级：IP67/IP68；
5.电池：锂电池≥4500mAh；
6.续航：高功率≥8h、低功率≥12h（5%发射、5%接收、90%待机）；
7.充电：Type‑C/座充。

	32
	
	车用黄油
	1.符合GB/T 5671-2014标准；
2.规格：≥15kg/桶；
3.工作锥入度（0.1mm）：265～295；
4.滴点：≥180℃。

	33
	
	车用尿素
	1.符合GB 29518-2013标准；
2.规格：≥10kg/桶；
3.尿素含量（质量分数）%：31.8～33.2；
4.密度（20℃）kg/㎡：1087～1093；
5不溶物（mg/kg）：≤20；
6.钙（mg/kg）：≤0.5；
7.铁（mg/kg）：≤0.5；
8.铜（mg/kg）：≤0.2。



四、商务要求：
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.交付时间：2026年12月31日前。
2.交付地点：采购人指定地点。
中标人应按照招投标文件规定的时间和方式向采购人交付货物。货物到达指定地点后，中标人应派遣有经验、有能力的人员配合采购人检验其所供应的货物的外观性能和各项参数指标是否符合要求。
3.质保期：自验收合格之日起不少于2年。质保期内的维护、故障维修、零部件更换等费用均包含在投标报价中。
★采购包1-8：投标人须承诺在合同签订前提供设备生产厂家（制造商）出具的加盖公章的质保承诺函原件。（在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供视为无效投标）
4.投标报价：
投标报价应包括本次项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输至指定地点、装卸、保险、安装、调试、培训、验收、保修、购置税（如有）、上牌费用（如有）等一切税金和费用。其中机动车保险不少于1年，包括交强险和商业险，商业险至少包括车辆损失险和第三者责任保险（保险金额不低于200万元）。
5.付款方式：
本项目分二期支付：
第一期：合同签订后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价款的30%。
第二期：项目全部完成，通过采购人验收后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价款的70%。
采购人在支付上述款项前15个工作日，应收到中标供应商开具的等额合格税务发票。因中标供应商原因导致采购人未能如期付款的，采购人不承担逾期付款责任。
五、相关要求：
★1.投标人须承诺所供设备为2026年1月1日及以后制造、全新的产品。（在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供视为无效投标）
2.项目验收：
投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
采购人将对货物数量、质量、规格、性能等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
中标人完成供货、安装调试并经试运行合格后，向采购人提交书面验收申请。采购人在收到验收申请后5个工作日内组织验收。
采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时可以委托依法取得检测资质的机构进行检测，根据采购项目特点和实际需要，采购人可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。对履约验收发生的检测（检验）费、专业技术人员费用，由中标人承担。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
3.验收标准：
中标人提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标。
4.售后服务要求：
（1）技术培训：
设备安装完成且试运行良好后，中标人需结合采购人时间、地点、人员等要求，每年至少开展1次培训，时间不少于1天，培训内容包括货物的基本结构及原理、安装、调试、操作使用、日常保养维修及现场技术操作、故障分析、故障处理等。培训人数由采购人自行安排，并做好培训记录。
（2）服务响应：
中标人为采购人提供7*24小时的电话技术支持服务和远程指导，对重大问题提供现场技术支持，接到故障报警后10分钟内响应，8小时内维修人员到达现场进行修理或更换作业，48小时内解决故障（包括重要零部件更换），必要时应向采购人提供同配置设备或同档次应急备用设备，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。
如同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该产品不合格，采购人有权将该货物无条件退货或要求免费更换。
质保期内，根据保养手册，配合采购人做好保养工作，并形成规范的保养记录，时间和地点由采购人指定（江苏省内）。质保期后，中标人提供终身服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。
5.所投产品车辆为工程黄色，外观涂装按采购人要求执行。定制产品标识按采购人需求制作。




























[bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc6016][bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc11519]第五章 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。





投标文件




    项目编号：
项目名称：



投标单位（全称）：
授权代表：
联系电话：
日    期：

评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	



注：
    建议投标供应商为《投标文件》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标文件目录之前。
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[bookmark: _Toc25765][bookmark: _Toc18486][bookmark: _Toc2166][bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc11485]一、投标函、投标报价及项目相关文件
[bookmark: _Toc5864][bookmark: _Toc21669][bookmark: _Toc6250][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc30966]1.投标函
江苏省交通运输厅公路事业发展中心：
南京润知招标代理有限公司：
你们的国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购项目（采购包号）（采购编号：JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1、我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。
2、我们接受采购文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照本采购文件的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们同意提供招标人要求的有关本次采购的所有资料。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标供应商须知有关要求提供必要的履约保证。
投标供应商全称：（公章）
地址：       邮编：
电话：       传真：          
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：                   
职务：                  
日期：                  
[bookmark: _Toc20999][bookmark: _Toc7955][bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc58][bookmark: _Toc22583]2.开标一览表
[bookmark: _Toc5882][bookmark: _Toc365968479][bookmark: _Toc27993]
	项目名称
	国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购（采购包号）

	项目编号
	JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013

	投标报价
	大写：人民币                                 
小写：                      元

	投标人是否属于
小微型企业
	                  （填写“是”或“否”）

	投标人是否为
残疾人福利性单位
	                 （填写“是”或“否”）

	投标人是否为
监狱企业
	                 （填写“是”或“否”）

	项目负责人
	

	交付时间
	    年   月   日前


供应商名称：                                                  （盖章）

注：
1、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。
2、“投标人是否属于小微型企业”“投标人是否为残疾人福利性单位”“投标人是否为监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》。
3、投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。
[bookmark: _Toc31936][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc365968480][bookmark: _Toc9608][bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc3047]3.投标报价明细表

项目名称：           （采购包号）                      项目编号：

	序号
	物品名称
	详细部件名称
	型号
	数量
	单位
	品牌
	单价
	总价
	生产厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	（请勿缺项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	人民币（大写）：￥：



投标单位全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：
①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②单价包含后续服务及其他所有费用。
③总价=单价*数量，数量按1套清单数量计算并填列。
④上表中的“投标报价总计”应当等于“开标一览表”中“投标报价”。
⑤若本项目有多个采购包的，则每个采购包须分别填写此表，并注明采购包号。












[bookmark: _Toc30271]4.核心产品一览表

	采购
包号
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	
	1
	
	
	


































[bookmark: _Toc31128]5.技术要求偏离表

	采购包号
	序号
	招标文件技术条款描述
	投标文件技术条款描述
	偏离情况
（+/-/=）
	备注

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	



投标单位全称（公章）：
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：        
  
注：
①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②投标单位根据服务方案添加的设备、材料等也请列出。
③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
④投标人必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有技术规范条款和相关服务要求，逐条作出明确响应，并列入上表。投标单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
⑤若投标文件中出现技术参数与此表表述不一致的，以此表为准。














[bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc26665][bookmark: _Toc10483][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc9595][bookmark: _Toc365968481][bookmark: _Toc1468]6.商务要求偏离表
	采购包号
	序号
	招标文件商务条款要求
	投标文件商务条款描述
	偏离情况（+/-/=）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	



投标单位全称（公章）：         
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：        

注：
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有相关要求。






[bookmark: _Toc24234][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc5966][bookmark: _Toc11677][bookmark: _Toc27161]7.服务方案
按照具体项目要求编写。

[bookmark: _Toc1712][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc19973]8.投标人经营业绩
	采购
包号
	序号
	业绩名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（元）
	证明材料
（第几页—第几页）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标单位全称（公章）：
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：
①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。
②投标单位所提供的经营业绩必须列入上表中，未列入上表的不予计算。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

[bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc4527][bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc14302][bookmark: _Toc26561]9.需要的其他证明文件及材料（若有）





[bookmark: _Toc23359][bookmark: _Toc9126][bookmark: _Toc27287][bookmark: _Toc16963][bookmark: _Toc24188]二、资格证明文件
	序号
	招标文件要求的资格证明文件
	供应商提供的资格证明文件（须标明名称及对应页码）
	是否
响应

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	



说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。



[bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc8295][bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc14387][bookmark: _Toc27515]三、相关附表格式
[bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc1131][bookmark: _Toc21152][bookmark: _Toc12562]1.法定代表人授权委托书
江苏省交通运输厅公路事业发展中心：
南京润知招标代理有限公司：
本授权书宣告：
委托单位：
地址：                                 法定代表人：
受托人：  姓名：   性别：              出生日期：   年   月   日
所在单位：                             职务：
身份证号码：                           联系方式：
兹委托受托人合法地代表我单位参加南京润知招标代理有限公司组织的国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购项目（采购包号），采购编号为：JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013项目的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

                               委托单位               （公章） 

                               法定代表人       （签字或盖章） 
                                      
                                           年   月     日

受托人身份证：

[bookmark: _Toc27523][bookmark: _Toc16305][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc7349]2.总公司授权委托书

江苏省交通运输厅公路事业发展中心：
南京润知招标代理有限公司：
本授权书宣告：
委托单位：                                                                     
地    址：     法定代表人：              
受托单位：                                          
地    址：     负责人：          
兹委托我下属公司                                合法地代表我单位参加南京润知招标代理有限公司组织的国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心2026年度应急装备物资采购（采购包号）（采购编号：JSZC-320000-NJRZ-G2026-0013）项目的采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：
（1）参加投标活动；
（2）出席开标会议；
（3）签订与中标事宜有关的合同；
（4）负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；
（5）由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。
受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。 
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
                                  委托单位          （公章）
法定代表人  （签字或盖章）

年月日
备注：
本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加投标必须提供本授权委托书，否则将不能通过资格审查。
[bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc30038]
[bookmark: _Toc26900]附件
[bookmark: _Toc7273][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc5126][bookmark: _Toc8579][bookmark: _Toc31520]无重大违法记录声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


                                           声明人：（公章）
                                     日期：      年    月    日



















[bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc11161][bookmark: _Toc9773][bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc1775]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
江苏省交通运输厅公路事业发展中心：
南京润知招标代理有限公司：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：      年    月    日



















[bookmark: _Toc16129][bookmark: _Toc4068][bookmark: _Toc2502][bookmark: _Toc20050][bookmark: _Toc14985]中小企业声明函
[bookmark: _Toc22497][bookmark: _Toc5546][bookmark: _Toc29258][bookmark: _Toc27064]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（采购包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）。
2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）。
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
[bookmark: _Toc20909]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日　　　　　　期：

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                       
                        供应商全称（盖章）：
            日  期：

[bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc30371][bookmark: _Toc13021][bookmark: _Toc27940][bookmark: _Toc296]属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc19529][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc26675]无禁止情形声明函
江苏省交通运输厅公路事业发展中心：
南京润知招标代理有限公司：
我公司郑重声明：不属于下述拒绝参加本次采购活动的供应商：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商全称：
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
     


















[bookmark: _Toc16856]关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

