南京师范大学附属中学晓庄校区物理、化学数字化探究实验仪器更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320100-JLAL-G2026-0002
原公告的采购项目名称：南京师范大学附属中学晓庄校区物理、化学数字化探究实验仪器
首次公告日期：2026年8月28日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
1.原采购文件第一章投标邀请的提交投标文件截止时间、开标时间：
“2026年9月20日13点30分（北京时间）”
更正为
“2026年10月10 日13 点30分（北京时间）”
2.原采购文件第二章 供应商须知
21.2.2.5 异常低价审查
22.2.2.5.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
更正为：
21.2.2.5 异常低价审查
22.2.2.5.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

3.原采购文件第三章评标方法与评标标准：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分17分；
招标文件中标▲号为重要指标项，每负偏离1项扣0.5分；其他技术参数，每负偏离1项扣0.02分。（不含产品演示项）
注：评委根据投标单位提供的投标文件中技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）及《技术要求响应表》的响应描述和偏离情况说明作为评审依据，未一一对应填写或未响应的均视为负偏离。
	17

	2.2
	实验演示
	注：请投标人携带产品及附件于2026年9月20日15:00前进行现场签到演示，超时视为放弃演示（现场演示地点：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室）。全部演示时间不超过30分钟，由评标委员会根据实验演示效果进行综合评审，演示内容如下：
演示1：用无线光电门传感器（双门）及附件完成“测量物体运动的速度实验”及功能演示（5分）
功能性演示
1-1  演示无线光电门传感器（双门）连接软件后能够设置多种模式，包含但不限于以下七种模式：①智能光门计时器模式；②光门和摆锤模式；③光门与栅栏模式；④光门计时模式（1个光电门）；⑤激光计时模式；⑥飞行计时模式；⑦光门计时（2个光门）模式。演示的软件画面中要明显观看到以上7种模式及对应的参数可设置的功能。得1分；

1-2  演示飞行计时模式；通过扩展接口接入震动触发器。测量物体通过光门时间及触发器触发的时间。演示光门计时（两个光门）模式：通过扩展接口接入扩展光门模块，测量物体通过2个光门的门内时间、门间时间，测算相应速度。得1分；

实验演示：完成测量物体运动的速度实验
1-3  用激光发射器照射激光接收孔，人体运动通过激光和激光接收孔之间时遮挡光线，测得人体运动遮光时间，可以输入人体宽度从而计算出人体运动的速度。演示过程中要明显看到遮光时间及人体运动速度的计算过程。得1分；

1-4  在软件界面中通过无线蓝牙连接上无线光电门传感器，在软件中设置智能光门计时器模式，演示小车从轨道相同位置下滑，用光电门分别测量小车上宽度为0.06m、0.04m、0.02m挡光片经过相同位置的瞬时速度，实验演示过程中要明显观看到操作过程中无需设置挡光片
宽度，且三次测得的瞬时速度相对误差≤10%。得2分；

演示2：用数芯一体式光电效应的定量研究实验板完成以下功能演示（5分） 
2-1 演示该实验板内嵌电源（不能为外置或外接电源）的功能：具有不小于5-28V的连续可调电压、并显示数据，具有正反向切换开关，具有Teyp-c接口可充电，具有电量表显示电量。得1分； 

2-2 演示该实验板内嵌无线微电流传感器、无线电压传感器（不能为外接式的无线发射模块、传感器）的功能：内嵌4位不小于0.56英寸高亮数码管，内嵌传感器具有无线识别码与电脑或采集终端进行精准无线连接，连接软件后能显示采集的电流、电压数据。得1分； 

2-3 演示该实验板内嵌色光调节器的功能：具有6档开关，可调节红、黄、绿、蓝、紫5种色光，具有光强调节器，每种色光分三档光强调节。得1分；

2-4 用该实验板内嵌的红光照射光电管时，切换三档光强进行照射时，内嵌微电流传感器的示数，显示光电流均不大于0.1μA。 得1分。

2-5 演示该实验板测定四种不同色光在同一档光强时的反向遏止电压，利用遏止电压通过数据采集软件公式编辑功能计算得到Ek（光电子的最大初动能），在数据采集软件中绘制Ek与入射光频率的关系图像，得到Ek与入射光频率关系的数据点成线性关系。得1分。
 
演示3：用无线彩屏滴数传感器及附件完成“中和滴定实验”及功能演示（5分）
3-1 演示无线彩屏滴数传感器进行脱机实验，不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示数值，滴数感应到液滴时状态指示灯亮。得1分；

3-2 演示无线彩屏滴数传感器全窗口可检测的功能，在窗口区域内无需对准某个固定位置，任意调整三个位置都能检测到滴数变化。得1分；

3-3 演示无线彩屏滴数传感器内置屏幕上显示唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器和数据线，即可实现选择性连接。得1分；

3-4 使用无线彩屏滴数传感器及其他附件完成中和滴定实验。点击实验模版【中和滴定实验】进入实验，开始实验后，打开滴数实验装置，在数据采集软件中，实时显示中和反应中pH-滴数体积曲线，可清晰呈现中和滴定的突变过程。得1分；

3-5 利用软件根据图像在突变区域选择适当位置的滴数体积数值，可填入第二页【未知溶液浓度】表格中，一键计算出未知溶液的浓度。要明显观看到滴定的突变过程及一键计算的过程。得1分；

演示4：用无线彩屏力与加速度传感器及其附件完成演示“向心力实验”及功能演示（5分）

4-1  演示无线彩屏力与加速度传感器的结构功能：自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，自带彩屏上可显示力、加速度、角速度的实时数据。得分1分；

4-2  演示无线彩屏力与加速度传感器与终端（电脑或平板或手机）的连接功能：使用无线方式连接，无需数据采集器、数据线。得分1分；

4-3  传感器与终端连接后，在数据采集软件中，须能显示力-时间、加速度X-时间或加速度Y-时间或加速度Z-时间、角速度X-时间或角速度Y-时间或角速度Z-时间、倾角X-时间或倾角Y-时间或倾角Z-时间的实时数据曲线。得1分；

4-4  开始实验后，实时采集并在数据采集软件中显示向心力与角速度的关系的图像（采样频率不低于20赫兹，即1秒钟内采集的数据点不低于20个）；演示数据采集软件公式编辑功能，要明显看到以下过程：通过公式编辑功能获取角速度平方数据，并在数据采集软件中显示向心力与角速度平方的关系的图像。得1分；

4-5  利用数据采集软件的数据拟合功能，对向心力与角速度平方的关系的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；

 演示5：用数芯一体法拉第电磁感应定律演示仪（I)及其附件 完成“法拉第电磁感应定律实验”及功能演示
5-1  演示仪底座内置无线电压传感器（不能为外接式）具有唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器、数据线，实现选择性连接。得1分；

5-2  磁铁通过线圈组1，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与对应时间，得到电动势与时间的数据图像，对电动势与时间的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；

5-3  将铝管放入线圈组1，分别用磁铁和铝块通过线圈组1，采集磁铁和铝块通过线圈的电压数据，在软件中在同一坐标轴内同时显示两组数据的实验图像。得1分；

5-4  将铝管放入线圈组2，用磁铁通过线圈组2，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与匝数，得到电动势与匝数的数据图像，对电动势与匝数的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得2分；

5-5  将铝管放入线圈组2，用磁铁通过线圈组2，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与匝数，得到电动势与匝数的数据图像，对电动势与匝数的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；
本项满分为25分。

	25

	3.1
	实施方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供项目实施方案，内容应涵盖但不限于：①项目具体实施流程及难点分析；②项目施工组织计划与实施流程；③项目施工进度保障措施；④安全文明施工措施等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的项目实施管理团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括项目总负责人，商务负责人，财务负责人，生产负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“项目实施方案”整体不得分。
	5

	3.2
	产品质量保证方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供产品质量保证方案，内容应涵盖但不限于：①质量保障体系及目标；②产品的质量性能及原材料的控制；③生产过程中控制措施；④质量回访流程及方案等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的项目产品质量保证团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括质量保障体系总负责人，质量性能及原材料的控制负责人，生产过程控制负责人，质量回访流程负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“产品质量保证方案”整体不得分。
	5

	3.3
	安装调试方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供设备安装调试方案，内容应涵盖但不限于：①安装组织架构与分工②货物安装前期准备工作③核心安装实施流程等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的安装实施团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括教学仪器类安装调试小组负责人，现场安全文明施工负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“安装调试方案”整体不得分。
	5

	3.5
	售后服务及培训方案
	
根据投标人提供的售后服务及培训方案(包括但不限于售后故障响应时间、故障解决方案、售后服务承诺内容、培训师资力量、培训计划及内容等)进行综合评审： 
（1）故障解决措施完善，响应时间及时，培训师资配置完备、专业能力突出，内容阐述详细，可操作性强的，得 5分； 
（2）故障解决措施较完善，响应时间比较及时，培训师资配置达标、专业能力较强 ，内容阐述较详细，可操作性较强的，得 3 分；
（3）故障解决措施完善性一般，响应时间符合要求，培训师资配置简单、专业能力一般，内容阐述不够详细，可操作性一般的，得 1 分； 
（4）无提供不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的技术培训团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括物理教学仪器类培训小组负责人，化学教学仪器类培训小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“培训方案”整体不得分。

	5


更正为：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.技术
	

	2.1
	产品技术参数
	技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分20分；
招标文件中标▲号为重要指标项，每负偏离1项扣0.7分；其他技术参数，每负偏离1项扣0.02分。（不含产品演示项）
注：评委根据投标单位提供的投标文件中技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）及《技术要求响应表》的响应描述和偏离情况说明作为评审依据，未一一对应填写或未响应的均视为负偏离。
	20

	2.2
	实验演示
	注：采取线上演示方式，演示视频按苏采云平台要求上传，演示时长不超过30分钟。单个视频压缩包大小不得超过50M，整体视频压缩包大小不得超过300M，视频压缩包格式为zip格式。由评标委员会根据实验演示效果进行综合评审，演示内容如下：
演示1：用无线光电门传感器（双门）及附件完成“测量物体运动的速度实验”及功能演示（5分）
功能性演示
1-1  演示无线光电门传感器（双门）连接软件后能够设置多种模式，包含但不限于以下七种模式：①智能光门计时器模式；②光门和摆锤模式；③光门与栅栏模式；④光门计时模式（1个光电门）；⑤激光计时模式；⑥飞行计时模式；⑦光门计时（2个光门）模式。演示的软件画面中要明显观看到以上7种模式及对应的参数可设置的功能。得1分；
1-2  演示飞行计时模式；通过扩展接口接入震动触发器。测量物体通过光门时间及触发器触发的时间。演示光门计时（两个光门）模式：通过扩展接口接入扩展光门模块，测量物体通过2个光门的门内时间、门间时间，测算相应速度。得1分；
实验演示：完成测量物体运动的速度实验
1-3  用激光发射器照射激光接收孔，人体运动通过激光和激光接收孔之间时遮挡光线，测得人体运动遮光时间，可以输入人体宽度从而计算出人体运动的速度。演示过程中要明显看到遮光时间及人体运动速度的计算过程。得1分；
1-4  在软件界面中通过无线蓝牙连接上无线光电门传感器，在软件中设置智能光门计时器模式，演示小车从轨道相同位置下滑，用光电门分别测量小车上宽度为0.06m、0.04m、0.02m挡光片经过相同位置的瞬时速度，实验演示过程中要明显观看到操作过程中无需设置挡光片
宽度，且三次测得的瞬时速度相对误差≤10%。得2分；
演示2：用数芯一体式光电效应的定量研究实验板完成以下功能演示（5分） 
2-1 演示该实验板内嵌电源（不能为外置或外接电源）的功能：具有不小于5-28V的连续可调电压、并显示数据，具有正反向切换开关，具有Teyp-c接口可充电，具有电量表显示电量。得1分； 
2-2 演示该实验板内嵌无线微电流传感器、无线电压传感器（不能为外接式的无线发射模块、传感器）的功能：内嵌4位不小于0.56英寸高亮数码管，内嵌传感器具有无线识别码与电脑或采集终端进行精准无线连接，连接软件后能显示采集的电流、电压数据。得1分； 
2-3 演示该实验板内嵌色光调节器的功能：具有6档开关，可调节红、黄、绿、蓝、紫5种色光，具有光强调节器，每种色光分三档光强调节。得1分；
2-4 用该实验板内嵌的红光照射光电管时，切换三档光强进行照射时，内嵌微电流传感器的示数，显示光电流均不大于0.1μA。 得1分。
2-5 演示该实验板测定四种不同色光在同一档光强时的反向遏止电压，利用遏止电压通过数据采集软件公式编辑功能计算得到Ek（光电子的最大初动能），在数据采集软件中绘制Ek与入射光频率的关系图像，得到Ek与入射光频率关系的数据点成线性关系。得1分。
演示3：用无线彩屏滴数传感器及附件完成“中和滴定实验”及功能演示（5分）
3-1 演示无线彩屏滴数传感器进行脱机实验，不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示数值，滴数感应到液滴时状态指示灯亮。得1分；
3-2 演示无线彩屏滴数传感器全窗口可检测的功能，在窗口区域内无需对准某个固定位置，任意调整三个位置都能检测到滴数变化。得1分；
3-3 演示无线彩屏滴数传感器内置屏幕上显示唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器和数据线，即可实现选择性连接。得1分；
3-4 使用无线彩屏滴数传感器及其他附件完成中和滴定实验。点击实验模版【中和滴定实验】进入实验，开始实验后，打开滴数实验装置，在数据采集软件中，实时显示中和反应中pH-滴数体积曲线，可清晰呈现中和滴定的突变过程。得1分；
3-5 利用软件根据图像在突变区域选择适当位置的滴数体积数值，可填入第二页【未知溶液浓度】表格中，一键计算出未知溶液的浓度。要明显观看到滴定的突变过程及一键计算的过程。得1分；
演示4：用数芯一体法拉第电磁感应定律演示仪（I)及其附件 完成“法拉第电磁感应定律实验”及功能演示（4分）
4-1  演示仪底座内置无线电压传感器（不能为外接式）具有唯一蓝牙识别码，传感器与终端（电脑或平板或手机）使用无线方式连接时，无需数据采集器、数据线，实现选择性连接。得1分；
4-2  磁铁通过线圈组1，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与对应时间，得到电动势与时间的数据图像，对电动势与时间的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；
4-3  将铝管放入线圈组1，分别用磁铁和铝块通过线圈组1，采集磁铁和铝块通过线圈的电压数据，在软件中在同一坐标轴内同时显示两组数据的实验图像。得1分；
4-4  将铝管放入线圈组2，用磁铁通过线圈组2，采集5组磁铁通过线圈的电压数据，在软件中输入各组电压与匝数，得到电动势与匝数的数据图像，对电动势与匝数的数据点进行线性拟合的数据处理操作，软件中拟合数据框中显示r>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02）。得1分；
本项满分为19分。
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	3.1
	实施方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供项目实施方案，内容应涵盖但不限于：①项目具体实施流程及难点分析；②项目组织计划与实施流程；③项目进度保障措施；④安全文明措施等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得5分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得3分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得1分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分
	5

	3.2
	产品质量保证方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供产品质量保证方案，内容应涵盖但不限于：①质量保障体系及目标；②产品的质量性能及原材料的控制；③生产过程中控制措施；④质量回访流程及方案等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得6分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得4分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得2分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 
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	3.3
	安装调试方案
	投标人须依据本项目采购需求，提供设备安装调试方案，内容应涵盖但不限于：①安装组织架构与分工②货物安装前期准备工作③核心安装实施流程等。
(1)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性强、契合度高，满足采购需求，得6分；
(2)方案涵盖上述内容，方案科学、可操作性较强、契合度较高，较能满足采购需求，得4分；
(3)方案涵盖上述内容，方案科学、基本具有可操作性，基本满足采购需求，得2分；
(4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 
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	3.5
	售后服务及培训方案
	根据投标人提供的售后服务及培训方案(包括但不限于售后故障响应时间、故障解决方案、售后服务承诺内容、培训师资力量、培训计划及内容等)进行综合评审： 
（1）故障解决措施完善，响应时间及时，培训师资配置完备、专业能力突出，内容阐述详细，可操作性强的，得 6分； 
（2）故障解决措施较完善，响应时间比较及时，培训师资配置达标、专业能力较强 ，内容阐述较详细，可操作性较强的，得 4 分；
[bookmark: _GoBack]（3）故障解决措施完善性一般，响应时间符合要求，培训师资配置简单、专业能力一般，内容阐述不够详细，可操作性一般的，得 2 分； 
（4）无提供不得分。
注：投标人须提供为本项目配备的技术培训团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括物理教学仪器类培训小组负责人，化学教学仪器类培训小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，团队人员未在社保名单的，本项“售后服务及培训方案”整体不得分。
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4.原采购文件第四章招标项目的技术规格、要求和数量等
	1、教室名称：物理数字化探究实验仪器
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	无线彩屏多量程电流传感器
	3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。
24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。

	22
	法拉第电磁感应定律演示仪（II)
	1、小螺母管≥600匝，电阻12欧姆； 大线圈≥1000匝，电阻34欧姆；
2、需智能电源（需另配））；
3、配合电流、电压传感器使用（传感器需另配）。

	46
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。

	2、教室名称：化学数字化探究实验仪器

	2
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。


更正为：
	1、教室名称：物理数字化探究实验仪器

	6
	无线彩屏多量程电流传感器
	3、测量范围：≥-20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。
24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。

	22
	法拉第电磁感应定律演示仪（II)
	1、小螺母管≥600匝，电阻12欧姆； 大线圈≥1000匝，电阻34欧姆；智能电源*1；
2、内嵌无线电压磁二合一传感器*1，传感器内置蓝牙模块，能够实现无线功能；
3、电压测量范围：≥-200mV～+200mV，内阻大于1MΩ，分辨率：≤0.001V 24Bit高精度高速采样；磁测量范围：≥-15mT～+15mT，分辨率：≤0.01mT；
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	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Windows、macOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统。

	2、教室名称：化学数字化探究实验仪器

	2
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Windows、macOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统。



删除：教室名称：物理数字化探究实验仪器中序号45.数据处理系统中的：集成式数据处理终端，可实现传感器数据采集、分析处理及存储等多功能的实验教学系统平台。终端硬件性能配置：处理器：不低于八核心处理器；存储：不低于8G+256GB；不小于11.1英寸显示屏；不小于8860mAh电池； 网络：Wi-FI6及以上 蓝牙：5.2以上。
删除：教室名称：化学数字化探究实验仪器中序号1.数据处理系统中的：集成式数据处理终端，可实现传感器数据采集、分析处理及存储等多功能的实验教学系统平台。终端硬件性能配置标准：1、显示屏：屏幕尺寸≥14英寸，FHD全高清分辨率（≥1920×1080），IPS液晶显示面板，集成式处理方式。2、处理器：核心线程≥6核12线程处理器。3、内存：≥16GB。
4、存储：≥512GB固态硬盘。
5.请供应商按本更正公告附件中更正后的采购文件内容编制投标文件。
更正日期：2026年9月17 日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京师范大学附属中学
地址：南京市察哈尔路37号
联系方式：柏主任025-83469016
2.采购代理机构信息
名称：江苏嘉里工程咨询有限公司
地址：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室 
联系方式： 袁工18752094221 

