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一、投标邀请函
江苏筑祁园工程管理咨询有限公司受无锡市滨湖区雪浪街道办事处的委托，对雪浪派出所智慧警务信息化提升项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：雪浪派出所智慧警务信息化提升项目 
采购编号：JSZC-320211-ZQYY-G2026-0004
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处
采购人地址：无锡市滨湖区锦溪路100号
采购代理机构：江苏筑祁园工程管理咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK3]采购代理机构地址：无锡经济开发区太湖街道丰裕园二期商业街雪丰路60-3

	3
	采购项目概况、要求： 
1.采购范围：本项目为雪浪派出所智慧警务信息化提升项目，具体详见采购需求。
2.交货及安装完工时间：合同签订生效后30个日历天内交付并安装调试完毕。
3.交货地点：采购方指定地点。
4.质量要求：符合国家相关质量及环保标准，一次性验收100%合格 。
5.质保期：2年，竣工验收合格之日起算。
6.本项目采购预算为：3242200.00元。
7.本项目最高限价为：3242200.00元。
8.本项目是否专门面向中小企业：否。
9.本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	4
	投标人资格要求：
（1） 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
1.投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织（提供具有独立承担民事责任能力的投标人有效的营业执照或相关部门的登记证明文件）；
2.被授权委托人应为投标人在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的最近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标人依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签盖电子公章或带二维码验证的扫描件）；
3.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的最近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计的财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）；
4.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
5.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
6.本项目不接受联合体投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）。
注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
（2）重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

	5
	（1） 获取招标文件方式：供应商登录苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”中找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（2）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内，每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
售价：本项目招标文件免费。

	6
	提疑截止时间：2026年10月14日11时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构。
答疑时间：投标文件接受截止时间前15日，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标人。

	7
	履约保证金：10%

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	网上投标文件截止时间（开标时间）：2026年10月28日13时30分（截止时间后的响应文件恕不接受）。
网上解密时间：2026年10月28日13:30开启解密后30分钟。
投标递交地点：在苏采云投标客户端上传响应文件。
注：
1.本项目采用线上不见面开标，报价供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁、无线上网的笔记本一台（报价供应商自行解决上网问题，笔记本电脑提前确认浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端），如因未准备相关设备及CA锁导致的废标，由投标人自行承担。
2.投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标人谨慎处理。
3.请投标人关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标人放弃投标。
4.本次投标无需制作纸质投标文件，但中标人在领取中标通知书时需提供纸质版投标文件两份（纸质投标文件应与苏采云系统中上传的投标文件一致并加盖公章），用于项目存档。

	10
	开标时间：2026年10月28日13时30分
开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅（推荐使用谷歌浏览器）
评标时间：2026年10月28日开标结束后
评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
注：
1.本项目为不见面开标，开标当日，投标人仅需在任意地点通过“苏采云不见面开标大厅”参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（采购人或招标代理）进行互动交流、澄清、疑问、询问以及文件传送等活动。
2.投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标人自行承担。

	 11
	确定中标候选单位时间：2026年10月28日评审结束
确定中标候选单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）

	12
	投标文件制作要求：
1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.中标人在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	13
	采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处
采购人地址：无锡市滨湖区锦溪路100号
联系人：丁蕾
联系电话：0510-85551762
采购代理机构：江苏筑祁园工程管理咨询有限公司
联系人：蔡工
联系电话：13795302607
联系地址：无锡经济开发区太湖街道丰裕园二期商业街雪丰路60-3 
邮政编码：214000
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	其他事项：
1.请有意参加本项目投标的投标人按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
5.供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标人被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。




二、投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
（三）招标文件的解释：
1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏筑祁园工程管理咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”第14项。
2.采购人、江苏筑祁园工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人及代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人及代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或者其他组织（提供具有独立承担民事责任能力的投标人有效的营业执照或相关部门的登记证明文件）扫描件加盖公章或签电子公章；
（3）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件加盖公章或签电子公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人身份证扫描件加盖公章或签电子公章（正、反面）；
（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章或签电子公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；
（6）被授权委托人应为投标人在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标人依法为其缴纳社会保险证明扫描件加盖公章或签电子公章（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签盖电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（7）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的最近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计的财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）扫描件加盖公章或签盖电子公章；
（8）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章或签电子公章；
（9）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章或签电子公章；
（10）承诺书（格式见附件）；
3. 开标一览表（格式见附件）
4. 报价明细表（格式自拟）
5. 投标偏离表（格式见附件）
6. 投标人近年完成类似业绩一览表（格式见附件）
7. 项目技术要求和有关说明中要求提供的证明材料（如有自行添加）
8. 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
9. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
10. 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
11. 技术部分：
 技术方案（格式自拟）
上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
（六）有关说明：  
1.本项目固定单价，按实结算。投标总报价包括全部产品、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、检测费用、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.投标人根据招标文件以及有关规定并结合市场因素，自行调查测算各种费用并进行报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。
3.在项目完成过程中，凡属卖方的所有缺陷（包括但不限于制造、安装、调试、验收等环节），卖方应无条件整改直至买方满意为止，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
4.在本招标文件第五部分附件“报价明细表”中未列出而投标人认为要单独列出的报价项目，投标人可增加列出，并计入“价格合计”中。
5.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。
6.经评审小组认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标文件处理。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标费用自理。
（八）网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；
3.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；
11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12.投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
14.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
18.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委会确认为无效投标文件的；
20.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
21.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；
22.未按要求提供技术文件的；
23.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；
24.超过招标文件规定的最高（单价）限价的；
25.评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标人的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；
27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
28.投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
29.不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
30.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
31.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
32.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
33.各投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标人相互围标、串标，其投标无效；
34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
36.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；
37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（十）开标、评标：
1.所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密时，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统），并根据不见面开标大厅流程及采购文件要求，在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均由代理机构语音播报，供应商观看开标即可。投标人在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可以离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 
2.投标截止时间后参加投标的投标人或解密投标文件的投标人不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3.投标文件的审查
（1）开标一览表内容与细目表内容不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。评标委员会依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标文件接收截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5. 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。 
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，按投标人综合实力得分由高到低排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标，按评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
6． 评标标准：
评分标准（总分为100分）
（一）报价                 32分
（二）投标人综合情况       11分
（三）技术部分             17分
（四）技术方案             38分
（五）节能环保             2分
各项评分标准：
1.报价（32分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
备注：（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（40分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
（三）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
2.投标人综合情况（11分）：
2.1业绩（2分）
投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）具有类似业绩，每提供一份得1分，最多2分。【以合同签订日期为准，须提供合同原件扫描件上传至电子投标文件，不提供或未按要求提供不得分】
2.2管理体系认证（4.5分）：
①投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，有一项得0.5分，最高得1.5分；（提供有效证书、全国认证认可信息公共服务平台 查询截图上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分） 
②投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到优秀级（CS4）及以上的得1分，其他等级得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）
③投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）一级得1分，其他等级得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）
④投标人具有有效的民用无人机企业服务能力等级资质证书甲级得1分，乙级得0.5分。（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）
2.3实施团队资质（4.5分）
考察投标人为本项目配备的项目人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，按要求提供相关证明资料，《项目人员配置清单》不得低于招标要求。
①项目负责人（1.5分）：
a）具有信息系统项目管理师证书认证证书，每提供1个得0.5分，最多得0.5分；
b）具有系统规划与管理师证书认证证书，每提供1个得0.5分，最多得0.5分；
c）具有ITSS-IT服务项目经理认证证书，每提供1个得0.5分，最多得0.5分。
②其他人员（不含项目负责人）（3分）
a）具有网络规划设计师证书，有一个得0.5分，最高得0.5分；
b）具有系统架构设计师证书，有一个得0.5分，最高得0.5分；
c）具有ITSS-IT服务工程师证书，有一个得0.5分，最高得0.5分；
d）具有信息安全保障人员认证证书（应急服务），有一个得0.5分，最高得0.5分；
e）具有注册信息安全工程师证书，有一个得0.5分，最高得0.5分；
f）具有民用无人驾驶航空器操控员证书，有一个得0.5分，最高得0.5分。
注：其他人员中，同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。投标时须提供证明材料扫描件上传到电子投标文件。投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）为持证人员缴纳社保的证明扫描件（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间。不提供或提供不全均不得分）。上述材料不提供或提供不全不得分。
3.技术部分（17分）
3.1产品技术能力保障（17分）
①　所投国密智能门禁前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
②　所投国密智能门禁接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
③　所投国密智能门禁屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
④　所投抓拍摄像机支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑤　所投抓拍摄像机可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑥　所投抓拍摄像机当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑦　所投抓拍摄像机操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑧　所投抓拍摄像机同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑨　所投RFID卷宗副柜支持多种开柜方式，可通过人脸识别，或者指纹识别，或者刷卡方式验证人员身份，获取授权权限，在触摸屏上选择柜箱，点击开柜按钮后可开启对应的柜箱；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑩　所投RFID卷宗副柜具有远程开柜功能，可通过管理计算机远程开启指定的柜箱；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑪　所投RFID卷宗副柜具备数据自动盘点功能，关门操作结束后，系统会立即自动盘点箱体内当前的数据，并在中控屏上提示数据变化，单格存取数量 80，识读率达到 100%；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑫　所投一键点调终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑬　所投一键点调终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑭　所投一键点调摄像机支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑮　所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备最多支持9路网络聚合（2路5G、4路4G、1路千兆有线、2路USB），提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
⑯　所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备上下行传输带宽均不低于280Mbps，提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；
[bookmark: _GoBack]⑰　所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备具有安全功能检查，支持数据包分链路拆包再聚合，支持对终端接入设备进行准入控制，对终端设备的网络身份（IP地址）、设备身份（MAC地址）等进行准入认证控制。提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分。
4.技术方案（38分）
（1）项目理解程度（6分）
①对采购人业务应用场景的理解（3分）
②对采购人业务应用数据对接的理解（3分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（2）技术方案设计（6分）
①技术方案框架（1.5分）
②安装调试方案（1.5分）
③施工计划安排（1.5分）
④施工质量保证措施（1.5分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（3）实施方案（12分）
①项目实施的重点、难点（3分）
②项目实施的重难点解决措施（3分）
③实施过程中的各方配合（3分）
④项目质保体系（3分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
（4）培训方案（6分）
①培训计划表（2分）
②培训内容（2分）
③培训课时（2分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（5）售后服务方案（6分）
①技术支持能力（1.5分）
②服务响应（1.5分）
③客户质量问题反馈及投诉处理流程及解决方案（1.5分）
④产品维护保养方案（1.5分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
（6）项目验收方案（2分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。
5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
注：投标人须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术方案”。评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标人的得分，各分项得分合计即为投标人的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标人如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属于采购人。
（十一）定标
[bookmark: _Hlt50664451][bookmark: _Hlt50664450]1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标人。代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。采购人、代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，代理机构将向中标人发出中标通知书。
3.投标人电子投标文件将作为电子档案保存。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与招标采购人、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同由代理机构进行见证。
2.中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人及代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）注意事项：
中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十六）代理服务费：
1.代理服务费由采购人支付。以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%，100万—500万费率为1.1%，在此基础上打7折计取。
（十七）政府采购信用担保：
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
（十八）政府采购合同融资政策告知：
（1）中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。
根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（2）中标、成交供应商采用电子履约保函形式代替履约保证金、纸质保函，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
根据锡财购〔2024〕15号相关要求，无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026 年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：1、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。2、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。3、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。4、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。各市（县）、区财政部门、市本级各预算单位以及各政府采购代理机构要积极推广政府采购电子履约保函。
5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函 （保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
6.建立定期报送机制。各市（县）、区财政部门每季度末次月的 15 日之前将辖区内电子履约保函（保险）开展情况报送至市财政局政府采购管理处。



3． 采购需求
[bookmark: _Toc156359567]本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
核心产品：本项目核心产品为智能密集架。
一、项目基本情况：
1.项目名称：雪浪派出所智慧警务信息化提升项目
2.采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处
3.预算金额：324.2200万元    
4.最高限价：324.2200万元
5.采购方式：公开招标
6.项目概况：本项目为雪浪派出所智慧警务信息化提升项目，主要针对雪浪派出所智慧警务信息化提升项目中1F装备室（包括公共装备区和单警装备区）、1F执法办案区、1F指挥中心区域、2F案卷办公室、3F文娱活动室、3F档案室、全楼报警电铃及警营文化等区域进行智慧警务信息化建设，本项目涉及地下一层、地面五层共计8000余平。
7.交货期：合同签订生效后30个日历天内交付并安装调试完毕。
8.质量要求：符合国家相关质量及环保标准，一次性验收100%合格。
9.项目整体质保期：2年，竣工验收合格之日起算
10.交货地点：采购方指定地点。
二、采购需求
本项目是雪浪派出所智慧警务信息化提升项目。具体要求如下，投标人所投产品功能必须满足以下基本要求，不得有负偏离。本项目核心产品：智能密集架。详见项目采购清单。


采购清单：
	序号
	设备名称
	参数说明
	单位
	数量

	1.智能装备

	1
	装备管理系统
	可以在不同平台操作。
新增/修改/删除 装备数据。
入库/出库/调拨 装备资料。
	套
	1

	2
	库房出库入库管理主机
	1）人脸识别系统在室内外复杂光线（强光、逆光、阴阳光）等场景下，算法全面优化实时校验人脸图像质量，提升识别准确率和识别速度
2）针对视频流实时完成人脸图片采集，并输出满足质量过滤条件的人脸图片，可自定义采集人脸大小，采集频率，采集质量等设置
5）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
6）开/关门管理系统
7）入/出门记录
8）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
9）自动盘点装备，生成盘库单
10）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
11）RFID扫描人员携带装备
12）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
13）清除报警
14）系统日志
	台
	2

	3
	库房同步控制系统
	与库房照明、装备柜、装备架同步管理，人员离开库房，库房灯光自动熄灭，进入库房所有灯光自动开启
1）主控板－可以控制35个继电器开关；4个消杀控制板；4个LCD显示屏。
2）继电器板-附带35个机械式3A开关，控制电动门、报警灯、领取灯、库房灯之用。
3）信息化管理机制－根据人脸识别模块、位移侦测模块、报警模块、RFID模块、并利用485通信协议，同步各项装备与功能。
	套
	1

	4
	温湿度同步监控系统
	1）实时监测库房温度、湿度
2）吸顶式烟雾（温湿度）变送器，采用工业通用标准 RS485 总线 MODBUS-RTU 协议接口，用于监测烟雾状态量。
3）带有大分贝蜂鸣器报警和LED发光二极管灯提示
	套
	1

	5
	智能货架－货架
	1.材料：柜体使用DC01标准冷轧板（鞍钢）
2.生产：板材经过高精度激光下料、数控折弯、压铆等工艺
3.焊接：所有需焊接工件均采用氩气焊接，保证焊接牢靠！部分工件经过自动焊接，保证焊接精度和表面平整度
4.亚克力发光灯：采用高透明度材料，内部无杂质，图案文字采用镭雕工艺，显示内容清晰
5.货架智能lcd显示屏，4.3 寸TFT 显示屏，480 x 272 分辨率，16M 种颜色，铁框保护，高亮
电源 12V，支持 USB/UART 升级系统，支持 RS485，支持库房作业切换不同画面 职务人名/装备正常/装备异常/装备归还/装备保养/装备领取/显示储位号/联动PDU                                                                                                    6、表面处理：表面采用喷涂工艺，产品先打磨后酸洗、磷化去油防锈处理。后经喷涂、烘烤定型，层与层之间的高度可按货物的尺度调节，4层板、每层承重200KG立柱5x3cm、横梁5x3cm，长度200cm                                      
 7.货架尺寸≥高200x宽185x深50cm，功能：可拆装、移动、升降、储藏、多功能，有侧面封堵板，层板规格≥0.5mm，层载重量≥250kg
8.含定制可开关货架封闭柜门。
	台
	10

	6
	智能货架－模块
	智能充电模块，配有4个USB2.0充电接口、三个五孔插座，设备电量充满后自动物理断电，仅保留微电流检测设备电量情况，当设备电量低于80％后模块自动启动充电模式，保证设备保持满电状态
国际五孔10A二三插带保护插座三个，支持快充USB type A四个，状态指示灯一个
提供电压信号过零检测、过压指示、欠压指示
提供电流信号过零检测、过流指示、欠流指示
具备漏电检测
测量有功功率、视在功率、电压、电流有效值。
在3000:1的动态范围内，有功功率的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电压的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电流的测量误差在0.1%
支持 UART / 485通讯方式
使用微控制语言根据电流通过情形，精准判定装备是否已经充饱电，并将接口转换为微电源缓充状态。一方面可以确保装备不会有过度充电现象，导致的危险；另一方面，可以确保长时间不使用装备，也不会有缺电的情形发生。
	套
	4

	7
	智能单警装备柜主柜
	（1）用于存放主机、线路汇总等
（2）尺寸≥560*2000*550mm
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场主机、线路存放等                                                                               
（6）16G3200 硬盘870 
（7）摄像头黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器                                                                                               （8）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
（9）开/关门管理系统
（10）入/出门记录
（11）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
（12）自动盘点装备，生成盘库单
（13）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
（14）RFID扫描人员携带装备
（15）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
	台
	2

	8
	智能单警装备柜 （二门）
	（1）柜体颜色：柜体深灰色；
（2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放2套新款单警套装
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜门数量等；
（4）材质：钢板采用1.0mm的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固；
（5）喷塑工艺：前处理：去锈－中和－去油－中和－磷化－水洗－烘干－打磨－补腻－打磨。后处理：静电粉体喷塑；
（6）结构与外观：表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；标识：电器面    
（7）双重核验、异常提示，RFID、smart双重核验，精准定位。装备领取、归还、未关门等异常操作提示。   
（8）方位投影指示，直观、清晰视觉信号，提示领用所在柜门位置，精准引导。
（9）装备状态提示，三色灯光状态提示，红光：异常提示，黄光：维护提示（定期充电、维护）、蓝光：正常兼方位提示。
	台
	30

	9
	智能单警装备柜（二门）-LCD智能屏
	单警柜配套LCD显示
柜门电子信息牌快速更新显示，展示文字与柜体玻璃灯光同，同步柜体信息，功耗低，寿命长。4.3 寸TFT 显示屏；480 x 272 分辨率；16M 种颜色；高亮。
视角方向：全视角
支持 四个RS485（RJ-45接口+POE供电）。
电源输入： 12V。
支持库房作业切换不同画面 职务人名/ 装备正常/ 装备异常/ 装备归还/ 装备保养/ 装备领取/ 显示储位号/ 联动PDU/ 联动消杀系统。
支持主控板 “同步钟”功能，可以全库房LCD屏，每20秒（秒数可调）切换一次画面。
支持升级触控屏，与主控板互动，操作/读取数据库房内各项物联网设备。
	套
	11

	10
	智能单警装备柜（二门）-RFID天线及无线主机
	单警柜配套RFID天线及无线主机
RFID核验，精准定位。装备领取、归还等异常操作提示。                                                                                  
（1）射频芯片采用 MagicRF M100，射频信道基于 MagicRF 性能优异的专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +65  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 500mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2 Compatible
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 30dBm
（10）标签RSSI：支持
（11）天线连接保护：支持
（12）接收灵敏度：〈 -69 dBm，盘存标签峰值速度： 50张/秒
（13）标签缓存区：200 张标签
	套
	30

	11
	语音播报系统
	装备库房装备领取归还语音提示 
1.语音提示“xxx识别成功，您有领取的装备”
2.语音报警系统：取还装备未关门报警提示关闭柜门“请关闭**号柜门”
	套
	1

	12
	RFID读写器
	超高频RFID读写器 桌面式读写器
采用一体化结构，自带读写模块与天线，远距离精准识别电子标签
内置2dBi天线，读卡距离0-3米
	台
	1

	13
	RFID主机
	（1）射频芯片采用INDY R2000，射频通道基于Impinj性能优异的R2000专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +55  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 600mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000—6C ISO 18000-6B
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 33dBm
（10）接收灵敏度：〈 -85 dBm，盘存标签峰值速度： > 700张/秒
（11）标签缓存区：1000张标签 @ 96 bit EPC
（12）标签RSSI：支持
（13）天线连接保护：支持
	台
	4

	14
	RFID天线及延长馈线
	频率范围902-928MHz
增益15dBi
波瓣宽度Hor:75°Ver: 25°
极化方式 圆极化
电压驻波比  <1.4
前后比 >20
阻抗  50 Q
最大输入功率  50W
天线尺寸    1600*190*20mm
天线净重   3.5kg
包装尺寸  170*20*2.5cm
天线毛重  3.8kg
天线罩材料   有机玻璃
	套
	4

	15
	RFID芯片
	通信协议标准： ISO18000-6C GEN2
频 率： 902-928MHz
芯 片： KX2005X-B
存 储： EPC:96-240bit，TID:96bit 可扩展 192bit，用户区：1312bit，保留区：64bit
存储器： XLPM，数据保存100年
功 能： 读写、查询
应用表面： 金属表面
读取距离（手持式）： ＞4m
读取距离（固定式）： ＞8m
	个
	50

	16
	国密智能门禁
	国密智能门禁一体机
国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
可视对讲：支持和4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”“姓名”“工号”信息可配置是否显示
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理
组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
操作系统：Linux 
尺寸：7英寸
分辨率：600×1024
类型：LCD
操作方式：触摸 
镜头数量：2个
像素：200W
FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 
有线网络：10/100/1000Mbps自适应 
网口：1个
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
RS-485:1个
USB：1个
电源接口：1个
防拆：支持 
用户容量：10000
人脸容量：10000
卡片容量：50000
事件容量：150000
密码容量：10000 
读卡类型：国密卡
通信频率：13.56 MHz 
补光灯：红外补光
功耗：24W
电源：DC12V/2A
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP65
工作湿度：0～90%
按键类型：触摸按键
	台
	9

	2. 案管系统

	1
	RFID卷宗副柜
	整机尺寸 高2000*宽900*深400（mm）
箱体空间 深450*高365*宽389（mm）
箱体个数 10 个，10个有效格口
整机重量 约80 kg
颜色 灰、白色
材料 符合SGC镀锌板钢板材质，钢板厚度1.0mm
供电电源 220VAC
最大功率 30W
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -40℃~85℃
传输方式 以太网、RS232
	台
	1

	2
	全自动案卷装订机
	全自动档案自动带线装订机
	台
	1

	3. 执法办案

	1
	安检门
	电源：220V
测量方式：其他
测量距离：70cm
工作环境：其他
最大显示：9999
	台
	1

	2
	手持金属探测器
	电源：9V方块电池
测量方式：其他
测量距离：2—10cm
工作环境：其他
	个
	1

	3
	抓拍摄像机
	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3—142mm。
2.球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。
3.至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
4.变焦不低于33倍。
5.宽动态范围不低于120dB。
6.亮度鉴别等级不小于11级。
7.球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
8.支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。
9.水平手控最大速度不小于550°/s。
10.支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。
11.可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。
12.具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
13.IP防护等级不低于IP50。
	台
	1

	4
	12门随身物品柜
	该产品是由嵌入式智能管理系统、显示系统和定制柜体所组成，性能稳定、外观高端大气，柜子具备管理密码开箱、网络远程开箱、刷卡开箱功能，配合管理平台可实现嫌疑人随身物品的智能管理。
柜子采用柜门象牙白，柜体墨兰黑的配色方案整体干净整洁、美观大方
随身物品保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成。板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈
主柜包含12个箱门；柜子整体尺寸（mm）：W775*D450*H1900；每个箱门尺寸（mm）：大箱门*2：不小于W283*D450*H594；中箱门*4：不小于W283*D450*H295；
不小于小箱门*6：W283*D450*H196
	台
	1

	5
	道闸一体机
	高速车牌识别道闸一体机
稀土力矩电机、机芯
网络型控制主板
遥控器
遥控器
3米椭圆栅栏杆
工业级直流电源
三路车辆检测器
地感线圈
嵌入式高清摄像机
嵌入式LCD液晶屏
嵌入式闪光灯模块
	套
	1

	6
	播放盒
	发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V
	台
	1

	4. 定制化操作席

	1
	鱼骨形6人位
	含控制台、PDU*6、键盘盆*6、显示器支架*12
控制台两端延米长度：4770mm；席位宽度：2555mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	2
	2工位直排控制台
	含控制台、PDU*2、键盘盆*2、显示器支架*4
控制台两端延米长度：2400mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	3
	3工位直排控制台
	含控制台、PDU*3、键盘盆*3、显示器支架*6
控制台两端延伸长度：3300mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	4
	7工位直排指挥台
	含控制台、PDU*7
控制台两端延米长度：5950mm，席位深度：850mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	5
	指挥台、会议桌椅子
	·面料：1.5厚优质进口头层黄牛皮饰面
·木板：20mm背板采用高温高压打磨， 喷油，贴天然木纹制作而成或白烤漆
·海绵：高回弹高密度原生切割海绵
·底盘：豪华飞机底盘
·气杆：三级防爆电镀汽杆
·椅脚：350铝合金高脚  
·椅轮：φ50MM 铁皮轮  
	把
	7

	6
	人体工学椅
	1.可升降，可旋转调节全网头枕；
2.黑色全新料加纤背框，扪进口过测试特网；
3.腰部符合人体工学顶腰设计、更加舒适；
4.3D活动扶手、带PU扶手面（前后，左右，旋转，升降）；
5.座扪进口过测试特网+塑胶底壳；
6. 3.0mm厚度，带滑座多功能豪华底盘+可伸缩脚踏；
7.三级电镀威亚斯气杆，65mm缩70mm；
8.350mm铝合金电镀八爪脚，静压1000KG;
9.65mm尼龙+电镀PU静音脚轮过BIFMA。
	把
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	5. 关爱民警

	1
	健康小站
	1.一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、脂肪率、肌肉量、水分含量、中医体质辨识等检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。
2.整机配置
2.1.显示：彩色液晶显示屏，≥15.6英寸，分辨率1920*1080，10点触控；亮度≥250cd/m2；
2.2、主机：双核处理器，双通道DDR3 4G内存，2.5SDD 64G固态硬盘，自带CPU散热风扇，USB接口不少于8个，显示器接口：AVG\HDMI\ALN各一个，支持同步、异步显示；配6个RS232接口；1个MIC和1个DC音频接口；带蓝牙功能；支持Wi-Fi联网；
2.3、扬声器：2个扬声器，声音输出功率2*5W/10W；
2.4、前置摄像头：像素500万，分辨率：2592*1944/5fps；
2.5、身份证读识别：器具具备中国公共安全产品认证证书；
2.6、打印：热敏打印机；
2.7、操作系统：Windows 10；
2.8、尺寸（长*宽*高）：1400*600*2400mm；
2.9、配置脚轮，方便挪移。
3.无创血压
3.1、测量位置：上臂式；
3.2、测量范围：静态压：0～280mmHg；
收缩压：60～230mmHg；
舒张压：40～130mmHg；
3.3、测量精确度：±3mmHg以内；
3.4、测量手臂周长：20～34cm；
3.5、加压方式：隔膜泵加压；
3.6、快速排压方式：急速排气阀开放方式；
3.7、压力检测：半导体压力检测。
4.身高
4.1、超声波身高测量原理；
4.2、探头结构：一体化开放式金属探头；
4.3、测量范围：100～2200mm；
4.4、测量精度：±（5mm+S*0.2%）；
4.5、温度补偿：具备温度补偿功能；
4.6、传感器中心频率：50KHz；
4.7、静电防护：探头外壳与I/O引脚加入静电防护器件，符合IEC61000-4-2标准。
5.体重
5.1、测量范围：150KG；
5.2、测量精度：±20g；
5.3、A/D 转换速度：10Hz 或 40Hz；
5.4、增益漂移：5PPM/℃；
5.5、A/D 分辨率 ：1/100000。
6.血氧饱和度
6.1、传感器：双波长发光二极管；
6.2、波长：红光：663nm，红外光：890nm；
6.3：测量范围：35%～100%；
6.4、测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%。
6.5、测量方式：指夹式。
7.脉率
7.1、测量范围：30～250bpm；
7.2、测量误差：±2bpm 或±2%，两者取最大。
8.体温
8.1、测量原理：红外额温测量；
8.2、体温模式测量范围：34～42.9℃；
8.3、测量精度：34～34.9℃±0.2℃；
35~42℃±0.2℃;
42.1~42.9℃±0.3℃;
8.4、测量距离：5～15CM。
9.人体成分分析
9.1、测量项目：脂肪率、肌肉含量、水分含量、内脏脂肪；
9.2、测量阻抗范围：150Ω≤R≤1000Ω；
9.3、稳定性：测试仪在正确操作下，测量稳定度不低于93%；
9.4、重复性：对同一阻抗进行测量，CV≤7.7%。
10.信息管理系统
10.1、自选式健康项目检测，支持患者自助式体检应用；
10.2、具备语音、图像操作引导功能；
10.3、具备中医体质辨识功能，涵盖国标33道标准问题库，自动判断8种中医体质；
10.4、具备6种报告模式选择，打印报告最多包含4种结果图示，趋势图、波形图、比例图，分布图；
10.5、具备统计分析功能，对检测人群、结果比值等可以有效进行分类、比值、统计、趋势，等统计分析功能；
10.6、本地存储超过10万人次体检记录，并可与云存储同步，有效扩展存储量；
10.7、具备客户微信端管理功能，可在微信端查询检测结果，有效将体检人员与体检机构做有效链接；
10.8、具备后台大数据管理功能，对前端体检人员进行多维度统计记录；
10.9、底层数据符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求，可与当地卫健委信息化平台做数据同步；
10.10、多种体检人员身份认证方式，包括身份证验证、手机号码快速认证及微信扫码快速验证； 
10.11、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；
10.12、主机可扩展公卫体检功能，直接录入公卫体检表生活健康状况信息等，数据结构符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求。
11.血糖、胆固醇、尿酸、尿糖一机测量
11.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、胆固醇、尿酸含量；新鲜尿液中尿糖含量，可在一台仪器上进行测试；
11.2、测试原理： 生物传感器电极法；
11.3、测试样本用血量：血液样本≤0.5ul，尿液样本≤30ul；
11.4、测试速度：血糖、尿酸测试≤5s，胆固醇测试≤15s，尿糖测试≤10s；
11.5、测试范围：
血糖：1.1—33.3mmol/L；
胆固醇：2.58—10.34mmol/L；
尿酸：90—1190µmol/L；
尿糖：0-111mmol/L；
11.6、测试红细胞压积范围：20%—60%。
	台
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	智能手表
	含一体化充电底座*1，手表*1，说明书*1
数据链接支持NFC
尺寸不小于45.9mm x45.9mmx11mm（备注：11mm为最薄处高度（手表表面到底壳，不包括传感器区域）。
电池类型锂离子聚合物电池
表带厚度22mm
表带适配周长适配手腕周长140—210mm
功能蓝牙通话、来电接听、消息提醒、心率监测和血氧自动检测、科学睡眠、女性生理周期
屏幕AMOLED彩色圆屏
	个
	4

	6.  智慧档案室

	1
	RFID通道门
	工作频率：902MHz～928MHz（默认），可设置（840-960MHz）
输出功率：0-30dBm（可调节）
读取距离：0-400cm（可调节） 
通信接口：RJ45;RS232 
设备材料：合金型材；亚克力面材
外    观：机身－银灰，面板-米白
作温度：-10°C~+50°C
工作电压：AC220V±10％
整机功率：20W
功能：声光报警
屏幕：10.4寸windows触控屏；
安装方式：免开槽，配1.5米不锈钢走线槽
	套
	1

	2
	RFID工作台
	标准：ISO 18000—6C
响应速度：≥20个标签/秒
阅读范围半径：250mm 
通信接口：RS232和RJ45
电源电压：12V/3A
工作频率：920～925MHz
	台
	1

	3
	RFID无线数据采集终端
	RAM+ROM 2G+32G;
显示屏 5.0英寸/ 分辨率1280*720/IPS/180度视角
触摸屏 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作
电池热拔插系统 弹匣式电池热拔插系统
物理按键
电源/音量 ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
扫描触发 OMRON按键/动作力1.27N/  1000万次操作寿命
电源 6000mAh可充电锂聚合物电池
扩展卡槽 Micro SIM卡槽*1/ TF卡槽*1
USB接口 Micro USB/MOLEX连接器/一万次拔插寿命
扬声器 支持
振动马达 10mm纽扣式
充电提示灯 双色指示灯
输出功率 0~33dBm
峰值速度 >500张/秒
UHF天线 4dBi圆极化空气介质天线
读卡距离＞10米 
工作频率 902~928MHz, 865~868MHz
	台
	2

	4
	RFID电子标签
	标签尺寸：100mm*12mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；
擦写次数：＞10万次；
	个
	15000

	5
	层架标
	标签尺寸：85mm*22mm*6mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；擦写次数：＞10万次；
标签采用透明亚克力材质设计，单面强力胶粘贴，抗金属能力强。
	个
	1140

	6
	无线路由器
	千兆无线路由
WAN接入口：千兆网口；
LAN输出口：千兆网口；
无线速率：3000M
适用面积：120-150平方米。
	套
	1

	7
	RFID档案管理系统
	系统包括档案标签转换、标签更换、归档上架、调档申请、借阅、归还功能；
	套
	1

	7.  智能密集架

	1
	智能密集架
	密集架钢结构部分应根据不同类型实体档案的特点进行存储设计。架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由底盘、轨道、立柱、顶板、搁板、挂板、侧板、门板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置、锁具和制动装置等零部件组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。
（1）底架（座）：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于40mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm，深度≥1.0mm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。轴承梁的重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（2）（轨道）路轨：采用2.8mm冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为15.5±2mm，高度23±2mm，第三道弯边成型高度为6±2mm，整体结构设计刚性足，承载能力强，不易变形。轨心采用20*20方钢。三道弯边压筋（轨道）路轨硬度4H，附着力1级；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（3）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm，圆筋半径1.5mm，同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强了立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖性。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。仿古T型花纹多折弯立柱金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（4）搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板既美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。提多折弯防脱落压筋搁板金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（5）挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣钩，挂板与立柱连接的扣钩和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。
（6）挡棒：采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*15mm，四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。半弧形凹凸自锁式挡棒金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（7）门板及锁具：门板采用1.0mm冷轧钢板。防尘隐形豪华三级管理锁，采用正方形平面豪华三级管理锁，外形尺寸为90mm*90mm，安装完成后锁具表面与门板齐平，有效阻止了团体与团体之间因为锁具凸出门板而碰撞产生的破坏；为了保护锁芯，在锁芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂屑进入锁芯，导致锁无法开启等现象；锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，可以自行选择；在锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。延长锁具的使用寿命。防尘隐形豪华三级管理锁金属表面耐腐蚀：镀层对基体的保护等级为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。
（8）侧板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板折弯成型；前侧板分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。每列配备三角塑料造型引导灯，工作状态下，引导灯亮，亮度可调节，休眠状态下，引导灯灭，唤醒时，重新点亮，下架时，还可进行灯光闪烁指引。
（9）防鼠板：采用0.7mm优质冷轧钢板经数控流水线一次成型，使架体的密闭性更好更安全。
2.传动机构
自动折叠摇把：采用钢、锌合金或其他材料，手柄可以自动缓慢折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂挡，可单列或多列一起移动。传动系统：采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂挡脱落装置。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，GB/T 14212带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
3.制动装置
每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。
4.密封装置
密封装置：两列间的密封装置采用20mm磁性密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
5.前期处理及表面处理
（1）表面处理工艺及流程：
陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷---水清洗--烘干或晾干——后处理。
（2）预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、砂粒及橘皮等现象，并加强涂层附着力。
（3）水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。
（4）陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层，该涂层可增强金属表面耐腐蚀性，提高漆膜附着力。
（5）烘干：经过前处理喷淋的工件需要烘干后才能进行喷涂，烘干烘道是对工件进行加热使工件表面的水分进行烘干，设置输送轨道速度7米/分钟。所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10—15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据要求选定。
（6）涂膜技术标准：
光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%
涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格
耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象
涂膜厚度：60-70um；
耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象。
6.制造要求
（1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。
（2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。
（3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。
（4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
（5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
7.载重性能要求
（1）搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及刚性变形，残余变形量不大于0.3mm。
（2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
（3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。
（4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。
8.安装要求
（1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外形尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。
（2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。
（3）门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1—2mm之间。
（4）导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。
（5）架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。
	m³
	124

	8.  报警电铃系统

	1
	电铃
	8寸黑色铸铁外击电铃
	个
	5

	2
	报警按钮
	配套报警按钮
	个
	2

	9. 警营文化

	1
	办案区投影灯
	门头投影灯，不小于100W
	个
	5

	2
	机柜
	42U,600*600*2000mm
	台
	5

	10. 无人机及无人机配套

	1
	无人机
	最长飞行时间：空载59 分钟
最大飞行海拔：7000米
最大载重：6公斤
增强版遥控器、400次电池循环、夜视飞行相机、六向定位避障等功能
含智能飞行电池*1、云台组件*1
	台
	1

	2
	无人机多功能侦察相机
	不小于3500万像素变焦相机
不小于4500万像素广角相机
不小于3000米激光测距仪
	台
	1

	3
	无人机图传套件
	可让飞行器接入 4G 网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现 4G 增强图传，轻松应对信号遮挡情形，飞行更安全。
可以将您的 DJI 设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。
	套
	1

	4
	无人机挂载
	无人机喊话器“
无人机探照灯”
4联装应急空投系统
喊话器：
具备超高声压，能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达500米。采用成至第二代无人机数字语音广播系统，集大疆无人机和LTE双链路于一体，确保可随时随地进行语音广播。"
“采用4组光学成像组件，每组由4片透镜组合而成，发射出仅15度角的锐利光柱，颜色一致，亮度均匀
整体采用超轻量设计，仅重750克，额定功率高达120W"
四段可视空投是一款基于大疆全新 PSDK 开发的多功能空投装置，适配  云台组件。它采用全合金结构的设计，单钩最大挂重的重量为 10kg，自身重量仅为 210g，具有出色的重量比。
	套
	1

	5
	无人机信号中继设备
	中继站模式：在城区、山谷等信号遮挡严重的场景中，只需切换至中继站模式并架设在高处，即可增加无人机图传距离，扩大作业范围最大至 5公里。
部署形式：固定部署、三脚架移动部署
待机时间：1小时左右。可外接220伏电源连续使用。或者使用移动电源供电。
	台
	1

	6
	无人机首年服务
	含无人机首年服务及保险费用
	套
	1

	7
	无人机两年保险服务
	无人机保险费用等
	套
	1

	8
	无人机方舱套装
	赋能全天候、全场景无人值守作业，支持车载移动部署，驾驭各种作业环境。
整机重量：55 千克（不包含飞行器）
外形尺寸：舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米舱盖闭合：长 640 毫米，宽 745 毫米高 770 毫米
最大运行海拔：4500 米
充电时间：27 分钟
	套
	2

	9
	无人机方舱屋顶钢结构
	屋顶及地面钢结构
	套
	2

	10
	增强图传模块
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：
  FCC:25 公里
  CE:12 公里
  SRRC:12 公里
  MIC:12 公里
最大下载速率：
  20MB/s（搭配机场）
	台
	2

	11
	无人机方舱挂载
	无人机喊话器
 在 1 米处可达 114 分贝，广播距离可达 300 米。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能。
无人机探照灯”
探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动， 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。
	套
	2

	12
	无人机方舱套装两年保险服务
	无人机方舱套装保险费用等
	套
	1

	13
	一键点调终端
	1.终端需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
2.终端采用国产嵌入式操作系统。
3.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
4.支持H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。
6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
7.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。
8.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
9.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
10.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
12.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
13.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
14.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
15.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
	台
	2

	14
	一键点调摄像机
	摄像机需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。
4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。
5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。
6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
7.支持网口 VISCA控制。
8.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°
9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
	台
	2

	15
	现场指挥箱（移动单兵）
	网络接口 具有不少于4个千兆LAN接口、1个千兆WAN口、2个USB接口（可接USB卡托外置4G全网通无线网卡）、2个5G SIM卡槽（5G全网通）、4个4G SIM卡槽（4G全网通）；
可实时监看每一路网络速度和操作设置；
网络传输协议 支持UDP、TCP，支持远程桌面；
支持SRT、RTMP、RTSP、RTP、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、NTP、DNS、TFTP、BOOTP、NFS、RIP等网络应用层协议；
抢网功能 抢网功能，无惧人员、设备密集场所应用；
聚合带宽能力 上下行传输带宽均不低于280Mbps，Ø传输通道动态侦测，避免拥塞和带宽波动；
安全能力 支持数据包分链路拆包再聚合，数据动态拆分，加密传输，提高私密数据安全；
协议标准 视频编码：支持SVC分层编码技术；
为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持G.711、G.722、OPUS音频编解码协议；
视频接口 配置具备不少于2个高清视频输入和1个高清视频输出接口，支持POE供电高清输入接口，通过网线实现视频、电源、控制信号共线传输，简化布线；
音频接口 具备不少于1个3.5mm音频输入接口，具备1个3.5mm音频输出接口。配置具备2个POE供电IP麦克风接口，通过网线实现音频、电源、控制信号共线传输；
USB接口 可以通过USB接口自动导入配置，进行设备安装部署，可以通过U盘定制开机LOGO；
网络接口 具备RJ-45网络接口，内置SIM卡槽可接入4G/5G网络；
处理能力 支持4K30fps、1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率；
支持双流内容分享，支持1080P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。支持会议中对共享内容进行批注；
支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；
网络适应性 视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽；
具备网络抗丢包能力，在网络丢包率80%的情况下语音仍可进行交流；
麦克风 内置麦克风支持8米有效拾音距离；
会议控制 支持通过自有触屏进行会控，可以实现会议中发言管理，邀请入会和退出会议操作；
内置屏幕支持触控操作，可以实现挂断、静音／解除静音、取消发言（举手发言）、开／关摄像头、录制、窗口布局、会议管理、键盘、开启白板、摄像头控制、锁定主屏、显示呼叫统计信息，扫码签到和答题等功能；
支持会议日程功能，自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持HDMI 接口输出音频/4K 视频，支持4K 解码能力；
内置HDMI输出接口可以选择扩展模式，内置触控屏用于会控，扩展屏用于显示会议视频内容；
可以选择复制模式：扩展屏与内置触控屏显示内容相同；
终端具备扩展外接PTZ摄像机能力，终端与摄像机间支持供电、视频传输、控制三合一共线传输；
可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输；
支持两方会议之间添加第三方入会，会议无中断无停顿；
在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏；
应用功能 支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
可以在通话中锁定视频画面，并进行全屏观看；
在会议中，终端支持发起或接收动态辅流；
支持会议日程提醒功能，能够自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持扫码签到功能，会议中管理员发起会议签到，会场人员可通过扫描终端二维码进行会议签到；
支持会议中巡检功能，发起对与会终端进行巡检，探测终端在会议准备中网络连接、摄像头、麦克风、扬声器的状态；
可以在终端进行换肤定制，实现个性化显示终端开机LOGO、待机屏保等，以凸显用户的图形图案、文字等元素
镜头要求 集成专业级高清镜头，支持108°水平视角，采用4K分辨率感光元件，自动对焦；
内存 16G；
固态硬盘 1T；
屏幕刷新率 120Hz；
材质 PP合金树脂；
防护等级 不低于IP67；
供电模块 具备外接电源及内置电池两种供电方式，其中采用内置电池供电时，设备的持续待机时间≥6H；
箱体结构 箱体可以根据产品特点安装隔板等，箱体内侧和隔板贴上比较柔软的复合固体回弹材料，该材料具有量轻、防震、防潮、抗氧化、防冲击、机动方便。
颜色上采用黑色涂装，更适合公安的使用。
在原材料上，采用含有特殊材料，即使在低温条件下，仍需具有很高的强度和韧性。
	台
	1
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	移动兵站
	高清高速智能球机 ”技术规格：
400万25倍泛智能黑光球_DC12V
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
支持ISAPI、GB/T28181、ISUP接入
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持GB35114安全加密
传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON），黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR
宽动态：120dB超宽动态
焦距：6~150 mm，25倍光学变倍
视场角：58.7° to 3° （广角-望远）
红外照射距离：250m
防补光过曝：支持
水平范围：360°
垂直范围：-20°-90°（自动翻转）
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG
网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入：7路报警输入
报警输出：2路报警输出
音频输入：1路音频输入，音频峰值：2—2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω
RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议
电源接口类型：DC12V±25%
工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%
功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W）
防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准“
四目拼接枪型网络摄像机 "1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
2.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人群分布图、车辆密度；
3.支持电子云台，可对触发智能事件的目标进行放大和跟踪；
4.支持三码流功能，高清视频显示；
5.采用 4 个高性能 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，
图像清晰度高；
6.最大可输出 1600 万（5520×2700）@25/30fps；
7.支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；
8.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米；
9.支持 3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
11.支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡；
12.支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，方便工程安装；
13.支持 IP67，IK10 防护等级；
14.支持 AR 标签，GPS 定位；“
信号采集设备 "1．采集功能：支持24G IMSI、5G SUCI和Wi-Fi MAC采集
2.捕获率：相对速度为40km/h时，捕获率≥90%
3.采集距离：0~100m（视站点周围运营商网络环境而定）
4.用户影响：设备采集时间应<1s，终端回网时间＜1s
5.接收灵敏度：优于-110dBm
6.传输方式：支持有线和无线传输，支持断网续传
7.本地存储：设备采集数据支持本地存储，存储采集数据量不低于180天存储
8.电源条件：AC 220V（100～290V）
9.防护等级：不低于IP67
10.同步方式：GPS同步\北斗同步\空口同步，卫星信号丢失后保持48小时内正常上号
11.环境温度：工作温度：-40℃~55℃，存储温度：-40℃~70℃
12.环境湿度：工作湿度：5%～95%，存储湿度：5%～95%
13.盐雾测试：测试标准GB/T 2423.17-2008 ，测试后设备功能应正常
14.积冰/冻雨测试：试验标准GJB 150.22A-2009 ，测试后设备功能应正常
15.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，湿热环境条件下不小于5MΩ
16.设备告警监控：设备支持射频电路告警、GPS异常告警、单板异常告警、上号量异常告警、断电/上电告警，在设备管理应用平台上记录故障时间
17.异频配置监测：设备可自动或远程扫描移动/联通/电信网络无线环境，包括主小区频点、场强、PCI、优先级，邻区频点、优先级等信息，并进行异频配置检测，如有异常触发告警
18.要求设备集成度高，为一体化设备（主设备，不包括天线等附件）
录像机 
1个HDMI，1个VGA
已内置4TB硬盘（用于报警图和报警录像存储）
2个10M/100M/1000Mbps网口
1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
【智能应用】
支持OCR识别、结构化OCR识别、检测算法、分类算法、混合（检测+分类）算法、视频事件分析算法、图像比对算法、语义/实例分割算法、算法编排等9种AI算法能力
内置1颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑
AI算法能力：
单颗GPU分析能力：
定时抓图分析：8路
实时视频分析：4路200W/4路400W/1路800W
视频轮巡分析：8路
离线图片分析：8张/秒
【硬件开放/三方算法兼容】
支持第三发算法对接，支持（caffe、TensorFlow、pytorch、百度飞桨框架）
可共享算力、内存、存储等设备资源
每颗GPU支持16T算力（int8）、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享“
5G工业级路由器 "1、5G/4G全网通；
2.频段：移动（5/4/3/2G）、联通（5/4/3/2G）、电信（5/4G）
5G NR NSA n41/n78/n79
5G NR SA
n1/n28*/n41/n77/n78/n79
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA B1/B5/B8
3.接口： 1WAN+4LAN 5网口，IO接口（支持4*IO），工业串口（1*RS232和1*RS485）
升降系统 "1、闭合1.7米，升高5米；
2.铝合金材质，银白色；
3.供电电压DC12V/20A；
4、承载〉=25KG；
5.带横梁，气泵；“
照明灯 "1、DC12V
2.照明功率：100W"
锂电池 "1、磷酸铁锂电池，容量200AH；
2.带AC220V充电口及太阳能接口；
3.DC12V/5V 输出接口；
4.金属外壳；
5.自动控制器，自动电量显示及低电量报警；
6.循环次数〉=2000次；
7.工作温度：-20°C~65°C；
8.续航超过〉=8 天（根据实际功耗而定）
9.支持多种充电方式；“
太阳能板 "1、多晶太阳能板功率50W,*2；
2.输入：DC18V ，输出DC12V；
3.带自动控制器，自动控制电路循环；
4.外置铝合金放置架；
5.可兼容锂电池充放电“
布控箱 
1.分布式空间布局，IP66防水；
2.带4寸轮毂，自动刹车；
3.铝合金材质，银白色；
4.内有隔层”
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	11. 其他设备

	1
	防火墙
	单电源；标准配置8个10/100/1000M自适应电，2个SFP插槽，1个Console口；性能参数：网络处理能力≥1.5Gbps，应用层吞吐≥1.3G，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.8万/秒；主要功能：集防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御、虚拟系统、行为管理、应用层内容安全防护、威胁情报等综合安全防御功能于一体，支持与同品牌态势感知、终端安全及病毒云、URL 云、应用云、云沙箱、情报云等多项系统的协同防御。默认IPSec VPN（100授权）、SSL VPN（50个授权）功能模块
	台
	1

	2
	万兆光模块
	万兆光模块80公里 单模双纤
	个
	1

	3
	语音网关
	需与滨湖分局核心机房语音程控交换机无缝对接
语音网关 支持SIP/MGCP/H.248协议 支持G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A/AB等多种编解码算法 支持T.38和透传传真功能 
	台
	1

	4
	公安多业务光信号传输转换设备
	需与滨湖分局核心机房网络无缝对接
支持2路物理隔离千兆以太网，2路物理隔离百兆以太网，多业务复合传输，单模单纤，80km，壁挂/1U机架式，工业级物理接口：FC、单模单纤 传输距离： 0～80km 最大光功率预留量：20dBm 工作环境：-30℃～+70℃ 支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制
	套
	1

	5
	枪库安防报警专用设备
	枪库技防安全主机及前端感知设备
报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；
报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；
无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
网络制式：4G可选；
网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；
电话线：1路PSTN；
RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；
蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
辅电输出：1路DC12V/1A；
蜂鸣器：1个；
吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5～3.6m，探测范围直径8米，角度360°；
具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具有蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接
	套
	1



注：1.投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离，投标人需按照本项目招标文件具体参数说明，在“技术偏离表”中如实详细填列所投产品的参数。
2. 在完全满足招标清单的基础上，若产品清单中，带“▲”项明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。
三、有关说明
1.所有提供的货物均为原厂全新合格产品，不得私自添加或更改，提供的服务符合招标文件要求。交货时所有货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。
2、 中标后将对排名第一的中标候选人的投标文件中检测报告进行核查（第一中标候选人接到采购人或招标公司通知后需立即将检测报告原件送至采购人或招标公司项目联系人），若有虚假，该中标候选人承担由此带来的所有损失。中标人履约时，在货物进场后，中标人须提供该批产品相应的带有CMA标识的检测报告。中标人所提供的检测报告原件须确保真实有效，若有虚假，由中标人承担由此带来的所有损失。采购人将随机抽样（不少于5类）送检测机构做检测，检测对象、检测内容及检测机构由采购人指定。检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。检测时间、检测场所及检测机构由采购人选定。检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。上述所有检测费用均包含在报价中。
3.本项目固定单价，按实结算。投标总报价包括全部产品、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、检测费用、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
5.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
6.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价（投标时须提供投标型号节能产品证书扫描件），认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
7.付款方式：合同签订生效后支付合同价的50%预付款；安装调试结束，并经验收合格后支付至合同价的95%；保修期满经甲方确认保修质量和保修效果后，结清余款。
8.本项目合同履行地点：采购人指定地点。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
9.包装和运输要求：中标人须为其提供的货物在最终验收前做好防潮、防湿、防腐、防锈及防碰撞等保护措施。因未做好保护措施导致的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11.售后要求：
（1）质保期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证 5 年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为质保期满后的结算依据，未提供在质保期满后价格维修清单的内容视为免费维修，价格不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。
（2）免费质保期内如有质量问题时（使用不当除外），供应商将免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。
（3）中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点由客户协商而定。
12.中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包。
14.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
15.结算时中标人应协助采购人完成履约验收并无条件接受采购人组织的审计，以审计报告结果作为最终结算依据。
四、政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）
1. [bookmark: 三．项目技术配置和有关说明][bookmark: 四．合同书]本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。



四、合同书（格式文本）
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据              项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：
合同签订生效后支付合同价的50%预付款；安装调试结束，并经验收合格后支付至合同价的95%；保修期满经甲方确认保修质量和保修效果后，结清余款。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值   / 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  30%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


见证方：
见证日期：      年    月   日
附件1
商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。








附件2
快递包装政府采购需求标准（ 试行 ）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。



五、附件：投标文件格式
                公开招标
投标文件





采购编号：                                              
采购项目名称：       	  		                            
投标文件内容：    	 			  	                   
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日









（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市滨湖区雪浪街道办事处：
我方收到贵方编号  （政府采购编号）   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供贵方在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
五、我方认为你们有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
[bookmark: _Hlk50637475]八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与贵方签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标人，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与贵方、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向贵方、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与贵方进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编： 

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]
关于资格的声明函

                        采购编号：
日期：

   无锡市滨湖区雪浪街道办事处： 
我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
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（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                             政府采购编号： 
                                            日期：

无锡市滨湖区雪浪街道办事处：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目雪浪派出所智慧警务信息化提升项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。


被授权人情况：
姓名：         性别：             电话：
       

                              单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：







投标人法定代表人身份证复印件：

        
法定代表人身份证复印件
（正面）


法定代表人身份证复印件
（反面）





法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 
被授权人身份证复印件
（正面）


被授权人身份证复印件
（反面）
















（四）承诺书
承诺书一

                  （投标人名称）针对本项目（ 政府采购编号）在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本次投标没有借用别人资质，递交的投标文件内容真实、准确，没有使用虚假资质或虚假资料；
3.在投标过程中不串通投标、围标、哄抬报价，或不计成本、低价抢标等行为。
4.不使用贿赂等不正当手段。
5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
6.我方本次投标提供的所有材料均为真实、有效，无虚假内容。
7.实事求是回答采购人提出的相关问题。
_____________________（投标人名称）将履行诚信承诺的义务，承诺如果出现上述任何一种情况后，采购人都有权取消我们的投标资格，无论中标或进场与否。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日         期：

承诺书二
（投标人名称）在此承诺：
我公司（单位）愿针对此次                   （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。 
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。
11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
13.我单位承诺不非法转包、分包。
14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标人不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________
电 话：__________________，传 真：                  
代表姓名：_______________，职 务：________________

投标人名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日         期：




承诺书三
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                                       投标人名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 
日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                       政府采购编号： 
开标一览表

 项目编号：JSZC-320211-ZQYY-G2026-0004
	项目名称
	投标报价（小写）

	
	

	投标报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。






（六）报价明细表 （格式）：
分项报价表
项目编号： JSZC-320211-ZQYY-G2026-0004
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。


投标人名称（盖章）：
注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（七）投标人近年完成类似业绩一览表（格式）
投标人近年完成类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	发包人
	合同金额（万元）
	合同签订日期
	服务期限

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	……
	……
	……
	……
	...



注：格式仅供参考，供应商可自拟


（八）投标偏离表（格式）

商务响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或被授权委托人签字或盖章：
注：
（1）本表不得删除；
（2）投标人的投标文件（除技术部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。
（3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。
（4）本表如需要可自行延长。





技术响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或被授权委托人签字或盖章：
注：
（1）本表不得删除；
（2）按照本项目招标文件具体技术参数与功能指标等，在“技术偏离表”中如实详细填列所投产品的参数。
本表如需要可自行延长。




（九）参加采购活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


                                    投标人名称（盖章）：
                                    日  期：











（十）技术文件（格式）：


技术文件

投标人应按评分点编制完整的技术文件，以便评审。

（十一）声明函（格式）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk6917152]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。








（十二）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：












（十三）其他资料




投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加






投标人名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字）：
                                     日期：     年  月   日
