清单编制说明
工程名称：房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业）
二．工程概况

本工程为房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业），地点位于东海县房山镇初级中学院内，建设内容包括土石方、土建、安装等，具体详见工程量清单。
施工现场及变化情况:投标人自行综合考虑

自然地理条件:投标人自行综合考虑

环境保护要求:投标人自行综合考虑

三．编制范围

本工程的清单编制范围为“房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业）”及其它相关设计文件所示内容，包含土石方、土建、安装等。
四．工程量清单编制依据

1、江苏凌翰工程设计有限公司设计的施工图纸（出图时间为2026年07月）及相其它相关设计文件。
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856—2024）。

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）。
五．投标报价说明

1、本工程量清单中“工作内容”和“项目特征”是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目组价时均应包括《《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、工程设计施工图相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容；

2、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算工程量以实际完成并经监理工程师、建管单位及业主等确认且经审计的结果为准；

3、施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由投标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付；

4、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。不同单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；
5、投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件（含澄清及答疑会会议纪要）、施工图、地勘资料、建设单位及设计单位补充的回复资料、其他文件等，结合施工现场实际情况、自然条件、投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门颁发的现行计价定额及其配套文件、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业的实际情况，自行充分考虑综合编制。

6、投标人应自行到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、道路、装卸限制、及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、签证或工期延长的申请将不被批准。

7、投标人应充分考虑施工现场周边道路等情况（已形成和未形成的），以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时综合考虑，招标人不予另行支付。投标人应充分考虑施工现场所能提供的施工作业面、地下管线、旧地坪、旧基础可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道，费用综合考虑在报价中。

8、施工用电、用水由中标人在规定的地点接入，产生的施工用电、配电材料、设备、设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用。

六．各专业说明

（一）土石方:

1、土壤类别、挖土方、石方、石方解小、土石比、挖土深度、工作面、支护及边坡、旧地坪及旧基础的破除以及弃土外置等由投标单位根据设计图纸、地勘资料、自行踏勘及施工现场自行综合考虑，费用计入综合单价；工程量清单报价表中凡涉及地基处理的清单项目，在报价时，应将地基处理的检测试验费（如静载试验、基桩动力检测等）和基础检测费均包含在相应清单项目的综合单价中。

2、土石方计算:投标人应考虑自身施工方案对土石方工程量的影响，建筑土石方工程包含土方、石方的挖方、填方、场内土方平衡、调配运输（不限于场内）借、弃土地点和运距由投标人自行确定。外弃土石方和外借土方运距由投标人自定，费用计入综合单价。工程量清单中的土方项目均未标注深度和土质，投标人应按地勘资料和到现场考察的情况结合地质层分布情况综合报价，挖土深度按设计图和现状地面标高综合平均深度报价，施工中设计深度变化可以调整土方工程量但不调整综合单价。

3、投标人自行考虑土方开挖方案及其他影响土方回填的因素，结算时不得调整综合单价。如因垮方等因素造成的回填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。

（二）土建工程
1、投标人自行考虑现有构、建筑物对施工造成的困难，根据设计图纸、地勘报告自行踏勘现场，综合考虑基坑支护、施工降、排水等费用。
2、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围内，其费用应综合考虑在投标报价中。

3、投标人须结合现场实际情况自行考虑雨季施工、施工排水、施工降水、排污，报价时应综合考虑，中标后不作任何调整，也不另行签证。

4、其它末尽事宜按相关规范、文件执行。

2、其它末尽事宜按相关规范、文件执行。

七.其它需说明的问题
1、本工程砂浆按预拌砂浆考虑。
2、本次招标工程项目所有混凝土均按泵送商品混凝土考虑（不含二次结构），二次结构以及楼地面等砼按非泵送商品混凝土考虑。
3、模板按混凝土粘灰面计算。

4、燃气改造项目费用以300000元计入专业工程暂估价。
连云港云途项目管理有限公司

2026年9月23日
