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交通违法综合管控平台系统升级采购项目
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc24120]第一章  投标邀请
 江苏淮中工程管理咨询有限公司受徐州市公安局铜山分局委托对“交通违法综合管控平台系统升级采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
(二)项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）时间（时间期限）、地点、方式：详见本项目公开招标公告。
（二）获取方式：
1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
5.招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年10月13日北京时间10：00。
（二）开标时间：2026年10月13日北京时间10：00。
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
（一）名称：徐州市公安局铜山分局。
（二）地址：徐州市铜山区北京南路329号。
（三）联系方法：0516-83340528
（四）采购项目联系人：杨杰 ；联系电话：0516-83340528
六、采购代理机构
（一）名称： 江苏淮中工程管理咨询有限公司。
（二）地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室。
（三）联系方法：0516-83509912
（四）采购项目联系人：闫星星；联系电话：0516-83509912



第二章  投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
1.电子投标文件要求
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的解密、盖章要求：
1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、并在投标截止时间前递交到苏采云系统，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.不同投标人的投标文件相互混装；
13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位在到达开标时间时，用CA证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。
4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
28.1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前按前两款(28.2.28.3.)规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  （一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，
以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
本项目履约保证金：无。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（四十二）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
（四十三）投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市公安局铜山分局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏淮中工程管理咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件： 
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目是不属于专门面向中小微企业采购的项目。
三、本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或者分包。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	中标单位应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费。此项费用含在投标报价中，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中，采购人不再另行支付。收费标准见本章附件:《招标代理服务收费标准》。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
（1）合法有效的法人或者其他组织的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件。（以分公司投标的供应商，应在响应文件中提供总公司的授权书及总公司或者分公司营业执照等证明材料）
（2）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的上年度的年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；
（3）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
[bookmark: _Toc515551102]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（即提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》及投标人至少1名为本项目服务的技术人员劳务合同及社保部门出具的供应商为其缴纳的开标前三个月社会保险证明扫描件（不含开标当月）。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《招标文件》附件)；
（6）投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）商务部分
1.业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》）
2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》）
（二）技术部分
1、所投产品的具体技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
2、项目设计方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
3.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》）
4.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）；
5.人员培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）
6.招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
六、价格折扣文件格式：
1.企业报价折扣证明：
投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
 注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过 151.631917万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）1（1）
	要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！
说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 

	(十八)
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：
未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	投标文件开始接收时间：2026年10月13日10时00分（北京时间）前。
投标文件接收截止时间：2026年10月13日10时00分（北京时间）。
投标文件的接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。

	（二十四）1
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。

	（二十四）2
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：AI智能审片系统。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月13日10：00（北京时间）
2.开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1

	一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“所投产品的技术参数”得分由高到低顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）4
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	(四十一)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：闫星星   联系电话：0516-83509912
办公地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


 
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
收款人：江苏淮中工程管理咨询有限公司 
开户银行：中国银行股份有限公司徐州铜山支行
账号：539174723267
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  第四章  评标标准
	评审因素
	评审因素

	价格部分
（30分）
	价 格
（30分）
	投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
1. 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）.
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分（8分）
	业绩（4分）
	提供投标人2023年8月1日（含）之后，（以合同签订的时间为准）与合同内容为本项目相同或类似的合同扫描件，每有一个得2分，最高得4分。
以上材料需要提供合同扫描件加盖公章，未提供或者提供不完整不得分。

	
	投标人评价
（4分）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]投标人同时具有有效的信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）、信息通信建设企业服务能力信息通信网络系统集成甲级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书一级(信息系统安全集成)、CCRC信息安全服务资质认证证书一级(软件安全开发),并提供相关证明材料扫描件的得4分，每少一个扣1分，不提供不得分。

	技
术
部
分
（62分）
	所投产品的具体技术规格（26分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”满足程度进行评分。
满足招标文件基本技术要求的得26分，次重要响应指标共计26项，不满足或负偏离每项扣0.5分，扣完为止；其余响应指标130项，如有不满足或负偏离，每一项扣0.1分，扣完为止。本项最高得26分，最低得0分。
注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标（需要逐条响应），其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。

	
	设计对接方案(12分)
	根据投标人提出的系统设计方案的全面性、可行性、针对性进行综合评价，设计方案包括但不限于总体结构、工作原理和组成、系统的功能及特点、与原有系统的平滑切换等。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；全面性较差的得2分；不提供的得0分。
内容的可行性（4分）：切实可行得4分；可行性一般得3分；可行性较差的得2分；不提供的得0分。
内容的针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般得3分；针对性较差的得2分；不提供的得0分。
本项最高得12分，最低得0分。

	
	项目实施方案（12分）
	根据投标人提供此次管控平台升级整体项目实施方案的全面性、可行性、针对性进行综合评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；全面性较差的得2分；不提供的得0分。
内容的可行性（4分）：切实可行得4分；可行性一般得3分；可行性较差的得2分；不提供的得0分。
内容的针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般得3分；针对性较差的得2分；不提供的得0分。
本项最高得12分，最低得0分。

	
	售后服务方案（6分）
	投标人应提供完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、服务计划、服务内容、服务响应时间、流程，现场服务支持能力等，对售后服务方案科学合理性进行综合评比。方案科学、合理得6分，方案基本合理得4分，方案有缺陷的得2分，不提供不得分。
本项最高得6分，最低得0分。

	
	人员培训方案（6分）
	投标人应提详细的人员培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，对培训方案科学合理性进行综合评比。方案完善的得6分，方案基本完善得4分，方案有缺陷的得2分，不提供不得分。
本项最高得6分，最低得0分。



注：1、本项目采用综合评分法。2、评分结果精确到小数点后两位。
[bookmark: _Toc13862][bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc522790136]
第五章  拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc522790135][bookmark: _Toc32499]项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007



政 府 采 购 合 同
 




 
采  购  人：徐州市公安局铜山分局
中  标   人：
合同签订日期： 年   月   日
友情提醒：采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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合同通用条款
第一条  定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”见《合同专用条款》。
1.2“卖方”见《合同专用条款》。
1.3“工作现场”见《合同专用条款》。
1.4“合同标的”见合同附件4。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”见《合同专用条款》。
1.11“合同价格”见合同附件4。
1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。
第四条 支付
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。
第五条 交货
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。
第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。
第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。
第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。
第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A.卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B.按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C.拒收合同标的。
D.赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。
第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A.卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B.合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C.卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。
第十四条 争议的解决
14.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。
第十五条 适用法律
15.1本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
第十六条  权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。
第十七条  保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。
第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。
18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。


合同专用条款
（合同协议书）
《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。
购货单位：徐州市公安局铜山分局 （以下简称甲方） 
供货单位：                   （以下简称乙方）
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007
项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
 合同签署地点：徐州市公安局铜山分局
　　根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同： 
第一条  乙方按甲方规定条件进行供货，并送达到甲方指定地点，经甲方验收合格并交货完毕。价格包括乙方履行本合同可能发生的所有费用，包括但不限于货物制造、运输、保险、设备保管、税费、材料费、装卸费、安装调试费、人员培训、售后服务等费用。详细配置以招标文件技术参数及采购目录清单为准，乙方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。
第二条 交货方式与交货地点 
1、交货时间：合同签订后 30日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。
2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。
第三条 安装、调试与验收
需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
验收时间：预计2026年12月初。
验收地点：徐州市公安局铜山分局。
验收主体：徐州市公安局铜山分局
验收内容：采购需求中采购清单及技术要求，需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。
验收标准：合格，符合招标人约定的采购需求及国家或者部门规定的验收标准：《中华人民共和国道路交通安全法》《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2024）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2019）。
验收方式：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求，采购人组织验收会议并进行现场验收。
采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
验收时中标人必须派代表参加。
验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
中标人所提供的设备需满足采购清单的设备性能指标要求。
要求提供的设备、产品、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）满足招标要求及验收标准。
第四条 付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）
本合同总金额为人民币大写金额         元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式。
（一）付款方式（提交预付款保函的） 
合同价款的百分之四十(40%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。 
合同总价的百分之六十(60%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，合同标的全部交付并安装完毕且验收合格后，60天调试试用期满后递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票； 
（二）付款方式（不提交预付款保函的） 
合同价款的百分之三十(30%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之七十(70%)即¥(      )，大写:人民币(      )元整,合同标的全部交付并安装完毕验收合格后60天调试试用期满后递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
（3） 付款方式：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，按以下付款方式支付。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）
合同总价的百分之百(100%)，即￥(      )大写：人民币(      )元整，合同标的全部交付，安装调试完毕并验收合格后，60天调试试用期满后乙方向甲方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。
[bookmark: _GoBack]第五条  履约保证金：无。
第六条 质量保证、质保期及服务承诺
1.产品质量技术标准按国家法律法规规定的标准、行业标准、招标文件和乙方投标文件所提供的技术标准执行。乙方应提供相关的书面技术标准、资料文件及产品的主要技术指标和性能参数的详细说明、配置清单等，由甲方备查。
2.产品的质保期（以验收合格日算起）：5年，质保期内免费维修、免费升级。乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺，做好免费保修和升级等服务。质保期满后，乙方承诺仅收取维修配件的成本费，不得收取差旅费、上门费等额外费用。乙方提供的维修配件质保期自更换之日起重新计算，不得短于原设备剩余保修期。
3.维修配件质保期内免费提供，质保期后按投标文件承诺的优惠价格供应。
第七条 违约责任 
1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。
2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。
4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。
5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额万分之三的违约金。
6.乙方在产品安装期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
7.乙方在产品安装过程中违反有关安全操作规程、消防法和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在产品安装过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。
8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。
第八条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条 争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
第十条 合同附件
合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。
第十一条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。
第十二条 其它
1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方：徐州市公安局铜山分局 （盖章）        乙方：         （盖章）
法定代表人：                               法定代表人： 		   	
委托代表人：                               委托代表人：			  	
开户银行：                               开户银行：          	       
帐    号：                                帐    号： 				
日    期：   年   月  日                   日    期：  年   月   日

合同附件

目录
合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单
(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)



第六章  采 购 需 求
(一)本项目不接受超过151.631917万元（采购项目预算金额）。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
(二)项目标的：
1.项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
2.需求概况：交警大队现用交通违法综合管控平台建设于2020年2月，因系统长期未进行扩容及更新，硬件设备老旧、软件版本较低，导致系统故障频发，严重影响非现场违法录入，且现平台功能模块缺少无法满足工作开展。为实现对交通违法行为及时管控，提升执法效率，建议对现有交通综合管控平台进行迭代升级。
3.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，且本项目采购的是非进口产品。
4.合同履约期：合同签订后 30日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。
（三）采购目录清单及参数
	序号
	项目内容
	子序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	平台升级扩容（扩容）
	1
	平台基础架构升级
	详见技术指标要求
	套
	1

	
	
	2
	交通违法智能审核应用
	详见技术指标要求
	套
	1

	
	
	3
	数据对接组件应用
	详见技术指标要求
	套
	1

	
	
	4
	非机动车管控应用
	详见技术指标要求
	套
	1

	二
	平台应用支撑硬件
	5
	边缘云存储设备
	详见技术指标要求
	台
	1

	三
	AI智能审片系统
	6
	AI智能审片设备
	详见技术指标要求
	套
	1

	四
	违法抓拍数据运维
	7
	运维基础服务
	详见技术指标要求
	套
	1

	
	
	8
	设备网络
管理
	详见技术指标要求
	路
	3000

	
	
	9
	违法数据
运维
	详见技术指标要求
	路
	3000

	五
	非机动车管控抓拍（不戴头盔、载人、逆行）
	10
	双800万非机动车抓拍机
	详见技术指标要求
	台
	16

	
	
	11
	3-4米横臂
	详见技术指标要求
	根
	16

	
	
	12
	施工配套辅材
	详见技术指标要求
	项
	1

	六
	非机动车闯红灯抓拍（闯红灯、不戴头盔、载人、逆行）
	13
	1200万非机动车闯红灯抓拍单元
	详见技术指标要求
	台
	8

	
	
	14
	暖光LED频闪灯
	详见技术指标要求
	台
	8

	
	
	15
	红绿灯检测器
	详见技术指标要求
	台
	1

	
	
	16
	非机动车管理终端
	详见技术指标要求
	台
	1

	
	
	17
	3-4米横臂
	详见技术指标要求
	根
	8

	七
	铁骑取证设备
	18
	铁骑取证设备
	详见技术指标要求
	台
	3

	八
	老旧硬盘更换
	19
	4TB企业级硬盘
	详见技术指标要求
	块
	8

	
	
	20
	1.2T 2.5寸 SAS 硬盘
	详见技术指标要求
	块
	8

	
	
	21
	960GB SSD固态硬盘
	详见技术指标要求
	块
	8

	九
	核心交换机更换
	22
	核心交换机
	详见技术指标要求
	台
	1

	十
	技术人员驻场服务
	23
	技术人员驻场服务
	详见技术指标要求
	项
	1








一、平台升级扩容（扩容）
交通违法综合管控平台提供系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。本次对徐州市公安局铜山分局交通警察大队原有交通违法综合管控平台进行平台升级扩容（扩容），升级及扩容功能包含：平台基础架构升级、交通违法智能审核应用、数据对接组件应用、非机动车管控应用等。
1．平台基础架构升级
对现有平台的基础架构进行升级，升级期间须保证原有平台功能正常使用。平台升级后须保留的平台功能：平台基础架构模块、本级监控通道数3000路、本级车道接入数6000路、视频级联通道数2000路、视频级联网关、违法查询、违法审核、行人闯红灯管控、区间测速、大屏信息发布管理、地图应用、道路限行管控、交通事件参数。对违停劝离、行人闯红灯人员实名上屏等原有平台功能模块完成接口升级，实现与市局和支队的数据对接，实现功能模块的正常应用。
2．交通违法智能审核应用
提供智能交通违法审核功能，包括智能筛选违法图片废片、人工验证评估效果、多维度统计废片率和违法率、废片数据找回机制，以及数据概览与可视化图表展示，实现高效审核流程。
一、违法智能审核：1、支持对交通违法取证图片进行智能审核，剔除明显的废片，提高审核效率。2、支持是否启用智能审片过滤配置。3、支持配置要进行智能审片的违法行为。
二、审片效果分析：1、支持对智能审片的结果进行人工标注，并对标注的结果与智能审核的结果进行比对，以评估智能审片的效果。2、支持创建标注任务，根据标注任务对智能审片的违法数据进行人工标注。3、支持按统计类型、统计时间、违法地点、违法行为以列表或者图表形式统计各违法行为对应的废片检出率、正片漏检率、实际废片率、正片检出率、正片检准率、废片检准率。4、支持导出统计结果。
三、违法有效率统计：1、支持按照违法时间、违法行为、违法地点、违法卡口统计违法地点对应的各违法行为的智能审核废片率。2、支持列表和图表两种展示形式。3、支持按照百分比或数量展示。4、支持对统计结果进行导出。
四、废片找回：1、支持根据配置自动推荐需要废片找回的待审核数据。2、支持对推荐的数据进行审核，审核通过确认违法的数据上传集成指挥平台进行处罚。
五、数据概览：1、支持按违法时间统计智能审核数量、智能审核作废数量及智能审核确认违法数据。2、支持以折线图方式展示违法正片率。3、支持智能作废原因TOP5统计。4、支持违法地点违法作废率TOP10统计。5、支持以违法行为纬度柱状图形式统计AI审片废片检出率、正片漏检率。
3．数据对接组件应用
提供支持基于GA/T 1400协议级联上级或跨网摆渡各类视图数据的功能，实现视图库的多级联网接入与数据推送。支持设备通过GA/T 1400协议接入数据。
1、支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。
2、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
3、支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。
4、支持多个下级视图库的联网接入。
5、支持联网接入多个上级视图库。
6、支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。
7、支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。
8、支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。
4．非机动车管控应用
非机动车管控实现非机动车违法的全流程管理，涵盖违法数据接入、当事人确认、多条件查询、审核处理、曝光展示、短信提醒、工作量统计及与集成指挥平台的对接，实现对非机动车违法的有效监管与处置。
一、违法数据接入与当事人确认：1、支持接入前端识别的非机动车的人脸抓拍数据和车牌抓拍数据；2、对于人脸抓拍数据支持与常口库进行比对，确认驾驶人，对于车牌抓拍数据支持与车辆档案库进行比对，确认车主信息。
二、违法查询：1、支持按卡口、最小相似度、违法时间、违法人姓名、违法人证件号码、所属企业、审核状态、审核人员、审核时间、车牌号码、违法行为、识别类型、是否已发送短信、使用性质、号牌种类、车辆类型、芯片唯一码、RFID卡号、上传集指状态等条件查询非机动车违法数据。2、支持全部导出、选中导出违法数据。3、展示结果中姓名、证件号码、手机号支持脱敏展示。
三、违法审核：1、支持对非机动车违法数据进行审核。2、支持展示驾驶员信息和人脸图片，方便用户进行审核。3、支持展示车牌图片，方便快速确认车牌是否识别正常，并可修正识别的车牌号码。4、人脸模式下支持展示：违法过程图、人脸抠图、人脸证件照、视频回放；车牌模式下支持展示：违法过程图、车身特写图、车牌图片、视频回放。5、支持对单条数据审核通过和作废，支持对多条数据批量审核作废。
四、违法曝光：1、支持对非机动车违法进行上屏曝光展示。2、上屏支持隐藏身份证号码和姓名部分信息。3、上屏支持抓拍人脸和证件照的眼睛位置打马赛克。4、支持实时插播和历史轮播两种曝光模式。5、支持对曝光的数据按时段、选择范围、姓名和证件号码进行查询，并进行手动撤销曝光。
五、非机动车过车查询：1、支持查询非机动车正常过车数据，支持按过车时间、卡口范围、抓拍类型、车牌号码、使用性质、车牌颜色、号牌种类、芯片唯一码、RFID卡号等条件查询正常过车数据。2、支持对查询结果数据导出。
六、工作量统计：1、支持按违法过车时间、违法行为、警员查询审核工作量，支持数据导出。2、支持按违法过车时间、违法行为、卡口查询审核工作量，支持数据导出。
七、车辆档案：1、支持电动自行车的档案管理。2、支持通过插件方式调用第三方接口查询车辆信息，并把车辆信息保持在本地数据库中，方便进行查询。
八、支持自动发短信：1、支持车辆模式和人脸模式下人工审核自动发短信模板配置。2、支持审核后自动给车主或者当事人发送违法提醒短信。
九、支持违法上传集成指挥平台：1、支持把非机动车违法数据上传集成指挥平台进行处罚。2、支持配置图片上传方式配置：url或base64图片。3、支持图片url和端口号映射转换配置。4、支持违法数据上传集指重传，支持按数据来源（待上传数据、失败数据、全部数据）、违法行为、卡口范围、时间范围创建重传任务。
★针对以上徐州市公安局铜山分局交通警察大队交通违法综合管控平台的平台升级扩容（扩容）的建设内容，在升级扩容的全过程中须保证原有平台系统的平台功能齐全、整体运行稳定、业务不中断、数据不丢失。针对此项要求，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。
二、平台应用支撑硬件
5．边缘云存储设备
一套云平台支持同时提供虚拟机和Docker容器服务，实现虚拟机和容器的统一调度和管理；支持对接外部容器集群服务。
支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。
虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。
▲支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。
支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。
▲支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用。
对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况。
▲支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储。
虚拟化系统内置备份模块，无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。
▲支持资源编排服务，支持以excel或heat方式导入模板，支持根据导入的模板定义应用所需的云资源、资源依赖关系、亲和性、资源配置等，实现自动批量部署和配置虚拟化资源，支持配置亲和性/反亲和性策略；反亲和性策略可调度媒体服务分布到不同的节点上，减少服务器的带宽和CPU压力；支持应用编排能力，支持在云计算平台上对产品包管理及解析，并通过应用编排对业务平台进行一键部署，完成虚拟机的编排和业务平台组件自动安装。
云平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持windows/linux操作系统、虚拟化平台（VMware、hyper-v等）和物理服务器迁移至云平台，支持配置多个迁移任务并发，设置自动增量迁移次数、增量大小和迁移限制速度；支持通过socket和ssh两种方式接入到源主机上进行迁移，迁移过程中可对迁移数据进行压缩、加密、控制迁移速率，迁移过程中业务不中断。
▲支持配置弹性伸缩组及伸缩策略,包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，若配置自动弹性扩展，虚拟机资源量达到策略定义的阈值,系统可以自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源；若配置了横向弹性伸缩组，当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时，系统将自动增加、删除虚拟机数量；支持媒体组件的弹性伸缩，在媒体服务集群资源使用率达到阈值时，可自动创建云服务器并安装流媒体组件，自动注册服务到媒体集群内，自动分担、平衡媒体业务流量。
▲支持配置虚拟机故障疏散优先级，疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。
支持搁置虚拟机，搁置后释放虚拟机对CPU、内存、虚拟网络等物理设备资源占用，仅保留对虚拟硬盘和物理硬盘的占用；支持对处于搁置状态的虚拟机进行恢复，恢复后可开机使用。
支持对虚拟机进行快照时选择是否包含内存快照，支持从包含内存快照的虚拟机快照进行回滚，支持快照回滚前可选择对虚拟机当前状态执行快照操作，回滚后快照时刻正在运行的程序继续执行且仍可执行快照操作（包含内存快照）。
支持一套系统同时接入多种类型的存储后端，包括本地存储、分布式存储ceph和集中式存储，其中集中式存储支持多种存储方式接入，包括LVM逻辑卷接入、iSCSI网络接入和FC网络接入，支持可视化存储拓扑展示，支持对系统可用存储资源空间进行展示，包括物理磁盘空间、逻辑已用空间、当前使用空间和总体剩余空间等。
▲支持动态开启和关闭CDP持续数据保护，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。
▲支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按天/周/月的定时策略，同时可提供个性化的任务间隔执行策略（按n小时或按间隔n天的执行策略）。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照。

以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
边缘云存储设备硬件规格不得低于：(32核2.2GHz)×2/32GB DDR4×16/(12盘位）480G SSD×2（RAID_1）+960G SSD×2+8T 7.2K SATA×4/SAS+HBA/1GbE×2+10GbE×4（含万兆光模块）/1200W(1+1)/2U。
三、AI智能审片系统
6．AI智能审片设备
支持违章图片数据导入分析，分析结果可上传违法管理平台或者交通终端服务器。
支持多种违章图片预审，机动车：不系安全带、打手机、闯红灯、不按导向行驶、变道、压线、压导流带、单行线，非机动车：非机动车未戴头盔、非机动车载人。
针对不同违章的多样化过滤规则（图像模糊、特种车辆等），可配置是否启用。
支持多种不同图片合成方式的违章图片输入进行二次审核。
每秒钟分析数量不少于2张，每天分析数量不少于17W张。
分析时间段可配置，不影响正常人工审核。
工作指示灯：UID灯、告警灯、电源灯、就绪灯。
网络接口：4个10/100/1000M自适应网络接口。
其他接口：4个USB3.0接口，2个USB2.0接口。1个VGA视频输出接口。
电源：DC220V，热插拔高效1+1冗余电源模块。
★AI智能审片设备支持无缝接入徐州市公安局铜山分局交通警察大队交通违法综合管控平台，设备接入过程中须保证系统整体运行稳定、业务不中断、数据不丢失。针对此项要求，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。
四、违法抓拍数据运维
7．运维基础服务
支持提供监控点总数、在线数、离线数以及在线率统计。
支持提供快捷访问链接，并支持访问链接功能模块删除、添加、清空操作。
▲支持提供资产总数、近7日新增、编码设备数以及其他设备数量统计。
支持提供告警总数、今日新增数、工单数量、今日新增、故障单、巡查单以及问题单、其他统计。
支持提供我的待办和告警信息明细，并支持告警信息的关闭和转工单。
系统支持对昨日数据同比、波动异常的监测。
▲支持对设备离线、图像异常、录像异常、录像保存天数异常、存储空间不足、当日车辆抓拍数量过低、前一小时过车总量过低等运行异常情况生成告警，当采集指标满足告警指标时，可生成相应的告警。
支持统计展示监控点、编码设备、解码显示设备、存储设备离线时长。
支持统计展示各区域各类型资源离线总时长、离线总次数、未录像时长。
支持按月、时间区间、资源类型、离线时长、离线次数、未录像时长等信息检索查询各区域的离线时长。
支持记录资源变更情况的功能，记录信息包括变更时间、变更类型、变更对象、实例名称、操作账号等。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
8．设备网络管理
支持按在线状态、录制状态、行政区域编码、录像结果、状态持续时长、是否列入白名单、视频诊断结果、录像保存天数、录像日期、录像存储类型、设备名称、IP地址等对网络摄像机开展查询应用。
支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整，录像丢失1分钟以上时自动产生报警并显示录像丢失时间段。
支持最早录像保存储时间、录像保存天数、录制状态的获取。系统支持录像断续频次、未录像时长的统计功能。
▲支持对监控点进行故障诊断，并输出故障根因和建议措施。支持重新诊断。
支持从网络状态、设备状态、设备接入状态、媒体服务状态、全链路透视几个环节，对监控点进行全面诊断。
网络状态，支持展示各节点的网络连通性、网咯延迟、丢包率以及近7天的丢包率和延迟趋势。
设备状态，支持设备登录状态、累计运行时间、工作状态、磁盘状态诊断，可快速访问设备。
设备接入状态，支持接入驱动状态、设备接入服务状态、设备接入服务地址、设备注册状态、设备在线状态诊断。
媒体服务状态，支持服务以及服务依赖的redis、mq的运行状态，端口状态诊断。
全链路透视，支持从设备探针-媒体调度服务-媒体服务-接入驱动-设备全链路透视诊断，提供链路抓包信息下载。
▲录像完整性巡检效率≥2000路/小时。
▲设备在线状态巡检效率≥2000路/小时。
支持采集磁盘号/名称、磁盘位置/槽位、磁盘状态、总容量(TB)等磁盘信息；支持采集录像卷信息、录像卷类型、录像卷状态、初始化状态、总容量/剩余容量等录像卷信息。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
9．违法数据运维
▲支持按抓拍机维度展示车辆卡口数据抓拍概况，统计内容包括：抓拍机总数、抓拍总量、抓拍机活跃率、违法突变率、图片质量正常率、上传及时率、上传集指成功率。
支持展示各抓拍机的抓拍量、活跃性、大图可用性、车牌识别率、上传及时率、时钟准确率、上传集指成功率、重传集指成功率趋势，可以查看近30天的抓拍趋势。
支持查看每日分时段数据，可选择多天数据进行比对。
支持按卡口维度展示车辆卡口数据抓拍概况，统计内容包括：卡口总数、抓拍总量、卡口活跃率、违法突变率、图片质量正常率、上传及时率、上传集指成功率；支持各卡口的抓拍量、活跃率、大图可用率、车牌识别率、上传及时率、时钟准确率、上传集指成功率、重传集指成功率趋势，可以查看近30天的抓拍趋势。
支持查看每日分时段数据，可选择多天数据进行比对，支持详情查看和指标阈值配置。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
五、非机动车管控抓拍（不戴头盔、载人、逆行）
10．双800万非机动车抓拍机
支持分辨率设置为3840×2160@25fps，分辨力不小于2200TVL。主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps
最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。
内置不少于2颗GPU芯片。自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
▲通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。通道1和通道2均支持镜头前盖玻璃加热功能。
▲内置不少于8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓。
▲设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转。
▲设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。
设备支持人脸抓拍功能，支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息。
设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息。
设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码。
可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息。
▲设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现。
▲RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态。
内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口、2个音频输入接口，1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC12V电压输出接口。
▲设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位。
支持不低于IP68防尘防水等级。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
11．3-4米横臂
横臂臂长3-4m，根部设置加强筋板。悬臂末端挠度≤L/300，满足12级抗风，荷载安全系数不低于1.5倍。横臂根部满焊加固，法兰连接采用热镀锌高强螺栓。整体热浸镀锌防腐，镀锌后静电喷塑，锌层、塑层厚度满足国标户外要求。臂体内部走线，末端预留设备出线孔并配置橡胶护圈，做好防水处理。
12．施工配套辅材
网线、电源线、接入交换机、光纤收发器等施工配套辅材。
六、非机动车闯红灯抓拍（闯红灯、不戴头盔、载人、逆行）
13．1200万非机动车闯红灯抓拍单元
由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
▲遇停止信号时，停在停止线以内的：记录至少2张反映电动自行车在遇停止信号时，停在停止线以内的图片和视频。a）能反映电动自行车已经越过停止线的图片，并能清晰辨别交通信号灯红灯、停止线；b）能反应电动自行车与a）图片中电动自行车无位移，间隔时间不小于10s的图片，并能清晰辨别交通信号灯红灯、停止线。违法行力记录视频长度应不小于10s，至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。日间捕获率不低于90%。
▲驾驶电动自行车不戴安全头盔：记录至少2张反映驾驶电动自行车不戴安全头盔的图片和视频。全景特征图片中电动自行车应有明显的位移，并能清晰辨别驾驶人是否佩戴安全头盔。违法行为记录视频长度应不小于5s，至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。日间捕获率不低于90%。
驾驶电动自行车载人：记录至少2张反映驾驶电动自行车载人的图片和视频。全景特征图片中电动自行车应有明显的位移，并能清晰辨别驾驶人与乘坐人。违法行为记录视频长度应不小于5S，至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。日间捕获率不低于90%。
记录至少2张反映电动自行车加装车篷的图片。全景特征图片中应能清晰辨别车篷。日间捕获率不低于90%。
视频应能从违法行为视频取证记录中至少抽取2张图像，并合成为符合GA/T 832要求的图像。
应能检测并跟踪机动车、非机动车、行人、动物等运动目标，检测性能符合GB/T 30147-2013中7.1规定。
应能适应昼夜光线及环境背景变化；应能清晰分辨机动车号牌，拍摄车辆前部特征时宜能辨别驾驶人面部特征。
支持识别不少于39种车身颜色，支持识别车身副颜色。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天和晚上闯红灯事件捕获率均≥99%，白天和晚上闯红灯事件准确率均≥99%。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天和晚上车牌号识别准确率均≥99%，白天和晚上车辆类型识别准确率均≥99%，白天和晚上车身颜色识别准确率均≥98%。
▲车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
14．暖光LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED。发光角度12°。补光距离16米～25米。响应时间小于20us。触发方式：高电平有效（可选配开关量触发）。触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%。防护等级IP66。
15．红绿灯检测器
16路信号灯交流信号输入接口。4个RS485输出接口，1路100M网口输出，1个5VDC输出接口。5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。16路交通灯状态指示。检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。实时输出交通灯信号状态。
16．非机动车管理终端
具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
▲具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
具备权限管理、数据加密、运行日志功能。设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等。
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
▲支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。
支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机等，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
支持对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容。
以上提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章。
17．3-4米横臂
横臂臂长3-4m，根部设置加强筋板。悬臂末端挠度≤L/300，满足12级抗风，荷载安全系数不低于1.5倍。横臂根部满焊加固，法兰连接采用热镀锌高强螺栓。整体热浸镀锌防腐，镀锌后静电喷塑，锌层、塑层厚度满足国标户外要求。臂体内部走线，末端预留设备出线孔并配置橡胶护圈，做好防水处理。
七、铁骑取证设备
18．铁骑取证设备
支持4路相机，前相机支持移动过程中三车道车辆抓拍，前后相机支持行车录像，右侧两个相机支持违停抓拍。
具备485、232、can、line out、usb、rj45接口，可扩展外设。
相机、外设通过车载专用接插件接入，连接稳固可靠，套装包含相机、主机安装支架。
支持TF卡接入，用于存储录像。
支持5G、wifi、蓝牙无线模块，满足移动过程中的网络传输，可接入手持PDA，进行警务处理。
主机铝拉伸机箱，相机IP67级防护，主机IP54级防护，具备良好的车载工作环境适应性。
内置北斗高灵敏度卫星模块，同时支持全球24时区卫星同步校时，定位信息同步封装入录像码流中。
宽幅电源输入，满足摩托车电气特性要求。
支持路缘石检测和停车位检测，可自动过滤对应的非违停车辆。
相机支持补光，夜间成像清晰，可完成夜间违停抓拍。
★铁骑取证设备支持无缝接入徐州市公安局铜山分局交通警察大队交通违法综合管控平台，铁骑取证数据能够与支队平台和集成指挥平台对接。针对此项要求，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。
八、老旧硬盘更换
19．4TB企业级硬盘
4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。传输速率215MB/s，256MB高速缓存。MTBF可达2,000,000小时。接口传输速率：6.0Gb/s。
20．1.2T 2.5寸 SAS 硬盘
接口类型：SAS。容量：1.2TB。接口速率：12Gb/s。
21．960GB SSD固态硬盘
接口类型：SATA。容量：960G。接口速率：6Gb/s。
九、核心交换机更换
22．核心交换机
主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥10个，交换容量≥204.8Tbps，包转发率≥115200Mpps。
支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。
ACL≥4K，MAC表≥1M，路由表≥256K，ARP表≥256K。
支持独立安全业务插卡FW、IPS、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持。
端口扩展支持万兆电，25G端口、40G端口、100G端口，单槽位最大可支持24个40G光接口。
支持EPON OLT及10G EPON OLT接口。
支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。
支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，统一管理并实现流量负载分担；支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为9台逻辑设备，虚拟交换机增加，表项翻倍；支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化。
支持并实配MACsec硬件加密功能。
单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不得少于96端口千兆以太网电接口+96端口千兆以太网光接口+48端口万兆以太网光接口。配套包含不少于24个万兆光模块、48个千兆光模块。
十、技术人员驻场服务
23．技术人员驻场服务
★提供至少一名技术人员驻场服务，驻场时间为12个月。针对此项要求，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。
其他要求：
★投标人须提供满足本项目建设要求的全部软硬件及配套设备并保证能够与现有系统软硬件融合。性能及规格不得低于徐州市公安局铜山分局交通警察大队原有交通违法综合管控平台的配置。凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的系统、材料等，或在系统升级过程中可能产生的其他所有费用，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用，招标人不再额外支付任何其他费用。针对此项要求，投标人提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效投标。
说明：
（1） 以上加“★”标志的为重要响应指标。
（2） “▲”标志的为次重要响应指标。
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标。
（4）核心产品为：AI智能审片系统。

（四）项目实施要求：
1、产品质量要求
所有硬件产品需为全新、未使用过的原装正品。
软件产品需具有自主知识产权，符合国家相关软件标准和规范。
软件产品需经过严格的测试，确保无重大 bug，能够稳定运行。
2、施工要求
（1）施工准备
施工前，供应商需组织技术人员对施工现场进行勘察，制定详细的施工方案，包括施工进度计划、人员安排、设备安装位置等，并报采购人审核通过后实施。
准备好施工所需的工具、设备和材料，确保其符合施工要求和安全标准。
（2）施工过程
严格按照施工方案和相关技术规范进行施工，确保施工质量。在施工过程中，如需对施工方案进行调整，需事先征得采购人同意。
遵守施工现场的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和设备的安全。施工过程中不得影响原有系统的正常运行。
做好施工记录，包括施工进度、设备安装调试情况、出现的问题及解决方法等，定期向采购人汇报施工进展情况。
3、施工验收
施工完成后，供应商需先进行自检，确保系统各项功能正常、性能指标达标。自检合格后，向采购人提交验收申请，并提供相关的技术文档、测试报告等验收资料。
采购人组织专业人员按照相关标准和合同约定进行验收，验收合格后签署验收报告。如验收不合格，供应商需在规定时间内进行整改，直至验收合格。
4、售后服务
1.供应商需建立完善的售后服务体系，设立 24 小时售后服务热线，确保在接到用户故障报修后，1 小时内响应，4 小时内到达现场处理，一般故障 24 小时内解决，重大故障 48 小时内解决。
2.供应商需为采购人提供免费的技术培训服务，培训内容包括系统的操作使用、日常维护、故障排除等，确保采购人相关人员能够熟练掌握系统的使用和管理。培训人数不少于 10 人，培训时长不少于 3 天。
3.在项目实施过程中产生的各类技术文档，如系统设计方案、施工方案、测试报告、用户手册等，供应商需在项目验收后 1 个月内提交给采购人，且文档需规范、完整、准确。

（五）其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。







第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致： 徐州市公安局铜山分局、江苏淮中工程管理咨询有限公司
根据交通违法综合管控平台系统升级采购项目[项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007]招标文件，  (姓名) 代表我方  （投标人的名称）        全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。
7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我:单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》(如有)、《残疾人福利性单位声明函》(如有)和《关于符合本国产品标准的声明函》(如有)或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件(如有)作为《中标(成交)结果公告》的附件予以公告。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 

投标人：           （盖电子签章）
              投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目                 
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007

货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	数量
	
总价（小写）

	交通违法综合管控平台系统升级采购项目 
	详见投标文件
	1项
	
 

	总价（大写）：
	


注：
1、报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、维护等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致；

此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。
投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                      日期：   年  月  日

三、分项价格表格式
项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目  
项目编号： JSZC-320312-HZGC-G2026-0007     
货币单位：人民币元
    
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	产地
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	 


投标人：           （盖电子签章）
                                日期：   年  月  日

本款说明：
1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式
项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。


投标人：           （盖电子签章）
               
日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式
（1）法定代表人授权书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
法人营业执照注册号：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（交通违法综合管控平台系统升级采购项目）项目（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：              
法定代表人（签字或电子签章）： 
受托人（签字或电子签章）：
受托人联系方式：            
邮箱：




年   月   日 
(受托人身份证复印件附后)
 


（2）法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名：            性别：    
    身份证号：        职务：
系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007，项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。



投标人：           （盖电子签章）
                           法定代表人：           （签字或电子签章）
日期：   年  月  日

(法定代表人身份证复印件附后）

1

六、中小企业声明函格式
项目名称：
项目编号：
本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市公安局铜山分局）的（交通违法综合管控平台系统升级采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（平台升级扩容（扩容）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（平台应用支撑硬件），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
3.（AI智能审片系统），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
4.（违法抓拍数据运维），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
5.（非机动车管控抓拍（不戴头盔、载人、逆行）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
6.（非机动车闯红灯抓拍（闯红灯、不戴头盔、载人、逆行）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
7.（铁骑取证设备），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
8.（老旧硬盘更换），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
9.（核心交换机更换），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            
企业名称（供应商名称）（电子签章）：
 
                   日  期：  年  月  日
注：本项目采购的货物属于工业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958



七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目 
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖电子签章）
            
日期：   年  月  日



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加交通违法综合管控平台系统升级采购项目 （项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖电子签章）
              
日期：   年  月  日














九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
项目编号：  
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目，项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
投标人至少1名为本项目服务的技术人员劳务合同及社保部门出具的供应商为其缴纳的开标前三个月社会保险证明扫描件（不含开标当月）


格式自拟



特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


   投标人：           （盖电子签章）
                      
日期：   年  月  日





十、投标人相关承诺


投标人相关承诺

项目名称：交通违法综合管控平台系统升级采购项目
项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0007

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：        
日期：   年  月  日




十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。













十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1、（         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2、（         ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：
                                          日期：   年    月    日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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