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丰县水务局
《丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保》
招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
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徐州匡硕项目管理咨询有限公司对丰县水务局“丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
(二)项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
 （一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年09月28日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年09月28日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：丰县水务局
（二）地址：丰县南苑路31号
（三）联系方式： 0516-89287258
（四）采购项目联系人：程子良
六、采购代理机构
（一）名称：徐州匡硕项目管理咨询有限公司
（二）地址：徐州市丰县高新技术创业园9栋215室
（三）联系方法：18112043789
（四）采购项目联系人：王辉
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一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3. 采购人不支付报价以外的任何费用。
4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1. 评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价（全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%）；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%）；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价×45%）；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）腐败和欺诈行为：
1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文
件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
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该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：丰县水务局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：徐州匡硕项目管理咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目：政府采购促进中小企业发展:促进残疾人就业政府采购政策;政府采购支持监狱企业发展等。
三、本项目特定资格条件：无
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由采购人支付，本项目代理服务费按照徐州市网上中介超市中选金额收取，中选金额：5000元整，详见第七章第十招标代理服务费收费标准。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。）
5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有）
二、资格条件（1-6必须提供；否则投标无效）
1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件；
[bookmark: _GoBack]2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的上一年度财务审计报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件；
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1.《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。）
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《采购需求中要求上传的承诺书》（加盖电子签章，格式自拟。）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。
（二）商务部分
详见本文件第四章《评标标准》。
5、 其他部分：
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：



财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
1、对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（二）企业报价折扣证明：
1.投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。
注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 
2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 
3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	1、 本项目不接受超过118万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包括投标人为本项目提供的所有服务费用及税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

	(十五)
	投标报价以人民币报价。

	（十七）（1）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	(十八)
	投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年09月28日09:30）前。
2. 投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1. 开标时间：2026年09月28日09:30（标准时间）
2. 开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	本项目的评标方法：综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。

	（二十九）
（4）
	1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无

	(四十一)
	一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：王辉；  联系电话：18112043789；
办公地址：徐州市丰县高新技术创业园9栋215室

	附加说明
	1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
2、中标人在领取中标通知书前，采购人一次性向代理机构缴纳代理服务费。





[bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc18292]第四章 评标标准
[bookmark: _Toc402966376][bookmark: _Toc400722722][bookmark: _Toc4807]本项目采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标方法。
	评审因素
	评审细则

	投标报价
（20分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×20
注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分（20分）
	业绩
（4分）
	投标人自2023年8月至今具有类似项目业绩的，每有一个业绩得2分，最高得4分。
注：时间以合同签订时间为准，投标文件中须同时提供业绩合同原件扫描件、中标通知书扫描件，不提供或提供不齐全、不清晰的不得分。

	
	项目组
成员
（9分）
	1、投标人拟派的项目负责人具备一级建造师（机电专业）、网络工程师（中级及以上）证书的，每提供一个证书得2分，本项最高得4分。
2、投标人拟派的项目组其他人员具有二级建造师（机电专业），机电安装工程师(中级及以上)，水电工程师(建筑电气)，特种作业操作证（高处作业），数据中心(机房)运维管理高级工程师，每提供1个证书得1分，本项最高得5分（同一人不得重复加分）。
注：投标文件中提供以上人员注册证书原件扫描件和投标人为其缴纳的本项目开标时间前3个月的社保证明材料复印件加盖公章，不提供或提供不齐全、不清晰的不得分。

	
	投标人
评价
（7分）
	1、投标文件中提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）的，每项得1分，本项最高得5分。
注：投标文件中须提供上述证书原件扫描件和证书有效状态查询截图证明材料，不提供或提供不齐全、不清晰的不得分。
2、投标人具有防汛防涝可视化检测管理系统软件著作权的得1分；投标人具有智慧水利综合信息管控平台软件著作权的得1分，本项最多得2分。
注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不齐全、不清晰的不得分。

	技术部分（60分）
	勘察报告方案
（12分）
	根据投标文件中的《勘察报告方案》的（包含各站点位的设备情况、网络情况、杆件、取电方法、现场照片，必须按本次项目中各监控点位、翻斗式雨量站、浮子水位站、视频会议点位具体情况逐一描述标注）合理性、可行性、针对性等方面进行评价：
1.内容的合理性（4分）：内容合理具体详实得4分；较合理得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。
2.可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
3.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
注：未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	组织实施方案
（12分）
	根据投标文件中的《组织实施方案》中的人员规划、分工，时间规划实施，专业工具、特种车辆等方面的合理性、可行性、针对性等方面进行评价：
1.内容的合理性（4分）：内容合理具体详实得4分；较合理得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。
2.可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
3.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
注：未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	安全保障、质量保证措施方案（12分）

	根据投标文件中的《安全保障、质量保证措施方案》中的规章制度、安全措施、质量整体控制、服务保障等方面等方面的合理性、可行性、针对性等方面进行评价：
1.内容的合理性（4分）：内容合理具体详实得4分；较合理得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。
2.可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
3.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
注：未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	应急处置方案（12分）
	根据投标文件中的《应急处置方案》中的处理措施、应急预案等方面的合理性、可行性、针对性等方面进行评价：
1.内容的合理性（4分）：内容合理具体详实得4分；较合理得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。
2.可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
3.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
注：未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	服务响应措施方案(12分)
	根据投标文件中的《服务响应措施方案》的合理性、可行性、针对性等方面进行评价：
1.内容的合理性（4分）：内容合理具体详实得4分；较合理得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。
2.可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
3.针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
注：未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。



注：1.本项目采用综合评分法。
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（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002
政
府
采
购
合
同

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

合同签订日期： 年 月 日


友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



拟签订的合同文本


[bookmark: _Toc493501578]甲方（采购人）：
乙方（中标供应商）：
签定日期：年 月 日
采购预算：  万元                     
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002
采购人社会信用统一代码：
中标供应商社会信用统一代码：

经丰县公共资源交易中心公开招标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》合同篇等法律法规的规定，为明确采购人和供应商在项目实施过程中的权利、义务和责任，经友好协商，采购人和供应商一致同意按下列条款签订本合同，共同遵守。
第1条 采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：
（一）巡检人员内容工作如下：
每个点位安排专职人员对每个点位设备逐一排查，处理各种故障，确保符合用户使用要求，具体各点位详细位置另附，见附件。
1、翻斗式雨量站
巡检人员对每个点位检查自动雨量站设施、设备完好性；检查雨 量筒是否清洗，承雨口是否保持水平；检查传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；进行雨量传感器加水测试，检查加水量值与县级监测预警平台接 收数据是否一致、网络逐个查看，确保准确无误；雨量站包含更换设备:包含遥测终端机，太阳能控制器，太阳板，电池设备损坏更换。
2、浮子水位站
巡检人员检查自动水位站设施、设备完好性；检查水位测井进水口是否清淤；检查水位传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；检查水位传感器读数是否与人工观读水位一致；检查本地读数与县级监测预警平台接收数据是否一致；水位站包含更换设备:遥测终端机，太阳板，太阳能控制器，电池损坏。
3、前端监控点位
巡检人员对每个点位图像、录像、上传、供电、网络逐个查看，确保准确无误，确保与用户现有的防汛监测预警平台互联互通，发现异常立即更换。
4、太阳能供电系统
巡检人员对各个太阳能供电系统晶体板、充电器、率变器、电池、线路是否正常，发现异常立即更换。
5、视频会议系统
巡检人员对各个站点WEB能否正常访问、系统版本无误，网络通畅逐个检查测试，配置参数确保正确，连接客户端，数据正常上传，发现异常立即更换。
6、数据库软件
安装与部署：负责数据库软件的合规安装、配置与部署。
日常检测与修复：定期进行数据库健康状态检测、性能监控，及时修复运行故障。
安全与稳定性维护：定期应用数据库安全补丁和更新，优化数据库参数配置，保障其运行的安全性与稳定性。
7、数据维护
日常数据操作：负责监测数据的日常入库、错误数据修正、冗余数据清理及历史数据归档。
数据更新与同步：确保各类基础信息（如责任人、联系方式等）的及时更新，保障跨系统、跨层级数据的一致性。
数据备份与恢复：制定并严格执行数据备份策略（包括全量、增量备份），定期验证备份数据的有效性，并确保在数据丢失或损坏时能快速、准确地恢复。
8、监测预警接收处理软件
故障排查与修复：对软件运行中出现的各类故障进行快速诊断与修复。
定期功能检测：建立定期功能巡检机制，验证核心数据处理、预警发布等关键流程的有效性。
技术支持与框架调整：提供持续的运行技术支持，并根据业务需要，在许可范围内对软件框架进行小范围适应性调整。
功能迭代与扩展：对现有功能模块进行必要的修改、扩充和升级，以满足业务发展需求。
漏洞修补与版本升级：及时修正软件程序漏洞，按计划实施功能性版本升级。
9、移动客户端软件
运行维护内容：对软件运行故障的检查和修复；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，实时预览、录像回放等功能正常运行。
10、综合管理平台软件维护
运行维护内容：防汛防涝可视化系统维护；监测预警水利综合信息管控平台维护；对软件运行故障的检查和修复；定时的软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。
11、机房设备维护
运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护。
（二）维护内容
	序号
	站点类型
	维护内容
	单位
	数量

	1
	翻斗式雨量站
	全年应安排不低于16次巡检，每次不低于两人一车；自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，数据传输方式采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。
维护内容：检查自动雨量站设施、设备完好性；检查雨 量筒是否清洗，承雨口是否保持水平；检查传感器、传输单元、 供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压； 进行雨量传感器加水测试，检查加水量值与县级监测预警平台接 收数据是否一致；检查设备看护人员是否落实；通讯费用缴纳情况。
雨量站包含更换设备:包含遥测终端机，太阳能控制器，太阳板，电池设备损坏更换。
	个
	14

	2
	浮子水位站
	全年应安排不低于16次巡检，每次不低于两人一车；自动雨量水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。
运行维护内容：检查自动水位站设施、设备完好性； 检查水位测井进水口是否清淤；检查水位传感器、传输单元、供  电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；检 查水位传感器读数是否与人工观读水位一致；检查本地读数与县  级监测预警平台接收数据是否一致；检查设备看护人员是否落
实；通讯费用缴纳情况。
水位站包含更换设备:遥测终端机，太阳板，太阳能控制器，电池损坏。
	个
	28

	3
	视频监控站
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对每个点位图像、录像、上传、供电、网络、电源供电系统、立杆等逐个查看，确保准确无误，发现异常立即更换。
	套
	114

	4
	太阳能供电
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对各个太阳能供电系统晶体板、充电器、率变器、电池、线路是否正常，发现异常立即更换。
	套
	53

	5
	视频会议分会场
	全年应安排不低于12次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对各个站点WEB能否正常访问、系统版本无误，网络通畅逐个检查测试，配置参数确保正确，连接客户端，数据正常上传，发现异常立即更换。
	套
	21

	6
	防汛平台及机房维护
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护，地图更新、更新补丁，保持软件的安全性和稳定性；日常数据修改、增加、更新、备份等；对软件运行故障的检查和修复；定时的软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；新增视频监控点位接入；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。
	项
	1

	7
	数据库软件
	安装与部署：负责数据库软件的合规安装、配置与部署。
日常检测与修复：定期进行数据库健康状态检测、性能监控，及时修复运行故障。
安全与稳定性维护：定期应用数据库安全补丁和更新，优化数据库参数配置，保障其运行的安全性与稳定性。
	项
	1

	8
	数据维护
	日常数据操作：负责监测数据的日常入库、错误数据修正、冗余数据清理及历史数据归档。
数据更新与同步：确保各类基础信息（如责任人、联系方式等）的及时更新，保障跨系统、跨层级数据的一致性。
数据备份与恢复：制定并严格执行数据备份策略（包括全量、增量备份），定期验证备份数据的有效性，并确保在数据丢失或损坏时能快速、准确地恢复。
	项
	1

	9
	驻点人员
	安排机房工程师驻点1人、驻场120天
	项
	1


（三）新建闸站点位及维护更换设备辅材清单：
新建6个前端视频监控点位；230个已有前端点位根据现场勘察确认统计，前端部分设备丢失、老化需更换的设备及维护辅材、备品备件统计如下：
	序号
	设备名称
	主要性能指标及描述
	单位
	数量

	一、新建闸站点

	1
	全景高清网络球型摄像机
	1、像素: 全景不低于400万，细节不低于200万；
2、光学变倍: 细节不低于23倍；
3、全景具备不少于4个暖光灯，细节摄像机具备不少于6个混光灯；
4、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；
5、由全景摄像机和细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像，CMOS靶面尺寸均不低于1/1.8英寸；
6、设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，支持布控功能，可分时复用；
7、具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态；
8、在IE浏览器全景通道监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备可将该区域处于细节通道监控画面中心位置，并可对该区域进行放大或缩小；
9、开启红外补光灯，可识别距设备不低于500m处的人体轮廓;
10、周界防范: 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警
11、人脸检测: 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取；
12、支持语音对讲；
13、接入标准: ONVIF;GB/T28181;
14、音频输出: 不少于1路，音频输入: 不少于1路；
15、设备应符合GB/T 4208-2017中1P67等级的要求；
16、电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备应能正常工作。
	台
	6

	2
	球机壁装支架
	安装方式：壁装；
承重：≥7kg；
	个
	6

	3
	设备箱
	1.室外控制箱;
2.箱体结构为露天防雨箱。具有防雨、防尘、防水、防爆、耐酸、耐碱、完全绝缘不导电、抗撞击不变形等功能；箱体防护等级达到IP56防护等级（国标）;
3.箱体采用镀锌板或不锈钢板加工而成，采用镀锌板须表面环氧喷塑（室外粉）处理。箱体表面要求采用静电喷塑。机箱钢板厚度不低于1.5mm。表面喷涂明显的警示标志;
4.能够满足室外环境要求，机箱具有散热装置，保证内置设备能在高温下运行;
5.机箱具有挂杆或壁挂安装功能;
6.锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在五年以上;
7.防雨箱尺寸长50厘米、宽40厘米、高40厘米。
	套
	6

	4
	立杆及基础
	立杆：采用镀锌钢管喷塑，口径φ114*立杆高度4.0m*立杆壁厚4mm;10mm法兰盘； 地垄规格为：600mm*23mm*23mm,材料：6mm钢板、16mm钢筋；预埋基础的长宽深尺寸挖掘（800mm*800mm*800mm;斜坡1000mm*1000mm*1000mm），C30混凝土、碎石浇筑，含零配件,能够同时安装摄像头和太阳能板，含防雷相关设施设备
	套
	6

	5
	数据传输线路
	专线，不小于100Mb带宽
	条
	6

	6
	企业级硬盘
	单硬盘容量：8TB；
硬盘接口：SATA；
硬盘转速：7200RPM；
硬盘缓存：256MB
	块
	2

	7
	电源线
	电线国标2*1.5㎡
	米
	600

	8
	pe管
	硬管黑色管配件 32mm*2.5mm
	米
	600

	9
	插排
	3孔3位10A
	个
	6

	10
	辅材
	电线2*1.0㎡、网线、螺丝、胶布、插排、光纤、水晶头、空气开关、12V电源、漏保、防雷设备、监控底座等
	批
	6

	11
	施工
	运输、人工、安装调试及售后服务等
	项
	6

	二、现有闸站更换设备清单

	1
	单晶太阳能板
	单晶太阳能板
转换率：23%（上下浮动不超过1%）
材质类型：单晶硅
工作温度：-40℃—85℃；工作电压：18V；
工作电流：8.85A；开路电压：21.5V；短路电流：9.7A；
发电功率：200W/块
边框材质：优质铝合金，转换效能23.1%；
外形尺寸：1330*670*35MM；重量：≥8.9KG；玻璃厚度：3.2MM，边框厚度：1.0MM
	块
	16

	2
	锂电池
	电池参数：12V  200AH ；充放电次数≥1800次；
工作温度：-40℃—85℃；额定电压：11.7v；充电方法：CC/CV（恒流恒压）放电截止电压：10.5V；充电限制电压：12.6V；
	块
	24

	3
	逆变器
	1.离网型单相正弦波逆变器是将直流电转化为稳定交流电的智能电源设备；
2.输出波形：纯正弦波，输出频率50HZ，高转换效率，具备驱动感性负载和容性负载的能力云台电源，LED灯指示逆变器正常工作和故障；
3.具有DC/AC隔断功能、DC12V转AC220V300瓦；
4.采用变压器隔离方式，具有高电能品质、高转换效率、低空载损耗低压报警及关断、过温度保护、输出短路保护、电池保护功能、反接功能、欠压保护、过压保护等特点；
5.具有自动稳压输出和蓄电池过放、过压，负载过载、短路等完善保护的功能。
	只
	16

	4
	太阳能控制器
	太阳能控制器30A
充电电压：12V；组件电流≤8A
断开电压：9.5V，恢复电压：10.5V，防过充，防过放；
涓流充电，延长电池使用寿命；
工作温度：-40℃—85℃；
	只
	16

	5
	升压器
	1、 进口高频低阻滤波电容 ；
2、 DC12伏转DC36伏；
3、 优质铝壳，散热性能优；
4、 灌胶封装,防潮防水；
	只
	16

	6
	镀锌支架
	太阳能板通用抱杆横臂安装支架；260度高温喷塑，抗风等级10级；支架规格4mm*4mm
	套
	6

	7
	一体支架
	太阳能板通用抱杆安装支架.260度高温喷塑，抗风等级10-12级； 支架水平0-360度可调；根据不同环境调整不同角度，适合各种场景使用（尤其不可伸出路面安装的设备），支架所有安装开椭圆形长孔，留有余量.
	套
	8

	8
	集成配电箱
	多角度防尘 ，结构牢固有效阻挡细微灰尘进入  采用空气流动学原理，通风单人栅栏设计 通风散热效果更好   双坡型设计 有效防风防雨 而且能排除因户外气温变化产生的冷凝水 ；尺寸：400*500*200mm；材质：喷塑碳钢1.0；（加入空），接线端子，箱体正面使用铭牌激光打上设备整体参数、电压等常年不脱落、方便后期维护及检修）
	套
	14

	9
	六类非屏蔽模块 
	1.六类UTP非屏蔽模块；采用印刷线路板消磁技术，能有效降低内部串扰；
2.IDC 外有T568A/T568B 通用线序色标，便于用户安装和检查                                                                                                            
	只
	20

	10
	六类2米非屏蔽跳线
	1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层；
2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能；
3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置                                                                                                     
	条
	30

	11
	六类非屏蔽双绞线
	1、产品结构：4 对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架；
2、芯线规格：线缆采用24AWG 实芯无氧铜导体,纯度可达99.9%；
3、产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求；
4、电气性能：特性阻抗为100±15 欧姆，主要电气参数，如NEXT.RL.ACR 等需达到或超过最新标准TIA568-C.2 规定的六类线缆性能要求；
5、物理性能：线缆外径：5.6±0.3mm，导体直径：24AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm；
	米
	1800

	12
	RVV电源线
	RVV2*1.5㎡电源线
	米
	1600

	13
	插排
	3孔3位10A
	个
	30

	14
	电力电缆
	ZR-BV2.5㎡
	米
	200

	15
	单端口光端机
	4个以太网端口（1GE+3FT）、1个POTS端口
	套
	5

	16
	PVC线管
	Φ20，包含电料配件
	米
	500

	17
	设备电源
	电源电压在DC36V
	只
	10

	18
	立杆及基础
	立杆：采用镀锌钢管喷塑，口径φ114*立杆高度4.0m*立杆壁厚4mm;10mm法兰盘； 地垄规格为：600mm*23mm*23mm,材料：6mm钢板、16mm钢筋；预埋基础的长宽深尺寸挖掘（800mm*800mm*800mm;斜坡1000mm*1000mm*1000mm），C30混凝土、碎石浇筑，含零配件,能够同时安装摄像头和太阳能板，含防雷相关设施设备
	套
	3

	19
	电源避雷器
	12VDC
	个
	20


（四）专用线路清单：
	序号
	名称
	维护内容
	单位
	数量

	1
	机房中心专线
	VPN专线，不低于1000Mb带宽
	路
	1

	2
	视频会议专线
	VPN专线，不低于100Mb带宽
	路
	20

	3
	视频监控专线
	VPN专线，不低于100Mb带宽
	路
	110

	4
	翻斗式雨量站
	物联网4G卡（不限流量）
	张
	14

	5
	浮子水位站
	物联网4G卡（不限流量）
	张
	28


注：上述所列设备材料由乙方自合同签订之日起30日内，完成安装调试并交由甲方验收。
[bookmark: _Toc11213][bookmark: _Toc21916][bookmark: _Toc14765]第二条  服务期限
乙方为甲方提供服务的服务期限为      年      月      日至       年      月      日。（合同期限为一年。）
[bookmark: _Toc3681][bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc18311]第三条  合同价格及付款方式
1、乙方中标价为人民币（大写）          ，（小写）￥          。按平均每月合同价为（大写）          ，（小写）￥           。。
2、付款方式：
经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：
付款方式一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方提交相等金额的预付款保函后，30日内支付合同价款的百分之七十(70%)，即人民币小写￥      大写：人民币         。
（2）服务期满后，支付合同价款的百分之三十（30%），即人民币小写￥      大写：人民币          。
本项目的服务费由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。乙方出具全额正式发票和经甲、乙双方确认的验收报告，甲方支付相应费用。
付款方式二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后，30日内支付合同价款的百分之七十（70%），即人民币小写￥      大写：人民币         。
（2）服务期满后，支付合同价款的百分之三十（30%），即人民币小写￥      大写：人民币          。
 本项目的服务费由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。乙方出具全额正式发票和经甲、乙双方确认的验收报告，甲方支付相应费用。
第四条 甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1.1对乙方服务开展日常监督、检查、履约验收、绩效评价；
1.2按合同约定及时支付合同价款；
1.3向乙方提供必要基础资料与工作条件；
1.4对乙方服务存在问题有权书面提出整改。
2、乙方的权利和义务
2.1保障系统及设备正常运行。系统及监控监测设备出现故障时，应组织维护人员及时检查处理，并做好检查巡检、维修记录；
2.2服务过程中发生人身伤害、财产损失、安全事故，全部责任由乙方承担；造成甲方损失的乙方予以赔偿；
2.3确定设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和维修最后期限;
2.4服务过程中，应随时接受甲方的监督和甲方单位的相关规定。若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿;
2.5恢复运行后详细填写维修单，并交由甲方现场管理人员签字确认。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等。
2.6在服务过程中，由于管理不善、违规操作等出现的一切安全事故自行承担，并赔偿由此给甲方等单位带来的一切损失。
2.7乙方需全面配合甲方管理，遇到重大活动服从统一调配。
五、违约责任
1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为或者欺诈行为的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。
六、合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、不可抗力
1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；
4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5个工作日内以书面形式通知对方当事人（含有关部门出具的证明文件）。
八、其它
1、本合同未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解；
2、本合同任何一方在未得到对方书面同意的情况下，不得将本合同权利义务转让给第三方；
九、合同的生效
本合同在双方签字盖章生效。
十、合同中止、终止
1、甲乙双方不得擅自中止或者终止合同；
2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，甲乙双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十一、附则
1、合同份数
合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，采购代理机构  贰 份备案。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
甲方（公章）:丰县水务局                乙方（公章）：
地址：丰县南苑路                       地址：
委托代表人：                           委托代表人：
联系人：                               联系人：
电话：                                 电话：
日期：                                 日期：



[bookmark: _Toc4044][bookmark: _Toc1056]第六章 采购需求

一、本项目不接受超过1180000元（采购项目预算金额）的报价。（投标报价包括成交供应商为本项目提供的所有服务费用及税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）   
二、项目内容
丰县水务局在全县域各支流闸坝共建设并正常使用前端视频监控点位114个、53套太阳能供电系统、21套视频会议（1个主会场、20个分会场）、14个翻斗式雨量站点位、28个浮子水位站点位、1套监测预警平台、1套机房系统、1套综合管理平台系统及1套会议系统等相关设备，近期平台经常遭受网络攻击、出现断网断电、数据丢失等现象，故需要专业团队或单位对本项目所有的硬件设备和平台系统进行维修、保养及升级。 
项目维保需要专业技术服务维护团队，维保团队需具有丰富的预警平台系统、视频安防平台系统、太阳能供电系统、河道水位系统、雨量系统的技术能力、安装实施和维保经验，应急处理各类故障，维护团队不低于6人（包含技术工程师、登高人员、电工、驾驶员等），巡检人员不低于4人，维护车辆不低于2台、汛期防汛驻点维护人员1人。
[bookmark: _Toc24606][bookmark: _Toc30838]（一）巡检人员内容工作如下：
[bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc21127]每个点位安排专职人员对每个点位设备逐一排查，处理各种故障，确保符合用户使用要求。
[bookmark: _Toc12764][bookmark: _Toc6706]1、翻斗式雨量站
[bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc3616]巡检人员对每个点位检查自动雨量站设施、设备完好性；检查雨 量筒是否清洗，承雨口是否保持水平；检查传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；进行雨量传感器加水测试，检查加水量值与县级监测预警平台接 收数据是否一致、网络逐个查看，确保准确无误；雨量站包含更换设备:包含遥测终端机，太阳能控制器，太阳板，电池设备损坏更换。
[bookmark: _Toc12910][bookmark: _Toc28857]2、浮子水位站
[bookmark: _Toc28721][bookmark: _Toc1502]巡检人员检查自动水位站设施、设备完好性；检查水位测井进水口是否清淤；检查水位传感器、传输单元、供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；检查水位传感器读数是否与人工观读水位一致；检查本地读数与县级监测预警平台接收数据是否一致；水位站包含更换设备:遥测终端机，太阳板，太阳能控制器，电池损坏。
[bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc18580]3、前端监控点位
[bookmark: _Toc26900][bookmark: _Toc15458]巡检人员对每个点位图像、录像、上传、供电、网络逐个查看，确保准确无误，确保与用户现有的防汛监测预警平台互联互通，发现异常立即更换。
[bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc11930]4、太阳能供电系统
[bookmark: _Toc1577][bookmark: _Toc26374]巡检人员对各个太阳能供电系统晶体板、充电器、率变器、电池、线路是否正常，发现异常立即更换。
[bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc28557]5、视频会议系统
[bookmark: _Toc27098][bookmark: _Toc21897]巡检人员对各个站点WEB能否正常访问、系统版本无误，网络通畅逐个检查测试，配置参数确保正确，连接客户端，数据正常上传，发现异常立即更换。
[bookmark: _Toc885][bookmark: _Toc25556]6、数据库软件
[bookmark: _Toc31582][bookmark: _Toc22864]安装与部署：负责数据库软件的合规安装、配置与部署。
[bookmark: _Toc31531][bookmark: _Toc817]日常检测与修复：定期进行数据库健康状态检测、性能监控，及时修复运行故障。
[bookmark: _Toc18693][bookmark: _Toc32591]安全与稳定性维护：定期应用数据库安全补丁和更新，优化数据库参数配置，保障其运行的安全性与稳定性。
[bookmark: _Toc4960][bookmark: _Toc11296]7、数据维护
[bookmark: _Toc10245][bookmark: _Toc13405]日常数据操作：负责监测数据的日常入库、错误数据修正、冗余数据清理及历史数据归档。
[bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc5768]数据更新与同步：确保各类基础信息（如责任人、联系方式等）的及时更新，保障跨系统、跨层级数据的一致性。
[bookmark: _Toc2555][bookmark: _Toc19091]数据备份与恢复：制定并严格执行数据备份策略（包括全量、增量备份），定期验证备份数据的有效性，并确保在数据丢失或损坏时能快速、准确地恢复。
[bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc24834]8、监测预警接收处理软件
[bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc32629]故障排查与修复：对软件运行中出现的各类故障进行快速诊断与修复。
[bookmark: _Toc21128][bookmark: _Toc5228]定期功能检测：建立定期功能巡检机制，验证核心数据处理、预警发布等关键流程的有效性。
[bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc4859]技术支持与框架调整：提供持续的运行技术支持，并根据业务需要，在许可范围内对软件框架进行小范围适应性调整。
[bookmark: _Toc5586][bookmark: _Toc8737]功能迭代与扩展：对现有功能模块进行必要的修改、扩充和升级，以满足业务发展需求。
[bookmark: _Toc11564][bookmark: _Toc28072]漏洞修补与版本升级：及时修正软件程序漏洞，按计划实施功能性版本升级。
[bookmark: _Toc559][bookmark: _Toc5074]9、移动客户端软件
[bookmark: _Toc477][bookmark: _Toc2496]运行维护内容：对软件运行故障的检查和修复；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，实时预览、录像回放等功能正常运行。
[bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc22240]10、综合管理平台软件维护
[bookmark: _Toc27708][bookmark: _Toc11040]运行维护内容：防汛防涝可视化系统维护；监测预警水利综合信息管控平台维护；对软件运行故障的检查和修复；定时的软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。
[bookmark: _Toc15919][bookmark: _Toc1591]11、机房设备维护
[bookmark: _Toc14756][bookmark: _Toc14432]运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护。
[bookmark: _Toc14027][bookmark: _Toc9798]（二）维护内容（各点位详细位置见附件：2026监控维保点位位置）
	序号
	站点类型
	维护内容
	单位
	数量

	1
	翻斗式雨量站
	全年应安排不低于16次巡检，每次不低于两人一车；自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，数据传输方式采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。
维护内容：检查自动雨量站设施、设备完好性；检查雨 量筒是否清洗，承雨口是否保持水平；检查传感器、传输单元、 供电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压； 进行雨量传感器加水测试，检查加水量值与县级监测预警平台接 收数据是否一致；检查设备看护人员是否落实；通讯费用缴纳情况。
雨量站包含更换设备:包含遥测终端机，太阳能控制器，太阳板，电池设备损坏更换。
	个
	14

	2
	浮子水位站
	全年应安排不低于16次巡检，每次不低于两人一车；自动雨量水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。
运行维护内容：检查自动水位站设施、设备完好性； 检查水位测井进水口是否清淤；检查水位传感器、传输单元、供  电单元接口连接是否牢靠；检查RTU 运行状态、蓄电池电压；检 查水位传感器读数是否与人工观读水位一致；检查本地读数与县  级监测预警平台接收数据是否一致；检查设备看护人员是否落
实；通讯费用缴纳情况。
水位站包含更换设备:遥测终端机，太阳板，太阳能控制器，电池损坏。
	个
	28

	3
	视频监控站
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对每个点位图像、录像、上传、供电、网络、电源供电系统、立杆等逐个查看，确保准确无误，发现异常立即更换。
	套
	114

	4
	太阳能供电
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对各个太阳能供电系统晶体板、充电器、率变器、电池、线路是否正常，发现异常立即更换。
	套
	53

	5
	视频会议分会场
	全年应安排不低于12次巡检，每次不低于两人一车；巡检人员对各个站点WEB能否正常访问、系统版本无误，网络通畅逐个检查测试，配置参数确保正确，连接客户端，数据正常上传，发现异常立即更换。
	套
	21

	6
	防汛平台及机房维护
	全年应安排不低于24次巡检，每次不低于两人一车；运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护，地图更新、更新补丁，保持软件的安全性和稳定性；日常数据修改、增加、更新、备份等；对软件运行故障的检查和修复；定时的软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；新增视频监控点位接入；修正软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。
	项
	1

	7
	数据库软件
	安装与部署：负责数据库软件的合规安装、配置与部署。
日常检测与修复：定期进行数据库健康状态检测、性能监控，及时修复运行故障。
安全与稳定性维护：定期应用数据库安全补丁和更新，优化数据库参数配置，保障其运行的安全性与稳定性。
	项
	1

	8
	数据维护
	日常数据操作：负责监测数据的日常入库、错误数据修正、冗余数据清理及历史数据归档。
数据更新与同步：确保各类基础信息（如责任人、联系方式等）的及时更新，保障跨系统、跨层级数据的一致性。
数据备份与恢复：制定并严格执行数据备份策略（包括全量、增量备份），定期验证备份数据的有效性，并确保在数据丢失或损坏时能快速、准确地恢复。
	项
	1

	9
	驻点人员
	安排机房工程师驻点1人、驻场120天
	项
	1


（三）新建闸站点位及维护更换设备辅材清单：
新建6个前端视频监控点位；230个已有前端点位根据现场勘察确认统计，前端部分设备丢失、老化需更换的设备及维护辅材、备品备件统计如下：
	序号
	设备名称
	主要性能指标及描述
	单位
	数量

	一、新建闸站点

	1
	全景高清网络球型摄像机
	1、像素: 全景不低于400万，细节不低于200万；
2、光学变倍: 细节不低于23倍；
3、全景具备不少于4个暖光灯，细节摄像机具备不少于6个混光灯；
4、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；
5、由全景摄像机和细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像，CMOS靶面尺寸均不低于1/1.8英寸；
6、设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，支持布控功能，可分时复用；
7、具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态；
8、在IE浏览器全景通道监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备可将该区域处于细节通道监控画面中心位置，并可对该区域进行放大或缩小；
9、开启红外补光灯，可识别距设备不低于500m处的人体轮廓;
10、周界防范: 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警
11、人脸检测: 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取；
12、支持语音对讲；
13、接入标准: ONVIF;GB/T28181;
14、音频输出: 不少于1路，音频输入: 不少于1路；
15、设备应符合GB/T 4208-2017中1P67等级的要求；
16、电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备应能正常工作。
	台
	6

	2
	球机壁装支架
	安装方式：壁装；
承重：≥7kg；
	个
	6

	3
	设备箱
	1.室外控制箱;
2.箱体结构为露天防雨箱。具有防雨、防尘、防水、防爆、耐酸、耐碱、完全绝缘不导电、抗撞击不变形等功能；箱体防护等级达到IP56防护等级（国标）;
3.箱体采用镀锌板或不锈钢板加工而成，采用镀锌板须表面环氧喷塑（室外粉）处理。箱体表面要求采用静电喷塑。机箱钢板厚度不低于1.5mm。表面喷涂明显的警示标志;
4.能够满足室外环境要求，机箱具有散热装置，保证内置设备能在高温下运行;
5.机箱具有挂杆或壁挂安装功能;
6.锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在五年以上;
7.防雨箱尺寸长50厘米、宽40厘米、高40厘米。
	套
	6

	4
	立杆及基础
	立杆：采用镀锌钢管喷塑，口径φ114*立杆高度4.0m*立杆壁厚4mm;10mm法兰盘； 地垄规格为：600mm*23mm*23mm,材料：6mm钢板、16mm钢筋；预埋基础的长宽深尺寸挖掘（800mm*800mm*800mm;斜坡1000mm*1000mm*1000mm），C30混凝土、碎石浇筑，含零配件,能够同时安装摄像头和太阳能板，含防雷相关设施设备
	套
	6

	5
	数据传输线路
	专线，不小于100Mb带宽
	条
	6

	6
	企业级硬盘
	单硬盘容量：8TB；
硬盘接口：SATA；
硬盘转速：7200RPM；
硬盘缓存：256MB
	块
	2

	7
	电源线
	电线国标2*1.5㎡
	米
	600

	8
	pe管
	硬管黑色管配件 32mm*2.5mm
	米
	600

	9
	插排
	3孔3位10A
	个
	6

	10
	辅材
	电线2*1.0㎡、网线、螺丝、胶布、插排、光纤、水晶头、空气开关、12V电源、漏保、防雷设备、监控底座等
	批
	6

	11
	施工
	运输、人工、安装调试及售后服务等
	项
	6

	二、现有闸站更换设备清单

	1
	单晶太阳能板
	单晶太阳能板
转换率：23%（上下浮动不超过1%）
材质类型：单晶硅
工作温度：-40℃—85℃；工作电压：18V；
工作电流：8.85A；开路电压：21.5V；短路电流：9.7A；
发电功率：200W/块
边框材质：优质铝合金，转换效能23.1%；
外形尺寸：1330*670*35MM；重量：≥8.9KG；玻璃厚度：3.2MM，边框厚度：1.0MM
	块
	16

	2
	锂电池
	电池参数：12V  200AH ；充放电次数≥1800次；
工作温度：-40℃—85℃；额定电压：11.7v；充电方法：CC/CV（恒流恒压）放电截止电压：10.5V；充电限制电压：12.6V；
	块
	24

	3
	逆变器
	1.离网型单相正弦波逆变器是将直流电转化为稳定交流电的智能电源设备；
2.输出波形：纯正弦波，输出频率50HZ，高转换效率，具备驱动感性负载和容性负载的能力云台电源，LED灯指示逆变器正常工作和故障；
3.具有DC/AC隔断功能、DC12V转AC220V300瓦；
4.采用变压器隔离方式，具有高电能品质、高转换效率、低空载损耗低压报警及关断、过温度保护、输出短路保护、电池保护功能、反接功能、欠压保护、过压保护等特点；
5.具有自动稳压输出和蓄电池过放、过压，负载过载、短路等完善保护的功能。
	只
	16

	4
	太阳能控制器
	太阳能控制器30A
充电电压：12V；组件电流≤8A
断开电压：9.5V，恢复电压：10.5V，防过充，防过放；
涓流充电，延长电池使用寿命；
工作温度：-40℃—85℃；
	只
	16

	5
	升压器
	5、 进口高频低阻滤波电容 ；
6、 DC12伏转DC36伏；
7、 优质铝壳，散热性能优；
8、 灌胶封装,防潮防水；
	只
	16

	6
	镀锌支架
	太阳能板通用抱杆横臂安装支架；260度高温喷塑，抗风等级10级；支架规格4mm*4mm
	套
	6

	7
	一体支架
	太阳能板通用抱杆安装支架.260度高温喷塑，抗风等级10-12级； 支架水平0-360度可调；根据不同环境调整不同角度，适合各种场景使用（尤其不可伸出路面安装的设备），支架所有安装开椭圆形长孔，留有余量.
	套
	8

	8
	集成配电箱
	多角度防尘 ，结构牢固有效阻挡细微灰尘进入  采用空气流动学原理，通风单人栅栏设计 通风散热效果更好   双坡型设计 有效防风防雨 而且能排除因户外气温变化产生的冷凝水 ；尺寸：400*500*200mm；材质：喷塑碳钢1.0；（加入空），接线端子，箱体正面使用铭牌激光打上设备整体参数、电压等常年不脱落、方便后期维护及检修）
	套
	14

	9
	六类非屏蔽模块 
	1.六类UTP非屏蔽模块；采用印刷线路板消磁技术，能有效降低内部串扰；
2.IDC 外有T568A/T568B 通用线序色标，便于用户安装和检查                                                                                                            
	只
	20

	10
	六类2米非屏蔽跳线
	1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层；
2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能；
3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置                                                                                                     
	条
	30

	11
	六类非屏蔽双绞线
	1、产品结构：4 对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架；
2、芯线规格：线缆采用24AWG 实芯无氧铜导体,纯度可达99.9%；
3、产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求；
4、电气性能：特性阻抗为100±15 欧姆，主要电气参数，如NEXT.RL.ACR 等需达到或超过最新标准TIA568-C.2 规定的六类线缆性能要求；
5、物理性能：线缆外径：5.6±0.3mm，导体直径：24AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm；
	米
	1800

	12
	RVV电源线
	RVV2*1.5㎡电源线
	米
	1600

	13
	插排
	3孔3位10A
	个
	30

	14
	电力电缆
	ZR-BV2.5㎡
	米
	200

	15
	单端口光端机
	4个以太网端口（1GE+3FT）、1个POTS端口
	套
	5

	16
	PVC线管
	Φ20，包含电料配件
	米
	500

	17
	设备电源
	电源电压在DC36V
	只
	10

	18
	立杆及基础
	立杆：采用镀锌钢管喷塑，口径φ114*立杆高度4.0m*立杆壁厚4mm;10mm法兰盘； 地垄规格为：600mm*23mm*23mm,材料：6mm钢板、16mm钢筋；预埋基础的长宽深尺寸挖掘（800mm*800mm*800mm;斜坡1000mm*1000mm*1000mm），C30混凝土、碎石浇筑，含零配件,能够同时安装摄像头和太阳能板，含防雷相关设施设备
	套
	3

	19
	电源避雷器
	12VDC
	个
	20


（四）专用线路清单：
	序号
	名称
	维护内容
	单位
	数量

	1
	机房中心专线
	VPN专线，不低于1000Mb带宽
	路
	1

	2
	视频会议专线
	VPN专线，不低于100Mb带宽
	路
	20

	3
	视频监控专线
	VPN专线，不低于100Mb带宽
	路
	110

	4
	翻斗式雨量站
	物联网4G卡（不限流量）
	张
	14

	5
	浮子水位站
	物联网4G卡（不限流量）
	张
	28



注：上述所列设备材料，中标人须在签订合同后30日内安装调试完成。
三、服务期限：自合同签订之日起一年。
四、维护响应：中标人接到紧急报修电话后，在3小时内维护人员到达现场，对于一般故障的必须在4小时内修复，重大故障的必须在48小时内修复。
五、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。


[bookmark: _Toc8008][bookmark: _Toc27281]
第七章 投标文件相关格式
一、投标函
致：
根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.  投标有效期为开标之日后90天。
5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7.  徐州匡硕项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州匡硕项目管理咨询有限公司确定。
8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。
9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
移动电话： 
传真： 

投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日





二、开标一览表

项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002 
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	



供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；



投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日



三、分项价格表
项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保  
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002                                             货币单位：人民币元

格式自拟
 
投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

注：
1、投标人须按照招标文件《采购需求》中采购内容与数量进行逐项报价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、投标人对以上数据的真实性负责。
4、本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

徐州匡硕项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。


四、偏离表

项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日


五、法定代表人授权书

委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：                     移动电话：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保）项目（项目编号：          ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。


委托人（盖章）：          
法定代表人（签字或盖章）：          
受托人（签字或盖章）：          

年   月   日 


(受托人身份证复印件附后)
 


六、中小企业声明函
项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保                           
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002                                 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保），属于（ ）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：
1、本项目采购的服务属于技术服务业。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。




附件：中小企业规模类型自测小程序




七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保 
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保（项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日


九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保
项目编号：JSZC-320321-XZKS-G2026-0002

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县全县支流闸坝监控、雨量、水位、视频会议设备及系统平台日常维保 ，项目编号： ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
.....（格式自拟）











特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日







十、招标代理服务费收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
 7.本项目代理服务费按照徐州市网上中介超市中选金额收取，中选金额：5000元整。
8.备注：1）关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）
评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。
（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。
（二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。
（三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
    投标人（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



十二、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1） 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   xx   (  xx %)小写￥     大写：人民币     。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1） 合同签订后	   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (  ％）小写￥       大写：人民币 	    。                                      
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。
注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。
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