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第一章  投标邀请
受江苏食品药品职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就新大楼智能指挥中心建设(JSZC-320000-SCZX-G2026-0392)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 新大楼智能指挥中心建设项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月13日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0392
2.项目名称：新大楼智能指挥中心建设项目
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	150


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	150


5.采购需求(简介)：本项目拟在学校新大楼建设智能指挥中心，打造集校园运行监测、综合调度、应急指挥、数据展示、会商研判、领导决策支撑于一体的综合性指挥调度场所。建设内容包括指挥中心基础环境改造、小间距LED显示、音视频会议、分布式显控与坐席协作、集中控制、网络与综合布线、门禁安防接入、IOC综合管理平台及可视化专题应用、系统集成、数据接口对接、培训、试运行及质保运维服务。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后90日内完成交付并安装调试。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月13日14时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：　江苏食品药品职业技术学院　　　　　　　　　　　
地 址：　　江苏省淮安市枚乘东路4号　　　　　　　　　　
联系人：    谢丽娟、 丁奕文                   
联系方式：　0517-87088771 、0517-87088135 　　　　　
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：程施雪、许滢
联系方式：025-83668556
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。














第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc20823315]



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购采购编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
 
一、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	空调设备
	工业

	
	2
	智能座席及会议家具
	工业

	
	3
	智能交互一体机
	工业

	
	4
	LED屏显示系统设备
	工业

	
	5
	LED显示管理软件
	软件和信息技术服务业

	
	6
	数字会议及视频会议设备
	工业

	
	7
	专业扩声系统设备
	工业

	
	8
	会议音频管理软件
	软件和信息技术服务业

	
	9
	分布式音视频切换系统设备
	工业

	
	10
	分布式音视频管理控制软件
	软件和信息技术服务业

	
	11
	集中控制系统设备
	工业

	
	12
	计算机及网络设备
	工业

	
	13
	安防门禁设备
	工业

	
	14
	智慧指挥综合管理平台软件
	软件和信息技术服务业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
 
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
一、采购清单
	序号
	项目采购物品名称
	数量
	单位

	（1）装饰装修
	 
	 

	1
	入口外墙铝板
	19.32 
	㎡

	2
	入口木饰面门套造型
	6.84 
	㎡

	3
	入口定制木质门
	1 
	樘

	4
	侧边定制木质门
	1
	樘

	5
	设备间暗门
	1
	樘

	6
	墙面吸音板
	202.68 
	㎡

	7
	墙面30mm成品灯条及安装
	115.92 
	m

	8
	会场中间移动隔断（吸音）
	28.98 
	㎡

	9
	黑色拉丝不锈钢踢脚线
	56.38 
	m

	10
	黑色拉丝不锈钢收边条
	45
	m

	11
	轻钢龙骨双层石膏板吊顶
	157.92 
	㎡

	12
	吊顶及设备间乳胶漆
	204.04 
	㎡

	13
	矿棉板吊顶
	6.26 
	㎡

	14
	定制白色软膜灯箱
	36.30 
	㎡

	15
	定制圆形造型吊顶
	40.69 
	㎡

	16
	顶面30mm成品灯条及安装
	46.66 
	m

	17
	顶面宣绒布UV印（星空顶）
	8.69 
	㎡

	18
	定制高端防静电地板
	164.18 
	㎡

	19
	电路改造
	164.18 
	㎡

	20
	顶面LED灯带
	71.39 
	m

	21
	筒灯
	34
	个

	22
	消防工程
	164.18 
	㎡

	23
	空调
	1
	台

	24
	新风
	1 
	项

	25
	窗帘
	29.82 
	㎡

	26
	发光字
	2
	套

	（2）智能座席系统
	 
	 

	1
	工业级操作台（双屏坐席）
	6
	位

	2
	领导观摩席
	7
	位

	3
	桌插
	13
	个

	4
	pdu供电模块
	7
	个

	5
	人体工学座椅
	13
	张

	(3)展厅
	 
	 
	 

	1
	会议桌
	1
	张

	2
	人体工学会议椅
	12
	张

	3
	多媒体桌插
	2
	个

	4
	一体机
	6
	台

	(4)LED 屏显示系统
	 
	 

	1
	户内全彩LED屏
	20.4
	㎡

	2
	发送盒
	6
	台

	3
	大屏钢结构支架
	23
	㎡

	4
	配电柜
	1
	台

	5
	配线
	1
	批

	6
	包边
	1
	项

	7
	可视化大屏智能管理平台软件
	1
	套

	（5）数字会议系统
	 
	 

	1
	高保真数字会议主机
	1
	台

	2
	会议话筒处理器
	1
	台

	3
	会议话筒
	1
	台

	4
	会议话筒
	14
	台

	5
	充电箱
	1
	台

	6
	发射器
	1
	台

	7
	交换机
	1
	台

	8
	会议终端主机
	1
	台

	9
	高清视频会议摄像机
	2
	台

	（6）扩声系统
	 
	 

	1
	专业音柱扬声器（含支架）
	6
	只

	2
	专业数字功放
	3
	台

	3
	音频处理器
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	1
	台

	5
	调音台
	1
	台

	6
	无线手持话筒一拖二
	1
	套

	7
	无线头戴话筒一拖二
	1
	套

	8
	天线分配器
	1
	台

	9
	无线话筒天线
	1
	对

	10
	电源时序器
	3
	台

	11
	会议音频综合管理平台软件
	1
	套

	（7）音视频切换系统
	 
	 

	1
	AI智慧分布式管理主机
	1
	台

	2
	分布式综合管理主机软件
	1
	套

	3
	可视化操控终端软件
	1
	套

	4
	分布式输入节点
	25
	台

	5
	分布式输出节点
	19
	台

	6
	POE千兆交换机
	2
	台

	（8）集中控制系统
	 
	 

	1
	集中控制主机
	1
	台

	2
	8路电源控制器
	1
	台

	3
	液晶控制屏
	1
	台

	4
	平板电脑
	1
	台

	（9）辅助材料及集成施工
	 
	 

	1
	立式豪华型机柜
	1
	台

	2
	设备连接音频线
	20
	条

	3
	专业音响线
	240
	米

	4
	HDMI视频线
	44
	条

	5
	六类网线
	1
	批

	6
	控制线
	1
	批

	7
	电源线
	1
	批

	8
	线管
	1
	批

	9
	集成施工及其他辅料
	1
	批

	（10）计算机网络系统
	 
	 

	1
	接入交换机
	1
	台

	2
	POE千兆交换机
	1
	台

	3
	高密吸顶AP
	2
	台

	4
	27寸超高清显示器
	12
	台

	5
	双屏显示器支架
	6
	个

	6
	操作台电脑主机
	6
	台

	7
	打印机
	1
	台

	8
	监控摄像机
	1
	台

	9
	人脸门禁一体机
	1
	台

	10
	硬盘录像机
	1
	台

	（11）调度指挥系统
	 
	 

	1 
	综合管理平台
	1 
	项


二、技术要求
	设备名称
	功能参数

	（1）装饰装修
	装修用料不得低于E0级

	入口外墙铝板
	1.钢架结构，专用干挂扣件，定制≥2.0mm铝单板。

	入口木饰面门套造型
	1.阻燃板基层，实木定制，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	入口定制木质门
	1.门套阻燃板基层，定制实木硬包门，定制门锁五金，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	侧边定制木质门
	1.门套阻燃板基层，定制实木硬包门，定制门锁五金，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	设备间暗门
	1.门套阻燃板基层，吸音板，定制门锁五金，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	墙面吸音板
	1.专用龙骨及卡件，木质吸音板，木质人造板及其制品符合E0标准认证。

	墙面30mm成品灯条及安装
	1.铝合金折边槽，灯带，变压器。

	会场中间移动隔断（吸音）
	1.顶面轨道安装，内置阻燃板隔音填充，双面吸音板面层。

	黑色拉丝不锈钢踢脚线
	1.折边，刨槽。

	黑色拉丝不锈钢收边条
	1.折边，刨槽。

	轻钢龙骨双层石膏板吊顶
	1.Φ8丝杆间距≤1200mm，≥50mm主龙+50mm付龙，双层≥9.5mm石膏板及造型部分阻燃板基层，木质人造板及其制品符合E0标准认证。

	吊顶及设备间乳胶漆
	1.钉眼防锈处理、嵌缝膏，批腻子≥三遍、打磨，白色乳胶漆一底两面。

	矿棉板吊顶
	1.≥Φ8丝杆，专用卡龙，600*600mm矿棉板。

	定制白色软膜灯箱
	1.阻燃板基层，专用调光灯珠，防火软膜，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	定制圆形造型吊顶
	1. 阻燃板基层，石膏板，木质人造板及其制品符合E0 标准认证。

	顶面30mm成品灯条及安装
	1.硅胶灯带。

	顶面宣绒布UV印（星空顶）
	1.专用基模，宣绒布。

	定制高端防静电地板
	1.基层处理，可调100-150mm固定支撑脚，600*600mm防静电地板。

	电路改造
	1.≥JDG20mm、25mm线管，≥2.5平方或4平方布线。

	顶面LED灯带
	1.LED灯带，变压器。

	消防工程
	1.喷淋改造，烟感调整。

	空调
	1.空调≥3匹，含加长铜管支架等。

	新风
	1.专用支架，定制风管。

	窗帘
	1.轨道吊装，遮光布帘。

	发光字
	1.树脂正面发光，变压器。

	（2）智能座席系统
	 

	工业级操作台（双屏坐席）
	1.三人位（≥3680*900*950毫米）豪华操作台采用钢木结合工艺，柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整；主体框架≥2.0毫米优质冷轧钢板，背板≥2.0毫米冷轧钢板，前后门板≥1.5毫米钢板；木质部分采用≥27毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐,不低于E0级；柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂），侧板烤漆板+LED灯带，可定制LOGO。

	领导观摩席
	1.七人位（≥5680*800*950毫米）豪华操作台采用钢木结合工艺，柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整，主体框架2.0毫米优质冷轧钢板，背板2.0毫米冷轧钢板，前后门板1.5毫米钢板；木质部分采用27毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐,不低于E0级；柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。侧板烤漆板+LED灯带，可定制LOGO

	桌插
	1.≥1个五孔电源插座

	PDU供电模块
	2.≥8位五孔10A

	人体工学座椅
	1.网面、五轮、活动式，带头枕，带扶手，高度可调节

	（3）展厅
	 

	会议桌
	1.十二人位方形会议桌（≥5900*2400*750毫米）；基材：不低于E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；工艺：烤漆工艺，表面平整光亮，显色性好，视觉冲击力强；五金：优质五金配件，链接牢固；油漆：环保油漆，不变色，光滑耐磨，光滑耐磨控制台默认为白色烤漆，客户可根据色板来选择自己满意的颜色；可根据色板来选择颜色，质保五年。

	人体工学会议椅
	1.优质西皮饰面；内板≥12mm木皮压制而成高密度夹板；≥40密度高弹力海绵；豪华飞机底盘；通过SGS认证三级电镀气压棒 ；≥350mm电镀方脚。

	多媒体桌插
	1.1个HDMI,1个五孔电源插座，1个网口

	一体机
	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持≥50点触控及50点书写划线；表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。 

	
	2.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°；前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）；具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机；可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源；智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能；智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络；为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持不少于3种锁屏方式，包括但不限于密码锁屏、二维码锁屏、U盘锁屏等；支持不少于3种解锁方式，包括但不限于密码解锁、二维码解锁、U盘解锁等。

	
	▲3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（需提供实物前拆照片并加盖投标人公章）

	
	▲4.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。（需提供实物前拆照片并加盖投标人公章）

	
	▲5.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为主页、护眼、返回、设置、录屏、触控开关、多任务等功能。（需提供实物按键照片及白皮书并加盖投标人公章）

	
	6.含内置OPS电脑：OPS电脑采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。CPU采用Intel第十二代英特尔酷睿i5处理器或同等配置以上；内存：≥8G DDR4；OPS电脑硬盘：≥256G SSD固态硬盘；具备独立复位按键；接口：整机非外扩展具备≥6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。

	（4）LED 屏显示系统
	 

	户内全彩LED屏
	1.LED像素点间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡；

	
	2.显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡，峰值功耗≤450W/㎡ ，平均功耗≤150W/㎡；支持完全前维护，

	
	▲3.支持信源接入状态显示，可通过物理按键.客户端.遥控器.设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲4.支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序.网口号.工作状态。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲5.支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号.接收卡型号.接收卡软件版本.网口 link 状态.接收卡电压.接收卡温度。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲6.视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（须提供标注为GB/T 20145-2006检测依据及测试结果并加盖CMA标识的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

	
	▲7.依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类；光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（须提供标注为GB/T 20145-2006检测依据及测试结果并加盖CMA标识的第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

	发送盒
	1. 接口：输入接口：具有≥1个HDMI1.4接口、≥1个USB2.0接口、≥1个DEBUG接口、≥2个控制网口、≥1个RS485接口、≥1个IR IN接口输出接口：≥1个Audio OUT接口，≥4个带载网口，具备≥1个开关按键、≥3个功能按键；设备支持通过客户端、物理按键、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常。支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲2.具有≥2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲3.支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲4.支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	大屏钢结构支架
	1.壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5；厚度：60mm+屏厚；表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60微米

	配电柜
	1.配电柜额定功率≥20KW，具备≥6个单相回路；可通过RS485接口读取配电柜内部温度；网络接口：支持MODBUS-TCP协议；串口通讯端口：支持RS485,MODBUS-RTU协议；；检测到烟雾后可自动断电；超过温度阈值后可自动断电；输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电；支持手动一键启动、停止；支持单路（单交流控制器）启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制；支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等；支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。

	配线
	1.含屏体内线材，回路线缆，网线

	包边
	1.定制，四周≥40mm宽度包边封板；

	可视化大屏智能管理平台软件
	1.系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Android、IOS多种操作系统。

	
	2.系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理。

	
	3.支持服务器网络地址配置，支持外网接入，配置系统端口。

	
	4.支持配置客户端通信端口、通用事件接收端口、ISUP设备报警接收端口、OTAP端口、以及其他功能端口；支持开启、关闭屏幕电源进行远程屏幕控制；支持漫游窗口创建，销毁，移动，改变大小，置顶，置底操作；支持单窗口、多窗口进行画面轮巡，轮巡时间间隔最大支持3600秒。支持点击一键清屏，可快速清除大屏中的所有窗口；支持场景画面快速切换。支持设备到LCD/LED屏幕的链路识别和展示，支持链路连接、断开、异常状态诊断；（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	（5）数字会议系统
	 

	高保真数字会议主机
	▲1.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	
	2.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。（需提供实物照片并加盖投标人公章）

	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面；具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求；处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

	
	▲2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供设备接口实物照片并加盖投标人公章）

	
	▲3.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	会议话筒
	1.具备OLED屏≥0.96英寸，采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理；支持触摸按键签到功能；具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；具有声控功能，可智能打开话筒；具有发言计时和定时发言功能。

	会议话筒
	1.具备OLED屏≥0.96英寸，采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理；支持触摸按键签到功能；具有声控功能，可智能打开话筒；具有发言计时和定时发言功能。

	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电；根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全；智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

	发射器
	1.无线接入点内置矩阵式智能天线，支持WIFI6协议（IEEE 802.11ax）支持WPA3安全协议，支持80/160MHz的高带宽频段。

	交换机
	1.≥8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率≥125W。

	会议终端主机
	1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用国产嵌入式Linux和Android 12双操作系统设计，支持国产嵌入式Linux系统与安卓系统互相切换。

	
	2.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频；以及支持通过USB存储设备进行程序升级、抓取数据包；具备≥4路音频输入接口，≥2路音频输出接口，以及具备≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持设备的上电启动和风扇开关的电源管理，可配置设备是否上电自启动和启用风扇；支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。在H.323协议下，支持H.235信令加密；在SIP协议下，支持TLS、SRTP加密；媒体流支持AES128/256、SM3、SM4国密算法，保证会议安全；支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议；支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz；支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示；支持将≥2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选；以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换。终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登录web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，以及会议声音可播放；具备辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。

	
	▲3.具备AI实时语音转写功能，无需额外配置融合语音转写系统，终端即可对会议中的音频实时转写成字幕输出到显示器上显示，可同时显示会议实时字幕和翻译字幕，也可单独显示，支持中英文转写；并可设置字幕背景色、字体颜色、背景透明度、字体类型、字体大小。（需提供功能截图并加盖投标人公章）

	
	▲4.具备AI同声传译功能，无需额外配置其他设备，终端即可将远端传输过来的音频进行翻译后播放，支持中英翻译，并且播放倍数、音色可选。（需提供功能截图并加盖投标人公章）

	高清视频会议摄像机
	1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°～100°/s，俯仰：1.7°～69.9°/s；支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°；具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口；支持PoE供电；支持先进的2D、3D降噪技术；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。

	（6）扩声系统
	 

	专业音柱扬声器（含支架）
	1.采用≥9只2.5寸钕磁单元组成；额定功率≥220W；标准阻抗：4Ω；扬声器单元：≥2.5"全频×9；覆盖角度(-6dB)：120°（H）20°（V）。

	专业数字功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；标准XLR输入接口，和LINK输出口；电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能；输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。

	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口；设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平；支持矩阵增益调节：每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB；具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步；具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息；采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。

	
	▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。提供功能截图并加盖投标人公章）

	
	▲3.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图并加盖投标人公章）

	
	▲4.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）

	反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰；每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能；设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平；具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节；设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

	
	▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口实物照片加盖投标人公章）

	
	▲3.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口；具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入；具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子；内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

	无线手持话筒一拖二
	1.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、640MHz-690MHz两个频段使用；接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

	
	▲2.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口实物照片并加盖投标人公章）

	
	▲3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	无线头戴话筒一拖二
	1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，具有混响、高中低音调节；具有一键静音功能，配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。

	天线分配器
	1.产品为天线分配器，可将一对天线接收的信号分配至4台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的；同时带有2路级联信号端口，可用于增加接收机数量。

	无线话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz；指向性：≥180度指向；

	电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。

	会议音频综合管理平台软件
	1. 平台集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、反馈抑制器设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级；登入平台后，进入各子模块无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备；全数字会议系统软件模块具有签到、话筒管理、会议管理、模拟排位、摄像跟踪功能；反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能；数字音频处理器软件模块支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能；平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用（支持≥11款软件）；可针对不同客户需求选择软件版本；平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据；支持跨系统使用，平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统；

	
	2.支持通过平台扫描并管理设备（包括音频处理器、反馈抑制器等）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开；平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块等，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能；平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	（7）音视频切换系统
	 

	AI智慧分布式管理主机
	1.采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌主机软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统；系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互；主机CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间；支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口；支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能)

	分布式综合管理主机软件
	1. 系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式；支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失；支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置；支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景；支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。

	
	▲2.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	
	▲3.支持≥36路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	
	4.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况；支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输；支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。

	
	▲5.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后≥75秒的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）

	可视化操控终端软件
	1.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小；支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除；.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能；支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制；支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板；支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式。

	分布式输入节点
	1.终端采用国产芯片、国产自主可控嵌入式linux系统，并且采用输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。无需软件许可授权，可自行配置，操作便捷。支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；在不增加外部设备的情况下，具有在输入源上增加图片或者添加文字作为输入源台标的功能；具有字幕显示功能，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置，其中字幕的排列方式具有横向、竖向可选；以及具有底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能；具有≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口、≥1路3.5mm MIC输入接口，≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C，以及≥2路网口、≥1路光纤接口；支持通过KVM安全接口限制USB设备的接入，只允许鼠标键盘HID设备接入；支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID USB设备；节点HDMI视频接口具备1至7级可调节保护卡扣装置；支持KVM功能，在局域网内，视频信号经过采集、编码、传输、解码、显示后，与原始视频对比延迟在30ms以内；具备中控功能，具备独立≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。

	
	2.作为输入节点时，支持优于或等同于4K@60fps高清视频信号输入并向下兼容，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持≥2路4K@60或≥8路1080P@60fps的H.264/H.265解码显示，具备画面平铺、缩放、叠加、分割功能；作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置≥18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB；内置交换机功能，节点与节点之间可用网线串联，实现设备间通信。支持信号光网备份功能，可通过≥1路光口和1路网口实现当网络链路传输异常时，自动切换至光链路传输，显示图像不受影响；当网络链路恢复时，自动切换回网络链路传输，切换过程用户无操作、无黑场；支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲3.支持信号双网口备份功能，可通过≥2路网口实现当主链路传输异常时，自动切换至备链路传输，显示图像不受影响；当主链路恢复时，自动切换回主链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	
	▲4.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。（提供原厂产品彩页复印件并加盖投标人公章）

	分布式输出节点
	满足“分布式输入节点技术参数”，配置为输出节点

	POE千兆交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，以官网最小值为准；10/100/1000Base-T 以太网端口≥24个，万兆 SFP+端口≥4个，支持POE功能，整机PoE输出功率≥370w；

	（8）集中控制系统
	 

	集中控制主机
	1.采用处理器配置≥64位4核、主频≥1.5GHz。具备≥两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口；支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态；支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志；支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；支持可编程控制平台，支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头；可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备≥双向反馈功能；支持会场的灯光、窗帘、音响音量等系统控制管理；支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制；支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射；

	8路电源控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备；每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能；具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯；具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；具有键盘锁（LOCK）功能，机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

	液晶控制屏
	1.设备采用Android等操作系统，显示屏≥10.1 英寸，显示画面≥1920×1200分辨率，显示屏支持≥十点触控；具备前置≥500万像素的摄像头，并具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头；内置≥4个拾音麦，拾音距离≥5米，并支持拓展普通话语音控制功能，可实现语音控制信号源的开窗、切换信号源、场景布局、空调温度、音响音量、窗帘开闭、灯光开关、摄像头动作、中控场景切换等功能；具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示；支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小；支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式具有自由模式、固化模式、两点模式；支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制。支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；具备布局切换功能，可选择≥6种不同样式布局模板。支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。

	平板电脑
	1.内存12G+存储256G,11英寸

	（9）计算机网络系统
	 

	接入交换机
	交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps，以官网最小值为准；10/100/1000Base-T 以太网端口≥48个，万兆 SFP+端口≥2个

	POE千兆交换机
	≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥2个千兆SFP，交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps,POE功率≥120W，

	高密吸顶AP
	室内型,≥2+2双频,智能天线；并发用户数≥48，整机速率≥1.775Gbps，最大发射功率≥20dBm，

	27寸超高清显示器
	面板尺寸≥27英寸，屏幕比例16:9，刷新率≥100Hz。

	双屏显示器支架
	一拖二电脑显示屏支架

	操作台电脑主机
	I5-14500或同等配置以上处理器/ 16G DDR5 / 1TB SSD / 4G独显

	打印机
	支持打印、复印、扫描，连接方式： WIFI或USB或有线，支持自动双面打印。

	监控摄像机
	半球型摄像机，≥400万红外变焦，1个内置麦克风，高清拾音，支持POE供电。

	人脸门禁一体机
	1.采用不低于宽动态 200 万双目摄像头，支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本次配置指纹及蓝牙模块；

	硬盘录像机
	1.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；内置≥4个IPC直连PoE网络接口，支持IPC即插即用功能；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持≥1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出；含至少一个≥8T硬盘

	（10）调度指挥系统
	 

	综合管理平台
	1.提供可视化门户配置引擎，支持自定义快捷入口、动态菜单及页面元素布局；支持门户展示元素（Logo、主题色、背景）一键换肤

	
	2.校园一体化智能运营中心，提供统一数据看板，支持对校园监控、门禁、能耗、网络运维等业务系统进行数据可视化展示；支持单点登录（SSO），实现各业务系统统一门户入口。

	
	3.支持调用校园管理一张图系统服务，支持在地图上查看区域整体资源内容、设备信息、任务列表、实时天气、监控统计及任务列表；支持点击地图元素进行数据下钻与联动分析。

	
	4.支持多级权限管理，适配学校 校级-年级-后勤-安保-教务等分级管理模式，支持多角色、多用户独立权限隔离，满足学校复杂组织架构的管理需求；校园消息统一推送中心：支持将能耗异常、设备告警、待办任务等消息，通过系统弹窗、短信、企业微信/钉钉等多渠道精准推送给责任人，确保“事事有回音”；数据可视化“一键导出PPT/长图”功能：支持将能耗分析报表、系统运行状态等核心数据，一键生成精美的数据长图或PPT汇报材料，极大减轻管理人员的汇报材料制作负担。提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览，支持异常状态自动告警与日志记录；关键业务“一键直达”快捷悬浮球：在看板全局提供可自定义的“快捷操作悬浮球”，支持将高频业务（如一键开灯、一键锁门、一键呼叫安保）悬浮于看板之上，无需层层点击菜单，实现核心管控动作的“一键触达”。

	
	5.需承诺在项目交付期内可根据甲方实际使用需求，对平台界面样式、整体布局、各类数据看板及相关模块内容提供全程免费定制化修改、调试与优化服务。（供应商需提供承诺函并加盖供应商公章，且修改所产生的一切相关费用均包含于投标总价中）


 

四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
1. 投标产品属于国家强制性产品认证目录内产品的，投标人须在投标文件中提供对应产品有效的中国强制性产品认证证书（3C 证书）扫描件或复印件，证书可在国家市场监督管理总局认监委官网查询核验；证书过期、型号不一致、无法网上核验的，视为该项不满足要求。
2. 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
3. 本项目装修施工部分允许依法分包。装修资质不作为投标人自身的资格否决条件，但实际负责装修施工的队伍必须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包【乙级/二级】及以上资质。投标人自身具备的可自行施工；不具备的，须承诺中标后分包给具备资质的单位，并在进场前将分包单位资质等材料报采购人审核同意。（提供承诺书，格式自拟）
4. 所有硬件产品（含服务器及网络设备）均需满足不少于三年的免费质保/维保/上门服务要求，提供承诺书扫描件并加盖投标人电子签章。
5.方案要求
（一）技术方案要求
投标人需根据以下技术要求提供项目技术方案。
1、系统总体架构及兼容扩展性：技术方案应符合国家、行业及江苏省现行标准规范，结合学校新大楼现场结构、层高、承重、供电、消防及弱电管网条件，明确指挥中心装饰装修、LED显示、数字会议与扩声、分布式音视频切换与坐席协作、集中控制、计算机网络、安防门禁、智慧指挥综合管理平台等各子系统的总体架构、网络拓扑、设备部署点位和线缆路由；系统应采用开放、标准、模块化架构，接口协议符合国家及行业标准，具备与学校既有校园网、校园管理一张图、统一身份认证、视频监控、门禁、能耗等系统的对接能力；应在显示点位、坐席数量、音视频通道、网络端口、平台功能及存储容量等方面预留扩展空间，满足后续扩容和功能迭代需要，不得因扩容造成已建设备重复采购或架构性改造；关键设备及软件应优先采用国产化产品，涉及密码应用的应符合国家商用密码管理相关规定。
2、校园指挥调度、日常值守及会议管控场景适配性：技术方案应紧扣学校食品学院指挥中心的功能定位，针对校园运行监测、综合调度、应急指挥、数据展示、会商研判、领导决策支撑等业务场景，逐项说明LED大屏可视化专题、分布式坐席协作、会商研判、视频会议及日常值守功能的实现方式；应覆盖日常值守、常规会议、视频会议、专题汇报、多部门联合调度、突发事件应急指挥等使用模式，明确各场景下的信号来源、显示布局、发言与扩声方式以及灯光、窗帘、空调等中控联动关系，实现场景一键切换；系统应支持本地化运行，在校园网或上级平台中断时具备降级使用能力，满足重要会议、重大活动期间连续稳定运行的要求。
3、音视频、显示、控制及平台系统一体化设计：技术方案应将装饰装修、LED显示系统、数字会议及专业扩声系统、分布式音视频切换与坐席协作系统、集中控制系统、计算机网络与安防门禁系统、智慧指挥综合管理平台作为一个整体统一设计，统一信号格式、编码协议、时钟同步、控制协议及运维接口，明确各系统间的联动逻辑（如发言联动摄像跟踪、场景联动灯光窗帘空调、告警联动大屏开窗与录制存储等），避免形成信息孤岛；应统一用户权限体系，实现单点登录和分级分权管理，并对系统主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术作出说明。
4、深化设计与图纸文件：应提供指挥中心平面布置、大屏钢结构、综合布线、音视频系统、供配电与防雷接地等深化设计图纸及主要设备安装大样图、点位表，图纸应满足现场施工和设备安装要求，并与新大楼土建、消防、暖通、强电及弱电设计相衔接。
5、设备选型与证明材料：技术方案中所投产品的品牌、型号及技术参数应与采购需求“技术参数要求”逐条对应，标注“▲”的条款及要求提供证明材料的条款，应按要求提供检测报告、原厂产品彩页、功能界面截图等有效证明材料并加盖投标人公章。
6、系统集成与数据接口：应明确系统集成总体思路、接口对接清单、对接方式及责任边界；涉及校园管理一张图、统一身份认证、视频监控、门禁等第三方系统接口的，由中标供应商负责协调对接并承担相应费用。
7、测试与验收：应明确设备进场检验、单机调试、系统联调、稳定性及压力测试、隐蔽工程验收、初步验收、试运行和竣工验收的方案、指标及责任分工。
8、安全与运维设计：应说明系统的安全性、可靠性和可维护性设计，包括设备和配置数据的备份与恢复、账号与权限管理、日志审计、国密算法加密传输、故障自诊断与告警等措施。
（二）项目实施方案要求
投标人需根据以下实施要求提供项目实施方案。
1、项目施工组织与工艺流程：项目在实施过程中，为顺利完成本次项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，投标人需提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、进度要求、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。结合本项目装饰装修与设备安装交叉作业的特点，应明确施工组织设计、施工总平面布置、各专业工艺流程及衔接顺序（原状拆除与基层处理→吊顶、墙面、地面→管线预埋→防静电地板→大屏钢结构→设备安装→线缆端接→系统调试），并明确材料进场检验、样板确认、隐蔽工程验收、分项分部验收等关键控制节点。
2、工期进度及校园教学环境适配：本项目合同履行期限为合同签订后90日内完成交付并安装调试。投标人应编制进度计划（网络计划或横道图）及工期保障措施；施工应充分考虑学校教学、办公和会议秩序，凡产生粉尘、噪声、异味或振动影响的作业，应安排在假期、夜间或周末等非教学时段进行，并避开重要会议、考试等重要活动期间，做到错峰施工，不干扰学校正常教学与办公。
3、交叉施工、安全文明施工及成品保护措施：应明确与大楼其他标段及土建、消防、暖通、强电、弱电等专业的交叉施工配合和协调机制；制定安全文明施工方案，包括临时用电、动火作业、高处作业、机具使用、消防与环保措施及施工人员管理；制定已完成工程及原有建筑、设备、家具的成品保护措施，明确施工垃圾清运和场地恢复责任。本项目装修施工部分依法分包的，应在方案中明确分包单位资质、管理方式及责任划分。
4、项目组成员：需组建不少于5人的项目团队，其中项目负责人1名、技术负责人1名、团队成员不少于3名。项目负责人职责：负责整个项目的计划、组织、指导和控制。确保项目按时、按质量完成，并与客户保持沟通，解决项目过程中的问题，从项目架构、技术要求和实施方法论上指导项目实施。技术人员职责：制定进度计划，控制项目质量，完成分析和实施工作。负责项目的设计规划和安装、调试、集成，保证系统运行安全，负责在试运行期间调试和优化，保证系统顺利上线。
5、设备进场前，中标供应商应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于网络规划、实施方案、优化方案及项目实施过程中的节点控制、质量和现场管理情况。
6、设备安装、调试期间，保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，中标供应商应承担相应责任。
7、试运行与文档移交：系统安装调试完成后，中标供应商应按采购人要求组织试运行，并结合重要会议、重大活动进行实战检验；应向采购人提供完整的技术文档，包括系统竣工图纸、设备点位及清单、配置参数、操作与维护手册，以及智慧指挥综合管理平台、可视化大屏智能管理平台、数字会议系统、分布式音视频管理控制软件、集中控制系统等各类软件的用户使用手册等。
8、中标供应商入场前需进行公司和人员资质核验，核验过程中若发现有虚假应标嫌疑，采购人有权向相关部门报告并依法追究相应责任。
（三）售后服务要求
投标人需根据以下售后服务要求提供售后服务方案。
1、本项目售后服务期自项目通过竣工验收合格之日起计算。售后服务期内，中标供应商应提供7×24小时运维服务，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务，接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息。通过即时通讯软件/书面/电话等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道，并明确售后服务组织机构、服务流程、服务人员及联系方式。
2、售后服务期内，中标供应商应对本项目中所提供的软件升级、保修，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，费用均包含在本次报价中。
3、中标供应商对本次提供设备提供原厂商质保函和服务；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，中标供应商需协助采购人执行。
4、在售后服务期内，设备由于质量或产品本身原因造成的损伤或损坏，中标供应商应修理或更换。
5、在售后服务期内，每年提供一次本项目各系统的例行巡检，巡检范围应覆盖LED显示系统、数字会议及专业扩声系统、分布式音视频及坐席协作系统、集中控制系统、计算机网络与安防门禁系统、智慧指挥综合管理平台等，并出具巡检报告及预防性维护建议。
6、保修的范围仅限于本合同中中标供应商提供给采购人的设备、部件和装修。
7、保修维护到期后，双方可另行商定维护费用标准。
8、中标供应商应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，中标供应商应根据国家相关要求与发包人签订保密协议。
9、服务内容要求
包括但不限于：（1）设备日常维护、巡检；（2）故障电路及其他损坏设备的修理；（3）备件备品的供应；（4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；（5）其他必须的技术服务（例如软件版本升级、平台功能优化、系统数据备份与恢复等）。
10、中标供应商在售后服务期内安装的任何零配件，应是设备生产厂家原产的或是经其认可的，是新的未使用和未经修复的，除非最终发包人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。售后服务期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其售后服务期内扣除。
11、服务期内，中标供应商应对所提供的系统进行全面的管理，保证系统的安全性、可用性、可靠性，满足采购人的服务要求，承诺为采购人提供快速的技术支持，响应快速及时。
12、原厂技术及专家支持：中标供应商应组织协调设备原厂工程师、项目经理等相关人员对本项目进行售后服务和实施，提供原厂技术支持、系统故障专家诊断、软件版本升级及配置优化服务；设备安装、调试所需的工具及安装材料由中标供应商自行解决。实施过程应严格执行相关的管理规范，并保证项目安全进行。
13、备件保障：中标供应商应承诺中标后在采购人处建设备件库，提供LED显示屏箱体、接收卡、开关电源、分布式输入/输出节点、集中控制主机、会议话筒等主要备件，用于故障快速维修更换，并明确备件清单、数量及管理方式。
14、系统持续优化：售后服务期内，中标供应商应结合系统运行情况和学校使用需求，每年提交系统运行分析报告及优化建议，并配合采购人完成平台界面、数据看板及相关功能的适应性调整。
应急响应要求
投标人需根据以下应急响应要求提供应急响应方案。
1、协助制定应急响应制度及应急预案。配合进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案。
2、根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。
3、重要时期的重点运维保障。
4、特殊时期如假期前或敏感时期，需要进行巡检并提供巡检报告。
5、中标供应商应提供7×24小时故障事件应急响应工作，在接到指挥中心应急响应服务请求后须在二十分钟内远程响应处置。应急响应主要针对突发的LED大屏黑屏或花屏、会议发言与扩声中断、分布式节点掉线、集中控制失效、网络中断、平台无法访问及数据丢失等事件进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购方提供事件处理记录及整改建议报告。
6、重要会议及重大活动保障：在采购人举办重要会议、重大活动、应急演练等期间，中标供应商应根据采购人要求提前完成系统联调与隐患排查，并安排技术人员现场值守保障，确保活动期间系统稳定运行。
（四）培训要求
投标人需根据以下培训要求提供培训方案。
1、中标供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法、培训频次、师资安排、考核方式及培训成果。
2、培训应结合食品学院指挥中心实际应用场景，按培训对象分层分类开展，分别面向系统管理人员、会议会务操作人员、日常值守及调度人员、领导决策用户和运维技术人员确定培训内容和深度，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。
3、培训内容至少应覆盖：LED显示屏及可视化大屏智能管理平台操作、数字会议及扩声系统使用、分布式音视频切换与坐席协作操作、集中控制系统及液晶控制屏操作、智慧指挥综合管理平台及可视化专题应用、系统日常检查与常见故障处理。
4、培训方式采取线上+线下，以现场集中培训为主，并提供操作手册、操作视频等资料便于后续自学。
5、供应商每年度至少提供1次培训服务，每次不少于1小时；系统交付验收前应提供不少于2次现场培训。
6、培训人员不低于3人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。
7、供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
8、所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

五、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	户内全彩LED屏

	1
	分布式输入节点


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否



 
 
 
 
 
 
 
 
 


第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


 
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
 
评标方法与评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	1 投标报价
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价） ×30 分。分值保留小数点后 2 位。

	2 技术响应
	31
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“技术参数要求”表中所列内容进行评分，“▲”为重点参数要求共计28项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项共计30项，每有一项（一个序号完整内容为一“项”，其中“斜体下划”和“▲”项除外）负偏离扣0.1分。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。

	3 企业业绩
	6
	投标人自2023 年 8 月 1 日起（以合同签订日期为准），具有承担过类似项目业绩的（合同内容至少包含 LED 大屏显示系统、分布式坐席系统、扩声系统、中控系统），每提供 1 项有效业绩得 2 分，本项最高得6分，无符合要求业绩不得分。

注：须至少提供合同复印件合同关键页扫描件（须清晰体现签约双方名称、项目名称及内容、合同签订日期、双方盖章页）及部分发票；

	4 项目组
成员
	13
	1、投标人应为本项目实施配备项目经理1名，具有以下证书：
具备电子信息类高级工程师职称 或 信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格），得2分；
具备 ITSS 信息技术服务工程师证书、CISP-CISO（注册信息安全管理人员）证书任意一项加2分，最多得 4分； 
以上合计最高 6分。 
2、项目技术负责人1名，具有以下证书：
具备系统规划与管理师、信息系统业务安全服务工程师（高级）证书任意一项加2分，最多得 4分； 
3、团队成员要求。投标人针对本项目组建专门实施团队，团队成员不少于3 人（不含项目负责人与技术负责人），团队成员中具有智能建筑弱电高级工程师，高级系统架构设计师（计算机技术与软件专业技术资格），网络工程师或网络规划设计师（计算机技术与软件专业技术资格），CISAW信息安全保障人员证书（安全集成方向）的，每类证书每人最多提供 1 个，每提供1 个得 1 分，最多得 3 分。
 注：①以上标注为（计算机技术与软件专业技术资格证书）的需提供【中国计算机技术职业资格网https://www.ruankao.org.cn】查询截图； ②CISAW信息安全保障人员（安全集成方向）证书在中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心【https://www.isccc.gov.cn】可查询截图，证书须在有效期内； ③CISP-CISO（注册信息安全管理人员）证书需提供【中国信息安全测评中心https://www.itsec.gov.cn】证书须在有效期内；④智能建筑弱电高级工程师证书在【工业和信息化部教育与考试中心 https://www.miiteec.org.cn】查询截图； 
⑤提供以上所有相关证书复印件和近半年任意一个月社保缴纳证明，社保证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；

	5 技术方案
	5
	（1）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“技术方案”中的“系统总体架构及兼容扩展性”“校园指挥调度、日常值守及会议管控场景适配性”“音视频、显示、控制及平台系统一体化设计”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求，且投标文件对“技术方案”中除上述三项外的其他要求响应内容均符合招标文件要求的，本项得5分。

	6 项目实施方案
	5
	（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“项目施工组织与工艺流程”“工期进度及校园教学环境适配”“交叉施工、安全文明施工及成品保护措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求，前提是投标文件对“项目实施方案”中除上述三项外的其他要求响应内容均符合招标文件要求的，本项得5分。

	7 培训方案
	3
	（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中培训内容、培训方式、培训时间和师资安排四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“培训方案”中除培训内容、培训方式、培训时间和师资安排外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得3分。	

	8 售后服务方案
	5
	（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中“售后服务组织体系及服务流程”“故障响应、处理时限及应急保障措施”“设备巡检、预防性维护及系统持续优化措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“售后服务方案”中除“售后服务组织体系及服务流程”“故障响应、处理时限及应急保障措施”“设备巡检、预防性维护及系统持续优化措施”三项外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得5分。

	9 备件库
	1
	投标人提供承诺函加盖投标人公章：中标后在招标人处建设备件库（提供主要备件供快速维修）的得1分，未提供得0分。

	10环保
	1
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。







第六章  投标文件格式
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投  标  文  件



项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               















投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	






附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。




附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     




附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
附件8                            投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日        期：___年____月____日





附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日  期：___年____月____日 










附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                 日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。















附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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