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[bookmark: _Toc191970189][bookmark: _Toc55204177]第一章 扬州市警务技能训练基地办公教学生活家具集中采购安装项目公开招标公告
受扬州市公安局的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就扬州市警务技能训练基地办公教学生活家具集中采购安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市警务技能训练基地办公教学生活家具集中采购安装招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月  29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2026-0030
2.项目名称：扬州市警务技能训练基地办公教学生活家具集中采购安装
3.预算金额：共计450.43万元，其中
	采购包号
	采购标的
	预算金额（人民币：万元）

	1
	办公家具
	214.12

	2
	宿舍家具
	213.65

	3
	体育看台
	22.66


供应商可选择投其中任何一包投标，也可多包兼投兼中，开标顺序为一包至三包。
4.本项目设置采购最高投标限价，采购最高投标限价同预算，最后投标报价超过采购最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：具体详见招标文件第四章。
6.合同履行期限：见招标文件第四章
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）
1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“kedt”）——将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月29日09点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：扬州市公安局
地    址：扬州市仪征市月塘镇
联 系 人：王主任
联系方式：0514-87907659 
2.代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
地　  址：扬州市邗江北路68号3楼
联 系 人：祁迅、唐磊
联系方式：0514-89787281
8、 落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策
1、 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2、 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
3、 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书或认证证书提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
4、 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》”执行。
九、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.请供应商使用已经安装过苏采云系统控件的电脑参加开标，登录谷歌浏览器进入开标大厅，需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
6.本次招标不收取投标保证金。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。
8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。


[bookmark: _Toc191970190][bookmark: _Toc55204178]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-HCZX-G2026-0030号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）和发改价格〔2011〕534号文标准计取一次性支付代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
招标代理服务费开户银行： 
开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
开户行：中信银行扬州邗江支行
账号：7328410182600010543
4.3 专家评审费按扬财购〔2020〕40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1 投标文件由以下部分组成：
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装、调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其他费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，由此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理：
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33.其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc191970191][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（货物）（JSZC-321000-HCZX-G2026-0030）
项目名称：扬州市警务技能训练基地办公教学生活家具集中采购安装采购项目               
项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2026-0030
分 包 号：
甲方：（买方）扬州市公安局
乙方：（卖方）_________
见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
 一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：乙方在接到甲方进场开工通知之日起60个日历天内，完成全部货物供货、安装、配套服务、现场保洁等全部工作内容。
9.2 交付方式：由乙方负责送到甲方指定地点，运输费由乙方承担。
9.3 交付地点：仪征市月塘镇扬州市警务技能训练基地 
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
合同签订后，乙方向甲方开具等额发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%预付款；项目验收合格后，乙方向甲方开具剩余款项发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价70%尾款。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
15.5 乙方施工期间应服从基地现场管理，不得有在基地内抽烟、乱丢垃圾、电瓶车骑行等行为，不得影响基地正常的教育教学工作，如有违反，每人每次在项目费用中扣款100元，情节恶劣的，除给予适当处罚外，该员工不得继续参与施工。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
二十、合同生效及其他
20.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。
20.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
20.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方执一份。  

	甲方：扬州市公安局
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：2026年    月    日
	日期：2026年    月    日

	见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
	

	项目经办人：
	

	日期：2026年    月    日
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第4章 [bookmark: _Toc191970192]项目需求
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品（严格按照国家标准执行）。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
一、项目属性：货物类。
1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》”执行。
3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
4.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。
5.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。
6.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	办公家具
	工业

	2
	宿舍家具
	工业

	3
	体育看台
	工业


7.核心产品
	采购包号
	采购名称

	1
	文件柜（包1采购清单序号57）、联排课桌椅（包1采购清单序号12）、礼堂椅（包1采购清单序号167）、餐桌椅（包1采购清单序号182）

	2
	上下铺公寓床（包2采购清单序号2）、环保棕垫（包2采购清单序号1）、写字桌（包2采购清单序号3）

	3
	场馆伸缩看台



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、采购清单及技术参数
	采购包号
	采购标的

	1
	办公家具



	序号
	设备类型
	名称
	参考品牌
	型号mm
（长*宽*高）
	参考图片
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	1
	通用设备
	圆桌
	定制
	φ700*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6. 台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm、直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7. 工艺：台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力，进行表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	2
	张

	2
	通用设备
	休息椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙烯+玻璃纤维30％材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木色清漆。
3.脚垫：加有防滑垫，具有静音效果。
4.样式如图。
	8
	张

	3
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm。
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg。
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg。
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色：黑色。
	4
	张

	4
	通用设备
	沙发
	定制
	三人位2030*870*880
	
	
	2
	张

	5
	通用设备
	茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色：如图。                       
	2
	个

	6
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	7
	通用设备
	讲台
	定制
	三人2100*600*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3. 桌面厚度≥60mm，桌脚厚度≥25mm，静曲强度≥21MPa，弹性模量≥1800MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤8%；
4. 封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5. 五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6. 油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7. 样式、颜色如图。
	1
	张

	8
	通用设备
	讲台
	定制
	两人1400*600*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥60mm、桌脚厚度≥25mm，静曲强度≥21MPa，弹性模量≥1800MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	2
	张

	9
	通用设备
	演讲台
	定制
	780*590*1150
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3. 封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4. 五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5. 油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
6. 样式、颜色如图。
	1
	张

	10
	通用设备
	讲台椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm。
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg。
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg。
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                               
2. 海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；   
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
4. 木架：橡胶木实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用；
5. 油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6. 样式如图，木框架颜色为枣红色。
	7
	张

	11
	通用设备
	联排课桌椅                  （前排）
	定制
	1065*478*750
	
	1. 桌面、背板：优质高强度多层胶合板一体模压成型，如“莫干山”“兔宝宝”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次品牌，桌板厚度≥12mm，背板厚度≥12mm，台面有效宽度≥300mm，双面饰防火板，周边环保油漆封边，桌面四周光滑无棱角，桌面前端采用“U”形半圆形设计铝合金型材包边，桌面与挡板采用铝型材作为连接件，将桌面与前挡板连接为一体，挡板四周采用优质铝合金型材作为框架。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³。
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³。
（3）阻燃等级：B1级，防霉抗菌等级合格；
2. 站脚：采用优质70X25X1.2mm钢管激光一体不断开强化设计，机械手精准焊接抛光，表面做防氧化处理后静电喷塑处理。整体贯穿式横梁连接方式，座固定孔加强管焊接处理，受力更均衡牢靠，立柱与桌面支撑件、地脚镶嵌连接，立柱下端内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连地脚。整体造型简洁、美观。
3. 横梁：80X40X2mm钢管激光切割内衬加强套管精准焊接定位，表面做防氧化处理后静电喷塑处理。整体与站脚贯穿式设计连接，均衡牢靠，永无脱落风险。
4. 座板：采用16mm模压优质高强度多层胶合板弯曲成型。人机工学设计曲面弧度，前翘曲线贴合坐姿，双面面饰防火板，周边环保油漆封边。
5. 书兜：高强度钢制网兜式，主框架直径≥5mm，其他直径≥3mm，表面静电喷塑处理。
6. 回复机构：采用阻尼静音回复机构。外盖采用现代线性设计环保PP塑壳，美观大方，整体机构隐藏式无异响；
7. 每个座位要有座位标。
	12
	套

	12
	通用设备
	联排课桌椅                  （中排）
	
	1065*478*750
	
	
	117
	套

	13
	通用设备
	联排课桌椅                  （后排）
	
	1065*478*750
	
	
	13
	套

	14
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1. 基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³。
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³。
（3）阻燃等级：B1级，防霉抗菌等级合格；
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3. 桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4. 封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	15
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用实测厚度1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2. 脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3. 讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4. 讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	16
	通用设备
	移动发言席+培训桌
	定制
	单人位600*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢实测厚度≥1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	66
	张

	17
	通用设备
	椅子
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3. 椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	66
	张

	18
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	19
	通用设备
	操作台
	定制
	1600*600*750
	
	1. 基材：15mm抗倍特板；                                                                           
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3. 五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
4. 主框架采用圆柱或方形优质铝合金型材；
5. 粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6. 柜体采用18mm厚双面灰色三聚胺高密度中纤板，采用插件连接，承重性能良好。                                         
	4
	张

	20
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用实测厚度1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2. 脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3. 讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4. 讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	21
	通用设备
	学生讨论桌
	定制
	3000*750*800
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体采用18mm厚双面灰色三聚胺高密度中纤板，采用插件连接，承重性能良好，结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2. 五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈，钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3. 粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	2
	张

	22
	通用设备
	方凳
	定制
	常规
	
	1. 基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3. 封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4. 脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度≥1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5. 粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。                                            
	8
	张

	23
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	24
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2. 脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3. 讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4. 讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	2
	套

	25
	通用设备
	条桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6. 采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                          
	80
	张

	26
	通用设备
	椅子
	定制
	540*520*870
	
	1. 椅座连体全新工程聚丙烯材质，椅架弓形，实心钢筋，表面优质电镀，管直径≥16mm；
2. 面料：选用专业办公网布饰面；
3. 泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
4. 样式、颜色如图。
	160
	张

	27
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	2
	组

	28
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	29
	通用设备
	圆桌
	定制
	φ700*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	2
	张

	30
	通用设备
	休息椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙烯+玻璃纤维30％材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木色清漆。
3.脚垫：加有防滑垫，具有静音效果；
4.样式如图。
	8
	张

	31
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2、脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4、讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	32
	通用设备
	培训桌
	定制
	800*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	72
	张

	33
	通用设备
	培训椅
	定制
	540*520*870
	
	1.椅座连体全新工程聚丙烯材质，椅架弓形，实心钢筋，表面优质电镀，管直径≥16mm；
2、面料：选用专业办公网布饰面；
3、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
4、样式、颜色如图。
	72
	张

	34
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色黑色。
	1
	张

	35
	通用设备
	沙发
	
	三人位2030*870*880
	
	
	1
	张

	36
	通用设备
	茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。        
	1
	个

	37
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	38
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2、脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4、讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	2
	套

	39
	通用设备
	课桌
	定制
	600*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	120
	张

	40
	通用设备
	椅子
	定制
	540*520*870
	
	1.椅座连体全新工程聚丙烯材质，椅架弓形，实心钢筋，表面优质电镀，管直径≥16mm；
2、面料：选用专业办公网布饰面；
3、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
4、样式、颜色如图。
	120
	张

	41
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	2
	组

	42
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2、脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4、讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	43
	通用设备
	电教桌
	定制
	750*600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
5、脚架采用国标一级优质冷轧钢管厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
6、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
7、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
8、样式、颜色如图。                                                
	100
	张

	44
	通用设备
	方凳
	定制
	常规
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、样式如图。                                            
	100
	张

	45
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	46
	通用设备
	书写椅
	定制
	常规
	
	1.座包采用高密度发泡PU纯棉；
2.甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
3.座板采用≥12mm厚密度定制定型夹板；
4.高级耐磨弹力绒布座饰面，防磨防污性好；
5.椅架采用国标≥1.2mm毛坯定制异型管材；
6.横梁和小梁均采用19管≥1.5mm圆管，稳固性强；
7.整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺；
8.铝合金头连接件活动写字板，可旋转、折叠，凹槽位置可放水杯；
9.椅脚：两段式直插尼龙塑料固定脚；
10.样式、颜色如图。
	40
	张
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	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组
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	通用设备
	沙发
	定制
	两人位+一人位+一人位
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	1
	套
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	通用设备
	茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。        
	1
	个
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	通用设备
	浅色茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组
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	通用设备
	浅色木质书架
	定制
	1500*300*900
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、层板厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅色。                         
	1
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	通用设备
	浅色茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组
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	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	2
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	通用设备
	条桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、常规尺寸，样式、颜色为浅胡桃木色。                                        
	1
	张
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	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	1
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	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	1
	张
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	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	2
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	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	1
	张

	59
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	1
	张

	60
	通用设备
	铁皮文件柜（带锁）
	定制
	850*400*1800
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	2
	组

	61
	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	2
	张

	62
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	2
	张

	63
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	2
	组

	64
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	65
	通用设备
	办公桌
	定制
	1800*1800*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级实木多层板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm，胶合强度≥0.70MPa，含水率6%～14%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈，桌面配走线盒，底部开86插座孔；抽屉三轮密码锁。
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
7、样式如图，颜色为浅胡桃木色。     
	2
	张

	66
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次牛皮面料，厚度≥1.2mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥4，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）物理性能：防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理。内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	2
	张

	67
	通用设备
	台前椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	4
	张

	68
	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	4
	张

	69
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	8
	张

	70
	通用设备
	文件柜
	定制
	3200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级实木多层板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；                 
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、样式如图、颜色如图。                                 
	2
	组

	71
	通用设备
	文件柜
	定制
	3200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。                                     
	2
	组

	72
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	2
	组

	73
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色黑色。
	2
	个

	74
	通用设备
	
	
	三人位2030*870*880
	
	
	2
	张

	75
	通用设备
	大茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级实木多层板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、样式、颜色如图。
	2
	个

	76
	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	26
	张

	77
	通用设备
	办公椅
	定制
	600*645*1045
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	26
	张

	78
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	26
	组

	79
	通用设备
	铁皮文件柜（带锁）
	定制
	850*400*1800
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	16
	组

	80
	通用设备
	保密柜
	定制
	520*450*1000
	
	1.基材：多层钢铸体，实心门板，厚度≥10mm；实心加厚合金钢箱体，箱体有CSP标识。
2、实心双排锁，带有密码锁。 
3、经过CSP国标认证。
	4
	个

	81
	通用设备
	会议桌
	定制
	5600*1600*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥40mm，含水率3%～13%，静曲强度≥7MPa，弹性模量≥1050MPa，内胶合强度≥0.20MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                     
	1
	张

	82
	通用设备
	会议椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	16
	张

	83
	通用设备
	条桌
	定制
	1400*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                         
	12
	张

	84
	通用设备
	条桌桌布
	定制
	裙边7200*750mm，桌面1500*500mm(注桌子尺寸1400*400*750mm)。
	
	绒面加密加厚，环保印染工艺，水洗不褪色，垂坠有型，走线整齐平整。
	15
	张

	85
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	40
	张

	86
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	87
	通用设备
	条桌
	定制
	1400*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、桌面边缘采用圆弧倒角/倒斜角处理，无尖锐棱角，前侧有挡水板；
7、颜色为枣红色。
	18
	张

	88
	通用设备
	条桌桌布
	定制
	裙边7200*750mm，桌面1500*500mm(注桌子尺寸1400*400*750mm)。
	
	绒面加密加厚，环保印染工艺，水洗不褪色，垂坠有型，走线整齐平整。
	30
	张

	89
	通用设备
	会议椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	36
	张

	90
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤12%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	1
	组

	91
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色黑色。
	8
	张

	92
	通用设备
	方凳茶几
	定制
	700*400*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤10%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	5
	个

	93
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	94
	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	16
	张

	95
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	16
	张

	96
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	16
	组

	97
	通用设备
	货架
	定制
	2000*500*2000（单层承重200KG）
	
	1.材质：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，层板实测厚度0.7mm，立柱40*80方管厚度1.5mm、横梁40*60方管厚度1.5MM，
2.货架整体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂工艺处理；
3.4层板可自由调节高度、灵活储物。
	14
	组

	98
	通用设备
	会议桌
	定制
	8000*1800*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥50mm，含水率3%～13%，静曲强度≥7MPa，弹性模量≥1050MPa，内胶合强度≥0.20MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。          
	1
	张

	99
	通用设备
	会议椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）物理性能：防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；  
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：一体成型实心钢架结构，优质弓形架厚度2.0mm，表面电镀处理，可承受100kg重压测试无异样，安全、稳固；
4、扶手覆皮；
5、样式、颜色如图。
	22
	张

	100
	通用设备
	条桌
	定制
	1400*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                                             
	8
	张

	101
	通用设备
	条桌桌布
	定制
	裙边7200*750mm，桌面1500*500mm(注桌子尺寸1400*400*750mm)。
	
	绒面加密加厚，环保印染工艺，水洗不褪色，垂坠有型，走线整齐平整。
	15
	张

	102
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	16
	张

	103
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	104
	通用设备
	研讨桌
	定制
	六人位组合1600*1600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；                                                                     
2、面材：长为1200mm，宽为500mm，厚度25mm，优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、样式如图。                                            
	6
	组

	105
	通用设备
	研讨椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	36
	张

	106
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	107
	通用设备
	条桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	14
	张

	108
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	28
	张

	109
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	110
	通用设备
	会议洽谈桌
	定制
	2000*1200*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥30mm，含水率3%～13%，静曲强度≥9.5MPa，弹性模量≥1350MPa，内胶合强度≥0.25MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。        
	1
	张

	111
	通用设备
	洽谈椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	10
	张

	112
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	3
	个

	113
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色黑色。
	10
	张

	114
	通用设备
	茶几
	定制
	700*400*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。        
	6
	个

	115
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	116
	通用设备
	椅子
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	4
	张

	117
	通用设备
	办公桌
	定制
	1600*800*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、面板、桌脚厚度≥50mm，其余厚度≥18mm；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色为浅胡桃木色。                
	6
	张

	118
	通用设备
	办公椅
	定制
	600*645*1045
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：选用优质橡胶木实木，木材均经过防腐防蛀等化学处理，内框架主结构采用榫结合；
4、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
5、样式如图、颜色为浅胡桃木色。
	6
	张

	119
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*550*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	6
	组

	120
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	7
	组

	121
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2、脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4、讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	122
	通用设备
	移动发言席
	定制
	600*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	6
	张

	123
	通用设备
	翻译员讲台
	
	600*400*750
	
	
	2
	张

	124
	通用设备
	培训桌
	定制
	800*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅迁移限值≤90mg/kg，镉迁移限值≤75mg/kg，铬迁移限值≤60mg/kg，汞迁移限值≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	30
	位

	125
	通用设备
	椅子
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	46
	张

	126
	通用设备
	同声传译桌
	定制
	1200*600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³；
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、常规尺寸，样式、颜色如图。                                        
	2
	张

	127
	通用设备
	椅子
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	2
	张

	128
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	129
	通用设备
	条桌
	定制
	800*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                    
	30
	张

	130
	通用设备
	椅子
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	30
	张

	131
	通用设备
	主席台
	定制
	1650*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³；
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、台面厚度≥36mm，侧板厚度为≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥7MPa，弹性模量≥1050MPa，内胶合强度≥0.2MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；                                  
3、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、常规尺寸，样式、颜色如图。                                        
	1
	张

	132
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	133
	通用设备
	软包椅子
	定制
	510*560*860
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	4
	张

	134
	通用设备
	讲台桌
	定制
	1650*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³；
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、台面厚度≥36mm，侧板厚度为≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥7MPa，弹性模量≥1050MPa，内胶合强度≥0.2MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；                                  
3、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、常规尺寸，样式、颜色如图。                                        
	2
	张

	135
	通用设备
	会议桌
	定制
	3000*1400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥30mm，含水率3%～13%，静曲强度≥9.5MPa，弹性模量≥1350MPa，内胶合强度≥0.25MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。          
	1
	张

	136
	通用设备
	会议椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）物理性能：防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；  
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：一体成型实心钢架结构，优质弓形架厚度2.0mm，表面电镀处理，可承受100kg重压测试无异样，安全、稳固；
4、扶手覆皮；
5、样式、颜色如图。
	10
	张

	137
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	3
	组

	138
	通用设备
	圆桌
	定制
	φ600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	4
	张

	139
	通用设备
	休息椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙烯+玻璃纤维30％材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木色清漆。
3.脚垫：加有防滑垫，具有静音效果；
4.样式如图。
	16
	张

	140
	通用设备
	长桌
	定制
	1200*600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水汽侵入；                                                                                        
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。                                                         
	4
	张

	141
	通用设备
	长凳
	
	1080*300*450
	
	
	8
	组

	142
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	143
	通用设备
	吧椅
	定制
	高脚可升降
	
	1.面料：优质PU环保皮覆面，厚度≥1.4mm，撕裂力≥30N/mm，表面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质弓形架厚度2.0mm，表面电镀处理；
4、气杆：三级气杆，通过旋转耐久测试及升降耐久测试；
5、吧盘：钢制电镀表面处理，脚踏：采用A3实蕊钢管，电镀处理；
6、样式如图。
	3
	张

	144
	通用设备
	双面书架
	定制
	900*450*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、层板厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                                        
	6
	组

	145
	通用设备
	阅览桌
	定制
	1400*1200*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；  
6、阅读灯：框架采用铝合金型材，灯箱配按压开关、五孔电源、USB接口。灯管采用3C认证LED一线品牌节能灯，每盏灯功率≥17W。                                           
	8
	张

	146
	通用设备
	阅览椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙pp+GF30材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG；
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木纹色；
3.脚垫：防滑耐磨；
4.样式如图。
	32
	张

	147
	通用设备
	沙发
	定制
	1400*700*710
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	6
	组

	148
	通用设备
	圆谈桌
	定制
	φ600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺、台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	4
	张

	149
	通用设备
	方洽谈桌
	定制
	600*600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	4
	张
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	通用设备
	单人沙发
	定制
	850*750*790
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	4
	张

	151
	通用设备
	圆谈桌
	定制
	φ600*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	4
	张

	152
	通用设备
	阅览椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙pp+GF30材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木纹色。
3.脚垫：防滑耐磨；
4.样式如图。
	16
	张

	153
	通用设备
	沙发
	定制
	1850*750*790
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	1
	张
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	通用设备
	沙发
	
	850*750*790
	
	
	2
	张
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	通用设备
	阅览桌
	定制
	2800*1200*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                        
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、钢架：采用优质钢管，厚度≥1.5mm，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；金属件喷涂层无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；
6、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。                                                         
	1
	张

	156
	通用设备
	会议椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	8
	张

	157
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
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	158
	通用设备
	阅览桌
	定制
	4200*1200*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                                    
	1
	张

	159
	通用设备
	洽谈椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	12
	张

	160
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	161
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	162
	通用设备
	主席台
	定制
	三人2100*600*760
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥60mm、桌脚厚度≥25mm，静曲强度≥21MPa，弹性模量≥1800MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	5
	张

	163
	通用设备
	演讲台
	定制
	780*590*1150
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
6、样式、颜色如图。
	1
	张

	164
	通用设备
	主席椅
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                              
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；
3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；
4、木架：橡胶木实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、样式如图，颜色为枣红色。
	15
	张

	165
	通用设备
	条桌
	定制
	1650*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、桌面边缘采用圆弧倒角/倒斜角处理，无尖锐棱角，前侧有挡水板；
7、颜色为枣红色。
	9
	张

	166
	通用设备
	
	
	1100*400*750
	
	
	5
	张

	167
	通用设备
	礼堂椅
	定制
	中对中宽度：575—580mm，座椅总高度：1000mm，前后进深500mm，座高：430—450mm，扶手高度620mm
	
	1.座、背海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵，符合人体工学原理，密度≥45kg/m³，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形；座高450mm±5mm，座深460mm±5mm，座宽465mm±5mm，背高≥800mm；背棉仿照汽车座椅的座背海绵而全新设计开发，上部有突出部可以托颈，下部两边有突出部可以托腰；其中参数达到，回弹率≥49%，压缩永久变形≤5%；
2、面料：采用颐达、绍兴思安、易昌或同等档次耐磨麻绒面料，软硬适中，绒线柔软亲肤，易于打理，长时间使用无断裂、不起球、不褪色，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中，其中参数达到，甲醛释放量达到未检出的标准， 可分解致癌芳香胺染料释放量达到未检出的标准；
3、座、背外板：采用环保优质多层实木成型板，厚度≥15mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，有害物质释放量：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg，汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强，抗变形。表面处理：高级绿色环保聚氨酯漆，五底三面油漆工艺，底漆为不饱和聚酯漆（PE），面漆为双成分聚氨酯漆（PU），附着性强，涂膜强韧，硬度高，光泽度高，耐水，耐磨，耐撞，耐热性好，可长期保持表面光亮效果；
4、座、背内板：采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；
5、扶手面：采用实木，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用高硬度聚酯环保漆；
6、扶手框架：选用优质冷轧钢板经模具冲压焊接成型；
7、座包结构：座包内采用优质多层曲木经专业模具压制而成。不易变形断裂，更坚固耐用；
8、椅脚：采用优质钢板模具压铸成型，立柱采用切面≥60mm*60mm菱形管，造型优美，工艺精良，脚架表面光滑无毛刺，脚片采用鱼尾型，表面有两条加强筋，且脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理，使粉末附着力更强，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色；
9、回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使得回复主程协调一致；
10、写字板：内藏式折叠写字板，面板采用E0级刨花板，外压三胺面，结实耐用，优质五金件，收缩灵活，不用时可收藏于扶手内，使用极为方便，省空间；
11、每个座位要有座位标。
	498
	位

	168
	通用设备
	茶水柜
	定制
	1200*400*850
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6、颜色为枣红色。
	1
	组

	169
	通用设备
	圆桌
	定制
	φ700*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	3
	张

	170
	通用设备
	休息椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙烯+玻璃纤维30％材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木色清漆。
3.脚垫：加有防滑垫，具有静音效果；
4.样式如图。
	12
	张

	171
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	172
	通用设备
	演员更衣柜
	定制
	三门更衣柜                         900*500*1850
	
	1.板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
4、工艺：可自由拆卸层板，超大承载，能兼顾稳固性和设计美感的窄边框，内外皆美的全金属一体化柜身，美观大方。 
	2
	组

	173
	通用设备
	沙发
	定制
	1000*880*900
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；                                                       4、曲木板：实木曲木板，宽度为25—30cm；
5、外框架：胡桃木实木，采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味，稳固有质感；
6、脚架：采用优质实木脚架；
7、颜色为奶白色，款式如图。
	6
	张

	174
	通用设备
	茶几
	定制
	635*435*550
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤10%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	3
	个

	175
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*850
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：“兔宝宝”“莫干山”“大亚”“福人”“丰林”或同等档次E0级中密度防潮中纤板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，吸水厚度膨胀率≤12%；
4、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、油漆：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                               
7、样式、颜色如图。
	1
	组

	176
	通用设备
	会议桌
	定制
	4800*1500*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥50mm，含水率3%～13%，静曲强度≥7MPa，弹性模量≥1050MPa，内胶合强度≥0.20MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。          
	1
	张

	177
	通用设备
	会议椅
	定制
	600*645*1045
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）物理性能：防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；  
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：一体成型实心钢架结构，优质弓形架厚度2.0mm，表面电镀处理，可承受100kg重压测试无异样，安全、稳固；
4、扶手覆皮；
5、样式、颜色如图。
	12
	张

	178
	通用设备
	条桌
	定制
	1400*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。                         
	6
	张

	179
	通用设备
	条桌桌布
	定制
	[bookmark: _GoBack]裙边7200*750mm，桌面1500*500mm(注桌子尺寸1400*400*750mm)。
	
	绒面加密加厚，环保印染工艺，水洗不褪色，垂坠有型，走线整齐平整。
	7
	张

	180
	通用设备
	条桌椅
	定制
	510*560*860
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	12
	张

	181
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	182
	通用设备
	餐桌椅
	定制
	整体尺寸为1200*600*750mm,台面尺寸为1200*600mm

	
	1.采用分体式一桌四椅。2.台面：基材采用岩板材质厚度≥12mm，岩板台面底部需加装≥1000*400mm的实木多层板托板，其厚度≥15mm，甲醛释放量为≦0.050mg/m³，实木多层托板与岩板台面使用高强度混合胶紧密贴合；并在实木多层板托板上预埋螺丝安装位≥4处，组装后使整体结构更稳固；岩板耐刮耐磨，耐腐蚀，耐高温，耐污染、方便清洁消毒；3.钢架：钢管采用加粗加厚管材，壁厚≥1.5mm经激光切管，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。要求整体主框架：钢管≥25*50mm厚度≥1.5mm;桌脚：钢管直径≥42mm,基材采用厚度≥2.0mm优质加粗加厚管材，整体框架为固定式结构，结实稳固；4.五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，焊接部位牢固，金属件表面抗盐雾、耐腐蚀；5.椅子椅面：基材采用pu聚氨酯材质，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大，防火、防水、防蛀、防霉、防裂，透气率高，pu材料的透气率可以达到8000—14000g/24h/剥离强度高，耐水压高，材质环保，对于人体和环境没有危害；6.椅子脚架：采用优质天然实木橡胶木，实木木方表面抛光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性，木脚底板采用塑料软胶脚垫。
	70
	套

	183
	通用设备
	备餐台
	定制
	1600*700*750
	
	304不锈钢
桌面厚度≥1.5mm、钢板厚度≥1.0mm
	9
	张

	184
	通用设备
	主桌
	定制
	直径2400*750（含玻璃转盘）
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级实木多层板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；                                                                           2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、钢脚：钢制支撑脚架，国标一级钢材，壁厚1.5mm，表面经磨砂粉末涂装；
6、转盘：3C钢化玻璃（厚度：12mm），鸭嘴边工艺，不锈钢轴承，转动轻巧无声，不易磨损，铝合金无脚底座，打磨抛光处理，底部带加强筋。
	1
	张

	185
	通用设备
	圆餐桌
	
	直径1800*750（含玻璃转盘）
	
	
	11
	张

	186
	通用设备
	桌布
	定制
	直径2400
	
	优质化纤涤纶布，耐污耐磨
	2
	张

	187
	通用设备
	桌布
	定制
	直径1800
	
	优质化纤涤纶布，耐污耐磨
	15
	张

	188
	通用设备
	餐椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业优质麻绒面料，如台湾颐达或同等品牌麻绒面料；
2、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准，如“圣诺盟”或同等品牌高密度定型海绵；
3、椅架：优质钢架厚度2.0mm，表面静电喷涂处理。
	135
	张

	189
	通用设备
	椅套
	定制
	常规
	
	优质化纤涤纶布，耐污耐磨
	135
	张

	190
	通用设备
	备餐台
	定制
	1600*700*750
	
	304不锈钢
桌面厚度≥1.5mm、钢板厚度≥1.0mm
	2
	张

	191
	通用设备
	货架
	定制
	2000*500*2000（单层承重200KG）
	
	1. 材质：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质一级冷轧钢板，层板实测厚度0.7mm，立柱40*80方管厚度1.5mm、横梁40*60方管厚度1.5MM。
2. 2.货架整体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂工艺处理；
3.4层板可自由调节高度、灵活储物。
	4
	组

	192
	通用设备
	值班桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、桌面边缘采用圆弧倒角/倒斜角处理，无尖锐棱角；
7、颜色为浅胡桃木色。                                        
	1
	张

	193
	通用设备
	值班椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	3
	张

	194
	通用设备
	铁皮文件柜（带锁）
	定制
	850*400*1800
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	1
	组

	195
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	196
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                 
4、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，钢制锁芯，阻尼导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
5、样式、颜色为浅胡桃木色。                                     
	2
	组

	197
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	组

	198
	通用设备
	多功能讲台
	定制
	1150*650*920
	
	1.讲桌主体材料采用实测厚度1.5mm冷轧钢板，如“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，其余采用1.2mm冷轧钢板，台面面材为25mm厚浅灰色三氨板。整体设计符合人体力学原理，提供左右钢制扶手，供使用者扶用，扶手采用木纹热转印技术。讲桌面朝学生方向无需门，封闭处理；
2、脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角采用倒圆角，保证使用者和维护者不划伤；
3、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；
4、讲桌右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用，讲台内置布线系统。
	1
	套

	199
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	200
	通用设备
	储物柜
	定制
	900*350*1800（内径高度310  宽度255）
	
	1.板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
4、工艺：可自由拆卸层板，超大承载。
	2
	组

	201
	通用设备
	圆桌
	定制
	700*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、台架：采用单柱造型，立柱采用厚≥1.5mm，直径≥76mm优质冷轧管，底板采用厚≥8mm、直径≥450mm圆形钢板，简洁稳底部装有防摩擦尼龙脚钉；
7、工艺，台架经全自动高速抛丸表面处理，提高喷涂附着力、表面树脂涂装；
8、样式、颜色如图。
	2
	张

	202
	通用设备
	休息椅
	定制
	440*485*820
	
	1.椅身：全新聚丙烯+玻璃纤维30％材质，一体成型，结构稳定，可承重120KG。
2.椅脚：四腿架优质榉木，原木色清漆。
3.脚垫：加有防滑垫，具有静音效果；
4.样式如图。
	8
	张

	203
	通用设备
	单人沙发（射击心理舒缓）
	定制
	常规
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	4
	张

	204
	通用设备
	铁皮文件柜（带锁）
	定制
	850*400*1800
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	4
	组

	205
	通用设备
	排椅
	定制
	三人位1810*660*815
	
	1.扶手、脚：采用 40*20*1.2T ㎜无缝冷轧钢管，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型，使用进口机器人及专用夹具定位焊接，打磨抛光处理再进行表面涂装处理；
2.座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5TMM优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体；
3.横梁：采用热轧钢实测厚度1.8mm八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理；
4.每个座板宽：520mm。
	6
	组

	206
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	207
	通用设备
	更衣柜
	定制
	三门更衣柜                         900*500*1850
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测厚度≥0.8mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。
	2
	组

	208
	通用设备
	条桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	4
	张

	209
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	8
	张

	210
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	

	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	211
	通用设备
	长条凳
	定制
	1200*350*420
	




	1.座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+弹簧，铁架采用10*20*2.0mm厚冷轧方管冲压焊接成型；
2、脚采用实测1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理；
3、承重梁采用40*80方管加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 
	10
	张

	212
	通用设备
	储物柜
	定制
	900*350*1800（内径高度310  宽度255）
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；铝合金拉手，手感舒适；阻尼导轨、缓冲铰链，开关顺滑；
3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
4、工艺：可自由拆卸层板，超大承载。
	2
	组

	213
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	2
	张

	214
	通用设备
	排椅
	定制
	三人位1810*660*815
	
	1.扶手、脚：采用 40*20*1.2T ㎜无缝冷轧钢管，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型，使用进口机器人及专用夹具定位焊接，打磨抛光处理再进行表面涂装处理；
2.座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5TMM优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体；
3.横梁：采用热轧钢实测厚度1.8mm八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理；
4.每个座板宽：520mm。
	4
	组

	215
	通用设备
	条桌
	定制
	1200*400*750
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，有光泽，整体效果好；
3、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         
4、脚架采用国标一级优质冷轧钢管实测厚度1.5mm，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
5、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保；
6、采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
7、样式、颜色如图。                                                
	10
	张

	216
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	20
	张

	217
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	218
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	1.面料：选用专业办公网布饰面，甲醛含量≤75mg/kg（接触面），可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级合格；
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
3、椅架：优质钢架实测厚度≥2.0mm，表面静电喷涂处理喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；
4、颜色黑色、样式如图，常规尺寸。
	2
	张

	219
	通用设备
	沙发
	定制
	单人位
1030*870*880
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	2
	张

	220
	通用设备
	沙发
	
	三人位2030*870*880
	
	
	1
	张

	221
	通用设备
	茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥25mm，含水率3%～13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。        
	1
	套

	222
	通用设备
	茶水柜
	定制
	800*400*800
	
	1.基材（素面无饰面、无封边人造板基材）：采用“兔宝宝”“莫干山”“丰林”“福人精板”“露水河”或同等档次优质国标E0级刨花板。
（1）甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（2）挥发性有机化合物释放量：TVOC≤200㎍/m³、苯≤2㎍/m³、甲苯、二甲苯≤100㎍/m³，
（3）阻燃等级：B1级、防霉抗菌等级合格；
2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，重金属：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，哑光工艺，高端大气，纹理清晰，色泽自然，具有光泽，整体效果好；
3、桌面厚度≥18mm，含水率3%～13%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
4、封边：采用“瑞好”“瑞礼”“兄奕”或同等档次同色PVC封边条，厚度≥2mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；
5、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金配件，铝合金拉手，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
6、样式、颜色如图。
	1
	个

	223
	通用设备
	货架
	定制
	2000*500*2000（单层承重200KG）
	
	1.材质：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，层板厚度0.7mm，立柱40*80方管厚度1.5mm、横梁40*60方管厚度1.5MM，
2.货架整体经酸洗磷化处理，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂工艺处理；
3.4层板可自由调节高度、灵活储物。
	24
	组

	224
	通用设备
	保密柜
	定制
	900*420*1850
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板1.0mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、表面材料：采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、酸洗磷化、喷粉、装配等处理，粉末采用优质塑粉，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑，确保涂膜不易脱落，且耐候性强；
3、门板采用整体内嵌式防撬设计，配备有电子密码锁，和防盗报警装置，国宝锁的功能：不需要任何钥匙只要知道密码就可以打开，如果密码忘记了可以远程解锁，国宝锁是经过国家保密局认证的密码锁。 
4、内部配备有可上下调节层板，底脚安装有隐形脚轮方便客户移动 。                 
	12
	组

	225
	通用设备
	手机信号屏蔽柜
	定制
	776*350*1737
	
	1.基材：采用“宝钢”“鞍钢”“马钢”或同等档次优质国标冷轧钢板，裸板实测0.8mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；
2、表面材料：采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、酸洗磷化、喷粉、装配等处理，粉末采用优质塑粉，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑，确保涂膜不易脱落，且耐候性强；
3、抽屉：宽122*深170*高58，抽屉内衬绒布保护手机不被磨损；
4、国家保密局认证，采用物理屏蔽方式对信号进行屏蔽，可有效抑制移动电话信号泄露，无需插电更加安全方便。
	12
	组
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	序号
	设备类型
	名称
	参考品牌
	型号mm
（长*宽*高）
	参考图片
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	1
	通用设备
	环保棕垫
	定制
	1200*2000*100
	
	1.正面：绗缝层：针织面料+19KG密度1CM海绵+200G弹力棉+30G无纺布；
2、芯层：采用天然棕树的棕衣制成的“棕床垫”；
3、反面：绗缝层：30g无纺布+19KG密度1CM海绵+针织面料；
4、床垫厚度10cm左右；
5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯释放量≤0.06mg/m³，甲苯释放量≤0.15mg/m³，二甲苯释放量≤0.20mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg。
	216
	张

	2
	通用设备
	上下铺 公寓床
	定制
	1200*2700*1800                                  不含床上用品
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味；
4、床垫支撑：采用拆装式排骨架，松木床板厚度≥18mm，宽度≥70mm，排骨架间隙≤20mm。
5、床头软包：面料采用西皮，高回弹海绵；
6、颜色、样式如图。  
注：不含抽屉；立柱及扶手≥70*70mm或≥60*80mm，床边截面≥110*25mm，护栏及围挡厚度≥18mm，楼梯踏步面板厚度≥25mm、侧面≥18mm。
	108
	套

	3
	通用设备
	写字桌
	定制
	1200*600*750
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃； 桌面、桌脚厚度≥25mm，其余板材≥18mm；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件、缓冲三节导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、油漆：采用“大宝”“易涂宝”“华润”或同等档次优质环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
4、样式、颜色如图。 
	216
	张

	4
	通用设备
	写字椅
	定制
	常规
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。  
4、面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
5、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
6、样式、颜色如图。      
	216
	张

	5
	通用设备
	单人公寓床
	定制
	1500*2000     不含床上用品
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；床屏竖档、横档、床尾柱、床边竖档、横档≥40*60mm，芯板≥12mm，松木铺板平整光滑，厚度≥18mm、宽度≥55mm、间隙≤15mm；2.五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；3.涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；4.样式、颜色如图，靠背带有斜度。
	104
	套

	6
	通用设备
	床头柜
	定制
	430*400*490
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”或同等档次优质环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。  
	104
	个

	7
	通用设备
	床垫
	定制
	1500*2000*200
	
	一、床垫正面
抗菌防螨阻燃针织面料；三维无胶棉；高回弹超软海绵；无纺布；
二、弹簧
静音独立袋装弹簧；
三、床垫反面
高密度纤维毡；无纺布；三维无胶棉；
四、高度200mm；
五、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯释放量≤0.06mg/m³，甲苯释放量≤0.15mg/m³，二甲苯释放量≤0.20mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg；
六、耐久性：铺面30000次碾压无断裂无塌陷，边部10000次碾压无明显变形；
硬度等级4-6级，需标注硬度等级。
	104
	张

	8
	通用设备
	写字桌
	定制
	1200*600*750
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃； 桌面、桌脚厚度≥25mm，其余板材≥18mm；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件、缓冲三节导轨，铝合金拉手，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、油漆：采用“大宝”“易涂宝”“华润”或同等档次优质环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；
4、样式、颜色如图。 
	208
	张

	9
	通用设备
	写字椅
	定制
	常规
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。  
4、面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
5、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
6、样式、颜色如图。      
	208
	张

	10
	通用设备
	单人公寓床
	定制
	1800*2000                   含床头，不含床上用品
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；床屏竖档、横档、床尾柱、床边竖档、横档≥40*60mm，芯板≥12mm，松木铺板平整光滑，厚度≥18mm、宽度≥55mm、间隙≤15mm；2.五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；3.涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；4、靠背面料：优质牛皮面料，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；5、海绵：高密度高弹力定型海绵，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；6、样式、颜色如图。     
	4
	套

	11
	通用设备
	床垫
	定制
	1800*2000*200
	
	一、床垫正面
抗菌防螨阻燃针织面料；三维无胶棉；高回弹超软海绵；无纺布；
二、弹簧
静音独立袋装弹簧；
三、床垫反面
高密度纤维毡；无纺布；三维无胶棉；
四、高度200mm；
五、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯释放量≤0.06mg/m³，甲苯释放量≤0.15mg/m³，二甲苯释放量≤0.20mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg；
六、耐久性：铺面30000次碾压无断裂无塌陷，边部10000次碾压无明显变形；
硬度等级4-6级，需标注硬度等级。
	4
	张

	12
	通用设备
	床头柜
	定制
	430*400*490
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”或同等档次优质环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。  
	8
	个

	13
	通用设备
	写字椅
	定制
	常规
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。  
4、面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
5、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
6、样式、颜色如图。      
	4
	张

	14
	通用设备
	圆桌
	定制
	φ600*750
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃，台面厚度≥25mm；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，连接牢固，结实耐用不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。
	4
	张

	15
	通用设备
	休息椅
	定制
	常规
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。  
4、面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；    
5、泡绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，座面密度≥25kg/m³，背密度≥20kg/m³，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；
6、样式、颜色如图。      
	4
	张

	16
	通用设备
	沙发
	定制
	2580*800*780
	
	1.面料：采用“卡森”“布兰洛”“ 中牛”或同等档次超纤皮面料，厚度≥1.0mm，
（1）有害物质限量：甲醛≤75mg/kg，重金属总量（铅、镉、汞等）：100mg/kg，可萃取的重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，
（2）PH≥3.2，气味≤3级，voc≤150mg/kg，六价铬≤3mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，
（3）防霉抗菌等级合格，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                                                                             
2、海绵：采用“东亚”“健龙宝”“佳志”或同等档次优质高密度阻燃海绵，甲醛含量≤10mg/kg，压陷硬度（IFD）：85≤IFD＜110，表观密度（ρ）：25＜ρ≤35，回弹率≥45%，软硬适中，不易变形，抗引燃特性阻燃B1级；                          
3、内框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，锰钢蛇簧加平衡线处理，结构牢固，稳定性好；                                                       
4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5、绷带：抗菌性能（抑菌率）≥90%；
6、蛇形弹簧：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，抑菌率≥99%；
7、样式、颜色如图。
	4
	张

	17
	通用设备
	茶几
	定制
	1200*600*450
	
	1.木材：白蜡木实木、无贴皮，厚度≥20mm，纹理清晰自然，不易开裂变形，稳固承重不摇晃；
2、五金：采用“海蒂诗”“顶固”“炬森”或同等档次优质五金件，缓冲铰链，阻尼导轨，结构简单，连接牢固，不生锈；
3、涂料：采用“大宝”“华润”“华南树”等水性环保油漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味；
4、样式、颜色如图。
	6
	套







	采购包号
	采购标的

	3
	体育看台



	序号
	设备类型
	名称
	参考品牌或厂家
	型号mm
（长*宽*高）
	参考图片
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	1
	通用
设备
	无靠背中空塑料椅
	
	
	
	一、 产品外形尺寸
座宽（420±5mm），座深（385±5mm），背长（85±5㎜），总座位数不少于790座。
二、 产品技术标准
1、座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量1.3±0.1 kg。
2、座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。
三、产品构配件
1、座椅连接件：采用钢板冲压件，位置在座椅底部，保证座椅安装的安全性。
2、钢构件：经硅烷处理后表面热镀锌，以增强其抗腐蚀性。
3、紧固件：所有座椅紧固件均选用国内正规厂家生产的符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。
4、座位号及排号：座位号、排号采用铝制模压成型，座位号、排号厚度≮δ0.5mm，座位号采用嵌入式安装在座椅上；排号直接固定在台阶立面中间。
四、产品安装方式
1、前置式直接安装，先通过不小于M8×50（mm）的膨胀螺栓与看台混凝土台阶固定，再通过不小于M8×70（mm）的膨胀螺栓从椅面往下固定。座椅安装间距通常为480～500mm，椅面距地面高度425mm±10mm。
2、安装时通道侧整齐、座椅高度一致，上下不产生明显落差，座椅安装符合QB/T2601-2013要求。座中距不均匀误差不应大于±5mm，相邻两位不整齐误差不应大于8mm，整排（30位内）的不整齐误差不应大于25mm。
五、产品检测报告
▲（1）耐高低温：该塑料座椅经高低温测试，在高温100±5℃，低温-70±5℃，保持时间不低于168h。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
环保性能：
▲（2）该塑料椅中的可溶性有害物质（不限于六价铬CrVI、铅Pb、锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、三价铬CrIII、汞Hg、硒Se、硼B、钴Co、锰Mn、锶Sr、锌Zn、铜Cu、铝AJ、镍Ni、锡Sn、有机锡等）经检测合格或类似表述。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
▲（3）依据行业内国家标准或引用国内外其它行业标准对该产品中有害物质进行检测，其中邻苯二甲酸酐（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1或未检出；重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg；多环芳烃苯并芘≤1.0mg/kg、16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg、多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg、多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg（或合格或类似表述），（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件、并加盖投标人公章）
▲（4）阻燃性能：该产品依据GB8624-2012和GB/T27904-2011标准对产品的阻燃性进行检测，其中热释放速率峰值≦200kW；5min内放出的总能量≦30MJ；最大烟密度≦75%。（提供第三方权威机构出具的带有CMA和CNAS标志有效检验检测报告的扫描件加盖投标人公章）
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	2
	通用
设备
	场馆活动看台
	
	
	
	一、产品外形尺寸
看台层宽（700±5mm），看台层高（310±5mm），座宽（420±5mm），座深（420±5mm），背长（180±5㎜），座椅安装间距：≥480mm，座位数≥240个。
二、产品设计要求
（1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷≥450kg；每平方米静载荷≥500kg；每米长可承受左右摆动负载≥36kg。
（2）护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米≥1.0KN。
（3）活动看台构架强度为：每座静载≥200㎏；床架耐冲击强度为：每座静载200㎏，每层中间加载≥80㎏、300㎜高度冲击，不产生永久变形。
（4）看台两边有安全防护栏杆，表面喷塑。
（5）看台前沿外表美观，且装有防滑条，避免观众上下时滑倒。
三、系统材料说明
（1）脚轮：采用宽幅PU轮，直径不小于Φ125mm，轮辐为B＝35mm±2mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
（2）驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。
（3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有不少于3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。
（4）骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，矩形规格不小于190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为不小于50×40×3（mm）、100×50×3（mm）优质钢管和不小于60×40×4（mm）梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸不小于60×40×19×2（mm） C型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓连接固定。辅支撑件安装的最大中心距离700mm±10mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。
（5）踏板：采用≥18mm厚黑色防水防滑层压板。
（6）床架前沿及踏步采用80×60（mm）铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 （加强摩擦力，防止观众走动时滑倒），并采用85×85（mm）±3mm角封头将边角包覆，以增加安全性。
（7）同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪声。
（8）看台座椅：低靠背中空塑料椅。座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量1.9±0.1 kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。
（9）看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌。
（10）看台安全护栏：看台安全护栏采用φ38mm和φ19mm刚性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距≤100mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。
（11）看台刹车系统：看台采用升降式刹车系统，待看台伸出到位后，通过刹车手柄快速将刹车橡胶板降下，通过与地面摩擦，将看台固定。
（12）喷塑：钢构件均经抛丸－水洗-除油-水洗-磷化-水洗-烘干处理后，在自动喷涂线上完成静电粉末喷塑（环氧树脂），以增强其抗腐蚀性。
（13）看台连接件均采用标准件。
四、产品检测报告
▲（1）活动看台座椅具有：①铝合金配件中铝型材硅、铁、铜、镁、锰、锌、钛、铬含量需检测合格；②温室拉伸检测至少三项合格；③铝型材涂层具有耐紫外老化试验168h（灰卡等级达到5级）检测符合标准。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（2）依据GB/T31402-2023《塑料表面抗菌性能试验方法》对投标产品座椅塑料的抗菌性能进行检测，检测结果塑料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.9%。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（3）看台的结构强度应能承受不小于5kN/㎡的均布静载荷，持续时间不小于30分钟，卸载后承载件永久变形量≤20mm，台面应无开裂；在静载试验基础上，在正向及侧向分别施加静载不小于6%的水平拉力均布载荷，持续时间不小于5分钟，活动看台位移量小于活动看台长度的1/200，且不得倾翻。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（4）护栏设计满足承受水平力如下：为沿着主要通道或台阶行走（平行于护栏方向）的观众提供安全防护的护栏，其强度应能承受不小于2000N/m的均布静载荷；为垂直于护栏方向行走的观众提供安全防护的护栏，其强度应能承受不小于3000N/m的均布静载荷；为前排观众提供安全防护的护栏，其强度应能承受不小于1500N/m的均布静载荷；为已经落座的观众提供安全防护的护栏，其强度应能承受不小于1000N/m的均布静载荷；为后排观众提供安全防护的护栏，其强度应能承受不小于2000N/m的均布静载荷。所有试验持续时间不小于1分钟，卸载后护栏无明显变形和失效现象。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（5）活动看台塑料座椅按照标准GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级的要求进行试验，试验方法按GB/T27904-2011要求执行，测试结果：热释放速率峰值不大于200kW；5min内放出的总能量不大于30MJ；最大烟密度不大于75%。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（6）依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》对投标人看台产品塑料件进行检测，邻苯二甲酸酐（DBP、BBP、DEHP、DNOP的量不超过0.01‰）、DINP、DIDP的量不超过0.05‰。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（7）依据ISO179-1:2010《塑料—摆式冲击性能测定 第1部分：非机械冲击试验》对其冲击强度进行检测，测试结果：冲击强度损失率不大于40%（或类似表述）。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（8）依据（塑料座椅系列）按照标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》进行试验，试验结果：最大烟密度MSD不大于75；烟密度等级SDR不大于50；安全出口标志变模糊时间大于90S。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（9）依据GB/T24128-2018《塑料、塑料防霉剂的防霉效果评估》对所投产品塑料材料（PE）进行防霉测试，试验菌种黑曲霉ATCC6275、球毛壳霉ATCC6205、宛氏拟青霉CBS628.66、绳状青霉ATCC9644、长枝木霉ATCC13631，在适宜的时间、温度和湿度的条件下，塑料长霉等级为0级（或类似表述）的。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章）。
▲（10）依据GB/T16422.2-2022《塑料实验室光源暴露试验方法氙灯老化检测标准》对所投产品（活动看台脚轮）氙灯老化进行检测，在标准检测条件（0.51(W/m2@340nm)  BST:65℃ 箱内温度：38℃，箱内湿度：50%RH 阶段1：光照，102min 阶段2：光照，18min喷淋试样背面）下总试验时间1000h，检测结果判定为符合（或类似表述）的。（提供第三方权威机构出具的带有CMA或CNAS标志有效检验检测报告的扫描件并加盖投标人公章。）
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四、样品清单
	采购包号
	采购标的

	1
	办公家具

	序号
	设备类型
	名称
	参考品牌
	型号mm
（长*宽*高）
	参考图片
	规格、技术参数
	样品形式

	32
	通用设备
	培训桌
	定制
	800*400*750
	
	详见采购清单及技术参数
	培训桌一张

	53
	通用设备
	条桌椅
	定制
	常规
	
	详见采购清单及技术参数
	条桌椅一张

	62
	通用设备
	办公椅
	定制
	常规
	
	详见采购清单及技术参数 
	办公椅一张

	81
	通用设备
	会议桌
	定制
	5600*1600*760
	
	详见采购清单及技术参数 
	会议桌封边条一根

	96
	通用设备
	文件柜
	定制
	1200*500*2000
	
	详见采购清单及技术参数 
	文件柜封边条一根

	167
	通用设备
	礼堂椅
	定制
	中对中宽度：575—580mm，座椅总高度：1000mm，前后进深500mm，座高：430—450mm，扶手高度620mm
	
	详见采购清单及技术参数 
	礼堂椅一位

	182
	通用设备
	餐桌椅
	定制
	1200*1590*750（桌面尺寸1200*600）
	
	详见采购清单及技术参数
	餐桌台面小样
(300*300mm)

	
	
	
	
	
	
	详见采购清单及技术参数
	椅子一张

	原材料
五金件小样
	25mm多层板
	详见采购清单及技术参数
	25mm多层板一块
（300*300mm封3边）

	
	25mm刨花板和18mm刨花板
	详见采购清单及技术参数
	25mm刨花板一块
18mm刨花板一块
（300*300mm封3边）

	
	超纤皮沙发布
	详见采购清单及技术参数
	超纤皮沙发布一块

	
	三节轨
	详见采购清单及技术参数
	14寸三节轨1付

	
	阻尼铰链
	详见采购清单及技术参数
	阻尼铰链1付





	采购包号
	采购标的

	2
	宿舍家具

	序号
	设备类型
	名称
	参考品牌
	型号mm
（长*宽*高）
	参考图片
	规格、技术参数
	样品形式

	1
	通用设备
	环保棕垫
	定制
	1200*2000*100
	
	详见采购清单及技术参数
	剖面小样

	2
	通用设备
	上下铺 公寓床
	定制
	1200*2700*1800                                  不含床上用品
	
	详见采购清单及技术参数
	上下铺公寓床一套

	3
	通用设备
	写字桌
	定制
	1200*600*750
	
	详见采购清单及技术参数
	写字桌一张

	5
	通用设备
	单人公寓床
	定制
	1500*2000     不含床上用品
	
	详见采购清单及技术参数
	床边横档、芯板小样

	7
	通用设备
	床垫
	定制
	1500*2000*200
	
	详见采购清单及技术参数
	剖面小样

	五金件小样
	三节轨
	/
	14寸
	/
	详见采购清单及技术参数
	14寸三节轨一付

	
	阻尼铰链
	/
	/
	/
	详见采购清单及技术参数
	阻尼铰链1付


五、商务要求
商务要求是指取得采购标的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和
运输，售后服务，保险等。其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
[bookmark: _Hlk229171473]（一）交货期：合同签订生效，在接到采购人进场通知后，中标人必须在60个日历天内将全部货物运抵采购人工地现场并完成安装、加固、调试。直至验收合格。若未能按时交付，每延迟一日，中标人应向采购人支付迟延交付部分货物对应价款的万分之五（0.05%）的违约金。迟延交付产生的违约金总额，不得超过本合同总价款的30%。（投标人须提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）
（二）报价要求：
1. 本项目所有设备材料均由中标人自行采购，但招标文件中列出材料设备的，要在所列范围内进行采购。投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。
2.投标报价应包括但不仅限于提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务/售后服务费用。
（三）售后服务要求
1.质保期：家具验收合格交付使用之日起，全套家具及所有配套配件免费质保不少于三年；质保期内非人为损坏，中标人免费上门维修、更换配件（含人工、辅材费用）；质保期内中标人每年提供不少于两次免费上门巡检保养服务。（投标人须提供承诺书加盖投标人，格式自拟）
2.投标人应结合招标文件及参考图，充分考虑效果图与实物图有差异引起的价格风险。 
3.中标人应对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件，中标人须免费提供服务；并更换上述零部件、备品备件和易损件。
5.中标人应负责质保期内的免费保修和质保期外的维修工作，需提供24小时服务及联系电话，保修期内发生的保修费用由中标人承担。质保期间，中标人接到维保通知后4小时内赶到现场并在24小时内解决，通知中标人3次或首次通知后24小时内中标人未到现场解决，视为中标人违约一次，采购人有权将相关情况报送政府采购监督管理部门依法处理，同时不免除中标人应承担的保修责任。
6.如由于非采购人或第三方人为造成的故障或损坏，由中标人负责在24小时内免费维修，免费调换部件，该部分材料的质量保证期自维修或调换完毕并经采购人认可之日起重新计算（期限同合同与投标承诺的质量保证期限）。
7.在签订家具采购合同时，需要提供全部家具所用材料生产厂家的原厂质保书资料（并加盖投标人公章）。
（四）中标人在签订合同前提供本次采购货物的色卡供采购人选择，经采购人确认后方可正式投入生产，否则，由此造成的后果均由中标人承担。颜色调整不再另行支付费用。  
本项目不统一组织现场勘察，请潜在投标人自行安排时间前往项目实施地点进行现场踏勘，以充分了解项目环境、施工条件及相关风险。
集中勘察时间：2026年9月15日至9月17日，每日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。在此期间，采购人将安排专人接待。
投标人应充分勘察现场，结合采购需求及现场实际情况编制投标文件。因未进行现场勘察或勘察不充分而导致投标报价偏差、方案不合理等一切后果，由投标人自行承担。
勘察联系人：张先生，联系电话：15358877367。
（五）产品验收要求 
1.验收方法：中标人交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在10个工作日内组织验收。验收标准为招标文件要求、投标文件承诺和样品标准（如有冲突，按高标准执行）。采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行检测，若不符合验收标准，中标人须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求中标人赔偿采购人不能如期交付的经济损失。（投标人须提供书面承诺书加盖投标人公章，格式自拟）。
2.具体验收内容与标准： 
2.1供货产品需与第四章项目需求内容相符；如有不符的，由中标人整改或换货，造成所有的损失（包括：因此给采购人造成的损失），由中标人承担。
2.2中标人在备料完成后、正式生产前，应书面通知采购人。采购人有权在任意时间进入生产现场，查阅全部制作材料的型号、进货清单及相关原始凭证。采购人进行的现场检查不免除中标人对产品验收、原材料及成品检测应承担的责任。所有产品最终须经采购人验收合格。（投标人须就此提供书面承诺书，加盖投标人公章，格式自拟）
2.3中标人将产品在规定的时间内配送到采购人指定的交货地点后，采购人和中标单位共同按照相关质量要求对产品进行检验。
2.4收货做好记录，内容包括：名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、收货人员等。
2.5对销后退回的产品，同一批号不得再入采购单位。
2.6中标人按采购人要求的送货时间和送货地点提供规定的产品，保证产品的正常供应。所供应的产品的规格、包装、生产厂家、有效期等参数必须与招标文件要求、投标文件承诺、样品标准中较高标准相一致，否则不予验收或验收视为不合格。
六、其他要求
1.定制化服务：中标人根据采购人的采购情况如订单需求、交货时间、运输方式等制定个性化的方案。日常做好备货工作，保供及时，如因产品缺货问题造成采购人检验项目停止，因此带来的损失均由中标人承担。
2.风险管理与应对：中标人有针对采购人的应急预案和风险管理等措施，有效应对可能出现的风险，确保供货的稳定性和可靠性。
3.货物须为制造商原厂出厂的全新产品，包装完好，各项技术指标完全符合国家有关质量检测标准、环保标准及产品出厂标准。采购人将委托具备资质的质检机构对货物进行环保及质量检测。验收结果达不到规范要求、招标文件要求、投标文件承诺、样品标准的，中标人须无条件更换产品并承担全部检测费用，采购人保留依据国家有关规定进一步追究中标人责任的权利；由此给采购人造成的一切损失，由中标人承担赔偿责任。
中标人如提供假冒伪劣产品或“三无”产品（无生产厂名、无生产厂址、无生产卫生许可证编码/无生产许可证编码），一经查实，采购人有权立即终止合同，已支付款项有权要求退还，未支付款项不再支付，并将涉事货物封存后移交质量监督管理部门依法处理。产品验收过程中如出现严重不合格情形，采购人将相关情况报送政府采购监督管理部门依法处理，检测不合格所发生的全部检测费用由中标人承担。
4.中标人须在中标后、量产前对安装现场进行实测复核，允许招标文件产品尺寸偏差，允许少数家具做尺寸的调整，并根据实测数据进行最终生产。招标文件中载明的尺寸仅为规划参考，不构成最终生产依据。因中标人未进行现场丈量、丈量失误或现场条件与参考数据不符等原因导致的产品尺寸偏差、无法安装等一切问题，相关责任、调整费用均由中标人自行承担，且不改变合同总价。（投标人须提供书面承诺书加盖投标人公章，格式自拟）
5.信用承诺：中标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消中标人的中标资格或解除合同。
6.报价要求：报价包含货物、安装、运输、调试验收、系统对接和售后服务、利润、保险、税金，以及所包含的风险、责任等所有费用，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。








[bookmark: _Toc55204181][bookmark: _Toc191970193]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除。
三、采购本国产品的支持政策
3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“关于符合本国产品标准的声明函”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
四、评标标准
采购包1：办公家具
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。

	技术参数响应情况
（8分）
	（1） 投标人技术参数全部满足招标文件要求的得4分，甲醛释放量大于0.05mg/m³、挥发性有机化合物释放量TVOC大于200㎍/m³、重金属超标、阻燃不达标的，有一项扣1分，4分扣完为止。
（2） 投标人提供的刨花板类办公桌、刨花板类文件柜、刨花板类会议桌和长条桌、刨花板类课桌所涉及的板材原材料甲醛释放量优于招标文件，达ENF级，释放量≤0.025mg/m³，提供由国家认可的第三方检测机构（带有CMA或CNAS标识）的刨花板检测报告和浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，有一个加2分，最多加4分。
注：投标人需提供响应技术参数承诺书，正负偏离技术参数偏离表（格式自拟），以便与招标技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，投标人自行担责）。

	企业实力
（3分）
	1、 投标人或所投产品制造商（生产者）具有有效期内的由国家认证机构颁发的《中国环境标志产品认证证书》，认证范围包含但不限于：人造板类家具、实木家具、钢木家具、软体家具、金属家具。每有一个得0.5分，满分2.5分。
2、 投标人或所投产品制造商（生产者）具有有效期内的由国家认证机构颁发的《中国环保产品认证证书CQC》，认证范围包含：木制办公家具。每有一个得0.5分，满分0.5分。
备注：以上须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网相应查询页截图否则不得分。未按要求提供材料或材料不全的不得分。

	业绩
（3分）
	投标人2023年1月1日至今具有类似项目业绩的，有一项得0.5分，满分3分。
注：以合同签订时间为准，提供合同及任意一次对应合同的付款发票，原件扫描件上传加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分。

	实施方案（15分）
	1、 质量控制措施方案（3分）：
根据投标人提供的原材料质量控制措施方案进行打分，质量可靠环保，组织措施、管理措施等科学全面的得3分；质量可靠、组织措施、管理措施一般2分；方案简单一般得1分；未提供本项不得分。
2、 项目生产组织方案（2分）：
根据投标人提供的原材料采购、生产工艺、生产过程控制等方面的内容进行打分，方案合理完善，可行性高，措施得当得2分；方案较合理，可行性较高，措施简单得1分；方案一般得0.5分；未提供本项不得分。
3、 项目进度保证方案（2分）：
根据投标人提供的生产进度方案进行打分，控制措施、保证措施全面翔实、安排合理得当的得2分；措施基本全面、安排基本合理的得1.5分；措施片面、考虑不全的得0.5分；未提供本项不得分。
4、 供货安装实施方案（3分）：
根据投标人提供的供货安装方案进行打分，安装计划和组织措施等内容：全面翔实、合理可靠、保障得力措施全面的得3分；基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得2分；方案措施一般，只做简单描述的得1分；未提供不得分。
5、 售后方案（5分）：
根据投标人提供针对本项目的售后服务体系、服务内容、维保方案、技术培训方案、质保期外售后方案、专业技术人员保障、备品备件支持等内容。售后服务保障性强，措施及时有效，操作性强的得5分，方案基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得3分；方案措施一般，只做简单描述的得1分；未提供不得分。

	样品
（27分）
	一、投标人提供所投产品样品（礼堂椅、培训桌椅、办公室椅和餐桌椅PU椅各一张），评标委员会根据样品外观、质量、材质等进行综合评分（9分）。
1.礼堂椅1张（3分）包1采购清单序号167
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3） 材质工艺部分：根据材质质量、工艺平整光滑，海绵回弹性能等情况
整体材质选取、质量、加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
2.培训桌椅一套（3分）包1采购清单序号32/包1采购清单序号53
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2） 质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3） 材质工艺部分：根据板材质量、加工工艺、平整光滑，无尖角、无毛刺，无刺激性气味等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
3.办公椅和餐桌椅PU椅各一张（3分）包1采购清单编号62/包1采购清单编号182中的椅子
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据板材质量、加工工艺、平整光滑，边角无尖角、无毛刺，无刺激性气味等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得1分；
符合招标文件要求，无明显偏差得0.5分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.25分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
二、投标人提供原材料、五金件小样（尺寸允许正负偏差）：①25mm多层板（300*300mm封3边）、②25mm刨花板和18mm刨花板（300*300mm封3边）、③一楼餐厅桌（包1采购清单编号182中的桌子）台面小样（300*300mm）、④超纤皮沙发布、⑤14寸三节轨和阻尼铰链各1付、⑥家具封边条（文件柜－包1采购清单编号96和会议桌－包1采购清单编号81封边条各一根），评标委员会根据样品符合性、工艺水平、外观、质量等进行综合评分，以上6个品类每项最高3分，满分18分。
（1）产品符合性（样品材质、款式和规格等，与技术参数对比）
（2）产品工艺水平（样品工艺、无异味、外观质感、边缘处理、连接紧密程度）
（3）产品外观（样品外观造型、颜色效果、表面平整度、光泽度）
（4）产品质量（样品稳定性和强度等）
（5）提供的样品是否齐全
提供的样品在材质选取、质量、加工工艺等方面明显优于常规产品，具有精品感得3分；
提供的样品符合招标文件要求，无明显偏差得2分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得1分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求、提供不全或未提供均不得分。

	检测报告（10分）
	投标人或所投产品制造商（生产者）提供有效期内，由国家认可的第三方检测机构出具的，带有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告（检测报告名称不一致但使用功能一致亦可，具体由评委认定）。
检测材料和检测内容如下（10分）：
1. 实木多层板：检测项目至少包含甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤200㎍/m³、产品有害物质家具涂层可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞）、抗菌防霉菌性能、燃烧性能等级达B1级；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
2. 刨花板：检测项目至少包含甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤200㎍/m³、产品有害物质家具涂层可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞）、抗菌防霉菌性能、燃烧性能等级达B1级；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
3. 水性面漆：检测项目至少包含VOC≤80g/l、苯系物总和≤300mg/kg、游离甲醛≤50mg/kg、可溶性重金属含量；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
4. 超纤皮：检测项目至少包含游离甲醛≤75mg/kg、可萃取重金属、防霉菌能、皮革中五氯苯酚；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
5. 5.网布：检测项至少包含甲醛含量≤75mg/kg、燃烧性能等级B1级、抗菌防霉性能；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。

	质保期         （4分）
	本项目免费质保期至少3年（包含每年2次上门免费保养，24小时响应免费维修、免费提供备件、五金件等），投标人承诺在此基础上质保期每增加1年，得2分，满分4分。
注：提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟。



采购包2：宿舍家具
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。

	技术参数响应情况
（4分）
	投标人技术参数全部满足招标文件要求的得4分，甲醛释放量大于0.05mg/m³、挥发性有机化合物释放量TVOC不合格、重金属超标、阻燃不达标的，有一项扣1分，4分扣完为止。

	企业实力
（2.5分）
	1、 投标人或所投产品制造商（生产者）具有有效期内的由国家认证机构颁发的《中国环境标志产品认证证书》，认证范围包含：人造板类家具、实木家具、钢木家具、软体家具。每有一个得0.5分，满分2分。
2、 投标人或所投产品制造商（生产者）具有有效期内的由国家认证机构颁发的《中国环保产品认证证书CQC》，认证范围包含：木制公寓家具。有一个得0.5分，满分0.5分。
备注：以上须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网相应查询页截图否则不得分。未按要求提供材料或材料不全的不得分。

	业绩
（3分）
	投标人2023年1月1日至今具有类似项目业绩的，有一项得0.5分，满分3分。
注：以合同签订时间为准，提供合同及任意一次对应合同的付款发票，原件扫描件上传加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分。

	实施方案（15分）
	1、 质量控制措施方案（3分）：
根据投标人提供的原材料质量控制措施方案进行打分，质量可靠环保，组织措施、管理措施等科学全面的得3分；质量可靠、组织措施、管理措施一般2分；方案简单一般得1分；未提供本项不得分。
2、 项目生产组织方案（2分）：
根据投标人提供的原材料采购、生产工艺、生产过程控制等方面的内容进行打分，方案合理完善，可行性高，措施得当得2分；方案较合理，可行性较高，措施简单得1分；方案一般得0分；未提供本项不得分。
3、 项目进度保证方案（2分）：
根据投标人提供的生产进度方案进行打分，控制措施、保证措施全面翔实、安排合理得当的得2分；措施基本全面、安排基本合理的得1分；措施片面、考虑不全的得0分；未提供本项不得分。
4、 供货安装实施方案（3分）：
根据投标人提供的供货安装方案进行打分，安装计划和组织措施等内容：全面翔实、合理可靠、保障得力措施全面的得3分；基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得2分；方案措施一般，只做简单描述的得1分；未提供不得分。
5、 售后方案（5分）：
根据投标人提供针对本项目的售后服务体系、服务内容、维保方案、技术培训方案、质保期外售后方案、专业技术人员保障、备品备件支持等内容。售后服务保障性强，措施及时有效，操作性强的得5分，方案基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得3分；方案措施一般，只做简单描述的得1分；未提供不得分。

	样品
（31.5分）
	投标人提供所投产品样品评标委员会根据样品外观、质量、材质等进行综合评分。
1.5米床垫（包2采购清单编号7）1张：剖面小样，主要材质及参数见项目需求；
环保棕垫（包2采购清单编号1）1张：剖面小样，主要材质及参数见项目需求；
单人公寓床（包2采购清单编号5）床边横档、芯板小样，主要材质及参数见项目需求；
写字桌（包2采购清单编号3）1张：尺寸1200*600*750mm，主要材质及参数见项目需求；
上下铺公寓床（包2采购清单编号2）1张：主要材质及参数见项目需求；
五金件小样14寸三节轨1付和阻尼铰链1付。
1.1.5米床垫剖面小样（6分）：
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据弹簧质量、回弹、面料（饰面）平整光滑，手感细腻、海绵/填充层回弹等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
2.环保棕垫剖面小样（6分）：
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固和稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据环保棕材质好、棕纤维层硬实饱满、弹性适中、面料（饰面）平整光滑，手感细腻等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
3.单人公寓床横档、芯板（4.5分）
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得1.5分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得1.5分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据材质质量、板材平整光滑，边角无尖角、无毛刺，无刺激性气味等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得1.5分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
4.写字桌1张（6分）
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据材质质量、板材平整光滑，边角无尖角、无毛刺，无刺激性气味等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求的不得分。
5.上下铺公寓床1套（6分）
（1）外观部分：根据外观风格及美观大方等情况
整体视觉明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（2）质量部分：根据牢固与稳定等情况
整体质量明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求不得分。
（3）材质工艺部分：根据材质质量、板材平整光滑，边角无尖角、无毛刺，无刺激性气味等情况
整体材质选取、质量和加工工艺明显优于常规产品，具有精品感得2分；
符合招标文件要求，无明显偏差得1分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得0.5分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求的不得分。
6.五金件小样：14寸三节轨1付和阻尼铰链1付。（3分）
评标委员会根据样品符合性、工艺水平、外观、质量等进行综合评分。
（1）产品符合性（样品材质、款式和规格等）
（2）产品工艺水平（样品工艺、无异味、外观质感、边缘处理、连接紧密程度）
（3）产品外观（样品外观造型、颜色效果、表面平整度、光泽度）
（4）产品质量（样品稳定性和强度等）
（5）提供的样品是否齐全
提供的样品在材质选取、质量、加工工艺等方面明显优于常规产品，具有精品感得3分；
提供的样品符合招标文件要求，无明显偏差得2分；
存在轻微偏差但不影响使用功能得1分；
偏差严重影响使用功能或不符合要求、提供不全或未提供均不得分。

	检测报告（10分）
	投标人或所投产品制造商（生产者）提供有效的，由国家认可的第三方检测机构出具的，带有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告（检测报告名称不一致但使用功能一致亦可，具体由评委认定）。
检测材料和检测内容如下（10分）：
1. 白蜡木：检测项目至少包含甲醛释放量未检出、含水率，全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
2. 2.水性面漆：检测项目至少包含VOC≤80g/l、苯系物总和≤300mg/kg、游离甲醛≤50mg/kg、可溶性重金属含量；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
3. 超纤皮：检测项目至少包含游离甲醛≤75mg/kg、可萃取重金属、防霉菌能、皮革中五氯苯酚；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
4. 4.床垫：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、香烟阴燃试验、重金属（铅、镉、铬、汞）；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。
5.环保棕垫：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、芯料含水率≤15%、香烟阴燃试验；全部检测合格得2分，有一项不符合要求的扣1分，扣完为止，满分2分。

	质保期         （4分）
	本项目免费质保期至少3年（包含每年2次上门免费保养，24小时响应免费维修、免费提供备件、五金件等），投标人承诺在此基础上质保期每增加1年，得2分，满分4分。
注：提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟。



采购包3：体育看台
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。

	技术参数响应情况
（12分）
	投标人所提供产品的技术参数全部满足招标文件要求的得12分，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
注：投标人在偏离表中按序清晰列出投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，投标人自行担责）

	业绩
（3分）
	投标人2023年1月1日至今具有类似项目业绩的，有一项得0.5分，满分3分。
注：以合同签订时间为准，提供合同及任意一次对应合同的付款发票，原件扫描件上传加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分。

	技术方案
（20分）
	根据投标人提供的技术方案综合打分，方案需在投标文件中提供本项目中场馆活动看台、无靠背中空塑料椅，以及相关配套器材的场馆整体效果设计，设计包括效果图、平面设计图。
1、 场馆活动看台设计（5分）：
（1） 提供看台整体效果图及平面布置图；图中清晰标注看台布局、座位排布、通道及疏散路线，符合场馆实际尺寸与人体工学要求的得5分；
（2） 提供了核心部分的设计内容，但图纸种类不完整，例如缺少平面设计图或效果图其中之一。设计内容与场馆实际尺寸或需求存在部分偏差，但核心布局合理。图纸存在部分标注不清或细节缺失，但不影响对整体方案的判断的得3；
（3） 存在明显的设计内容缺失。提供的设计图与本项目场馆关联度低，或存在使用通用模板替代的明显痕迹。图纸质量较差，无法清晰表达设计意图的得1分；
（4） 未提供任何设计图或方案。提供的内容与本项目采购内容完全无关的不得分。
2. 无靠背中空塑料椅设计（5分）：
（1） 提供座椅单体及整体安装效果图、平面定位图；体现座椅造型、色彩搭配，并与看台结构匹配。方案应体现中空吹塑工艺特点及耐候性设计的得5分；
（2） 提供了核心部分的设计内容，但图纸种类不完整，例如缺少平面设计图或效果图其中之一。设计内容与场馆实际尺寸或需求存在部分偏差，但核心布局合理。图纸存在部分标注不清或细节缺失，但不影响对整体方案的判断的得3分；
（1） 存在明显的设计内容缺失。提供的设计图与本项目场馆关联度低，或存在使用通用模板替代的明显痕迹。图纸质量较差，无法清晰表达设计意图的得1分；
（2） 未提供任何设计图或方案。提供的内容与本项目采购内容完全无关的不得分。
3. 配套器材设计（5分）：
（1） 提供相关配套器材（如栏杆、扶手、储物柜等）的布局图及效果图，说明与整体环境的协调性的得5分；
（2） 提供了核心部分的设计内容，但图纸种类不完整，例如缺少平面设计图或效果图其中之一。设计内容与场馆实际尺寸或需求存在部分偏差，但核心布局合理。图纸存在部分标注不清或细节缺失，但不影响对整体方案的判断的得3；
（3） 存在明显的设计内容缺失。提供的设计图与本项目场馆关联度低，或存在使用通用模板替代的明显痕迹。图纸质量较差，无法清晰表达设计意图的得1分；
（4） 未提供任何设计图或方案。提供的内容与本项目采购内容完全无关的不得分。
4. 方案完整性（5分）：
（1） 所有设计图均为针对本项目场馆的原创设计，非通用模板替换；图面清晰，标注完整的得5分；
（2） 提供了核心部分的设计内容，但图纸种类不完整，例如缺少平面设计图或效果图其中之一。设计内容与场馆实际尺寸或需求存在部分偏差，但核心布局合理。图纸存在部分标注不清或细节缺失，但不影响对整体方案的判断的得3分；
（3） 存在明显的设计内容缺失。提供的设计图与本项目场馆关联度低，或存在使用通用模板替代的明显痕迹。图纸质量较差，无法清晰表达设计意图的得1分；
（4） 未提供任何设计图或方案。提供的内容与本项目采购内容完全无关的不得分。

	服务方案（13分）
	1、 质量控制措施方案（2.5分）：
根据投标人提供的原材料质量控制措施方案进行打分，质量可靠环保，组织措施、管理措施等科学全面的得2.5分；质量可靠、组织措施、管理措施一般1.5分；方案简单一般得0.5分；未提供本项不得分。
2、 项目生产组织方案（2.5分）：
根据投标人提供的原材料采购、生产工艺、生产过程控制等方面的内容进行打分，方案合理完善，可行性高，措施得当得2.5分；方案较合理，可行性较高，措施简单得1.5分；方案一般得0.5分；未提供本项不得分。
3、 项目进度保证方案（2.5分）：
根据投标人提供的生产进度方案进行打分，控制措施、保证措施全面翔实、安排合理得当的得2.5分；措施基本全面、安排基本合理的得1.5分；措施片面、考虑不全的得0.5分；未提供本项不得分。
4、 供货安装实施方案（2.5分）：
根据投标人提供的供货安装方案进行打分，安装计划和组织措施等内容：全面翔实、合理可靠、保障得力措施全面的得2.5分；基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得1.5分；方案措施一般，只做简单描述的得0.5分；未提供不得分。
5、 文明施工方案（1.5分）：
根据投标人提供的文明施工方案进行打分，方案重点突出、描述清晰完整、措施突出得1.5分；方案简单、描述清晰、措施可行的得1分；方案措施一般只做简单描述的得0.5分；未提供不得分。
6、 售后方案（1.5分）：
根据投标人提供针对本项目的售后服务体系、服务内容、维保方案、技术培训方案、质保期外售后方案、专业技术人员保障、备品备件支持等内容。售后服务保障性强，措施及时有效，操作性强的得1.5分，方案基本翔实、基本合理可靠、保障措施基本全面的得1分；方案措施一般，只做简单描述的得0.5分；未提供不得分。

	检测报告（20分）
	（1）产品检测报告：投标人按招标文件要求中的产品中带▲指标的提供产品检测报告，每提供1份得1分，本项最高14分。
注：提供具有检测资质的第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分
（2） 投标人依据GB/T 3325-2024 对投标人所投产品中涉及金属喷漆（塑）涂层附着力进行检测，附着力达到0级的得6分，达到1级的得4分，达到2级的得2分，2级以上的得1分，未提供的不得分。
注：提供具有检测资质的第三方检测机构的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。

	质保期         （2分）
	本项目免费质保期至少3年（包含免费上门维修、免费提供备件、五金件等），投标人承诺在此基础上质保期每增加1年，得1分，满分2分。
注：提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟。


五、样品要求
1.样品送达时间及安装规定：样品须在提交投标文件截止时间前（逾期不予接收）送至扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼江苏汇诚投资咨询管理有限公司样品展示区，并安装摆放整齐。样品安装结束后，开标前由代理公司工作人员及监督人员统一进行编号、封号，开标后投标人必须退出样品现场，直至样品打分结束。
2.样品费用：样品的制作、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。
3.样品标识：所有样品不得含有或标注投标人单位名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。
4.样品退场：采购活动结束后，未中标人的样品，由投标人1个工作日内及时取回；中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，代理公司不负有保管责任。
六、异常低价处理
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
2.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

[bookmark: _Toc191970194] 第六章 投标文件格式 

投  标  文  件


项 目 名 称：               
包       号：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）







投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	

	3
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	7
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	

	特定资格条件

	9
	
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	






具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日







供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          


被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc191970196]二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	














[bookmark: _Toc191970197]三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	
























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5.声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：


中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：













关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
JSZC-321000-HCZX-G2026-0030                                      江苏汇诚投资咨询管理有限公司

[bookmark: _Toc191970198]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）： 
                       
	  投标货物及服务名称
	                       投标报价（元）

	
	大写：
小写：                             
（人民币）





                                              日期：       年   月   日

 





[bookmark: _Toc191970199]五、投标产品配置及分项报价表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	产品名称及规格、型号
	数量
	品牌
	产地
	交付期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 
	















[bookmark: _Toc191970200]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc191970201]七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	




[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
















[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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