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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0043
2.项目名称：江宁区2026年学校专用室木器设备
3.预算金额：采购包1：70万元；采购包2：70万元；采购包3：70万元；采购包4：70万元；
4.最高限价：采购包1：69.7万元；采购包2：69.7万元；采购包3：69.6万元；采购包4：69万元；
5.采购需求（简介）：根据学校需求配置相关专用室设备，满足学校的教学需要。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：合同签订后30日内交货，质保期六年。（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）或监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月29 日 9 时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。
采购包1签到时间：2026年9月14日9时30分至9时50分，地址：江宁区湖熟初级中学，联系人：张世俊，联系电话：13952011616。
采购包2签到时间：2026年9月14日14时00分至14时20分，地址：南京紫金山科技城中学，联系人：朱平，联系电话：13770961148。
采购包3签到时间：2026年9月15日9时30分至9时50分，地址：南京市秦淮中学（南京市江宁区新医路宁中巷4号），联系人：毛爱宾 ，联系电话：18112920199。
采购包4签到时间：2026年9月15日14时00分至14时20分，地址：乾清路小学，联系人：焦让前，联系电话：13770962078。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：叶绪海，收件地址：南京市江宁区东新北路16号，联系电话：025-52183318。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314，联系电话：025-69634313。
投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号
联系人：叶绪海
联系电话：025-52183318
2. 交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：黄后乐
联系电话：025-69613983
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]

第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




第三章  合同文本

[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1  签订合同时，乙方按照合同金额5% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自验收报告签字确认之日起   年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的   5  %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
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甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。




第4章 采购需求
                                   采购包1
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目是为南京市天印中学觅秀街校区、上峰中学、湖熟初级中学、将军山中学，根据实际需求，配置相关专用室设备，满足教育教学需要。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
固定资产须符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	音乐放松椅
	2
	台
	12170 
	
	工业
	货物
	

	2
	茶几
	1
	套
	520
	
	工业
	货物
	

	3
	单人位沙发
	1
	套
	850
	
	工业
	货物
	

	4
	三人位沙发
	1
	套
	1850
	
	工业
	货物
	

	5
	文件柜
	2
	张
	1000
	
	工业
	货物
	

	6
	洽谈桌
	9
	套
	2850
	主要产品
	工业
	货物
	

	7
	洽谈椅
	54
	把
	260
	
	工业
	货物
	

	8
	教师演示台
	8
	张
	5600
	
	工业
	货物
	

	9
	教师总控电源1
	4
	台
	2280
	
	工业
	货物
	

	10
	教师椅
	9
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	11
	学生实验桌
	200
	张
	1400
	核心产品
	工业
	货物
	

	12
	功能柱
	200
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	13
	学生安全电源1
	50
	个
	550
	
	工业
	货物
	

	14
	实验凳
	400
	条
	107
	主要产品
	工业
	货物
	

	15
	铝木仪器柜
	4
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	16
	学生安全电源2
	100
	个
	270
	
	工业
	货物
	

	17
	教师水槽
	4
	个
	60
	
	工业
	货物
	

	18
	教师总控电源2
	2
	套
	2480
	
	工业
	货物
	

	19
	洗眼器
	4
	套
	260
	
	工业
	货物
	

	20
	水槽台
	52 
	个
	980
	主要产品
	工业
	货物
	

	21
	三联水嘴
	56
	套
	220
	
	工业
	货物
	是

	22
	仪器柜
	8
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	23
	教师总控电源3
	2
	套
	1080
	
	工业
	货物
	

	24
	学生安全电源3
	50
	套
	100
	
	工业
	货物
	

	25
	实验光源
	50
	套
	84
	
	工业
	货物
	

	26
	升降桌
	1
	张
	1800
	
	工业
	货物
	

	27
	音乐凳
	96
	张
	550
	主要产品
	工业
	货物
	

	28
	收纳柜
	3
	组
	1850
	
	工业
	货物
	

	29
	衣柜
	2
	组
	3650
	
	工业
	货物
	

	30
	办公桌
	1
	组
	1000
	
	工业
	货物
	

	31
	移动柜
	1
	组
	400
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	产品
	功能、性能、配置要求不低于以下要求
	参考图片

	1
	音乐放松椅
	1.尺寸：970mm*810mm*1110mm（±10mm）（椅背收起）；尺寸：1650*960*870mm（±10mm）（椅背展开）；
2.椅身采用实木框架，机械底座，弯曲受力不变形；涡轮涡杆传动装置，人全电动收缩折叠；表面采用皮革材质；内里填充高弹海绵，无刺鼻气味。
3.独立控制面板：椅背调节角度为100度-150度，椅腿调节角度为90度-180度；手持遥控器控制震动触点按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，按摩振动强度分位高、中、低三级，支持USB接口、无线充电、氛围灯的开启；
4.数字播放系统：15寸液晶播放器，无线遥控器，支持音乐、图片、文章、电影等多种格式文件；
5.自带收纳功能：音乐放松自带隐形收纳功能，可存放手机、书籍、平板等物品；
6.音乐放松系统：含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡（8G）1张；
7.以音乐放松催眠训练为主，通过系统播放放松、催眠专用音乐；
8.播放系统（支持蓝牙无线连接）：内置式无线蓝牙音箱，传输功率42W，频率响应45Hz～20KHz；采用9mm中密度纯木箱体；采用A2DP传输音频信号，最大传输距离大于10米；配备两台4英寸全频喇叭，电能转化率高达93%；可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。
	

	2
	茶几
	1.尺寸：φ600mm（±10mm）；
2.材质:PVC覆膜、实木桌架；
3.工艺：桌面为圆形PVC覆膜，桌架为实木框架v型脚。
	

	3
	单人位沙发
	1.尺寸：500mm*630mm*710mm（±10mm）；
2.材质: 面料绒布，橡胶木框架；
3.工艺：靠背采用≥40mm厚，40kg/m³高密度回弹阻燃海绵填充，弹力橡筋固定；坐垫采用≥50mm厚，40kg/m³高密度回弹阻燃海绵填充；沙发脚采用橡胶木材质，佩防滑耐磨脚垫；采用不锈钢螺丝。
	

	4
	三人位沙发
	1.尺寸：1410mm*620mm*720mm（±10mm）；
2.材质: 面料绒布，实木；
3.工艺：靠背采用≥40mm厚，40kg/m³高密度回弹阻燃海绵填充，弹力橡筋固定；坐垫采用≥50mm厚，40kg/m³高密度回弹阻燃海绵填充；沙发脚采用橡胶木材质，佩防滑耐磨脚垫；采用不锈钢螺丝。
	

	5
	文件柜
	1. 尺寸：900mm*400mm*1850mm（±10mm）；
2.材质：冷轧钢板；
3.工艺：上下双开门，上柜门内嵌≥4mm厚的钢化玻璃，配件包含五金配件，铝合金扣手，文件柜钥匙锁，其锁具都采用钢制锁芯。配置三层隔板，隔板为可调式，每块隔板都设加强筋。恒温静电喷涂处理。粉末静电喷涂。焊接工艺，主板厚度为0.8±0.1mm；表面采用静电粉末喷塑，无有机溶剂。
	

	6
	洽谈桌
	1.尺寸：φ1500mm（±10mm）；
2.台面板 采用三聚氰胺板，台面厚度25mm，挡板厚度15mm,面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边；
3.台面托架: 采用冷轧钢板经冲压折弯工艺而成，长280mm*宽30mm材料壁净厚足3.0mm；
4.桌脚：前脚管采用30mm*60mm冷轧旦形钢管，净壁厚≥1.45mm，后脚管采用25mm*50mm冷轧旦形钢管，净壁厚≥1.45mm，前后脚跨度550mm(±10mm)；
5.横梁 采用φ50mm圆形冷轧钢管，净壁足厚1.2mm；
6.书网支架和层管：支架采用ABS塑料一次注塑成型，交叉X型支撑，支架尺寸≥190mm*120mm*20mm；层管采用φ12mm圆形冷轧钢管，净壁厚足1.0mm；
7.外观设计:架子经防锈防静电喷涂处理，台架有全铝合金旋钮折叠装置，紧密配合，两侧均有圆形ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面，脚轮采用φ60mm尼龙万向包胶脚轮带刹车。
	

	7
	洽谈椅
	1.尺寸：600mm*580mm*840mm（±10mm）；
2.饰面：椅背采用加厚条纹网，椅座采用棉绒弹力面料；                                 
3.海绵：高回弹海绵；
4.椅架：采用19mm*32mm异型扁管，壁厚≥1.2mm，后脚附带隐形滑轮，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠；
5.塑料：采用全新原生料PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试；
功能：全折叠，固定靠背，拢放推叠，加厚角码。
	

	8
	教师演示台
	1.尺寸：2400mm*700mm*850mm（±10mm）；
2.台面采用环保高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为净化膜压贴，芯材采用热固树脂与软木纤维，中间添加内一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能；
3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留；
4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0mm冷轧钢板）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经环氧树脂静电粉末涂装处理；
5.柜门：双包结构；
6.门铰：采用锌合金阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音；
7.滑轨：三节静音滑轨，承重性强、滑动顺滑无卡顿；
8.拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体；
9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调等特点。
	

	9
	教师总控电源1
	1. 尺寸：420mm*250mm(面板尺寸）（±10mm）
2.功能：按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用不小于7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要，实现和学生安全电源1联动功能；
3.电压：通过数字键盘可直接选取并控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压；
4.交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用；
5.直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用；
6.直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用；
7.直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。
	

	10
	教师椅
	1.尺寸：585mm*450mm*1030mm（±10mm）；
2.材质：网布/钢制烤漆钢架；黑色加纤固定扶手；
3.工艺：灰色PP高回弹腰靠，贴合脊椎护腰；45高密度纯绵坐垫，透气网布；2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。
	

	11
	学生实验桌
	1.尺寸：1200mm*600mm*780mm（±10mm）；
2.采用20mm厚阻滑陶瓷台面，四角圆弧处理。台面表面四边有凹槽，有效阻挡实验器皿滑落，四边凹槽釉面与操作面釉面一致，非后期破坏釉面开槽；
3.桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成；
4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿规格：≥长590mm*宽55mm*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽；
下腿规格：≥长540mm*宽55mm*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖；
5.立柱：采用≥120mm*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；
6.前横梁：≥37mm*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40mm*30mm，壁厚≥1.5mm；
7.后横梁：≥37mm*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤；
加强横支撑件：采用60mm*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；
8.书包斗:420mm*260mm*155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	

	12
	功能柱
	1.尺寸：345mm*200mm*750mm（±10mm）
2.采用ABS工程塑料；
3.功能电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	

	13
	学生安全电源1
	1.尺寸：1195mm*152mm*163mm（±10mm）；
2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，微电脑控制，采用不小于1.5寸液晶显示电源学生交直流电压；
3. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；
4.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能；
5. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作；
6.配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌；
7. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。
	

	14
	实验凳
	1.尺寸:300mm*450mm-500mm（±10mm）；
2.凳面：采用ABS改性塑料注塑成型，尺寸：300mm*30mm（误差±10mm）；                                                                                                                                                                                                                                                                3.脚钢架：材质及形状：椭圆形无缝钢管 ,尺寸:17mm*34mm*1.2mm （误差±10mm）,全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4.脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，                                                           
5.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。
	

	15
	铝木仪器柜
	1. 尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±10mm）；
2.柜身：铝木结构，采用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm*38mm（误差±10mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差±10mm），铝合金管材的壁厚≥1.0mm；
3.铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密。柜体板材≥16mm厚三聚氰胺板（双贴面），外露截面用PVC条利用机械封边机配以热溶胶高温封边。门板采用≥16mm厚三聚氰胺板（双贴面）；柜子上部为双开拼接式玻璃门，玻璃为≥4mm厚的钢化玻璃；
▲4.铝木仪器柜阻尼门铰符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。投标人需在投标系统中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告原件，检测内容至少包含： 耐久性（80000次）、耐腐蚀（100h乙酸盐雾试验）。
	

	16
	学生安全电源2
	1.尺寸：160mm*100mm(面板尺寸）（±10mm）；
2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压；
3.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；
4.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能；
5.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作；
6.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌；
7. 220V交流输出为新国标五孔插座。
	

	17
	教师水槽
	1.尺寸：外径：440mm*330mm*200mm（±10mm）；内径：380mm*270mm*180mm（±10mm）；
2.材质：材质：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂。
	

	18
	教师总控电源2
	1.尺寸420mm*250mm（面板尺寸）（±10mm）；
2.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示；
3.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A；
4.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断；
5.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示；
6.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A；
7.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V；
8.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出；
9.要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
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	洗眼器
	1.尺寸：80mm*65mm*280mm（±10mm）；
2.结构：手持式洗眼器符合人体工程学设计，容易安装在台面或墙壁上，自锁结构能轻松实现离手操作。洗眼器采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护盖，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具PP防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具有链条与护杯连接防止脱落；
3.主体材质为铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀、耐酸碱性能；
4.喷头采用铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。
	

	20
	水槽台
	1.尺寸：465mm*600mm*820mm（±10mm）；
2.水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度；
3.上水装置：用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制；
4.下水装置：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接；
5.水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85mm*120mm*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110mm*115mm*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。
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	三联水嘴
	1. 尺寸：225mm*150mm*565mm（±10mm）；
2.主体：加厚铜质；
3.涂层：高亮度环氧树脂涂层；
4.陶瓷阀芯90°旋转；
5.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象；
6.鹅颈管可360°旋转；
7.开关旋钮：高密度PP；
★8.该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）。
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	仪器柜
	1.尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±10mm）；
2.材质：PP材质；
3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强；
4.上柜门：采用增强型PP材质注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视；
5.下柜门：采用增强型PP材质注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃；
6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质注塑成型，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间；
7.门把手：采用增强型PP材质注塑成型；
8.门铰链：用增强型PP材质注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀；
9.仪器柜内部无可视金属材料，确保仪器柜的耐腐蚀性及耐候性；
10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
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	教师总控电源3
	1.尺寸420mm*220mm(面板尺寸）（±10mm）；
2.实验台采用微电脑技术控制；轻触按键操作；
控制学生220V分四组输出，由数字表检测电压电流。教师演示台设有安全宗电源，漏电过载保护功能。交流220V多功能输出。
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	学生安全电源3
	1.面板尺寸：160mm*100mm（±10mm）；
2.外壳采用ABS注塑一次成型，直观翻转式电源。
学生电源采用翻转式防尘型设计，数字表显示输出电压，交流220V插座，设过载短路保护。
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	实验光源
	1.规格：上长度600mm 下长度250mm 高度200mm 螺丝开孔长度 215mm（±10mm）；
2.采用 abs 塑料材质的灯座支架，正白色 ，额定电压:AC220V 频率:50/60Hz 额定功率:7W；亮度高，光照角度可调。
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	升降桌
	1.尺寸： 800mm*650mm*710mm-1010mm（±10mm）
2.材质：橡胶木/铝合金；
3.工艺：桌面尺寸 800mm*550mm*20mm,采用橡胶木面板，桌架尺寸上方铝外罩；下方弧形铁管；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；
4.功能：桌架内置液压升降装置，桌架底部可配置2.0寸万向PU滑轮，方便推移。
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	音乐凳
	1.尺寸：360mm*320mm*420mm（±10mm）；
2.材质：全部采用橡胶木，圆角圆边处理；
3.工艺：环保聚酯木器漆(三底二面)；底部有空格可放置书本等；底部设有静音脚垫。
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	收纳柜
	1.尺寸：1000mm*450mm*2000mm（±10mm）；
2.材质：刨花板+钢化玻璃；
3.工艺：上部玻璃对双门，下部柜体板式双门；基材采用18mm厚刨花板；玻璃≥4mm厚钢化玻璃；顶板、门板、侧板与隔板厚度18mm；所有截面采用1.2mm厚PVC机械热熔封边。配五金件及液压阻尼铰链；
▲4.收纳柜的刨花板符合GB/T39600-2021、LY/T2230-2013标准。投标人需在投标系统中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告原件，检测内容至少包含：甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯酚释放量未检出，总半挥发性有机化合物（TSVOC）未检出，防霉0级（黑曲霉）。
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	衣柜
	1. 尺寸：2000mm*500mm*2000mm（±10mm）；
2.材质：环保刨花板；
3.工艺：采用三聚氰胺贴面刨花板，台面厚度≥25mm、其他厚度≥18mm，含水率在8%-16%,不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内,胶合率好，同色pvc直封边制作。对开门结构，内含挂衣杆；
4.五金件：铰链采用缓冲阻尼四孔定位铰链，选用钢制拉手。挂衣杆选用铝合金材质1.0mm壁厚。
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	办公桌
	1.尺寸：1400mm*700mm*750mm（±10mm）；
2.材质：环保刨花板、钢管；
3.工艺：桌面材质采用≥25mm刨花板，前挡板≥18mm刨花板，三聚氰胺贴面，连接部分均采用金属扣件连接，≥1.0mm厚PVC封边；办公桌中间带有抽屉。
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	移动柜
	1.尺寸：400mm*430mm*590mm（±10mm）；
2.材质：环保刨花板；
3.工艺：三层抽屉结构，整体采用≥18mm厚的刨花板，底部带有静音万向轮。
	


★（二）商务要求
1.中标供应商确定规则
本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。
2.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
3.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后3天内提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，中标供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
4.平台监管
（1）中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
（2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址：http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
5.其他要求
（1）中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
（2）泰州市金柏科教器材有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（3）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
6.付款条件
（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
7.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
8.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
（1）实验凳（项目清单14）。
（2）音乐凳（项目清单27）。
2、样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封（需写明所投分包号）中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。


第四章  采购需求
采购包2
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目是为南京市东山初级中学、南京市清水亭学校、南京紫金山科技城中学，根据实际需求，配置相关专用室设备，满足教育教学需要。
（三）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
固定资产须符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	升降讲台
	3
	张
	1850
	
	工业
	货物
	

	2
	仪器柜
	14
	张
	1700
	
	工业
	货物
	

	3
	音乐凳
	60
	张
	380
	主要产品
	工业
	货物
	

	4
	更衣柜
	5
	张
	1000
	
	工业
	货物
	

	5
	美术桌（教师）
	3
	张
	2200
	
	工业
	货物
	

	6
	教师椅1
	3
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	7
	美术桌（学生）
	16
	张
	2500
	主要产品
	工业
	货物
	

	8
	学生凳
	136
	张
	280
	
	工业
	货物
	

	9
	储物柜
	23
	组
	1000
	
	工业
	货物
	

	10
	软木展板
	2
	块
	1900
	
	工业
	货物
	

	11
	磁吸板
	4
	块
	700
	
	工业
	货物
	

	12
	教师演示台
	4
	张
	5600
	
	工业
	货物
	

	13
	教师总控电源1
	3
	台
	1680
	
	工业
	货物
	

	14
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	4
	套
	4500
	
	工业
	货物
	

	15
	学生实验桌
	112
	张
	1400
	核心产品
	工业
	货物
	

	16
	功能柱
	112
	套
	120
	
	工业
	货物
	

	17
	学生电源1
	84
	个
	80
	
	工业
	货物
	

	18
	实验凳
	224
	张
	110
	主要产品
	工业
	货物
	

	19
	电气电线（地面以上部分）
	4
	室
	2000
	
	工业
	货物
	

	20
	仪器柜（PP）
	28
	个
	1800
	
	工业
	货物
	

	21
	办公桌
	15
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	22
	办公椅
	15
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	23
	教师书法桌
	1
	张
	2200
	
	工业
	货物
	

	24
	教师书法椅
	1
	张
	850
	
	工业
	货物
	

	25
	学生书法桌
	25
	张
	1600
	
	工业
	货物
	

	26
	学生书法凳
	50
	张
	328
	
	工业
	货物
	

	27
	水柜
	8
	米
	1200
	
	工业
	货物
	

	28
	水槽
	10
	套
	460
	
	工业
	货物
	

	29
	单联龙头
	10
	只
	180
	
	工业
	货物
	是

	30
	教师书法专用套装
	1
	套
	720
	
	工业
	货物
	

	31
	学生书法套装
	25
	套
	290
	
	工业
	货物
	

	32
	给、排水系统（地面以上部分）
	4
	室
	2000
	
	工业
	货物
	

	33
	三联水嘴
	31
	套
	220
	
	工业
	货物
	是

	34
	教师水槽
	3
	只
	60
	
	工业
	货物
	

	35
	洗眼器
	1
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	36
	水槽台
	28
	张
	650
	
	工业
	货物
	

	37
	教师总控电源2
	1
	套
	1480
	
	工业
	货物
	

	38
	学生电源2
	28
	个
	75
	
	工业
	货物
	

	39
	实验光源
	28
	套
	80
	
	工业
	货物
	

	40
	叠加椅
	50
	张
	280
	
	工业
	货物
	

	41
	器材架
	4
	组
	1200
	
	工业
	货物
	

	42
	教师接待台
	1
	张
	1800
	
	工业
	货物
	

	43
	教师椅2
	1
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	44
	双人沙发
	1
	张
	1750
	
	工业
	货物
	

	45
	椭圆形茶几
	1
	张
	800
	
	工业
	货物
	

	46
	器材柜
	3
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	47
	咨询沙发
	2
	个
	700
	
	工业
	货物
	

	48
	圆形桌
	1
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	49
	无声挂钟
	1
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	50
	标准版沙盘游戏
	1
	套
	7500
	
	工业
	货物
	

	51
	沙具架
	3
	张
	1000
	
	工业
	货物
	

	52
	团体活动桌
	36
	张
	550
	
	工业
	货物
	

	53
	收纳柜
	12
	米
	800
	
	工业
	货物
	

	54
	辅导活动包
	1
	套
	2770
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求
	参考图片

	1
	升降讲台
	1.尺寸：面板710mm*470mm*12mm（±10mm）；升降调节区间750mm～1060mm；
2.承重指标：动态承重≤10kg，静态承重≥80kg；
3.升降结构：气弹簧升降结构；支架钢结构做防腐、防潮、防锈处理；
4.移动配件：配置双向PU滑轮，前轮带锁止结构；
5.台面材质：台面板材厚度≥12mm抗倍特板。
	

	2
	仪器柜
	1.尺寸：1000mm*500mm*2000mm（±10mm）；
2.结构：采用铝木结构；上柜设置2块活动层板，下柜设置1块活动层板；活动层板前口设置分色卡槽；主隔板采用钢管加强结构，提升承重性能；
3.主体框架：主框架采用≥34*37mm方形铝合金，横拉框架采用≥30mm*28mm方形铝合金，管材壁厚≥1.2mm；铝合金框架设置加强筋及表面装饰结构，表面做防腐、防潮、防锈处理；配置ABS注塑连接件、ABS调节脚；
4、柜体材质：柜体旁板、背板板材厚度≥16mm实木多层免漆板；其余柜体板材厚度≥18mm实木多层免漆板；所有板材截面采用PVC机械热熔封边，采用三合一连接件组装；
5、门板配置：上柜为整板镂空对开门，内嵌玻璃厚度≥4mm钢化玻璃；下柜为板式对开门。
6、五金配件：阻尼铰链开合角度105°；配置铝合金一字型长拉手。
	

	3
	音乐凳
	1.尺寸：φ400mm*400mm（±10mm），椅身:上外圆φ330mm(土5mm)；下外围φ400mm(±5mm)；
2.材质:采用PE中空设计，滚塑一体成型，固定软包椅面，软包颜色丰富多样。功能:中间采用椭圆中空设计，可收纳物品；
3.凳子带有2个音乐符号；
4.不带万向轮。
	

	4
	更衣柜
	1.尺寸：900mm*500mm*1850mm（±10mm），2门带锁；
2.材质：钢制，采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成；表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，壁厚0.8mm厚钢板。
	

	5
	美术桌（教师）
	1.尺寸：1600mm*900mm*760mm（±10mm）；
2.结构：钢木结构；
3.桌面：橡胶木，厚度≥25mm，四角倒圆角处理；
4.桌架：采用60mm*30mm扁管八字形焊接，钢管壁厚≥1.2mm厚，表面做防腐、防潮、防锈处理；
5.中层置物板采用≥18mm厚实木多层免漆板制作，所有截面PVC机械热熔封边。
	

	6
	教师椅1
	1.尺寸：450mm*430mm*760mm（±10mm）；
2.座椅尺寸：坐背板尺寸430mm*450mm*350mm，允许偏差±10mm；座椅坐高≥410mm，整体总高≥760mm；
3.坐背板材质结构：采用PP改性工程塑料一体成型，靠背内置加强筋数量≥7根；
4.靠背性能：靠背可旋转角度≥20°，受力旋转后可自动复位，无变形；
5.连接结构：底座与钢架采用卡槽式连接，后支架采用不少于2颗螺丝锁紧固定；
6.椅脚管材：椅脚主管采用φ22mm圆管，壁厚≥2.0mm；
7.横向拉撑管材：横向拉撑采用φ19mm圆管，壁厚≥2.0mm；
8.钢架工艺处理：钢结构整体做防腐、防潮、防锈处理；
9.脚套配置：脚套采用PP工程塑料一体成型内塞结构。
	

	7
	美术桌（学生）
	1.尺寸：1800mm*1200mm*760mm（±10mm）；
2.结构：采用钢木结构；桌架为八字形焊接结构；桌面四角做圆角处理；设置中层置物板；
3.台面材质：桌面采用橡胶木材质，板材厚度≥25mm；
4.主体材质：桌架采用60mm*30mm扁管焊接成型，钢管壁厚≥1.2mm，所有钢结构表面做防腐、防潮、防锈处理；
5.柜体材质：中层置物板采用厚度≥18mm实木多层免漆板，所有截面采用PVC机械热熔封边工艺。
	

	8
	学生凳
	1.尺寸：凳面直径≥320mm、厚度≥3mm；凳架钢管规格≥16mm*36mm*1.7mm；固定托盘钢板厚度≥3mm；使用高度≤450mm；
2.结构：凳面防滑结构设计；凳架弯管成型，托盘激光雕刻成型、机械手满焊连接；配置定位防晃动结构；脚垫实心倒勾一体式结构；钢结构表面做防腐、防潮、防锈处理；
3.凳面材质：环保ABS改性塑料，一体注塑成型；
4.凳架材质：凳架采用椭圆形无缝钢管；托盘采用SPCC钢板；脚垫采用PP耐磨纤维塑料。
	

	9
	储物柜
	1.尺寸：1000mm*400mm*800mm（±10mm）；
2.结构：全木结构；
3.材质：采用≥18mm厚实木多层免漆板制作，所有截面PVC机械热熔封边；
4.铰链：阻尼铰链。
	

	10
	软木展板
	1.尺寸：4000mm*1220mm(±10mm)；
2.板面：2mm毛毡面料，颜色可选；
3.夹层材料：2mm高密度软木卷；
4.背板：防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；
5.边框：整体采用铝合金边框，颜色为香槟色；
6.安装： 隐形安装、没有外露的挂接件。
	

	11
	磁吸板
	1.尺寸：1000mm*1220mm(±10mm)；
2.板面：板面为三涂三烘树脂烤漆工艺，搭配高密度芯材、冷轧镀锌背板，磁吸性能优异；铝合金边框，表面附可撕保护膜，整体耐磨、防刮、易清洁，环保无异味，适配教学场景使用。
	

	12
	教师演示台
	1.尺寸：2400mm*700mm*850mm（±10mm）。
2.整体结构：采用全钢独立柜体一体化结构，无需现场组装；柜体自带储物空间，中部预留演示操作区域，预留电源主控系统安装位置。
3.台面材质：台面采用厚度≥12.7mm双面膜实芯理化板。
4.主体材质：柜身主体、背板、吊板所有板材均采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT），CNC机压成型，采用满焊无缝焊接工艺；整体钢结构做防腐、防潮、防锈处理。
5.柜体柜门结构：柜门采用双包结构。
6.五金配件：配置锌合金铰链，柜门与柜体面水平角度≤15°可自动闭合，开合使用寿命≥5万次；配置三节静音滑轨，开合使用寿命≥5万次不变形；采用一字内嵌式隐藏拉手；配备ABS注塑可调脚垫。                                         
	

	13
	教师总控电源1
	1.交流输出：输出电压0V-24V或0V-30V，档位间隔2V；输出电流≤8A；具备过载保护功能；
2.稳压输出：输出电压0V-24V或0V-30V，连续可调；输出电流≤8A；具备过载保护功能；
3.定时直流输出：具备9V直流输出功能，单次启动输出时长10s±2s，支持手动复位；
4.低压输出：输出电压0V-24V或0V-30V，支持电压叠加选择模式；
5.控制功能：设备设220V总输入开关；输出分为四组独立回路；支持电压叠加选择、学生端0V-24V低压输出管控功能；所有高压、低压输出状态由教师端统一管控。
	

	14
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	1. 工作电源：适配 50Hz/60Hz 交流电，额定工作电流≥40A、≤125A 连续可调；
2.保护功能：可检测漏电、过载、雷击、火灾、短路、零火线受潮浸水故障，保护响应时间≤0.1s；
3.外壳材质：ABS 阻燃塑料模压成型；
4.安装：适配电控箱前置安装；
5.操控显示：按键调试，背光液晶屏幕参数可视化；
6.漏电流：≥10mA、≤90mA线性可调。
▲7.剩余电流动作断路器（智慧断路器）符合GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温》和GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温》标准。投标人需在投标系统中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告原件，检测内容至少包含:事件记录、状态监测、参数设置、低温存储试验、高温存储试验，结果为合格或符合。
	

	15
	学生实验桌
	1.尺寸：1200mm*600mm*780mm（±10mm）；书包斗尺寸≥430mm*270mm*160mm；防滑垫尺寸≥60mm*40mm；升降脚直径φ40mm，升降幅度≥10mm；
2.结构：采用塑铝结构；桌身由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、挡水条、下横梁固定拉杆组成；学生位镂空式结构；桌腿为三段式工字型拼接结构；配备可升降调节脚、防滑垫、塑料卡盖；后横梁上侧设置≥15mm*55mm挡水条；下横梁固定拉杆规格≥20mm*80mm；
3.台面材质：台面采用厚度≥12.7mm实验室专用实芯理化板；
4.主体材质：桌腿采用压铸铝一体成型；上腿规格≥580*60*80mm；下腿规格≥560mm*60mm*100mm，下脚边缘厚度≥3.5mm；立柱采用≥50mm*110mm椭圆型铝镁合金材质，丝杆上下联通连接；上拉管采用≥29mm*29mm扇形钢管；所有金属材质表面做防腐、防潮、防锈处理。
	

	16
	功能柱
	1.尺寸：345mm*200mm*750mm（±10mm）；
2.材质：采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3.功能：电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。    
	

	17
	学生电源1
	1.尺寸：ABS翻转式电源盒外形尺寸260mm*185mm*140mm（±10mm），安装于书包盒中部位置；
2.交流输出：学生交流输出电压2V-24V，档位间距2V，输出电流≤2A，具备自动过载保护、自动恢复功能，由教师端集中供电管控；
3.直流输出：学生直流输出电压2V-24V，输出电流≤2A，具备自动过载保护、自动恢复功能，由教师端集中供电管控；
4.插座配置：配置1组220V国标五孔插座；
5.状态指示：设备具备工作状态、过载状态指示灯显示功能；
6.面板参数：电源面板具备耐磨、耐腐蚀、耐高温特性，耐温≤140℃，面板标识清晰。
	

	18
	实验凳
	1.尺寸：315mm*440mm-500mm（±10mm)；
2.凳脚材质:4个凳脚采用40*20椭圆形钢管，壁厚≥1.2mm，一次性折弯成型,满焊完成,经高温粉体烤漆处理；
3.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料；
4.凳子可螺旋升降。
	

	19
	电气电线（地面以上部分）
	1.线材规格：采用1.5-2.5mm²国标铜芯线；
2.防护护套：电线外层配置波纹管护套。
	

	20
	仪器柜（PP）
	1.尺寸：1000mm*500mm*2000mm，允许偏差±10mm；底座高度≥60mm，上下板材厚度≥45mm；
2.结构：整体分体上下柜结构；顶板、底板预留成型排风孔；柜体、柜门、层板、拉手、门轴均为一体成型结构；层板为活动可抽取式结构；柜门配置锁具，四角采用圆弧倒角处理；
3.台面柜体材质：柜体侧板、顶板、底板采用改性PP材质一体成型；顶板边缘厚度≥4mm（±0.2mm），表面为沙面、光面结合处理；柜体底部镶嵌≥15*30*1.0mm钢制横梁，钢材做防腐、防潮、防锈处理；
4.主体材质：上下柜门内框、活动层板、拉手、门铰链均采用改性PP材质一体成型；上下柜门外嵌玻璃厚度≥4.5mm钢化烤漆玻璃；上柜层板、层板边缘厚度≥3mm（±0.2mm），层板表面为沙面、光面结合处理，四周设置阻水边；层板底部镶嵌≥15*30*1.0mm钢制横梁，钢材做防腐、防潮、防锈处理；上柜配置2块活动层板，下柜配置1块活动层板。
5.柜门工艺：上下柜门采用三角对称五点固定结构；配置伸缩式PP旋转门轴；上柜柜门中部设置烤漆镂空工艺。
6.五金配件：采用改性PP一体成型直角梯形圆角拉手；采用改性PP伸缩式旋转门轴。
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	办公桌
	1.尺寸：主桌1600mm*800mm*750mm，副柜：400*700*650mm,允许偏差±10mm；
2.结构：钢木结构；
3.桌面：实木多层免漆板，厚度≥25mm，四角倒圆角处理；
4.桌架：异型锥形钢桌腿，钢管壁厚≥1.2mm厚，横梁30*50mm，壁厚≥1.2mm厚，表面做防腐、防潮、防锈处理；
5.副柜：实木多层免漆板，台面≥25mm，柜体板≥18mm；
6.五金：静音阻尼铰链、三节静音导轨，C型拉手，带锁。
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	办公椅
	1.尺寸：550mm*575mm*945mm-1040mm（±10mm）；
2.黑色PP料背架，带固定腰靠，40密度高回弹中软切割海绵；
3.中班蝴蝶底盘带原位锁定，PP固定扶手；
4.黑色汽杆，黑色尼龙轮。
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	教师书法桌
	1.尺寸：1600mm*600mm*760mm(±10mm)；
2.材质：橡胶木，榫卯结构，马鞍造型；
3.桌面：边框厚度≥36mm桌面18mm；腿部之间使用实木榫卯链接。
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	教师书法椅
	1.尺寸：540mm*430mm*850mm(±10mm)
2.材质：主材为榆木，榫卯结构，表面清水漆工艺；
3.明清风格（具体样式需经学校确认）
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	学生书法桌
	1.尺寸：1400mm*600mm*760mm(±10mm)；
2.材质：橡胶木，榫卯结构，马鞍造型；
3.桌面：边框厚度≥36mm桌面18mm；腿部之间使用实木榫卯链接。
	

	26
	学生书法凳
	1.尺寸：400mm*300mm*450mm(±10mm)；
2.材质：橡胶木，榫卯结构，马鞍造型结实牢靠；面芯≥18mm，凳腿≥36mm；腿部之间使用实木榫卯链接。
	

	27
	水柜
	1.尺寸：L*550mm*800mm(±10mm)；台面石材厚度≥15mm；台面边缘加厚厚度≥36mm；柜体板材厚度≥18mm；
2.结构：采用全木主体结构，柜体所有截面采用PVC机械热熔封边；
3.台面材质：台面采用大理石材质；
4.主体材质：主体为全木结构；
5.柜体材质：柜体采用实木多层免漆板；
6.五金配置：配置阻尼铰链、铝合金一字型长拉手。
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	水槽
	1.尺寸：水槽外形尺寸500mm*350mm*210mm(±10mm)；
2.结构：采用台下式安装结构；
3.材质：3mm加厚面板，304不锈钢+纳米涂层。
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	单联龙头
	1. 外观完全匹配：大C弯管、侧扁把手、枪灰拉丝工艺，304不锈钢；
2.功能：360°旋转、起泡防溅出水嘴；
3.配套配件：含固定底座、垫片、连接接头、下水全套配件。
★4、该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	教师书法专用套装
	1.含6挂12针笔架1个，配套大、中、小号毛笔各1支；
2.含砚台1个、墨盒1个，配置墨条重量≥100g；
3.配备笔帘1套，尺寸≥300mm*260mm，带布袋结构；
4.含6寸笔洗1个、书画毛毡1800mm*800mm1块、笔筒1个；
5.含镇纸1对，单根长度≥250mm；配置笔搁1个；
6.配备墨汁容量≥500ml。
	

	31
	学生书法套装
	1.学生镇尺1对，材质：黑梓木，参考尺寸：180mm*42mm*23mm（±10mm）；
2.学生毛笔1支，笔长270mm(±3mm)；
3.7寸砚台1个；
4.米格水写布600mm*340mm(±10mm)；
5.实木笔山1个；
6.青花瓷笔洗1个：外直径130mm*高度50mm(±10mm)；
7.实木笔架1个，350mm*100mm*335mm(±10mm)。
8.墨汁1瓶，规格≥250g。
9.临摹专用纸：规格≥450mm*250mm，100张/包。
	

	32
	给、排水系统（地面以上部分）
	1.给水：采用金属管软连接；
2.排水：采用PVC曲型管软连接。
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	三联水嘴
	1.主体：加厚铜质；
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；
3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴
4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象；
5.鹅颈管可360°旋转；
6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
★7、该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	教师水槽
	1.尺寸：水槽内径尺寸≥450mm*350mm*250mm，允许偏差±10mm；
2.材质要求：采用高密度PP材质，耐强酸碱、耐有机溶剂；
3.成型工艺：整体一次性模具注塑成型。
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	洗眼器
	1.台式手持单口；
2.结构：一体模铸成型结构，配置防尘盖、内置过滤泡棉；
3.喷头材质：PC材质；
4.配件功能：防尘盖遇水自动开启，可缓冲瞬时水压；
5.防护配置：内置过滤泡棉，具备防尘、水体过滤作用。
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	水槽台
	1.尺寸：整体外形尺寸595mm*495mm*820mm；水槽外部尺寸595mm*495mm*160mm；水槽内部尺寸400mm*310mm*250mm，所有尺寸允许偏差±10mm；
2.整体组成：由柜体、水槽、底座三部分组成；
3.水槽配置：水槽采用PP塑料一体模具成型，围边挡水高度≥20mm；水槽内置溢水口、下水口，配备水封式水塞，具备防废水回流、防堵塞功能；
4.柜体结构：柜体结构稳固，前后设置带锁检修门；检修门内部镶嵌冷轧钢板，钢板尺寸≥520*310mm；
5.钢板工艺：冷轧钢板经酸洗处理、高温静电喷涂工艺加工，涂层致密耐磨，表面做防腐、防潮、防锈处理。
	

	37
	教师总控电源2
	1.220V分组输出：学生端220V交流输出设四组独立回路，配置指针仪表，可检测输出电压、电流。
2.总电源保护：设备配备教师端总控电源，具备漏电保护、过载保护功能，全机输出端口由教师端统一管控。
3.市电插座输出：配置220V多功能交流输出插座。
	

	38
	学生电源2
	1.尺寸：ABS翻转式电源盒尺寸260*185*140mm（±10mm），安装于书包盒中部。
2.插座配置：配置2组220V插座，具备过载保护、短路保护功能。
	

	39
	实验光源
	1.支架：塑料材质灯座支架；
2.光源：LED功率≥7W；
3.结构：光照角度可调节。
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	叠加椅
	1.外型尺寸：590mm*425mm*820mm（±10mm），坐高尺寸为440mm（±10mm）；
2.坐背板:采用聚丙烯加玻璃纤维材料通过精密模具一体注塑成型，背板设置有不低于8排透气孔，呈放射状，背板两侧采用包围设计，符合人体工程学，贴合人体腰背曲线，透气舒适。坐背板整体重量≥2.45kg。背板尺寸从下方至上方逐渐收窄，呈流线型，下方尺寸为420mm（±10mm），上方尺寸为340mm（±10mm）；背板上方设置拉手孔，呈倒梯形，方便抓握，尺寸为≥100mm*≥40mm；座板座面尺寸为宽430mm（±5mm）,座深400mm（±10mm）,座板厚度最厚处为≥11mm，最薄处为≥8mm。座板板面与水平面呈3°倾角，有效防止坐姿前溜；
3.椅架：椅架前后脚采用尺寸为直径≥22mm*≥1.5mm±的圆形钢管，坐板与椅架通过底框连接，底框采用尺寸为≥30mm*≥20mm*≥1.5mm的方管；椅子前后脚垫采用PP注塑成型，脚垫尺寸为直径≥22mm*≥16mm。整个椅架表面经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，抗腐蚀，抗冲击，不生锈，不褪色，整体线条简洁流畅，角度平滑，结构稳定牢固，手感顺滑，无毛刺，承受力强，经久耐用。
	

	41
	器材架
	1.尺寸：1200mm*500mm*2000mm（±10mm）；框架立柱≥60mm*40mm；框架横梁≥30mm*40mm；钢板厚度≥1.0mm；
2.结构：整体方钢框架结构；整体做防腐、防潮、防锈处理；配置2块带挂钩活动层板，层板间距可调节，层板下方设置支撑横梁。
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	教师接待台
	1.尺寸：主桌1400mm*700mm*760mm（±10mm），副柜1400mm*400m*620mm(±10mm)；
2.结构要求：采用钢木结构，台面预留穿线盒，配备PP材质一体成型键盘抽；
3.台面材质：台面板材厚度≥25mm实木多层免漆板，采用全自动机械PVC热熔封边；
4.主体材质：支撑架采用60mm*30mm扁管，管壁厚度≥1.2mm，钢结构整体做防腐、防潮、防锈处理；
5.柜体材质：柜体板材厚度≥18mm实木多层免漆板，所有截面采用全自动机械PVC热熔封边；
6.五金配置：配置阻尼铰链、铝合金一字型长拉手。 
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	教师椅2
	1.尺寸：450mm*430mm*760mm(±10mm)；坐高≥410mm；
2.椅背材质：采用PP+GF材质注塑成型；
3.椅面面料：采用工程网布材质；
4.扶手结构：采用背拉式扶手结构；
5.座垫结构：座垫底板厚度≥12mm，配置高密度回弹海绵，表层包覆工程座布；
6.椅架规格：采用φ25mm圆管弓形钢架，壁厚≥2.0mm；
7.钢架工艺：钢结构整体做防腐、防潮、防锈处理。
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	双人沙发
	1.面料材质：可选皮质、布艺两种面料；
2.填充材质：采用70mm厚高密度回弹发泡海绵填充；
3.内部框架结构：采用落叶松、桉木刨方木组合内架，搭配多层夹板封板；配置3.6规格蛇簧，采用皮筋扣定线固定结构；
4.支撑脚：采用黑色五金支撑脚；
5.面料材质、颜色中标后由校方确认。
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	椭圆形茶几
	1.尺寸：1000mm*500mm*420mm（±10mm）；
2.材质：橡胶木，榫头连接；环保漆，四底三面。
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	器材柜
	1.尺寸：800mm*400mm*1800mm，允许偏差±10mm；
2.基材结构：整体采用实木多层免漆饰面板；层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；上部为木框玻璃门结构，下部为木质对开门结构；
3.封边工艺：板材四周采用1.5mm厚PVC封边条机械封边处理；
4.玻璃配置：柜门玻璃采用带3C认证钢化玻璃；
5.五金配件：配置液压阻尼铰链、锁具、U型拉手。
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	咨询沙发
	1.尺寸：700mm*700mm*750mm单人；
2.结构：主体采用实木框架结构；
3.面料：采用磨砂绒材质；
4.内部填充高回弹海绵。
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	圆形桌
	1.尺寸：600mm*600mm*490mm（±10mm）；
2.结构：板式结构；
3.桌面：采用厚度≥10mm岩板；
4.桌架：圆形结构，造型规整，适配整体桌面尺寸。
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	无声挂钟
	1.尺寸：14英寸；
2.形状：圆形；
3.机芯类型：扫秒机芯；
4.动力类型：电池。
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	标准版沙盘游戏
	1.沙盘（1套）：整体实木材质；外侧清水漆木本色涂装，内侧蓝色涂装；内侧尺寸720*570*70mm，外侧尺寸820*670*140mm；外壁加厚≥50mm，设备整体使用高度≥750mm；
2.沙具（≥1000件）：分类不少于18大类，至少包含古典人物类、标志标识类、风俗行为类、交通工具类、自然物类等，可满足咨询分析、案例研究使用，具备完整类别象征意义；
3.治疗用沙（≥20KG）：天然海沙，颗粒均匀光滑，经高温消毒处理，可选黄沙、白沙；
4.辅助工具（1套）：包含沙耙、沙刷，满足沙盘操作使用；
5.配套资料：配备沙具意象词典1本、沙盘专业书籍2本。
▲6.投标人需在投标系统中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供该产品的沙游管理系统由国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》的复印件。
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	沙具架
	1.尺寸：1200mm*300mm*1610mm（±10mm）；
2.柜体板材：≥18mm厚实木多层免漆板；
3.结构规格：5层8阶分层结构，满足物品分类摆放需求。
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	团体活动桌
	1.尺寸：824mm*810mm*750mm（±10mm）；
2.结构：配组合锁紧结构，桌体可自由拼接组合；
3.台面材质：≥25mm实木多层免漆板，截面全自动机械PVC封边（封边条≥1.5mm），台面外口倒圆角；
4.主体钢架：桌腿φ42*1.5mm锥形钢管、壁厚≥1.2mm，横梁20mm*20mm方管、壁厚≥1.2mm，钢架表面做防腐、防潮、防锈处理；
5.五金：配套可调高度防滑调节脚。
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	收纳柜
	1.尺寸：L*400mm*800mm（±10mm）；
2.整体结构：全木结构，柜体分二层，设造型展示格；
3.板材材质：柜体板材厚度≥18mm实木多层免漆板，所有截面采用PVC机械热熔封边；
4.五金配件：配置阻尼铰链、圆形拉手。
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	辅导活动包
	1.箱体规格：400mm*300mm*160mm（±10mm）；
2.铝合金器材收纳箱内含各类型的活动器材。活动包不少于10类物品。
	



★（二）商务要求
1.中标供应商确定规则
本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。
2.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
3.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后3天内提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，中标供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
4.平台监管
（1）中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
（2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址：http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
5.其他要求
（1）中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
（2）泰州市金柏科教器材有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（3）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。 
6.付款条件
（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
7.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
8.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
（1）音乐凳（项目清单3）。
（2）实验凳（项目清单18）。
2、样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封（需写明所投分包号）中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。














                    第四章  采购需求
采购包3
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目是为南京市秦淮中学、南京市智康路小学、南京市礼尚路学校，根据实际需求，配置相关专用室设备，满足教育教学需要。
（四）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（五）资产配置标准
固定资产须符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	教师演示台
	3
	张
	5600
	
	工业
	货物
	

	2
	教师三联水嘴
	2
	个
	220
	
	工业
	货物
	是

	3
	教师水槽
	2
	个
	40
	
	工业
	货物
	

	4
	学生实验桌
	81
	张
	1400
	核心产品
	工业
	货物
	

	5
	功能柱
	81
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	6
	水槽台
	28
	个
	500
	
	工业
	货物
	

	7
	三联水嘴
	28
	个
	220
	
	工业
	货物
	是

	8
	学生电源
	81
	个
	50
	
	工业
	货物
	

	9
	教师总控电源
	3
	台
	1810
	
	工业
	货物
	

	10
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	3
	个
	5500
	主要产品
	工业
	货物
	

	11
	实验凳
	165
	张
	110
	主要产品
	工业
	货物
	

	12
	洗眼器
	2
	个
	220
	
	工业
	货物
	

	13
	落地式紧急冲淋
	2
	个
	1900
	
	工业
	货物
	

	14
	电气布线材料
	3
	套
	600
	
	工业
	货物
	

	15
	给、排水系统材料
	2
	套
	600
	
	工业
	货物
	

	16
	实验光源
	28
	个
	60
	
	工业
	货物
	

	17
	升降讲台
	2
	张
	1850
	
	工业
	货物
	

	18
	教师椅
	3
	张
	360
	
	工业
	货物
	

	19
	音乐凳
	102
	个
	400
	
	工业
	货物
	

	20
	多功能合唱台
	6
	组
	3400
	
	工业
	货物
	

	21
	小乐器收纳柜
	13
	个
	1560
	
	工业
	货物
	

	22
	大乐器收纳柜1
	2
	个
	4250
	
	工业
	货物
	

	23
	教师操作台1
	1
	张
	4000
	
	工业
	货物
	

	24
	学生操作台1
	12
	张
	1890
	
	工业
	货物
	

	25
	学生凳
	146
	张
	140
	主要产品
	工业
	货物
	

	26
	仪器收纳柜
	10
	组
	3200
	
	工业
	货物
	

	27
	操作边台
	2
	组
	4500
	
	工业
	货物
	

	28
	美术教师讲台
	1
	张
	3000
	
	工业
	货物
	

	29
	美术桌
	8
	张
	3950
	主要产品
	工业
	货物
	

	30
	美术凳
	49
	张
	250
	主要产品
	工业
	货物
	

	31
	展示格柜
	4
	个
	1590
	
	工业
	货物
	

	32
	美工收纳柜1
	6
	个
	2130
	
	工业
	货物
	

	33
	美工收纳柜2
	2
	个
	2080
	
	工业
	货物
	

	34
	展示收纳高柜
	1
	个
	5470
	
	工业
	货物
	

	35
	软木板展示墙
	1
	块
	620
	
	工业
	货物
	

	36
	大乐器收纳柜2
	6
	个
	4800
	
	工业
	货物
	

	37
	PP耐酸柜
	4
	套
	3680
	主要产品
	工业
	货物
	

	38
	易燃品毒害品储存柜
	1
	台
	12160
	
	工业
	货物
	

	39
	易燃易爆危化品安全柜
	2
	台
	4600
	
	工业
	货物
	

	40
	准备桌
	1
	张
	4760
	
	工业
	货物
	

	41
	通风风机
	2
	台
	750
	
	工业
	货物
	

	42
	室内通风系统及安装辅材
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	

	43
	防漏液托盘
	1
	个
	680
	
	工业
	货物
	

	44
	废液桶
	1
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	45
	固废桶
	1
	个
	1760
	
	工业
	货物
	

	46
	消防沙箱
	1
	个
	460
	
	工业
	货物
	

	47
	悬挂式干粉灭火器
	3
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	48
	防爆高清视频监控探头
	1
	台
	1880
	
	工业
	货物
	

	49
	人体静电释放器
	1
	个
	310
	
	工业
	货物
	

	50
	气体探测主机
	1
	台
	1450
	
	工业
	货物
	

	51
	有害气体报警器
	1
	套
	8900
	
	工业
	货物
	

	52
	可燃气体报警器
	1
	个
	910
	
	工业
	货物
	

	53
	电子温湿度计（防爆）
	1
	个
	1400
	
	工业
	货物
	

	54
	红外火焰探测器
	1
	套
	1450
	
	工业
	货物
	

	55
	安装辅材配件
	1
	套
	1200
	
	工业
	货物
	

	56
	警示标识
	1
	套
	1000
	
	工业
	货物
	

	57
	团体活动道具包
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	

	58
	讲台
	1
	张
	1850
	
	工业
	货物
	

	59
	互动拼接桌
	48
	张
	650
	
	工业
	货物
	

	60
	材料收纳边柜
	4
	个
	1560
	
	工业
	货物
	

	61
	展示收纳柜1
	4
	个
	4300
	
	工业
	货物
	

	62
	教师操作台2
	1
	张
	2500
	
	工业
	货物
	

	63
	学生操作台2
	12
	张
	2790
	
	工业
	货物
	

	64
	展示收纳柜2
	2
	个
	3600
	
	工业
	货物
	

	65
	展示收纳柜3
	4
	个
	4860
	
	工业
	货物
	

	66
	方孔洞板
	14
	块
	80
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品
	功能、性能、配置要求不低于以下要求
	参考图片

	1
	教师演示台
	1.尺寸：2400*700*850mm（±10mm）。
2.台面：采用不低于12.7mm厚双面膜实芯理化板。
3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用不低于1.0一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5.柜门：双包结构。
6.门铰：采用锌合金铰链。与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7.滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动顺滑无卡顿、无噪音开合十万次不变形。
8.拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	

	2
	教师三联水嘴
	1.主体：加厚铜质。
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。
4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。
5.鹅颈管可360°旋转。
6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
★7.该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
	

	3
	教师水槽
	1.采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型。
2.参考尺寸：内径：约450*350*250mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂。
3.PP滤网：主体为细密孔洞结构，连接一根‌PP或不锈钢链条‌，链条末端常配有挂钩或圆环，便于悬挂在水槽边缘或直接提拉取出，避免手部接触污物。
	

	4
	学生实验桌
	1.尺寸：1200*600*780mm（±10mm）。
2.台面：采用不低于12.7mm实验室专用实芯理化板。
3.台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4.桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
5.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
6.上腿（分左右脚）参考尺寸：≥长583*宽60*高88mm。
7.下腿（分左右脚）参考尺寸：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度不低于3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm，底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径不低于40mm，10mm内自由升降。
8.下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
9.立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。
10.上拉管：≥29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有≥15*55mm挡水条。
11.下横梁固定拉杆≥20*80mm金属拉杆。
12.材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
13.书包斗：尺寸≥430*270*160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒≥260*185*140mm，方便学生使用。
	

	5
	功能柱
	1.尺寸：宽345mm*深200mm*高750mm（±10mm）。
2.采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
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	水槽台
	1.水槽台整体尺寸：长595mm*宽495m*高820mm（±10mm），分别由柜体、水槽、底座组成。水槽部分尺寸：≥595*495*160mm，水槽内参考尺寸：≥400*310*250m，水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
2.水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于20mm。柜体结构稳固，柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸≥520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。
3.PP滤网：主体为细密孔洞结构，连接一根‌PP或不锈钢链条‌，链条末端常配有挂钩或圆环，便于悬挂在水槽边缘或直接提拉取出，避免手部接触污物。
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	三联水嘴
	1.主体：加厚铜质。
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。
4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。
5.鹅颈管可360°旋转。
6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
★7.该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	学生电源
	1.ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间。
2.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复，电压2V每档，由教师集中供电控制。
3.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复，由教师集中供电控制。
4.配置1组220V国标5孔插座。
5.电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断。
6.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。
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	教师总控电源
	1.功能：交流输出：O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。
2.稳压输出：0-24V或V30v，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。
3.低压输出：0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制：220V输入，输出分四组单独控制。
4.加统一控制功能：叠加式选择电压、控制学生低压O-24V输出。220v输出分共四组由老师控制所有高压、低压。
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	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	1.用于交流50HZ/60HZ，额定电流40A—125A（连续可调）的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.1秒时间内进入保护状态，从而避免人身伤害和设备损坏。
2.外壳采用ABS工程阻燃塑料模压制成，固定在实验室电器控制箱前端，对各项功能应有明显的标注，功能设置采用按键式，所有参数均由液晶（带背景灯光）显示屏显示。
3.电流从40A—125A（连续可调），漏电流10—90MA线性可调。
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	实验凳
	1.尺寸：315mm*440mm-500mm（±10mm）。
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥40*20*1.2MM椭圆形钢管一次性折弯成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，整体美观大方；脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料；凳子可螺旋升降。
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	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛，工作压力控制在 ‌0.2~0.4MPa‌之间。
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	落地式紧急冲淋
	1.材质：不锈钢材质。
2.紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。
3.主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。
4.采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。
5.洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。
6.冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。
7.阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个设备报废的情况。
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	电气布线材料
	波纹软管，2.5平方国标线材，符合国家标准。
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	给、排水系统材料
	给水：采用PPR复合管敷设。
排水：使用国标UPVC专用排水管。
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	实验光源
	采用塑料材质的灯座支架，不低于7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。
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	升降讲台
	1.尺寸：715mm*475mm*750/1050mm（±10mm）。
2.台面：采用环保中纤板，面贴三聚氰胺纸。
3.支架：全铝支架，表面静电喷塑，底部安装四个万向轮。
4.结构：气压升降。
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	教师椅
	1.尺寸：500mm*500mm*800mm（±10mm）。
2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格，依照人体工程学设计，线条流畅，骨架钢管电镀，气动升降。
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	音乐凳
	1.尺寸：φ400mm*H386mm（±10mm）；上外圆直径为330mm（±5mm），下外围直径为400mm（±5mm）。
2.材质：采用PE材料中空设计，滚塑一体成型，固定软包椅面。
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	多功能合唱台
	1.尺寸：1220mm*1150mm*630mm（±10mm）。
2.材质：主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑制作，辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型；下立脚板厚度 50mm（±1mm），其他部位≥28mm。
3.连接：内部为卡件和卯榫连接，外部为注塑链接和下沉螺丝固定。      
4.功能：中空配件侧面设计内陷抓手，底下有站脚，后侧配脚轮；台面多条带防滑点的防滑条。
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	小乐器收纳柜
	1.尺寸：1200mm*400mm*1000mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：可收纳各种教学用具、小乐器等。
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	大乐器收纳柜1
	1.尺寸：1200mm*400mm*2400mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：可收纳各种教学用具、大乐器等。
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	教师操作台1
	1.尺寸：2400mm*700mm*850mm（±10mm）。
2.台面：台面为厚度≥38mm橡胶木指接板，表面涂哑光清漆一底两面。
3.桌身：整体采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，全部钢制件采用纳米陶瓷镀膜防锈处理。                                                                      
4.结构：中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，预留空间大小可根据学校多媒体设备微调。
5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道，开合十万次不变形。
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	学生操作台1
	1.尺寸：1200mm*800mm*750mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准橡胶木+钢架。
3.工艺：材质采用厚度≥18mm橡胶木，表面涂环保哑光清漆三底两面；桌架采用≥25*70mm壁厚≥1.5mm矩形钢管，横梁采用≥20*40mm壁厚≥1.2mm矩形钢管，满焊焊接而成，经酸洗磷化抛光等处理后，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.五金件：五金螺丝连接固定。
5.颜色：中标后颜色需要校方确认。
6.功能：桌面设有防罩边角，悬挂抽屉储物功能。
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	学生凳
	1.尺寸：Φ300mm*465mm（±10mm）。
2.凳面：厚度≥30mm，采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。
3.脚钢架：脚架采用鱼眼管钢管，架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，涂层无漏喷、锈蚀。
4.脚垫：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。
5.功能：可悬挂。
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	仪器收纳柜
	1.尺寸：1340mm*450mm*900mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：配置PE收纳盒三层，上面二层，下面一层，收纳盒尺寸：420*300*100mm±5mm，可收纳各种教学用具。
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	操作边台
	1.尺寸：2260mm*600mm*800mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，桌面和桌下柜顶厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.脚架：采用≥50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁≥25mm*50mm*1.2mm方形钢管，桌架采用满焊焊接而成，经酸洗磷化抛光等处理后，表面采用高温粉体烤漆，钢架两侧封板。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：桌下所有柜子均带轮，可随意移动，敞格内含收纳盒，方便各种工具材料的收纳。
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	美术教师讲台
	1.尺寸：1600mm*700mm*800mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准橡胶木。
3.工艺：桌面采用≥25mm厚全橡胶木指接板，其他基材采用厚度≥18mm，表面涂环保哑光清漆三底两面。
4.功能：桌腿底部设有静音脚垫，传统榫头连接，迎面位置设等份隔断抽屉，配3节轨道。
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	美术桌
	1.尺寸：1800mm*900mm*760mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准橡胶木。
3.工艺：桌面采用≥25mm厚全橡胶木指接板，桌面延边飞出≥50mm以上，倒边倒圆工艺处理，桌腿≥60*60mm，表面涂环保哑光清漆三底两面。
4.功能：桌腿底部设有静音脚垫，传统榫头连接。
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	美术凳
	1.尺寸：320mm*240mm*430mm（±10mm）；
2.材质：橡胶木；
3.工艺：凳腿≥30mm*50mm，底部设有静音脚垫，整体倒边倒圆工艺处理，传统榫头连接，经灰底、擦色、上底漆、干磨、上面漆的步骤，采用三底二面做漆。
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	展示格柜
	1.尺寸：1200*450*900mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：可收纳各种教学用具。
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	美工收纳柜1
	1.尺寸：1200mm*450mm*900mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：上半部为四个储物格，下半部为四开门设计（两个对开门），可收纳各种教学用具。
	

	33
	美工收纳柜2
	1.尺寸：1200mm*450mm*900mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定、五金件静音抽屉轨道。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：柜体分上下两层，上层为开放展示空间，下层为抽屉式收纳空间，可放置美工卷纸。
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	展示收纳高柜
	1.尺寸：1400mm*500mm*2400mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：上部为开放展示空间，下部为四开门设计（两个对开门），可收纳各种教学用具。
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	软木板展示墙
	1.尺寸：1200mm*2400mm（±10mm）。
2.材质：不低于1mm松木软木面+不低于9mmKT板底，四周加装木框，宽20mm*厚8mm。
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	大乐器收纳柜2
	1.尺寸：1600mm*400mm*2400mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：可收纳各种教学用具、大乐器等。
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	PP耐酸柜
	1.尺寸：900*450*1800mm（±10mm）。
2.柜体：采用≥8mm厚度瓷白色阻燃PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理。内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，立柱设有层板挂钩调节孔，高≥2.5cm、宽≥1.0cm，孔间距≥5cm。
▲3.柜体所使用的PP板材具有阻燃功能，PP板依照GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》检测，垂直燃烧等级达到V-0等级，水平燃烧等级不低于HB40等级。供应商需在投标文件中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，结果符合上述参数要求。
4.柜门：采用≥15mm厚PP聚丙烯板制作。
5.门型：柜门左右对开，上柜有透明视窗。
6.层板：可调节层板2块，采用一体注塑高强度PP防漏液平层板，承重性能不低于100KG。并依据GB/T10357.5-2011进行测定，隔板均布载荷1.0kg/dm²，加载时间7d，加载时隔板挠度≤跨距/200,卸载后隔板挠度≤跨距/1000。
7.锁具：每个柜门均设有防腐蚀双挂锁，锁具无金属外露。
8.绞链及把手：塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀。
9.法兰：柜体顶部配有法兰，便于后期安装排风管道。
10.标识：柜门须贴有醒目的警示标识。
11.PP柜依据国标塑料家具中有害物质限量标准进行检测，其中邻苯二甲酸酯和重金属有害物质的检测结果为“未检出”或“合格”。
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	易燃品毒害品储存柜
	1.尺寸：900*510*1840mm（±10mm）。
2.外壳体全部采用≥1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.柜体内胆均采用PP内衬；所使用的PP板材具有阻燃功能，PP板依照GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》检测，垂直燃烧等级达到V-0等级，水平燃烧等级不低于HB40等级。
4.柜体的底板中部有漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。
5.柜体柜门安装防火膨胀密封件，密封件符合国标要求。在火灾发生时，膨胀条膨胀，将所有的缝隙密封，防止热量进入柜内。
6.采用双把机械防盗锁，双人双锁管理防盗机械锁符合GA/T73-2015标准。
7.配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。
8.柜体表面涂层：环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂均匀，无锈点、毛刺、防尘、防锈和防潮，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。表面采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂。
9.柜内配备的防渗漏一体焊接层板为3块阶梯式PP材质层板，可自由调节高度，满足不同容器尺寸的摆放。
10.通风口系统可外接排气管道或者循环空气过滤器。通风孔带有消焰器和盖子。
11.警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视，提供了额外的安全保障。
12.整柜为抗爆结构，柜体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.5mm厚冷轧钢板。柜内部采用复合型抗爆材料，具备抗爆性能。
13.防火性能：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料。
14.配有易制毒、易制爆、剧毒品等管制类危险化学品名录及MSDS查询功能，危险化学品名录MSDS信息包括但不限于：化学品信息、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护等信息。
15.环境数据检测：产品控制系统可连接温湿度传感器和TVOC传感器。设备配备液晶显示屏，可同步即时显示温湿度传感器和TVOC传感器数据。
16.告警：传感器检测到环境数据异常，可以触发告警。告警方法需有屏幕、声光、手机微信端、PC端等多种方式。
17.柜体顶部配有离心风机和过滤器，有效防止危险化学品挥发物聚集。废气排放标准应满足国标要求，为确保净化后的废气排放含量低于《GB16297大气污染物综合排放标准》排放限值要求。
▲18.活性炭吸附装置的性能：为确保净化及排放效能：
①净化效能：参照HJ/T386进行检测，活性炭过滤吸附装置的净化效率应≥90%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”；②吸附剂：参照GB/T7702.9、GB/T7702.7和GB/T7702.13进行检测，其中活性炭过滤吸附装置吸附剂碘值≥800mg/g，着火点≥350℃，四氯化碳吸附率≥55%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”；③污染物排放浓度：参照GB16297进行检测，其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、酚类化合物、甲醛、乙醛、甲醇、氯苯类化合物、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、二甲二硫、氨、苯乙烯、臭气浓度、正丁醇、丙酮和VOCs的排放浓度符合要求，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”；④气密性：吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密，不得漏气；⑤运行噪声：≤50dB（A）。供应商需在投标文件中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，结果符合以上①~⑤参数要求。
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	易燃易爆危化品安全柜
	1.外部尺寸：H1800mm*W900mm*D450mm(±10mm)。
2.材质：柜体和门板均由双层≥1.2mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体底座采用2.5mm的冷轧钢板，柜体表面无焊缝，两层钢板之间填有耐火阻燃材料，具有防火阻燃性能；耐防腐蚀性能。
3.配备不少于三块钢制层板，层板承重不小于180公斤。
4.柜体左右两侧设置通风装置，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生。
5.双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T73标准。实现双人保管钥匙，双人同时到场开门。
6.有盛漏槽，防止泄漏的液体外溢；配置静电泄放装置，符合GB12158的要求,将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链，使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签，可以在能见度较低的光线下辨识，提供额外的安全保障。
7.采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。
8.防火性能：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料。
▲9.整柜为抗爆结构，柜体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.5mm厚冷轧钢板。柜内部采用复合型抗爆材料，具备的抗爆性能。依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于10g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒。供应商需在投标文件中提供加盖公章的承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供具有检测资质的第三方检测机构出具的同类型防爆柜整柜的抗爆检测报告原件，检测报告中需体现检测过程图片，包含但不限于TNT当量爆炸物外形及放入化学品柜中情况图、内爆检验现场布置图、内爆炸后柜体内部状态图、外爆后柜体外观状态图、外爆后柜体内部试剂瓶状态图。
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	准备桌
	1.尺寸：2400*1200*780mm（±10mm）。
2.台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
3.桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）参考尺寸：≥长560*宽55*高105mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
下腿（分左右脚）尺寸：≥长520*宽65*高90mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观；上腿两侧可选装插座方便学生使用。
5.立柱：采用≥40*110mm，壁厚≥1.3mm，立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位，内侧设有凹槽；前横梁：≥30*30mm，壁厚≥1.2mm；中横梁：≥30*30mm，壁厚≥1.2mm；后横梁：≥30*30mm，壁厚≥1.2mm；下横梁固定拉杆：≥20*80mm，壁厚≥1.0mm；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
6.书包斗：尺寸≥430*270*160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；两个书包斗中间设有学生电源盒≥260*185*140mm，方便学生使用。
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	通风风机
	轴流风机，110W。
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	室内通风系统及安装辅材
	1.主通风管尺寸：≥φ160mm/200mm，PVC成品管道。
2.支管道参考尺寸：≥φ110mm/160mm，PVC成品管道。
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。（实际管径视现场情况可适当调整）
4.含固定支架、连接管、耗材等。
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	防漏液托盘
	1.尺寸：430mm*530mm*110mm（±10mm）。
2.PP材质，注塑成型，载重≥36KG。
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	废液桶
	PE材料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶。
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	固废桶
	采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶。
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	消防沙箱
	1.尺寸：600mm*400mm*400mm（±10mm）。
2.采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。
3.底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。
4.采用加厚钢铁加工，高硬度耐用。
5.五金铰，链箱盖，无卡阻现象。
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	悬挂式干粉灭火器
	1.类型：6KG悬挂式干粉灭火器。
2.灭火等级：1A/21B。
3.材质：碳钢罐体，新国标粉末。
4.保护体积：4-6m³。
5.有效保护直径：1.5m。
6.感温灭火：68℃自动开启。
7.构成：感温玻璃碰头、压力指示器、悬挂吊环。
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	防爆高清视频监控探头
	1.智能识别：移动识别。
2.红外夜视距离：≥30m。
3.存储方式：硬盘。
4.焦距：≥4mm。
5.供电方式：网线供电。
6.防水等级：IP67以上。
7.像素：≥400万。
8.夜视类型：红外夜视。
9.类别：防爆摂像机。
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	人体静电释放器
	1.款式：语音弯款壁挂式。
2.球体直径：≥90mm。
3.球壁厚：≥1.5mm。
4.立杆直径：≥51mm。
5.立杆壁厚：≥1.5mm。
6.底盘壁厚：≥3.5mm。
7.底盘直径：≥145mm。
8.整体高度：≥300mm。
9.接地线长度：≥3m。
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	气体探测主机
	1.消防认证，可接四路探测器。
2.安装方式：壁挂式安装。
3.工作电压：AC220V±10%50Hz。
4.输出电压（接探头）：DC24V。
5.系统低耗：≤5W（无外接设备）。
6.信号输入：三线制4-20mA或四线制RS485。
7.信号输入：两线制RS485(MBUS协议）。
8.接线要求：三芯线，每芯直径≥1.5mm，线长≤500m；四芯屏蔽线，每芯直径≥1.5mm，线长≤1000m。
9.工作环境：温度-10~50°C湿度10~95RH（无凝露）。
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	有害气体报警器
	1.数显声光探头，共4个，可检测气体分别为：氯气、氨气、氯化氢、二氧化氮。
2.安装方式：壁挂式安装。
3.工作电压：DC24V±3.6V。
4.系统功耗：≥2.5W。
5.使用电缆：1.5mm²屏蔽线。
6.检测方式：自然扩散。
7.工作方式：长期连续工作。
8.响应时间：T9o≤60s。
9.报警方式：继电器输出信号；声（≥70dB)报警、光报警。
10.信号输出：三线制4-20mA。
11.继电器负载：AC：3A250VAC；DC；3A30VDC。
12.工作环境：温度-10~55°C湿度≤96%RH(无凝露）。
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	可燃气体报警器
	1.数显声光探头，检测气体：可燃气。
2.安装方式：壁挂式安装。
3.工作电压：DC24V±3.6V。
4.系统功耗：≥2.5W。
5.使用电缆：1.5mm²屏蔽线。
6.检测方式：自然扩散。
7.工作方式：长期连续工作。
8.响应时间：T9o≤60s。
9.报警方式：继电器输出信号；声（≥70dB)报警、光报警。
10.信号输出：三线制4-20mA。
11.继电器负载：AC：3A250VAC；DC；3A30VDC。
12.工作环境：温度-10~55°C湿度≤96%RH(无凝露）。
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	电子温湿度计（防爆）
	1.温度测量范围：-40℃-120℃。
2.湿度测量范围：0-99.9%。
3.额定电压：220V。
4.额定功率：≥0.3W。
5.产品材质：铝合金外壳。
6.防爆标志：ExdllCT6。
7.安装方式：墙体。
8.防护等级：IP65。
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	红外火焰探测器
	1.工作电压：DC24士5V。
2.监控电流：25mA士3mA。
3.报警电流：35mA土5mA。
4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um。
5.动作时间：5秒~10秒。
6.灵敏度：1m~40m处能响应。（火焰高度0.1m~1.3m晃动火焰）
7.监视范围：正对探测器，视锥角约90°。
8.工作温度：-40°C一85°C湿度：<98%（45士2）。
9.出线接口：4"（Φ20mm）螺母防爆软管。
10.线制：红黑电源线，黄白报警线，蓝绿故障线。
11.视窗指示灯：绿灯为工作灯、红灯为报警灯。
12.输出方式：报警继电器、故障继电器触点输出。
13.红外双波探测，配防爆警灯。
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	安装辅材配件
	报警器安装所需防爆挠性连接管、防爆镀锌穿线管、带丝口、卡箍、接头等，以及危化品柜接地安装辅材等。
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	警示标识
	1.材质：不低于2cm厚PVC。
2.工艺：画面高清UV喷绘。
3.内容：由为相关警示标识、标语等，施工方进行二次设计。
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	团体活动道具包
	1.箱体规格：400mm*300mm*160mm（±10mm）。
2.铝合金器材收纳箱内含各类型的活动器材。活动主题包含：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任等。
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	讲台
	1.尺寸：715mm*475mm*750/1050mm（±10mm）。
2.台面：采用环保中纤板，面贴三聚氰胺纸。
3.支架：全铝支架，表面静电喷塑，底部安装四个万向轮。
4.结构：气压升降。
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	互动拼接桌
	1.尺寸：边长600mm*750mm（±10mm）。
2.桌面：
材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm，面板四周采用PVC同色或黑色封边条，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
3.桌架：
材质及形状：桌腿圆型钢管，厚度≥1.2mm。
桌腿尺寸：ф42-15±1mm*740mm。
表面涂装：高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.脚垫：
参考尺寸：ф32*10*40mm。
材质：采用白色塑料+铁镀蓝锌。
	

	60
	材料收纳边柜
	1.尺寸：1200mm*400mm*1000mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：可收纳各种教学用具、小乐器等。
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	展示收纳柜1
	1.尺寸：1200mm*500mm*2200mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：上部为开放展示空间，下部为四开门设计（两个对开门），可收纳各种教学用具。
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	教师操作台2
	1.尺寸：1600m*800mm*750mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准橡胶木+钢架。
3.工艺：材质采用厚度≥18mm橡胶木，表面涂环保哑光清漆三底两面；桌架采用≥25*70mm壁厚≥1.5mm矩形钢管，横梁采用≥20*40mm壁厚≥1.2mm矩形钢管，满焊焊接而成，经酸洗磷化抛光等处理后，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.五金件：五金螺丝连接固定。
5.颜色：中标后颜色需要校方确认。
6.功能：桌面设有防罩边角，悬挂抽屉储物功能。
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	学生操作台2
	1.尺寸：1200mm*1200mm*750mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准橡胶木+钢架。
3.工艺：材质采用厚度≥18mm橡胶木，表面涂环保哑光清漆三底两面；桌架采用≥25*70mm壁厚≥1.5mm矩形钢管，横梁采用≥20*40mm壁厚≥1.2mm矩形钢管，满焊焊接而成，经酸洗磷化抛光等处理后，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.五金件：五金螺丝连接固定。
5.颜色：中标后颜色需要校方确认。
6.功能：桌面设有防罩边角，悬挂抽屉储物功能。
	

	64
	展示收纳柜2
	1.尺寸：1000mm*500mm*2200mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：上部为开放展示空间，下部为四开门设计（两个对开门），可收纳各种教学用具。
	

	65
	展示收纳柜3
	1.尺寸：1350mm*500mm*2200mm（±10mm）。
2.材质：采用环保标准实木多层板，面贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm。
3.封边：四周采用厚度2.0mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.工艺：板材含水率在8%-16%，不变形，不翘曲；整体板面正负误差在0.5mm以内，胶合率好。
5.五金件：三合一连接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定，五金件阻尼液压铰链。
6.颜色：中标后颜色需要校方确认。
7.功能：上部为开放展示空间，下部为四开门设计（两个对开门），可收纳各种教学用具。
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	方孔洞板
	1.尺寸：400mm*1200mm（±10mm），壁厚≥1.5mm。
2.材质：纯钢板材质。
3.工艺：表面冲方形孔，四周经过2次折弯，1块洞洞板配10个单挂钩。
	


★（二）商务要求
1.中标供应商确定规则
本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。
2.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
3.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后3天内提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，中标供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
4.平台监管
（1）中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
（2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址：http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
5.其他要求
（1）中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
（2）泰州市金柏科教器材有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（3）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
6.付款条件
（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
7.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
8.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
（1）实验凳（项目清单11）。
（2）美术凳（项目清单30）。
2、样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封（需写明所投分包号）中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。


                   第四章 采购需求
采购包4
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目是为上坊新城小学天佑路校区、乾清路小学、芳园西路小学，根据实际需求，配置相关专用室设备，满足教育教学需要。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
固定资产须符合《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	教师座椅
	4
	套
	375
	
	工业
	货物
	

	2
	办公椅
	3
	张
	250
	
	工业
	货物
	

	3
	办公桌
	3
	套
	1200
	
	工业
	货物
	

	4
	教师演示台
	3
	张
	5800
	主要产品
	工业
	货物
	

	5
	三联水嘴
	10
	个
	210
	
	工业
	货物
	是

	6
	档案柜
	4
	个
	1150
	
	工业
	货物
	

	7
	定制柜1
	8
	张
	1450
	主要产品
	工业
	货物
	

	8
	定制柜2
	7
	张
	1100
	
	工业
	货物
	

	9
	定制柜3
	7
	张
	1525
	
	工业
	货物
	

	10
	合唱台
	7
	组
	3100
	
	工业
	货物
	

	11
	活动桌椅
	12
	套
	1650
	
	工业
	货物
	

	12
	教师水槽
	2
	个
	340
	
	工业
	货物
	

	13
	懒人沙发
	4
	个
	315
	
	工业
	货物
	

	14
	沙发茶几套装
	2
	套
	4750
	
	工业
	货物
	

	15
	沙盘凳
	8
	个
	220
	
	工业
	货物
	

	16
	升降讲台
	2
	张
	1860
	
	工业
	货物
	

	17
	实木心理沙盘
	2
	套
	12600
	
	工业
	货物
	

	18
	实验凳
	96
	条
	110
	
	工业
	货物
	

	19
	收纳凳
	2
	个
	400
	
	工业
	货物
	

	20
	团体辅导箱
	2
	套
	4800
	
	工业
	货物
	

	21
	无声挂钟
	2
	个
	95
	
	工业
	货物
	

	22
	仪器柜
	10
	张
	2000
	主要产品
	工业
	货物
	

	23
	仪器柜1
	5
	张
	2000
	
	工业
	货物
	

	24
	音乐凳
	96
	张
	210
	
	工业
	货物
	

	25
	音乐放松椅
	2
	套
	13956
	
	工业
	货物
	

	26
	制度挂图
	2
	套
	285
	
	工业
	货物
	

	27
	学生实验台
	8
	张
	4000
	
	工业
	货物
	

	28
	实验室边台4
	1
	组
	8250
	
	工业
	货物
	

	29
	水槽台1
	1
	组
	5200
	
	工业
	货物
	

	30
	三联水嘴1
	5
	个
	325
	
	工业
	货物
	是

	31
	不锈钢水槽
	5
	个
	150
	
	工业
	货物
	

	32
	给、排水系统（地面以上部分）2
	1
	套
	900
	
	工业
	货物
	

	33
	听课桌
	12
	张
	560
	
	工业
	货物
	

	34
	听课凳
	24
	张
	122
	
	工业
	货物
	

	35
	边柜6
	1
	组
	2150
	
	工业
	货物
	

	36
	边柜7
	1
	组
	4985
	
	工业
	货物
	

	37
	边柜8
	1
	组
	3200
	
	工业
	货物
	

	38
	教师带边柜办公桌
	2
	张
	1850
	
	工业
	货物
	

	39
	办公椅1
	2
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	40
	定制组合柜
	2
	套
	5925
	
	工业
	货物
	

	41
	美术教师桌1
	1
	张
	4369
	
	工业
	货物
	

	42
	学生美术桌
	8
	张
	4095
	主要产品
	工业
	货物
	

	43
	学生美术桌桌面软玻璃
	16
	张
	248
	
	工业
	货物
	

	44
	美术凳2
	16
	个
	480
	主要产品
	工业
	货物
	

	45
	边柜9
	1
	组
	6600
	
	工业
	货物
	

	46
	边柜10
	3
	个
	4350
	
	工业
	货物
	

	47
	水槽台2
	1
	组
	4858
	
	工业
	货物
	

	48
	水龙头
	4
	个
	324
	
	工业
	货物
	是

	49
	不锈钢水槽1
	1
	个
	715
	
	工业
	货物
	

	50
	画架
	1
	个
	1760
	
	工业
	货物
	

	51
	给、排水系统（地面以上部分）1
	1
	套
	1080
	
	工业
	货物
	

	52
	美术柜
	7
	张
	1660
	
	工业
	货物
	

	53
	边柜
	3
	个
	3550
	
	工业
	货物
	

	54
	更衣柜
	4
	张
	3000
	
	工业
	货物
	

	55
	鞋柜
	4
	张
	840
	
	工业
	货物
	

	56
	更衣凳
	4
	张
	840
	
	工业
	货物
	

	57
	化妆台
	1
	张
	3104
	
	工业
	货物
	

	58
	化妆凳
	1
	张
	390
	
	工业
	货物
	

	59
	沙发茶几套装1
	2
	套
	4800
	
	工业
	货物
	

	60
	茶水柜
	2
	张
	809
	
	工业
	货物
	

	61
	活动椅子
	20
	张
	215
	
	工业
	货物
	

	62
	心理文化墙装饰画系列套装
	1
	套
	3998
	
	工业
	货物
	

	63
	实验桌(实验台)
	24
	张
	1600
	主要产品
	工业
	货物
	

	64
	功能柱
	24
	个
	125
	
	工业
	货物
	

	65
	学生安全电源
	24
	套
	65
	
	工业
	货物
	

	66
	教师总控电源
	1
	套
	2040
	
	工业
	货物
	

	67
	实验室边台2
	1
	组
	6758
	
	工业
	货物
	

	68
	实验室边台3
	1
	组
	8815
	
	工业
	货物
	

	69
	电气布线（地面以上部分）
	1
	套
	900
	
	工业
	货物
	

	70
	准备台
	1
	张
	2895
	
	工业
	货物
	

	71
	边柜1
	1
	组
	5100
	
	工业
	货物
	

	72
	美术教师桌
	1
	张
	4216
	
	工业
	货物
	

	73
	美术教师桌桌面软玻璃
	2
	张
	264
	
	工业
	货物
	

	74
	美术教师方凳
	1
	张
	560
	
	工业
	货物
	

	75
	学生美术桌1
	8
	张
	4150
	
	工业
	货物
	

	76
	学生凳
	48
	个
	580
	主要产品
	工业
	货物
	

	77
	边柜2
	1
	组
	4130
	
	工业
	货物
	

	78
	边柜3
	1
	组
	1110
	
	工业
	货物
	

	79
	边柜4
	1
	组
	4690
	
	工业
	货物
	

	80
	边柜5
	1
	组
	3072
	
	工业
	货物
	

	81
	造型柜
	4
	张
	1300
	
	工业
	货物
	

	82
	屏风
	3
	个
	1120
	
	工业
	货物
	

	83
	成套学生桌椅
	8
	张
	4735
	核心产品
	工业
	货物
	

	84
	水槽台
	1
	组
	7550
	
	工业
	货物
	

	85
	水槽
	8
	个
	118
	
	工业
	货物
	

	86
	给、排水系统（地面以上部分）
	1
	套
	600
	
	工业
	货物
	

	87
	实验室边台
	1
	组
	7969
	
	工业
	货物
	

	88
	实验室边台1
	1
	组
	7152
	
	工业
	货物
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品
	功能、性能、配置要求不低于以下要求
	参考图片

	1
	教师座椅
	1.尺寸：480mm*430mm*850mm（±10mm）；
2.钢架网布椅,塑料五星脚，高强度PP椅背框架、布靠背，PU扶手，阻燃海绵+复合板坐垫、布艺覆面。
	

	2
	办公椅
	1.尺寸：椅子高度900mm（±10mm），宽度455mm（±10mm），前后465mm（±10mm）；
2.椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，面料：为阻燃网布；座棉：定型高密度、高回弹阻燃PU泡绵，座垫泡棉密度≥35kg/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜；
3.椅脚：钢制弓形脚架，壁厚≥1.8mm。背架及扶手：聚丙烯椅背框及PP扶手。
	

	3
	办公桌
	1、1400*700*750mm（±10mm）；
2、桌面厚度不低于36mm,,全部采用实木颗粒板；
3、背板采用厚度不低于16mm厚实木颗粒板，离地高度不大于300mm,桌子左边采用厚度不低于25mm厚实木颗粒板站板，右边是一个密码锁抽屉以及一个电脑主机柜。
	

	4
	教师演示台
	1、尺寸：2400*700*850mm（±10mm）。
2、台面要求：采用不低于25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。
3、桌身：整体采用不低于1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。
5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。
6、铰链：采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链。
	

	5
	三联水嘴
	1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
★2..该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
	

	6
	档案柜
	1. 尺寸：1850mmm（±10mm）高,850mmm（±10mm）长,390mmm（±10mm）宽，
2. 2.材质：选用冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。
3.上部不低于4mm厚钢化玻璃对开门，下部厚度不低于0.7mm厚冷轧钢钢板。
	

	7
	定制柜1
	1.尺寸：1000*500*2000（±10mm）。
2.板材采用不低于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)。
3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm；
4.五金配件：采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链；
5.玻璃采用钢化玻璃，厚度≥5mm，上部两层层板，下部一层层板。颜色自选。
	

	8
	定制柜2
	1.尺寸：1800*500*800（±10mm）。
2.板材：采用不低于18mm厚实木多层免漆板，有背板。
3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm；
4.五金配件：采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链；
	

	9
	定制柜3
	1.尺寸：1800*500*1200（±10mm）（单位mm）。
2.板材：采用不低于18mm厚实木多层免漆板。
3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm；
4.五金配件：采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链；
5.玻璃采用钢化玻璃，厚度≥5mm，两层层板。（颜色自选）
	

	10
	合唱台
	1、尺寸：长1530mm*宽1220mm*高300mm（±10mm） ；
2、材质：采用PE塑料；
3、生产工艺：采用吹塑一体制作；
4、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为三层合唱台，也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，台阶尺寸尺寸：三层总尺寸长1250mm*宽1160mm*高62mm（±10mm） ；每层台阶宽385（±10mm） ,高210（±10mm） ；
5、小舞台尺寸:长1550mm*宽1250mm*高315mm（±10mm） ；
6、重量 ：不低于55kg。
	

	11
	活动桌椅
	1.尺寸：圆桌直径不小于800mm,高度不小于750mm,椅子长宽高不小于730*590*450mm。
2.密度板桌面,厚度不小于1.8mm；
3.烤漆铁艺支架，壁厚不小于0.8mm；
4.棉麻布艺椅子，椅腿铁皮厚度不小于0.8mm。
	

	12
	教师水槽
	1.PP水槽尺寸:整体555mm*455mm*310m（±10mm）;
2.重量≥4.4KG;
3.材质:采用环保型PP材料一次性注塑成型;耐强酸碱及有机溶剂，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接;
4.壁厚厚度:5mm-8mm；
5.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。
	

	13
	懒人沙发
	1、尺寸：沙发1000*1100mm（±10mm），抱枕不小于200*200mm,脚踏不小于200*200mm;
2、填充物为EPP颗粒，隐藏拉链可拆洗；
3、占地约0.5-0.6m宽约75-80cm；
4、多色可选，颜色按学校要求。
	

	14
	沙发茶几套装
	1.尺寸：3+1组合沙发（一个三人位，两个单人位，一个茶几，颜色学校自选）
2、材质：采用西皮，整体皮艺包裹；
3、整体框架材质：松木，底部具有锰钢蛇形弹簧+高韧性强力绷带；
4、三人位尺寸尺寸：1780*830*750mm（±10mm）;
5、单人位尺寸尺寸：750*750*750mm（±10mm）;
6、茶几；椭圆形茶几，长度不低于1200mm，宽度不低于600mm。
	

	15
	沙盘凳
	1. 尺寸：360mm×320mm×420mm（±10mm）； 
2. 材质：全部采用橡胶木实木，圆角圆边；
3. 油漆：采用环保木器底漆、面漆（清水漆、五底三面）；
4. 结构：采用榫头工艺连接；
5. 要求：座垫采用不低于50mm厚定型海绵内吋、棉麻面料饰面。
	

	16
	升降讲台
	1.尺寸：长690mm*宽530mm（±10mm）,高度调节范围75cm-108cm（±10mm），钢木结构
2.移动式讲台，气压式升降，4个静音万向轮。
	

	17
	实木心理沙盘
	1.沙盘尺寸：720mm*570mm*深70mm（±10mm），沙具柜尺寸：300mm*100mm*1400mm（±10mm）；
2.尺寸：含2个松木实木心理沙盘，2个松木实木沙具柜，1000件沙具摆件。沙盘边框厚度≥15mm，沙盘整体高度≥750mm。三底两面工艺，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。
3.AI沙盘分析优盘1个，包括但不限于支持资产管理、资产列表、新增资产、导入导出、个体设备辅导活动列表、AI沙盘解读分析，沙盘团体设备辅导活动列表、辅导学习中心等功能。
	

	18
	实验凳
	1.尺寸：Φ300*450-500mm（±10mm）
2、凳面：1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型；
3、尺寸：Φ300×30mm（±10mm）；表面细纹咬花；
4、钢制脚：a.材质：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形；b.尺寸:≥40×20×1.2mm；c.采用二氧化碳气体保护焊接完成，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂；
5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，一次注塑成型；
6、凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm（±10mm），并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。
	

	19
	收纳凳
	1.尺寸：长宽高不小于800*400*400mm；
2.主体实木松木材质，外包材质PU皮。
	

	20
	团体辅导箱
	1.尺寸：500mm*450mm*250mm（±10mm）；辅导箱内所包含的活动器材适合多人同时使用。
2.活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。
	

	21
	无声挂钟
	1.尺寸: 直径≥13cm；机芯：静音机芯；
2.材质：金属、玻璃。
	

	22
	仪器柜
	1.尺寸：1200×500×2000mm（±10mm）；
2.框架：采用铝合金框架结构，主支柱为不小于37mm×37mm的方形铝管，纵横二方向中，至少一个方向的尺寸不低于37mm，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱。铝合金之间的转角连接必须采用ABS实芯连接件进行连接组装，连接组装时，塑料连接件的外形及尺寸尺寸应与铝合金框架完全匹配。
3.柜体：柜四周主材为不低于6mm厚彩色三聚氰胺板；截面由PVC封边。上部铝合金镶装不低于5mm厚钢化玻璃对开门，铝合金尺寸不小于50*14mm,内设三层可活动式隔板，隔板（有加强筋）采用不低于18mm厚三聚氰胺板。下部储物柜，对开门，内设一层可隔板，隔板（有加强筋）采用不低于18mm厚三聚氰胺板。
4．拉手：铝合金边框一体成型拉手。
5．脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
6．五金件：表面防酸碱处理。
	

	23
	仪器柜1
	1.尺寸：1400×500×2000mm（±10mm）；
2.框架：采用铝合金框架结构，主支柱为不小于37mm×37mm的方形铝管，纵横二方向中，至少一个方向的尺寸不低于37mm，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱。铝合金之间的转角连接必须采用ABS实芯连接件进行连接组装，连接组装时，塑料连接件的外形及尺寸尺寸应与铝合金框架完全匹配。
3.柜体：柜四周主材为不低于6mm厚彩色三聚氰胺板；截面由PVC封边。上部铝合金镶装不低于5mm厚钢化玻璃对开门，铝合金尺寸不小于50*14mm,内设三层可活动式隔板，隔板（有加强筋）采用不低于18mm厚三聚氰胺板。下部储物柜，对开门，内设一层可隔板，隔板（有加强筋）采用不低于18mm厚三聚氰胺板。
4．拉手：铝合金边框一体成型拉手。
5．脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
6．五金件：表面防酸碱处理。
	

	24
	音乐凳
	1. 尺寸：360mm×320mm×420mm（±10mm）； 
2. 材质：全部采用橡胶木实木，圆角圆边；
3. 油漆：采用环保木器底漆、面漆（清水漆、五底三面）；
4. 结构：采用榫头工艺连接；
5. 要求：座垫采用不低于50mm厚定型海绵内吋、棉麻面料饰面。
	

	25
	音乐放松椅
	1.尺寸：760mm*820mm*1220mm(椅背收起)，1900mm*820mm*1120mm（椅背展开）（±10mm）。
2.头等舱设计，小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。 
3.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 
4.播放系统：内置音响，环绕式播放心理放松音乐。   
5.多功能控制器：具有自动及音乐同步两种体感模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和体感同步效果。通过面板控制可实现加热功能。
6.多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。
7.播放系统：支持安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥6G；储存空间：≥128G；支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。
8.智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。
9.反馈音乐放松系统软件系统功能：
9.1.支持用户名密码登录、人脸识别登录。
9.2.系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心四大模块。
10.系统可借助多功能控制面板，实现对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙，等等，随意切换，为使用者放松训练提供合适的平台。
11.每套产品包含以下配置：
体感音乐放松椅1台
反馈音乐放松系统1套
生理指标采集器1套
遮光眼罩2个
音乐导论1本                                                                                                                                                                                                      
支架1个。
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	制度挂图
	1.尺寸: ≥400*600mm。
2.内芯材质: 不低于5mm厚KT板；装裱方式: 塑料银色或金色边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。
3.办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度。每种制度一幅画，一套合计7幅画。
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	学生实验台
	1.尺寸：1300*1300*740mm（±10mm）
2.台面：采用厚度不低于12.7mm实心理化板台面，台面经过电脑数控精加工，台面尺寸不小于直径1300mm的圆桌，台身高度720-725mm。
3.台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构。可接触面部件需做圆弧或R角处理。
台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配。
台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。
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	实验室边台4
	1、尺寸：7700*400*800mm（±10mm）；
2、全木结构，台面采用≥16mm厚实木多层免漆板台面。柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
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	水槽台1
	1.尺寸：3250*600*780mm（±10mm）。
2.结构：全实木多层免漆板木结构。                                                                                                          
3.台面：一体化台面，颜色：淡蓝色（颜色由学校确定）。采用厚度≥12mm实芯抗倍特板。四周边缘双倍加厚≥25mm，并经加工、倒角、打磨，呈半圆形。  
4.柜体：采用≥18mm实木多层免漆板，以2mmPVC配热熔封边作防火、封边处理。铝合金一字形拉手。
5.柜脚：采用实验室专用橡胶底脚。
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	三联水嘴1
	1. 主体材质为加厚H60铜管，主体管径20mm，整体高度≥550mm，总重量≥1340g，鹅颈管径≥16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于≥2.5nm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固:
2.固定底座:固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固;
3.涂层:环氧树脂涂层。
4.开关族银:开闭方式为平面式，开关标识清晰醒目
5.水龙头开关:高精度陶瓷阀芯，可90°旋转;
6.水咀四通与上控水阀，用液压机模具一体热冲成型。
★7.该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	不锈钢水槽
	1.尺寸：450*390*210mm（±10mm），托底安装在台面下面。
2.304不锈钢材质
	

	32
	给、排水系统（地面以上部分）2
	1.材质：不少于3.25m长PPR进水管、不少于3.25m长PVC出水管;       
2.要求：含室内上下水连接部分。
3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹
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	听课桌
	1.尺寸：1200×600×760mm（±10mm）；
2.桌面：采用不低于20mm橡胶木指接板。
3.桌体：采用不低于40×40mm方钢管，方钢管壁厚不小于1.2mm。
4.脚垫：工程塑料注塑一次成型。
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	听课凳
	1.尺寸：360×260×440mm（±10mm）；
2.凳面：采用不低于20mm橡胶木指接板。
3.凳体：采用不低于25×25mm方钢管，方钢管壁厚不小于1.2mm。
4.脚垫：工程塑料注塑一次成型。
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	边柜6
	1、尺寸：3750*400*800mm（±10mm）；
2.材质：全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜7
	1、尺寸：7700*400*800mm（±10mm）；
2.材质：全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜8
	1、尺寸：4950*400*800mm（±10mm）；
2.材质：全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	教师带边柜办公桌
	1.尺寸：桌子：1800mm*900mm*760mm（±10mm）；边柜：1200mm*420mm*650mm（±10mm）；                                       
2.基材：全部采用高密度板，桌面≥60mm厚，站板≥40mm厚；
3.面材：选用天然核桃木木皮贴面；
4.封边：要求选用中密度纤维板基材和实木木皮封边；
5.表面：要求表面光亮平整，有光泽，木纹清晰；
6.油漆：要求选用水性木器环保漆，无气味；
7.结构：边柜分三个部分，左侧为一个不带锁柜体，中部上下一分二，设一个抽屉及一个独立空间，右侧为一个供电脑机柜摆放的空间。
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	办公椅1
	1.尺寸：椅子高度1100mm（±10mm）  宽度455mm（±10mm）  前后465mm（±10mm），椅子靠背可180度调节；
2.金属框架，西皮材质；
3.五轮椅脚。
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	定制组合柜
	1.尺寸3000*600*2200mm（±10mm），衣柜、书柜、展示柜的组合；
2.全部采用不低于18mm厚实木多层免漆板，带有一个长度600mm（±10mm）高度1200mm（±10mm）衣柜，中间有两层高度350mm（±10mm）长度2000mm（±10mm）书柜，一层高度200mm（±10mm）长度2000mm（±10mm）书柜，最上方一层高度200mm（±10mm）长度2000mm（±10mm）带门书柜，右侧一个长度长度400mm（±10mm）高度2200mm（±10mm）展示柜，最下方带有5个长度500mm（±10mm）的带门柜子
	

	41
	美术教师桌1
	1.尺寸：1600mm×800mm×740mm（±10mm）；
2.实木组装式结构，整体材质为橡胶木，桌面厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm，底部为不小于70mm×70mm橡胶木实木方腿，整体桌腿为O型腿；
3.表面三底两面油漆处理。
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	学生美术桌
	1.尺寸：1800mm*800mm*740mm（±10mm）、橡胶木原木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于70mm×70mm实木方腿，桌面四角与桌腿有橡胶木实木三角加固；
2.表面五底三面处理。
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	学生美术桌桌面软玻璃
	1.尺寸：1800mm*800mm（±10mm）；
2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角。
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	美术凳2
	1.尺寸：1800mm×300mm×420mm（±10mm）；
2.全部橡胶木材质，表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。
3.不小于40mm×40mm橡胶木原木方腿，凳腿整体为O型腿。
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	边柜9
	1.尺寸：3750*500*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板、带2个门子，塑料收纳抽屉盒7个400*280*230,塑料收纳抽屉盒14个400*280*110)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜10
	1.尺寸：2400*500*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板、带2个长度不小于40cm的柜子，塑料收纳抽屉盒4个400*280*230,塑料收纳抽屉盒8个400*280*110)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	水槽台2
	1.尺寸：3200*600*780mm（±10mm）。结构：全免漆板木结构。                                                                                                          
2.结构：全实木多层免漆板木结构。                                                                                                          
3.台面：一体化台面，颜色：淡蓝色（颜色由学校确定）；采用厚度≥12mm实芯抗倍特板；四周边缘双倍加厚≥25mm，并经加工、倒角、打磨，呈半圆形。  
4.柜体：采用≥18mm实木多层免漆板，以2mmPVC配热熔封边作防火、封边处理。铝合金一字形拉手。
5.柜脚：采用实验室专用橡胶底脚，防水防潮。
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	水龙头
	1. 尺寸：整体高度308mm（±10mm）,出水管不低于90mm长
2.材质：仿古铜质水嘴，破口式出水口 ;                                                  
3.全铜下水器一个；                                                  
4.全铜角阀一对；                                              
5.80cm进水管一对；                                          
6.ABS防臭下水管一根。
★7.该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	不锈钢水槽1
	1.尺寸：3000*450*240mm（±10mm）
2.304不锈钢材质
3.底部两侧圆形边底，满焊，上宽下窄。
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	画架
	1. 升降范围：765-1065mm，带有笔槽
2.支架材质：铝合金
3.面板尺寸：≥710*475*15mm
4.桌脚尺寸：≥720*440*590mm
5.桌脚配置：万向PU滑轮
6.颜色自选，最大称重80KG
7.款式按参考图片定制生产。
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	给、排水系统（地面以上部分）1
	1.材质：不少于3.2m长PPR进水管、不少于3.2m长PVC出水管;       
2.要求：含室内上下水连接部分。
3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹。
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	美术柜
	1.尺寸：1000*600*2000mm（±10mm）
2.顶板、侧立板及内部隔板采用不小于18mm厚实木多层免漆板，板材截面PVC封边，热溶胶封边粘力强，不脱落，密封性好。上部采用不低于5mm厚钢化玻璃对开门，内两块可调节活动隔板:下部采用板式对开门，内一块隔板:隔板采用18mm实木多层免漆板;
3.对开门的上下均设计铝合金拉手;
4.脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成:
5.门铰链:采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链:
6.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，确保柜子的耐腐蚀性:
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	边柜
	1.尺寸：2000*500*780mm（±10mm）(长*宽*高);
2.材质:全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板、带2个长度不小于400mm的柜子，塑料收纳抽屉盒2个400*280*230,塑料收纳抽屉盒4个400*280*110);
3.封边:断面采用不小于1.0mm厚同色(木纹)PVC封边带机器四边封边；
4.五金:五金连接件组装。
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	更衣柜
	1.尺寸：1200*500*1800mm（±10mm）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板制作6门柜（上下各3门，上门为挂衣橱，下门带2隔断）。
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	鞋柜
	1.尺寸：1000*400*430（±10mm）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板；
3.田字格型，无背板
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	更衣凳
	1.尺寸：1200*400*400mm（±10mm）；
2.材质: 皮革，加厚坐垫，内部填充高回弹海绵。
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	化妆台
	1.尺寸：800×400×760/600（±10mm）；
2.材质：全部采用橡胶木，化妆台台面厚度不低于18mm，化妆台腿采用直径不低于40mm厚的橡胶木原木；
3.带有一个化妆镜，2个抽屉。
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	化妆凳
	1.尺寸：380*280*450mm（±10mm）；
2.材质：全部采用橡胶木，凳面不低于18mm厚橡胶木指接板，凳退采用直径不低于40mm橡胶木原木；
3.要求：座垫采用不低于30mm厚定型海绵内吋、皮革饰面。
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	沙发茶几套装1
	1.尺寸：3+1组合沙发（一个三人位，两个单人位，一个茶几，颜色学校自选）
2、材质：采用西皮，整体皮艺包裹；
3、整体框架材质：松木，底部具有锰钢蛇形弹簧+高韧性强力绷带；
4、三人位尺寸尺寸：2000mm*850mm*900mm（±3mm）;
5、单人位尺寸尺寸：1100mm*850mm*880mm（±3mm）;
6、茶几：长方形茶几，1200mm*600mm*450mm（±3mm）
	

	60
	茶水柜
	1.尺寸：1200mm*400mm*800mm（±10mm）；
2.桌面：全部采用厚度不低于25mm的高密度板。
3.面材：选用天然核桃木木皮贴面；
4.封边：选用中密度纤维板基材和实木木皮封边；
5.表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰；
6.油漆：选用水性木器环保漆，无气味；
7.一对不低于5mm厚钢化玻璃对开门，一个长度不小于400mm的单开门柜子，带两个抽屉。
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	活动椅子
	1.尺寸：900mm*430mm*450mm（±3mm），无扶手；                   
2.面料：采用西皮,厚度≥1mm。颜色为黑色；
3.椅架：采用实木杂木制作，椅子腿不小于38mm*23mm,背板采用15mm厚夹板，用一次热成型技术； 
4.海棉：采用一次成型海棉；
5.油漆：环保油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，
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	心理文化墙装饰画系列套装
	心理文化墙装饰画系列一：
1.心理格言7幅，一个大的，4个中等的，2个小的，用于营造心理辅导室氛围
2.材质:结皮PVC板，厚度不小于5mm，形态：圆形
3.尺寸：小图直径不小于320mm，中图直径不小于430mm，大图直径不小于460mm。
心理文化墙装饰画系列二：
4.心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围
5.材质:结皮PVC板，厚度不小于5mm，形态：不规则图形
6.每幅尺寸尺寸不小于：480*480mm。
心理文化墙装饰画系列三：
7.心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围
8.材质:结皮PVC板，厚度不小于5mm，形态：不规则图形
9.每幅尺寸尺寸不小于：500*430mm。
心理文化墙装饰画系列四：
10.心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围
11.材质:结皮PVC板，厚度不小于5mm，形态：六边形
12..每幅尺寸尺寸不小于：590*520mm。
心理文化墙装饰画系列五：
13.心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围
14.材质:结皮PVC板，厚度不小于5mm，形态：不规则图形。
共计28幅。
	

	63
	实验桌(实验台)
	1.尺寸：1200*600*780mm（±10mm）；
2.台面：采用不低于12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm；
3.台身结构：结构，整体1190*570*760mm。
4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿尺寸：570*55*100mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。下腿尺寸：530*60*95mm，壁厚不小于2mm，下脚正面设有塑料卡盖。
5.立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便。下横梁；80*14mm，壁厚1.2mm。前横梁；31*28mm，壁厚1mm。中横梁采用31×28mm，壁厚1mm。后横梁：采用31*28mm，壁厚1mm。前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。桌脚：桌脚前后必须带有2个膨胀螺丝孔，带有与电源盒ABS工程塑料件覆盖，看不到螺丝头。
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	功能柱
	1.尺寸：355*210*760mm（±10mm）
2.多功能柱采用ABS塑料一次注塑成型，功能柱正面设有带锁的检修门，方便安装和日后维修。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用。
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	学生安全电源
	1.尺寸：220V、≥6A
2.学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。
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	教师总控电源
	1.尺寸：220V、≥10A
2.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。
3.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。
4.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。
5.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。
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	实验室边台2
	1、尺寸：6500*400*800mm（±10mm）；
2、全木结构，台面采用≥18mm实木多层免漆板制作，边缘加厚至25mm，柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形隐形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链。
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
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	实验室边台3
	1、尺寸：8100*400*800mm（±10mm）；
2、全木结构，台面采用≥18mm实木多层免漆板制作，边缘加厚至25mm，柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形隐形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链。
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
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	电气布线（地面以上部分）
	1.DN25mm阻燃线管；
2.2.5平方国标线材，符合国家标准。
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	准备台
	1、尺寸：2000*700*850mm（±10mm）。
2、全木结构，采用不低于12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链。
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
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	边柜1
	1、尺寸：8141*400*800mm（±10mm）；
2.材质：全部采用不低于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	美术教师桌
	1.尺寸：1600mm×800mm×740mm（±10mm）；
2.实木色 材质橡胶木原木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面边框厚度≧20mm，油漆采用三底两面工艺。
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	美术教师桌桌面软玻璃
	1.尺寸：1600mm*800mm（±10mm）；
2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角。
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	美术教师方凳
	1.尺寸：450*350*400mm（±10mm） ；
2.凳腿不小于40*40mm橡胶木原木，2个内嵌式凳面，尺寸分别不小于300*400mm,400*450mm,2个内嵌式凳面采用厚度不小于20mm厚橡胶木指接板；
3.两种高度可选选座，清水油漆。
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	学生美术桌1
	1.尺寸：1800mm*800mm*740mm（±10mm）；
2.橡胶木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于70mm×70mm实木方腿，整体桌腿为O型腿，桌面四角与桌腿有橡胶木实木三角加固；
3.表面五底三面处理。
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	学生凳
	1.尺寸：450*350*400mm（±10mm） ；
2.凳腿不小于40*40mm橡胶木原木，2个内嵌式凳面，尺寸分别不小于300*400mm,400*450mm,2个内嵌式凳面采用厚度不小于20mm厚橡胶木指接板；
3.两种高度可选选座，清水油漆。
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	边柜2
	1.尺寸：6700*400*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜3
	1.尺寸：1800*400*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜4
	1.尺寸：7600*400*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	边柜5
	1.尺寸：5000*400*780mm（±10mm）（长*宽*高）；
2.材质：全部采用不小于18mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)；
3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边；
4.五金：五金连接件组装。
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	造型柜
	1.尺寸：1000*350*1800mm（±10mm）
2.钢木结构，不低于1mm厚的20*50mm钢架，5层；
3.全部采用不低于18mm厚免漆板(含层板、侧挡板)，配有侧挡板。
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	屏风
	1.尺寸：不小于1800mm宽，1800mm高
2.双竹印月的图案，由7个独立并连接的屏扇组成，全部采用不低于30mm厚杉木制作。
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	成套学生桌椅
	1.尺寸：整体尺寸600*380*780mm（±10mm），可分2种合计7张桌子，6张等腰三角形桌（带桌斗）尺寸：长边不小于600mm，短边不小于380mm，1张正六边形桌边长不小于380mm；椅子的尺寸不小于380*360*850mm;
2.桌面：等腰三角形桌不小于600（长边）*350（短边）*18mm（厚），正六边形桌边长不小于350mm.厚度不低于18mm，颜色可选可定制。
3.桌体钢架：材质及形状：桌体采用橢圆型钢管。桌脚贴地部钢管尺寸为： 30×60×1.2mm，桌脚上部固定立管钢管尺寸为：30*60*1.2mm扁圆管；升降套管25×50×1.2mm扁圆管，下链接管用25*50*1.2扁圆管，表面用环保塑粉涂装：钢管架焊接完成后，采用烤塑粉，经高温粉体烤塑，耐刮耐磨，长时间使用也不会产生表面塑粉剥落现象；功能：采用套管式螺栓升降。
4.椅子座垫，靠背均采用一级工程塑料PP，一次性注塑成型。
5.椅腿和椅脚采用椭圆钢管并使用拉杆套管式升降，椅脚贴地部钢管尺寸为： 30×60×1.5mm；立柱外钢管尺寸为30mm×60mm×1.3mm扁圆管, 内钢管25mmx50mm×1.3mm扁圆管。      
6.颜色要求钢制部分：白色/浅灰色。桌面颜色可选。
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	水槽台
	1.尺寸：5300*600*700mm（可根据实际调整）                                 
2.台面：采用厚度≥12mm实芯抗倍特板。
3.柜体：不少于5个对开门，隐形拉手，每个对开门一层不低于18mm厚隔板
4.材质：柜体全部采用不低于18mm多层免漆板。
5.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器四边封边;
6.五金：采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链。
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	水槽
	1.尺寸≥390*290*200mm，托底安装在台面下面。
2.PP材质水盆。
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	给、排水系统（地面以上部分）
	1.材质：不少于5.3m长PPR进水管、不少于5.3m长PVC出水管;       
2.要求：含室内上下水连接部分。
3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹。
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	实验室边台
	1、尺寸：7250*400*800mm；
2、全木结构，台面采用≥18mm实木多层免漆板制作，边缘加厚至25mm，柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形隐形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链；
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
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	实验室边台1
	1、尺寸：6400*400*800mm；
2、全木结构，台面采用≥18mm实木多层免漆板制作，边缘加厚至25mm，柜体主材采用≥16mm厚实木多层免漆板，经2mmPVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥16mm厚搁板。采用铝合金一字形隐形拉手，采用304不锈钢，阻尼液压缓冲铰链；
3、桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。
	



★（二）商务要求
1.中标供应商确定规则
本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格投标人。
2.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
3.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后3天内提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，中标供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
4.平台监管
（1）中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
（2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址：http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
5.其他要求
（1）中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
（2）泰州市金柏科教器材有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
(3)招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
6.付款条件
（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
7.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
8.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
（1）美术凳2（项目清单44）。
（2）学生凳（项目清单76） 。
2、样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封（需写明所投分包号）中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。



采购包1
附件：交货地点汇总表
南京市天印中学觅秀街校区
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	音乐放松椅
	2
	台

	2
	茶几
	1
	套

	3
	单人位沙发
	1
	套

	4
	三人位沙发
	1
	套

	5
	文件柜
	2
	张

	6
	洽谈桌
	9
	套

	7
	洽谈椅
	54
	把



上峰中学
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	4
	张

	2
	教师总控电源1
	2
	台

	3
	教师椅
	4
	把

	4
	学生实验桌
	100
	张

	5
	功能柱
	100
	个

	6
	学生安全电源1
	25
	个

	7
	实验凳
	200
	条

	8
	铝木仪器柜
	2
	台

	9
	学生安全电源2
	50
	个

	10
	教师水槽
	2
	个

	11
	教师总控电源2
	1
	套

	12
	洗眼器
	2
	套

	13
	水槽台
	26 
	个

	14
	三联水嘴
	28
	套

	15
	仪器柜
	4
	台

	16
	教师总控电源3
	1
	套

	17
	学生安全电源3
	25
	套

	18
	实验光源
	25
	套





湖熟初级中学
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	4
	张

	2
	教师总控电源1
	2
	台

	3
	教师椅
	4
	把

	4
	学生实验桌
	100
	张

	5
	功能柱
	100
	个

	6
	学生安全电源1
	25
	个

	7
	实验凳
	200
	条

	8
	铝木仪器柜
	2
	台

	9
	学生安全电源2
	50
	个

	10
	教师水槽
	2
	个

	11
	教师总控电源2
	1
	套

	12
	洗眼器
	2
	套

	13
	水槽台
	26 
	个

	14
	三联水嘴
	28
	套

	15
	仪器柜
	4
	台

	16
	教师总控电源3
	1
	套

	17
	学生安全电源3
	25
	套

	18
	实验光源
	25
	套




将军山中学
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	升降桌
	1
	张

	2
	音乐凳
	96
	张

	3
	收纳柜
	3
	组

	4
	衣柜
	2
	组

	5
	办公桌
	1
	组

	6
	移动柜
	1
	组

	7
	教师椅
	1
	把


采购包2
附件：交货地点汇总表

	南京市东山初级中学

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	升降讲台
	2
	张

	2
	仪器柜
	7
	张

	3
	音乐凳
	60
	张

	4
	更衣柜
	5
	张

	5
	美术桌（教师）
	2
	张

	6
	教师椅1
	2
	张

	7
	美术桌（学生）
	8
	张

	8
	学生凳
	50
	张

	9
	储物柜
	10
	组

	10
	软木展板
	1
	块

	11
	磁吸板
	2
	块

	12
	教师演示台
	1
	张

	13
	教师总控电源1
	1
	台

	14
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	1
	套

	15
	学生实验桌
	28
	张

	16
	功能柱
	28
	套

	17
	学生电源1
	28
	个

	18
	实验凳
	56
	张

	19
	电气电线（地面以上部分）
	1
	室

	20
	仪器柜（PP）
	10
	个

	21
	办公桌
	15
	张

	22
	办公椅
	15
	张




	南京市清水亭学校

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	教师书法桌
	1
	张

	2
	教师书法椅
	1
	张

	3
	学生书法桌
	25
	张

	4
	学生书法凳
	50
	张

	5
	水柜
	4
	米

	6
	水槽
	5
	套

	7
	单联龙头
	5
	只

	8
	教师书法专用套装
	1
	套

	9
	学生书法套装
	25
	套

	10
	给、排水系统（地面以上部分）
	1
	室

	南京紫金山科技城中学

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	3
	张

	2
	三联水嘴
	31
	套

	3
	教师水槽
	3
	只

	4
	教师总控电源1
	2
	台

	5
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	3
	套

	6
	学生实验桌
	84
	张

	7
	功能柱
	84
	套

	8
	学生电源1
	56
	个

	9
	实验凳
	168
	张

	10
	仪器柜（PP）
	18
	个

	11
	电气电线（地面以上部分）
	3
	室

	12
	给、排水系统（地面以上部分）
	3
	室

	13
	洗眼器
	1
	套

	14
	水槽台
	28
	张

	15
	教师总控电源2
	1
	台

	16
	学生电源2
	28
	个

	17
	实验光源
	28
	套

	18
	升降讲台
	1
	张

	19
	仪器柜
	7
	张

	20
	叠加椅
	50
	张

	21
	器材架
	4
	组

	22
	美术桌（教师）
	1
	张

	23
	教师椅1
	1
	张

	24
	美术桌（学生）
	8
	张

	25
	学生凳
	86
	张

	26
	水柜
	4
	米

	27
	水槽
	5
	套

	28
	单联龙头
	5
	只

	29
	储物柜
	13
	组

	30
	软木展板
	1
	块

	31
	磁吸板
	2
	块

	32
	教师接待台
	1
	张

	33
	教师椅2
	1
	张

	34
	双人沙发
	1
	张

	35
	椭圆形茶几
	1
	张

	36
	器材柜
	3
	张

	37
	咨询沙发
	2
	个

	38
	圆形桌
	1
	个

	39
	无声挂钟
	1
	个

	40
	标准版沙盘游戏
	1
	套

	41
	沙具架
	3
	张

	42
	团体活动桌
	36
	张

	43
	收纳柜
	12
	米

	44
	辅导活动包
	1
	套






采购包3
附件：交货地点汇总表
南京市秦淮中学
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	3
	张

	2
	教师三联水嘴
	2
	个

	3
	教师水槽
	2
	个

	4
	学生实验桌
	81
	张

	5
	功能柱
	81
	个

	6
	水槽台
	28
	个

	7
	三联水嘴
	28
	个

	8
	学生电源
	81
	个

	9
	教师总控电源
	3
	台

	10
	剩余电流动作断路器（智慧断路器）
	3
	个

	11
	实验凳
	165
	张

	12
	洗眼器
	2
	个

	13
	落地式紧急冲淋
	1
	个

	14
	电气布线材料
	3
	套

	15
	给、排水系统材料
	2
	套

	16
	实验光源
	28
	个

	17
	升降讲台
	1
	张

	18
	教师椅
	1
	张

	19
	音乐凳
	54
	个

	20
	多功能合唱台
	6
	组

	21
	小乐器收纳柜
	7
	个

	22
	大乐器收纳柜1
	2
	个



南京市智康路小学
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	教师操作台1
	1
	张

	2
	学生操作台1
	12
	张

	3
	学生凳
	49
	张

	4
	仪器收纳柜
	10
	组

	5
	操作边台
	2
	组

	6
	美术教师讲台
	1
	张

	7
	美术桌
	8
	张

	8
	美术凳
	49
	张

	9
	展示格柜
	4
	个

	10
	美工收纳柜1
	6
	个

	11
	美工收纳柜2
	2
	个

	12
	展示收纳高柜
	1
	个

	13
	软木板展示墙
	1
	块

	14
	升降讲台
	1
	张

	15
	教师椅
	1
	张

	16
	音乐凳
	48
	个

	17
	小乐器收纳柜
	6
	个

	18
	大乐器收纳柜2
	6
	个



南京市礼尚路学校
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	PP耐酸柜
	4
	套

	2
	易燃品毒害品储存柜
	1
	台

	3
	易燃易爆危化品安全柜
	2
	台

	4
	准备桌
	1
	张

	5
	通风风机
	2
	台

	6
	室内通风系统及安装辅材
	1
	套

	7
	落地式紧急冲淋
	1
	套

	8
	防漏液托盘
	1
	个

	9
	废液桶
	1
	个

	10
	固废桶
	1
	个

	11
	消防沙箱
	1
	个

	12
	悬挂式干粉灭火器
	3
	个

	13
	防爆高清视频监控探头
	1
	台

	14
	人体静电释放器
	1
	个

	15
	气体探测主机
	1
	台

	16
	有害气体报警器
	1
	套

	17
	可燃气体报警器
	1
	个

	18
	电子温湿度计（防爆）
	1
	个

	19
	红外火焰探测器
	1
	套

	20
	安装辅材配件
	1
	套

	21
	警示标识
	1
	套

	22
	团体活动道具包
	1
	套

	23
	讲台
	1
	张

	24
	教师椅
	1
	张

	25
	互动拼接桌
	48
	张

	26
	学生凳
	97
	张

	27
	材料收纳边柜
	4
	个

	28
	展示收纳柜1
	4
	个

	29
	教师操作台2
	1
	张

	30
	学生操作台2
	12
	张

	31
	展示收纳柜2
	2
	个

	32
	展示收纳柜3
	4
	个

	33
	方孔洞板
	14
	块






采购包4
附件：交货地点汇总表

	上坊新城小学天佑路校区

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	1
	张

	2
	三联水嘴
	1
	个

	3
	教师水槽
	1
	个

	4
	学生实验台
	8
	张

	5
	实验凳
	48
	条

	6
	教师座椅
	1
	套

	7
	实验室边台4
	1
	组

	8
	水槽台1
	1
	组

	9
	三联水嘴1
	5
	个

	10
	不锈钢水槽
	5
	个

	11
	给、排水系统（地面以上部分）2
	1
	套

	12
	仪器柜1
	1
	张

	13
	仪器柜
	4
	张

	14
	听课桌
	12
	张

	15
	听课凳
	24
	张

	16
	升降讲台
	1
	张

	17
	合唱台
	4
	组

	18
	音乐凳
	48
	张

	19
	边柜6
	1
	组

	20
	边柜7
	1
	组

	21
	边柜8
	1
	组

	22
	定制柜1
	3
	张

	23
	定制柜2
	2
	张

	24
	定制柜3
	2
	张

	25
	教师带边柜办公桌
	2
	张

	26
	办公椅1
	2
	张

	27
	定制组合柜
	2
	套

	28
	美术教师桌1
	1
	张

	29
	美术教师桌桌面软玻璃
	1
	张

	30
	教师座椅
	1
	套

	31
	学生美术桌1
	8
	张

	32
	学生美术桌桌面软玻璃
	8
	张

	33
	美术凳2
	16
	个

	34
	边柜9
	1
	组

	35
	边柜10
	3
	个

	36
	水槽台2
	1
	组

	37
	水龙头
	4
	个

	38
	不锈钢水槽1
	1
	个

	39
	画架
	1
	个

	40
	给、排水系统（地面以上部分）1
	1
	套

	41
	美术柜
	7
	张

	42
	边柜
	3
	个

	43
	更衣柜
	4
	张

	44
	鞋柜
	4
	张

	45
	更衣凳
	4
	张

	46
	化妆台
	1
	张

	47
	化妆凳
	1
	张

	48
	办公桌
	1
	套

	49
	办公椅
	1
	张

	50
	无声挂钟
	1
	个

	51
	档案柜
	2
	个

	52
	沙发茶几套装
	1
	套

	53
	沙发茶几套装1
	2
	套

	54
	茶水柜
	2
	张

	55
	活动椅子
	20
	张

	56
	心理文化墙装饰画系列套装
	1
	套

	57
	制度挂图
	1
	套

	58
	实木心理沙盘
	1
	套

	59
	沙盘凳
	4
	个

	60
	音乐放松椅
	1
	套

	61
	懒人沙发
	2
	个

	62
	活动桌椅
	8
	套

	63
	团体辅导箱
	1
	套

	64
	收纳凳
	1
	个



	乾清路小学

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	1
	张

	2
	三联水嘴
	1
	个

	3
	教师水槽
	1
	个

	4
	实验桌(实验台)
	24
	张

	5
	功能柱
	24
	个

	6
	学生安全电源
	24
	套

	7
	教师总控电源
	1
	套

	8
	实验凳
	48
	条

	9
	教师座椅
	1
	套

	10
	实验室边台2
	1
	组

	11
	实验室边台3
	1
	组

	12
	电气布线（地面以上部分）
	1
	套

	13
	准备台
	1
	张

	14
	仪器柜
	6
	张

	15
	仪器柜1
	4
	张

	16
	升降讲台
	1
	张

	17
	合唱台
	3
	组

	18
	音乐凳
	48
	张

	19
	边柜1
	1
	组

	20
	办公桌
	2
	张

	21
	办公椅
	2
	张

	22
	定制柜1
	5
	张

	23
	定制柜2
	5
	张

	24
	定制柜3
	5
	张

	25
	美术教师桌
	1
	张

	26
	美术教师桌桌面软玻璃
	1
	张

	27
	美术教师方凳
	1
	张

	28
	学生美术桌
	8
	张

	29
	学生美术桌桌面软玻璃
	8
	张

	30
	学生凳
	48
	个

	31
	边柜2
	1
	组

	32
	边柜3
	1
	组

	33
	边柜4
	1
	组

	34
	边柜5
	1
	组

	35
	造型柜
	4
	张

	36
	无声挂钟
	1
	个

	37
	档案柜
	2
	个

	38
	沙发茶几套装
	1
	套

	39
	制度挂图
	1
	套

	40
	实木心理沙盘
	1
	套

	41
	沙盘凳
	4
	个

	42
	音乐放松椅
	1
	套

	43
	懒人沙发
	2
	个

	44
	活动桌椅
	4
	套

	45
	团体辅导箱
	1
	套

	46
	收纳凳
	1
	个

	47
	屏风
	3
	个



	芳园西路小学

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	1
	张

	2
	成套学生桌椅
	8
	张

	3
	水槽台
	1
	组

	4
	三联水嘴
	8
	个

	5
	水槽
	8
	个

	6
	给、排水系统（地面以上部分）
	1
	套

	7
	教师座椅
	1
	套

	8
	实验室边台
	1
	组

	9
	实验室边台1
	1
	组
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第五章  评标方法与评标标准
采购包1
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
3.多采购包评审说明
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格供应商。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，全部货物制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分16分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，本项最低得分0分。
	16
	客观分

	2.2
	原材料检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的学生实验桌（项目清单11）的陶瓷台面原材料检测报告：
1、检测依据：GB/T17657-2022标准，检测内容：耐划痕性能不低于3级。检测结果：合格或符合。
2、检测依据：GB/T17657-2022标准，检测内容：不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、双氧水3%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、丁酮74%、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。检测结果：符合、合格或实测值在范围内。
每提供一项得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.3
	成品检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告：
1、水槽台（项目清单20）：符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准，检测内容：塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性。
2、 学生实验桌（项目清单11）：符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测内容：中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。
每提供符合要求的1项得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.4
	深化设计方案
	评委根据投标人提供1.湖熟初级中学物理电学室：教师演示台（项目清单8）1张、教师总控电源1（项目清单9）1台、教师椅（项目清单10）1张、学生实验桌（项目清单11）25张、功能柱（项目清单12）25个、学生安全电源1（项目清单13）25个、实验凳（项目清单14）50条、铝木仪器柜（项目清单15）2台；2.湖熟初级中学化学室：教师演示台（项目清单8）1张、教师水槽（项目清单17）1个、教师总控电源2（项目清单18）1套、教师椅（项目清单10）1张、洗眼器（项目清单19）1把、学生实验桌（项目清单11）25张、功能柱（项目清单12）25个、水槽台（项目清单20）13个、三联水嘴（项目清单21）14套、学生安全电源2（项目清单16）25个、实验凳（项目清单14）50条、仪器柜（项目清单22）4台的分布图及效果图进行综合评分。分布图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度）。包括：1. 两处区域的尺寸标注科学合理；2. 两处区域摆放平面图、效果图均能够相互对应；3. 两处区域的产品布局均能够满足功能性需求；4. 两处区域的效果图设计感强。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、合理、规范，设计完整，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.5
	样品
	评委根据投标人提供的样品（实验凳（项目清单14）、音乐凳（项目清单27）各一件。）综合评分：
1.音乐凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，连接程度紧密、无缝隙，强度高、承重性强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
2.实验凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，结构稳定，强度高、承重性能强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
本项共计10分，投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	投标人根据本项目采购需求“（二）商务要求”编制项目实施方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.实施组织构架；5.应急措施；6.验收方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容工作思路清晰，组织科学合理，可执行性强，符合江宁区实际情况，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	投标人根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制售后服务方案，内容包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.日常维护保障；5.技术人员保障；6.响应时间。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学性、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保年限
	质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（上传承诺书扫描件至投标系统，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩（至少包含学生实验桌和音乐凳），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	所投核心产品或任一主要产品，具有“产品安全认证证书”(认证范围至少包含木家具），得2分。（提供证书扫描件）
注：所提供认证证书“认证范围”与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	客观分

	5.2
	履约能力2
	所投核心产品或任一主要产品，具有“家具中有害物质限量认证证书”（产品系列至少包含钢木桌类和钢木椅类），得3分。（提供证书扫描件）
注：所提供认证证书“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.认证证书

	6.1
	认证证书1
	所投核心产品或任一主要产品制造商，具有有效期内的“绿色供应链认证证书”（认证范围至少包含：钢木（制）家具、实木家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.2
	认证证书2
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“中国绿色产品认证证书”（认证范围至少包含木家具、金属家具），得2分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。

	2
	客观分

	7.节能环保

	7.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
注：投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分




第五章  评标方法与评标标准
采购包2
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
3.多采购包评审说明
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格供应商。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，全部货物制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分16分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，本项最低得分0分。
	16
	客观分

	2.2
	原材料检测报告
	1、投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的学生实验桌（项目清单15）的实芯理化板原材料检验结果为合格或符合的检测报告，满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，可通过不少于130项污染物测试，适配多种强酸强碱试剂，覆膜、未覆膜工况检测等级均达5级无明显变化；物理性能达标：含水率≤0.9%、吸水厚度膨胀率≤0.1%、横向尺寸稳定性≤0.07%、纵向尺寸稳定性≤0.04%、板面握螺钉力≥3490N，通过冷热循环、浸渍剥离、耐划痕、耐沸水、耐开裂、表面耐磨等不少于27项性能检测，表面耐磨≥1100r；依据GB/T 2408-2021标准，水平燃烧达HB级、垂直燃烧达V-0级；依据GB/T 24508-2020标准，48小时抗老化测试无开裂、无鼓泡、无粉化；
2、投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的美术桌（学生）（项目清单7）的实木多层板检验结果为合格或符合的检测报告：满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测项至少包含：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、甲醛释放量。
每提供1项原材料合格检测报告得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.3
	成品检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告：
1、 学生实验桌（项目清单15）产品检测报告：符合GB/T 32487-2016、GB/T 3325-2024、GB/T 24820-2024的标准。
检测内容：邵氏 D 硬度≥HD63、金属涂层附着力、外观质量、8 项可迁移有害元素。
2、 实验凳（项目清单18）：符合GB/T 32487-2016、GB/T 3325-2024、GB/T 24820-2024的标准。
检测内容：邵氏 D 硬度≥HD63、金属涂层附着力、外观质量、8 项可迁移有害元素。
每提供符合要求的1项得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.4
	深化设计方案
	评委根据投标人提供南京紫金山科技城中学的化学实验室和美术教室进行深化设计：
1.化学实验室（包含教师演示台（项目清单12）1张、学生实验桌（项目清单15）28张、功能柱（项目清单16）28套、学生电源1（项目清单17）28个、实验凳（项目清单18）56张、三联水嘴（项目清单33）15套、教师水槽（项目清单34）1只、洗眼器（项目清单35）1套、水槽台（项目清单36）14张）；
2. 美术教室（包含美术桌（教师）（项目清单5）1张、教师椅1（项目清单6）1张、美术桌（学生）（项目清单7）8张、学生凳（项目清单8）48张、储物柜（项目清单9）13组、软木展板（项目清单10）1块、磁吸板（项目清单11）2块、水柜（项目清单27）4米、水槽（项目清单28）5套、单联龙头（项目清单29）5只）的分布图及效果图进行综合评分。
分布图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度）。包括：1. 两处区域的尺寸标注科学合理；2. 两处区域摆放平面图、效果图均能够相互对应；3. 两处区域的产品布局均能够满足功能性需求；4. 两处区域的效果图设计感强。以上每项内容逐条阐述。
方案内容全面、合理、规范，设计完整，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.5
	样品
	评委根据投标人提供的样品（音乐凳（项目清单3）、实验凳（项目清单18）各一件。）综合评分：
1.音乐凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，连接程度紧密、无缝隙，强度高、承重性强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
2.实验凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，结构稳定，强度高、承重性能强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
本项共计10分，投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	投标人根据本项目采购需求“（二）商务要求”编制项目实施方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.实施组织构架；5.应急措施；6.验收方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容工作思路清晰，组织科学合理，可执行性强，符合江宁区实际情况，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	投标人根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制售后服务方案，内容包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.日常维护保障；5.技术人员保障；6.响应时间。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学性、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保年限
	质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（上传承诺书扫描件至投标系统，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩（至少包含学生实验桌、音乐凳和美术桌），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	所投核心产品或任一主要产品制造商，具有有效期内的“安全生产标准化证书”，得2分。(提供证书扫描件)
	2
	客观分

	5.2
	履约能力2
	所投核心产品或任一主要产品制造商，具有有效期内的“绿色供应链服务认证证书”（认证范围至少包含：教学家具、实验室家具），得2分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	客观分

	6.认证证书

	6.1
	认证证书1
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”（认证范围至少包含金属家具、木制家具、钢木家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.2
	认证证书2
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“中国绿色产品认证证书”（认证范围至少包含木家具、金属家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	7.节能环保

	7.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
注：投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分
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第五章  评标方法与评标标准
                                采购包3
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
3.多采购包评审说明
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格供应商。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，全部货物制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分17分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，本项最低得分0分。
	17
	客观分

	2.2
	原材料检测报告
	1. 投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的学生实验桌（项目清单4）的实芯理化板：满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，可通过不少于130项污染物测试，适配多种强酸强碱试剂，覆膜、未覆膜工况检测等级均达5级无明显变化；物理性能达标：含水率≤0.9%、吸水厚度膨胀率≤0.1%、横向尺寸稳定性≤0.07%、纵向尺寸稳定性≤0.0%、板面握螺钉力≥3490N，通过冷热循环、浸渍剥离、耐划痕、耐沸水、耐开裂、表面耐磨等不少于27项性能检测，表面耐磨≥1100r；依据GB/T2408-2021标准，水平燃烧达HB级、垂直燃烧达V-0级；依据GB/T24508-2020标准，48小时抗老化测试无开裂、无鼓泡、无粉化。
2.投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的美术桌（项目清单29）的橡胶木指接板：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤0.025mg/m³、总挥发性有机化合物检测合格、含水率在8%~14.9%之间。
每提供1项原材料合格检测报告得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.3
	成品检测报告
	投标人提供带有“具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告：
1.学生实验桌（项目清单4）：符合GB/T32487-2016、GB/T 3325-2024、GB/T 24820-2024的标准，检测内容：邵氏D硬度≥HD63、金属涂层附着力、外观质量、8项可迁移有害元素。   
2.PP耐酸柜（项目清单37）：依据GB/T18204.2-2014进行检测，其中甲醛≤0.058mg·m³、苯≤0.03mg·m³、甲苯≤0.03mg·m³。
每提供符合要求的1项得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.4
	深化设计方案
	评委根据投标人提供秦淮中学的化学实验室（化学实验室包含教师演示台（项目清单1）1张、教师三联水嘴（项目清单2）1个、教师水槽（项目清单3）1个、学生实验桌（项目清单4）27张、功能柱（项目清单5）27个、水槽台（项目清单6）14个、三联水嘴（项目清单7）14个、学生电源（项目清单8）27个、教师总控电源（项目清单9）1台、剩余电流动作断路器（项目清单10）1个、实验凳（项目清单11）55张、洗眼器（项目清单12）1个、落地式紧急冲淋（项目清单13）1个）；音乐教室（音乐教室包含升降讲台（项目清单17）1张、教师椅（项目清单18）1张、音乐凳（项目清单19）54个、多功能合唱台（项目清单20）6组、小乐器收纳柜（项目清单21）7个、大乐器收纳柜1（项目清单22）2个）的分布图及效果图进行综合评分。分布图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度）。包括：1. 两处区域的尺寸标注科学合理；2. 两处区域摆放平面图、效果图均能够相互对应；3. 两处区域的产品布局均能够满足功能性需求；4.两处区域的效果图设计感强。以上每项内容逐条阐述。
方案内容全面、合理、规范，设计完整，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.5
	样品
	评委根据投标人提供的样品（实验凳（项目清单11）、美术凳（项目清单30）各一件。）综合评分：
1.实验凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，连接程度紧密、无缝隙，强度高、承重性强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
2.美术凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，结构稳定，强度高、承重性能强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
本项共计10分，投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	投标人根据本项目采购需求“（二）商务要求”编制项目实施方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.实施组织构架；5.应急措施；6.验收方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容工作思路清晰，组织科学合理，可执行性强，符合江宁区实际情况，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	投标人根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制售后服务方案，内容包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.日常维护保障；5.技术人员保障；6.响应时间。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学性、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保年限
	质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（上传承诺书扫描件至投标系统，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩（至少包含学生实验桌和美术桌），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	所投核心产品或任一主要产品制造商，具有有效期内的“依据GB/T39257-2020标准的绿色供应链服务认证证书”（认证范围至少包含实验室家具、教学家具），等级为5星级得3分，4星级得2分，3星级得1分，3星以下不得分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.认证证书

	6.1
	认证证书1
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”（认证范围至少包含木家具、金属家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.2
	认证证书2
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“中国绿色产品认证证书”（认证范围至少包含木家具、金属家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	7.节能环保

	7.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分






 第五章 评标方法与评标标准
采购包4

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
3.多采购包评审说明
本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格投标人，由此导致其他采购包的合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
采购结果公告发布以后，如任一采购包出现任何需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果，其他采购包的中标供应商也不得再作为该采购包的中标供应商；若出现某采购包需要重新招标的情形时，其他任一采购包的中标供应商不能成为该重新招标的采购包的合格供应商。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，全部货物制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分16分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标，有1项负偏离扣1分，本项最低得分0分。
	16
	客观分

	2.2
	原材料检测报告
	1、投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的教师演示台（项目清单4）的冷轧钢板原材料检测报告：依据GB/T 229-2020 《金属材料夏比摆锤冲击试验方法夏比摆锤冲击》：冲击吸收能量KV2≥35J ；以及依据GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法显微组织》：铁素体+珠光体检测合格。
2、投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的定制柜1（项目清单7）实木多层免漆板原材料检测报告：：依据GB/T 35607-2024《绿色产品评级 家具》：苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m3；以及依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：桔灰青霉、寄生曲霉 防霉等级达到0级。
每提供1项原材料合格检测报告得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.3
	成品检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检验结果为合格或符合的检测报告：
（1） 仪器柜（项目清单22）：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，检测项目需包含：①金属喷漆（塑）涂层：硬度≧H；②附着力：附着力达到0级；③金黄色葡萄球菌、变异链球菌 抗菌率≥ 99% ；
（2） 实验桌(实验台)（项目清单63）产品检测报告：GB/T 9789-2008《金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》，防强腐蚀等级达到户内1级。
每提供符合要求的1项得1分，最多得2分。
注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。
	2
	客观分

	2.4
	深化设计方案
	评委根据投标人提供乾清路小学科学实验室与美术教室（科学实验室包含：教师演示台（项目清单4）1张、三联水嘴（项目清单5）1个、教师水槽（项目清单12）1个、实验桌(实验台)（项目清单63）24张、功能柱（项目清单64） 24个、学生安全电源（项目清单65）24套、教师总控电源（项目清单66）1套、实验凳（项目清单18）48条、教师座椅（项目清单1）1套、实验室边台2（项目清单67）1组、实验室边台3（项目清单68）1组；
美术教室包含：美术教师桌（项目清单72）1张、美术教师桌桌面软玻璃（项目清单73）1张、美术教师方凳（项目清单74）1张、学生美术桌（项目清单42）8张、学生美术桌桌面软玻璃（项目清单43）8张、学生凳（项目清单76）48个、边柜2（项目清单77）1组、边柜3（项目清单78）1组、边柜4（项目清单79）1组)的分布图及效果图进行综合评分。分布图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度)。包括:1.两处区域的尺寸标注科学合理;2.两处区域摆放平面图、效果图均能够相互对应;3.两处区域的产品布局均能够满足功能性需求;4.两处区域的效果图设计感强。以上每项内容逐条阐述。
方案内容全面、合理、规范，设计完整，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.5
	样品
	评委根据投标人提供的样品（美术凳2（项目清单44）、学生凳（项目清单76）各一件。）综合评分：
1.美术凳2（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，连接程度紧密、无缝隙，强度高、承重性强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
2.学生凳（该样品最高得5分）：
（1）样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，结构稳定，强度高、承重性能强的，得5分；
（2）样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得2分；
（3）其他不得分。
本项共计10分，投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	投标人根据本项目采购需求“（二）商务要求”编制项目实施方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.实施组织构架；5.应急措施；6.验收方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容工作思路清晰，组织科学合理，可执行性强，符合江宁区实际情况，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	投标人根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制售后服务方案，内容包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.日常维护保障；5.技术人员保障；6.响应时间。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学性、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	[bookmark: _GoBack]6
	主观分

	3.3
	质保年限
	质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（上传承诺书扫描件至投标系统，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	所投核心产品或任一主要产品的制造商，具有“安全生产标准化证书”的，得2分。（提供证书扫描件）
	2
	客观分

	5.2
	履约能力2
	所投核心产品或任一主要产品制造商，具有有效期内的“绿色供应链认证证书”，等级为5星级得2分，4星级得1分，3星以及3星以下不得分。(提供证书扫描件）
注:所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	2
	客观分

	6.认证证书

	6.1
	认证证书1
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”(认证范围至少包含金属家具、木家具），得3分。(提供证书扫描件)
注:所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	6.2
	认证证书2
	所投核心产品或任一主要产品，具有有效期内的“中国绿色产品认证证书”(认证范围至少包含金属家具、木家具），得3分。(提供证书扫描件)
注：所提供认证证书中“认证范围”名称与评分细则规定不同时，应提供符合采购需求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。
	3
	客观分

	7.节能环保

	7.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分







第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
联系电话：（手机）________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（复印件或者扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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