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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]受南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处、江苏省南京市江宁区湖熟街道丹桂村村民委员会（采购单位）委托，江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就丹桂农事服务中心育秧中心建设项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]1.项目编号：JSZC-320115-JYCS-G2026-0006
2.项目名称：丹桂农事服务中心育秧中心建设项目
3.预算金额：230万元
4.最高限价：225.92万元（投标报价超过最高限价作无效标处理）
[bookmark: OLE_LINK11]5.采购需求（简介）：丹桂农事服务中心育秧中心建设项目，详细内容见本招标文件第四章。
[bookmark: OLE_LINK12]6.合同履行期限：合同签订后30天内交货。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK7]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK13]如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
本项目按照采用以下第( 1 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:
（1）本项目整体专门面向中小企业采购。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。
[bookmark: OLE_LINK14]本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）本项目特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月13日14时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”自行打印本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处、江苏省南京市江宁区湖熟街道丹桂村村民委员会        
地  址：南京市江宁区湖熟街道 
联系人：顾工
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：/
2.代理机构
名  称：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
地　址：南京市江宁区万安东路28号金建大厦1206室 
联系人：夏工
联系电话：15651036188 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 招标代理服务费以中标金额为基数，按计价格（2002）1980号文标准费率60%计算；编制工程量清单及控制价按苏价服（2004）383号文标准的60%计算；不足4000元按4000元计取；上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。
25.4.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
25.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料及人工成本明细说明及相关证明材料；最后报价与首次报价差额的原因分析明细、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）；后期的履约保证措施等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
八、质疑
30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。
代理机构《质疑函》接收部门为采购代理部。收件人：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司政府采购部，地址：南京市江宁区万安东路金建大厦12楼1206室，联系电话：15651036188。  
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目整体专门面向中小企业采购。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




第三章  合同文本
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丹桂农事服务中心育秧中心建设项目
采购合同






甲    方1：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处
甲    方2：江苏省南京市江宁区湖熟街道丹桂村村民委员会
乙    方： 
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  根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，由南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处、
江苏省南京市江宁区湖熟街道丹桂村村民委员会（甲方）委托                （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。
第一条合同生效
1.1合同经甲、乙双方盖章后生效。
第二条价格
2.1合同金额暂计：人民币(小写)         ，大写：人民币       。
本项目合同金额的确定，将以审计部门出具的最终审定价进行最终结算。
第三条组成本合同的有关文件
3.1招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.2乙方在投标后对招标人提供货物清单进行复核确认，如未完全实现项目的使用功能，增加的工作量，视为乙方对甲方的优惠，结算时一律不予增加相关费用。
第四条权利保证
4.1乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
4.2乙方保证产品、服务完全符合甲方需要，绝无设计、制作及材料瑕疵，并具备约定之品质。
4.3如乙方提供产品、服务不合格而需另行交付物品、服务的，乙方应负担所发生之一切费用，另行交付物品亦负本条担保责任。
4.4乙方担保提供的产品或其它从物等绝无侵害他人专利权、著作权、商标权、商业秘密及其它知识产权之事由。
4.5乙方担保产品、服务无安全或卫生上的危险。
乙方违反本条之约定，导致甲方损失的，乙方应当予以承担；如致第三人向甲方主张任何权利时，甲方可暂停支付货款，且乙方应立即出面负责解决，并应赔偿甲方因此所受之损害，包括但不限于：赔偿费、权利金、诉讼费、律师费、交通等费用。
第五条质量保证
5.1乙方提供的产品、服务必须达到采购文件各项要求，国家或行业规定的，还要符合甲方相应规定。质量保证期为终验验收合格后的三十六个月。
5.2在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质量保修期为三年(产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。乙方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按乙方实际承诺执行)；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维护服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。
5.3所有货物、器材、材料及配件，必须是合格品以上，要求有厂家出具的质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。
5.4在质量保修期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物，最长不超过两周，并承担由此产生的货物费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。
5.5为甲方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供技术培训，并免费提供详细的培训资料。
5.6为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。
5.7货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，乙方应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。
5.8乙方免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员及维护保养人员在货物运行地点、安装和调试现场进行技术培训（包括操作、保养、维护等）。
5.9乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场并将相关技术文件提供给甲方。
知识产权和保密条款：
（1）甲方提供的产品图纸、图样、图形及产品LOGO等，其相关知识产权均属于甲方，乙方可按照本合同约定及甲方要求进行使用。
（2）乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其商标权、工业设计权、专有技术、商业秘密等知识产权或其他任何权利的起诉。
（3） 乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。
（4）甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。如致第三人向甲方主张任何权利时造成设备不可使用，甲方可暂停支付货款，且乙方应立即出面负责解决，并应赔偿甲方因此所受之损害，包括但不限于：赔偿费、权利金、诉讼费、律师费、交通等费用。 
（5）甲乙双方应对因履行本合同知悉的对方的对方未公开的信息予以保密。
（6）甲乙双方承诺仅为本合同目的使用保密信息，不得以未经对方书面同意的方式使用保密信息。甲乙双方应对保密信息采取合理、谨慎的措施予以妥善保存，不得复制或仿造或向任何第三方（包括媒体）公开、披露该保密信息，并应像保护自己的商业秘密一样合理、谨慎地对该类信息采取保密措施，且任何情形下该等保护措施不得低于合理程度。
（7）甲乙双方仅可将保密信息披露给其有必要参与合同履行的员工，前提是在员工知悉保密信息前，应要求该员工签署书面保密承诺，保证该员工承担了不低于本合同约定的保密义务。
（8）应对方要求，另一方应在5日内将含有保密信息的资料、文件及其他信息载体归还给对方，或者按照对方的指示予以销毁并提供相应的销毁证明。上述行为并不免除双方的保密义务。
（9）双方的保密义务自接收未公开的信息之日起，至未公开的信息被合法公开为止。
（10）一方违反本条约定的，应赔偿由此给对方造成的损失。该损失包括但不限于实际损失、诉讼费、律师费、调查取证费等。
产品的技术标准（包含质量要求）
乙方产品应符合国家、地方相关法律法规及行业标准规定的性能、质量标准以及甲乙双方约定的技术标准等要求（前述标准不一致的，以标准较高者或甲方选择为准）；符合产品说明书、随机手册及乙方在产品介绍中和本合同及其他附录、附件、资料中承诺的质量及标准；符合产品应具有的通用性能；符合国家环境保护方面的法律法规、规章及国家、行业标准。如果有测试样品，乙方保证产品品质不低于前述标准及测试样品的品质。
产品的包装标准和包装物的供应与回收
（1）乙方对提供的产品应按国家、国际惯例等保护措施的标准进行包装，包装不符合标准或约定或相关法律法规，产品造成毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应的风险。
（2）包装物上须施加合格的货物标签，表明品名、规格、包装量、生产日期、批号、制造商名称、产品标准标识、检验状态等信息。
（3）乙方负责提供包装物，并负责处理、回收等工作。
第六条交付使用、安装及验收
6.交货时间、地方及方式
6.1交货时间：合同签订生效后      日交货，并于   年   月   日前调试完毕，向甲方交付合格且能正常运行的设备。
6.2交货地点：
6.3交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点
6.4乙方每批发货应包括一份载明产品明细和所有订购产品清单的装箱单或送货单
运输方式、费用及风险承担
（1）乙方负责将合同项下产品运送至甲方指定的交货地点，并承担运费及其他杂费。
（2）产品在途运输过程中，发生毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应风险，因乙方原因造成的，不免除乙方应承担的违约责任。
6.5乙方应当在合同签订后根据项目进度完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
6.6甲方于乙方安装完毕后待现场符合验收条件时自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收。
6.7在交货前，乙方应对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。
6.8货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行初步检验（或取样送检），如发现货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
6.9货物到现场，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测。检测费用由乙方承担，如检测结果不合格，同时乙方承担本合同规定的其他责任。
6.10货物的最终验收待项目安装、调试完毕，由甲方组织有关单位和部门共同负责验收工作。
6.11验收标准：按招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准执行。质量达到设计技术要求，安装、调试各项指标符合技术要求并通过相关部门的检验。
初验及试运行：安装、调试完毕后，乙方应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同中的相关条款。终验：货物试运行结束后，乙方应向甲方提交试运行记录，设备调试合格运行一周无故障。如试运行期货物运行正常，达到甲方要求，则甲方在试运行期后组织验收。
6.12安装、调试完毕后，乙方提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册，乙方无偿借用验收仪器。
6.13乙方提供竣工资料的约定：乙方在竣工验收合格后15日内，向甲方提供竣工资料叁套（含电子U盘、光盘）。
注：乙方提供的书面竣工资料应能满足确保货物正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件资料，乙方提供的技术文件资料至少应包括：
（1）需求分析及设计文档；
（2）相关技术解决方案；
（3）测试报告；
（4）用户使用手册；
（5）货物运行维护手册；
（6）标配U盘、光盘；
（7）要求的其他文件资料。
所提供的竣工文件资料其内容必须与所提供的货物相一致，在甲、乙双方商定的某一时期内由于货物的修改而导致文件的任何修改，乙方均应按合同提供修改更正或补充的印刷文件。
外观验收：到货后，甲方对产品的型号、规格、数量、外观质量和包装进行验收，如与合同约定不符，甲方可在外观验收后向乙方提出异议，要求乙方补货、换货。甲方要求乙方补货或换货的，在甲方未收到补发货物之前，甲方有权拒付这部分货物的货款。外观验收不等同于货物全面验收，甲方在异议内使用设备如发现质量问题的，乙方仍应当承担相应责任。
质量验收：收货后，甲方经安装/调试使用，发现产品质量不符合合同约定的标准，甲方通知乙方维修、换货，乙方在接到书面通知后10日内应按甲方要求予以维修、换货。如乙方未能在本条规定的日期内维修、换货或退货，则视为逾期交货，乙方应当承担相应的违约责任。
如果原材料(含包装)及直接生产(检测）用的设备被虫害污染，经质量部门调查评估后，视情况要求乙方清除污染物、召回产品。
第七条安装与调试
7.1安装地点：   湖熟街道丹桂村      。
7.2安装人员：由乙方直接派相关人员组织安装。
7.3乙方应在准备部署本货物1周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划经甲方同意后实施。
7.4安装、调试期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试，甲方将提供必要的协助，保证各项安装工作顺利进行。
7.5乙方负责货物的安装，承担与安装项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。
7.6安装完毕的货物及其环境应清理干净。
7.7乙方详细进行技术交底，详细讲解图纸、工艺流程、操作规程、货物性能及有关注意事项等
7.8乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7.9如果货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。
7.10乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在6小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过36小时解决。
注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保的服务，在货物维保时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保，可合理收取相关费用（乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定）。
7.11乙方在竣工验收之前所有货物及材料的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于工地现场或周转场地的货物及材料，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
7.12乙方在安装过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。
7.13乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。
第八条合同款支付
8.1本合同项下所有款项均以人民币转账支付。
8.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
8.3付款进度及时间：​
合同标的物交付甲方正常使用并办理验收手续后支付合同价款的60%，经审计部门结算
审计满半年后付清尾款。
第九条违约责任
9.2如乙方不能交货的，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。
9.3乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价万分之三的违约金。
若乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同价款10%的违约金。甲方已经支付的费用，乙方应当予以退还；未支付的费用，不再支付：
（1）不能交货或提供服务的；
（2）逾期交货或提供服务达30天的；
（3）货物、服务质量不符合合同约定，更换一次后仍不合格的；
（4）乙方所交产品品种、型号、规格或提供服务等不符合约定，甲方不同意使用的；
（5）经调试后产品不能通过验收的；
（6）合同约定的或者其他应当解除合同的情形。
当乙方违约时，甲方采取维权措施时所产生的费用，包括不限于调查费、诉讼费、律师费、交通费等有关的一切费用，由乙方承担。
甲方违约的，应当赔偿由此给乙方造成的损失，但此损失不能超过甲方在订立合同时应当预见的损失。
第十条合同的变更和终止
10.1本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
10.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条争议的解决
11.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼；
第十二条诚实信用
12.1乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条合同生效及其他
13.1本合同自签订之日起生效。
13.2本合同一式陆份，甲方执五份，乙方执一份。
本合同所列双方地址均为有效地址，如有变更,须书面通知对方;如无书面的变更通知,则按原地址发出的通知视为有效送达。
（以下为签署页，无正文）
	甲方1（委托方）：（盖章）
	甲方2（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	地址：
	地址：
	地址：

	电话：
	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：
	账号：

	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
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第四章  供货清单及使用说明
一、项目属性
货物类项目。
二、项目概况
丹桂农事服务中心育秧中心建设项目。本项目为智能育秧车间成套设备交钥匙采购，以完整实现设计产能与全部功能为最终目标。凡设备清单中未列明，但为实现育秧流水线整体功能、保障系统稳定运行所必需的其他设备、附件、连接件、管线、辅材及配套服务，均包含在投标报价内，采购人不再追加任何预算。
三、项目清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	功率（kw）
	价格（元）
	技术参数
	备  注

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	
	

	1
	播种流水线
	套
	1
	5.32
	
	
	主要用途：用于水稻硬塑盘播种过程中自动完成床土、洒水、播种、覆土等工作，适应于7寸、9寸秧盘。
▲1.小时生产率：≥2500盘/h
2.床土稳定性：≥90%
3.排种器形式：外槽轮式或更优，双播种
4.播种量调节档位数量：变频变速调节播种滚轮转速，满足播种量在调节范围内连续平滑可调的要求。
▲5.播种量调节范围：70～300g/盘，播种量精度误差≤±10%
6.覆土稳定性：≥90%
7.覆土平整方式：旋转刷、旋转抛洒笼或更优，应确保覆土均匀
8.输送传动型式：皮带、链条或更优
9.洒水稳定性：≥90%
10.作业流程：自动完成播种全流程，具备有盘检测自动启停功能
11.智能控制部分：
①床土与覆土：有盘检测、自动启动，自动土量感应及启停外接输送机
②洒水：有盘检测、自动启停
③播种：有盘检测、自动启停
	核心产品

	2
	分盘机
	台
	1
	0.63
	
	
	主要用途：用于水稻硬盘播种中的自动分盘。
1.供盘机构型式：螺旋分盘或更优
▲2.供盘效率：≥2500盘/h
3.单次放盘量≥10盘
4.配套电源：380V
	

	3
	叠盘机
	台
	1
	1.80
	
	
	主要用途：用于水稻硬盘播种中的自动叠盘。
1.叠盘机构型式：侧推式、抓取式、旋转式等，驱动方式不限（伺服、丝杆顶升或更优）
▲2.小时生产率：≥2500盘/h
3.叠盘数量：5盘
4.配套电源：380V
	

	4
	直线输送
	套
	1
	0.12
	
	
	主要用途：将空秧盘或播种后的秧盘运输到指定位置，减少人工搬运。
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥2040×480×760mm（±5%）
2.运输能力：≥0.30m/s
3.配套电源：220V
4.控制方式：可与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
	

	5
	直线输送
	条
	3
	0.12（单条）
	
	
	主要用途：将空秧盘或播种后的秧盘运输到指定位置。
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥2400×480×620mm（±5%）
2.运输能力：≥0.30m/s
3.配套电源：AC220V
4.控制方式：可与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
	

	6
	种子吊装架
	套
	1
	2.40
	
	
	主要用途：用于种子精准上料输送，实现持续自动上种。
1.作业状态整机外形尺寸：根据现场定制，投标人需在投标文件中提供设计方案及尺寸范围
2.负载：≥1吨
3.配套电源：220V
	需满足满载工况下平稳运行

	7
	上土筛土机
	套
	2
	3.85（单套）
	
	
	主要用途：用于基质土筛选搅拌、上料输送，满足流水线床土箱、覆土箱自动补土。
1.作业状态整机外形尺寸：≥2500×3500×2800mm（±5%）
2.报警方式：屏幕报警显示+指示灯报警
▲3.送土效率：≥13m³/h
4.容积：≥3300L
5.输送传动型式：平皮带+链条输送或更优
6.配套电源：380V
7.控制方式：PLC程序控制，与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
8.筛网孔径：≤10mm（可根据基质要求更换）
	

	8
	码垛机
	套
	1
	2.20
	
	
	主要用途：可一次性抓取5个或以上秧盘，放置在托盘整齐码放，最高一个托盘可放150个秧盘。托盘存料区完成自动分托盘，保障作业连续性。可实现复杂的交叉码垛方式。
1.整机外形尺寸：定制，投标人需提供详细方案
2.X轴定位精度：≤±2mm；运行噪声≤100dB(A)
3.配套电源：380V
▲5.码垛效率：≥2500盘/h
4.控制方式：PLC程序控制，与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
5.可实现5层复杂的交叉码垛
	

	9
	托盘板链式输送线
	套
	1
	4.90
	
	
	主要用途：当秧盘码放完成后，自动外推，便于叉车转运。托盘存料区完成自动分托盘，保障作业连续性。
1.托盘分盘机分盘数量：≥8盘
2.储存托盘数：≥8盘
3.输送速度：≥0.30m/s，负载能力≥1.5吨
4.配套电源：380V
5.配合两轴码垛使用
	

	10
	育秧设备智能总控制箱
	套
	1
	/
	
	
	主要功能：控制育秧流水线码垛装置，提供端口协议接入第三方平台，提供 3 年免费基础通讯与数据交互功能（不含深度定制开发）。
1.具有主电控箱对外扩展的通讯接口（至少包含以太网、RS485），可实现中控室与主电控箱数据交换
2.可监测设备运行状态，数据采集点位不少于XX个，历史数据存储时长≥30天
▲3.故障报警响应时间≤2s，具备声光报警及触摸屏显示
4.支持远程查看运行参数
	

	11
	浸种催芽机
	台
	2
	1.64（单台）
	
	
	主要用途：自动完成水稻种子播种前浸种、催芽工序；具备浸水式浸种、恒定控温、持续供氧、上下水自动循环。
1.外形尺寸：≥2500×1800×1300mm（±5%）
2.材质：低密度聚乙烯LLDPE或同等及以上无毒耐腐蚀材质
▲3.生产能力：≥1000kg/批
4.水箱容积：≥2500L
5.浸种催芽方式：浸水+吹气
6.催芽时间：可设定
7.电源：380V
8.加热方式：电热管加热
9.控温系统：热电偶+温度传感器+控温程序，温度控制精度±0.5℃
10.作业流程：浸种+催芽
11.种子排列方式：吨包、袋装、叠放式
12.温度传感器采用PT100高精度传感器，测温精度0.2%以上，反应速度0.05s，探头材质SUS304不锈钢
13.主机智能PLC全自动控制，触摸屏输入输出显示（故障报警、温度实时显示、设置），控制柜有作业、报警、停机指示灯，内置漏电、过载、短路保护，权限修改功能防误操作
	核心产品

	12
	甩干机
	套
	1
	2.40
	
	
	主要用途：浸种催芽后的种子通过脱水机迅速脱水。
1.变频调速
2.电源：AC380V
3.限载容量：≥80kg/批
4.脱水率：≥80%（按重量计），转速可调范围：0～900rpm
	

	13
	秧盘
	个
	40000
	/
	
	
	1.材质：改性PP；
2.外径尺寸：9寸，600mm×300mm×35mm（允许±2mm）；
3.内径尺寸：580mm×280mm×30mm（允许±2mm）；
▲4.秧盘重量≥500g；
5.加强筋：加强筋结构合理、透水孔均匀布置；
6.5年以内可重复使用
	

	14
	托盘
	个
	100
	/
	
	
	主要用途：用于运送秧盘和其他育秧物资，便于存放和运输。全新塑料制作，下加钢条增加承重，防老化不易变形。
1.外形尺寸：1100×1300×150mm（允许±5mm）
2.形式：网格式叉车板
3.用料：全新塑料，中间配备不少于4条不锈钢龙骨
4.动载≥1.5吨，静载≥3吨
	

	15
	暗化室
	平
	1
	/
	
	
	主要用途：播种后的秧盘通过暗化密室36-48小时催芽，进入炼苗环节。
1.尺寸：10m×6m×3.5m（可根据现场微调，最终以采购人确认图纸为准）
▲2.密室主体：≥10cm高密度环保阻燃聚氨酯保温板，阻燃等级B1，镀锌骨架，平开门
3.配套加温加湿机一套
4.加热加湿管道及循环系统：密室每个区域均需单独布置管道
5.微环境智能控制系统：恒温恒湿控制，系统自动控制，触摸屏操作；温度控制范围20～35℃可调，精度±1℃；湿度控制范围60%～95%RH可调，精度±5%RH
6.具备故障报警、数据记录功能
	

	16
	叉车
	台
	1
	/
	
	
	主要用途：用于秧盘、托盘物资的转运及其他物资装卸。
1.外形：3节门架带侧移，电子档
▲2.额定荷载：3000kg
▲3.卸载高度：≥3.5m
4.动力形式：柴油或电动
5.排放标准：满足国家现行非道路移动机械排放标准
6.须为全新合格产品，具备特种设备制造许可证、型式试验合格证，供应商须协助办理使用登记及首次检验，费用包含在报价中
7. 叉车需能在满载运行状态下通过2.4m*2.6m(宽*高)的门
	

	17
	铲车
	台
	1
	/
	
	
	主要用途：用于散装基质、种子等物料的装卸转运。
1.变速箱：无级变速带跑路挡
2.传动方式：前后四驱，采用轮边减速气刹桥（加重型）或同等及以上性能传动结构
3.作业高度：卸料高度≥3.2m，举料高度≥4.2m，平铲高度≥3.5m
4.铲斗额定载重：≥1.5 吨
5.轮胎：采用 20.5-70-16 夹层工程轮胎或同等及以上规格工程轮胎
6.操控方式：采用单杆机械先导操作或同等及以上操控方式
7.驾驶室：封闭式结构，具备 ROPS或FOPS或国家相关质量认证；喷塑车身，漆膜厚度≥80μm
8.液压油缸：采用高强度铸造油缸，承载性能可靠
9.结构件：大臂、虎头、边板等主要受力部件厚度≥25mm，结构强度满足满载连续作业要求
10.液压管路：采用 32MPa 及以上高压油管，配套可靠密封接头，密封性能满足长期作业要求
11.动力系统：发动机功率≥60kW，排放满足国家现行非道路移动机械排放标准
12.通行要求：满载运行状态下可顺利通过 2.4m（宽）×2.6m（高）的通道门

	

	18
	气泵
	台
	1
	3.60
	
	
	1.电压：AC380V 50Hz
2.功率：≥1800W×2，储气罐容积≥100L
▲3.排气量：≥340L/min
4.工作压力：≥0.8MPa
5.配备智能控制器，压力可调，电机为全铜线
	

	19
	厂房自动伸缩顶棚采购安装
	平方
	800
	/
	
	
	用于育秧车间顶部覆盖，可伸缩开启。
1.覆盖面积约800㎡，长度约40m，宽度约20m，高度6+1.8m
▲2.骨架采用冷镀锌钢管，主架间距≤1.5m，结构抗风等级≥10级，整体结构安全可靠
3.膜布采用750g/㎡ PVC阻燃膜布，阻燃等级B1，使用寿命≥5年
4.驱动方式：电动，4驱0.8kW电机（或等效），配备控制电箱、行程限位、遥控及手动功能
5.电机防护等级≥IP55，运行噪声≤75dB(A)
6.投标人须提供结构设计计算书、抗风计算书，并负责安装调试
	

	20
	运输安装调试
	
	1
	/
	
	
	包括全部设备及材料的运输、现场装卸、就位、安装、布线、单机调试、联动试运行等全部工作，直至达到验收条件
	

	21
	动力配电箱，桥架，水管，线缆
	
	1
	/
	
	
	1.动力柜：XL-21落地动力柜1个，配置电流表、电压表、空气开关、断路器、热保护器、端子等电器元件，防护等级≥IP54；作用：驱动育秧流水线、暗室、通风设备等，配置各动力空气开关及保护装置。
2.线缆：国标铜芯线缆，满足总装机容量及同时使用系数要求，投标人需提供配电系统图及负荷计算书。
3.桥架、水管：数量及规格根据现场布局设计，满足系统供水、排水、布线要求。
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


四、商务要求
1.报价要求
（1）本项目报价为交钥匙全包价，应包含与本次智能育秧车间成套设备采购有关的所有费用，包括但不限于设备及配件、辅材、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、培训、质保期服务、伴随配套服务、税费、保险等全部含税费用；同时包含供应商人员薪酬、国家强制缴纳的社会保障资金，以及供应商为完成本项目所需的其他所有费用。 
（2）供应商应充分考虑项目全部功能所需的货物和服务，其报价应覆盖全部内容。因供应商漏报、错报导致项目无法达到验收要求的，供应商应无偿补充或整改，不得增加额外费用。 
（3）应商报价除包含本文件列明的设备清单项目外，还应包含保障设备系统正常运行、实现全部功能所必需的所有物资与服务。如双方对保障正常使用所必需的物资和服务范围存在分歧，应基于项目功能目标协商解决；协商不成的，由采购人根据行业常规做法及项目实际需求确定，供应商应予配合。
（4）本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。
4.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.实施要求
（1）总体要求
本项目为智能育秧车间成套设备交钥匙采购项目，以采购人完整实现设计产能与全部功能为最终目标。凡设备清单中未列明，但为实现育秧流水线整体功能、保障系统稳定运行所必需的其他设备、附件、连接件、管线、辅材及配套服务，均包含在投标报价内，采购人不再追加任何预算。
本技术参数所列设备外形尺寸、安装尺寸为基准设计参考值，投标人应充分考虑现场适配余量并自行踏勘现场；最终供货安装尺寸可根据现场实际需求微调，以采购人书面确认为准，合同总价不作调整。
（2）现场条件
采购人将在投标截止前组织统一现场踏勘，投标人应自行评估现场条件（包括地面承载、电源接入点、水源、排水、消防通道、安装空间等），并在投标文件中提供详细的设备布置图及安装方案。因投标人未踏勘现场或对现场条件估计不足导致的费用增加，由投标人自行承担。
（3）质量要求
① 质量证明文件
供应商中标后须提供全部主要设备完整的质量证明文件，包括但不限于出厂合格证、原厂检测报告、主要外购件品牌证明、关键部件质保凭证等。叉车等特种设备须提供符合国家特种设备安全监管要求的出厂技术资料、产品合格证及法定检验证明。
② 质量保证期
本项目所供全部设备、材料及安装工程的质量保证期，自项目最终验收合格之日起计算，整体不低于3年。国家规定或原厂承诺质保期长于3年的部件/设备，按国家规定或原厂承诺执行，以期限较长者为准。
质保期内，因设备自身设计、制造、材质缺陷或安装质量原因导致的任何故障、损坏，供应商须免费维修或更换，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于人工费、材料费、运输费、差旅费、保险费等）。
主要核心部件（包括但不限于播种流水线排种器组件与驱动电机、叠盘机伺服电机与丝杆顶升机构、码垛机PLC控制系统与X轴传动系统、浸种催芽机加热组件与PT100温度传感器、上土筛土机减速电机与筛网组件、育秧智能总控制箱核心控制模块等）在质保期内发生质量问题的，更换后的部件质保期自更换完成之日起重新计算。
③ 质保期服务响应
供应商须在接到采购人报修通知后2小时内作出明确响应，24小时内指派技术人员到达现场处理一般故障，48小时内排除故障恢复正常运行。若无法在规定时限内修复，供应商须提供备用设备或应急解决方案，确保采购人育秧生产不受重大影响。
质保期内，供应商每年应提供不少于2次的免费全员设备巡检与保养服务，并出具正式书面巡检报告，明确设备运行状态、损耗情况及维护建议。
④ 备品备件供应
供应商须在投标文件中提供本项目主要易损件清单（包括但不限于排种器胶轮、输送皮带、筛网、喷淋头、密封件、传动链条、电气保护元件、覆土毛刷等）及对应单价，并承诺在质保期内及质保期满后10年内，以不高于投标时同规格备件报价或同期市场公允价的优惠价格持续供应原厂正品备件。质保期内因设备自身质量问题损坏的易损件，由供应商免费更换。
⑤ 制造与安装工艺要求
1）所有钢结构机架、支架、设备骨架、顶棚骨架等焊接完成后，必须进行彻底除锈处理；表面喷塑/喷涂涂层应平整光滑、无裂纹、起泡、流挂或脱落现象，漆膜厚度均匀，最终颜色由采购人指定。
2）主机设备控制柜及现场控制箱内的电气元件（交流接触器、断路器、热继电器等），应采用正泰、德力西或同等及以上品牌产品。招标文件中所列品牌仅供参考，投标人可提供同等或更优品牌，但需提供相关证明文件。
3）育秧设备智能总控制箱须提供开放的标准通讯接口与协议，支持接入采购人现有或后续建设的信息化管理平台，基础数据交互、端口授权功能终身免费使用，无后续服务费用；系统可实现设备运行状态监测、运行数据采集分析、运维信息交互等功能。深度定制开发或第三方平台接入费用另行协商。
4）接触种子、基质土的设备内壁与部件，须采用无毒、耐腐蚀、符合农业生产安全要求的材质，表面光滑无毛刺、无物料残留死角，便于清洁维护。
⑥ 质保期后服务
供应商须承诺质保期满后，继续为采购人提供终身维修服务与技术支持，服务响应时效与质保期保持一致；维修服务仅收取成本费用，常年免费提供技术咨询与操作指导。
（4）交付与安装要求
（1）交付周期：合同签订后30日内完成全部货物的到货交付；货物到场后30日内完成全部设备的安装、布线、单机调试与联动试运行，达到验收条件。因采购人现场不具备安装条件或不可抗力导致的延误，工期相应顺延。
（2）交付地点：采购人指定项目现场。供应商负责货物全程运输、现场装卸、设备就位，运输及安装过程中的安全责任与全部费用由供应商自行承担。
（3）调试要求：供应商须完成整套育秧流水线的联动调试，确保各项技术参数完全符合招标文件要求，设备运行稳定可靠。调试期间应记录运行数据，形成调试报告，作为验收依据之一。
（5）验收要求
（1）验收组织：采购人有权委托依法取得检测、认证资质的第三方机构开展检测验收；有权委托第三方监理单位全程参与项目实施与验收过程；有权邀请相关专业人员参与验收监督。
（2）验收标准：设备性能、质量、安装及功能均须符合国家现行相关标准、行业规范、本文件约定的技术参数，以及投标文件承诺与合同约定；成套设备联动试运行的产能、精度、稳定性等核心指标须达到设计要求。所有量化指标均需提供测试方法及数据支持。
（3）验收结果处理：
① 合格确认：设备试运行达标、全部技术与服务要求满足约定后，双方签署《项目验收报告》，作为付款依据。
② 不合格处理：验收不合格的，供应商须在7-15日内完成全部问题整改并重新申请验收；整改产生的所有费用由供应商承担。
③ 违约责任：整改后仍验收不合格的，采购人有权根据情况选择降价接收、换货处理或解除合同。因供应商原因导致解除合同的，供应商应向采购人支付合同总额15%的违约金；造成采购人损失的，另行赔偿。违约金比例可根据实际情况在合同中明确。
（6）培训要求
供应商须免费为采购人提供系统的操作与维护培训，培训对象不少于3名一线操作人员与2名管理人员；培训内容包括设备操作、日常保养、常见故障排查、安全规范等，确保受训人员能够独立上岗操作、完成日常维护与简单故障处理。
供应商须随设备交付全套纸质版与电子版操作手册、维护保养手册，并提供培训记录及考核结果。
（7）付款条件
以本项目第三章合同文本约定为准。
（8）其他要求
（1）本招标文件要求提供的各类证明材料，签订合同前供应商须按要求提供原件供采购人核验；未按要求提供或核验结果与投标文件响应内容不符的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格，并按相关规定处理。
（2）本项目评标方法与评标标准中涉及的评分证明材料，供应商须在投标文件中完整提供，由评审委员会在评审现场核验，未按要求提供的不予计分。
（3）投标人须在投标文件中提交《技术规格偏离表》，逐项响应本项目技术参数，注明无偏离、正偏离或负偏离；对于正偏离，应提供相关证明材料。
（4）投标人须在投标文件中提供详细的设备布置图、安装调试方案、人员配备、进度计划及售后服务方案，作为评审和验收依据。


 
[bookmark: _Toc120614281]

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
备注：
（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.价格

	1.1
	价格分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。（计算分数时四舍五入取小数点后两位）
本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，具体详见第二章25.4要求。
	30

	2.技术

	2.1
	技术参数响应性
	所投设备技术指标配置要求均满足技术规范要求，并且使用稳定、安全可靠；从产品整机性能、产品安全性能、干燥速率、产品设计和使用性能等进行打分。标▲参数为重要参数，每有 1 项负偏离扣 1 分；其他参数每有 1 项负偏离扣 0.5 分；最高24分。清单内有具体要求提供证明材料的，需按要求提供，否则视为负偏离。
	24

	3.项目方案

	3.1
	实施计划
	根据供应商对于本项目的实施计划，包括但不限于：技术施工组织方案、人员配置计划、进度计划、安全措施等。实施计划包含上述全部内容，且满足以下条件：①有详细的施工进度横道图或网络图，明确各阶段（设备到货验收、基础安装、单机调试、联动调试、试运行等）安装时间节点；②人员配置中有明确的项目负责人、技术负责人、安全员及各自资质说明；③安全措施针对育秧车间用电安全、机械伤害防护、登高作业（如伸缩顶棚安装）等有专项方案；④计划内容优于采购需求，如承诺提前完工或增加安装班组得8分；实施计划包含上述全部或大部分内容，进度安排基本合理，人员配置明确，安全措施满足基本要求，能够满足采购需求得5分；实施计划内容不够全面，方案笼统，但承诺经优化后可实现采购需求得3分，未提供不得分。
	8

	3.2
	设计方案
	根据供应商对于本项目的设计方案，包括但不限于：工艺流程图、设备布置图、节能设计说明、质量保证体系等。设计方案包含上述全部内容，且满足以下条件：①提供完整的育秧流水线工艺流程图和设备平面布置图，各设备衔接合理（含播种流水线、分盘机、叠盘机、码垛机、上土筛土机、浸种催芽机等的相对位置及物流走向）；②有专门的节能设计说明（如播种流水线变频控制、输送系统节能运行策略、暗化室保温与温湿度节能控制等）；③质量保证体系完整，有明确的设备出厂检验、进场验收、安装过程质量控制措施；④方案明显优于采购需求得8分；设计方案内容较完整，工艺流程和设备布置基本合理，有质量保证措施，能够满足采购需求得5分；设计方案内容不够全面，缺少图纸或关键说明，但承诺经优化后可实现采购需求得3分，未提供不得分。
	8

	3.3
	供货方案
	根据供应商对于本项目的供货方案，包括但不限于：设备采购来源、生产周期、运输方式、到货验收计划、与安装进度的衔接安排等。供货方案包含上述全部内容，且满足以下条件：①明确主要设备（播种流水线、分盘机、叠盘机、码垛机、浸种催芽机、上土筛土机、育秧设备智能总控制箱等）的品牌来源及生产周期；②有详细的到货计划，与安装进度紧密衔接；③有完善的设备进场验收标准和流程；④承诺主要设备提供出厂合格证及第三方检测报告（如有▲条款要求）得8分；供货方案内容较完整，有到货计划，设备来源基本明确，能够满足采购需求得5分；供货方案内容不够全面，计划笼统，但承诺经优化后可实现采购需求得3分，未提供不得分。
	8

	3.4
	安装方案
	根据供应商对于本项目的安装方案，包括但不限于：安装工艺流程、吊装方案、调试方案、安全文明施工措施、防尘防潮措施等。安装方案包含上述全部内容，且满足以下条件：①有针对主要设备（如播种流水线水平校正与对接、叠盘机顶升机构垂直度校正、码垛机X轴定位精度校准、输送线对接、伸缩顶棚安装工艺等）的专项安装工艺说明；②有详细的单机试车和联动调试方案（明确联动调试以小时产能≥2500盘为核心验证指标）；③针对育秧车间环境有专项安全措施（如用电安全、防机械伤害、防潮防水、登高作业防护等）；④方案优于采购需求，如承诺增加调试周期或派驻更多技术人员得8分；安装方案内容较完整，有基本的吊装和调试安排，安全措施满足要求，能够满足采购需求得5分；安装方案内容不够全面，方案笼统，但承诺经优化后可实现采购需求得3分，未提供不得分。
	8

	3.5
	售后服务方案
	根据供应商对于本项目的售后服务方案，包括但不限于：质保期承诺、响应时间、上门时间、应急处理方案、备品备件供应、培训计划、本地化服务团队等。售后服务方案包含上述全部内容，且满足以下条件：①质保期承诺不低于3年（与采购需求一致或更优）；②明确响应时间（如≤2小时）和上门时间（如≤24小时）；③提供主要易损件（排种器胶轮、输送皮带、筛网、喷淋头、密封件、传动链条、电气保护元件、覆土毛刷等）的备品备件清单及供应保障承诺；④有详细的设备操作和维保培训计划；⑤在项目所在地有服务网点或承诺派驻售后人员得8分，售后服务方案内容较完整，质保期符合要求，有基本响应时间和培训安排，能够满足采购需求得5分，售后服务方案内容不够全面，缺少具体承诺，但承诺经优化后可实现采购需求得3分，未提供不得分。
	8

	4.业绩

	4.1
	[bookmark: OLE_LINK8]企业业绩
	[bookmark: _GoBack]投标人自2023年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过农业机械成套设备（含育秧设备、播种流水线、催芽设备等）供货及安装项目业绩，每提供一个有效业绩得3分，业绩分最高为6分。（注：业绩内容包含采购合同原件扫描件、采购合同的发票原件扫描件。合同原件扫描件，发票扫描件，缺一不可。具体日期以合同签订时间为准）
	6

	合计
	100



第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、资格证明文件
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表（如有）
七、投标分项报价表（如有）
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、联合体协议（如有）
十三、供应商资格承诺函
十四：质保及售后服务承诺书
十五、关于符合本国产品标准的声明函
十六、其他

一、资格证明文件
[bookmark: _Toc181719706]资格证明文件
  1、投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件； 
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；
  4、投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
  5、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；









二、满足特定资格要求的证明文件
1、本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。




三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：

法定代表人身份证及被授权人身份证













四、投标函
投标函
致：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。
8.我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
11.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标报价（元）

	小写（元）：                             

	大写（元）：



                                              日  期：





六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	功率（kw）
	价格（元）
	技术参数
	备  注（品牌）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	
	

	1
	播种流水线
	套
	1
	5.32
	
	
	主要用途：用于水稻硬塑盘播种过程中自动完成床土、洒水、播种、覆土等工作，适应于7寸、9寸秧盘。
▲1.小时生产率：≥2500盘/h
2.床土稳定性：≥90%
3.排种器形式：外槽轮式或更优，双播种
4.播种量调节档位数量：变频变速调节播种滚轮转速，满足播种量在调节范围内连续平滑可调的要求。
▲5.播种量调节范围：70～300g/盘，播种量精度误差≤±10%
6.覆土稳定性：≥90%
7.覆土平整方式：旋转刷、旋转抛洒笼或更优，应确保覆土均匀
8.输送传动型式：皮带、链条或更优
9.洒水稳定性：≥90%
10.作业流程：自动完成播种全流程，具备有盘检测自动启停功能
11.智能控制部分：
①床土与覆土：有盘检测、自动启动，自动土量感应及启停外接输送机
②洒水：有盘检测、自动启停
③播种：有盘检测、自动启停
	核心产品

	2
	分盘机
	台
	1
	0.63
	
	
	主要用途：用于水稻硬盘播种中的自动分盘。
1.供盘机构型式：螺旋分盘或更优
▲2.供盘效率：≥2500盘/h
3.单次放盘量≥10盘
4.配套电源：380V
	

	3
	叠盘机
	台
	1
	1.80
	
	
	主要用途：用于水稻硬盘播种中的自动叠盘。
1.叠盘机构型式：侧推式、抓取式、旋转式等，驱动方式不限（伺服、丝杆顶升或更优）
▲2.小时生产率：≥2500盘/h
3.叠盘数量：5盘
4.配套电源：380V
	

	4
	直线输送
	套
	1
	0.12
	
	
	主要用途：将空秧盘或播种后的秧盘运输到指定位置，减少人工搬运。
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥2040×480×760mm（±5%）
2.运输能力：≥0.30m/s
3.配套电源：220V
4.控制方式：可与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
	

	5
	直线输送
	条
	3
	0.12（单条）
	
	
	主要用途：将空秧盘或播种后的秧盘运输到指定位置。
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥2400×480×620mm（±5%）
2.运输能力：≥0.30m/s
3.配套电源：AC220V
4.控制方式：可与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
	

	6
	种子吊装架
	套
	1
	2.40
	
	
	主要用途：用于种子精准上料输送，实现持续自动上种。
1.作业状态整机外形尺寸：根据现场定制，投标人需在投标文件中提供设计方案及尺寸范围
2.负载：≥1吨
3.配套电源：220V
	需满足满载工况下平稳运行

	7
	上土筛土机
	套
	2
	3.85（单套）
	
	
	主要用途：用于基质土筛选搅拌、上料输送，满足流水线床土箱、覆土箱自动补土。
1.作业状态整机外形尺寸：≥2500×3500×2800mm（±5%）
2.报警方式：屏幕报警显示+指示灯报警
▲3.送土效率：≥13m³/h
4.容积：≥3300L
5.输送传动型式：平皮带+链条输送或更优
6.配套电源：380V
7.控制方式：PLC程序控制，与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
8.筛网孔径：≤10mm（可根据基质要求更换）
	

	8
	码垛机
	套
	1
	2.20
	
	
	主要用途：可一次性抓取5个或以上秧盘，放置在托盘整齐码放，最高一个托盘可放150个秧盘。托盘存料区完成自动分托盘，保障作业连续性。可实现复杂的交叉码垛方式。
1.整机外形尺寸：定制，投标人需提供详细方案
2.X轴定位精度：≤±2mm；运行噪声≤100dB(A)
3.配套电源：380V
▲5.码垛效率：≥2500盘/h
4.控制方式：PLC程序控制，与播种机联动，实现自动启停，也可手动启停
5.可实现5层复杂的交叉码垛
	

	9
	托盘板链式输送线
	套
	1
	4.90
	
	
	主要用途：当秧盘码放完成后，自动外推，便于叉车转运。托盘存料区完成自动分托盘，保障作业连续性。
1.托盘分盘机分盘数量：≥8盘
2.储存托盘数：≥8盘
3.输送速度：≥0.30m/s，负载能力≥1.5吨
4.配套电源：380V
5.配合两轴码垛使用
	

	10
	育秧设备智能总控制箱
	套
	1
	/
	
	
	主要功能：控制育秧流水线码垛装置，提供端口协议接入第三方平台，提供 3 年免费基础通讯与数据交互功能（不含深度定制开发）。
1.具有主电控箱对外扩展的通讯接口（至少包含以太网、RS485），可实现中控室与主电控箱数据交换
2.可监测设备运行状态，数据采集点位不少于XX个，历史数据存储时长≥30天
▲3.故障报警响应时间≤2s，具备声光报警及触摸屏显示
4.支持远程查看运行参数
	

	11
	浸种催芽机
	台
	2
	1.64（单台）
	
	
	主要用途：自动完成水稻种子播种前浸种、催芽工序；具备浸水式浸种、恒定控温、持续供氧、上下水自动循环。
1.外形尺寸：≥2500×1800×1300mm（±5%）
2.材质：低密度聚乙烯LLDPE或同等及以上无毒耐腐蚀材质
▲3.生产能力：≥1000kg/批
4.水箱容积：≥2500L
5.浸种催芽方式：浸水+吹气
6.催芽时间：可设定
7.电源：380V
8.加热方式：电热管加热
9.控温系统：热电偶+温度传感器+控温程序，温度控制精度±0.5℃
10.作业流程：浸种+催芽
11.种子排列方式：吨包、袋装、叠放式
12.温度传感器采用PT100高精度传感器，测温精度0.2%以上，反应速度0.05s，探头材质SUS304不锈钢
13.主机智能PLC全自动控制，触摸屏输入输出显示（故障报警、温度实时显示、设置），控制柜有作业、报警、停机指示灯，内置漏电、过载、短路保护，权限修改功能防误操作
	核心产品

	12
	甩干机
	套
	1
	2.40
	
	
	主要用途：浸种催芽后的种子通过脱水机迅速脱水。
1.变频调速
2.电源：AC380V
3.限载容量：≥80kg/批
4.脱水率：≥80%（按重量计），转速可调范围：0～900rpm
	

	13
	秧盘
	个
	40000
	/
	
	
	1.材质：改性PP；
2.外径尺寸：9寸，600mm×300mm×35mm（允许±2mm）；
3.内径尺寸：580mm×280mm×30mm（允许±2mm）；
▲4.秧盘重量≥500g；
5.加强筋：加强筋结构合理、透水孔均匀布置；
6.5年以内可重复使用
	

	14
	托盘
	个
	100
	/
	
	
	主要用途：用于运送秧盘和其他育秧物资，便于存放和运输。全新塑料制作，下加钢条增加承重，防老化不易变形。
1.外形尺寸：1100×1300×150mm（允许±5mm）
2.形式：网格式叉车板
3.用料：全新塑料，中间配备不少于4条不锈钢龙骨
4.动载≥1.5吨，静载≥3吨
	

	15
	暗化室
	平
	1
	/
	
	
	主要用途：播种后的秧盘通过暗化密室36-48小时催芽，进入炼苗环节。
1.尺寸：10m×6m×3.5m（可根据现场微调，最终以采购人确认图纸为准）
▲2.密室主体：≥10cm高密度环保阻燃聚氨酯保温板，阻燃等级B1，镀锌骨架，平开门
3.配套加温加湿机一套
4.加热加湿管道及循环系统：密室每个区域均需单独布置管道
5.微环境智能控制系统：恒温恒湿控制，系统自动控制，触摸屏操作；温度控制范围20～35℃可调，精度±1℃；湿度控制范围60%～95%RH可调，精度±5%RH
6.具备故障报警、数据记录功能
	

	16
	叉车
	台
	1
	/
	
	
	主要用途：用于秧盘、托盘物资的转运及其他物资装卸。
1.外形：3节门架带侧移，电子档
▲2.额定荷载：3000kg
▲3.卸载高度：≥3.5m
4.动力形式：柴油或电动
5.排放标准：满足国家现行非道路移动机械排放标准
6.须为全新合格产品，具备特种设备制造许可证、型式试验合格证，供应商须协助办理使用登记及首次检验，费用包含在报价中
叉车需能在满载运行状态下通过2.4m*2.6m(宽*高)的门
	

	17
	铲车
	台
	1
	/
	
	
	主要用途：用于散装基质、种子等物料的装卸转运。
1.变速箱：无级变速带跑路挡
2.传动方式：前后四驱，采用轮边减速气刹桥（加重型）或同等及以上性能传动结构
3.作业高度：卸料高度≥3.2m，举料高度≥4.2m，平铲高度≥3.5m
4.铲斗额定载重：≥1.5 吨
5.轮胎：采用 20.5-70-16 夹层工程轮胎或同等及以上规格工程轮胎
6.操控方式：采用单杆机械先导操作或同等及以上操控方式
7.驾驶室：封闭式结构，具备 ROPS或FOPS或国家相关质量认证；喷塑车身，漆膜厚度≥80μm
8.液压油缸：采用高强度铸造油缸，承载性能可靠
9.结构件：大臂、虎头、边板等主要受力部件厚度≥25mm，结构强度满足满载连续作业要求
10.液压管路：采用 32MPa 及以上高压油管，配套可靠密封接头，密封性能满足长期作业要求
11.动力系统：发动机功率≥60kW，排放满足国家现行非道路移动机械排放标准
12.通行要求：满载运行状态下可顺利通过 2.4m（宽）×2.6m（高）的通道门

	

	18
	气泵
	台
	1
	3.60
	
	
	1.电压：AC380V 50Hz
2.功率：≥1800W×2，储气罐容积≥100L
▲3.排气量：≥340L/min
4.工作压力：≥0.8MPa
5.配备智能控制器，压力可调，电机为全铜线
	

	19
	厂房自动伸缩顶棚采购安装
	平方
	800
	/
	
	
	用于育秧车间顶部覆盖，可伸缩开启。
1.覆盖面积约800㎡，长度约40m，宽度约20m，高度6+1.8m
▲2.骨架采用冷镀锌钢管，主架间距≤1.5m，结构抗风等级≥10级，整体结构安全可靠
3.膜布采用750g/㎡ PVC阻燃膜布，阻燃等级B1，使用寿命≥5年
4.驱动方式：电动，4驱0.8kW电机（或等效），配备控制电箱、行程限位、遥控及手动功能
5.电机防护等级≥IP55，运行噪声≤75dB(A)
6.投标人须提供结构设计计算书、抗风计算书，并负责安装调试
	

	20
	运输安装调试
	
	1
	/
	
	
	包括全部设备及材料的运输、现场装卸、就位、安装、布线、单机调试、联动试运行等全部工作，直至达到验收条件
	

	21
	动力配电箱，桥架，水管，线缆
	
	1
	/
	
	
	1.动力柜：XL-21落地动力柜1个，配置电流表、电压表、空气开关、断路器、热保护器、端子等电器元件，防护等级≥IP54；作用：驱动育秧流水线、暗室、通风设备等，配置各动力空气开关及保护装置。
2.线缆：国标铜芯线缆，满足总装机容量及同时使用系数要求，投标人需提供配电系统图及负荷计算书。
3.桥架、水管：数量及规格根据现场布局设计，满足系统供水、排水、布线要求。
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。









八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。




九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。








十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
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联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。
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我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验： 
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
二〇  年  月  日
十四：质保及售后服务承诺书
质保及售后服务承诺书
致             （招标人）：
我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：
如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：
1、项目后期运维管理服务；
2、投标供应商所承诺的巡检服务；
3、质保期内的质保服务；
4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。
特此承诺！

生产厂家：（盖章）
联系人：
联系电话：
                           日期：      年  月  日
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十五、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十六、其他
投标人认为应该提供的其他资料，格式自拟。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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附件四、中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	
	
	≥500
	
	
	≥50
	
	
	＜50
	
	

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥300
	≥20
	
	＜300
	＜20
	

	3
	建筑业
	≥80000
	
	≥80000
	≥5000
	
	≥5000
	≥300
	
	≥300
	＜300
	
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	
	≥5000
	≥20
	
	≥1000
	≥10
	
	＜1000
	＜5
	

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	
	≥500
	≥50
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	
	≥3000
	≥300
	
	≥200
	≥20
	
	＜200
	＜20
	

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	
	≥1000
	≥100
	
	≥50
	≥10
	
	＜50
	＜10
	

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	
	或,≥10000
	≥1000
	
	且,≥5000
	≥100
	
	且,≥2000
	＜100
	
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	
	≥1000
	≥300
	
	≥500
	≥100
	
	＜500
	＜100
	

	15
	租赁和商务服务业
	
	≥300
	或,≥120000
	
	≥100
	且,≥8000
	
	≥10
	且,≥100
	
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	
	≥300
	
	
	≥100
	
	
	≥10
	
	
	＜10
	




