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第1章　 [bookmark: _Toc17527][bookmark: _Toc25300][bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc23092][bookmark: _Toc3895][bookmark: _Toc789]投标邀请
保税区交通安全提升工程（JSZC-320582-ASDF-G2026-0003）招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年9月29日13:30（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc19500][bookmark: _Toc1246]项目概况
项目名称：保税区交通安全提升工程 
项目编号：JSZC-320582-ASDF-G2026-0003 
预算金额：376万元
最高限价：376万元
[bookmark: EB15a4221fd859434ca6bfa0460572710d]采购需求：本次招标的标的是江苏省张家港保税区政法和社会管理办公室申请购置的保税区交通安全提升工程，具体要求见招标文件第四章项目需求。
合同履行期限：签订合同之日起90天内供货、安装、调试完成。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: EB2a3fbbe4d23a4a20a304091141d77e03]本项目不允许进口产品投标。
2、 [bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc23113][bookmark: _Toc3044]供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
（7）关于资格证明文件的书面承诺。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目专门面向中小企业采购。
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无。
3、 [bookmark: _Toc11655][bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc10458]获取招标文件
[bookmark: _Toc22145][bookmark: _Toc14544][bookmark: _Toc18899]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。
4.售价：无
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月29日13：30(北京时间)
[bookmark: _GoBack]2.开标地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5、 [bookmark: _Toc17599][bookmark: _Toc17677][bookmark: _Toc27695]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc20437]其他补充事宜
[bookmark: _Toc24685][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc5578]（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
（三）本次招标不收取投标保证金。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1. [bookmark: _Toc17256]采购人信息
名称：江苏省张家港保税区政法和社会管理办公室 
地址：张家港市保税区长江中路 1002 号（滨江大厦 A 座）
联系人：徐彬元
联系电话：13771713807
2. [bookmark: _Toc3823]采购代理机构信息
名称：江苏笙景工程管理研究院有限公司
地址：苏州市相城经济技术开发区富元路与澄阳路交汇处桂花公园内1号楼
联系人：朱春春
[bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc54119645][bookmark: _Toc35244867]联系电话：13962287900 
[bookmark: _Toc30374]3.项目联系方式
项目联系人：朱春春
联系电话：13962287900 



第2章　 [bookmark: _Toc12702][bookmark: _Toc24105][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc3236]投标人须知
1、 [bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc21316][bookmark: _Toc10713][bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc15644]总则
1. [bookmark: _Toc14561]招标方式
1.1. 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2. [bookmark: _Toc2878]合格的投标人
2.1. 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2. 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3. [bookmark: _Toc6011]适用法律
3.1. 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4. [bookmark: _Toc9150]投标费用
4.1. 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2. [bookmark: _Toc31542]本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.3. 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；为了保税区交通安全提升工程更高效的开展，代理服务费由各投标单位自行考虑在投标报价内。
4.4. 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行差额定率累进法计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%，即45360元。本次招标评审费用由采购人另行支付，不包含在本项目预算金额内。
4.5. 服务费缴纳银行账户信息：
账户名称：江苏笙景工程管理研究院有限公司
开 户 行：工商银行股份有限公司张家港分行
账    号：1102027009000858666
5. 招标文件的约束力
5.1. [bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc54119647][bookmark: _Toc35244869]投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
2、 [bookmark: _Toc4727][bookmark: _Toc21400][bookmark: _Toc14347]招标文件
6. [bookmark: _Toc31846]招标文件构成
6.1. 招标文件有以下部分组成：
(1) 投标邀请
(2) 投标人须知
(3) 合同条款及格式
(4) 项目需求
(5) 评标方法与评标标准
(6) 投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏笙景工程管理研究院有限公司联系解决。
6.2. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7. [bookmark: _Toc21877]招标文件的澄清及修改
7.1. 在投标截止时间前。江苏笙景工程管理研究院有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2. 江苏笙景工程管理研究院有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3. 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
3、 [bookmark: _Toc35244870][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc54119648][bookmark: _Toc21471][bookmark: _Toc20600][bookmark: _Toc256000004]投标文件的编制
8. [bookmark: _Toc4429]投标文件的语言及度量衡单位
8.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏笙景工程管理研究院有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2. 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9. [bookmark: _Toc28334]投标文件构成
9.1. 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2. 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
10. [bookmark: _Toc5753]投标函和开标一览表
10.1. 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2. 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11. [bookmark: _Toc7298]投标人资格证明文件
11.1. 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
12. [bookmark: _Toc6816][bookmark: _Hlt26670373]投标配置与分项报价表或经费测算明细表
12.1. 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2. 标的物
12.2.1. 采购人需求的相关服务等。
12.2.2. 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3. 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4. 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.5. [bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403]本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13. [bookmark: _Toc5702]技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1. 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2. 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14. [bookmark: _Toc18124]投标人情况介绍
14.1. 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15. [bookmark: _Toc27190]投标保证金
15.1. 本次招标不收取投标保证金。
16. [bookmark: _Toc19819]投标有效期
16.1. 投标有效期为江苏笙景工程管理研究院有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2. 在特殊情况下，江苏笙景工程管理研究院有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏笙景工程管理研究院有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17. [bookmark: _Toc16988]投标文件签署
17.1. 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
4、 [bookmark: _Toc54119649][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc8407]投标文件的制作、上传、提交
18. [bookmark: _Toc12544]投标文件的制作
18.1. 电子投标文件的递交
投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19. [bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298][bookmark: _Toc19418]投标截止日期
19.1. [bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
19.2. 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20. [bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc28400][bookmark: _Toc6389300]投标文件的递交
20.1. 江苏笙景工程管理研究院有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2. 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3. 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4. 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5. 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
5、 [bookmark: _Toc5723][bookmark: _Toc54119650][bookmark: _Toc35244872][bookmark: _Toc22772][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc21743]开标与评标
22. [bookmark: _Toc30366]开标
22.1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2. [bookmark: _Toc4671]开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会
23.1. 开标后，江苏笙景工程管理研究院有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2. 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3. 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4. 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24. [bookmark: _Toc2623]评标过程的保密与公正
24.1. 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2. 在评标过程中，如果投标人试图向江苏笙景工程管理研究院有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25. [bookmark: _Toc6849]投标的澄清
25.1. 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2. 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
25.3. 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
26. [bookmark: _Toc13348]对投标文件的初审
26.1. 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1. 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1. 关于信用查询：
26.1.1.1.1. 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2. 查询时间：投标文件提交截止时间。
26.1.1.1.3. 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2. 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2. 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4. 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5. 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6. 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求
26.6.1. 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
26.6.2. 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.6.3.3. 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.6.3.4.在评审报告中进行记录。
27. [bookmark: _Toc10736]无效投标条款和废标条款
27.1. 无效投标条款
27.1.1. 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2. 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3. 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4. 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5. 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.10. 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
27.1.11. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12. 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13. 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16. 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的； 
27.1.19. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21. 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22. 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2. 废标条款
27.2.1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
27.2.4. 因重大变故，采购任务取消的。
27.2.5. 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1. [bookmark: _Toc54119651][bookmark: _Toc35244873][bookmark: _Toc256000007]如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
6、 [bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc4706][bookmark: _Toc23197]定标
28. [bookmark: _Toc19094]确定中标单位
28.1. 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
28.2. 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3. 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4. 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
(1) 提供虚假材料谋取中标的；
(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6) 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；
29. [bookmark: _Toc3103]质疑
29.1. 质疑形式
29.1.1. 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向江苏笙景工程管理研究院有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2. 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函江苏笙景工程管理研究院有限公司有权不予受理。
29.1.3. 质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4. 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5. 质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，江苏笙景工程管理研究院有限公司有权不予受理。
29.2. 特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或江苏笙景工程管理研究院有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3. 其他
29.3.1. 采购人或江苏笙景工程管理研究院有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30. [bookmark: _Toc3291]中标通知书
30.1. 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2. [bookmark: _Toc54119652][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc35244874]中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc26742][bookmark: _Toc3470]授予合同
31. [bookmark: _Toc18927]签订合同
31.1. 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2. 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3. 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32. [bookmark: _Toc17363]货物和服务的追加、减少和添购。 
32.1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2. 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33. [bookmark: _Toc18878]履约保证金
33.1. 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2％。
33.2. 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33.3. 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
34. [bookmark: _Toc6954]监督和公证
34.1. 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
第3章　 [bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc9399][bookmark: _Toc9061][bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlk65328514][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
项目名称：               
项目编号：               
甲方：（买方）              
乙方：（卖方）              
甲、乙双方根据江苏笙景工程管理研究院有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	项目名称
	总价（元）
	备注

	               
	                
	             


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
三、技术资料
3.1乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕退还履约保证金。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：               
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：               
[bookmark: jiaohuodidian]8.3交货地点：               
九、货款支付
[bookmark: _Hlk65328430][bookmark: jiefuchengxu]9.1结付程序：                                             。
[bookmark: _Hlk65328439][bookmark: jiefuqixian]9.2结付期限：                                             。           
[bookmark: yifangzhanghao]9.3乙方收款账户：                                   
[bookmark: hetongzhifutype]9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate][bookmark: _Hlk65328481]11.3响应时间：             。
11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的货物免费质保期为：           。
11.6上述的货物维保期为：            。
十二、调试和验收
12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。
12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十三、货物包装、发运及运输
13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。
13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完成，检验合格视为交付，乙方同时需通知甲方可投入使用。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
14.5乙方自接到甲方通知后应及时作出响应并按时完成修复，乙方未能在规定的时间内作出响应，未能按时完成修复的，将对乙方进行2000元/次扣款。如因未按时完成修复而造成的严重后果或其他重大事件，其责任和相关费用均由乙方自行承担，同时甲方有权终止合同并没收履约保证金。
14.6乙方承诺所供设备完全适配张家港市现有信号系统，可无缝接入指挥中心平台。若接入失败、不兼容、功能缺失或联网不稳定：首次整改不达标，付5%违约金；二次失败，甲方可解约，乙方全额退款+20%违约金+赔偿全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

	甲方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月   日
	乙方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月   日

	代理机构：江苏笙景工程管理研究院有限公司
	张家港市政府釆购管理中心（备案章）


第4章　 [bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc25031][bookmark: _Toc18404][bookmark: _Toc13251][bookmark: _Toc2284][bookmark: _Toc3329][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]项目需求
1、 清单
1、 清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、港华路(港丰公路北22米至塍东路北127米)

	1
	机非分道标志
	套
	9
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	道路指示标志贴膜
	m2
	6
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	禁止机动车标志
	套
	5
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	道路标线
	㎡
	1216
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	标线清除
	㎡
	210
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	道口桩
	根
	64
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	荧光道口桩
	根
	96
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	城市护栏（灰色）
	米
	182
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	拆除标志牌
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	让行标志
	套
	14
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	减速块
	m
	248
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	中分带线性诱导标志
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	右转停车让行标志
	套
	10
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	下穿通道提示标志
	套
	12
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	隔离护栏
	米
	120
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	机动车右侧通行标志
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	防撞桶
	只
	3
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	二、中华路(346国道至长江路南508米)

	1
	标志牌拆除、迁移
	套
	8
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	让行标志缺失
	套
	14
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	道路指示标志贴膜
	m2
	30
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	缺少让行标志
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	标线清除
	㎡
	800
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	道路标线
	㎡
	5800
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	护栏端头
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	中央隔离护栏线性诱导柱头缺失
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	道口桩
	根
	220
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	荧光道口桩
	根
	234
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	机非隔离护栏
	米
	20
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	右转停车让行标志
	套
	17
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	城市护栏（灰色）
	米
	800
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	中分带波形护栏
	米
	120
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	广场灯
	套
	9
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	荧光人行横道标志
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	限速标志
	套
	5
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	非机动车二次过街标志
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	减速块
	m
	730
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	机非分道标志
	套
	10
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	机动车右侧通行标志
	套
	7
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	临水防护护栏
	米
	5
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	三、镇山路(邱家港西路西207米至塍西路西128米)

	1
	右转标志、停车让行标志
	套
	12
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机非分道标志牌
	套
	4
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	荧光人行横道提示标志
	套
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	拆除禁止左转标志
	处
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	增设机非分道标志牌
	个
	29
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	更换荧光人行横道提示标志
	个
	6
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	拆除、调整标志牌
	处
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	停车让行标志牌、右转标志牌
	套
	4
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	道路标线
	㎡
	3020
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	荧光警示桩
	个
	128
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	减速块
	m
	442
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	城市护栏（灰色）
	m
	1071
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	黄闪灯
	个
	38
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	拆除警示桩
	个
	10
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	地埋式道钉
	个
	12
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	广场灯
	个
	12
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	限速标志
	个
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	MM防滑路面
	㎡
	480
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	掉头标志牌
	个
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	增设机动车禁止通行、禁止右转、禁止直行标志
	个
	3
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	更换右转必停标志牌
	个
	8
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	专用通道标志牌
	个
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	掉头标志牌
	个
	5
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	增设限速标志
	个
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	标线清除
	㎡
	70
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	增设车道减少标志牌
	个
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	四、晨丰公路（金田路-中华路）

	1
	城市护栏（灰色）
	m
	300 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	五、许家圩路

	1
	机非隔离护栏（灰色）
	m
	400 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	六、金港路张杨公路口

	1
	信号灯
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	电子警察
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	基础
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	七、华达路文昌小学西侧

	1
	信号灯
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	监控
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	基础
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	八、华达路澄杨路口

	1
	信号灯
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	监控
	套
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	基础
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	九、文星路塍东路口

	1
	信号灯
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	监控
	套
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	基础
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十、保税区、金港街道、后塍街道、德积街道

	1
	人行横道计时信号灯（二联88）
	组
	50
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	人行灯信号灯立杆
	套
	30
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	辅材
	套
	7
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	人行灯信号灯立杆基础
	套
	30
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	管线开挖、恢复
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	400黄车灯复合18倒计时灯芯
	个
	4
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	300黄车灯复合18倒计时灯芯
	个
	24
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	300黄左箭头灯复合18倒计时灯芯
	个
	21
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	主控板
	套
	7
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2、核心产品清单
	序号
	名称

	1
	信号灯


注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 无 
环境标志产品政府采购品目清单:无
4.绿色采购其他政策： 
 （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
 （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
1.在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口开放。
2.项目需求中涉及到的各项标准如有最新标准按最新标准执行。 
二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	项目概况
	保税区交通安全提升工程

	2
	港华路(港丰公路北22米至塍东路北127米)
	（1）机非分道标志：
1、机非分道标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（2）道路指示标志贴膜：板面反光膜等级:高强级反光膜，含吊车、人工、安全措施等

	
	
	（3）禁止机动车标志：
1、禁令标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（4）道路标线：
1、材料品种：热熔型2号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于1.8mm
2、工艺：热熔
3、按设计图示尺寸以实漆面积计算
4、标线设置必须符合GB5768-2015及《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》的规定

	
	
	（5）高压水除线

	
	
	（6）道口桩：Φ114警示桩

	
	
	（7）荧光道口桩：Φ114警示桩（萤光膜）

	
	
	（8）城市护栏（灰色）：
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）

	
	
	（9）拆除标志牌：基础、标志牌、立杆整套拆除

	
	
	（10）让行标志：
1、警告标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面△900(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（11）减速块：橡胶减速块（1000×350×50mm）

	
	
	（12）中分带线性诱导标志：
1、导向标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500反光双柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面1.8m*0.6m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（13） 右转停车让行标志：
1、正八边形指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面D0.8m的正八边形(铝板厚度2mm)+辅助牌板面0.5m*0.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（14）下穿通道提示标志：
1、提示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*1.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（15）隔离护栏：
1、规格、型号:（4320*310*4mm,立柱￠140*4.5*1950 mm
2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏

	
	
	（16）机动车右侧通行标志：
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（17）防撞桶：
1、Φ580防撞桶2、工程级红白反光膜
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中华路(346国道至长江路南508米)
	（1）标志牌拆除、迁移：基础、标志牌、立杆整套拆除

	
	
	（2）让行标志缺失
1、警告标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面△900(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（3）道路指示标志贴膜：板面反光膜等级:高强级反光膜，含吊车、人工、安全措施等

	
	
	（4）缺少让行标志
1、警告标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面△900(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（5）标线清除：高压水除线

	
	
	（6）道路标线：
1、材料品种：热熔型2号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于1.8mm
2、工艺：热熔
3、按设计图示尺寸以实漆面积计算
4、标线设置必须符合GB5768-2015及《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》的规定

	
	
	（7）护栏端头：
1、护栏反光防撞端头规格尺寸：端头板厚度5mm，弧直径300mm，支撑杆30mm×60mm×1.5mm，京式护栏端头高795mm，玉兰花式护栏端头高575mm，反光膜3M工程级红白相间。

	
	
	（8）中央隔离护栏线性诱导柱头缺失：
1、导向标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500反光双柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面1.8m*0.6m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（9）道口桩：Φ114警示桩

	
	
	（10）荧光道口桩：Φ114警示桩（萤光膜）

	
	
	（11）机非隔离护栏
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）

	
	
	（12）右转停车让行标志：
1、正八边形指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面D0.8m的正八边形(铝板厚度2mm)+辅助牌板面0.5m*0.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（13）城市护栏（灰色）：
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）

	
	
	（14）中分带波形护栏：
1、规格、型号:（4320*310*4 mm,立柱￠140*4.5*1950 mm
2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏

	
	
	（15）广场灯
1.类型:铝型材广场灯
2.尺寸:15m高杆灯，壁厚4.0，口径120/280 3.光源功率：LED 200W 4.灯具光色：白光 5.防护等级：IP67 
6.质保：5年
7.含开挖、管道，通线，回填、运输汽吊安装等全部费用

	
	
	（16）荧光人行横道标志：
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*0.8m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（17）限速标志：
1、禁令标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（18）非机动车二次过街标志：
1、提示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*1.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（19）减速块：橡胶减速块（1000×350×50mm）

	
	
	（20）机非分道标志：
1、机非分道标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（21）机动车右侧通行标志
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（22）临水防护护栏：
1、规格、型号:（4320*310*4 mm,立柱￠140*4.5*1950 mm
2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏
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镇山路(邱家港西路西207米至塍西路西128米)
	（1）右转标志、停车让行标志：
1、正八边形指示标志+右转标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面D0.8m的正八边形(铝板厚度2mm)+板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（2）机非分道标志牌：
1、机非分道标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（3）荧光人行横道提示标志：
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*0.8m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（4）拆除禁止左转标志：基础、标志牌、立杆整套拆除

	
	
	（5）增设机非分道标志牌：
1、机非分道标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（6）更换荧光人行横道提示标志：
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*0.8m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（7）拆除、调整标志牌：基础、标志牌、立杆整套拆除

	
	
	（8）停车让行标志牌、右转标志牌：
1、正八边形指示标志+右转标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面D0.8m的正八边形(铝板厚度2mm)+板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（9）道路标线：
1、材料品种：热熔型2号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含量0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于1.8mm
2、工艺：热熔
3、按设计图示尺寸以实漆面积计算
4、标线设置必须符合GB5768-2015及《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》的规定

	
	
	（10）荧光警示桩：Φ114警示桩（萤光膜）

	
	
	（11）减速块：橡胶减速块（1000×350×50mm）

	
	
	（12）城市护栏（灰色）：
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）

	
	
	（13）黄闪灯：
1.类型:Φ114反光立柱式附黄闪灯
2.黄灯规格、型号、组数:800*500*270mm

	
	
	（14）拆除警示桩：拆除警示桩并恢复地面

	
	
	（15）地埋式道钉：
1、直径130*H50mm圆形太阳能反光铝铸路面警示道钉（埋地式）
2、压铸铝外壳+PC.塑料天窗表面防处理滑加厚型
3、供电方式:太阳能电池板(单晶硅):功率0.6W
4、储能器件:铁锂电池3.2V/1500mAh
5、显示器件:超高亮LED灯珠6颗
6、抗压能力:静态抗压30吨及以上，防水等级:IP68

	
	
	（16）广场灯：
1.类型:铝型材广场灯
2.尺寸:15m高杆灯，壁厚4.0，口径120/280 3.光源功率：LED 200W 4.灯具光色：白光 5.防护等级：IP67 
6.质保：5年
7.含开挖、管道，通线，回填、运输汽吊安装等全部费用

	
	
	（17）限速标志
1、禁令标志
2、材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度2mm)
3、板面反光膜等级:高强级反光膜

	
	
	（18）MM防滑路面：MM防滑标线

	
	
	（19）掉头标志牌：
1、提示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*1.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（20）增设机动车禁止通行、禁止右转、禁止直行标志
1、禁令标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)*3
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（21）更换右转必停标志牌：
1、正八边形指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面D0.8m的正八边形(铝板厚度2mm)+辅助牌板面0.5m*0.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（22）专用通道标志牌
1、指示标志
2、材质、规格尺寸:板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
3、板面反光膜等级:高强级反光膜

	
	
	（23）掉头标志牌
1、提示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.8m*1.2m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（24）增设限速标志
1、禁令标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。

	
	
	（25）标线清除：高压水除线

	
	
	（26）增设车道减少标志牌
1、指示标志
2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30商品混凝土
3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm立柱式（镀锌钢）
4、标志板材质、规格尺寸：板面0.7m*1.4m(铝板厚度2mm)
5、板面反光膜等级:高强级反光膜
6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。
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	晨丰公路（金田路-中华路）
	（1）城市护栏（灰色）：
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）
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	许家圩路
	（1）机非隔离护栏（灰色）：
1、规格、型号:2.58m×1.0m
2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）

	7
	金港路张杨公路口
	信号灯：
一、包含联网信号机、机动车信号灯、人行信号灯、遥控装置、信号灯立杆、电缆、配套辅材、安装调试等全套内容。
二、信号灯设备参数
①联网信号机1台
为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的信号机必须能够与我市交通信号控制系统完全兼容。
1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。
3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。
4、可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。
▲5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。
▲7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置8个以上紧急优先相位。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制
9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
▲10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。
12、信号机箱要求
（1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线和4G/5G天线。
（3）信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。
（4）外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。
交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容。
②机动车圆盘信号灯（400mm）2组
▲机动车圆盘信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见两位数倒计时显示。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
（1）光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布
（2）发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4）灯面尺寸：Φ400mm
（5）供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6）功    率： ≤20W
（7）功率因数： ≥0.9
（8）倒计时特性：
倒计时学习方式：脉冲学习式。
显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
红灯色显示时，红倒计时对红灯脉冲后时间学习显示。
绿灯色显示时，绿倒计时对绿灯脉冲后时间学习显示。
（9）过滤断电脉冲：红色、绿色信号灯，具有自动判断100ms~300ms交流220Vac断电信号功能。当信号机周期性出现此断电信号时，信号灯能自动学习并过滤此断电信号，不会出现信号灯瞬间的灭灯情况。
（10）工作温度： -40℃~+75℃
（11）湿度范围： 5%--95%
（12）绝缘电阻： ≥10M
（13）使用寿命： ＞50000h
（14）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（15）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（16）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（17）出线孔容纳线径：不低于Φ20
（18）重    量：≤18kg（含包装、配件）
（19）外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
③机动车箭头信号灯（400mm）2组
光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布
发光强度： 符合GB14887-2011 9000cd/m²≤发光中心≤15000 cd/m²
色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
灯面尺寸：不低于Φ400mm
供电电压： AC220V±20%  50Hz
功    率： ≤20W
功率因数： ≥0.95
倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
绝缘电阻： ≥2MΩ
使用寿命： ＞50000h
抗风压： 符合 GB14887 的相关要求
抗振动： 符合 GB14887 的相关要求
防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
出线孔容纳线径： 不低于Φ20
▲信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见两位数倒计时显示。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
④人行横道计时信号灯（二联88）4组
两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体
发光单元直径为Φ300 mm
（1） 光强分布： 符合GB14887-2011  表4信号灯光强分布
（2） 发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4） 灯面尺寸： Φ300mm
（5） 供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6） 功    率： ≤15W
（7） 功率因数： ≥0.9
（8） 倒计时特性：
倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。
显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
（9）工作温度： -40℃~+75℃
（10）湿度范围： 5%--95%
（11）绝缘电阻： ≥10M
（12）使用寿命： ＞50000h
（13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20
（17）重    量： ≤7kg（含包装、配件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
⑤手动遥控装置1套
1、路口执勤的交警可以使用在较大活动范围内有效的无线遥控器，对指定路口的交通信号机进行临时手动控制。
2、无线遥控器能下达自动/手动控制命令以及在手动状态下的步进控制命令。无线手控集线器能够接收无线遥控器下达的自动/手控控制命令及步进控制命令，并做出应答。
3、尺寸大小合适，手感颇为良好，造型精致美观，操作极其简便。
4、独立编号：每台无线遥控器和无线手控集线器都有独立编号，包含使用地区、序列号等相关信息。
5、地区保护措施：通过编号的不同，每个城市的遥控器只能在该城市使用。以防造成意外情况发生。
6、智能无线链路通断状态指示：链路正常状态指示灯为绿色且每2秒亮灭一次，链路断开状态指示灯为红灯，且蜂鸣器报警。信号恢复后，链路自动恢复，状态提示自动恢复正常状态时的指示。
7、智能恢复自动状态：如有无线控制后，忘记恢复为自动状态离开后，信号机一直处于手动状态停留某一相位的情况发生，在断开无线链路后，可智能恢复为自动控制，按照信号机无线手控前自定工作方式工作。
8、智能防串扰，同一时刻，一台遥控器只能控制一台信号机，以防发生一台遥控器同时控制多个路口和多台遥控器控制一个路口的情况发生。
9、智能功率选择，软件自动循环调节。
10、在无遮挡的可视情况下控制（通讯）距离不小于70米；
11、直流输入电压：3V（两节7号干电池）；
12、工作温度 -20℃～+70℃，储存温度 -40℃～+85℃；相对13、工作湿度 10%～95%，储存湿度 45%～60%
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
①机动车信号灯立杆（悬臂8米）2套
1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为8米
4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地；
②人行灯信号灯立杆（3.2m高）4套
1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于3.2米； 
4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地。
③控制电缆
④辅材

	
	
	电子警察：
一、包含微光高清抓拍单元、智能补光灯、前置机箱、路口交换及中心联网组件、抓拍提示牌、监控立杆、线缆、辅材、安装施工、系统调试等全部内容。
二、违章抓拍设备
（1）微光高清抓拍单元 1 套：
1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；
图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万；
设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）；
传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
▲2、支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能；支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解；（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
3、支持视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG；具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s～1/100000s 可调；支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，对齐方式和叠加位置可设；支持GPS和北斗定位功能；支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域；支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。
4、支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能；支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出； 
5、支持分别对不少于24种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括卡口、逆行、压白线、欠速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按车道行驶、有车占道、违法停车、车辆排队加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、行人卡口、非机动车占道、非机动车超载、未带安全头盔、非机动车装载伞具、车牌污损等24种；支持跨浏览器功能，支持360浏览器、IE浏览器、客户端软件、谷歌浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息；支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息。
▲6、支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色等道路数字化信息，上报频率≥12.5Hz，延时≤100ms。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
7、当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能；支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持新能源车牌识别，白天准确率白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
▲8、支持对信号灯单个灯组内的小灯颜色在黄-黑之间切换超过一定次数阈值进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内两个或者两个以上的不同颜色的小灯同亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
9、支持识别车头≥3700种车系，车尾≥1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%；支持未系安全带识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%；支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥95%；支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%。
▲10、支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
11、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测，摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能，非机动车逆行抓拍功能，非机动车遮阳伞检测功能；支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%；支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息；支持在50V-315V供电的条件下正常工作；工作温度：-45℃～90℃；外壳防护等级：不低于IP67。 
12、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象；
13、超高帧率：采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像；
14、全结构化：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据；
15、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景；
16、多维感知：支持北斗/GPS定位校时(天线需单独下单)，感知多维度数据；
17、安全稳定：满足GB 35114-A级加密标准，更加安全；
18、采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像；
19、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活；
20、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境；
21、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；
22、支持单快门、双快门、三快门；
23、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加；
24、支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加；
25、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测；
26、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集；
27、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；
28、支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传；
29、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送；
30、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率；
31、具有网络防雷和防浪涌功能；
32、具有下挂灯。
（2）智能补光灯1个：
1、多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
2、光源：可见光/红外光（截止710nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；中心光照度：LED：≤0.1lx（20m平均光照度），≤10lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
3、触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m～26m；回电时间：氙气≤70ms，LED≤20ms；闪光持续时间：180μs～500μs；
4、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz；灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：不低于1000lm。
5、不小于16颗CREE高亮LED，可见光（波长350-780nm），色温≥6500K；支持频闪、亮度模式设置；频率0～250Hz可调，支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节；支持环境感光功能，感光具备0～15级可调；支持光敏感光自动切换昼夜模式。
6、支持过温保护功能：支持通过RS485 或 RJ45 接口远程设定过温保护阈值，调节范围 0℃～100℃ 可设置。当超过保护阈值时进入断电保护，当温度正常时，可恢复工作；支持记录LED频闪工作时长，并可通过控制软件进行实时查询。
7、支持通过控制软件或智能设备箱管理平台实时获取补光灯故障状态，具有“频闪故障”、“爆闪漏闪”、“过热保护”、“爆闪过频保护”、“摄像机无频闪信号”等故障状态；可通过智能模块和RS485串口在客户端软件远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度频闪占空比、故障状态。
8、支持自动和摄像机频闪信号同步；同一路频闪输入信号自动匹配开关量信号（上升、下降沿）和电平信号（高、低电平）；光斑覆盖范围：1-2个车道；支持通过远程控制和红外遥控两种方式控制补光灯的亮度等级、开启/关闭；支持通电自检； AC176V～AC265V供电；工作温度﹣40℃～﹢75℃；工作湿度10%～95%；防护等级：不低于IP67。
（3）前置机箱（含配电组件）1 只：IP54，510*380*220  放置传输设备
1、箱体及门
①材质： 304不锈钢板
②厚度： 不小于1.2/mm
③表面处理：公安白 桔纹  喷塑 厚度不小于8um-20um
④去油污、毛刺，无锐边、锐角;
⑤门采用双翻边工艺；
⑥压铆焊接牢固可靠，不得歪斜变形；
⑦材料无氧化、腐蚀等不良；
⑧背部安装件可拆卸，可法兰安装/抱杆安装/墙壁安装；
2、内部焊接件及配件
①隔板、安装底板：材质镀锌板厚度不小于1.0mm
②隔板槽焊接牢固可靠、材质镀锌板厚度不小于1.0mm
③整体尺寸：不小于510mm×380mm×220mm
（4）路口交换及中心联网组件1 批：
根据路口需要配备工业交换机、工业级光纤收发器等
光纤收发器，不低于以下配置：
（1）1光2电光纤收发器(带VLAN划分) ，网络口符合IEEE802.310Base-TEthernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x 流量控制。网络口1对1独立传输，可在同一光纤上提供2路相互独立的网口。时分独立网络通道，单独光编码与协议,相互不干扰不串接。
（2）参数如下：
电接口：不少于2个千兆电口  10/100/1000Base-TX
光接口：不少于1个千兆光口    1000Base-FX   850nm/1310nm/1550nm
误码率：小于1/1000000000
流量控制:全双工状态：流量控制, 半双工状态：背压方式
MAC表项：不小于2K
最大包长：不小于65500BYTE
防雷指标：AC电源口 差模不少于+/-2KV    业务接口 共模不少于+/-6KV
相对湿度：5-90%
运行温度：-20-60度
电源: AC 175V-255V        DC 5V2A
功耗：小于5W
工业交换机，不低于以下配置：
接入方式：10/100/1000Mbps
标准：IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x 流量控制
端口 ：10个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线
1个光纤口(预留端口)： 多模—SC或ST（光纤尺寸50,62.5/125μm）
单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm）
单纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm）
转换方式：纯收发器介质转换、改进型直通方式，非存贮转发
MAC地址表：2K
缓存器空间：128Kbit
流量控制：全双工状态：流量控制, 半双工状态：背压方式
误码率 ：<1/1000000000
MTBF ：10万小时
LED指示灯： PWR(电源)，L（LINK接通），G（千兆电口指示）
电源： DC5V 2A
功耗  ：<5W
工作温度： -20~70℃
工作湿度 ： 5%~90%
储存温度 ： -40~70℃
储存湿度 ： 5%~90%无凝结
（5）抓拍提示牌 1 块：尺寸 300mm×400mm。
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
八角立杆1根：L 杆 7M*8M
线缆 1 批：包含网线、光纤、电源线、信号线等全套布线线缆，满足现场传输、供电需求。
工程辅材1批：网络水晶头、BNC 压接头、胶带等全部辅材。

	
	
	基础：
一、包含土方开挖、钢筋、混凝土、管材敷设、回填、路面恢复、垃圾清运等全部工序。
二、基础施工
1、机动车信号灯立杆基础 2 只：1200×1200×1500mm。
2、电子警察立杆基础 2 只：1200×1200×1500mm。
3、人行灯信号灯立杆基础4套：600×600×800mm。
4、彩砼窨井8只：砼面方井、0.6*0.6*0.8m——砖。
5、草坪电缆沟 180 米：绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管。
6、非开挖地龙180 米：非开挖顶管三孔（含管）。
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	信号灯：
一、包含联网信号机、信号灯、人行信号灯、遥控装置、信号灯立杆、电缆、配套辅材、安装调试等全套内容。
二、信号灯设备参数
①联网信号机1台
为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的信号机必须能够与我市交通信号控制系统完全兼容。
1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。
3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。
4、可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。
▲5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。
▲7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置8个以上紧急优先相位。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制
9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
▲10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。
12、信号机箱要求
（1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线和4G/5G天线。
（3）信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。
（4）外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。
交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容；
②机动车圆盘信号灯（400mm）3组
▲机动车圆盘信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见两位数倒计时显示。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
（1）光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布
（2）发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4）灯面尺寸：Φ400mm
（5）供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6）功    率： ≤20W
（7）功率因数： ≥0.9
（8）倒计时特性：
倒计时学习方式：脉冲学习式。
显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒
计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
红灯色显示时，红倒计时对红灯脉冲后时间学习显示。
绿灯色显示时，绿倒计时对绿灯脉冲后时间学习显示。
（9）过滤断电脉冲：红色、绿色信号灯，具有自动判断100ms~300ms交流220Vac断电信号功能。当信号机周期性出现此断电信号时，信号灯能自动学习并过滤此断电信号，不会出现信号灯瞬间的灭灯情况。
（10）工作温度： -40℃~+75℃
（11）湿度范围： 5%--95%
（12）绝缘电阻： ≥10M
（13）使用寿命： ＞50000h
（14）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（15）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（16）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（17）出线孔容纳线径：不低于Φ20
（18）重    量：≤18kg（含包装、配件）
（19）外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
③非机动车箭头信号灯（400mm）3组
非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。
具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
④人行横道计时信号灯（二联 88）6组
两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体
发光单元直径为Φ300 mm
（1） 光强分布： 符合GB14887-2011  表4信号灯光强分布
（2） 发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4） 灯面尺寸： Φ300mm
（5） 供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6） 功    率： ≤15W
（7） 功率因数： ≥0.9
（8） 倒计时特性：
倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。
显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
（9）工作温度： -40℃~+75℃
（10）湿度范围： 5%--95%
（11）绝缘电阻： ≥10M
（12）使用寿命： ＞50000h
（13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20
（17）重    量： ≤7kg（含包装、配件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
⑤手动遥控装置1套
1、路口执勤的交警可以使用在较大活动范围内有效的无线遥控器，对指定路口的交通信号机进行临时手动控制。
2、无线遥控器能下达自动/手动控制命令以及在手动状态下的步进控制命令。无线手控集线器能够接收无线遥控器下达的自动/手控控制命令及步进控制命，并作出应答。
3、尺寸大小合适，手感颇为良好，造型精致美观，操作极其简便。
4、独立编号：每台无线遥控器和无线手控集线器都有独立编号，包含使用地区、序列号等相关信息。
5、地区保护措施：通过编号的不同，每个城市的遥控器只能在该城市使用。以防造成意外情况发生。
6、智能无线链路通断状态指示：链路正常状态指示灯为绿色且每2秒亮灭一次，链路断开状态指示灯为红灯，且蜂鸣器报警。信号恢复后，链路自动恢复，状态提示自动恢复正常状态时的指示。
7、智能恢复自动状态：如有无线控制后，忘记恢复为自动状态离开后，信号机一直处于手动状态停留某一相位的情况发生，在断开无线链路后，可智能恢复为自动控制，按照信号机无线手控前自定工作方式工作。
8、智能防串扰，同一时刻，一台遥控器只能控制一台信号机，以防发生一台遥控器同时控制多个路口和多台遥控器控制一个路口的情况发生。
9、智能功率选择，软件自动循环调节。
10、在无遮挡的可视情况下控制（通讯）距离不小于70米；
11、直流输入电压：3V（两节7号干电池）；
12、工作温度 -20℃～+70℃，储存温度 -40℃～+85℃；相对13、工作湿度 10%～95%，储存湿度 45%～60%
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
①机动车信号灯立杆（悬臂5米+2米）3套
1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为5米，对侧带2米长小挑臂。
4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地；
②人行灯信号灯立杆（3.2m 高）4套
1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于3.2米； 
4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地。
③控制电缆
④辅材
监控：
一、包含高清监控一体机、监控防雷器、设备箱、联网组件、线缆、辅材、安装施工、系统调试等全部内容。
二、监控抓拍设备
（1）高清监控一体机2套： 
1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2、摄像机内置镜头，有效像素不低于400万，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。
3、内置GPU芯片。
4、视频输出支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps。
5、红外距离不小于450米。
6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
7、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。
8、相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥37倍光学变倍；具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、≥1路RS485接口，≥1个SFP接口；≥2路告警输入接口，≥1路告警输出接口；视频最大分辨率≥2576×1456，最大帧率≥60。
9、具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像；可存储81万张人脸图片，可对场景中抓拍的人脸进行比对并给出比对结果。
10、支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法；违法停车捕获率，白天、夜间≥99%；车牌识别准确率，白天、夜间≥99% ；支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%；存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。
11、支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式；支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示；在诱导屏出现断网情况并重新连网后，系统内摄像机发到诱导屏的新信息不会覆盖诱导屏上原有的仍在信息显示持续时间内的信息。
（2）监控防雷器2个
（3）监控设备箱（含配电组件）2个
（4）联网组件1批：光纤收发器1对。
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
线缆2批：包含网线、光纤、视频线、信号线、电源线等全套布线线缆，满足现场传输、供电需求。
工程辅材1批：网络水晶头、BNC 压接头、胶带、抱箍配件等全部辅材。
基础：
一、包含土方开挖、钢筋、混凝土、管材敷设、回填、路面恢复、垃圾清运等全部工序。
二、基础施工
1、机动车信号灯立杆基础3只：1200×1200×1500mm。
2、人行灯信号灯立杆基础4套：600×600×800mm。
3、彩砼窨井8只：砼面方井、0.6*0.6*0.8m——砖。
4、草坪电缆沟 180 米：绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管。
5、沥青电缆沟150米：砼面电缆沟挖填、0.4米深、宽0.1米、沥青恢复，含1根PE管。
6、非开挖地龙120 米：非开挖顶管三孔（含管）。
7、单电箱基础1只：500×750×800mm（含地笼）。
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	信号灯：
一、包含联网信号机、信号灯、遥控装置、信号灯立杆、电缆、配套辅材、安装调试等全套内容。
二、信号灯设备参数
①联网信号机1台
为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的信号机必须能够与我市交通信号控制系统完全兼容。
1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。
3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。
4、可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。
▲5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。
▲7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置8个以上紧急优先相位。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制
9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
▲10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。
12、信号机箱要求
（1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线和4G/5G天线。
（3）信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。
（4）外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。
交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容。
②机动车圆盘信号灯（400mm）3组
▲机动车圆盘信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见两位数倒计时显示。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
（1）光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布
（2）发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4）灯面尺寸：Φ400mm
（5）供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6）功    率： ≤20W
（7）功率因数： ≥0.9
（8）倒计时特性：
倒计时学习方式：脉冲学习式。
显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒
计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
红灯色显示时，红倒计时对红灯脉冲后时间学习显示。
绿灯色显示时，绿倒计时对绿灯脉冲后时间学习显示。
（9）过滤断电脉冲：红色、绿色信号灯，具有自动判断100ms~300ms交流220Vac断电信号功能。当信号机周期性出现此断电信号时，信号灯能自动学习并过滤此断电信号，不会出现信号灯瞬间的灭灯情况。
（10）工作温度： -40℃~+75℃
（11）湿度范围： 5%--95%
（12）绝缘电阻： ≥10M
（13）使用寿命： ＞50000h
（14）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（15）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（16）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（17）出线孔容纳线径：不低于Φ20
（18）重    量：≤18kg（含包装、配件）
（19）外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
③非机动车箭头信号灯（400mm）3组
非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。
具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
④人行横道计时信号灯（二联 88）6组
两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体
发光单元直径为Φ300 mm
（1） 光强分布： 符合GB14887-2011  表4信号灯光强分布
（2） 发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4） 灯面尺寸： Φ300mm
（5） 供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6） 功    率： ≤15W
（7） 功率因数： ≥0.9
（8） 倒计时特性：
倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。
显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
（9）工作温度： -40℃~+75℃
（10）湿度范围： 5%--95%
（11）绝缘电阻： ≥10M
（12）使用寿命： ＞50000h
（13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20
（17）重    量： ≤7kg（含包装、配件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
⑤手动遥控装置1套
1、路口执勤的交警可以使用在较大活动范围内有效的无线遥控器，对指定路口的交通信号机进行临时手动控制。
2、无线遥控器能下达自动/手动控制命令以及在手动状态下的步进控制命令。无线手控集线器能够接收无线遥控器下达的自动/手控控制命令及步进控制命，并作出应答。
3、尺寸大小合适，手感颇为良好，造型精致美观，操作极其简便。
4、独立编号：每台无线遥控器和无线手控集线器都有独立编号，包含使用地区、序列号等相关信息。
5、地区保护措施：通过编号的不同，每个城市的遥控器只能在该城市使用。以防造成意外情况发生。
6、智能无线链路通断状态指示：链路正常状态指示灯为绿色且每2秒亮灭一次，链路断开状态指示灯为红灯，且蜂鸣器报警。信号恢复后，链路自动恢复，状态提示自动恢复正常状态时的指示。
7、智能恢复自动状态：如有无线控制后，忘记恢复为自动状态离开后，信号机一直处于手动状态停留某一相位的情况发生，在断开无线链路后，可智能恢复为自动控制，按照信号机无线手控前自定工作方式工作。
8、智能防串扰，同一时刻，一台遥控器只能控制一台信号机，以防发生一台遥控器同时控制多个路口和多台遥控器控制一个路口的情况发生。
9、智能功率选择，软件自动循环调节。
10、在无遮挡的可视情况下控制（通讯）距离不小于70米；
11、直流输入电压：3V（两节7号干电池）；
12、工作温度 -20℃～+70℃，储存温度 -40℃～+85℃；相对13、工作湿度 10%～95%，储存湿度 45%～60%
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
①机动车信号灯立杆（悬臂5米+2米）3套
1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为5米，对侧带2米长小挑臂。
4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地
②人行灯信号灯立杆（3.2m 高）4套
1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于3.2米； 
4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地。
③控制电缆
④辅材
监控：
一、包含高清监控一体机、监控防雷器、设备箱、联网组件、线缆、辅材、安装施工、系统调试等全部内容。
二、监控抓拍设备
（1）高清监控一体机2套： 
1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2、摄像机内置镜头，有效像素不低于400万，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。
3、内置GPU芯片。
4、视频输出支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps。
5、红外距离不小于450米。
6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
7、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。
8、相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥37倍光学变倍；具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、≥1路RS485接口，≥1个SFP接口；≥2路告警输入接口，≥1路告警输出接口；视频最大分辨率≥2576×1456，最大帧率≥60。
9、具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像；可存储81万张人脸图片，可对场景中抓拍的人脸进行比对并给出比对结果。
10、支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法；违法停车捕获率，白天、夜间≥99%；车牌识别准确率，白天、夜间≥99% ；支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%；存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。
11、支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式；支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示；在诱导屏出现断网情况并重新连网后，系统内摄像机发到诱导屏的新信息不会覆盖诱导屏上原有的仍在信息显示持续时间内的信息。
（2）监控防雷器2个
（3）监控设备箱（含配电组件）2个
（4）联网组件1批：含8个10/100Mbps以太网端口（RJ45）工业交换机1台、工业级光纤收发器2对等。
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
线缆2批：包含网线、光纤、视频线、信号线、电源线等全套布线线缆，满足现场传输、供电需求。
工程辅材1批：网络水晶头、BNC 压接头、胶带、抱箍配件等全部辅材。
基础：
一、包含土方开挖、钢筋、混凝土、管材敷设、回填、路面恢复、垃圾清运等全部工序。
二、基础施工
1、机动车信号灯立杆基础3只：1200×1200×1500mm。
2、人行灯信号灯立杆基础4套：600×600×800mm。
3、彩砼窨井6只：砼面方井、0.6*0.6*0.8m——砖。
4、草坪电缆沟60米：绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管。
5、道板电缆沟30米：道板挖浇清运、0.5米深、宽0.4米、C25砼（砖坏另算）含1根PE管。
6、非开挖地龙120 米：非开挖顶管三孔（含管）。
7、单电箱基础1只：500×750×800mm（含地笼）。
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	文星路塍东路口
	信号灯：
一、包含联网信号机、信号灯、遥控装置、信号灯立杆、电缆、配套辅材、安装调试等全套内容。
二、信号灯设备参数
①联网信号机1台
为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的信号机必须能够与我市交通信号控制系统完全兼容。
1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。
3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。
4、可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。
▲5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。
▲7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置8个以上紧急优先相位。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制
9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
▲10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。
12、信号机箱要求
（1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线和4G/5G天线。
（3）信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。
（4）外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。
交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容。
②机动车圆盘信号灯（400mm）4组
▲机动车圆盘信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见两位数倒计时显示。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告，同时提供检测机构具有相应检测能力范围的证明材料扫描件）
（1）光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布
（2）发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4）灯面尺寸：Φ400mm
（5）供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6）功    率： ≤20W
（7）功率因数： ≥0.9
（8）倒计时特性：
倒计时学习方式：脉冲学习式。
显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒
计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
红灯色显示时，红倒计时对红灯脉冲后时间学习显示。
绿灯色显示时，绿倒计时对绿灯脉冲后时间学习显示。
（9）过滤断电脉冲：红色、绿色信号灯，具有自动判断100ms~300ms交流220Vac断电信号功能。当信号机周期性出现此断电信号时，信号灯能自动学习并过滤此断电信号，不会出现信号灯瞬间的灭灯情况。
（10）工作温度： -40℃~+75℃
（11）湿度范围： 5%--95%
（12）绝缘电阻： ≥10M
（13）使用寿命： ＞50000h
（14）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（15）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（16）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（17）出线孔容纳线径：不低于Φ20
（18）重    量：≤18kg（含包装、配件）
（19）外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
③非机动车圆盘信号灯（400mm）4组
非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。
具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
④非机动车箭头信号灯（400mm）4组
非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。
具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
⑤人行横道计时信号灯（二联 88）8组
两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体
发光单元直径为Φ300 mm
（1） 光强分布： 符合GB14887-2011  表4信号灯光强分布
（2） 发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4） 灯面尺寸： Φ300mm
（5） 供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6） 功    率： ≤15W
（7） 功率因数： ≥0.9
（8） 倒计时特性：
倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。
显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
（9）工作温度： -40℃~+75℃
（10）湿度范围： 5%--95%
（11）绝缘电阻： ≥10M
（12）使用寿命： ＞50000h
（13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20
（17）重    量： ≤7kg（含包装、配件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料
⑤手动遥控装置1套
1、路口执勤的交警可以使用在较大活动范围内有效的无线遥控器，对指定路口的交通信号机进行临时手动控制。
2、无线遥控器能下达自动/手动控制命令以及在手动状态下的步进控制命令。无线手控集线器能够接收无线遥控器下达的自动/手控控制命令及步进控制命，并作出应答。
3、尺寸大小合适，手感颇为良好，造型精致美观，操作极其简便。
4、独立编号：每台无线遥控器和无线手控集线器都有独立编号，包含使用地区、序列号等相关信息。
5、地区保护措施：通过编号的不同，每个城市的遥控器只能在该城市使用。以防造成意外情况发生。
6、智能无线链路通断状态指示：链路正常状态指示灯为绿色且每2秒亮灭一次，链路断开状态指示灯为红灯，且蜂鸣器报警。信号恢复后，链路自动恢复，状态提示自动恢复正常状态时的指示。
7、智能恢复自动状态：如有无线控制后，忘记恢复为自动状态离开后，信号机一直处于手动状态停留某一相位的情况发生，在断开无线链路后，可智能恢复为自动控制，按照信号机无线手控前自定工作方式工作。
8、智能防串扰，同一时刻，一台遥控器只能控制一台信号机，以防发生一台遥控器同时控制多个路口和多台遥控器控制一个路口的情况发生。
9、智能功率选择，软件自动循环调节。
10、在无遮挡的可视情况下控制（通讯）距离不小于70米；
11、直流输入电压：3V（两节7号干电池）；
12、工作温度 -20℃～+70℃，储存温度 -40℃～+85℃；相对13、工作湿度 10%～95%，储存湿度 45%～60%。
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
①机动车信号灯立杆（悬臂5米+2米）3套
1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为5米，对侧带2米长小挑臂。
4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地；
②机动车信号灯立杆（悬臂8米）1套
1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为8米
4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地
③人行灯信号灯立杆（3.2m 高）4套
1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于3.2米； 
4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地。
④控制电缆
⑤辅材
监控：
一、包含高清监控一体机、监控防雷器、设备箱、联网组件、线缆、辅材、安装施工、系统调试等全部内容。
二、监控抓拍设备
（1）高清监控一体机2套： 
1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2、摄像机内置镜头，有效像素不低于400万，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。
3、内置GPU芯片。
4、视频输出支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps。
5、红外距离不小于450米。
6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
7、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。
8、相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥37倍光学变倍；具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、≥1路RS485接口，≥1个SFP接口；≥2路告警输入接口，≥1路告警输出接口；视频最大分辨率≥2576×1456，最大帧率≥60。
9、具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像；可存储81万张人脸图片，可对场景中抓拍的人脸进行比对并给出比对结果。
10、支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法；违法停车捕获率，白天、夜间≥99%；车牌识别准确率，白天、夜间≥99% ；支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%；存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。
11、支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式；支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示；在诱导屏出现断网情况并重新连网后，系统内摄像机发到诱导屏的新信息不会覆盖诱导屏上原有的仍在信息显示持续时间内的信息。
（2）监控防雷器2个
（3）监控设备箱（含配电组件）2个
（4）联网组件1批：含8个10/100Mbps以太网端口（RJ45）工业交换机1台、工业级光纤收发器2对等。
三、工程材料（杆件、线缆及辅材）
线缆2批：包含网线、光纤、视频线、信号线、电源线等全套布线线缆，满足现场传输、供电需求。
工程辅材1批：网络水晶头、BNC 压接头、胶带、抱箍配件等全部辅材。
基础：
一、包含土方开挖、钢筋、混凝土、管材敷设、回填、路面恢复、垃圾清运等全部工序。
二、基础施工
1、机动车信号灯立杆基础4只：1200×1200×1500mm。
2、人行灯信号灯立杆基础4套：600×600×800mm。
3、彩砼窨井6只：砼面方井、0.6*0.6*0.8m——砖。
4、道板电缆沟80米：道板挖浇清运、0.5米深、宽0.4米、C25砼（砖坏另算）含1根PE管。
5、沥青电缆沟80米：砼面电缆沟挖填、0.4米深、宽0.1米、沥青恢复，含1根PE管。
6、非开挖地龙180 米：非开挖顶管三孔（含管）。
7、单电箱基础1只：500×750×800mm（含地笼）。

	11
	保税区、金港街道、后塍街道、德积街道
	人行横道计时信号灯（二联88）：
两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体
发光单元直径为Φ300 mm
（1） 光强分布： 符合GB14887-2011  表4信号灯光强分布
（2） 发光强度： 符合GB14887-2011  150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd
（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（4） 灯面尺寸： Φ300mm
（5） 供电电压： AC220V±20%  50Hz
（6） 功    率： ≤15W
（7） 功率因数： ≥0.9
（8） 倒计时特性：
倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。
显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。
学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
（9）工作温度： -40℃~+75℃
（10）湿度范围： 5%--95%
（11）绝缘电阻： ≥10M
（12）使用寿命： ＞50000h
（13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求
（14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求
（15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54
（16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20
（17）重    量： ≤7kg（含包装、配件）
外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料

	
	
	人行灯信号灯立杆：3.2米高
1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm；
2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。
3、立杆高度不低于3.2米； 
4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线；
5、立杆应做防雷和接地。

	
	
	辅材

	
	
	人行灯信号灯立杆基础：600*600*800mm

	
	
	管线开挖、恢复：绿化开挖，恢复，埋管等 

	
	
	400黄车灯复合18倒计时灯芯：
主要技术参数及规格
光学特性
（1）光强分布： 符合GB14887-2011表4有图案信号灯最低光强要求。
黄车中心大于750cd                     
（2）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（3）灯面尺寸：  Φ400mm
电气特性
（1）供电电压：AC220V±20%  50Hz
（2）功    率：≤20W
（3）功率因数：≥0.9
（4）启动瞬时电流：≤1.8A
（5）启动时间和关断时间：均≤75ms
（6）关断电压：95V
倒计时特性
（1）倒计时学习方式：脉冲学习式。
（2）显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
（3）学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
其他
（1）工作温度：-40℃~+80℃
（2）湿   度：≤97%
（3）使用寿命：＞50000h

	
	
	300黄车灯复合18倒计时灯芯：
主要技术参数及规格
光学特性
（1）光强分布： 符合GB14887-2011表4有图案信号灯最低光强要求。
黄车中心大于600cd                
（2）色 坐 标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（3）灯面尺寸：  Φ300mm
电气特性
（1）供电电压：AC220V±20%  50Hz
（2）功    率：≤15W
（3）功率因数：≥0.9
（4）启动瞬时电流：≤1.8A
（5）启动时间和关断时间：均≤75ms
（6）关断电压：95V
倒计时特性
（1）倒计时学习方式：脉冲学习式。
（2）显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
（3）学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示
其他
（1）工作温度： -40℃~+80℃
（2）湿   度：≤97%
（3）使用寿命：＞50000h 

	
	
	300黄左箭头灯复合18倒计时灯芯：
主要技术参数及规格
光学特性
（1）光强分布： 符合GB14887-2011表4有图案信号灯最低光强要求。
黄箭头中心大于250cd                   
（2）色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6
红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014
黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137
绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739
（3）灯面尺寸：  Φ300mm
电气特性
（1）供电电压：AC220V±20%  50Hz
（2）功    率：≤15W
（3）功率因数： ≥0.9
（4）启动瞬时电流：≤1.8A
（5）启动时间和关断时间：均≤75ms
（6）关断电压：95V
倒计时特性
（1）倒计时学习方式：脉冲学习式。
（2）显示数字范围：0-19, 颜色分别为红、绿，时间大于19秒则黑屏。
（3）学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。
脉冲触发信号：在红、绿灯色期间，信号机发出250ms左右断电脉冲，红绿倒计时分别对脉冲后固定时间进行学习并显示。
其他
（1）工作温度：-40℃~+80℃
（2）湿   度：≤97%
（3）使用寿命：＞50000h

	
	
	主控板：
主控微控制器：32位ARM
CPU采用AT91RM9260，主频可达200MHZ，64M的RAM，8M的NorFLASH，64M的LANFLASH；支持全息自适应控制
运行环境：嵌入式LINUX操作系统 
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	材质及工艺要求
	1、 隔离护栏材质：管材均为钢管（钢板），护栏整体颜色需向采购单位申请同意后再投入生产。
2、隔离护栏生产及安装工艺：
a柱帽采用钢制一体柱帽，美观牢固；立柱上安装套筒反光标
b钢材部件焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象，钢管表面进行除油、除锈、酸化、清水冲洗、烘干、磷化、喷涂等处理工序；
c每格护栏焊接成形。不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性，均匀性；
d每格护栏焊接后经酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理。热镀锌厚度不低于60μm，静电喷涂处理，喷涂厚度不低于60μm。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷；表面光滑、平整，无凹陷、杂质和其他表面缺陷；型材端部清洁、无毛刺；
e精度要求：护栏构件高度的允许偏差为±10mm；护栏竖杆间距的允许偏差为±5mm；
f隔离护栏立柱自带钢板与基础柱墩进行活接安装，方便以后栏杆受损，拆卸安装；
g所有螺丝螺帽等连接件及其他配件均做镀锌处理，并涂刷防锈漆。
3、路端防撞板以及标志反光材料应采用符合现行《道路交通反光膜》GB／T 18833-2012要求的3M反光膜工程级，二级以上反光膜；交通标志板采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板等制造，所用材料应符合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB／T23827-2021）规定。
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	产品质量要求
	1、所有主要设备以及安装施工所涉及的附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的国家制造标准（规范）、生产厂商或制造厂商。
2、整体产品设计应符合先进性、可靠性等技术要求。
3、设备所有外观应做到加工精细、外形美观大方，以配合市政建设日益美化的要求。
4、甲方有权对货物进行抽检，如发现不符合要求的，有权拒收此批货物。
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	运输包装要求
	1、提供的全部设备和产品禁止裸装，必须有防水、防震、防碰撞、防刮、防刺的坚固外包装，必须按材料的编号进行装箱，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文标签编号（装箱单为中文）。
2、随机带来的备件和检测安装维修工具应与设备分开包装，单独装箱。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明，包装箱标签应能快速辨认。
3、设备产品到货后的开箱检验，供应方必须按需方要求参加设备产品的到货检验。若供方不参加到货开箱检验，因此而发生的一切后果由供方承担。
4、交通标志全部材料的运输及现场卸车费用由供应方承担。
5、因运输、粗糙装卸等原因造成油漆脱落，供方应负责派人修补。
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	采购方配合工作
	1、负责及时提供安装调试所需的电源、通道、场地；
2、负责办妥安装前有关手续并配合供方办理有关验收手续；
3、负责提供供方所需的图纸和相关资料；
4、负责供方与其他施工队伍的协调。
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	响应要求
	1、实际交货时间按照采购人通知为准。
2、安全护栏及标识标牌现场施工必须保证按标化工地的要求，做到文明施工、规范施工，供应商负责照管工程及工程相关的材料、直至取得整体项目竣工验收报告为止 。
3、投标人所投报品牌的产品应能够至少达到本项目要求的技术参数要求，投标人需明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
4、中标单位需在中标后7个工作日内提交评分标准中所涉及的合同、证书、检测报告原件（或网站查询结果，以投标截止时间为准）供采购单位核查，供应商如有造假，需承担由此造成的法律及违约责任，并取消成交资格。
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	运维要求
	1、中标单位对完成维修的设施必须保证与原有设备外观、功能一致，使用与原设备样式、品牌不一致的，需要经甲方同意后方可使用。
2、中标单位须配合采购单位对辖区路口进行信号配时的优化，对辖区主干道，国省道进行路口的绿波协调控制，警卫线路的保障支持。
3、中标单位要派专人负责与采购单位联系协调。实行24小时报修专用电话，必须承诺7X24小时服务响应，节假日及重大活动需根据甲方要求增派至少2组现场服务车辆及人员。 
4、需指定专人（至少1名项目负责人、1名技术人员）作为应急联系人，以便突发情况处理。
5、项目负责人具有高级及以上职称证书、信息系统项目管理师、二级及以上机电工程专业注册建造师证书；技术负责人具有高级及以上职称证书、网络工程师证书，项目组其他成员具有网络工程师证书，住建部门或应急管理部门颁发的特种作业操作证（如建筑电工、建筑焊工、高处作业等）。
6、投标人需成立专门外场维修队伍（3人以上），做好前段设施的维护维修等各项工作。
7、投标人要有较强的责任意识，服务意识，创新意识。能根据采购人的智能交通设施维修要求全面做好智能交通设施维修工作，按时保质保量完成任务。 
8、服从采购人安排，积极做好采购人日常智能交通设施的维修工作。遇有抢修突击任务时必须在规定时间内做好设施修复工作，遇重大项目不能及时修复的，必须保证相同质量、相同功能的替代产品应急，且须提前征得采购人的同意。
9、具有足够的专业技术人员，熟悉系统工作原理和熟练操作各类设备。 
10、具有相关设施的充足备品配件，保证设施发生故障及时更换修复。 
11、具有足够的升降车辆、皮卡及其它车辆、维修仪器；
12、具有严格的现场维护施工安全管理制度与措施，为现场维护施工人员购买意外保险，配备必要的道路作业安全设备（警示灯、桩、反光背心、护拦板等） 
13、所有维修的交通信号设施需接入交通指挥中心的信号控制系统平台，并实现信号配时等功能。对还未接入信号控制系统的设施应配合交警中队按规定接入信号控制系统。 
14、所有交通监控设施需接入交通指挥中心的监控系统平台，并实现视频抓拍及录像调取等功能。 
15、具备建设维护交通信号设施的专业知识，及相应的信号配时、绿波控制、路口渠化等专业知识。 
16、具备建设维护交通监控系统的专业知识，及相应的网络通讯、视频矩阵控制、监控操控权限划分等专业知识。
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	其他要求
	1、 需要针对本项目提供项目施工方案，方案包括但不限于针对多点位、多路段分散施工的特点编制针对性施工组织方案，进度计划、工作计划、工期及步骤、保证施工进度的措施、人员配置计划等，要求方案内容必须详细完善，工作计划及工期符合采购人实际需求，且相关措施具备可实施性。
2、 需要针对本项目提供质量保证措施，方案包括但不限于全过程质量管理体系（材料设备进场验收、施工工序质量控制、隐蔽工程验收、成品保护等环节）、主要材料设备质量控制（包括主要材料设备的进场检验和检测方案）、施工质量保障等。要求方案内容必须详细完善，符合采购人实际需求，且相关措施具备可实施性。
3、 需要针对本项目提供设备技术方案，包括但不限于信号灯设备选型、现场安装、系统联网调试、与既有交通信号控制平台兼容方案；电子警察抓拍设备的数据传输存储、交管平台对接方案等内容。要求方案内容必须详细完善，符合采购人实际需求，且相关措施具备可实施性。
4、 需要针对本项目提供安全文明施工方案，方案包括但不限于交通安全（占道施工期间的交通导改方案、临时交通设施设置、施工区域围挡及警示措施）、安全管理制度、特种作业管理及应急预案、文明施工（施工期间的扬尘控制、噪声控制、废弃物处置及施工区域环境维护措施）、规范用工保障、人员安全防护、施工机械安全管理等。要求方案内容科学合理，措施具体具备可实施性。
5、需要针对本项目提供售后服务方案，方案包括但不限于服务计划、人员安排、服务承诺、服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、组织培训等。售后服务方案应当符合项目需求中的售后服务时间要求，所有措施符合实际要求，具备可实施性。
6、投标人自2023年1月1日(以合同签署日期为准)以来承接过类似项目业绩。
7、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。



三、商务条款
1 质保期
质保期自物品验收合格之日起36个月内正常使用。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。
2 售后技术服务要求
2.1、售后技术要求服务
供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在3小时内修复完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
签订合同之日起90天内供货、安装、调试完成。
3.2、交货方式
原厂原包装现场交货。
3.3、交货地点
采购人指定地点。
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
4.2、结付期限
合同签订生效后，支付中标人货款总价的30%作为预付款；供方所有货物交货安装完成，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内支付余款，并返还履约保证金。
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
6 备品备件及耗材等要求
6.1、备品备件及耗材等要求
无
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc40428754][bookmark: _Toc35244880]一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: EB7740e15b02a344909a5d71e8b03a5f6a]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc40428755]二、评标标准    
[bookmark: _Toc54119656][bookmark: _Toc256000012]1 价格分 35.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留两位小数）。
2 性能、质量、技术指标分27.0 分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分27分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣3分；其他指标项为一般指标项，一般指标项有负偏离的，有一项扣1.5分；扣完为止。（除实质性参数要求外，本项目技术参数要求中明确需提供检测检验报告的，投标人须在投标文件中提供国家认可检测机构出具的有效检测报告，同时附检测机构对应检测能力范围的证明材料扫描件；未按要求提供完整材料、检测报告缺失对应指标项的，均视为技术负偏离）。
4方案分 25.0分
4.1 施工方案    
根据招标文件要求和投标人提供的施工方案进行打分，方案包括但不限于针对多点位、多路段分散施工的特点编制针对性施工组织方案，进度计划、工作计划、工期及步骤、保证施工进度的措施、人员配置计划等。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得5分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得3分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得1分；未作说明的得0分。【0/1/3/5】
4.2质量保证措施
根据招标文件要求和投标人提供的质量保证措施方案进行打分，方案包括但不限于全过程质量管理体系（材料设备进场验收、施工工序质量控制、隐蔽工程验收、成品保护等环节）、主要材料设备质量控制（包括主要材料设备的进场检验和检测方案）、施工质量保障等。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得5分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得3分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得1分；未作说明的得0分。【0/1/3/5】
4.3设备技术方案
根据招标文件要求和投标人提供的设备技术方案，包括但不限于信号灯设备选型、现场安装、系统联网调试、与既有交通信号控制平台兼容方案；电子警察抓拍设备的数据传输存储、交管平台对接方案等内容。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得5分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得3分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得1分；未作说明的得0分。【0/1/3/5】
4.4安全文明施工方案
根据招标文件要求和投标人提供的安全文明施工方案进行打分，方案包括但不限于交通安全（占道施工期间的交通导改方案、临时交通设施设置、施工区域围挡及警示措施）、安全管理制度、特种作业管理及应急预案、文明施工（施工期间的扬尘控制、噪声控制、废弃物处置及施工区域环境维护措施）、规范用工保障、人员安全防护、施工机械安全管理等。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得5分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得3分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得1分；未作说明的得0分。【0/1/3/5】
4.5售后服务方案
根据招标文件要求和投标人提供的售后服务方案进行打分，方案包括但不限于服务计划、人员安排、服务承诺、服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、组织培训等。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得5分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得3分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得1分；未作说明的得0分。【0/1/3/5】
5 人员配备9分
5.1项目负责人（3分）
拟投入本项目的项目负责人，具有高级及以上职称证书、信息系统项目管理师、二级及以上机电工程专业注册建造师证书的，有一个得1分，最高得3分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件及投标人为该员工缴纳的社保证明，不提供不得分）【0/1/2/3】
5.2 技术负责人（2分）
拟投入本项目的技术负责人，具有高级及以上职称证书、网络工程师证书的，有一个得1分，最高得2分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件及投标人为该员工缴纳的社保证明，不提供不得分）【0/1/2】
5.3 项目组其他成员（除项目负责人、技术负责人外，一人多证不重复计分）（4分）
拟投入本项目的其他成员，①具有网络工程师证书的，每1人得1分，最高得2分；
②具有住建部门或应急管理部门颁发的特种作业操作证（如建筑电工、建筑焊工、高处作业等）的，每有一人得0.5分，最高得2分。
本项最高4分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件及投标人为该员工缴纳的社保证明，不提供不得分）。
6履约能力分 4.0 分
6.1投标人提供具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份证书得1分，本项最高2分(请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分)。
6.2业绩分
投标人提供自2023年1月1日(以合同签署日期为准)以来承接过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得2分（请在投标文件中提供合同复印件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
注：1、以上证明材料，不提供不得分 
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1、 [bookmark: _Toc209797858]封面

投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
2、 投标函格式
投标函

致：    ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址： 
邮编： 
电话： 
传真： 
投标单位代表姓名： 
投标单位名称： 
公章： 
日期：








3、 开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）： 
项目编号： 
分包号： 
	项目名称
	投标总报价

	 
	小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年 月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、 资格证明文件

1、  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

2、 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

近年财务状况表
3、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料



4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。





投标单位（加盖公章）：
日期：




5、 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 
                                                     
投标单位（加盖公章）：
日期：

6、 关于资格证明文件的书面承诺


关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位（加盖公章）：
日期：

7、 授权委托书

授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   

[bookmark: OLE_LINK6]注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(投标人名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   年   月   日

  

8、 中小企业声明函（专门面向中小企业）
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
残疾人福利性单位声明函

 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

10、 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

5、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表
 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。



6、 投标配置及分项报价表
投标配置及分项报价表 
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一、港华路(港丰公路北22米至塍东路北127米)

	1
	机非分道标志
	
	
	套
	9
	
	

	2
	道路指示标志贴膜
	
	
	m2
	6
	
	

	3
	禁止机动车标志
	
	
	套
	5
	
	

	4
	道路标线
	
	
	㎡
	1216
	
	

	5
	标线清除
	
	
	㎡
	210
	
	

	6
	道口桩
	
	
	根
	64
	
	

	7
	荧光道口桩
	
	
	根
	96
	
	

	8
	城市护栏（灰色）
	
	
	米
	182
	
	

	9
	拆除标志牌
	
	
	套
	1
	
	

	10
	让行标志
	
	
	套
	14
	
	

	11
	减速块
	
	
	m
	248
	
	

	12
	中分带线性诱导标志
	
	
	套
	1
	
	

	13
	右转停车让行标志
	
	
	套
	10
	
	

	14
	下穿通道提示标志
	
	
	套
	12
	
	

	15
	隔离护栏
	
	
	米
	120
	
	

	16
	机动车右侧通行标志
	
	
	套
	1
	
	

	17
	防撞桶
	
	
	只
	3
	
	

	二、中华路(346国道至长江路南508米)

	1
	标志牌拆除、迁移
	
	
	套
	8
	
	

	2
	让行标志缺失
	
	
	套
	14
	
	

	3
	道路指示标志贴膜
	
	
	m2
	30
	
	

	4
	缺少让行标志
	
	
	套
	1
	
	

	5
	标线清除
	
	
	㎡
	800
	
	

	6
	道路标线
	
	
	㎡
	5800
	
	

	7
	护栏端头
	
	
	套
	1
	
	

	8
	中央隔离护栏线性诱导柱头缺失
	
	
	套
	1
	
	

	9
	道口桩
	
	
	根
	220
	
	

	10
	荧光道口桩
	
	
	根
	234
	
	

	11
	机非隔离护栏
	
	
	米
	20
	
	

	12
	右转停车让行标志
	
	
	套
	17
	
	

	13
	城市护栏（灰色）
	
	
	米
	800
	
	

	14
	中分带波形护栏
	
	
	米
	120
	
	

	15
	广场灯
	
	
	套
	9
	
	

	16
	荧光人行横道标志
	
	
	套
	1
	
	

	17
	限速标志
	
	
	套
	5
	
	

	18
	非机动车二次过街标志
	
	
	套
	1
	
	

	19
	减速块
	
	
	m
	730
	
	

	20
	机非分道标志
	
	
	套
	10
	
	

	21
	机动车右侧通行标志
	
	
	套
	7
	
	

	22
	临水防护护栏
	
	
	米
	5
	
	

	三、镇山路(邱家港西路西207米至塍西路西128米)

	1
	右转标志、停车让行标志
	
	
	套
	12
	
	

	2
	机非分道标志牌
	
	
	套
	4
	
	

	3
	荧光人行横道提示标志
	
	
	套
	2
	
	

	4
	拆除禁止左转标志
	
	
	处
	1
	
	

	5
	增设机非分道标志牌
	
	
	个
	29
	
	

	6
	更换荧光人行横道提示标志
	
	
	个
	6
	
	

	7
	拆除、调整标志牌
	
	
	处
	2
	
	

	8
	停车让行标志牌、右转标志牌
	
	
	套
	4
	
	

	9
	道路标线
	
	
	㎡
	3020
	
	

	10
	荧光警示桩
	
	
	个
	128
	
	

	11
	减速块
	
	
	m
	442
	
	

	12
	城市护栏（灰色）
	
	
	m
	1071
	
	

	13
	黄闪灯
	
	
	个
	38
	
	

	14
	拆除警示桩
	
	
	个
	10
	
	

	15
	地埋式道钉
	
	
	个
	12
	
	

	16
	广场灯
	
	
	个
	12
	
	

	17
	限速标志
	
	
	个
	1
	
	

	18
	MM防滑路面
	
	
	㎡
	480
	
	

	19
	掉头标志牌
	
	
	个
	1
	
	

	20
	增设机动车禁止通行、禁止右转、禁止直行标志
	
	
	个
	3
	
	

	21
	更换右转必停标志牌
	
	
	个
	8
	
	

	22
	专用通道标志牌
	
	
	个
	1
	
	

	23
	掉头标志牌
	
	
	个
	5
	
	

	24
	增设限速标志
	
	
	个
	1
	
	

	25
	标线清除
	
	
	㎡
	70
	
	

	26
	增设车道减少标志牌
	
	
	个
	1
	
	

	四、晨丰公路（金田路-中华路）

	1
	城市护栏（灰色）
	
	
	m
	300 
	
	

	五、许家圩路

	1
	机非隔离护栏（灰色）
	
	
	m
	400 
	
	

	六、金港路张杨公路口

	1
	信号灯
	
	
	套
	1
	
	

	2
	电子警察
	
	
	套
	1
	
	

	3
	基础
	
	
	项
	1
	
	

	七、华达路文昌小学西侧

	1
	信号灯
	
	
	套
	1
	
	

	2
	监控
	
	
	套
	1
	
	

	3
	基础
	
	
	项
	1
	
	

	八、华达路澄杨路口

	1
	信号灯
	
	
	套
	1
	
	

	2
	监控
	
	
	套
	2
	
	

	3
	基础
	
	
	项
	1
	
	

	九、文星路塍东路口

	1
	信号灯
	
	
	套
	1
	
	

	2
	监控
	
	
	套
	2
	
	

	3
	基础
	
	
	项
	1
	
	

	十、保税区、金港街道、后塍街道、德积街道

	1
	人行横道计时信号灯（二联88）
	
	
	组
	50
	
	

	2
	人行灯信号灯立杆
	
	
	套
	30
	
	

	3
	辅材
	
	
	套
	7
	
	

	4
	人行灯信号灯立杆基础
	
	
	套
	30
	
	

	5
	管线开挖、恢复
	
	
	项
	1
	
	

	6
	400黄车灯复合18倒计时灯芯
	
	
	个
	4
	
	

	7
	300黄车灯复合18倒计时灯芯
	
	
	个
	24
	
	

	8
	300黄左箭头灯复合18倒计时灯芯
	
	
	个
	21
	
	

	9
	主控板
	
	
	套
	7
	
	

	合计     
	元(大写：            ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注： 
1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3、若无品牌，可填“自制”。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7、 [bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc29348]常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	



注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

 
8、 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标服务或货物的技术性能
	参与投标的服务或货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	


  
注： 
1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3、表格不够可另接。 


9、 技术方案、服务方案
[bookmark: _Toc43285583][bookmark: _Toc35266041]技术方案、服务方案

（投标人结合项目需求自行编写）

10、 类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







1


52



11、 投标人情况介绍
内容自定，可参考如下：
1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）
2.项目负责人及其他人员介绍
3.相关证书、奖项等
.............


12、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




全文完。
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