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第一章 投标邀请函
[bookmark: _Toc477186550][bookmark: _Toc8652598][bookmark: _Toc8652802][bookmark: _Toc477186797]受昆山市锦溪镇人民政府（昆山市锦溪镇建设管理办公室）委托，昆山瑞申工程项目管理有限公司为其拟采购的2026-2027年道路养护工程项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目概况：
1.项目编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0005
2.项目名称：2026-2027年道路养护工程
3.服务期：一年（具体在合同中明确）
4.项目预算：人民币陆佰柒拾柒万肆仟叁佰玖拾肆元零叁分，¥6774394.03元
二、供应商资格要求：
1.投标人资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（提供查询截图）
5.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包。
三、招标文件获取信息
1.网上获取招标文件时间：自公告发布之日起5个工作日；
2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年09月30日13:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2026年09月30日13:30（北京时间）；
五、履约保证金：无。
六、联系事项：
1.采购人：昆山市锦溪镇人民政府（昆山市锦溪镇建设管理办公室）
地址：昆山市锦溪镇  
联系人：李传德          联系电话：0512-57236170      
2.代理机构：昆山瑞申工程项目管理有限公司
地址：昆山开发区富尔路26号601室      邮政编码：215300 
联系电话：0512-50163010 
联系人：包静芳
七、其他补充事宜
1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；
2.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。
3.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
5.注意事项：
5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
6.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “政采贷”专栏。
7.昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854
8.本采购信息公告媒体：中国政府采购、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，与本次采购有关的其它公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
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第二章 投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于昆山瑞申工程项目管理有限公司组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于昆山瑞申工程项目管理有限公司。
二、投标文件说明
1.投标文件计量单位和使用文字
1.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标单位不利后果的，采购代理机构概不负责。
2.投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应按要求加盖电子签章，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。投标单位上传投标文件内容务必清晰明了。
3.投标文件的有效期
自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
4.投标报价
    4.1投标单位的报价应包含全部货物和服务内容、人员工资福利、运输、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。
4.2投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
4.3投标单位应按招标文件要求在投标文件中列明所投服务的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。
4.4投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标单位可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
4.6除国家政策性文件规定以外，投标单位投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
5.投标文件的组成
5.1投标文件封面：
5.1.1基本目录；
5.1.2开标一览表（格式见第三章）；
5.1.3公开分项报价（格式见第三章）；
5.2资格条件：
5.2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）
5.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
5.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或提供相应证明材料）
5.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或提供相应证明材料）
5.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或提供相应证明材料）
5.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函或提供相应证明材料）
5.2.2落实政府采购政策需满足的资格要求材料：本项目专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；
5.2.3第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5.3符合性条件：
5.3.1法人身份证明、法定代表人授权委托书（如有授权）；
5.3.2投标文件的声明函；
5.3.3投标承诺函；
5.3.4投标单位情况表；
5.3.5远程参与开标会议诚信承诺书；
5.3.6商务偏离表、技术偏离表；
5.3.7投标函；
5.4综合评审评分项：
5.4.1评审所需的相关证明材料（按评分顺序提供）；
5.4.2项目涉及到的其它资料。
投标文件由以上内容共同组成，其中，5.1-5.3的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求；其他资料按招标文件要求提交，需盖章或签字之处，应按要求加盖电子签章，资料不完整或未提供导致的后果由投标单位自行承担。
三、招标文件的澄清和修改
1.投标单位在获取招标文件后，若有疑问，应于应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
4.投标单位应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。
5.投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间使代理机构收到，在截止时间后不再接受任何答疑内容，如未提交，视为无疑问。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2.电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。
3.在提交投标文件的截止时间前，投标单位可以撤回或者修改投标文件，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
5.投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第七条规定做无效投标处理。
6. 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
依法获取采购文件的供应商如对招标提出质疑的，应在各阶段一次性提出并按《政府采购质疑和投诉办法》规定以书面形式递交给招标代理机构，递交人（携带身份证件）如非投标人法人/企业负责人的须同时提供授权委托书及近六个月社保证明。
2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已参与本项目的证明材料等；
2.8供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
六、开标和评标
1.开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
1.4异常低价投标审查
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.资格审查、信用查询
2.1.公开招标采购项目开标时，采购人或采购代理机构应当依法对投标单位进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.2.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与政府采购活动。
2.2.1查询时间：进入评审环节前。
2.2.2查询渠道：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录。
3.评标委员会、评标内容的保密
3.1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责，主要包含以下职责及义务：
3.1.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
3.1.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
3.1.3推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
3.1.4向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
评标委员会成员应当履行下列义务：
3.1.5遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
3.1.6按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
3.1.7对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
3.1.8参与评标报告的起草。
3.1.9配合财政部门的投诉处理工作。
配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
3.2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
3.3.代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.对投标单位及投标文件的审核
4.1.采购人或采购代理机构按招标文件规定对投标单位进行资格审查，资格审查未通过的，视为无效投标；
4.2.评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
4.2.1实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
4.2.2所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
4.4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　4.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
　　4.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　4.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　4.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“5.投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
4.4.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
4.5. 投标人存在下列情况之一的，属无效投标：
4.5.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
4.5.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的
4.5.3投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
4.5.4未通过资格性及符合性审查的；
4.5.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.5.6 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
4.5.7投标文件与招标文件有重大偏离，不能满足招标文件的实质性要求的；
4.5.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.5.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4.5.10评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
5.投标的澄清、说明或者补正
5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。
5.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内苏采云系统中提交“澄清响应函”并单位盖章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
5.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未在规定时间内做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
6.投标文件的评价和比较
6.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
6.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：    
6.2.1服务状态和服务期。
6.2.2售后服务措施。
6.2.3验收情况。
6.2.4投标者的资信情况和履约能力。
6.2.5投标者的服务状况及销售服务措施。
6.2.6投标者提供的其他优惠条件。
6.2.7参与政府采购工作的态度及信誉。
6.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、废标和无效标
1.在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.4因重大变故，采购任务取消的；
1.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
2.投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
2.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
2.3不具备招标文件中规定资格性、符合性要求的；
2.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
2.5输入数字证书（CA）密码错误超过限定次数或时间；
2.6本章第六条4.5所列内容。
3.废标或按无效标处理后，招标人将把理由通知所有投标人 。
八、授予合同
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由低到高顺序排列，确定中标人。
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标单位如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。
2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
2.3中标通知书将是合同的一个组成部分，中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.合同的签订
3.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
3.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
4.履约保证金（如有）
4.1中标的投标单位应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。
4.2中标的投标单位必须在合同备案前按《投标邀请函》中的规定将履约保证金交至指定账户，未缴纳履约保证金不得备案。
4.3履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。
九、代理服务费
1.代理服务费由中标单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取中标通知书时付清。请投标单位在投标时充分考虑这一因素。（昆山瑞申工程项目管理有限公司  开户行：江苏银行昆山支行    帐号：30360188000166933  联系电话：0512-50163010）。
2.中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，代理机构将按投标函规定执行，并保留诉讼的权利。
十、其他事项
1.监督
政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
2.未尽事宜
2.1未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。
2.2.中标后中标单位需提供纸质投标文件一正两副，用于项目归档使用。
十一、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标文件的声明函

昆山瑞申工程项目管理有限公司：
 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  JSZC-320583-KSRS-G2026-0005号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

	                              投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日
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二、投标承诺函
投标承诺函
致：（采购人名称）、昆山瑞申工程项目管理有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；
2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；
3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果； 
4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容； 
5、我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
6、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；
7、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
8、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；
9、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
10、投标文件有效期：自开标日起90天。

  投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日


[bookmark: _Ref18323][bookmark: _Ref5311]
三、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（单位盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况







[bookmark: _Ref19507]四、远程参与开标会议诚信承诺书
致： （采购人名称）、昆山瑞申工程项目管理有限公司
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日

[bookmark: _Ref75443174][bookmark: _Ref90588241]

五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目编号： 
分包号：                                  
	项目名称
	投标报价

	项目名称 
	小写：   元

	投标报价大写金额
	金额大写： 




日期：    年  月  日




[bookmark: _Toc483385150][bookmark: _Toc522624854][bookmark: _Ref477866519][bookmark: _Toc8652604][bookmark: _Toc519609407][bookmark: _Toc521586598]
注：1、总报价为综合报价，应包括在综合服务中需要的服务内容、材料、易耗品、设备器材、人工、福利、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
3、如有分包，投标人都需单独填写开标一览表。
















六、公开分项报价
	2026-2027年道路养护工程投标报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	
	 拆除工程
	
	
	
	

	1
	锯缝机锯缝
	水泥砼路面锯缝机锯缝
	m
	850
	
	

	2
	锯缝机锯缝
	沥青路面锯缝机锯缝
	m
	850
	
	

	3
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,液压破碎机,厚15cm
	m2
	850
	
	

	4
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,液压破碎机,厚度每增减1cm
	m2
	850
	
	

	5
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,手持式凿岩机,厚15cm
	m2
	850
	
	

	6
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,手持式凿岩机,厚度每增减1cm
	m2
	850
	
	

	7
	拆除路面
	人工拆除水泥砼及钢筋砼路面,厚15cm
	m2
	850
	
	

	8
	拆除路面
	人工拆除水泥砼及钢筋砼路面,厚度每增减1cm
	m2
	850
	
	

	9
	铣刨路面
	铣刨机铣刨沥青路面,厚5cm
	m2
	170
	
	

	10
	铣刨路面
	铣刨机铣刨沥青路面,厚度每增减1cm
	m2
	170
	
	

	11
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,液压破碎机,厚10cm
	m2
	170
	
	

	12
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,液压破碎机,厚度每增减1cm
	m2
	170
	
	

	13
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,手持式凿岩机,厚10cm
	m2
	170
	
	

	14
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,手持式凿岩机,厚度每增减1cm
	m2
	170
	
	

	15
	拆除路面
	人工拆除沥青路面,厚10cm
	m2
	170
	
	

	16
	拆除路面
	人工拆除沥青路面,厚度每增减1cm
	m2
	170
	
	

	17
	拆除基层
	机械拆除路面基层,液压破碎机
	m3
	170
	
	

	18
	拆除基层
	机械拆除路面基层,手持式凿岩机
	m3
	170
	
	

	19
	拆除基层
	人工拆除路面基层
	m3
	297.5
	
	

	20
	拆除人行道
	机械拆除人行道,预制混凝土道板,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340
	
	

	21
	拆除人行道
	机械拆除人行道,花岗岩面层,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340
	
	

	22
	拆除人行道
	人工拆除人行道,预制混凝土道板,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340
	
	

	23
	拆除人行道
	人工拆除人行道,花岗岩面层,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340
	
	

	24
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除砼侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	25
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除砼平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	26
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除石质侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	27
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除石质平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	28
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除砼侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	29
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除砼平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	30
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除石质侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	31
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除石质平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170
	
	

	32
	拆除砖石结构
	人工拆除零星砖石砌构筑物
	m3
	17
	
	

	33
	拆除混凝土结构
	人工拆除零星砼及钢筋砼构筑物
	m3
	17
	
	

	34
	拆除混凝土结构
	机械拆除零星砼及钢筋砼构筑物,手持式凿岩机
	m3
	17
	
	

	35
	渣土消纳费
	渣土消纳费
	t
	1453.5
	
	

	
	 土石方工程
	
	
	
	

	36
	挖淤泥、流砂
	机械挖淤泥,深度综合考虑
	m3
	85
	
	

	37
	清表
	机械清理杂草、杂树等垃圾
	m2
	170
	
	

	38
	清表
	人工清理杂草、杂树、割草皮等
	m2
	170
	
	

	39
	挖一般土方
	机械挖土方,土方类别综合考虑
	m3
	170
	
	

	40
	挖一般土方
	人工挖土方,土方类别综合考虑
	m3
	170
	
	

	41
	挖一般石方
	机械挖石方或块状拆除物
	m3
	170
	
	

	42
	余方弃置
	1、土方、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运
2、人工装车,机动翻斗车运至集中堆放处
3、运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	43
	余方弃置
	1、土方、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运
2、人工装车,胶轮车运土至集中堆放处
3、运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	44
	余方弃置
	1、农用车清运杂草等
2、运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	45
	余方弃置
	1、土方外运,陆运
2、含装车、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	46
	余方弃置
	1、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运,陆运
2、含装车、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	47
	余方弃置
	1、不可利用方外运,船运
2、含装船、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170
	
	

	48
	回填方
	压路机压实回填土方,原土利用
	m3
	170
	
	

	49
	回填方
	小型夯实机夯实回填土方,原土利用
	m3
	170
	
	

	50
	回填方
	人工夯实,原土利用
	m3
	170
	
	

	51
	回填方
	利用拆除物压实回填
	m3
	706.56
	
	

	52
	回填方
	三合土外购压实回填
	m3
	170
	
	

	53
	回填方
	混道碴压实回填
	m3
	85
	
	

	54
	回填方
	砂石料压实回填
	m3
	85
	
	

	
	 水泥砼道路
	
	
	
	

	55
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1350
	
	

	56
	碎石
	碎石基层,厚度10cm
	m2
	1350
	
	

	57
	碎石
	碎石基层,厚度每增加1cm
	m2
	1350
	
	

	58
	注浆
	水泥砼路面钻孔注浆,机械钻孔
	m3
	125
	
	

	59
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2内
	m2
	1350
	
	

	60
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2内
	m2
	1350
	
	

	61
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350
	
	

	62
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350
	
	

	63
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350
	
	

	64
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1250
	
	

	65
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250
	
	

	66
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250
	
	

	67
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度20cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250
	
	

	68
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250
	
	

	69
	水泥混凝土
	C30JK-24快速混凝土修补
	m3
	115
	
	

	70
	水泥混凝土
	砼路面养生
	m2
	1250
	
	

	71
	伸缩缝
	沥青木板伸缩缝
	m2
	50
	
	

	72
	伸缩缝
	沥青玛蹄脂伸缩缝
	m2
	50
	
	

	73
	防裂贴
	自粘式防裂贴
	m2
	1180
	
	

	74
	水泥混凝土
	砼路面刻痕
	m2
	1180
	
	

	75
	现浇构件钢筋
	水泥混凝土路面钢筋 构造筋
	t
	11.5
	
	

	76
	钢筋网片
	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网
	t
	11.5
	
	

	77
	水泥混凝土
	土工布铺设
	m2
	575
	
	

	78
	水泥混凝土
	土工格栅铺设
	m2
	575
	
	

	79
	水泥混凝土
	玻纤格栅铺设
	m2
	575
	
	

	
	 沥青道路
	
	
	
	

	80
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1250
	
	

	81
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌人铺, 厚度15cm
	m2
	115
	
	

	82
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌人铺, 每增减1cm
	m2
	115
	
	

	83
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌机铺, 厚度15cm
	m2
	115
	
	

	84
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌机铺, 每增减1cm
	m2
	115
	
	

	85
	水泥混凝土基层
	C30水泥混凝土基层,厚度20cm,含伸缩缝、养生等
	m2
	1250
	
	

	86
	水泥混凝土基层
	C30水泥混凝土基层,每增减1cm,含伸缩缝、养生等
	m2
	1250
	
	

	87
	水泥混凝土基层模板
	混凝土路面模板
	m2
	575
	
	

	88
	喷洒沥青油料
	喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 人工手泵粘层油
	m2
	575
	
	

	89
	喷洒沥青油料
	喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 乳化沥青
	m2
	575
	
	

	90
	封层
	0.6cm厚ES-2沥青下封层
	m2
	575
	
	

	91
	封层
	0.6cm厚MS-2沥青上封层
	m2
	575
	
	

	92
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度6cm
	m2
	575
	
	

	93
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减1cm
	m2
	575
	
	

	94
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度6cm
	m2
	575
	
	

	95
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减1cm
	m2
	575
	
	

	96
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度4cm
	m2
	950
	
	

	97
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减0.5cm
	m2
	950
	
	

	98
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度4cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	950
	
	

	99
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减0.5cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	950
	
	

	100
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度6cm
	m2
	575
	
	

	101
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减1cm
	m2
	575
	
	

	102
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度6cm
	m2
	575
	
	

	103
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减1cm
	m2
	575
	
	

	104
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度4cm
	m2
	830
	
	

	105
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减0.5cm
	m2
	830
	
	

	106
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度4cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	230
	
	

	107
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减0.5cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	230
	
	

	108
	沥青混凝土
	人工摊铺细粒式沥青砼,厚度4cm,零星坑洞修复
	m2
	830
	
	

	109
	沥青混凝土
	人工摊铺细粒式沥青砼,厚度每增减0.5cm,零星坑洞修复
	m2
	830
	
	

	110
	沥青混凝土
	人工冷补沥青砼面层,厚度4cm
	m2
	830
	
	

	111
	沥青混凝土
	人工冷补沥青砼面层,厚度每增减1cm
	m2
	575
	
	

	112
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 石油沥青灌缝
	m
	575
	
	

	113
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 裂缝填密封胶,含切缝
	m
	575
	
	

	114
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 裂缝填沥青砂,含切缝
	m
	575
	
	

	
	 人行道及平侧石
	
	
	
	

	115
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1280
	
	

	116
	碎石
	碎石基层,厚度10cm
	m2
	1280
	
	

	117
	碎石
	碎石基层,厚度每增加1cm
	m2
	1280
	
	

	118
	混凝土垫层
	C25混凝土垫层,厚度10cm
	m2
	1280
	
	

	119
	混凝土垫层
	C25混凝土垫层,厚度每增减1cm
	m2
	1280
	
	

	120
	人行道块料铺设
	C30透水混凝土基层,厚度10cm
	m2
	230
	
	

	121
	人行道块料铺设
	C30透水混凝土基层,厚度每增减1cm
	m2
	230
	
	

	122
	人行道块料铺设
	5cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	123
	人行道块料铺设
	6cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	124
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	125
	人行道块料铺设
	5cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	126
	人行道块料铺设
	6cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	127
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	128
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼植草砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	129
	人行道块料铺设
	10cm厚预制砼植草砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	130
	人行道块料铺设
	6cm厚仿石砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	131
	人行道块料铺设
	小青砖铺设,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	132
	人行道块料铺设
	预制砼砖,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	133
	人行道块料铺设
	预制砼植草砖,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	230
	
	

	134
	块料面层
	3cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	135
	块料面层
	4cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	136
	块料面层
	5cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	137
	块料面层
	3cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	138
	块料面层
	4cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	139
	块料面层
	5cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	140
	块料面层
	3cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5
	
	

	141
	块料面层
	4cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	115
	
	

	142
	块料面层
	5cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	115
	
	

	143
	块料面层
	花岗岩,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	598
	
	

	144
	块料面层
	老条石板1200*300*200,3cm干硬性水泥砂浆
	m2
	57.5
	
	

	145
	块料面层
	老条石板1200*300*120，3cm干硬性水泥砂浆
	m2
	57.5
	
	

	146
	块料面层
	花岗岩、老条石板,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	115
	
	

	147
	块料面层
	1、帕米孔彩色透水混凝土C25粒径4~7,4cm厚
2、含面层封釉
	m2
	115
	
	

	148
	块料面层
	1、帕米孔露骨料透水混凝土C25粒径4~7(天然石洗出),4cm厚
2、含面层封釉
	m2
	115
	
	

	149
	内铺不锈钢丝网
	帕米孔透水砼内铺不锈钢丝网
	m2
	115
	
	

	150
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	151
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	152
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),35cm高侧石,含水泥砂浆
	m
	86.25
	
	

	153
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	154
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	155
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),35cm高侧石,含水泥砂浆
	m
	86.25
	
	

	156
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	157
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	158
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	159
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5
	
	

	160
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	161
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	162
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	163
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	164
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土界石(含圆弧段),15cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	165
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土界石(含圆弧段),采用同质砖做11cm*11cm界石,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	166
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质界石(含圆弧段),15cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5
	
	

	167
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土侧石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	168
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质侧石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	169
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土平石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	170
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质平石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	171
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土界石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	172
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质界石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225
	
	

	173
	安砌侧(平、缘)石垫层
	C20砼坞膀
	m3
	25
	
	

	174
	木栈道
	4cm厚木栈道,面层防腐木见新,清油刷漆三遍，利用原基层龙骨
	m2
	57.5
	
	

	
	 其他
	
	
	
	

	175
	树池石安装
	砌筑树池 树池石安装 预制砼树池石
	m
	210
	
	

	176
	树池石安装
	砌筑树池 树池石安装 石质树池石
	m
	210
	
	

	177
	树池盖安装
	砌筑树池 树池盖安装 再生塑料
	m2
	210
	
	

	178
	树池盖安装
	砌筑树池 树池盖安装 球墨铸铁
	套
	10
	
	

	179
	检查井升降
	升、降井、雨水井,井 升高30m 以内
	座
	24
	
	

	180
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格500*500
	个
	24
	
	

	181
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格600*600
	个
	24
	
	

	182
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格800*800
	个
	24
	
	

	183
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格500*500
	个
	24
	
	

	184
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格600*600
	个
	24
	
	

	185
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格800*800
	个
	24
	
	

	186
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ600
	个
	24
	
	

	187
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ700
	个
	24
	
	

	188
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ800
	个
	24
	
	

	189
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ600
	个
	24
	
	

	190
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ700
	个
	24
	
	

	191
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ800
	个
	24
	
	

	192
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ600
	套
	18
	
	

	193
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ700
	套
	18
	
	

	194
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ800
	套
	18
	
	

	195
	雨水口
	更换甲型雨水口井盖座
	座
	18
	
	

	196
	雨水口
	更换乙型雨水口井盖座
	座
	18
	
	

	197
	雨水口
	更换丙型雨水口井盖座
	座
	18
	
	

	198
	安砌侧(平、缘)石
	1、更换进水侧石
2、含拆除、安装井框盖及侧石、清理现场等
	座
	120
	
	

	199
	仿绿植覆盖安装
	仿绿植覆盖安装
	m2
	120
	
	

	200
	绿色浸塑铁丝围栏
	绿色浸塑铁丝围栏,H=2.0m,金属网框及圆管立柱预埋
	m
	120
	
	

	201
	标线
	热熔标线
	m2
	120
	
	

	202
	标线
	冷喷标线
	m2
	120
	
	

	203
	车挡
	金属车挡安装,含刷黄黑防锈漆
	根
	3
	
	

	204
	车挡
	停车位花岗岩成品车挡安装
	根
	3
	
	

	205
	防撞桶(墩)
	防撞桶(墩),Φ600*800,含砂
	个
	3
	
	

	206
	防撞墩
	D50花岗岩石球（含底座）吊装
	个
	3
	
	

	207
	防撞墩
	D60花岗岩石球（含底座）吊装
	个
	3
	
	

	208
	警示柱
	PVC塑料警示柱,Φ80*750
	根
	3
	
	

	209
	警示柱
	1、安装镀锌钢管警示柱D114 1.2m长
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3
	
	

	210
	警示柱
	1、安装镀锌钢管警示柱D160 1.2m长
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3
	
	

	211
	警示柱
	1、安装304不锈钢警示柱D160 85cm
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3
	
	

	212
	警示柱
	1、拆、装警示柱（旧料利用）
2、含砼基础、警示柱旧料利用安装等全部费用
	根
	3
	
	

	213
	隔离护栏
	机动车道中心钢护栏
	m
	3
	
	

	214
	隔离护栏
	机非分隔钢护栏
	m
	3
	
	

	215
	隔离护栏
	拆、装机动车道中心钢护栏（旧料利用）
	m
	3
	
	

	216
	隔离护栏
	拆、装机非分隔钢护栏（旧料利用）
	m
	3
	
	

	217
	标杆
	交通隔离墩（警示柱）扶正
	只
	15
	
	

	218
	标杆
	新装隔离墩(单个2m长)
	根
	10
	
	

	219
	标志板
	1、D600mm圆形标志版面制作安装(包括图文)
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	15
	
	

	220
	标志板
	1、D800mm圆形标志版面制作安装(包括图文)
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	3
	
	

	221
	标志板
	1、边长111×36.5cm路名牌标志,长方形标志版面
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	3
	
	

	222
	反光道钉板
	反光道钉板(1cm*1cm*10mm)安装,含预理件等一切配件
	个
	3
	
	

	223
	融雪盐
	融雪盐采购及铺撒
	kg
	100
	
	

	224
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积1.5m3;详见04S519
	座
	3
	
	

	225
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积3m3;详见04S519
	座
	3
	
	

	226
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积4.5m3;详见04S519
	座
	3
	
	

	227
	隔油池
	1、玻璃钢隔油池,有效容积12m3
2、含土方开挖、基础、回填、井盖座，通气管等所有费用
	座
	3
	
	

	228
	塑料管
	1、UPVC平壁管dn160,环刚度≥8kN/m2
2、含配件等,闭水试验
	m
	150
	
	

	229
	回填方
	中粗砂垫层及回填
	m3
	41.63
	
	

	230
	回填方
	4：6砂石料分层回填
	m3
	99.36
	
	

	231
	砌筑井
	1、Φ700雨水检查井,深2.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网,C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3
	
	

	232
	砌筑井
	1、砖砌检查井600*600,深1.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网，C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3
	
	

	233
	砌筑井
	1、砖砌检查井800*800,深1.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网，C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3
	
	

	234
	雨水口
	1、丙型雨水口,H1.0m内
2、钢纤维井盖座
3、参照图集苏S01-2021
	座
	3
	
	

	235
	渠道
	安装树脂排水沟U300
	m
	12
	
	

	236
	渠道
	安装树脂排水沟U100
	m
	12
	
	

	237
	渠道
	树脂排水沟篦盖
	m2
	12
	
	

	238
	混凝土渠道
	C15商品砼垫层,含模板
	m3
	10
	
	

	239
	圆木桩
	河滩圆木桩护岸
	m3
	5
	
	

	240
	栽植色带
	人工种植花苗
	m2
	50
	
	

	241
	除草
	除草剂,人工打药
	m2
	50
	
	

	
	 桥涵维修
	
	
	
	

	242
	桥铭牌
	1.5mm铝板,工程级反光膜,做法按建设单位要求
	m2
	10
	
	

	243
	浆砌块料
	1、维修 浆砌片、块石
2、含拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等
	m3
	10
	
	

	244
	块石勾缝
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 平缝
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10
	
	

	245
	块石勾缝
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 凸缝
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10
	
	

	246
	混凝土挡墙压顶
	1、C25砼压顶，含模板
	m3
	10
	
	

	247
	砖砌体
	1、维修砖结构
2、含拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等
	m3
	10
	
	

	248
	砖墙勾缝
	1、水泥砂浆砖墙勾缝 平缝 水泥砂浆1:1
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10
	
	

	249
	墙面粉刷
	1、水泥砂浆粉面 墙面粉刷 砂浆做面
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10
	
	

	250
	小型构件粉刷
	1、水泥砂浆粉面 小型构件粉刷 水泥砂浆1:2
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10
	
	

	251
	镶贴面层
	花岗岩贴面,厚度综合考虑,含水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	252
	钢骨架上干挂石材
	钢骨架上干挂花岗岩,不含预埋铁件及钢骨架制安
	m2
	10
	
	

	253
	预埋铁件及钢骨架制安
	预埋铁件及钢骨架制安
	t
	2
	
	

	254
	油漆
	手工除锈
	m2
	10
	
	

	255
	油漆
	1、油漆 钢栏杆
2、清单按展开面积计算
3、含去污、除锈、磨光、分层刷漆等
	m2
	10
	
	

	256
	油漆
	1、油漆 钢构件,清单按展开面积计算
2、清单按展开面积计算
3、含去污、除锈、磨光、分层刷漆等
	m2
	10
	
	

	257
	油漆
	1、油漆 混凝土栏杆(二遍乳胶漆)
2、清单按展开面积计算
	m2
	10
	
	

	258
	刷浆
	1、刷浆 水泥浆
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10
	
	

	259
	刷浆
	1、刷浆 白水泥浆
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10
	
	

	260
	刷浆
	1、刷浆 106涂料
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10
	
	

	261
	刷浆
	1、刷真石漆
2、含基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍等
	m2
	10
	
	

	262
	橡胶支座
	1、支座维修 橡胶支座
2、含清除垃圾杂物、清洗、除锈、油漆、更换黄油、搭拆脚手架、清理等
	只
	10
	
	

	263
	伸缩缝清理
	伸缩缝日常养护、清理
	m
	150
	
	

	264
	伸缩缝更换
	1、更换型钢伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10
	
	

	265
	伸缩缝更换
	1、更换梳型钢板伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10
	
	

	266
	伸缩缝更换
	1、更换橡胶板伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10
	
	

	267
	桥面铺装
	C40砼桥面铺装,商砼
	m3
	15
	
	

	268
	桥面铺装
	C50砼桥面铺装,商砼
	m3
	15
	
	

	269
	伸缩缝浇筑砼
	C50钢纤维砼浇筑
	m3
	15
	
	

	270
	混凝土防撞护栏
	C30砼栏杆砼基础浇筑
	m3
	10
	
	

	271
	金属栏杆
	原304不锈钢栏杆拆除
	m
	10
	
	

	272
	金属栏杆
	304不锈钢栏杆新建
	m
	10
	
	

	273
	金属栏杆
	304不锈钢栏杆维修及安装
	m
	10
	
	

	274
	金属栏杆
	原镀锌钢管栏杆拆除
	m
	20
	
	

	275
	金属栏杆
	镀锌钢管栏杆新建
	m
	10
	
	

	276
	金属栏杆
	镀锌钢管栏杆维修及安装
	m
	10
	
	

	277
	石质栏杆
	原大理石栏杆拆除
	m
	20
	
	

	278
	石质栏杆
	大理石栏杆新建
	m
	10
	
	

	279
	混凝土栏杆
	原钢筋砼栏杆拆除
	m
	20
	
	

	280
	混凝土栏杆
	钢筋砼栏杆新建
	m
	10
	
	

	281
	复合式栏杆
	复合式栏杆(大理石立柱,铝合金扶手及拦栅)拆除
	m
	10
	
	

	282
	复合式栏杆
	复合式栏杆(大理石立柱,铝合金扶手及拦栅)新建
	m
	10
	
	

	283
	隔离护栏
	波形钢板护栏,单波,含弯头部分
	m
	10
	
	

	284
	隔离护栏
	波形钢板护栏,双波,含弯头部分
	m
	10
	
	

	285
	大型机械设备进出场及安拆
	大型机械设备进出场及安拆,含各养护点之间的转场费
	项
	1
	
	

	286
	施工围挡
	1、交通工程施工围挡安装,镀锌板围栏
2、含C25砼基础,挂防绿植围网,公益广告等
3、具体做法按建设单位要求
	m
	50
	
	

	287
	施工围挡
	1、彩钢板施工围挡安装
2、型钢固定,含挂防绿植围网,公益广告等
3、具体做法按建设单位要求
	m
	100
	
	

	288
	排水、降水
	污水泵  150
	台班
	15
	
	

	289
	排水、降水
	污水泵  200
	台班
	15
	
	

	290
	机械台班
	柴油发电机组(功率30kW)
	台班
	15
	
	

	291
	机械台班
	汽油发电机组(功率10kW)
	台班
	15
	
	

	292
	机械台班
	装载机
	台班
	5
	
	

	293
	机械台班
	汽车式起重机  50t
	台班
	2
	
	

	294
	机械台班
	大挖机台班
	台班
	5
	
	

	295
	机械台班
	小挖机台班
	台班
	5
	
	

	296
	钢板便道
	钢板便道、钢板桩租赁费
	t.天
	1000
	
	

	297
	钢板桩围护
	钢板桩打、拔,含钢板桩租赁费
	t
	18
	
	

	298
	外脚手架
	砌墙脚手架 高度3.6m内
	m2
	50
	
	

	299
	外脚手架
	抹灰脚手架 高度3.6m内
	m2
	50
	
	

	合计（元）
	




[bookmark: _Ref5494] 投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日
编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0005                                                 昆山瑞申公开招标文件

编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0005                                                 昆山瑞申公开招标文件

注：本投标报价汇总表的“投标总报价”应与“开标一览表”投标价一致。
昆山瑞申工程项目管理有限公司                                                                        第36页    KUNSHAN RISEN PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD


昆山瑞申工程项目管理有限公司                                                                        第36页    KUNSHAN RISEN PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD



[bookmark: _Ref10405][bookmark: _Toc38032044][bookmark: _Ref22898688]七、偏离表（技术、商务）
偏离表（商务）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	服务期
	
	
	

	响应时间
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	履约保证金（如有）
	
	
	


[bookmark: _Toc38032045][bookmark: _Ref501489596]
 投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日

[bookmark: _Ref83808939]

偏离表（技术）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	标的物
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………（根据采购内容自行列明）
	
	
	



 投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日






[bookmark: _Ref65584695][bookmark: _Toc8652605][bookmark: _Ref803173]




[bookmark: _Ref5540]八、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
昆山瑞申工程项目管理有限公司：
[bookmark: _Ref18060][bookmark: _Ref65584702]本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为 JSZC-320583-KSRS-G2026-0005号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自______年____月____日起生效，至合同履行完毕止，特此声明。

被授权人姓名：                             
职务：
身份证号码：                           
联系电话：


 投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日



















[bookmark: _Ref5144]九、投标函
投标函
 昆山瑞申工程项目管理有限公司 ：
    我们收到贵公司  JSZC-320583-KSRS-G2026-0005号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。
    1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括采购需求中要求的全部内容。提供招标项目的全部货物和服务的报价包括所投服务内容、人工、运输及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
    2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
4.我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。
5.我们同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
7.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
8.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9.招标人有权根据实际情况作相应数量、规格等调整。
10.如果我们中标，我们愿意在签订合同前按预算金额支付代理服务费（以累计法收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；
11.中标单位必须按招标文件要求交货。
12.有关投标偏离、服务保证措施、要求甲方配合及其他说明均在投标书中详细阐述。
13.所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系


联系人：                                   投标单位：（单位盖章）
地址：
联系电话：                                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日


[bookmark: _Ref5615]十、人员配置表
人员配置表
	序号
	姓名
	学历
	专业
	职称或上岗证
	所担任岗位

	1
	
	
	
	
	项目负责人

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



注：投标单位可根据招标内容自行调整
投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日




[bookmark: _Toc8652606][bookmark: _Ref803185]







[bookmark: _Ref5654]十一、类似业绩证明材料
类似业绩证明材料

	序号
	项目名称
	合同内容
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


[bookmark: _Ref20849]
投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日



12、 [bookmark: _Ref5350]中小企业声明函

致：___________________________(采购人名称）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   2. 本项目所属行业为其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。


                                                             企业名称（盖章）：
                                                             日 期：



中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，其他未列明行业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[bookmark: _Ref5409][bookmark: _Ref18561]十三、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日


[bookmark: _Ref26880]十四、监狱企业福利性单位声明函
进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
 （二）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日








[bookmark: _Toc8652804][bookmark: _Toc477186799][bookmark: _Toc27448][bookmark: _Toc8652608][bookmark: _Toc477186552]
第四章 采购需求

[bookmark: _Toc339548794][bookmark: _Toc266088666][bookmark: _Toc477186553][bookmark: _Toc8652610][bookmark: _Toc8652805][bookmark: _Toc477186800]受昆山市锦溪镇人民政府（昆山市锦溪镇建设管理办公室）委托，昆山瑞申工程项目管理有限公司为其拟采购的2026-2027年道路养护工程进行国内公开招标，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目编号： JSZC-320583-KSRS-G2026-0005
二、服务期：一年（具体在合同中明确）
三、项目清单：
	2026-2027年道路养护工程清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	 拆除工程
	
	

	1
	锯缝机锯缝
	水泥砼路面锯缝机锯缝
	m
	850

	2
	锯缝机锯缝
	沥青路面锯缝机锯缝
	m
	850

	3
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,液压破碎机,厚15cm
	m2
	850

	4
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,液压破碎机,厚度每增减1cm
	m2
	850

	5
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,手持式凿岩机,厚15cm
	m2
	850

	6
	拆除路面
	机械拆除水泥砼及钢筋砼路面,手持式凿岩机,厚度每增减1cm
	m2
	850

	7
	拆除路面
	人工拆除水泥砼及钢筋砼路面,厚15cm
	m2
	850

	8
	拆除路面
	人工拆除水泥砼及钢筋砼路面,厚度每增减1cm
	m2
	850

	9
	铣刨路面
	铣刨机铣刨沥青路面,厚5cm
	m2
	170

	10
	铣刨路面
	铣刨机铣刨沥青路面,厚度每增减1cm
	m2
	170

	11
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,液压破碎机,厚10cm
	m2
	170

	12
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,液压破碎机,厚度每增减1cm
	m2
	170

	13
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,手持式凿岩机,厚10cm
	m2
	170

	14
	拆除路面
	机械拆除沥青路面,手持式凿岩机,厚度每增减1cm
	m2
	170

	15
	拆除路面
	人工拆除沥青路面,厚10cm
	m2
	170

	16
	拆除路面
	人工拆除沥青路面,厚度每增减1cm
	m2
	170

	17
	拆除基层
	机械拆除路面基层,液压破碎机
	m3
	170

	18
	拆除基层
	机械拆除路面基层,手持式凿岩机
	m3
	170

	19
	拆除基层
	人工拆除路面基层
	m3
	297.5

	20
	拆除人行道
	机械拆除人行道,预制混凝土道板,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340

	21
	拆除人行道
	机械拆除人行道,花岗岩面层,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340

	22
	拆除人行道
	人工拆除人行道,预制混凝土道板,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340

	23
	拆除人行道
	人工拆除人行道,花岗岩面层,含水泥砂浆垫层,厚度综合考虑
	m2
	340

	24
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除砼侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	25
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除砼平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	26
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除石质侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	27
	拆除侧、平(缘)石
	机械拆除石质平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	28
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除砼侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	29
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除砼平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	30
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除石质侧石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	31
	拆除侧、平(缘)石
	人工拆除石质平石,含水泥砂浆垫层,规格综合考虑
	m
	170

	32
	拆除砖石结构
	人工拆除零星砖石砌构筑物
	m3
	17

	33
	拆除混凝土结构
	人工拆除零星砼及钢筋砼构筑物
	m3
	17

	34
	拆除混凝土结构
	机械拆除零星砼及钢筋砼构筑物,手持式凿岩机
	m3
	17

	35
	渣土消纳费
	渣土消纳费
	t
	1453.5

	
	 土石方工程
	
	

	36
	挖淤泥、流砂
	机械挖淤泥,深度综合考虑
	m3
	85

	37
	清表
	机械清理杂草、杂树等垃圾
	m2
	170

	38
	清表
	人工清理杂草、杂树、割草皮等
	m2
	170

	39
	挖一般土方
	机械挖土方,土方类别综合考虑
	m3
	170

	40
	挖一般土方
	人工挖土方,土方类别综合考虑
	m3
	170

	41
	挖一般石方
	机械挖石方或块状拆除物
	m3
	170

	42
	余方弃置
	1、土方、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运
2、人工装车,机动翻斗车运至集中堆放处
3、运距自行考虑
	m3
	170

	43
	余方弃置
	1、土方、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运
2、人工装车,胶轮车运土至集中堆放处
3、运距自行考虑
	m3
	170

	44
	余方弃置
	1、农用车清运杂草等
2、运距自行考虑
	m3
	170

	45
	余方弃置
	1、土方外运,陆运
2、含装车、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170

	46
	余方弃置
	1、垃圾、拆除物、三合土等不可利用方外运,陆运
2、含装车、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170

	47
	余方弃置
	1、不可利用方外运,船运
2、含装船、运、卸、消纳等全部内容
3、弃置点及运距自行考虑
	m3
	170

	48
	回填方
	压路机压实回填土方,原土利用
	m3
	170

	49
	回填方
	小型夯实机夯实回填土方,原土利用
	m3
	170

	50
	回填方
	人工夯实,原土利用
	m3
	170

	51
	回填方
	利用拆除物压实回填
	m3
	706.56

	52
	回填方
	三合土外购压实回填
	m3
	170

	53
	回填方
	混道碴压实回填
	m3
	85

	54
	回填方
	砂石料压实回填
	m3
	85

	
	 水泥砼道路
	
	

	55
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1350

	56
	碎石
	碎石基层,厚度10cm
	m2
	1350

	57
	碎石
	碎石基层,厚度每增加1cm
	m2
	1350

	58
	注浆
	水泥砼路面钻孔注浆,机械钻孔
	m3
	125

	59
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2内
	m2
	1350

	60
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2内
	m2
	1350

	61
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350

	62
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350

	63
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度20cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1350

	64
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,修补面积5m2以上20m2内
	m2
	1250

	65
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度20cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250

	66
	水泥混凝土
	浇筑C30水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250

	67
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度20cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250

	68
	水泥混凝土
	浇筑C40水泥砼路面,厚度每增减1cm,商砼,成片面积20m2以上
	m2
	1250

	69
	水泥混凝土
	C30JK-24快速混凝土修补
	m3
	115

	70
	水泥混凝土
	砼路面养生
	m2
	1250

	71
	伸缩缝
	沥青木板伸缩缝
	m2
	50

	72
	伸缩缝
	沥青玛蹄脂伸缩缝
	m2
	50

	73
	防裂贴
	自粘式防裂贴
	m2
	1180

	74
	水泥混凝土
	砼路面刻痕
	m2
	1180

	75
	现浇构件钢筋
	水泥混凝土路面钢筋 构造筋
	t
	11.5

	76
	钢筋网片
	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网
	t
	11.5

	77
	水泥混凝土
	土工布铺设
	m2
	575

	78
	水泥混凝土
	土工格栅铺设
	m2
	575

	79
	水泥混凝土
	玻纤格栅铺设
	m2
	575

	
	 沥青道路
	
	

	80
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1250

	81
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌人铺, 厚度15cm
	m2
	115

	82
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌人铺, 每增减1cm
	m2
	115

	83
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌机铺, 厚度15cm
	m2
	115

	84
	水泥稳定碎石
	水泥稳定碎石,厂拌机铺, 每增减1cm
	m2
	115

	85
	水泥混凝土基层
	C30水泥混凝土基层,厚度20cm,含伸缩缝、养生等
	m2
	1250

	86
	水泥混凝土基层
	C30水泥混凝土基层,每增减1cm,含伸缩缝、养生等
	m2
	1250

	87
	水泥混凝土基层模板
	混凝土路面模板
	m2
	575

	88
	喷洒沥青油料
	喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 人工手泵粘层油
	m2
	575

	89
	喷洒沥青油料
	喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 乳化沥青
	m2
	575

	90
	封层
	0.6cm厚ES-2沥青下封层
	m2
	575

	91
	封层
	0.6cm厚MS-2沥青上封层
	m2
	575

	92
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度6cm
	m2
	575

	93
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减1cm
	m2
	575

	94
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度6cm
	m2
	575

	95
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减1cm
	m2
	575

	96
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度4cm
	m2
	950

	97
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减0.5cm
	m2
	950

	98
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度4cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	950

	99
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌人铺,厚度每增减0.5cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	950

	100
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度6cm
	m2
	575

	101
	沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减1cm
	m2
	575

	102
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度6cm
	m2
	575

	103
	沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减1cm
	m2
	575

	104
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度4cm
	m2
	830

	105
	沥青混凝土
	细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减0.5cm
	m2
	830

	106
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度4cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	230

	107
	沥青混凝土
	1、细粒粒式沥青混凝土路面,厂拌机铺,厚度每增减0.5cm
2、玄武岩,SBS改性沥青,抗车辙剂,抗剥落剂
	m2
	230

	108
	沥青混凝土
	人工摊铺细粒式沥青砼,厚度4cm,零星坑洞修复
	m2
	830

	109
	沥青混凝土
	人工摊铺细粒式沥青砼,厚度每增减0.5cm,零星坑洞修复
	m2
	830

	110
	沥青混凝土
	人工冷补沥青砼面层,厚度4cm
	m2
	830

	111
	沥青混凝土
	人工冷补沥青砼面层,厚度每增减1cm
	m2
	575

	112
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 石油沥青灌缝
	m
	575

	113
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 裂缝填密封胶,含切缝
	m
	575

	114
	沥青贯入式
	路面裂缝灌缝 裂缝填沥青砂,含切缝
	m
	575

	
	 人行道及平侧石
	
	

	115
	路床(槽)整形
	整理路床,路床(含30cm以内整平压实)
	m2
	1280

	116
	碎石
	碎石基层,厚度10cm
	m2
	1280

	117
	碎石
	碎石基层,厚度每增加1cm
	m2
	1280

	118
	混凝土垫层
	C25混凝土垫层,厚度10cm
	m2
	1280

	119
	混凝土垫层
	C25混凝土垫层,厚度每增减1cm
	m2
	1280

	120
	人行道块料铺设
	C30透水混凝土基层,厚度10cm
	m2
	230

	121
	人行道块料铺设
	C30透水混凝土基层,厚度每增减1cm
	m2
	230

	122
	人行道块料铺设
	5cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	123
	人行道块料铺设
	6cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	124
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼道板砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	125
	人行道块料铺设
	5cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230

	126
	人行道块料铺设
	6cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230

	127
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼透水砖(进口设备),3cm水泥砂浆
	m2
	230

	128
	人行道块料铺设
	8cm厚预制砼植草砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	129
	人行道块料铺设
	10cm厚预制砼植草砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	130
	人行道块料铺设
	6cm厚仿石砖,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	131
	人行道块料铺设
	小青砖铺设,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	132
	人行道块料铺设
	预制砼砖,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	133
	人行道块料铺设
	预制砼植草砖,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	230

	134
	块料面层
	3cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	135
	块料面层
	4cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	136
	块料面层
	5cm厚芝麻灰(芝麻白)花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	137
	块料面层
	3cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	138
	块料面层
	4cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	139
	块料面层
	5cm厚中国黑花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	140
	块料面层
	3cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	172.5

	141
	块料面层
	4cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	115

	142
	块料面层
	5cm厚虾红花岗岩,3cm水泥砂浆
	m2
	115

	143
	块料面层
	花岗岩,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	598

	144
	块料面层
	老条石板1200*300*200,3cm干硬性水泥砂浆
	m2
	57.5

	145
	块料面层
	老条石板1200*300*120，3cm干硬性水泥砂浆
	m2
	57.5

	146
	块料面层
	花岗岩、老条石板,旧料利用,3cm水泥砂浆
	m2
	115

	147
	块料面层
	1、帕米孔彩色透水混凝土C25粒径4~7,4cm厚
2、含面层封釉
	m2
	115

	148
	块料面层
	1、帕米孔露骨料透水混凝土C25粒径4~7(天然石洗出),4cm厚
2、含面层封釉
	m2
	115

	149
	内铺不锈钢丝网
	帕米孔透水砼内铺不锈钢丝网
	m2
	115

	150
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	151
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	152
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土侧石(含圆弧段),35cm高侧石,含水泥砂浆
	m
	86.25

	153
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	154
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	155
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石侧石(含圆弧段),35cm高侧石,含水泥砂浆
	m
	86.25

	156
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质侧石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	157
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质侧石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	158
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	159
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	862.5

	160
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	161
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土仿石平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	162
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质平石(含圆弧段),30cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	163
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质平石(含圆弧段),25cm*10cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	164
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土界石(含圆弧段),15cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	165
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设混凝土界石(含圆弧段),采用同质砖做11cm*11cm界石,含水泥砂浆
	m
	172.5

	166
	安砌侧(平、缘)石
	新料铺设石质界石(含圆弧段),15cm*12.5cm,含水泥砂浆
	m
	172.5

	167
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土侧石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	168
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质侧石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	169
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土平石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	170
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质平石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	171
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设混凝土界石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	172
	安砌侧(平、缘)石
	利用老料铺设石质界石(含圆弧段),含水泥砂浆
	m
	1225

	173
	安砌侧(平、缘)石垫层
	C20砼坞膀
	m3
	25

	174
	木栈道
	4cm厚木栈道,面层防腐木见新,清油刷漆三遍，利用原基层龙骨
	m2
	57.5

	
	 其他
	
	

	175
	树池石安装
	砌筑树池 树池石安装 预制砼树池石
	m
	210

	176
	树池石安装
	砌筑树池 树池石安装 石质树池石
	m
	210

	177
	树池盖安装
	砌筑树池 树池盖安装 再生塑料
	m2
	210

	178
	树池盖安装
	砌筑树池 树池盖安装 球墨铸铁
	套
	10

	179
	检查井升降
	升、降井、雨水井,井 升高30m 以内
	座
	24

	180
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格500*500
	个
	24

	181
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格600*600
	个
	24

	182
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格800*800
	个
	24

	183
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格500*500
	个
	24

	184
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格600*600
	个
	24

	185
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格800*800
	个
	24

	186
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ600
	个
	24

	187
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ700
	个
	24

	188
	检查井盖座更换
	更换B级钢纤维井盖座,规格φ800
	个
	24

	189
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ600
	个
	24

	190
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ700
	个
	24

	191
	检查井盖座更换
	更换C级钢纤维井盖座,规格φ800
	个
	24

	192
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ600
	套
	18

	193
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ700
	套
	18

	194
	检查井盖座更换
	更换重型铸铁井盖座,规格φ800
	套
	18

	195
	雨水口
	更换甲型雨水口井盖座
	座
	18

	196
	雨水口
	更换乙型雨水口井盖座
	座
	18

	197
	雨水口
	更换丙型雨水口井盖座
	座
	18

	198
	安砌侧(平、缘)石
	1、更换进水侧石
2、含拆除、安装井框盖及侧石、清理现场等
	座
	120

	199
	仿绿植覆盖安装
	仿绿植覆盖安装
	m2
	120

	200
	绿色浸塑铁丝围栏
	绿色浸塑铁丝围栏,H=2.0m,金属网框及圆管立柱预埋
	m
	120

	201
	标线
	热熔标线
	m2
	120

	202
	标线
	冷喷标线
	m2
	120

	203
	车挡
	金属车挡安装,含刷黄黑防锈漆
	根
	3

	204
	车挡
	停车位花岗岩成品车挡安装
	根
	3

	205
	防撞桶(墩)
	防撞桶(墩),Φ600*800,含砂
	个
	3

	206
	防撞墩
	D50花岗岩石球（含底座）吊装
	个
	3

	207
	防撞墩
	D60花岗岩石球（含底座）吊装
	个
	3

	208
	警示柱
	PVC塑料警示柱,Φ80*750
	根
	3

	209
	警示柱
	1、安装镀锌钢管警示柱D114 1.2m长
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3

	210
	警示柱
	1、安装镀锌钢管警示柱D160 1.2m长
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3

	211
	警示柱
	1、安装304不锈钢警示柱D160 85cm
2、含砼基础、警示柱成品购入安装等全部费用
	根
	3

	212
	警示柱
	1、拆、装警示柱（旧料利用）
2、含砼基础、警示柱旧料利用安装等全部费用
	根
	3

	213
	隔离护栏
	机动车道中心钢护栏
	m
	3

	214
	隔离护栏
	机非分隔钢护栏
	m
	3

	215
	隔离护栏
	拆、装机动车道中心钢护栏（旧料利用）
	m
	3

	216
	隔离护栏
	拆、装机非分隔钢护栏（旧料利用）
	m
	3

	217
	标杆
	交通隔离墩（警示柱）扶正
	只
	15

	218
	标杆
	新装隔离墩(单个2m长)
	根
	10

	219
	标志板
	1、D600mm圆形标志版面制作安装(包括图文)
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	15

	220
	标志板
	1、D800mm圆形标志版面制作安装(包括图文)
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	3

	221
	标志板
	1、边长111×36.5cm路名牌标志,长方形标志版面
2、三级反光膜标志底板,采用5A02 型铝合金板
3、槽钢支架固定,铝合金龙骨安装等一切配件
4、含单根立柱
	块
	3

	222
	反光道钉板
	反光道钉板(1cm*1cm*10mm)安装,含预理件等一切配件
	个
	3

	223
	融雪盐
	融雪盐采购及铺撒
	kg
	100

	224
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积1.5m3;详见04S519
	座
	3

	225
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积3m3;详见04S519
	座
	3

	226
	隔油池
	钢筋混凝土隔油池,有效容积4.5m3;详见04S519
	座
	3

	227
	隔油池
	1、玻璃钢隔油池,有效容积12m3
2、含土方开挖、基础、回填、井盖座，通气管等所有费用
	座
	3

	228
	塑料管
	1、UPVC平壁管dn160,环刚度≥8kN/m2
2、含配件等,闭水试验
	m
	150

	229
	回填方
	中粗砂垫层及回填
	m3
	41.63

	230
	回填方
	4：6砂石料分层回填
	m3
	99.36

	231
	砌筑井
	1、Φ700雨水检查井,深2.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网,C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3

	232
	砌筑井
	1、砖砌检查井600*600,深1.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网，C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3

	233
	砌筑井
	1、砖砌检查井800*800,深1.5m内
2、100mm碎石垫层,150mmC30钢筋砼底板,M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖,1:2防水水泥砂浆抹面,预制砼板,防坠网，C级钢纤维井盖座；
3、参照图集S01-2021
	座
	3

	234
	雨水口
	1、丙型雨水口,H1.0m内
2、钢纤维井盖座
3、参照图集苏S01-2021
	座
	3

	235
	渠道
	安装树脂排水沟U300
	m
	12

	236
	渠道
	安装树脂排水沟U100
	m
	12

	237
	渠道
	树脂排水沟篦盖
	m2
	12

	238
	混凝土渠道
	C15商品砼垫层,含模板
	m3
	10

	239
	圆木桩
	河滩圆木桩护岸
	m3
	5

	240
	栽植色带
	人工种植花苗
	m2
	50

	241
	除草
	除草剂,人工打药
	m2
	50

	
	 桥涵维修
	
	

	242
	桥铭牌
	1.5mm铝板,工程级反光膜,做法按建设单位要求
	m2
	10

	243
	浆砌块料
	1、维修 浆砌片、块石
2、含拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等
	m3
	10

	244
	块石勾缝
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 平缝
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10

	245
	块石勾缝
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 凸缝
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10

	246
	混凝土挡墙压顶
	1、C25砼压顶，含模板
	m3
	10

	247
	砖砌体
	1、维修砖结构
2、含拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等
	m3
	10

	248
	砖墙勾缝
	1、水泥砂浆砖墙勾缝 平缝 水泥砂浆1:1
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10

	249
	墙面粉刷
	1、水泥砂浆粉面 墙面粉刷 砂浆做面
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10

	250
	小型构件粉刷
	1、水泥砂浆粉面 小型构件粉刷 水泥砂浆1:2
2、含清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生等
	m2
	10

	251
	镶贴面层
	花岗岩贴面,厚度综合考虑,含水泥砂浆
	m2
	10

	252
	钢骨架上干挂石材
	钢骨架上干挂花岗岩,不含预埋铁件及钢骨架制安
	m2
	10

	253
	预埋铁件及钢骨架制安
	预埋铁件及钢骨架制安
	t
	2

	254
	油漆
	手工除锈
	m2
	10

	255
	油漆
	1、油漆 钢栏杆
2、清单按展开面积计算
3、含去污、除锈、磨光、分层刷漆等
	m2
	10

	256
	油漆
	1、油漆 钢构件,清单按展开面积计算
2、清单按展开面积计算
3、含去污、除锈、磨光、分层刷漆等
	m2
	10

	257
	油漆
	1、油漆 混凝土栏杆(二遍乳胶漆)
2、清单按展开面积计算
	m2
	10

	258
	刷浆
	1、刷浆 水泥浆
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10

	259
	刷浆
	1、刷浆 白水泥浆
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10

	260
	刷浆
	1、刷浆 106涂料
2、含清理基底、批腻子、配制水泥浆、涂刷浆料、清理等
	m2
	10

	261
	刷浆
	1、刷真石漆
2、含基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍等
	m2
	10

	262
	橡胶支座
	1、支座维修 橡胶支座
2、含清除垃圾杂物、清洗、除锈、油漆、更换黄油、搭拆脚手架、清理等
	只
	10

	263
	伸缩缝清理
	伸缩缝日常养护、清理
	m
	150

	264
	伸缩缝更换
	1、更换型钢伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10

	265
	伸缩缝更换
	1、更换梳型钢板伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10

	266
	伸缩缝更换
	1、更换橡胶板伸缩缝
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生等
	m
	10

	267
	桥面铺装
	C40砼桥面铺装,商砼
	m3
	15

	268
	桥面铺装
	C50砼桥面铺装,商砼
	m3
	15

	269
	伸缩缝浇筑砼
	C50钢纤维砼浇筑
	m3
	15

	270
	混凝土防撞护栏
	C30砼栏杆砼基础浇筑
	m3
	10

	271
	金属栏杆
	原304不锈钢栏杆拆除
	m
	10

	272
	金属栏杆
	304不锈钢栏杆新建
	m
	10

	273
	金属栏杆
	304不锈钢栏杆维修及安装
	m
	10

	274
	金属栏杆
	原镀锌钢管栏杆拆除
	m
	20

	275
	金属栏杆
	镀锌钢管栏杆新建
	m
	10

	276
	金属栏杆
	镀锌钢管栏杆维修及安装
	m
	10

	277
	石质栏杆
	原大理石栏杆拆除
	m
	20

	278
	石质栏杆
	大理石栏杆新建
	m
	10

	279
	混凝土栏杆
	原钢筋砼栏杆拆除
	m
	20

	280
	混凝土栏杆
	钢筋砼栏杆新建
	m
	10

	281
	复合式栏杆
	复合式栏杆(大理石立柱,铝合金扶手及拦栅)拆除
	m
	10

	282
	复合式栏杆
	复合式栏杆(大理石立柱,铝合金扶手及拦栅)新建
	m
	10

	283
	隔离护栏
	波形钢板护栏,单波,含弯头部分
	m
	10

	284
	隔离护栏
	波形钢板护栏,双波,含弯头部分
	m
	10

	285
	大型机械设备进出场及安拆
	大型机械设备进出场及安拆,含各养护点之间的转场费
	项
	1

	286
	施工围挡
	1、交通工程施工围挡安装,镀锌板围栏
2、含C25砼基础,挂防绿植围网,公益广告等
3、具体做法按建设单位要求
	m
	50

	287
	施工围挡
	1、彩钢板施工围挡安装
2、型钢固定,含挂防绿植围网,公益广告等
3、具体做法按建设单位要求
	m
	100

	288
	排水、降水
	污水泵  150
	台班
	15

	289
	排水、降水
	污水泵  200
	台班
	15

	290
	机械台班
	柴油发电机组(功率30kW)
	台班
	15

	291
	机械台班
	汽油发电机组(功率10kW)
	台班
	15

	292
	机械台班
	装载机
	台班
	5

	293
	机械台班
	汽车式起重机  50t
	台班
	2

	294
	机械台班
	大挖机台班
	台班
	5

	295
	机械台班
	小挖机台班
	台班
	5

	296
	钢板便道
	钢板便道、钢板桩租赁费
	t.天
	1000

	297
	钢板桩围护
	钢板桩打、拔,含钢板桩租赁费
	t
	18

	298
	外脚手架
	砌墙脚手架 高度3.6m内
	m2
	50

	299
	外脚手架
	抹灰脚手架 高度3.6m内
	m2
	50



注：（1）最终结算时按实际工程量结算。
（2）本次招标，未考虑到而实际养护中涉及到的工程量，届时按定额造价下浮同等比例结算。
3.巡视要求：要求一周至少巡视2次，巡视工具要求标识清晰（标明巡视等字样），巡视人员统一着装，言行举止规范；具体中标后按甲方要求。
4. 因承包单位日常巡视不到位造成财产损失以及人身安全事故，责任由承包人自行承担，并扣除当月度的巡视费用，且该事件另计入月度考核中。
5.甲方不提供项目部及住宿、休息、停车场等一切设施，此项由中标单位自行解决。
四、养护基本要求：
1、市政设施日常养护范围：车行道（沥青、混凝土）、非机动车道（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝、挡土墙）、其他市政及配套附属设施等。
2、市政设施日常养护作业内容：
（1）路面部分：
①路面坑洼、下沉的填补翻修；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；
（2）人行道与侧平石：
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
（3）桥梁：
①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；
②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；
③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补工程；
④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。
（4）临时交办的其他工作。
（5）服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。
3、响应时间及解决时间
（1）普通破损维修等情况的养护，服务商应在10分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工；
（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。
4、养护工作安全要求：
4.1养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；
4.2养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用；
4.3无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。
4.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。
4.5养护单位应在昆山市设立固定的工作场所，能够满足办公、仓储等要求。投标文件中提供中标后签订合同前设立符合上述要求工作场所的承诺书，否则视为未实质性响应招标文件要求作无效投标处理。中标后签订合同前采购单位将进行实地勘察固定工作场所情况，若未具备上述要求工作场所的，取消其中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
4.6养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
4.7养护工作实施过程中，养护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。  
注：如遇突发事件，须有配套养护维修工程机具设备及15个工作人员在30分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。
五、市政道路养护的施工管理：
1、按照建设部CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，市政道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；
2、按月制定市政道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位《市政道路养护任务单》为准；
3、养护单位按《市政道路养护任务单》要求与内容实施养护，养护工程量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；
4、对有关养护工程，养护单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；
5、涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按昆山市锦溪镇有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；
6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30-2004标准实施，做到文明施工；
7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同；
8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。
六、其他要求：
1、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。
2、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：
（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；
（2）出现重大责任问题。
3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人赔偿损失。
七、作业服务监管：
1、日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。
2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的服务片区设施、路面等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇片区设施、路面确实难以及时修复的问题，报甲方备案，同时明确修复时间。
[bookmark: _Toc7969]3、对未及时对服务片区内设施、路面修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

第五章 合同主要内容

2026-2027年道路养护工程合同











采购单位：昆山市锦溪镇人民政府（昆山市锦溪镇建设管理办公室）
养护单位：________________________________     
项目名称：2026-2027年道路养护工程
合同价格：________________万元          
养 护 期：_________________日历天       













甲方：昆山市锦溪镇人民政府（昆山市锦溪镇建设管理办公室） 
地址：
 
乙方：
地址：

根据昆山瑞申工程项目管理有限公司采购编号JSZC-320583-KSRS-G2026-0005号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的购销事宜，签订本合同书。
乙方负责2026-2027年道路养护工程项目。
服务期限：一年，合同签订之日起至   年 月 日。
在此期限内，每月组织一次巡查考核,若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。
一、下列文件为本合同不可分割部分
1、中标通知书；
2、乙方的投标文件；
3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
4、招标文件及其附件；
5、合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力。
二、合同内容
服务要求及范围：详见招标文件要求。
乙方工作职责：详见招标文件要求。
三、费用及结算
1、本合同总金额为：人民币（大写）       元整：（￥:       .00）。
说明：具体根据实际工作量按实结算。
2、合同费用包括完成该项工作所需的服务管理内容、附属工作、临时工作、土方工作、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、付款步骤：
（1） 项目竣工验收合格，当年度年底支付不超过50%；最终支付金额以区、镇财政局当年度工程款支付计划为准。
（2）在履行合同过程中，由于变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。
4、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（包括国家或地方政府政策性调整基础工资）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。
5、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。
四、其它
1、乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。
2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。
3、服务人员需遵守有关保密规定。
4、乙方人员需遵守消防安全管理规定。
5、养护标准（以甲方确认为准）。
6、服务要求（以甲方确认为准）。
7、考核办法（以甲方确认为准）。
8、对服务管理进行检查，检查时邀请服务管理人员参加，并将检查结果以书面形式记录。
9、甲方有权委托一家具有专业检测资质的单位对项目质量进行控制，乙方需无条件配合甲方实施。
10、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
五、甲、乙双方的责任：
1、甲方责任：
1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
1.2甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
2、乙方责任：
2.1乙方在从事道路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
2.2乙方应及时调整不适应工作需求的道路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
六、违约责任
1、乙方的违约责任
1.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。
1.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
1.3乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
1、 甲方的违约责任
甲方无正当理由拒绝接受乙方交付的合同内容，应当承担乙方由此造成的损失。
七、不可抗力
1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的生效
1、本合同由招标代理机构加盖骑缝章，经甲乙双方签字盖章后即生效，生效的合同网上公示。
2、合同终止条件：服务期限到期或合同预算金额实际发生完毕。
九、合同的解除和转让
1、合同的解除
1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
1.2除非法律规定或本合同明确约定外，一方单方解除合同的，违约方除应履行本合同规定的其他义务外，还应赔偿守约方因该违约行为而产生或遭受的损失。
1.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、争议解决
因履行本合同产生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
1、遭受不可抗力事件的一方在不可抗力影响范围内可暂行中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无需为此承担违约责任。但遇不可抗力影响的一方应及时通知对方并尽最大努力克服、减轻其负面的影响。
2、本合同因不可抗力事件而终止的，双方互不承担违约责任，但不能免除本合同项下双方各自负有的履行款项返还与付款的义务和责任。
十二、附则
1、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执二份、招标代理机构一份，政府监督部门一份，各份具有同等法律效力。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律法规之规定解释。
3、合同附件
附件1：中标报价清单

甲方（盖公章）：                             乙方（盖公章）：

法定代表人（或代理人）：                     法定代表人（或代理人）：




[bookmark: _Toc282504356][bookmark: _Toc390957727][bookmark: _Toc508885908][bookmark: _Toc30169]附件 安全生产、文明施工协议书
甲方：
乙方：
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。
4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
二、乙方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
    5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政管网；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。
11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。
12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。
13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
14、施工前，承包方应依据苏州市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。
15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。
16、严格遵守国家法律法规的要求。
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
四、本协议为建筑工程施工承包合同的从合同，随施工承包合同生效而生效，施工承包合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
五、本协议每份具有同等法律效力。


甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）
负责人：（签字）                      负责人：（签字）
日期：  年  月  日                    日期：  年  月  日
第六章 评标方法、评标标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标单位所投服务的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力、人员专业素养、售后服务等。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标单位的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标单位的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。
2、 采购政策
1、中、小企业
①专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
[bookmark: _Hlk167786003]② 非专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
③加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
2、残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
3、监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
4.绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。
5、若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
[bookmark: _GoBack]三、评标标准
（一）价格（30分）
1.投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价，精确到小数点后2位。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.分析投标报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标单位的投标报价中有漏项，则该投标单位的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标单位中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标单位中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标单位自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
（二）评审指标
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复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格30分
	价格评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	30

	服务方案（47分）
	1.项目理解与管养思路
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]投标人提供项目理解与管养思路方案，包括：1.综合现状分析；2.总体管养方案；3.临时交办工作方案；4.总体实施部署。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得2分，本项最高8分。
	8

	
	2.主要施工技术、工序方案
	投标人提供主要施工技术、工序方案，包括：1.养护主要施工内容；2.关键技术要点；3.标准化施工工序；4.质量控制要点。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高4分。
	4

	
	3.主要养护措施
	投标人提供主要养护措施方案，包括：1.日常养护措施；2.病害分类处置措施；3.附属设施养护措施；4.标准化维修闭环处置流程。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高4分。
	4

	
	4.季节性施工方案
	投标人提供季节性施工方案，包括：1.夏季高温作业专项方案；2.雨季作业专项方案；3.冬季低温作业专项方案；4.特殊天气作业专项方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高4分。
	4

	
	5.日常考核制度
	投标人提供日常考核制度方案，包括：1.人员考核管理制度；2.安全生产管理制度；3.员工行为规范制度；4.诚信管理建设方案；5.日常考核表单；6.考核实施、打分执行流程；7.考核结果运用与奖惩措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高7分。
	7

	
	6.应急管养方案
	投标人提供应急管养方案，包括：1.道路应急抢险措施；2.排水管网应急方案；3.重大紧急突发事件闭环处置机制；4.110联动接警、响应、反馈预案；5.险情到场时限、人员设备到场方案；6.现场抢险作业处置详细流程；7.应急事后复盘、整改保障措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高7分。
	7

	
	7.安全文明作业方案及保障措施
	投标人提供安全文明作业方案及保障措施，包括：1.日常作业安全管控措施；2.标示标牌布设、维护管理措施；3.垃圾收集、清运处置措施；4.人员安全教育与定期培训制度；5.减少作业扰民、降低居民出行影响专项措施；6.事故发生后的交通组织方案；7.安全防护配套保障机制。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高7分。
	7

	
	8.人员配备方案
	投标人提供人员配备方案，包括：1.提供完整项目人员配置清单（含岗位、人数、资质）；2.项目整体组织架构，层级清晰；3.配齐各岗位完整职责说明；4.现场作业人员日常管理制度；5.人员考勤、在岗管控机制；6.人员岗前培训、作业考核管理措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得1分，本项最高6分。
	6

	企业综合能力（23分）
	1.设备配置
	投标单位提供自有或租赁的压路机、切割机、装载机、破碎机、灌缝机、挖掘机、水泵、柴油发电机等机械设备，有一项得 1 分，最高得 8 分。
注：每种设备类型只计一次得分，请投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分：
A、如设备为自有的，必须提供购买设备的发票原件扫描件、设备清晰的正面照片；
B、如设备为租赁的（租期须包含本项目服务期限），提供设备租赁合同、设备清晰的正面照片。
	8

	
	2.专业车辆配置
	1、投标单位提供自有或租赁的巡查车，每提供一辆得1分，最高得2分；
2、投标单位提供自有或租赁的运输卡车，每提供一辆得1分，最高得2分；
3、投标单位提供自有或租赁的洒水车，每提供一辆得1分，最高得2分；
注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分：
A、如车辆为自有的，必须提供相应车辆的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面照片（照片中需有车辆车牌号）；
B、如车辆为租赁的（租期须包含本项目服务期限），提供相应车辆的租赁合同、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面照片（照片中需有车辆车牌号）。
	6

	
	3.企业业绩 
	
提供投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）起承担过的类似道路养护项目，每有1个得2分，最高得6分。
注：投标文件中须提供完整的合同扫描件并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不计分。
	6

	
	4.认证体系
	投标单位通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的有一份得1分，最高为3分。
注：投标文件中需提供认证证书扫描件并提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图，未提供或提供不全不得分。
	3



备注：1.为确保货物、服务质量，投标单位技术部分的分值低于75%的视为无效投标。
2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标单位提供的电子投标文件为准。
3.各投标单位必须通过“苏采云”进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标.
4.投标文件中的内容需和招标文件相关指标按目录标注对应页码。
5.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料或作出相应说明供评委评判。
6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
7.本项目由评委会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。
全文完
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