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[bookmark: _Toc27290]第一章投标邀请
受江苏省连云港中等专业学校的委托，江苏振兴工程项目管理有限公司就工业智能传动系统集成与应用实训基地项目（项目编号：JSZC-320700-ZXGL-G2026-0011）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
工业智能传动系统集成与应用实训基地招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月15日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZXGL-G2026-0011
项目名称：工业智能传动系统集成与应用实训基地
预算金额：215万元（采购包1：109万；采购包2：106万）
采购方式：公开招标
本项目共分为两个采购包：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9]采购包1：工业智能传动系统（最高限价109万元，投标报价超过最高限价的投标无效）
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK36]采购包2：工业网络与智能控制系统（最高限价106万元，投标报价超过最高限价的投标无效）
投标人两个采购包皆可投，但只可中一个采购包。
开标、评标的顺序按照采购包1、2依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包1被确定为中标人，采购包2将不推荐为中标候选人。
采购需求：
采购包1：本采购包拟采购工业智能传动系统。项目包含工业智能传动系统机械技术综合实训平台及配套齿轮传动系统备件，由实训工作台、电控箱、零件存放盒、模块化智能传动组件、配套工量具及专业检测设备组成，依托开放式、标准化、模块化的设备组合体系，满足各类智能传动系统装配与调试实训任务需求。项目能够助力提升学生对工业智能传动系统的认知能力、装配调试及精度检测实操能力与职业素养，熟练掌握专业工量具使用技巧，对接工业机械设备安装、运维、维修岗位技能要求，对标省级及以上工业机械装调、机械传动装配、装配钳工等官方技能竞赛赛项标准，可支撑省级及以上级别机械传动类技能大赛训练、备赛及竞赛场景使用。通过项目建设为学校智能制造机械技术实训教学、技能人才培养提供有效支撑。具体要求详见第四章采购需求。
采购包2：本采购包拟采购工业网络与智能控制系统。项目包含工业网络与智能控制实训平台及配套工业智能控制课程资源，构建适配智能制造专业教学的工业自动化PLC控制教学系统和一体化综合实训教学体系。系统集成工控设备、多元网络协议、全场景传感设备及云端数据传输功能，可还原企业真实的工业生产与智能控制作业场景，支撑学生开展全方位专业实操训练，有效培养学生的工控实操、网络运维能力与职业素养。对标工业网络智能控制相关官方技能竞赛赛项标准，可全面支撑工业网络智能控制类技能大赛日常训练、赛前备赛及正式竞赛场景使用。搭建相关课程资源体系，培养具备数据互联，智能控制能力的高素质技术技能人才。项目建设紧扣智能制造核心岗位技能要求，融入企业真实生产场景与行业技术标准，完善学校智能制造人才培养体系，打造系统化智能制造教学解决方案，全面提升学校在本地区智能制造教学、产教融合及人才培养领域的办学水平与行业影响力。具体要求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：
采购包1：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
采购包2：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、采购包2专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月15日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏省连云港中等专业学校
地址：连云港市海州区花果山大道振华东路2号
联系人：殷老师
联系电话：0518-85899277
2.采购代理机构信息
名称：江苏振兴工程项目管理有限公司
地址：连云港市海州区双拥路240号
联系人：刘工
联系电话：15261315330
3.项目联系方式
项目联系人：刘工
电话：15261315330


[bookmark: _Toc897]第二章投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏振兴工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 1本项目的招标代理费按国家计委计价格【2002】1980号文标准的39%计取，费用由中标人领取中标通知书前一次性付清，由投标人综合考虑在报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3中标人应在中标后七个工作日内，向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。
31、签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、支持绿色发展
38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十三 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
1.项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
（7）合同是否分包：是否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是否不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）
（3）履约验收方式：
一次性验收分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自生效。
7.合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家或行业相关规范标准执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	详见第四章  采购需求

	
	指定现场
	江苏省连云港中等专业学校。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
2、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达，运输和装卸费用由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	安装实施过程中发生的一切安全问题均由乙方自行承担；乙方必须安排具有相应资格人员参与安装实施，进场安装实施人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装实施中要严格按行业规定进行安装实施，若出现任何安全事故，责任由乙方自行承担

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自验收合格之日起算，硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期。质保期间，因产品质量问题发生的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修。软件免费更新使用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人一次性支清全部货款。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	本项目无‌履约保证金

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	本项目无‌履约保证金

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章  采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点；
（2）向连云港市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/




[bookmark: _Toc30634]第四章采购需求
[bookmark: _Toc7498]采购包1：
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	质保期：自验收合格之日起算，硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期。质保期间，因产品质量问题发生的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修（投标文件中提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章）。

	2
	付款方式：合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人一次性支清全部货款。


一、项目概况
为顺应工业智能制造与智能传动技术发展趋势，补齐职业学校机械传动类专业实训教学短板，满足机电一体化、机械制造、智能设备运维、工业自动化等核心专业的实训教学、技能考核与人才培养需求，特实施本项目采购。
本项目拟采购工业智能传动系统机械技术综合实训平台6套，工业智能传动系统配套齿轮传动系统备件1批。设备采用开放性、标准化、模块化设计，集成带传动、链传动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动等典型机械传动模块，可开展机械传动系统装配调试、精度检测、智能控制、故障诊断等全流程实训任务。项目建成后，将为学校提供贴合企业生产实际的实训环境，对标省级及以上工业机械装调、机械传动装配、装配钳工等官方技能竞赛赛项标准，可支撑省级及以上级别机械传动类技能大赛训练、备赛及竞赛场景使用。培养具备机械传动装调、精度检测、设备运维能力的高素质技术技能人才，有效对接高端装备制造、自动化生产线等区域主导产业需求助力职业教育专业建设与地方智能制造产业高质量发展。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	工业智能传动系统机械技术综合实训平台
	6
	套
	工业

	2
	工业智能传动系统配套齿轮传动系统备件
	1
	套
	工业


根据财政部令87号第31条：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：工业智能传动系统机械技术综合实训平台
三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	工业智能传动系统机械技术综合实训平台
	本项目共配置 6 套工业智能传动系统机械技术综合实训平台。每套综合实训平台配置：1套实训工作台、1个电控箱、1套基本实训组件、1套带传动部分配置、1套链传动部分配置、1套齿轮传动部分配置、1套应用模块配置、1套配件（含工具及量具）、1套钳工实训操作台。项目整体配置工业机械多功能检测平台1套、其他主要配件1套。
一、总体功能要求
要求实训平台由实训工作台、电控箱、零件存放盒、典型智能传动组件、配套工量具和相关检测设备等组成，其中典型智能传动组件提供了多种机械模块，可以形成多种系统、多种形式的组合，具备开放性、标准化、模块化特点，可满足各种典型智能传动系统的装配与调试的工作任务要求。通过任务实训，学生可以了解工业智能传动系统的组成，掌握工业智能传动系统的装配及精度检测，掌握现代工具及量具使用方法，培养工业生产中机械设备的安装、维护、维修所需的技术人才。
二、基本配置及规格要求
1.输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%50Hz
2.工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度≤85%（25℃），海拔＜4000m
3.平台容量：＜500VA
4.外形尺寸，实训台≥1400mm×850mm×1650mm
▲5.安全保护：设有漏电保护和安全防护，安全符合相关国家标准，配置智能电源管理系统（整个实训室配套1批）需具有多功能语音播放控制系统，具有不少于10路开关状态输入检测，不少于10路可控大功率输出，并配合不少于10路状态输入与不少于10路控制输出联动；系统配备具有语音输入输出功能，采用TF卡存储模式；系统需另配备智能学习型无线遥控接收功能，在开阔区域实现1千米以内遥控。系统电源输入采用交直流双供电；并配有可通过手机控制输入电源的开合。（为确保产品质量可靠，投标时要求提供电源控制箱（智能电源管理系统）功能演示截图和与参数有关的软著权证书并加盖投标人公章。）
三、功能要求
1.实训工作台
1.1要求采用钢质框架，组装式结构设计，双色亚光密纹喷塑处理。
1.2要求采用带T型槽的铸铁平板台面，槽宽≥12mm，铸铁平板尺寸≥1200mm×800mm×50mm，铸铁平板台面经研磨、刮研处理。
1.3配有型材组件，槽宽≥10mm，型材组件为机械传动装配的基础构件。
1.4平板台面左右两侧安装有方便快速定位安装的辅助器件。
1.5设有存储柜，用于机械传动零部件、工量具、资料等的储存；底部采用工业脚轮，单轮承重不小于500kg。
1.6配套有专用零件内腔存放抽屉，总数6个抽屉，每层抽屉传动零件可实现一对一存放管理；每个内腔存放盒尺寸≥600mm×480mm×80mm。
2.电控箱
2.1电控箱为优质冷轧钢板材质，表面密纹喷塑处理，采用滑动隐藏收纳设计。
2.工业变频器1个，配有BOP面板和通信接口模块：额定功率≥0.37kW，有60秒150%过载，I/O接口：4DI/2DO/2AI，支持USS/MODBUSRTU总线通讯。（允许采用功能等效的其他品牌产品。）
▲2.3配有快动按钮、急停按钮、三位旋钮、指示灯、转换开关、保护器、接触器、继电器、24VDC/5A直流电源、RJ45接口模块、外置接口模块等电气部件。（投标文件中，需提供配置清单和上述实物图片并加盖投标人公章）
2.4BOP外部操作面板1块，具有工作状态液晶显示、工作模式控制、运行和停止控制、运行速度控制等功能。
3.基本实训组件
3.1变频驱动电机1台，三相，额定功率0.25kW，额定转速1375r/min，功率因数0.74，额定电流0.79，额定转矩1.74，输入电压AC380V。
3.2风机1个：三相，输入电压AC380V，额定转速2800r/min。
3.3工业应用实物模型（整个实训室配套1批）
（1）能够完成称重显示控制实验，并能通过AD数据采集与上位机连接，也可由学生自己编程设计界面，提供通讯协议。采用单点式应变传感器4～20mA、0～5V
（2）环境温度：常温(-20～85℃)、0～2.0mv/V
（3）精度：≤0.01％F.S
（4）含供桥：电压4～15V，输入阻抗：320±30Ω，输出阻抗：350±30Ω
（5）量程：0～40kg，弹性体防过载
（6）含电源、调理校准电路、标准信号调理接线端子、AD信号接入端子
（7）全开放式仪表检测、应变传感器应用创新，开发设计与应用一体实验装置
（8）试验机力控速率控制精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内，变形速率调节范围：0.005-5%FS/s
（9）A/D采样速率：7.5次/秒～60次/秒可选
（10）内分辨率：24位
（11）非线性：≤0.01%F.S
（12）零点温漂：≤0.1μV/℃
（13）量程温度系数：≤5ppm/℃
（14）满量程净输入信号范围：2～15mV
（15）秤台始重信号范围：-1～+9mV
（16）置零范围：±4%FS、±10%FS、±20%FS、±50%FS可选
（17）工作环境温度：0～40℃
（18）相对湿度：≤90%（无结露）
（19）使用电源：AC220V（–15%～+10%）50Hz
（20）传感器供桥电压：DC5V可接12只阻抗800Ω传感器
（21）配用蓄电池：6V/4AH
（22）直流绝缘电阻：≥5MΩ
（23）耐压：交流1500V一分钟以上不击穿
（24）工频交流漏电流：≤3.5mA
（25）可带打印输出
（26）如投标人虚假响应，后期供货提供的货物不符合技术要求的，采购人有权取消其中标资格，并上报相关部门处理。
3.4本地配套教学实训平台
3.4.1教学实训管理平台
具有内置本地离线IndustryLibrary或同类模型库，可直接拖拽调用库件，内置含不少于300个模型库件，可搭建三维可视化仿真系统场景；
▲支持本地添加重力、摩擦力、颜色等物理属性，具有干涉碰撞、力矩、转矩、弹性等实际效果（投标文件中，需提供展示以上实际效果的软件截图，不少于5张，并加盖投标人公章）；
支持本地添加直线匀速运动、加减速运动、旋转运动等运动能力，具有同真实设备一致的动作功能；
支持本地添加人机交互界面，设计面板、按钮、开关等交互性操作界面，在VR环境中可将鼠标作为人手对设备进行操作；
本地离线学习考评模块：用户进行拆装任务过程中需要选择正确的工具、量具，不正确的选用软件将有提示并记录用户的错误之处，结果有记录，便于查看、评分；
3.4.2虚拟仿真教学实训系统
本软件为面向工业智能传动、机械装调与机电控制领域开发的本地化3D虚拟仿真实训平台，支持离线单机虚实结合联动运行，可适配PC客户端、VR客户端等多终端本地布署开展虚拟操作，采用全中文操作界面，软件运行环境适配性广。所有实训功能、模型调用、仿真运算均脱离网络独立运行。仿真界面集成实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、智能评分显示区、人工智能错误提示窗口等功能模块，操作便捷、实训逻辑清晰。完全满足离线教学实训需求。
（1）虚拟仿真实训项目
▲软件本地离线内置不少于24个机电传动与智能控制类仿真实训项目，用户可依据各项目原理图匹配对应器件模型、完成规范接线与装配训练，实现机械传动系统装配、电路连接与控制调试的全流程虚拟仿真教学。（投标文件需提交实训项目清单及项目教程作为证明材料，并加盖投标人公章）
（2）虚拟模型选择
▲本地模型选择区配备实训所需二十余种机电传动、机械装调标准虚拟器件，用户可按实训项目需求自主选型，系统搭载离线智能扣分机制，支持选型一键取消与删除操作。（投标文件需提供提供完整虚拟器件模型清单及及模型截图，并加盖投标人公章）
（3）智能评分系统
▲采用本地布署100分制智能评分体系，模型选型错误、导线接线错误将自动触发扣分；用户切换实训项目时，系统自动重置得分并清空当前实训模型与线材，保障多项目连续实训。（投标文件需提供体现以上功能的截图佐证，并加盖投标人公章）
▲为保障校方自主知识产权与二次开发权益，软件源代码完全向学校开放，支持教师离线自主二次开发，开发成果知识产权归学校师生所有，可用于本地教学成果展示、技能竞赛等场景（投标文件中须附软件源代码开放界面、二次开发操作界面功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章）；
3.5机械零部件：配有轴、联轴器、轴承座等公用机械零部件，轴、联轴器、轴承座组件等配置要求如下：
（1）轴一2根，规格：φ20mm×225mm，IT6级，直线度≤φ0.02mm/300mm，圆度≤0.02mm，粗糙度0.8μm
（2）轴二3根，规格：φ20mm×350mm，IT6级，直线度≤φ0.02mm/300mm，圆度≤0.02mm，粗糙度0.8μm
（3）梅花联轴器一1个，规格：轴孔φ20/φ20，IT7级
（4）梅花联轴器二1个，规格：轴孔φ20/φ14，IT7级
（5）轴承座10个，规格：自动调心
（6）电机安装座1个，规格：尺寸210mm×115mm×18mm
（7）轴承座安装座10个，规格：尺寸170mm×38mm×56mm
（8）测量调整零件1套，规格：等高块2个；表座垫块1个；垫块固定座1个；直线导轨1副（含滑块）；张紧器2个
4.带传动部分配置
(1)槽V型皮带轮一1个，规格：D80，孔径14，IT7级
(2)槽V型皮带轮二1个，规格：D80，孔径20，IT7级
(3)槽V型皮带轮三1个，规格：D95，孔径20，IT7级
(4)槽V型皮带轮四1个，规格：D125，孔径20，IT7级
(5)宝塔双V型皮带轮2个，规格：D90-D55，孔径20，IT7级
(6)同步带轮2个，规格：24齿，T型，孔径20，IT7级
(7)张紧辊1个，规格：尺寸125mm×80mm×115mm
(8)皮带1套，规格：六条，其中齿形带1条，同步带2条，V带3条
5.链传动部分配置
（1）单排链轮一1个，规格：08B-15，孔径14，IT7级
（2）单排链轮二1个，规格：08B-15，孔径20，IT7级
（3）单排链轮三1个，规格：08B-20，孔径10，IT7级
（4）单排链轮四1个，规格：08B-25，孔径20，IT7级
（5）单排链条2条，规格：08B，每根120节
（6）链扣1套，规格：08B，单排链扣5个，双排链扣5个，共10个
（7）张紧链轮组1套，规格：尺寸110mm×160mm×125mm
6.齿轮传动部分配置
（1）蜗杆1个，规格：M=2.5，孔径20，IT6级
（2）蜗轮1个，规格：M=2.5；Z=46，孔径20，IT7级
（3）蜗轮蜗杆安装组件1套，规格：铝型材
（4）轴环10个，规格：开型NR20
▲7.应用模块配置
泵浦模型：按现行国家标准规定配置，主要由主轴、透盖、马达侧座、叶轮侧座、机械密封座、泵浦叶轮、泵浦锥杯、VA水封、骨架油封、孔用弹性挡圈、轴用弹性挡圈、圆螺母用止动垫圈、圆螺母、深沟球轴承、角接触球轴承、O型圈、水泵用机械式密封等零部件组成（投标文件中，需提供配置清单和实物图片，并加盖投标人公章）。
8.配件（含工具及量具）配置
（1）橡胶锤1把
（2）铁锤1把
（3）开口扳手套组1套，规格：8件套
（4）尖嘴钳1把，规格：6寸
（5）板锉1把，规格：6寸
（6）金刚石整形挫1套，规格：5件套
（7）轴用卡簧钳一1件，规格：5"弯头
（8）轴用卡簧钳二1件，规格：7"弯头
（9）孔用卡簧钳1件，规格：7"弯头
（10）黄油枪1件，规格：400cc
（11）紫铜锤1把
（12）内六角扳手1套，规格：9件套
（13）扭力扳手1套
（14）棘轮套筒扳手套装1套，规格：棘轮套筒扳手，内六角套筒共7件
（15）自调式欧式端子压接钳1把，规格：7"
（16）钢直尺1把，规格：0-500
（17）卷尺1把，规格：3米
（18）数显游标卡尺1把，规格：0-150mm
（19）百分表1套，规格：平后盖（0-10mm）
（20）杠杠百分表1套，无规格
（21）万向磁力表座1套，规格：夹持孔径φ8mm带燕尾
（22）袖珍磁力表座1套，规格：夹持孔径φ8mm带燕尾
（23）平测头（钢）1个，规格：M2.5×0.45，D=20mm
（24）皮尺1把，规格：5m
（25）塞尺1把
（26）组合角尺1把，规格：300mm
（27）钩码1盒，规格：50g×10
（28）油枪（含机油）1把，规格：手动机油加注油枪，配套机油，满足加注作业使用要求。
（29）防锈油1瓶，规格：压力罐装多功能金属养护喷剂，具备除湿、松动锈蚀紧固件、金属防锈、轻度润滑功能。
（30）黄油1盒，规格：润滑脂
（31）润滑油(机油)1升，无规格
（32）截链器1把，规格：420-530
（33）轴承两爪拉马1套，规格：150mm
（34）勾型扳手1件，规格：34-36
（35）电工套件1套，规格：15件套
（36）不锈钢调整垫片1套，规格厚度:0.02、0.05、0.1、0.15、0.2、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm，每种各10片
（37）活动扳手1把，规格：250
（38）刀口直尺1把，规格：100
9.钳工实训操作台
（1）主要由钳工台、防护网以及零件盒等构成。
（2）外形尺寸≥1500mm×750mm×1500mm。
（3）钳工台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，表面黑色喷塑，底脚外形尺寸50mm×50mm，材料厚度为2mm；桌面为实木（橡木）材料，外形尺寸1500mm×750mm×40mm，配有橡胶垫一块附于桌面上，保护操作台面；钳工台配有两个抽屉，分别用于放置工具及资料等；钳工台配有两个隔层可用于放置各种工具和材料。
（4）防护网：尺寸1506mm×810mm×120mm，采用方孔式网孔板结构，便于悬挂零件盒，结构紧凑、牢固、美观大方，实训操作时具有防护作用。
（5）台虎钳：①钳口宽度≥150MM，最大张开度≥120MM，活动钳体可以做360°旋转，台钳重量大于≥25KG。②钳体采用优质铸造，抗冲击力强，底座加强设计，台钳经表面处理，美观大方可拆卸钳口，加粗丝杆，夹持稳定，经久耐用。
（6）零件盒，尺寸≥140mm×105mm×75mm。
10.工业机械多功能检测平台
(1)设备本体参数：检测模式≥4种：通过交叉线检测，平行多线检测，转台自动检测，全场高速检测四种检测模式无缝切换，适应不同类型检测对象及工况
①交叉线检测（手持检测模式下，该模式可用于捕捉零部件上特征较少、特征不明显、颜色深黑或表面具有光泽的物体表面特征信息。在无需使用喷粉的情况下，能够精准地捕获到微小的细节，每秒采集速度≥820,000个三维特征点的数据）
②平行多线检测（手持检测模式下，该模式可投射出≥7条高功率蓝色激光平行线，适用于表面复杂且边缘结构多样的物体检测，有效减少噪点干扰，大幅提升检测数据的精度）
③转台自动检测（转台自动检测模式下，该模式可用于检测仪固定于三脚架上并放置在桌面上，对置于双轴电动转台上的物体进行全方位的蓝光高动态范围检测，只需一键操作，即可实现对复杂形状物体的可靠点数据及彩色纹理信息的重建）
④全场高速检测（全场高速检测模式下，该模式需可投射出≥62线全场蓝光结构光技术，每秒采集速度≥7,200,000个三维特征点的数据，能够高效捕获物体表面的大量高密度点数据。对具有明显几何特征的物体，此模式可免除标记点的需求，实现自由拼接，能用于各种普遍物体的快速三维点建模工作）。
(2)光源形式：
①交叉线检测≥14束蓝色激光交叉线；
②平行多线检测≥7束平行蓝色激光线；
③全场高速检测≥62线全场蓝光结构光。
(3)检测技术：多线蓝色激光及蓝光结构光双光源，采用手持自由检测模式检测时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响检测精度，软件具有实时监测功能，能够显示当前模型名称、设备型号、设备SN号、当前渲染状态、顶点数、面片数、检测场景、检测模式。
(4)检测对象：可以检测人体，雕塑，工业构件，金属件等。
▲(5)检测精度：≤0.02mm。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
(6)体积精度：≤0.015mm+0.05mm×L(m)。
(7)最小点距：≤0.05mm。
(8)工作距离：≥195-405mm。
(9)单帧检测范围：≥330×220mm。
▲(10)检测帧率：≥激光检测：820,000点/秒；≥蓝光检测：7,200,000点/秒。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
(11)相机分辨率：≥200万像素。
(12)彩色检测：转台自动检测模式支持高清全彩检测，可以捕捉检测物体表面纹理色彩。
(13)拼接方式：特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接。
(14)系统兼容性：Windows10/11（64位）,macOS11.0及以上。
(15)输出格式：PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX、FLY。
(16)电源：DC12V，3A。
(17)检测仪机身重量：≤500g。
(18)尺寸：≤210×90×45mm。
(19)配套检测软件，可以直观、便捷的控制检测并编辑数据，兼容Windows、macOS设备。
(20)检测软件功能：具有一键处理功能，能够连续完成点融合、构网及构图，具备批量处理功能，能够同时对多个检测数据进行数据处理。
(21)检测软件功能：具有点融合功能，能满足孤立项（检测并去除主体之外的孤立点）、重叠检测（检测并去除点表面的噪声点）、平滑（检去除点模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少点局部密度，缩小数据量）的需求。
(22)检测软件功能：具有构网功能，能满足孤立项（检测和移除网格模型中的孤立面片）、手动补洞（检测网格模型表面的所有孔洞，选择孔洞并以曲面或者平面进行填补）、平滑（去除网格模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少模型的网格数据量，降低存储和传输的容量）的需求。
▲(23)检测软件功能：具有纹理贴图功能：能够对处理完成的网格模型贴上彩色纹理图片，使得模型色彩更加真实还原。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
(24)检测软件功能：具有显示包围盒、轨迹球、地平面网格功能。
(25)检测软件功能：具有光照设定功能，能够指定光源的空间坐标，完成对模型细节的观察。
(26)检测软件功能：具有材质设定功能，能够设定模型的外观材质，设定颜色≥4种，设定材质≥3种。
(27)本地布署配套专业产品外观实物载体模型及软资源：包含实物检测视频、软件操作视频、设备安装视频、软件安装视频、 表面处理视频、 塑料零件-电动扳手外壳检测视频及配套检测数据、 装配体-柴油机缸头总成检测视频及配套检测数据、铸件-汽缸盖检测视频及配套检测数据、铸件-角磨机头壳检测视频及配套检测数据、铸件-立式箱盖检测视频及配套检测数据、铸件-圆锯头壳检测视频及配套检测数据、装配体-齿轮箱壳体检测视频及配套检测数据
(28)包含实物模型标配试题资源：变速箱配套试题资源、桌面吸尘器配套试题资源、玩具枪配套试题资源、塑料零件-电动扳手外壳配套试题资源、装配体-柴油机缸头总成配套试题资源、铸件-汽缸盖配套试题资源、铸件-角磨机头壳配套试题资源、铸件-立式箱盖配套试题资源、铸件-圆锯头壳配套试题资源、装配体-齿轮箱壳体配套试题资源、喷壶配套资源、颈部按摩仪配套资源、人像雕塑配套资源、化油器配套资源、电风扇配套资源、床头灯配套试题资源、大机械手配套试题资源、电吹风配套试题资源、电话机配套试题资源、订书机配套试题资源、对讲机配套试题资源、共享单车配套试题资源、航拍器配套试题资源、监控摄像头配套试题资源、小机械手配套试题资源、空气净化器配套试题资源、无人机配套试题资源、吸尘器配套试题资源、智能单车配套试题资源、智能机器人配套试题资源（提供不少于以上指定相关资源）
(29)设备配件清单：检测仪机身1台、数据线3米（带转接头）1个、电源适配器1根、三脚架1根、检测样件1个、高反光标志点（500）2套、双轴转台1个、便携式收纳箱2个、标定板1个、检测仪支撑台1个、数字化三维检测采集平台软件1套、高定标记块1套。
11.其他主要配件（整个实训室配1套）
11.1机械传动实物模型扩展模块：
模块要求由运动控制实物模块、提水机实物模块、升降安装座实物模块、智能终端开发模块和自动装夹教学模型组成，通过实物模块的演示学习，可提高学生对钳工加工的理解，增加学生对钳工加工的学习兴趣。学生可直观、感性地对比、了解钳工加工的特点、特色及优缺点等。
（1）运动控制实物模型模块：投标文件中必须提供运动控制实物模块配套技术参数响应表（含零件清单）、实物照片和功能演示视频截图。响应表包括材料、底板、飞轮、活塞、活塞缸、活塞连杆、进气固定套、立板、闷盖、曲柄滑块、曲柄盘、支架接头、中间轴等。
（2）提水机实物模型模块：投标文件中必须提供提水机实物模块配套的整套CAD图纸截图和实物操作演示视频截图佐证材料。CAD图纸截图包括材料、底板、活塞、连杆、连接套、连接轴、喷气管、水堵、叶轮、右立板、轴套、左立板等。
（3）升降安装座实物模型模块：升降式安装座须采用机械式升降机构，能实现快速上升和快速下降，锁紧装置定位准确可靠。活体钢板整体压制，不易断裂，硬度不低于HRC45；精度>1级；齿轮齿条经高温淬火，经久耐用，不易磨损，硬度不低于HRC45；根据工件所处角度在0-360°范围内调节。
（4）机械传动终端开发模块：材质：设备采用但不限于ABS、POM等工程塑料；外形尺寸≥150mm75mm85mm；显示方式≥5寸液晶显示；电池容量≥5000mAh；无线功能按键：直径≥38mm圆形按键；设备功能按键：自带不少于4个功能按键，不少于1个开关机按键；音频：设有外音喇叭。主要功能：功能键分别可以根据需要自行定义；屏幕界面可根据需求自行更换；可自行定义功能。
11.2配套本地布署教学资源：
▲（1）机械装调技术仿真教学资源：通过三维拆卸动画、三维装配动画、模拟拆装等方式，生动地展示拆卸和装配过程。可实现以下功能：①变速箱的虚拟拆装、三维动画演示；②二维工作台的虚拟拆装、三维动画演示；③齿轮减速器的虚拟拆装、三维动画演示；④间歇回转工作台的虚拟拆装、三维动画演示；⑤冲床机构的虚拟拆装、三维动画演示。（为保护资源知识产权和后期维护升级，需提供机械装调技术资源方面相关软著权证书。投标文件中需提供包含①-⑤项内容的软件截图，并加盖投标人公章）
▲（2）机械装配技能仿真教学资源（带考核功能）要求结合3D引擎建立虚拟环境、机械拆装训练、几何精度检测调整，所有的操作均应在车间里的仿真设备上进行。内置虚拟工量具摆放区域，放置检测常用量具，包括：百分表（含磁性表座）、杠杆百分表（含磁性表座）、等高棒、宽座角尺、莫氏三号检验棒、塞尺、跨膜、螺旋测微器、铜片、游标卡尺、垫片等，提供常用工具，包括：紫铜棒、内六角扳手、拔销器、刀架扳手、扳手、冲击套筒、圆螺母扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、拆卸轴承工具、E型调节块、三抓拉马、榔头、摇手、主轴顶尖尾座顶尖、卡盘扳手、橡皮锤等。用户进行拆装任务过程中需要选择正确的工具、量具，不正确的选用软件将有提示并记录用户的错误之处，结果存放于电脑中，便于查看、评分。软件中仿真完成变速箱、齿轮减速器、二维工作台、间歇回转工作台、自动冲床机构的装配、检测与调整，根据技能竞赛实操任务书设置考核点，每个考核点的调整结果需通过量具直观体现出来，错误的调整方法将导致误差变大，进行实训考核。（投标文件中需提供资源截图，截图包含工具库，拆装训练，精度调整。加盖投标人公章）
▲（3）实训室设备安全操作仿真教学资源：围绕实训设备安全规范操作开展沉浸式仿真教学，为全方位提升学员的设备安全操作意识与规范实操能力，满足日常安全教育、岗前实训及安全考核的教学使用需求。要求具备以下知识模块：
（1）必须有理论知识（包含安全教育概述、安全基础知识（包含安全法规和标准、劳动防护用品的适用、安全色、安全标志）；
（2）事故预防知识（包含机械事故预防、触电事故预防、火灾事故预防、爆炸事故预防）；
（3）救护与自救知识（包含常用的急救技术、火灾逃生与救护、触电急救、中毒窒息事故的救护）；
（4）事故案例分析（包含野蛮敲打致螺母损坏受伤、未钮纽扣，衣角被缠导致残废、擅自动钻床，事故紧发生、安全护罩未紧固，砂轮飞出伤人命）；
（5）动画演示（包含动画演示（包含未戴个人防护用品工件飞出伤人事件、洞口未防护 高处坠落死亡事件、女士未戴防护帽头发被缠事件、擅自合闸导致维修人员触电死亡事件、违章带电作业导致触电死亡事件、违规铣削戴手套刀具绞伤手指事件）；
（6）案例分析（包含高空坠落、起重机副钩坠落、管道滑落、塔吊失控、沙箱倾斜、砂轮爆裂））；
（7）答题互动（消防知识课堂、安全知识闯关答题不少于23题、安全标志连连看）等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！
为保护资源知识产权和后期维护升级，提供资源著作权证书扫描件。（投标文件提供此资源的截图不少于5张，截图需清晰体现理论知识、动画演示、答题互动功能。加盖投标人公章）
▲（4）机械基础仿真教学资源：要求满足机械基础知识学习、平面机构、空间机构、轮系机构、机械传动机构的零件展示、机构的运行演示（运行中的机构可缩放可旋转，能看到整个机构的全部零件和运动方向及运动过程，要求提供机构的运行功能截图3张）、机构的拆卸演示、机构的装配演示、装配训练等方式，机构可缩放可旋转，有播放、暂停、重播键，展示机械基础课程典型机构，至少包含以下功能要求：
①机械基础的基本知识；
②典型平面机构不少于15种，要求提供清单；
③典型空间机构种不少于15种，要求提供清单；
④典型轮系不少于15种，要求提供清单。（投标文件提供此资源的截图不少于5张，截图需清晰体现基础知识学习、平面机构、空间机构、轮系机构、机械传动机构等功能。并加盖投标人公章）
▲（5）运动控制教学资源：要求包含有步进电机、滚珠丝杠、螺母副载体、导杆支持模型、弹性联轴器；具备三个固定位置光电传感器、接近传感器检测及电气与机械两种类型的极限保护仿真功能。并支持USB接口进行通讯；训练内容符合中级工、高级工以及技师、高级技师鉴定考核相关要求。（投标文件提供此资源的截图不少于5张，截图需清晰体现机械设备装调对象的装配与调整（机械传动、冲料机构、送料机构的装配与调整）、设备调试与整机运行、电气控制线路的组成与使用（电气控制、伺服电机及驱动器、变频器、步进电机及驱动器）功能。加盖投标人公章）
▲（6）机械系统拆装仿真教学资源：界面生动美观、易学易用。软件通过三维拆装动画、模拟仿真加工等方式，展示插齿机的拆卸装配过程、工作过程及工作原理。可实现以下功能：①插齿机的工作原理介绍；②插齿机主要组成器件的结构及工作原理；③插齿机模块的虚拟拆装、三维动画演示；④插齿机的模拟仿真加工三维动画演示。（投标文件提供此资源的截图不少于5张，截图需清晰体现插齿机产品介绍、插齿机49种零部件展示、插齿机设备整体运行演示、插齿机设备拆卸整体演示、插齿机设备整体装配演示、课题训练（不少于15种）功能。加盖投标人公章）
▲（7）机械传动教学3D动画资源：要求包含
①齿轮传动3D演示动画，蜗杆涡轮、斜齿圆柱齿轮、直齿圆柱齿轮、圆锥齿轮；
②蜗杆传动运动3D演示动画，锥蜗杆传动、环面蜗杆传动、圆柱蜗杆传动；
③链传动和带传动运动3D动画，可标注对应机构，并独立显示；
④花键的拆分3D动画；
⑤螺栓连接组装3D动画；
⑥阶梯轴零件加工演示3D动画；
⑦CA6140车床3D整体机构及运动原理演示动画；
⑧千分尺的3D机构动画；
⑨量规形式3D结构动画，全形塞规、不全形塞规、片状塞规、球端杆规、卡规等演示动画；
⑩提供齿轮齿圈径向圆跳动测量案例动画；
⑪平面公差3D动画演示。
⑫要求具备机械基础、钳工、铣工工艺、制图、极限配合、模具拆装试题库资源，每项科目不低于200道题；
⑬编程教学资源包：包含CAM自动编程基础、NXCAM基础、创建基础对象、操作导航器应用、型腔铣操作、刀轨设置的供应选项、等高加工、平面铣、固定轴曲面轮廓铣、钻孔加工等；
⑭建模教学资源包：三维建模基础知识、软件操作、草图、草图绘图实例、实体建模、通用建模、曲线建模、装配功能及实例、工程制图等；
（响应文件中提供相关证明材料，提供①-⑭项每项不少于1张的资源操作截图，截图中需涵盖要求中的主要功能及菜单按钮等内容。加盖投标人公章）
（8）机械基础教学资源：
①可以进行常规设计资料的数据查询：包含常用基础资料、带传动、链传动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、常用标准件（螺栓、轴承、键等）、机械工程材料、弹簧、工量刃具及常用电器材料等的尺寸、功能特性等基础知识。
▲②校核计算程序（要求投标文件提供证明材料不少于8张。加盖投标人公章）。
a.电机参数计算：输入电机频率、极数自动计算同步转速，并可以进行转速，线速转换。输入相应转速、功率自动计算扭矩，输入扭矩、转速亦可计算功率。
b.公差查询：根据尺寸及公差代号自动显示公差数值
c.惯性计算：可以选择细长杆、薄壁圆筒、实心圆柱、空心圆柱、薄壁空心球、实心球、圆锥体、圆环、椭圆形薄板、长方体、矩形薄板等实体形状进行计算，输入零件的尺寸、质量自动计算零件的惯量、冠梁半径以及体积。
d.链轮计算：根据链条型号、链轮齿数、初始中心距，自动计算实际中心距以及链条节数。
e.齿轮计算：可以进行直齿、斜齿、锥齿以及齿轮齿条传动参数计算；并通过校核计算接触应力与计算齿根应力判断齿轮能否满足传动设计要求。
f.蜗轮蜗杆：根据中心距、速比、模数、压力角数值，自动分配蜗轮、蜗杆的尺寸参数及精度偏差。
g.V带设计：根据传动功率、转速要求自动计算所选带型的直径参数要求，判断满足传动要求带的数量。
h.同步带计算：根据功率及转速要求，自动计算所型号同步带轮能否满足传动要求。
③自定义模块：具有导入、导出功能，可以对已存在文件进行删除，位置移动，增加分类等功能。软件现已导入计算小程序及选型手册不少于21个。
（9）教师教学虚拟仿真设计系统：需设有减速器（不少于8种）、轴系结构的设计与虚拟拆装、常见机械机构设计与仿真，机构资源库，典型机械机构等。
①轴系结构虚拟仿设计：要求提供多种典型轴系结构运动虚拟实验仿真，建有三维零件库，零件在界面中可缩小、放大、移动、360°翻转，能完成机构仿真运动可视化功能，可进行虚拟演示轴系的内部结构及三维虚拟动画仿真传动视频，要求具有人机交互功能；
②机械机构虚拟仿真设计：至少可实现以下功能：
a.机械基础的基本知识；
b.典型平面机构的三维动画仿真、演示及应用；
c.典型空间机构的三维动画仿真、演示及应用；
d.典型机械传动的三维动画仿真、演示及应用；
e.典型轮系的三维动画仿真、演示及应用。
▲（10）配套数字孪生影像硬件系统，可展示工业智能传动系统机械技术综合实训平台 3D 数据，对交互工业智能传动系统机械技术综合实训平台 3D 数字作品进行全息呈现，可在现实空间中完成数字影像全息映射。（提供产品功能彩页，并加盖投标人公章）
11.3其它主要配件：
（1）工位桌凳6套（含实训桌和实训凳）
（2）收纳柜2个
（3）耗材仓储货架3套
（4）周转箱1组
（5）移动升降讲台1个
(6)A型移动支架式可折叠白板1个:板面不低于
1500*1200mm。

	2
	工业智能传动系统配套齿轮传动系统备件
	考虑到工业智能传动系统机械技术综合实训平台部分部件易损情况，配备一批配套直齿圆柱齿轮、同步带轮等齿轮传动专用各件，覆盖实训平台日常教学损耗、设备维护更换、实训耗材补充等需求，保障实训敦学持稳定开展。
专用备件要求:
1.直齿圆柱齿轮系统备件（1套）
配套M1.5、M2两种模数直齿圆柱齿轮，统一孔径φ20mm，IT7级精度，端面平行度≤0.02mm，满足齿轮磨损、崩齿、断齿后的快速更换。
M=1.5，Z=30，孔径φ20mm：1套
M=1.5，Z=40，孔径φ20mm：1套
M=1.5，Z=48，孔径φ20mm：1套
M=1.5，Z=60，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=25，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=30，孔径φ14mm：1套
M=2，Z=30，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=35，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=40，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=50，孔径φ20mm：1套
M=2，Z=60，孔径φ20mm：1套
2.同步带轮系统备件（1套）
24齿T型同步带轮，孔径φ20mm，IT7级精度，齿形规整、配合精准，用于同步带轮齿面磨损、轮体变形、轴孔配合松动后的替换，保障带传动模块传动精度与运行稳定性。


四、项目实施要求
1.安全要求：
（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。
（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。
五、供货要求
1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，相关费用包含在预算内。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合国家、行业现行有效标准、招标文件及合同约定的技术规格要求。开箱检验时货物外观、配置、功能须满足验收要求；如发现不合格品，中标人须无条件免费更换，并承担全部相关费用与违约责任。外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
5.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
6.中标人应提供采购人所需的设备，还应提供给采购人所需的专业实训室室内专业文化，主要包括：材质：5mmPVCUV。工艺：画面高清喷绘。
六、知识产权归属和处理方式
本项目实施过程中涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。
七、安装调试要求
1.投标人应提前根据学校提供的场地进行相应的电路、网络及设备规划布局，建议投标人进行现场考察，投标人应对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。
2.在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。
八、国家或行业相关规范标准
1．JB/T12936-2016《机械装调技术综合实训装置技术条件》；
2．GB/T3091-2015《机械传动基本术语》；
3．GB/T1800.1-2009《产品几何技术规范（GPS）极限与配合》；
4．GB/T1182-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差》。
上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
九、履约验收要求
1.中标人应在完成供货后提供一份验收大纲作为采购人验收的依据；
2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
3.货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明、培训相关材料等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
4.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标人提供的技术服务已经实现。
（5）采购方、中标人双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
5.项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；
6.出具验收报告；
十、培训要求
本项目至少需要配备以下人员：培训人员4名及以上，具有相关专业技能，能按合同要求配套教学资源、具有教学PPT、提供培训所需的耗材及配件和实训指导书，完成相关技能大赛的针对性的培训，保证教学效果，能够满足满足工业机械装调，工业机械传动，装配钳工等相关机械传动装调竞赛赛项技术文件要求。
十一、售后服务要求
质保期：自验收合格之日起算，硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期。质保期间，因产品质量问题发生的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修（投标文件中提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章）。
中标人提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修。软件提供免费更新使用。
十二、付款方式及履约保证金
1.付款方式：合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人一次性支清全部货款。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十三、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十四、投标报价要求
1.报价币种为人民币。
2.投标报价包含但不限于电源线、网线、线槽调试、全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费（含教师培训期间产生的食宿费用）、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及施工人员意外伤害保险费、投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。
十五、其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
4.现场考察
因本项目的特殊性，根据学校提供的场地进行相应的电路、网络及设备规划布局。建议投标人现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及响应报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及成交后有可能承担的风险、责任和义务充分了解。因投标人对现场资料和数据所作出的推论、解释或结论影响响应报价、方案编制的，由此造成的后果由投标人自行承担。
因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，成交后不得因此提出修改报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签订合同或拒绝履行合同约定的各项义务。在合同履行过程无法满足项目实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。
现场考察时间：2026年09月30日上午9:30-11:30下午15：00-17：30
考察地址：连云港市海州区花果山大道振华东路2号
考察联系人：徐主任联系电话：0518-85899221
考察请提前联系，预约时间，考察时需携带授权委托书和有效身份证件，现场考察费用由投标人自行承担。
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采购包2：
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	质保期：自验收合格之日起算，硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期。质保期间，因产品质量问题发生的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修（投标文件中提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章）。

	2
	付款方式：合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人一次性支清全部货款。


一、项目概况
为了构建适配智能制造专业教学的工业自动化PLC控制教学系统和一体化综合实训教学体系。实现还原企业真实的工业生产与智能控制作业场景，支撑学生开展全方位专业实操训练，有效培养学生的工控实操、网络运维能力与职业素养。特实施本项目采购。
本项目拟采购工业网络与智能控制实训平台6套，配套工业智能控制课程资源1套。工业网络与智能控制实训平台集成多种类PLC主机、触摸屏、网络协议转换器、智能网关、IO拓展模块、串口拓展模块等，部署当下企业常用的典型现场总线、工业以太网、工业无线网络等多种协议转换、工控安全等实训任务。通过现场总线及工业以太网可实时采集所连接传感器或设备的各种类型数据，同时还可通过无线采集远端节点的数据，并通过4G上传云端，或通过网关本地WAN扣查询到第三方设备。结合配套的课程资源高效实施相关教学，从而有效提升学生的实践能力和职业素养。对标工业网络智能控制相关官方技能竞赛赛项标准，可全面支撑工业网络智能控制类技能大赛日常训练、赛前备赛及正式竞赛场景使用。培养具备数据互联，智能控制能力的高素质技术技能人才。完善学校智能制造人才培养体系，打造系统化智能制造教学解决方案，全面提升学校在本地区智能制造教学、产教融合及人才培养领域的办学水平与行业影响力。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	工业网络与智能控制实训平台
	6
	套
	工业

	2
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]工业智能控制课程资源
	1
	套
	工业


根据财政部令87号第31条：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：工业网络与智能控制实训平台
三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	工业网络与智能控制实训平台
	本项目共配置 6 套工业网络与智能控制实训平台。每套工业网络与智能控制实训平台配置：1套实训平台、1套总控单元、1套工业网络单元、1套步进机构、1套IO-LINK检测组件、1套伺服移载执行机构、1套模拟电梯机构、项目整体配置配套配件1套、工业物联网平台1套。

一、设备总体要求
▲要求设备为一款集工业网络通信、智能传感检测、电机驱动控制与工业物联网应用于一体的综合性实训系统，涵盖现场总线、无线通信、运动控制、自动识别及数字化平台等核心技术模块，适用于智能制造与工业自动化领域的技术技能培养
（需提供该产品1:1三维效果图至少3张，至少包含产品的单一视图、产品的二视图、产品的四视图。）
二、设备整体参数
1.整体尺寸：≥1600mm×780mm×1800mm。
2.输入电压：单相220V（允许偏差±10%）。
3.设备功率：≤3kW。
4.工作环境：温度-5℃～+40℃；湿度85%（25℃）；海拔≤4000m。
5.安全保护措施：须具有过载、短路、漏电保护等功能。
▲（提供该产品电气原理图4张，第1张包含电源部分、第2张包含PLC输入部分、第3张包含PLC输出部分、第4张包含伺服驱动器部分；加盖投标人公章）
▲（提供该产品机械总装图1张包含设备整体左视图、正视图、俯视图，图纸中需要包含设备尺寸、序号、代号、名称、数量单位、材料、规格、备注。加盖投标人公章）
三、实训内容要求
1.PLC基础编程应用
（1）PLC硬件组成与接线
（2）PLC与编程设备通信
（3）位逻辑指令应用
（4）定时器与计数器编程
（5）高速计数器与脉冲输出配置
（6）网络通信功能组态
2.触摸屏人机界面组态应用
（1）触摸屏与PLC的通信连接
（2）画面组态与变量绑定
（3）按钮、指示灯等控件配置
（4）实时数据监控画面开发
（5）用户权限与报警画面设置
3.工业网络通信应用
（1）以太网通信配置与调试
（2）控制器局域网总线通信应用
（3）RS485总线组网与数据采集
（4）无线射频远距离通信配置
（5）智能网关边缘计算与数据转发
（6）多协议转换与互联互通
4.传感器与检测技术应用
（1）温湿度传感器信号采集与处理
（2）噪声变送器数据采集与显示
（3）位移传感器模拟量信号转换
（4）编码器脉冲信号计数与测速
5.IO-LINK智能检测应用
（1）IO-LINK主站参数配置与端口管理
（2）金属接近开关检测距离标定
（3）颜色传感器颜色识别与输出配置
（4）IO-LINK设备诊断与状态监控
6.步进电机运动控制应用
（1）步进驱动器细分与电流设置
（2）脉冲方向控制程序编写
（3）加减速曲线规划与调试
（4）凸轮机构联动运行调试
7.伺服电机精密控制应用
（1）伺服驱动器参数设置与优化
（2）多圈绝对值编码器应用
（3）原点回归模式配置与调试
（4）轮廓位置控制程序开发
8.变频调速与电梯模拟应用
（1）变频器基本参数设置与运行
（2）多段速控制程序开发
（3）正反转逻辑与互锁保护
（4）槽型传感器楼层定位调试
（5）带灯按钮呼叫与响应控制
（6）电梯平层控制与运行模拟
9.自动识别技术应用
（1）一维码识别与数据解析
（2）二维码识别与信息提取
（3）射频识别系统配置与读写
（4）扫码枪与PLC数据交互
10.工业物联网平台应用
（1）配置边缘网关
（2）边缘网关与云平台连接
（3）数据采集监控
（4）WEB界面组态
四、实训平台
1.需要采用桌面式设计，主体由≥6060工业铝型材搭建而成。
2.左右两侧采用喷塑钣金与贴面板组合封板，钣金封板厚≥2mm。
3.桌面采用≥25mm厚实木多层板，需要铺设PVC透明软玻璃桌垫。
4.底部安装4只福马轮，便于移动与固定。
5.整体尺寸≥长1600mm×宽800mm×高1800mm。
五、总控单元
1.触摸屏×1：
（1）显控装置≥10寸，分辨率≥800×480。
（2）闪存（RAM）≥128MB。
（3）处理器≥32-bitRISC528MHZ。
（4）接口：至少具备USBHost及以太网接口各1个。
（5）输入电压范围：10.5-28VDC，存储环境温度-20°-60°C，操作环境温度：0°-50°C。
2.按钮、开关及指示灯：停止按钮≥1个、启动按钮≥1个、急停按钮≥1个、电源开关≥1个、三色灯（红绿黄）≥1个。
3.电位计×1：
（1）可输出0-10V模拟量电压。
（2）供电电压：DC10-30V，电流≤50mA。
（3）环境温度：-10°-+45°（无结冰）。
4.PLC1：
（1）工作存储器≥75KB；电源DC24V。
（2）板载DI≥14×24VDC（漏型/源型），DQ≥10×24VDC
（3）板载高速计数器≥4个（可通过数字量信号板扩展），脉冲输出≥4路。
（4）信号板扩展板载式I/O；可扩展通信模块≥3个（串行通信），信号模块≥2个（I/O扩展）。
（5）支持PROFINETIO控制器、智能设备、TCP/IP传输协议、开放式用户安全通信、S7通信、Web服务器、OPCUA（服务器DA）。（允许采用功能等效的其他品牌产品。）
5.PLC2：
（1）输入电流≤5.3mA/DC24V，输入响应频率≥200kHz。
（2）支持协议：CC-LinkIE现场网络Basic、MELSOFT连接、SLMP（3E/1E帧）、Socket通信、通信协议支援、FTP服务器、FTP客户端、MODBUS/TCP通信、SNTP客户端、Web服务器（HTTP）、简单CPU通信。（3）内置485通讯，支持MELSOFT连接、无顺序通信、MC协议（1C/3C/4C帧）、MODBUSRTU通信、通信协议支持、变频器通信、简易PLC间链接、并列链接。（允许采用功能等效的其他品牌产品。）
（4）额定电压：AC100～240V。
▲（为充分证明产品成熟稳定，质量可靠，需提供第三方检测机构出具的工业自动化PLC控制教学系统相关检测报告，检测报告至少包含如下4项内容：①机械结构应运动灵活、平稳、可靠。②应设警示信号装置，以给接近或处于危险中的人员提供可识别的信号。③产品应具备示教编程、程序验证、自动操作故障查找功能。④产品自动操作时，产品运行正常，能够完成预定的教学任务。加盖投标人公章）
六、工业网络单元
1.温湿度传感器×1：
（1）电压：DC24V（允许偏差±10%）。
（2）最大功耗≤1.2W。
（3）精度：湿度≤±3%RH，温度≤±5°C。
（4）输出信号：支持485信号/4-20mA/0-5V/0-10V（至少提供其中一种）。
2.电能表×1：
（1）输入电压：单相220V，电流范围：5（80）A。
（2）支持485通讯。
（3）具备有功计量功能。
3.RS485模块≥2个：电压24VDC，功率损耗≤1.2W/个。
4.语音提示器×1：
（1）额定电压：DC24V（允许偏差±10%）。
（2）控制方式：CAN。
（3）额定功率≤5W。
（4）使用环境温度：-20-55°C。
5.噪声变送器×1：
（1）供电电压：DC24V（允许偏差±10%）。
（2）测量精度≤±0.5dB。
（3）频率范围：20Hz～12.5kHz。
（4）工作温度：-20°C～+60°C，湿度范围：0%RH-80%RH。
6.CAN转以太网服务器≥1个：
（1）工作电压：DC5-36V。
（2）网口规格：RJ45，速率≥10/100Mbps，支持交叉直连自适应。
（3）串口支持：RS485。
（4）CAN工作方式：至少支持正常（BASIC）和回环（LOOPBACK）模式。
（5）CAN保护：具备电源隔离和信号隔离。
（6）网络协议：支持IPv4、TCP/UDP。
（7）工作温度：-40-85°C；存储温度：-40-105°C；工作湿度：5%-95%RH（无凝露）。
7.LoRa组件（1套）：
（1）无线开关量/模拟量采集模块×1：工作电压DC24V（允许偏差±10%），工作温度-20°～+70°C，LoRa模组为纯射频模组支持发送/接收数据信号，工作频段410～525MHz（支持ISM频段），传输模式半双工透明传输，调制方式LoRa调制解调，发射功率为最大发射功率。
（2）LoRa收发模块×1：工作电压DC9～28V，工作频段410～525MHz（支持ISM频段），传输模式半双工透明传输，RS485串口波特率1200-115200（支持≥14种串口通信格式），工作温度-20°～+85°C，天线接口RF-SMA吸盘天线（特性阻抗500Ω）。
8.智能网关≥1个：
（1）CPU≥四核1GHz，内存≥512MBDDR3L。
（2）通信接口：串口≥2×RS-485，以太网口≥1个千兆+1个百兆。
（3）供电功耗：输入24VDC，功耗≤5W。
（4）软件系统：嵌入式Linux系统，支持IO点数≥1000点。
（5）工业防护：IP40防护等级，工作湿度5%～90%RH，工作温度-10℃～55℃，存储温度-40～70℃。
▲（为充分证明产品成熟稳定，质量可靠，需提供工业网络攻击识别与相应软件相关软著权证书。加盖投标人公章）
▲（为证明产品质量可靠、运行安全，需提供第三方检验检测机构出具的工业网络控制技术实训教学系统相关检测报告，检测报告至少包括以下四项内容：①对动力电路和保护电路之间施加AC1000V50Hz的电压并持续1min，试验期间，绝缘应未出现击穿放电；②设备应当提供一个或多个断开装置，以便维修时能将设备与电网电源断开；③外部防护罩应当承受250N±10N的恒定作用力持续5s，试验后防护不能失效；④对样品的机构安装台面进行中性盐雾试验，盐水溶液浓度（50±5）g/L;pH值6.5~7.2；试验箱温度（35±2）℃；试验时间8h，试验结束台面表面应无锈蚀。加盖投标人公章）
七、步进机构
1.步进驱动电机及驱动器×1：
（1）步距角≤1.8°。
（2）保持转矩≥0.4N.m，额定电流≤1.5A。
（3）使用环境：温度-10～+50℃，湿度≤85%RH。
（4）绝缘等级≥B级。
（5）最大转速≥2000RPM。
2.增量型编码器×1：
（1）输出方式：PNP。
（2）分辨率≥1000P/R。
（3）允许最高转速≥6000r/min。
3.位移传感器×1：
（1）输出0-5V。
（2）量程≥10mm。
（3）工作电压DC24V（允许偏差±10%）。
（4）线性精度≤±0.01mm。
4.凸轮×1：机加工零件，表面镀铬。
5.联轴器×1：弹性夹紧式联轴器。
八、IO-LINK检测组件
1.IO-LINK金属接近开关：
（1）螺纹尺寸：M12×1。
（2）安全接通距离Sa≥6.48mm。
（3）安装方式：非齐平（金属安装）。
（4）电气规格：DC4线。
（5）具备耐冷却剂或润滑油影响特性。
（6）输出功能：常闭/常开接点。
（7）输出端MFC：支持输出信号切换或输入。
（8）持续性电流Ia≤200mA。
（9）壳体长度≥65mm。
（10）残余纹波≤10%。
（11）运行环境温度：-40°C～+75°C。
（12）最大拧紧力矩≥32Nm。
2.IO-LINK颜色传感器：
（1）尺寸（宽×高×深）：≥12mm×31.5mm×21mm。
（2）感应距离≤12.5mm。
（3）感应距离公差±3mm。
（4）光点尺寸≥1.9mm×9.4mm。
（5）开关频率≥1.7kHz。
（6）响应时间≤300µs。
（7）开关量输出：PNP。
（8）输出颜色：≥8种（通过IO-Link）。
3.IO-LINK主站：
（1）供电方式：直流24V（允许偏差±10%）。
（2）功耗≤3W。
（3）具备过流保护功能。
（4）通信接口：以太网。
（5）通信协议：ProfiNet。
（6）以太网接口类型：M12-D类母头。
（7）IO-LINK端口类型：A类，端口数量≥8个。
（8）IO-LINK协议版本：支持v1.0-v1.1。
（9）IO-LINK接口速率：支持COM1(4.8kbit/s)、COM2(38.4kbit/s)、COM3(230.4kbit/s)。
（10）工作湿度：10%～90%RH。
（11）工作温度：-25℃～+70℃。
（12）防护等级≥IP67。
（13）外壳材质：铝合金。
九、伺服移载执行机构
1.伺服驱动器1及电机≥1套：
（1）电压/频率：三相或单相AC200V～240V，50Hz/60Hz。
（2）额定电流≥1.5A。
（3）控制方式：正弦波PWM控制，电流控制方式。
（4）保护功能：至少具备过电流切断、再生过电压切断、过载切断（电子热继电器）、伺服电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、超速保护、误差过大保护。
2.伺服驱动器2及电机≥1套：
（1）控制方式：IGBTPWM控制，正弦波电流驱动方式，220V/380V单相或三相全桥整流。
（2）编码器反馈：≥18位多圈绝对值编码器（不接电池可作为增量式编码器使用）。
（3）使用温度：0℃～55℃；存储温度：-20℃～+70℃。
（4）速度控制范围≥1:6000。
（5）EtherCAT通讯模式：至少支持CSP模式、PP模式、HM模式。
3.伺服驱动器3及电机≥1套：
（1）伺服驱动器支持PROFINET。
（2）输入电压：200-240V单相/三相交流。
（3）电机功率≥0.1kW。
（4）电机额定转速≥3000rpm，最大转速≥5000rpm。
（5）内置增量式编码器≥1个。
4.扫码枪≥1把：
（1）条码类别：一维码至少支持Code39、Code93、Code128、ITF14、ITF25、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE；二维码至少支持QR、DataMatrix。
（2）最大读取速度≥45个码/秒。
（3）曝光时间范围：35μs～1s。
（4）通讯协议：至少支持SmartSDK、TCPClient、Serial、FTP、TCPServer、Profinet、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBusTCP、UDP、Fins。
5.RFID≥1套：
（1）集天线、放大器、控制器于一体,LED反映通信状态。
（2）防护等级≥IP67。
（3）支持高传输速率，无须可见读写。
（4）工作频率：13.56MHz。
（5）支持自适应调节。
（6）通信协议丰富，可与PLC交互，易于设计和扩展。
6.转盘≥3套：
（1）材质：钣金喷塑
（2）直径：≥80mm
（3）厚度：≥2mm
（4）不干胶贴纸：转盘表面粘贴，厚度≥28丝，3M背胶。
▲（为充分证明产品成熟稳定，质量可靠，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件和智能运动控制数据分析软件相关软著权证书。加盖投标人公章）
十、模拟电梯机构
1.V20变频器及三相异步电机≥1套：
（1）SINAMICSV20，200-240V1AC，-10/+10%，47-63Hz。（允许采用功能等效的其他品牌产品。）
（2）标称功率≥0.12kW，具备60秒150%过载能力。
（3）集成滤波器C1，I/O配置：DI≥4，DO≥2，AI≥2，模拟输出≥1。
（4）现场总线：支持USS/MODBUSRTU，安装有基本操作面板。
（5）防护等级≥IP20/UL开放。
2.带灯按钮≥3个。
3.槽型传感器≥3个。
▲（提供该机构三维效果图片，需要包含三相异步电机、带灯按钮3个、槽型传感器3个、丝杆、滑块。加盖投标人公章）
十一、配套配件
（1）提供安装、调试工作站所需工具一套，至少包括：内六角扳手1套、螺丝刀1把、气管钳1把、万用表1个。
（2）工位桌凳6套（含实训桌和实训凳）
（3）收纳柜2个
（4）周转箱1组
（5）移动升降讲台1个
十二、工业物联网平台
1.系统须具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。
▲2.系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。（提供满足以上参数及功能要求的系统功能截图，并加盖投标人公章）
3.系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。
4.系统应提供标准API接口及接口文档，支持第三方系统集成和调用。
5.系统功能应包括但不限于以下功能：
（1）多租户：支持多租户数据隔离，多租户独立运行数据互不干扰。
（2）用户管理：支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。
（3）接入注册：系统后台支持管理网关和直连设备，支持管理员将网关或直连设备在系统内进行注册并分配使用权限给指定租户。
（4）系统首页：支持查看系统内项目、产品、设备、网关、直连设备等数字资产，网关和直连设备在地图中做分布标记，支持展示网关和直连设备接入在线率及近一周系统接入消息数据量走势。
（5）项目管理：支持按项目管理接入设备，项目支持不同的行业类型，项目下包含设备数量直观体现到项目数据卡。
（6）产品管理：支持按产品管理接入的设备，支持通过产品属性建立产品物模型，按产品进行设备的实例化创建和管理。
（7）设备管理：支持按产品实例化设备，设备动态继承所属产品全部属性，支持用户自定义绑定设备下子设备与网关下子设备关联关系，自动将网关上报点位与设备属性进行数据匹配，支持实时查看设备数字画像，支持手动下发属性点位数据，支持查看属性点位历史数据。
（8）网关管理：支持用户按后台注册分配进行网关激活接入，网关下可创建多个网关子设备，支持自定义绑定网关下子设备与设备下子设备的关联关系，支持查看网关实时在离线状态、实时通讯报文、订阅与下发主题。
（9）直连设备：支持用户按后台注册分配进行直连设备激活接入，直连设备下支持接入温湿度变送器或智能电表等直连子设备，支持查看直连设备实时通讯报文及属性最新实时数据。
（10）数据备份：支持通过数据库操作工具软件进行系统数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的数据留档。
（11）可视化数据大屏：提供可视化大屏配置工具，支持用户通过拖拽和配置方式进行可视化数据大屏开发，内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表组件，支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据组件，支持静态数据、API接口数据、SQL数据、实时数据等多种数据源，内置丰富的组件案例。
（12）任务流程引擎：提供任务流程引擎工具，内置监听、控制、API等类型组件，通过拖拽和配置方式进行流程编排，支持预定义流程变量，支持调用流程变量和产品属性点位进行设备任务流程逻辑的组件化编排实现，支持发布流程模型，支持查看发布的流程模型，支持第三方系统通过API接口调用基于已发布定版的流程模型产生流程实例，流程引擎按照流程模型配置执行流程实例并自动记录详细的执行日志。
（13）地理位置管理：支持园区与楼宇管理并绑定负责人，楼宇支持用户自定义楼层，支持用户将设备自定义划分至楼宇内楼层的某个房间，房间内的设备支持直接查看设备监控、设备数字画像，支持从房间移除设备。
（14）策略管理：支持用户自定义告警策略，设置告警级别、告警描述，自定义配置告警条件，可选设置告警防抖、告警屏蔽期，可选择关联告警通知策略和告警联动逻辑；支持用户自定义通知策略，通知方式支持站内信、邮件、短信等方式，支持用户设置通知标题、通知内容、通知对象，其中通知内容可选择告警级别、告警时间、告警描述、告警数据；支持用户自定义设置联动逻辑，内置监听、控制、API等类型组件，通过拖拽和配置方式进行逻辑编排，支持预定义逻辑变量，支持发布联动逻辑模型，支持查看发布的联动逻辑模型。
（15）日志管理：系统在发生告警、通知和联动事件时，自动记录告警、通知和联动的执行日志，包括事件时间与具体的执行内容，支持一键清空告警日志、一键清空通知日志、一键清空联动日志。
（16）个人中心：支持用户自定义修改用户昵称、电子邮箱、手机号码、办公电话、个性签名等信息，支持用户修改密码。
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	工业智能控制课程资源
	一、课程资源开发《工业智能控制技术应用》数字化工作式配套学习手册。
1．字数：5-8万字；形式为章节式，采用项目任务式、活页式等。工作页≥15份，根据课程设计内容对应工作页。
2．教学设计课件≥15份，知识点课件≥30份.要求根据课程设计内容对应教学课件。制作标准视觉风格，能够满足教学要求，匹配该专业领域风格，包括色彩、字体、图标等元素的统一。排版布局：内容层次清晰，重点突出，页面简洁美观。动画效果适度使用动画，增强演示效果，避免过度复杂。图片与图表使用高清图片，图表设计专业，数据展示直观。功能要求具有兼容性：确保PPT在主流办公软件上正常显示。响应速度方面文件打开和切换流畅，动画效果无卡顿。文件格式方面能够提供PPT、PDF等多种格式，方便使用。交互功能方面支持超链接、导航按钮等交互设计，提升体验。
3.实操教学视频拍摄与制作≥20个，课堂出镜微课≥15个。要求视频压缩采用H.264编码的MP4格式，动态码流的最高码率不高于2500Kbps，最低码率不得低于1024Kbps，帧率不低于25fps，分辨率不低于1920×1080。音频压缩格式及技术参数为音频压缩采用AAC(MPEG4Part3)格式，采样率48KHz，音频码流率128Kbps，必须是双声道，必须做混音处理。在视频的下方和幻灯片下显示字幕文本；字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。保持每屏字幕位置一致，每屏字幕以内容为断句依据。声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真。伴音清晰饱满，无失真。解说声与现场声、背景音乐无明显失调。音频信噪比不低于48dB。统一片头片尾
4.企业案例程序包不低于5项，要求企业案例程序包内容紧密结合企业实际项目，且应与课程教学内容基本一致。从企业获取最新的智能视觉技术项目案例，将其转化为教学资源，使学生接触到行业一线的技术和流程。企业案例程序包需包含辅助教学使用的必要程序文件，包含但不限于PLC程序、机器人程序、视觉系统程序等案例必须的程序备份。
5.练习题库≥15套，配套单个任务课后练习使用，每套题目数量不少于10道，采用最新版本软件制作，提供源文件，可编辑，包括填空题、判断题、选择题和简答题等形式，客观题都配套答案。期末测试≥5套，每套题目数量不少于30道，采用最新版本软件制作，提供源文件，可编辑，包括填空题、判断题、选择题和简答题等形式，配套答案。要求内容覆盖全面，难度科学合理；交付形式为指定体例的word文档源文件。
6.单任务评价方案≥15份，评价方案≥1份。单任务评价方案不小于 15份，提供评价方案1份，采用最新版本软件制作提供源文件，可编辑。
二、工业智能控制实训工作站配套教学资源库
1．开发满足本地教学资源库1套：
2.课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。
3.课程资源，需符合课前、课中及课后的教学设计框架，如任务指南、领取工作页、平台分组、任务引入、任务描述、任务准备、任务实践、任务小结、课后练习。
4.课程资源包满足职业院校在线开放课程平台上传要求，含多种资源形式，包括PPT、工作页、录屏资源、动画视频和实践视频等。
(1)PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，教学设计PPT份数不小于15份，知识点PPT不少于30份。总页数不小于200页。
(2)工作页提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，符合混合式教学设计，不小于15份,并提供客观题的答案。
(3)实操教学视频20个，帧率：不小于25帧/秒；分辨率：1920*1080；统一片头片尾。
(4）课堂出镜类微课（教师出镜）15个，帧率：不小于25帧/秒；分辨率：1920*1080；统一片头片尾。
(5）练习题不少于15套，配套单个任务课后练习使用，每套题目数量不少于10道，采用最新版本软件制作，提供源文件，可编辑，包括填空题、判断题、选择题和简答题等形式，客观题都配套答案。
(6）期末试卷不少于5套，每套题目数量不少于30道，采用最新版本软件制作，提供源文件，可编辑，包括填空题、判断题、选择题和简答题等形式，配套答案。
(7）单任务评价方案不小于15份，提供评价方案1份，采用最新版本软件制作提供源文件，可编辑。	
▲（供应商应具有课程资源体系建设项目校企合作经验，需提供与职业院校共同合作申报的课程资源建设项目申报书扫描件。加盖投标人公章）


四、项目实施要求
1.安全要求：
（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。
（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。
五、供货要求
1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，相关费用包含在预算内。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合国家、行业现行有效标准、招标文件及合同约定的技术规格要求。开箱检验时货物外观、配置、功能须满足验收要求；如发现不合格品，中标人须无条件免费更换，并承担全部相关费用与违约责任。外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
5.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
6.中标人应提供采购方所需的设备，还应提供给采购方所需的专业实训室室内专业文化，主要包括：材质：5mmPVCUV。工艺：画面高清喷绘。
六、知识产权归属和处理方式
本项目实施过程中涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。
七、安装调试要求
1.投标人应提前根据学校提供场地做对应电、网及设备规划布局，建议投标人现场考察，投标人应对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。
2.在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。
八、国家或行业相关规范标准
1.GB/T 47245-2026机器人智能控制系统总体架构（2026-09实施，“智、算、网、存、控”一体化）；
2.GB/T 47234-2026测控装备智能化通用技术要求（制造领域智能测控装备设计/制造/评估）；
3.GB/T 36211.1/2全分布式工业控制智能测控装置（通用要求+通信互操作）；
4.GB/T 20965-2025控制网络HBES技术规范（住宅/楼宇控制，照明、暖通、消防联动）。
上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
九、履约验收要求
1.中标人应在完成供货后提供一份验收大纲作为采购人验收的依据；
2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
3.货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明、培训相关材料等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
4.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标人提供的技术服务已经实现。
（5）采购方、中标人双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
5.项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；
6.出具验收报告；
十、培训要求
本项目至少需要配备以下人员：培训人员4名及以上，具有相关专业技能，能按合同要求配套教学资源、具有教学PPT、提供培训所需的耗材及配件和实训指导书，完成技能大赛的针对性的培训，保证教学效果，能够满足数字化设计与智能制造职业技能竞赛赛项技术文件要求。
十一、售后服务要求
质保期：自验收合格之日起算，硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期。质保期间，因产品质量问题发生的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修（投标文件中提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章）。
中标人提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修前须提交成本明细清单，取得采购人书面确认后方可维修。软件终生免费更新使用。
十二、付款方式及履约保证金
1.付款方式：合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人一次性支清全部货款。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十三、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十四、投标报价要求
1.报价币种为人民币。
2.投标报价包含但不限于电源线、网线、线槽调试、全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费（含教师培训期间产生的食宿费用）、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及施工人员意外伤害保险费、投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。
十五、其他
1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
4.现场考察
因本项目的特殊性，根据学校提供的场地进行相应的电路、网络及设备规划布局。建议投标人现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及响应报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及成交后有可能承担的风险、责任和义务充分了解。因投标人对现场资料和数据所作出的推论、解释或结论影响响应报价、方案编制的，由此造成的后果由投标人自行承担。
因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，成交后不得因此提出修改报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签订合同或拒绝履行合同约定的各项义务。在合同履行过程无法满足项目实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。
现场考察时间：2026年09月30日上午9:30-11:30下午15：00-17：30
考察地址：连云港市海州区花果山大道振华东路2号
考察联系人：徐主任联系电话：0518-85899221
考察请提前联系，预约时间，考察时需携带授权委托书和有效身份证件，现场考察费用由投标人自行承担。
 (
1
)
[bookmark: _Toc5056]第五章评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc1881]采购包1
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
（2）技术分（54分）
	评审因素
	评分标准

	技术参数
（30分）
	技术参数指标评审基准分30分，标注“▲”（共20处）的指标，每有一项不满足或负偏离的扣1.5分，本项分值扣完为止。
注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在《技术要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。

	项目实施方案
（8分）
	投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于组织架构、进度计划、质量保证措施、紧急预案等内容：
方案包含上述全部内容，组织架构清晰、进度计划内容详细、措施完善、预案可操作性强的得8分；
方案包含上述全部内容，组织架构比较清晰、进度计划内容较详细、有对应措施、预案可操作性较强的得6分；
方案存在少量缺项，组织架构基本完整、进度计划简单、措施基本可行、预案可操作性一般的得4分；
方案内容有缺项，内容合理性一般、措施简单粗糙、可操作性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。

	培训方案
（8分）
	投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于培训目的、培训方式、培训课程、培训保障等内容：
方案内容详尽完善，培训目的明确、培训课程安排合理、培训方式切实可行的得8分；
方案内容比较完善，培训目的比较明确、培训课程安排比较合理、培训方式可行性较强的得6分；
方案内容基本齐全，培训目的基本清晰、培训课程安排大体可行、培训方式具备一定可行性的得4分；
方案内容简单，培训目的模糊、培训课程安排合理性一般、培训方式可行性一般的得2分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（8分）
	投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务响应机制、售后服务体系、售后服务内容、应急保障等内容：
方案内容全面完整，售后服务响应机制明确、售后服务体系健全、服务内容详尽、应急保障方案科学可行的得8分；
方案内容比较完整，售后服务响应机制较明确、售后服务体系较健全、服务内容较详尽、应急保障方案较可行的得6分；
方案内容基本完整，售后服务响应机制基本清晰、售后服务体系基本具备、服务内容有一定阐述、应急保障方案基本可行的得4分；
方案内容简单，售后服务响应机制模糊、服务内容粗略、应急保障方案可行性一般的得2分；
该项未见阐述不得分。


（3）商务分（16分）
	[bookmark: _Toc14461]评审因素
	评分标准

	企业实力
（10分）
	1.投标人自2023年1月1日（含）以来为省级及以上政府行政主管部门主办的机械类相关技能大赛赛事提供过大赛设备或相关技术支持的每有一个得3分，最高得6分。
注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。合同须清晰体现赛事名称、服务内容及服务时间，时间以合同签订时间为准。材料不全、未体现关键信息或不符合上述要求的，本项不得分。
2.投标人或产品制造商为本项目配套的实施技术人员需同时具备全国职业院校技能大赛专家任职资质和高级工程师及以上专业技术资格。每提供1人得2分，最高得4分。
注：同时提供①专家任职证明②高级工程师及以上职称证书；③2026年3月—2026年9月期间任意一个月的社保缴纳证明，社保证明需体现参保人姓名及参保单位。相关证明材料加盖投标人公章，未提供材料或材料不符合要求的不得分。

	企业业绩
（6分）
	投标人提供自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）的机械相关实训类项目业绩的，每提供1个有效业绩得2分，本项最高得6分。
注：类似项目为机械相关实训类项目；须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同应清晰体现项目名称、甲乙双方、项目标的及合同签订时间，项目时间、内容以合同为准；本项仅认可投标人自身业绩，同一项目仅计分一次，不得重复计分；未提供材料或材料不符合要求的不得分。




采购包2
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
（2） 技术分（54分）
	评审因素
	评分标准

	技术参数
（30分）
	技术参数指标评审基准分30分，投标产品的技术参数标记“▲”为重要参数（共10处），每有一项不满足或负偏离的扣3分，本项分值扣完为止。
注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在《技术要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。

	供货方案
（6分）
	投标文件中提供供货方案，方案包括但不限于：①供货流程②运输条件③进度控制④供货质量保障⑤验收方案。
以上内容全面详细、合理，思路清晰、针对性强、切实可行的，得6分；
以上内容较全面、较合理，有一定可行性，得4分；
以上内容存在缺项，思路不够清晰，可行性较弱，但无重大缺陷的，得2分；
以上内容一般、可行性差的，得1分；
该项未见阐述不得分。

	安装调试方案
（6分）
	投标文件中提供安装调试方案，方案包括但不限于：①安装流程②安装要点③调试方案④安装人员配备。
以上内容全面详细、合理，思路清晰、针对性强、切实可行的，得6分；
以上内容较全面、较合理，有一定可行性，得4分；
以上内容存在缺项，思路不够清晰，可行性较弱，但无重大缺陷的，得2分；
以上内容一般、可行性差的，得1分；
该项未见阐述不得分。

	培训方案
（6分）
	投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于：①培训流程②培训方式③培训内容④培训时间计划⑤应急故障解决
以上内容全面详细、合理，思路清晰、针对性强、切实可行的，得6分；
以上内容较全面、较合理，有一定可行性，得4分；
以上内容存在缺项，思路不够清晰，可行性较弱，但无重大缺陷的，得2分；
以上内容一般、可行性差的，得1分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（6分）
	投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于：①应急预案②维修方案③易损件维修更换方案④维修人员配置。
以上内容全面详细、合理，思路清晰、针对性强、切实可行的，得6分；
以上内容较全面、较合理，有一定可行性，得4分；
以上内容存在缺项，思路不够清晰，可行性较弱，但无重大缺陷的，得2分；
以上内容一般、可行性差的，得1分；
该项未见阐述不得分。


（3）商务分（16分）
	评审因素
	评分标准

	企业实力
（13分）
	1、投标人需要具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。
2、投标人取得工业网络类软件著作权证书的，提供证书得5分，最高得5分。
注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。
3、投标人为本项目配套实施的技术及服务团队配备本单位人员具备高级工程师及以上专业资格的，每提供1人得2分，最高得4分；具备高级技师职业技能等级的，每提供1人得1分，最高得1分。本小项最高得5分。
注：同一人员同时拥有上述两类证书只计一次得分。须提供对应职称证书或职业技能等级证书，并提供2026年3月—2026年9月期间任意一个月的社保缴纳证明，社保证明需体现参保人姓名及参保单位。相关证明材料加盖投标人公章，未提供材料或材料不符合要求的不得分。

	企业业绩
（3分）
	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有工业网络 (含工业自动化或工业网络或PLC实训教学控制系统方面)类似已实施的项目案例，每提供1个符合要求的项目案例得1分，本项最高得3分。
注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同应清晰体现项目名称、甲乙双方、项目标的及合同签订时间，项目时间、内容以合同为准；本项仅认可投标人自身业绩，同一项目仅计分一次，不得重复计分；未提供材料或材料不符合要求的不得分。




[bookmark: _Toc20022]第六章投标文件格式


投标文件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：联系方式
委托代理人（签字/签章）：，联系方式

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：年月日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

十、投标函
投标函
致：
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：项目编号：分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]

十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


十七、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日



十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


年月日



 (
104
)

二十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）： 　        
日期：   年　 月　 日
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。
7、请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8、供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9、成交人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
