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第1章 [bookmark: _Toc236991653]招标公告

项目概况：
紫金山科技城爱陵路以东、秦县路以南片区道路电子警察及监控系统项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月22日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc423002379][bookmark: _Toc420942708][bookmark: _Toc484463013][bookmark: _Toc420998758][bookmark: _Toc422123098]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0014
2.项目名称：紫金山科技城爱陵路以东、秦县路以南片区道路电子警察及监控系统项目
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]3．采购方式：公开招标
4．预算金额：374万元（人民币）
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]5．最高限价：349.3261万元（人民币）
6．采购需求：为完善道路基础设施，降低安全隐患和交通事故率，提升通行效率，拟实施紫金山科技城爱陵路以东、秦县路以南片区道路电子警察及监控系统项目，从而实现交通违法抓拍，道路视频监控功能，治安管控与车辆缉查功能，交通信号与交通信息采集，信息共享与平台联动，全天候环境适应能力等功能，同时达成规范道路交通秩序，减少交通违法行为，完善交通违法取证体系，规范执法，保障群众出行权益，便于事故定责，支撑城市交通规划与决策，构建全天候、全覆盖的道路感知网络等目标，详见招标文件
7．交货期限：合同签订后120个日历天内将货物送达指定地点，完成安装调试并具备验收条件
8．本项目不接受联合体投标
9．本项目标的所属行业：工业
10．本项目不接受进口产品

[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]二、申请人的资格要求
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（2026年3月以来）任一个月的财报或上一年度财务审计报告复印件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内（2026年3月以来）任一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2．落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。
② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3．本项目的特定资格要求：无。
4．拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.地点：江苏政府采购网。
3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价：0.00元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年10月22日14:00（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.采购人不组织集中现场考察或答疑。
2.公告媒体
（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；
（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告；
（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.本项目不接受进口产品。
5.本项目中标后不允许分包、转包。
6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，自行填报《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
7. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：南京紫金山科技城管理委员会
地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路11号
联系人：晏金桥
联系方式：025-52759735
2.采购代理机构信息
名称：江苏畅采工程咨询有限公司
联系人：张工
地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室
联系方式：15365029236
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc112330100][bookmark: _Toc70092109][bookmark: _Toc70092492][bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc12539][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc9509]

[bookmark: _Toc236991654][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
一、总则
1．适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
2．定义
2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
3．政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8 对本国产品的支持政策
（1）为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
（2）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（5）评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
4．招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5、招标文件的澄清修改
5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6．投标
6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。
6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。
6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。
6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。
6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。
6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。
6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3供应商应用人民币报价。
7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.5供应商应该按照招标文件的要求提供所需样品。
8．联合投标(本项目不适用)
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9．投标费用
9.1供应商应承担所有与准备和参加项目投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2招标代理费参照国家计委《计价格(2002)1980号》、发改价格[2011]534号规定的收费标准，按60%计算收取。相关技术咨询费：前期方案论证、市场调研、控制价审核等相关技术咨询服务，参照《苏价服(2014)383号》规定收费标准，按60%计算收取，实收13270元。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费和技术咨询费由中标（成交）单位在发放中标（成交）通知书前一次性支付。
9.3专家评审费，按照苏财购〔2016〕48号、苏财规〔2026〕1号等有关江苏省政府采购专家评审费标准的通知执行，由采购人支付。
10．投标文件组成
10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11．投标文件的商务部分
11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★ 投标函（投标申请及声明）；
（2）★ 法人授权委托书及法定代表人与委托代理人的身份证扫描件；
（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；
（4）★开标一览表；
（5）★分项报价表；
（6）★核心产品品牌一览表；
（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；
（8）《商务条款偏离表》；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
12．投标文件的技术部分
12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
13．投标文件的价格部分
13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
13.5 对于采用货币报价的项目，《开标一览表》中的投标总报价应与《分项报价表》中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14．投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15．投标保证金
本项目不收取保证金。
16．投标有效期
16.1自开标之日起九十日内投标有效。
16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
17．投标文件的修改和撤回
17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。
17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交。
18．投标文件盖章
18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。
18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。
四、开标、评标与确定中标供应商
19．开标
19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； 
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据
20．评标
20.1评标组织
20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2评标程序
20.2.1投标文件的资格审查
20.2.1.1采购人代表或代理机构依法对投标人的资格进行审查。
20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。
20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。
20.2.2投标文件的符合性审查
20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；
（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；
（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；
（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。详见异常低价投标（响应）审查细则。
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（14.1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
14.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
14.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
14.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
14.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK1]（14.2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（14.3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
20.2.3投标文件的进一步评审
20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.3 评标方法和标准
本项目采用综合评分法
21．确定中标供应商
21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。
21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。
21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。
22．编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
23．评标过程的保密
23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
24．签订合同
24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
25．政府采购履约资金扶持政策
25.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
25.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
六、质疑处理
26．质疑
26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
26.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。
采购人质疑接收联系地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路11号，联系电话：025-52759735。
26.5 以下情形的质疑不予受理
26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
26.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
26.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
[bookmark: _Toc112330101][bookmark: _Toc15140][bookmark: _Toc30743][bookmark: _Toc9020]26.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

[bookmark: _Toc236991655]第三章  评分标准
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×40(小数点保留两位)（评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应有权将该供应商的投标文件作无效处理）
	40

	2
	技术指标响应情况
	根据招标文件中“第四章 项目需求中的技术指标”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分18分。
1. 带“★”项的技术指标，负偏离为无效投标。
2. 带“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。
3. 非“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
（备注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；投标人需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。带“★”或“▲”项的技术标需提指供证明材料的提供复印件，未提供或内容不全的不予赋分（需求中有其他要求的从其要求），以佐证所投产品的主要技术参数及功能。非“▲”项技术指标未有要求的则以技术条款偏离表中应答为准（需求中有其他要求的从其要求）。未按要求提供证明材料的视为负偏离。）
	18

	3
	项目技术方案
	供货方案：
根据供应商针对本项目的供货方案(包括但不限于供货任务划分、供货进度计划、供货保障措施、到货与交接管理措施、供货合规与安全管理措施等)进行综合评审：
方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得6分；
方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得4分；
方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得2分；
未提供不得分。
	6

	
	
	项目实施方案：
根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于实施重难点分析、施工任务划分、安全保障措施、质量保证措施、施工人员组织措施等）进行综合评审：
方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得6分；
方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得4分；
方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得2分；
未提供不得分。
	6

	
	
	售后服务方案：
根据供应商提供售后服务方案（服务期内维护保养内容、服务期内维护保养措施、服务期内维护保养的备品备件配置、服务期内的工具、器材、人员管理要求、突发事件应对措施以及任务保障方案等）进行综合评审：
方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得6分；
方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得4分；
方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得2分；
未提供不得分。
	6

	
	
	培训方案：
根据供应商提供的培训方案（包含培训计划、培训师资力量、培训内容及时间等）进行综合评审：
方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得6分；
方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得4分；
方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得2分；
未提供不得分。
	6

	
	
	项目组团队人员：
1. 项目经理：本项目的项目经理具有高级工程师证书（电子信息类）、一级建造师证书（机电工程专业）、IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员CISP证书的，每提供一个证书得2分，满分8分；
2. 技术负责人：本项目的技术负责人具有CISAW信息安全保障人员(安全运维)证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信专业技术人员职业资格证书的，每提供一个证书得2分，满分8分。
（需同时提供社保机构出具的近半年内（2026年4月以来）任一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及有效期内的劳动合同）
	16

	4
	业绩
	供应商提供自2023年01月01日以来承担过类似供货业绩，每提供一个得1分，最多得2分。(提供合同、中标(成交)通知书复印件加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反应相关数据和内容，有缺项或无法认定的不得分)
	2

	合计
	100



二、小微企业价格扣除
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小微企业提供的服务给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。
5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定落实。
三．本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

四、其他
1．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件为依据。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc70092494][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc70092119][bookmark: _Toc236991656][bookmark: _Toc112330106][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc26166]
第四章  项目需求

[bookmark: _Toc112330107]项目属性：货物类项目。
一、项目概况
（一）项目背景
爱陵路以东、秦县路以南片区已建成秦县路、汉侯路、天禧路、玉麟街、凤仪街等多条市政道路，目前道路交叉口信号灯已安装，但未安装电子警察和监控系统。为完善道路基础设施，降低安全隐患和交通事故率，提升通行效率，拟实施紫金山科技城爱陵路以东、秦县路以南片区道路电子警察及监控系统项目，从而实现交通违法抓拍，道路视频监控功能，治安管控与车辆缉查功能，交通信号与交通信息采集，信息共享与平台联动，全天候环境适应能力等功能，同时达成规范道路交通秩序，减少交通违法行为，完善交通违法取证体系，规范执法，保障群众出行权益，便于事故定责，支撑城市交通规划与决策，构建全天候、全覆盖的道路感知网络等目标。
（二）项目建设标准
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《城市道路交通管理评价指标体系》
《中国智能运输系统体系框架》
《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）
《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)
《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB50688-2011)
《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T 256-2015）
《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案（公安局交管局）》
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）
《道路交通信号灯》(GB14887-2011)
《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）
《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T489-2016)
《道路交通信号控制方式》（GA/T527-2015）
《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）
《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T20999-2017）
《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》
《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》
《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》
《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）
《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）
《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）
《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）
《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）
《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）
《公安视频图像分析系统》（GA/T1399-2017）
《公安视频图像信息应用系统》(GA/T1400-2017)
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
《南京市公安局社会治安报警与监控系统建设规范（试行）》
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）
《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》
《南京市公共安全视频监控建设联网应用建设规范（征求意见稿）》
《南京市公共安全视频监控建设联网应用总体方案》
《南京市公安局关于开展视频监控集中运维监管的工作意见（试行）》宁公传发〔2016〕213号
《江宁区电子警察系统建设管理工作规范（试行）》
上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
（三）交付时间：整个项目要求在合同签订后120日内完成竣工验收，质保期两年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。
（四）交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

二、货物产品清单、技术指标
[bookmark: OLE_LINK14]（一）安装地点分布情况：
	序号
	类别
	路口名称

	1
	前端采集系统及辅助配套系统
	天禧路汉侯路（T型，3个方向并杆）

	2
	
	天禧路秦县路（T型，南北方向并杆）

	3
	
	凤仪街汉侯路（十字，四个方向并杆）

	4
	
	凤仪街秦县路（T型，三个方向并杆）

	5
	
	玉麟街汉侯路（十字，四个方向并杆）

	6
	
	玉麟街秦县路（T型，三个方向并杆）

	7
	中心存储扩容及数据接入
	人脸算法及技战法、数据接入、视图存储扩容等



（二）产品清单、技术指标（包含但不限于货物的规格参数、性能、材料、结构、外观、安全、服务内容和标准等）：（本项目核心产品：900万像素电警抓拍单元）
1.产品清单
	一、前端系统及辅助配套系统

	序号
	名称
	单位
	数量
	[bookmark: OLE_LINK4]备注

	[bookmark: _Hlk239253528]1
	[bookmark: OLE_LINK2]900万像素电警抓拍单元
	台
	20
	核心产品

	2
	900万像素环保反向车辆人脸卡口抓拍单元
	台
	23
	

	3
	LED补光灯
	台
	35
	

	4
	多合一智能补光灯
	台
	38
	

	5
	全景监控
	台
	12
	

	6
	智能交通终端管理服务器
	台
	12
	

	7
	电警立杆
	根
	1
	

	8
	借杆横臂
	根
	3
	

	9
	抱杆机箱
	套
	20
	

	10
	网络防雷器
	块
	55
	

	11
	落地机箱（含基础）
	套
	6
	

	12
	路口取电电源线（RVV3*6mm²）
	米
	2900
	

	13
	电子警察设备控制电缆（RVVSP2*1.0mm²）
	米
	1490
	

	14
	分支供电电缆（RVV3*2.5mm²）
	米
	1520
	

	15
	电子警察电源线（RVV3*1.0mm²）
	米
	1920
	

	16
	室外超五类网线
	米
	825
	

	17
	室外单模4芯光缆
	米
	1520
	

	18
	接入设备(2光8电)
	台
	20
	

	19
	接入设备(8光8电)
	台
	6
	

	20
	光纤熔接盒（4芯）
	套
	20
	

	21
	光纤熔接盒（24芯）
	套
	6
	

	22
	尾纤
	根
	46
	

	23
	光纤熔接
	芯
	184
	

	24
	手孔井
	座
	8
	

	25
	接地系统
	处
	7
	

	26
	基坑开挖及浇筑（杆件基础）
	立方
	2.016
	

	27
	绿化带开挖及恢复
	米
	85
	

	28
	道板开挖及恢复
	米
	35
	

	29
	管道敷设
	米
	240
	

	30
	违法抓拍标牌（电子警察）
	块
	20
	

	31
	二维码标签
	张
	20
	

	32
	网络租赁
	路口
	6
	

	33
	电子警察设备安装调试
	方向
	20
	

	二、中心存储及数据接入

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	34
	人脸算法及技战法
	路
	23
	

	35
	智慧警务平台视频接入及配置
	路
	55
	

	36
	智慧警务平台违法图片接入及配置
	路
	43
	

	37
	智慧警务平台车辆图片接入及配置
	路
	43
	

	38
	智慧警务平台人脸图片接入及配置
	路
	23
	

	39
	中心视频存储扩容
	台
	1
	

	40
	中心图片存储扩容
	台
	1
	



2.产品技术指标
（1）900万像素电警抓拍单元
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。
可对80×25至1200×380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。
最大分辨率：≥4096×2160像素；图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS传感器；帧率≥25帧/秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具备闪光灯或LED频闪灯同步补光功能；具备线圈、视频、雷达等触发模式；具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能；支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；防护等级≥IP66。
支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
[bookmark: OLE_LINK3]可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。

	3
	参考图片
	暂无内容



（2）900万像素环保反向车辆人脸卡口抓拍单元
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	[bookmark: OLE_LINK13]1
	★实质性要求
	抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。
支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。
以上内容需提供具有CMA标识的检测报告加盖公章，未提供或内容不全的将作无效投标处理。

	2
	非实质性要求
	设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；
镜头：50mm镜头；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，视频帧率：在1～25fps可调，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；
支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
外壳防护等级应≥IP66；
支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；
[bookmark: OLE_LINK9]支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥95%；
支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；
支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；
设备可识别不少于350种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%；
支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单；
支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7000种，通过车尾可识别3500种，全天识别准确率≥99%；
[bookmark: OLE_LINK15]支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率≥99%；
[bookmark: OLE_LINK5]支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；
在同一个视频画面中，最多可同时检测≥100个运动人体目标；
支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%；
外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）

	3
	参考图片
	暂无内容



（3）LED补光灯
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	采用暖光LED灯珠，可实现单车道环境补光；
色温范围：4500K-7000K；
有效补光距离：15m～25m；
最大功耗≤50W；
使用寿命≥50000小时。

	3
	参考图片
	暂无内容



（4）多合一智能补光灯
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	具备暖光LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪补光功能；
具备红外白光补光模式切换功能，白天使用白光爆闪、夜间使用红外爆闪，有效解决夜间光污染，减少对人眼刺激；
满足单车道环境补光要求；
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K；
有效补光距离：15m～25m；
最大功耗：LED频闪≤60W，气体爆闪瞬间最大≤300W；
使用寿命≥50000小时。

	3
	参考图片
	暂无内容



（5）全景监控
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	传感器类型：1/1.8＂progressivescanCMOS；
最低照度：彩色0.0005Lux@(F1.4，AGCON)，黑白0.0001Lux@(F1.4，AGCON)，0LuxwithIR；
光学变倍：32倍；
数字变倍：16倍；
视场角：2个F1.0大光圈全彩镜头，组成全景水平190°画面；
白光照射距离：30m；
全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440；
支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍；
设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警；
全景通道区域入侵检测最远距离为50m；
摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头；
工作温湿度：-40℃~70℃；相对湿度小于95%；
在样机上方使用手持喷淋装置对样机进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，样机视窗应无水流直接接触。

	3
	参考图片
	暂无内容



（6）智能交通终端管理服务器
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	内置≥1块3.5寸4T硬盘；
支持16路IPC接入；
网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）；
其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；
支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；
支持录像存储功能；
可配置多种字符叠加、图片合成模式；
支持区间测速功能；
可配置增加GPS校时模块；

	3
	参考图片
	暂无内容



（7）电警立杆
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	立杆八角直径180mm-240mm-5mm厚-6.5m，横臂八角直径90mm-165mm-3mm厚-6m，基础法兰直径450mm-16mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径450mm-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm-6支M24圆钢长1.125米。
基坑规格：1200mm*1200mm-1400mm深。

	3
	参考图片
	暂无内容



（8）借杆横臂
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	外径60mm-2mm厚-3m，镀锌喷塑。

	3
	参考图片
	暂无内容



（9）抱杆机箱
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK16]尺寸≥400mm*300mm*250mm，户外型，带防雨棚，采用镀锌板材制作，表面喷塑处理，箱体背部焊接挂杆安装或抱箍安装部件，箱体下部开螺丝固定孔及进出线孔，箱体门板背部密封采用一体化发泡胶形式，门板正面按要求丝网印制相关内容，内部配置一块可拆卸隔板，内部电气部分配置两只断路器，一只浪涌保护器，一只六位带开关插座，一个接地铜排。

	3
	参考图片
	暂无内容



（10）网络防雷器
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	RJ45防雷。

	3
	参考图片
	暂无内容



（11）落地机箱（含基础）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	基坑开挖，开挖尺寸700mm*600mm*100mm，余方外运，运距≤20km，底部素土夯实，夯实度≥95%；
浇筑前预留4根Φ50PE管道，预埋深度500mm，支模并浇筑C25商品砼素混凝土基础，基础高出±0以上200mm；
机箱采用镀锌板喷塑，厚≥1.4mm，尺寸≥54cm*48cm*107cm；
配置包括箱体、接地铜排、温控系统、五眼插座5个、铜排及端子排各1套、16A 2匹空开5套、32A 2匹空开1套、BV2.5箱内连接线5米；
控制机柜安装采用4根M14*150无缝镀锌膨胀螺栓安装固定。

	3
	参考图片
	暂无内容



（12）路口取电电源线（RVV3*6mm²）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	RVV3*6mm²。

	3
	参考图片
	暂无内容



（13）电子警察设备控制电缆（RVVSP2*1.0mm²）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	RVSP2*1.0mm²。

	3
	参考图片
	暂无内容



（14）分支供电电缆（RVV3*2.5mm²）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	RVV3*2.5mm²。

	3
	参考图片
	暂无内容



（15）电子警察电源线（RVV3*1.0mm²）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	RVV3*1.0mm²。

	3
	参考图片
	暂无内容



（16）室外超五类网线
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]STP超五类八芯线。

	3
	参考图片
	暂无内容



（17）室外单模4芯光缆
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	4芯单模光缆，采用层绞式或中心束管式设计，外覆PE护套。

	3
	参考图片
	暂无内容



（18）接入设备(2光8电)
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	8路10/100M自适应RJ45+2路千兆SFP、含2个千兆SFP光模块、双电源、DC12-48V,-40～75℃。

	3
	参考图片
	暂无内容



（19）接入设备(8光8电)
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	8路10/100/1000Base-T（X）+8路1000Base-SFP，管理型导轨式、环网冗余、含8个千兆SFP光模块双电源、DC12-48V,-40～75℃。

	3
	参考图片
	暂无内容



（20）光纤熔接盒（4芯）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	4芯光纤熔纤盒。

	3
	参考图片
	暂无内容



（21）光纤熔接盒（24芯）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	24芯光纤熔纤盒。

	3
	参考图片
	暂无内容



（22）尾纤
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	3米单模。

	3
	参考图片
	暂无内容



（23）光纤熔接
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	热熔。

	3
	参考图片
	暂无内容



（24）手孔井
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	接线井人工开挖，开挖尺寸750mm*750mm*500mm，余方外运，运距≤20km，井壁修平，井底素土夯实，夯实度≥95%；
底部做100mm厚C15混凝土垫层，沿井壁四周采用M10水泥砂浆砌MU10机制砖，砌1/2砖护墙，护墙表面采用M10水泥砂浆抹灰，厚度20mm；
采用成品钢筋混凝土井圈与井盖，井盖上有“公安专用”字样。

	3
	参考图片
	暂无内容



（25）接地系统
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	接地极：50mm*50mm*5mm-L2500mm，角钢；
镀锌扁钢：40mm*5mm*2500mm，镀锌扁钢；
接地母线：BV-16mm2，铜芯线5m。

	3
	参考图片
	暂无内容



（26）基坑开挖及浇筑（杆件基础）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	基坑人工开挖，余土清运≤20km；
下预埋件，C25商砼浇筑、养护。

	3
	参考图片
	暂无内容



（27）绿化带开挖及恢复
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	沟槽开挖尺寸400mm（面）*200mm（底）*500mm(深)；
原土回填、夯实；
植被恢复。

	3
	参考图片
	暂无内容



（28）道板开挖及恢复
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	沟槽开挖尺寸400mm（面）*200mm（底）*700mm(深)；
道板/混凝土恢复。

	3
	参考图片
	暂无内容



（29）管道敷设
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	直径50mmPE管。

	3
	参考图片
	暂无内容



（30）违法抓拍标牌（电子警察）
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	标牌尺寸：600mm*800mm；
材质：铝材，厚度2mm；
反光膜：3M IV类膜；
样式：摄像头图案+违法抓拍字样。

	3
	参考图片
	暂无内容



（31）二维码标签
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	维码图片高度≥195mm，宽度≥75mm。

	3
	参考图片
	暂无内容



（32）网络租赁
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	租赁运营商裸纤（1芯），接入公安专线，按年支付租赁费，2年。

	3
	参考图片
	暂无内容



（33）电子警察设备安装调试
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	设备安装：包括摄像机、补光灯、线路、网络、防雷接地等；
系统集成：连接视频采集单元与终端服务器、配置网络传输设备、安装存储设备等；
系统调试：车牌识别率测试、抓拍响应时间测试、多目标同时捕获能力验证、违法判定逻辑验证（闯红灯、压线等）；
参数校准：视频流分辨率设置、抓拍灵敏度调节、白平衡/曝光参数优化、车牌识别算法校准；
系统对接：与交警平台对接测试、违法数据格式转换（符合GA/T832标准）、时钟同步校准（误差≤1秒）、数据加密传输验证（国密算法）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（34）人脸算法及技战法
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	系统支持根据人脸相似度对人脸照片进行人脸归档功能；在不少于6000万实名档案下，归档准确率大于99.5%，召回率大于99.5%（提供具有CMA标识的检测报告加盖公章，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。
系统支持每天不少于950万路人库与不少于6000万实名档案库碰撞聚档功能（提供具有CMA标识的检测报告加盖公章，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。

	2
	非实质性要求
	▲提供道路编码、人脸图片初步审核、人脸图片接入配置、存储接入配置、与南京市人像比对系统推送对接等服务工作及相关接入服务，本次人脸算法技战法应用可无缝兼容江宁现有智慧人像平台，无需新增硬件进行图片二次解析并且解析后的人像图片能够实现现有系统的人像检索、布控和聚档功能（提供供应商承诺函加盖公章，格式自拟）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（35）智慧警务平台视频接入及配置
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK6]▲提供道路编码、人脸图片初步审核、人脸图片接入配置、存储接入配置、与南京市人像比对系统推送对接等服务工作及相关接入服务（提供供应商承诺函加盖公章，格式自拟）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（36）智慧警务平台违法图片接入及配置
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	▲提供七行标注名称、视频接入配置、存储接入配置等服务工作（提供供应商承诺函加盖公章，格式自拟）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（37）智慧警务平台车辆图片接入及配置
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	▲提供道路编码、车辆图片初步审核、车辆图片接入配置、存储接入配置、与南京市视频大数据平台推送对接等服务工作（提供供应商承诺函加盖公章，格式自拟）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（38）智慧警务平台人脸图片接入及配置
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	▲提供道路编码、人脸图片初步审核、人脸图片接入配置、存储接入配置、与南京市人像比对系统推送对接等服务工作（提供供应商承诺函加盖公章，格式自拟）。

	3
	参考图片
	暂无内容



（39）中心视频存储扩容
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK8]具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示（提供具有CMA标识的检测报告加盖公章）。

	2
	非实质性要求
	整机节点处理器合计物理核心≥64 核（2 颗处理器总和），内存≥32GB，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余电源；配置≥4个千兆网口。
[bookmark: OLE_LINK19]配置硬盘≥36块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展，本次存储容量≥720T。
能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像。
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议。
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长。
支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失、实时业务不中断。
支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能。
存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断。
云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。

	3
	参考图片
	暂无内容



（40）中心图片存储扩容
	序号
	名称
	 功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	单个文件最大支持1PB，单个目录支持的文件数不低于3000万（提供具有CMA标识的检测报告加盖公章，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。
支持在扩容时,可对EC N+M的N进行动态扩列,并且可配置扩容后 EC的N+M 配比,扩容后由硬盘池内节点数决定 EC冗余配比,最大支持设置扩N+M为22+2（提供具有CMA标识的检测报告加盖公章，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。

	2
	非实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]处理器：≥2颗国产化处理器，单颗处理器物理核数≥24个核心，处理器单个核心基准主频≥2.4GHz；
内存：≥256G内存；
网卡：≥4*10GE光口（含光模块），≥2*GE电口；
电源：提供配套冗余电源；
软件：包含配套的分布式块存储软件（容量完全授权）；
硬盘：本次存储裸容量≥630T；
支持前端网络/后端网络双平面组网，支持单节点多VLAN功能。前端网络支持GE、10GE、25GE、InfiniBand等，内部互联网络支持10GE、25GE、InfiniBand等。支持对后端交换机进行管理，支持查询交换机的端口状态。
支持并配置基于用户、用户组、目录的空间配额管理。支持目录级快照功能；支持企业级WORM。
提供功能全面的图形化管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化运维，可支持同一界面管理多套存储集群。

	3
	参考图片
	暂无内容


三、项目服务要求
（一）安装调试要求
本项目包括外场设备的安装调试、整体大系统的联动调试，包括外场施工时与城管部门、紫金山科技城管委会、园林绿化、电力、通信运营商、广电、煤气、供水、街道、部队（如有）等相关业务单位的协调沟通，以及相关施工手续办理，均由中标供应商承担负责。
（二）施工要求
1.材料堆场由中标供应商根据工程现场条件与采购人协议解决；工人住宿问题由中标供应商自行解决，供应商要充分考虑到周围环境的现实条件，保证设备及半成品的保护。
2.安全工作由中标供应商负责。中标供应商要充分考虑本工程现场的特点，做好主要基坑、绿化及顶管等施工的围挡，保证出行市民的安全，同时保证自有施工人员在基础施工、设备吊装、调试测试阶段的安全工作。
3.施工中现场其他市政设施的设备的保护工作由中标供应商负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。
4．中标单位的项目组成员经采购人确定后，不得随意改变，特别是项目经理、技术负责人及调试负责人严禁更换。
5.根据采购文件要求和中标供应商的投标材料等，由采购人组织相关人员对项目按国家最新相关标准验收。
6.工程完成后，须提供详细的竣工图及相应标识作为验收的重要依据，提供验收资料（含项目文档、技术资料名称和目录等）。
7.除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标外场设备的工作条件和测试条件为：温度：-20℃～+70℃，相对湿度：5%～95%，无冷凝；除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标内场设备的工作条件和测试条件为：室内温度为：0℃～30℃，相对湿度：15%～70%，无冷凝。
8.此次设备采购为交钥匙工程，所有施工费用和材料费用和供应商要达到要求的所有设备、取电链路以及所有施工开挖、绿化、道板恢复、手续办理、城管 / 园林 / 电力协调等均包含在供应商报价中。供应商在施工中须尽量减少对道路及相关设施的影响，所有涉及到的相关手续由中标供应商自行办理，牵涉到的费用由中标供应商承担；实施过程中如果有对路面、绿化等方面造成损害，由此所造成的一切费用由中标供应商承担。
（三）兼容性要求
此次建设的内容必须与南京市公安局江宁分局原有的智慧警务平台实现兼容和无缝对接，对接所需要的接口协议等由采购人协调提供。（对接内容包括视频、车辆图片及信息、人员图片及信息的无缝接入，根据现有平台的数据库结构进行前端设备相关配置）
（四）质量保证要求
本项目质保期为两年，费用包含在投标报价中。（自验收合格之日起）
（五）售后服务响应要求
1.质保期内，供应商接到采购人排除故障请求时，提供7×24小时不间断的技术支持服务，应在30分钟内响应，2个小时内技术人员到达现场，一般故障4小时内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。 
2.供应商提供包括用户手册、维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。
3.在系统运行期间，供应商向采购人提供系统维护和管理文档。
4.供应商提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级等服务。
5.故障发生24小时内向采购人提供故障报告，故障解决后三日内提供系统故障分析报告。
6.项目免费质保期到期后移交公安，由公安指定单位进行维保。
（六）技术培训要求
1.供应商应为采购人提供培训服务（费用包含在报价中），并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。
2.维护人员经过培训后，应能熟练使用系统软件，独立完成硬件的维护工作，掌握网络运行情况，以及及时排除部分系统故障。
3.系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件的使用，熟悉系统整体结构，能够分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，承担全面的技术管理工作。
（七）提供的技术材料
1.中标后投标人应向采购人提供：详细的系统设计方案、详细的系统测试方案（包括测试计划、测试设备、功能测试、性能测试等）、设备配置说明（包括详细的技术性能、工作原理等）。
2.中标后投标人提供检验，现场验收以及工程初步验收及系统验收的项目，指标、测试内容和方法。
3.技术文件内容要与所提供的设备一致，施工过程中，由于软、硬件的修改导致文件的任何修改，投标人均应再提供修改更正或补充文件。
4.投标人应提供技术文件的编制依据和遵循的标准。
四、付款步骤
合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%，在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点并安装调试结束，验收合格后甲方向供应商支付至合同总价的90%，余款在质保期满后一次性付清。
五、报价要求
供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价为包干价，包括但不限于满足本项目要求的所有产品及其辅材、包装、运输、设计、安装、调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
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第五章  采购合同格式








南京市政府采购合同








合同编号：          
项目名称：              
采 购 人：                    
供 应 商：           
签订日期：           
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合同编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
1．乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	
	
	


第二条 合同总价款
1．本合同项目货物总价款为：                  （大写）人民币。
2．本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。
3．本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。
4．本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。
第三条 合同期限 
合同签订之日起至质保期结束。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于代理       号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；（3）技术规格偏离表；（4）服务承诺；（5）甲乙双方商定的其他文件等；（6）中标通知书；（7）保密协议；（8）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3．项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4．免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。
第七条 包装要求 
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 
2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交付时间和地点
1．乙方应当在合同签订后  120  个日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。
2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5．货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条 售后服务  
1．提供365天×24小时电话支持服务；质保期内，供应商应根据采购人要求派人现场技术服务。
2．供应商接到采购人排除故障请求时，提供7×24小时不间断的技术支持服务，应在30分钟内响应，2个小时内技术人员到达现场，一般故障4小时内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。 
3．所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。
第十条 合同款支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．付款条件：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%，在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点并安装调试结束，验收合格后甲方向供应商支付至合同总价的90%，余款在质保期满后一次性付清。
第十一条 违约责任
1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
7．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。
第十二条 合同的变更和终止
1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2．在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1．本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2．本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
4．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	日      期：     年    月    日
	


第六章  投标文件格式
（投标格式经供参考）












投  标  文  件












项 目 名 称：                   
招 标 编 号：                   
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章）
      日      期 ：                    




投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（2026年3月以来）任一个月的财报或上一年度财务审计报告复印件）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内（2026年3月以来）任一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件 
七、投标函
八、法人授权书
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、监狱企业证明
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、分项报价表
十六、开标一览表
十七、核心产品品牌一览表
十八、信用承诺函
十九、近三年来至今类似项目业绩(如有）
二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）
二十一、质疑函范本




一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供参加本次政府采购活动前半年内（2026年3月以来）任一个月的财报或上一年度财务审计报告复印件

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前半年内（2026年3月以来）任一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                      。
主要专业技术能力有：               。
声明人：（公章）
日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
声明人：（公章）
日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件
七、投标函
致：
根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
电话：                传真：         
开户银行：                 银行账号：             

供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：         （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日










八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                          
    被授权人联系电话：（手机）                    

授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：                                    
日期：                                        



法定代表人身份证复印件：





授权代表身份证复印件：


九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称1），属于  工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于   **   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称2），属于   工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   **   （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]3.（标的名称…），属于   工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于   **   （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
备注3：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                供应商全称（加盖电子公章）：
              日  期：


十一、监狱企业证明


根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。






十二、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　 月　 日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。




十三、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）


备注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。














十四、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）
 

备注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。





















十五、分项报价表
 
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7]1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。



十六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：
	投标报价（总价）

	小写：                       （人民币：元）

	大写：                        元整



日期：       年   月   日





十七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	型号（规格）

	1
	900万像素电警抓拍单元
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



十八、信用承诺函
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
年    月    日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。


供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
   年    月    日


注明：信用承诺书格式，自行填报，法定代表人签字，供应商盖章。
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十九、项目业绩（如有）

类似项目情况表
	序号
	业主名称
	项目名称
	联系人
	联系方式
	完成情况
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（加盖公章）

注：1. 供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件或扫描件，合同复印件或扫描件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；
2. 如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；
3. 所有合同复印件或扫描件应清晰；
4. 不提供合同复印件或扫描件的案例，评分阶段不予以考虑。








二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）








二十一、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字(签章)：                   公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
