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一．投标邀请
江苏博智工程咨询有限公司受无锡职业技术大学的委托，对无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	1.项目名称：无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目
2.项目编号：JSZC-320000-BZDL-G2026-0025
3.采购方式：公开招标
4.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否。
5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	2
	采购项目概况、说明：
1.本项目为无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目，采购内容主要包括设备的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务等内容，具体内容及要求详见招标文件“三.采购需求”。
2.交货期：合同签订后45个工作日内完成交货、安装、调试并交付使用。
3.质量要求：一次性验收合格，符合国家、行业、地方相关规定（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购人要求；
4.质保期：自验收合格之日起12个月。

	3
	投标供应商资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.特定资格要求：
[bookmark: _Hlk46833112]（1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。)
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受进口产品投标。

	4
	招标文件获取信息： 
1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：2026年9月18日00:00至2026年9月24日23:59（北京时间）。
3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。
4.售价：0元。
5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

	5
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。
（3）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	6
	现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标有效期：开标之日起 90 天。

	8
	投标文件接收信息：
网上报价截止时间：2026年10月15日09:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受）
网上解密时间：2026年10月15日09:30 
本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	9
	评审有关信息：
评审时间：2026年10月15日
评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	10
	确定中标有关信息：
确定中标单位时间：2026年10月15日
评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	11
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	12
	特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	13
	评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。

	14
	评标方法：综合评分法。

	15
	中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。

	16
	预算金额：1.本项目采购预算为150.00万元。
2.本项目设定最高限价，最高限价为：150.00万元。

	17
	投标保证金、履约保证金：本项目不收取投标保证金及履约保证金。

	18
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡职业技术大学
联系地址：无锡市滨湖区高浪西路1600号
联系人：吴老师
联系电话：0510-81838723
采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司
联系人：郭威
联系电话：0510-82820918
联系地址：无锡市新吴区高浪东路508号A座22楼
邮箱：1058184069@qq.com

	19
	进口产品政策
（1）除招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
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二．投标供应商须知
[bookmark: _Toc116946288][bookmark: _Toc98277324][bookmark: _Toc39873202][bookmark: _Toc35780495]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc98277325][bookmark: _Toc116946289][bookmark: _Toc35780496][bookmark: _Toc39873203]（二）招标文件：
1． [bookmark: _Toc39873204][bookmark: _Toc35780497]招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4． 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5． 招标文件仅作为本次招投标使用。
[bookmark: _Toc116946290][bookmark: _Toc98277326]（三）招标文件的解释：
1. 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件形式提出，并于2026年9月28日11:00前送至代理机构。
2. 采购人将于2026年9月28日17:00前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面或电子邮件形式答疑。
3. 本文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc98277327][bookmark: _Toc116946291][bookmark: _Toc39873205][bookmark: _Toc35780498]（四）招标文件的补充或修正： 
1． [bookmark: _Toc35780499][bookmark: _Toc39873206]采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
2． 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面或电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc98277328][bookmark: _Toc116946292]（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。 
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。
3.3采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.4采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
[bookmark: _Toc116946293][bookmark: _Toc39873207][bookmark: _Toc35780500][bookmark: _Toc98277329]（六） 投标文件的组成：
第一部分：商务标
1. 投标函（格式见附件）
2. 证明文件：
（1） [bookmark: _Hlk54189647][bookmark: _Hlk39447281][bookmark: _Hlk40019962]资格、资信证明文件
1 [bookmark: _Hlk111313981]关于资格的声明函（格式见附件）
2 [bookmark: _Hlk78664359]投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
3 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4 投标供应商法定代表人身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；
5 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6 投标供应商提供近一年中任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告扫描件并加盖公章或签电子公章；
7 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；
8 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；
9 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
10 承诺书（格式见附件）。
[bookmark: _Hlk110963056]注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2）补充性文件
①中小企业声明函（格式见附件，如是请提供）；
②残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）；
③由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）。
④《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）
⑤投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有请自行提供）。
[bookmark: _Hlk44524244][bookmark: _Toc39873208][bookmark: _Toc35780501]上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.投标偏离表（格式见附件）
6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
7.技术文件（根据评分细则自行编制）
8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc98277339][bookmark: _Toc116946294]（七） 投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6.投标费用自理。
[bookmark: _Toc116946295][bookmark: _Toc98277340]（八）网上投标：
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc98277341][bookmark: _Toc35780502][bookmark: _Toc39873209][bookmark: _Toc116946296]（九） 无效投标文件的确认：
[bookmark: _Toc39873210][bookmark: _Toc35780503][bookmark: _Toc98277342][bookmark: _Toc116946297]投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2. 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；
3. 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12. 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
14. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
15. 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；
16. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
17. 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；
18. 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
19. 超过招标文件规定的最高限价的；
20. 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；
21. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、报价符合性审查的；
22. 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
23. [bookmark: _Hlk116943099]招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；
24. 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；
25. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
26. 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
27. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
28. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
29. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
30. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
31. 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
32. 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标供应商相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
33. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
34. 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
35. 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；
36. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（十） 开标、评标：
[bookmark: _Toc116946298][bookmark: _Toc98277343]1.开标工作程序
[bookmark: _Toc98277344][bookmark: _Toc116946299][bookmark: _Hlk71662661]1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc98277345][bookmark: _Toc116946300]1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc98277346][bookmark: _Toc116946301]1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。
[bookmark: _Toc116946302][bookmark: _Toc98277347]1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
[bookmark: _Toc116946303][bookmark: _Toc98277348]（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
[bookmark: _Toc116946304][bookmark: _Toc98277349]（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _Toc98277350][bookmark: _Toc116946305]（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
[bookmark: _Toc98277351][bookmark: _Toc116946306]（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Toc98277352][bookmark: _Toc116946307]同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc98277353][bookmark: _Toc116946308]2.投标供应商资格审查
[bookmark: _Toc98277354][bookmark: _Toc116946309]2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。
[bookmark: _Toc116946310][bookmark: _Toc98277355]2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
[bookmark: _Toc98277356][bookmark: _Toc116946311]2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
[bookmark: _Toc116946312][bookmark: _Toc98277357]2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc98277358][bookmark: _Toc116946314]2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.评标工作程序
3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2投标文件符合性检查
[bookmark: _Toc116946315]3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件。

	2
	开标一览表
	按招标文件填写，格式见附件。

	3
	明细报价表
	按招标文件填写，格式见附件。

	4
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件。

	5
	承诺书
	按招标文件填写，格式见附件。

	6
	满足招标文件“三.采购需求”
	如有，按招标文件要求提供相关证明材料。

	7
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。
3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2.6评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.3.3对投标文件进行比较和评价；
3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；
3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
3.4评委会成员应当履行下列义务：
3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
3.4.4参与评标报告的起草；
3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
3.5评标内容的保密
3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
3.6比较与评价
[bookmark: _Hlk71664018]3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法
[bookmark: _Toc98277359]4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。
4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。
如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
4.3针对中小型企业的价格评审：
采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：
a对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）投标供应商按属于小、微型企业产品细目报价表（格式见附件）认真填写。
c参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。
d参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
e如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
4.4落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整
对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。
5.评分标准
5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
	[bookmark: _Hlk229062934]序号
	评分因素
	分值
	评审标准

	一
	价格部分（30分）

	1
	价格
	30分
	1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
小微型企业价格扣除：对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

	[bookmark: _Toc98277360][bookmark: _Toc116946317][bookmark: _Toc39873213]二
	商务部分（60分）

	2
	供应商业绩
	3分
	供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一个得1.5分，满分3分。
（提供完整合同复印件并加盖供应商公章；业绩时间以合同签订时间为准）

	3
	人员资源
	6分
	根据供应商提供的实施人员配置方案：
1.具有中级以上汽车工程师，每提供一人得1分，最高2分。
2.具有汽车维修工一级技师，每提供一人得1分，最高2分。
3.具有汽车维修工二级技师，每提供一人得1分，最高2分。
注：提供职称或职业资格证书原件的扫描件和证书官网查询截图信息一致及近3月中任意 1个月为其缴纳社保的证明并加盖公章，同一人具有多个证书的，按最高等级计分一次，不重复计分。

	4
	企业资质
	5分
	1.投标人所投产品每支持一项国家级或世界级技能大赛，得1分，最高得2分；未提供有效证明材料或提供不全的，不得分。（提供加盖供应商公章的证明材料）
2.投标人所投产品具有自主知识产权，投标文件每提供1项由国家版权局颁发的软件著作权登记证书佐证材料得1分，最高3分。
（投标人如为代理商，提供所投产品制造商出具的项目授权书的，其所投产品的知识产权按上述标准计分。）

	5
	现场演示
	16分
	投标人须对以下8个演示要点进行现场真实系统演示或视频演示。每个要点最高得2分，累计满分 16分。评标委员会对每个演示要点根据实际展示效果进行分级评分，具体标准如下：
①演示内容完整、功能运行流畅、逻辑清晰、完全满足并优于技术要求的，每项得2分；
② 演示内容完整、主要功能满足要求，但细节或流畅度略有不足的，每项得1.2分；
③演示内容基本覆盖要求，但存在明显功能缺陷或操作不顺畅的，每项得0.6分；
④ 未演示、演示内容严重缺失、无法正常展示或演示内容与要求严重不符，该项得0分。
8个演示点如下所示：
（1)序号1（车路协同系统装调与测试课程资源）
演示内容：26个微课视频完整展示全部资源目录，评标专家现场随机抽取1个完整播放。评分关注点：①资源目录是否完整展示全部26个；②抽取视频的画质清晰度；③视频时长及教学内容与课程标准的匹配度。
(2）序号1（车路协同系统装调与测试课程资源）：
演示内容：在教学资源平台中，以教师身份完成“建课→备课→组卷→考试→批阅”闭环操作：
① 教师端：新建一门课程，设置课程目录（章-节），在章节下上传教学课件（PPT/PPTX）、实训工单（PDF/DOC）；
② 在课程题库中添加选择题和判断题，完成组卷并发布考试；
③ 切换至学生端登录，查看试卷并作答（选择题、判断题）；
④ 返回教师端，展示系统自动批改结果（客观题自动判分）。
评分关注点：
① 教师端和学生端是否在同一软件内切换，功能路径是否完整清晰；
② 课件上传、题库添加是否真实可用，非原型图或Demo。（3）序号3（V2X车路协同云控平台）：
演示内容：在云控平台中，打开RSI/RSM/BSM/SPAT/MAP五类消息查询页面，展示消息列表，选择一条BSM消息，展示车辆ID、位置、速度、航向角等完整解析结果。
评分关注点：
① 五类消息查询页面是否完整，解析字段是否清晰；
②界面是否为真实运行系统，非静态截图。
（4）序号3（V2X车路协同云控平台）：
演示内容：展示路侧设备从添加到配置生效的全流程：
① 在设备管理页面添加一台RSU设备，填写设备编号、位置等基本信息；
② 添加与RSU关联的摄像头、毫米波雷达等感知设备；
③ 对RSU下发业务配置，展示配置下发成功。
评分关注点：
① 设备添加流程是否完整、操作是否直观。
（5）序号7：车路协同自动驾驶小车开发平台
演示内容：通过手机APP连接小车，展示人机交互界面的实时控制与状态反馈：
① APP连接小车后，实时显示方向盘转角、运行速度、电池电量、PID参数；
② 切换控制方式（重力感应/摇杆/按键/调速），操作小车前进、转向；
③ 以曲线图实时显示油门/刹车控制指令与实际执行量的变化对比。
评分关注点：
① APP是否真实连接小车并显示实时数据；
② 多种控制方式是否均可正常操作，切换是否流畅。
（6）序号8：L4级车路协同自动驾驶开发平台
演示内容：展示完整的“教师设障→学生查障→系统评判”教学闭环：
① 选择1个故障，设置故障类型（开路/对地短接/接触不良）；
② 通过检测端子查找故障，选择故障编号和类型提交答案；
③ 系统判断正误：正确则自动清除故障（电路恢复），错误则提示继续查找。
评分关注点：
① 15项故障设置是否可操作，三种故障类型是否均有展示；
② 设障→查障→系统评判流程是否完整；
③ 系统自动清除故障机制是否真实有效。
（7）序号12：车路协同路侧终端
演示内容：在路侧通信单元测试软件中，发起一条RSI消息（路侧单元信息）或SPAT消息（信号灯消息）的收发测试；
评分关注点： RSI消息（路侧单元信息）或SPAT消息（信号灯消息）收发测试是否可操作，消息内容是否可查看。
（8）序号13：硬件在环驾驶自动化仿真测试综合平台
演示内容：在摄像头在环仿真系统中，运行真实感知算法，展示仿真场景与识别结果的联动：
① 在仿真软件中运行城市道路场景（含车辆、行人、交通标志）；
② 摄像头采集仿真画面，感知算法实时运行并输出识别结果（交通对象/车道线/可行驶区域/交通标志/信号灯）；
③ 展示识别结果与仿真场景真值的对比可视化效果。
评分关注点：
① 仿真场景是否为真实运行，非预录制视频或PPT；
② 五种识别功能是否均有效展示；
③ 识别结果是否与仿真场景中的交通元素实时对应。
注：现场演示总时长不得超过30分钟，若采用PPT、截图、WORD、demo等非真实系统形式进行演示，本项一律不得分，视频演示仅适用于因设备体积较大或现场环境限制无法搬运的产品，软件类产品须进行真实系统演示。视频演示须为真实系统操作的完整录制，不得采用动画模拟或经过编辑美化。

	6
	技术指标及响应程度

	30分
	1、采购文件加注星号（“★”）的关键条款必须响应，如未响应则投标无效。
2、采购文件的技术要求”，除“★”外全部满足采购文件要求的得30分。每有一项负偏离扣2分，超过5项按无效投标处理。
注：评标委员会根据“技术条款偏离表”进行评审，所有标注“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品功能截图（加盖投标人公章）、白皮书、彩页、手册、使用说明书或检测报告等），对采购需求中需提供佐证材料加以说明的条款，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。

	三
	技术服务方案（10分）

	7
	项目实施方案
	4分
	根据供应商提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于项目质量控制管理方案、实施计划方案、设备安装调试方案、人员构成及安排方案、与用户现有现场情况无缝配合方案等等：
内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；
内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；
未提供方案不得分。

	8
	售后服务方案
	3分
	根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于服务体系及服务内容、定期巡检以及技术支持、软件升级、保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等进行综合评价。
方案完整、详细、科学合理、满足项目需求的，得3分；
方案较完整、较详细，基本合理略有瑕疵需要完善以满足项目需求的，得2分，
方案不完整、缺项或完全不合理不能满足项目需求的，得1 分。
未提供方案不得分。

	9
	培训方案
	3分
	根据供应商提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等进行综合评分：
方案详细、完善、合理的得3分；
方案较完善、尚有改进空间的得2分；
方案不完整、不合理的得1分；
未提供方案不得分。


注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。取所有评委打分的平均值。
评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一） 定标：
1． 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 采购人向中标供应商发出中标通知书。
[bookmark: _Toc116946318][bookmark: _Toc98277361][bookmark: _Toc39873214][bookmark: _Toc35780506]（十二） 废标的确认：
[bookmark: _Toc39873216][bookmark: _Toc35780508][bookmark: _Toc116946319][bookmark: _Toc98277362]在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消；
5． 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
6． 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（十三）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc98277363][bookmark: _Toc35780509][bookmark: _Toc39873217][bookmark: _Toc116946320]（十四）签订、履行合同
[bookmark: _Toc39873218][bookmark: _Toc116946321][bookmark: _Toc98277364][bookmark: _Toc35780510]1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc35780511]（十五）招标代理费
[bookmark: _Toc116946322][bookmark: _Toc98277365][bookmark: _Toc39873219][bookmark: _Toc116946323]1.本项目代理服务费由中标供应商支付，以中标金额为计费基础，按下列费率的70%计取：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，供应商应在投标报价时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内:采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。
[bookmark: _Toc116946324]（十六）未尽事宜
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc36414912][bookmark: _Toc98277367][bookmark: _Toc116946326][bookmark: _Toc36850796]（十七）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十八）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/


















三．采购需求
一、实现功能和目标：
	
本实训室建设的整体功能与目标是为了打造“虚实结合、软硬一体”的进阶式实训平台，实现从单车智能到车路协同的完整教学链条，化解实车实训的安全风险与成本瓶颈。建成集课程教学、技能实训、证书考核、竞赛训练、技术研发与社会服务于一体的综合性、开放式技术技能平台，精准对接产业“车-路-云”一体化发展需求，培养具备系统化思维的复合型技术技能人才。具体的核心实现功能与达成目标可归纳为以下四大维度。
一、教学支撑功能
1.支撑多专业核心课程教学：覆盖《车路协同系统装调与测试》《智能传感器测试与装调》《智能网联汽车车载网络技术》《计算平台部署测试》《底盘线控系统与测试》等至少5门专业核心课程的理论与实践教学。
2.构建分层递进实训体系：形成“认知→装调→测试→开发”四级能力培养路径，同时满足基础认知、中级装调测试、高级应用开发三个层次的教学需求。
3.扩大实训覆盖面：依托“1套仿真平台+4台小型实车平台+1台L4级实车平台”的复合矩阵，支持至少30-40名学生同时分组实训，年人才培养规模达280-400人，年均承担实训课时≥400课时。
二、技术实训与开发功能
1.车路协同全链路实操：涵盖路侧终端部署、V2X通信（PC5/Uu接口）、云控平台监控与消息解析（RSI/RSM/BSM/SPAT/MAP），支持15种以上典型V2X预警场景的部署与测试。
2.自动驾驶传感器装调与标定：利用L4级平台及测试套件，完成激光雷达、毫米波雷达、视觉相机等传感器的安装、标定、数据采集与性能测试。
3.底盘线控与车载网络调试：进行CAN/LIN总线通信测试、以太网调试、线控指令控制及故障模拟排查。
4.算法开发与仿真验证：基于ROS的SLAM建图、导航、避障、视觉识别等算法开发；利用硬件在环仿真平台进行感知算法的虚拟测试与极端场景验证。
5.系统集成与故障诊断：在L4级平台上进行传感器、控制器、执行器等系统的故障设置、检测、诊断与排除综合实训。
6.二次开发与数据分析：依托V2X云控平台开放接口，进行定制化预警逻辑、交通态势可视化及协同控制策略编程，并对V2X数据进行挖掘分析。
三、竞赛支撑
提供与全国行业职业技能竞赛“智能网联汽车技术”赛项高度吻合的训练环境，支持承办市级及以上技能竞赛，并助力师生在省级以上赛事中获奖（目标：3年内≥3项，含一等奖1项）。
四、科研与社会服务功能
1.支撑科研与教改：为教师提供真实研发环境，支持自动驾驶路径规划、多传感器融合、5G MEC车路协同、V2X一致性测试等方向的应用研究；3年内支撑校级及以上科研/教改项目立项≥2项，发表论文/专利/软著≥3项。
2.开展社会培训：面向区域汽车产业及智能交通行业企业，提供技术培训与技能提升服务，目标年培训≥200人次。
3.输出教学资源：3年内新建或更新数字化教学资源（微课、仿真案例等）≥10项，主编或参编实训教材/工作手册≥1部。




2、 采购清单及技术参数要求
核心产品：车路协同系统装调与测试课程资源、V2X车路协同云控平台、L4级车路协同自动驾驶开发平台
	
	序号
	名称
	技术参数
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	车路协同系统装调与测试课程资源（核心产品）
	一、产品要求
课程资源：根据《车路协同系统装调与测试》课程内容中的重点和难点、学生的认知和兴趣特点，以PPT课件为主线，使用动画、微课、技能视频，将抽象的知识内容转化为形象演示，让知识更易懂，教学更有效。并提供专业人才培养方案、课程标准、实训工作页和题库等配套数字化资源。
二、功能要求
1.课程内容：通过课程教学，学生应掌握智能网联汽车的车与车、车与设施、车与路、车与人、车与网络等之间的信息交换，了解4G、5G、Wi-Fi、蓝牙、射频识别、Zigbee、LoRa、NB-ioT等无线通信技术，培养学生智能网联汽车V2X通信技术的应用能力。课程内容涵盖不少于6个教学项目，共计不少于18个教学任务，包含以下内容。
项目1：V2X通信概述
任务1：V2X通信技术概述
任务2：V2X通信原理与信息交互模式
任务3：V2X通信的典型应用
项目2：远距离无线通信技术
任务1：卫星通信技术
任务2：LoRa与NB-IoT技术
项目3：蜂窝移动通信与C-V2X技术
任务1：移动通信技术的演进
任务2：LTE-V2X通信技术
任务3：5G NR-V2X通信技术
任务4：5G通信在智能网联汽车上的应用
项目4：专用短程通信（DSRC）技术
任务1：DSRC通信的通信原理
任务2：DSRC通信技术的发展与现状
项目5：短距离无线通信技术
任务1：蓝牙与Wi-Fi车端应用
任务2：Zigbee与RFID车辆感知应用
任务3：UWB和NFC技术应用
项目6：车路协同技术应用
任务1：车路协同关键技术及架构
任务2：车载单元（OBU）装调与T-Box联网测试
任务3：路侧单元（RSU）的调试
任务4：V2X车路协同场景综合验证
2.微课资源
不少于26个微课资源，包含以下内容。
2.1车联网的概念与原理、2.2车联网技术的发展趋势、2.3智能网联汽车网络系统的组成、2.4智能网联汽车无线通信系统、2.5V2X通信技术的定义与类型、2.6V2X通信技术的应用、2.7车载网络的类型、2.8汽车总线的类型、2.9车载以太网技术、2.10移动通信技术的发展历程、2.11微波通信技术、2.12卫星通信技术及应用、2.13LoRa技术概述、2.14NB-IoT技术概述、2.15DSRC通信技术的发展与现状、2.16DSRC通信的通信原理、2.17LTE-V2X通信技术与应用、2.185GNR-V2X通信技术与应用、2.19LTE-V与DSRC通信技术对比、2.20蓝牙技术、2.21Wi-Fi技术、2.22射频识别（RFID）技术、2.23NFC技术、2.24UWB技术、2.25智能交通系统概述、2.26车路协同系统的组成和功能
3.动画资源
不少于16个动画资源，包含以下内容。
V2V通信场景演示、V2I通信场景演示、V2P通信场景演示、V2N通信场景演示、CAN总线工作原理、DSRC通信的通信原理、北斗卫星系统的组成、GPS卫星系统的组成、蓝牙的工作原理、射频识别的工作原理、Wi-Fi的工作原理、NFC的工作原理、UWB的工作原理、RTK定位原理、GPS定位原理、智能交通系统的工作原理、车路协同系统的工作原理。
三、技术参数
配置智能网联汽车教学资源平台，平台包含以下功能模块：课程管理模块（含新建课程、修改课程、课程中心）、备课与上课模块（含备课、上课、白板工具、点名、签到、在线互动）、考试与作业模块（含试卷管理、试卷批阅、布置作业、批改作业、成绩导出）、课表管理模块、在线实验模块（含容器管理、实验报告、录屏）、系统管理模块（含身份管理、用户中心、班级管理、学生管理）。平台分为教师端和学生端两个客户端。（多个软件搭配演示视为无效）
1. 教学资源管理：教学资源的管理集成在课程创建和修改流程中。教师可在新建或修改课程时，按章节上传和管理课程资源（视频，格式MP4）、教学课件（格式PPTX/PPT，大小50MB以内）、实训工单（支持jpg、png、pdf、doc、docx格式，大小10MB以内）。每种资源支持上传、删除、修改标题、在线预览等操作。
2.课程中心模块：（1）课程中心展示：展示其他教师创建的公开课程，教师可浏览公开课程并将其添加到自己的课程列表中。（2）课程管理：教师可新建、修改、删除和查看课程。新建课程包括基本信息、课程目录、课程资源、教学课件、实训工单、课程习题库、考试题库共七个阶段。课程属性可设置为公开或非公开。（3）课程分享：教师可将自己创建的课程设置为公开属性，供其他教师在课程中心添加使用。
3.考试考核功能（集成在课程内部）：（1）考试题库：教师在新建或修改课程时，可在考试题库阶段添加题目，题型包括选择题、填空题、简答题、判断题四种类型，题目需逐条手动录入。（2）试卷管理：教师可新建试卷，从课程考试题库中选择题目组卷，设定每题分数（总分需为100分）。试卷支持存入草稿和发布两种操作。发布试卷时需选择考试班级、设定开始时间和考试时长。试卷状态包括：编辑中、已发布、考试中、考试完成。（3）试卷批阅：考试完成后，选择题和判断题由系统自动批改，填空题和简答题需教师手动批阅打分，全部批阅完成后可提交确认。（4）成绩导出：批阅完成的试卷，教师可将成绩导出为yaml格式文件。
5.教学课件功能：教师可在新建或修改课程时，为每个子章节上传教学课件（支持PPTX、PPT格式，大小50MB以内）。上传后的课件支持在线逐页浏览、翻页和全屏显示，支持重新上传替换。
6.系统管理功能：（1）身份管理：系统支持教师和管理员两种身份登录，管理员可进行教师账号管理工作。（2）用户中心：教师登录后可查看和修改个人信息。（3）班级管理：教师可添加、修改、删除和停用班级，班级可与课程关联。（4）学生管理：教师可按班级管理学生，支持添加、修改、删除学生信息，支持通过yaml文件批量导入学生，yaml文件格式为每行一条“学生学号: 学生姓名”记录，学号需保证唯一性。
7.课程制作功能：教师可新建课程，课程的目录结构为：课程→章→节（子章节），上级目录包含多个下级目录。新建课程流程分为七个阶段：基本信息（课程名称、封面、介绍视频、公开/非公开属性）、课程目录（章节结构编辑）、课程资源（按章节上传视频）、教学课件（按章节上传PPT）、实训工单（按章节上传工单文件）、课程习题库（按章节添加习题）、考试题库（课程级别的考试题目）。教师可在任意阶段发布课程。
（1）课程开发模式：在职业教育专家、行业专家、企业专家的指导下，对课程结构进行分析，形成智能网联汽车技术专业课程体系，确定课程模式（例如：理论与实践并行的课程模式、理论服务实践的课程模式、理论与实践一体化的课程模式）；深入解读国家大纲要求，遵循教育教学规律，明确课程内容，形成课程标准，设计课程参数方案，构建符合企业用人需求并具有学校特色的课程体系。
（2）教学模块设计说明：依据“工学一体化”教学模式，面向车路协同系统装调与测试岗位群（如V2X通信设备装调员、路侧感知系统测试员、车路协同现场工程师等），紧密结合智能网联汽车职业技能等级标准及C-V2X通信、路侧协同感知、多源信息融合等典型工作领域的职业能力要求，开发基于车路协同系统装配、调试、功能测试、通信验证与协同标定全过程的理实一体化实训方案。通过提炼企业真实工作环境中的典型工作任务（如车载单元与路侧单元通信配置、V2X消息层一致性测试、路侧传感器标定与协同感知验证、车路协同场景应用调试等），将其转换为匹配教学类型与层次的可执行实训项目，实现“做中学、学中做”的能力培养闭环。
（3）课程设计：本课程作为智能网联汽车技术应用方向的专业核心课程，共48学时，理论与实训各占50%。依据《车路协同系统装调与测试》课程标准的重点难点及学生认知兴趣特点，采用项目驱动、理实一体化的教学方式，将抽象知识形象化，提升教学效果。课程内容涵盖6个教学项目，共计18个教学任务（具体项目与任务列表见后述“课程内容”）。
（4）配置智能云教学系统软件，软件分为教师端与学生端，教师端提供课程管理功能，支持教师新建、修改和查看课程，并可进行上课、备课、考试管理及作业布置。支持教师批改试卷和作业，并进行班级和学生的管理。支持以管理员身份登录，进行教师的管理。支持上传并管理视频资源、教学资源（如PPT）、实训工单（支持png,jpg,pdf,doc,docx等格式），并能在平台上直接查看和下载资源。学生端则专注于学习与考试功能，支持学生考试并查看考试结果，完成教师布置的作业并查看作业成绩，了解自己的学习情况。用户都需要通过账号、密码、IP和身份等参数登录，确保平台的安全性与个性化体验。
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	车路协同服务器
	技术参数：
1.CPU性能优于或等同于以下要求：
核心/线程：12核（8性能核+4能效核），20线程
基础频率：2.1GHz（性能核）/1.6GHz（能效核）
最大加速频率：4.9GHz
缓存：L3缓存25MB
制程工艺：Intel 7（10nm Enhanced SuperFin）
TDP：65W（基础功耗），最大睿频功耗180W
内存支持：
类型：DDR4-3200/DDR5-4800
最大容量：128GB（双通道）
2.内存容量16GB～32GB
3.硬盘容量500G～2T
4.显存容量6GB～24GB
5.以太网接口1个
6.HDMI高清接口1个
7.USB接口2个以上
8.显卡：
架构：Ampere
CUDA核心数：2560个
核心频率：基础频率1552MHz，加速频率1777MHz
显存规格：8GB GDDR6，显存位宽128bit，显存频率14Gbps
接口类型：PCIe 4.0 x16
9.内置蓝牙无线
10.硬盘：500G～2T
11.外部接口：USB*5
12.HDMI1个
13.2.5GB有线接口*1
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	V2X车路协同云控平台（核心产品）
	一、产品要求
程序安装U盘1个、包装盒1个、加密狗1个。
二、功能要求
★V2X车路协同云控平台，具有数据处理、V2X消息管理、设备管理、车辆管理、基础信息管理、操作软件管理等功能，能够实现交通态势的实时感知，V2X事件的统计与车辆管理。（投标文件需提供具备以上功能的软件界面截图不少于8张，不是同一软件内的截图无效）
三、技术参数
1.数据处理
整个数据处理过程由Cerebrum服务完成，主要包括四个模块：数据转换（Transform_Driver）、数据预处理（Pre-processalgorithm）、特定处理（Specificalgrithm）、最终处理（Post-process）。每个模块都有相关的算法对数据进行处理。
★2.V2X消息管理（事件管理）（投标文件需提供具备以下功能的软件界面截图不少于15张，不是同一软件内的截图为无效）
（1）路侧单元信息（RSI）
可查询RSI事件的相关信息，包括告警ID、事件分类、事件类型、事件来源、事件置信度水平、上报时间等。
（2）路侧安全消息（RSM）
可查询RSM事件的相关信息，包括消息ID、参与者类型、经纬度、数据来源、上报时间等。
（3）基础安全消息（BSM）
可查询BSM事件的相关信息，包括消息ID、车辆ID、车辆状态、特殊车辆状态、历史轨迹、预测路线、灯光信息、上报时间。
（4）交通灯相位与时序消息（SPAT）
可查询BSM事件的相关信息，包括消息ID、前道路路口的信号灯当前状态信息、通行的依据、上报时间。
（5）地图消息（MAP）
可查询BSM事件的相关信息，包括消息ID、当前区域内路网信息，包含路口信息、路段信息、车道信息和道路连接关系、上报时间等。
V2X预警消息（消息详细）
★3.预警
（1）前向碰撞预警（FCW）
主车（HV）在车道上行驶，与在正前方同一车道的远车（RV）存在追尾碰撞危险时，FCW应用将对HV驾驶员进行预警。
（2）交叉碰撞预警（ICW）
主车（HV）驶向交叉路口，与侧向行驶的远车（RV）存在碰撞危险时，ICW应用将对HV驾驶员进行预警。
（3）左转辅助（LTA）
主车（HV）在交叉路口左转，与对向驶来的远车（RV）存在碰撞危险时，LTA应用将对HV驾驶员进行预警。
（4）变道预警（LCW）
当主车（HV）准备实施变道操作时（例如激活转向灯等），若此时相邻车道上有同向行驶的远车（RV）处于或即将进入HV盲区，LCW应用对HV驾驶员进行预警。
（5）逆向超车预警（DNPW）
主车（HV）行驶在道路上，因为借用逆向车道超车，与逆向车道上的逆向行驶远车（RV）存在碰撞危险时，DNPW应对HV驾驶员进行预警。
（6）紧急制动预警（EBW）
主车（HV）行驶在道路上，与前方行驶的远车（RV）存在一定距离，当前方RV进行紧急制动时，会将这一信息通过短程无线通信广播出来。HV检测到RV的紧急制动状态，若判断该RV事件与HV相关，则对HV驾驶员进行预警。
（7）异常车辆提醒（AVW）
当远车（RV）在行驶中打开故障报警灯时，对外广播消息中显示当前“故障报警灯开启”，主车（HV）根据收到的消息内容，识别出其属于异常车辆。当识别出的异常车辆可能影响本车行驶路线时，AVW应提醒HV驾驶员注意。
（8）车辆失控预警（CLW）
远车（RV）出现制动防抱死系统（ABS）、车身稳定性系统（ESP）、牵引力控制系统（TCS）、车道偏移预警系统（LDW）功能触发时，RV对外广播此类状态信息，若主车（HV）根据收到的消息识别出该车属于车辆失控，且可能影响自身行驶路线时，则CLW应对HV驾驶员进行提醒。
（9）紧急车辆提醒（EVW）
主车（HV）行驶中，收到紧急车辆提醒，可以对消防车、救护车、警车或其他紧急呼叫车辆等进行让行。
（10）盲区提醒（BSW）
当主车（HV）的相邻车道上有同向行驶的远车（RV）出现在HV盲区时，BSW应对HV驾驶员进行提醒。
（11）闯红灯预警（RLVW）
主车（HV）经过有信号控制的交叉口（车道），车辆存在不按信号灯规定或指示行驶的风险时，RLVW应对驾驶员进行预警。
（12）道路交通事件信息（HLW）
主车（HV）行驶到潜在危险状况路段，存在发生事故风险时，HLW应对HV驾驶员进行预警。
（13）道路交通标识信息（IVS）
当装载车载单元（OBU）的HV收到由路侧单元（RSU）发送的道路数据以及交通标牌信息，IVS应用将给予驾驶员相应的交通标牌提示，保证车辆的安全行驶。
（14）限速预警（SLW）
主车（HV）行驶过程中，在超出限定速度的情况下，SLW应对HV驾驶员进行预警，提醒驾驶员减速行驶。
（15）弱势交通参与者碰撞预警（VRUCW）
主车（HV）在行驶中，与周边行人（P，Pedestrian。含义拓展为广义上的弱势交通参与者，包括行人、自行车、电动自行车等，以下描述以行人为例）存在碰撞危险时，VRUCW应用将对车辆驾驶员进行预警，也可对行人进行预警。
★4.设备管理（投标文件需提供具备以下功能的软件界面截图不少于6张，不是同一软件内的截图视为无效）
（1）RSU设备管理
所有接入平台的设备统一进行设备管理，RUS设备管理包含RSU设备的添加、删除、查询、禁用和编辑设备的安装信息等。
（2）RSU型号
在RSU型号中可以预先配置RSU型号，在添加RSU设备时可以直接使用预先配置好的RSU型号进行填充。其也可对RUS型号进行增删改查等操作。
（3）摄像头设备
对摄像头设备进行管理，可配置与其关联的RSU设备，具备增删改查操作。
（4）毫米波雷达
对毫米波雷达进行管理，可配置与其关联的RSU设备，具备增删改查操作。
（5)激光雷达设备
对激光雷达设备进行管理，可关联RSU设备，具备增删改查操作。
（6）信号灯设备
对信号灯设备进行管理，可配置与其关联的RSU设备，具备增删改查操作。
★5.基础信息管理（运维管理）（投标文件需提供具备以下功能的软件界面截图不少于7张，不是同一软件内的截图视为无效）
（1）RSU业务配置
RSU业务配置可对RSU设备下发相关配置，包括：BSM配置、RSI配置、RSM配置等，其中具体配置内容包括：采样方式、采样率、上行转发上限等。其具备对配置的增删改查功能。
（2）RSU运维配置
RSU运维设置可对RSU设备的心跳上报频率、运行状态上报频率、日志级别内容进行配置下发。其具备对配置的增删改查功能。
（3）RSU日志上报配置下发
其可对RSU设备的日志上报进行配置，其内容包括日志上传地址、日志服务器用户名与密码、RSU名称等。其具备对配置的增删改查功能。
（4）OBU日志上报
其可对obuU设备的日志上报进行配置，其内容包括日志上传地址、日志服务器用户名与密码、OBU名称等。
（5）RSU信息查询
其可查询RSU的相关信息，查询类型包括V2X数据统计信息、RSU运行状态信息、接入RSU的设备信息等。其具备对配置的增删改查功能。
（6）OBU信息查询
其可查询OBU的相关信息，查询类型包括V2X数据统计信息、RSU运行状态信息、接入OBU的设备信息等。
（7）MAP管理
在MAP管理中可对MAP进行上传下发操作。
5.6系统管理
（1）站点管理
可根据边缘站点的ID、网络地址等进行边缘站点的注册，具备对边缘站点增删改查功能。
★6.RSU设备的添加与管理（投标文件需提供具备以下功能的软件界面截图不少于10张，不是同一软件内的截图视为无效）
（1）摄像头设备、毫米波雷达设备、激光雷达设备、信号灯设备、雷视终端的添加与管理。
（2）RSU业务配置
（3）RSU运维配置
（4）RSU日志上报配置下发
（5）RSU信息查询与MAP管理
（6）路侧信息管理
（7）道路信息管理
（8）车辆信息管理
（9）设备管理与可视化
（10）⽀持V2X通讯消息集的数据查看及解析，帮助学⽣充分掌握PC5通讯的数据原理
7.支持云控平台本地部署和云端部署
四、实验实训项目
1.具备V2X消息管理（RSI、RSM、BSM、SPAT、MAP）查询与解析教学实训。
2.具备V2X预警事件（FCW、ICW、EBW、RLVW、VRUCW等）统计与分析教学实训。
3.具备RSU及摄像头、毫米波雷达、激光雷达、信号灯设备添加与管理教学实训。
4.具备路侧摄像头实时画面在线查看与视频监控教学实训。
5.具备RSU业务指令、运维配置及日志上报配置指令下发教学实训。
6.具备RSU MAP指令、RSI指令配置下发管理教学实训。
7.具备项目统一管理（项目的添加、删除、查询、编辑）教学实训。
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	车路协同5G通讯服务
	一、产品要求
移动专用5G流量卡，每月流量不少于50G，满足车路协同教学实训流量需求
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	定位服务账号
	一、产品要求
根据卫星高精度定位原理，硬件终端选择参与定位解算的卫星数量越多，定位性能越好，抗遮挡性越强，用户在树荫、楼宇遮挡等复杂场景下的定位体验越好数据延迟、中断、历元可用率、多路径、周跳比等方面的技术要求均高于国际标准，具备7x24小时响应的运维体系，保障FindCM服务可用率持续优于99.9%。
二、功能要求
高精度定位服务账号，将服务端和终端的算力、算法、数据相协同，服务端和终端可配合完成业务计算，降低设备成本，增加服务结果可控性。
三、技术参数
基于分布式云计算架构，定位服务账号可随时根据实际情况稳定扩展用户（终端）接入能力，可以支持十亿级终端同时接入使用服务。
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	专业服务器机柜
	一、产品要求
类型：网络机柜。
用于安装交换机、路由器、配件架、电源等。
二、技术参数
尺寸：高度2000mm～2250mm；宽度600mm～650mm；深度1000mm～1100mm。
高度：42U～47U。
标准：兼容ETSI标准，符合IEC297-2标准。
材料：SPCC冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。
配套设置：螺丝50～80套，托盘3～5块，风扇4～6个，电源1～2个。
厚度：钢板1.3mm～1.5mm，立柱2.0～2.5mm。
立柱距离：485mm～500mm。
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	车路协同自动驾驶小车开发平台
	一、产品要求
以V2X车端设备与ROS机器人系统为基础进行研发，V2X车端设备OBU和自动驾驶主流传感器激光雷达、超声波雷达、深度相机等部件组成环境融合感知系统；控制车身底盘执行部分实现车路协同感知控制功能，可接收来自路端机动车、非机动车、行人等的类型、方位、距离、速度、运动方向及流量等信息。可直接判断并执行“提前变道”“车辆慢行”“异常”“紧急停车”“限速行驶”等事件任务。展示路端设备和车端设备协同感知功能。实现车路协同核心教学功能。
二、功能要求
1.车路协同自动驾驶小车结构：小车车身结构采用金属框喷涂工艺，转向系统采用目前主流的阿克曼转向结构，车身控制系统采用当前主流的STM32主控板控制，电机控制方式采用直流AB编码电机PID调速控制。
★2.底层控制系统：接收V2X车端OBU模块、ROS系统、CAN、串口、语音模块等上层控制系统发送的控制指令，控制车辆执行加速、减速、刹车、转向等操作。在控制车辆的同时回传当前车辆车速、转向角度、轮子里程和当前位置信息，并对油门、制动、转向、挡位等进行自动控制。
★3.车辆数据采集系统：采集与自动驾驶和车辆行驶相关的数据信息，如：电池电压、当前控制模式、转向角度回传到显示装置和APP中进行显示。
★4.V2X车端系统OBU：智能识别路端模块命令，控制车辆实现换道、避障、减速等功能。
★5.视觉处理：集成单目摄像头和RGB-D摄像头组成的深度相机实时采集小车运行前方障环境情况，并通过深度学习算法处理，实现小车视觉建图导航、深度视觉跟随、视觉巡线、交通指示识别、视觉目标跟随、视觉避障功能；摄像头安装角度可动态调节。
★6.激光雷达处理：激光雷达感知系统由激光雷达360度扫描周围环境障碍物情况，并根据扫描的数据在电脑上自动生成激光雷达点云图和2D导航地图，同时控制小车实现激光雷达多点定位导航、动态避障等自动驾驶控制。
7.定位：小车底盘控制集成九轴姿态传感器，可实时采集小车当前位置及加速度变化并回传至ROS系统处理和APP进行显示，实现小车精准定位。
8.决策规划：小车通过环境感知传感器检测周围障碍物情况，经上层算法分析后，自动比较规划轨迹和障碍物关系（远离、较近、交叉），对每个障碍物进行决策（忽略、绕行、停车），然后综合这些决策，给出速度规划所需要的预瞄距离和速度。
9.人机交互界面显示：智能小车通过蓝牙或Wi-Fi连接手机APP实时显示小车运行时方向盘转角、小车运行速度、电池电量、PID参数调节等信息，并可通过APP控制小车移动，控制方式有重力感应控制、摇杆控制、按键控制、调速控制等多种方式，并以曲线图的方式展现控制模块发出以及执行到位的油门刹车量的变化曲线。
★10.提供ROS智能小车完整开发源码和控制器原理图，提供接口详细通讯协议、开发资料和视频，提供智能小车实训指导书。
11.具备超声波避障以及可更改接口数据功能，避障距离参数可修改、检测障碍物灵敏度（即抖动滤波）参数可修改、避障运动可修改参数使轮子前进/后退/转向，同时可修改运动速度。
12.配置不少于18个操作指导视频，包含ssh登录、nfs挂载、键盘控制小车运动、视觉巡线、雷达跟随、视觉跟随、2D建图、2D建图导航、3D建图功能实现操作、3D导航功能实现操作、纯视觉建图功能实现操作、纯视觉导航功能、讯飞语音识别配置、讯飞语音交互演示、app图传建图、app导航、超声波避障功能实现操作、交通灯识别功能实现操作。
三、技术参数
1.车身底盘部分
车身结构：钣金车身
转向结构：阿克曼电控转向
制动方式：电机编码制动
电池：24V20AH
电机：100W直流AB编码电机
充电机：便携式全智能充电机，充满自动断电
充电输入电压：220V
规格尺寸：长425mm～450mm；宽：355mm～380mm；高395mm～420mm
制动距离：0.4～0.5m
整车装备质量：9～10kg	
整车载荷：20～22kg
最大行驶速度：最高1.3m/s，默认0.5m/s
轮子尺寸：125mm承重轮
电控方式：手机APP,PS2无线手柄，航模无线遥控器，CAN，串口，语音，ROS
底层主控芯片：STM32F103RCT6
2.自动驾驶ROS控制部分
硬件平台：JetsonNanoB01
CPU：ARMA5764-bit@1.43GHz（四核）
GPU:128-coreMaxwell
操作系统：Ubuntu18.04+ROSmelodic
内存：4GB64-BitLPDDR425.6GB/s
储存：microSD64GB
USB:4*USB3.0+1*USB2.0+Micro-B
串口功能：GPIO,I²C,I²S,SPI,UART
GPIO引脚数：40
额定功率：14～15W
输入电压：4～5V
相机接口：1*MIPICSI-2 DPHY lanes
视频输出：HDMI 2.0 and eDP 1.4
3.环境感知部分
（1）激光雷达：
测量范围：0.15～12米测量半径
扫描角度：0～360度
波特率：115200 bps
单次扫描时间：0.25 ms
扫描频率：10HZ
测量频率：8000Hz
接口类型：USB 2.0
供电电压：5 V DC
外形尺寸：直径72mm～80mm，高度40mm～45mm
重量：180g～200g
工作温度范围：0～40℃
（2）深度相机：
RGB像素：1080 p
深度分辨率：1280*1024mm
深度视场：164.85*30*48.25mm
可视范围：0.6 m～8 m
产品尺寸：长160mm～170mm；宽38mm～42mm；高28mm～32mm
接口类型：USB2.0
输入电压：5V
（3）超声波雷达：
工作盲区：0.25米
测量范围：0.25～4.5米
测量角度：≈60度
波特率：9600 bps
单次扫描时间：300 ms
测量频率：4Hz
接口类型：485转USB 2.0
工作电压：9～36 V DC
平均工作电流：30～35 mA
外形尺寸：长度: 95mm～100mm；宽度: 48mm～52mm；高度: 30mm～33mm。
工作温度范围：0～40℃
（4）车载终端OBU
LTE-V2X：工作频率5，905GHz～5.925GHz、发射功率21±2 dBm、通信时延10 ms～50ms、传输速率26 Mbps、带宽20MHz、通信距离800 m～1000m。
4G：最大下行速率150Mbps，最大上行速率50Mbps
Wi-Fi/BT:IEEE802.11b/g/n,BT4.0
高精度定位：四星座双频、RTK条件下厘米级高精度定位
工作温度：-40℃～+85℃IP52
防护等级
DC:9V～36V
工作电压功耗：6～7W
外部接口：2×CANFD、2×RS232、千兆以太网
外观尺寸：长170mm～180mm；宽135mm～145mm；高25mm～35mm。
重量：600～630g
4.配置要求
（1)车身底盘（阿克曼转向机构）1套
（2)直流减速电机2个
（3）舵机1个
（4）STM32主板1件
（5）24V动力电池（带电池管理器）1套
（6）主板1套
（7）14英寸触控终端1件
（8）航模无线遥控器1件
（9）激光雷达1件
（10）深度相机1件
（11）语音控制模块1件
（12）超声波雷达探头4件
（13)连接线束一套
（14）U盘1件（内含完整开发资料）
（15)蓝牙模块1件
（16）24V充电器1个
（17）OBU车端模块1个
四、实验实训项目
1.具备Ubuntu系统配置使用教学实训。
2.具备STM32运动底盘开发教学实训。
3.具备ROS系统使用操作教学实训。
4.具备ROS源码解析教学实训。
5.具备SLAM建图教学实训。
6.具备机器人导航教学实训。
7.具备声源定位与语音导航教学实训。
8.具备OpenCV入门及其在ROS环境下的应用教学实训。
9.具备超声波避障教学实训。
10.具备视觉识别功能教学实训。
11.具备循迹自动驾驶教学实训。
12.具备视觉建图与导航教学实训。
13.具备多点巡航教学实训。
14.具备激光雷达跟随教学实训。
15.具备深度视觉跟随教学实训。
16.具备视觉巡线教学实训。
17.具备交通指示识别教学实训。
18.具备自主导航避障教学实训。
19.具备车路协同控制功能教学实训。
20.具备车路协同红灯识别功能教学实训。
21.具备车路协同紧急制动功能教学实训。
22.具备车路协同避障教学实训。
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	L4级车路协同自动驾驶开发平台（核心产品）
	一、产品要求
1.L4级车路协同自动驾驶开发平台基于V2X车路协同技术开发。
2.平台采用开源自动驾驶系统，具备装调、测试、标定、故障诊断、车路协同道路测试教学实训功能。
3.平台搭载的传感器和控制器包含OBU车端模块、前视相机系统、激光雷达系统、5个毫米波雷达系统、12个超声波雷达系统、4个360环视系统以及组合导航定位系统、域控制器等组成。
二、功能要求
1.具备了解和调试车辆CAN总线的功能
2.具备对车辆底盘综合控制进行研究、调试与开发的能力
3.具备激光雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证
4.具备前向相机的安装、调试，并可进行算法开发与验证
5.具备环视相机的安装、调试能力，并可进行算法开发与验证
6.具备毫米波雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证
7.具备超声波雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证
8.具备组合导航定位的安装、调试能力，并可进行算法开发与验证
9.具备车身运动控制算法的调试，并可进行算法开发与参数优化调整
10.具备了解传感器标定的原理与方法并进行标定的能力
11.具备传感器融合基本原理的知识
12.具备无人驾驶规划基本原理
13.具备智能网联车故障诊断的能力
14.具备自动驾驶系统模块的知识并掌握基本的调试方法
15.具备硬件扩能扩展的能力，可以通过传感器、计算机设备的迭代或加装，进行更高性能的研发
16.配备智能化故障设置系统，故障设置系统硬件具备以下功能要求：
（1）具备设定故障和故障类型的功能：系统通过输入密码管理设定故障和故障类型功能，可以进行15项故障设置，通过CPU控制继电器，可实现开路、对地15欧姆短接、接触不良（串接200欧姆电阻）三种电路故障模拟功能。并且可以针对不能设置短路故障和接触不良故障的电路，执行故障类型屏蔽。
（2）具备清除故障设置功能：系统可以通过设置清除所设故障，使电路无断点故障，可选择单个故障清除和全部故障清除。
（3）具备学生查找故障和考核功能：学生通过操作查找到故障后，通过此项功能选择01至15号故障和故障类型回答，回答正确系统自动清除故障断开点，表示排除故障∶回答不正确系统提示继续查找，考核人员可设置回答次数。学生回答次数超过考核人员设置的次数结束故障查找和考核。
（4）投标文件提供第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告。
17.车身采用掀盖式设计，掀盖角度不低于90°，顶部安装激光雷达、组合导航、环视相机等传感器、车身内部安装单目相机、计算平台、组合导航主机等核心零部件。
18.核心传感器、控制器、CAN总线安装套有端子定义检测端子便于进行电路故障测量。
19.教学实训产品在教学实训过程中使用频繁，为保障设备使用安全性和稳定性，产品需满足《教学仪器设备安全要求总则》、《教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求》、《低压电气装置》、智能实验室仪器设备通要求、《智能实验室仪器设备气候、环境试验设备的数据接口》、《信息技术、信息设备互连智能家用电子系统终端设备》、《教学仪器设备产品一般质量要求》、《教学仪器设备产品的检验规则》。（投标文件提供第三方检测机构出具的检测报告佐证）
20.配备车载OBU模块，可接收路端V2X车路协同信号，提前预测前方路况、交通灯、交通场景等信息，辅助自动驾驶系统进行决策规划。
三、技术参数
1.整车参数：
外形尺寸：长:1580mm～1620mm；宽:780mm～820mm；高:1380mm～1420mm
最小转弯半径：2.0m±0.1m
轴距：0.64m～0.68m
轮距：0.59m～0.62m
最大车速：9～10km/h
满载最大爬坡：30%
车架及车身系统：
车架型式：桁架式高强度车架
车壳型式：钣金封装，防护等级IP64
线控驱动/制动系统：
驱动方式：后驱
控制方式：转矩
额定功率：0.5kW
额定电压：48V
额定转速：3000rpm
速度反馈误差：±0.1m/s
线控转向系统：
控制方式：转速/转矩/位置
额定功率：220W
额定电压：24V
响应时间：10ms～100ms
控制精度：±1°
2.动力电池系统：
形式：车规级锂电池
额定电压：48V
额定电流：20A
电量：1～2kWh
电池箱防水等级：IP67
3.BMS系统：
过充、过放、短接、高温等保护
通信接口：CAN
供电接口：24V20A，12V25A，12V20A，5V10A
4.激光雷达
16线及以上激光雷达，精度不低于±2cm，垂直角分辨率不超过2°，防护安全等级不低于IP67
测距：20cm至150米（目标反射率20%）
视角（垂直）：±15°
视角（水平）：360°
角分辨率（水平/方位角）：0.09°（5Hz）至0.36°（20Hz）
转速：300/600/1200rpm（5/10/20Hz）
5.毫米波雷达
发射频段在76～77Hz，同时具有中、短距离的扫描能力，覆盖距离大于1～175m，水平视角大于±45°，输入电压DC8-16V
6.摄像头
摄像头采用工业级及以上等级，安装于上装台架上。
具体参数如下：
镜头类型：鱼眼
感光片：IMX291(1/2.8inch)
最高有效像素：1280(H)*720(V)
HDR范围：＞120dB
接口类型：FakraZ
供电及接口：5-12VFakraZ插座
电压：DC5V
电流：150mA～200mA
7.车载终端OBU
LTE-V2X：工作频率5，905GHz～5.925GHz、发射功率21±2dBm、通信时延<20ms、传输速率26Mbps、带宽20MHz、通信距离>800m
4G：最大下行速率150Mbps，最大上行速率50Mbps
Wi-Fi/BT:IEEE802.11b/g/n,BT4.0
高精度定位：四星座双频、RTK条件下厘米级高精度定位
工作温度：-40℃～+85℃IP52
防护等级
DC:9V～36V
工作电压功耗：6～7W
外部接口：2×CANFD、2×RS232、千兆以太网
外观尺寸：长170mm～180mm；宽135mm～145mm；高25mm～35mm
重量:600～630g
8.域控制器：
基础计算单元参数：
AI算力：7～8TOPS
双核C66x（1.35GHz）+C7x（1GHz）
CAN模块：16个（支持CAN-FD）
以太网：8通道（1Gbps）
内存：3～4GBLPDDR4x
内部存储：30～32GBeMMC
核心计算单元参数：
CPU：8核64位
AI算力：30～32TOPS
内存：30～32GBLPDDR4x
内部存储：30～32GBeMMC
SSD接口：支持m.2接口NVMe协议（默认512GB）
9.输入电压：AC220V
10.工作环境：工作温度-10℃～60℃
四、配置要求
1.16线激光雷达1套
2.前向相机1个
3.环视相机4个
4.77GHZ毫米波雷达1个
5.组合惯导系统1套
6.超声波雷达8个
7.自动驾驶域控制器1个
8.线控底盘（含vcu、线控转向系统、线控制动系统、线控电机驱动系统）1个
9.23.6寸工业显示装置1个
10.鼠键一体键盘1套
11.车载OBU1套
五、实验实训项目
提供不少于25个实验实训项目，包含：
1.计算平台电源线断路故障教学实训。
2.毫米波雷达电源线断路故障教学实训。
3.激光雷达电源线断路故障教学实训。
4.单目相机故障教学实训。
5.组合导航电源线断路故障教学实训。
6.工控机CAN3‑H线断路故障（线控底盘控制失效）教学实训。
7.工控机CAN2‑L线断路故障（传感器数据无法传输）教学实训。
8.激光雷达以太网口2线断路故障（点云成像异常）教学实训。
9.单目相机ROS驱动的设备文件路径配置错误（无画面）教学实训。
10.单目相机ROS驱动的设备文件路径配置错误（画面错乱，显示为环视相机）教学实训。
11.单目相机ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点教学实训。
12.单目相机ROS驱动的颜色编码配置错误（画面颜色异常）教学实训。
13.单目相机ROS驱动的分辨率配置错误（无画面）教学实训。
14.线控底盘ROS驱动的接收报文话题配置错误（无法执行转向/驱动）教学实训。
15.线控底盘ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点（无法响应控制）教学实训。
16.环视相机ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点（无法显示4路画面）教学实训。
17.环视相机ROS驱动的颜色编码配置错误（画面颜色异常）教学实训。
18.激光雷达ROS驱动IP配置错误（无点云）教学实训。
19.激光雷达ROS驱动最远距离配置错误（点云稀少）教学实训。
20.激光雷达ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点（无点云）教学实训。
21.毫米波雷达ROS驱动接收报文话题配置错误（数据解析/可视化异常）教学实训。
22.毫米波雷达ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点（数据解析/可视化异常）教学实训。
23.超声波雷达ROS驱动接收报文话题配置错误（数据解析/可视化异常）教学实训。
24.超声波雷达ROS驱动配置错误导致无法启动ROS节点（数据解析/可视化异常）教学实训。
25.车路系统功能配置教学实训。
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	自动驾驶教学实训调试标定系统
	一、产品要求
自动驾驶教学实训调试标定系统是自动驾驶核心的感知、定位、决策、规划、控制软件。由超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、相机、GPS等传感器的数据解析、模块结构原理、测试、标定、图形化检测显示界面组成，结合感知算法、定位算法获取车辆周围的详细环境信息，经过规划决策模块输出车辆的控制信息到线控底盘实现完整的自动驾驶功能。本系统提供友好人机交互界面支持鼠标键盘以及触摸屏操作，具备演示、初级教学、高级教学三种教学模式。
二、功能要求
1.配置自动驾驶教学实训软件，具备演示、初级教学、高级教学三种教学模式，支持激光雷达车体坐标转换参数设定、世界－地图坐标转换参数设定、相机配置参数设定、超声波雷达配置参数设定、激光雷达配置参数设定、底盘配置参数设定、组合导航配置参数设定、体素滤波设置参数设定、环形地面滤波配置参数设定、激光雷达欧式聚类参数设定、A星避障参数设定、OP全局规划参数设定、PP控制参数设定等功能。
2.配套智能网联汽车调试标定教学软件，软件具备以下功能：
（1）前向视觉系统：具备前向相机的安装、调试，并可进行算法开发与验证，调试软件具备棋盘格适配功能，可选择不同类型和尺寸的棋盘格进行标定，标定过程采集数据采用九宫格形式进行同步显示，并生成相机矩阵和畸变参数
（2）激光雷达系统：具备激光雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证，调试软件支持设置激光雷达为参考坐标，设定激光雷达与车体之间XYZ三坐标最大最小值、设定感兴趣区域（ROI）等数据
（3）环视系统：具备环视相机安装、调试功能，并可进行算法开发与验证。调试软件具备透视变换特征点获取像素坐标功能，实现4个全景图像拼接，生成标定后的360全景图像和投影矩阵数据。
（4）毫米波雷达系统：具备毫米波雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证，调试软件考核模式下根据协议自行计算所需配置的CAN报文并填写报文到数据部分，在非考核模式（教学模式）下选择配置选项，软件会自动计算所需CAN报文，可以对检测物体的横向范围、纵向范围以及RCS雷达散射截面进行限制，并支持自由勾选所需显示数据，支持1个前向雷达和4个角雷达调试标定。
（5）超声波雷达系统：具备超声波雷达的安装、调试，并可进行算法开发与验证，调试软件在考核模式下需要根据协议自行计算开启所有超声波探头的报文并填写报文到数据部分，在非考核模式（演示模式）下选择配置选项，软件自动计算所需报文信息，并通过动态扇形图实时显示12个超声波雷达探测范围。
（6）IMU/GPS：具备IMU/GPS定位安装、调试，并可进行算法开发与验证，调试软件具备Wi-Fi直连功能，通过惯导配置能实现定位天线杆臂值、惯导到车辆坐标系、GNSS定向基线与车辆坐标系夹角值等数据配置。
三、技术参数
1.操作系统支持：Ubuntu 18.04 或更高版本。
2.人机交互界面：基于Qt/PyQt5开发，支持1920×1080及以上分辨率显示，兼容鼠标键盘及多点触控操作。
四、实验实训项目
提供不少于19个实验实训项目，包含：
1.超声波雷达调试实验实训
2.超声波雷达标定实验实训
3.前毫米波雷达安装与调试实验实训
4.前毫米波雷达标定实验实训
5.角毫米波雷达调试实验实训
6.激光雷达安装与调试实验实训
7.激光雷达标定实验实训
8.单目相机调试与标定实验实训
9.环视相机调试与标定实验实训
10.组合导航调试与标定实验实训
11.线控底盘线控测试实验实训
12.线控底盘CAN通讯实验实训
13.线控底盘中位标定实验实训
14.毫米波雷达和相机联合标定实验实训
15.激光雷达和相机联合标定实验实训
16.传感器数据包录制实验实训
17.PCD点云地图制作实验实训
18.Waypoint路径点制作实验实训
19.道路综合测试实验实训
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	自动驾驶测试套件
	一、产品要求
套件包括9个模块，配合自动驾驶标定测试使用。
二、技术参数
模块一：自动驾驶测试套件
1.雷达反射器套件1套（定制支架）
可用于微波雷达和毫米波24、77Ghz汽车雷达标定
材质：不锈钢
厚度：4mm～5mm
规格：长95mm～105mm；宽95mm～105mm；高1480m～1520mm
特点拆装方便、反射面积大
支架材质：合金
2.棋盘标定板1套
为校正镜头畸变、确定物理尺寸和像素间的换算关系，提高高精
度测量及检测的应用性能，以达到满意精度。
棋盘标定板参数：长590mm～610mm；宽590mm～610mm;
面板材质：铝塑板；
颜色：黑白；
反射方式：漫反射，表面不反光
3.360全景标定布1套
由前后2块拼接而成，和整车配合，完成360全景影像标定功能。
4.移动假人1套
使用加厚PVC夹网布制作，身高170cm～175cm，底部安装移动脚轮。
5.指示标志牌1套
1. 底座规格尺寸长38cm～42cm；宽38cm～42cm
2. 底部含立柱，高度90cm～100cm。
3. 内容：终点，标牌采用UV彩色喷绘工艺。
6.交通指示标志牌1套
底座规格尺寸:长195mm～205mm；宽195mm～205mm；高1480mm～1520mm；底部安装4个底座胶垫；内容：“慢行”“限速20”，标牌采用UV彩色喷绘工艺。
7.施工牌1套
底座规格尺寸:长98cm～102cm；宽98cm～102cm；
材质：镀锌方管+铝合金面板；
内容：“前方施工，车辆请绕行”，标牌采用UV彩色喷绘工艺。
8.交通锥10个
底座尺寸33cm～35cm；桶高68cm～72cm，含提环
9.铅直测定器
木材表面使用针，钢铁表面使用磁石固定附有磁石，体积小，轻便插针可以直接插入木材中，旋转插针手柄即可顺利拔出100g～400g的重锤均可使用，附带自动调节平衡装置附带可在混凝土材料上安装的圆柱销子及钉子根据现场需要，可设定挂线和固定面的距离
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	智能网联汽车测试装调专用工具套装
	一、产品要求：
1. 整体外形尺寸（不含车轮、木板、把手）： 宽1200mm～1500mm；深459mm～700mm；高859mm～1000mm；
2. 木板尺寸： 长1240mm～1560mm；宽480mm～750mm；厚25mm～28mm；
3. 轮子： 4寸～5寸万向轮（4PCS），重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150公斤以上；
4. 抽屉： 可100%全开抽出（带导轨限位）；
5. 重型轨道承重： 29kg～30kg；
6. 本体钢板厚度：0.9mm～1.0mm ；
7. 正面抽屉区域（含5个小抽屉和2个大抽屉），右侧抽屉（4个）： 
投标人应根据该柜体区域尺寸自行分配5个小抽屉、2个大抽屉和4个右侧抽屉的尺寸，并确保所有抽屉：
① 可100%全开抽出；
② 完全推入后不突出于柜体表面，且推拉顺畅、无卡滞；
③ 单个抽屉内部空间须满足配置清单中所列工具的正常存放需求；
④抽屉实际深度须小于柜体实际深度5mm～30mm。
9. 蛇形中控锁设计，模板操作台面和防滑圆管手柄；
10. 针对智能网联测试装调设计的维修工具方案；
11. 采用EVA定制托盘，保证工具摆放整齐。
二、配置要求：
1.斜口钳5寸1把
2.网线压线钳1把
3.网线水晶头 100个
4.十字螺丝批，PH#1*100mm 1把
5.一字螺丝批，5*100mm 1把
6.十字螺丝批，PH#0*75mm 1把
7.一字螺丝批，3*75mm 1把
8.耐磨手套 10双
9.红外线测距仪 1台
10.CAN分析仪   PRO顶配版 1台
11.电子游标卡尺（0-150mm）1把
12.卷尺，5M*19MM  1把
13.工业级双色尖嘴钳，6" 1把
14.9件加长中孔花型内扳手组套 1套
15.9件加长内六角扳手组套1套
16. 活动扳手，10" 1把
17. 数显角度尺 200mm（尺身宽度28mm）  1个
18. 数字水平仪LM320A 1个
19. 直流稳压电源 1个MS152D
20. 万用表 1个
21. 网线测试仪1台
22.安全帽、护目镜、绝缘手套1KV  2套
23.5米Cat6a*1、1米Cat6a*1、0.5米Cat6a*1
24.螺栓盒*1 250*150*120mm
25.数显OBD万用跳线盒 1个
26.高压放电仪 1个
27.新能源汽车诊断万用跳线OBD万用诊断跳线OBD快速诊断仪 1个
28.万用接线盒1台
29.1/4系列专业级可调扭力扳手，1-25Nm 1把
30.尼龙扎带 2.6×200mm 一把
31.帝特USB转RS485/RS422转换器 1个
32.工业级轴用直嘴卡簧钳7＂ 1把
33.工业级轴用弯嘴卡簧钳7＂ 1把
34.工业级孔用直嘴卡簧钳7＂ 1把
35.工业级孔用弯嘴卡簧钳7＂ 1把
36.USB转RS232串口线 1条
37.UBS3.0外置网口转换器 1个
38.管型端子0.5平方毫米 1包
39.管型端子0.75平方毫米 1包
40.管型端子1平方毫米 1包
41.管型端子1.5平方毫米 1包
42.管型端子2.5平方毫米 1包
43.管型端子4平方毫米 1包
44.管型端子6平方毫米 1包
45.6通道可调电阻 1个
46.双色鲤鱼钳8＂1把
47.工业级双色钢丝钳8＂1把
48.20件12.5mm公制六角套筒（8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm）
49.13件6.3mm公制六角套筒（4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm）
50.12件10mm公制六角套筒（8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm）
51.8件10mm公制六角长套筒（10、11、12、13、14、15、17、19mm）
52.8件10mm花型套筒（E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20）
53.17件10mm旋具套筒（六角、花型、十字、米字、一字）
54.6件12.5mm公制六角长套筒（10、12、13、14、17、19mm）
55.6件6.3mm公制六角长套筒（4、5、6、7、8、9mm）
56.4件12.5mm公制气动套筒（17、19、21、23mm）
57.1件6.3mm旋具头接头
58.3件万向接头（12.5mm、10mm、6.3mm）
59.5件接杆（1/2"x5”、1/2"x10”、3/8"x3”、3/8"x10”、1/4"x4”）
60.2件套筒转接头
61.1件12.5mm系列L型扳手，250mm
62.3件快速棘轮扳手（12.5mm、10mm、6.3mm）
63.5件公制双梅花扳手 （8x10, 10x12, 12x14, 14x17、17x19mm）
64.9件加长球头内六角扳手
65.12件公制两用扳手（8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm）
66.1件6.3mm旋具头手柄
67.7件6.3mm旋具头组套
68.3件火花塞套筒（14、16、21mm）
69.2件豪华型S2穿心螺丝批（一字6mm×100mm、十字PH#2mm×100mm）
70.2件钳子（6"尖嘴钳、8"鲤鱼钳）
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	车路协同路侧终端
	一、产品要求
车路协同路侧终端采用可移动装置，支持动态部署在户外进行数据采集和测试；可通过感知系统感知道路环境，部署应用并与车辆进行通信，实现预定场景。硬件部分包括视觉传感器、边缘计算单元、路侧通信单元、交通灯等设备，软件部分包括感知传感器调试软件、通信测试软件和云平台等。
系统应能满足感知传感器标定、通信单元测试装调、V2X云平台部署及开发、V2X典型场景部署及测试、车路协同应用数据交互测试等理实一体化教学需求。
二、功能要求
1.视觉传感器调试软件
（1）支持接口测试；
（2）支持视觉传感器标定，包括内参和外参。
2.路侧通信单元测试软件
（1）支持接口测试；
（2）支持与OBU连接调试；
（3）支持LTE PC5直连通信时延测试；
（4）支持Uu蜂窝通信时延测试；
（5）支持MAP消息（地图消息）收发测试；
（6）支持SPAT消息（信号灯消息）收发测试；
（7）支持RSI消息收发测试。
★3.云平台（投标文件需提供具备以下功能的软件界面截图不少于12张，不是同一软件内的截图为无效）
（1）云平台应支持路侧单元信息数据接收显示及下发，实时接收显示监控路侧单元的基本信息和对应的路况信息。也能显示路侧单元上报的路况事件信息，包括道路拥堵、违规停车等事件信息。云平台可远程下发配置路侧单元，包括下发配置标牌、道路事件等。
（2）云平台应支持云端显示红绿灯状态数据，实时显示对应路端的红绿灯信息，包括当前交通灯颜色、剩余秒数等。
（3）云平台应支持车载单元信息数据接收显示，实时显示车载单元上报的车辆状况等信息。
（4）云平台应支持添加路端监控及对应设备功能，通过云平台添加路端进行监控查看，添加路端时可配置添加该路端对应的路侧单元等设备信息。
三、技术参数
1.整体结构尺寸
（1）底座：长776mm～796mm；宽776mm～796mm；高230mm～250mm
（2）杆体：1600～1610mm（高），直径110～115mm
（3）悬臂：890～910mm（长），直径70～80mm
2.杆体
（1）类型：单悬臂F杆
（2）主要材质：Q235
（3）表面工艺：喷塑绝缘
3.底座
（1）需配备4个万向轮，支持锁止
4.路侧通信单元（RSU）
（1）处理器：四核高端ARM处理器
（2）速率：25～26Mbps
（3）支持硬件加密
（4）支持消息签名与认证
（5）支持消息加密与解密
（6）接口：10/100M/1000M以太网、RS485有线接口
（7）防护等级：IP65
5.边缘计算单元
（1）CPU主频：2.8～3.00 GHz
（2）CPU核心数量：1～2核
（3）CPU线程数量：2～4线程
（4）CPU制作工艺：20～22 nm
（5）CPU三级缓存：3～4.00 MB
（6）CPU TDP功耗：27～28 W
（7）内存：7～8GB DDR3 RAM
（8）存储：500～512G
（9）USB接口：4×USB3.0接口，4×USB2.0接口
（10）RJ45千兆网口：1～2个
（11）COM接口：5～6个
（12）HDMI接口：1～2个
6.交换机
（1）接口：8个10/100Base-T以太网端口
（2）传输速率：支持10Mbps/100Mbps/1000Mbps
7.视觉传感器
（1）像素：480～500万像素
（2）水平视场角：89～90°
（3）支持3D数字降噪
（4）最大图像尺寸：2560*1920
（5）接口：1个RJ45 10M/100M以太网卡口
8.交通信号灯
（1）额定工作电压：220V AC50/60Hz
（2）额定功率：红灯5.1W，黄灯5.1W，绿灯7.1W
（3）工作电压范围：200—240V AC50/60Hz
（4）工作温度：-40℃～+50℃
（5）色度：红灯600～630NM，黄灯590～595NM，绿灯500～525NM
（6）LED数量：红黄绿各135颗
（7）重量：5～5.2KG
（8）灯箱尺寸：长244mm～264mm；宽255mm～275mm；高755mm～775mm
四、实验实训项目
1.开展感知传感器标定实验，掌握内参与外参的标定流程及误差分析方法；  
2.进行路侧通信单元接口测试与OBU联调实验，验证LTE PC5与Uu通信链路的稳定性与时延特性；  
3.实施MAP、SPAT及RSI消息收发测试，理解V2X消息协议格式与交互机制；  
4.完成远程配置与监控实验，实现对路侧单元状态、交通事件及信号灯信息的实时管理；  
5.构建典型车路协同场景，如道路施工、行人闯入提醒等，验证系统端到端数据交互能力；  
6.开展边缘计算单元性能测试，评估其在多传感器融合与实时数据处理中的负载与响应效率。
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	硬件在环驾驶自动化仿真测试综合平台
	一、产品要求
由测试黑箱、高清摄像头、位置调节支架、视景显示器、工作站、测试软件、配套资料等组成，可完成摄像头调试、故障诊断、标定，与在环集成无人驾驶仿真系统配合进行摄像头在环测试。
二、功能要求
1.自动驾驶摄像头在环仿真
通过视觉传感器拍摄仿真软件中的主车前视摄像头画面，支持以下功能开发和实训：
（1）交通对象识别
（2）车道线识别
（3）可行驶区域识别
（4）交通标志识别
（5）交通信号灯识别
所有识别功能支持基于python开发，并支持模型部署、模型推理参数调整。
★2.摄像头在环比赛系统
（1）支持摄像头故障设置、故障检测、故障诊断功能。
（2）支持摄像头准星图案可视化、位置校准功能。
（3）支持交通对象识别、交通标志识别、红绿灯识别算法测试。测试功能支持文件上传、算法运行、日志实时输出。
（4）支持算法运行结果评价，包含仿真软件真值结果和算法测试结果的统计与可视化图表显示。
（5）提供管理后台，支持身份验证、故障设置更改、算法设置跳过编程、台架初始化、数据清理功能。
★3.在环集成无人驾驶仿真系统竞赛版
（1）PanEXP模块：
①提供仿真系统的实验数据管理中枢。
②支持作为入口用户对实验进行编辑，包括选择并设置实验场景、选择并设置实验车辆、设置实验条件和汽车行驶交通模型（包括行人模型等）、设置驾驶与仿真参数等。
③支持仿真监控，实现对仿真过程的监视与控制。
④能够设计管理仿真模型，生成仿真器执行文件，并下载到仿真器上执行
⑤具备与Simulink的实时接口，并保证仿真模型生成的执行文件在仿真器上运行的实时性
⑥可以方便快捷地对所有输入输出通道进行操作，对所要求类型的信号进行仿真输出，对所要求类型的信号进行准确捕捉、记录
（2）VehicleBuilder模块：
①支持27自由度高精度车辆动力学模型，对应着相应的图形化操作界面，车辆动力学模型应包括：车辆外形模型、空气动力学模型、车身系统模型、制动系统模型、传动系统模型、转向系统模型、悬架系统模型、轮胎动力学模型等子模块
②车辆动力学模型支持子系统模块化，每个模块都对应有图形化操作界面
③能在Windows和Simulink环境下、实时和非实时运行
④支持与CarSim等第三方软件的联合仿真
⑤支持导入自定义的车辆外形文件
⑥支持利用Simulink & Python & C-Interface实现开放式和模块化模型结构，各模块相对独立并可替换，并且各模块均支持二次开发接口，可自定义模块
（3）SensorBuilder模块：
①支持毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、鱼眼相机、单目相机、双目像机、V2X、GPS、MAP信息等传感器种类
②支持设置各类传感器在智能驾驶车辆上的安装位置、安装姿态、参数配置等
③支持车道线真值、道路真值、GPS真值、交通灯真值、停车线真值传感器设置
④传感器模型应具备几何特性和物理特性
⑤雷达模型应具备功率衰减、杂波干扰、RCS估算等物理特性
⑥摄像机模型支持添加暗角、模糊、畸变（K1、K2、P1、P2等）等物理特性效果，具备逼真还原真实图像的效果
⑦激光雷达模型支持输出原始点云数据
⑧支持扩展传感器在环测试，并预留相应接口
（4）WorldBuilder模块：
①支持直观地编辑直线、曲线、回旋曲线型道路
②支持设置多车道数、车道长度、车道宽度等路面属性，并且可自定义路面车道线种类，如单实线、双实线、虚线等
③支持复杂道路和道路路网结构建模，包含不同工况交叉路口、转弯、植被、交通标识及路边建筑如房屋、树木等
④支持静态交通物体设置，包含中国全套交通标志牌、交通信号灯、障碍物（包括路锥、水马、木箱等）、障碍车等模型
⑤提供一套现成的标准道路场景，包含直线道路、交叉道路、城市道路、乡村道路、坡道、停车场等3D场景
⑥采用开放的标准和接口，支持OpenStreetMap/OpenDrive等地图格式导入
⑦模拟各类机动车、非机动车、行人等交通物体，可自定义交通物体的行为设置，包括运动轨迹、速度、横向和纵向控制等
⑧支持多种天气气象模拟，晴天、多云、阴天、雨、雪等天气
⑨支持白天、黑夜等光照模拟，夜景路灯模拟
⑩场景通过Unity图像渲染引擎渲染，具备流畅视觉效果
（5）PlotBuilder/PlayBack模块：
试验后数据及动画处理模块：试验后仿真数据处理及仿真动画处理管理和参数设置；
（6）Testbuilde模块：
自动化场景泛化生成及测试评价模块：自动化场景泛化生成、自动化测试、测试评价系统管理及云端多节点并发测试相关参数设置。
4.配套实训手册等资源。
5.配套有实训手册（纸质版和电子版文档）。
三、技术参数
1.整体规格要求
（1）长度1200mm～1210mm，宽度700mm～735mm，高度1600mm～1680mm
（2）支持单目摄像头安装
2.高清摄像头
（1）使用分辨率：1900x1000～1920x1080P
（2）工作温度：-40～＋70°C
3.工作站
（1）CPU主频：2.0GHz～2.5GHz
（2）CPU核心数量：10核
（3）CPU线程数量：15线程～16线程
（4）CPU制作工艺：10 nm
（5）CPU三级缓存：19 MB～20.00 MB
（6）CPU TDP功耗：60 W～65 W
（7）CPU最大支持内存：128 GB
（8）GPU核心频率	：1900MHz～1920MHz
（9）GPU Turbo频率：2400MHz～2475MHz
（10）GPU制作工艺：5nm
（11）显存大小：10GB～12GB
（12）显存位宽：190bit～192bit
（13）显存带宽：480GB/s～520GB/s
（14）内存：16GDDR4
（15）硬盘：1TB 固态
4.测试黑箱
（1）尺寸：外形尺寸：长554mm～574mm；宽448mm～468mm；高561mm～581mm
5.视景显示
（1）分辨率：3840*2160
（2）尺寸：23～23.8 英寸
6.位置调节支架
（1）支持X轴、Y轴、Z轴三个方向调节
四、实验实训项目
1.基于摄像头在环仿真平台开展交通对象识别算法开发与验证实验  
2.进行车道线检测与可行驶区域分割模型的训练及部署实训  
3.完成交通标志与信号灯识别系统的参数调优与性能评估  
4.实施摄像头故障注入、诊断与校准操作训练  
5.利用PanEXP模块构建典型城市道路场景并配置车辆动力学参数  
6.通过SensorBuilder设置多类型传感器融合方案并验证感知精度  
7.在WorldBuilder中编辑复杂交叉路口场景并模拟雨雪天气条件下的感知测试  
8.使用PlotBuilder回放仿真过程数据并生成可视化分析报告





三、商务要求
1、供货期：合同签订后45个工作日内完成交货、安装、调试并交付使用。
2、交货地点：无锡职业技术大学工业中心BN102教室
3、付款方式：合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的 90  %；验收合格使用满一年后一次性无息付清。
4、质保期：12个月。
5、售后服务要求：在质保期内，因投标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，投标人在接到招标人通知后，故障在接到故障通知起4小时内响应，一般问题12小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，48小时内完全修复，重大故障72小时内修复；如超过时限无法排除故障，提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成，48小时内保证系统投入正常使用。超过保修期的机器设备，投标人承诺终身维修，维修时只收取部件成本费及维修人员差旅费。
6、验收要求：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。


四．合同书（格式文本）
[bookmark: 五．合同条款]
	甲方（买方）：无锡职业技术大学
	合同编号：

	乙方（卖方）：                  
	合同签约地：无锡


[bookmark: _Hlk68891350][bookmark: _Hlk50199808]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据      （项目名称）       （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第1条 货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                元整
（小写）¥                


（单价合同：合同有效期内单价固定不变，每期货物总价款为现场实际所用货物合价，即每期货物总价=单价*货物数量（货物数量以甲方确认的数量为准）本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。）
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。
第五条  交货
1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。
交货地点（甲方指定）：              。
  甲方收货联系人：        。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条 安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、响应文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。
其他售后服务内容：                                       
第八条   货款支付
设备安装完毕，验收合格后支付合同总金额的90%，整体项目验收合格一年后无质量问题，一个月内支付10%余款。
第九条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。（学校为甲方取消此条）
2、当所有付款资料提交齐全后，甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，甲方付款日每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额的日万分之四的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。（学校为甲方取消此条）
3、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
5、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
7、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。 
第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
    2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
    3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
    4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条 合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、响应文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。
第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                        。
[bookmark: _Hlk68891964]
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日   

五. 附件
[bookmark: 一．报价函（格式）] 
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项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               
[bookmark: _Toc98277373][bookmark: _Toc39873230][bookmark: _Toc39873185][bookmark: _Toc36850797][bookmark: _Toc116946345]（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡职业技术大学：
我方收到贵方项目编号            招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡职业技术大学在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。
5、 我方认为贵方有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

[bookmark: _Toc39873231][bookmark: _Toc36850798][bookmark: _Toc98277374][bookmark: _Toc39873186][bookmark: _Toc116946354][bookmark: _Toc39873232][bookmark: _Toc39873187][bookmark: _Toc36850799]（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]
关于资格的声明函
项目编号：
无锡职业技术大学：
我公司（单位）参加本次项目（无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

[bookmark: _Toc98277375][bookmark: _Toc116946355]（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
项目编号：
无锡职业技术大学：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
[bookmark: _GoBack]在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：    年     月     日


	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）



	

被授权代表身份证复印件
（正面）
	
	

被授权代表身份证复印件
（反面）



法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：  年   月   日

经营期限：	         	

姓    名：       性别：  年龄：   职务：		

系           的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）




[bookmark: _Toc39873189][bookmark: _Toc98277377][bookmark: _Toc36850801][bookmark: _Toc39873234]（四）开标一览表（格式）：
开标一览表 
投标供应商名称（盖章）                    项目编号：
	项目名称
	投标报价

	无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目
	投标总报价（小写）：           元   
投标总报价（大写）： 　　　       

	质保期：


法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：
                                                          日期：   年   月   日

填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
[bookmark: _Toc98277378][bookmark: _Toc36830596][bookmark: _Toc39873191][bookmark: _Toc39873236][bookmark: _Toc36414929]（五）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标供应商名称（盖章）                  项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %

	服

务

承

诺
	5．质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺）

	
	



注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（4）表格不够可自行延长。
投标供应商（公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期： 年  月  日
[bookmark: _Toc98277383][bookmark: _Toc36830599]（六）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
项目名称：无锡职业技术大学车路协同装调与测试技术实训室建设项目     
项目编号：
	序号
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标供应商的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日

[bookmark: _Toc36830602][bookmark: _Toc98277387]（七）（投标供应商）中小企业声明函（格式）
[bookmark: _Hlk62691692]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk62745663]1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc36830603][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc98277388]（八）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk62691704][bookmark: _Hlk62691786]（备注：1.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




（九）承诺书（格式）
承诺书

                             （投标供应商名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：


（十）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。















（十一）技术文件
根据评分细则填写，格式自拟
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