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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受南通市经济技术开发区社会事业局的委托，南通润通项目管理有限公司就南通经济技术开发区“童声里的中国”视听工坊项目(项目编号: JSZC-320690-NTRT-G2026-0009  )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标单位投标。
项目概况
南通经济技术开发区“童声里的中国”视听工坊项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月10日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320690-NTRT-G2026-0009
2、项目名称：南通经济技术开发区“童声里的中国”视听工坊项目
3、采购方式：公开招标
4、项目类型：服务
5、所属行业：租赁和商务服务业
6、预算金额：380万元
7、最高限价：380万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK20]8、采购需求：详见项目需求。
9、合同履行期限：自合同内约定的时间起120日历天内完成本项目所有服务内容（含各专业施工图及布展的深化设计、布展实施、软硬件的安装及调试、完成整体竣工验收通过）；
10、本项目是否接受联合体：不接受。
11、本项目不接受分包。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK22]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。
（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。
备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
3、投标单位法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件格式按第五部分）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的扫描件（格式按第五部分）；
4、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
5、本项目的特定资格要求：/。
6、拒绝以下投标单位参与投标
投标单位之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
投标单位投标时提供本单位、营业执照、公司股东股权资料，若经核实有同一人在两家及以上投标本项目的投标单位有股份或同为单位法定代表人（或负责人的），将作无效投标处理；未提供以上材料或提供不全的，经核实作无效投标处理。
以上未详尽部分见招标文件第五部分
三、获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起至少5个工作日
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在投标单位访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报/名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件/导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为/zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册》。
3.2潜在投标单位访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
投标单位需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标单位）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标单位操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标单位下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在投标单位未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、投标时间和地点
1.2026年10月10日9点30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。  
注：各投标单位请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各投标单位及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标单位名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标投标单位在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标单位解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标单位网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标单位撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目样品：无
4.对项目需求部分（投标单位资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
6.投标单位应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标单位应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.投标单位认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日(公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准)起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。质疑函范本详见本招标文件后附格式。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称： 南通市经济技术开发区社会事业局
地    址：开发区宏兴路9号（能达大厦26楼）
联 系 方 式：于女士，0513-81193350
2.采购代理机构信息
名    称：南通润通项目管理有限公司
地   址：开发区长通路9号（飞马国际中心A座）
联 系 方 式：19812255667　　
电子邮箱：runtong20210163@163.com
3.项目联系方式
采购文件制作人：赵斌   
4.软件技术支持：0519-86722801
附件:1.招标文件
2、采购人信用承诺
3、“苏采云”系统投标单位操作手册
4、政采贷和履约保函（保险）告知函
                     第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标单位的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标单位应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费按照苏政采协[2024]20号文标准计收，整个项目的代理服务费用包含在投标报价中，不单独列项，投标单位报价时应综合考虑（不单列）。代理费由成交投标单位在定标后支付给代理机构，如因成交投标单位原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标单位资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]（二）招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标单位由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，符合性审查材料文件、商务、技术标文件，价格标文件。投标单位按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.投标有效期
3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标单位自行承担。
5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]1.1线上提交与接收地点：投标单位应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标单位）CA数字证书及电子签章办理指南》。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。
5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由招标代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]2.评标委员会
2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.11不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.12投标文件商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值（85分）的50%时，视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.1.14评标小组认为投标单位的报价出现（财库〔2026〕2号文）规定的异常低价情 形之一的，将通过“不见面交易系统 ”启动异常低价投标（响应）审查程序，应当要求相关投标单位在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标单位的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标单位已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标单位不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标单位或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标单位不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定成交投标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选投标单位确定成交投标单位。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标单位恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2投标单位认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：（本项目招标公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
注明：本项目5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标投标单位权益受到损害的证明材料和依据。
　 2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标单位应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标单位如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标单位或在投标活动中自身权益未受到损害的投标单位所提出的质疑。
2.5.4投标单位组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚和记录该投标单位的失信信息。
3.中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标投标单位发出中标通知书。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]（七）授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标单位就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标单位就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1中标投标单位如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标单位提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标单位如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）投标单位可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
3.3.1确定融资意向。中标(成交) 投标单位取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
3.3.2签订采购合同。中标(成交 ) 投标单位与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“投标单位是否融资”选为“是”
3.3.3提交融资申请。中标(成交) 投标单位登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)投标单位应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分 项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求。技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
[bookmark: _Toc464808596]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 
开发区“童声里的中国”少儿视听工坊布展实施地点位于公共文化中心一楼、二楼南侧，以及开发区智慧之眼大楼增设两个场景拍摄地（以采购人指定地点为准）；同时根据市委宣传部的规划部署与系统要求，通过深度的展陈内容策划、空间艺术化设计、视听场景营造及多媒体交互集成，打造集少儿美育、未成年人思想道德建设、视听艺术实践、红色文化传播为一体的常设少儿视听美育主题展陈空间， 并能一体化全链条展现开发区少儿视听工坊的综合成果。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目策划、设计、选材、制作、声学场景施工、安装、调试、验收全过程，严格执行国家、行业现行有效最新标准规范，新标准发布自动执行新版本，主要包含：
1.消防安全强制标准
《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）、《建筑设计防火规范》（GB 50016），全部展陈材料、声学构件、展具装饰构件满足公共场所阻燃防火、疏散安全；不改动原有消防通道、消防系统。
2.室内环保强制标准
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）；完工后甲醛、苯、TVOC 等指标达标，适配少儿公共开放空间；落实财库〔2022〕35号文，优先选用绿色建材、环保阻燃材料。
3.展陈照明专业标准
《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863），展厅、展示区灯光照度、色温、显色性、防眩光符合展陈要求；录音坊、剧场兼顾功能照明与展陈氛围照明设计。
4.装饰施工验收标准
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210），本项目配套辅助装修、声学附属施工遵照本标准验收。
5.无障碍设计标准
《无障碍设计规范》（GB 50763），四大功能区参观流线、标识、通道满足无障碍通行要求，适配少年儿童使用。
6.视听健康
《信息化教学环境视听技术规范》（T/CAET 001-2022）
本项目均须遵循国家相关法律法规、江苏省地方及相关行业的规范标准、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则投标单位应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由投标单位自行承担。
3、 本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
[bookmark: _Toc5785]1、安全性
少儿视听工坊宜加强布展实施全过程达到安全、设备设施安全、操作安全、消防安全、应急处置以及安全告知，并确保参加的人员能够安全地参与各项活动和学习安全知识。 
2、科学性
少儿视听工坊宜保持展陈和体验内容的高度专业、权威，并持续更新、与时俱进，确保所传递的安全知识和技能准确、可靠、有效。 
3、体验性
少儿视听工坊设计宜注重少儿参与人员的亲身参与实践和效果反馈，通过各大区域功能不同情境、趣味互动等方式，让参加的少儿更深入提升美育、未成年人思想道德方面的综合素质。
4、展项
1）少儿视听工坊的展教装备的材料、制作、施工应符合国家环保、安全、防火及节能要求。 
2）少儿视听工坊的展教场景宜高度仿真，通过实景建造配合多媒体交互、沉浸式体验等先进技术，突出实景实感、实物实体、实操性。 
3）少儿视听工坊的设计，核心在于打造一个能激发孩子探索欲、创作欲，同时严格保障其身心安全与健康的专业空间。它需要同时满足“合规的安全底线”和“儿童友好的发展性要求”。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点、采购标的需满足的技术标准、规格、参数等要求
[bookmark: EB424572ee4dc14ad987ceaae00ebeca21]（一）项目概述
[bookmark: OLE_LINK9]以“童声里的中国”少儿红色美育、少儿视听文化传播、未成年人思想道德教育为核心目标，围绕品牌主题叙事，完成展览大纲深化、展陈艺术设计、场景与功能空间深化、展陈道具与文创展示制作。重点针对录音坊、文创坊进行专项展陈场景打造，结合现有的影视坊和小剧场，打造集“舞台演绎——音频录制——影像拍摄——内容审核——成果展示”于一体的少儿视听艺术实践常设主题展陈空间。
以下为参考平面图，投标单位可自行查勘现场，以现场实情为准，此图仅为参考，具体以成交投标单位中标后经采购人核准后的设计图纸为准。功能布局要求：二楼为童声录音坊展陈区；一楼为童声文创坊展陈区。投标单位中标后设计的图纸经采购人确认后方可进行实施，本项目参加的投标单位投标时设计理念，采购人有参考及借鉴的权利。
 
[bookmark: _Toc6708]（二）项目规划与展陈内容
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]1. 童声录音坊展陈区（声学环境营造与实训展陈）
展陈区域位于公共文化中心二楼南侧。（具体范围详见图纸并结合现场查勘）
展陈定位：集声学环境展示、录音实训体验、音频成果展播于一体的专业展陈空间。
核心展陈内容：
声学环境营造（硬装展陈化）：实施全屋吸音、隔音处理。墙面需采用兼具装饰性与声学功能的卡通吸音艺术板，搭配柔和暖光，打造“可视化”的声学空间，而非简单的工程装修。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]专业展具配置：配置大合唱录音室和单人/小合唱录音室，采用双层隔音门与观察窗。配备的录音麦、监听耳机、调音台等设备，需作为展陈核心交互设备进行集成调试。
成果展示：设置“童声里的中国”作品收纳架及展示墙，对优秀音频作品成果进行实物化、可视化展陈。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]2. 童声文创坊展陈区（品牌成果展示）
[bookmark: OLE_LINK3]展陈区域位于公共文化中心一楼南侧，现新时代文明实践中心。（具体范围详见图纸并结合现场查勘）
展陈定位：“童声里的中国”品牌文创产品与数字成果的集中展示空间。
核心展陈内容（被展陈的实物内容及数字内容由采购人提供）：
实物展陈：利用定制化展柜、展台展示历年“童声里的中国”作品集、胸针、文具、联名音乐盒等衍生品，需体现展示的艺术性与安全性。
数字展陈：通过多媒体AI交互系统，分类展示历年音视频、剧本资料，实现展示与互动一体化。
安全防护：采用幼儿安全防护设计，确保展陈设施符合少儿使用标准（圆角处理、环保材料）。
3. 童声影视坊展陈区（影视创作与审核展陈）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23]展陈区域位于开发区智慧之眼大楼。
展陈定位：少儿影视创作展示、剧本‑成片预审核评议、优秀剧目归档陈列主题展陈空间。
核心展陈内容：
场景化拍摄基地：在智慧之眼增设“儿童家庭”和“学生教室”两个实景拍摄场景，作为影视工坊的场景化展陈节点。
审核流程展示：建设儿童剧审核中心，墙面张贴幼儿内容审核准则、优秀剧目案例与本土创作导向指引，通过信息发布系统展示审核流程与评议成果。
艺术布展：拍摄基地图文展示场景、审核评议空间氛围设计；审核准则、优秀案例主题墙面版式设计。
4. 童声小剧场展陈区（沉浸式演艺展陈）
展陈区域为现在的能达剧院。
展陈定位：将能达剧院改造为具备品牌叙事功能的演艺空间。
核心内容：
品牌视觉植入：植入“童声里的中国”品牌标识系统，剧场外增设“童声”演出剧照艺术展墙，通过视觉语言讲述品牌故事。
交互展项：配置儿童防摔无线话筒、立式麦克风，作为可互动的演艺展具。
5. 配套氛围与导视展陈
室外标识：设置“童声里的中国”立体字样及LOGO立体插排，作为地标性精神堡垒展陈装置。
数字展播：利用信息发布系统循环展播品牌宣传片，形成动态展示窗口。
导视系统：全域统一设置“童声里的中国”主题导视标识，完善安全守则、应急疏散图等图文版展示系统。
6. 实施内容清单（请投标单位结合现场查勘报价）
本项目现场查勘联系人：社会事业局     联系号码：0513-81193350
查勘时间：2026年9月28日-2026年10月9日，上午：9:30-11:00，下午：13:30-16:30（节假日除外）
注：（1）本项目为交钥匙项目，全过程产生的所有费用均包含在本次投标报价中，请投标单位自行查勘现场，不排除本项目需求内容中未提及部分，但本项目实际所需的材料及内容均包含在本次投标报价中，请投标单位仔细核实本招标文件内容以及深化设计所有涉及的内容，进行综合考虑后合理报价。一旦中标，成交投标单位不得以不了解本项目，要求采购人额外支付任何费用。
（2）以下清单仅为功能需求描述，投标单位需根据“展陈服务”的特性，提供包含设计、制作、安装、调试的完整解决方案并一次性通过竣工验收，否则后续产生的所有费用均由成交投标单位承担。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]6.1 展陈内容实施
包含美工展板制作、场景道具制作、软硬件设备采购与集成、展柜展具制作安装等。
童声录音坊展陈区
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、大合唱录音室展陈布置
	　
	　

	（一）场景化家具
	　
	　

	1
	三人位沙发
	规格：三人位
面料：采用超纤维皮，表面纹理均匀
海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³,回弹性≥35%
框架：基础框架主料采用刨方实木，封板辅料采用实木多层板
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
	组
	1

	2
	茶几
	规格：直径800*435mm
板材：基材采用E0级中密度纤维板，面材采用天然实木木皮
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
	个
	1

	3
	角几
	规格：直径454*469mm
板材：基材采用E0级中密度纤维板，面材采用天然实木木皮
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
	个
	1

	（二）展陈核心交互设备
	　
	　

	1
	录音棚数字音频系统控制端
	采用紧凑型桌面式设备结构，外形尺寸不大于　20cm×20cm×10cm，可置于机架桌面或控制台下方；
★中央处理器核心数量不少于16核（性能核心不少于12核）；图形处理器核心数量不少于40核；
★存储为固态盘结构，容量不小于1TB；板载内存不少于64GB；
具备不少于4个雷雳5接口，单接口双向传输带宽不低于120Gb/s；
同时具备不少于2个传输速率不低于10Gb/s的USB-C接口、不少于2个USB-A接口、HDMI接口、10Gb以太网接口、UHS-II SDXC读卡器；
具备Wi-Fi 6E及蓝牙5.3或更高标准无线通信能力；
支持同时连接5台显示设备；
支持100～240V、50/60Hz交流供电；
支持通过Thunderbolt接口输出DisplayPort 2.1信号，HDMI接口支持8K/60Hz或4K/240Hz输出；
采用统一内存架构，使处理器、图形处理单元与神经网络计算单元共享高速内存，减少多轨工程运行中音色库、插件与工程数据的数据搬运；
具备独立神经计算单元，核心不少于16核，可执行智能降噪、人声分离、语音转写等任务；
具备专用媒体处理引擎，支持H.264、HEVC、ProRes RAW多种格式硬件编解码，用于音频后期画面同步；
Apple Silicon、macOS、Thunderbolt、Pro Tools、AAX插件及专业音频软硬件生态的整体兼容性；
采用高效散热系统，适合专业创作工作环境使用；具体运行噪声以实际负载、环境温度及设备工作状态为准。
配套2套显示终端，尺寸不小于23.8英寸。
	台
	1

	2
	专业数字音频工作站软件
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]★支持音频轨道数量不低于2048条；支持乐器轨道不低于512条、MIDI轨道不低于1024条； 
支持立体声、环绕声及Dolby Atmos沉浸式音频混音； 
支持辅助轨道及路由文件夹不低于1024条；
支持最高32位浮点及192kHz音频格式；
支持AAX插件格式； 
兼容macOS及Windows系统；
Retrospective MIDI记录功能（可回溯未按录音键时的MIDI即兴）；
支持VCA主控轨道不低于128条，适配大型混音工程分组控制；
支持视频轨道不低于64条，具备内置视频引擎，可直接进行画面对位配音；
支持同时录音输入通道不低于256路； 
支持第7阶Ambisonics、轨道宽度大9.1.6、96kHz Dolby Atmos ADM支持； 
支持ARA 2协议及第三方音高编辑软件深度集成； 
可升级支持DSP加速卡或专用音频接口系统，具备后续扩展路径；
随机提供原厂插件捆绑包及云端项目协作功能；
提供合法永久授权凭证，不接受仅限期限使用的订阅授权作为等效替代，授权账户移交及不少于1个可用激活；
不少于36个月技术支持服务。
	套
	1

	3
	混响插件
	★提供合法软件永久授权，支持iLok本机或iLok USB授权；兼容Pro Tools；
全部IR为真实空间实地录音（悉尼歌剧院、教堂、配乐舞台、经典硬件混响EMT板/480/224/RMX16等），含纯正Atmos IR，非算法生成模型；
▲支持单声道至9.1.6输入输出（Dolby Atmos卷积混响）；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
支持混响衰减、亮度、阻尼、空间尺寸及预延迟调节；
具备四段均衡器；
舞台定位器：可调整虚拟扬声器位置实现真实重放；
云尺寸和平移跟踪混响 - 从 LCR 到 9.1.6 输入 Altiverbs； 
支持AAX Native、AU、VST3及MAS插件格式，64位运行；
支持macOS 10.15及以上，兼容Apple Silicon及Intel平台；
支持用户自行采集及导入自定义脉冲响应；
支持按空间类型、混响时间及关键字快速检索脉冲响应；
支持早期反射声与混响尾音独立控制；
支持门控混响、反向混响及调制混响；
支持各输出通道电平及延迟独立调节；
支持混响声像跟随输入声像变化；
随机提供不低于8GB核心脉冲响应资源；
免费持续添加新IR。
	套
	1

	4
	监听音箱
	采用两分频有源结构，高、低频各配独立功率放大器及DSP有源分频，无需外接功率放大器；
低频单元口径不小于8英寸，振膜采用涂层铝或性能不低于该材质的金属振膜；
高频单元采用气动式（折叠振膜／带式）换能结构，并配置指向性控制波导；
内置放大器总输出功率不低于280W，其中高频及低频各不低于140W；
频率范围不劣于37Hz～24kHz（-3dB，1m全空间条件）；
最大声压级不低于120dB（全空间，>100Hz）或126dB（半空间，>100Hz）； 
同时具备平衡XLR模拟输入、非平衡RCA模拟输入及S/PDIF同轴数字输入，数字输入支持不低于24bit/96kHz；
具备以太网（LAN）接口，可通过配套软件完成参数设置及固件升级； 
具备房间声学适配滤波功能，至少包含高频搁架滤波（调节范围不小于-5dB～+3dB）、中频均衡（不小于±3dB）、低频搁架滤波（不小于-5dB～+3dB）及桌面反射衰减滤波（不小于-5dB～0dB）；
具备内置输出保护限幅电路；
分频频率为2200Hz；
音量调节范围不低于-∞～+10dB；
最大输入电平至少支持-10dBV及+4dBu两档灵敏度切换； 
箱体采用低衍射外形设计，并采用后向倒相孔结构；
高频采用气动式折叠振膜换能器，振动质量极低，瞬态响应快且高频失真低，配合指向性控制波导扩展有效听音区并抑制桌面及墙面早期反射，改善立体声成像精度；
低频单元采用涂层铝振膜配合谐振抑制防尘帽及气流优化音圈与磁路结构，降低振膜分割振动及音圈气流噪声，提高低频动态与失真表现；
箱体采用低衍射外形，减少箱体边缘衍射对频率响应及声像定位的影响；
后向倒相孔经气流优化设计，在延伸低频下潜的同时降低端口气流噪声；
▲背部配置智能控制显示屏及智能控制旋钮集中控制界面，可在音箱本体上直接完成滤波、均衡、延时及待机等全部参数设置与数值确认，无需依赖计算机；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
具备信号唤醒、网络唤醒及可调自动待机（可选15／30／60分钟或关闭）功能，待机功耗低于1W；
具备状态指示功能，可通过发光标识显示不少于8种系统状态（含信号过载），且亮度可在0%～100%连续调节，避免指示灯在暗光控制室内造成干扰；
支持手动及DHCP自动两种IP地址配置方式，便于接入既有演播室控制网络； 
S/PDIF数字接口同时具备输入与输出，可实现数字信号直通级联，减少多只音箱数字分配所需的外部设备；具备网络接口及配套软件，可完成远程参数设置与固件升级。
	只
	2

	5
	封闭式监听耳机
	采用封闭式环耳型结构；
配备不小于45mm大孔径动圈单元；
耳机线采用可拆卸插拔结构；
频率响应范围不劣于15Hz至28kHz；
额定阻抗为38Ω；
灵敏度不低于99dB；
随机配备不少于3条耳机线，包含卷曲线、3m直线及1.2m直线；
配备6.35mm螺纹转接头及便携收纳袋；
具备90°旋转耳罩，支持单耳监听操作；
耳罩及头带支持折叠收纳，便于外出录制携带；
耳机线可更换，降低长期使用维护成本。
	只
	2

	6
	监听耳机
	采用动圈式立体声监听耳机结构；
额定阻抗不高于32Ω，可由声卡或计算机直接驱动；
内置有源低频增强（Active Bass Amplifier）；
频率响应范围不劣于20Hz至20kHz；
灵敏度不低于102dB；
最大输入功率不低于200mW；
配备约3m连接线、3.5mm插头及6.35mm转接头；
具备可调节头带及柔软耳垫；
耳机线上具备独立音量调节功能，配音人员可自行调整监听音量而无需操作调音台；
具备低频增强调校，适用于配音及语言类节目长时间监听；
适用于多人同时监听的配音间及录音棚场景。
	只
	8

	7
	耳机分配放大器
	★具备8个完全独立的耳机放大通道；耳机输出接口数量不少于16个可为多名使用人员提供独立监听；
每通道具备独立音量控制；
采用标准19英寸1U机架结构；
后面板具备XLR音频输入接口；
信噪比不低于90dB（22Hz～22kHz，未加权）
总谐波失真不大于0.1%；
频率响应范围不劣于20Hz至30kHz；
工作电压支持AC115V及AC230V，功耗不大于30W；
每通道最大输出功率不低于+21dBm（100Ω负载），可驱动高阻抗监听耳机；
具备立体声/单声道切换功能，可将两路单声道信号混合分配；
每通道具备输入、输出及过载独立LED指示，便于快速定位信号异常；
采用全铝机身结构，无风扇被动散热，适用于录音棚静音环境；
具备不少于16个耳机输出接口。
	只
	2

	8
	32通道AD/DA转换与Dante网络音频接口
	具备不少于192×192路内部路由矩阵，支持路由、拆分及子混音；
支持AES67模式（可在设置菜单切换，与Ravenna/LiveWire互通）；
★配合Virtual Dante声卡可直接作为64通道Dante音频接口使用；
电源支持运行中热插拔更换、自动切换，故障无需返修；
Dante网络延迟可调150μs～5ms（默认1ms，经10级交换机）；
MADI传输距离：同轴100m、多模光纤400–2000m、单模可达40km；
★模拟输入及模拟输出通道数量均不少于32路，且均为全平衡结构；
模拟输入及输出采用DB-25（TASCAM标准针脚）接口，输入及输出各不少于4个；
内置符合Dante标准的网络音频接口，Dante输入及输出通道数量均不少于64路；
Dante接口须具备不少于2个RJ-45以太网端口，支持网络冗余（主备链路）；
MADI（AES10）输入及输出通道数量均不少于64路（48kHz采样率），并采用不少于2个可插拔SFP光模块插槽，支持光纤及同轴模块更换；
ADAT光纤输入及输出接口各不少于4个，通道数量不少于32入32出（48kHz采样率）；
最高采样率不低于192kHz，并支持S/MUX方式的高采样率传输；
具备字时钟BNC输入及输出各不少于1个，输入端具备75Ω终端匹配的可切换功能；
具备不少于2路6.35mm TRS立体声监听/耳机输出，并配备独立的数模转换监听通路及数字音量控制；
模拟输入满度电平须可在+20dBu～-8dBu范围内以1dB步进进行数字调节；
具备全部输入、输出通道之间的自由路由与混音功能，可将同一信号同时分配至不少于8个目的地；
具备预设存储与调用功能，并可通过面板及远程方式切换；
▲具备不少于2个带螺纹锁定的直流供电输入接口以支持冗余供电，并具备电源电压监测及故障屏幕告警功能；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
具备MIDI输入及输出接口各1个，采用3.5mm TRS形式；
具备GPIO控制端口，通用输入不少于4路（用于预设切换）、通用输出不少于4路（用于锁定、电源、MADI及温度告警监控），采用DB-15接口；
具备USB 2.0接口，可用于远程控制及固件升级；
具备TFT显示界面，可显示各通道电平及设备设置概览，电平显示分辨率不低于28级；
模数及数模转换器具备可切换滤波器；
采用无风扇散热结构； 
工作环境温度范围不劣于+5℃～+45℃；
支持在模拟、MADI、ADAT及Dante各格式之间自由转换与交叉路由，单机即可承担系统内的格式转换与信号分配中心功能，减少额外分配设备； 
MADI链路具备冗余能力，在光纤与同轴链路之间可于信号丢失时自动切换，提高关键任务场合的可靠性；
▲同时具备MADI、Dante及电源三重冗余设计，适用于播出、直播及重要演出等不可中断场合；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
内置SHARC系列浮点DSP处理器，每通道累加运算位宽不低于80bit，可对不少于384个音频通道进行路由与处理，并预留不少于2个DSP扩展插槽，支持后续增加处理能力及音频处理算法； 
耳机输出具备独立监听矩阵，可任选任意输入或输出通道作为监听源，并支持单声道、立体声及M/S解码监听，便于系统调试与信号排查；
MADI及ADAT接口延时低至3个采样周期，减少多设备级联时的累积延时；
内置高精度温度补偿晶振，初始精度不劣于±1.5ppm，全温度范围内不劣于±2.5ppm，年老化不劣于±1ppm；配合数字控制锁相环抖动抑制系统，典型输出抖动不高于100ps；
支持MIDI与MADI之间的双向转换（MIDI-over-MADI），可通过MADI链路远程传输MIDI及预设管理指令，减少长距离控制布线；
采用可由用户自行更换的SFP光模块，支持多模光纤、单模光纤及同轴模块，可根据布线距离灵活选择而无需更换主机；
用户界面采用多点触控TFT屏配双层发光触摸编码器，可在设备本体直接完成路由、增益及监听设置，无需依赖计算机软件；
支持多台同型设备级联，在有限机架空间内扩展音频通道数量，便于系统后续扩容；
采用无风扇散热设计，无风扇噪声，适应控制室及录音棚的低噪声环境要求；
GPIO端口可接受外部开关触发预设切换，并向中控或监控系统输出设备状态告警，便于纳入机房集中监控；
采用标准19英寸机架式结构，高度不超过1U，深度不大于320mm。
	台
	1

	9
	多指向大振膜电容话筒
	采用大振膜电容式声压梯度换能结构，振膜直径不小于32mm；
至少具备心形、全指向和八字形三种可切换指向模式；
频率响应不劣于20Hz～20kHz；
等效噪声不高于14dB(A)；
降低输入电压的情况下最大声压级不低于152dB SPL；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
支持48V幻象供电；
具备不小于-10dB的输入衰减开关；
具备低频衰减或高通滤波开关，用于降低近讲效应及低频环境噪声；
灵敏度不低于10mV/Pa；
标称输出阻抗不高于200Ω；
采用平衡式音频输出；
随话筒配备专用防震架、泡沫防风罩及带锁缓冲航空箱；
心形/全指向/八字三指向切换 + -10dB PAD + 低频滚降开关（抗近讲效应）
采用手工装配的通孔焊接电路板，便于元器件检测及后期维修；
采用定制绕制音频输出变压器实现平衡输出，提高长距离传输时的共模干扰抑制能力；
提供与话筒外形匹配的可选专用防喷罩，便于控制近距离人声录制中的爆破音。
	只
	2

	10
	电子管大振膜电容话筒
	采用电子管放大电路的大振膜电容话筒结构；
振膜采用不小于34mm边缘端接双振膜； 
具备不少于9种可选指向模式；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
8针旋入式专用线缆；独立电源支持115V/230V
频率响应范围不劣于20Hz至24kHz；
灵敏度不低于11mV/Pa；
输出阻抗为200Ω；
最大声压级不低于138dB；
等效噪声不高于15dB(A)；
随附木质话筒盒、防震架、锁扣航空箱
可提供严格声学配对套装
采用6072A型电子管放大电路，具备电子管特有的谐波结构； 
采用定制绕线音频输出变压器，实现变压器耦合平衡输出；
指向模式可在专用电源面板上连续切换，无需接触话筒本体；
采用手工装配及通孔焊接工艺，复刻经典电子管话筒电路结构。
	只
	2

	11
	电子管立体声话筒
	采用单机身双话筒头立体声电子管电容结构；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
两个话筒头可独立旋转调节夹角；
每个话筒头具备不少于9种指向模式； 
支持X-Y、Mid-Side及Blumlein等重合式立体声拾音方式；
采用双32mm电容振膜；
频率响应范围不劣于20Hz至24kHz；
灵敏度不低于11mV/Pa；
输出阻抗为200Ω；
最大声压级不低于138dB；
等效噪声不高于15dB(A)；
双电路差异化栅偏压与阳极接地设计
12芯螺纹旋入式专用线缆；随附立体声电源
随机配备防震架及带衬垫锁扣式运输箱；
采用6072A型电子管放大电路；
两个信号通路具备完全独立的放大电路及独立输出变压器，保证左右声道分离度；
单支话筒即可完成重合式立体声拾音，无需配对两支话筒并调整间距；
适用于人声、乐器组、合唱及环境声立体声录制。
	只
	1

	12
	乐器电容话筒
	采用小振膜电容话筒结构，振膜直径约20mm；
套装包含1支话筒，并支持可更换全指向及心形指向话筒头；
频率响应范围不劣于20Hz至20kHz；
最大声压级不低于142dB，适用于近距离拾取鼓组、铜管等高声压声源； 
采用晶体管放大电路及定制绕线输出变压器；
灵敏度不低于15mV/Pa；
输出阻抗为200Ω；
最大声压级不低于142dB；
等效噪声不高于14dB(A)；
支持48V±4V幻象供电，工作电流不大于3.0mA；
固态放大+定制绕线输出变压器；手工通孔焊接
随机配备防震架、木质话筒盒、航空箱；
可换音头设计：心形（标配）、全指向（标配）、超心形（选配）——一套覆盖点拾音与环境拾音； 
该话筒有立体声配对服务，适用于立体声与A/B制拾音。
	只
	2
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	立体声总线压缩器
	采用双通道VCA压缩结构，支持立体声联动工作；
具备阈值、压缩比、启动时间、释放时间及输出增益调节；
阈值调节范围覆盖-20dB至+20dB；
压缩比至少包括2:1、4:1及10:1；
频率响应范围不劣于20Hz至20kHz；
信噪比88dB
最大输出电平20dB；双总线连接器可外接侧链
具备电路旁通功能；
具备增益衰减显示；
启动时间至少具备5档定值可选，覆盖0.1ms至10ms；
释放时间至少具备0.1s、0.3s、0.6s、1.2s四档定值及AUTO自动模式；
具备自动侧链高通滤波功能，响应频率为60Hz，避免低频过度触发压缩；
采用全模拟信号处理路径，无AD/DA转换环节；
适用于混音总线整体黏合处理，可在不明显改变音色的前提下提升整体密度。
	台
	1
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	双通道电子管均衡器
	具备2个独立均衡处理通道；
采用被动式均衡电路配合电子管增益补偿结构；
输入及输出均采用变压器耦合，平衡XLR接口；
频率响应范围不劣于20Hz至20kHz；
具备电路旁通功能及电源指示；
工作电源为AC220V；
采用5670W类电子管作为增益放大级；
输入及输出变压器
低频提升与衰减可选频点不少于6个，覆盖20Hz至100Hz；
高频提升可选频点不少于6个，覆盖2.1kHz至18kHz；
高频衰减可选频点不少于5个，覆盖3kHz至20kHz；
具备高频带宽（Q值）调节功能；
支持低频同时提升与衰减形成经典被动均衡曲线；
两通道可独立调节和Mid-Side中侧处理两种模式；可通过M/S开关切换。
	台
	1
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	软件控制台
	采用USB-C连接，支持Mac及PC平台；
具备8个DAW控制通道；
具备8支100mm电动推子；
支持独奏、静音及通道选择；
支持通道声像控制；
支持开始、停止、循环等传输控制；
兼容Logic Pro、Pro Tools、Cubase及Ableton Live；
随机配备USB-C线缆及支架；
推子为电动触摸感应型，可跟随工程自动化数据实时回位；
支持读取、写入、触摸、锁存及修剪五种自动化模式；
具备8个独立通道显示屏，可显示通道名称及参数值；
具备不少于73个带RGB背光按键，按功能分区并以颜色区分状态；
支持通过USB-C级联扩展控制器，推子数量最多可扩展至32支；
具备慢跑轮，支持时间线定位与波形浏览。
	台
	1
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	液晶电视
	≥55英寸，分辨率：4K（3840*2160），2×HDMI，2×USB，CPU架构：不低于四核A35，WIFI频段：2.4G&5G，系统：Android。
	台
	2

	17
	带滤波电源时序管理器
	输出回路不少于8路，具备逐路时序延时启动功能；
最大总输出电流不低于80A（AC220V）；
输入端配置额定电流不低于80A、与总负载匹配的断路器及过流保护；电气安全符合现行国家标准。
具备电网干扰滤波功能；
相邻输出回路时序间隔约1秒；
单路输出能力不低于30A/60秒或10A RMS；
输入采用单相三线制供电；
具备XLR联机控制接口，可多台级联统一开关机；
支持外部中控继电器控制，可接入中控系统联动；
具备USB供电输出（5V/50mA），可为小型设备供电；
滤波器可抑制无线电及电火花类电源干扰，改善音频系统底噪；
具备过流保护。
	台
	2
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	落地话筒支架
	采用钢制三脚落地结构，支架腿可折叠；
高度调节范围覆盖900mm至1605mm；
旋臂长度不小于840mm，并具备可伸缩延长结构；
采用3/8英寸螺纹连接；
具备旋臂夹紧旋钮；
底座采用锌合金压铸结构，整体重量不低于3.1kg；
旋臂为可伸缩式设计，收纳后长度显著缩短，便于运输；
三脚可折叠结构在承载重型话筒及防震架时仍保持稳定；
主要承力结构采用金属材料；
适用于录音棚、配音间及演播室长期高频次使用。
	只
	12

	19
	录音棚设备机架桌
	采用标准19英寸机架安装结构；
具备独立后部开门式检修挡板；
固定托盘承重不低于100kg；
采用可组装式框架结构，含上下箱体、底座、前后框架及通风板；
钢制部件采用数控冲压折弯成型；
表面经防锈、喷砂及喷塑处理；
机架内部具备前后通风孔；
后部采用独立开门式检修挡板，便于维护和线缆整理；
整体配色以黑色为主并配木纹饰面，适配录音棚控制室环境；
支持显示器支架等配件扩展安装；
可根据现场尺寸进行组合式部署。
	张
	1

	20
	带扶手办公椅
	座椅高度可调，调节范围覆盖450mm至580mm；
具备高靠背及腰部支撑；
具备同步倾斜及倾斜锁定功能；
座宽不小于460mm，座深不小于490mm；
具备扶手；
靠背采用透气网面结构；
配备适用于地毯及硬质地面的脚轮；
产品耐用性及稳定性须符合EN 1335或ANSI/BIFMA X5.1或同等标准；
具备自动倾斜张力调节功能，可根据使用者体重自适应；
椅套可拆卸清洗。
	张
	1
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	模拟录音调音台
	采用全模拟在线式（in-line）录音调音台结构，每通道具备双输入路径（长推子与短推子），可在同一通道条上同时建立录音与监听路径； 
内置A类分立式话筒前置放大器数量不少于16路，每路最大增益不低于60dB；
▲物理推子数量不少于40；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
★混音输入通道总数不少于48，总输入点不少于42；录音总线数量不少于16；编组数量不少于8，且编组具备平衡插入点；辅助发送不少于6路，提示（Cue）发送不少于2路；
具备不少于4段可分割式通道均衡器，其中全参数频段不少于2段，频率覆盖不劣于40Hz～20kHz，增益调节范围不小于±15dB，并具备可变Q值控制；
内置立体声VCA总线压缩器；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
具备完整监听控制单元，包含不少于4组立体声监听输出、不少于2路返送（Foldback）输出、耳机输出、主混音及不少于3组立体声监听源选择、Mono及独听功能； 
内置一体化电源，无需外置电源箱；
受控制室既有安装位限制，设备占地不大于1.2m×1.2m，须适应本项目控制室既有空间；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
话筒等效输入噪声EIN < -127.5dBu（20Hz–20kHz，150Ω源）
总线噪声：无输入路由时 < -93dBu；36路输入路由时 < -78dBu
话筒／线路输入不少于16路，均带平衡插入点；
DAW／录音返回输入不少于16路，带平衡插入点；
立体声效果返回不少于4组，可路由至总线或编组；
全台插入点总数不少于40；
具备对讲（Talkback）功能及艺人通信功能；
具备复古混合总线处理电路，采用分立变压器驱动方式为总线增加谐波染色，可通过开关旁通对比处理前后效果；
混音总线采用高性能分立式求和放大模块，提高动态余量与瞬态表现； 
总线压缩器具备低频扩展功能，减少低频信号对总线压缩的过度触发；
通道均衡可在长推子与短推子路径之间分割，实现对话筒输入与DAW返回同时进行均衡处理，便于录制阶段即开始建立混音； 
对讲支持脚踏开关控制，录音师可在双手操作推子时启用对讲；
设置工程师专用监听耳机输出，独立于艺人监听通路；
配备总线压缩器增益衰减VU表，便于直观观察压缩量，适用于教学演示；
全模拟信号路径无数字系统的相位偏移与延时问题；
整机功耗低、运行安静，适应控制室长时间录音的低噪声要求。
	台
	1
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	立体声电容乐器话筒
	采用小振膜电容式换能结构，以成对方式供货
指向性为心形；
频率响应不劣于30Hz～18kHz；
最大声压级不低于134dB（1kHz，总谐波失真不高于1%）；
大于或等于 22dBA（IEC 581-5）
支持48V幻象供电；
灵敏度不低于-38dB±2dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于500Ω ±30%（1kHz 时）；
信噪比不低于74dB
推荐负载阻抗不低于1000Ω；
采用平衡XLR输出；
每支话筒须配备安装支架及收纳包装盒；
成对供货，适用于X-Y、A-B、ORTF等立体声拾音布置； 
小振膜结构在离轴条件下保持较一致的频率响应，有利于原声乐器及人声组合的立体声定位；
体积小、支架安装方式灵活，可在录音棚及舞台场景通用。
	只
	2
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	立体声铝带话筒
	采用铝带（Ribbon）式换能结构；
为单机身内置两组铝带音头的立体声话筒，支持X-Y及中侧（M-S）立体声制式，并可作为单声道铝带话筒使用； 
指向性为八字形；
频率响应不劣于30Hz～18kHz；
最大声压级不低于140dB（1kHz，总谐波失真不高于1%）；
采用无源铝带结构，无需幻象供电，须配合高增益话筒前置放大器使用；
灵敏度不低于-50dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于30Ω；
建议负载阻抗不低于1000Ω；
采用平衡XLR输出；
配备防震架及带缓冲的收纳箱或收纳盒；
采用厚度约2.8微米的轻质铝带振膜，振动质量小，瞬态响应快，可较完整地还原乐器起振细节；
八字形指向可同时拾取话筒正面与背面声场并对侧向形成较强抑制，便于在录音中同时获取直达声与房间氛围；
可承受高声压，适用于吉他放大器、架子鼓、打击乐、铜管及木管等高电平近场拾音，近距离拾音时高频不过度突出；
单机身即可切换X-Y、M-S及单声道使用方式，减少立体声拾音时的摆位与配对工作量。
	只
	2
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	萨克斯话筒
	采用电容式换能结构，专用于萨克斯、小号、长号、大号、圆号等管乐器的近距离拾音；
指向性为心形；
最大声压级不低于140dB；
频率响应不劣于50Hz～20kHz；
配备可自由弯曲的鹅颈支杆及与管乐器管口或琴身匹配的夹持装置； 
支持48V幻象供电；
灵敏度不低于-47dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于2.2kΩ；
信噪比不低于68dB；
话筒线缆长度不短于1m；
随附与所投话筒匹配的Mini XLR转XLR有线转接器；
话筒头可承受不低于140dB声压级，适用于高声压铜管乐器近距离拾音； 
话筒接口采用Mini XLR形式，可直接接入无线话筒腰包发射器，实现有线与无线两种使用方式，适应舞台演出与录音两类场景；鹅颈支杆可精确定位拾音点，在多乐器同台演出时通过贴近乐器拾音降低其他声源串入。
	只
	2

	25
	吉它话筒
	采用电容式换能结构，专用于吉他、尤克里里、曼陀林等弹拨类原声乐器的近距离拾音；
指向性为心形；
最大声压级不低于140dB；
频率响应不劣于50Hz～20kHz；
配备可弯曲鹅颈支杆及与乐器音孔或琴身匹配的夹持装置，专用固定附件不少于2个； 
支持48V幻象供电；
灵敏度不低于-47dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于2.2kΩ；
信噪比不低于68dB；
话筒线缆长度不短于1m；
随附Mini XLR转XLR转接器，可实现有线连接；
话筒接口采用Mini XLR形式，可直接接入无线话筒腰包发射器，兼顾舞台演出与录音应用； 
夹持结构轻量化，便于在不妨碍正常演奏的位置安装。
	只
	2

	26
	手风琴话筒
	采用电容式换能结构，专用于手风琴拾音；
套装话筒不少于3支，并覆盖左右手声部拾音； 
最大声压级不低于140dB； 
配备与话筒数量相匹配的专用夹持装置，且各夹持装置具备可弯曲鹅颈支杆；
夹持装置须采用轻质橡胶或同等弹性材料，并具备与乐器振动隔离的措施；
支持48V幻象供电；
随附Mini XLR转XLR转接器及双Mini XLR转单XLR合并转接器，可实现三支话筒的完整有线连接；
灵敏度不低于-47dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）
输出阻抗不高于2.2kΩ；
频率响应不劣于50Hz～20kHz；
夹持部位应采用软质接触材料，并具备防刮保护措施；
右手双话筒布置便于分别覆盖手风琴高音区和中低音区； 
话筒头与夹持装置之间设置弹性悬浮防震结构，隔离手风琴风箱操作及琴体振动产生的结构噪声；
话筒接口采用Mini XLR形式；
全套夹持装置安装与拆卸无需工具，可在演出间隙快速完成乐器更换。
	只
	2

	27
	打击乐话筒
	采用电容式换能结构，专用于通鼓、军鼓及打击乐器的近距离拾音；
套装内话筒数量不少于4支；
指向性为单一指向（心形或超心形）；
最大声压级不低于140dB； 
频率响应不劣于50Hz～20kHz；
每支话筒须配备可弯曲鹅颈支杆及适配鼓圈的橡胶夹持装置，夹持装置须可适配不同尺寸的鼓圈；
话筒头与夹持装置之间须设置弹性悬浮防震结构；
支持48V幻象供电；
灵敏度不低于-47dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于2.2kΩ；
信噪比不低于68dB；
话筒线缆长度不短于1m；
随附与话筒数量相匹配的Mini XLR转XLR转接器；
夹持装置采用弹性材料，适配不同尺寸鼓圈并降低结构振动传递。
弹性悬浮防震架可隔离鼓体剧烈振动产生的结构噪声，减少低频轰鸣与杂音；
话筒可安装于军鼓下方进行底面拾音，扩展音色选择；
话筒接口采用Mini XLR形式，可接入无线话筒发射器，适应舞台快速换台需求； 
夹持式结构支持免工具或少工具快速安装与拆卸。
	只
	2

	28
	小提琴话筒
	采用电容式换能结构，专用于小提琴、中提琴的近距离拾音；
指向性为全指向；
频率响应不劣于30Hz～18kHz；
最大声压级不低于140dB；
配备可弯曲鹅颈支杆及适配琴身或琴桥的专用夹持装置； 
支持48V幻象供电；
灵敏度不低于-37dB±2dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于2.2kΩ；
信噪比不低于68dB；
随附Mini XLR转XLR转接器；
全指向拾音结构有助于减轻超近距离拾音时的近讲效应；
话筒头可承受不低于140dB声压级，适应弦乐器近距离拾音的高瞬态峰值； 
话筒接口采用Mini XLR形式，可接入无线话筒发射器，兼顾现场扩声与录音应用。
	只
	2

	29
	大提琴话筒
	采用电容式换能结构，专用于大提琴等大型弓弦乐器的近距离拾音；
指向性为心形；
频率响应不劣于50Hz～20kHz；
最大声压级不低于140dB； 
配备可弯曲鹅颈支杆及专用夹持安装系统，安装系统须具备与琴体振动隔离的措施； 
支持48V幻象供电并提供匹配有线连接附件
灵敏度不低于-47dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）；
输出阻抗不高于2.2kΩ；
信噪比不低于68dB；
话筒线缆长度不短于1.5m；
随附防风罩及专用支架/夹持附件；
安装系统在保证话筒稳固固定的同时隔离琴体振动，减少弓法及琴体共振产生的结构噪声；
适用于大提琴低频及中频声部的近距离拾音；
可选配电池供电的独立幻象电源，在无幻象供电条件的场地仍可正常使用；
话筒接口采用Mini XLR形式，可接入无线话筒发射器，兼顾现场扩声与录音应用。
	只
	2

	30
	专用线材
	录音棚专用XLR线、8芯音频线、HDMI线、话筒线及设备数据线等。
	项
	1

	二、单人/小合唱录音室展陈布置
	　
	　

	（一）场景化家具
	　
	　

	1
	三人位沙发
	规格：三人位
面料：采用超纤维皮，表面纹理均匀
海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³,回弹性≥35%
框架：基础框架主料采用刨方实木，封板辅料采用实木多层板
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
	组
	1

	2
	边几
	规格：直径454*469mm
板材：基材采用E0级中密度纤维板，面材采用天然实木木皮
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
	个
	1

	3
	椅子
	规格：常规
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
框架：基础框架主料采用刨方实木，封板辅料采用实木多层板
面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀
海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³,回弹性≥35%
	把
	10

	（二）展陈核心交互设备
	　
	　

	1
	录音棚数字音频系统控制端
	同“大合唱录音室展陈布置-录音棚数字音频系统控制端”
	台
	1

	2
	专业数字音频工作站软件
	同“大合唱录音室展陈布置-专业数字音频工作站软件”
	套
	1

	3
	数控模拟音频处理器
	采用硬件模拟电路进行音频处理，处理环节为真实模拟信号路径，非纯软件算法建模；
▲16通道可自动化模拟处理；32bit AD/DA转换；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
与本项目数字音频控制端的macOS版本、Thunderbolt接口及所配置DAW完成联调；
采用标准19英寸1U机架结构；
▲支持AAX、AU及VST3插件格式；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
模拟硬件处理参数可由DAW插件界面直接控制，支持参数自动化写入； 
模拟处理设置可随工程文件保存与调用，实现模拟音色的工程级重现；
支持模拟处理通道在工程内按需分配，无需重新接线； 
随机提供APB专用插件组，包含压缩、限制、多段动态、均衡及模拟饱和模块；
模拟饱和电路经通道匹配校准； 
支持Pro Tools、Logic Pro、Cubase等主流DAW；
支持Apple Silicon平台运行。
	套
	1

	4
	混响插件
	同“大合唱录音室展陈布置-混响插件”
	台
	1

	5
	音箱/环境模拟插件
	★提供合法软件永久授权，支持iLok本机或iLok USB授权；兼容Pro Tools；
具备扬声器、扩声系统、通信设备及环境声场模拟功能；
内置扬声器脉冲响应数量不少于400种；
采样播放器：5列表×60采样按钮，鼠标或MIDI触发环境声； 
反射声采样（毛毯、手提箱、汽车后备箱等物体遮挡效果）；
TELECOM模块：模拟GSM手机压缩/失真/延迟；RADIO调谐模块；GRAMOPHONE留声机模块； 
支持AAX Native、AU及VST3插件格式，64位运行；
支持macOS及Windows系统；
★内置话筒模拟不少于23种，可组合扬声器与拾音话筒形成完整重放链路；内置真实环境声场不少于50种，配套环境素材容量不低于5GB；内置预置数量不少于500种；
具备电话通信、无线电调谐、失真、放大器模拟及波形整形专用模块；
具备压缩、均衡及调制效果模块，均衡器提供不少于5种滤波器类型；
调制模块支持颤音、合唱、镶边及移相效果；
具备多路LFO及包络控制；
支持导入用户自有采样素材并通过MIDI触发回放；
经典Leslie吉他旋转音箱声音及话筒模拟。
	套
	1

	6
	监听音箱
	同“大合唱录音室展陈布置-监听音箱”
	套
	2

	7
	封闭式监听耳机
	同“大合唱录音室展陈布置-混封闭式监听耳机”
	套
	2

	8
	监听耳机
	同“大合唱录音室展陈布置-混监听耳机”
	只
	5

	9
	耳机分配放大器
	同“大合唱录音室展陈布置-耳机分配放大器”
	台
	2

	10
	32通道AD/DA转换与Dante网络音频接口
	同“大合唱录音室展陈布置-32通道AD/DA转换与Dante网络音频接口”
	台
	1

	11
	多指向大振膜电容话筒
	同“大合唱录音室展陈布置-多指向大振膜电容话筒”
	只
	2

	12
	电子管大振膜电容话筒
	同“大合唱录音室展陈布置-电子管大振膜电容话筒”
	个
	2

	13
	电子管立体声话筒
	同“大合唱录音室展陈布置-电子管立体声话筒”
	只
	1

	14
	乐器电容话筒
	同“大合唱录音室展陈布置-乐器电容话筒”
	只
	4

	15
	四通道话筒前置放大器
	采用A类全分立式话筒放大结构，放大电路不得使用集成运算放大器；
独立话筒放大通道数不少于4；
每通道最大增益范围不低于75dB；
每通道具备48V幻象供电、-20dB输入衰减、极性反转及静音四项独立控制；
话筒输入及线路输出均采用平衡XLR接口；
采用标准19英寸机架结构，高度不超过1U；
总谐波失真不高于1%，须在600Ω负载、30Hz～35kHz范围内；
供电采用外置独立电源箱，通过多针专用线缆与主机连接，并随附该电源箱及连接线缆；
每通道输入及输出均采用音频变压器耦合，实现输入输出电气隔离，抑制长距离平衡传输中的接地环路干扰；
放大级采用模块化分立放大电路，单通道可独立更换维修，降低长期使用的维护成本；
变压器及整流电路置于机箱之外的独立供电箱内，减少电源变压器磁场与纹波对音频主板的干扰，降低本底噪声；
电路采用通孔元件焊接工艺，便于元器件检测与后期维修。
	只
	1

	16
	立体声总线压缩器
	同“大合唱录音室展陈布置-立体声总线压缩器”
	只
	1

	17
	双通道电子管均衡器
	同“大合唱录音室展陈布置-双通道电子管均衡器”
	台
	1

	18
	软件控制台
	同“大合唱录音室展陈布置-软件控制台”
	台
	1

	19
	液晶电视
	同“大合唱录音室展陈布置-液晶电视”
	台
	2

	20
	带滤波电源时序管理器
	同“大合唱录音室展陈布置-带滤波电源时序管理器”
	台
	2

	21
	落地话筒支架
	同“大合唱录音室展陈布置-落地话筒支架”
	台
	6

	22
	录音棚设备机架桌
	同“大合唱录音室展陈布置-录音棚设备机架桌”
	张
	1

	23
	带扶手办公椅
	同“大合唱录音室展陈布置-带扶手办公椅”
	只
	1

	24
	音乐制作工作站与插件套装
	★采用永久使用授权，不得以仅限期订阅授权替代；软件授权可以激活不少于4台电脑；
▲套装内完整软件产品数量不少于20个，须同时包含数字音频工作站主程序、虚拟乐器及效果器插件合集；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
支持AAX、AU、VST3中的不少于两种，并兼容本项目数字音频工作站；
支持64位运行，并兼容Windows 10及macOS 13或更高版本操作系统，在Intel及Apple Silicon处理器上均可运行；
工作站主程序音频及MIDI轨道数量不受软件许可限制；
工作站主程序须支持多声道环绕声，输入输出总线可处理多声道音频，并支持多声道文件的录制与导入；
支持ARA 2标准，兼容ARA的插件可用于音频时间拉伸；
工作站内置基于大语言模型的AI创作助手，可解答软件操作问题、生成MIDI序列并对现有片段进行分析与配套编写，便于教学演示与创作辅助；
含Antares Auto-Tune Access + Celemony Melodyne 5 Essential（人声修音全流程），无需另行采购即可完成人声修音工作流； 
具备完整的自动化系统、内置效果器及MIDI编辑功能；
包含虚拟乐器数量不少于10种，涵盖合成器、采样器及音源类别；
包含鼓循环及采样音色扩展库；
随附效果器合集，涵盖动态、均衡、调制、混响、延时类别；
采用在线激活方式时，须提供合法授权凭证及授权恢复机制，并说明单授权可同时激活的设备数量；
包含复古硬件建模乐器系列，可用于电子音乐制作与音色设计教学；
界面配色方案支持不少于18种用户自定义颜色，可适配不同使用习惯。
	件
	1

	25
	模拟录音调音台
	同“大合唱录音室展陈布置-模拟录音调音台”
	台
	1

	26
	双通道话筒前置放大器
	具备2个完全独立的话筒前置放大通道；
每通道增益范围不低于72dB；
每通道具备可调高通滤波，频率调节范围覆盖20Hz至250Hz；
每通道具备极性反转、48V幻象供电及输出衰减功能；
输入及输出均采用XLR接口；
每通道具备不少于8段LED电平显示；
每通道具备双抽头输入变压器，可切换不同变压器抽头以改变输入阻抗与音色特性；
具备可调COLOR饱和处理功能，可在不改变增益的前提下调节谐波染色程度；
具备低噪声模式切换，适配电容话筒与动圈/带式话筒不同噪声需求；
前面板具备不少于6个功能拨挡开关及6个调节旋钮，全部功能面板直控；
两个通道可独立设置，支持不同话筒同时接入。
	台
	1

	27
	电子声场处理器
	采用标准19英寸机架结构，高度不超过2U；
DSP运算位宽不低于56bit，模数／数模转换精度不低于24bit；
模拟输入不少于2通道，模拟输出不少于4通道；
数字光纤（Toslink）输入不少于2路；
以插件方式实现分频、参量均衡、31段图示均衡、压缩、限制、延时及混合矩阵功能；
支持通过USB接口由计算机软件控制全部参数，控制软件支持macOS及Windows操作系统；
支持环绕声处理及中置声道音频处理；
具备预置存储与调用功能；
随附USB连接线缆及控制软件下载授权；
支持导入房间声学测量软件（如Room EQ Wizard）的测试数据，自动生成参量均衡曲线，缩短声场校准时间并提高校准可复现性；
支持FIR滤波器数据导入，可实现相位线性化及高精度频响修正；
可作为独立USB音频接口使用，无需额外设备即可完成测量信号播放与采集；
面板不设控制按钮与旋钮，全部参数经软件控制，避免调校完成后被误操作改动，适用于对外开放的教学及演播场所；
支持选配无线遥控器切换均衡曲线预置，便于在听音位直接进行不同曲线的对比。
	台
	1

	28
	电子管建模插件套装
	★采用永久使用授权，不得以仅限期订阅授权替代；
套装内插件数量不少于4个，须包含均衡器不少于2款、压缩／限制器不少于1款、饱和器不少于1款；
★支持AAX Native、AU及VST3三种64位插件格式，并与本项目所配置数字音频工作站兼容；
兼容本项目工作站操作系统，并支持Apple Silicon及Intel处理器；
压缩／限制器须具备不少于3档程序相关释放时间及不少于3档固定释放时间；
压缩／限制器须具备外部侧链输入功能；
均衡器及压缩器均具备可调输入与输出电平；
压缩器及饱和器具备自动输出电平控制功能；
饱和器具备高通及低通滤波器，可实现频率相关的饱和处理，并具备音色深浅调节；
采用在线激活方式时，须提供合法授权凭证及授权恢复机制；单授权同时激活设备数量为1台，如需多机使用须按点位相应增加授权数量；
均衡器插件提供同一硬件原型的两种电路版本，各具不同控制方式与音色特性，便于对比选择； 
均衡器支持立体声与M/S（中／侧）两种运算模式，可对中间声道与侧向声道分别进行均衡处理； 
压缩器可在还原原始硬件音色与现代低染色音色之间切换，兼顾修复性处理与音色塑造；
压缩器具备高通侧链低音管理功能，减少低频对压缩检测电路的过度触发；
全部插件基于真实电子管硬件电路建模，为人声、总线及母带处理提供模拟谐波染色。
	台
	1

	29
	音频处理插件套装
	★采用永久使用授权，不得以仅限期订阅授权替代；每套授权不少于2个可同时激活席位，支持通过iLok USB密钥或iLok账户方式激活，并提供授权恢复机制；
▲插件类型须覆盖通道条、压缩、限制、均衡、滤波、多段动态、磁带模拟、混响、降噪及对白处理；（提供或产品彩页或技术白皮书或制造商网站截图或国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告等证明材料并加盖投标单位公章，证明材料必须明确体现本参数指标且满足要求）
★支持AAX Native、AU及VST3 64位插件格式，并兼容本项目数字音频工作站、macOS及Windows操作系统，支持Apple Silicon原生运行；
如本项目需接入HDX或Avid VENUE S6L系统，须同时提供对应的AAX DSP或VENUE兼容授权；
包含不少于2种通道条处理插件，至少具备均衡、动态、滤波及饱和处理模块；
包含不少于2种多频段动态处理插件，支持不少于3个独立频段的动态控制；
包含不少于2款多频段自动均衡插件
包含不少于2种母带限制器或峰值限制器，支持输出电平控制及峰值限制处理；
包含专业降噪处理插件，可用于降低配音及对白素材中的宽带噪声、底噪或干扰声；
包含对白综合处理插件，可对对白素材进行均衡、动态、滤波或响度相关处理；
包含模块化音频处理插件，支持在单一插件界面内调用不少于10种不同处理模块； 
包含不少于1款混响软件，1款延迟软件
包含不少于1款失真和噪音发生器插件
兼容Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Nuendo、Ableton Live、Reaper及Studio One等不少于6种主流宿主软件。
	只
	1

	30
	专用线材
	录音棚专用XLR线、8芯音频线、HDMI线、话筒线及设备数据线等。
	套
	1



童声文创坊展陈区
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、美工艺术展项
	　
	　

	1
	宣绒布UV画面
	1、专用粘结界面剂滚涂
2、宣绒布UV画面
3、美工后期深化
	m2
	69.39

	2
	美工立体展板
	1、20mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	7.896

	3
	美工立体展板
	1、10mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	15.792

	4
	亚克力立体字
	1、15mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	150

	5
	亚克力立体字
	1、10mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	6
	云朵发光造型
	1、云朵发光造型
2、含钢支架
	个
	3

	7
	音乐艺术装置
	1、音乐艺术装置
2、美工后期深化
	项
	1

	二、场景化家具
	　
	　

	1
	展柜
	规格：1200*400*1600mm
框架木材：采用天然橡胶木实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
层板背板板材：基材采用E0级多层板，面材采用浸渍胶膜纸
封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理
	组
	4

	三、多媒体AI交互系统
	　
	　

	1
	多媒体AI交互系统
	一、整体要求
具备AI交互功能，分类展示历年音视频、剧本资料，实现展示与互动一体化。
二、详细技术要求
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]★1.屏幕≥86英寸，显示比例16:9。显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°。
2.支持红外触控，Windows和Android系统下均支持≥50点触控及书写划线。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]▲3.内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
4.内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
▲5.听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
▲6.内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
7.上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
▲8.支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
9.Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
▲10.内置AR工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]▲11.内置AI智能体（非第三方应用），根据需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到资源库进行共享使用。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
12.插拔式OPS：
1）采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸。
★2）模块要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；≥1路HDMI，≥3路USB。
	套
	1



童声小剧场展陈区
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、美工艺术展项
	　
	　

	1
	演出剧照
	1、相框+照片打印
2、美工后期深化
3、单块尺寸不大于A4纸尺寸
	块
	16

	2
	亚克力立体字
	1、15mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	3
	亚克力立体字
	1、10mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	4
	亚克力立体字
	1、5mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	二、话筒设备
	　
	　

	1
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]3.接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求）
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	套
	1

	2
	话筒
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状。
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	支
	1

	3
	支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	个
	1



童声影视坊展陈区
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、美工艺术展项（影视拍摄区）
	　
	　

	1
	美工立体展板
	1、30mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1.62

	2
	美工立体展板
	1、20mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	4.86

	3
	美工立体展板
	1、15mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	9.72

	4
	美工立体展板
	1、10mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	6.48

	5
	美工立体展板
	1、5mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	9.72

	二、美工艺术展项（审核区）
	　
	　

	1
	美工立体展板
	1、30mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	0.81

	2
	美工立体展板
	1、20mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	2.43

	3
	美工立体展板
	1、15mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	4.86

	4
	美工立体展板
	1、10mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	3.24

	5
	美工立体展板
	1、5mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	4.86



配套氛围与导视展陈
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、公共展陈区布置
	　
	　

	（一）美工艺术展项
	　
	　

	1
	顶面音符发光造型
	1、顶面音符发光造型
2、半径：2000mm
	个
	1

	2
	红色造型飘带
	1、红色造型飘带
2、专业投标单位深化
	项
	1

	3
	LOGO
	1、LOGO（音符）
2、规格约：1000*1150mm
2、美工后期深化
	个
	1

	4
	音符发光造型
	1、音符发光造型
2、规格约：800*1800mm高
2、美工后期深化
	个
	1

	5
	金属字
	1、20mm厚金属字
2、美工后期深化
	cm
	239

	6
	亚克力立体字
	1、15mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	144.8

	7
	亚克力立体字
	1、10mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	217.2

	8
	亚克力立体字
	1、5mm厚亚克力立体字
2、美工后期深化
	cm
	362

	9
	雪弗板立体字
	1、20mm厚雪弗板立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	10
	雪弗板立体字
	1、15mm厚雪弗板立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	11
	雪弗板立体字
	1、10mm厚雪弗板立体字
2、美工后期深化
	cm
	100

	12
	雪弗板立体字
	1、5mm厚雪弗板立体字
2、美工后期深化
	cm
	330

	13
	宣绒布UV画面
	1、专用粘结界面剂滚涂
2、宣绒布UV画面
3、美工后期深化
	m2
	81.76

	14
	美工立体展板
	1、30mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1

	15
	美工立体展板
	1、20mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1

	16
	美工立体展板
	1、15mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1

	17
	美工立体展板
	1、10mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1

	18
	美工立体展板
	1、5mm厚雪弗板立体展板
2、美工后期深化
	m2
	1

	19
	美工立体展板
	1、15mm亚克力立体展板
2、美工后期深化
	m2
	2

	20
	美工立体展板
	1、10mm亚克力立体展板
2、美工后期深化
	m2
	2

	21
	美工立体展板
	1、5mm亚克力立体展板
2、美工后期深化
	m2
	2

	（二）场景化家具
	　
	　

	1
	抽屉凳子
	规格：弧长4365*500*450mm
板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸
封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理
	个
	16

	2
	定制弧形木饰面卡座
	规格：高900mm
板材：基材采用E0级中密度纤维板，面材采用天然实木木皮
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
	组
	1

	3
	懒人沙发
	规格：常规
面料：采用猫爪布面料，表面纹理均匀
填充物：内置PP颗粒填充物。
	个
	2

	4
	书报架
	规格：2500*330*60mm
板材：基材采用E0级中密度纤维板，面材采用天然实木木皮
油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整
工艺：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐，膨胀螺丝墙面两
侧后侧固定
五金：暗藏LED灯带,光源待选定。
	片
	10

	5
	办公桌
	规格：1400*700*750mm
板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸
封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理
金属：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐
喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化
五金：抽屉配置阻尼缓冲式三节滑轨，门板配置阻尼缓冲式铰链，三位数字密码锁，铝合金翻盖线盒，ABS塑料接线底盒
	张
	2

	6
	办公椅
	规格：常规
面料：靠背采用网布，座垫采用麻绒布，表面纹理均匀
海绵：采用高回弹性海绵，密度≥45kg/m³,回弹性≥40%
底盘：采用钢板冲压而成，安全防爆
气棒：采用厚度2mm壁管，升降行程80mm
椅脚：采用增强工程尼龙塑胶一体成形
脚轮：采用直径48mmPP塑料轮，柔性聚氨酯包边
	把
	2

	（三）多媒体交互展陈
	　
	　

	1
	磁带机
	供电与功率：供电方式 插电 / 充电 / 电池供电（4节1号电池或18650电池自备），蓝牙版本 5.0，机器功率 3.2W，喇叭尺寸 3.5英寸，喇叭功率 8W × 2（双喇叭）；
接口与功能： 功能接口 USB、3.5mm耳机、DC电源，支持功能 磁带播放、U盘（最大32G）、AM/FM/SW1-2收音、蓝牙、转录、TF卡、3.5mm耳机输出；
收音频率范围： 中波 MW 530–1710 kHz，短波 SW1-2 2.8–22.2 MHz，调频 FM 88–108 MHz。
	台
	1

	2
	CD播放器
	供电与功率： 输出功率 2.5W，喇叭输出 4Ω-3W，输入电压 5V-2A，供电方式 插电供电 + 内置锂电池，电池规格 3.7V-2600mAh / 18650锂电池 / 9.62Wh；
连接与接口： 蓝牙 BT 5.1（双向模式），接口 USB、3.5mm、OPTICAL（光纤）、USB-C；
收音与格式： 调频范围 87.5MHz–108.0MHz，格式支持 CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA。
	台
	1

	3
	MP3播放器
	TFT彩屏；分辨率：128*160；支持视频播放；视频格式：AVI 128*160；外接扩展卡：TF卡；支持电子书阅读；支持录音；支持FM功能；支持外放功能；数据接口：USB-C；耳机接口：3.5mm；支持A-B复读；音频播放格式：WAV WMA MP3 FLAC APE；内存容量：≥32GB。
	台
	1

	4
	黑胶唱片机
	功能:黑胶、蓝牙、U盘、SD卡、音频；
支持唱片:7-10-12寸；
音频输入:3.5mm；
音频输出:3.5mm/RCA 内置音响；
无线连接方式：蓝牙。
	台
	1

	5
	调音台
	1、音量控制旋钮方式：旋钮式调节；
2、话筒物理接口数：6个 XLR 单声道输入接口，支持标准动圈/电容麦克风接入；
3、立体声物理接口数：4个 RCA 立体声输入接口，适用于CD机、MP3播放器等音频源；
4、AUX物理输出接口数：1个 AUX 输出接口，可将混合后的音频信号（含混响）输出至外部功放、音箱或录音设备；
5、支持48V幻象供电，可驱动电容麦克风，满足专业录音需求；
6、内置简单混响与回声效果处理。
	台
	1

	6
	天花喇叭
	1、同轴二分频设计，高低音采用倾斜角度设计，内置可调指向高音；
2、额定功率：≥50W；
3、最大功率：≥100W；
4、标称阻抗：≤8Ω；
5、频率范围(-10dB)等同或优于60Hz-20kHz；
6、最大声压级：≥111dB；
7、覆盖角（-6dB）：等同或优于0-120°；
8、扬声器：≥6.5"低频×1，≥1"高音×1。
	只
	4

	7
	多媒体功放机
	1、音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。
2、采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。
3、控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。
4、面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。
5、提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。
6、采用DSP处理器，预置多种场景模式。
7、每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
8、具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 
9、支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC主流音乐格式。
10、具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。
11、额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。
12、内置≥48V幻象开关控制功能。
13、支持蓝牙功能，可以手机，电脑设备连接。
14、每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。
	台
	2

	8
	强弱电管线
	音频连接线、水晶头、网线、电源线、音箱线、金属配管等。
	项
	1

	9
	信息发布系统
	一、整体要求
信息发布系统是循环展播品牌宣传片，形成动态展示的窗口。
二、详细技术参数
显示净尺寸：长5.12×高2.88m；
像素分辨率：3328点×高1872点；
1、像素间距：1.538mm；像素密度：422500（点/㎡）；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、白平衡亮度：≥800nits；
4、模组平整度：≤0.01mm；
5、模组机械强度：≥5MPa；
6、功耗：峰值≤420W/㎡ 平均值≤140W/㎡；
7、色温：3000-20000K可调；
8、可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；
9、对比度：≥8000:1；
10、换帧频率（Hz）：50/60；
11、具备故障自诊断及排查功能；
12、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上；
13、屏体符合GB 21520-2023标准要求，应能满足能效一级；
14、满足CSA035.2-2017标准。“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于1.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求)，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；
15、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；
16、屏体具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。
▲以上1-16项参数必须提供国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告必须明确体现本参数指标且满足要求。
17、具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。（提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章）
18、为了保证屏幕显示的图像清晰、颜色准确以及亮度均匀，提高用户的观看效果，需具有显示屏画面自动校正系统功能。（提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章） 
19、为了使显示的图像清晰、细腻，所投产品具有图像清晰度优化处理功能。（提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章）
20、配套系统：如控制系统、视频处理器、多媒体播放盒、控制终端、配电、配线、框架等。
	套
	1

	10
	音乐交互系统
	本装置由物理按压按钮（内置压力/电容感应传感器及）、单片机控制板、外置音乐播放盒（安卓盒子）及有源音箱四部分组成。系统工作流程为：用户按压按钮 → 单片机捕获按压信号并通过串口/IO口将触发指令发送给安卓盒子 → 安卓盒子接收到指令后，调用预置音频文件并通过音频输出口连接有源音箱进行播放。播放结束后，安卓盒子返回空闲状态，，等待下一次触发。整套系统响应延迟低于200ms，交互流畅自然。装置无需屏幕或文字引导，用户仅凭按压动作即可获得即时的听觉反馈，营造出温暖、治愈的沉浸式互动体验，有效提升空间趣味性与参与感。
	项
	1

	二、展陈区基础监控及网络布置
	　
	　

	1
	8路硬盘录像机
	1、视频接入：8路，最大支持8MP（4K）分辨率；
2、网络带宽：输入/输出带宽均为 80Mbps；
3、视频解码：支持 H.265/H.264，解码能力 8×1080P（开启SVC增强模式支持12×1080P）；
4、同步回放：最大支持 8 路；
5、接口：1路 HDMI，1路 VGA/6、HDMI输出：最高支持 4K（4096×2160）/30Hz；
6、VGA输出：最高支持 1080P（1920×1080）/60Hz；
7、预览分屏：1/2/4/6/8/9画面；
8、智能分析：支持 4 路智能人车移动侦测；
9、录像模式：支持手动、定时、事件、移动侦测、回放与备份：支持常规/事件/智能回放，支持常规/事件/剪辑备份；
10、解码格式：G.711ulaw / G.711alaw / G.726；
11、音频接口：1路 RCA 音频输出，1路 RCA 语音对讲输入；
12、盘位：1个 SATA 接口；
13、存储容量：单盘最大支持 8TB；
14、网络接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
15、USB接口：2个 USB 2.0（后置）。
	台
	1

	2
	400W高清半球
	1、分辨率与帧率：最高 2560 × 1440，支持 25fps；
2、压缩标准：主码流 H.265/Smart265，子码流 H.265；
3、码率控制：32 Kbps ~ 8 Mbps（支持定码率/变码率）；
4、智能事件：移动侦测（支持人形检测）；
5、功能：内置麦克风，支持环境噪声过滤；
6、传感器：1/2.7" CMOS；
7、最低照度：0.005 Lux；
8、镜头规格：M12接口，最大光圈 F2.0；
9、日夜模式：ICR红外滤片式，支持自动/定时切换；
10、类型：智能补光（红外/白光可切换）；
11、有效距离：红外最远30m，白光最远20m；
12、网络接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
13、供电方式：DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)；
14、防护等级：IP67。
	只
	8

	3
	10口POE交换机
	1、8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；
2、交换容量：≥20 Gbps，包转发率：≥1488 Mpps；
3、符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率≥110W；
4、支持易调试APP管理，一个APP管理安防和网络。
	台
	1

	4
	监控硬盘
	标称容量：≥8TB；
外形规格：3.5-inch；
接口类型：SATA；
转速：≥5400RPM；
缓存：≥256MB；
最大读取速度：≥215MB/s。
	块
	1

	5
	16口POE交换机
	★1、16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；
2、交换容量：≥56 Gbps，包转发率：≥41.66 Mpps；
3、MAC地址容量：≥8K；
4、缓存：4.1Mbits；
5、浪涌防护：支持≥6KV防浪涌；
6、端口最大供电功率：单端口≥30W；
7、整机最大供电功率：≥230W。
	台
	1

	6
	光模块
	千兆单模光模块，最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线。
	块
	2

	7
	无线AP
	双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电。
	只
	3

	8
	路由器
	固化5个千兆电口（含4个PoE口），整机PoE最大输入功率60W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持儿童上网行为管理、应用流控、应用阻断，支持云平台与APP管理。
	台
	1

	9
	双口网络面板
	规格：86 型平面面板；
特征：自带推拉式防尘门，可拆卸式透明标签盖，灵活方便；
材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级；
可在不卸下面板时，在前端进行模块安装和拆卸，维护便利。
	个
	4

	10
	双口网络地插
	符合GB/T23307-2009标准；
开起式地面插座，开合灵活，无卡死现象；
四周边缘有圆角处理，安装后与地面高度差小于3mm，有效防止因地面落差造成事故或产品损坏；
采用防尘和防渗设计，关闭时灰尘和水不易进入；
可选材料：铜合金、铝合金、不锈钢、锌合金、复合材料等；
面板尺寸：120×120mm；
底盒尺寸：100×100×55mm。
	个
	2

	11
	6类非屏蔽模块
	产品规格：非屏蔽信息模块插座，规格包含Cat5e、Cat6，任选T568A、T568B接线方式；
电气参数：直流电阻：0.3Ω；额定电流：1.5A；绝缘阻抗：不低于500ＭΩ；接点阻抗：≤20mΩ；
使用寿命：拔插寿命≥750 次；端接寿命≥200次；端子镀金厚度≥ 50u˝；
执行标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC；
11801:2002 Ed2.0或国际通用标准；
产品应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输性能应用频率应大于100MHz@Cat5e、250MHz@Cat6。
	个
	12

	12
	6类24口配线架背板（含模块）
	产品类型：可提供Cat6、Cat5e两种；
产品规格：24口RJ45模块式配线架；
后面带背面理线盘，单独配置非屏蔽模块；
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2；
标识特点：配线架带有透明可翻盖式标识系统，以用于网络颜色管理。
	个
	1

	13
	42U机柜
	600mm*600mm*2000mm
	台
	1

	14
	6类4对非屏双绞线
	芯线规格：26AWG实芯裸铜导体；
芯线对数：25对、50对、100对，每芯带有彩色护套；
标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， ANSI/TIA 568C.2；
护套表面印有唯一可追溯批次的标识，带有撕裂绳；护套材质室内型应可提供CM、CMR、CMP及LSZH等。
	箱
	3

	15
	6芯单模光缆
	要求光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；
光纤类型：单模9/125µm；
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0, TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；
室外光缆适用于直埋式和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能；
外护材料耐腐蚀，阻燃、防酸、防水、防紫外线、阻燃、环保、防啮齿动物、高密度聚乙烯外套等要求。
	米
	200

	16
	光纤盒
	8芯光纤盒
	只
	1

	17
	光纤跳线
	光纤规格：OS2单模9/125µm、多模62.5/125µm、多模50/125µm、万兆（OM3、OM4）可选；
接口类型：LC、LC、ST、FC等接口可选；
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3；
护套材质：Riser，Plenum或者LSZH供选择；
要求100% 3D几何尺寸检测和控制；
要求100%通过工厂测试；
要求每根跳线应带有唯一可识别的序号标签供追朔。
	条
	2

	18
	HDMI线
	3米
	根
	1

	19
	配管
	JDG20管
	米
	300



6.2 展陈环境营造
包含录音棚声学展陈环境营造（吸音/隔音）、展陈区域墙面及地面基础处理、强弱电配套改造等。
童声录音坊展陈区环境营造
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、地面处理
	　
	　

	1
	石材楼地面
	1、30mm干硬性水泥砂浆粘贴石材门槛石/专业倒角、磨边/石材六面防护/镜面处理
	m2
	2.63

	2
	块料楼地面
	1、40mm干硬性水泥砂浆粘贴800*800mm地砖
	m2
	91.58

	3
	复合地板地面
	1、40mm细石混凝土找平/复合地板
2、部位：办公室
	m2
	14.93

	4
	复合地板地面
	1、40mm细石混凝土找平/隔音复合地板
	m2
	187.38

	5
	复合地板地台
	1、镀锌钢骨架/双层12mm阻燃板/隔音复合地板
	m2
	39.95

	6
	地面地胶
	1、50厚细石混凝土找平/自流平/2mm拼色地胶
	m2
	97.49

	二、天棚处理
	　
	　

	1
	石膏板平吊顶
	1、平面/φ8镀锌丝杆/U型简单不上人型轻钢龙骨/副龙骨间距400*600mm/9.5mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带/满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m2
	330.66

	2
	石膏板侧边
	1、双层9.5mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带/满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m2
	10.88

	3
	石膏板平吊顶
	1、平面/φ8镀锌丝杆/U型简单不上人型轻钢龙骨/副龙骨间距400*600mm/9.5mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带/满批混合腻子三遍/深灰色无机涂料三遍
	m2
	7.47

	4
	聚酯纤维吸音板平吊顶
	1、平面/φ8镀锌丝杆/U型简单不上人型轻钢龙骨/副龙骨间距400*600mm/9.5mm纸面石膏板/9mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	73.18

	5
	聚酯纤维吸音板吊顶侧边
	1、9.5mm纸面石膏板/9mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	16.14

	6
	原顶喷灰
	1、原顶梁面喷深灰色无机涂料三遍
2、按展开面积计算
	m2
	83.99

	7
	石膏板平吊顶-硅酸钙穿孔复合吸音板
	1、平面/φ8镀锌丝杆/T型简单不上人型轻钢龙骨/600*600*15mm硅酸钙穿孔复合吸音板面层
	m2
	12.82

	8
	顶面木纹边框
	1、顶面木纹边框/展宽120mm
2、详见图纸
	m
	34.08

	9
	顶面回光灯槽
	1、展宽350mm/双层9.5mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带/满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m
	95.71

	10
	窗帘盒
	1、展宽400mm/12mm玻镁板/9.5mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带/满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m
	21.51

	11
	顶面开孔
	1、开筒灯孔、喇叭孔
	个
	190

	12
	顶面开孔
	1、开空调孔、格式灯孔
	个
	2

	13
	成品检修孔
	1、开孔/成品检修口
	个
	4

	三、墙面处理
	　
	　

	（一）办公区域
	　
	　

	1
	包柱子
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
	m2
	1.34

	2
	石膏板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
	m2
	19.85

	3
	墙面喷刷涂料
	1、墙面满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m2
	21.07

	4
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	7.66

	（二）门厅、过道
	　
	　

	1
	包柱子
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
	m2
	2.13

	2
	石膏板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
	m2
	63.9

	3
	艺术肌理涂料墙面
	1、满批混合腻子三遍/艺术肌理涂料
	m2
	69.01

	4
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	51.99

	5
	硅酸钙板包柱
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
	m2
	2.4

	6
	布艺硬包
	1、布艺硬包
	m2
	53.55

	7
	不锈钢收边条
	1、黑钛不锈钢收边条
	m
	3

	8
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	37.42

	（三）公共展陈区
	　
	　

	1
	美工版面基层墙面
	1、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
3、满批混合腻子三遍/宣绒布另计
	m2
	18.17

	2
	美工版面基层墙面
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
3、满批混合腻子三遍/宣绒布另计
	m2
	49.45

	3
	美工版面基层墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
4、满批混合腻子三遍/宣绒布另计
	m2
	14.17

	4
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	21.59

	5
	造型布艺硬包
	1、造型布艺硬包
	m2
	16.19

	6
	不锈钢收边条
	1、黑钛不锈钢边框
	m
	14.72

	7
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	27.09

	（四）控制室-单人/小合唱录音室
	　
	　

	1
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	41.01

	2
	聚酯纤维吸音板造型墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
4、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	3.11

	3
	聚酯纤维吸音板墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	23.93

	4
	陶铝吸音板造型墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
4、15mm仿木纹陶铝吸音板/局部含灯槽
	m2
	8.11

	5
	陶铝吸音板墙面
	1、15mm仿木纹陶铝吸音板
	m2
	11.85

	6
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	17

	7
	声学扩散板墙面
	1、定制成品声学扩散板
2、规格:立体松木，600*600*90mm
	块
	10

	（五）控制室-大合唱录音室
	　
	　

	1
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	61.48

	2
	聚酯纤维吸音板造型墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
4、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	5.75

	3
	聚酯纤维吸音板墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	32.28

	4
	陶铝吸音板造型墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
4、15mm仿木纹陶铝吸音板/局部含灯槽
	m2
	1.93

	5
	陶铝吸音板墙面
	1、15mm仿木纹陶铝吸音板
	m2
	17.93

	6
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	27.35

	9
	声学扩散板墙面
	1、定制成品声学扩散板
2、规格：立体松木，600*600*90mm
	块
	8

	（六）单人/小合唱录音室
	　
	　

	1
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	57.75

	2
	硅酸钙板包柱
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
	m2
	2.3

	3
	聚酯纤维吸音板墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	38.36

	4
	陶铝吸音板造型墙面
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
4、15mm仿木纹陶铝吸音板/局部含灯槽
	m2
	11.35

	5
	陶铝吸音板墙面
	1、15mm仿木纹陶铝吸音板
	m2
	7.45

	6
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	22.46

	8
	声学扩散板墙面
	1、定制成品声学扩散板
2、规格：立体松木，600*600*90mm
	块
	4

	（七）大合唱录音室
	　
	　

	1
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	179.28

	2
	硅酸钙板包柱
	1、附墙轻钢龙骨
2、内填50mm岩棉，容重100kg/m3
3、12mm硅酸钙板
	m2
	3.84

	3
	聚酯纤维吸音板造型墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板/局部含灯槽
	m2
	28.86

	4
	聚酯纤维吸音板墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	54.24

	5
	声学扩散板墙面
	1、定制成品声学扩散板
2、规格：立体松木，600*600*90mm
	块
	56

	6
	陶铝吸音板墙面
	1、15mm仿木纹陶铝吸音板
	m2
	3.35

	7
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	28.05

	8
	声学扩散板墙面
	1、定制成品声学扩散板
2、规格：大宽频松木，600*1200*100mm
	块
	8

	（八）储藏间（3间）
	　
	　

	1
	石膏板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
	m2
	79.01

	2
	墙面喷刷涂料
	1、墙面满批混合腻子三遍/白色无机涂料三遍
	m2
	92.57

	3
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	33.18

	（九）隔音间（2间）
	　
	　

	1
	硅酸钙板封板
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm硅酸钙板
	m2
	79.33

	2
	聚酯纤维吸音板墙面
	1、12mm阻燃聚酯纤维吸音板
	m2
	77.93

	3
	金属踢脚线
	1、12mm硅酸钙板/成品1.2mm黑钛不锈钢踢脚线H=50mm 
	m
	27.99

	四、门窗处理
	　
	　

	1
	成品暗门
	1、定制成品暗门700*1800mm/饰面层另计/暗门五金
	樘
	1

	2
	木纹色隔音门
	1、定制成品木纹色隔音门及门套1010*2450mm/单开不锈钢执手锁1把/不锈钢铰链3只/不锈钢门吸1只/不锈钢拉手1副
	樘
	5

	3
	木纹色隔音门
	1、定制成品木纹色隔音门及门套1610*2450mm/双开不锈钢执手锁1把/不锈钢铰链6只/不锈钢门吸2只/不锈钢拉手2副
	樘
	5

	4
	卷帘
	1、定制遮光卷帘
	m2
	58.05

	五、隔墙及其他处理
	　
	　

	1
	拆除工程
	1、原室内装修拆除
2、垃圾清运
	m2
	550

	2
	金属隔断
	1、双层75系列轻钢龙骨
	m2
	423.76

	3
	金属隔断
	1、单层75系列轻钢龙骨
	m2
	241.36

	4
	玻璃隔断
	1、定制成品单透钢化玻璃隔断（含玻璃门、五金）
	m2
	14.84

	5
	录音棚专业观察窗
	1、定制录音棚专业观察窗（含边框）
2、外侧5+5中空玻璃、中间8mm斜坡玻璃、里侧5mm钢化玻璃
3、专业投标单位深化
	m2
	16.92

	6
	零星钢构件
	1、钢骨架/镀锌方管焊接/膨胀螺栓固定
	t
	0.91

	7
	遮阳布
	1、普通遮阳布、无滑轨、无窗帘杆
	m2
	125.4

	8
	脚手架搭拆
	1、脚手架搭拆
	m2
	550

	9
	保洁
	1、保洁
	m2
	550

	10
	打胶
	1、打胶
	m
	550

	六、电气处理
	　
	　

	1
	电气工程
	1、电箱、电缆、桥架、管线、开关插座、普通灯具
2、按装修平面面积计算
	m2
	550

	七、空调处理
	　
	　

	1
	原有室内空调风管机移位
	1、原有室内空调风管机移位
	台
	4

	2
	原有空调风管口接软管至吊顶完成面
	1、原有空调风管口接软管至吊顶完成面
	项
	1

	八、消防处理
	　
	　

	1
	消防喷淋改造
	1、上喷改下喷
	m2
	550



童声文创坊展陈区环境营造
	序号
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	拆除工程
	1、原服务台上方顶面局部拆除、后局部修复
2、墙面美工字拆除
	项
	1

	2
	美工版面基层墙面
	1、轻钢龙骨内填50mm岩棉，容重100kg/m3
2、12mm纸面石膏板/板面钉眼封防锈漆/自粘胶带
3、满批混合腻子三遍/宣绒布另计
	m2
	69.39


注明：本项目为交钥匙项目，全过程产生的所有费用均包含在本次投标报价中，请投标单位自行查勘现场，不排除本项目需求内容中未提及部分，但本项目实际所需的材料及内容均包含在本次投标报价中，请投标单位仔细核实本招标文件内容以及深化设计所有涉及的内容，进行综合考虑后合理报价。一旦中标，成交投标单位不得以不了解本项目，要求采购人额外支付任何费用。
3.合同履约期限：自合同内约定的时间起120日历天内完成本项目所有服务内容（含各专业施工图及布展的深化设计、布展实施、软硬件的安装及调试、完成整体竣工验收通过）；
4.服务地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc1830]五、采购标的包装、运输、交货、验收标准、售后及培训
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
2.运输：货物的运输及风险由中标人负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，采购人对此不负任何责任。
3.交货、安装：交货方式为中标人送货至采购人指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排各项的实施、交货并安装。
4.交货时间：自合同内约定的时间起120日历天内完成本项目所有服务内容（含各专业施工图及布展的深化设计、布展实施、软硬件的安装及调试、完成整体竣工验收通过）。
5.验收标准：
（1）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标单位履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
（2）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标单位支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标单位在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，一切责任由投标单位自行承担。
（3）验收成功通过，费用由采购人支付，但在验收不成功产生的所有费用包含验收费用均由中标人承担。
6、培训与售后服务
（1）提供7x24小时技术咨询热线。
（2）故障响应时间：接到报修后2小时内响应，一般故障24小时内解决，重大故障48小时内提出解决方案并尽快修复。
（3）质保期内乙方需承担因修补展项、设备、材料和软件中的缺陷而发生的所有费用，以及往返工地的运输和保险费用等。乙方逾期不派人修复、更换的，甲方有权委任第三人修复、更换，由此产生的费用由乙方承担。
（4）经甲方认可，乙方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部直接费用由乙方负责。
（5）如在布展设备、材料和软件使用过程中发现有重大的设计缺陷或安全隐患，乙方有责任负责采取相应的补救措施以克服或排除。
（6）质量保证期内所有软件提供免费升级。
（7）质保期内，由于使用不当造成故障而不属于保修范围内，乙方应予以最优惠价格进行有偿修复。
（8）质保期结束后乙方还应提供必要的技术支持服务，但可按公开的标准酌情收取适当费用，其间因维护、升级、改造等服务所需的材料设备费用由甲方承担。
（9）提供定期巡检服务。 建立备品备件库或提供快速采购渠道。
（10）所有产品及更换零配件与市场上其他同类产品具有适配度及兼容性，质保期届满后，中标人可继续提供设备的维修服务，保证不可高于本合同内产品品相关备品、备件及维修服务的价格，并且不高于任何第三方的优惠价格。
（11）乙方负责对甲方的参加的人员进行技术培训，包括讲解培训、操作培训、维护培训、运维管理培训以及其它技术培训。
（12）本项目质保期：从验收合格之日起不低于3年。 
六、其他要求
（1）不允许转包或分包，一旦发现转包或分包行为，采购人有权单方面终止合同，成交人承担违约责任，采购人有权不予拨付资金。
（2）成交人应保证采购人在使用本项目的服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，成交人应承担全部责任。
（3）投标单位须对采购单位提供的数据、材料具有保密义务，如发现有泄密行为，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。
（4）如发现成交投标单位出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。成交投标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交投标单位承担。
（5）投标单位必须承诺响应招标文件中提出的全部要求，只响应其中部分内容者，其响应文件将作无效标处理。
（6）本项目发生以下情况一切安全责任均由成交投标单位负责，采购人不承担任何责任：成交投标单位人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡；成交投标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交投标单位负责调解与处理；成交投标单位在所有服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡等，均由成交投标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
（7）本项目各阶段具体服务内容及要求，请各投标单位根据以往经验自行综合考虑并结合招标文件内容后进行合理报价，若成交后成交投标单位以各种理由在招标文件规定的时间内不予签订合同及实施的，采购人将上报有关监管部门后将其列入信用黑名单，视情节轻重该单位将1-3年之内不能参加南通市政府采购相关活动。
（8）成交投标单位在合同期内出现重大失误，采购人有权终止合同，并从服务费中扣除成交投标单位造成的损失。重大失误由采购人进行认定，成交投标单位无条件服从。
（9）投标单位及团队人员应当对项目实施过程中获知的资料文件、 数据信息和项目过程中形成的阶段性数据、文件、成果等严格保密。 投标单位应妥善保管采购人提供的资料、数据等，并在项目实施完毕后立即归还或按要求销毁，不得擅自复制或留存。
★（10）投标单位须在项目实施前把详细的实施方案报送采购方审批，经批准同意后方可以进行设计。设计图纸内容须经采购人核实后方可进行工程量清单及标底的编制，工程量清单和标底内容须经采购人指定第三方的造价咨询服务机构审核出具咨询报告书，并经采购人确认后方可进行，并确保在本招标文件规定的时间内通过全过程验收完毕交付给采购人（提供承诺书，格式自拟）。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]★（11）本项目第三章项目需求中的场景化家具的甲醛释放量，有害物质限量要求等必须满足国标要求（提供承诺书，格式自拟）。
★（12）本项目第三章项目需求中带“★”指标为关键参数指标，不允许负偏离，若出现不满足的项，则按无效投标处理（提供承诺书，格式自拟）。
★（13）本项目涉及需拆除以及本项目产生的所有垃圾的清运（垃圾运送的范围符合采购人及南通市相关行政部门的要求），以及对布展区域相关场所现有设备、物品的搬迁（按采购人要求搬运到指定地点），均包含在投标报价中，采购人不再单独额外支付费用（提供承诺书，格式自拟）。
★（14）本项目实施的每个阶段，所有拟派人员须具有符合各阶段专业人员实施（提供承诺书，格式自拟）。
七、付款方式
（1）本项目竣工验收合格并提交符合采购人要求的结算资料后，累计付至合同价的70%；
经结算审计后付至审定价的95%；余款5%在整体交付验收合格之日起三年后无任何问题一次性付清。
（2）发票由成交投标单位按国家有关财税规定开具给采购人，采购人在收到成交投标单位提供的发票后30日历天内付款，若成交投标单位延迟开票，采购人付款时间顺延。
八、采购标的其他技术、服务等要求：
1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2、快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3、绿色数据中心（如有）
（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。
（2）采购人在履约验收中对成交投标单位提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，投标单位应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
（3）成交投标单位未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对投标单位提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。
4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标单位应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。投标单位如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，投标单位应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
6、绿色低碳管理目标和服务要求：在合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、 油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标单位应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。投标单位提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。投标单位应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
九、履约保证金：本项目不缴纳
[bookmark: _Toc28136]十、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见本招标文件第四章具体内容。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc32302]3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
十一、投标报价
本项目为交钥匙项目，投标报价为人民币总价报价，报价应包括但不限于完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中应包括但不限于所有设备、配套设施、各类辅助材料的包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成，保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训，运维期耗材备件、车辆与设备维护服务，以及履约完成前发生的所有含税费用，不论其在招标文件中是否提及。
[bookmark: _Toc24391]十二、样品：无
注明：本项目需求中涉及到加★条款且加倾斜字体的所有内容，投标单位须在确保本项目质量的情况下综合考虑实施成本，并在商务技术标符合性条款中提交相关承诺书（格式自拟），中标后要求无条件实现加★条款字体倾斜的所有内容。
投标单位未能在商务技术标符合性条款中提交技术部分正负偏离表及商务部分正负偏离表（格式按后附）、承诺书，经评标小组核实将被判为不满足招标文件实质性要求，作为无效响应处理。



第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标单位在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标单位资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标单位商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标单位的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
（一）本项目如出现以下情形的，评标小组将启动政府采购启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标单位投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标单位投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标单位投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标单位投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标单位报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标单位在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标单位的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标单位已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标单位不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标单位提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
三、评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标单位资格进行审查。
投标单位资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标单位的投标文件进行符合性审查。
符合性审查要求
	没有《招标文件》不允许的附加条件。

	按《招标文件》要求提供承诺书。

	满足《招标文件》以“★”标明的全部实质性条款要求。

	没有无效投标条款。

	没有串通投标情形。


本招标文件有“★”标明的条款，请各投标单位仔细研读且作为符合性审查要求，未通过符合性审查的响应文件，经评标小组核实将被判为不满足招标文件实质性要求，作无效投标处理。符合性审查资料请放置在符合性资料中，若因投标单位提供的资料混乱、不清晰导致符合性审查未能通过的，由投标单位自行承担后果。
四、综合评分评审标准
	分值构成（100分）
	商务技术标85分，报价标15分

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	展陈设计方案（20分）
	响应供应商提供针对本项目的相关设计方案，评标小组根据以下内容要求综合评审：
1.需求理解与主题把握（4分）：能够准确把握设计需求，对少儿视听工坊、儿童文创中心需要承载的红色童声美育、专业录音实训、少儿互动体验等展示运营内容理解透彻，对场馆定位和核心主题充分了解，充分融入展厅设计与深化之中，能全面生动展现红色少儿视听美育特色。
（1）方案能精准把握场馆定位、核心主题及各项功能，充分融入设计，充分展现红色少儿视听美育特色得4分；
（2）理解主要需求，大部分设计要求落实，特色有体现但挖掘不深得2分；
（3）基本知晓需求，方案相关体现较少，美育特色单薄得1分；
（4）需求理解明显偏差或未提供得0分。
2.受众适配与空间规划（4分）：从设计理念、设计思路、整体设计风格，结合场馆功能特点等方面考虑，能够针对少儿学生、专业录制从业者、参观访客三类不同参观使用对象，设置差异化参观体验、实训录制内容，空间形式表现整体和谐统一又不失各功能板块的独立性。
（1）针对少儿、专业者、访客设置差异化体验实训，空间协调，各功能板块独立清晰得4分；
（2）区分三类受众并配置对应内容，功能基本独立，局部空间需优化得2分；
（3）仅覆盖部分受众，差异化不足，功能板块区分度弱得1分；
（4）未区分使用对象，布局混乱或无相关设计得0分。
3.空间亮点与功能适配（4分）：深化、改动设计能够突出空间核心亮点与特色体验装置，具备画龙点睛的效果；展厅、录音棚、文创体验区空间布局设计合理，完美契合专业录音设备、音乐互动装置、文创展陈等展示运营手段使用需求。
（1）核心亮点、特色装置突出，空间布局科学，完全满足录音、互动、展陈运营要求得4分；
（2）具备亮点装置，布局基本合理，可满足主要使用需求得2分；
（3）亮点薄弱，部分设备、展陈条件考虑不周得1分；
（4）无核心亮点，布局不合理或未提供设计得0分。
4.展陈大纲完整度、创新性及落地性（4分）：方案具备完整的展陈大纲、创意创新性、现场可落地操作性，能够进一步提升初步设计方案的空间功能、视听体验与美育展示品质，有效体现“童声里的中国”的品牌故事线。
（1）方案完整，创意突出，落地性强得4分；
（2）方案较完整，可落地得2分；
（3）完整性、创意不足，落地存在制约得1分；
（4）方案残缺、难以落地或未提供方案得0分。
5.主题契合度及图纸完整性（4分）：根据项目需求，结合本地红色少儿文化特色和少儿视听文创场馆风格特点等方面考虑，红韵童声结合打造具有专属辨识度、独一无二的少儿视听文创展示场馆。立意准确，整体空间风格、色彩色调、造型样式等高度契合红色童声美育主题需求，具备较强童趣与红色文化艺术感染力。能提供布展效果图、平面分区图、功能分区图、人流动线组织图、录音棚专项施工图等全套设计图纸资料。
（1）方案深度融合本地红色少儿文化，场馆辨识度高，主题氛围感染力强，图纸齐全得4分；
（2）体现项目红色文化特色，主要图纸齐全，个别图纸深度不够得2分；
（3）本地文化融合不足，主题氛围偏弱，缺失部分关键图纸得1分；
（4）主题立意偏离，图纸大量缺失或未提供设计资料得0分。
注明：各供应商投标时的设计方案，采购人有权作为参考依据。本项目的最终设计方案须经采购人确定后方可实施。

	2
	展陈施工方案（20分）
	1.总体实施部署（3分）：布展工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。概述描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得3分；概述描述比较清晰、可操作性尚可得2分；内容描述简单、有可操作性的得1分；未提供得0分。
2.实施进度计划及保障措施（3分）：关于本布展施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效。进度计划描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得3分；进度计划描述比较清晰、可操作性尚可的得2分；进度计划描述简单、有操作性的得1分；未提供得0分。
3.现场平面布置和临时设施布置方案（3分）：施工现场平面布置和临时设施布置方案完整、科学合理、可操作性强的得3分；方案较完整合理、但有缺陷的得2分；方案不够完整的得1分；未提供或被离本项目需求要求得0分。
4.分部、分项工程的施工方案（3分）：该布展分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学合理、操作性强、规范高效的得3分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较科学合理、操作性较好的得2分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施简单、有操作性、有涉及但不全面的得1分；未提供或被离本项目需求要求得0分。
5.质量保证措施（3分）：该布展施工质量保证措施内容规范合理、针对性强、可实施性强的得3分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得2分；方案不够完整、科学、合理的得1分；未提供或被离本项目需求要求得0分。
6.安全文明施工措施（3分）：该布展工程安全文明施工、现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学合理、操作性强、规范高效的得3分；现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较科学合理、操作性较强好的得2分；现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施简单、有涉及但不全面的得1分；未提供或被离本项目需求要求得0分。
7.恶劣天气、特殊事故、纠纷等应急处置方案（2分）：应急预案制定有针对性，方案实施可行性强的得2分；具有应急预案，方案描述较为简单，可行性一般的得1分；未提供或被离本项目需求要求得0分。

	3
	售后服务方案（3分）
	供应商提供详细的售后服务方案与措施，包含售后服务方案、服务时间响应、具体保障措施、服务人员配置等，评委会根据方案是否全面具体、可行性方面综合评审,满分3分。
能提供详细的售后服务方案、响应及时高效、保障措施针对性强且紧扣本项目售后需求的得3分；方案较为详细、响应及时、保障措施具有一定的可行性得2分；有方案但未被离本项目需求要求的得1分；不提供不得分。

	4
	培训方案（2分）
	响应供应商提供针对本项目的培训方案，包含培训内容、培训方式、培训计划等，评委会根据方案是否全面具体、可行性方面综合评审,满分2分。
方案内容包含以上所要求的所有内容，完全满足项目培训要求，能实现项目目标且合理的得2分；较能满足项目培训要求，能实现项目目标且较合理的得1分；有项目培训要求且未被离本项目需求要求的得0.5分；不提供不得分。

	5
	功能参数（25分）
	本项目第三章项目需求中带“★”指标为关键参数指标，不允许负偏离，若出现不满足的项，则按无效投标处理；
（1）重要参数（本项目“▲”参数共16项）（满分16分）：
招标文件项目需求中标注“▲”参数为重要技术指标，须提供相关技术指标证明材料予以佐证。响应供应商自行承担因材料提供不全导致的技术参数评审风险，不提供相关证明资料的作负偏离处理。
“▲”条款的参数每偏离一项扣1分，直至本条款分值扣完为止。
（2）一般参数（满分9分）：
项目需求参数中除“▲”和“★”项以外的内容为一般条款，在投标文件格式中“技术部分正负偏离表”进行响应，要求提供相关证明资料进行佐证的必须提供，否则视作负偏离处理。每有一项不满足指标要求的扣 0.3分，扣完为止。
注明：本项目功能参数内容应在技术部分正负偏离表中响应文件响应情况应如实填写，并与本招标文件文件技术要求对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效,为谋求中标提供虚假参数的作废标处理。（注：技术参数要求中需要提供佐证材料的，如未按要求提供，将视为该项参数不满足并按上述规定扣分）；

	6
	技术力量（9分）
	1、响应供应商拟派设计负责人要求：具备建筑智能化或装饰施工类专业高级职称(提供职称证书)及以上专业职称，得3分，具备建筑智能化或装饰施工类专业中级职称(提供职称证书)及以上专业职称，得2分；中级以下职称不予得分。
2、响应供应商拟派项目组成员：具备电气工程类专业或信息化工程类专业中级及以上专业职称，得2分；中级以下职称不予得分。
3、拟派售后服务人员具备专业售后服务管理师资格，每提供一个认证证书得1分，满分4分。
注明：1.以上第1-3条款投标文件中须提供上述人员证书的同时提供供应商为拟派项目负责人缴纳近3个月（自2026年6月-8月止）中任意1个月社保证明材料（需盖有政府部门印章，带二维码或验证码的可扫描查询）加盖响应供应商公章的扫描件。以上未按照要求提供原件扫描件或投标文件中未提供或提供不完整的，一律不予得分。2.同一人具有多个证书的不累计得分，仅认可一个证书计分。

	7
	类似业绩（6分）
	1、投标供应商自2023年1月1日(以合同签订日期为准)起承担过类似本项目业绩案例，提供一项得2分，本小项最高6分。
注明：以提供的“①中标通知书；②合同文本复印件(合同 包含但不限于首页、合同盖章页、清单页);③竣工验收证明复印件。”这3份文件齐全作为1个案例业绩考评（不提供或少提供不得分），业绩时间以合同签订日期为准。业绩单位名称需与响应供应商名称一致，否则不得分。分包或转包合同不予得分。

	注：①上述商务技术标的投标单位响应所有佐证材料需提供原件扫描件并加盖单位公章，无原件扫描件或未响应上述要求未提供完整或不清晰的均不予得分；②以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，并追究投标单位经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。③各投标单位的商务技术分按算术平均值计算，分值小数点后保留两位。

	报价标
15分
	投标基准价
	满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（15分），其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：（投标报价小数点后保留后两位）
价格标得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100


五、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，投标单位信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
六、采购本国产品的支持政策
1、 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标单位提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标单位需在“第五部分 投标文件组成”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标单位提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标单位提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标单位未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、投标单位需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 投标单位需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中如发现投标单位在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标单位提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
七、中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
八、采购人代表宣布评标结果。
九、公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
十、发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标投标单位发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标单位无正当理由不得放弃中标。
成交投标单位在中标公示期后、领取中标通知书前必须按要求提供纸质响应文件（资格审查材料、技术标、报价标）叁份及电子格式投标文件（光盘贰份），以供存档。纸质响应文件应使用CA系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致，否则不予签订合同。
十一、其他
当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（按照综合得分由高到低顺序）依次确定其他中标候选人为成交投标单位，也可以重新招标。


第五部分  投标文件组成
投标文件由资格审查证明材料、符合性审查材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标单位根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。
一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件）；
2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件（格式见附件）；
3.法定代表人授权委托书原件，及法定代表人、被授权人的两人身份证的扫描件（格式见附件）；
4.投标投标单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标投标单位不存在其他不符合资格条件规定的信用记录的（投标单位不需提供）。
5.投标单位信用承诺书（格式见附件）；
6.提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料。
7.投标单位未同时在其他投标单位为股东或法定代表人（或负责人）的佐证材料：投标单位投标时提供本单位、营业执照、公司股东股权资料，若经核实有同一人在两家及以上投标本项目的投标单位有股份或同为单位法定代表人（或负责人的），将作无效响应处理；未提供以上材料或提供不全的，经核实作无效响应处理。
8.招标公告资格要求提供相应的佐证材料；
9.其它需要提交的资格审查证明材料。
（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
2、 符合性审查
★1、商务部分正负偏离表；（格式见附件）
★2、技术部分正负偏离表；（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK11]★3、相关承诺书：本招标文件项目需求中★”号部分标明且字体倾斜的所有条款要求提交的相关承诺书（格式自拟）；经评标小组核实将被判为不满足招标文件实质性要求，作为无效投标处理。
注明：（上述1-3条款材料为符合性检查项，未提供或不符合要求均按无效处理）
三、商务技术标包（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则作废）
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标单位认为需要提交的其他商务技术材料。
（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标
1.开标一览表（格式见附件）；
2.投标分项报价表（格式见后附件）
3.关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件）
注明：以上第3条款符合相关要求的提供，不符合的不须提供。
（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）


附件
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标单位在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                    承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日






法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                          。                                               
联系方式：                            。   
注：提供法定代表人的身份证扫描件。

     

















                   法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式：                    。      
授权单位名称（盖章）：            。
授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

      年   月   日

注：提供法定代表人、被授权人的两人身份证的原件扫描件。













                     投标单位信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标投标单位全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日

                        中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于 （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，小微企业供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

                        残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




           供应商全称（盖章）：
              日  期：



    监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




★商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.投标单位若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。











                      ★技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.投标单位若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。





[bookmark: _Toc11237][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]开标 一 览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
	投标货物、服务名称
	投标总报价（元）

	
	大写：
小写：（¥）        


日期：
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（原件扫描件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3.投标报价小数点后可保留二位小数。
 


投标分项报价表（参考格式）
项目编号：
项目名称：

	序号
	设备（材料或服务）名称
	特征描述、型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


供应商（签章）：
日期：   年   月  日

注：1.上述投标总报价必须包括完成本次项目全部工作内容所必须的设计以及布展及布置实施制作所需的全部产品、人工、仓储、发货、运输、原有拆除及处置、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金及其他伴随服务等一切必须费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各供应商应充分考虑各项报价说明包括的因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。响应供应商应根据招标要求及投标设计方案，结合勘察现场情况等综合考虑后报价。本表格投标总报价需与开标一览表的投标总报价一致。
2.各供应商根据设计方案，按照上述格式进行详细的报价分析，需明确所有的设备设施及材料，并注明所使用的材料、产品的规格型号等，上述格式供参考，但应包括上述表格内的相关内容。
3.供应商可针对本项目实际情况（具体请按照第三章项目需求包含的所有内容且本项目需求第四项第6条款.“实施内容清单”中已列明“设备（材料或服务）名称”的内容在本表报价内容中不可漏项或缺项，否则经评标小组核实后作未实质性响应处理），本表可自行调整投标分项报价表格式。
4.供应商在本表中涉及到设备（材料或服务）名称为货物的，以及所有提供的货物类产品中有为本国产品的请一并在备注栏中明确说明，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以本表中供应商提交的数据为准，请填写相应的比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
南通经济技术开发区“童声里的中国”视听工坊项目                                      招标文件
                       

1

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本
一、质疑投标单位基本信息
质疑投标单位：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.投标单位提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标单位若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标单位签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标单位若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标单位为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标单位为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 


中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

         
    政府采购合同参考范本
（服务类）



第一部分 合同书



项目名称：  南通经济技术开发区“童声里的中国”少儿视听工坊项目


甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
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        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc19273]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc22185]1.2 标的
1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc13918][bookmark: _Toc21124][bookmark: _Toc5635]1.3 价款
本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc26916]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc31421][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc8772]1.5 履行期限、地点和方式
1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；
1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc3079][bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc2375]1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc30329][bookmark: _Toc32454]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc23784][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc12273][bookmark: _Toc16417]1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
[bookmark: _Toc331685783]








第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc14021]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc19539][bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc16752][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc12412][bookmark: _Toc13673][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc27945]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：因履行本合同形成的智力成果归甲方所有，其他具体详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc279701247]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc31233][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc15447]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc18990][bookmark: _Toc13154]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc259093681]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc10611][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364]2.9 合同变更
2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc26689][bookmark: _Toc10663]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc25571][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc32494][bookmark: _Toc14371]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc23854][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc3638][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc279701255]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc30105][bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7315]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc2016]2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc14525]2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc2308]2.16 通知和送达
[bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc29220][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691]2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc18401]2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc27644][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc12254]2.17 合同使用的文字和适用的法律
2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc30096][bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc487900374]2.18 履约保证金
2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；
2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.19 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc331685784]
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




注明：甲方对合同保留修改和完善的权利，但不得与招标文件、乙方投标文件的实质性内容相背离。
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