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第一章  投标邀请
受江苏省江都水利工程管理处的委托，江苏省政府采购中心就〔江都四站机组运行安全风险防控〕(JSZC-320000-SCZX-G2026-0430)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (江都四站机组运行安全风险防控) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月15日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0430
2.项目名称：江都四站机组运行安全风险防控
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	181


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	181


5. [bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]采购需求(简介)：以江都四站为对象，开展江都四站机组运行安全风险防控项目建设工作，主要包括主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化功能建设及矩阵管理系统集成、系统部署联合调试、第三方软件检测。主厂房三维模型及模拟仿真模块包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎；机组健康态势智能感知模块包括感知数据梳理与同步接入、基于三维场景的机组健康态势感知；机组运行安全风险智能预控包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控；机组状态综合智能评估包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化；泵站智能调度预演包括能效优化决策模型、调度三维仿真预演；泵站运行效益可视化将宏观静态实景、实时动态工况与经济效益三者有机结合，构建全景展示；矩阵管理系统集成，与原有矩阵管理系统进行对接，在矩阵管理系统架构下扩展建设本次功能；进行系统部署联合调试，同时需提供第三方软件检测。
（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起1个月（30个日历日）。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.2026年10月15日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：江苏省江都水利工程管理处 
地 址：江苏省扬州市江都区龙城路133号
联系人：        田磊磊          
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0514-80803401　      
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10]2.江苏省政府采购中心信息
地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：   徐晨义        蔡昊   
联系方式：　025-83668521　83668561   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江都四站机组运行安全风险防控             
采购编号： JSZC-320000-SCZX-G2026-0430          
采购包号：1
甲方：（买方/采购人）江苏省江都水利工程管理处
乙方：（卖方/中标供应商）                    
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江都四站机组运行安全风险防控       项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：江都四站机组运行安全风险防控
1.2标的质量：合格
1.3 标的数量（规模）：以江都四站为对象，开展江都四站机组运行安全风险防控项目建设工作，主要包括主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化功能建设及矩阵管理系统集成、系统部署联合调试、第三方软件检测。主厂房三维模型及模拟仿真模块包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎；机组健康态势智能感知模块包括感知数据梳理与同步接入、基于三维场景的机组健康态势感知；机组运行安全风险智能预控包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控；机组状态综合智能评估包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化；泵站智能调度预演包括能效优化决策模型、调度三维仿真预演；泵站运行效益可视化将宏观静态实景、实时动态工况与经济效益三者有机结合，构建全景展示；矩阵管理系统集成，与原有矩阵管理系统进行对接，在矩阵管理系统架构下扩展建设本次功能；进行系统部署联合调试，同时需提供第三方软件检测。
1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起1个月（30个日历日）
1.5 履行地点：江苏省江都水利工程管理处第四抽水站管理所
1.6 履行方式：按合同及招投标文件要求完成全部内容。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：           圆（           元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2 定制化源码交付要求：“定制开发成果归甲方，自有基础软件归乙方”，具体如下：
（1）知识产权归属：本项目定制开发部分所形成的软件、系统、平台及其源代码、技术文档等全部成果的知识产权归甲方所有。乙方原有知识产权（包括自有通用底层框架、组件、开发平台、成品软件等）仍归乙方所有，但乙方须保证甲方拥有对定制开发成果不受限制的、永久的使用权，且不得对定制开发成果设置任何技术锁定或使用限制。
（2）源码交付范围：（a）应交付部分：为满足本项目采购需求而新开发的全部源代码；对甲方自有产品进行适应性改造、二次开发、接口定制所产生的增量源代码及相关配置文件；为甲方个性化定制的功能模块的全部源代码及相关技术文档。（b）不纳入交付部分：乙方自有通用底层框架、成熟组件库、开发平台、成品软件的原始源代码（简称“自有基础软件”），但乙方应在本项目投标文件中明确列明所使用自有基础软件的名称、版本、功能说明及授权范围，并确保甲方拥有在本项目成果上不受限制的永久使用权。
（3）交付时限与形式：上述应交付源码及相关技术文档（包括但不限于需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计说明书、接口文档、部署手册、用户手册等）须在项目最终验收合格后10个工作日内完整交付。交付介质应为可编译、可运行的完整源代码，并附带完整的编译构建环境说明与部署指引。
（4）权利保障：乙方须承诺，甲方基于本项目交付的定制开发成果，享有不受限制的、不可撤销的修改权、复制权、发行权及再开发权，无需另行取得乙方授权或支付额外费用。
4.3成果转化要求，具体如下：
乙方应结合本项目（江都四站机组运行安全风险防控）建设成果，针对泵站机组故障诊断方法、设备健康状态评价方法开展技术提炼，完成对应发明专利的技术交底书编制，配合甲方完成专利申报相关工作。本项目所产生上述发明创造的专利申请权、专利权全部归甲方所有，乙方享有署名权，不得自行申请、转让或许可第三方使用。
乙方须在项目验收前，向甲方提交完整专利技术交底书等全套申报支撑材料，并配合甲方完成专利申请过程中的修改、补正等相关工作，相关费用包含在本次投标总价内，乙方不得再另行收取相关费用。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币              元（大写：             圆整）作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：按原路退回。
6.2.2履约保证金退还时间：合同完工验收后。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方按照合同约定完全履行合同义务，且项目通过完工验收。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：1.违反合同义务且未承担违约责任；2.未按时履行违约责任；3.未能完全履行采购签订的合同。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%。
8.1.2 尾款支付时间：经甲方验收合格，并经审计后，甲方通知乙方开票，甲方收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7专项条款
10.7.1乙方须委托具备CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可资质的第三方检测机构，依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关标准，对本项目软件系统进行全面的验收测试。
10.7.2应具备主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化及矩阵管理系统集成功能，各项功能运行稳定、交互顺畅，满足项目实际应用需求。
10.7.3系统平台软件应具备完全自主知识产权，应采用国产操作系统、国产数据库。
10.7.4系统应支持不少于 50个并发用户同时在线操作，常规业务页面响应时间≤3s，支持每秒不少于1000条时序监测数据接入处理，系统平均无故障时间≥7200小时，操作日志留存期限不少于6个月。
10.7.5乙方应提交项目软件设计文档、软件使用手册、第三方软件检测报告等内容。
10.7.6乙方应按合同约定要求完成项目培训工作。
10.7.7定制化源码交付要求：“定制开发成果归甲方，自有基础软件归乙方”，具体按招标书“第四章采购需求 四、其他要求 5.4定制化源码交付”条款执行。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值10%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2 本系统中软硬件技术支持需要中标人在项目验收合格后免费技术支持不低于3年。
14.3本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	主厂房三维建模及模拟仿真
	软件和信息技术服务业

	
	2
	机组健康态势智能感知
	软件和信息技术服务业

	
	3
	机组运行安全风险智能预控
	软件和信息技术服务业

	
	4
	机组状态综合智能评估
	软件和信息技术服务业

	
	5
	泵站智能调度预演
	软件和信息技术服务业

	
	6
	泵站运行效益可视化
	软件和信息技术服务业

	
	7
	矩阵管理系统集成
	软件和信息技术服务业

	
	8
	系统部署联合调试
	软件和信息技术服务业

	
	9
	第三方软件检测
	软件和信息技术服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。





三、技术要求
其中斜体且有下划线部分条款为实质性要求。
3.1项目概况
江都水利枢纽工程位于扬州市境内京杭大运河、新通扬运河和淮河入江水道交汇处，南濒长江、北连淮河，是南水北调东线、江苏江水北调的源头工程，为江苏经济和社会发展做出了突出贡献。
江都四站是江都水利枢纽工程的主力站，于1973年动工，1977年竣工。该站安装了7台全调节立式轴流泵，单机设计流量30立方米/秒，设计扬程7.8米，配套3400千瓦立式同步电动机。江都四站站房内装有GIS开关、变压器，高低压电气柜、直流继保装置、励磁柜、真空破坏阀、空压机、供排水泵、拦污栅和检修门等辅助设备。
前期已建成江都四站矩阵管理系统。总体采用BS的体系架构，前端页面采用Vue框架，基于统一的UI风格规范开发；后端采用SpringCloud、Nacos微服务框架实现微服务的注册配置管理；通过统一门户，包括用户认证和菜单权限管理进行集成。系统围绕工程运行管理需求，开发了四基固本、四智赋能、四防筑盾、四控强效、四保聚力五大功能模块，包括基本信息、机电设备、水工基建、基础设施、精智感知、睿智诊断、明智评价、卓智决策、工程防护、鉴定防患、应急防汛、安全防控、检查促控、监测预控、维养管控、调度精控、组织保障、教育保效、制度保航、资料保全功能应用，提升了江都水利工程运行管理水平和智能化水平。
3.2建设目标
本项目锚定保障水利工程安全、效益充分发挥的目标，充分利用矩阵管理系统基础，进行江都四站机组运行安全风险防控项目建设，通过系统性地开发一系列适用、好用的功能模块，确保其在江都四站的日常运行、调度决策、维护检修等全过程中发挥实效，建成一个具备全面精准感知、运行效益透明可视、机组健康智能评估、安全风险超前预警、能效优化决策以及运维检修科学辅助等先进能力的智能泵站典范，从而全面提升其安全、高效与经济运行水平，为泵站的运行管理与调控决策提供强有力的智慧支撑。
3.3建设内容
总体设计方案：投标人需要提供总体设计方案，要包括系统现状、需求分析、总体架构设计，主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化功能模块的设计，应达到设计合理，部署便利的要求。
3.3.1 系统现状应包括已建矩阵管理系统现状阐述。
3.3.2 需求分析应包括总体需求分析、用户需求分析、功能需求分析、性能需求分析等内容。
3.3.3 部署架构应符合以下要求：（1）需使用Docker技术，采用容器方式部署。（2）使用高可用集群的部署方式，各功能的服务节点可横向扩展，任何单一节点的故障，不影响整个系统的正常运行。
3.3.4 应用架构应符合以下要求：（1）开发技术应采用成熟稳定的微服务架构框架(如SpringCloud或同等性能、稳定性及兼容性的其他主流技术框架)，提供基于OAuth2和JWT的认证接口，同时须对接矩阵管理系统现有统一身份认证CAS平台(或支持同等标准的认证协议)。（2）系统应采用前后端分离架构，前端使用主流前端框架(如Vue或同等性能、稳定性及兼容性的其他主流前端框架)。（3）架构应充分考虑可升级性，招标方特有的定制性需求不可影响系统的升级。在服务期内，中标方应提供必要的系统升级以解决可能出现的安全性、稳定性问题以及功能Bug修复。
3.3.5 功能模块建设内容包括主厂房三维模型及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化等内容。
3.4技术要求
3.4.1 总体技术要求
工程质量：合格
（1）本项目应基于原有矩阵管理系统的架构，扩展建设本次功能，相关接口由甲方负责协调提供。   
（2）国产化要求：本项目涉及的系统平台软件应具备完全自主知识产权，支持目前市场上主流服务器的硬件架构，开发系统和运行系统拥有跨平台能力，支持银河麒麟、凝思等主流国产操作系统，或提供同等性能或功能的其他品牌国产操作系统；支持南大通用、人大金仓、达梦等主流国产数据库，或提供同等性能或功能的其他品牌国产数据库。
（3）本项目应进行系统部署联合调试，主要包括操作系统、数据库等基础软件安装，功能后台服务部署调试，国产化适配等内容。
（4）本项目应进行第三方软件检测，主要包括软件功能测试，性能测试，安全测试，并出具专业测试报告。
3.4.2 主厂房三维模型及模拟仿真
主厂房三维建模及模拟仿真模块主要是对主厂房建筑结构、主机机组设备、进出水流道等进行三维建模并进行模拟仿真，主要包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎功能。
投标人需要提供主厂房三维建模及模拟仿真建设方案，应包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
3.4.2.1 建模内容
应基于江都四站工程实体与设备图纸资料，开展高精度三维模型建设。建模内容应包括主厂房建筑结构、主机机组设备、进出水流道，建模精度LOD3.0。
3.4.2.2 模型轻量化
模型轻量化应遵循“几何信息与非几何信息有效拆分、极致压缩、无损语义”原则，确保模型在仿真引擎中实现流畅渲染与实时交互。应满足以下要求：
（1）模型解析
应将模型进行数模分离，将几何数据与非几何数据各自抽取，建立数据与几何的依赖关联，完成在Web端的数模重组，形成符合计算机图形学的一致性数据结构。支持IFC等通用BIM数据格式及主流三维建模软件导出的模型格式。
（2）几何简化与实例化
应对重复构件进行实例化处理，按构件重要度设置简化权重，主机组关键部件保持高保真，非视觉中心区域允许更大简化幅度。
（3）材质纹理压缩
 贴图分辨率分级应符合：远景建筑及设备≤1K且单张≤500KB，近景设备≤2K且单张≤1MB。桌面端使用BC7压缩（压缩比≥1:8），移动端使用ASTC 6×6（压缩比≥1:12）。同类材质应使用材质实例化，仅保留一张基贴图，其余差异通过动态参数控制，减少贴图数量不低于90%。
3.4.2.3 仿真引擎
应提供高效的仿真引擎工具，实现高保真视觉表现、物理动态环境模拟、业务驱动的数据可视化及实时交互功能。应满足以下要求：
（1）场景编辑器
应提供三维场景编辑器，支持场景效果设计、场景服务调试、场景服务发布、模型数据导入、模型材质编辑、场景属性编辑、场景特效编辑、状态编辑、坐标编辑等配置操作，可实时预览配置完成的场景效果。
（2）业务场景构建
应提供业务场景构建功能具备数据可视化展示、业务场景动画仿真、多源数据融合展示。支持三维场景内动态展示设备各类运行参数、场景动画演示，实现多源数据可视化融合呈现。
（3）实时渲染展示
应提供实时渲染展示功能，具备天气与大气场景模拟、材质还原展示、光影与动态阴影效果功能。支持多类气象场景动态切换与平滑过渡、水利设备及构筑物材质还原、场景光影与阴影呈现，保障整体场景展示质感。
（4）孪生发布服务
基于系统显卡实现三维场景在浏览器端的渲染、加载访问。应为场景编辑器生成的场景服务提供访问服务能力、访问控制和场景管理。应提供云渲染发布，采用可视化引擎像素流送技术进行平台推流，以支持网页浏览和调用。支持渲染服务器节点动态拓展，可与多种终端实时交互，支持4K、1080p流畅体验，不低于30ps。
3.4.3 机组健康态势智能感知
机组健康态势智能感知模块主要是实现泵站机组健康监测数据的统一汇聚与规范管理，同时与三维模型融合，实现机组健康态势可视化感知，为运维人员掌握机组健康情况提供决策依据。主要包括历史数据治理、横向对比分析、纵向对比分析、运维数据统计、设备运行监测场景、设备检修维护场景、水工安全监测场景功能。
投标人需要提供机组健康态势智能感知建设方案，应包括感知数据梳理与同步接入、基于三维场景的机组健康态势感知功能设计，并附功能界面设计原型图或系统架构示意图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
3.4.3.1 感知数据梳理与同步接入
应实现泵站机组健康全维度监测数据的统一集成与标准化管理，数据包括机组运行实时监测数据、设备状态在线监测数据、主变压器与GIS在线监测数据、视频AI分析结构化成果数据、红外热成像监测信息、设备声纹特征信息、电动机绝缘状态监测信息等内容。
应从江都四站已投运的相关业务系统接入上述数据，在本项目中按统一标准完成数据存储，为功能应用提供统一标准化数据调用接口与服务支撑。
本项目所需数据接口、通信协议及格式标准，由甲方负责协调提供。
3.4.3.2 基于三维场景的机组健康态势感知
本项目功能实现依赖高质量数据，应对历史数据进行处理及数据分析，同时机组感知数据应与三维模型深度融合，实现机组健康态势可视化感知，应包含历史数据治理、横向对比分析、纵向对比分析、运维数据统计、设备运行监测场景、设备检修维护场景、水工安全监测场景功能。
（1）历史数据处理：应具备对历史数据进行专业化治理的能力，对于数据存储分散、数据缺失、数据重复、数据异常、数据未滤波等问题，应融合相关算法与水利行业业务规则，完成数据融合、脏数据清洗、缺失样本补全、信号滤波等操作，全面提升历史数据质量，夯实数据底座，为各类模型应用提供坚实基础。
（2）横向对比分析：应针对同一运行周期内不同机组、设备开展工况横向对比分析，覆盖温度、振动、运行效率、能耗等重点监测参数。通过多设备指标同台对照、趋势比对与差异研判，直观反映各设备运行性能与工况状态，便于及时发现设备运行异常隐患，为设备健康状态判断提供支撑。
（3）纵向对比分析：应针对单台机组/设备，在保持运行工况一致的前提下，开展跨时段参数纵向对比。围绕温度、电气运行数据、振动指标、运行效率、能耗等核心监测项进行历史数据对标，直观展现设备长期运行的性能变化与工况波动，及时发现设备老化、性能下降等问题。
（4）运维数据统计：应构建指标统计体系，可自动统计分析设备维修率、常态化养护完成率、运行故障率等设备健康指标，同时对设备累计操作次数、月度操作频次等运维作业数据进行汇总盘点。多维度数据联动呈现设备运维质量、故障态势与日常运行操作强度，支撑运维计划制定与现场管理优化。
（5）设备运行监测场景态势感知：应聚焦泵站机组、变压器、GIS等关键设备的实时运行状态，通过三维模型联动多维度图表，实时展示机组流量、叶片角度、功率、振动摆度、振动幅度以及主变/GIS温度、压力、微水含量等关键参数。应建立监控数据巡屏场景，通过可视化界面展示温度、振动、电气等参数状态，直观反映各类参数是否正常。
（6）设备检修维护场景态势感知：应以不同颜色标识机组运行、停止、检修等不同状态。当机组处于检修维护状态时，应通过电子标牌动态关联工作票、维修养护工单、检修安全提醒等相关信息，实现设备检修维护状态的实时管控与可视化查询。
（7）水工安全监测场景态势感知：应以图表形式实时展示结构缝、基底扬压力、侧向绕渗、垂直位移、水平位移、河床断面等数据及其采集时间，并提供曲线查询功能，支持各参数变化趋势的实时追溯。
3.4.4 机组运行安全风险智能预控
机组运行安全风险智能预控模块主要是依据工程设备潜在异常、轻度异常、重度故障三类运行状态，系统搭建三级递进式智能研判模型，形成从趋势预判、异常提醒到应急处置的一体化风险管控体系，全面守护设备运行安全。主要包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控功能。
投标人需要提供机组运行安全风险智能预控建设方案，应包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
3.4.4.1 风险预测
依托设备运行历史数据研判态势走向，提前感知工况变化、设备异常提前预警。应包括渐变型隐性风险预测模型、关联型隐性风险预测模型、机组运行安全风险预测功能。
（1）渐变型隐性风险预测模型
1）短期预测模型 
应针对短时区间内高频变化参数，深度挖掘工程历史运行数据，搭建短周期智能预测模型。模型可基于近数小时的参数演变规律，推演研判后续时段的运行态势，并输出标准时序化预测数据。模型具备迭代升级能力，可定期纳入新数据完成迭代升级，持续优化算法性能与预测精度。
应实现轴承温度、机组振动等参数的短周期趋势预判。
2）长期预测模型
应面向变化平缓的长周期运行参数，利用工程历史运行数据构建长周期智能预测模型。模型可结合数日、数月的历史数据演变特征，预判参数未来发展趋势，并生成时序化预测数据。模型具备迭代升级能力，可定期纳入新数据完成迭代升级，持续优化算法性能与预测精度。
应实现定子绝缘电阻、定子吸收比、转子绝缘电阻等参数的中长期趋势预测。
（2）关联型隐性风险预测模型
应构建关联型隐性风险预测模型，具备轴承温度、振动、扬程、叶角、功率等核心运行参数的关联量化分析、持续状态监测与关联趋势预测能力，实现设备隐性运行风险的识别与预判。
应支持基于设备历史运行数据挖掘多参量间的关联程度，构建参数关联矩阵，提供参量关联关系可视化展示与深度规则提取功能，为设备运行状态综合研判提供支撑。
（3）机组运行安全风险预测
1）模型管理
应支持预测模型统一管理功能，应具备模型名称编辑、模型选择、样本时长与预测时长设置，其他参数设置等功能。
2） 规则配置
应支持面向设备部件级的预测规则配置，将预测参数与模型进行绑定与编辑；支持相关数据绑定。
3） 预测模型评估
应具备预测模型评估功能，对预测模型精度进行自我评估。支持将预测数据集与现场实测数据集进行可视化联动对照，直观呈现数据偏差，并针对数据差异开展深度分析，完成模型应用效果的综合研判。
4） 预测趋势查询
应支持预测趋势多维查询，涵盖实时预测趋势查询、历史预测记录回溯及关联参数检索，完整呈现全周期预测数据与关联指标信息。
3.4.4.2 风险研判
针对设备运行“即将发生异常需注意、发生异常可短时运行、产生故障不可运行”三类典型异常状态，对应构建预警、告警、报警三级研判机制。应包括自适应阈值分析模型、运行安全风险预警、运行安全风险告警、运行安全风险报警功能。
（1）自适应阈值分析模型
应深度解析全量历史工况数据(自1977年建站以来），对数据进行清洗和预处理，进行特征挖掘与模型训练，支持工况表构建、监测数据特征量计算及特征量二次处理，形成准确的数据安全运行域。自动辨识稳态运行特征，生成运行参数基准区间及异常判定依据。
应提供模型统一管理功能，支持模型可视化在线编辑、修改、删除、模型展示等功能。
（2）运行安全风险预警
应融合时序预测数据、自适应阈值分析模型及知识库中的运行规范信息，建立预测数据与预警阈值的动态对比研判机制。针对设备即将出现异常的运行态势，及时发出预警提示，提升运维人员的安全感知与预控能力。应包括运行安全风险预警规则管理、运行安全风险预警实时展示、运行安全风险预警研判记录功能。
1) 安全风险预警规则管理
应支持面向各类设备统一配置参数预警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。
应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。
应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
2) 运行安全风险预警实时展示
应以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现设备预警提示功能。
对预警总数、处置状态等信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。
可调取异常事件发生时段的设备运行参数、阈值范围、现场工况，为故障研判提供完整依据。
3) 运行安全风险预警研判记录
应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
（3）运行安全风险告警
应结合现场实测数据、自适应阈值分析模型与知识库中的运行规范信息，通过实测参数与告警阈值实时比对，对设备轻度异常工况及时发出告警，做到异常状态实时跟踪、动态管控。应包括运行安全风险告警规则管理、运行安全风险告警实时展示、运行安全风险告警研判记录功能。
1) 运行安全风险告警规则管理
应支持面向各类设备统一配置参数告警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。
应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。
应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
2) 运行安全风险告警实时展示
应以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现告警。应支持以下功能：
对告警总数、处置状态等处置状态等研判信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。
告警诊断功能，通过相关算法对告警智能根因进行分析，并输出专业处置建议。
联动工单体系，智能生成工单并实现全流程闭环管理。
可调取异常事件发生时段的设备运行参数、阈值范围、现场工况，为故障研判提供完整依据。
3) 运行安全风险告警研判记录
应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
（4）运行安全风险报警
应依托实测数据、自适应阈值分析模型与知识库中的运行规范信息，设定严谨的阈值判定规则。当设备发生突发故障、被迫停机时，立即启动紧急报警与风险阻断机制，快速响应、快速处置，将安全风险降至最低。应包括运行安全风险报警规则管理、运行安全风险报警实时展示、运行安全风险报警研判记录功能。
1) 运行安全风险报警规则管理
应支持面向各类设备统一配置参数报警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。
应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。
应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
2) 运行安全风险报警实时展示
应以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现报警。应支持以下功能：
对报警总数、处置状态等判信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。
报警诊断功能，通过相关算法对报警根因进行分析，并输出专业处置建议。
联动工单体系，智能生成工单并实现全流程闭环管理。
可调取异常事件发生时段的设备运行参数变化趋势数据，为故障研判提供完整依据。
3) 运行安全风险报警研判记录
应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
3.4.4.3 风险溯源
应依托设备运行规律与历史运维数据，梳理各类故障及异常工况，构建机组运行安全风险分析知识库与故障诊断模型，实现设备故障智能溯源分析，完成故障分级处置与闭环管理。应包括机组运行安全风险分析知识库、机组运行安全风险溯源分析功能。
（1）机组运行安全风险分析知识库
知识引擎应具备知识录入、知识清洗、知识标注、知识检索、知识更新等功能。
应实现结构化、半结构化、非结构化数据统一汇聚与知识转化，为设备故障研判、运维方案推荐、运维辅助决策提供标准化知识底座，支撑故障诊断功能。
应具备智能关联能力，可关联匹配历史故障案例、同类设备处置经验、对应运维规范、标准解决方案。支持关键词检索、模糊检索、智能语义检索、场景化检索，提升故障诊断研判效率。
应支持知识库持续更新，持续优化故障诊断规则与知识样本，不断提升故障诊断、风险研判、方案推荐的精准度。
应具备知识库权限管控能力，实现知识查看、上传、编辑、修改、删除、审核、导出的分级授权操作，保障知识数据安全、合规使用。
（2）机组运行安全风险溯源分析
1）故障诊断模型
应结合工程设备运行实际，构建标准化的故障研判分析流程，搭建故障诊断模型。
具备故障定性与定量评估功能，可输出故障原因、推理路径及处置建议。
典型故障诊断模型应包括且不限于以下内容：主电机绝缘不达标；主电机绝缘击穿；滑环与电刷异常；油缸油异常；冷却器堵塞或漏水；瓦温高；主电机振幅超限；主水泵振动超限；水导温度高等。
应具备模型迭代能力，吸收故障原因人工修正结果，新增故障样本，持续优化诊断模型。
2）实时故障诊断
应具备泵站故障实时查询功能，可在线查询全站故障信息。
应具备故障智能定位与溯源功能，结合历史故障案例、典型故障案例、设备模型树，精准定位故障点位，排除误报。
应具备故障分析功能，对设备故障现象进行分析，研判故障严重程度，溯源异常产生诱因，输出完整应对策略。
应具备故障处置功能，基于故障诊断结果智能生成解决办法，输出故障解决步骤、维修流程及操作规范；同时应具备智能派单和智能巡检推荐功能，可根据故障类型、故障等级、故障部位等信息，分配运维工单或推荐巡检路线。
应具备处置经验迭代功能，将现场解决办法转化为知识库资源，持续迭代优化故障诊断与方案匹配的准确性和时效性。
应具备故障相关信息查询功能，支持相关曲线查询等功能。
3）故障诊断报告
应具备采集全站设备故障、告警、诊断、运行监测等全量数据能力，按照月度、季度、年度等预设周期，自动完成报告框架填充、数据汇总、图文生成，实现故障诊断报告批量、定时、全自动产出，自动生成可视化图表、专业分析结论及运维参考建议，提升报告编制效率与标准化程度。同时应具备报告在线编辑、人工修正、报告导出等功能。
4）历史故障查询
应支持多条件检索全站历史故障信息，可查阅过往故障记录与处置情况，并联动查询对应运行曲线，实现故障事件回溯与复盘分析，也为运维工作总结、隐患治理及设备状态评估提供详实的历史数据支撑。
3.4.4.4 智能防控
（1）机组运行安全风险防控预案库	
应构建结构化、可调用的标准化应急策略知识体系。整合机组在不同风险场景下的标准化处置流程、专家经验与历史案例，覆盖从渐变型隐性风险到突发故障的全谱系安全事件。预案库与实时风险预测及监测系统深度联动，能够根据当前风险类型、等级和设备工况，提供步骤化指引，并可结合实际执行反馈持续优化更新。
（2）预案匹配与决策支持	
应综合当前工况、预案内容和历史效果，生成包含操作步骤、安全注意事项、预期结果的辅助决策建议，供人员确认执行。支持将处置方案一键生成标准化工单，自动派发至相关检修班组、运行值班员及管理人员的工作终端，并跟踪处理进度。
3.4.5 机组状态综合智能评估
机组状态综合智能评估模块主要是构建机组健康综合评价体系，围绕机组日常运行调度和故障影响范围评估等场景，对设备性能状态、潜在缺陷及故障影响进行全方位评估，自动生成专业化、可落地的指导性评价报告，为机组大/小修提供决策依据，为工程调度智能决策提供约束条件。主要包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化功能。
投标人需要提供机组状态综合智能评估建设方案，要包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
3.4.5.1 机组状态综合评估体系
应统计归纳、全面梳理和识别需要进行机组评估的关键部件类型，根据机组关键部件在系统运行中的重要性、故障影响程度等因素，科学合理地制定类别权重划分方案，合理设置各评估子项的权重分配比例，设计具有针对性的评估内容框架，在此基础上建立完整的机组综合评估清单，最终形成一套适用于泵站的、具有可操作性的机组运行状态综合评估方法。
3.4.5.2 机组状态综合评估模型
应根据评估对象，综合考量机组寿命折减情况、机组大修周期、机组运行情况、机组管理情况等，并区别运行机组与备用机组，建立具有适配性的机组健康评价模型，实现设备健康状态实时评价，最终服务于“运行机组可持续安全运行，备用机组可随时投入运行”的泵站调水排涝能力提供科学量化依据和技术支撑。
应满足以下要求：
（1）应具备与矩阵管理系统平台设备基本信息模块的数据交互功能，从系统中获取设备基础信息，计算机组寿命折减得分。
（2）应具备与矩阵管理系统平台机组大修周期模块和机组运行监测数据的交互功能，从系统中获取机组大修信息与运行台时等信息，从大修后运行年限和运行台时两个维度计算大修周期得分。
（3）应具备与数据分析、风险研判、风险溯源等模块的数据交互功能，计算主机部件监测模块得分。
（4）应具备与矩阵管理系统巡检、维修养护、设备评级、试验检测等模块的数据交互功能，从各模块中获取管理类数据，计算设备管理类评价得分。
（5）应根据运行机组与备用机组的不同侧重内容，具备灵活配置设备各维度权重的功能，并能根据设备运行状态自动切换模型。
3.4.5.3 机组检修决策建议
应提供检修决策建议功能，通过融合专家经验规则，基于机组及各部件设备的评估结果，结合历史检修记录、设备运行日志与知识库，对比设备及其部件状态等级对应的维修策略，生成设备检修策略优先级与操作建议，建立相应的检修计划，确定检修项目，确定检修等级、检修时间、检修工艺等，提升决策精度与效率，降低人工经验依赖与维护成本。
3.4.5.4 机组状态综合评估可视化
（1）评估模型管理
1）应提供评价模板设置功能，支持面向部件级的评价模型进行管理；应支持从多个维度编辑评价模型，包括评价项设置、评价标准设置、数据源设置。
2）应支持建立运行机组与备用机组两种评价模型，并能根据设备运行状态自动切换评价模型。
3）应提供评价权重功能，支持自由设置各层级的评价权重。
4）应支持监测类数据配置功能，包括监测数据评分设置、研判信息设置、人工评分设置。
5）应支持管理类数据配置功能，包括巡检点及异常信息绑定、隐患信息绑定、设备评级信息绑定、试验检测信息绑定等功能。
（2）实时评估	
应具备机组运行状态实时评价能力，可查询设备健康评价情况，辅助快速排查设备异常；应支持查询各维度，各评价项得分情况与评价结果；应支持对设备异常状态进行评价与处理。
（3）评估报告	
应自动生成设备状态评价及健康趋势分析报告，全面展示设备运行态势、评价依据及健康评估结论，配套可视化图表展示内容。
应支持 Excel、Word、PDF 等主流文件格式导出，满足日常运维归档、分析及汇报使用需求。
（4）评估结果联动	
应具备机组状态评估结果联动能力。评价结果异常，应联动以下功能：能利用根据设备状态生成运维工单、推荐相关巡检路线，推荐检修决策建议。同时评价结果还应与工程智能调度功能联动。
3.4.6 泵站智能调度预演
泵站智能调度预演模块主要是以满足流量要求、能耗最小、效率最高、费用最少等多目标构建能效优化决策模型，输出调度方案，同时提供未来24小时调度方案可视化预演，动态展示开机流程、参数变化、能耗预测及三维运行状态，为泵站精细化调度与能效提升提供科学支撑。主要包括能效优化决策模型、调度过程仿真预演功能。
    投标人需要提供泵站智能调度预演建设方案，应包括能效优化决策模型、调度过程仿真预演功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
3.4.6.1 能效优化决策模型
应实现机组在不同扬程区间下的高效节能的优化调度，低扬程下采用适配较小的叶片角度（轴流泵），在高扬程工况下适配增大叶片角度，确保水泵机组在全扬程变化范围内均稳定运行于高效区间，兼顾“提水流量最大化”与“整体运行节能”的双重目标，实现系统综合效益最优。
应实现多目标、多约束条件的高效节能的优化调度，多目标是要综合考虑满足流量要求、能耗最小、效率最高、费用最少等，多约束条件是考虑机组运行健康状态、机组运行时长、机组启动频次、实际流量与目标流量偏差、感潮水位变化、安全警戒水位控制等因素。
系统采集泵站全时段用电数据，对比优化前后能耗差值，按照1kWh≈0.1229kg 标准煤、1 吨标准煤≈2.6 吨二氧化碳的行业折算标准或其他更标准、科学、前沿的方法，自动完成节电量→节标煤→碳减排量的逐级换算，量化展示泵站节能降碳成果，实现能耗数据向低碳效益的量化转换，为双碳考核、绿色泵站评价提供数据支撑。应预留绿色低碳相关接口与扩展能力，依据后续绿电消纳政策动态优化。
3.4.6.2调度过程仿真预演	
（1）调度过程仿真预演 	
应根据“能效优化决策模型”输出的决策方案，提供预演功能。通过可视化界面，系统可动态展示未来24小时泵站能效优化决策方案的执行效果，应包括机组开机流程演示、扬程/叶片角度/功率/开机台数等关键参数的动态变化过程、能耗预测结果，以及三维模型中机组运行状态的同步更新。
（2）调度方案知识库
应对工程调度方案进行知识汇集和加工，结构化存储不同工况下的优质调度方案，每次优化计算后的新方案应自动入库，实现知识库的更新。
（3）调度方案自评估
应构建可计算、可验证、可展示的调度方案评价体系，在未来24小时预测水位场景下，将智能优化调度方案与实际调控情况以及可量化的历史调度数据、专家规则库或标准化调度预案进行全方位对比分析，不断优化算法参数，提高模型精度。应包括预测精度对比、方案稳定性对比、节能效益对比。
3.4.7 泵站运行效益可视化
泵站运行效益可视化模块主要是以枢纽全貌为底图，通过将宏观实景、实时工况与经济效益三者有机结合，形成一个态势全面感知、数据一目了然的枢纽全景展示，为管理者提供高效的决策支持。
投标人需要提供泵站运行效益可视化建设方案，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（1）应以枢纽区域的高分辨率实景航拍图或卫星影像图为统一底图，呈现泵站主体、进出水渠道、河道岸线、周边道路及关键地标的空间关系。在此静态底图之上，通过动态图层叠加的方式，深度融合并实时可视化以下多维运行数据：
（2）动态显示上下游水位、实时扬程、瞬时流量等。
（3）展示各机组的启停状态、实时功率等。
（4）自动统计并动态更新核心绩效指标，包括累计调水量、累计排涝量、累计调水天数、累计排涝天数，以及当年调水量、当年排涝量、当年调水天数、当年排涝天数等。
（5）通过将宏观静态实景、实时动态工况与经济效益三者有机结合，最终构建出实时动态工况数据（秒级）与经济效益数据（分钟级）的枢纽全景展示界面，辅助管理者高效完成日常监视、调度决策支持。
3.4.8 矩阵管理系统集成
本项目建设应基于原有矩阵管理系统框架，在矩阵管理系统架构下扩展建设本次功能。
已建设的矩阵管理系统构建了“5×4泵站运行管理矩阵”体系，主要包括工程状况（四基固本）、智慧运行（四智赋能）、安全管理（四防筑盾）、运行管护（四控强效）及管理保障（四保聚力）功能模块以及矩阵数字化展示大屏。
投标人需要提供与已建矩阵管理系统的集成方案，要包括技术路线、集成方式、具体内容、实现效果等方面，应达到技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性的要求。
3.4.9 系统部署联合调试
应完成操作系统、数据库等基础软件安装，功能后台服务部署调试，国产化适配等内容。
3.4.10 第三方软件检测
应进行第三方软件检测，包括软件功能测试，性能测试，安全测试，并出具专业测试报告。第三方检测机构须具备法定检测资质，测试工作应依据现行有效的国家软件质量评价标准或信息安全相关标准开展。

3.4.11 项目工作量清单
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	主厂房三维建模及模拟仿真
	
	
	

	1.1
	三维建模
	应基于江都四站工程实体与设备图纸资料，开展高精度三维模型建设。建模内容应包括主厂房建筑结构、主机机组设备、进出水流道，建模精度LOD3.0。
	项
	1

	1.2
	模型轻量化
	模型轻量化应遵循“几何信息与非几何信息有效拆分、极致压缩、无损语义”原则，确保模型在仿真引擎中实现流畅渲染与实时交互。主要包括模型解析、几何简化与实例化、材质纹理压缩功能。
	项
	1

	1.3
	仿真引擎
	应提供高效的仿真引擎工具，实现高保真视觉表现、物理动态环境模拟、业务驱动的数据可视化及实时交互功能。主要包括场景编辑器、业务场景构建、实时渲染展示、孪生发布服务功能。
	项
	1

	2
	机组健康态势智能感知
	
	
	

	2.1
	感知数据梳理与同步接入
	应实现泵站机组健康全维度监测数据的统一集成与标准化管理，数据包括机组运行实时监测数据、设备状态在线监测数据、主变压器与GIS在线监测数据、视频AI分析结构化成果数据、红外热成像监测信息、设备声纹特征信息、电动机绝缘状态监测信息等内容。应从江都四站已投运的相关业务系统接入上述数据，在本项目中按统一标准完成数据存储，为功能应用提供统一标准化数据调用接口与服务支撑。
	项
	1

	2.2
	基于三维场景的机组健康态势感知
	
	
	

	2.2.1
	历史数据治理
	应具备对历史数据进行专业化治理的能力，对于数据存储分散、数据缺失、数据重复、数据异常、数据未滤波等问题，应融合相关算法与水利行业业务规则，完成数据融合、脏数据清洗、缺失样本补全、信号滤波等操作，全面提升历史数据质量，夯实数据底座，为各类模型应用提供坚实基础。
	项
	1

	2.2.2
	横向对比分析
	应针对同一运行周期内不同机组、设备开展工况横向对比分析，覆盖温度、振动、运行效率、能耗等重点监测参数。通过多设备指标同台对照、趋势比对与差异研判，直观反映各设备运行性能与工况状态，便于及时发现设备运行异常隐患，为设备健康状态判断提供支撑。
	项
	1

	2.2.3
	纵向对比分析
	应针对单台机组/设备，在保持运行工况一致的前提下，开展跨时段参数纵向对比。围绕温度、电气运行数据、振动指标、运行效率、能耗等核心监测项进行历史数据对标，直观展现设备长期运行的性能变化与工况波动，及时发现设备老化、性能下降等问题。
	项
	1

	2.2.4
	运维数据统计
	应构建指标统计体系，可自动统计分析设备维修率、常态化养护完成率、运行故障率等设备健康指标，同时对设备累计操作次数、月度操作频次等运维作业数据进行汇总盘点。多维度数据联动呈现设备运维质量、故障态势与日常运行操作强度，支撑运维计划制定与现场管理优化。
	项
	1

	2.2.5
	设备运行监测场景态势感知
	应聚焦泵站机组、变压器、GIS等关键设备的实时运行状态，通过三维模型联动多维度图表，实时展示机组流量、叶片角度、功率、振动摆度，主变油温、振动幅度，以及主变GIS温度、压力、微水含量等关键参数。应建立监控数据巡屏场景，通过可视化界面展示温度、电气、振动等参数状态，直观反映各类参数是否正常。
	项
	1

	2.2.6
	设备检修维护场景态势感知
	应以不同颜色标识机组运行、停止、检修等不同状态。当机组处于检修维护状态时，应通过电子标牌动态关联工作票、维修养护工单、检修安全提醒等相关信息，实现设备检修维护状态的实时管控与可视化查询。
	项
	1

	2.2.7
	水工安全监测场景态势感知
	应以图表形式实时展示结构缝、基底扬压力、侧向绕渗、垂直位移、水平位移、河床断面等数据及其采集时间，并提供曲线查询功能，支持各参数变化趋势的实时追溯。
	项
	1

	3
	机组运行安全风险智能预控
	
	
	

	3.1
	风险预测
	
	
	

	3.1.1
	渐变型隐性风险预测模型
	
	
	

	3.1.1.1
	短期预测模型 
	应针对短时区间内高频变化参数，深度挖掘工程历史运行数据，搭建短周期智能预测模型。模型可基于近数小时的参数演变规律，推演研判后续时段的运行态势，并输出标准时序化预测数据。模型具备迭代升级能力，可定期纳入新数据完成迭代升级，持续优化算法性能与预测精度。
应实现轴承温度、机组振动等参数的短周期趋势预判。
	项
	1

	3.1.1.2
	长期预测模型
	应面向变化平缓的长周期运行参数，利用工程历史运行数据构建长周期智能预测模型。模型可结合数日、数月的历史数据演变特征，预判参数未来发展趋势，并生成时序化预测数据。模型具备迭代升级能力，可定期纳入新数据完成迭代升级，持续优化算法性能与预测精度。
应实现定子绝缘电阻、定子吸收比、转子绝缘电阻等参数的中长期趋势预测。
	项
	1

	3.1.2
	关联型隐性风险预测模型
	应构建关联型隐性风险预测模型，具备轴承温度、振动、扬程、叶角、功率等核心运行参数的关联量化分析、持续状态监测与关联趋势预测能力，实现设备隐性运行风险的识别与预判。
应支持基于设备历史运行数据挖掘多参量间的关联程度，构建参数关联矩阵，提供参量关联关系可视化展示与深度规则提取功能，为设备运行状态综合研判提供支撑。
	项
	1

	3.1.3
	机组运行安全风险预测
	
	
	

	3.1.3.1
	模型管理
	应支持预测模型统一管理功能，应具备模型名称编辑、模型选择、样本时长与预测时长设置，其他参数设置等功能。
	项
	1

	3.1.3.2
	规则配置
	应支持面向设备部件级的预测规则配置，将预测参数与模型进行绑定与编辑；支持相关数据绑定。
	项
	1

	3.1.3.3
	预测模型评估
	应具备预测模型评估功能，对预测模型精度进行自我评估。支持将预测数据集与现场实测数据集进行可视化联动对照，直观呈现数据偏差，并针对数据差异开展深度分析，完成模型应用效果的综合研判。
	项
	1

	3.1.3.4
	预测趋势查询
	应支持预测趋势多维查询，涵盖实时预测趋势查询、历史预测记录回溯及关联参数检索，完整呈现全周期预测数据与关联指标信息。
	项
	1

	3.2
	风险研判
	
	
	

	3.2.1
	自适应阈值分析模型
	应深度解析全量历史工况数据(自1977年建站以来），对数据进行清洗和预处理，进行特征挖掘与模型训练，支持工况表构建、监测数据特征量计算及特征量二次处理，形成准确的数据安全运行域。自动辨识稳态运行特征，生成运行参数基准区间及异常判定依据。
应提供模型统一管理功能，支持模型可视化在线编辑、修改、删除、模型展示等功能。
	项
	1

	3.2.2
	运行安全风险预警
	
	
	

	3.2.2.1
	运行安全风险预警规则管理
	应支持面向各类设备统一配置参数预警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
	项
	1

	3.2.2.2
	运行安全风险预警实时展示
	应以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现设备预警提示功能。支持以下功能：1）对预警总数、处置状态等信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。2）可调取异常事件发生时段的设备运行参数、阈值范围、现场工况，为故障研判提供完整依据。
	项
	1

	3.2.2.3
	运行安全风险预警研判记录
	应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
	项
	1

	3.2.3
	运行安全风险告警
	
	
	

	3.2.3.1
	运行安全风险告警规则管理
	应支持面向各类设备统一配置参数告警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
	项
	1

	3.2.3.2
	运行安全风险告警实时展示
	应以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现告警。支持以下功能：1）对告警总数、处置状态等处置状态等研判信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。2）告警诊断功能，通过相关算法对告警智能根因进行分析，并输出专业处置建议。3）联动工单体系，智能生成工单并实现全流程闭环管理。4）可调取异常事件发生时段的设备运行参数、阈值范围、现场工况，为故障研判提供完整依据。
	项
	1

	3.2.3.3
	运行安全风险告警研判记录
	应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
	项
	1

	3.2.4
	运行安全风险报警
	
	
	

	3.2.4.1
	运行安全风险报警规则管理
	应支持面向各类设备统一配置参数报警研判规则，同时实现研判内容个性化自定义。应自动调用自适应阈值分析模型生成标准工况区间，也支持人工自主设定固定阈值；支持关联参数的灵活配置与动态调整。应针对设备实时研判结果，内置多类消息推送策略，可按需选择推送渠道与接收对象。
	项
	1

	3.2.4.2
	运行安全风险报警实时展示
	以全域监测数据为核心支撑，结合行业经验阈值与智能分析算法，针对设备运行数据及整体工况实现报警。支持以下功能：1）对报警总数、处置状态等判信息进行量化统计，支持基于时间、等级、内容、处置状态等多维度检索筛选，同时提供研判信息批量处置能力。2）报警诊断功能，通过相关算法对报警根因进行分析，并输出专业处置建议。3）联动工单体系，智能生成工单并实现全流程闭环管理。4）可调取异常事件发生时段的设备运行参数变化趋势数据，为故障研判提供完整依据。
	项
	1

	3.2.4.3
	运行安全风险报警研判记录
	应支持用户通过关键词、时间、人员、事件类型等多维度筛选条件，快速检索系统内所有历史研判记录，可在线查看每条记录的完整研判内容、流程节点、处置意见及相关附件，方便追溯研判过程、复盘分析并调取历史资料。
	项
	1

	3.3
	风险溯源
	
	
	

	3.3.1
	机组运行安全风险分析知识库
	知识引擎应具备知识录入、知识清洗、知识标注、知识检索、知识更新等功能。
应实现结构化、半结构化、非结构化数据统一汇聚与知识转化，为设备故障研判、运维方案推荐、运维辅助决策提供标准化知识底座，支撑故障诊断功能。
应具备智能关联能力，可关联匹配历史故障案例、同类设备处置经验、对应运维规范、标准解决方案。支持关键词检索、模糊检索、智能语义检索、场景化检索，提升故障诊断研判效率。
应支持知识库持续更新，持续优化故障诊断规则与知识样本，不断提升故障诊断、风险研判、方案推荐的精准度。
应具备知识库权限管控能力，实现知识查看、上传、编辑、修改、删除、审核、导出的分级授权操作，保障知识数据安全、合规使用。
	项
	1

	3.3.2
	机组运行安全风险溯源分析
	
	
	

	3.3.2.1
	故障诊断模型
	应结合工程设备运行实际，构建标准化的故障研判分析流程，搭建故障诊断模型。
具备故障定性与定量评估功能，可输出故障原因、推理路径及处置建议。
典型故障诊断模型应包括且不限于以下内容：主电机绝缘不达标；主电机绝缘击穿；滑环与电刷异常；油缸油异常；冷却器堵塞或漏水；瓦温高；主电机振幅超限；主水泵振动超限；水导温度高等。
应具备模型迭代能力，吸收故障原因人工修正结果，新增故障样本，持续优化诊断模型。
	项
	1

	3.3.2.2
	实时故障诊断
	（1）应具备泵站故障实时查询功能，可在线查询全站故障信息。（2）应具备故障智能定位与溯源功能，结合历史故障案例、典型故障案例、设备模型树，精准定位故障点位，排除误报。（3）应具备故障分析功能，对设备故障现象进行分析，研判故障严重程度，溯源异常产生诱因，输出完整应对策略。（4）应具备故障处置功能，基于故障诊断结果智能生成解决办法，输出故障解决步骤、维修流程及操作规范；同时应具备智能派单和智能巡检推荐功能，可根据故障类型、故障等级、故障部位等信息，分配运维工单或推荐巡检路线。（5）应具备处置经验迭代功能，将现场解决办法转化为知识库资源，持续迭代优化故障诊断与方案匹配的准确性和时效性。（6）应具备故障相关信息查询功能，支持相关曲线查询等功能。
	项
	1

	3.3.2.3
	故障诊断报告
	应具备采集全站设备故障、告警、诊断、运行监测等全量数据能力，按照月度、季度、年度等预设周期，自动完成报告框架填充、数据汇总、图文生成，实现故障诊断报告批量、定时、全自动产出，自动生成可视化图表、专业分析结论及运维参考建议，提升报告编制效率与标准化程度。同时应具备报告在线编辑、人工修正、报告导出等功能。
	项
	1

	3.3.2.4
	历史故障查询
	应支持多条件检索全站历史故障信息，可查阅过往故障记录与处置情况，并联动查询对应运行曲线，实现故障事件回溯与复盘分析，也为运维工作总结、隐患治理及设备状态评估提供详实的历史数据支撑。
	项
	1

	3.4
	智能防控
	
	
	

	3.4.1
	机组运行安全风险防控预案库
	应构建结构化、可调用的标准化应急策略知识体系。整合机组在不同风险场景下的标准化处置流程、专家经验与历史案例，覆盖从渐变型隐性风险到突发故障的全谱系安全事件。预案库与实时风险预测及监测系统深度联动，能够根据当前风险类型、等级和设备工况，提供步骤化指引，并可结合实际执行反馈持续优化更新。
	项
	1

	3.4.2
	预案匹配与决策支持
	应综合当前工况、预案内容和历史效果，生成包含操作步骤、安全注意事项、预期结果的辅助决策建议，供人员确认执行。支持将处置方案一键生成标准化工单，自动派发至相关检修班组、运行值班员及管理人员的工作终端，并跟踪处理进度。
	项
	1

	4
	机组状态综合智能评估
	
	
	

	4.1
	机组状态综合评估体系
	应统计归纳、全面梳理和识别需要进行机组评估的关键部件类型，根据机组关键部件在系统运行中的重要性、故障影响程度等因素，科学合理地制定类别权重划分方案，合理设置各评估子项的权重分配比例，设计具有针对性的评估内容框架，在此基础上建立完整的机组综合评估清单，最终形成一套适用于泵站的、具有可操作性的机组运行状态综合评估方法。
	项
	1

	4.2
	机组状态综合评估模型
	应根据评估对象，综合考量机组寿命折减情况、机组大修周期、机组运行情况、机组管理情况等，并区别运行机组与备用机组，建立具有适配性的机组健康评价模型，为实现设备健康状态评价提供支撑。应满足以下要求：
（1）应具备与矩阵管理系统设备基本信息模块的数据交互功能，从系统中获取设备基础信息，计算机组寿命折减得分。
（2）应具备与矩阵管理系统机组大修周期模块和机组运行监测数据的交互功能，从系统中获取机组大修信息与运行台时等信息，从大修后运行年限和运行台时两个维度计算大修周期得分。
（3）应具备与数据分析、风险研判、风险溯源等模块的数据交互功能，计算主机部件监测模块得分。
（4）应具备与矩阵管理系统巡检、维修养护、设备评级、试验检测等模块的数据交互功能，从各模块中获取管理类数据，计算设备管理类评价得分。
（5）应根据运行机组与备用机组的不同侧重内容，具备灵活配置设备各维度权重的功能，并能根据设备运行状态自动切换模型。
	项
	1

	4.3
	机组检修决策建议
	应提供检修决策建议功能，通过融合专家经验规则，基于机组及各部件设备的评估结果，结合历史检修记录、设备运行日志与知识库，对比设备及其部件状态等级对应的维修策略，生成设备检修策略优先级与操作建议，建立相应的检修计划，确定检修项目，确定检修等级、检修时间、检修工艺等，提升决策精度与效率，降低人工经验依赖与维护成本。
	项
	1

	4.4
	机组状态综合评估可视化
	
	
	

	4.4.1
	评估模型管理
	（1）应提供评价模板设置功能，支持面向部件级的评价模型进行管理；应支持从多个维度编辑评价模型，包括评价项设置、评价标准设置、数据源设置。（2）应支持建立运行机组与备用机组两种评价模型，并能根据设备运行状态自动切换评价模型。（3）应提供评价权重功能，支持自由设置各层级的评价权重。（4）应支持监测类数据配置功能，包括监测数据评分设置、研判信息设置、人工评分设置。（5）应支持管理类数据配置功能，包括巡检点及异常信息绑定、隐患信息绑定、设备评级信息绑定、试验检测信息绑定等功能。
	项
	1

	4.4.2
	实时评估
	应具备机组运行状态实时评价能力，可查询设备健康评价情况，辅助快速排查设备异常；应支持查询各维度，各评价项得分情况，与评价结果；应支持对设备异常状态进行评价与处理。
	项
	1

	4.4.3
	评估报告
	应自动生成设备状态评价及健康趋势分析报告，全面展示设备运行态势、评价依据及健康评估结论，配套可视化图表展示内容。应支持 Excel、Word、PDF 等主流文件格式导出，满足日常运维归档、分析及汇报使用需求。
	项
	1

	4.4.4
	评估结果联动
	应具备机组状态评估结果联动能力。评价结果异常，应联动以下功能：能利用根据设备状态生成运维工单、推荐相关巡检路线，推荐检修决策建议。同时评价结果还应与工程智能调度功能联动。
	项
	1

	5
	泵站智能调度预演
	
	
	

	5.1
	能效优化决策模型
	应实现机组在不同扬程区间下的高效节能的优化调度，低扬程下采用较小的叶片角度（轴流泵），在高扬程工况下适当增大叶片角度，确保水泵机组在全扬程变化范围内均稳定运行于高效区间，兼顾“提水流量最大化”与“整体运行节能”的双重目标，实现系统综合效益最优。
应实现多目标、多约束条件的高效节能的优化调度，多目标是要综合考虑满足流量要求、能耗最小、效率最高、费用最少，多约束条件是考虑机组运行时长、机组运行健康状态、机组启动频次、实际流量与目标流量偏差、感潮水位变化等因素。
系统采集泵站全时段用电数据，对比优化前后能耗差值，按照1kWh≈0.1229kg 标准煤、1 吨标准煤≈2.6 吨二氧化碳的行业折算标准，自动完成节电量→节标煤→碳减排量的逐级换算，量化展示泵站节能降碳成果，实现能耗数据向低碳效益的量化转换，为双碳考核、绿色泵站评价提供数据支撑。应预留绿色低碳相关接口与扩展能力，依据后续绿电消纳政策动态优化。
	项
	1

	5.2
	调度三维仿真预演
	
	
	

	5.2.1
	调度过程仿真预演 
	应提供方案预演功能，通过可视化界面，系统可动态展示未来24小时内的泵站能效优化决策方案，应包括机组开机流程演示、扬程/叶片角度/功率/开机台数等关键参数的动态变化过程、能耗预测结果，以及三维模型中机组运行状态的同步更新。
	项
	1

	5.2.2
	调度方案知识库
	应对工程调度方案进行知识汇集和加工，结构化存储不同工况下的优质调度方案，每次优化计算后的新方案应自动入库，实现知识库的更新。
	项
	1

	5.2.3
	调度方案自评估
	应构建可计算、可验证、可展示的调度方案评价体系，在未来24小时预测水位场景下，将智能优化调度方案与人工经验基准方案进行全方位对比分析，不断优化算法参数，提高模型精度。应包括预测精度对比、方案稳定性对比、节能效益对比。
	项
	1

	6
	泵站运行效益可视化
	应以枢纽区域的高分辨率实景航拍图或卫星影像图为统一底图，呈现泵站主体、进出水渠道、河道岸线、周边道路及关键地标的空间关系。在此静态底图之上，通过动态图层叠加的方式，深度融合并实时可视化以下多维运行数据：（1）动态显示上下游水位、实时扬程、瞬时/累计流量。（2）展示各机组的启停状态、实时功率。（3）自动统计并动态更新核心绩效指标，包括累计调水量、累计排涝量、累计调水天数、累计排涝天数，以及当年调水量、当年排涝量、当年调水天数、当年排涝天数。
运行数据秒级刷新。通过将宏观静态实景、实时动态工况 与经济效益三者有机结合，最终构建出一个态势全面感知、数据一目了然的枢纽全景展示界面，辅助管理者高效完成日常监视、调度决策支持。
	项
	1

	7
	矩阵管理系统集成
	本项目建设应基于原有矩阵管理系统框架,在矩阵管理系统架构下扩展建设本次功能。已建设的矩阵管理系统构建了“5×4泵站运行管理矩阵”体系，主要包括工程状况（四基固本）、智慧运行（四智赋能）、安全管理（四防筑盾）、运行管护（四控强效）及管理保障（四保聚力）功能模块以及矩阵数字化展示大屏。
	项
	1

	8
	系统部署联合调试
	应完成操作系统、数据库等基础软件安装，功能后台服务部署调试，国产化适配等内容。
	项
	1

	9
	第三方软件检测
	应进行第三方软件检测，包括软件功能测试，性能测试，安全测试，并出具专业测试报告。第三方检测机构须具备法定检测资质，测试工作应依据现行有效的国家软件质量评价标准或信息安全相关标准开展。
	项
	1



3.5.1 技术资料交付
技术资料应包括全部的软件设计文档、软件使用手册、第三方软件检测报告等内容。
3.5.2 定制化源码交付
定制化源码交付要求：“定制开发成果归采购人，自有基础软件归投标人”，具体如下：
（1）知识产权归属：本项目定制开发部分所形成的软件、系统、平台及其源代码、技术文档等全部成果的知识产权归采购人所有。投标人原有知识产权（包括自有通用底层框架、组件、开发平台、成品软件等）仍归投标人所有，但投标人须保证采购人拥有对定制开发成果不受限制的、永久的使用权，且不得对定制开发成果设置任何技术锁定或使用限制。
（2）源码交付范围：（a）应交付部分：为满足本项目采购需求而新开发的全部源代码；对投标人自有产品进行适应性改造、二次开发、接口定制所产生的增量源代码及相关配置文件；为采购人个性化定制的功能模块的全部源代码及相关技术文档。（b）不纳入交付部分：投标人自有通用底层框架、成熟组件库、开发平台、成品软件的原始源代码（以下简称“自有基础软件”），但投标人应在本项目投标文件中明确列明所使用自有基础软件的名称、版本、功能说明及授权范围，并确保采购人拥有在本项目成果上不受限制的永久使用权。
（3）交付时限与形式：上述应交付源码及相关技术文档（包括但不限于需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计说明书、接口文档、部署手册、用户手册等）须在项目最终验收合格后10个工作日内完整交付。交付介质应为可编译、可运行的完整源代码，并附带完整的编译构建环境说明与部署指引。
（4）权利保障：投标人须承诺，采购人基于本项目交付的定制开发成果，享有不受限制的、不可撤销的修改权、复制权、发行权及再开发权，无需另行取得投标人授权或支付额外费用。
（5）风险防范：投标人须保证所交付的定制开发源代码不含有任何恶意代码、后门程序或时间炸弹，不设置注册码、授权文件、在线验证等技术限制措施。投标人不得以“商业机密”“核心技术”等为由拒绝交付定制开发部分的完整源代码。
3.5.3 知识产权成果要求
投标人应结合本项目江都四站机组运行安全风险防控建设成果，针对泵站机组故障诊断方法、设备健康状态评价方法开展技术提炼，完成对应发明专利的技术交底书编制，配合采购人完成专利申报相关工作。本项目所产生上述发明创造的专利申请权、专利权全部归采购人所有，投标人享有署名权，不得自行申请、转让或许可第三方使用。
投标人须在项目验收前，向采购人提交完整专利技术交底书等全套申报支撑材料，并配合采购人完成专利申请过程中的修改、补正等相关工作，相关费用包含在本次投标总价内，投标人不得再另行收取相关费用。
4、 技术方案要求
4.1总体设计方案
投标人需要提供总体设计方案，要包括系统现状、需求分析、总体架构设计，主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化功能模块的设计，应达到设计合理，部署便利的要求。本项目应基于原有矩阵管理系统的架构，扩展建设本次功能，相关接口由甲方负责协调提供。   
4.2 主厂房三维建模及模拟仿真方案
主厂房三维建模及模拟仿真模块主要是对主厂房建筑结构、主机机组设备、进出水流道等进行三维建模并进行模拟仿真，主要包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎功能。
投标人需要提供主厂房三维建模及模拟仿真建设方案，应包括三维建模、模型轻量化、仿真引擎功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.3 机组健康态势智能感知方案
机组健康态势智能感知模块主要是实现泵站机组健康监测数据的统一汇聚与规范管理，同时与三维模型融合，实现机组健康态势可视化感知，为运维人员掌握机组健康情况提供决策依据。主要包括历史数据治理、横向对比分析、纵向对比分析、运维数据统计、设备运行监测场景、设备检修维护场景、水工安全监测场景功能。
投标人需要提供机组健康态势智能感知建设方案，应包括感知数据梳理与同步接入、基于三维场景的机组健康态势感知功能设计，并附功能界面设计原型图或系统架构示意图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.4 机组运行安全风险智能预控方案
机组运行安全风险智能预控模块主要是依据工程设备潜在异常、轻度异常、重度故障三类运行状态，系统搭建三级递进式智能研判模型，形成从趋势预判、异常提醒到应急处置的一体化风险管控体系，全面守护设备运行安全。主要包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控功能。
投标人需要提供机组运行安全风险智能预控建设方案，应包括风险预测、风险研判、风险溯源、智能防控功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.5 机组状态综合智能评估方案
机组状态综合智能评估模块主要是构建机组健康综合评价体系，围绕机组日常运行调度和故障影响范围评估等场景，对设备性能状态、潜在缺陷及故障影响进行全方位评估，自动生成专业化、可落地的指导性评价报告，为机组大/小修提供决策依据，为工程调度智能决策提供约束条件。主要包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化功能。
投标人需要提供机组状态综合智能评估建设方案，要包括机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组检修决策建议、机组状态综合评估可视化功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.6 泵站智能调度预演方案
泵站智能调度预演模块主要是以满足流量要求、能耗最小、效率最高、费用最少等多目标构建能效优化决策模型，输出调度方案，同时提供未来24小时调度方案可视化预演，动态展示开机流程、参数变化、能耗预测及三维运行状态，为泵站精细化调度与能效提升提供科学支撑。主要包括能效优化决策模型、调度过程仿真预演功能。
    投标人需要提供泵站智能调度预演建设方案，应包括能效优化决策模型、调度过程仿真预演功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.7 泵站运行效益可视化方案
泵站运行效益可视化模块主要是以枢纽全貌为底图，通过将宏观实景、实时工况与经济效益三者有机结合，形成一个态势全面感知、数据一目了然的枢纽全景展示，为管理者提供高效的决策支持。
投标人需要提供泵站运行效益可视化建设方案，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
4.8 矩阵管理系统集成方案
本项目建设应基于原有矩阵管理系统框架,在矩阵管理系统架构下扩展建设本次功能。
已建设的矩阵管理系统构建了“5×4泵站运行管理矩阵”体系，主要包括工程状况（四基固本）、智慧运行（四智赋能）、安全管理（四防筑盾）、运行管护（四控强效）及管理保障（四保聚力）功能模块以及矩阵数字化展示大屏。
投标人需要提供与已建矩阵管理系统的集成方案，要包括技术路线、集成方式、具体内容、实现效果等方面，应达到技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性的要求。
4.9 项目服务方案
4.9.1 投标人需要提供项目服务方案，要包括项目团队组成与职责分工、进度计划等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。
4.9.2 项目团队组成与职责分工应包括项目团队组织机构、项目团队职责分工、项目人员汇总表等内容。
4.9.3 进度计划应包括进度计划表，项目资源措施、技术组织措施等进度保障措施。
4.10 技术培训方案
4.10.1 投标人需要提供技术培训方案，要包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。
4.10.2 培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于12人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握系统使用的方法，独立完成日常的维护工作，掌握系统运行情况并能及时排除大部分的日常故障。
4.10.3 投标人需要提供详细的培训计划以及方案，包括：（1）培训人员数量，培训次数，培训课程内容。（2）培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的情况。培训课程内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。
4.11 售后服务方案
4.11.1 投标人需要提供项目售后服务方案，要包括售后服务流程、售后服务内容、响应时间、服务保障措施等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。
4.11.2 售后服务流程应包括售后服务体系、售后服务组织、售后服务工作流程等内容。
4.11.3 售后服务内容应包括合同整体质量保证期时间，供货设备的质量和性能、现场安装指导服务、质量保证期运维服务，软件系统源码质量保证期运维服务（投标人自有通用底层框架、组件及成品软件应在质保期内，免费提供版本升级迭代；质保期后，应仍可提供售后服务）等方面的服务承诺。
4.11.4 售后服务实施响应：投标人需要提供售后服务方案、运维及售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等。
（1）在质保期内，出现故障时，供应商在接采购人通知后，立即响应，并在12小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障。
响应时间应满足以下要求：一级故障立即响应、二级故障20分钟内响应、三级故障2小时内响应。对应故障等级分类：一级故障（设备或系统完全不能运行）、二级故障（设备或系统运行受到严重影响）、三级故障（不影响业务的设备及系统非主要功能故障）。
（2）服务保障措施应包括现场巡检、现场紧急故障处理、远程技术指导、软件的局部升级和维护等内容。
（3）投标人需提供不少于3年的软件系统整体质保期。
5、 履约能力要求
5.1软件著作权或专利要求
（1）投标人具有与本项目需求相关的设备信息建模及数据挖掘类软件著作权证书。
（2）投标人具有与本项目需求相关的设备特征分析及运检辅助决策类软件著作权证书。
（3）投标人具有与本项目需求相关的故障诊断及劣化趋势预警类软件著作权证书。
5.2 业绩要求
自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩证明，内容须包含以下任一：（1）工程调度；（2）预测预警；（3）监控监测；（4）可视化界面开发。
5.3 人员要求
（1）明确项目团队的人数：项目团队成员要求不少于6人（包含项目经理1人，技术负责人1人）。
（2）项目经理要求：项目经理具有电子信息工程或自动化或电力工程类高级工程师职称证书、信息安全保障人员认证证书，承担过类似项目业绩。
（3）项目技术负责人要求：项目技术负责人具有电子信息工程或自动化或电力工程类高级工程师职称证书、具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书。
（4）项目团队其他人员要求：团队成员需具有系统架构设计师、软件设计师、具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书、中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS IT服务工程师证书。
6、 商务要求
6.1 交付时间及地点
交付时间：自合同签订之日起1个月（30个日历日）
交付地点：江苏省江都水利工程管理处第四抽水站管理所
6.2 付款方式
（1） 预付款支付时间：签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%。
（2） 尾款支付时间：经甲方验收合格，并经审计后，甲方通知乙方开票，甲方收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
6.3 履约保证金或履约保函要求
6.3.1乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。
6.3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
（1） 履约保证金退还方式：按原路退回。
（2） 履约保证金退还时间：合同完工验收后。
（3） 履约保证金退还条件：乙方按照合同约定完全履行合同义务，且项目通过完工验收。
（4）履约保证金不予退还的情形：（a）违反合同义务且未承担违约责任；（b）未按时履行违约责任；（c）未能完全履行采购签订的合同。
6.4 知识产权要求
6.4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
6.4.2 定制化源码交付要求：“定制开发成果归甲方，自有基础软件归乙方”，具体如下：
（1）知识产权归属：本项目定制开发部分所形成的软件、系统、平台及其源代码、技术文档等全部成果的知识产权归甲方所有。乙方原有知识产权（包括自有通用底层框架、组件、开发平台、成品软件等）仍归乙方所有，但乙方须保证甲方拥有对定制开发成果不受限制的、永久的使用权，且不得对定制开发成果设置任何技术锁定或使用限制。
（2）源码交付范围：（a）应交付部分：为满足本项目采购需求而新开发的全部源代码；对甲方自有产品进行适应性改造、二次开发、接口定制所产生的增量源代码及相关配置文件；为甲方个性化定制的功能模块的全部源代码及相关技术文档。（b）不纳入交付部分：乙方自有通用底层框架、成熟组件库、开发平台、成品软件的原始源代码（简称“自有基础软件”），但乙方应在本项目投标文件中明确列明所使用自有基础软件的名称、版本、功能说明及授权范围，并确保甲方拥有在本项目成果上不受限制的永久使用权。
（3）交付时限与形式：上述应交付源码及相关技术文档（包括但不限于需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计说明书、接口文档、部署手册、用户手册等）须在项目最终验收合格后10个工作日内完整交付。交付介质应为可编译、可运行的完整源代码，并附带完整的编译构建环境说明与部署指引。
（4）权利保障：乙方须承诺，甲方基于本项目交付的定制开发成果，享有不受限制的、不可撤销的修改权、复制权、发行权及再开发权，无需另行取得乙方授权或支付额外费用。
6.4.3成果转化要求，具体如下：
乙方应结合本项目（江都四站机组运行安全风险防控）建设成果，针对泵站机组故障诊断方法、设备健康状态评价方法开展技术提炼，完成对应发明专利的技术交底书编制，配合甲方完成专利申报相关工作。本项目所产生上述发明创造的专利申请权、专利权全部归甲方所有，乙方享有署名权，不得自行申请、转让或许可第三方使用。
乙方须在项目验收前，向甲方提交完整专利技术交底书等全套申报支撑材料，并配合甲方完成专利申请过程中的修改、补正等相关工作，相关费用包含在本次投标总价内，乙方不得再另行收取相关费用。
6.4.4乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6.5 保密要求
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.6 验收要求
6.6.1 甲方依法组织履约验收工作。
6.6.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
6.6.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
6.6.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
6.6.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
6.6.7专项条款
6.6.7.1乙方须委托具备CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可资质的第三方检测机构，依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关标准，对本项目软件系统进行全面的验收测试。
6.6.7.2应具备主厂房三维建模及模拟仿真、机组健康态势智能感知、机组运行安全风险智能预控、机组状态综合智能评估、泵站智能调度预演、泵站运行效益可视化及矩阵管理系统集成功能，各项功能运行稳定、交互顺畅，满足项目实际应用需求。
6.6.7.3系统平台软件应具备完全自主知识产权，应采用国产操作系统、国产数据库。
6.6.7.4系统应支持不少于 50个并发用户同时在线操作，常规业务页面响应时间≤3s，支持每秒不少于1000条时序监测数据接入处理，系统平均无故障时间≥7200小时，操作日志留存期限不少于6个月。
6.6.7.5乙方应提交项目软件设计文档、软件使用手册、第三方软件检测报告等内容。
6.6.7.6乙方应按合同约定要求完成项目培训工作。
6.6.7.7定制化源码交付要求：“定制开发成果归甲方，自有基础软件归乙方”，具体按招标书“第四章采购需求 四、其他要求 5.4定制化源码交付”条款执行
6.6.8 为了项目后续能够保质保量、在线平滑迁移和时效性，要求针对此次项目在签订合同前均需要提供服务承诺函原件并加盖公章，如无法提供的，采购人可拒绝签订合同并根据国家相应的法律法规进行处置。
6.6.9 为了保障整个项目中所有软硬件服务的合规性和未来的运维服务的及时性，要求中标方在投标文件中承诺：“此次投标的所有软硬件服务的注册用户，须在所有软硬件服务定购前由中标人以书面形式与采购人确认，以采购人最终书面回复为准确定注册用户。最终出具加盖服务提供厂商公章的注册用户证明文件。”
6.6.10 本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持不低于3年，中标方有足够的人员来保证技术支持和售后服务，中标方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
7、 其他要求
7.1 项目属性：服务类项目。
7.2.演示要求
演示方式：上传视频演示
1. 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容如下：
（1）机组健康态势感知功能模块
演示设备运行监测场景态势感知及水工安全监测场景态势感知功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；演示历史数据处理功能，展示数据融合、脏数据清洗、缺失样本补全等规则，完整演示得 1分；未演示或不完整演示不得分；
（3） 机组运行安全风险智能预控功能模块
演示运行安全风险预警、告警、运行安全风险报警功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；提供一个典型故障案例，展示实时故障诊断流程及诊断结果，同时演示联动智能派单或智能巡检推荐功能，完整演示得1 分；未演示或不完整演示不得分；
（3）机组状态综合智能评估功能模块
演示机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组评价项及评价规则功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；演示实时评价、评价查询、评估报告等功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
（4）泵站智能调度预演功能模块
演示调度方案，展示扬程、叶片角度、功率、开机台数等关键参数，能耗预测结果，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；演示机组开机流程及三维模型中机组运行状态的同步更新，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
（5）泵站运行效益可视化功能
演示可视化画面配置功能，展示画面 UI 控件、专业曲线展示工具、水利行业专属图元库、多种数据接入方式及在线预览与发布功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；演示泵站运行效益可视化功能，展示上下游水位、实时扬程、瞬时流量、各机组的启停状态、实时功率、累计/当年水量、累计/当年天数，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1. 小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除（备注：本项目不专门面向小微企业！招标文件定稿后该备注删除。）
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策
5.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	[bookmark: _Hlk237425916]项目
	评  分  标   准

	一、价格部分（10分）

	1.1报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）

	二、商务部分（27分）

	2.1业绩
（8分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩证明，内容须包含以下任一：（1）工程调度；（2）预测预警；（3）监控监测；（4）可视化界面开发。
每提供一个符合上述功能描述且验收合格的项目实例，得2分，最高得8分。
（注：须提供合同关键页复印件或扫描件并加盖投标人公章，并应体现项目相关信息）

	2.2软件开发能力
（3分）
	2.2.1投标人具有与本项目需求相关的信息建模及数据挖掘类软件著作权证书（需同时包含信息建模与数据挖掘）得1分，本项最高得1分。
2.2.2投标人具有与本项目需求相关的设备特征分析及运检辅助决策类软件著作权证书（需同时包含设备特征分析与运检辅助决策）得1分，本项最高得1分。
2.2.3投标人具有与本项目需求相关的故障诊断及劣化趋势预警类软件著作权证书（需同时包含故障诊断与劣化趋势预警）得1分，本项最高得1分。
（注：投标人需提供软件著作权证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）

	 项目实施团队能力
（16分）
	2.3项目经理具有电子信息工程或自动化或电力工程类高级工程师职称证书得2分，具有信息安全保障人员认证证书得2分，承担过类似项目业绩（提供业绩证明）得2分，本项最高得6分。（专业认定以职称证为准）
2.4技术负责人具有电子信息工程或自动化或电力工程类高级工程师职称证书得3分，具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书得3分，本项最高得6分。（专业认定以职称证为准）
2.5项目团队成员(不含项目经理和技术负责人)要求4人及以上，具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书、系统架构设计师、软件设计师、中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS IT服务工程师证书，每类证书得1分，本项最高得4分。（一人多证的最多按1项计分）
（注：1.应提供人员相关证书复印件或扫描件；2.以上相关人员须提供社保机构出具的近3个月以来任意1个月投标人为其缴纳的社会保险缴费证明材料。）

	三、技术部分（63分）

	 技术方案
（35分）
	3.1 总体设计（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“总体设计”或不符合“总体设计”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“总体设计”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“总体设计”中“部署架构”、“应用架构”两项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“总体设计”中“部署架构”、“应用架构”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
3.2  主厂房三维建模及模拟仿真（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“主厂房三维建模及模拟仿真”或不符合“主厂房三维建模及模拟仿真”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“主厂房三维建模及模拟仿真”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“主厂房三维建模及模拟仿真”中“模型轻量化”、“仿真引擎”两项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“主厂房三维建模及模拟仿真”中“模型轻量化”、“仿真引擎”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
3.3  机组健康态势智能感知（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“机组健康态势智能感知”或不符合“机组健康态势智能感知”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“机组健康态势智能感知”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“机组健康态势智能感知”中“感知数据梳理与同步接入”、“历史数据治理”、“运维数据统计”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“机组健康态势智能感知”中“感知数据梳理与同步接入”、“历史数据治理”、“运维数据统计”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
3.4  机组运行安全风险智能预控（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“机组运行安全风险智能预控”或不符合“机组运行安全风险智能预控”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“机组运行安全风险智能预控”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“机组运行安全风险智能预控”中“关联型隐性风险预测模型”、“自适应阈值分析模型”、“故障诊断模型”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“机组运行安全风险智能预控”中“关联型隐性风险预测模型”、“自适应阈值分析模型”、“故障诊断模型”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
3.5  机组状态综合智能评估（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“机组状态综合智能评估”或不符合“机组状态综合智能评估”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“机组状态综合智能评估”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“机组状态综合智能评估”中“机组状态综合评估体系”、“机组状态综合评估模型”、“评估报告”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“机组状态综合智能评估”中“机组状态综合评估体系”、“机组状态综合评估模型”、“评估报告”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
3.6  泵站智能调度预演（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“泵站智能调度预演”或不符合“泵站智能调度预演”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“泵站智能调度预演”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“泵站智能调度预演”中“能效优化决策模型”、“调度过程仿真预演”、“调度方案自评估”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“泵站智能调度预演”中“能效优化决策模型”、“调度过程仿真预演”、“调度方案自评估”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.7  泵站运行效益可视化（本项满分5分，最低0分）
（1）响应文件未提供“泵站运行效益可视化”或不符合“泵站运行效益可视化”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“泵站运行效益可视化”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“泵站运行效益可视化”中“动态显示上下游水位、实时扬程、瞬时/累计流量”、“展示各机组的启停状态、实时功率”、“自动统计并动态更新核心绩效指标”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“泵站运行效益可视化”中“动态显示上下游水位、实时扬程、瞬时/累计流量”、“展示各机组的启停状态、实时功率”、“自动统计并动态更新核心绩效指标”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。

	3.8 矩阵管理系统集成方案（5分）
	（1）响应文件未提供“矩阵管理系统集成”或不符合“矩阵管理系统集成”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“矩阵管理系统集成”中全部条款要求，提供与矩阵系统集成系统服务框架及权限方案，得3分；
（3）提供将运行监测、运行管理等多源数据及各类功能集成至矩阵管理系统的方案，得5分。

	3.9项目服务方案（5分）
	（1）响应文件未提供“项目服务方案”或不符合“项目服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“项目服务方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“项目服务方案”中“项目资源措施”、“技术组织措施”两项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“项目服务方案”中“项目资源措施”、“技术组织措施”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。

	3.10技术培训方案（3分）
	（1）响应文件未提供“技术培训方案”或不符合“技术培训方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“技术培训方案”中全部条款要求的，得2分；
（3）经评委认定，响应文件对“技术培训方案”中“培训内容”、“培训计划”两项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“技术培训方案”中培训内容”、“培训计划”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。

	3.11售后服务方案（5分）
	（1）响应文件未提供“售后服务方案”或不符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“售后服务方案”中“质保期”、“售后服务实施响应”、“服务保障措施”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“售后服务方案”中“质保期”、“售后服务实施响应”、“服务保障措施”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。

	4.系统演示（10分）
	投标人提交以泵站工程为模拟对象的系统演示材料，每个得分点采用系统视频录屏方式进行演示，系统演示要点如下（本项满分10分，最低0分）：
4.1机组健康态势感知功能模块（满分2分）
1）演示设备运行监测场景态势感知及水工安全监测场景态势感知功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
2）演示历史数据处理功能，展示数据融合、脏数据清洗、缺失样本补全等规则，完整演示得 1分；未演示或不完整演示不得分；
4.2机组运行安全风险智能预控功能模块（满分2分）
1）演示运行安全风险预警、告警、运行安全风险报警功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
2）提供一个典型故障案例，展示实时故障诊断流程及诊断结果，同时演示联动智能派单或智能巡检推荐功能，完整演示得1 分；未演示或不完整演示不得分；
4.3机组状态综合智能评估功能模块（满分2分）
1）演示机组状态综合评估体系、机组状态综合评估模型、机组评价项及评价规则功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
2）演示实时评价、评价查询、评估报告等功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
4.4泵站智能调度预演功能模块（满分 2 分）
1）演示调度方案，展示扬程、叶片角度、功率、开机台数等关键参数，能耗预测结果，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
2）演示机组开机流程及三维模型中机组运行状态的同步更新，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
4.5泵站运行效益可视化功能（满分2 分）
1）演示可视化画面配置功能，展示画面 UI 控件、专业曲线展示工具、水利行业专属图元库、多种数据接入方式及在线预览与发布功能，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分；
2）演示泵站运行效益可视化功能，展示上下游水位、实时扬程、瞬时流量、各机组的启停状态、实时功率、累计/当年水量、累计/当年天数，完整演示得1分；未演示或不完整演示不得分。
系统演示时长不超过15分钟。

	合计
	总分100分








第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：江都四站机组运行安全风险防控
采 购 编 号：                            
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）         
      日      期 ：                            




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）






























附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                    
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


























附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         
备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号          。……

附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   
















附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。














附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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