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第一部分  投标邀请
项目概况
南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目JSZC-320614-NTCJ-G2026-0020招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月09日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
 项目编号：JSZC-320614-NTCJ-G2026-0020
 项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目
 采购方式：公开招标
 预算金额：236.805万元 
 最高限价：本项目采用优惠率报价方式，优惠率低于14%的为无效报价。以招标文件中各项服务全费用控制单价为基础，优惠率为百分数，14.00%≤优惠率＜100.00%，最多精确到小数点后两位，超出此范围的投标报价为无效报价。
(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。) 
 采购需求：详见招标文件，请仔细研究 
 合同履行期限：详见项目需求 
 本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
2.法定代表人身份证明书；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代理人本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书；
4.供应商信用承诺书；
5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）投标单位须具有在有效期内的公路工程施工总承包三级及以上资质和企业安全生产许可证。（提供证书扫描件）
（2）拟派项目负责人必须具备：公路工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）（项目负责人为本单位正式人员；提供相应有效证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料扫描件）。
注①：根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标供应商进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。
注②：拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040 号）文件要求执行；拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省份按各自省份要求执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、 获取招标文件
时间：2026年09月16日至2026年09月21日23时59分。
地点：江苏政府采购网。
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月09日 09时00 分（北京时间）
地 点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
5.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
6.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
8.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南通市海门区包场镇人民政府 　　　　　　　　　　　
地址：南通市海门区海门港新区发展大道888号
联系人及联系方式：张先生  15152897577　　　　　　　　
2.采购代理机构信息
名称：南通城建工程项目管理有限公司
地址：南通市海门区苏城大厦7楼
联系方式：顾女士　13921662537
3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；
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第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]（二）招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）评标方法与评标标准
（5）合同签订与验收付款
（6）质疑提出和处理
（7）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构及采购人已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、符合性证明文件、商务、技术标文件、价格标文件等。供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.投标有效期
3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]1.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后未在系统规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]2.评标委员会
2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
    4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8异常低价审查
鉴于本项目采用优惠率报价，本条款中所有“投标（响应）报价”均指经过换算后的“评标价格”，即“1-投标优惠率”。
5.8.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
5.8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
5.8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
5.8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
5.8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超出优惠率报价范围的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10评标委员会按照本招标文件规定启动异常低价审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。
6.1.13不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
6.1.14投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件。投标文件不得超过150M！
7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]（七）授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
3.3.1确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
3.3.2签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”
3.3.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
第三部分  项目需求
第一章 采购项目内容与技术要求
一、采购标的
	采购包
	采购标的名称
	对应中小企业划分标准所属行业
	项目类型

	1
	农路、农桥养护和维修
	建筑业
	服务



二、项目概况
为持续保障辖区农村公路、桥梁通行安全畅通，保持农路沿线绿化完好整洁，消除道路破损、桥梁构件老化、交通设施缺失等安全隐患，夯实“四好农村路”管护基础，我单位拟对全镇约600公里农路和约114座农村桥梁养护维修、约15.692万平方米农路绿化养护项目实施公开招标。
三、项目内容
1、农路农桥日常养护包含但不限于农路农桥巡查、消除路面隐患和清理路肩等工作，农路绿化养护包含但不限于农路绿化施肥、修剪、除草、病虫害防治、涂白、抗旱排涝、死树（枯枝）清理及绿化废弃物处置等。
2、农路农桥维修以及农路交通设施维修和更新，涵盖农路路面病害处置（含基层修复）、农桥栏杆、立柱和桥面修复，道路交通标志更新更换等应急及常规维修工程，最终结算价款按照实际完成合格工程量和全费用合同单价计算。
3、农路（农桥）巡查：至少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等，巡查结果应形成书面记录并留存备查，发现问题应及时上报。应根据规定做好对农路（农桥）的日常巡查、定期检查工作，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作（含抢险人员、物资、设备的组织调配及现场处置）。对巡查中发现的缺陷及时处理，发现危及车辆和行人安全情形、其他险情和农路（农桥）病害、各类损害，应立即采取设置警示标志、围护等安全和警示提醒措施，对区域管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报采购单位。巡查中如发现重大安全隐患，应立即封闭交通并通知采购单位。具体路段详见附表。
供应商在服务期内应建立完整的养护及维修档案，包括但不限于巡查记录（含巡查时间、路线、巡查人员、巡查情况）、维修任务单、施工前后影像资料（同一角度对比）、验收记录等。合同期满后，所有档案资料应整理成册移交采购单位。
供应商根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有路桥的巡查责任都必须落实到个人，巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置(必要时附相关参考影像资料)、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由供应商项目负责人审核、签字后每两日上交采购单位。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。 
四、维修时限要求
每次维修任务单派出之后，供应商应在规定时限内完成维修工作（以采购单位下达任务单之日起计算）。具体时限要求如下：
（1）涉及路面坑槽、桥面铺装破损等直接影响通行安全的病害，应在1天内采取应急安全措施，并在3日内完成修复；
（2）桥栏杆维修更换，应在5日内完成；
（3）交通标志、警示桩、道路标线等设施维修更新，应在3日内完成；
（4）其他常规维修项目，应在3日内完成。
上述时限为最长完成时限，具体每个维修任务的完成时间以采购单位要求的时限为准。
五、安全文明施工要求
供应商在施工及养护作业过程中，应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，设置必要的施工警示标志、限速标志和安全围护设施，作业人员须穿戴反光背心等安全防护用品。
因供应商安全防护措施不到位、违规操作、管理疏忽等自身原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失及第三方损失，由供应商承担全部法律责任及经济赔偿，采购单位不承担任何连带责任。如因供应商原因导致采购单位被追究赔偿责任或遭受行政处罚的，采购单位有权向供应商全额追偿。
施工产生的废弃物应及时清运至合法处置场所，不得随意堆放、倾倒或污染周边环境；如因废弃物处置不当造成环境污染或第三方投诉，由供应商承担全部处置费用及相应责任。
夜间施工或恶劣天气下作业时，应增设夜间警示灯、导向标志等安全设施，确保行人和车辆通行安全。特种作业人员须持证上岗，施工机械设备须定期检查维护，确保安全运行，严禁带病作业。
6、 验收标准
采购单位在服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。维修项目完成后，供应商应提交自检记录，书面申请验收。采购单位在收到验收申请后5个工作日内组织验收。
验收标准以招标文件技术要求、国家及行业现行施工规范、验收标准为准。隐蔽工程在覆盖前，供应商应提前通知采购单位到场查验，未经采购单位验收合格不得进入下一道工序。主要材料进场前应向采购单位报送材料合格证、检测报告等质量证明文件，经认可后方可使用，未经认可的材料不得使用。
验收不合格的，供应商应在采购单位要求的期限内无偿返工或修复，直至验收合格，返工期间所涉逾期天数计入维修逾期次数。因供应商原因验收不合格导致的一切费用及损失由供应商自行承担。同一维修项目经两次验收仍不合格的，采购单位有权另行委托第三方进行维修，所产生费用从应付结算款中直接扣除，超出部分有权向供应商追偿。
单个维修项目验收合格后，进入24个月质量缺陷责任期，自验收合格之日起计算。缺陷责任期内如出现因施工质量原因导致的同一部位同类型损坏，供应商应在接到通知后3个工作日内无偿修复，否则采购单位有权自行或委托第三方修复，所产生费用从应付结算款中直接扣除。缺陷责任期内供应商不履行修复义务或拖延修复的，采购单位有权不予支付剩余款项，并保留进一步追偿的权利。
七、全费用控制单价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征
	图片
	单位
	工程量
（暂定）
	全费用控制单价（元）

	1
	沥青路面维修(含15cm混凝土基层）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含15cm混凝土基层）,含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                           2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	300
	200.00

	2
	沥青路面维修(含18cm混凝土基层）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含18cm混凝土基层）,含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                           2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	300
	220.00

	3
	道路维修（20CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺20cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                          2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	3000
	165.00

	4
	道路维修（18CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺18cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                     2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求                        
	
	m2
	3000
	150.00

	5
	道路维修（15CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺15cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                     2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求                        
	
	m2
	3000
	130.00

	6
	农桥混凝土拉杆更换（A类）
	1、二根横杆（包括栏杆立柱）更换                          2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求            
	
	M
	100
	260.00

	7
	农桥混凝土拉杆更换（B类）
	1、花式桥栏杆（包括栏杆立柱）更换                                2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求 
	
	M
	300
	330.00

	8
	桥栏杆及柱刷白
	1、桥栏杆及柱刷涂料二遍                
2、需将栏杆基层清理、打磨后满足后期涂料施工要求
	
	M
	1000
	35.00

	9
	桥面修补
	1、桥面清理、裂缝处灌胶处理，桥面采用超高强水泥路面修补料压光压平、安全设施防护等                                 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求 
	
	m2
	200
	130.00

	10
	桥接线
	1、桥接线维修（老路切割并挖除老路面，加铺20cmC35混凝土(抗弯强度≥4.5mpa)）,含切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                            2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	100
	165.00

	11
	单柱式标志板
	1、类型:单柱式标杆单块标志板（标志具体内容由招标人确定）
2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000m
3、标志牌材质、规格:铝合金面板（圆形或三角形）△700mm，厚2mm，标志牌反光膜等级:IV类反光膜
4、基础:500×500×1100mmC25钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1780mm,主筋8φ16，L=1060mm)
5、紧固件表面镀锌350g/m2，结构件表面镀锌600g/m2,
6、其他:定位法兰350×350×8mm，地脚螺栓:4-M20,L=600m                   
7、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求                
8、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装标志牌制作与安装等方面的全部内容和费用
	
	块
	50
	900.00

	12
	减速垄(减速带)
	1、材料品种:高强橡塑材质
2、规格、型号:宽度为35cm，厚度为4cm(每块板长50cm)
3、含安装费用在内
	
	M
	800
	93.00

	13
	钢管警示柱（不带灯）
	1、材料品种:表面贴IV类红白(黄黑)相间高强级反光膜
2、规格、型号:热镀锌无缝钢管φ76×4mm壁厚×1200mm长，内灌C15细石砼，地上部分高度为80cm，伸入基础长度为40cm
3、基础:C25砼基础35×35×50cm
4、含土方开挖，回填，余土弃运
	
	根
	100
	120.00

	14
	反光镜
	1、类型:单柱式标杆+单块圆形标志板
2、标杆材质，规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000mm
3、反光镜规格:直径800mm
4、基础:400×400×1000mmC25钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1380mm,主筋8φ16，L=960mm)
5、其他:定位法兰300×300×5mm，地脚螺栓:4-M20,L=600mm
6、说明:未明确部分(如铝合金龙骨加固、安装构件等)由承包人深化设计并施工，报价包含基础土方挖填、基础浇筑、标杆制作与安装，标志牌制作与安装，深化设计等方面的全部内容和费用
	
	块
	30
	556.00

	15
	道路标线（黄色分隔实线、部分路口虚线）
	1、道路标线采用热熔工艺，宽度15cm，厚度 1.6--1.8 mm                      
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。                    
	
	m
	1200
	7.00

	16
	道路标线（白色双实线）
	1、道路标线采用热熔工艺，宽度15cm，厚度 1.6--1.8 mm                      
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。                    
	
	m
	1200
	7.00

	17
	道路口喷“停”字
	1、道路口喷“停”字采用热熔工艺；                    
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际个数计算。                    
	
	个
	150
	45.00

	18
	单柱式路名牌
	1、类型:单柱式路名牌（具体路名内容由招标人确定）
2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000m
3、标志牌材质、规格:铝合金面板1500*450mm
4、基础:500×500×1100mmC25钢筋砼基础
5、紧固件表面镀锌350g/m2，结构件表面镀锌600g/m2,                               6、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求 
7、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装路名牌制作与安装等方面的全部内容和费用
	
	块
	20
	800.00

	19
	波纹钢护栏
	1、G-T立柱φ114*4.5*1950；2、柱帽及挂钩；             3、拼接螺栓M16*35；        4、连接螺栓M16*140；       5、托架300*70*4.5；       6、DT-1端头梁，端头贴反光膜；                       7、含挖填土。
	
	M
	500
	200.00

	20
	农路绿化养护
	树木养护、草坪养护等、巡查管理、应急抢险、各类重大活动迎查；施肥切边、修剪、除草、排涝抗旱、黑麦草追播、剥芽、病虫害防治、涂白、扶正支撑、枯（死、垂、挂）枝清理、杂（枯）死树清理及行道树定型修剪、浇水排水、防台防汛应急抢险、绿植建档、园林废弃物处置等。苗圃养护主要工作内容为施肥、除虫、扶正、清理死树、清理枯枝、园林废弃物处置等。
	
	M2
	156920
	1

	21
	农路道路养护
	每年度巡查费，包括最少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等各类道路桥梁巡查费用在内，并包括发现危及车辆和行人安全情形时设置相关安全和警示提醒措施在内等，费用包干。具体路段详见附表
	
	项
	1
	230000.00

	22
	零星点工
	各类零星点工，必须经采购单位签证认可
	
	工
	200
	150.00



本项目清单中工程量均为暂定量，采购单位不保证实际工程量与暂定工程量一致。最终结算按实际完成并验收合格的工程量×全费用合同单价进行计算。投标供应商应充分考虑工程量变化可能带来的成本及经营风险，中标后全费用合同单价不因实际工程量的增减而调整。
第二章 采购项目商务要求
一 、服务期限、地点、质量要求：
1、服务期限：本次合同服务期限为一年一签（自合同签订之日起计）。合同期满前，若中标供应商在服务期内年度考核达标，且下一年度预算已获保障、服务内容及合同金额均不作调整，经双方协商一致后，可续签下一年度合同，续签次数最多不超过2次，以确保养护工作的连续性与稳定性。
2、服务地点：南通市海门区包场镇。
3、质量要求：合格。质量及养护标准应符合国家、行业及地方现行相关技术规范、标准及规程。
[bookmark: _Hlk113377847]二、付款方式：不设预付款及进度款。年度考核结束后，一次性付清当年养护费用；维修项目竣工验收合格且审计结束后付至审定价的80%；审计完成满24个月无质量问题付清审定价余款（不计息）。采购单位在支付上述款项时，有权直接扣除中标供应商依据本合同约定应承担的各类罚款、违约金及赔偿金等。
每次结算金额按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价计算。全费用合同单价=招标文件规定的全费用控制单价*（1-中标优惠率）。
当实际发生额达到预算金额时合同自动终止。
合同价款的支付以中标供应商开具发票并交采购单位财务入账为必要条件。中标供应商应首先确保农民工工资100%足额发放。
三、人员、设备要求
1、供应商应根据本项目服务内容及要求，投入足够的管理人员、技术人员、巡查人员及养护作业人员，配备满足巡查、养护、维修及应急抢险所需的各类专业设备及工具，确保项目正常实施。相关人员的工资、福利、保险及设备购置、租赁、维护、燃油等一切费用均已包含在投标报价中，采购单位不另行支付。
2、拟派项目组主要人员在整个服务履约期内应保持稳定，未经采购单位同意不得擅自更换。因应急抢险、重大活动保障、极端天气巡查等特殊情况需要临时增加人员或设备的，供应商应根据采购单位要求及时增配，不得拒绝，由此增加的费用均已包含在投标报价中。
3、供应商应确保投入的机械设备处于良好运行状态，定期进行检查维护，严禁带病作业。特种设备操作人员须持证上岗，操作证书须在有效期内。
4、合同执行期间，采购单位对不称职的人员有权提出书面更换要求，供应商应在5个工作日内完成调整，不得拒绝或拖延。如供应商投入的设备不能满足项目需要，采购单位有权要求供应商更换或增配设备，供应商应在采购单位要求的期限内落实到位。
四、其它相关说明：
1、本项目投标有效期为开标后60天。
2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。
3、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的50%计取，不足3000元按3000元计取。
4、报价要求：投标供应商报价应包括采购范围内应合格完成全部内容的全部费用。投标供应商应结合本单位及本项目实际情况，充分考虑市场现状。报价包含但不限于完成本项目所需的人工费、机械费、材料费、工程费、巡查费、交通费、伙食费、住宿费、日常易耗品、设备工具费、办公费、水电费、大型设备进出场费、施工场地建设费、各类措施费、安全生产费、各类保险费、管理费、利润、税金、不可预见费及政策性文件规定等所有费用，合同包含的所有风险及责任等一切相关费用。
5、所有维修材料（包括但不限于沥青混凝土、水泥、钢筋、标志牌、反光膜、涂料等）应符合国家及行业现行标准，并具备产品合格证及检测报告。采购单位有权对进场材料进行抽检，对不合格材料有权责令退场，由此产生的损失由供应商自行承担。涉及结构安全的隐蔽工程，须经采购单位或监理单位验收合格后方可进行下一道工序。
6、投标供应商应自行踏勘现场，充分了解本项目实施区域的路况条件、作业环境及相关风险，充分考虑本工程施工应采取的方案措施，作出自己的判断结论和估价。中标后不得以不了解现场情况、原材料价格上涨、市场价格波动、运输距离变化等理由要求调整合同单价或追加费用。任何忽视、猜测或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，中标后及合同履行过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求
7、本项目履约保证金为11万元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至采购单位指定账户（中标供应商缴纳履约保证金前必须先与采购单位确认履约保证金的账号及缴纳方式），并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，在本项目履约结束经采购单位验收合格后按财务制度办理退回手续，项目实施过程中，若中标供应商的过错影响项目进度和项目质量，则按规定扣除相应费用。
8、若投标供应商中标后无故弃标，采购单位将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。
第四部分  评标方法与评标标准
采用综合评分法。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。总得分相同的，按评标价格（1-投标优惠率）由低到高顺序排列，总得分且评标价格相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（三）商务技术分：50分
	序号
	评分点名称
	分值（分）
	评审标准

	1
	企业业绩
	12
	投标单位自2023年01月01日（含）以来承担并完成过与本项目类似的项目业绩，每提供一项有效业绩得3分，本项最高累计得12分。【时间以项目竣（完）工验收证明时间为准，须提供以下材料扫描件：施工合同、竣（完）工验收证明，缺一不可。如提供的证明材料不能充分体现上述任一内容，须同时补充提供其他有效证明材料，否则不予计分。】

	2
	项目组人员配备
	10
	1、项目负责人（2分）
具有工程类中级工程师职称证书的得1分，具有工程类高级工程师职称证书的得2分。 本项最高得2分。
2、项目组成员（项目负责人除外）（8分）
（1）具有工程类中级及以上工程师职称的，每提供一人得1分，最多得4分。
（2）具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证），注册在本投标单位。每提供一人得2分，最多得4分。
注：以上相同人员不重复计分，同时具备的按最高项计取。上述人员必须为投标单位在职员工，须提供以上人员有效的相关证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料扫描件（以社保机构出具的社保证明为准），否则不予计分。

	3
	维修施工方案
	8
	[bookmark: OLE_LINK4]评委根据供应商提供的维修施工方案（包括但不限于作业方式、作业工具、作业流程、施工进度计划等）进行综合评分：
方案内容完整、针对性强，能充分结合本项目农路农桥零散维修、应急抢修特点，作业工具配备合理、作业流程清晰，施工进度计划编制科学，各阶段衔接紧凑，对影响施工进度的主要因素有充分预计并制定有效应对措施，切实可行的，得8分；
方案内容较为完整，作业工具及流程描述基本清晰，进度计划及关键节点安排较为合理，具有一定的针对性，得6分；
方案内容基本完整，作业工具及流程描述基本可行，但针对性或细致程度有所不足的，得4分；
方案内容有欠缺，作业工具或流程描述不够清晰，进度计划编制不够合理，可操作性较差的，得2分；
未提供或完全不符合要求的不得分。

	4
	巡查、养护方案
	8
	[bookmark: OLE_LINK13]评委根据供应商提供的农路（农桥）巡查养护方案（包括但不限于维护保养、巡查、路桥面管理、巡查养护台账等）进行综合评分：
方案科学全面，能充分结合本项目农路农桥分散养护特点，巡查频次安排合理，巡查内容完整，发现隐患后能及时处置并规范建立巡查养护台账，巡查与维修衔接顺畅、形成闭环管理的，得8分；
方案较为全面，包含主要巡查养护内容，巡查频次及台账管理基本符合要求，巡检及问题处理机制较为合理，具有一定的针对性，得6分；
方案基本全面，包含主要巡查养护内容，但巡查频次或台账管理存在疏漏，或巡检及问题处理机制不够完善的，得4分；
方案不够全面，巡查频次或内容存在较多疏漏，台账管理不够规范，缺乏有效的巡检及问题处理机制的，得2分；未提供或完全不符合要求的不得分。

	5
	质量及安全文明施工保障方案
	6
	[bookmark: OLE_LINK15]评委根据供应商提供的质量及安全文明施工保障方案（包括但不限于技术保障措施、人员及特种作业车辆保障措施、备品备件供应保障措施、重大活动保障措施（迎查、重大活动等）等）进行综合评分：
保障方案全面具体，有明确的质量自检程序和验收标准，针对农村路桥作业特点制定了切实可行的安全文明施工措施（如施工警示标志设置、作业人员安全防护、施工垃圾清运等），物资及人员调配方案可操作性强的，得6分；
保障措施合理可行，有质量自检安排，安全文明施工措施符合基本要求，内容较为完整，具备一定针对性和可操作性的，得4分；
保障措施不够全面，质量自检或安全文明施工措施存在明显疏漏，针对性或可操作性有所不足的，得2分；
未提供或完全不符合要求的不得分。

	6
	突发事件应急处理预案
	6
	评委根据供应商提供的突发事件应急处理预案（包括但不限于台风、暴雨、冰雪等灾害性天气及各类突发事件等）进行综合评审：
应急方案能充分结合本项目农路农桥特点，针对台风、暴雨、冰雪等各类灾害性天气及突发事件制定具体可行的应急抢险措施，人员、物资、设备调配方案明确，响应及时、流程清晰，能有效保障农村路桥通行安全的，得6分；
应急方案内容较为完整，针对主要紧急情况制定了相应措施，措施基本合理，整体与项目要求适配，但细节深度或针对性有待加强的，得4分；
应急方案存在关键内容缺失，应对措施笼统空泛，缺乏对本项目农路农桥实际突发场景的针对性考量，方案条理不够清晰的，得2分；
未提供或完全不符合要求的不得分。


注：①请供应商根据评分标准的评分索引节点放置商务技术分得分材料，标明每个评分节点的页码，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料，按弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算。本项目报价方式为优惠率报价，以“1-投标优惠率”作为评标价格。即满足招标文件要求且(100%-最高优惠率)最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
   投标报价得分=[评标基准价/(1-投标优惠率)]×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（七）采购人代表宣布评标结果。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件叁份通过邮寄的方式（不接受到付）寄至南通城建工程项目管理有限公司（南通市海门区苏城大厦7楼，顾女士，13921662537），并在中标通知书规定期限内和采购人签订合同。
第5部分 
 合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。
一、中标供应商应按中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。









合同主要条款（样本）



南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目


甲方： 南通市海门区包场镇人民政府 
乙方：                          

签订地点：              
签订时间：              








甲方： 南通市海门区包场镇人民政府  
乙方：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南通市海门区包场镇人民政府 (以下简称：甲方)和                       (以下简称：乙方) 就 南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目（项目名称）事项协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1、 项目名称：南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目
2、 项目概况：为持续保障辖区农村公路、桥梁通行安全畅通，保持农路沿线绿化完好整洁，消除道路破损、桥梁构件老化、交通设施缺失等安全隐患，夯实“四好农村路”管护基础，我单位拟对全镇约600公里农路和约114座农村桥梁养护维修、约15.692万平方米农路绿化养护项目。
3、 项目内容：
1、农路农桥日常养护包含但不限于农路农桥巡查、消除路面隐患和清理路肩等工作，农路绿化养护包含但不限于农路绿化施肥、修剪、除草、病虫害防治、涂白、抗旱排涝、死树（枯枝）清理及绿化废弃物处置等。
2、农路农桥维修以及农路交通设施维修和更新，涵盖农路路面病害处置（含基层修复）、农桥栏杆、立柱和桥面修复，道路交通标志更新更换等应急及常规维修工程，最终结算价款按照实际完成合格工程量和全费用合同单价计算。
3、农路（农桥）巡查：至少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等，巡查结果应形成书面记录并留存备查，发现问题应及时上报。应根据规定做好对农路（农桥）的日常巡查、定期检查工作，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作（含抢险人员、物资、设备的组织调配及现场处置）。对巡查中发现的缺陷及时处理，发现危及车辆和行人安全情形、其他险情和农路（农桥）病害、各类损害，应立即采取设置警示标志、围护等安全和警示提醒措施，对区域管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报甲方。巡查中如发现重大安全隐患，应立即封闭交通并通知甲方。具体路段详见附表。
乙方在服务期内应建立完整的养护及维修档案，包括但不限于巡查记录（含巡查时间、路线、巡查人员、巡查情况）、维修任务单、施工前后影像资料（同一角度对比）、验收记录等。合同期满后，所有档案资料应整理成册移交甲方。
乙方根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有路桥的巡查责任都必须落实到个人，巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置(必要时附相关参考影像资料)、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由乙方项目负责人审核、签字后每两日上交甲方。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。
4、 全费用合同单价明细表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	图片
	单位
	工程量
（暂定）
	全费用合同单价（元）

	1
	沥青路面维修(含15cm混凝土基层）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含15cm混凝土基层）,含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                           2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	300
	

	2
	沥青路面维修(含18cm混凝土基层）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含18cm混凝土基层）,含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                           2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	300
	

	3
	道路维修（20CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺20cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                          2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	3000
	

	4
	道路维修（18CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺18cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                     2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求                        
	
	m2
	3000
	

	5
	道路维修（15CM厚）
	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺15cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)）,含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                     2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求                        
	
	m2
	3000
	

	6
	农桥混凝土拉杆更换（A类）
	1、二根横杆（包括栏杆立柱）更换                          2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求            
	
	M
	100
	

	7
	农桥混凝土拉杆更换（B类）
	1、花式桥栏杆（包括栏杆立柱）更换                                2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求 
	
	M
	300
	

	8
	桥栏杆及柱刷白
	1、桥栏杆及柱刷涂料二遍                
2、需将栏杆基层清理、打磨后满足后期涂料施工要求
	
	M
	1000
	

	9
	桥面修补
	1、桥面清理、裂缝处灌胶处理，桥面采用超高强水泥路面修补料压光压平、安全设施防护等                                 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求 
	
	m2
	200
	

	10
	桥接线
	1、桥接线维修（老路切割并挖除老路面，加铺20cmC35混凝土(抗弯强度≥4.5mpa)）,含切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内                            2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求
	
	m2
	100
	

	11
	单柱式标志板
	1、类型:单柱式标杆单块标志板（标志具体内容由招标人确定）
2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000m
3、标志牌材质、规格:铝合金面板（圆形或三角形）△700mm，厚2mm，标志牌反光膜等级:IV类反光膜
4、基础:500×500×1100mmC25钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1780mm,主筋8φ16，L=1060mm)
5、紧固件表面镀锌350g/m2，结构件表面镀锌600g/m2,
6、其他:定位法兰350×350×8mm，地脚螺栓:4-M20,L=600m                   
7、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求                
8、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装标志牌制作与安装等方面的全部内容和费用
	
	块
	50
	

	12
	减速垄(减速带)
	1、材料品种:高强橡塑材质
2、规格、型号:宽度为35cm，厚度为4cm(每块板长50cm)
3、含安装费用在内
	
	M
	800
	

	13
	钢管警示柱（不带灯）
	1、材料品种:表面贴IV类红白(黄黑)相间高强级反光膜
2、规格、型号:热镀锌无缝钢管φ76×4mm壁厚×1200mm长，内灌C15细石砼，地上部分高度为80cm，伸入基础长度为40cm
3、基础:C25砼基础35×35×50cm
4、含土方开挖，回填，余土弃运
	
	根
	100
	

	14
	反光镜
	1、类型:单柱式标杆+单块圆形标志板
2、标杆材质，规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000mm
3、反光镜规格:直径800mm
4、基础:400×400×1000mmC25钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1380mm,主筋8φ16，L=960mm)
5、其他:定位法兰300×300×5mm，地脚螺栓:4-M20,L=600mm
6、说明:未明确部分(如铝合金龙骨加固、安装构件等)由承包人深化设计并施工，报价包含基础土方挖填、基础浇筑、标杆制作与安装，标志牌制作与安装，深化设计等方面的全部内容和费用
	
	块
	30
	

	15
	道路标线（黄色分隔实线、部分路口虚线）
	1、道路标线采用热熔工艺，宽度15cm，厚度 1.6--1.8 mm                      
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。                    
	
	m
	1200
	

	16
	道路标线（白色双实线）
	1、道路标线采用热熔工艺，宽度15cm，厚度 1.6--1.8 mm                      
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。                    
	
	m
	1200
	

	17
	道路口喷“停”字
	1、道路口喷“停”字采用热熔工艺；                    
2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际个数计算。                    
	
	个
	150
	

	18
	单柱式路名牌
	1、类型:单柱式路名牌（具体路名内容由招标人确定）
2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000m
3、标志牌材质、规格:铝合金面板1500*450mm
4、基础:500×500×1100mmC25钢筋砼基础
5、紧固件表面镀锌350g/m2，结构件表面镀锌600g/m2,                               6、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求 
7、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装路名牌制作与安装等方面的全部内容和费用
	
	块
	20
	

	19
	波纹钢护栏
	1、G-T立柱φ114*4.5*1950；2、柱帽及挂钩；3、拼接螺栓M16*35；4、连接螺栓M16*140；5、托架300*70*4.5；6、DT-1端头梁，端头贴反光膜；7、含挖填土。
	
	M
	500
	

	20
	农路绿化养护
	树木养护、草坪养护等、巡查管理、应急抢险、各类重大活动迎查；施肥切边、修剪、除草、排涝抗旱、黑麦草追播、剥芽、病虫害防治、涂白、扶正支撑、枯（死、垂、挂）枝清理、杂（枯）死树清理及行道树定型修剪、浇水排水、防台防汛应急抢险、绿植建档、园林废弃物处置等。苗圃养护主要工作内容为施肥、除虫、扶正、清理死树、清理枯枝、园林废弃物处置等。
	
	M2
	156920
	

	21
	农路道路养护
	每年度巡查费，包括最少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等各类道路桥梁巡查费用在内，并包括发现危及车辆和行人安全情形时设置相关安全和警示提醒措施在内等，费用包干。具体路段详见附表
	
	项
	1
	

	22
	零星点工
	各类零星点工，必须经建设单位签证认可
	
	工
	200
	


5、 合同金额：
暂定合同总价为人民币（大写）：贰佰叁拾陆万捌仟零伍拾元（￥ 2368050 元），中标优惠率为          %。
合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同总价时，则合同自动终止。
最终结算按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价进行结算。
全费用合同单价=招标文件规定的全费用控制单价*（1-中标优惠率。）
乙方全费用合同单价应包括服务范围内应合格完成全部内容的全部费用，包含但不限于完成本项目所需的人工费、机械费、材料费、工程费、巡查费、交通费、伙食费、住宿费、日常易耗品、设备工具费、办公费、水电费、大型设备进出场费、施工场地建设费、各类措施费、安全生产费、各类保险费、管理费、利润、税金、不可预见费及政策性文件规定等所有费用，合同包含的所有风险及责任等一切相关费用。本项目清单中的工程量为暂定量，甲方不保证实际工程量与暂定量一致，乙方不得以实际工程量减少为由要求调整合同单价或要求额外补偿。
项目结算时，工程量以现场实际完成且由甲方签证确认的工程量为准，最终结算价以审计为准，所有项目工程量必须由甲方签证确定，未经签证确认的工程量结算时均不作考虑。
6、 合同履行时间、履行地点、质量要求
1、服务期限：本次合同服务期限为一年一签（自合同签订之日起计）。合同期满前，若乙方在服务期内年度考核达标，且下一年度预算已获保障、服务内容及合同金额均不作调整，经双方协商一致后，可续签下一年度合同，续签次数最多不超过2次，以确保养护工作的连续性与稳定性。
2、服务地点：南通市海门区包场镇。
3、质量要求：合格。
7、 付款方式：不设预付款及进度款。年度考核结束后，一次性付清当年养护费用；维修项目竣工验收合格且审计结束后付至审定价的80%；审计完成满24个月无质量问题付清审定价余款（不计息）。甲方在支付上述款项时，有权直接扣除乙方依据本合同约定应承担的各类罚款、违约金及赔偿金等。
付款时需提供等额发票交甲方财务入账为付款的必要条件。乙方收取结算款后应优先支付农民工工资，确保农民工工资100%支付。若发生相关施工人员、材料供应商、机械设备的出租人、与本施工建设相关的人员及单位向甲方索要工资、材料款、出租费等，则乙方承担由此引发的一切责任，并按实际合同总价20%承担违约金，甲方有权从未付款项中直接扣除违约金。
乙方应接受并积极配合结算审计，双方均同意以政府审计金额作为最终结算的依据，乙方需在工程竣工验收合格后向甲方提交结算资料。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方结算款时直接扣除。审计期限为：乙方提交完整的竣工结算文件之日起1年6个月内完成审计。
8、 履约保证金
本项目履约保证金金额为          元（缴纳形式为          ）。应于本合同签订前提交给甲方。
[bookmark: _Hlk182927447]注：（1）缴纳形式为支票、汇票、本票类的，甲方在合同期满且所有项目验收合格且双方无争议后按甲方财务制度办理一次性退回手续。
（2）如缴纳形式为保险保函类的，保险保函上约定期限到期但乙方仍未验收合格的，乙方必须及时续保，否则甲方有权从结算款中予以扣除。
 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
c.如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
9、 维修时限要求
每次维修任务单派出之后，乙方应在规定时限内完成维修工作（以甲方下达任务单之日起计算）。具体时限要求如下：
（1）涉及路面坑槽、桥面铺装破损等直接影响通行安全的病害，应在1天内采取应急安全措施，并在3日内完成修复；
（2）桥栏杆维修更换，应在5日内完成；
（3）交通标志、警示桩、道路标线等设施维修更新，应在3日内完成；
（4）其他常规维修项目，应在3日内完成。
上述时限为最长完成时限，具体每个维修任务的完成时间以甲方要求的时限为准。
因乙方原因每出现一次维修逾期，处以500元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的结算款中扣除。因不可抗力或甲方原因导致的逾期，经甲方书面确认后可不计入逾期次数。累计出现5次维修逾期（不含经确认免责情形），甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。合同终止后，甲方有权另行委托其他单位实施剩余维修任务，由此产生的费用差额由原乙方承担。
10、 验收：
甲方在服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。维修项目完成后，乙方应提交自检记录，书面申请验收。甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收。
验收标准以招标文件技术要求、国家及行业现行施工规范、验收标准为准。隐蔽工程在覆盖前，乙方应提前通知甲方到场查验，未经甲方验收合格不得进入下一道工序。主要材料进场前应向甲方报送材料合格证、检测报告等质量证明文件，经认可后方可使用，未经认可的材料不得使用。
验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内无偿返工或修复，直至验收合格，返工期间所涉逾期天数计入维修逾期次数。因乙方原因验收不合格导致的一切费用及损失由乙方自行承担。同一维修项目经两次验收仍不合格的，甲方有权另行委托第三方进行维修，所产生费用从应付结算款中直接扣除，超出部分有权向乙方追偿。
单个维修项目验收合格后，进入24个月质量缺陷责任期，自验收合格之日起计算。缺陷责任期内如出现因施工质量原因导致的同一部位同类型损坏，乙方应在接到通知后3个工作日内无偿修复，否则甲方有权自行或委托第三方修复，所产生费用从应付结算款中直接扣除。缺陷责任期内乙方不履行修复义务或拖延修复的，甲方有权不予支付剩余款项，并保留进一步追偿的权利。
11、 知识产权
乙方保证其提供的所有材料及相关技术资料不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生任何第三方提出侵权指控，乙方须自费处理全部纠纷，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等）。
本合同项下涉及的技术文档、方案及其他相关技术资料的知识产权归属于甲方所有，乙方仅享有署名权。未经甲方书面同意，乙方不得将上述技术资料用于本合同之外的任何目的。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方支付实际合同总价20%的违约金，并赔偿全部损失。
12、 转包、分包
1.乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠。
2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的任何内容分包给第三方。即使甲方同意分包，乙方仍应对分包方的行为及质量向甲方承担全部责任。
3.如乙方将本项目转包、违法分包的，甲方有权要求乙方承担实际合同总价 20%的违约金，可直接在应付结算款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。如乙方出借资质给第三人挂靠签订本合同的，已完成的应予计量工程量按 70%计算款项（折价补偿款），并没收履约保证金。
13、 缺陷责任期责任
1.本项目质量缺陷责任期为24个月，自单个维修项目验收合格之日起计算。
2.缺陷责任期内，乙方应履行如下保修责任：
（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到甲方保修通知之日起3个工作日内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以自行或委托他人修理，所产生费用从应付结算款中直接扣除。
（2）发生涉及通行安全或可能造成次生事故的紧急抢修情况时，乙方在接到通知后应立即到达事故现场进行抢修，不得以任何理由拖延。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，乙方应立即采取安全防范措施并报告甲方，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出处理方案，乙方负责实施。
（4）保修完成后，由甲方组织验收。
3.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。因乙方施工质量原因导致的缺陷，所有维修费用由乙方承担；因第三方原因或不可抗力导致的缺陷，费用由责任方承担。
14、 技术资料
1． 乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料，包括但不限于养护维修实施方案、巡查记录、维修施工前后影像资料（同一角度对比）、验收资料等。技术资料应真实、完整、准确，能够客观反映项目施工及养护全过程。
2． 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应采取必要的保密措施，妥善保管甲方提供的资料，不得在互联网、社交媒体等公开渠道发布与本项目相关的任何信息及图片。
15、 质量
1.乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务，服务质量应达到国家及行业现行相关技术规范和质量验收标准要求。
2.乙方提供的服务成果在服务期内若出现因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责提供免费维修服务，并承担由此产生的一切费用。
3． 合同履行期间，甲方有权对乙方的养护、维修及巡查工作质量进行定期或不定期检查考核。乙方应对检查中发现的问题在甲方要求的期限内整改到位，未按期整改或整改不合格的，每次按1000元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。
4． 因乙方施工质量不合格导致发生安全事故或造成第三方损失的，乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方有权向乙方全额追偿。
16、 安全文明施工要求
乙方在施工及养护作业过程中，应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，设置必要的施工警示标志、限速标志和安全围护设施，作业人员须穿戴反光背心等安全防护用品。
因乙方安全防护措施不到位、违规操作、管理疏忽等自身原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失及第三方损失，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方不承担任何连带责任。如因乙方原因导致甲方被追究赔偿责任或遭受行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿。
施工产生的废弃物应及时清运至合法处置场所，不得随意堆放、倾倒或污染周边环境；如因废弃物处置不当造成环境污染或第三方投诉，由乙方承担全部处置费用及相应责任。
夜间施工或恶劣天气下作业时，应增设夜间警示灯、导向标志等安全设施，确保行人和车辆通行安全。特种作业人员须持证上岗，施工机械设备须定期检查维护，确保安全运行，严禁带病作业。
17、 人员、设备
1、乙方应根据本项目服务内容及要求，投入足够的管理人员、技术人员、巡查人员及养护作业人员，配备满足巡查、养护、维修及应急抢险所需的各类专业设备及工具，确保项目正常实施。相关人员的工资、福利、保险及设备购置、租赁、维护、燃油等一切费用均已包含在投标报价中，甲方不另行支付。
2、拟派项目组主要人员在整个服务履约期内应保持稳定，未经甲方同意不得擅自更换。因应急抢险、重大活动保障、极端天气巡查等特殊情况需要临时增加人员或设备的，乙方应根据甲方要求及时增配，不得拒绝，由此增加的费用均已包含在投标报价中。
3、乙方应确保投入的机械设备处于良好运行状态，定期进行检查维护，严禁带病作业。特种设备操作人员须持证上岗，操作证书须在有效期内。
4、项目组主要人员不得随意更换，若因特殊情况（如人员离职、因病无法继续履职等）确需更换的，须经甲方书面批准，且更换人员的资质不得低于原人员。未经批准擅自更换的，每发生一次按2000元/人承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。
5、合同执行期间，甲方对不称职的人员有权提出书面更换要求，乙方应在5个工作日内完成调整，不得拒绝或拖延。逾期未更换的，每逾期一天按500元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。如乙方投入的设备不能满足项目需要，甲方有权要求乙方更换或增配设备，乙方应在甲方要求的期限内落实到位。逾期未落实的，每逾期一天按500元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。
6、乙方未按甲方要求配备足够人员或设备的，甲方有权书面通知乙方限期整改。乙方逾期未整改或整改不到位的，每发生一次按2000元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除；累计出现3次仍整改不到位的，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。如因人员或设备投入不足影响项目正常实施的，乙方还应承担由此造成的全部损失。
18、 违约责任
（一）甲方
1.甲方未按照支付条件的规定按时向乙方支付结算款时，应主动向乙方做出说明，并提出支付的补充方案，与乙方达成共识后执行。乙方不得以此要求停工，并主张停窝工损失。
2.甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按订立合同时一年期LPR标准计算违约金。
（二）乙方
1.经相关质监部门或项目验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，乙方除主动采取必要的补救措施（需经甲方批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由乙方承担。
2.甲方定期或不定期对巡查记录及现场情况进行检查，若发现巡查记录缺失、巡查频次不足、发现隐患未及时上报或未采取警示措施等情形之一的，每次罚款2000元，若因此对甲方造成损失的，一切损失均由乙方负责赔偿。累计出现3次巡查不符合上述要求的，甲方有权单方面终止合同。
3. 每次维修任务单派出之后，乙方必须在规定时间内完成维修工作。乙方未按约定的时限完成维修工作的，每出现一次维修逾期，处以500元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的结算款中扣除。累计出现5次维修逾期，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。
4.本项目实施过程中使用材料必须环保并符合规范要求的，如维修过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣实际合同总价的5%，同时乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量工程量按70%结算款项。
5.若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按实际合同总价0.2%的罚款处罚。
6.为确保本项目施工质量及安全，如乙方在施工过程中出现施工技术问题或其他相关矛盾的，均需服从甲方协调，如在遇到技术问题或双方矛盾后仍强制施工或扩大矛盾的，承担实际合同总价2%的赔偿金。
7.发生因乙方原因导致的一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），乙方在承担相应赔偿责任的同时，甲方有权扣除乙方全部履约保证金。乙方出现严重安全、质量事故的，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的70%款项结算，但因乙方违约给甲方造成的全部损失，甲方有权从应付结算款中直接扣除。
8.考核罚款按本合同附件3约定的罚款金额扣款。
9.与农路、农桥管理义务有关的所造成第三方损害，依法应当承担赔偿责任的，全部由乙方承担。
19、 纠纷解决：
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决，甲方主张权利的，诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费、保全费、保函费、诉讼费等）由乙方承担：
（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地  人民法院起诉。
在争议解决期间，除争议事项外，合同其他部分仍应继续履行。
20、 组成本合同的文件包括：
1.本合同条款及附件；
2.中标通知书；
3.本项目的政府采购文件（补充通知）和乙方投标文件；
4.本项目在实施过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；
5.甲乙双方其它按规定约定事宜。
21、 合同生效：
本合同由甲乙双方签字盖章后生效（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）。本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）                  
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：            
联系人：                             联系人：                        
联系电话：                           联系电话：               
附件1：廉政合同
附件2：安全责任合同
附件3：农路农桥养护维修项目考核表
附件4：技术团队成员一览表
附件5：南通市海门区包场镇农村道路汇总表
附件6：南通市海门区包场镇农路绿化明细表
附件7：南通市海门区包场镇农桥汇总表





















附件1：
廉政合同
为进一步加强本项目实施过程中的廉政建设，特订立如下合同。
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）                  
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：







附件2：
安全责任合同
为切实落实南通市海门区包场镇农路、农桥养护和维修项目施工及养护作业过程中的安全生产责任，确保作业人员人身安全和道路通行安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，甲方南通市海门区包场镇人民政府与乙方             （中标供应商）签订本安全责任合同。
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.定期或不定期对乙方施工现场及养护作业区域进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，以及《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行项目合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。项目经理是安全生产的第一责任人，对项目安全生产工作全面负责。
3.根据项目特点编制安全生产保障方案和突发事件应急预案，报甲方备案。作业前应对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
4.在养护维修作业现场按相关规定设置施工警示标志、限速标志、导向标志和安全围护设施，夜间或恶劣天气下作业时应增设夜间警示灯等安全设施，确保行人和车辆通行安全。
5.乙方应配备专职或兼职安全生产管理人员，负责对作业现场安全生产进行监督检查。发现安全事故隐患，应当及时报告并采取措施消除。
6.特种作业人员（包括但不限于电工、焊工、起重工等）须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
7.作业人员上岗必须按规定穿戴反光背心、安全帽等劳动防护用品，作业负责人和安全检查员应随时检查穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.施工机械设备、安全防护用品等应定期检查维护，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。
9.对易燃易爆材料应专门妥善保管，配备足够的消防设施；所有作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。
10.如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并在1小时内向甲方及有关部门报告，配合事故调查，承担相应责任。
三、违约责任
1.因乙方安全防护措施不到位、违规操作、管理疏忽等自身原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失及第三方损失，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方不承担任何连带责任。
2.如因乙方原因导致甲方被追究赔偿责任或遭受行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿。
3.乙方在合同期内发生一般及以上等级安全事故的，除承担相应赔偿责任外，甲方有权没收乙方全部履约保证金，并有权单方面解除合同。
四、其他
1.本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）                  
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：



























附件3：
农路农桥养护维修项目月度考核表
考核月份：   年   月
	序号
	类别
	考核内容
	分值
	扣分标准
	得分

	1
	巡查工作（20分）
	是否按规定频次开展日常巡查
	10
	每缺少一次巡查记录扣2分；连续三次未巡查的，该项不得分
	

	2
	
	巡查记录是否完整（含时间、路线、人员、巡查情况）
	5
	记录内容缺项的，每缺一项扣1分；弄虚作假的，该项不得分
	

	3
	
	发现隐患是否及时上报并采取警示措施
	5
	未及时上报或未采取警示措施的，每次扣2分；因此造成安全事故的，该项不得分
	

	4
	维修工作（25分）
	是否在规定时限内完成维修任务
	10
	每逾期一天扣3分；逾期超过3天的，该项不得分
	

	5
	
	维修质量是否合格（验收一次性通过）
	10
	验收不合格需返工的，每次扣3分；两次验收不合格的，该项不得分
	

	6
	
	维修后场地是否清理干净
	5
	未及时清理的，每次扣2分；垃圾未清运出场的，每次扣3分
	

	7
	绿化养护（15分）
	绿化是否及时修剪、除草
	5
	修剪不及时或杂草明显的，每发现一处扣1分；由此影响行车视距的，每处扣2分
	

	8
	
	病虫害防治、施肥、涂白等工作是否到位
	5
	养护不到位的，每发现一处扣1分；造成绿化大面积枯死的，该项不得分
	

	9
	
	枯死树（枝）是否及时清理
	5
	未及时清理的，每发现一处扣1分；存在倒伏隐患的，每处扣2分
	

	10
	安全文明施工（15分）
	作业现场是否按规定设置警示标志和安全围护
	5
	未设置的，每次扣2分；设置不规范的，每次扣1分
	

	11
	
	作业人员是否穿戴反光背心等安全防护用品
	5
	未穿戴的，每人次扣1分；同一人员重复违规的，加倍扣分
	

	12
	
	施工垃圾是否及时清运
	5
	未及时清运的，每次扣2分；造成环境污染的，该项不得分
	

	13
	资料档案（15分）
	巡查记录、维修任务单、验收资料等是否及时归档
	10
	资料缺失或未及时归档的，每项扣2分；弄虚作假的，该项不得分
	

	14
	
	施工前后影像资料是否完整（同一角度对比）
	5
	影像资料缺失的，每次扣1分；无影像资料的，该项不得分
	

	15
	履约情况（10分）
	是否服从甲方管理及工作安排
	5
	不服从管理或推诿扯皮的，每次扣2分；拒不执行的，该项不得分
	

	16
	
	是否存在群众投诉（含12345政务服务热线等，经查实确属乙方责任的）
	5
	每发生一次有效投诉扣2分；同一问题重复投诉的，加倍扣分
	

	合计
	100
	
	


考核得分：           
考核结果： □优秀（90分及以上） □良好（80-89分） □合格（70-79分） □不合格（70分以下）
考核人员签字：           
被考核单位确认签字：
考核结果应用说明：
	考核结果
	分数区间
	应用
	年度平均值罚款金额

	优秀
	90分及以上
	扣分项整改
	（100-考核得分）×1000元

	良好
	80-89分
	 扣分项进行整改
	（100-考核得分）×2000元

	合格
	70-79分
	 甲方书面提醒，乙方提交整改报告
	（100-考核得分）×3000元

	不合格
	70分以下
	约谈乙方负责人，提交整改方案；连续两个月不合格或累计三个月不合格，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算
	（100-考核得分）×5000元


年度考核达标认定标准：
年度考核达标标准：按 全年12个月考核得分的算术平均值≥90分，即认定为年度考核达标。年度考核不达标的，甲方有权不予续签下一年度合同。
考核办法：
1.考核频次： 甲方每月对乙方进行一次综合考核，可结合定期检查与不定期抽查进行。
2.考核方式： 甲方组织相关人员（可邀请第三方参与），通过查阅资料、现场检查、走访了解等方式进行评分。
3.即时整改： 检查中发现的问题，乙方应在甲方要求的期限内整改到位，未按期整改的，在当月考核中加扣5分。
4.结果反馈： 考核结果经双方确认签字后生效，月度考核得分作为年度考核达标认定的依据及合同续签和履约管理的依据。
5.罚款执行： 年度考核罚款根据全年12个月考核得分的算术平均值计算，在合同期满后支付结算款时一次性扣除（罚款金额按年度平均分直接计算得出）。

附件4：
技术团队成员一览表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	

总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

现


场
	项目负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	技术负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	施工员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	质量员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	安全员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：请乙方如实安排技术团队成员，在履约期间不得随意更换。


附件5：
	南通市海门区包场镇农村道路汇总表

	序号
	线路（名称）
	里程（公里）
	路基宽度（米）
	路面宽度
（米）
	路面类型
	建设时间（年）
	所在村

	1
	前勇路
	2.12
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2008
	浜北

	2
	新永路
	1.905
	5
	4
	水泥砼
	2009
	浜北

	3
	新运路
	1.9
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2010
	浜北

	4
	新永西路
	1.85
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2011
	浜北

	5
	新岸河路
	1.778
	5
	4
	水泥砼
	2016
	浜北

	6
	前勇路
	1.15
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	7
	解放路
	0.799
	6
	5
	水泥砼
	2007
	包场

	8
	解放路西段
	0.771
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	包场

	9
	包西中心路
	2.013
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2008
	包场

	10
	沿河路
	1.049
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	包场

	11
	朱家园东路
	1.3
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2012
	包场

	12
	十甲街路
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	包场

	13
	包东东路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	包场

	14
	包正路
	3.2
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	包场、新南

	15
	运南河中路
	0.6
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2011
	包场、致中

	16
	城河路
	1.4
	5
	4
	水泥砼
	2007
	城河

	17
	城河东路
	1.5
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	城河

	18
	城河西路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	城河

	19
	天河路西段
	0.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	城河

	20
	城河西二路
	0.856
	5
	4
	水泥砼
	2014
	城河

	21
	城河30-32组路
	0.415
	5
	4
	水泥砼
	2015
	城河

	22
	西天河路西段
	0.55
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	城河    

	23
	池鹏路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2006
	池鹏

	24
	池鹏北路
	2.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	池鹏

	25
	新窑北路
	0.7
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	池鹏

	26
	池鹏路
	2.15
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	池鹏 

	27
	池鹏二组中心路
	0.405
	5
	4
	水泥砼
	2015
	池鹏 

	28
	池鹏29组路
	0.175
	5
	4
	水泥砼
	2017
	池鹏 

	29
	三太路
	5.1
	4.5
	5.5
	水泥砼
	2004
	池鹏 福良 浩中

	30
	大东路
	1.3
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	大东

	31
	渔民二路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	大东

	32
	大东路北延
	0.473
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2014
	大东

	33
	渔民一路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	大东

	34
	港前南路
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	大东

	35
	大东南路
	0.85
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	大东

	36
	大东头甲河路
	0.27
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	37
	大港二路
	0.99
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	38
	大东四路
	0.73
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	39
	大东路
	0.75
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	大东

	40
	大东二路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	大东  

	41
	头甲河路
	5.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	大东 光耀 红中

	42
	东六路
	3.899
	6
	4
	水泥砼
	2004
	大东 鲜海 闸中

	43
	港闸路
	0.2
	6
	4
	水泥砼
	2007
	东灶

	44
	港西路
	1.047
	9
	7
	沥青砼
	2007
	东灶

	45
	新凤路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	凤飞

	46
	太浩北路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	凤飞

	47
	太浩北路东段
	0.95
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	凤飞

	48
	农场路
	1.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	凤飞

	49
	太浩北路
	0.21
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	50
	凤飞20组路
	0.475
	5
	4
	水泥砼
	2014
	凤飞

	51
	太浩南路
	1.452
	5
	4
	水泥砼
	2014
	凤飞

	52
	永太路延伸段
	2.1
	10
	6
	水泥砼
	2013
	凤飞 浩中 浩西

	53
	余海路
	2.5
	4.5
	5.5
	水泥砼
	2004
	福良

	54
	福良东路
	3.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	福良

	55
	福良北路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	福良

	56
	祥千三路
	0.751
	5
	4
	水泥砼
	2014
	福良

	57
	港东一路
	4.5
	5.5
	4
	水泥砼
	2005
	港新

	58
	镇东村
	4.5
	5.5
	4
	水泥砼
	2005
	港新

	59
	新垦二路
	0.309
	6
	4
	水泥砼
	2005
	港新

	60
	学前路
	0.7
	9
	7
	沥青砼
	2009
	港新

	61
	港新三路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	港新

	62
	东新路
	2.487
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2006
	港新  

	63
	东灶路
	3.97
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	港新 友谊

	64
	港新二路
	1.96
	6
	4.5
	水泥砼
	2006
	港新 友谊

	65
	光华路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	光耀

	66
	光耀路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	光耀

	67
	光启路
	0.465
	5.5
	4
	水泥砼
	2006
	光耀

	68
	光耀路西延
	0.35
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	光耀

	69
	头甲河西路
	0.68
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	光耀

	70
	新东河南路
	1.16
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	光耀

	71
	耀华南路
	1.45
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	光耀  

	72
	十号河东路
	1.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	光耀 红中

	73
	锦浩路
	2.7
	7
	5.5
	水泥砼
	2012
	浩西

	74
	浩北路
	1.4
	5
	4
	水泥砼
	2006
	浩中

	75
	浩中东路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	浩中

	76
	双浩路
	4.2
	5
	4
	水泥砼
	2007
	浩中 浩西 新群

	77
	河南路
	3.644
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	河南

	78
	鸡场路
	0.76
	5
	4
	水泥砼
	2007
	河南

	79
	富民路
	1.337
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	河南

	80
	富民路北延
	0.725
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	河南

	81
	余包河路
	2.3
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	河南

	82
	园区路
	0.35
	5
	4
	水泥砼
	2014
	河塘

	83
	河塘中心路
	0.998
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	河塘 

	84
	陆家车路
	2.001
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	河塘 联合

	85
	红中一路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	红中

	86
	铁锚路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	红中

	87
	红中三路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	红中

	88
	红中五路
	0.79
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	89
	交界路
	0.43
	5.5
	4
	水泥砼
	2012
	红中

	90
	吕河横路
	1.03
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	91
	中闸三路
	1.07
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	92
	红吕6-15组路
	1.069
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2015
	红中

	93
	红中二路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	红中 

	94
	中闸二路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	红中 

	95
	红中四路
	0.7
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	红中  

	96
	海防横路
	0.43
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2014
	红中  

	97
	中闸一路
	1.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	红中  

	98
	平安路
	0.77
	5
	4
	水泥砼
	2016
	红中  

	99
	致富路
	0.38
	5
	4
	水泥砼
	2018
	宏升

	100
	锦明中路
	1.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	锦明

	101
	轧东中心路
	1
	5
	4
	水泥砼
	2010
	锦明

	102
	锦明中二段西路
	0.978
	5
	4
	水泥砼
	2015
	锦明

	103
	联合路
	2.02
	5.5
	4
	水泥砼
	2005
	联合

	104
	钱家家路
	1.25
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2012
	联合

	105
	陆家车西路
	1.25
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	联合

	106
	陆家车沟东路
	1.535
	5
	4
	水泥砼
	2016
	联合

	107
	园区路
	1.2
	7.5
	6
	水泥砼
	2013
	联合 河塘

	108
	新东河路
	6.167
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2008
	联合、浜北、幸福、模范、长桥、河塘

	109
	为民路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	林英

	110
	咸南路
	1.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	林英

	111
	志林路
	2.3
	6.5
	5
	水泥砼
	2011
	林英

	112
	杨圩南路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	林英

	113
	林英中路
	1.012
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	林英

	114
	林英北路
	1.044
	5
	4
	水泥砼
	2014
	林英

	115
	咸南路延伸
	0.425
	5
	4
	水泥砼
	2014
	林英

	116
	包东路
	2.7
	17
	14
	沥青砼
	2008
	灵树

	117
	灵树五路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	灵树

	118
	闸河一路
	0.85
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	灵树

	119
	灵树八路
	0.7
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	灵树

	120
	灵树六路 
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	灵树

	121
	堤北一路
	0.9
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	灵树

	122
	堤北二路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	灵树

	123
	闸河二路
	0.85
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	灵树 

	124
	闸河三路
	0.85
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	灵树 

	125
	灵树中心路
	1.13
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	灵树 

	126
	灵树断头路
	0.6
	4.5-5.5
	3.5-4.5
	水泥砼
	2017
	灵树 

	127
	灵树二路
	0.8
	11
	9
	水泥砼
	2008
	灵树  

	128
	灵友路支线
	2.364
	5.5
	4
	水泥砼
	2007
	灵树  

	129
	灵友路延伸
	0.965
	5.5
	4
	水泥砼
	2007
	灵树  

	130
	灵树一路
	2.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	灵树  

	131
	灵树三路
	1.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	灵树  

	132
	六东中路
	0.7
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2004
	六东

	133
	怡乐路南延
	0.285
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2016
	六东

	134
	堤南路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	六甲

	135
	吕河路
	0.7
	5.5
	4
	水泥砼
	2011
	六甲

	136
	堤南路
	2.8
	5
	4
	水泥砼
	2005
	六甲 城河

	137
	双六路
	0.8
	8
	7
	水泥砼
	2007
	六甲 六东

	138
	双六南路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	六甲 六东

	139
	天河路中段
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	六甲 六东

	140
	运南河路
	1.75
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	六甲 六东

	141
	富兴路
	2.1
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	模范

	142
	模范北中心路
	0.85
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	143
	模范南中心路
	0.61
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	144
	北中心路
	0.544
	5
	4
	水泥砼
	2016
	模范 

	145
	前哨路
	1.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	前哨

	146
	海闸路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	前哨

	147
	东港二路
	1.3
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	前哨

	148
	海防接口路
	0.168
	5
	4
	水泥砼
	2018
	前哨

	149
	东港二路B
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	前哨

	150
	港前南路
	1.17
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	前哨

	151
	港前路
	6.3
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	前哨 大东

	152
	十号河西路
	2.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	前哨 鲜海 光耀

	153
	天西中路
	0.7
	5.5
	4
	水泥砼
	2011
	天西

	154
	和谐中路
	0.52
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	155
	平安二路
	1.45
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	天西

	156
	运南河东路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	157
	运南河北路（东段）
	1.5
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	天西

	158
	天河路
	5.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	天西 六东 六甲 新群 城河

	159
	头甲中心路
	2.3
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	头甲

	160
	黄海路
	1.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	头甲

	161
	通启路
	0.195
	5
	4
	水泥砼
	2015
	头甲

	162
	三甲东路
	1.78
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	头甲

	163
	鲜海路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	鲜海

	164
	立志东路
	0.75
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	鲜海

	165
	鲜海西延路
	1.02
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	166
	鲜海二路
	0.52
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	167
	鲜海东延路
	0.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	168
	立志路
	3.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	鲜海 

	169
	耀生路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	鲜海 

	170
	立志一路
	0.302
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2016
	鲜海 

	171
	十号河东路北
	1.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	鲜海 

	172
	广大路
	2.65
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	鲜海 大东 光耀

	173
	大王中心片路
	0.67
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	174
	兴无片运南河南路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	175
	新群中路
	1.1
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	新群

	176
	新立路
	1.337
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	幸福

	177
	鲜圩公墓路
	0.34
	5
	4
	水泥砼
	2018
	幸福

	178
	张家沟东路
	0.64
	5
	4
	水泥砼
	2018
	幸福

	179
	拥军路
	2.289
	5
	4
	水泥砼
	2017
	幸福

	180
	鲜圩中心路（东西向）
	1.574
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	幸福

	181
	鲜圩中心路（南北向）
	0.655
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	幸福

	182
	新立横路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	幸福

	183
	鲜圩底排路
	1.72
	5
	4
	水泥砼
	2015
	幸福

	184
	31-38组路
	1.26
	5
	4
	水泥砼
	2016
	幸福

	185
	徐窑北路
	1.2
	5.5
	5.5
	水泥砼
	2007
	永康

	186
	永康中路
	1.5
	5.5
	4
	水泥砼
	2009
	永康

	187
	永康南路
	1.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	永康

	188
	徐窑中路
	1.485
	5
	4
	水泥砼
	2014
	永康

	189
	镇通路
	0.273
	5
	4
	水泥砼
	2014
	永康

	190
	固中南路
	1.485
	5
	4
	水泥砼
	2014
	永康

	191
	永阳路
	0.32
	5
	4
	水泥砼
	2015
	永康

	192
	徐窑南路
	1.02
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	永康

	193
	永太路
	4.5
	5
	4
	水泥砼
	2005
	永康 凤飞

	194
	海砖路
	1.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	永康 林英

	195
	齐心南路
	1.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	友谊

	196
	友谊一路
	1.3
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	友谊

	197
	齐心北路
	1.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	友谊

	198
	齐心路
	1.66
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	友谊

	199
	友谊南路
	1.244
	5
	4
	水泥砼
	2015
	友谊

	200
	友谊新岸河路
	1.231
	5
	4
	水泥砼
	2017
	友谊

	201
	友谊二路
	2.123
	6
	4.5
	水泥砼
	2008
	友谊  

	202
	轧西中路
	0.97
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	轧西

	203
	轧西南路
	1.378
	5
	4
	水泥砼
	2014
	轧西

	204
	康西河南路
	0.617
	5
	4
	水泥砼
	2017
	轧西

	205
	西凤路
	1.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	轧西 凤飞 

	206
	志林路
	4.9
	5
	5.5
	水泥砼
	2005
	轧西 锦明 

	207
	永六路
	3
	5
	4
	水泥砼
	2007
	轧西 锦明 凤飞

	208
	余海路
	3.7
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	轧西 锦明 凤飞

	209
	红旗南路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	2010

	210
	闸桥三路
	0.49
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸桥

	211
	闸桥25路
	0.529
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2015
	闸桥

	212
	闸桥10路
	0.481
	5
	4
	水泥砼
	2015
	闸桥

	213
	东灶河东路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	闸桥  

	214
	闸桥路
	2.434
	6
	4.5
	水泥砼
	2007
	闸桥 友谊

	215
	闸中路
	1.446
	9
	7
	沥青砼
	2005
	闸中

	216
	闸西路
	2.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	闸中

	217
	闸中二路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	闸中

	218
	新闸路
	0.96
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中

	219
	友好一路
	0.43
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	220
	友好二路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	221
	粮站路
	0.9
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	闸中 

	222
	闸东路
	0.8
	6
	4.5
	水泥砼
	2010
	闸中 

	223
	闸东路北延
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	闸中 

	224
	闸中三路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 

	225
	闸中四路
	0.37
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 

	226
	运北河南路
	1.857
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 光耀

	227
	岸北路
	0.457
	8
	7.4
	水泥砼
	2003
	长桥

	228
	河北路
	0.815
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2005
	长桥

	229
	长桥中心路
	4.25
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2005
	长桥

	230
	兴河路
	0.761
	11
	9
	水泥砼
	2007
	长桥

	231
	长桥路
	1.9
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2005
	长桥

	232
	兴余四路
	0.7
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2012
	长桥

	233
	岸北西路
	0.77
	5
	4
	水泥砼
	2015
	长桥

	234
	岸北南中心路
	0.402
	5
	4
	水泥砼
	2015
	长桥

	235
	徐家沟路
	1.245
	5
	4
	水泥砼
	2016、2018
	长桥

	236
	兴互路
	2.845
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2005
	长桥、模范

	237
	张家沟路
	2
	5.5
	4
	水泥砼
	2005
	长桥、幸福

	238
	环镇路
	5.55
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2007
	镇东、宏升

	239
	二圩中心路
	3.324
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	镇东、宏升

	240
	育才之路
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2009
	镇区

	241
	港西路
	3.18
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2004
	致中

	242
	扇子路
	1.292
	5.5
	4.5
	水泥砼
	2009
	致中

	243
	新窑南路
	1.5
	5
	4
	水泥砼
	2007
	周成

	244
	新闸南路
	0.8
	5.5
	4
	水泥砼
	2009
	周成

	245
	新窑北路
	1.95
	6
	4.5
	水泥砼
	2011
	周成

	246
	新窑中路
	0.68
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	周成

	247
	窑东南路
	1.822
	5
	4
	水泥砼
	2014
	周成

	248
	交接路
	0.775
	5
	4
	水泥砼
	2016
	周成

	249
	一组路
	0.538
	5
	4
	水泥砼
	2016
	周成

	250
	闸东西路
	1.19
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	251
	友好一路
	0.43
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	252
	友好二路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	253
	闸西五路
	0.7
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	254
	闸西六路
	0.28
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	255
	友好三路
	0.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	256
	中闸五路
	0.37
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	257
	中闸六路
	0.24
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	258
	中闸七路
	0.29
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	259
	闸桥四路
	0.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸桥

	260
	闸桥四路
	0.51
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸桥

	261
	东港校路
	0.31
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	前哨

	262
	十号河东路
	0.43
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	前哨

	263
	港新六路
	1.78
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	港新

	264
	齐心路
	1.66
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	友谊

	265
	鲜海三路
	0.34
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	266
	志南路
	0.68
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	267
	立志北路
	0.89
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	268
	头甲河西路
	1.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	269
	光华东路
	1.05
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	270
	光明路
	1.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	271
	大东路
	0.75
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	大东

	272
	十甲街路
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	包场

	273
	包东东路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	包场

	274
	大王中心片路
	0.67
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	275
	新南片北路
	0.75
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新南

	276
	大王片西北段路
	0.7
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新南

	277
	兴无片运南河南路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	278
	模范北中心路
	0.85
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	279
	模范南中心路
	0.61
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	280
	兴互东一路
	0.54
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	281
	兴互东二路
	0.6
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	282
	兴互东三路
	0.42
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	283
	陆家车西路
	1.25
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	联合

	284
	毛家车路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	联合

	285
	陆家车路
	2.75
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	联合

	286
	浜北南中心路
	0.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	287
	浜北北中心路
	0.47
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	288
	前勇路
	1.15
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	289
	河北路
	1.2
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	长桥

	290
	新立横路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	幸福

	291
	蔡路
	1.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新群

	292
	天河路西段
	0.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	城河

	293
	黄家港河西中心路
	0.868
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	城河

	294
	农业园区路
	1.05
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六甲

	295
	姚家路
	1.26
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六甲

	296
	和谐中路
	0.52
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	297
	平安二路
	1.45
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	天西

	298
	运南河东路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	299
	三甲东路
	1.78
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	头甲

	300
	三甲东路南段
	0.98
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	头甲

	301
	农场路
	1.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	凤飞

	302
	太浩北路
	0.21
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	303
	西凤路东段
	1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	304
	凤飞路
	1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	305
	祥千南路
	1.1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	306
	三勇中一路
	0.41
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	307
	三勇中二路
	0.34
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	308
	三勇中三路
	0.28
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	309
	杨圩南路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	林英

	310
	杨圩中心路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	林英

	311
	新窑中路
	0.68
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	周成

	312
	六甲坝东路
	0.22
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浩中

	313
	六甲坝西路
	0.51
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浩中

	314
	五甲一路
	0.52
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六东

	315
	六东二路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六东

	316
	永福路
	0.53
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	永康

	317
	闸中三路
	0.5
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 

	318
	闸中四路
	0.37
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 

	319
	运北河南路
	1.857
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中 光耀

	320
	红中五路
	0.79
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	321
	交界路
	0.43
	5.5
	4
	水泥砼
	2012
	红中

	322
	鲜海西延路
	1.02
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	323
	鲜海二路
	0.52
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	324
	吕河横路
	1.03
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	325
	鲜海东延路
	0.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	鲜海

	326
	中闸三路
	1.07
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	红中

	327
	新闸路
	0.96
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸中

	328
	灵树中心路
	1.13
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	灵树 

	329
	头甲河西路
	0.68
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	光耀

	330
	闸桥三路
	0.49
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	闸桥

	331
	新东河南路
	1.16
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	光耀

	332
	东港二路B
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	前哨

	333
	大东头甲河路
	0.27
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	334
	港前南路
	1.17
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	前哨

	335
	大港二路
	0.99
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	336
	大东四路
	0.73
	6
	4.5
	水泥砼
	2012
	大东

	337
	园区路
	1.2
	7.5
	6
	水泥砼
	2013
	联合 河塘

	338
	轧西中路
	0.97
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	轧西

	339
	林英中路
	1.012
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	林英

	340
	永太路延伸段
	3
	10
	6
	水泥砼
	2013
	凤飞 浩中 浩西

	341
	池鹏路
	2.15
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	池鹏 

	342
	西天河路西段
	0.55
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	城河    

	343
	运南河北路（东段）
	1.5
	7
	5.5
	水泥砼
	2013
	天西

	344
	灵友路北延
	0.7
	7
	5.5
	水泥砼
	2015
	

	345
	闸东西路
	1.19
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	346
	友好一路
	0.43
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	347
	友好二路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	348
	闸西五路
	0.7
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	349
	闸西六路
	0.28
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	350
	友好三路
	0.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸中

	351
	中闸五路
	0.37
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	352
	中闸六路
	0.24
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	353
	中闸七路
	0.29
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	红中

	354
	闸桥四路
	0.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸桥

	355
	闸桥四路
	0.51
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	闸桥

	356
	东港校路
	0.31
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	前哨

	357
	十号河东路
	0.43
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	前哨

	358
	港新六路
	1.78
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	港新

	359
	齐心路
	1.66
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	友谊

	360
	鲜海三路
	0.34
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	361
	志南路
	0.68
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	362
	立志北路
	0.89
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	鲜海

	363
	头甲河西路
	1.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	364
	光华东路
	1.05
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	365
	光明路
	1.36
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	光耀

	366
	大东路
	0.75
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	大东

	367
	十甲街路
	0.6
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	包场

	368
	包东东路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	包场

	369
	大王中心片路
	0.67
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	370
	新南片北路
	0.75
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新南

	371
	大王片西北段路
	0.7
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新南

	372
	兴无片运南河南路
	0.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	新南

	373
	模范北中心路
	0.85
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	374
	模范南中心路
	0.61
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	模范 

	375
	兴互东一路
	0.54
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	376
	兴互东二路
	0.6
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	377
	兴互东三路
	0.42
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	模范 

	378
	陆家车西路
	1.25
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	联合

	379
	毛家车路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	联合

	380
	陆家车路
	2.75
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	联合

	381
	浜北南中心路
	0.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	382
	浜北北中心路
	0.47
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	383
	前勇路
	1.15
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	浜北

	384
	河北路
	1.2
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	长桥

	385
	新立横路
	1.2
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	幸福

	386
	蔡路
	1.5
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	新群

	387
	天河路西段
	0.55
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	城河

	388
	黄家港河西中心路
	0.868
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	城河

	389
	农业园区路
	1.05
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六甲

	390
	姚家路
	1.26
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六甲

	391
	和谐中路
	0.52
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	392
	平安二路
	1.45
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	天西

	393
	运南河东路
	0.53
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	天西

	394
	三甲东路
	1.78
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	头甲

	395
	三甲东路南段
	0.98
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	头甲

	396
	农场路
	1.4
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	凤飞

	397
	太浩北路
	0.21
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	398
	西凤路东段
	1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	399
	凤飞路
	1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	凤飞

	400
	祥千南路
	1.1
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	401
	三勇中一路
	0.41
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	402
	三勇中二路
	0.34
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	403
	三勇中三路
	0.28
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	福良

	404
	杨圩南路
	1
	6
	4.5
	水泥砼
	2013
	林英

	405
	杨圩中心路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	林英

	406
	新窑中路
	0.68
	5.5
	4
	水泥砼
	2013
	周成

	407
	六甲坝东路
	0.22
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浩中

	408
	六甲坝西路
	0.51
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	浩中

	409
	五甲一路
	0.52
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六东

	410
	六东二路
	0.71
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	六东

	411
	永福路
	0.53
	5
	3.5
	水泥砼
	2013
	永康

	412
	十甲路
	0.585
	5
	4
	水泥砼
	
	

	413
	六甲车路
	2
	5
	4.5
	
	
	

	414
	友谊北路
	6.02
	5
	4
	
	
	

	415
	人民路（育才路）
	0.97
	5
	4.5
	
	
	

	416
	二于中心路
	3.8
	4.5
	3.5
	
	
	

	417
	兴余路
	1.191
	5
	4.5
	
	
	

	418
	通福路
	3.03
	5
	4.5
	
	
	

	419
	六东路
	0.921
	12
	9
	
	
	

	420
	新窑路
	1.924
	5.5
	3.5
	
	
	

	421
	新群路
	0.689
	5
	4
	
	
	

	422
	池鹏南路
	2.441
	5
	4.5
	
	
	

	423
	林英中路（林英北路）
	1.041
	6.5
	5.5
	
	
	

	424
	
	
	
	
	
	
	

	425
	
	
	
	
	
	
	

	426
	合计（KM）
	501.343
	
	
	
	
	



本项目所附的《农村道路汇总表》及其所列示的路段名称、预估里程等数据，系招标阶段基于初步摸底形成的参考性统计资料，包含但不限于上述路段，仅供投标人（乙方）参考，不构成对实际范围的承诺或约束。
最终范围、划分及实际里程数以现场实际情况确定为准（实际约为600KM）。
投标人（乙方）应知悉，上述预估里程与实际里程可能存在差异，投标人应自行评估风险并将此因素纳入报价考量，中标后不得以实际工作量与汇总表不符为由要求调整单价或提出索赔。






附件6：
南通市海门区包场镇农路绿化明细表
	道路路名
	长度
	宽度
	面积（万平方米）

	余海线永泰路
	69.272亩
	
	4.6

	闸桥路
	2.43
	4
	0.972

	天西中心路
	2.2
	2
	0.44

	吕河路
	3.5
	2
	0.7

	运南河路
	3.2
	2
	0.64

	新东河路
	3.2
	6
	1.92

	红前路
	4.2
	4
	1.68

	志林路
	5
	6
	3

	永康南路
	0.5
	3
	0.15

	东灶路
	3.97
	3
	1.19

	福良东路福良北路
	2
	2
	0.4

	合计面积
	
	
	15.692
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附件7：
	南通市海门区包场镇农桥汇总表

	桥梁代码
	路线代码
	路线名称
	桥梁名称
	中心
桩号
	桥梁
全长
	跨径
总长
	单孔
最大
跨径
(米)
	桥梁
跨径
组合
(孔*米)
	桥梁
全宽
	桥面
净宽
	设计荷
载等级
	按跨径
分类
	技术状
况评定
	桥梁上部
构造结构
形式
	桥墩类型
	建成
时间
(年份)

	CP06320614L0010
	CP06320614
	六甲车路
	六甲德惠桥
	0.79
	32.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1990

	CP06320614L0020
	CP06320614
	六甲车路
	陆家德惠桥（六甲和娥桥）
	1.98
	30.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1990

	CP11320614L0010
	CP11320614
	运南河路
	港中桥
	0.80
	21.50
	21.00
	7.00
	3*7
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CP11320614L0020
	CP11320614
	运南河路
	至中桥
	1.41
	18.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.10
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2010

	CP15320614L0010
	CP15320614
	前勇路
	前勇桥
	2.10
	33.00
	30.00
	10.00
	3*10
	6.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2011

	CP32320614L0010
	CP32320614
	长沙路
	灵友北桥
	0.30
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	1998

	CP36320614L0010
	CP36320614
	友谊北路（拥军路）
	港齐桥
	3.34
	18.60
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CP36320614L0020
	CP36320614
	友谊北路（拥军路）
	港西桥
	4.64
	18.50
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CP38320614L0010
	CP38320614
	人民路（育才路）
	新开港北桥
	0.95
	24.30
	24.00
	8.00
	3*8
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CP45320614L0020
	CP45320614
	二于中心路
	海洪桥
	0.77
	13.00
	13.00
	13.00
	1*13
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2014

	CP45320614L0010
	CP45320614
	二于中心路
	浩西桥
	1.06
	42.00
	40.00
	20.00
	1*10+1*20+1*10
	8.00
	7.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2018

	CP46320614L0010
	CP46320614
	新永路
	浜北二桥
	0.74
	24.50
	20.00
	8.00
	1*8+2*6
	6.00
	5.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1999

	CP47320614L0010
	CP47320614
	兴余路
	振兴桥
	0.02
	31.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CP47320614L0020
	CP47320614
	兴余路
	互助桥
	1.14
	34.60
	30.00
	10.00
	3*10
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1992

	CP50320614L0010
	CP50320614
	河北路（友谊二路）
	宝兴桥
	2.29
	37.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1997

	CP50320614L0020
	CP50320614
	河北路（友谊二路）
	河北桥
	3.43
	32.00
	30.00
	10.00
	3*10
	4.00
	3.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1998

	CP51320614L0010
	CP51320614
	联合路
	联心桥
	0.02
	24.50
	24.00
	8.00
	3*8
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CP51320614L0020
	CP51320614
	联合路
	联合桥
	1.30
	16.00
	16.00
	16.00
	1*16
	6.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2004

	CP52320614L0010
	CP52320614
	二于中心路
	新开港南桥
	0.03
	21.00
	21.00
	7.00
	3*7
	4.50
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2011

	CP53320614L0010
	CP53320614
	通福路
	浜北桥
	1.02
	22.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2003

	CP53320614L0020
	CP53320614
	通福路
	新运桥（浜北西桥）
	1.79
	30.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2010

	CP58320614L0010
	CP58320614
	包西中心路
	包西钱渡界桥
	0.89
	16.40
	15.00
	5.00
	3*5
	4.50
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	17.排架墩
	2005

	CQ06320614L0010
	CQ06320614
	池棚南路
	池鹏桥
	0.72
	24.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2019

	CQ06320614L0020
	CQ06320614
	池棚南路
	池棚桥
	2.42
	20.70
	20.00
	20.00
	1*20
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	2005

	CQ07320614L0010
	CQ07320614
	徐窑南路
	徐窑南路桥
	1.01
	16.70
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2015

	CQ09320614L0010
	CQ09320614
	西凤路
	西凤桥
	0.56
	20.00
	18.00
	6.00
	3*6
	4.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2002

	CQ09320614L0020
	CQ09320614
	西凤路
	黄星桥
	1.60
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	4.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1986

	CQ24320614L0010
	CQ24320614
	城河路
	城河二桥（竖河桥）
	0.49
	18.00
	13.00
	13.00
	1*13
	18.00
	13.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	1996

	CQ33320614L0010
	CQ33320614
	徐窑北路
	同心桥
	0.98
	16.00
	16.00
	16.00
	1*16
	6.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2006

	CQ35320614L0020
	CQ35320614
	新凤路
	锦凤桥
	1.85
	20.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2008

	CQ35320614L0010
	CQ35320614
	新凤路
	海洪竖河桥
	2.90
	18.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CQ36320614L0010
	CQ36320614
	浩中南路
	双浩桥
	0.19
	15.00
	15.00
	5.00
	3*5
	4.60
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2007

	CQ51320614L0010
	CQ51320614
	广平路
	双六桥
	0.65
	24.80
	24.00
	8.00
	3*8
	7.80
	7.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	CQ53320614L0010
	CQ53320614
	浩中路
	海洪河桥
	0.98
	18.80
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2015

	CQ61320614L0010
	CQ61320614
	池棚北路
	池棚西桥
	0.03
	21.40
	21.00
	7.00
	3*7
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2008

	CQ61320614L0020
	CQ61320614
	池棚北路
	池鹏东桥
	1.71
	16.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2008

	CQ75320614L0010
	CQ75320614
	浩中东路
	双浩桥
	0.35
	13.00
	13.00
	13.00
	1*13
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2018

	CQ78320614L0010
	CQ78320614
	福良东路
	池棚小桥
	0.35
	16.00
	15.00
	5.00
	3*5
	4.70
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2008

	CQ78320614L0020
	CQ78320614
	福良东路
	福良东桥
	1.13
	18.20
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2008

	CQ79320614L0010
	CQ79320614
	天河路
	竖河桥
	0.13
	30.00
	30.00
	10.00
	3*10
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CQ79320614L0020
	CQ79320614
	天河路
	南星桥
	0.49
	39.00
	39.00
	13.00
	3*13
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CQ79320614L0030
	CQ79320614
	天河路
	新群西桥
	0.95
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2005

	CQ79320614L0040
	CQ79320614
	天河路
	新群一桥
	1.62
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2004

	CQ82320614L0010
	CQ82320614
	咸南路
	咸南桥
	1.04
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	4.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2012

	CQ85320614L0010
	CQ85320614
	永康南路
	永康南桥
	0.99
	24.40
	24.00
	8.00
	3*8
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2010

	CQ86320614L0010
	CQ86320614
	永康中路
	永康中桥
	0.02
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2012

	CQ88320614L0010
	CQ88320614
	轧东中心路
	轧东桥
	0.01
	18.60
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2010

	CR08320614L0040
	CR08320614
	S221下放段
	竖河桥
	0.40
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	12.00
	11.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	2001

	CR08320614L0030
	CR08320614
	S221下放段
	长浜东桥
	2.47
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	12.00
	11.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	2001

	CR08320614L0020
	CR08320614
	S221下放段
	运北河桥
	3.09
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	12.00
	11.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	2001

	CR08320614L0010
	CR08320614
	S221下放段
	新东河桥
	4.19
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	12.00
	11.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	无
	2001

	CR17320614L0010
	CR17320614
	东友路东延段
	鲜海桥
	0.34
	23.00
	21.00
	7.00
	3*7
	8.00
	7.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2003

	CR17320614L0020
	CR17320614
	东友路东延段
	头甲河桥
	2.10
	20.00
	19.80
	6.60
	3*6.6
	3.60
	3.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2004

	CR18320614L0010
	CR18320614
	运北河路
	闸东桥
	0.12
	33.00
	33.00
	13.00
	1*10+1*13+1*10
	5.10
	4.50
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2000

	CR26320614L0060
	CR26320614
	长桥中心路
	机耕桥
	3.14
	18.50
	15.00
	5.00
	3*5
	4.50
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2006

	CR26320614L0050
	CR26320614
	长桥中心路
	致富桥
	3.32
	15.40
	15.00
	5.00
	3*5
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR26320614L0030
	CR26320614
	长桥中心路
	新生桥
	3.53
	18.50
	18.00
	10.00
	1*10+2*4
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR26320614L0010
	CR26320614
	长桥中心路
	河北桥
	3.97
	15.50
	15.00
	5.00
	3*5
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR26320614L0020
	CR26320614
	长桥中心路
	民心桥
	4.30
	18.40
	18.00
	6.00
	3*6
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR26320614L0040
	CR26320614
	长桥中心路
	张家沟桥
	5.49
	15.40
	15.00
	5.00
	3*5
	6.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR31320614L0010
	CR31320614
	灵树二路
	新东河桥
	0.88
	26.00
	26.00
	10.00
	1*8+1*10+1*8
	10.00
	9.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2006

	CR32320614L0010
	CR32320614
	新互路北延
	新岸河桥
	0.86
	24.30
	24.00
	8.00
	3*8
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2006

	CR33320614L0010
	CR33320614
	模范路
	模范桥
	0.73
	37.00
	30.00
	10.00
	3*10
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1992

	CR38320614L0010
	CR38320614
	鲜海路
	长浜河桥
	0.49
	20.60
	18.00
	6.00
	3*6
	5.00
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	排架墩
	2006

	CR39320614L0010
	CR39320614
	东六路
	鲜海桥
	0.67
	18.00
	18.00
	6.00
	3*6
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1996

	CR44320614L0010
	CR44320614
	灵树五路
	机耕桥
	0.91
	25.00
	24.00
	6.00
	3*4+2*6
	4.50
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2006

	CR48320614L0010
	CR48320614
	十号河西路
	运北河桥
	1.10
	20.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	
	2005

	CR57320614L0010
	CR57320614
	中闸一路
	新东河桥
	1.00
	22.00
	19.50
	6.50
	3*6.5
	4.20
	3.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2005

	CR58320614L0010
	CR58320614
	立志路
	新岸河桥
	1.19
	24.50
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	CR59320614L0010
	CR59320614
	东灶河东路
	双闸桥
	1.11
	24.50
	24.00
	8.00
	3*8
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	CR60320614L0010
	CR60320614
	闸东路
	运河北桥
	0.64
	18.00
	18.00
	6.00
	3*6
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	CR69320614L0010
	CR69320614
	学前路
	五一桥
	1.01
	32.00
	32.00
	16.00
	1*8+1*16+1*8
	6.00
	5.00
	汽车-20级
	中桥
	二类
	空心板梁
	薄壁墩
	1988

	Y005320614L0010
	Y005320614
	跃进路
	新长桥
	0.52
	14.30
	8.00
	8.00
	1*8
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2006

	Y005320614L0020
	Y005320614
	跃进路
	新东河四桥
	0.81
	35.50
	33.00
	13.00
	1*10+1*13+1*10
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	中桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2009

	Y005320614L0030
	Y005320614
	跃进路
	新运桥（浜北桥）
	1.98
	32.00
	30.00
	10.00
	3*10
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1993

	Y005320614L0040
	Y005320614
	跃进路
	余北河桥
	2.74
	19.50
	18.00
	6.00
	3*6
	4.00
	3.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2004

	Y006320614L0020
	Y006320614
	运北河路
	新余桥（新余大桥）
	9.95
	48.00
	48.00
	16.00
	3*16
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	中桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1978

	Y006320614L0030
	Y006320614
	运北河路
	友谊二桥
	13.50
	30.00
	28.00
	12.00
	1*12+2*8
	9.00
	7.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2000

	Y007320614L0030
	Y007320614
	新东河路
	新余河桥
	17.56
	35.50
	33.00
	13.00
	1*10+1*13+1*10
	6.00
	5.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2003

	Y007320614L0020
	Y007320614
	新东河路
	横桥
	24.26
	44.00
	39.00
	13.00
	3*13
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	中桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	Y007320614L0010
	Y007320614
	新东河路
	建桥
	26.23
	20.50
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	1999

	Y008320614L0010
	Y008320614
	通吕河南路
	田口河桥
	2.22
	12.00
	11.00
	11.00
	1*11
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2001

	Y008320614L0030
	Y008320614
	通吕河南路
	包新桥（新南包场界桥）
	6.21
	25.00
	24.00
	8.00
	3*8
	4.50
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2012

	Y034320614L0010
	Y034320614
	环镇路
	头圩东桥（运南河桥）
	3.79
	21.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2005

	Y038320614L0010
	Y038320614
	老六东线
	刘运桥
	1.06
	24.00
	16.00
	16.00
	1*16
	10.00
	9.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	T梁
	无
	2000

	Y039320614L0010
	Y039320614
	运南河路
	六东一桥
	3.19
	25.00
	20.00
	20.00
	1*20
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	一类
	空心板梁
	无
	2005

	Y039320614L0030
	Y039320614
	运南河路
	六东一组桥
	3.88
	12.00
	10.00
	10.00
	1*10
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2020

	Y039320614L0020
	Y039320614
	运南河路
	天西六东交界桥
	4.09
	22.00
	18.00
	18.00
	1*18
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	2001

	Y041320614L0010
	Y041320614
	倪兴路
	勇敢桥
	6.75
	19.00
	18.00
	6.00
	3*6
	4.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1998

	Y551320614L0010
	Y551320614
	致富路
	余北河桥
	11.06
	15.00
	12.00
	6.00
	1*6+2*3
	5.00
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	排架墩
	2003

	Y615320614L0010
	Y615320614
	红前路
	东风桥
	0.15
	21.00
	16.00
	16.00
	1*16
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	T梁
	无
	1999

	Y615320614L0020
	Y615320614
	红前路
	鲜海桥（红前路桥）
	1.39
	25.00
	21.00
	7.00
	3*7
	6.00
	5.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	Y615320614L0040
	Y615320614
	红前路
	广耀桥
	2.08
	20.00
	20.00
	20.00
	1*20
	7.00
	6.00
	公路Ⅱ级
	中桥
	一类
	空心板梁
	无
	2020

	Y615320614L0030
	Y615320614
	红前路
	光耀桥
	3.18
	20.50
	18.00
	6.00
	3*6
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1997

	Y644320614L0010
	Y644320614
	海临线
	新立中心桥
	0.49
	15.00
	15.00
	5.00
	3*5
	4.10
	3.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2005

	Y644320614L0020
	Y644320614
	海临线
	运北河桥
	1.38
	30.00
	30.00
	10.00
	3*10
	9.00
	8.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	Y644320614L0030
	Y644320614
	海临线
	新东河桥
	2.57
	36.00
	30.00
	10.00
	3*10
	9.00
	8.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	Y644320614L0040
	Y644320614
	海临线
	包场大桥
	3.57
	369.00
	369.00
	81.00
	3*20+3*20+1*81+4*20+4*20+1*8
	9.00
	7.00
	公路Ⅱ级
	大桥
	二类
	连续刚构
	双柱式墩
	2015

	Y644320614L0050
	Y644320614
	海临线
	运南河桥(大路桥）
	5.15
	20.00
	10.00
	10.00
	1*10
	9.60
	9.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	1996

	Y735320614L0030
	Y735320614
	志林中心路
	浅水2桥
	0.02
	18.00
	18.00
	6.00
	3*6
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	Y735320614L0010
	Y735320614
	志林中心路
	志海桥
	2.69
	29.00
	29.00
	6.00
	1*5.5+3*6+1*5.5
	6.00
	5.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1991

	Y735320614L0020
	Y735320614
	志林中心路
	志林桥
	4.57
	18.40
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	Y737320614L0010
	Y737320614
	头甲中心路
	五甲三桥
	2.02
	18.60
	18.00
	6.00
	3*6
	5.30
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2011

	Y737320614L0020
	Y737320614
	头甲中心路
	双六东桥
	2.66
	18.40
	18.00
	6.00
	3*6
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	Y737320614L0030
	Y737320614
	头甲中心路
	双六西桥
	2.85
	24.50
	24.00
	8.00
	3*8
	5.80
	5.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2007

	Y739320614L0010
	Y739320614
	天池路
	天西大桥
	0.18
	141.00
	136.00
	32.00
	1*20+3*32+1*20
	6.00
	5.00
	汽车-20级
	大桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2000

	Y739320614L0020
	Y739320614
	天池路
	天池一桥
	1.66
	24.30
	24.00
	8.00
	3*8
	7.00
	6.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	双柱式墩
	1988

	Y739320614L0030
	Y739320614
	天池路
	头甲东桥
	2.47
	15.80
	15.00
	5.00
	3*5
	5.50
	4.50
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	1998

	Y740320614L0010
	Y740320614
	提南路
	城河一桥
	0.40
	9.00
	8.00
	8.00
	1*8
	5.00
	4.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2003

	Y741320614L0010
	Y741320614
	天西中心路
	六东一桥
	2.20
	24.60
	24.00
	8.00
	3*8
	5.00
	4.50
	公路Ⅱ级
	小桥
	二类
	空心板梁
	双柱式墩
	2011

	Y744320614L0040
	Y744320614
	余海路
	永福桥
	0.74
	16.90
	16.00
	16.00
	1*16
	8.00
	7.00
	公路Ⅱ级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	2007

	Y744320614L0030
	Y744320614
	余海路
	详谦桥
	2.47
	16.00
	8.00
	8.00
	1*8
	7.60
	7.00
	汽车-20级
	小桥
	二类
	空心板梁
	无
	1996

	Y744320614L0020
	Y744320614
	余海路
	农场桥
	3.99
	20.80
	16.00
	16.00
	1*16
	8.00
	7.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	1999

	Y744320614L0010
	Y744320614
	余海路
	轧煞镇桥
	5.05
	16.00
	16.00
	16.00
	1*16
	8.00
	7.00
	汽车-20级
	小桥
	一类
	空心板梁
	无
	1999




第六部分  质疑提出和处理
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
































第七部分  投标文件组成
请投标人根据本招标文件的要求在对应部分中分别上传投标材料。
一、基本目录
1.开标一览表（格式见苏采云系统内）；
2.投标人认为的其他材料；
二、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件7）；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.本项目的特定资格要求证明文件；
8.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。
注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查证明材料
四、商务技术标
投标人按照商务技术评标方法与评审标准提供的相关得分佐证材料；
五、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件7）；
如招标文件要求提供的资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传。
[bookmark: OLE_LINK7] 注：采购文件中涉及要求提交养老保险的，若新公司成立至今（以营业执照发放时间距开标截止时间不足30日为准）或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交新公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录凭证。合同签订后采购单位将不定期严查该类人员的缴纳情况。
开标一览表
项目名称 : 项目名称 
项目编号 : 项目编号 
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	供应商名称
	%

	



   
投标人(公章）：




注：
1.本表格式见苏采云系统内表式；
2.本项目采用优惠率报价方式，优惠率低于14%的为无效报价。以招标文件中各项服务全费用控制单价为基础，优惠率为百分数，14.00%≤优惠率＜100.00%，最多精确到小数点后两位，超出此范围的投标报价为无效报价。
(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。) 




附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加_南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目（项目名称），                    （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日


附件2
法定代表人身份证明

       先生/女士：现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                   联系电话：                    

注：粘贴法定代表人的身份证复印件盖公章

     



粘贴处

















附件3
 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目（项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式：                    。      
授权单位名称（盖章）：            。
授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

      年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证扫描件。




粘贴处










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


供应商（公章）：            
                   日期：  年  月  日






附件5
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 南通市海门区包场镇人民政府的南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. [bookmark: _GoBack]农路、农桥养护和维修（标的名称） ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为               （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
4.中标/成交供应商为中小微企业的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：
建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。
其中，①营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;
②营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;
③营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件6
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区包场镇人民政府单位的南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目项目编号为              的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：

注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。









附件7

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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