附件：招标工程量清单总说明

总  说  明
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：教学楼消险维修改造项目
	一、工程概况：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]本工程位于南京监狱的监管区教学楼。总建筑面积5612平方米，地上4层，建筑高度为20.1米，建筑结构形式为框架结构。本工程改造内容为对教学楼外墙进行维修改造，包含拆除部分，改造部分。
二、计划工期：
按招标文件。
三、工程招标范围：
按招标文件。
四、编制依据：
[bookmark: OLE_LINK4]1.建设单位提供的由江苏中宁建筑设计研究院有限公司设计的：《教学楼消险维修改造项目》电子图。
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013。
3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省修缮加固》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。
4.税率公文苏建价函【2025】2号文。
5.相关标准图集以及现行有关清单编制文件。
6.省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取的公告（2019）第19号文。
7.其他现行的江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。
五、编制说明：
1.工程质量要求：详见招标文件。
2.专业工程暂估价：无。
3.本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。
4.本工程暂定材：无。
5.本工程甲供材：无。
六、本项目工程量清单编制说明如下：
1.原外墙面砖不拆除，只对部分空鼓、破损处修补；
2.建筑垃圾弃置费包括垃圾装车、运输、弃置、清理、消纳费等所有费用，运距施工单位自行考虑，进行投标报价，结算时单价不作调整；
3.现状雨水管保留，外墙施工时需注意保护；
4.东西两侧空调室外机拆除后放置于地面，具体位置、尺寸结合现场，甲方自定，设备基础做法详见大样图；
5.除东西两侧的空调室外机待外立面施工完成后，原位置安装；
6.室外机装饰栅栏采用铝合金冲孔板空调外机罩，具体样式，甲方自定；
7.灯具及门禁保护性拆除，待外立面施工完成后，原位置安装。
七、其他：
1、 对本清单所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。图纸中有相关施工措施方案的仅供参考，投标单位应根据招标文件、图纸、技术说明、各类规范、现场条件及自身条件等考虑施工方案进行报价。本措施项目清单报价为工程施工的全部措施费用体现，结算时不得增加措施项目清单内容。
2、 投标人须于报价前到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制等结合工程实际情况自行考虑进行报价。加工厂制作构件的运输费、上下力费、场内二次搬运费等考虑在投标报价中。
3、 对于工程实施期间的政策性文件、规范性文件，投标人应根据规范要求进行报价。
4、 设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。设计图纸与工程量清单不一致的以工程量清单为准。
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