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第一部分   投标邀请
江苏悦通工程咨询有限公司受无锡市滨湖区马山街道办事处的委托，对2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目
采购编号：JSZC-320211-GCYT-G2026-0008
采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司
[bookmark: _Hlk71546247]采购机构地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1

	3
	采购项目概况、要求：
[bookmark: _Hlk209572510][bookmark: OLE_LINK2]1.项目概况：本项目包含50多条道路（十里明珠堤、碧波路、乐山路、湖山路等）路灯及配套配电箱、电缆日常巡检；约24处马山辖区范围内（环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧、连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化、古竹大桥桥体亮化等）亮化设施日常巡检；约60条道路（雪云路、梅梁路、湖山路等）、70多座桥梁的交安设施日常巡检；安全管理及应急处置。
2.采购内容：市政设施日常巡检、安全管理及应急处置，包含路灯设施日常巡检、亮化设施日常巡检、道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理及应急处置。
3.服务期：12个月（自合同签订之日起）。
4.质量标准：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求。
5.安全要求：投标人确保杜绝安全事故的发生，因投标人在服务过程中发生的安全事故一律由投标人自行承担且采购人有权单方面终止本合同并有权不承担任何责任。
6. 采购预算：230万元。
7. 最高限价：191.7617万元。 
8. 本项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。
9. 本项目是否专门面向中小企业：是

	4
	一、投标供应商资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
二、特定资格条件：
[bookmark: OLE_LINK15]1.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc28359081]2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
三、本项目不接受联合体参与投标（接受/不接受）。

	5
	1.提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定节假日除外）。之后仍可下载招标文件，但不作为投标供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.提供招标文件方式：投标供应商登录苏采云，招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.获取招标文件地点：投标供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

	6
	[bookmark: OLE_LINK23]提疑截止时间：2026年9月14日10时前，请以书面形式（加盖投标供应商公章及联系方式）提出“2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目需澄清问题”以传真形式或电子邮件（993099295@qq.com）形式发送给采购代理机构。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。
答疑时间：2026年9月14日17时前，以书面传真形式或电子邮件形式告知各投标供应商。

	7
	投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	网上投标文件接收截止时间：2026年9月29日9时30分。
截止期后的投标文件恕不接受。
投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情”

	10
	[bookmark: _GoBack]解密、开标时间：2026年9月29日9时30分
解密地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”
本项目招标文件规定的投标供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
注：本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。

	11
	确定中标单位时间：2026年9月29日评审结束；
确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。

	12
	现场勘察时间、地点：/
踏勘现场：/

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处
联系地址：无锡市滨湖区马山街道梅梁路16号
[bookmark: _Hlk71555425]联系人：王工 
联系电话：0510-85993813
采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司
联系人：骆平、李振强、汪众
联系电话：0510-85222102
联系地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504
电子邮件地址：993099295@qq.com

	14
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（投标供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关投标供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：投标供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子签章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在投标供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	15
	评审方法：综合评分法

	16
	中标标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个投标供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为中标候选人。

	17
	其他注意事项：
1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，投标供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。
2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。
3.开标当天请投标供应商联系人保持通信畅通。
4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。
6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标人在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质投标文件一式叁份。



第二部分 投标供应商须知
（1） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分满足招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4.招标文件仅作为本次采购使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏悦通工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。
2.采购人、江苏悦通工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正： 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。
3.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：（相应内容上传至苏采云系统投标模块）
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK4]（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；
[bookmark: OLE_LINK5]（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证；
[bookmark: OLE_LINK6]（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: OLE_LINK8]（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告和所附已审财务报告；
[bookmark: OLE_LINK10]（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK11]（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK14]    （9）提供被授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；
[bookmark: OLE_LINK13]（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；
（11）承诺书（格式见附件）；
注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
[bookmark: OLE_LINK16]3.开标一览表（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK18]4.明细报价表（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK19]5.偏离表（格式见附件）
6.技术部分
[bookmark: _Hlk221123909]（1）目标及整体设想：包含对本项目充分清楚地认知与理解、明确的目标、项目整体设想；
（2）设施日常巡检计划；
（3）节假日保障计划；
（4）应急处置方案；
（5）安全文明管理及保障措施；
（6）车辆巡查及故障报修方案；
（7）内部管理制度方案；
（8）其他服务承诺
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。如中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件）
上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
（六） 投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标费用自理。
5.投标报价说明
1）本项目投标报价中应包含完成本项目服务期间所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润以及所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。一旦中标，单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。
2）投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。投标文件中另有规定的按规定执行。
3）如果投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料。
（七）网上投标
1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料及其他扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统投标供应商操作手册》。
7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
8.请投标供应商实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标供应商密切关注评标过程，因投标供应商未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（八）报价要求：
1.投标供应商的报价的总额应是招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。
2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，投标供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.未按规定在无锡市政府采购投标供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场30分钟内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
23.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的；
24.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
25.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
26.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
（十） 投标、评审：
投标、评审工作由江苏悦通工程咨询有限公司负责组织。
具体投标、评审事务由依法组建的评审委员会负责。如有争议最终由评审委员会认定。
1.由专家组成评审委员会，并实行回避制度。
2.投标文件的评审依据：
2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1.1投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其响应无效。
2.1.5评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。
④评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
2） 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.投标开始工作程序
3.1所有投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
3.2投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。
3.3投标文件截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；
3.4各投标单位投标文件均解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
3.5初步资格性审查：
招标代理依据法律法规和投标招标文件的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
[bookmark: OLE_LINK9]4.投标文件资格性检查
4.1投标文件资格性检查由资格审查小组（代理机构）负责。
4.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
5. 投标文件符合性检查
5.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
5.2符合性审查内容
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	1. 评标委员会认为投标供应商的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；
2. 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传：1.开标一览表附录；2.明细报价表，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

	（二）商务要求

	1
	投标函
	投标函（给定格式）

	2
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求。（投标有效期为90日历天）

	3
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	4
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。

	5
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	6
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：投标函、偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

	（三）技术要求

	1
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。

	2
	采购需求
	《采购需求》中要求提供的证明材料，人员配置承诺书、车辆配置承诺书。

	特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：《采购需求》中要求提供的证明材料（如有），由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

	（四）其他：
投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传至“其他”模块。如无需另外上传资料，本项可上传空白页。



6. 评审程序
6.1 评审委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。 
6.1.1 对意见难以统一或出现争议的事项，评审委员会按照少数服从多数的原则，由全体成员进行表决。
6.1.2 评审委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 
6.1.3 评审委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.2 比较与评价
6.2.1 本项目评审委员会对投标供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评审小组进行比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评审方法。 
6.2.2 评审委员会各成员独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。
6.2.3 评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
6.2.4 评审委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
7. 评标方法
通过资格性与符合性审查的投标供应商，可进入综合评分阶段。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
本次评标评分保留小数点后两位。
（一）评分项目及分值（总分100分）
1.投标报价                         23分
2.投标供应商评价                      22分
3.技术文件                         55分
（二）各项目评分标准
1.投标报价（23分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
2.投标供应商评价（22分）
（1）项目负责人（3分）
具备专科及以上学历的得1分，具有助理及以上工程师职称的得1分，年龄45周岁及以下的得1分，本项最高得3分。
备注：提供相关证书、与投标人企业签订的劳动合同、近一年中任意一个月份（不含投标当月）投标人企业为其缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外）原件扫描件并加盖公章上传至系统中，不提供或者提供不全不得分。
（2）投标供应商拟投入人员（13分）
具备有效期内的特种作业操作证《作业类别：高压或低压电工作业》的有一个得1分，最高得3分；
具备有效期内的特种作业操作证《作业类别：高处作业》的有一个得1分，最高得3分；
具备有效期内的建筑施工特种作业操作资格证书《作业类别：建筑焊工》的有一个得1分，最高得2分；
具备有效期内的建筑施工特种作业操作资格证书《操作类别：压路机》的有一个得1分，最高得2分；
具备有效期内的建筑施工特种作业操作资格证书《操作类别：装载机》的有一个得1分，最高得2分；
具备有效期内的安全生产考核合格证书的有一个得1分，最高得1分。
备注：以上人员可兼任，提供相关证书、与投标人企业签订的劳动合同、近一年中任意一个月份（不含投标当月）投标人企业为其缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外）原件扫描件并加盖公章上传至系统中，不提供或者提供不全不得分。
（3）机械设备（6分）
投标供应商在满足采购需求的情况下，另配备以下车辆：
配备登高车的有一辆得1分，最高得2分；
配备挖掘机或装载机或压路机专业施工设备的有一辆得1分，最高得2分；
配备高压水枪车（或者高压洒水车）有一辆得1分，最高得1分；
配备高压疏通车有一辆得1分，最高得1分；
本项最高得6分。
备注：车辆自有的提供购买发票或车辆登记证书、行驶证以及含车牌的车辆实景图片；租赁的提供租赁协议（涵盖本项目服务期）、租赁发票或租赁费用缴费凭证、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料。所有证明材料原件扫描件并加盖公章上传至系统中，不提供或者提供不全不得分。（挖掘机或装载机或压路机无需提供行驶证）
3.技术文件（55分）
[bookmark: _Hlk233036571]（1）目标及整体设想：包含对本项目充分清楚地认知与理解、明确的目标、项目整体设想（4分）
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得4分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036577]（2）设施日常巡检计划（6分）
①日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）（3分）：
[bookmark: _Hlk231483382]阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②提供合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障（3分）：
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036583]（3）节假日保障计划（6分）
①人员及车辆保障措施（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②重点保障期间巡查、巡修措施及综合信息上报措施和其他必要的保障措施（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036588]（4）应急处置方案（12分）
①启动应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②当灾害性天气影响市政设施正常运行时的措施方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
③突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
④应急终止后的善后、恢复重建等措施方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036594]（5）安全文明管理及保障措施（9分）
①现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②安全规章制度，维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
③机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账，安全教育记录、安全工作台账（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036601]（6）车辆巡查及故障报修方案（6分）
①具备详细的车辆巡查方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②具备故障的及时信息报送和现场取样反馈方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036610]（7）内部管理制度方案（9分）
①针对本项目的接管移交管理方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
②工具车辆管理方案、备件管理方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
③员工管理方案及考核奖惩管理方案（3分）：
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。
以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
[bookmark: _Hlk233036627]（8）其他服务承诺（3分）
包含响应时间及方式，后续服务人员安排，服务期间联络、维护服务保障。
阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。
本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一） 确定中标人：
1.评审小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标人。江苏悦通工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布中标公告。江苏悦通工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。
2.招标、投标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。
3.在发布中标公告的同时，江苏悦通工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。
（十二）采购终止：
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1） 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3） 投标供应商的报价均超过规定的最高限价的。
（四）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
（十三）投标保证金：（无）
（十四）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与采购人、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十五）质疑与投诉处理：
（1）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据规定向采购人或采购代理提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
4）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。
采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2）超出政府采购法定期限的质疑。
3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（2）投诉的提起
1.质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
2.供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
3.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
6.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（十六）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。
2.江苏悦通工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十七）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括担保（本项目不适用）、履约担保、融资担保、合同融资四种形式。投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。
1.履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为投标供应商向银行融资提供的保证担保。投标供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标的中小企业投标供应商，以中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.合同融资
若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。
4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用响应、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（作为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（作为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，投标供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与投标供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十八）代理服务费：
本次招标代理费由采购人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万元以下费率为1.5%，100万—500万元的费率为0.8%，并在此基础上以70%计取方式收取。
（十九）其他：
2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目公开招标文件
1.招标文件的条款必须认真审阅，凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件1政府采购履约担保函（仅供参考）
                                                             编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，投标供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
(2)                                                           
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果投标供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标供应商违约事实的证明材料。
如果你方与投标供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与投标供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使投标供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成投标供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
                   
                                               年     月      日


附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各投标供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。










第三部分 采购需求
一、项目概况
1.项目名称：2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目
2.本项目包含50多条道路（十里明珠堤、碧波路、乐山路、湖山路等）路灯及配套配电箱、电缆日常巡检；约24处马山辖区范围内（环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧、连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化、古竹大桥桥体亮化等）亮化设施日常巡检；约60条道路（雪云路、梅梁路、湖山路等）、70多座桥梁的交安设施日常巡检；安全管理及应急处置。
3.采购内容：市政设施日常巡检、安全管理及应急处置，包含路灯设施日常巡检、亮化设施日常巡检、道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理及应急处置。
4.服务期：12个月（自合同签订之日起）
5.服务质量要求：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求。
6.安全要求：投标人确保杜绝安全事故的发生，因投标人在服务过程中发生的安全事故一律由投标人自行承担且采购人有权单方面终止本合同并有权不承担任何责任。
二、人员配置及要求
本项目至少需配置11人，其中：项目负责人1人，专职巡查人员不低于10人。
人员要求：
1）项目负责人：男女不限，年龄在50周岁（含）以下，无不良记录，身体健康，体检合格。具有有效的市政公用工程二级及以上注册建造师证书。
2）专职巡查人员：男女不限，男性55周岁以下，女性50周岁以下，专职巡查人员需具有有效的高压（或低压）电工证或登高作业证或电焊类特种作业证或挖机、压路机或装载机等专业施工设备操作员证。
提供人员配置承诺书（格式自拟）。供应商中标后、合同签订之前向采购人提供上述人员身份证、相关证书复印件进行备案。
三、机械配置要求：
本项目至少需配置三辆巡查车，两辆登高车，挖机、双钢轮压路机、振动压路机专业施工设备各一辆，高压水枪车、高压疏通车、自卸汽车、装载机各一辆。
提供车辆配置承诺书（格式自拟）。供应商中标后、合同签订之前向采购人提供上述车辆自有的提供购买发票或车辆登记证书、行驶证以及含车牌的车辆实景图片；租赁的提供租赁协议（涵盖本项目服务期）、租赁发票或租赁费用缴费凭证、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料复印件进行备案。
四、采购范围
1.具体范围如下：
1）路灯设施日常巡检及安全管理范围：
	序号
	路灯范围
	路灯数量（套）
	配电箱（台）
	箱式变电站（台）

	1
	十里明珠堤
	268
	5
	

	2
	碧波路
	23
	1
	

	3
	乐山路
	43
	1
	

	4
	湖山路
	240
	6
	

	5
	梅梁路（东）
	212
	4
	

	6
	梅梁路（西）
	104
	2
	

	7
	古竹大桥
	22
	1
	

	8
	新龙路（群丰-和平）
	149
	3
	

	9
	雪云路
	62
	1
	

	10
	古竹路
	101
	1
	

	11
	群灵路（灵山停车场）
	35
	1
	

	12
	灵湖路
	65
	1
	

	13
	七里堤
	168
	4
	

	14
	常康路（五号桥工业园）
	101
	2
	

	15
	千波路
	65
	1
	

	16
	霞光西路（古竹工业园）
	45
	1
	

	17
	启帆路
	13
	2
	

	18
	经二路
	9
	0
	

	19
	紫竹路
	7
	0
	

	20
	峰影路
	68
	
	1

	21
	峰影西路（湖山-连峰）
	86
	1
	1

	22
	环山西路（耿湾）
	139
	1
	1

	23
	环山西路（龙-拈）
	187
	
	3

	24
	连峰路（污水厂门口）
	27
	
	1

	25
	万景路
	41
	
	

	26
	环山东路
	279
	
	5

	27
	常乐路
	72
	1
	

	28
	康乐路
	43
	1
	

	29
	经八路
	11
	
	

	30
	常青路
	49
	
	

	31
	开发路
	12
	
	

	32
	团结路
	41
	1
	1

	33
	霞光中路（湖山路-雪云路）
	29
	
	1

	34
	古竹路（2022新增）
	46
	
	

	35
	紫云路
	27
	1
	

	36
	锦云路
	91
	
	

	37
	雪城路
	9
	
	

	38
	渔花北路
	146
	
	1

	39
	碧波支路（渔花路-常乐路）
	16
	
	

	40
	佛笑桥
	18
	
	

	41
	思源路
	16
	
	

	42
	醉我桥、神骏桥
	43
	
	1

	43
	常青路（现状经六路-经七路）
	27
	
	

	44
	规划道路（开发路-紫云路）
	19
	
	

	45
	开发路（梅梁路-峰影路）
	23
	
	

	46
	紫云路（梅梁路-峰影路）
	23
	
	

	47
	迎晖路（湖山路-陆马公路）
	33
	
	

	48
	渔花北路
	146
	
	

	49
	十里明珠提
	170
	
	



2.亮化养护日常巡检及安全管理范围：
	序号
	节点名称
	装饰灯数量（套）
	小电器（台）
	物联卡
	控制器/
配电箱

	1
	环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧景观提升改造工程-亮化工程
	935
	83
	1
	2

	2
	连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化工程
	1339
	29
	
	

	3
	古竹大桥桥体亮化工程
	1324
	56
	
	1

	4
	环山西路（连峰桥—一号岗）沿线亮化工程
	280
	2
	
	11

	5
	梅梁路堤岸亮化工程
	1140
	15
	
	15

	6
	千波桥桥体亮化工程
	1373
	117
	
	15

	7
	天远桥周边亮化工程
	602
	25
	
	8

	8
	陆马公路延伸桥周边亮化工程
	913
	33
	
	3

	9
	圣巴巴拉广场的夜间亮化
	3148
	114
	
	38

	10
	圣园“火树银花”亮化
	381
	26
	
	

	11
	环山东路（千波桥南桥堍至燕尾洞）示范段景观绿化改造工程景观照明部分
	396
	
	
	1

	12
	环山东路（千波桥南桥堍至燕尾洞）示范段亮化工程
	1462
	116
	
	2

	13
	启帆路（履丰苑）停车秩序示范道路
	416
	
	
	4

	14
	马山景观亮化品质提升项目
	2662，1400米灯串
	66
	
	3

	15
	马山梅梁路、环山西路火树银花
	31310
	379
	
	24

	16
	污水处理中心外立面亮化工程
	5029
	187
	
	3

	17
	太湖泛舟沿线亮化
	358
	51
	
	3

	18
	环山西路耿湾段亮化工程
	1902
	58
	
	3

	19
	西太湖二期亮化工程
	1170
	69
	
	

	20
	梅梁路亮化
	2788
	
	
	31

	21
	大咧嘴桥节点
	3209
	286
	
	3

	22
	十里明珠堤景观提升工程
	2001，5418米灯带
	335
	
	20

	23
	佛笑桥
	206
	31
	
	1

	24
	醉我桥、神骏桥
	891
	70
	
	1



3.道路桥梁及交安设施日常巡检范围：
道路情况一览表（一）



道路情况一览表（二）



道路情况一览表（三）



道路情况一览表（四）




桥梁情况一览表（一）



桥梁情况一览表（二）


桥梁情况一览表（三）


五、技术要求：
（1）路灯设施日常巡检及安全管理技术要求：
1.路灯巡查模式及配置：路灯巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修模式。对养护区域进行全覆盖巡查，白天看设施、晚上看亮灯。
2.路灯养护的质量目标：在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到99%以上，设施完好率达到96%以上，零安全事故。
3.巡查要求：
3.1巡查范围：所有路灯从配电箱（柜）到灯具末端的亮化设施设备、电线电缆及各类灯具等。
3.2巡查内容：
1）配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；
2）电缆线路：发现破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，投标人立即制作工单提交招标人安排维修更换；
3）灯具：路灯、灯源、路灯灯杆及配套设施、路灯编号牌的巡查管理，发现有破损、缺失的及时更换（如涉及主材更换的由投标人制作工单提交招标人安排更换）。
4）做好路灯设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；
5）巡查频次要求：建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人员2人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每周巡查两次（白天看设施，晚上看亮灯），每周巡查两次指每周完成两次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。
4.路灯巡查依据规范如下：
《无锡市城市照明条例》、
《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、
《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、
《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、
《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）、
《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、
《江苏省城市道路照明安全工作规范》、
《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。
（2）亮化设施日常巡检及安全管理技术要求：
1.亮化设施巡查模式及配置：亮化设施巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修模式，对养护区域进行全覆盖巡查。
2.亮化设施巡查目标：在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到99%以上，设施完好率达到96%以上，运行故障率≤0.5%，报修故障修复及时率达到100%。
3.巡查要求：
3.1变配电设施：巡查变配电设施运行是否正常，供电是否可靠；安全是否防护到位，接地是否可靠，接地电阻是否符合要求；远程控制端是否保持正常工作。
3.2线路设施：巡查供电线路运行是否平稳、可靠；接线井内线路是否排列整齐，是否无杂物和积水，及时巡查是否有破损电缆、电线保护管、井框井盖、电器箱，处理线路上的设施缺陷等。
3.3照明器具：每日巡查线路，确保景观照明设施运行时，亮灯率不低于99%；设施完好率不低于96%。
3.4防雷与接地设施：巡查检查接地设施完好程度和接地体周边环境，定期检测接地电阻。
3.5控制系统：控制系统的硬件养护范围应包括机房供配电、空调、温湿度、门禁、防雷、监控设备、消防设施、控制设施等，检查内容和频率按表2执行。
[bookmark: bookmark29]表1   控制系统硬件运维检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	控制中心计算机及网络设备
	设备的启动、停止，加电、断电、控制、播放工作正常；无异响、无异常发热
	运行时

	现场控制设备（主控、分控）
	集中控制器及LED灯具控制器安装固定良好，外观完整，无破损或变形，接插件连接可靠；处于在线状态，运行正常，无异常发热；指示灯显示工作状态正常；在离线状态下能按照设置的时段或策略自主开/关灯
	每季度

	大屏幕显示
	大屏幕单屏或多屏组合显示输入视频信号和控制中心电脑的画面正常
	运行时

	视频监控
	各个现场点位摄像机回传到控制中心的视频清晰、流畅，存储、回放操作正常，摄像机镜头、云台控制正常
	运行时

	照度采集器
	工作正常，实时采集的户外光照度在正常范围内（每日）；户外安装的光敏探头安装固定良好，表面无灰尘，无异物遮挡（每月）
	每月


控制系统应依据设计确定的信息系统安全防护等级，对相关的各种功能进行定期巡查管理，功能检查内容和频率按表2执行。
[bookmark: bookmark30]表2   控制系统功能运维检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	数据备份
	系统能根据日出/日落时间、光照度、控制策略（工作日、双休日、节假日、重大活动）或卫星、网络的定时同步，自动进行开/关灯控制及分组、分片和分时控制，运行正常
	每月

	自动巡测
	将操作日志，运行数据及设备参数自动定期备份，运行正常
	运行时

	漏洞扫描
	系统根据设置的巡测的条件（群组、周期），自动进行巡检主控分控和配电箱等设施，将相应的开关状态信号及电压、电流、功率、功率因数、耗电量等数据正确回传，运行正常
	每日

	故障报警
	进行漏洞扫描，对发现系统安全漏洞及时进行修补
	运行时

	远程访问
	当集中控制器主动报警或系统巡检发现有报警时，系统人机界面报警、声光报警、手机短信或 APP消息推送报警，运行正常
	每月


控制系统的巡查检查内容和频率按表3执行。
[bookmark: bookmark31]表3   播放质量检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	播放片源和系统
	内容正确，播放流畅， 时间同步，无丢帧或像素失控现象
	运行时

	
	色彩变化符合设计片源要求
	每月

	
	灰度、亮度一致性符合设计片源要求
	每月



3.6重大节假日和重大活动前，或发生气候异变，应对景观照明设施进行全面的安全和质量检查。重大节假日和重大活动亮灯期间，应安排专人值班、巡视，保障设施安全运行，重点项目应派专人全程值守。巡查人员宜具有现场处理一般故障和紧急故障的能力，遵守安全第一的原则进行处理。景观照明设施发生故障时应及时维修，发生突发事件时，投保人应立即到达事故现场做应急处理。
3.7建立亮化养护基础台账资料、管理档案规范完整；做好巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现的问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好巡查、维修、抢修记录。
4.亮化设施巡查依据规范如下：
建设部令第4号《城市照明管理规定》、
《城市光环境景观照明设施运行维护服务规范》（GB/T 43637-2024）、
《无锡市城市公共照明设施管理办法》
《无锡市城市照明条例》等城市照明设施维护技术规范，及时排除城市照明设施隐患、故障，保障城市照明设施安全、正常运行。
（3）道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理
1.道路桥梁及交安设施巡查模式及配置：道路桥梁及交安设施巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修模式。
2.道路桥梁及交安设施巡查目标：马山街道主要道路交通安全设施因交通事故、自然灾害等因素所损坏的警示桩、护栏、标志、标牌、标线、信号灯及监控等沿线设施的巡查养护。对发现有安全隐患的市政设施及交通设施应及时上报并做好安全围护措施，并对养护人员进行安全生产教育和管理。
3.巡查要求：
3.1交通标志巡查养护：
1）日常巡视，发现标志有污损、腐蚀或贴广告、启事等情况，应及时清洗，并将影响标志可视性的一切遮蔽物体予以排除或移到规定范围内； 
2）对反光材料、油漆局部脱落，褪色的投标人应立即制作工单提交招标人安排修补或重漆；
3）当公路情况、交通条件有变化时，投标人应立即制作工单提交招标人进行相应的变更和增补。
3.2交通标线巡查养护：路面标线磨损严重或脱落、影响辨认性能的标线在该路段中占一半以上时，投标人应立即制作工单提交招标人安排重新喷刷或修复，并注意避免与原标线错位；偷盗或因交通肇事发生的设施损失如发现肇事者，则由养护单位协同业主、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同业主解决。
3.3巡查修复、更换的护栏板和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。
3.4巡查更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求。
3.5标志标牌养护维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀。
3.6标线（含导向箭头、文字标记）等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。
3.7护栏维修应完整、无破损、无歪斜。
3.8桥梁养护设施巡视：对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常巡视养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中坑塘、病害处理，沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复。
3.9桥梁日常巡查养护及病害维修：桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；发现桥台跳车应及时修补；桥面铺装层病害处理投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复；桥面积水在2小时内处理；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。
3.10人行道（含侧平石）日常巡查：人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复，保证人行道完好平整。日常巡视中发现井圈和井盖开裂、破损、位移，井盖丢失、井周沥青破损、井盖撬动等应做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。
3.11其它设施：每座桥上应设置管养标识牌。桥名牌、限载牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复。
3.12沥青路面的应急维修，出现硬塘的投标人立即采取措施进行处理。
4.道路桥梁及交安设施巡查依据规范如下：
《建设工程质量管理条例》
《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
《中华人民共和国国家标准道路交通标志标线》（GB5768-2009）
《中华人民共和国城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）。
（4）管理平台维护要求、流量卡续费管理、箱变检测要求
1.管理平台维护要求：云SAAS平台运维，控制平台维护，增加主控及单灯工程量调试及上线率设置，日常的管理、维护及智能平台现有功能自动在线升级系统，维护以云端平台为主，后台配合现场检查问题。
2.流量卡续费管理：供应商负责流量卡的续费及管理，满足采购人对生产过程监控、指挥调度、数据采集和测量、远程定位、远程诊断等方面的信息化需求，供应商对机卡分离负有管理责任，不得将设备分拆销售。在未经采购人授权同意的情况下不得私自分拆终端设备和SIM卡。物联网卡不得出现用于互联网诈骗、传播不良信息、发送垃圾短彩信、拨打骚扰诈骗电话以及损害社会安全和公共利益等违反国家有关信息安全管理规定的行为。
3.箱变检测要求：
1）负责编制试验、调试检修计划，出具试验报告两份报告（一份采购人，一份交供电公司）。
2）负责按《电力设备预防性试验规程》进行试验、确保该设备安全运行。
3）负责向采购人提交试验报告，并建立10KV厢式变电站试验记录档案。 
4）供应商的工作人员在试验过程中如产生采购人设备缺陷或故障应及时向采购人报告，并提出解决方案，配合采购人自行采购。
六、付款方式：
[bookmark: _Hlk233034833]1）合同价款的支付：服务费每年度结算支付一次，采购人结合投标人履行合同的考核情况支付相应的服务费。
2）支付时间：
年度服务费=年度合同价款-季度考核扣款（如有）；
付款时供应商需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。
投标人应协助招标人完成履约验收并无条件接受招标人组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以招标人不超合同价确定的结算价为准。
七、考核标准：
1）具体考核工作由相应的主管部门和采购人共同负责。采购人和相应的主管部门根据采购人制定的考核标准按季度对供应商的服务行为进行考核。考核扣分与季度作业经费挂钩，每季度落实扣款。
季度考核得分核减分为5档，分档累进计算。
第一档：季度考核总分≥95分，不核减
第二档：95分>季度考核总分≥90分，每扣1分核减季度作业经费的0.75%。
第三档：90分>季度考核总分≥85分，每扣1分核减季度作业经费的1%。
第四档：85分>季度考核总分≥80分，每扣1分核减季度作业经费的1.25%。
第五档：季度考核总分<80分，每扣1分核减季度作业经费的1.5%。
2）对于连续两个季度考核低于90分，采购人有权终止合同，一切责任与损失由投保人承担。
3）如在合同履行期间，采购人发现投保人的管理主体与合同主体不符或投保人擅自将劳务外包全部或部分转包、分包的，则采购人有权立即单方面解除本合同。
	序号
	检查内容
	评分标准
	扣分标准
	扣分原因
	得分

	一、路灯、亮化养护管理
	25
	

	1
	楼宇夜景亮化设施、路灯每日巡查，并做好巡查记录
	5
	按规定周期巡修，达不到周期巡修每项扣3分
	
	

	2
	景观装饰性照明设施完好率≥96%
	5
	发现一处灯具损坏、灯带脱落扣2分。
	
	

	3
	楼宇设施、路灯完整不得缺亮，断亮
	5
	缺亮、断亮每次扣1分，亮灯率每降1%扣2分，达不到95.5%及以下的不计分
	
	

	4
	随机抽查人员到岗情况；
	2
	人员少一人扣1分，扣完为止
	
	

	5
	检查时控是否按要求亮灭灯；应急活动期间按采购人要求做好亮灯保障
	5
	发现一处未按要求亮扣2分，保障工作不到位，不及时反馈扣5分
	
	

	6
	对采购人要求的节电措施、突击整治等是否及时到位；
	3
	发现一处未按要求整治扣3分
	
	

	二、交通设施养护
	25
	

	1
	施工质量、巡查、维修及时性
	10
	标志标牌养护维修或更换要做到：边框齐全、标识醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；否则发现一次扣3分。
标线（含导向箭头、文字标记）等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。否则发现一次扣3分。
	
	

	2
	隔离护栏维修应完整、无破损、无歪斜
	2
	发现一次扣2分。
	
	

	3
	每日按时正常巡查
	8
	如抽检不在责任区内按未巡查处理，每次扣5分。巡查不力，未能发现问题的，每处扣2分，一天内连续3处问题未发现的作为当天未巡查处理，按未巡查进行扣分。
	
	

	4
	巡查人员、设备必须齐备
	5
	无特殊原因且未经管理方同意，少一人每次扣2分，少一辆车每次扣3分。
	
	

	三、桥梁、路面养护
	25
	

	1
	严格按照维修养护工程的施工质量要求进行施工，
	5
	经采购人等相关监管部门指出后未能及时有效整改的，视情况一次扣3-5分。
	
	

	2
	维修养护不及时或维修养护后存在问题
	15
	桥梁桥面铺装层及人行道有病害的，按道路扣分标准执行；桥梁有伸缩缝堵塞、变形、破损的，一处扣2分；有栏杆不牢固、锈蚀、倾斜、缺失、露筋等病害的，一处扣2分；沥青路面硬塘的未应急处理的，一次扣5分。
	
	

	3
	桥梁养护规范性
	5
	因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣2分；施工围挡不规范整洁的，一处扣2分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分；被执法部门查处的一次扣3分，造成负面影响的，一次扣5分。
	
	

	四、投诉处理
	5
	

	1
	投诉处理
	5
	养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣5分。
	
	

	五、台账资料
	5
	

	1
	按要求上报各类报表、资料，
	5
	未按要求上报的每次扣2分，超时的每次每天扣2分。台账不全、作假的每次扣5分。
	
	

	2
	每月30日上报当月结算资料（含施工现场照片）
	
	
	
	

	3
	做好台账资料（巡查、维修、每月安全例会记录）
	
	
	
	

	六、安全考核
	5
	

	1
	安全管理及考核
	5
	人员管理。要求安全背心、安全头盔、安全带等防护用具到位，发现一人一次扣2分；
作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分；施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启警示灯和双跳灯，并在车后方合理摆放警示圆锥筒，不规范的一次扣2分。
	
	

	
	发生责任性生产事故或安全事故的，施工安全这一项不得分。
	
	
	
	

	合   计
	
	

	维护单位负责人：                                                检查人：

年    月     日



八、综合说明及其他要求：
1.投标人中标后有下列情形之一的：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标人，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标人还应当予以赔偿。
2.本项目投标报价应为完成本项目服务期间所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润以及所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。
投标人需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。维护期间内用水、电由投标人自行解决。如有需要，采购人可协助投标人办理相关手续。
3.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标人应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
4.投标人的服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由投标人全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
5.投标人应遵守安全生产的有关管理规定，由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。
6.投标人应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
7.投标人须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由投标人负责处理，由投标人承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
8.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时投标人必须根据提供的服务，明确其必须说明的相关情况。投标人提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
9.投标人需与采购人配合，将相关维护计划报采购人，并予以实行。做到在采购人同意下，能及时进行维修和保养。
10.加强日常巡查，对偷盗、损坏的景观照明、交通设施及其他设施设备应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。
11.做好有关开挖、占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。
12.建立维保养护基础台账资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现的问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。
13.知识产权：投标人保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Hlk62691437]14.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目投标人，如需要政府采购合同融资，请按照《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）文件执行。
15.投标人为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
16.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
17.投标人不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠供应商的方式承担服务工作。
18.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏悦通工程咨询有限公司书面通知为准。


第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、集成服务及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合的均视为未实质性响应招标文件。
5.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
6.投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《细目报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经采购人备案同意。如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担。
7.本项目中所有产品均须符合国家3C质量标准等相关标准。
8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
10.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
11.投标人应先对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。
12.中标供应商在项目实施过程中需文明工作，期间的安全责任由中标供应商负全责，给他人造成损害的，由中标供应商承担一切后果。




[bookmark: _Toc366589556][bookmark: _Toc267475113][bookmark: _Toc263777212]



第四部分 合同书（格式文本）
[bookmark: _Hlk161752228]政府采购合同

项目名称：2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目




江苏省政府采购合同（服务）
甲方：（采购人）无锡市滨湖区马山街道办事处            
乙方：（中标方）                          
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目协商一致，订立本合同。
一、采购编号： 
二、采购内容：包含路灯设施日常巡检及安全管理、亮化设施日常巡检及安全管理、道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理及应急处置。
三、服务期限：12个月（自合同签订之日起）
四、合同含税总金额：（大写）RMB：       ；（小写）￥：      元
五、服务质量要求：符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求
六、服务地点：无锡市滨湖区马山街道
七、违约责任：详见合同条款。
八、解决争议的方式：向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：乙方确保杜绝安全事故的发生，因乙方在服务过程中发生的安全事故一律由乙方自行承担且甲方有权单方面终止本合同并有权不承担任何责任。
十、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十一、合同备案：
合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏悦通工程咨询有限公司执壹份。
十二、合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。


甲方（采购人）：         （盖章）   乙方（中标方）：         （盖章）
法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：             
 2026 年      月       日            2026 年      月       日  

见证方： 江苏悦通工程咨询有限公司 （盖章）
见证人：                              
 2026 年      月       日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。


合同条款
根据编号            招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、合同内容：甲方向乙方采购2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置服务。
二、价格及支付：
1.合同价：（含税）：RMB（大写）：      ，￥（小写）：      元。
2.付款方式：
1）合同价款的支付：服务费每年度结算支付一次，甲方结合乙方履行合同的考核情况支付相应的服务费。
2）支付时间：
年度服务费=年度合同价款-季度考核扣款（如有）；
付款时供应商需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。
乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。
三、技术要求
（1）路灯设施日常巡检及安全管理技术要求：
1.路灯巡查模式及配置：路灯巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修）模式。对养护区域进行全覆盖巡查，白天看设施、晚上看亮灯。
2.路灯养护的质量目标：在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到99%以上，设施完好率达到96%以上，零安全事故。
3.巡查要求：
3.1巡查范围：所有路灯从配电箱（柜）到灯具末端的亮化设施设备、电线电缆及各类灯具等。
3.2巡查内容：
1）配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；
2）电缆线路：发现破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，投标人立即制作工单提交招标人安排维修更换；
3）灯具：路灯、灯源、路灯灯杆及配套设施、路灯编号牌的巡查管理，发现有破损、缺失的及时更换（如涉及主材更换的由投标人制作工单提交招标人安排更换）。
4）做好路灯设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；
5）巡查频次要求：建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人员2人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每周巡查两次（白天看设施，晚上看亮灯），每周巡查两次指每周完成两次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。
4.路灯巡查依据规范如下：
《无锡市城市照明条例》、
《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、
《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、
《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、
《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）、
《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、
《江苏省城市道路照明安全工作规范》、
《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。
（2）亮化设施日常巡检及安全管理技术要求：
1.亮化设施巡查模式及配置：亮化设施巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修）模式，对养护区域进行全覆盖巡查。
2.亮化设施巡查目标：在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到99%以上，设施完好率达到96%以上，运行故障率≤0.5%，报修故障修复及时率达到100%。
3.巡查要求：
3.1变配电设施：巡查变配电设施运行是否正常，供电是否可靠；安全是否防护到位，接地是否可靠，接地电阻是否符合要求；远程控制端是否保持正常工作。
3.2线路设施：巡查供电线路运行是否平稳、可靠；接线井内线路是否排列整齐，是否无杂物和积水，及时巡查是否有破损电缆、电线保护管、井框井盖、电器箱，处理线路上的设施缺陷等。
3.3照明器具：每日巡查线路，确保景观照明设施运行时，亮灯率不低于99%；设施完好率不低于96%。
3.4防雷与接地设施：巡查检查接地设施完好程度和接地体周边环境，定期检测接地电阻。
3.5控制系统：控制系统的硬件养护范围应包括机房供配电、空调、温湿度、门禁、防雷、监控设备、消防设施、控制设施等，检查内容和频率按表2执行。
表1   控制系统硬件运维检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	控制中心计算机及网络设备
	设备的启动、停止，加电、断电、控制、播放工作正常；无异响、无异常发热
	运行时

	现场控制设备（主控、分控）
	集中控制器及LED灯具控制器安装固定良好，外观完整，无破损或变形，接插件连接可靠；处于在线状态，运行正常，无异常发热；指示灯显示工作状态正常；在离线状态下能按照设置的时段或策略自主开/关灯
	每季度

	大屏幕显示
	大屏幕单屏或多屏组合显示输入视频信号和控制中心电脑的画面正常
	运行时

	视频监控
	各个现场点位摄像机回传到控制中心的视频清晰、流畅，存储、回放操作正常，摄像机镜头、云台控制正常
	运行时

	照度采集器
	工作正常，实时采集的户外光照度在正常范围内（每日）；户外安装的光敏探头安装固定良好，表面无灰尘，无异物遮挡（每月）
	每月


控制系统应依据设计确定的信息系统安全防护等级，对相关的各种功能进行定期巡查管理，功能检查内容和频率按表2执行。
表2   控制系统功能运维检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	数据备份
	系统能根据日出/日落时间、光照度、控制策略（工作日、双休日、节假日、重大活动）或卫星、网络的定时同步，自动进行开/关灯控制及分组、分片和分时控制，运行正常
	每月

	自动巡测
	将操作日志，运行数据及设备参数自动定期备份，运行正常
	运行时

	漏洞扫描
	系统根据设置的巡测的条件（群组、周期），自动进行巡检主控分控和配电箱等设施，将相应的开关状态信号及电压、电流、功率、功率因数、耗电量等数据正确回传，运行正常
	每日

	故障报警
	进行漏洞扫描，对发现系统安全漏洞及时进行修补
	运行时

	远程访问
	当集中控制器主动报警或系统巡检发现有报警时，系统人机界面报警、声光报警、手机短信或 APP消息推送报警，运行正常
	每月


控制系统的巡查检查内容和频率按表3执行。
表3   播放质量检查内容和频率
	检查项目
	检查内容
	检查频率

	播放片源和系统
	内容正确，播放流畅， 时间同步，无丢帧或像素失控现象
	运行时

	
	色彩变化符合设计片源要求
	每月

	
	灰度、亮度一致性符合设计片源要求
	每月


3.6重大节假日和重大活动前，或发生气候异变，应对景观照明设施进行全面的安全和质量检查。重大节假日和重大活动亮灯期间，应安排专人值班、巡视，保障设施安全运行，重点项目应派专人全程值守。巡查人员宜具有现场处理一般故障和紧急故障的能力，遵守安全第一的原则进行处理。景观照明设施发生故障时应及时维修，发生突发事件时，投保人应立即到达事故现场做应急处理。
3.7建立亮化养护基础台账资料、管理档案规范完整；做好巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现的问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好巡查、维修、抢修记录。
4.亮化设施巡查依据规范如下：
建设部令第4号《城市照明管理规定》
《城市光环境景观照明设施运行维护服务规范》（GB/T 43637-2024）
《无锡市城市公共照明设施管理办法》《无锡市城市照明条例》等城市照明设施维护技术规范，及时排除城市照明设施隐患、故障，保障城市照明设施安全、正常运行。
（3）道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理
1.道路桥梁及交安设施巡查模式及配置：道路桥梁及交安设施巡查均采用基础包干（日常巡查及不涉及材料更换的小修保养及损坏情况汇总上报与修复确认）及其他依据采购人指令进行的应急维修模式。
2.道路桥梁及交安设施巡查目标：马山街道主要道路交通安全设施因交通事故、自然灾害等因素所损坏的警示桩、护栏、标志、标牌、标线、信号灯及监控等沿线设施的巡查养护。对发现有安全隐患的市政设施及交通设施应及时上报并做好安全围护措施，并对养护人员进行安全生产教育和管理。
3.巡查要求：
3.1交通标志巡查养护：
1）日常巡视，发现标志有污损、腐蚀或贴广告、启事等情况，应及时清洗，并将影响标志可视性的一切遮蔽物体予以排除或移到规定范围内； 
2）对反光材料、油漆局部脱落，褪色的投标人应立即制作工单提交招标人安排修补或重漆；
3）当公路情况、交通条件有变化时，投标人应立即制作工单提交招标人进行相应的变更和增补。
3.2交通标线巡查养护：路面标线磨损严重或脱落、影响辨认性能的标线在该路段中占一半以上时，投标人应立即制作工单提交招标人安排重新喷刷或修复，并注意避免与原标线错位；偷盗或因交通肇事发生的设施损失如发现肇事者，则由养护单位协同业主、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同业主解决。
3.3巡查修复、更换的护栏板和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。
3.4巡查更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求。
3.5标志标牌养护维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀。
3.6标线（含导向箭头、文字标记）等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。
3.7护栏维修应完整、无破损、无歪斜。
3.8桥梁养护设施巡视：对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常巡视养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中坑塘、病害处理，沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复。
3.9桥梁日常巡查养护及病害维修：桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；发现桥台跳车应及时修补；桥面铺装层病害处理投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复；桥面积水在2小时内处理；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。
3.10人行道（含侧平石）日常巡查：人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害投标人应立即制作工单提交招标人安排单位予以修复，保证人行道完好平整。日常巡视中发现井圈和井盖开裂、破损、位移，井盖丢失、井周沥青破损、井盖撬动等应做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。
3.11其它设施：每座桥上应设置管养标识牌。桥名牌、限载牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复。
3.12沥青路面的应急维修，出现硬塘的投标人立即采取措施进行处理。
4.道路桥梁及交安设施巡查依据规范如下：
《建设工程质量管理条例》
《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
《中华人民共和国国家标准道路交通标志标线》（GB5768-2009）
《中华人民共和国城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）。
（4）管理平台维护要求、流量卡续费管理、箱变检测要求
1.管理平台维护要求：云SAAS平台运维，控制平台维护，增加主控及单灯工程量调试及上线率设置，日常的管理、维护及智能平台现有功能自动在线升级系统，维护以云端平台为主，后台配合现场检查问题。
2.流量卡续费管理：乙方负责流量卡的续费及管理，以满足甲方对生产过程监控、指挥调度、数据采集和测量、远程定位、远程诊断等方面的信息化需求，乙方对机卡分离负有管理责任，不得将设备分拆销售。在未经甲方授权同意的情况下不得私自分拆终端设备和SIM卡。物联网卡不得出现用于互联网诈骗、传播不良信息、发送垃圾短彩信、拨打骚扰诈骗电话以及损害社会安全和公共利益等违反国家有关信息安全管理规定的行为。
3.箱变检测要求：
1）负责编制试验、调试检修计划，出具试验报告两份报告（一份甲方，一份交供电公司）。
2）负责按《电力设备预防性试验规程》进行试验、确保该设备安全运行。
3）负责向甲方提交试验报告，并建立10KV厢式变电站试验记录档案。 
4）乙方的工作人员在试验过程中如产生甲方设备缺陷或故障应及时向甲方报告，并提出解决方案，配合甲方自行采购。
四、不可抗力
1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
五、乙方的责任与义务
1.乙方负责承包范围内设施日常维护管理，保证设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。
2.合同终止时，乙方应将各类设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。 
3.由甲方或甲方授予的部门根据项目考核表进行考核。
六、甲方的责任与义务
1.在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。
2.甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。
3.由于重大自然灾害等不可抗力因素造成设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。
七、合同生效及其他
1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
八、合同的解除和转让
1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方根本违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4.合同的部分和全部都不得转让。
九、违约责任
一、甲方无正当理由，违反有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决。
二、乙方无正当理由，违反有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
三、乙方无正当理由，违反有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
四、乙方在承担上述2、3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。乙方如出具虚假数据、报告，甲方有权按合同总价20%收取惩罚性违约金；构成犯罪的移送公安机关；同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部行政罚款、整改费用及信用损失。
十、诚实信用及其他
一、乙方应诚实信用，严格按照招标投标文件要求和承诺履行合同，严禁向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
二、本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。
十一、考核标准
1）具体考核工作由相应的主管部门和甲方共同负责。甲方和相应的主管部门根据甲方制定的考核标准按季度对供应商的服务行为进行考核。考核扣分与季度作业经费挂钩，每季度落实扣款。
季度考核得分核减分为5档，分档累进计算。
第一档：季度考核总分≥95分，不核减
第二档：95分>季度考核总分≥90分，每扣1分核减季度作业经费的0.75%。
第三档：90分>季度考核总分≥85分，每扣1分核减季度作业经费的1%。
第四档：85分>季度考核总分≥80分，每扣1分核减季度作业经费的1.25%。
第五档：季度考核总分<80分，每扣1分核减季度作业经费的1.5%。
2）对于连续两个季度考核低于90分，甲方有权终止合同，一切责任与损失由投保人承担。
3）如在合同履行期间，甲方发现乙方的管理主体与合同主体不符或乙方擅自将劳务外包全部或部分转包、分包的，则甲方有权立即单方面解除本合同。
	序号
	检查内容
	评分标准
	扣分标准
	扣分原因
	得分

	一、路灯、亮化养护管理
	25
	

	1
	楼宇夜景亮化设施、路灯每日巡查，并做好巡查记录
	5
	按规定周期巡修，达不到周期巡修每项扣3分
	
	

	2
	景观装饰性照明设施完好率≥96%
	5
	发现一处灯具损坏、灯带脱落扣2分。
	
	

	3
	楼宇设施、路灯完整不得缺亮，断亮
	5
	缺亮、断亮每次扣1分，亮灯率每降1%扣2分，达不到95.5%及以下的不计分
	
	

	4
	随机抽查人员到岗情况；
	2
	人员少一人扣1分，扣完为止
	
	

	5
	检查时控是否按要求亮灭灯；应急活动期间按采购人要求做好亮灯保障
	5
	发现一处未按要求亮扣2分，保障工作不到位，不及时反馈扣5分
	
	

	6
	对采购人要求的节电措施、突击整治等是否及时到位；
	3
	发现一处未按要求整治扣3分
	
	

	二、交通设施养护
	25
	

	1
	施工质量、巡查、维修及时性
	10
	标志标牌养护维修或更换要做到：边框齐全、标识醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；否则发现一次扣3分。
标线（含导向箭头、文字标记）等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。否则发现一次扣3分。
	
	

	2
	隔离护栏维修应完整、无破损、无歪斜
	2
	发现一次扣2分。
	
	

	3
	每日按时正常巡查
	8
	如抽检不在责任区内按未巡查处理，每次扣5分。巡查不力，未能发现问题的，每处扣2分，一天内连续3处问题未发现的作为当天未巡查处理，按未巡查进行扣分。
	
	

	4
	巡查人员、设备必须齐备
	5
	无特殊原因且未经管理方同意，少一人每次扣2分，少一辆车每次扣3分。
	
	

	三、桥梁、路面养护
	25
	

	1
	严格按照维修养护工程的施工质量要求进行施工，
	5
	经采购人等相关监管部门指出后未能及时有效整改的，视情况一次扣3-5分。
	
	

	2
	维修养护不及时或维修养护后存在问题
	15
	桥梁桥面铺装层及人行道有病害的，按道路扣分标准执行；桥梁有伸缩缝堵塞、变形、破损的，一处扣2分；有栏杆不牢固、锈蚀、倾斜、缺失、露筋等病害的，一处扣2分；沥青路面硬塘的未应急处理的，一次扣5分。
	
	

	3
	桥梁养护规范性
	5
	因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣2分；施工围挡不规范整洁的，一处扣2分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分；被执法部门查处的一次扣3分，造成负面影响的，一次扣5分。
	
	

	四、投诉处理
	5
	

	1
	投诉处理
	5
	养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣5分。
	
	

	五、台账资料
	5
	

	1
	按要求上报各类报表、资料，
	5
	未按要求上报的每次扣2分，超时的每次每天扣2分。台账不全、作假的每次扣5分。
	
	

	2
	每月30日上报当月结算资料（含施工现场照片）
	
	
	
	

	3
	做好台账资料（巡查、维修、每月安全例会记录）
	
	
	
	

	六、安全考核
	5
	

	1
	安全管理及考核
	5
	人员管理。要求安全背心、安全头盔、安全带等防护用具到位，发现一人一次扣2分；
作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分；施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启警示灯和双跳灯，并在车后方合理摆放警示圆锥筒，不规范的一次扣2分。
	
	

	
	发生责任性生产事故或安全事故的，施工安全这一项不得分。
	
	
	
	

	合   计
	
	

	维护单位负责人：                                                检查人：
年    月     日



甲方（采购人）：（盖章）            乙方（供应商）：（盖章） 
法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：             
签订日期：2026年   月  日           签订日期：2026年   月  日

见证方：（盖章）

第五部分 附件（投标文件格式）
投

标

文
 
件


项 目 名 称：
招 标 编 号：               
投标供应商名称：（加盖CA电子公章）
日      期：               


（一）投标函（格式）：
致江苏悦通工程咨询有限公司　：
我们收到你们   （项目名称）    招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （项目名称）  项目的投标。
一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价表》。
二、我们愿意提供江苏悦通工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证；
（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告和所附已审财务报告；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；
（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；
    （9）提供被授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；
（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；
（11）承诺书（格式见附件）；
注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.偏离表（格式见附件）
6.技术部分
（1）目标及整体设想：包含对本项目充分清楚地认知与理解、明确的目标、项目整体设想；
（2）设施日常巡检计划；
（3）节假日保障计划；
（4）应急处置方案；
（5）安全文明管理及保障措施；
（6）车辆巡查及故障报修方案；
（7）内部管理制度方案；
（8）其他服务承诺
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。如中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件）
上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为中标通知书发出之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行公开招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按公开招标文件的相关要求对我方进行的处理。


投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：                            

（二）开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目
	2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置
	    元

	总价（大写）：
	



投标供应商：（电子签章）

[bookmark: OLE_LINK17]
开标一览表附录
投标供应商名称（盖章）                              采购项目编号： 
	项目名称
	2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目

	总价（人民币）
	小写：               元
大写：               元

	服务期
	

	质量标准
	

	项目负责人
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

报价说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.本项目投标报价中应包含完成本项目服务期间所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润以及所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。一旦中标，单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。


[bookmark: OLE_LINK7]（三）明细报价表（格式）
明细报价表
供应商名称（加盖公章）：
	一、人员费用（表一）

	序号
	项目
	数量
	单位
	月费用
（元/每人.每月）
	合计
（元/12个月）
	备注

	1
	项目负责人
	1
	人
	
	
	

	2
	技术人员
	10
	人
	
	
	不低于10人

	3
	点工
	240
	人
	
	
	点工人次预估，最终按实结算

	合计：
	
	

	二、机械设备（表二）

	序号
	项目
	数量
	单位
	全费用单价
（元/台班）
	合计
（元）
	备注

	1
	路灯高架工程车
	156
	台班
	
	
	1.规格：20米            2.数量预估，最终按实结算

	2
	载货汽车
	72
	台班
	
	
	数量预估，最终按实结算

	3
	登高车
	48
	台班
	
	
	

	4
	压路机
	12
	台班
	
	
	1.光轮压路机              2.15t以内 
3.数量预估，最终按实结算

	5
	小挖机
	60
	台班
	
	
	1.规格：60 70 80 
2.数量预估，最终按实结算

	6
	铲车
	52
	台班
	
	
	1.装载机：2t；
2.数量预估，最终按实结算

	合计
	
	

	三、零星辅材（表三）

	序号
	项目
	数量
	单位
	全费用单价
(元/吨）
	合计
（元）
	备注

	1
	黄沙、石子、水泥等辅材
	360
	吨
	
	
	数量预估，最终按实结算

	合计
	
	

	四、路灯平台（表四）

	序号
	项目
	数量
	单位
	全费用单价
(元/月）
	合计
（元/12个月）
	备注

	1
	物联网卡
	60
	张
	
	
	1.名称：网络费               

	2
	平台技术服务
	12
	月
	
	
	1.名称：路灯平台技术服务费
2.类别：网络系统维护

	五、箱变检测（表五）

	序号
	项目
	数量
	单位
	全费用单价
（元/台）
	合计
（元）
	备注

	1
	箱变检测
	19
	台
	
	
	1.名称：箱变检测
2.类别：检测服务
3.时间：按供电公司检测频率及要求检测

	六、投标单位认为需要增加的（表六）
	
	根据需要投标单位自填

	...
	
	

	总合计
	
	表一+表二+……表五+表六



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
注：供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。


（四）承诺书（格式）：
承诺书一（格式）
（投标供应商名称）在此承诺：
我公司（单位）愿针对此次                    （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
7.我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。
11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
13.我单位承诺不非法转包、分包。
14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________
电 话：__________________，传 真：_______________
代表姓名：_______________，职 务：_________________


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：



承诺书二（格式）
（投标供应商名称）在此承诺：
1.我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险。
2.中标后，我方在取得中标资格后30日内严格按投标文件响应的设备、人员进行配置齐全；如未能按期配置齐全，视为我方放弃中标资格， 采购人有权取消我方中标资格，并由第二中标候选投标供应商顺序替补为中标人，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，我方还应当予以赔偿。
3.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可以取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：













承诺书三 廉洁承诺书（格式）
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
投标供应商（盖章）          
        法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：            
                            年    月    日


（五）投标供应商基本情况说明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	     万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



法定代表人或授权代表签字或盖章：
注：1.上表不够可自行延长




（六）法定代表人授权委托书（格式）：
                           采购编号：
                                   日期：
江苏悦通工程咨询有限公司　：
        （投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，
法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对       （项目名称）      的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证正、反面
复印件或扫描件


法定代表人身份证正、反面
复印件或扫描件






法定代表人亲自参加投标的需提供：
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：年 月 日

经营期限：		

姓    名：      性别：      年龄：       职务：		

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日

	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）





（七）关于资格的声明函（格式）：
 
采购编号：
日期：

江苏悦通工程咨询有限公司：
我公司（单位）参加本项目             （项目名称）            政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）参加本次项目        （项目名称）          政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）        进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     投标供应商（盖章）：
                                     法定代表人（签字或盖章）：
日期







[bookmark: _Toc245033583]


（八）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.  （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




[bookmark: _Hlk2681693][bookmark: _Hlk2683078]（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                     单位名称（盖章）：
                                                           日  期：














[bookmark: _Toc36414932]

（十）企业业绩一览表
企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日









（十一） 项目机构配置情况表及拟派项目负责人简历表（格式）
（1）项目机构配置情况表
投标供应商名称（盖章）：                                  项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	身份证号码
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1、上表可自行延长。









（2）拟派项目负责人简历
投标供应商名称（盖章）                             　      项目编号：
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近5年内负责的服务项目：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：请附身份证、相关资格证明扫描件






（十二）偏离表（格式）
偏离表
项目名称： 
项目编号： 
	序号
	名称
	采购要求
	是否偏离
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


说明：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日



（十三）其他表格格式自拟


（十四）技术文件
投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。
image1.emf
序

号

路 名 起 讫 点

道 路 人 行 道 道 路 结 构

基 础 路 面

1 十里明珠堤八号桥 千波桥 6.15 10.5 64575 沥青砼 1994

2 湖山路闾江口 佛笑桥 0.177 17.5 3097.5 沥青砼 2006

佛笑桥 神骏桥 0.272 16.3 4433.6 沥青砼 2006

神骏桥 醉我桥 0.2881 15.75 4537.575 沥青砼 2006

醉我桥 闻涛桥 0.2245 15.7 3524.65 沥青砼 2006

闻涛桥 陆马公路 0.461 14.6 6730.6 沥青砼 2006

陆马公路 碧波桥 3.3643 15 50464.5 沥青砼 2010

碧波桥 梅梁路 2.064 8 16512 沥青砼 2008

梅梁路 灵湖大桥 1.148 12 13776 沥青砼 2013

0 5.61 2.5 14025

0 1.1187 0.5 559.35

3 梅梁路十里明珠堤-思源路 0.907 26 23582 沥青砼 2007

思源路-湖山路 1.853 26 48178 2.754 1.5 4131 沥青砼 2003

湖山路-雪云路 0.891 26 23166 1.982 3 5946 沥青砼 2003

雪云路-西大坝桥 2.198 23 50554 4 2.4 9600 沥青砼 2004

4 雪云路古竹大桥-峰影路 0.655 20 13100

峰影路-梅梁路 0.403 18 7254 沥青砼 1996

梅梁路-雪云桥 0.481 15 7215 沥青砼 1996

5 古竹路古竹大桥-群灵路 2.353 20 47060 3.654 3 10962 沥青砼 2008

合计 23.8899 387760.425 19.1187 45223.35

                        

                                                    

       

-

-

-

-

-

-

-

-

-

建造或改

（拓）建

年月

长 度 宽 度 面 积 长 度 宽 度 面 积
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		1		十里明珠堤		八号桥-千波桥		6.15		10.5		64575								二灰结石		沥青砼		1994

		2		湖山路		闾江口-佛笑桥		0.177		17.5		3097.5								二灰结石		沥青砼		2006

						佛笑桥-神骏桥		0.272		16.3		4433.6								二灰结石		沥青砼		2006

						神骏桥-醉我桥		0.2881		15.75		4537.575								二灰结石		沥青砼		2006

						醉我桥-闻涛桥		0.2245		15.7		3524.65								二灰结石		沥青砼		2006

						闻涛桥-陆马公路		0.461		14.6		6730.6								二灰结石		沥青砼		2006

						陆马公路-碧波桥		3.3643		15		50464.5								水稳		沥青砼		2010

						碧波桥-梅梁路		2.064		8		16512								三碴混合料		沥青砼		2008

						梅梁路-灵湖大桥		1.148		12		13776								水稳		沥青砼		2013

												0		5.61		2.5		14025

												0		1.1187		0.5		559.35

		3		梅梁路		十里明珠堤-思源路		0.907		26		23582								水稳		沥青砼		2007

						思源路-湖山路		1.853		26		48178		2.754		1.5		4131		三渣混合料		沥青砼		2003

						湖山路-雪云路		0.891		26		23166		1.982		3		5946		三渣混合料		沥青砼		2003

						雪云路-西大坝桥		2.198		23		50554		4		2.4		9600		三渣混合料		沥青砼		2004

		4		雪云路		古竹大桥-峰影路		0.655		20		13100

						峰影路-梅梁路		0.403		18		7254								二灰结石		沥青砼		1996

						梅梁路-雪云桥		0.481		15		7215								二灰结石		沥青砼		1996

		5		古竹路		古竹大桥-群灵路		2.353		20		47060		3.654		3		10962		二灰结石		沥青砼		2008

						合计		23.8899				387760.425		19.1187				45223.35



		第一页



		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		6		万景路		湖山路-梅梁路		0.42		14		5880								三碴混合料		沥青砼		1990

						梅梁路-化工疗养院		1.26		7		8820								三碴混合料		沥青砼		1990

		7		乐山路		湖山路-梅梁路		0.394		12.2		4806.8		0.72		3		2160		三碴混合料		砼路面		1998

						梅梁路-乐山桥		0.387		12.2		4721.4		0.67		2		1340		三碴混合料		沥青砼		2008

						乐山桥-霞光路		0.578		18.5		10693		1.128		1.75		1974		石灰土		沥青砼		2013



		8		思源路		湖山路-梅梁路		0.3824		25		9560								三碴混合料		沥青砼		2007				0.9117

						梅梁路-思源桥		0.4343		6.2		2692.66								三碴混合料		沥青砼

						思源桥-自来水厂		0.095		8.6		817								三碴混合料		沥青砼

		9		常乐路		十里明珠堤-西头		2.8015		15.1		42302.65								二灰结石		沥青砼		2006

														2.593		2.3		5963.9

		10		长青路		湖山路-燃料公司		1.52		4		6080								三碴混合料		沥青砼		1992

		11		碧波路		碧波桥-碧波花园		1.1723		7.6		8909.48								三碴混合料		沥青砼		2006

								0.17		8		1360								三碴混合料		砼路面

		12		碧波支路		碧波路-陆马公路		0.974		8		7792								三碴混合料		沥青砼		2006				1.757

						碧波支路向北		0.783		7.3		5715.9								三碴混合料		沥青砼

		13		渔花路		湖山路-常康路		0.965		9		8685								三碴混合料		砼路面		2008

						兴牧桥东		0.5905		3.3		1948.65										泥渣路面

						兴牧桥-渔花南路		0.968		3.5		3388								三碴混合料		沥青砼		1991

						合计		13.895				134172.54		5.111				11437.9

		第二页

		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		14		康乐路		工业园内		1.767		9.1		16079.7								二灰结石		砼路面		2008

		15		广场A支路		梅梁路-峰影路		0.372		8.9		3310.8								二灰结石		沥青砼		2012

		16		广场C支路		梅梁路-峰影路		0.216		12		2592								三碴混合料		沥青砼

		17		峰影路		梅梁路-连峰路		5.06		12		60720		5.06		4		20240		二灰结石		沥青砼		2009

		18		奇观路		古竹路向东		0.372		12.1		4501.2								三碴混合料		砼路面

								0.433		8.05		3485.65								三碴混合料		砼路面

		19		千波路		东环山路-古竹大桥		2.557		9		23013								二灰结石		沥青砼		2008

		20		连峰路		梅梁路-西环山路		1.096		15		16440								二灰结石		沥青砼		2008

		21		西南堤路		千波桥-灵湖大桥		1.88		5		9400								三碴混合料		沥青砼		2007

						灵湖大桥-西南堤路西		3.13		4.5		14085								二灰结石		砼路面		2008

						西南堤路-梅梁西路北		1.608		9.2		14793.6										沥青砼

						梅梁西路北-界碑		0.668		5		3340										砼路面

		22		东环山路		千波路-古竹路		9.015		10		90150								二灰结石		沥青砼		2003

		23		七里风光堤		环山西路-环山西路		5.302		11.8		62563.6								二灰结石		沥青砼

		24		西环山路		古竹路-七里风光堤		11.925		10		119250								二灰结石		沥青砼		2009

		25		灵湖路		灵山-灵湖码头		1.02		16		16320		1.946		2		3892		二灰结石		沥青砼

		26		万丰村村道				0.5		5.5		2750								二灰结石		沥青砼

		27		和平村村道		环山西路-七里风光堤		2.14		6.6		14124								二灰结石		沥青砼

		28		东钮村道				0.52		5.5		2860								二灰结石		沥青砼

						合计		49.581				479778.55		7.006				24132
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		40		梁辉路		湖山路-灵山机械公司		0.2158		7		1510.6										砼路面

		41		花园路		檀溪新村		0.793		9		6651										砼路面

						檀溪新村		0.171		9		1512										砼路面

						檀溪新村		0.674		4		2629										砼路面

						檀溪新村		0.229		4.5		1030.5										砼路面

		42		新龙路		和平路-群灵路		4.18		6.6		27588		0.143		3		429				沥青路面

		43		群灵路		新龙路-古竹路		0.686		15.7		10770.2										沥青路面

		44		连心路		山体-万丰路		0.064		5.5		352										沥青路面

						万丰路-西环山路		0.18		4.6		828										沥青路面

		45		欢乐路		湖山路-乐山新村		0.25		5		1250										砼路面

		46		湖山支路		湖山路-菜场		0.11		3.8		418										沥青路面

		47		书轩路		峰影路-霞光路		0.451		9		4059		0.9		2		1800				沥青路面

		48		紫竹路		峰影路-团结路南		0.433		9		3897		0.88		2		1760				沥青路面







						合        计		8.4368				62495.3		1.923				3989
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道 路 人 行 道 道 路 结 构

基 础 路 面

6 万景路湖山路-梅梁路 0.42 14 5880 沥青砼 1990

梅梁路-化工疗养院 1.26 7 8820 沥青砼 1990

7 乐山路湖山路-梅梁路 0.394 12.2 4806.8 0.72 3 2160 砼路面 1998

梅梁路-乐山桥 0.387 12.2 4721.4 0.67 2 1340 沥青砼 2008

乐山桥-霞光路 0.578 18.5 10693 1.128 1.75 1974 沥青砼 2013

8 思源路湖山路-梅梁路 0.3824 25 9560 沥青砼 2007

梅梁路-思源桥 0.4343 6.2 2692.66 沥青砼

思源桥-自来水厂 0.095 8.6 817 沥青砼

9 常乐路十里明珠堤-西头 2.8015 15.1 42302.65 沥青砼 2006

2.593 2.3 5963.9

10长青路湖山路-燃料公司 1.52 4 6080 沥青砼 1992

11碧波路碧波桥-碧波花园 1.1723 7.6 8909.48 沥青砼 2006

0.17 8 1360 砼路面

12碧波支路碧波路-陆马公路 0.974 8 7792 沥青砼 2006

碧波支路向北 0.783 7.3 5715.9 沥青砼

13渔花路湖山路-常康路 0.965 9 8685 砼路面 2008

兴牧桥东 0.5905 3.3 1948.65 泥渣路面

兴牧桥-渔花南路 0.968 3.5 3388 沥青砼 1991

合计 13.895 134172.54 5.111 11437.9
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		1		十里明珠堤		八号桥-千波桥		6.15		10.5		64575								二灰结石		沥青砼		1994

		2		湖山路		闾江口-佛笑桥		0.177		17.5		3097.5								二灰结石		沥青砼		2006

						佛笑桥-神骏桥		0.272		16.3		4433.6								二灰结石		沥青砼		2006

						神骏桥-醉我桥		0.2881		15.75		4537.575								二灰结石		沥青砼		2006

						醉我桥-闻涛桥		0.2245		15.7		3524.65								二灰结石		沥青砼		2006

						闻涛桥-陆马公路		0.461		14.6		6730.6								二灰结石		沥青砼		2006

						陆马公路-碧波桥		3.3643		15		50464.5								水稳		沥青砼		2010

						碧波桥-梅梁路		2.064		8		16512								三碴混合料		沥青砼		2008

						梅梁路-灵湖大桥		1.148		12		13776								水稳		沥青砼		2013

												0		5.61		2.5		14025

												0		1.1187		0.5		559.35

		3		梅梁路		十里明珠堤-思源路		0.907		26		23582								水稳		沥青砼		2007

						思源路-湖山路		1.853		26		48178		2.754		1.5		4131		三渣混合料		沥青砼		2003

						湖山路-雪云路		0.891		26		23166		1.982		3		5946		三渣混合料		沥青砼		2003

						雪云路-西大坝桥		2.198		23		50554		4		2.4		9600		三渣混合料		沥青砼		2004

		4		雪云路		古竹大桥-峰影路		0.655		20		13100

						峰影路-梅梁路		0.403		18		7254								二灰结石		沥青砼		1996

						梅梁路-雪云桥		0.481		15		7215								二灰结石		沥青砼		1996

		5		古竹路		古竹大桥-群灵路		2.353		20		47060		3.654		3		10962		二灰结石		沥青砼		2008

						合计		23.8899				387760.425		19.1187				45223.35
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		6		万景路		湖山路-梅梁路		0.42		14		5880								三碴混合料		沥青砼		1990

						梅梁路-化工疗养院		1.26		7		8820								三碴混合料		沥青砼		1990

		7		乐山路		湖山路-梅梁路		0.394		12.2		4806.8		0.72		3		2160		三碴混合料		砼路面		1998

						梅梁路-乐山桥		0.387		12.2		4721.4		0.67		2		1340		三碴混合料		沥青砼		2008

						乐山桥-霞光路		0.578		18.5		10693		1.128		1.75		1974		石灰土		沥青砼		2013



		8		思源路		湖山路-梅梁路		0.3824		25		9560								三碴混合料		沥青砼		2007

						梅梁路-思源桥		0.4343		6.2		2692.66								三碴混合料		沥青砼

						思源桥-自来水厂		0.095		8.6		817								三碴混合料		沥青砼

		9		常乐路		十里明珠堤-西头		2.8015		15.1		42302.65								二灰结石		沥青砼		2006

														2.593		2.3		5963.9

		10		长青路		湖山路-燃料公司		1.52		4		6080								三碴混合料		沥青砼		1992

		11		碧波路		碧波桥-碧波花园		1.1723		7.6		8909.48								三碴混合料		沥青砼		2006

								0.17		8		1360								三碴混合料		砼路面

		12		碧波支路		碧波路-陆马公路		0.974		8		7792								三碴混合料		沥青砼		2006

						碧波支路向北		0.783		7.3		5715.9								三碴混合料		沥青砼

		13		渔花路		湖山路-常康路		0.965		9		8685								三碴混合料		砼路面		2008

						兴牧桥东		0.5905		3.3		1948.65										泥渣路面

						兴牧桥-渔花南路		0.968		3.5		3388								三碴混合料		沥青砼		1991

						合计		13.895				134172.54		5.111				11437.9

		第二页

		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		14		康乐路		工业园内		1.767		9.1		16079.7								二灰结石		砼路面		2008

		15		广场A支路		梅梁路-峰影路		0.372		8.9		3310.8								二灰结石		沥青砼		2012

		16		广场C支路		梅梁路-峰影路		0.216		12		2592								三碴混合料		沥青砼

		17		峰影路		梅梁路-连峰路		5.06		12		60720		5.06		4		20240		二灰结石		沥青砼		2009

		18		奇观路		古竹路向东		0.372		12.1		4501.2								三碴混合料		砼路面

								0.433		8.05		3485.65								三碴混合料		砼路面

		19		千波路		东环山路-古竹大桥		2.557		9		23013								二灰结石		沥青砼		2008

		20		连峰路		梅梁路-西环山路		1.096		15		16440								二灰结石		沥青砼		2008

		21		西南堤路		千波桥-灵湖大桥		1.88		5		9400								三碴混合料		沥青砼		2007

						灵湖大桥-西南堤路西		3.13		4.5		14085								二灰结石		砼路面		2008

						西南堤路-梅梁西路北		1.608		9.2		14793.6										沥青砼

						梅梁西路北-界碑		0.668		5		3340										砼路面

		22		东环山路		千波路-古竹路		9.015		10		90150								二灰结石		沥青砼		2003

		23		七里风光堤		环山西路-环山西路		5.302		11.8		62563.6								二灰结石		沥青砼

		24		西环山路		古竹路-七里风光堤		11.925		10		119250								二灰结石		沥青砼		2009

		25		灵湖路		灵山-灵湖码头		1.02		16		16320		1.946		2		3892		二灰结石		沥青砼

		26		万丰村村道				0.5		5.5		2750								二灰结石		沥青砼

		27		和平村村道		环山西路-七里风光堤		2.14		6.6		14124								二灰结石		沥青砼

		28		东钮村道				0.52		5.5		2860								二灰结石		沥青砼

						合计		49.581				479778.55		7.006				24132
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		40		梁辉路		湖山路-灵山机械公司		0.2158		7		1510.6										砼路面

		41		花园路		檀溪新村		0.793		9		6651										砼路面

						檀溪新村		0.171		9		1512										砼路面

						檀溪新村		0.674		4		2629										砼路面

						檀溪新村		0.229		4.5		1030.5										砼路面

		42		新龙路		和平路-群灵路		4.18		6.6		27588		0.143		3		429				沥青路面

		43		群灵路		新龙路-古竹路		0.686		15.7		10770.2										沥青路面

		44		连心路		山体-万丰路		0.064		5.5		352										沥青路面

						万丰路-西环山路		0.18		4.6		828										沥青路面

		45		欢乐路		湖山路-乐山新村		0.25		5		1250										砼路面

		46		湖山支路		湖山路-菜场		0.11		3.8		418										沥青路面

		47		书轩路		峰影路-霞光路		0.451		9		4059		0.9		2		1800				沥青路面

		48		紫竹路		峰影路-团结路南		0.433		9		3897		0.88		2		1760				沥青路面







						合        计		8.4368				62495.3		1.923				3989
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序

号

路 名 起 讫 点

道 路 人 行 道 道 路 结 构

基 础 路 面

14康乐路工业园内 1.767 9.1 16079.7 砼路面 2008

15广场A支路梅梁路-峰影路 0.372 8.9 3310.8 沥青砼 2012

16广场C支路梅梁路-峰影路 0.216 12 2592 沥青砼

17峰影路梅梁路-连峰路 5.06 12 60720 5.06 4 20240 沥青砼 2009

18奇观路古竹路向东 0.372 12.1 4501.2 砼路面

0.433 8.05 3485.65 砼路面

19千波路东环山路-古竹大桥 2.557 9 23013 沥青砼 2008

20连峰路梅梁路-西环山路 1.096 15 16440 沥青砼 2008

21西南堤路千波桥-灵湖大桥 1.88 5 9400 沥青砼 2007

灵湖大桥-西南堤路西 3.13 4.5 14085 砼路面 2008

西南堤路-梅梁西路北 1.608 9.2 14793.6 沥青砼

梅梁西路北-界碑 0.668 5 3340 砼路面

22东环山路千波路-古竹路 9.015 10 90150 沥青砼 2003

23七里风光堤环山西路-环山西路 5.302 11.8 62563.6 沥青砼

24西环山路古竹路-七里风光堤 11.925 10 119250 沥青砼 2009

25灵湖路灵山-灵湖码头 1.02 16 16320 1.946 2 3892 沥青砼

26万丰村村道 0.5 5.5 2750 沥青砼

27和平村村道环山西路-七里风光堤 2.14 6.6 14124 沥青砼

28东钮村道 0.52 5.5 2860 沥青砼

合计 49.581 479778.55 7.006 24132
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		1		十里明珠堤		八号桥-千波桥		6.15		10.5		64575								二灰结石		沥青砼		1994

		2		湖山路		闾江口-佛笑桥		0.177		17.5		3097.5								二灰结石		沥青砼		2006

						佛笑桥-神骏桥		0.272		16.3		4433.6								二灰结石		沥青砼		2006

						神骏桥-醉我桥		0.2881		15.75		4537.575								二灰结石		沥青砼		2006

						醉我桥-闻涛桥		0.2245		15.7		3524.65								二灰结石		沥青砼		2006

						闻涛桥-陆马公路		0.461		14.6		6730.6								二灰结石		沥青砼		2006

						陆马公路-碧波桥		3.3643		15		50464.5								水稳		沥青砼		2010

						碧波桥-梅梁路		2.064		8		16512								三碴混合料		沥青砼		2008

						梅梁路-灵湖大桥		1.148		12		13776								水稳		沥青砼		2013

												0		5.61		2.5		14025

												0		1.1187		0.5		559.35

		3		梅梁路		十里明珠堤-思源路		0.907		26		23582								水稳		沥青砼		2007

						思源路-湖山路		1.853		26		48178		2.754		1.5		4131		三渣混合料		沥青砼		2003

						湖山路-雪云路		0.891		26		23166		1.982		3		5946		三渣混合料		沥青砼		2003

						雪云路-西大坝桥		2.198		23		50554		4		2.4		9600		三渣混合料		沥青砼		2004

		4		雪云路		古竹大桥-峰影路		0.655		20		13100

						峰影路-梅梁路		0.403		18		7254								二灰结石		沥青砼		1996

						梅梁路-雪云桥		0.481		15		7215								二灰结石		沥青砼		1996

		5		古竹路		古竹大桥-群灵路		2.353		20		47060		3.654		3		10962		二灰结石		沥青砼		2008

						合计		23.8899				387760.425		19.1187				45223.35
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		6		万景路		湖山路-梅梁路		0.42		14		5880								三碴混合料		沥青砼		1990

						梅梁路-化工疗养院		1.26		7		8820								三碴混合料		沥青砼		1990

		7		乐山路		湖山路-梅梁路		0.394		12.2		4806.8		0.72		3		2160		三碴混合料		砼路面		1998

						梅梁路-乐山桥		0.387		12.2		4721.4		0.67		2		1340		三碴混合料		沥青砼		2008

						乐山桥-霞光路		0.578		18.5		10693		1.128		1.75		1974		石灰土		沥青砼		2013



		8		思源路		湖山路-梅梁路		0.3824		25		9560								三碴混合料		沥青砼		2007

						梅梁路-思源桥		0.4343		6.2		2692.66								三碴混合料		沥青砼

						思源桥-自来水厂		0.095		8.6		817								三碴混合料		沥青砼

		9		常乐路		十里明珠堤-西头		2.8015		15.1		42302.65								二灰结石		沥青砼		2006

														2.593		2.3		5963.9

		10		长青路		湖山路-燃料公司		1.52		4		6080								三碴混合料		沥青砼		1992

		11		碧波路		碧波桥-碧波花园		1.1723		7.6		8909.48								三碴混合料		沥青砼		2006

								0.17		8		1360								三碴混合料		砼路面

		12		碧波支路		碧波路-陆马公路		0.974		8		7792								三碴混合料		沥青砼		2006

						碧波支路向北		0.783		7.3		5715.9								三碴混合料		沥青砼

		13		渔花路		湖山路-常康路		0.965		9		8685								三碴混合料		砼路面		2008

						兴牧桥东		0.5905		3.3		1948.65										泥渣路面

						兴牧桥-渔花南路		0.968		3.5		3388								三碴混合料		沥青砼		1991

						合计		13.895				134172.54		5.111				11437.9
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		14		康乐路		工业园内		1.767		9.1		16079.7								二灰结石		砼路面		2008

		15		广场A支路		梅梁路-峰影路		0.372		8.9		3310.8								二灰结石		沥青砼		2012

		16		广场C支路		梅梁路-峰影路		0.216		12		2592								三碴混合料		沥青砼

		17		峰影路		梅梁路-连峰路		5.06		12		60720		5.06		4		20240		二灰结石		沥青砼		2009

		18		奇观路		古竹路向东		0.372		12.1		4501.2								三碴混合料		砼路面

								0.433		8.05		3485.65								三碴混合料		砼路面

		19		千波路		东环山路-古竹大桥		2.557		9		23013								二灰结石		沥青砼		2008

		20		连峰路		梅梁路-西环山路		1.096		15		16440								二灰结石		沥青砼		2008

		21		西南堤路		千波桥-灵湖大桥		1.88		5		9400								三碴混合料		沥青砼		2007

						灵湖大桥-西南堤路西		3.13		4.5		14085								二灰结石		砼路面		2008

						西南堤路-梅梁西路北		1.608		9.2		14793.6										沥青砼

						梅梁西路北-界碑		0.668		5		3340										砼路面

		22		东环山路		千波路-古竹路		9.015		10		90150								二灰结石		沥青砼		2003

		23		七里风光堤		环山西路-环山西路		5.302		11.8		62563.6								二灰结石		沥青砼

		24		西环山路		古竹路-七里风光堤		11.925		10		119250								二灰结石		沥青砼		2009

		25		灵湖路		灵山-灵湖码头		1.02		16		16320		1.946		2		3892		二灰结石		沥青砼

		26		万丰村村道				0.5		5.5		2750								二灰结石		沥青砼

		27		和平村村道		环山西路-七里风光堤		2.14		6.6		14124								二灰结石		沥青砼

		28		东钮村道				0.52		5.5		2860								二灰结石		沥青砼

						合计		49.581				479778.55		7.006				24132

		第三页



		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		40		梁辉路		湖山路-灵山机械公司		0.2158		7		1510.6										砼路面

		41		花园路		檀溪新村		0.793		9		6651										砼路面

						檀溪新村		0.171		9		1512										砼路面

						檀溪新村		0.674		4		2629										砼路面

						檀溪新村		0.229		4.5		1030.5										砼路面

		42		新龙路		和平路-群灵路		4.18		6.6		27588		0.143		3		429				沥青路面

		43		群灵路		新龙路-古竹路		0.686		15.7		10770.2										沥青路面

		44		连心路		山体-万丰路		0.064		5.5		352										沥青路面

						万丰路-西环山路		0.18		4.6		828										沥青路面

		45		欢乐路		湖山路-乐山新村		0.25		5		1250										砼路面

		46		湖山支路		湖山路-菜场		0.11		3.8		418										沥青路面

		47		书轩路		峰影路-霞光路		0.451		9		4059		0.9		2		1800				沥青路面

		48		紫竹路		峰影路-团结路南		0.433		9		3897		0.88		2		1760				沥青路面







						合        计		8.4368				62495.3		1.923				3989
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序

号

路 名 起 讫 点

道 路 人 行 道 道 路 结 构

基 础 路 面

40梁辉路湖山路-灵山机械公司 0.2158 7 1510.6 砼路面

41花园路檀溪新村 0.793 9 6651 砼路面

檀溪新村 0.171 9 1512 砼路面

檀溪新村 0.674 4 2629 砼路面

檀溪新村 0.229 4.5 1030.5 砼路面

42新龙路和平路-群灵路 4.18 6.6 27588 0.143 3 429 沥青路面

43群灵路新龙路-古竹路 0.686 15.7 10770.2 沥青路面

44连心路山体-万丰路 0.064 5.5 352 沥青路面

万丰路-西环山路 0.18 4.6 828 沥青路面

45欢乐路湖山路-乐山新村 0.25 5 1250 砼路面

46湖山支路湖山路-菜场 0.11 3.8 418 沥青路面

47书轩路峰影路-霞光路 0.451 9 4059 0.9 2 1800 沥青路面

48紫竹路峰影路-团结路南 0.433 9 3897 0.88 2 1760 沥青路面

8.4368 62495.3 1.923 3989
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		1		十里明珠堤		八号桥-千波桥		6.15		10.5		64575								二灰结石		沥青砼		1994

		2		湖山路		闾江口-佛笑桥		0.177		17.5		3097.5								二灰结石		沥青砼		2006

						佛笑桥-神骏桥		0.272		16.3		4433.6								二灰结石		沥青砼		2006

						神骏桥-醉我桥		0.2881		15.75		4537.575								二灰结石		沥青砼		2006

						醉我桥-闻涛桥		0.2245		15.7		3524.65								二灰结石		沥青砼		2006

						闻涛桥-陆马公路		0.461		14.6		6730.6								二灰结石		沥青砼		2006

						陆马公路-碧波桥		3.3643		15		50464.5								水稳		沥青砼		2010

						碧波桥-梅梁路		2.064		8		16512								三碴混合料		沥青砼		2008

						梅梁路-灵湖大桥		1.148		12		13776								水稳		沥青砼		2013

												0		5.61		2.5		14025

												0		1.1187		0.5		559.35

		3		梅梁路		十里明珠堤-思源路		0.907		26		23582								水稳		沥青砼		2007

						思源路-湖山路		1.853		26		48178		2.754		1.5		4131		三渣混合料		沥青砼		2003

						湖山路-雪云路		0.891		26		23166		1.982		3		5946		三渣混合料		沥青砼		2003

						雪云路-西大坝桥		2.198		23		50554		4		2.4		9600		三渣混合料		沥青砼		2004

		4		雪云路		古竹大桥-峰影路		0.655		20		13100

						峰影路-梅梁路		0.403		18		7254								二灰结石		沥青砼		1996

						梅梁路-雪云桥		0.481		15		7215								二灰结石		沥青砼		1996

		5		古竹路		古竹大桥-群灵路		2.353		20		47060		3.654		3		10962		二灰结石		沥青砼		2008

						合计		23.8899				387760.425		19.1187				45223.35
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		6		万景路		湖山路-梅梁路		0.42		14		5880								三碴混合料		沥青砼		1990

						梅梁路-化工疗养院		1.26		7		8820								三碴混合料		沥青砼		1990

		7		乐山路		湖山路-梅梁路		0.394		12.2		4806.8		0.72		3		2160		三碴混合料		砼路面		1998

						梅梁路-乐山桥		0.387		12.2		4721.4		0.67		2		1340		三碴混合料		沥青砼		2008

						乐山桥-霞光路		0.578		18.5		10693		1.128		1.75		1974		石灰土		沥青砼		2013



		8		思源路		湖山路-梅梁路		0.3824		25		9560								三碴混合料		沥青砼		2007

						梅梁路-思源桥		0.4343		6.2		2692.66								三碴混合料		沥青砼

						思源桥-自来水厂		0.095		8.6		817								三碴混合料		沥青砼

		9		常乐路		十里明珠堤-西头		2.8015		15.1		42302.65								二灰结石		沥青砼		2006

														2.593		2.3		5963.9

		10		长青路		湖山路-燃料公司		1.52		4		6080								三碴混合料		沥青砼		1992

		11		碧波路		碧波桥-碧波花园		1.1723		7.6		8909.48								三碴混合料		沥青砼		2006

								0.17		8		1360								三碴混合料		砼路面

		12		碧波支路		碧波路-陆马公路		0.974		8		7792								三碴混合料		沥青砼		2006

						碧波支路向北		0.783		7.3		5715.9								三碴混合料		沥青砼

		13		渔花路		湖山路-常康路		0.965		9		8685								三碴混合料		砼路面		2008

						兴牧桥东		0.5905		3.3		1948.65										泥渣路面

						兴牧桥-渔花南路		0.968		3.5		3388								三碴混合料		沥青砼		1991

						合计		13.895				134172.54		5.111				11437.9
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		14		康乐路		工业园内		1.767		9.1		16079.7								二灰结石		砼路面		2008

		15		广场A支路		梅梁路-峰影路		0.372		8.9		3310.8								二灰结石		沥青砼		2012

		16		广场C支路		梅梁路-峰影路		0.216		12		2592								三碴混合料		沥青砼

		17		峰影路		梅梁路-连峰路		5.06		12		60720		5.06		4		20240		二灰结石		沥青砼		2009

		18		奇观路		古竹路向东		0.372		12.1		4501.2								三碴混合料		砼路面

								0.433		8.05		3485.65								三碴混合料		砼路面

		19		千波路		东环山路-古竹大桥		2.557		9		23013								二灰结石		沥青砼		2008

		20		连峰路		梅梁路-西环山路		1.096		15		16440								二灰结石		沥青砼		2008

		21		西南堤路		千波桥-灵湖大桥		1.88		5		9400								三碴混合料		沥青砼		2007

						灵湖大桥-西南堤路西		3.13		4.5		14085								二灰结石		砼路面		2008

						西南堤路-梅梁西路北		1.608		9.2		14793.6										沥青砼

						梅梁西路北-界碑		0.668		5		3340										砼路面

		22		东环山路		千波路-古竹路		9.015		10		90150								二灰结石		沥青砼		2003

		23		七里风光堤		环山西路-环山西路		5.302		11.8		62563.6								二灰结石		沥青砼

		24		西环山路		古竹路-七里风光堤		11.925		10		119250								二灰结石		沥青砼		2009

		25		灵湖路		灵山-灵湖码头		1.02		16		16320		1.946		2		3892		二灰结石		沥青砼

		26		万丰村村道				0.5		5.5		2750								二灰结石		沥青砼

		27		和平村村道		环山西路-七里风光堤		2.14		6.6		14124								二灰结石		沥青砼

		28		东钮村道				0.52		5.5		2860								二灰结石		沥青砼

						合计		49.581				479778.55		7.006				24132
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		道   路   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		路        名		起       讫       点		道                     路						人        行        道						道   路    结   构				建造或改（拓）建年月

								长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		长   度(KM)		宽   度(M)		面   积(M2)		基   础		路   面

		40		梁辉路		湖山路-灵山机械公司		0.2158		7		1510.6										砼路面

		41		花园路		檀溪新村		0.793		9		6651										砼路面

						檀溪新村		0.171		9		1512										砼路面

						檀溪新村		0.674		4		2629										砼路面

						檀溪新村		0.229		4.5		1030.5										砼路面

		42		新龙路		和平路-群灵路		4.18		6.6		27588		0.143		3		429				沥青路面

		43		群灵路		新龙路-古竹路		0.686		15.7		10770.2										沥青路面

		44		连心路		山体-万丰路		0.064		5.5		352										沥青路面

						万丰路-西环山路		0.18		4.6		828										沥青路面

		45		欢乐路		湖山路-乐山新村		0.25		5		1250										砼路面

		46		湖山支路		湖山路-菜场		0.11		3.8		418										沥青路面

		47		书轩路		峰影路-霞光路		0.451		9		4059		0.9		2		1800				沥青路面

		48		紫竹路		峰影路-团结路南		0.433		9		3897		0.88		2		1760				沥青路面

						合        计		8.4368				62495.3		1.923				3989
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1 佛笑桥 湖山路 1 20 20 空心板 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 否 530 1994

2

神骏桥 湖山路 1 60 19.2 拱圈（左桥） 重力式桥台、扩大基础 通 1728 1994

神骏桥 湖山路 90 5 20

汽 、挂

空心板（右桥） 桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台 通 1800

3

醉我桥 湖山路 50 1 42 17.85 拱圈(左桥） 桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台 通 892.5

醉我桥 湖山路 50 3 15 17.85

汽 、挂

T型梁（右桥） 桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台 通 892.5 1994

4

访仙桥 湖山路 30 1 30 15.4 拱圈左桥） 重力式桥台、扩大基础 通 462

访仙桥 湖山路 45 1 32.3 15.4

汽 、挂

拱圈（右桥） 重力式桥台、扩大基础 通 693 1994

5 清波桥 湖山路 25.5 1 15.9 20.7

汽 、挂

空心板 重力式桥台、扩大基础 通 527.85 1991

6 无名桥 锡机企业门前 30 1 16 16

汽 、挂

空心板 重力式桥台、扩大基础 480

7 老广益桥 老电仪桥西 18 1 13 3.25 拱圈 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 58.5

8 老电仪桥 湖山路 21 1 15.5 5.75 拱圈 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 120.75

9 新广益桥 常乐路 13.3 1 8 20.25

汽 、挂

空心板 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 269.325

10 新电仪桥 常乐路湖山路 18 1 13 20

汽 、挂

空心板 重力式桥台、扩大基础 通 360 2001

11 春波桥 湖山路 21.3 1 12 17.6 空心板 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 374.88 1991

12 春涛桥 碧波路 32.5 1 24.5 10.25 拱圈 重力式桥台、扩大基础 通 333.125 1991

13 碧波桥 湖山路 27.6 1 13 18.5 空心板梁 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 510.6 1991

14 朝霞桥

序

号

桥梁名称 地    点

全长

孔数

净宽

荷载标准

结构形式

是否

通航

面积

建拓 建

年月

上部结构 下部结构

（米） （米） （M2）

跨径

（米）

     

朝霞路 24 1 24 12.2 拱桥 桁架梁 通 292.8

15 朝霞二号桥 十里明珠堤 70.7 1 20 10.2 主拱圈 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 721.14

17 康乐桥 渔花路 33 1 24.85 10 拱圈 重力式桥台、扩大基础 通 330

19 晓波桥 湖山路 17 1 10 20.25 空心板 重力式桥台、扩大基础 通 344.25 1990

20 梅梁桥 梅梁路 25.5 1 12 35

汽 、挂

空心板 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 892.5 1989

21 天远桥 梅梁路 57 1 13 21.5

汽 、挂

T型梁 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 1225.5

1992

合计 869.2 14011.57

26.5

90

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

-15 -80

16 北塘桥 康乐桥东 30 1 15 2.25 主拱圈 浆砌块石重力式桥台、扩大基础 通 67.5

18 兴牧桥 渔花路 23.3 1 18 4.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 通 104.85
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		桥   梁   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                             2014年04月

		序号		桥梁名称		地    点		全长（米）		孔数		跨径（米）		净宽（米）		荷载标准		结构形式				是否通航		面积（M2）		建拓     建年月

																		上部结构		下部结构

		1		佛笑桥		湖山路		26.5		1		20		20				空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		否		530		1994

		2		神骏桥		湖山路		90		1		60		19.2				拱圈（左桥）		重力式桥台、扩大基础		通		1728		1994

				神骏桥		湖山路		90		5				20		汽-15、挂-80		空心板（右桥）		桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台		通		1800

		3		醉我桥		湖山路		50		1		42		17.85				拱圈(左桥）		桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台		通		892.5

				醉我桥		湖山路		50		3		15		17.85		汽-15、挂-80		T型梁（右桥）		桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台		通		892.5		1994

		4		访仙桥		湖山路		30		1		30		15.4				拱圈左桥）		重力式桥台、扩大基础		通		462

				访仙桥		湖山路		45		1		32.3		15.4		汽-15、挂-80		拱圈（右桥）		重力式桥台、扩大基础		通		693		1994

		5		清波桥		湖山路		25.5		1		15.9		20.7		汽-15、挂-80		空心板		重力式桥台、扩大基础		通		527.85		1991

		6		无名桥		锡机企业门前		30		1		16		16		汽-15、挂-80		空心板		重力式桥台、扩大基础				480

		7		老广益桥		老电仪桥西		18		1		13		3.25				拱圈		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		58.5

		8		老电仪桥		湖山路		21		1		15.5		5.75				拱圈		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		120.75

		9		新广益桥		常乐路		13.3		1		8		20.25		汽-15、挂-80		空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		269.325

		10		新电仪桥		常乐路湖山路		18		1		13		20		汽-15、挂-80		空心板		重力式桥台、扩大基础		通		360		2001

		11		春波桥		湖山路		21.3		1		12		17.6				空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		374.88		1991

		12		春涛桥		碧波路		32.5		1		24.5		10.25				拱圈		重力式桥台、扩大基础		通		333.125		1991

		13		碧波桥		湖山路		27.6		1		13		18.5				空心板梁		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		510.6		1991

		14		朝霞桥		朝霞路		24		1		24		12.2				拱桥		桁架梁		通		292.8

		15		朝霞二号桥		十里明珠堤		70.7		1		20		10.2				主拱圈		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		721.14

		16		北塘桥		康乐桥东		30		1		15		2.25				主拱圈		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		67.5

		17		康乐桥		渔花路		33		1		24.85		10				拱圈		重力式桥台、扩大基础		通		330

		18		兴牧桥		渔花路		23.3		1		18		4.5				空心板		重力式桥台、扩大基础		通		104.85

		19		晓波桥		湖山路		17		1		10		20.25				空心板		重力式桥台、扩大基础		通		344.25		1990

		20		梅梁桥		梅梁路		25.5		1		12		35		汽-15、挂-80		空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		892.5		1989

		21		天远桥		梅梁路		57		1		13		21.5		汽-15、挂-80		T型梁		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		1225.5		1992

						合计		869.2																14011.57
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42 无名桥 清算中心南 16.1 1 16.1 12 空心板梁 灌注桩 193.2

43 千波桥 十里明珠堤 343.48 8 14.24 T梁、挂梁 承台、墩身、台帽 通 4891.16 1994

44 桃坞一号桥

45 桃坞二号桥 环山东路支路 17.7 1 4.5 6 空心板 重力式桥台 106.2

46 桃坞三号桥 桃坞村 12 1 4.7 6.25 框架结构 重力式桥台 75

47 古竹桥 八棉 33 1 25 2 矩形钢梁 66

48 大干桥 古竹桥北 14.5 1 10 5.5 整体现浇板 通 79.75

49 紫云桥 紫云路 22 1 8.8 12.5 空心板 通 275

50 市政二公司桥 市政二公司 14.25 1 9.75 6.5 整体现浇板 92.625

51 祥云桥 峰影路 24 1 13 9.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 通 228

52 思源桥 自来水厂前 25 1 18 6.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 162.5

53 万景桥 万景路 23 1 13 7 空心板 重力式桥台、扩大基础 通 161

54 花园桥 花园路 27 1 12.7 12 空心板 通 324

55 团结桥 团结路 24.5 1 13 7.5 空心板 通 183.75

56 扬名一号桥 西坝电站 14.4 1 14.4 3.9 拱桥 桁架梁 56.16

57 扬名二号桥 西坝电站 27 1 14 4 主拱圈 108

58 灵山二号桥 环山河上 24.14 1 16 17 空心板 重力式桥台、扩大基础 410.38

59 新龙桥 灵山停车场 25 1 16 89.75 空心板 重力式桥台 否 2243.75 1996

60 农建一号桥 月亮湾 21 1 13 6.5 空心板 简支梁桥 136.5

61 农建二号桥 月亮湾 20 1 13 5.5 空心板 简支梁桥 110

62 群丰西桥 新龙路 19 1 10 7.5 空心板 重力式桥台 否 142.5

63 群丰一号桥 新龙路 15 1 13 5 整体现浇板 简支梁桥 75

64 群丰二号桥 新龙路 15 1 13 5 整体现浇板 简支梁桥 75

65 嶂青一号桥 新龙路 18 1 12 4 整体现浇板 简支梁桥 72

66 嶂青二号桥 新龙路 18 1 12 整体现浇板 简支梁桥 72

67 嶂青三号桥 新龙路 18 1 12 4 梁桥 简支梁桥 72

合计 831.07 10411.5

    

                    

M2

           

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础

浆砌块石重力式桥台、扩大基础
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Sheet1

		桥   梁   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                    2014年04月

		序号		桥梁名称		地    点		全长（米）		孔数		跨径（米）		净宽（米）		荷载标准		结      构      形      式				是否通航		面积（M2）		建造或改（拓）建年月

																		上部结构		下   部   结   构

		42		无名桥		清算中心南		16.1		1		16.1		12				空心板梁		灌注桩				193.2

		43		千波桥		十里明珠堤		343.48		8				14.24				T梁、挂梁		承台、墩身、台帽		通		4891.16		1994

		44		桃坞一号桥

		45		桃坞二号桥		环山东路支路		17.7		1		4.5		6				空心板		重力式桥台				106.2

		46		桃坞三号桥		桃坞村		12		1		4.7		6.25				框架结构		重力式桥台				75

		47		古竹桥		八棉		33		1		25		2				矩形钢梁		浆砌块石重力式桥台、扩大基础				66

		48		大干桥		古竹桥北		14.5		1		10		5.5				整体现浇板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		79.75

		49		紫云桥		紫云路		22		1		8.8		12.5				空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		275

		50		市政二公司桥		市政二公司		14.25		1		9.75		6.5				整体现浇板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础				92.625

		51		祥云桥		峰影路		24		1		13		9.5				空心板		重力式桥台、扩大基础		通		228

		52		思源桥		自来水厂前		25		1		18		6.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				162.5

		53		万景桥		万景路		23		1		13		7				空心板		重力式桥台、扩大基础		通		161

		54		花园桥		花园路		27		1		12.7		12				空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		324

		55		团结桥		团结路		24.5		1		13		7.5				空心板		浆砌块石重力式桥台、扩大基础		通		183.75

		56		扬名一号桥		西坝电站		14.4		1		14.4		3.9				拱桥		桁架梁				56.16

		57		扬名二号桥		西坝电站		27		1		14		4				主拱圈		浆砌块石重力式桥台、扩大基础				108

		58		灵山二号桥		环山河上		24.14		1		16		17				空心板		重力式桥台、扩大基础				410.38

		59		新龙桥		灵山停车场		25		1		16		89.75				空心板		重力式桥台		否		2243.75		1996

		60		农建一号桥		月亮湾		21		1		13		6.5				空心板		简支梁桥				136.5

		61		农建二号桥		月亮湾		20		1		13		5.5				空心板		简支梁桥				110

		62		群丰西桥		新龙路		19		1		10		7.5				空心板		重力式桥台		否		142.5

		63		群丰一号桥		新龙路		15		1		13		5				整体现浇板		简支梁桥				75

		64		群丰二号桥		新龙路		15		1		13		5				整体现浇板		简支梁桥				75

		65		嶂青一号桥		新龙路		18		1		12		4				整体现浇板		简支梁桥				72

		66		嶂青二号桥		新龙路		18		1		12		4				整体现浇板		简支梁桥				72

		67		嶂青三号桥		新龙路		18		1		12		4				梁桥		简支梁桥				72

						合计		831.07																10411.475
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68 嶂青四号桥 新龙路 18 1 12 4 整体现浇板 简支梁桥 72

69 嶂青五号桥 新龙路 9 1 6.5 5.5 整体现浇板 简支梁桥 49.5

70 嶂青六号桥 新龙路 12 1 8 4 整体现浇板 简支梁桥 48

71 西村一号桥 西村 16.5 2 3 4.5 双曲拱 空心板梁 74.25

72 西村二号桥 西村 6.2 1 4.3 4.3 空心板 空心板梁 26.66

73 西村三号桥 西村 12 1 6 4.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 54

74 和平桥 和平路 9.6 11 梁桥 桁架梁 105.6

75 万丰一号桥 万丰路 6.6 1 4.5 7 框架结构 重力式桥台 否 46.2

76 万丰二号桥 万丰路 7.5 1 5.5 5.25 空心板 重力式桥台 否 39.375

77 环山西路一号桥 环山西路 24.5 1 16 10 空心板 重力式桥台、扩大基础 245

78 环山西路二号桥 环山西路 25 1 15 9.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 237.5

79 环山西路三号桥 环山西路 14 1 4.5 9.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 133

80 环山西路四号桥 环山西路 整体现浇板 重力式桥台、扩大基础 139.5

81 环山西路五号桥 环山西路 空心板 重力式桥台、扩大基础 227.5

82 书轩桥

翠微路 21.04 1 13 13.6 空心板梁 重力式桥台

286.144

83 紫竹桥

紫竹路 21.04 1 13 13.6 空心板梁 重力式结构、扩大基础

286.144

84 乐山桥

乐山路 21.04 1 13 19.1 梁式桥梁 重力式结构、扩大基础

382.764

85 无名桥 污水处理厂前 27 1 11.5 6.5 空心板 重力式桥台、扩大基础 175.5

86 无名桥 黄酒厂厂区 停止使用 拱桥 重力式桥台、扩大基础

87 朝霞支桥 一号泵站西 拱桥 重力式桥台、扩大基础

合计 284.7 2628.64
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		桥   梁   情   况   一   览   表

		单位：度假区路桥养护所                                                                                                                                                         2014年04月

		序号		桥梁名称		地    点		全长（米）		孔数		跨径（米）		净宽（米）		荷载标准		结      构      形      式				是否通航		面积（M2）		建造或改（拓）建年月

																		上部结构		下   部   结   构

		68		嶂青四号桥		新龙路		18		1		12		4				整体现浇板		简支梁桥				72

		69		嶂青五号桥		新龙路		9		1		6.5		5.5				整体现浇板		简支梁桥				49.5

		70		嶂青六号桥		新龙路		12		1		8		4				整体现浇板		简支梁桥				48

		71		西村一号桥		西村		16.5		2		3		4.5				双曲拱		空心板梁				74.25

		72		西村二号桥		西村		6.2		1		4.3		4.3				空心板		空心板梁				26.66

		73		西村三号桥		西村		12		1		6		4.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				54

		74		和平桥		和平路		9.6						11				梁桥		桁架梁				105.6

		75		万丰一号桥		万丰路		6.6		1		4.5		7				框架结构		重力式桥台		否		46.2

		76		万丰二号桥		万丰路		7.5		1		5.5		5.25				空心板		重力式桥台		否		39.375

		77		环山西路一号桥		环山西路		24.5		1		16		10				空心板		重力式桥台、扩大基础				245

		78		环山西路二号桥		环山西路		25		1		15		9.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				237.5

		79		环山西路三号桥		环山西路		14		1		4.5		9.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				133

		80		环山西路四号桥		环山西路		15.5		1		4		9				整体现浇板		重力式桥台、扩大基础				139.5

		81		环山西路五号桥		环山西路		18.2		1		6.5		12.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				227.5

		82		书轩桥		翠微路		21.04		1		13		13.6				空心板梁		重力式桥台				286.144

		83		紫竹桥		紫竹路		21.04		1		13		13.6				空心板梁		重力式结构、扩大基础				286.144

		84		乐山桥		乐山路		21.04		1		13		19.1				梁式桥梁		重力式结构、扩大基础				382.764

		85		无名桥		污水处理厂前		27		1		11.5		6.5				空心板		重力式桥台、扩大基础				175.5

		86		无名桥		黄酒厂厂区										停止使用		拱桥		重力式桥台、扩大基础

		87		朝霞支桥		一号泵站西												拱桥		重力式桥台、扩大基础

				合计				284.72																2628.637





Sheet2





Sheet3






