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[bookmark: _Toc19217]第一章  投标邀请
项目概况
江苏省南通中等专业学校工业互联网实训室建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月21日14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0143
2.项目名称：江苏省南通中等专业学校工业互联网实训室建设项目
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]3.预算金额：47 万元
4.最高限价：43万元
5.采购需求（简介）：详见采购文件第四章。
6.合同履行期限：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供声明函）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2026年9月30日00:00至2026年10月21日14:00（北京时间，法定节假日除外）
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月21日14:00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目演示、样品、答辩等：详见采购文件
3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.关于个体工商户及分公司参与本项目的资格补充条款，详见第二章“供应商须知”第26.1.1款附上的特别说明。
7.“苏采云”系统使用相关提醒
7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]　1.采购人信息
名称：江苏省南通中等专业学校
地址：江苏省南通市崇川区通宁大道8号
联系人：王老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13773629531 
2.采购代理机构信息
名称：南通市教育技术中心
地址：南通市崇川区板桥路45号
联系人：成老师
联系方式：0513-85010355
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]3.苏采云客服：0519-86722801、0519-86722806、0513-59001950
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市教育技术中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标南通市教育技术中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南通市教育技术中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南通市教育技术中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，南通市教育技术中心可以对招标文件进行修改。
8.2 南通市教育技术中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南通市教育技术中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的佐证材料。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为南通市教育技术中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，南通市教育技术中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南通市教育技术中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 南通市教育技术中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 南通市教育技术中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22.开标
22.1 南通市教育技术中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由南通市教育技术中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23.评标委员会
   23.1 开标后，南通市教育技术中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南通市教育技术中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 南通市教育技术中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
特别说明：关于个体工商户及分公司（分支机构）参与本项目的资格补充条款
一、个体工商户
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受相关扶持政策。
个体工商户以经营者对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由经营者身份证明书及授权委托书替代。
二、分公司及非法人性质分支机构（含电信、银行、保险、石油石化、电力等行业）
分公司经总公司授权后方可参与本项目，其民事责任由总公司承担。银行、保险、电信、邮政、铁路等特殊行业的总公司通过营业执照概括性授权其分公司独立开展业务的，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明替代专项授权书。此项无佐证材料视为无效响应。
分公司以负责人对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由负责人身份证明书及授权委托书替代。
同一总公司仅能授权一家分公司参与本项目；总公司与其分公司不得同时参与同一项目，否则相关响应均按无效处理。
分公司原则上不得使用总公司的业绩和资质；采购文件另有规定的除外。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南通市教育技术中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南通市教育技术中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和南通市教育技术中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与南通市教育技术中心及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.异常低价审查
27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2026〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的佐证材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的佐证材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
28.政府采购政策功能落实
28.1小微型企业价格扣除
28.1.1本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
28.1.2供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
28.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
28.2残疾人福利单位价格扣除
28.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.2.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
28.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
28.3监狱和戒毒企业价格扣除
28.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
28.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
28.4疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
28.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.7专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]28.8强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标（响应）无效。
28.9绿色采购。本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。  
28.9.1商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
28.9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
28.9.3低挥发性有机化合物产品：
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
28.10采购本国产品的支持政策
28.10.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
29.无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
29.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
29.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
29.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
29.1.6未通过符合性审查的。
29.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中“四、采购需求中必须满足的实质性要求”部分）。
其中，实质性要求的佐证材料应按采购文件规定在《技术要求响应及偏离表》或《商务要求响应及偏离表》下方列明。若评标委员会在规定的部位查找不到相关佐证材料，或材料内容不完整、不清晰，评标委员会将以书面形式要求供应商在合理期限内作出说明、补充或澄清。供应商拒不作出说明、补充或澄清，或澄清后仍不能满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
评标委员会给予供应商的澄清、说明或补正时间一般不超过30分钟，具体时限由评标委员会根据实际情况确定。
29.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
29.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.1.11 本项目采购产品被财政部、发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
29.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
29.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
29.1.14启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的。
29.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
29.2废标条款
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
29.2.3因重大变故，采购任务取消的。
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]30.确定中标单位
30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3 南通市教育技术中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的。
30.4.2向采购人、南通市教育技术中心行贿或者提供其他不正当利益的。
30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
30.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
31.质疑处理
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向南通市教育技术中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南通市教育技术中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
31.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
采购人及南通市教育技术中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和南通市教育技术中心不接受无快递运单号的快递）。
南通市教育技术中心质疑接收部门为采购科（快递运单上的收件人填写“采购科”即可），联系地址：南通市崇川区板桥路45号南通市教育技术中心采购科，联系电话：0513-85010355。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.5 以下情形的质疑不予受理
31.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
31.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，南通市教育技术中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
32.中标通知书
32.l 中标结果确定后，南通市教育技术中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]33. 签订合同
33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34.货物（包含与货物相关的服务）的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]35.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。



[bookmark: _Toc23781][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第三章  合同文本
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             








使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
     ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
      ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：       
      ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                      ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
    （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
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         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
         分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                   
         分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
         ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
         外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
   ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
         国别：         品牌：         规格型号：          
         ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
         ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
     ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他        
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                              
（5）风险处置措施和替代方案：                    
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）           
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]项目属性：货物类项目。
一、采购标的清单：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	工业网络控制技术应用平台
	2
	套
	是
	是
	否
	工业

	2
	工业网络控制平台
	4
	套
	否
	否
	否
	工业


二、技术要求
包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：
（一）采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.依据国家《“十四五”智能制造发展规划》中“夯实基础支撑、强化人才培养、推进产教融合”的发展部署，以及《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》关于聚焦工业互联网、智能制造等战略性新兴产业深化产教融合、培养技能人才的工作要求；衔接《江苏省“十四五”教育发展规划》和《江苏省“十四五”职业教育发展规划》中推动职业教育产教深度融合、建设高水平实训基地、服务先进制造业发展的目标任务，落实《江苏省深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划（2025－2027年）》中加强数字技术技能人才队伍建设的工作部署，通过建设工业网络控制实训平台，完善专业实训条件，对接区域产业发展人才需求，助力制造业数字化转型与高质量发展。
2.工业网络控制技术是智能制造、工业互联网体系的核心支撑技术，广泛应用于工业以太网组网、现场总线通信、设备数据采集与传输、生产系统互联互通、远程监控与故障诊断等工业生产全场景。当前江苏省正纵深推进制造业智能化改造、数字化转型、网络化联接，规上工业企业加速工业网络升级与工控系统迭代，行业内对具备工业网络规划设计、组网调试、通信参数配置、控制系统联调、运行维护与故障排查能力的高素质技术技能人才需求持续攀升。职业院校作为技能人才培养主阵地，需建设与产业技术标准同步、与岗位能力需求对接的实训教学载体，将工业企业典型工作任务转化为实训教学项目，推动岗课赛证综合育人，提升人才培养与产业发展的适配度，为江苏先进制造业集群发展输送合格技能人才。
3.智能机电技术的发展对人才的培养提出了新的要求，建设智能机电技术实训中心已经成为迫切需求。智能制造行业的发展需要大量具备先进技术能力的工程技术人员，尤其是在智能产线、自动化控制、机电一体化等关键领域。传统的教学模式和实训条件难以满足当前产业发展的需求，实训中心的建设不仅可以提升人才的实践能力，还能够有效缩短毕业生适应企业岗位的时间，满足市场对高端技术人才的需求。
4.本项目采购工业网络控制设备是学校工业网络控制、工业自动化类专业核心实训教学体系的关键基础支撑，一是支撑专业内涵建设与课程体系优化升级，对接智能制造与工业互联网产业技术标准和岗位能力要求，完善专业实践教学体系，助力构建“岗课赛证”深度融合的课程体系，推动专业教学内容持续迭代更新，保障教学内容与产业技术发展同频同步；二是赋能教学模式创新与教学质量提升，打破理论教学与实践教学的壁垒，支撑理实一体化教学、项目化教学、任务驱动式教学等多元教学模式落地，丰富教学实施场景，强化学生沉浸式学习体验，切实提升课堂教学成效与人才培养质量；三是筑牢实践育人载体与核心能力培养阵地，以平台为核心搭建系统化实践教学路径，着重培养学生的工程思维、系统认知、实操应用与问题解决能力，全面提升学生的职业核心素养与岗位适配能力，落实高素质技术技能人才培养目标；四是统筹师资队伍建设、教学资源开发与技能竞赛支撑，既为专业教师提供教学研究、实训项目开发、技能研修的实践载体，助力“双师型”教师队伍成长，带动配套实训教材、教学案例等教学资源开发沉淀，同时可支撑校内课程考核、技能等级评价等教学评价工作，为各级职业技能竞赛提供集训备赛条件，充分发挥以赛促教、以赛促学的作用。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2.项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
3.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
4.投标人提供的软件产品自主可控，符合国家有关的软硬件信创国产化要求、国家标准和行业标准的要求，确保知识产权无风险。产品需要与主流的国产操作系统、数据库、中间件等软硬件环境有良好的兼容性，并支持学校现有虚拟化平台备份需求，同时满足学校未来建设的主流信创新平台及信息系统的兼容性备份需求，5 年内免费提供系统平台对接授权及配套技术支持，5 年后基础对接授权持续有效。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1. 技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	工业网络控制技术应用平台
	一、设备整体要求
1.要求该平台至少集成PLC、工业以太网、现场总线、工业机械手、RFID、传感检测系统、视觉检测系统等，应至少支持工业现场总线设备、工业控制、边缘计算、工业网络技术、数据信息采集等工业互联网应用场景，要求还应至少融入云平台数据管理与ERP、MES管理系统，可实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能。
二、设备技术指标要求
1.工作台尺寸：长×宽×高≥1800mm×800mm×1800mm；
2.输入电源：AC 220V±10% /50Hz；输入功率：≤3kW；工作环境：常温、室内；温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m；
3.设备重量：≥450kg；
4.▲安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国际标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。为确保教学过程中使用安全，设备应配备电气线路短路限制及保护装置。（提供所投产品满足上述安全保护要求的技术证明材料）
三、设备功能与特点
1.设备的网络拓扑构成要求：
要求设备至少由控制网络单元和设备单元组成。控制网络单元要求至少包含三层交换机、防火墙、物联网关、PLC、变频器、伺服、触摸屏、工业交换机、按钮、指示灯等器件，能够实现工业网络搭建、工业通讯应用、工业现场接线编程等，最终实现对设备单元的统一控制；设备单元要求至少包含RFID、视觉、伺服电机、三相异步电机、传感器、电磁阀等器件，可实现对环形输送线、龙门架单元、视觉检测单元的控制。要求控制网络单元和设备单元均可拆卸更换，设备模块要求相对独立，可根据需求灵活配置、组合。
2.信息管理
1）MES制造执行单元：
系统要求根据选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，允许用户通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。本单元包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产订单管理操作界面，要求如下：
（1）基础数据界面：可进行对工厂信息、用户信息、设备信息、生产订单进行设置。
（2）数据管理单元：可对设备数据、输送供料、旋转供料、高度检测、钢珠装配、龙门入库、分拣检测等单元，可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态、库位状态等。
（3）设备数据管理界面：可对设备数据状态进行数据采集，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
（4）生产订单界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等。
（5）报警参数设置界面：可对设备数据状态进行阈值设置，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
2）信息层云平台单元：
平台采用国产企业级平台，界面制作便捷，功能丰富，数据处理稳定。平台功能包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控），实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（多台PLC构成的设备系统的集中监控）。（提供信息层平台界面截图）
具体内容要求如下
（1）项目配置：项目支持导入、导出、删除、编辑，方便操作，包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。
（2）组态页功能，提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息，使用户能够一目了然地查看整个系统的状态信息，组态界面用户可自定义，包括界面的布局，颜色，控件等。
（3）基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格等；
基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片等。
（4）高级控件：环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。
（5）可根据需求编辑多个组态画面同时进行组合排列显示。
3）可视化数据管理单元：
要求可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。
4）工业网络设备
（1）环网三层管理工业交换机：设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45 端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围 9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
（2）工业级防火墙：≥双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，≥1GB DDRIV 高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能；多管理员角色，精细化权限管理。
（3）边缘网关：应采用 mips架构CPU，主频不低于300MHz，内存不低于128M DDR，16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，应能支持2路10M/100M自适应端口，应能支持RS232/RS485/RS422端口，应具有看门狗管理，应能支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
（4）工业级双频无线接入点：要求至少适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4 高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及 Router 上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client 模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或商用网络云平台集中管理。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]（5）环境传感器：能测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
（6）智能电表：能实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
（7）LORA模块：支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
（8）协议网关：应支持Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
[bookmark: OLE_LINK15]（9）IOT工业控制器：要求控制处理器模块≥I3，内存模块容量≥8GB，存储模块容量≥128GB。
3.设备层组成
1）设备要求至少由供料站点、传送带装置、传感器系统、视觉检测站点、到位阻挡站点、龙门十字滑台、气动控制站点等组成。
2）供料站：要求至少提供塑料和金属两种材质的物料，同时物料应至少包含白色、红色、黑色三种颜色，每个物料上端 都有不同图形下陷。供料控制要求由一个供料气缸完成，气缸至少安装两个传感器，分别为伸出到位传感器和缩回到位传感器。物料用尽后需手动将物料加入供料库内。
3）传送带装置：要求至少由一条机械环形传送带为主体，控制要求应由减速电机（三相电机带减速器）来完成，减速电机减速比要求不低于10：1，减速电机尾部要求至少安装一个增量式编码器作为反馈检测使用。
4）传感器系统：传感器要求安装在装置多处位置，如龙门十字滑台的各个极限位置及原点位置、传送带装置上的到位传感器、颜色传感器、金属传感器、气缸上的到位传感器等。
[bookmark: OLE_LINK3]5）视觉检测站点：工业视觉要求至少由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，至少支持 MODBUS-TCP、TCP/IP和S7等通讯；工业相机彩色相机，尺寸：≥29 mm×29 mm×30 mm，，分辨率：≥2592×1944，相机像素≥500万像素数据接口：不低于USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃；视觉算法平台软件：要求兼容GigE Vision和USB3.0 Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。要求支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射LED环形灯。
6）到位阻挡站点：要求由一个阻挡气缸和一个到位近点传感器组成，当物料检测通过后由近点传感器发送信号控制阻挡气缸伸出，帮助物料准确入库。
7）龙门十字滑台：要求至少由伺服电机控制的X轴滑台和气动控制的Y轴滑台组成，X轴滑台上安装至少三个传感器，分别为左极限、右极限、原点传感器，Y轴气爪夹取物料出入物料库。
8）气动控制站点：至少由一套气动系统组成，主要包含气泵、电磁阀、油水分离器、各类气动接头、气管等组成，负责给装置内气动部件提供动力。
9）电气控制系统：
（1）主控PLC：CPU 带有显示屏；工作存储器可存储 ≥150 KB 代码和1MB数据；位指令执行时间≤ 60 ns；4级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；适用于所有PROFINET 接口：传输协议 TCP/IP，开放式用户安全通信，S7 通信，S7 路由，IP 转发，Web服务器，DNS客户端，OPC UA：服务器DA，客户端DA，方法，配套规范；PROFINET IO控制器，支持RT/IRT，性能升级 PROFINET V2.3，双端口。存储卡≥4MB。
（2）执行端控制PLC：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载≥ DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 ≥DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器DAPROFINET接口，用于编程、HMI 以及PLC 间数据通信，配套相应的 PLC编程软件。
（3）远程 I/O：≥2 个 RJ45 接口，24VDC 供电 性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET 、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度：5%～90%（无凝露）。
（4）工业交换机：至少提供8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装。
（5）触摸屏：触摸屏精智面板，触摸操作，≥ 7寸TFT 显示屏，≥800 x 480 像素，≥64K 色；按键和触摸操作，≥8 个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB，以上器件均安装在移动安装盒上。
（6）变频器系统：额定输入：单相220-240V 18.0A 50/60Hz；额定输出：三相AC0-240V 8.0A，频率范围：0 - 500Hz；功率1.5kW；载波频率：0.8kHz - 11kHz可根据负载特性，自动调整载波频率；控制方式：V/F控制和SVC控制；转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1% - 30.0%；输入端子：4个数字输入端子，其中1个支持最高20KHz的高速脉冲输入1个模拟量输入端子，支持 0 - 10V/0 - 20mA输入；输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟输出端子，支持0 ~10V电压输出；1路RS485接口，支持modbus rtu ，can总线等通讯；LED显示：显示参数；环境温度：-10℃ 到+ 50℃；湿度：小于95%RH，无水珠凝结；振动：小于 5.9m/s2（0.6g）；防护等级：IP20。
（7）伺服系统：应能支持PROFINET通信方式，输入电压200-240V，电机功率≥400W。
[bookmark: OLE_LINK1]（8）空气压缩机：电源220V、额定功率≥550W、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。
四、配置的数字化资源要求
1、在线教育平台要求
▲1.1总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机端实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。
1.2教育平台要求有课程、直播、课程答疑、新闻公告、个人中心模块。可以通过电脑端、公众号或小程序等进入学习。
1.3平台课程类型包括但不限于：工业网络相关课程至少包含——HMI群控指令、旋转开关切换HMI、MES操作、MES的简便体验、多人协同作业、PLC置位指令使用、快速配置环网交换机、PLC切换云平台画面、仪表盘使用方法等微课视频内容。
2、配置数字孪生设计与规划软件
2.1高保真虚拟调试环境：软件需基于海量元素模型库，支持以拖拽方式快速搭建仿真工程。支持设置模型位置、尺寸、颜色等参数，确保虚拟设备具备与真实设备一致的运行特性。
2.2全生态驱动与验证：深度集成PLC、机器人及智能工厂仿真功能。支持导入实际的PLC程序与机器人程序直接驱动虚拟设备，在虚拟场景中完成从设计、调试到验证的全流程闭环，实现“虚实同步”。
2.3开放式二次开发SDK：为用户提供一套开放的接口，便于用户与系统数据交互，实现二次开发功能，提供C#的API接口以及python的API接口，可通过编程的形式进行驱动场景模型，可通过sdk扩展虚实仿真功能。
2.4模型规模与分类：内置工业级标准模型库，总数模量不少于1000种，涵盖机器人、供料装置、装配装置、检测装置、电气控制等9大类。其中，可参数化模型不少于600种。（提供（模组类机器人、加工中心、传感器、气动元件等模型库）的软件功能清晰截图）
2.5）深度参数化适配：针对输送线、模组机器人、供料单元、装配单元、五轴加工中心、智能仓储等关键设备，支持通过手动输入数值或滑动阈值的方式，对尺寸、方向等参数进行适配。参数化调整不仅包含长宽高的缩放，更需支持结构形式的实质性变更。
2.6开放式模型编辑与轻量化：支持用户通过模型编辑器导入GLB、OBJ等常规格式模型，构建用户专用库，可对模型进行定制化控制。
2.7支持3D模型上传/导出/新增/删除/查看/渲染/基础配置；支持360度旋转查看、拆解显示。
2.8AI智能识别与推荐：系统采用先进AI技术自动识别导入模型中的设备组件，基于智能分析从现有库中推荐高度匹配或功能相似的替代方案，加速项目开发流程。（提供（AI智能识别）的软件功能界面清晰截图）
●2.9AI自动生成产线：接入AI大模型接口（支持师生二次开发），支持自然语言指令（如“请搭建一条汽车生产线”）。关键词触发后，AI模块可自动搭建相应的产线场景。（提供（AI搭建汽车生产线）的软件功能演示）
2.10场景树与BOM管理：具备层级化场景树功能，可按模块分类展示产线构成的所有模块。支持一键生成并导出BOM清单，内容涵盖设备名称、型号、数量等关键信息。
2.11数字孪生功能：用户通过导入或库中的模型搭建场景，绑定对外变量，可实现实机信号驱动虚拟场景，也可实现虚拟场景驱动实机场景进行动作；通讯延迟低于100ms；虚拟场景的动作可以依据实机信号驱动，实机变量状态可被虚拟场景改变。
●2.12智能避障功能：能够基于预设的即关键位置点进行自动避障轨迹规划，这一功能特适用于复杂的工作环境，提高了焊接过程的安全性和精度。此外，平台还支持双机器人在干涉区域的互锁信号自动添加，当两个机器人在同一工作区域内操作时，系统会自动检测并生成互锁信号，防止碰撞和干涉，保证作业流程的顺畅与安全。（提供（智能避障）的软件功能演示）
2.13精细化点线轨迹编辑功能：支持焊点投影、公共边提取以及曲线点平滑等操作。用户可以精确地定义和调整焊接点的位置，并通过焊点投影确保其在三维空间中的准确性。
2.14软件系统界面应包含案例库模块，至少包含光伏、3C、激光、锂电、汽车、仓储物流等六大场景的成熟案例应用：提供（至少包含光伏接线盒虚拟仿真、光伏排版机虚拟仿真、涂胶锁附工作站虚拟仿真教学、伺服电机线总装虚拟仿真、机床自动上下料连线虚拟仿真、动力锂电池pack线虚拟仿真、搬运A to B虚拟仿真、钣金搬运虚拟仿真、电子产品仓储物流系统虚拟仿真、光伏串焊机虚拟仿真、发动机去毛刺工作站虚拟仿真、电机组装线虚拟仿真、双机协同虚拟仿真、双机焊接虚拟仿真、锂膜包装线虚拟仿真、汽车配件焊接工站虚拟仿真等教学场景）的软件功能清晰截图。
3、配置AI-Native 数字化控制工程开发平台
3.1支持电气控制、可编程控制器编程、运动控制三大仿真领域，配备完整教学管理系统（考试、题库、案例、作业、班级、实训、项目式学习）。
3.2电气控制回路原理图可视化拖拽编辑，支持正交连线与软线连线多种布线模式。
3.3内置电气元件库，涵盖电源与保护、控制元件、接触器与继电器、执行元件、辅助元件、测量仪表、可编程控制器等分类。
3.4支持节点电压标签与颜色映射、支路电流方向与数值标注，内置布线诊断面板自动检测连线错误。
3.5支持电气回路与可编程控制器程序联合仿真运行。
3.6支持自由定义电气三维元件模型3D展示。（提供清晰截图证明）
3.7独立运动控制仿真编辑器，可视化画布支持缩放、小地图、网格吸附。
3.8运动控制仿真编辑器元件库涵盖驱动电机、驱动器、传动机构、反馈元件、信号处理、数学运算、传感器、多轴联动等分类；元件端子配备中文悬停提示与连接指引。
3.9运动控制仿真编辑器元件支持参数化属性面板，含默认值、单位、取值范围约束和中文描述；连线时自动校验端子兼容性，不合法连接即时阻止。
●3.10运动控制仿真编辑器内置运动控制标准功能模块（使能、定位、速度模式、回零、紧急停止、电子齿轮与凸轮啮合等。（提供清晰功能视频展示伺服的原理性运动控制框图原理，包括相关的运行曲线实时运行）
3.11运动控制仿真编辑器支持梯形速度曲线和S曲线速度规划；播放控制支持单步进退、多倍速调节，时间轴同步驱动波形图与时序图。
3.12当前平台还支持PLC仿真模拟支持梯形图、结构化文本、功能块图、顺序功能图、指令表五种编程语言，各语言间可双向切换。
3.13PLC仿真包括独立仿真控制面板，支持运行、停止、单步、复位四种执行模式，数字输入输出手动切换与状态显示，定时器与计数器实时监控。
3.14在线调试器支持断点管理、单步执行、变量监视、执行追踪与回溯分析；内置标准验证框架，预置典型工业控制测试用例。
3.15全局智能助手，支持渐进式交互（从被动提示到主动对话），接收当前页面上下文实现感知式智能对话，能够直接对编辑器中的器件选中进行解答问题。
●3.16智能回路生成：自然语言描述自动生成完整回路图，覆盖电气、运动控制、PLC编程，一键导入画布。（提供完整的功能展示，要体现出通过自然语言方式生成电气回路，PLC程序，并且能够运行仿真展示回路原理）
3.17智能诊断与生成：自动生成可编程控制器程序，分析程序逻辑错误，定位仿真错误并给出修改建议。
3.18支持与硬件通讯功能。能够实现与外部PLC以及第三方平台实际交互。
4、配套教材
要求教材编写满足《工业互联网应用专业教学标准（高等职业教育专科）》的要求，实操案例为知识载体，通过案例、图表、微课视频等形式呈现。内容要求至少涵盖三大维度：包括但不限于（1）基础知识部分：要求系统讲解工业网络、产线网络、数据采集、智慧仓储、生产数字化及产线维护等关键环节的理论框架；（2）实操演练部分：要求提供网络拓扑图绘制、工业网络配置、工业协议应用（如Modbus、Profibus、Profinet）、MES订单操作等丰富素材；（3）综合应用部分：要求聚焦MES集成、云平台数据分析、机电系统调试及工业互联网优化四大方向，均需通过真实案例展现技术落地场景。要求教材具有配套的视频讲解，无需下载扫描二维码即可在线观看。（提供教材封面、目录页和二维码索引页扫描截图，以及ISBN码）
五、★配置清单及要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	实训台
	工作台尺寸：长×宽×高≥1800mm×800mm×1800mm
	1
	套

	2
	可编程控制器1
	≥125 KB工作存储器；24VDC电源，板载DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载DQ10 x 24VDC、AI2和AQ2；板载6个高速计数器和4个脉冲输出；信号板扩展板载式I/O；最多3个通信模块用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O扩展；PROFINET IO控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器，OPC UA：服务器DAPROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信，配套相应的PLC编程软件。
配有通讯板1个；PROFIBUS CM 通信模块1个。
	1
	套

	3
	可编程控制器2
	CPU要求带有显示屏；工作存储器可存储≥150 KB代码和≥1 MB数据；位指令执行时间 60 ns；4级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；运行系统选件；等时同步模式（集中）；适用于所有 PROFINET接口：传输协议TCP/IP，开放式用户安全通信，S7通信，S7路由，IP转发，Web服务器，DNS客户端，OPC UA：服务器DA，客户端DA，方法，配套规范；PROFINET IO 控制器，支持RT/IRT，性能升级PROFINET V2.3，双端口，智能设备，支持MRP、MRPD，等时同步模式。存储卡≥4MB。
	1
	套

	4
	工业视觉
	工业视觉要求至少由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，至少支持MODBUS-TCP、TCP/IP和S7等通讯；
工业相机彩色相机，尺寸：≥29mm×29mm×30mm，镜头接口：C-Mount，分辨率：≥2592×1944，相机像素≥500万像素数据接口：USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度0~50℃，储藏温度-30~70℃；视觉算法平台软件：要求兼容GigE Vision和USB3.0Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。要求支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射LED环形灯。
	1
	套

	5
	伺服系统
	支持PROFINET通信方式，输入电压200-240V
	1
	套

	6
	变频器系统
	驱动器要求为通用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度和转矩，最高频率：0 - 500Hz；载波频率：0.8kHz - 11kHz可根据负载特性，自动调整载波频率；控制方式：至少包含V/F控制和SVC控制；转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1% - 30.0%；输入端子：≥4个数字输入端子，其中1个支持最高20KHz的高速脉冲输入1个模拟量输入端子，支持 0 - 10V/0 - 20mA输入；输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟输出端子，支持0~10V电压输出；LED显示：显示参数；环境温度：-10℃到+50℃；湿度：小于95%RH，无水珠凝结；振动：小于5.9m/s2（0.6g）；防护等级：不低于IP20；
	1
	套

	7
	远程 I/O
	至少2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度：5%～90%（无凝露）
	1
	套

	8
	工业交换机
	提供≥8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装
	1
	只

	9
	环形输送线
	至少包含环形输送线机构、三相异步电机、编码器、RFID、IO-Link主站、扫码器、称重传感器等
	1
	套

	10
	触摸屏
	触摸屏精智面板，触摸操作，≥7寸TFT显示屏，≥800x 480像素，≥64K色；按键和触摸操作，≥8个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB 
	1
	套

	11
	环网三层管理工业交换机
	设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及 4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	3
	个

	12
	工业级防火墙
	不低于双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入，工作更可靠；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化 DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等；多管理员角色，精细化权限管理。
	1
	个

	13
	边缘网关
	要求采用mips架构CPU，主频≥300MHz，内存≥128M DDR，≥16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，支持≥2路10M/100M自适应端口，至少支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	1
	个

	14
	工业级双频无线接入点
	适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或TP-LINK商用网络云平台集中管理。
	1
	套

	15
	环境传感器
	可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	1
	个

	16
	智能电表
	可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
	1
	个

	17
	LORA 模块
	要求支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	1
	套

	18
	协议网关
	要求可完成Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
	1
	个

	19
	数据终端处理器
	包含可视化交互功能，可以实时查看相关数据，同时具备静态数据处理和存储能力，可完成MES、云平台相关部署。
	1
	套

	20
	其他器件
	要求至少包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等；
	1
	套

	21
	空气压缩机
	电源≥220V、额定功率≥560W、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。
	1
	台




	2
	工业网络控制平台
	一、设备整体要求
1.要求该平台至少集成PLC、工业以太网、现场总线等，应至少支持工业现场总线设备、工业控制、边缘计算、工业网络技术、数据信息采集等工业互联网应用场景，要求还应至少融入云平台数据管理与MES管理系统，可实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能。
二、设备技术指标要求
1.工作台尺寸：长×宽×高≥1000mm×800mm×1800mm；
2.输入电源：AC 220V±10% /50Hz；输入功率：≤3kW；工作环境：常温、室内；温度：-10℃～+50℃ ；相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m；
3.设备重量：≥450kg；
▲4.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国际标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。为确保教学过程中使用安全，设备应配备电气线路短路限制及保护装置。（提供所投产品满足上述安全保护要求的技术证明材料）
三、设备功能与特点
1.设备的网络拓扑构成要求：
控制网络单元要求至少包含三层交换机、防火墙、物联网关、PLC、工业交换机等器件，能够实现工业网络搭建、工业通讯应用、工业现场接线编程等，最终实现对设备单元的统一控制。（提供设备的网络拓扑图）
2.信息管理
1）MES制造执行单元：
系统要求根据选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，允许用户通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。本单元包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产管理操作等功能，要求如下：
（1）基础数据界面：可进行对工厂信息、用户信息、设备信息、生产订单进行设置。
（2）数据管理单元：可对设备数据、输送供料、旋转供料、高度检测、钢珠装配、龙门入库、分拣检测等单元，可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态、库位状态等。
（3）设备数据管理界面：可对设备数据状态进行数据采集，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
（4）生产订单界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等。
（5）报警参数设置界面：可对设备数据状态进行阈值设置，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
▲（6）为确保该系统的稳定性与教学适配扩展性。系统应通过GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》测试标准的要求。（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺函应明确：若中标，将在项目验收前提供由具有CMA资质的第三方检验检测机构出具的检测（评测）报告；报告结论应为合格/符合，检测内容应覆盖或对应上述技术参数指标。该报告作为项目验收依据之一。中标人未按期提供、报告不可查验或检测内容不符合要求的，采购人有权不予验收，并按合同约定追究违约责任）
2）信息层云平台单元：
平台采用国产企业级平台，界面制作便捷，功能丰富，数据处理稳定。平台功能包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控），实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（多台PLC构成的设备系统的集中监控）。（提供信息层平台界面截图）
具体内容要求如下
（1）项目配置：项目支持导入、导出、删除、编辑，方便操作，包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。
（2）组态页功能，提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息，使用户能够一目了然地查看整个系统的状态信息，组态界面用户可自定义，包括界面的布局，颜色，控件等。
（3）基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格等；
基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片等。
（4）高级控件：环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。
（5）可根据需求编辑多个组态画面同时进行组合排列显示。
▲（6）为确保该系统的稳定性与教学适配扩展性。系统应通过GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》测试标准的要求。（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺函应明确：若中标，将在项目验收前提供由具有CMA资质的第三方检验检测机构出具的检测（评测）报告；报告结论应为合格/符合，检测内容应覆盖或对应上述技术参数指标。该报告作为项目验收依据之一。中标人未按期提供、报告不可查验或检测内容不符合要求的，采购人有权不予验收，并按合同约定追究违约责任）
3）可视化数据管理单元：
要求可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。（提供不少于2张功能截图）
4）工业网络设备
（1）可编程控制器：要求不低于双PROFINET以太网接口，支持手拉手拓扑，集成NFC调试接口；工作存储器：程序≥250 KB，数据≥750 KB；24VDC 电源，板载≥DI14 x 24VDC 漏型 / 源型，板载≥DQ10 x 24VDC；板载≥ 6 个高速计数器和≥2个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多2个通信板用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web 服务器，OPC UA：服务器DA，PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC 间数据通信，配套相应的PLC编程软件。
（2）配有同品牌通讯板1个，要求设备成熟稳定，配置有嵌入式的PLC控制软件，软件应通过具有检测资质的机构的测评。（提供能够证明所投嵌入式PLC控制软件满足上述要求的技术材料）
（3）环网三层管理工业交换机：设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45 端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围 9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
（4）工业级防火墙：≥双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，≥1GB DDRIV 高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT 管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能；多管理员角色，精细化权限管理。
（5）边缘网关：应采用mips架构CPU，主频不低于300MHz，内存不低于128M DDR，16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，应能支持2路10M/100M自适应端口，应能支持RS232/RS485/RS422端口，应具有看门狗管理，应能支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
（6）工业级双频无线接入点：要求至少适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4 高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router 上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或商用网络云平台集中管理。
（7）环境传感器：能测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
（8）智能电表：能实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
（9）LORA 模块：支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
（10）协议网关：应支持Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
（11）IOT工业控制器：要求控制处理器模块≥I3，内存模块容量≥8GB，存储模块容量≥128GB。
四、★配置清单及要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	实训台
	工作台尺寸：长×宽×高≥1000mm×800mm×1800mm
	1
	套

	[bookmark: OLE_LINK2]2
	可编程控制器
	要求不低于双PROFINET 以太网接口，支持手拉手拓扑，集成NFC调试接口；工作存储器：程序≥250 KB，数据≥750 KB；24VDC电源，板载≥DI14 x 24VDC 漏型 / 源型，板载≥DQ10 x 24VDC；板载≥6个高速计数器和≥2个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多2个通信板用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器，OPC UA：服务器DA，PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信，配套相应的 PLC编程软件。
配有同品牌通讯板1个
	1
	套

	[bookmark: _Hlk241052044]3
	触摸屏
	触摸屏面板，触摸操作，≥7寸TFT显示屏，≥800x 480像素，≥64K色；按键和触摸操作，≥8个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB
	1
	套

	4
	环网三层管理工业交换机
	设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588 精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL 访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	3
	个

	5
	工业级防火墙
	不低于双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入，工作更可靠；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG 策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP 攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等；多管理员角色，精细化权限管理。
	1
	个

	6
	边缘网关
	要求采用mips架构CPU，主频≥300MHz，内存≥128M DDR，≥16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，支持≥2路10M/100M自适应端口，至少支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	1
	个

	7
	工业级双频无线接入点
	适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的 AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或TP-LINK 商用网络云平台集中管理。
	1
	套

	8
	环境传感器
	可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	1
	个

	9
	智能电表
	可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给 PLC。
	1
	个

	10
	LORA 模块
	要求支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	1
	套

	11
	协议网关
	要求可完成Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
	1
	个

	12
	远程 I/O
	要求≥2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：至少具有PROFINET、通用线缆：五类双绞线、传输距离：≥100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C；相对湿度：5%～90%（无凝露）
	1
	套

	13
	数据终端处理器
	包含可视化交互功能，可以实时查看相关数据，同时具备静态数据处理和存储能力，可完成MES、云平台相关部署。
	1
	套

	14
	其他器件
	包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等；
	1
	套






2.其他要求：
演示讲解（具体要求详见第五章的评分点“技术演示”部分）
共2项演示，具体演示内容如下：
1.为更好地展示数字孪生设计与规划软件功能，需对软件中的2个功能进行视频功能演示，要求如下：
功能1：AI自动生成产线：接入AI大模型接口（支持师生二次开发），支持自然语言指令（如“请搭建一条汽车生产线”）。关键词触发后，AI模块可自动搭建相应的产线场景；
功能2：智能避障功能：能够基于预设的即关键位置点进行自动避障轨迹规划，这一功能特适用于复杂的工作环境，提高了焊接过程的安全性和精度。此外，平台还支持双机器人在干涉区域的互锁信号自动添加，当两个机器人在同一工作区域内操作时，系统会自动检测并生成互锁信号，防止碰撞和干涉，保证作业流程的顺畅与安全。

2.为更好地展示AI-Native 数字化控制工程开发平台功能，需对软件中的2个功能进行视频功能演示，要求如下：
功能1：运动控制仿真编辑器内置运动控制标准功能模块（使能、定位、速度模式、回零、紧急停止、电子齿轮与凸轮啮合等。要求展示伺服的原理性运动控制框图原理，包括相关的运行曲线实时运行；
功能2：智能回路生成：自然语言描述自动生成完整回路图，覆盖电气、运动控制、PLC编程，一键导入画布。要求体现出通过自然语言方式生成电气回路，PLC程序，并且能够运行仿真展示回路原理。


三、商务要求
包括交付要求、安装调试、质保及售后服务要求、验收要求、付款方式、履约保证金等：
（一）交付要求
（1）实施时间：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
（2）交付地点：江苏省南通中等专业学校。
（二）安装调试、质保及售后服务要求
1.总体服务要求：
中标人须提供安装、调试、培训、维护等服务，硬件设备原厂三年质保、课程资源包可以单独下载，软件永久授权，所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费及交通费。设备发生故障时，接到用户通知需24小时内上门，48小时内解决问题。
2.培训要求：
（1）对采购单位人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于2天。
（2）对采购单位人员进行设备安全培训。
（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。
（三）验收要求
1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；双方签订的合同技术附件所规定的条款。
2.所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。中标人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由中标人承担，包含在报价中。 
3.因产品质量或运输、安装不当等原因导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标人的索赔权利。影响到正常教育教学的，一切责任后果，由中标人承担。
4.在接到中标人以书面形式提出验收申请后，采购人在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。在验收过程中因设备本身、调试等原因产生费用，所有费用由中标人负责。验收时，中标人未按照要求提供相关材料的，视为验收不合格；整改期限前仍不能完成整改的，视为中标人无履约能力，采购人有权终止合同，一切责任由中标人承担。 
（四）付款方式
1.货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格后收到中标人正规发票付至货款的100%。
2.因中标人发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。
（五）履约保证金
1.本项目履约保证金为项目成交价的10%，中标人应在中标通知书发出之日起至合同签订前，以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。因中标人原因超期未签订合同的，视为自动放弃成交资格。
2.中标人全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
c.因乙方违约应向甲方支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，乙方负有先行垫付义务，且甲方保留扣除乙方合同款、向乙方追偿不予支付超过保修额度以外的款项的权利。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz)。
四、采购需求中必须满足的实质性要求
[bookmark: _Toc12359][bookmark: _GoBack]供应商应在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中逐项响应实质性要求，并将对应的佐证材料在上述表格下方依次列明。未按本款规定在偏离表下方列明佐证材料的，评标委员会将启动澄清程序，要求供应商在规定期限内作出说明或补充；供应商拒不澄清或澄清后仍不满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
1.报价实质性要求
投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，视为无效投标。
2.技术部分实质性要求（佐证材料须在《技术要求响应及偏离表》下方列明）
2.1标注“★”的技术参数均为实质性参数，不得负偏离，否则视为无效响应。
3.商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
3.1商务要求不接受负偏离，否则视为无效响应。
3.2投标人须承诺提供的软件在质保期内具有合法有效的知识产权或合法有效的使用权，须做出书面承诺（格式自拟），不提供视为非实质性响应。
3.3投标人报价为总价包干，须包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于货物、运输、安装、税金等。投标人须提供书面承诺（格式自拟），承诺报价已覆盖全部内容，中标后不得以任何理由要求追加费用。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]评标方法与评标标准
1.价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2.技术分：30分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	技术指标
	24
	投标人应在《技术要求响应及偏离表》中对照招标文件项目需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求设备技术参数要求”中所有招标技术参数进行逐项应答响应，本项满分24分。
标“★”项为实质性一票否决项，不参与本次扣分评审；
标“▲”项为设备重要技术指标，每有一项不满足或负偏离减2分；
除此之外，每有一项不满足或负偏离减0.2分扣完为止。
（以供应商提供的《技术要求响应及偏离表》为准，各供应商均应如实填写偏离情况。如果参数描述中要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数描述中未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。）
	客观分

	2
	技术演示
	6
	投标人须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分），单个附件压缩包大小不得超过50MB，整体附件压缩包不得超过300MB（演示文件格式仅限采用MP4格式），演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担责任。具体演示内容如下：
演示1：为更好地展示数字孪生设计与规划软件功能，需对软件中的2个功能进行视频功能演示，要求如下：
功能1 AI自动生成产线：接入AI大模型接口（支持师生二次开发），支持自然语言指令（如“请搭建一条汽车生产线”）。关键词触发后，AI+模块可自动搭建相应的产线场景；
功能2 智能避障功能：能够基于预设的即关键位置点进行自动避障轨迹规划，这一功能特适用于复杂的工作环境，提高了焊接过程的安全性和精度。此外，平台还支持双机器人在干涉区域的互锁信号自动添加，当两个机器人在同一工作区域内操作时，系统会自动检测并生成互锁信号，防止碰撞和干涉，保证作业流程的顺畅与安全。
演示2：为更好地展示AI-Native 数字化控制工程开发平台功能，需对软件中的2个功能进行视频功能演示，要求如下：
功能1运动控制仿真编辑器内置运动控制标准功能模块（使能、定位、速度模式、回零、紧急停止、电子齿轮与凸轮啮合等。要求展示伺服的原理性运动控制框图原理，包括相关的运行曲线实时运行；
功能2 智能回路生成：自然语言描述自动生成完整回路图，覆盖电气、运动控制、PLC编程，一键导入画布。要求体现出通过自然语言方式生成电气回路，PLC程序，并且能够运行仿真展示回路原理。
以上演示共4个功能点，每个功能点1.5分，完全演示且能判定真实响应的，每个得1.5分。未演示或不符合要求的不得分。
	客观分




3.商务分：20分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	类似
业绩
	2
	投标单位自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过与本次采购相同或类似的项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 提供完整合同及对应的部分结算发票。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。
业绩认定说明：类似项目指包含工业网络、工业互联网方向实训室建设等实训软硬件配套实施相同或类似的院校实训室建设项目；业绩材料须提供合同扫描件，合同中需体现项目名称、项目内容、合同签订时间，评审专家依据合同载明内容进行判定。
	客观分

	2
	项目实施方案
	6
	投标人根据本项目实施要求，提供项目实施方案，内容包括但不限于针对本项目软硬件设备安装、系统调试、平台部署、网络联调、验收、培训及资料移交等拟定的进度计划和质量保证措施。
方案完全结合本项目工业互联网实训室建设实际和教学实际情况、教学安排，安装、调试、验收进度计划完整、节点清晰、责任明确，质量保证措施具体可行，涵盖软硬件设备安装、系统调试、平台部署、网络联调、系统集成、培训及资料移交等关键环节，与学校教学管理、安全文明施工和验收要求衔接紧密；方案内容完整、针对性强、条理清晰、可操作性强，无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述项目实施方案内容、核心措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①进度计划未结合工业网络控制技术应用平台2套、工业网络控制平台4套的设备数量及学校教学安排，未明确软硬件安装、系统调试、平台部署、网络联调、培训移交、验收等各环节起止时间、关键节点及责任人；
②质量保证措施未针对PLC、工业视觉、伺服系统、变频器、环形输送线、三层管理工业交换机、工业防火墙、边缘网关、无线接入点、环境传感器、智能电表、LORA模块、协议网关、空气压缩机等设备特点，未明确到货验收、安装规范、调试指标及不合格处理流程；
③系统集成与网络联调未明确工业网络控制技术应用平台与工业网络控制平台之间、平台与学校现有网络的对接方案、IP规划、联调内容及测试标准，与实训教学管理要求脱节；
④培训及资料移交未明确对象、内容、课时、考核方式及交付清单，或与设备安装调试、学校教学计划冲突，安全文明施工措施未针对临时用电、设备搬运、高空作业等提出可操作要求；
⑤人员配置、进度承诺、资源投入与设备数量、安装调试、网络联调、培训验收要求前后矛盾，或违背采购文件硬性要求，现有人力、技术、资源条件下无法落地兑现。
	主观分

	3
	培训
方案
	6
	投标人提供本项目培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训措施等。
方案完全结合本项目工业互联网实训室建设实际和学校教学实际情况、教学安排，培训计划完整、阶段清晰、对象明确，培训方式多样且与学校教学组织相适应，培训措施具体可行，涵盖培训对象、培训内容、培训时间、培训地点、培训师资、培训资料、考核方式及效果反馈等，并能覆盖软硬件设备操作、平台使用、系统维护、日常管理、故障处理及教学应用等关键内容；方案内容完整、针对性强、条理清晰、可操作性强，无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述培训方案内容、核心培训措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①培训计划未结合工业网络控制技术应用平台2套、工业网络控制平台4套的设备构成及学校教学安排，未明确培训阶段、对象、时间、地点、人数及责任人；
②培训方式与学校教学组织、实训室条件不适应，未明确集中授课、分组实操、线上辅助、现场跟岗等具体安排；
③培训内容未覆盖PLC、工业视觉、伺服系统、变频器、环形输送线、三层管理工业交换机、工业防火墙、边缘网关、无线接入点、环境传感器、智能电表、LORA模块、协议网关、数据终端处理器、空气压缩机等软硬件操作、平台使用、系统维护、故障处理及教学应用；
④培训师资、资料、考核及效果反馈不明确，未明确讲师资质、教材/课件/视频清单、考核标准及复训安排；
⑤培训时间、人数、资源投入与设备安装调试、学校教学计划冲突，或相关承诺违背采购文件要求、无法落地兑现。
	主观分

	4
	售后服务方案
	6
	投标人提供售后服务方案，包括但不限于质保期内外的售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等。
方案完全结合本项目工业互联网实训室建设实际和学校教学使用需求，质保期内、外售后服务内容完整、边界清晰，维护响应计划具体，故障响应时间明确且满足招标文件要求，响应方式多样，涵盖电话响应、远程支持、现场服务、备品备件、定期巡检、软件升级、系统维护等；方案内容完整、针对性强、条理清晰、可操作性强，无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述售后服务方案内容、核心服务措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①质保期内外服务内容及边界不清晰，未结合工业网络控制技术应用平台2套、工业网络控制平台4套及PLC、工业视觉、伺服系统、变频器、环形输送线、三层管理工业交换机、工业防火墙、边缘网关、无线接入点、环境传感器、智能电表、LORA模块、协议网关、数据终端处理器、空气压缩机等设备明确质保范围、免费与收费条件；
②维护响应计划未明确电话响应、远程支持、现场服务、备品备件、定期巡检、软件升级、系统维护等具体方式、周期、责任人及记录要求；
③故障响应时间未满足招标文件要求，未按设备及系统故障分级明确远程诊断、现场处理、备件更换、返厂维修及替代方案时限；
④备品备件供应、软件升级、系统维护承诺笼统，未明确常用备件清单、价格、供货时限及升级维护内容，与学校教学连续使用需求脱节；
⑤人员配置、服务网点、响应时限、资源投入与设备数量、实训室分布及采购文件要求前后矛盾，或现有人力、技术、资源条件下无法落地兑现。
	客观分




[bookmark: _Toc5488]第六章 投标文件格式
友情提示：
为确保资格审查及评审工作的顺利进行，建议供应商严格按照本项目采购清单所列明的序号、名称、规格型号及技术参数，逐项、依次、完整地填写报价表及相关投标（响应）文件。请勿擅自调整顺序或随意增减条目，以免因信息错乱、遗漏或对应关系不清，导致评审专家无法快速、准确地进行核对，进而影响资格审查效率，甚至可能因此被视为未实质性响应而承担不利后果。



投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   





投标文件目录
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.提供有效的营业执照复印件并加盖公章
4.法定代表人身份证明（格式见附件4）
5.法定代表人授权委托书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、6条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、7、8条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供佐证材料，否则作无效投标处理。
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件7）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或属于监狱企业的证明文件
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1 
开标一览表
项目名称：
项目编号：                          货币单位：人民币元
	                      投标总报价

	小写：                         

	大写：___                   ___整

	核心产品品牌
	



备注：
1.本附件格式仅作参考，投标人以苏采云平台实际情况进行填报。
2.本次报价为总价，大小写不一致时以大写为准；
3.本表中的总报价应与“投标分项报价表”中的总报价一致，如不一致以本表为准。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日


附件2 
投标分项报价表
项目编号：                                          货币单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日
备注：
1.报价采用总承包方式，“总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.本表中“总报价”应当与“开标一览表”中“ 投标总报价”一致。
3.供应商需认真填写本表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
附件3
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）
  
                                 日期：______年    月    日



附件4

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）


附件5
法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权_______________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
    被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                              

注：
提供代理人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）；
法定代表人亲自参与的本附件无需提供。

附件6                      
投标函
致：南通市教育技术中心
根据贵方的JSZC-320600-****号招标文件，正式授权下述_____（被授权人姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）

                         日期：      年    月    日


附件7
技术要求响应及偏离表
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	工业网络控制技术应用平台

	一、设备整体要求
	要求该平台至少集成PLC、工业以太网、现场总线、工业机械手、RFID、传感检测系统、视觉检测系统等，应至少支持工业现场总线设备、工业控制、边缘计算、工业网络技术、数据信息采集等工业互联网应用场景，要求还应至少融入云平台数据管理与ERP、MES管理系统，可实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能。
	
	

	二、设备技术指标要求
	1.工作台尺寸：长×宽×高≥1800mm×800mm×1800mm；
	
	

	
	2.输入电源：AC 220V±10% /50Hz；输入功率：≤3kW；工作环境：常温、室内；温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m；
	
	

	
	3.设备重量：≥450kg；
	
	

	
	4.▲安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国际标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。为确保教学过程中使用安全，设备应配备电气线路短路限制及保护装置。（提供所投产品满足上述安全保护要求的技术证明材料）
	
	

	三、设备功能与特点
	1.设备的网络拓扑构成要求：
要求设备至少由控制网络单元和设备单元组成。控制网络单元要求至少包含三层交换机、防火墙、物联网关、PLC、变频器、伺服、触摸屏、工业交换机、按钮、指示灯等器件，能够实现工业网络搭建、工业通讯应用、工业现场接线编程等，最终实现对设备单元的统一控制；设备单元要求至少包含RFID、视觉、伺服电机、三相异步电机、传感器、电磁阀等器件，可实现对环形输送线、龙门架单元、视觉检测单元的控制。要求控制网络单元和设备单元均可拆卸更换，设备模块要求相对独立，可根据需求灵活配置、组合。
	
	

	
	2.信息管理
1）MES制造执行单元：
系统要求根据选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，允许用户通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。本单元包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产订单管理操作界面。
	
	

	
	（1）基础数据界面：可进行对工厂信息、用户信息、设备信息、生产订单进行设置。
	
	

	
	（2）数据管理单元：可对设备数据、输送供料、旋转供料、高度检测、钢珠装配、龙门入库、分拣检测等单元，可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态、库位状态等。
	
	

	
	（3）设备数据管理界面：可对设备数据状态进行数据采集，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
	
	

	
	（4）生产订单界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等。
	
	

	
	（5）报警参数设置界面：可对设备数据状态进行阈值设置，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
	
	

	
	2）信息层云平台单元：
平台采用国产企业级平台，界面制作便捷，功能丰富，数据处理稳定。平台功能包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控），实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（多台PLC构成的设备系统的集中监控）。（提供信息层平台界面截图）
	
	

	
	（1）项目配置：项目支持导入、导出、删除、编辑，方便操作，包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。
	
	

	
	（2）组态页功能，提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息，使用户能够一目了然地查看整个系统的状态信息，组态界面用户可自定义，包括界面的布局，颜色，控件等。
	
	

	
	（3）基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格等；基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片等。
	
	

	
	（4）高级控件：环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。
	
	

	
	（5）可根据需求编辑多个组态画面同时进行组合排列显示。
	
	

	
	3）可视化数据管理单元：
要求可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。
	
	

	
	4）工业网络设备
（1）环网三层管理工业交换机：设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	
	

	
	（2）工业级防火墙：≥双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，≥1GB DDRIV 高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45 端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能；多管理员角色，精细化权限管理。
	
	

	
	（3）边缘网关：应采用 mips架构CPU，主频不低于300MHz，内存不低于128M DDR，16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，应能支持2路10M/100M自适应端口，应能支持RS232/RS485/RS422端口，应具有看门狗管理，应能支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	
	

	
	（4）工业级双频无线接入点：要求至少适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4 高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及 Router 上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client 模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或商用网络云平台集中管理。
	
	

	
	（5）环境传感器：能测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	
	

	
	（6）智能电表：能实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
	
	

	
	（7）LORA模块：支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	
	

	
	（8）协议网关：应支持Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
	
	

	
	（9）IOT工业控制器：要求控制处理器模块≥I3，内存模块容量≥8GB，存储模块容量≥128GB。
	
	

	
	3.设备层组成
1）设备要求至少由供料站点、传送带装置、传感器系统、视觉检测站点、到位阻挡站点、龙门十字滑台、气动控制站点等组成。
	
	

	
	2）供料站：要求至少提供塑料和金属两种材质的物料，同时物料应至少包含白色、红色、黑色三种颜色，每个物料上端都有不同图形下陷。供料控制要求由一个供料气缸完成，气缸至少安装两个传感器，分别为伸出到位传感器和缩回到位传感器。物料用尽后需手动将物料加入供料库内。
	
	

	
	3）传送带装置：要求至少由一条机械环形传送带为主体，控制要求应由减速电机（三相电机带减速器）来完成，减速电机减速比要求不低于10：1，减速电机尾部要求至少安装一个增量式编码器作为反馈检测使用。
	
	

	
	4）传感器系统：传感器要求安装在装置多处位置，如龙门十字滑台的各个极限位置及原点位置、传送带装置上的到位传感器、颜色传感器、金属传感器、气缸上的到位传感器等。
	
	

	
	5）视觉检测站点：工业视觉要求至少由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，至少支持 MODBUS-TCP、TCP/IP 和 S7 等通讯；工业相机彩色相机，尺寸：≥29 mm×29 mm×30 mm，，分辨率：≥2592×1944，相机像素≥500万像素数据接口：不低于USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃；视觉算法平台软件：要求兼容GigE Vision和USB3.0 Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。要求支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射LED环形灯。
	
	

	
	6）到位阻挡站点：要求由一个阻挡气缸和一个到位近点传感器组成，当物料检测通过后由近点传感器发送信号控制阻挡气缸伸出，帮助物料准确入库。
	
	

	
	7）龙门十字滑台：要求至少由伺服电机控制的X轴滑台和气动控制的Y轴滑台组成，X轴滑台上安装至少三个传感器，分别为左极限、右极限、原点传感器，Y轴气爪夹取物料出入物料库。
	
	

	
	8）气动控制站点：至少由一套气动系统组成，主要包含气泵、电磁阀、油水分离器、各类气动接头、气管等组成，负责给装置内气动部件提供动力。
	
	

	
	9）电气控制系统：
（1）主控PLC：CPU 带有显示屏；工作存储器可存储 ≥150 KB 代码和1MB数据；位指令执行时间≤ 60 ns；4级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；适用于所有PROFINET 接口：传输协议 TCP/IP，开放式用户安全通信，S7 通信，S7 路由，IP 转发，Web服务器，DNS客户端，OPC UA：服务器DA，客户端DA，方法，配套规范；PROFINET IO控制器，支持RT/IRT，性能升级 PROFINET V2.3，双端口。存储卡≥4MB。
	
	

	
	（2）执行端控制PLC：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载≥ DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 ≥DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器 DAPROFINET 接口，用于编程、HMI 以及PLC 间数据通信，配套相应的 PLC 编程软件。
	
	

	
	（3）远程 I/O：≥2 个 RJ45 接口，24VDC 供电 性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET 、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度：5%～90%（无凝露）。
	
	

	
	（4）工业交换机：至少提供8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装。
	
	

	
	（5）触摸屏：触摸屏精智面板，触摸操作，≥ 7寸TFT 显示屏，≥800 x 480 像素，≥64K 色；按键和触摸操作，≥8 个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB，以上器件均安装在移动安装盒上。
	
	

	
	（6）变频器系统：额定输入：单相220-240V 18.0A 50/60Hz；额定输出：三相AC0-240V 8.0A，频率范围：0 - 500Hz；功率1.5kW；载波频率：0.8kHz - 11kHz可根据负载特性，自动调整载波频率；控制方式：V/F控制和SVC控制；转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1% - 30.0%；输入端子：4个数字输入端子，其中1个支持最高20KHz的高速脉冲输入1个模拟量输入端子，支持 0 - 10V/0 - 20mA输入；输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟输出端子，支持0 ~10V电压输出；1路RS485接口，支持modbus rtu ，can总线等通讯；LED显示：显示参数；环境温度：-10℃ 到+ 50℃；湿度：小于 95%RH，无水珠凝结；振动：小于 5.9m/s2（0.6g）；防护等级：IP20。
	
	

	
	（7）伺服系统：应能支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机功率≥400W。
	
	

	
	（8）空气压缩机：电源220V、额定功率≥550W、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。
	
	

	四、配置的数字化资源要求
	1、在线教育平台要求
▲1.1总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机端实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。
1.2教育平台要求有课程、直播、课程答疑、新闻公告、个人中心模块。可以通过电脑端、公众号或小程序等进入学习。
1.3平台课程类型包括但不限于：工业网络相关课程至少包含——HMI群控指令、旋转开关切换HMI、MES操作、MES的简便体验、多人协同作业、PLC置位指令使用、快速配置环网交换机、PLC切换云平台画面、仪表盘使用方法等微课视频内容。
	
	

	
	2、配置数字孪生设计与规划软件
2.1高保真虚拟调试环境：软件需基于海量元素模型库，支持以拖拽方式快速搭建仿真工程。支持设置模型位置、尺寸、颜色等参数，确保虚拟设备具备与真实设备一致的运行特性。
	
	

	
	2.2全生态驱动与验证：深度集成PLC、机器人及智能工厂仿真功能。支持导入实际的PLC程序与机器人程序直接驱动虚拟设备，在虚拟场景中完成从设计、调试到验证的全流程闭环，实现“虚实同步”。
	
	

	
	2.3开放式二次开发SDK：为用户提供一套开放的接口，便于用户与系统数据交互，实现二次开发功能，提供C#的API接口以及python的API接口，可通过编程的形式进行驱动场景模型，可通过sdk扩展虚实仿真功能。
	
	

	
	2.4模型规模与分类：内置工业级标准模型库，总数模量不少于1000种，涵盖机器人、供料装置、装配装置、检测装置、电气控制等9大类。其中，可参数化模型不少于600种。（提供（模组类机器人、加工中心、传感器、气动元件等模型库）的软件功能清晰截图）
	
	

	
	2.5）深度参数化适配：针对输送线、模组机器人、供料单元、装配单元、五轴加工中心、智能仓储等关键设备，支持通过手动输入数值或滑动阈值的方式，对尺寸、方向等参数进行适配。参数化调整不仅包含长宽高的缩放，更需支持结构形式的实质性变更。
	
	

	
	2.6开放式模型编辑与轻量化：支持用户通过模型编辑器导入GLB、OBJ等常规格式模型，构建用户专用库，可对模型进行定制化控制。
	
	

	
	2.7支持3D模型上传/导出/新增/删除/查看/渲染/基础配置；支持360度旋转查看、拆解显示。
	
	

	
	2.8AI智能识别与推荐：系统采用先进AI技术自动识别导入模型中的设备组件，基于智能分析从现有库中推荐高度匹配或功能相似的替代方案，加速项目开发流程。（提供（AI智能识别）的软件功能界面清晰截图）
	
	

	
	2.10场景树与BOM管理：具备层级化场景树功能，可按模块分类展示产线构成的所有模块。支持一键生成并导出BOM清单，内容涵盖设备名称、型号、数量等关键信息。
	
	

	
	2.11数字孪生功能：用户通过导入或库中的模型搭建场景，绑定对外变量，可实现实机信号驱动虚拟场景，也可实现虚拟场景驱动实机场景进行动作；通讯延迟低于100ms；虚拟场景的动作可以依据实机信号驱动，实机变量状态可被虚拟场景改变。
	
	

	
	2.13精细化点线轨迹编辑功能：支持焊点投影、公共边提取以及曲线点平滑等操作。用户可以精确地定义和调整焊接点的位置，并通过焊点投影确保其在三维空间中的准确性。
	
	

	
	2.14软件系统界面应包含案例库模块，至少包含光伏、3C、激光、锂电、汽车、仓储物流等六大场景的成熟案例应用：提供（至少包含光伏接线盒虚拟仿真、光伏排版机虚拟仿真、涂胶锁附工作站虚拟仿真教学、伺服电机线总装虚拟仿真、机床自动上下料连线虚拟仿真、动力锂电池pack线虚拟仿真、搬运A to B虚拟仿真、钣金搬运虚拟仿真、电子产品仓储物流系统虚拟仿真、光伏串焊机虚拟仿真、发动机去毛刺工作站虚拟仿真、电机组装线虚拟仿真、双机协同虚拟仿真、双机焊接虚拟仿真、锂膜包装线虚拟仿真、汽车配件焊接工站虚拟仿真等教学场景）的软件功能清晰截图。
	
	

	
	3、配置AI-Native 数字化控制工程开发平台
3.1支持电气控制、可编程控制器编程、运动控制三大仿真领域，配备完整教学管理系统（考试、题库、案例、作业、班级、实训、项目式学习）。
	
	

	
	3.2电气控制回路原理图可视化拖拽编辑，支持正交连线与软线连线多种布线模式。
	
	

	
	3.3内置电气元件库，涵盖电源与保护、控制元件、接触器与继电器、执行元件、辅助元件、测量仪表、可编程控制器等分类。
	
	

	
	3.4支持节点电压标签与颜色映射、支路电流方向与数值标注，内置布线诊断面板自动检测连线错误。
	
	

	
	3.5支持电气回路与可编程控制器程序联合仿真运行。
	
	

	
	3.6支持自由定义电气三维元件模型3D展示。（提供清晰截图证明）
	
	

	
	3.7独立运动控制仿真编辑器，可视化画布支持缩放、小地图、网格吸附。
	
	

	
	3.8运动控制仿真编辑器元件库涵盖驱动电机、驱动器、传动机构、反馈元件、信号处理、数学运算、传感器、多轴联动等分类；元件端子配备中文悬停提示与连接指引。
	
	

	
	3.9运动控制仿真编辑器元件支持参数化属性面板，含默认值、单位、取值范围约束和中文描述；连线时自动校验端子兼容性，不合法连接即时阻止。
	
	

	
	3.11运动控制仿真编辑器支持梯形速度曲线和S曲线速度规划；播放控制支持单步进退、多倍速调节，时间轴同步驱动波形图与时序图。
	
	

	
	3.12当前平台还支持PLC仿真模拟支持梯形图、结构化文本、功能块图、顺序功能图、指令表五种编程语言，各语言间可双向切换。
	
	

	
	3.13PLC仿真包括独立仿真控制面板，支持运行、停止、单步、复位四种执行模式，数字输入输出手动切换与状态显示，定时器与计数器实时监控。
	
	

	
	3.14在线调试器支持断点管理、单步执行、变量监视、执行追踪与回溯分析；内置标准验证框架，预置典型工业控制测试用例。
	
	

	
	3.15全局智能助手，支持渐进式交互（从被动提示到主动对话），接收当前页面上下文实现感知式智能对话，能够直接对编辑器中的器件选中进行解答问题。
	
	

	
	3.17智能诊断与生成：自动生成可编程控制器程序，分析程序逻辑错误，定位仿真错误并给出修改建议。
	
	

	
	3.18支持与硬件通讯功能。能够实现与外部PLC以及第三方平台实际交互。
	
	

	
	4、配套教材
要求教材编写满足《工业互联网应用专业教学标准（高等职业教育专科）》的要求，实操案例为知识载体，通过案例、图表、微课视频等形式呈现。内容要求至少涵盖三大维度：包括但不限于（1）基础知识部分：要求系统讲解工业网络、产线网络、数据采集、智慧仓储、生产数字化及产线维护等关键环节的理论框架；（2）实操演练部分：要求提供网络拓扑图绘制、工业网络配置、工业协议应用（如Modbus、Profibus、Profinet）、MES订单操作等丰富素材；（3）综合应用部分：要求聚焦MES集成、云平台数据分析、机电系统调试及工业互联网优化四大方向，均需通过真实案例展现技术落地场景。要求教材具有配套的视频讲解，无需下载扫描二维码即可在线观看。（提供教材封面、目录页和二维码索引页扫描截图，以及ISBN码）
	
	

	五、★配置清单及要求
	实训台
工作台尺寸：长×宽×高≥1800mm×800mm×1800mm
	
	

	
	可编程控制器1
≥125 KB工作存储器；24VDC电源，板载DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载DQ10 x 24VDC、AI2和AQ2；板载6个高速计数器和4个脉冲输出；信号板扩展板载式I/O；最多3个通信模块用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O扩展；PROFINET IO控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器，OPC UA：服务器DAPROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信，配套相应的PLC编程软件。
配有通讯板1个；PROFIBUS CM 通信模块1个。
	
	

	
	可编程控制器2
CPU要求带有显示屏；工作存储器可存储≥150 KB代码和≥1 MB数据；位指令执行时间 60 ns；4级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；运行系统选件；等时同步模式（集中）；适用于所有 PROFINET接口：传输协议TCP/IP，开放式用户安全通信，S7通信，S7路由，IP转发，Web服务器，DNS客户端，OPC UA：服务器DA，客户端DA，方法，配套规范；PROFINET IO 控制器，支持RT/IRT，性能升级PROFINET V2.3，双端口，智能设备，支持MRP、MRPD，等时同步模式。存储卡≥4MB。
	
	

	
	工业视觉
工业视觉要求至少由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，至少支持MODBUS-TCP、TCP/IP和S7等通讯；
工业相机彩色相机，尺寸：≥29mm×29mm×30mm，镜头接口：C-Mount，分辨率：≥2592×1944，相机像素≥500万像素数据接口：USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度0~50℃，储藏温度-30~70℃；视觉算法平台软件：要求兼容GigE Vision和USB3.0Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。要求支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射LED环形灯。
	
	

	
	伺服系统
支持PROFINET通信方式，输入电压200-240V
	
	

	
	变频器系统
驱动器要求为通用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度和转矩，最高频率：0 - 500Hz；载波频率：0.8kHz - 11kHz可根据负载特性，自动调整载波频率；控制方式：至少包含V/F控制和SVC控制；转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1% - 30.0%；输入端子：≥4个数字输入端子，其中1个支持最高20KHz的高速脉冲输入1个模拟量输入端子，支持 0 - 10V/0 - 20mA输入；输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟输出端子，支持0~10V电压输出；LED显示：显示参数；环境温度：-10℃到+50℃；湿度：小于95%RH，无水珠凝结；振动：小于5.9m/s2（0.6g）；防护等级：不低于IP20；
	
	

	
	远程 I/O
至少2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度：5%～90%（无凝露）
	
	

	
	工业交换机
提供≥8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装
	
	

	
	环形输送线
至少包含环形输送线机构、三相异步电机、编码器、RFID、IO-Link主站、扫码器、称重传感器等
	
	

	
	触摸屏
触摸屏精智面板，触摸操作，≥7寸TFT显示屏，≥800x 480像素，≥64K色；按键和触摸操作，≥8个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB 
	
	

	
	环网三层管理工业交换机
设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	
	

	
	工业级防火墙
不低于双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入，工作更可靠；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化 DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等；多管理员角色，精细化权限管理。
	
	

	
	边缘网关
要求采用mips架构CPU，主频≥300MHz，内存≥128M DDR，≥16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，支持≥2路10M/100M自适应端口，至少支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	
	

	
	工业级双频无线接入点
适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或TP-LINK商用网络云平台集中管理。
	
	

	
	环境传感器
可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	
	

	
	智能电表
可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
	
	

	
	LORA 模块
要求支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	
	

	
	协议网关
要求可完成Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
	
	

	
	数据终端处理器
包含可视化交互功能，可以实时查看相关数据，同时具备静态数据处理和存储能力，可完成MES、云平台相关部署。
	
	

	
	其他器件
要求至少包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等；
	
	

	
	空气压缩机
电源≥220V、额定功率≥560W、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。
	
	

	工业网络控制平台

	一、设备整体要求
	1.要求该平台至少集成PLC、工业以太网、现场总线等，应至少支持工业现场总线设备、工业控制、边缘计算、工业网络技术、数据信息采集等工业互联网应用场景，要求还应至少融入云平台数据管理与MES管理系统，可实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能。
	
	

	二、设备技术指标要求
	1.工作台尺寸：长×宽×高≥1000mm×800mm×1800mm；
	
	

	
	2.输入电源：AC 220V±10% /50Hz；输入功率：≤3kW；工作环境：常温、室内；温度：-10℃～+50℃ ；相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m；
	
	

	
	3.设备重量：≥450kg；
	
	

	
	▲4.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国际标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。为确保教学过程中使用安全，设备应配备电气线路短路限制及保护装置。（提供所投产品满足上述安全保护要求的技术证明材）
	
	

	三、设备功能与特点
	1.设备的网络拓扑构成要求：
控制网络单元要求至少包含三层交换机、防火墙、物联网关、PLC、工业交换机等器件，能够实现工业网络搭建、工业通讯应用、工业现场接线编程等，最终实现对设备单元的统一控制。（提供设备的网络拓扑图）
	
	

	
	2.信息管理
1）MES制造执行单元：
系统要求根据选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，允许用户通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。本单元包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产管理操作等功能。
	
	

	
	（1）基础数据界面：可进行对工厂信息、用户信息、设备信息、生产订单进行设置。
	
	

	
	（2）数据管理单元：可对设备数据、输送供料、旋转供料、高度检测、钢珠装配、龙门入库、分拣检测等单元，可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态、库位状态等。
	
	

	
	（3）设备数据管理界面：可对设备数据状态进行数据采集，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
	
	

	
	（4）生产订单界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等。
	
	

	
	（5）报警参数设置界面：可对设备数据状态进行阈值设置，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据等信息。
	
	

	
	▲（6）为确保该系统的稳定性与教学适配扩展性。系统应通过GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》测试标准的要求。（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺函应明确：若中标，将在项目验收前提供由具有CMA资质的第三方检验检测机构出具的检测（评测）报告；报告结论应为合格/符合，检测内容应覆盖或对应上述技术参数指标。该报告作为项目验收依据之一。中标人未按期提供、报告不可查验或检测内容不符合要求的，采购人有权不予验收，并按合同约定追究违约责任）
	
	

	
	2）信息层云平台单元：
平台采用国产企业级平台，界面制作便捷，功能丰富，数据处理稳定。平台功能包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控），实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（多台PLC构成的设备系统的集中监控）。（提供信息层平台界面截图）
	
	

	
	（1）项目配置：项目支持导入、导出、删除、编辑，方便操作，包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。
	
	

	
	（2）组态页功能，提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息，使用户能够一目了然地查看整个系统的状态信息，组态界面用户可自定义，包括界面的布局，颜色，控件等。
	
	

	
	（3）基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格等；
基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片等。
	
	

	
	（4）高级控件：环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。
	
	

	
	（5）可根据需求编辑多个组态画面同时进行组合排列显示；
	
	

	
	▲（6）为确保该系统的稳定性与教学适配扩展性。系统应通过GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》测试标准的要求。（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺函应明确：若中标，将在项目验收前提供由具有CMA资质的第三方检验检测机构出具的检测（评测）报告；报告结论应为合格/符合，检测内容应覆盖或对应上述技术参数指标。该报告作为项目验收依据之一。中标人未按期提供、报告不可查验或检测内容不符合要求的，采购人有权不予验收，并按合同约定追究违约责任）
	
	

	
	3）可视化数据管理单元：
要求可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。（提供不少于2张功能截图）
	
	

	
	4）工业网络设备
（1）可编程控制器：要求不低于双PROFINET以太网接口，支持手拉手拓扑，集成NFC调试接口；工作存储器：程序≥250 KB，数据≥750 KB；24VDC 电源，板载≥DI14 x 24VDC 漏型 / 源型，板载≥DQ10 x 24VDC；板载≥ 6 个高速计数器和≥2个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多2个通信板用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web 服务器，OPC UA：服务器DA，PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信，配套相应的PLC编程软件。
	
	

	
	（2）配有同品牌通讯板1个，要求设备成熟稳定，配置有嵌入式的PLC控制软件，软件应通过具有检测资质的机构的测评。（提供能够证明所投嵌入式PLC控制软件满足上述要求的技术材料）
	
	

	
	（3）环网三层管理工业交换机：设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	
	

	
	（4）工业级防火墙：≥双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，≥1GB DDRIV 高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT 管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能；多管理员角色，精细化权限管理。
	
	

	
	（5）边缘网关：应采用mips架构CPU，主频不低于300MHz，内存不低于128M DDR，16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，应能支持2路10M/100M自适应端口，应能支持RS232/RS485/RS422端口，应具有看门狗管理，应能支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	
	

	
	（6）工业级双频无线接入点：要求至少适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4 高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router 上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或商用网络云平台集中管理。
	
	

	
	（7）环境传感器：能测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	
	

	
	（8）智能电表：能实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。
	
	

	
	（9）LORA 模块：支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	
	

	
	（10）协议网关：应支持Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换。
	
	

	
	（11）IOT工业控制器：要求控制处理器模块≥I3，内存模块容量≥8GB，存储模块容量≥128GB。
	
	

	四、★配置清单及要求
	实训台
工作台尺寸：长×宽×高≥1000mm×800mm×1800mm
	
	

	
	可编程控制器
要求不低于双PROFINET 以太网接口，支持手拉手拓扑，集成NFC调试接口；工作存储器：程序≥250 KB，数据≥750 KB；24VDC电源，板载≥DI14 x 24VDC 漏型 / 源型，板载≥DQ10 x 24VDC；板载≥6个高速计数器和≥2个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多2个通信板用于串行通信；最多8个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器，OPC UA：服务器DA，PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信，配套相应的 PLC编程软件。
配有同品牌通讯板1个
	
	

	
	触摸屏
触摸屏精智面板，触摸操作，≥7寸TFT显示屏，≥800x 480像素，≥64K色；按键和触摸操作，≥8个功能键；≥1 x PROFINET，≥1 x USB
	
	

	
	环网三层管理工业交换机
设备配置不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口及4个千兆SFP端口，支持ERPS环网协议与RPL配置，直流输入电压范围9.6V~60VDC，支持IEEE1588精密时钟同步协议，时钟同步精度为亚微秒级，支持导轨式安装、壁挂安装，支持三层路由协议，具备安全防护机制、ACL访问控制策略及QoS策略，配备两路电源输入，支持电源冗余备份，EMC满足高防护等级，可适用于各类现场环境。
	
	

	
	工业级防火墙
不低于双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；≥3个10/100/1000M RJ45端口，≥1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入，工作更可靠；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG 策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP 攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等；多管理员角色，精细化权限管理。
	
	

	
	边缘网关
要求采用mips架构CPU，主频≥300MHz，内存≥128M DDR，≥16M FLASH，支持WIFI和以太网接入网络，支持≥2路10M/100M自适应端口，至少支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
	
	

	
	工业级双频无线接入点
适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的 AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断；标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便；支持AC或TP-LINK 商用网络云平台集中管理。
	
	

	
	环境传感器
可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。
	
	

	
	智能电表
可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给 PLC。
	
	

	
	LORA 模块
要求支持RS232、485-LoRa通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC直接通讯。
	
	

	
	协议网关
要求可完成Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换
	
	

	
	远程 I/O
要求≥2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：至少具有PROFINET、通用线缆：五类双绞线、传输距离：≥100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C；相对湿度：5%～90%（无凝露）
	
	

	
	数据终端处理器
包含可视化交互功能，可以实时查看相关数据，同时具备静态数据处理和存储能力，可完成MES、云平台相关部署。
	
	

	
	其他器件
包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等；
	
	


特别提醒：投标人在制作本表时，务必逐条对应各项指标，按要求提承诺函、截图等佐证材料。材料缺失或偏离将被视为不满足评审标准，可能导致相应分值扣减甚至废标。
下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件8
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件9
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市教育技术中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



特别提醒：
请按第四章采购需求中的“一、采购标的清单”顺序逐条填写中小微企业具体情况。


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


附件10
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
4.非残疾人福利性单位无须提供。



附件11
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                       
地址：                             邮编：                          
联系人：                      联系电话：                           
授权代表：                                                         
联系电话：                                                         
地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                         包号：                    
采购人名称：                                                       
采购文件获取日期：                                                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                       
事实依据：                                                         
                                                                   
法律依据：                                                         
                                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                             
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的佐证材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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