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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受连云港市消防救援支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第二批）采购项目（灭火类）（专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-G2026-0102）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第二批）采购项目（灭火类）（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月9日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0102
项目名称：连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第二批）采购项目（灭火类）（专门面向中小企业）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币206.81万元。
最高限价：各包产品的单价限价、总价限价详见项目需求，投标报价超过最高限价的投标无效。
采购需求：进行灭火救援器材装备采购。具体采购如下：
1.采购包一：
采购消防机动泵1、消防机动泵2、浮艇泵、移动发电机等。详见第四章 采购需求和采购包1技术要求。
2.采购包二：采购中压分水器（三分水器）、中压分水器（二分水器）、65-40分水器、止水器、手持式中倍数泡沫发生器、多功能消防水枪、40多功能消防水枪、直流水枪、屏障水枪、泡沫管枪（PQ16）、泡沫钩管、攻坚消防炮（80单干线）、自摆炮等。详见第四章 采购需求和采购包2技术要求。
3.采购包三：采购65水幕水带、65水带（16-65-20）、65水带（20-65-20）、80水带（16-80-20）、80水带（20-80-20）、40水带（20-40-20）等。详见第四章 采购需求和采购包3技术要求。
4.采购包四：采购二节拉梯、单杠梯、15米金属拉梯、9米金属消防拉梯、电绝缘装具、折叠式担架、伤员固定抬板、多功能担架、消防救生气垫（正面24㎡）、救生抛投器等。详见第四章 采购需求和采购包4技术要求。
5.采购包五：采购磁吸式堵漏工具、捆绑式堵漏工具、阀门堵漏套具、内封式堵漏袋等。详见第四章 采购需求和采购包5技术要求。
6.采购包六：采购静力绳、O形钩（丝扣）、万向节、半永久锁扣、救援三角吊带、绳索救援保护组、梨形铝合金锁扣、钢缆锚点、机械抓结、内置单向滑轮的下降器、多功能省力系统、单向制停滑轮、挽索终端锁扣、岩土专用锚点等。详见第四章 采购需求和采购包6技术要求。
7.采购包七：采购水成膜泡沫灭火药剂。详见第四章 采购需求和采购包7技术要求。
8.采购包八：采购佩戴式照明灯（胸灯）。详见第四章 采购需求和采购包8技术要求。
注：开标、评标的顺序以采购包一~八依次进行，投标人可以自由选择参与一个或多个采购包投标。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起五个工作日
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月9日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市消防救援支队
地    址：连云港市海州区花果山大道28号
联系方式：李工0518-80376980
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：王一峰  0518-82256587
3.项目联系方式
联 系 人：王一峰
电话：0518-82256587


[bookmark: _Toc163482574]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
36、促进中小企业发展
36.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
36.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
36.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
38、支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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采购合同

甲方：连云港市消防救援支队（买方）
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第二批）采购项目（灭火类）包（项目编号：）招标的结果，签署本合同。
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）
如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：元人民币（¥：元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。进口装备应有货物进口报关单。
4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方支付尾款，付款金额 = 审计审定总金额−前期已支付的合同总价 30% 预付款。
6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
七、履约保证金
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
7.2自甲方签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于5年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总额的30%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，总（支）队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，总（支）队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，总（支）队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。
十五、转包
14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4附件：
1、投标文件中服务承诺；
2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
3、投标文件技术要求响应及偏离表；
4、投标文件分项报价格。
补充条款：（根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）


	甲    方：连云港市消防救援支队
	乙    方：

	单位名称（盖公章）：
	单位名称（盖公章）：

	单位地址：连云港市花果山大道28号
	单位地址：

	联系电话：0518-80376980
	联系电话：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	签约日期：
	签约日期：


合同附件：
消防装备物资信息采集系统（企业）
（一）系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（二）使用流程

图1 企业装备信息采集使用流程图
1.企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2.企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3.产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4.装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5.企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6.队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
黎宇翔  17826064547 郝国亮  15895936035

二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求

[bookmark: _Toc53648731]二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求待合同签订后在乙方参照甲方的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。
1
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第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.项目标的所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
5.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目概况
为进一步提升应急救援处置能力，补齐现有消防器材装备缺口，完善执勤战备物资配置，保障日常执勤备战和抢险救援工作开展，拟采购一批消防器材。
二、货物（标的）采购清单
	[bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]包号
	品目
	数量
	最高限价单价
（元）
	最高限价总价
（元）
	最高限价汇总总价（元）
	核心产品
	所属行业

	包1
	消防机动泵1
	1
	32000
	32000
	288000
	
	工业

	
	消防机动泵2
	1
	180000
	180000
	
	√
	工业

	
	浮艇泵
	2
	17000
	34000
	
	
	工业

	
	移动发电机
	3
	14000
	42000
	
	
	工业

	包2
	中压分水器（三分水器）
	23
	1400
	32200
	224756
	
	工业

	
	中压分水器（二分水器）
	13
	700
	9100
	
	
	工业

	
	65-40分水器
	12
	638
	7656
	
	
	工业

	
	止水器
	2
	700
	1400
	
	
	工业

	
	手持式中倍数泡沫发生器
	2
	4500
	9000
	
	
	工业

	
	多功能消防水枪
	10
	8000
	80000
	
	√
	工业

	
	40多功能消防水枪
	18
	500
	9000
	
	
	工业

	
	直流水枪
	16
	300
	4800
	
	
	工业

	
	屏障水枪
	8
	800
	6400
	
	
	工业

	
	泡沫管枪（PQ16）
	12
	600
	7200
	
	
	工业

	
	泡沫钩管
	4
	1500
	6000
	
	
	工业

	
	攻坚消防炮（80单干线）
	5
	5200
	26000
	
	
	工业

	
	自摆炮
	2
	13000
	26000
	
	
	工业

	包3
	65水幕水带
	20
	330
	6600
	381050
	
	工业

	
	65水带（16-65-20）
	410
	300
	123000
	
	√
	工业

	
	65水带（20-65-20）
	50
	320
	16000
	
	
	工业

	
	80水带（16-80-20）
	360
	420
	151200
	
	
	工业

	
	80水带（20-80-20）
	50
	420
	21000
	
	
	工业

	
	40水带（20-40-20）
	230
	275
	63250
	
	
	工业

	包4
	二节拉梯
	14
	900
	12600
	73900
	√
	工业

	
	单杠梯
	4
	700
	2800
	
	
	工业

	
	15米金属拉梯
	1
	16000
	16000
	
	
	工业

	
	9米金属消防拉梯
	1
	3800
	3800
	
	
	工业

	
	电绝缘装具
	1
	3000
	3000
	
	
	工业

	
	折叠式担架
	2
	650
	1300
	
	
	工业

	
	伤员固定抬板
	2
	700
	1400
	
	
	工业

	
	多功能担架
	2
	2000
	4000
	
	
	工业

	
	消防救生气垫（正面24㎡）
	1
	11500
	11500
	
	
	工业

	
	救生抛投器
	1
	17500
	17500
	
	
	工业

	包5
	磁吸式堵漏工具
	1
	12000
	12000
	33180
	√
	工业

	
	捆绑式堵漏工具
	1
	7480
	7480
	
	
	工业

	
	阀门堵漏套具
	1
	4700
	4700
	
	
	工业

	
	内封式堵漏袋
	1
	9000
	9000
	
	
	工业

	包6
	静力绳
	400
	35
	14000
	640735
	
	工业

	
	O形钩（丝扣）
	250
	108
	27000
	
	
	工业

	
	万向节
	8
	1150
	9200
	
	
	工业

	
	半永久锁扣
	40
	150
	6000
	
	
	工业

	
	救援三角吊带
	9
	1800
	16200
	
	
	工业

	
	绳索救援保护组
	24
	20000
	480000
	
	√
	工业

	
	梨形铝合金锁扣
	40
	362
	14480
	
	
	工业

	
	钢缆锚点
	8
	550
	4400
	
	
	工业

	
	机械抓结
	5
	880
	4400
	
	
	工业

	
	内置单向滑轮的下降器
	3
	9200
	27600
	
	
	工业

	
	多功能省力系统
	9
	3220
	28980
	
	
	工业

	
	单向制停滑轮
	2
	1000
	2000
	
	
	工业

	
	挽索终端锁扣
	2
	900
	1800
	
	
	工业

	
	岩土专用锚点
	5
	935
	4675
	
	
	工业

	包7
	水成膜泡沫灭火药剂
	18
	6930
	124740
	124740
	
	工业

	包8
	佩戴式照明灯
（胸灯）
	126
	1700
	214200
	214200
	
	工业

	汇总
	1980561
	1980561
	
	



三、货物（标的）技术参数及功能指标
采购包1
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	消防机动泵1
	1、手抬机动泵主要配备于有水源但道路狭窄，车辆无法到达的地方，也可作为第一级供水设备由汽油发动机、燃油供给系统、点火系统、冷却系统、润滑系统、无油真空泵、手抬架和吸水管组成。
2、水泵类型：单级单吸离心泵；
3、引水方式：全自动旋片式真空泵引水；
4、吸深：≥7米；
5、引水时间：≤11秒；
6、进水口口径：90MM、出水口口径：65MM；
7、额定压力：≥0.65Mpa；
8、额定流量：≥24L/s；
9、吸深3米：≥24L/s额定压力0.65Mpa；
10、最大流量:≥30L/S；
11、扬程：≥100米；
▲12、发动机类型：双缸、四冲程、风冷汽油机，有自动停机保护装置；
13、最大输出功率：≥33KW；额定输出功率：≥28KW；
14、点火方式：晶体管电子点火；
▲15、重量：≤100Kg；
16、尺寸：≥750*550*750MM；
17、引水模式：手动、全自动引水；
18、启动方式：手启动、一键式按钮启动；
19、整体结构：全自动一体化操作面板。

	2
	消防机动泵2
（核心产品）
	1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。
2、主要应用场景：适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾。
3、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。
4、机械密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。
▲5、工况1：吸深3m时，流量≥29L/s，出口压力不小于0.5MPa。
工况2：吸深7m时，流量≥15L/s，出口压力不小于0.5MPa。
6、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值不大于1kPa。
7、引水装置性能：
7.1引水装置产生的最大真空度≥85kPa。
7.2引水时间≤9S。
▲8、发动机类型：卧式，双缸，水冷，二冲程；燃油为自动混合比例供应。
9、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。
10、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥44KW。
11、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸90mm，出水口尺寸至少2个65mm接口（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动90°。
12、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。
13、最大工作压力≥1.0MPa。
14、油箱容积：≥20L。
15、照明装置：射灯，≥12V。
16、整机体积：≤760mm×750mm×850mm。
17、重量（含燃油和机油）：≤130KG。
18、设有电控面板，配备电子检测系统，可对关键部件状态进行自查，并可向用户提示设备运行状态。

	3
	浮艇泵
	1、结构组成：浮艇泵体积小，重量轻，操作简单快捷。可置于水中远程遥控启动，调节油门大小，可直接利用池塘、河流、水井、水池等水源，灵活性强、出水量大、射程远、易于维护。
2、主要应用场景：适用于城镇、乡村及消防车不易达到的火灾现场或临时取水，用于消防灭火及应急灌溉等。
3、发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机
4、额定功率：≥10kW
5、最大理论功率：≥12.5kW
6、启动方式：手启动/电启动/遥控启动
7、启动电池：免维护蓄电池12V12Ah
▲8、遥控距离：≥150m
9、额定流量：≥18L/s
▲10、最大流量：≥90T/h
11、额定压力：≥0.4MPa
▲12、额定扬程：≥40m
13、最大扬程：≥80m
14、进水口径：80mm
15、出水口径：65mm
16、吸水口位于浮艇泵底部(带滤网)
17、最低吸水深：≤8cm
18、度浮体材质：高密度聚乙烯
19、重量：≤77.5kg

	4
	移动发电机
	1、发电机组为单缸四冲程风冷汽油发动机机，支持手启动、电启动和一键遥控启动
2、额定功率≥3.0kW，最大功率≥3.5kW；（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
▲3、在海拔1500米处，稳定输出功率≥2.5kW，最大输出功率≥2.8kW；
4、额定电压：≥220V；额定电流：≥13.0A；
5、整机净重≤28kg，满油重量≤33kg；
6、发动机排量≥148cc；
7、燃油箱容积≥6L，燃油消耗率≤390g/kW·h；
▲8、5米处空载噪音≤67dB（A），7米处25%负载噪音≤67dB（A）；
9、频率降≤±0.1%，稳态频率带≤0.02%，频率恢复时间≤0.1s；
10、稳态电压偏差≤±0.2%，电压恢复时间≤0.2s；
11、电压调制≤0.3%，冷热态电压变化≤±1.0V；
12、线电压波形正弦性畸变率≤0.4%；
13、振动位移≤0.2mm；
14、控制面板设置LED数据显示中心，可显示时间、电压、负载、油量、频率，设置输出警示灯、过载警示灯、机油报警灯，设置DC12V输出接口和USB5V输出接口，配备移动脚轮与手拉杆；


采购包2
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	中压分水器（三分水器）
	1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。
2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水；
3、接口材质：锻造铝合金
4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。
6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。
7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。
8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。
▲9、阀门开启力(N)：≤150
10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。
11、分水器材料：铸造铝合金。
▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。
13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。
14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用锻造铝合金。
15、分水器重量:≤6千克。

	2
	中压分水器（二分水器）
	1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。
2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水。
主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。它具有一个80雄进水口和二个65雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。
3、接口材质：锻造铝合金。
4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。
6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。
7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。
8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。
▲9、阀门开启力(N)：≤100
10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。
11、分水器材料：铸造铝合金。
▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。
13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。
14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用锻造铝合金。
15、分水器重量:≤4.0千克。
16、防脱装置：螺纹锁止结构:雄接口本体和推压环之间螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，从而避免接口脱扣问题。

	3
	65-40分水器
	1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。
2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水.
主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。
3、接口材质：锻造铝合金。
4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。
6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。
7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。
8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。
▲9、阀门开启力(N)：≤100
10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。
11、分水器材料：铸造铝合金。
▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。
13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。
14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用锻造铝合金。
15、分水器重量:≤4千克。
16、具有一个65雄进水口和二个40雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。

	4
	止水器
	1、结构：铝合金、高强度塑料阀球组成。
2、主要应用场景：灭火救援中延申止水使用。
3、用于更换消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连续转换的消防器材，进水口为雄进、出水口为雌口出，可以随时关闭，控制水流便于各种破损器材更换。
4、分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度6.0MPa无出现断裂、接口外形无漏水、脱扣。
5、整体材质：锻造铝合金。
6、密封及水压强度性能:分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形。
▲7、开关形式:杆式手柄球阀开关，球阀至少为1孔，并且在“开”、“关”有限位功能。有防止误关功能。
▲8、工作压力:≥2.5Mpa。
9、进水口径:65mm口径卡式雄接口。
10、出水口径:65mm口径卡式雌接口。
11、重量≤2.5KG。
12、阀门开启压力（N）:≤120N。

	5
	手持式中倍数泡沫发生器
	1、整体结构：由喷嘴、手轮，枪筒、枪头、快速接口等组成；发泡网用来产生泡沫，手轮用来控制泡沫枪喷射方向
2、主要应用场景：化工灾害事故现场救援
3、析液时间（min）：≥5；
▲4、射程（m)≥：4.5；
5、混合液流量(L/s)：8×(1±8%)；
▲6、额定压力(MPa)：0.6/0.8；
7、混合比：3%-4%；
8、发泡倍数：20≤N≤200
9、接口形式：65雄卡式（快速）接口

	6
	多功能消防水枪
（核心产品）
	1、结构：由由橡胶包裹的枪，不锈钢或者塑料齿牙，流量调节环，枪堂，导流罩，手拉式球阀开关，水枪手柄(握把)，POM包裹的球阀和防打结接口等组成。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中射水使用
3、符合国家GB8181-2005《消防水枪》规范标准。
4、采用高强度防腐蚀铝合金制成，阳极氧化。
5、具有直流、开花、喷雾及高压冲洗等多种功能。
▲6、工作压力0.6Mpa条件下，最大流量不低于10L/S，枪体具备多档位流量调节，调节操作便捷
7、最大喷雾角120°，形成巨大水幕，能最大程度地保护操作人员不被烫伤和烧伤。
▲8、工作压力：≥0.6MPa。
▲9、最大射程：直流≥34m。
10、喷射角最小调节范围（°）：0-120。
11、配置360°无限旋转管路，入水口及接口可随水带施压而自由旋转，防止水带缠绕和打结。
12、重量：≤2kg。

	7
	40多功能消防水枪
	1、结构组成：由枪体、操作杆、把手等部分组成；
2、主要应用场景：用于扑灭火灾。
3、枪体材质采用锻造铝合金。手柄材质采用尼龙塑料，阀杆采用黄铜材质，水枪表面整体阳极氧化防腐处理；
4、进水接口：锻造快速40Z雄锻造接口。接口具备可靠的锁止功能，防止使用中意外脱落；
5、具备直流与全水雾模式，接口可旋转，防止水带扭曲打结；
6、水枪档位2.5-8L/s；
7、喷雾角最小调节范围≥0~120°；
8、操作力矩≤8N.m；
▲9、射程≥30m；
▲10、重量≤3kg；
▲11、额定喷射压力≥0.6MPa。

	8
	直流水枪
	1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。
2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。
3、水枪枪体：锻造铝合金，表面阳极氧化防腐处理；
4、射程≥28米
▲5、接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口；
▲6、手柄：选用尼龙材质，注塑一体成型，内有开关样式球阀开关铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强球阀通孔直径冲击力下无发生断裂发生；
▲7、技术特性：
7.1在喷射压力为0.35MPa时流量为：≥7.5L/S；
7.2射程≥25米；
7.3含锻造快速(KYKA65)接口的重量为：≤1.5Kg；

	9
	屏障水枪
	1、结构：水枪、屏障
2、主要应用场景：用于防火分隔、减少热辐射，稀释环境，是保护消防人员灭火救援现场使用的水枪
3、锻造屏障水枪主体采用锻造铝镁合金，幕屏和接口采用锻造铝合金；
▲4、流量:≥1400升/分钟@0.7MPa工作压力。当压力1.2MPa时，水幕最大宽度≥35米，水幕最大高度≥10米。
5、接口采用KYA65Z锻造卡式雄接口
▲6、最大工作压力≥1.5MPa。
7、长x宽x高:≤250x260x140(mm)
8、重量≤1.5Kg

	10
	泡沫管枪
	1、主要应用场景：化工灾害事故现场救援
2、结构组成：由发泡管、球阀开关、外吸泡沫管、快速接口等组成
▲3、额定工作压力≥0.7MPa，
4、混合液流量：≥16L／S，
▲5、空气泡沫量≥100L／S，
6、射程为≥20m。
7、进水口径mm:65,接口形式为65雄快速接口
8、外吸泡沫管长度：≥1m，尾部带有金属插管

	11
	泡沫钩管
	1.移动式泡沫灭火设备，用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，向罐内喷射泡沫，下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。
▲2、额定工作压力≥0.5Mpa；
▲3、混合液量≥16L/S；
▲4、泡沫量≥100L/S；
5、发泡倍数≥5；

	12
	攻坚消防炮（80单干线）
	1、结构组成：炮体、泡沫发泡筒及各部位附件。
2、主要应用场景：远距离大流量灭火救援。
3、材料和结构：由炮头、开关、炮体、支腿等组成。
4、外观要求：消防炮采用轻质铝合金材质；
▲5、流量：≥30升/秒，射程：≥65米；
6、采用多功能消防炮头，转动炮头即可实现消防炮射流形式的无极调节，射流形式为直流/开花/喷雾；
7、自摆角度：±20°，并可在20°-40°之间进行插拔快速调节自摆角度；
8、消防炮开关球阀开闭可实现无极调节，炮体正面标识阀门开关位置，球阀为耐磨材质，耐磨损性能符合相关国家标准；
9、炮身配有压力表，实时显示消防炮的工作压力；
10、炮身上配有手持握柄；
11、撑脚具备自动锁定功能，展开后支撑稳固，防滑性能满足野外复杂地形作业要求；
12、自摆炮头带独立开关，可以随时切换自摆和手动控制。
13、炮身进水口采用360°无限旋转单接口快速接口，可以防止水带打结。
▲14、整体重量（含炮头）≤13公斤。
15、接口形式为单个KYA80Z锻造快速雄接口。（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）。
16、消防炮标配安全带，安全带配有收纳装置；

	13
	自摆炮
	1、结构：炮头、水炮架等
2、主要应用场景：处置火灾事故使用的灭火装备。
3、通过手动转换直流和喷雾功能的消防炮，在进行转换操作时，操作力矩:≤8N.m
4、通过操作杆进行水平俯仰回转手动操作的操作力矩：水平：≤8N·m，俯仰：≤8N·m。
5、喷雾角：0~120度可调。
6、消防炮仰角:+30°～+70°。
7、水平回转角≥（40°）
▲8、自摆角（≥40°）
9、自摆频率≥（10次/min）
10、炮头：铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿，炮头可调流量30L/s-40L/s-50L/s三档可调。
▲11、流量：≥30L/S。
12、喷射额定工作压力:≥0.8MPa；工作压力范围：0.8MPa～1.0MPa。
▲13、射程：≥60m。
14、炮整体重量:≤20公斤。
15、两根≥10米安全绳。
16、炮体材质：铝合金。
17、把手材质：铸造铝合金一体铸造成型。
18、撑脚材料：撑脚采用高强度轻质材料，具备可折叠功能，脚钉防滑耐磨，满足设备稳定支撑要求。
19、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭。
20、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级。
21、标志：产品设有永久性中文铭牌。
22、接口形式为单个KYA80Z锻造快速雄接口。（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）。


采购包3
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	65水幕水带
	1、结构组成：外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬材质采用聚氨酯。
2、主要应用场景：用于灭火时铺设水带使用。
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
▲6、设计工作压力：≥2.0MPa，公称内径65mm
7、水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤5%。
8、每卷长度≥20米。
9、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
▲10、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距35cm±2，喷雾高度在1.0Mpa下达到≥10米。
11、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。

	2
	65水带（16-65-20）
（核心产品）
	1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层
2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
6、水带口径为65mm
▲7、标准工作压力1.6MPa，爆破压力≥6.00MPa
8、单位长度质量≤300g/m，延伸率≤2%，膨胀率≤3%
9、织物层与衬里附着强度≥50N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥48MPa
10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90.0%
11、每卷长度：≥20m。
12、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料，印刷的相关信息不易脱落。

	3
	65水带（20-65-20）
	1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层
2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
6、水带口径为65mm
▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.00MPa，
8、单位长度质量≤325g/m，延伸率≤3%，膨胀率≤7%，
9、织物层与衬里附着强度≥35N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥50.0MPa，
10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥80%
11、每卷长度≥20米。
12、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息不易脱落。

	4
	80水带（16-80-20）
	1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层
2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
6、水带口径为80mm
▲7、标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.20MPa，
8、单位长度质量≤330g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤5%，
9、织物层与衬里附着强度≥45N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥50.0MPa，
10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90.0%，爆破压力≥90.0%，
11、每卷长度≥20米。
12、水带两头均配有80口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息不易脱落。

	5
	80水带（20-80-20）
	1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层。
2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫。
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
6、水带口径为80mm
▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6.00MPa，
8、单位长度质量≤430g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤4%，
9、织物层与衬里附着强度≥50.0N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥45.0MPa，
10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90.0%，
11、每卷长度≥20米。
12、水带两头均配有80口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息不易脱落。

	6
	40水带（20-40-20）
	1、结构：由接口，衬里、织物层、覆盖层、涂层和胶粘层等组成。
2、主要应用场景：主要用于灭火救援现场的小型火灾。
▲3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效；
4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》
5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
6、水带口径为40mm
▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6.0MPa，
8、单位长度质量≤170g/m，延伸率≤4%，膨胀率≤5%，
9、织物层与衬里附着强度≥30N/25MM
10、扯断伸长率≥300%，扯断强度≥40MPa，
10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90%，
11、每卷长度≥20米。
12、水带两头均配有40口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息不易脱落。


采购包4
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	二节拉梯
（核心产品）
	1、结构组成：梯身材料为多层毛竹压合，侧板与梯登采用铆钉连接
2、主要应用场景：登高、跨越高墙.
▲3、工作长度：6±0.1m；
4、收缩长度：3.8±0.1m；
5、收缩厚度：140±1mm；
6、收缩宽度：420±1mm；
▲7、最小梯宽：300±1mm；
8、梯蹬间距：280±1mm；
9、水平弯曲残余变形比值：≤0.11%；
10、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%；
11、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%；
12、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5；侧摇摆曲残余变形比值（%）：≤0.3。
▲13、质量：≤30kg；
14、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。
15、材料：消防梯所用竹、木材料应符合GA137-2007《消防梯》附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。
16、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。

	2
	单杠梯
	1、结构组成：侧板、梯蹬的竹料经防腐、防蛀、干燥处理。
2、主要应用场景：高空灭火救援使用。
▲3、工作长度3±0.1m。
▲4、最小梯宽250±2mm。
▲5、梯蹬间距280±2mm。
6、整梯质量≤11kg。
7、水平弯曲残余变形比值≤0.04%。
8、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。
9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
10、梯节扭转角为：≤15°
11、侧摇摆试验残余变形比值≤0.09%。
12、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。

	3
	15米金属拉梯
	1、结构组成：采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。
2、主要应用场景：用于消防救援人员扑灭火灾时登高救人。
3、材料和结构：采用铝合金材料制成。该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，增加整梯的稳定性。下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动，上节梯沿中节梯滑动。
4、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合。拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。
5、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
6、材料：消防梯所用铝合金材料应符合GBT6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的规定。
7、外形尺寸
▲7.1工作长度(m)：15±0.3
7.2最小梯宽(mm)：350±4
7.3梯蹬间距(mm)：340±2
▲8、整梯质量(kg)≤57
9、水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20
10、梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20
11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。
12、梯节扭转试验(°)≤10
13、翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。
14、滑移试验：试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移。
15、单撑脚载荷试验：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
16、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)≤1
17、侧摇摆试验残余变形比值(%)≤0.1
18、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。
19、抗冲击性能试验：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或坏。

	4
	9米金属消防拉梯
	1、材料：拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用铝型材。
2、主要应用场景：灭火救援现场沿墙外攀登楼层使用
▲3.工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。
4.小梯宽300±3mm。
5.梯蹬间距340±2mm。
▲6.整梯质量≤30kg。
7.水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
8.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
9.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
10.翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
11.梯节扭转角为：≤8.0°。
12.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。
13.单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
14.侧板悬臂弯曲变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。
15.侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
16.抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

	5
	电绝缘装具
	1、结构组成：由上衣、下裤、手套、靴子组成。
２、主要应用场景：主要用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。
▲3、衣服采用绝缘材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳；
4、衣服耐热老化性能：经125℃、24h后，无发粘、发脆的现象。
5、衣服耐寒性能：经-25℃、5min后，表面无裂纹。
6、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N；
7、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N；
8、衣服电气性能：不发生击穿现象。
▲9、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护；
10、手套最高测试电压：≥5000V
11、手套最高使用电压：≥12000V
12、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护；
13、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N
14、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N
15、靴子抗穿刺性能≥1400N
▲16、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA
17、靴子耐压性能：≥5000V；
18、靴子最高使用电压：≥25000V。
19、服装质量≤3.5KG
20、配备配套电绝缘杆（不少于4节高度不少于5米）
21、配备专用保养品1套。
22、说明书内必须要有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部、作业注意事项等

	6
	折叠式担架
	1、结构：骨架、布板、滑轮、固定带
2、主要应用场景：主要用于灾害救援现场转移伤员。
▲3、折叠尺寸为≤100cm×50cm×10cm
4、自重为≤6kg。
▲5、承重为≥110kg。
6、展开尺寸为≥180cm×50cm×20cm。
7、布板采用牛津革面制成
8、手柄做防滑设计

	7
	伤员固定抬板
	1、结构：由板材、固定带和扣具等组成。
2、主要应用场景：主要用于事故现场对伤者进行转移。
3、重量：≤8kg。
4、尺寸为：≤2000mm×460mm×60mm。
▲5、可承重：≥250kg。
6、材质：高强度ABS塑料。
7、固定板从≥4米高度自有落体不破裂，水中不下沉。
8、表面做防腐处理。
9、配备固定带。

	8
	多功能担架
	1、结构：不含金属框架、高分子材料表面质材组成。
2、主要应用场景：用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。
3、外观应平整、无毛刺；
4、外型尺寸(mm)≥2500x900x5；
5、拉伸强度(N/5cm)≥6000；
6、撕裂强度(N)≥2000；
7、高低温性能：担架体试样分别放入高、低温试验箱，在高温≥45℃，低温≤-20℃下放置12h后迅速取出，随即纵、横向各弯曲≥180°，弯曲处应无裂纹、不发脆、不发粘；
8、耐汽油性能担架体试样浸入标准规定的汽油≥1h.应无裂纹、不发粘。耐酸性能担架体试样浸入标准规定的酸性溶液≥1h，应无裂纹、不发粘。耐碱性能担架体试样漫浸入标准规定的碱性溶液1h，应无裂纹、不发粘；
▲9、专用垂直吊绳断裂强力(N)≥6000；
▲10、专用平行吊带断裂强力(N)≥6000；
▲11、固定带断裂强力(N)≥4500；
12、自重(kg)≤11；
13、载重(kg)≥150；

	9
	消防救生气垫（正面24㎡）
	1、结构组成:主要有缓冲气包,安全风门，充气内垫,充气风机组成。
2、主要应用场景;适用于承接从高处下坠人员的一种减缓身体冲击伤害的充气软垫。
▲3、充气时间及最大救生高度
尺寸:长/m:≥6。宽/m:≥4。高/m:≥2；充气时间/min:≤1；最大救生高度/m:16。
4、充风机性能
风量(排烟量)(m³/h):≥9000.动力方式:汽油发动机。功率kW:≥1.80。重量/kg:≤30。
5、材质:pvc
6、工艺:高温焊接
7、接口:塑料卡扣
8、配备配套机动送风机，周边带固定带

	10
	救生抛投器
	1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个、装绳器、CO2气瓶8个、触发剂8个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。
2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。
3、外观：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。
4、结构要求：1.抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级。抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。
▲5、主要性能指标：工作压力：≥8MPa，发射距离：陆用≥250米、水用≥100米，牵引绳拉断力≥2000N。
6、整机重量：≤7.5KG。
7、抛射重量：≥1.5KG。
8、抛射性能：抛射距离（m）：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、（应符合GB／T27906-2011表1的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。）抛射偏差角(°)：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、≤5°。
9、金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。
10、可靠性能：可靠性能经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。
11、密封性能：密封性能在密封性能试验过程中，抛投器各受压部件不得有泄漏。
12、安全阀：安全阀的开启压力额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5MPa。
13、耐压性能耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。
14、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定；投标气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。
▲15、抛投物：
15.1、抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。
15.2、长度(m)：抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍。
15.3、破断强度(KN):抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥6kN）。


采购包5
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	磁吸式堵漏工具
（核心产品）
	1、结构：磁压器1个，极靴4块，快速堵漏胶2条，不干胶1卷，铝合金携带箱1个
2、主要应用场景：用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。
3、适用压力≥1.8MPa。
4、适用温度≤80摄氏度。
▲5、最大吸附力≥300公斤。
6、内压≤1.8公斤。
7、磁吸式堵漏工具采用高性能磁性材料，手柄开关附有安全钮。
8、A孔洞状泄漏口，a直径≤Ф15mm，b堵漏速度≤10min。
9、B线状泄漏口，a长*宽≤50*5mm；b堵漏速度≤10min。

	2
	捆绑式堵漏工具
	1、结构：主要由捆绑带及锁紧器、堵漏袋、排气接头、通气软管、快速接头、脚踏气泵。
2、主要应用场景：捆绑式堵漏袋由高强度橡胶和增强材料复合制成,适用于管道堵漏,封堵管道裂缝,独特的拉紧固定装置,可在狭窄空间方便使用。
3.捆绑式堵漏袋重量(Kg)3±0.3，6±0.3。
4.捆绑式堵漏袋总重量(Kg)17.5±0.5。背压(MPa)≥0.15。
5.捆绑式堵漏袋材质；由带有柔性的纤维层与氯丁橡胶复合制成。
6.充气时间(s)≤10。
7.捆绑式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。
▲8.额定工作压力(Mpa)≥0.15。
9.耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。
10.耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。
11.耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。
▲12.气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。
13.捆绑带：合成纤维带，带宽25±5mm，厚度2.5±0.5mm，断裂强力应不小于4000N。
14.拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。

	3
	阀门堵漏套具
	1、用场景：灾害事故现场对于物体进行堵漏
2、结构组成：收紧绳、密封袋、工具扳手等
▲3、压力:≥-1.0Mpa~+3.2Mpa
▲4、适用温度:-200℃~+750℃
5、常用规格:Φ95、Φ105、Φ115、Φ135、Φ145、Φ160、Φ180、Φ195、Φ210、Φ230、Φ250、Φ270共计≥12种规格注胶堵漏套具

	4
	内封式堵漏袋
	1、内封式堵漏气袋是当发生危险物质泄漏事故时，用于密封沟渠与排水管道，防止地下水源受污染，保护人民群众的生命安全；拦蓄有污染环境危险的液体，拦蓄消防用水。
2、防腐橡胶制成，具有化学耐抗性。
3、套装组成：内封式堵漏袋由减压器、连接管路、压力表、堵漏袋袋体组成。堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸，各部件连接牢固、装配正确。
▲4、额定工作压力≥0.15MPa。
5、充气时间≤40s。
▲6、轮廓尺寸≥48.0x104cm。
7、袋体质量≤20kg
▲8、堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续5min的密封性能试验后，无泄露或破损现象。


采购包6
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	静力绳
	1、绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙
2、6种颜色可选，方便绳索管理：白、黄、黑、蓝、红、橙
3、绳索直径：10.5mm
4、接受定制，可定制缝合终端
5、每米重量:≤75g
6、八字结终端强度:≥15kN
▲7、缝合终端强度:≥22kN
8、冲击力(系数0.3):≥5kN
9、系数1的坠落次数:≥10
10、结构:≥32线轴数
11、绳皮占有率:≤45%
▲12、静态延展率（50m/150kg）:≤3.5%

	2
	O形钩（丝扣）
	1、结构组成：铝合金组成
2、主要应用场景：主要用于救援防坠落系统连接使用。
▲3.纵向拉力：≥27KN；
▲4.横向拉力：≥8KN；
▲5.开口拉力：≥7KN；
6.尺寸：≤115×70×11mm；
7.重量：≤100g；
8.开口尺寸：≥20mm；

	3
	万向节
	1、结构组成：铝合金、不锈钢组成
2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。
3.材质：铝合金和不锈钢；
4.尺寸：≥90×45×25mm；
▲5.工作负荷：≥22kN；
6.连接环内径：≥30×25mm；
7.重量：≤180g；
8.极限负荷：≥36kN；
9.旋转式连接器（万向结），用于攀登、救援作业时防止绳索在负重时缠绕拧转，实现变⻆度动力传递；
10.其中一个环内置吊环防脱销；
11.孔径大，可挂入≥3只锁扣；

	4
	半永久锁扣
	1、结构组成：不锈钢材质组成。
2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。
3、材质工艺：主体采用钢制或更优材质。无砂眼、裂纹、毛刺等工艺缺陷，具备抗腐蚀、抗磨损、抗冲击特性，适配户外、消防救援等复杂作业环境。
▲4、力学性能：
轴向静态断裂负荷：≥25kN
横向静态断裂负荷：≥10kN
5、重量控制：开门宽度≥15mm，单把重量≤60g，降低高空作业/救援人员负重，适配长时间连续作业。

	5
	救援三角吊带
	1、结构组成：高强度耐磨尼龙织带
2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。
3、三角一体式，适配胸部、腹部挂点，织带无拼接缝合，受力均匀，配备耐磨护垫，适配救援提拉、高空定位作业。
▲4、主体采用高强度耐磨尼龙织带，织带宽度≥40mm，厚度≥3mm，抗撕裂、抗磨损，耐户外复杂环境，接触部位无硬棱角，避免作业中刮擦。颜色标识区分背部和座位，以及不同的关闭系统，易于为伤员穿戴。
5、尺寸适配：均码设计，适配身高150-190cm、体重≤150kg人群，织带可配合调节配件微调，贴合身体无束缚。重量≤1300g

	6
	绳索救援保护组
（核心产品）
	1、结构：由全身吊带，防恐慌下降器，带锁定功能的移动止坠器，势能吸收包，自动扣（O型锁）（10个），快挂扁带，可调节挽索组成
2、主要应用场景：绳索救援现场个人的安全保护
3、全身吊带
3.1、材料:尼龙、聚酯、铝、钢
3.2、尺寸:腰带65-120cm，腿环:40-65cm，腰环:160-200cm
3.3、重量：2000-2100g
3.4、使用温度:-30°C至+40°C
3.5、腹侧连接点:用于下降器的附件、用于单模式的定位挂绳、前进挂绳和座椅
横向连接点:用于双模式的定位挂绳的附件
胸部连接点:防坠落系统连接背侧附着点:防坠落系统附着腰带后部连接点:约束挂绳连接
3.6内置有胸升，适用绳径10至13mm
3.7装备环≥6个
4、防恐慌下降器：
4.1、材料:铝、钢、尼龙
▲4.2、重量≤600g
4.3、具有防恐慌功能，手一旦松开手把，绳索可自动被制停
4.4、内部带有防倒装锁定齿
4.5、使用范围:
①使用环境温度:-30°C至+50°C之间
②最大工作负荷:单人工作时最大负荷≥150kg救援时双人最大负荷≥250kg
③下降距离≤200m
④下降速度≤2m/s
⑤绳索使用直径范围10-11.5mm
5、带锁定功能的移动止坠器：
5.1、材料:铝、不锈钢、尼龙
5.2、重量≤420g
▲5.3、使用范围:
①使用环境温度:-30°C至+50°C之间
②最大工作负荷:最大单人工作负荷≥150kg，最大双人工作负荷≥250kg
③绳索使用直径范围：10-13mm
6、势能吸收包：
6.1、材料:尼龙、聚酯
6.2、重量≤200g
6.3、使用范围:
①使用温度:-30°C至+40°C
②最大工作负荷:最大单人工作负荷≥130kg，最大双人工作负荷≥250kg
7、自动扣（O型锁）
7.1材料:铝、不锈钢、尼龙
7.2、重量≤80g
7.3、开锁方式为三段设计
▲7.4、①锁门开口尺寸≥23mm②纵向受力≥25Kn③横向受力≥8Kn④开口受力≥7Kn
7.5、使用环境温度:-30°C至+50°C之间
8、快挂扁带
8.1扁带两段配有快挂钩
8.2重量≤60g
8.3扁带长度≤10cm
8.3扁带强度≥22kN
9、可调节挽索
9.1、双根臂设计
9.2、固定臂长度≤6cm，用于连接上升器
9.3、可调节臂通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长≥100cm
9.4、动力绳设计，可承受低坠落系数坠落
9.5、配有固定套，固定锁扣的位置
9.6、配有塑料套使锁扣保持在合适位置，以便于挂锁
9.7、重量≤230g

	7
	梨形铝合金锁扣
	1、不对称大尺寸梨形（HMS）锁扣，大开口设计，能容纳多个装备
2、可使用意大利半扣
3、H剖面锁身
4、锁鼻可防止钩挂
▲5、强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN

	8
	钢缆锚点
	1、采用6.5mm直径的镀锌钢缆，可双人使用，聚氨酯外层保护套，耐磨，采用抗UV处理，两端采用不同尺寸的连接点，塑料套能固定锁扣，可直接打套结使用
2、采用6.5mm直径的镀锌钢缆，可双人使用
3、聚氨酯外层保护套，耐磨，采用了抗UV处理
4、两端采用不同尺寸的连接点，塑料套能固定锁扣，方便连接
5、可直接打套结使用
6、五个长度可选：50cm(220g)、100cm(320g)、150cm(420g)、200cm(520g)、300cm(720g)
▲7、强度：≥23kN

	9
	机械抓结
	1、主要应用场景：绳索救援现场机械抓结是一种用于绳索系统的安全装置，主要作用是‌在受力时自动锁紧绳索，防止下滑，同时在不受力时可沿绳索自由移动‌。
2.两档设计，上为移动档，内部绳索空隙较大，止坠器可以自由移动，下为作业档，内部缝隙较小，移动时需要用单手拨动，停滞保护时可用此档防止绳索滑动；
3.规格大小：≤6.9cm*9.9cm；
4.材质：高强度铝合金；
▲5.适用绳索直径：10-13mm；
6.重量：≤190克；
▲7.工作负荷：≥100kg。

	10
	内置单向滑轮的下降器
	1、提拉救援下降器，内置高效滚珠轴承单向滑轮
2、滑轮上有多切面设计，提高下降的制动力
3、设计用于在锚点上使用，人体工程学手柄，下压可舒适控制下降，手柄可自动回弹
4、手柄上的孔用于安装距离控制绳索
5、侧板配有辅助摩擦槽，提供额外的制动力
6、配有副连接孔，用于设置复杂滑轮组系统
▲7、最大工作负荷：≥250kg
8、兼容绳索直径：10.5-11.5mm
▲9、断裂负荷：≥18×2=36kN
10、效率：≥86%
11、重量：≤1100g

	11
	多功能省力系统
	▲1、结构组成：静力绳8mm、万向双滑轮2个、0型自动锁2个、网袋、腰包腰包各1个。
2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。
3、两个双滑轮组成的4:1提拉组套装，可用于救援和张紧系统。
4、配备滚珠轴承滑轮，效率不低于90%。
5、配有两把三段自动锁扣。
6、配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕。
▲7、配备8mm绳索，不少于10米。
8、三个长度范围可选:0.32-1m(≤650g)、0.34-2m(≤810g)、0.4-5m(≤1500g)。
9、最大工作负荷:≥6kN。
▲10、断裂负荷:≥16kN。

	12
	单向制停滑轮
	1、结构组成：挂环/吊耳、主锁连接孔、可转动万向接头，用于固定在锚点上；
2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。
3、兼容绳索直径：8-13mm。
4、采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索，设有移动侧板用于安装绳索或扁带
5、配有万向节，高效密封滚珠轴承，自带抓绳器，效率≥90%。
▲6、断裂强度≥20kN，最大工作负荷≥30kN，单向制停断裂负荷≥4kN
7、重量≤300g。

	13
	挽索终端锁扣
	1、结构组成：锁身、锁门、锁枢，挽索连接端、挽索保护套、挂环等部件组成。
2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。
3、开口：≥22mm
▲4、纵向受力≥25Kn
主轴（闭合）：≥25kN
▲5、横向受力断裂强度≥8Kn
▲4.开口受力断裂强度≥7Kn
5.重量≤80g

	14
	岩土专用锚点
	1、结构组成：由不锈钢挂片，一个螺母和一个膨胀螺栓组成
2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。
3、材质：316L不锈钢，配有316不锈钢膨胀栓，多方向受力挂片。
4、直径/钻孔尺寸相关，直径≤12mm。
5、重量相关，质量≤140g。
▲6、强度相关：剪切强度≥23KN、拉拔强度≥15KN。
7、每套数量≥20个


采购包7
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	水成膜泡沫灭火药剂
	1、结构组成:以碳氢表面活性剂与氟碳表面活性剂为基料并能够在某些烃类液体表面形成一层水膜的泡沫灭火剂。
2、主要应用场景:适合用于化工、油、码头、机场、船舶、车库、煤、电力、隧道、钢铁冶金、会展中心等。
3、灭火性能：IB，适用于淡水和海水，不受冻结和融化影响
4、凝固点：≤-15℃
5、PH值：6.0-9.5
6、表面张力：≤16mN/m
7、界面张力：≤1mN/m
▲8、发泡倍数：≥7
▲9、25%析液时间：≥3分钟
10、抗烧时间：淡水≥10分钟，海水≥10分钟
11、保质期≥8年


采购包8
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	佩戴式照明灯（胸灯）
	1、结构：1.灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。
3.独立可拆卸电池仓，可使用干电池或锂电池。
4.照明开关具备电量显示功能。
5.可手动调节强光、弱光、单头独立、双头同时照明模式。
▲6.单独聚光模式下：≥300流明，有效照射距离：≥365米，使用时间：充电电池：≥4.25小时、5号电池≥5小时。
▲7.单独泛光模式下：≥300流明，有效照射距离：≥35米，使用时间：充电电池：≥4.25小时、5号电池≥5小时。
8.聚光泛光同时使用模式下：325流明，有效照射距离：≥275米，使用时间：充电电池：≥3.75小时、5号电池≥4.5小时。
9.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。
10.防护等级：≥IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≥2米
11.防爆等级：0区防爆。（投标文件中提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册)，上述证明材料须加盖投标人公章）
12.防爆温区：T3/T4。
13.重量：≤560g。
14.交货配套：多用电池盒，可作为一次性5号电池载体或充电锂电池载体插入等内供电，内置黄色滤光片。
15.止坠套装：海军扣*1，包胶钢丝弹簧绳*1。
16.电池仓盖带防误开启结构



四、供货要求
1.交货期：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
2.交货地点：以具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
3.交货方式：以具体签署的采购合同中货物交货方式为准，交货时双方均要有人在场负责清点移交。
4.提供的设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。所提供的产品实用性能符合实际使用需要，充分考虑到设计理念贴合实际，产品使用便捷性、安全性，人性化设计及维护性等要求均能满足项目实际。
5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
6.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。
五、国家或行业相关规范标准
投标产品要符合《中华人民共和国消防法》第二十四条规定：有国家标准的必须符合国家标准、没有国家标准的必须符合行业标准，应出具符合法规要求的检验报告；属于强制性产品认证的消防产品，应出具符合法规要求的证书；新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应出具符合法规要求的技术鉴定证书。如供应商中标，提供的产品需符合上述要求，验收时采购人有权进行核验
六、履约验收要求
1.采购人对中标人提交的货物清单数量核对给予签收，由采购人出具签收单视为交付。采购人对中标人提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由采购人出具验收结果报告视为验收合格。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.中标人提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
4.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并且采购人有权追究供应商的责任。
5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
6.中标人供货的产品经采购人3次验收不合格，采购人可以单方面解除合同，供应商在采购人解约后3个工作日内退还首付款。
七、质量保证及售后服务
1.质保期：不低于5年。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
4.中标人提供的货物质保期以项目需求参数中标明的时间为准，中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，设备故障报修后 24 小时内响应，并在 48 小时内到场更换，否则由此造成的损失由中标人承担赔偿责任。对超过质保期发生故障的货物，中标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②退货处理：中标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物从项目中标起至项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
5.技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
6.乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由投标人负责一切后果，并承担法律责任）
八、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
4.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
5.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知甲方，以准备接货。
6.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。
7.货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点采购人出具签收单视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。
九、投标报价要求
1.本项目投标报价超过最高限价单价和最高限价总价金额的投标无效。
2.报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
十、付款方式与履约保证金
1.付款方式
（1）采购人在收到履约保证金（函）后，向投标人支付合同总金额30%的价款。供应商按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人支付尾款。
（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.履约保证金
（1）本合同签订之日起7个工作日内，供应商应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求供应商以银行转账的方式提供履约保证金）。
（2）自采购人签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
（3）对于供应商应承担的违约责任/索赔金额，采购人有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
（4）供应商应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向采购人补足履约保证金。
十一、其他
1.投标人须承诺绝不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟）
2.消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。（提供承诺书扫描件加盖公章，格式自拟）
3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目各分包选取3名中标候选人。
1.《中华人民共和国政府采购法》第四十九条　中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
2.《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）　第十六条规定“对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实本国产品的支持政策政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
2.商务分（8分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺
（4分）
	1. 投标人所投全部产品质保期响应招标文件项目需求（质保期：不低于5年）的基础上（5年）每增加一年加1分，最高得2分。
（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟。需明确质保期限，否则不得分。）
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保承诺书的得2分。
（投标文件需提供加盖投标人公章的承诺函,格式自拟。未提供者不得分）

	业绩
（4分）
	投标人近3年以来（2023年1月1日至今）有类似产品销售业绩的。每提供一份有效业绩证明材料得2分，最多得4分。
注：（1）业绩证明材料需同时提供合同和验收证明扫描件加盖公章，合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。
（2）统招分签的合同按一个合同业绩计。(多个合同项目名称一致的，均按一个合同计)
（3）合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。



3.技术分（62分）
	技术响应（35分）
	[bookmark: _GoBack]所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得35分；技术条款包括重要技术条款（标记“▲”）和一般技术条款（非“▲”项）。
1.标记“▲”为重要技术条款，有1项偏离扣2分；
2.无标记为一般技术条款，有1项偏离扣1分。
本项最多扣35分。
注：
（1）投标人需对第四章项目需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码和位置；如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
（2）标记“▲”的重要技术条款需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检验检测报告，或提供符合该条技术指标参数的证明材料(包括所投产品彩页或白皮书或手册等)，须加盖投标人公章。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。
（3）一般技术条款根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
（4）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
（5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

	售后服务方案
（7分）
	提供售后服务方案，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等：
1.方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备全面，响应时间完全满足项目需求，得7分；
2.方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间基本满足项目需求，得3分；
3.方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不满足项目需求，得1分；
4.未提供得0分。

	保修方案
（7分）
	提供保修方案，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、拟投入的设施设备、响应时间、保修承诺等：
1.方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备设施设备全面，响应时间完全满足项目需求，得7分；
2.方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，设施设备基本适用于所投产品，响应时间基本满足项目需求，得3分；
3.方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，设施设备不对口，响应时间不满足项目需求，得1分；
4.未提供得0分。

	保修期外维保
（7分）
	提供保修期外维保服务方案，内容包括但不限于服务范围、内容、响应时间及维保费用等：
1.方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间完全满足项目需求，维保费用合理，得7分；
2.方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间基本满足项目需求，维保费用适中，得3分；
3.方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间不满足项目需求，维保费用较高，得1分；
4.未提供得0分。

	产品实用性能
（6分）
	1.所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷高效，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强，得6分。
2.所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护便捷，满足使用需求，相关证明材料完整，得4分。
3.所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能，得2分。
4.所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，未提供相关证明材料，不得分。
注:投标文件中提供相关证明材料，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）

承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日



三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。






十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]
















十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















十九、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。












二十、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）
	

	
	              元
	

	核心产品
	
	该包如有核心产品，须填写


   年     月     日

（备注：总报价有核心产品时选用，确定后该备注删除。）


二十、开标一览表
项目编号：          分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	           元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）

（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）


质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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