[bookmark: _GoBack]录音棚清单及参数要求（需求一览表）
	序号
	品名
	技术参数要求
	数量

	1
	舞台剧场现场声音录制系统

	1.1
	舞台远程网络话放接口箱
	（1）*支持远程网络控制话筒放大器。
（2）内置不少于8通道专业话筒放大器；单通道增益调节范围10dB～65dB，支持1dB精细步进调节。
（3）*每路支持直通输出、自动增益补偿输出，支持数字域信号分配（FOH/监听分离）。
（4）总谐波失真+噪声不大于-98dB（0.0012%）@-1dBFS；A计权信噪比≥118dB，支持192kHz/24位及以上采样精度，各通道独立配置48V幻象电源、-20dB衰减垫、高通滤波器；高通滤波器参数65±3Hz、-6dB、12dB/倍频程衰减。
（5）*配备6段电平表，实现通道电平实时监测，设备具备供电冗余、网络冗余功能，保障系统稳定不间断运行。
	2台

	1.2
	舞台吊装立体声配对话筒
	（1）立体声成对配对话筒组，,心形指向；换能方式为压差式（压力梯度）极化电容；频率响应20Hz-20kHz；标称灵敏度≥8mV/Pa。
（2）*动态范围≥131dB；峰值最大声压级≥156dB，可在相对湿度≥90%环境条件下稳定工作。
	1对

	1.3
	舞台手持电容话筒头
	（1）超心形指向；换能为电容拾音，频率响应20Hz-20kHz；在40Hz-16kHz工作频段内，12kHz频段具备3dB人声软提升特性。
（2）标称灵敏度≥5mV/Pa（-46dBre.1V/Pa）；A计权等效噪声级≤21dB(A)re.20µPa；动态范围≥120dB；峰值最大声压级≥160dBSPL。
（3）采用XLR-3M标准输出接口；话筒头兼容市面主流专业无线发射机，可灵活搭配无线话筒系统组合使用；工作温度-40°C～45°C，可在相对湿度≥90%环境条件下稳定工作。
	2只

	1.4
	舞台手持电容话筒头适配器
	配备专用话筒头适配器，可兼容市面主流无线话筒发射系统及对应系列无线发射机身，实现话筒头与无线发射单元精准、可靠对接
	2个

	1.5
	舞台吊装架
	支持A-B制式立体声录音，话筒安装间距、安装角度均可调节；具备落地架设、线缆悬吊两种安装方式；杆身设置刻度标识，便于录音布局调试；安装接口与配套吊装话筒机械结构匹配。
	1套

	1.6
	舞台摄像头系统高清监控&控制台
	（1）*图像传感器≥1/1.3英寸；水平分辨率≥2160TVLines。
（2）光学变焦≥18倍，1080p模式数码变焦≥36倍，具有E.I.S电子防抖功能；等效焦距广角≤36mm、长焦≥648mm，广角最近拍摄距离≤10cm、长焦拍摄距离≥220cm，广角水平视角≥53°、长焦水平视角≥3.6°，广角光圈f/1.6、长焦光圈f/3.5-f11；快门速度1″-1/8000″，ISO800-25600区间可提供0-24dB增益补偿；对焦模式支持手动、相位检测自动对焦（PDAF）。
（3）云台水平转动角度≥350°（±175），俯仰≥240°（-30°～+210°）；水平、俯仰转动速度0.1°/～180°/s。
（4）*云台运动精准度≤0.01°；支持FreeD摄像机运动轨迹追踪数据输出；具备AI智能构图，支持AI训练，可实现全身、半身、特写等自动追踪拍摄模式，自动完成平移、俯仰和变焦动作；支持反向构图功能；具备目标中心一键快速构图聚焦功能；具有专业级色彩矩阵，支持独立色彩调节功能。
（5）内置5.5英寸全高清LCD显示屏，可通过拉流协议同时预览≥4路摄像机视频画面（支持NDI HX2、RTSP等协议，拉流输出最高支持1080P60），配置HDMI输出接口；搭载专用UI操作界面及WEB控制后台，支持WEB端参数配置、远程固件升级；支持VISCA、VISCA Over IP、VISCA TCP、PELCO P/D、Onvif、NDI等主流控制协议并支持自动识别，具备RS-232、RS422/485串口及RJ45网口，网口支持POE供电。
	1套

	1.7
	舞台摄像头录制工作站系统
	CPU≥Intel酷睿i5-14400，内存≥16GB，显示器≥23.8英寸，系统盘≥512GB，数据盘≥2TB
	1台

	1.8
	舞台摄像头交换机
	8个10/100/1000BASE-T PoE+端口（125W），4个千兆SFP，内置交流供电、无风扇
	1台

	1.9
	舞台监看画面
	65英寸，分辨率3840×2160，4GB RAM+64GB ROM，Android14，蓝牙5.4，双频WiFi
	1台

	1.10
	视频监控系统
	全彩球机监控套装，400万像素，2TB存储，防水等级IP66，PoE网线供电，全彩夜视，Smart H.265编码
	1套

	1.11
	舞台返听系统
	4信号源、3对监听器选择，Onyx话筒前置放大器，96kHz/24bit录制回放，2×4 USB录音接口，双耳机输出独立控制，具备对讲功能
	1套

	1.12
	舞台返听音箱
	频率响应43Hz～40kHz，最大峰值声压级104dB，双D类功放130W，25种可视化EQ
	2只

	2
	混录棚制作系统
	

	2.1
	音频工作站系统
	内存≥64GB，1TB固态硬盘，≥2个USB-C端口、1个SDXC卡插槽，≥4个雷雳5端口、2个USB-A端口、1个HDMI端口、1个10Gb以太网端口、1个3.5mm耳机插孔，支持≥5台外接显示器，含视频剪辑软件许可
	1台

	2.2
	大屏画面系统
	≥65英寸，HDMI输入≥4组，支持Dolby Atmos、DTS:X，具备自动低延迟模式（ALLM）、HDMI音频回传通道（ARC）
	1台

	2.3
	音频工作站显示器
	分辨率≥3840×2160，USB-C充电功率≥90W
	2台

	2.4
	工作站系软件
	可同时录制输入通道≥64，音频轨道≥512，支持Dolby Atmos，内置插件≥120，支持AAX Native、AAX AudioSuite，具备自动延时补偿，支持ASIO、Core Audio、EUCON
	1套

	2.5
	录音控制调音台
	（1）4.3″TFT彩色显示屏，≥100mm触摸感应推子，≥8个无限旋转编码器，具备可分配功能键，USB连接，可19英寸机架安装；
（2）具备31段实时分析仪（RTA）及VU/PPM表头（峰值和RMS电平、K-System、立体声平衡、相位相关等），具备走带控制，支持Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Nuendo、Studio One、Ableton Live等工作站
	1台

	2.6
	视频监控系统
	全彩球机监控套装，400万像素，2TB存储，防水等级IP66，PoE网线供电，全彩夜视，Smart H.265编码
	1套

	2.7
	话筒放大器
	（1）具备≥8通道话放，+48V幻象电源，增益≥+65dB（31步进），具备多种过载模式，Hi-Z/DI乐器输入，+24dBu专业线路电平插入返回；
（2）支持ADAT、AES及USB数字连接，具备USB声卡模式。
	1台

	2.8
	双通道乐器话筒放大器
	2通道DI独立话筒前置放大，+48V幻象电源，每通道≥7级LED，增益+20dB，高通滤波器18dB/oct（50/80/160/300Hz切换）
	1台

	2.9
	雷雳音频接口
	（1）具备≥16路D-sub线路输入、16路线路输出及2路主监听输出，同步输入输出≥64进64出；
（2）具备≥2个Thunderbolt 3端口，支持Dante网络音频；③AD动态范围≥118dB，DA动态范围≥121dB，配备≥3个LCD显示屏及高精度电平计量，具备字时钟
	1台

	2.10
	网络音频接口扩展
	Dante网络音频，具备AES3输入输出，双电源单元（带锁IEC电源插座）及双锁定etherCON主/备网络，支持电源与网络冗余、故障自动切换，符合AES67、AES70标准，支持Dante路由管理，信噪比≥120dB
	1台

	2.11
	音频接口控制器
	支持Dante音频接口，支持≥8信号源、每信号源≥12通道，支持单声道至7.1.4全景声监听输出，具备电平/预置电平选择/锁定/衰减/静音、Solo/Mute、A/B监听等功能；对讲输出可自由分配（≥4个目的地），内置话筒并支持外部话筒（提供48V幻象供电）
	1台

	2.13

	效果卡

	支持VST、AU、RTAS、AAX64插件格式，含人声和音高校正、通道条和前置放大、压缩器和限制器、特殊效果处理器、延迟和调制、房间混响、均衡器等插件，具备DSP处理
	1块

	2.14
	效果卡插件
	含100个录音、混音及音乐制作插件
	1套

	2.15
	吉他录音系统
	响应式负载盒吉他录音系统，≥6档RIG控制，内置虚拟麦克风/音箱（无需音箱和麦克风），≥多种精细调校吉他放大器，动态扬声器建模，具备均衡器、压缩、延迟混响效果，可选4/8/16Ω，前面板耳机输出、平衡TRS线路输出、S/PDIF数字输出，支持立体声录音，支持Wi-Fi移动端/桌面应用配对及踏板切换控制
	1套

	2.16
	混音及音乐制作插件
	FET压缩器插件≥3款，老式卡带录音机插件，Class-A插件，老式合成器插件，混响插件
	1套

	2.17
	人声修正插件
	音符编辑器可同时显示任意数量曲目，支持多轨音符编辑（音调、时间和动态），具备音乐加权音高分析
	1套

	2.18
	混音制作插件包
	≥7个套件的音乐制作插件包，含均衡器（模拟建模、动态和频谱均衡、线性相位处理）、压缩插件（侧链和路由选项）、真实峰值限制插件、电平和响度测量、高端混响插件、多频段压缩/扩展插件、透明去齿音插件
	1套

	2.19
	音乐母带制作插件包
	具备完整母带处理套件及音频损坏修复套件，≥10个智能混音工具，≥600种失真类型和脉冲响应，含声乐合成器、混响空间插件、智能计量、沉浸式环绕混响、均衡插件、齿音去除工具
	1套

	2.20
	混响插件包
	≥22种经典数字混响，≥3种色彩模式
	1套

	2.21
	DSP有源三分频智能监听音箱
	（1）最大声压级≥121dB，*频率响应范围≥30Hz-22kHz（-6dB），频率响应精准度≤±1.5dB，有源三分频；
（2）*具备XLR模拟输入、XLR AES/EBU数字输入及输出；
（3）*支持一套监听系统设置多种监听制式（2.0/2.1/5.1/5.1.4等）并储存不同听音位校准数据、一键切换，具备音量调整、Solo、Mute、低频管理开关、监听编组等功能
	2只

	2.22
	大振膜话筒
	压力梯度传感器，全指向/心形/8字形，频率范围20Hz～20kHz，最大声压级≥117dB（预衰减时≥127dB）
	2只

	2.25
	电子管大振膜话筒
	指向特性≥9种（全指向、宽心形、心形、超心形、8字形），频率范围20Hz～20kHz，最大声压级136dB，最大输出电压18dBu
	1只

	2.24
	大振膜电容麦克风，
	指向性心形/全向/8字形/超心形，频率范围20Hz～20kHz，灵敏度≥13mV/Pa，等效噪声≤9dB，最大声压级148dB（预衰减158dB），具备低切滤波器（40Hz/80Hz/160Hz）及-10dB/-20dB衰减，48V幻象供电，双输出
	2只

	2.25
	立体声配对录音话筒
	心形指向，压力梯度预极化电容，频率响应20Hz～20kHz（有效50Hz～17kHz），灵敏度≥10mV/Pa，等效噪声≤20dB(A)，动态范围≥117dB，最大声压级≥153dB，可切换衰减器/滤波器，共模抑制比>60dB，直径≤19mm
	3对

	2.26
	枪式乐器话筒
	心形指向，压差式预极化电容，频率响应20Hz～20kHz，标称灵敏度≥8mV/Pa，动态范围≥131dB，最大声压级≥156dB
	2只

	2.27
	鼓类乐器话筒套装
	含底鼓话筒、通鼓话筒、军鼓话筒及Overhead立体声对话筒1对
	1套

	2.28
	棚内心型指向性话筒
	频率特性30～50000Hz，最大声压级142dB SPL，灵敏度-34dBV/Pa，A计权等效噪声13dB(A)，心形指向
	2只

	2.29
	动圈话筒
	频率响应40～15000Hz，心形指向，输出阻抗310Ω，输出电平-54.5dBV/Pa
	8只

	2.30
	棚内审听对讲音箱
	频率响应43Hz～40kHz，最大峰值声压级104dB，双D类功放130W，输入阻抗5.12kΩ平衡，具备音频工具程序及25种可视化图形均衡设置
	2只

	2.31
	耳机分配器
	适用于舞台及录音棚，8组独立高功率立体声放大模块集成于1U机架；2组立体声主输入；8组独立直输入；每通道具备输出电平调节旋钮及8段LED电平表，支持单声道/立体声切换；每通道前后双TRS耳机接口；并联式主输出支持多台级联
	4台

	2.32
	话筒架
	T型杆锁，吊臂≥800mm，重量≥3.13kg，高度900～1605mm，折叠腿，3/8″螺纹
	30个

	2.33
	乐谱架
	底座直径750mm，重量≥2.5kg，高度675～1475mm可调，乐谱尺寸≥485×240×42mm，三片折叠
	30个

	2.34
	防喷罩
	重量≥0.2kg，鹅颈直径≥8mm、长度≥330mm，管径30mm，防喷罩直径≥130mm，双尼龙材料
	2个

	2.35
	加重加高话筒架
	底座直径660mm，两件式伸缩T型锁，臂长1070～1870mm，重量≥17.42kg，高度1340～2210mm可调，铸铁底座，两件式折叠，5/8″螺纹
	1个

	2.36
	监听耳机
	驱动单元≥40mm，最大输入功率≥200mW，额定阻抗≥32Ω，灵敏度≥110dB SPL/V@1kHz，频率范围18～20000Hz
	32只

	2.37
	动圈开放式头戴耳机
	驱动单元40mm，功率处理≥1500mW，阻抗24Ω（1kHz），灵敏度≥100dB/mW，频率响应5Hz～80000Hz
	3只

	2.38
	摄像机
	12倍光学变焦，焦距f=9.3-111.6mm（等效35mm 29.0-348.0mm），光圈F2.8-F4.5，1.0型背照式CMOS，有效像素约1420万，3840×2160，XLR音频输入×2，3G-SDI输出
	2台

	2.39
	摄像机支架
	碳纤维三脚架，5节，展开高度1.4～1.5m，球型云台
	2套

	3
	小礼堂便携录制系统

	3.1
	调音台录音机
	12通道（8单声道+2立体声），支持XLR/1/4″输入，14轨同时录制/12轨播放，14进4出USB音频接口，≥5个可自定义、可保存混音，支持电脑伴奏及节拍音轨，具备RCA/TRS线路输入，SD卡自动记录启停，USB2.0导入导出
	1台

	3.2
	立体声配对录音话筒
	频率响应20Hz～20kHz（有效50Hz～17kHz），灵敏度≥10mV/Pa，等效噪声≤20dB(A)，*动态范围≥117dB，*最大声压级≥153dB，可切换衰减器（0dB/-20dB），共模抑制比>60dB，直径≤19mm
	1对

	3.3
	话筒架
	T型杆锁，吊臂≥800mm，重量≥3.13kg，高度900～1605mm，折叠腿，3/8″螺纹
	4个

	3.4
	监听耳机
	驱动单元≥40mm，最大输入功率≥200mW，额定阻抗≥32Ω，灵敏度≥110dB SPL/V@1kHz
	2只

	3.5
	舞台吊装架
	适配所配话筒夹，按拾音点位吊挂，安装接口适配主流话筒及防震架
	1套

	4
	专业声学装修及配套保障系统

	4.1
	交换机
	静音，≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口（125W PoE+），≥4个千兆SFP，PoE满载功率≥159.9W，工作温度-5℃～+45℃
	2台

	4.2
	音箱支架
	定制音箱落地支架
	6个

	4.3
	工作台
	按调音台控台尺寸定制，含19英寸机架设备安装模块，人体工程学设计（含音箱及显示器安装位），台面高度≥950mm
	1套

	4.4
	耳机分配器支架
	高度78～128cm，底盘直径≥54cm，托盘≥宽15cm×长48.5cm，耳机挂钩≥40cm
	4套

	4.5
	声学装修
	（1）按采购人要求完成设计并出具图纸，采用墙面密封隔音结构，保证密封严实、嵌缝饱满，设置空腔≥200mm国标轻钢龙骨空气减震层，内部填充容重≥80kg/m³、厚度≥200mm岩棉，封12mm实木阻燃板，铺贴2mm隔音阻尼层；
（2）按需设计室内扩散板及低频陷阱，配置不少于三层超白钢化夹胶中空玻璃观察窗、专业定制隔音门；
（4）配套一套双向流新风系统实现房间换气，布设房间照明、设备供电所需灯具、插座、开关、线材、辅料及金属穿线管，并包含垃圾清运与保洁工作
	1项

	4.6
	环境控制系统
	温湿度精准控制系统，录音棚暖通系统（静音空调/中央空调）
	1套

	4.7
	录音棚系统集成
	（1）需提供系统安装所需全部线材、接插件及辅料，所有物料均选用符合国家质量标准的知名品牌产品（不接受进口产品），系统声压级需满足国家扩录音厅堂及录音室声学标准要求；
（2）供货时同步提供产品说明书、安装手册等全套资料；
（3）服务范围包含设备运输、音箱线铺设、支架搭建、系统调试、人工及差旅等全部内容，需提供2-3天品牌厂家工程师专项培训，同时结合现场勘察情况及用户需求，定制制作工作台与机架
	1项



