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[bookmark: _Toc203032683]第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc61149549][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc513029209]
项目概况
阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目（项目编号：JSZC-320923-ZGGC-C2026-0007） 招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）； 获取磋商文件，并于2026年 10 月 15 日 09 点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc166856186][bookmark: _Toc203032684][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc166856187][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]1.项目编号：JSZC-320923-ZGGC-C2026-0007
2.项目名称：阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：185.82万元
5.最高限价：185万元
6.采购需求：对阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目实施深化设计、采购、布展一体化等服务，工作范围包含（但不限于）阜宁革命烈士陈列布展项目整体布展方案设计、布展制作、多媒体等设备的采购、安装及调试工作，以及多媒体数字内容的制作及软件集成、强弱电安装、消防应急照明、空调设备安装及调试工作等，详细内容见本磋商文件第四章项目需求。采购资金为财政资金，资金来源已经落实。
7.合同履行期限：本项目在合同签订后，中标人应在90日历天内完成设计、采购、布展等以及衍生服务工作，并交付采购人正常使用。
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc203032685]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc166856188]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的磋商供应商，可不提供财务报告）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc203032686]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc166856189][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；
方式：本项目采用网上注册登记方式；
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc203032687]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc166856190][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803]截止时间：2026年10月15日09时00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅   
[bookmark: _Toc166856191][bookmark: _Toc203032688]五、开启
时间：2026年10月15日09时00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅  
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc166856192][bookmark: _Toc203032689]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc203032690][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc166856193][bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：    
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布的更正公告。
4.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
5.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
6.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
7.本次磋商不收取投标保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808]名    称：阜宁县烈士陵园管理所
地    址：江苏省盐城市阜宁县阜城街道城河路 49 号
联 系 人：郑所长
联系电话：15189353688
2.采购代理机构信息
名    称：江苏至公工程项目管理有限公司
地    址：阜宁县宝丰国际商博城32#-201室
联 系 人：胡建萍
联系电话：19569462333
3.项目联系方式
联 系 人：胡建萍
联系电话：19569462333
[bookmark: _Toc203032691]
第二章  磋商须知
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
[bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]一、总则
1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理公司（以下简称“代理公司”）任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理机构将根据委托代理合同和《政府采购代理机构管理暂行办法》【财库（2018）2号】第十五条规定，按采购项目成交价的1.2%向成交供应商收取招标代理费，由成交供应商在领取中标通知书时一次性支付。各供应商报价时需充分考虑该项费用，但不单列，自行分摊至投标报价中，结算时采购人不再另行增加任何费用给成交供应商。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc203032693][bookmark: _Toc513029223][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc61149561]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc61149555]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理公司。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（或代理公司）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
4、 [bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]响应文件的递交
18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
  23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 以下情形的质疑不予受理
29.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.4.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2磋商文件、中标人的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4供应商成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定执行。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商降低履约保证金缴纳比例为5%，（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章   合同文本
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。磋商文件定稿后该备注删除。
 
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）           
乙方：（卖方）           
 甲、乙双方根据盐城市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：____________________________________圆（_______________元）。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付安排
合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款，成交供应商按照采购人要求进行服务，待项目验收合格后付至审计金额的50%，验收合格满一年后付至审计金额的80%，余款待验收合格满二年后一个月内按审计金额结清（结算时，成交供应商须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。
 注：合同中付款方式采用预付款的，中标人如需支付预付款，中标人应向采购人出具预付款保函，中标人可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保函受益人应为采购人。
中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，存档贰份。

[bookmark: _Toc203032703]甲方：              乙方： 
地址：               地址： 
法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
联系电话：               联系电话：       

     签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]
项目属性:服务类项目。
一、 项目基本情况
1. 项目名称：阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目 
2.采购需求：本项目是阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目，对阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目实施深化设计、采购、布展一体化等服务，工作范围包含（但不限于）阜宁革命烈士陈列布展项目整体布展方案设计、布展制作、多媒体等设备的采购、安装及调试工作，以及多媒体数字内容的制作及软件集成、强弱电安装、消防应急照明、空调设备安装及调试工作等。	
3.项目规模：约380㎡，以现场实际情况为准。
4.详见平面图 

平面图
5.供货安装地点：盐城市阜宁县（阜宁县烈士陵园内）
6.合同履行期限：本项目在合同签订后，中标人应在90日历天内完成设计、采购、布展等以及衍生服务工作，并交付采购人正常使用。
7.免费质保期：2年。
二.采购需求及技术要求：
1.采购需求服务清单
	序号
	项目名称
	内容

	（一）
	阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目
	阜宁烈士纪念馆-深化设计

	（二）
	
	阜宁烈士纪念馆-空调采购安装

	（三）
	
	阜宁烈士纪念馆-艺术展陈

	（四）
	
	阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件

	（五）
	
	阜宁烈士纪念馆-多媒体数字

	（六）
	
	阜宁烈士纪念馆-装饰、安装、消防



2、技术要求
（一）、阜宁烈士纪念馆-深化设计
	阜宁烈士纪念馆-深化设计

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	阜宁烈士纪念馆-深化设计
	设计及实施范围：包含但不限于：内容单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、展陈布置深化、布展总体规划、流线组织、展项方案设计电气（含照明）、立体展陈、专业布展灯具、多媒体声光电等进行策划、设计、施工。多媒体专业的设计、施工、制作、采购 、安装、调试、预验收和竣工验收、结/决算、质量保修等一揽子交钥匙。
	项
	1
	


（二）、阜宁烈士纪念馆-空调采购、安装
	阜宁烈士纪念馆-空调采购、安装

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	空调器
	1、室内吸顶机，一拖一
2、含室内机及室外机安装
	台
	4
	

	2
	铜管
	Ф9.5/Ф15，含15mmB1级保温
	m
	28
	

	3
	塑料管
	DN25，含保温
	m
	28
	

	4
	信号线
	RVVP2*0.75
	m
	28
	

	5
	配管
	1、紧定式镀锌电线管(JDG管) 20
2、明配
	m
	28
	

	6
	空调系统调试
	空调新建系统设备及管路检查，单机及联合试运行，风量温度调试，工况检测调试及验收
	项
	1
	



（三）、阜宁烈士纪念馆-艺术展陈
	阜宁烈士纪念馆-艺术展陈

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	定制艺术烤漆地台
	1、定制艺术烤漆地台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，侧边烤漆包边，油漆三遍处理
	m2
	27.00 
	

	2
	定制卧碑艺术造型装置
	1、定制卧碑艺术造型装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、定制卧碑艺术造型
5、定制艺术斜面字，固定安装
	m
	5.70 
	

	3
	立体肌理艺术造面
	1、立体肌理艺术造面
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、工程量按外边矩形面积计算
	m2
	93.09 
	

	4
	定制陈列展示柜
	1、定制陈列展示柜
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、面层艺术处理，活动拼接安装
5、内置型材灯带
6、墙面叠级造型及部分硬包装饰
	m2
	20.55 
	

	5
	定制烤漆服务台
	1、定制烤漆服务台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、定制烤漆面层，雕刻、打磨、高品质烤漆工艺
	m
	2.70 
	

	6
	定制一级标装置
	1、一级标艺术装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、金属边框，侧边打磨处理
5、面层艺术处理
	个
	3.00 
	

	7
	定制立体贺卡场景
	1、定制立体贺卡场景
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、金属烤漆边框
4、雕刻、打磨立体造型，叠级拼接
5、顶部灯光渲染
	项
	1.00 
	

	8
	定制悬挑玻璃展柜
	1、定制悬挑玻璃展柜
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、钢化玻璃，激光切割45°倒角，无痕拼接处理
5、手动液压开启
6、展柜积木
	m
	3.00 
	

	9
	孙小宝、陈阿金烈士专题故事展项
	1、孙小宝、陈阿金烈士专题故事展项
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制顶面发光装置，烤漆包边
4、定制烤漆地台
5、人物剪影道具、场景氛围布置、立体金属字制作安装
6、基础隔墙另计
	m2
	17.85 
	

	10
	定制木质烤漆展台
	1、定制木质烤漆展台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、定制烤漆面层，雕刻、打磨、烤漆工艺
	m
	3.45 
	

	11
	定制烤漆地台
	1、定制烤漆地台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，侧边烤漆包边，油漆三遍处理
	m
	5.38 
	

	12
	定制军火箱造型展示及氛围布置
	1、定制军火箱造型展示及氛围布置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、尺寸：高450mm，宽600-800mm
4、基础骨架及基层
5、侧边白色烤漆造型
6、局部定制氛围道具布置
	项
	1.00 
	

	13
	定制“全民抗日战争”大型场景还原
	1、定制“全民抗日战争”大型场景还原
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、墙面断垣残壁造景，面层做旧处理
4、地面氛围道具
5、多媒体硬件及内容另计
	m2
	48.30 
	

	14
	定制“抗美援朝、保家卫国”主题场景还原
	1、定制“抗美援朝、保家卫国”主题场景还原
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制艺术发光造型、墙面固定安装
4、定制烤漆地台
5、复古桌椅、枪支模型、军火箱模型等氛围道具布置
	m2
	19.32 
	

	15
	定制书本造型装置
	1、定制书本造型装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、专用纸张制作，有质感不易破损
	项
	1.00 
	

	16
	定制木质烤漆展台
	1、定制烤漆展台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，面板内侧开缝口，活动拼接安装，油漆三遍处理
	m
	6.52 
	

	17
	定制艺术星空顶
	1、定制艺术星空顶
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、星空顶专用装饰板
4、定制光纤灯人工排布安装
5、智能调光调色，沉浸式星空体验
	m2
	39.16 
	

	18
	英烈英名展示纪念墙
	1、英烈英名展示纪念墙
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制骨架基础，阻燃板基层，面层艺术处理
4、定制烤漆展示台辅助造型
5、定制精雕主题标识，墙面固定安装
	m2
	38.17 
	

	19
	定制入户牌匾
	1、定制入户牌匾
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、木制牌匾，雕刻、打磨
4、油漆三遍处理
5、整体艺术上色
6、墙面固定件预埋
	项
	1.00 
	

	20
	展馆常规布展
	1、包括高密度艺术展板、不锈钢精品烤漆立体字、亚克力精品雕刻字、艺术画面、定制造型灯箱等制作安装
	m2
	380.00 
	

	21
	展陈专业灯光系统
	1、按照展馆设计需求，利用光的艺术性和表现力，渲染展示的主题，包括重点照明、辅助照明、层次照明、立体照明等技术手段，保障展品和展面的展示效果而专业配置的光源及灯具产生的购置及安装费用
	m2
	380.00 
	



（四）阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件
	阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	LED成像显示设备（P2）
	像素结构:表贴三合一LED;像素间距（mm）:2;LED规格: SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80:模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）: 250000;平整度（mm）: ≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170︒； 垂直视角：170︒； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；工程量按外边矩形面积计算。
	㎡
	9.50 
	

	
	LED视频二合一处理器
	信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
	台
	1.00 
	

	
	LED 专用钢结构
	定制显示屏安装框架结构及装饰
	㎡
	9.50 
	

	
	高性能图形工作站
	Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：致态500G,显卡：M4000，长城电源：650W电源
	台
	1.00 
	

	
	音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；
	只
	2.00 
	

	
	功放
	音量四分区调节，两路话筒插口；支持安卓手机蓝牙APP操作；采用蓝牙4.2芯片；支持USB接口；支持语音提示音；支持遥控器功能
	台
	1.00 
	

	
	物理感应互动装置
	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发
	套
	1.00 
	

	2
	红外智能触控交互设备（55寸）
	尺寸：55inch；分辨率:1920*1080；显示面积:1213.1(H)*683.2(V)MM ；显示比例:16:9；亮度:350cd/C㎡对比度:1400：1；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命:60000(hrs)；机身尺寸:1268.6*739.4**102.7MM（长*宽*厚度）；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10 ；触摸技术：红外触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上
	台
	1.00 
	

	
	互动查询软件许可证
	单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。
	套
	1.00 
	

	
	显示终端安装支架
	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。
	套
	1.00 
	

	3
	红外智能触控交互设备（86寸）
	尺寸：86inch；分辨率:3840×2160；显示面积:1911 (H) x 1072(V)；显示比例:16:9；亮度:450cd/C㎡；对比度:5000：1；采样率：≥60Hz；响应速度：点击：8ms 连续：3ms定位精度：≤±2mm；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命:60000(hrs)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10;红外触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上
	台
	1.00 
	

	
	互动查询软件许可证
	单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。
	套
	1.00 
	

	
	显示终端安装支架
	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。
	套
	1.00 
	

	4
	LED成像显示设备（P2）
	像素结构:表贴三合一LED;像素间距（mm）:2;LED规格: SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80:模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）: 250000;平整度（mm）: ≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170︒； 垂直视角：170︒； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；工程量按外边矩形面积计算。
	㎡
	9.00 
	

	
	LED视频二合一处理器
	信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
	台
	1.00 
	

	
	LED 专用钢结构
	定制显示屏安装框架结构及装饰
	㎡
	9.00 
	

	
	高性能图形工作站
	Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：致态500G,显卡：M4000，长城电源：650W电源
	台
	1.00 
	

	
	音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；
	只
	2.00 
	

	
	功放
	音量四分区调节，两路话筒插口；支持安卓手机蓝牙APP操作；采用蓝牙4.2芯片；支持USB接口；支持语音提示音；支持遥控器功能
	台
	1.00 
	

	
	定制造型触控装置
	根据屏幕尺寸定制造型装置，触控交互操作，设备集成结构及安装辅件;二次研发
	套
	1.00 
	

	5
	弱电综合布线系统
	基础弱电的主材、人工、安装、辅料等内容；弱电工程配线 、连接件 、辅材、施工等。
	项
	1.00 
	

	
	定制机柜（600*800*2000mm）
	600*800*2000mm、10A排插2个、散热风扇2组
	套
	1.00 
	

	
	交换机（12口）
	12口千兆交换机
	台
	1.00 
	

	
	定制开发设备开关机模组
	实现多媒体设备开关机接口的外置、扩展，方便展厅进行开关机管理；
	项
	1.00 
	



（五）、阜宁烈士纪念馆-多媒体数字
	阜宁烈士纪念馆-多媒体数字

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	LED影片播放程序
	1.超高清大屏播放器：通过超高清图形编码、动态同步显示技术，实现LED的长屏或异性屏的超高分辨率影片播放程序。
2.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
3.后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。
4.中控点播与切换功能：后台中控点播视频和切换图片。
	套
	1.00 
	

	
	大型综合影片
	1、通过混合三维建模渲染、绘画创作、特效动画、影视拍摄与合成技术与一体方式制作影片
	秒
	120.00 
	

	2
	触控查询程序
	1.触控互动功能：通过点击或手势切换页面、进行图文信息展示。
2.动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
3.动态文本展示：显示详细文字介绍。
4.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
5.全屏待机图片播放：待机时显示适应全屏的海报。
6.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
	套
	1.00 
	

	3
	触控查询程序
	1.触控互动功能：通过点击或手势切换页面、进行图文信息展示。
2.动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
3.动态文本展示：显示详细文字介绍。
4.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
5.全屏待机图片播放：待机时显示适应全屏的海报。
6.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
	套
	1.00 
	

	4
	多屏互动程序
	1.大屏动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
2.大屏动态文本展示：无人操作或手动选择时，显示相应动态文本。
3.大屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
4.全屏动态海报：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态海报。
5.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
6.触控互动功能：通过点击与手势切换页面、进行图文信息展示。
7.多屏联动展示功能：通过联动通讯，实现分离的双屏联动展示的互动程序。
8.后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。
	套
	1.00 
	



（六）、阜宁烈士纪念馆-装饰、安装、消防
	阜宁烈士纪念馆-装饰

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	展馆拆除工程
	拆除本装修工程图纸涉及的原有楼地面（含结合层）、门槛处凿除、各类隔墙及墙面饰面、天棚吊顶（含龙骨、吊筋及预埋铁件）及天棚粉刷、原有安装管线、、灯具、开关、插座等图纸范围内要求拆除的所有内容，可重新利用材料现场集中堆放，不可利用材料及垃圾袋装下料集中堆放外运处理；
	m2
	380
	

	2
	地胶地面
	1、2mm厚自流平找平
2、2mm厚地胶
	m2
	326.7
	

	3
	防静电活动地板
	1、600*600钢制防静电地板，专用钢制骨架，可调节
2、成品L型铝型材压条
	m2
	14.69
	

	4
	轻钢龙骨隔墙
	75系列轻钢龙骨隔墙
	m2
	535.73
	

	5
	钢骨架隔墙
	镀锌钢架，焊接处刷防锈漆，后置埋板，各类连接件，螺栓等所有主辅材制作、安装、防锈等所有工作内容
	t
	0.48
	

	6
	墙面阻燃板基层
	1、单面单层12mm厚阻燃板基层
2、展开面积计算
	m2
	77.52
	

	7
	墙面石膏板面层
	1、单面单层12mm厚纸面石膏板面层
2、墙面板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆
3、展开面积计算
	m2
	563.09
	

	8
	墙面无机涂料
	1、满刮腻子、刷无机涂料各三遍
2、展开面积计算
	m2
	208.61
	

	9
	墙面基膜
	满刮腻子三遍，批刷基膜
	m2
	510.04
	

	10
	金属踢脚线
	成品金属踢脚线
	m
	97.23
	

	11
	墙面凸出造型基层
	木龙骨基层，防火涂料三遍
	m2
	77.52
	

	12
	石膏板吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 
2、50系列轻钢龙骨
3、双层9.5mm厚纸面石膏板面层
4、墙面板缝贴自粘胶带
5、板面钉眼封点防锈漆
6、满刮腻子、刷白色无机涂料各三遍
7、投影面积计算 局部复杂吊顶
	m2
	92.2
	

	13
	铝方通吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 H=750mm 
2、铝方通专用龙骨
3、铝方通吊顶
4、投影面积计算
	m2
	193.14
	

	14
	原顶喷漆
	1、原顶喷漆，综合考虑梁面、局部墙面及管道面
2、投影面积计算
	m2
	193.14
	

	15
	矿棉板吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 
2、50系列热镀锌轻钢龙骨@600*600简单
3、600*600mm矿棉板吊顶
4、投影面积计算
	m2
	14.69
	

	16
	回光灯槽
	1、单面单层9mm厚阻燃板基层
2、9.5mm厚纸面石膏板
3、墙面板缝贴自粘胶带
4、板面钉眼封点防锈漆
5、满刮腻子、刷白色无机涂料各三遍
	m
	27.79
	

	17
	灯带（槽）
	顶面型材灯带
	m
	27.35
	

	18
	暗门
	新建单开暗门制作安装，含不锈钢铰链3只，暗门锁1只等五金配件，面层材质同墙面，材质另计
	樘
	3
	

	19
	屏幕包边
	1.2mm厚黑钛金不锈钢屏幕包边，展开宽80mm，折边均采用背切工艺
	m
	30.34
	

	20
	窗户贴膜
	窗户贴膜
	m2
	61.56
	

	21
	综合脚手架
	室内装修脚手架，吊顶高5m以下
	m2
	380
	

	阜宁烈士纪念馆-安装

	1
	配电箱
	照明配电箱AL，端子板接线，嵌墙暗装
	台
	4
	

	2
	配电箱
	落地式配电柜AP，明装；10#槽钢基础制作安装
	台
	1
	

	3
	配管
	配紧定式镀锌电线管 JDG20*1.6mm
	m
	412.71
	

	4
	配管
	配紧定式镀锌电线管 JDG32*1.6mm
	m
	38.39
	

	5
	配管
	焊接钢管SC32，明配
	m
	157.86
	

	6
	配管
	焊接钢管SC50，明配
	m
	30.75
	

	7
	配线
	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2以内 铜芯
	m
	1136.87
	

	8
	电力电缆
	电力电缆WDZ-YJY-4*6+PE6
	m
	179.7
	

	9
	电力电缆
	电力电缆WDZ-YJY-4*6+E6
	m
	47.3
	

	10
	电力电缆
	电力电缆WDZB-YJY-4*50+E25
	m
	33.01
	

	11
	照明开关
	单联单控开关暗装
	个
	4
	

	12
	照明开关
	双联单控开关暗装
	个
	3
	

	13
	照明开关
	三联单控开关暗装
	个
	4
	

	14
	插座
	单相二、三级暗插座
	个
	22
	

	15
	装饰灯
	嵌入式筒灯
	套
	52
	

	16
	装饰灯
	格栅射灯
	套
	21
	

	17
	装饰灯
	600*600LED平板灯
	套
	5
	

	18
	接线盒
	86型镀锌接线盒
	个
	120
	

	阜宁烈士纪念馆-消防

	1
	配管
	1、紧定式镀锌电线管(JDG管) 20
2、明配
	m
	181.2
	

	2
	配线
	电线敷设NH-BV2*1.5
	m
	384
	

	3
	配管
	金属软管20
	m
	40
	

	4
	普通灯具
	1、消防应急照明灯具
2、集中型吸顶安装
	套
	15
	

	5
	装饰灯
	1、疏散（出口）标志灯(自带蓄电池)
2、集中型壁装
	套
	20
	

	6
	应急照明系统调试
	应急照明系统调试
	项
	1
	

	7
	水喷淋钢管
	1、室内
2、热镀锌钢管DN25，螺纹连接(含管件)
3、试压及水冲洗
	m
	44.8
	

	8
	水喷淋钢管
	1、室内
2、热镀锌钢管DN32，螺纹连接(含管件)
3、试压及水冲洗
	m
	8
	

	9
	室内消火栓
	1、室内
2、1000*700*240，DN65含箱门、轻便水龙
3、试压及水冲洗
	套
	2
	

	10
	水灭火控制装置调试
	水灭火系统装置调试
	系统
	1
	

	11
	管线及水管穿墙打洞
	管线及水管穿墙打洞
	项
	1
	

	12
	室外裸露管道保温
	室外裸露管道保温
	项
	1
	


注：
1、本项目清单报价包含设计、采购、布展及一切衍生服务等全部费用。
2、本项目涉及到需要拆除的部分，包含拆除费用以及拆除损坏部位的恢复（费用包含在报价中，采购人不再另行支付费用）。

3、 项目实施要求
1.项目组织与人员
1.1为能够保证项目的顺利实施及能够充分体现投标人的业务能力，需对此项目成立专业项目实施团队，项目组人员需具有项目管理经验、艺术创意设计、剪辑、和视觉传达、美术、绘画专业。
1.2为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，投标人必须指定一名项目负责人，项目负责人能够具有高级及以上工程师职称，项目建设过程中一旦出现重大问题，项目负责人应及时赶到现场。
1.3项目实施过程中，中标人更换项目负责人和其他技术人员，需将变更及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人和监理单位审核，经同意后方可更换，否则采购人有权中止合同执行。因中标人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。
2.企业资质
投标人具有完善的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、中国展览陈列工程设计与施工一体化资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。如组织结构、职责分工、资源管理、环境目标和计划、制定和实施人员职业健康安全方针和目标、安全工程规划、设计、实施和运维方面等。
3. 履约能力要求：
投标人提供自2023年10月01日以来承接过（以合同签订时间为准）设计+施工一体化类似项目业绩，合同中必须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页。
4.设计要求
4.1建设目标
4.1.1指导思想：
2023年12月，习近平总书记在盐城参观新四军纪念馆时强调“新四军的历史充分说明，民心向背决定着历史的选择，江山就是人民、人民就是江山。”“这是开展革命传统教育、爱国主义教育的生动教材”。党的十八大以来，习近平总书记以多种方式缅怀英雄先烈，讴歌民族英雄，激励全党全国各族人民传承英烈精神，为强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗；激励地方政府用好红色资源，把红色传统发扬好、把红色基因传承好。
阜宁革命烈士纪念馆展示的不仅是阜宁大地波澜壮阔的革命斗争历程，更承载着厚重的家国情怀与不朽的英烈精神。该馆作为阜宁地域红色文化最具代表性的核心载体，也是盐阜地区极具影响力的红色教育阵地、特色文化品牌和红色精神展示窗口。场馆始终以弘扬爱国主义精神、传承红色基因为核心主旨，通过系统展陈本地革命先烈及在本地战斗过的革命先烈的英勇事迹与崇高风骨，全方位、多角度回望革命峥嵘岁月，教育引导广大公众铭记历史、缅怀先烈，树立正确的历史观、民族观与价值观，让跨越时空的英烈精神落地生根、代代相传，使之成为滋养阜宁儿女、激励广大群众砥砺前行、奋进新时代的强大精神动力。
4.1.2展馆定位：
本次阜宁革命烈士纪念馆设计布展项目，应全面、系统呈现阜宁本地英烈及在阜宁大地上战斗过的革命先烈的英雄事迹与崇高精神，应保证历史逻辑清晰、史料翔实丰富、故事生动感人，实现对那段荡气回肠革命历史的真实再现与复原。同时，力求满足纪念馆承载 "教育与纪念"" 文化交流 ""现代化展示"功能，将项目建成推动地方红色文化发展的品牌项目，成为革命传统教育、爱国主义教育的鲜活教材和生动载体。阜宁广大干部群众，将铭记红色历史，传承红色基因，以奋斗者的姿态和改革创新精神，建设美好家园，把强国建设和民族复兴的伟业不断推向前进。
4.1.3展示内容：
本展以阜宁革命烈士的英雄事迹与革命斗争历史为主要内容，重点突出抗战时期阜宁作为抗日根据地中心区域，新四军将士浴血奋战、红色政权扎根壮大、军民同心筑起抗日堡垒的 "大阜宁" 峥嵘岁月，全面展示从新民主主义革命时期到中国特色社会主义新时代，一代代英雄儿女前仆后继、无私奉献的壮阔历程与崇高精神，生动彰显阜宁儿女听党指挥、不怕牺牲、军民同心、矢志奋斗的红色品格，激励广大观众铭记历史、缅怀先烈、传承红色基因，从英烈事迹中汲取奋进力量，在新时代新征程上赓续荣光、勇毅前行。
展示内容建议（但不限于）以下方面，可在此基础上提出富有创意的思路。
建议阜宁革命烈士纪念馆展示内容如下：
第一部分追求真理献身革命：主要展示建党初期、大革命和土地革命时期的阜宁烈士，全民族抗日战争时期的阜宁烈士及解放战争时期阜宁英烈。
第二部分改天换地碧血丹心：主要展示社会主义革命和建设时期牺牲的阜宁英烈。
第三部分改革开放铭记功勋：主要展示改革开放和社会主义现代化建设新时期牺牲的阜宁英烈。
第四部分崭新时代慰烈前行：主要展示中国特色社会主义新时代阜宁红色文化纪念场馆和阵地的建设情况，以及对阜宁烈士的缅怀。
建议展厅包含以下功能：
根据实际情况，设置接待空间及文创展示售卖区等功能空间。
4.2设计需求
（1）展厅装饰安装部分
现场原展馆需拆除；
地面主要采用地胶地面，面积约320㎡；
墙面主要采用轻钢龙骨墙面，面积约530㎡；
顶面主要采用石膏板吊顶、铝方通吊顶,其中石膏板吊顶约90㎡，铝方通吊顶约190㎡；
按照展馆需求，强弱电管线改造、布置基础照明灯具、开关、插座改造安装（部分管线、灯具、开关、插座利旧）；含进户主电缆。
（2）展厅艺术布展要求
按照展厅需求，布置美工展陈，包括艺术展板、不锈钢精品烤漆立体字、亚克力精品雕刻字、艺术画面等制作安装。
设置3个一级标艺术装置；定制艺术烤漆地台约22㎡；定制陈列展示柜约18㎡；定制服务台约2m；布置1处立体贺卡场景；定制木质烤漆展台约7m；定制悬挑展柜约2.5m；设置1处烈士专题故事展项；定制“全民抗日战争”大型场景还原约40㎡；设置定制军火箱造型展示及氛围布置；设置英烈英名展示纪念墙约32㎡；设置1处书本造型装置；设置定制艺术星空顶约35㎡；设置入户牌匾；包括但不限于以上展厅艺术布展形式。
（3）美陈专业灯光系统部分
展厅内展品的照明应根据展品的类别确定，严格控制紫外辐射、红外辐射、照度、年曝光量，所有灯具为 LED 灯具。工作过程中无频闪现象，可以进行高清摄像、拍照。 
（4）按照展厅实际需求及设计方案要求布置空调、消防。
（5）展陈所用设备及智能产品需选用质量达标、技术成熟、性能稳定、品牌信誉良好的产品，满足操作简便、维护高效的实际应用需求，机房设备等确保整个展馆各项功能使用的全部内容。
整馆LED大屏约2处，总面积约18㎡；像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）；水平视角：170°；垂直视角：170°；对比度：≥3000：1 亮度/色度校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz；刷新频率：P2≥3840Hz，P2.5≥1920Hz，P3≥1920Hz；灰度等级：14Bit，像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调；节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H。
整馆约2台智能触控交互设备，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)。
（6）、展厅多媒体内容要求
展馆智能化多媒体内容制作需选用高清素材、成熟技术、稳定算法，确保画面流畅无卡顿、交互响应精准无延迟，满足多终端播放、多场景适配的实际应用需求。
整馆自主研发LED影片播放程序，其中通过混合三维建模渲染、绘画创作、特效动画、影视拍摄与合成技术与一体方式制作大型综合影片1部，约100秒。
整馆定制触控查询程序，通过点击或手势切换屏幕页面、进行图文信息展示、动态文本展示，整馆约2套定制化查询程序。
整馆定制多屏互动程序，通过联动通讯，实现分离的双屏联动展示的互动程序，整馆不约1套定制化查询程序。
4.3 设计依据 
1.建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版）；
2.国家有关的规范、标准（包括但不限于以下标准规范）；
3.中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）； 
4.博物馆照明设计规范；
5.建筑内部设计防火规范；
6.建筑装修工程质量验收规范；
7.GB/T 10001.1-2006 标志用公共信息图形符号：通用符号；
8.GB/T 10001.2-2006 标志用公共信息图形符号：旅游休闲符号 ；
9.《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GBT16571-2012) ；
10.《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA27-2002) (13)GB/T28181-2011；
11.没有国家标准的，按照江苏省标准及规范执行；
12.其他：现行法律法规及规范要求 。
5.投标方案具体要求
该项目设计方案包含但不限于:内容梳理、展陈设计、展陈布置深化、布展总体规划、流线组织、内容单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、展项方案设计等。项目设计中需将图文、实物、现代多媒体交互手段等有机融合，合理进行功能分区，考虑不同人群的参观需要，强化观众的参与和体验感，有针对性地提供不同层次的参观体验内容。
设计需达到展览馆布展项目初步设计规范要求，并能按初步设计进行施工（制作）图设计，提交设计成果文件的内容深度必须符合国家有关规范要求及本文件的有关规定。
方案包括但不限于以下内容：
（1） 项目理解
（2） 效果图
（3） 多媒体技术运用
（4） 内容凝练与主题深化
（5） 展示形式
（6） 实施图纸
（7） 平面布局
确保工期的技术措施
6.施工依据
标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。
《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》
《建筑工程设计文件编制深度规定》
《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）
《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）
《展览建筑建筑设计规范》（JGJ218-2010）
国家、地方其它有关规定。
若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。
7.多媒体主要材料规格参数
1、稳定性：应选择成熟的产品和集成方案,设备对供电、通信和气候等外部条件应有良好的适应性；
2、实用性:以满足展厅展示的基本需求为主，综合考虑经济、维护和管理等因素，将技术的先进性与实用性相结合；
3、开放性:设备选用要符合国家有关政策和规定，技术上要与通用的国际标准、国家标准及行业规范相一致，并通过有关部门的检测认证，以便不同厂商的设备和资源能在平台上互联互通
4、可扩展性：考虑到技术的快速发展和今后需求的不断提高，系统应有可扩展、可升级的能力。 
5、安全性：所有设备和线路必须符合国家有关安全标准，有防漏电、防雷击、接地等环境保障措施，建立必要的管理制度，保障网络信息和设备的安全，有防病毒、防不良信息等功能。
8.主要材料规格参数品牌表
项目施工开始后，凡有进场材料设备需先报送样品，经监理单位和建设单位认可后方可组织材料进场，进场的材料设备必须和样品一致并报监理单位和建设单位验收，且符合我国现行相关国家标准和规范，经验收合格的产品方可使用。凡需提供检测报告的材料要提供检有效的第三方测报告。
采购人主要材料品牌要求如下表，其他未推荐品牌的材料（辅料）须采用合格及以上产品：
	序号
	材料名称
	推荐品牌

	1
	轻钢龙骨
	芳茂山、泰山、龙牌

	2
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树

	3
	阻燃板
	翔泽、圣景、新天樾

	4
	石膏板
	泰山、龙牌、可耐福

	5
	地胶
	鑫恒大、科诺博、美龙格

	6
	电线、电缆
	江南、上上、远东

	7
	开关/插座
	正泰、施耐德、西门子

	8
	常规灯具
	雷士、欧普、三雄极光

	9
	电箱元器件
	正泰、施耐德、西门子

	10
	展厅专业射灯
	美洛华、艺美、超想

	11
	空调
	海信、TCL、奥克斯

	12
	LED成像显示设备
	高科光电、海澜光电、光影大师

	13
	智能触控交互设备
	佳腾科技、加视数字、普圣科技

	14
	轻钢龙骨
	芳茂山、尚蔻、泰山

	15
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树

	16
	阻燃板
	圣景、康顺、名杉

	17
	石膏板
	泰山、龙牌、可耐福

	18
	地胶
	欧晨、美龙格、龙利

	19
	地砖/墙砖
	协进、冠珠、新中源

	20
	电线、电缆
	江南、上上、鑫牛

	21
	开关/插座
	雷士、松下、罗格朗

	22
	常规灯具
	雷士、欧普、飞利浦

	23
	电箱元器件
	正泰、良信、上海人民

	24
	展厅专业射灯
	美洛华、艺美、超想

	25
	空调
	格力、海尔、美的


注：①投标人投标时可无需选择某一具体品牌，但投标时需承诺使用招标人提供的品牌，供货时必须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，或参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。投标人未按招标人要求的品牌或招标人答疑后的品牌投标，评标时按无效响应文件处理。
如符合变更要求，承包人可提出变更材料设备品牌，但须为磋商文件参考品牌同档次及以上档次的品牌；发包人有权提出品牌变更，承包人应无条件配合发包人进行品牌变更。未定品牌的材料需按中等及以上档次的品牌选定。发包方有权推荐使用设备品牌。
②招标人或设计单位有权在颜色等方面做出适当调整，中标人应无条件服从，材料价格在结算时不作调整。
③工程施工时材料进场前须提供样品送招标人、工程监理确认，在得到招标人、工程监理的书面确认后方可将材料组织进场施工；未经监理单位、招标人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担（如设备和材料已进场的，须无条件清出现场；如已用于施工的，须无条件拆除），且工期不因此顺延。如在施工时投标人因种种原因而无法购买的，招标人有权直接采购磋商文件中推荐的品牌，采购费用由承包人承担支付，如承包人拒绝支付或不能及时支付的，招标人将在竣工结算中直接扣除。
④本项目所供货物（设备）必须为原厂原品牌产品，禁止贴牌，一经发现清退已进场和施工所有产品、按合同约定进行处罚，并承担相应的法律责任。
9.质量要求
1、设计按国家及省市现行规范文件和有关甲方要求执行；施工满足国家现行“合格”标准。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
2、工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，质量标准须达到投标时承诺质量标准。乙方应认真按照现行有效的标准、规范和设计的要求以及甲方、监理工程师发出的指令要求组织施工单位施工，同时应符合国家的相关质量验收管理规定。除政府部门依照法律法规进行的监督检查以外，甲方或其代表以及甲方委托的质量检测部门还可在工程施工期间对本项目建设随时进行监督检查，乙方必须配合做好相关工作。甲方及甲方委托的质量检查部门有权配派代表对本项目的建设过程实施跟踪，并参加定期的进度、质量会议，遇有问题书面向乙方提出。签署监督、检查等以不影响工程施工为前提。
3、所有报价的硬件、软件部分产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。
4、投标单位必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5、验收合格后中标人须向招标人提供相关技术培训。
10.售后服务要求
1.在规定的质量保证期内，中标人应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如招标人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；中标人应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。
2、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。
3、中标人需至少为招标人提供一周以上时间无偿的现场培训，保证招标人的操作人员可以熟练操作。
四、知识产权
所有投标人必须是其参与本次招标所递交成果的合法权利人，且知识产权不得侵犯他人知识产权。如有所递交成果侵犯他人知识产权的情况发生，由投标人承担相应法律责任，招标人对此不承担任何责任。
[bookmark: _Toc195778618][bookmark: _Toc166856202]五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目
	其他未列明行业


[bookmark: _Toc203032706]













第五章 定标原则和评审标准
[bookmark: _Toc166856205][bookmark: _Toc203032707]一、磋商小组
本采购项目磋商小组的评委由有关专家、采购人代表等相关人员构成。
[bookmark: _Toc203032708][bookmark: _Toc166856206]二、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。
[bookmark: _Toc166856207][bookmark: _Toc203032709]三、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc166856209]1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。
2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。
6、采购本国产品的支持政策
6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
[bookmark: _Toc203032710]四、评审原则
磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。
[bookmark: _Toc203032711][bookmark: _Toc166856210]五、评分细则
评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值
	评 分 标 准
	备注

	一、投标报价得分（30分）

	
投标报价
（30分）
	满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。
	

	二、设计方案（52分）

	















设计方案
（52分）
	项目理解（8分）
	对本项目认识、理解和总体把握全面、合理、准确，重点难点分析深入到位的得8分；
对本项目认识、理解一般，基本把握较全面、合理、准确，重点难点分析一般的得5分；
对本项目认识、理解和总体把握不够全面、不够合理、不够准确，缺乏重点难点分析的得2分；
未提供的不得分。
	

	
	效果图
（8分）
	效果图全面，每个单元均有呈现，符合招标人要求，重点展项突出，富有创造力，图案肌理、材质、色调和谐统一的得8分；
效果图较全面，涉及多个单元呈现，较符合招标人要求，重点展项基本突出，较富有创造力，图案肌理、材质、色调基本和谐统一的得5分；
效果图不全面，仅个别单元呈现，重点展项不突出，富有创造力不高，造型不新颖独特，图案肌理、材质、色调不和谐统一的得2分；
未提供的不得分。
	

	
	

多媒体技术运用
（6分）
	多媒体技术运用合理，形式新颖，形式与主题对位，具有很强的互动性的得6分；
多媒体技术运用较为合理，形式一般，形式与主题基本对位，互动性一般的得3分；
多媒体技术运用不合理，形式不新颖，形式与主题不对位，基本没有互动性的得1分；
未提供的不得分。
	

	
	内容凝练与主题深化
（6分）
	对磋商文件采购需求理解深刻，凝练内容特色，突出展陈主题。对内容深化、归纳总结出展示主体的最大特色与亮点的得6分；
对磋商文件采购需求基本理解，能基本凝练内容特色，基本体现展陈主题。对内容深化、归纳总结出展示主体的基本特色与亮点的得3分；
对磋商文件采购需求理解不深刻，凝练内容无特色，没有突出展陈主题。对内容深化、归纳未能总结出展示主体的最大特色与亮点的得1分；
未提供的不得分。
	

	
	展示形式
（6分）
	采用多种展示方式和手段，能够深入结合人物故事精神进行创作，因地制宜、特色鲜明，能充分体现本项目展品（展项）构想、空间氛围、展示手段的得6分；
采用常见常规的展示方式和手段，部分结合人物故事精神进行创作，基本能体现本项目展品（展项）构想、空间氛围、展示手段的得3分；
采用单一的展示方式和手段，未能结合人物故事精神进行创作，创新不够，视觉不够新颖，未能体现本项目展品（展项）构想、空间氛围、展示手段的得1分；
未提供的不得分。
	

	
	实施图纸
（6分）
	投标单位能提供项目实施施工图，设计完整、规范，包含平顶地图、立面（剖面）图的得6分；
投标单位能基本提供项目实施施工图，设计基本完整、规范，包含平顶地图、立面（剖面）图的得3分；
投标单位能基本提供项目实施施工图，设计基本完整、规范，平顶地图、立面（剖面）图不齐全的得1分；
未提供的不得分。
	

	
	平面布局
（8分）
	整体布局科学、参观流线合理、各展区之间过渡自然，清晰展现平面各区域烈士点位分布且烈士次重层级分明等全面完整的得8分；
整体布局一般、参观流线较合理、各展区之间过渡合理，展现平面各区域烈士点位分布等基本完整的得5分；
整体布局不科学、参观流线不合理、各展区之间过渡不自然，平面各区域烈士点位分布不清晰等不够完整的得2分；
未提供的不得分。
	

	
	确保工期的技术措施
（4分）
	在主要工艺、方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的进度计划。有项目总进度表，各项计划图表编制完善，安排科学合理，完全符合本项目施工实际要求的得4分；
在主要工艺、方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的进度计划。有项目总进度表，各项计划图表编制完善，安排科学合理，基本符合本项目施工实际要求的得2分；
在主要工艺、方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的进度计划。有项目总进度表，各项计划图表编制完善，安排科学合理，内容不齐全得1分；
未提供的不得分。
	

	三、综合实力（18分）

	1
	企业能力
（5分）
	（1）投标人①具有IS09001质量管理体系认证证书②ISO14001环境管理体系认证证书③ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效认证证书的得1分，最高得3分。【须提供以上相关证书原件扫描件及在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图】
（2）投标人具有中国展览陈列工程设计与施工一体化资质得1分。【须提供资质证书原件扫描件】
（3）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分。【须提供资质证书原件扫描件】
注：未提供或者提供不符合要求的不得分。
	

	2
	企业业绩
（6分）
	投标人自2023年10月01日以来承接过（以合同签订时间为准）类似项目业绩案例的，每提供1项得2分，本项最高得6分。
【须提供业绩合同（合同中必须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页）原件扫描件）】
注：未提供或者提供不符合要求的不得分。
	

	3
	投入人员
（7分）
	（1） 投标人为本项目配备的项目负责人1名，具有高级及以上工程师职称的得2分，具有中级工程师职称得1分，本项最高得2分。
（2） 项目组成员中具有人社部门颁发的剪辑师、艺术创意设计师职称证书的有1人的得1分，本项最高得2分。
（3）项目组成员所学专业具有视觉传达专业、美术专业、绘画专业的，有一项专业的得1分/人，本项最高得3分。
注：投标人须提供以上人员相关证书原件扫描件、身份证原件扫描件，未提供或不符合要求的不得分。
	




[bookmark: _Toc203032712]注： 1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供彩色扫描件并加供应商公章。
2.响应文件中供应商所提供的相关证明材料原件（或公证件），应妥善保管，再签订合同前，随时备查备验。
3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定


第六章  竞争性磋商响应文件格式



 响 应 文 件

             




项 目 名 称：                  
项 目 编 号：                  
供应商名称：（加盖CA电子公章）
      日       期：                  








响应文件目录

一、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的磋商供应商，可不提供财务报告） 
三、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（响应文件中需提供声明）
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、磋商响应函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、磋商报价表
十四、分项报价表
十五、技术要求响应及偏离表
十六、商务要求响应及偏离表
十七、设计方案
十八、品牌要求承诺函
十九、盐城市政府采购事前信用承诺书
二十、评标办法中要求提供的其他材料
注：
1、电子响应文件制作时将本项目响应文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报告
财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的磋商供应商，可不提供财务报告。
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明
我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。



企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日   期：

七、特定资格要求的证明文件
      如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。










八、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
 
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]法定代表人及被授权人身份证：














九、磋商响应函
致： （采购人）   
根据贵方的______________号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
供应商开户行：
账 户： 
单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人（签字）：
日 期：      年     月     日




十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为JSZC-320923-ZGGC-C2026-0007的阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目（标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.                            （标的名称） ，属于      ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的_____项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
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十二、关于符合本国产品标准的声明函
 （本项目属于服务类，此声明函投标时供应商无需提供）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                        日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十三、磋商报价表

货币单位：人民币元
项目编号：

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目
	详见响应文件
	           元

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：
日期：

14、 
分项报价表
一、分项服务报价：
	序号
	项目名称
	内容
	报价（元）

	（一）
	阜宁革命烈士纪念馆重新布展项目
	阜宁烈士纪念馆-深化设计
	

	（二）
	
	阜宁烈士纪念馆-空调采购安装
	

	（三）
	
	阜宁烈士纪念馆-艺术展陈
	

	（四）
	
	阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件
	

	（五）
	
	阜宁烈士纪念馆-多媒体数字
	

	（六）
	
	阜宁烈士纪念馆-装饰、安装、消防
	



二、分项服务报价明细：
（一）、阜宁烈士纪念馆-深化设计
	阜宁烈士纪念馆-深化设计

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	阜宁烈士纪念馆-深化设计
	设计及实施范围：包含但不限于：内容单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、展陈布置深化、布展总体规划、流线组织、展项方案设计电气（含照明）、立体展陈、专业布展灯具、多媒体声光电等进行策划、设计、施工。多媒体专业的设计、施工、制作、采购 、安装、调试、预验收和竣工验收、结/决算、质量保修等一揽子交钥匙。
	项
	1
	
	


（二）、阜宁烈士纪念馆-空调采购、安装
	阜宁烈士纪念馆-空调采购、安装

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	空调器
	1、室内吸顶机，一拖一
2、含室内机及室外机安装
	台
	4
	
	

	2
	铜管
	Ф9.5/Ф15，含15mmB1级保温
	m
	28
	
	

	3
	塑料管
	DN25，含保温
	m
	28
	
	

	4
	信号线
	RVVP2*0.75
	m
	28
	
	

	5
	配管
	1、紧定式镀锌电线管(JDG管) 20
2、明配
	m
	28
	
	

	6
	空调系统调试
	空调新建系统设备及管路检查，单机及联合试运行，风量温度调试，工况检测调试及验收
	项
	1
	
	



（三）、阜宁烈士纪念馆-艺术展陈
	阜宁烈士纪念馆-艺术展陈

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	定制艺术烤漆地台
	1、定制艺术烤漆地台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，侧边烤漆包边，油漆三遍处理
	m2
	27.00 
	
	

	2
	定制卧碑艺术造型装置
	1、定制卧碑艺术造型装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、定制卧碑艺术造型
5、定制艺术斜面字，固定安装
	m
	5.70 
	
	

	3
	立体肌理艺术造面
	1、立体肌理艺术造面
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、工程量按外边矩形面积计算
	m2
	93.09 
	
	

	4
	定制陈列展示柜
	1、定制陈列展示柜
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、面层艺术处理，活动拼接安装
5、内置型材灯带
6、墙面叠级造型及部分硬包装饰
	m2
	20.55 
	
	

	5
	定制烤漆服务台
	1、定制烤漆服务台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、定制烤漆面层，雕刻、打磨、高品质烤漆工艺
	m
	2.70 
	
	

	6
	定制一级标装置
	1、一级标艺术装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、金属边框，侧边打磨处理
5、面层艺术处理
	个
	3.00 
	
	

	7
	定制立体贺卡场景
	1、定制立体贺卡场景
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、金属烤漆边框
4、雕刻、打磨立体造型，叠级拼接
5、顶部灯光渲染
	项
	1.00 
	
	

	8
	定制悬挑玻璃展柜
	1、定制悬挑玻璃展柜
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、钢化玻璃，激光切割45°倒角，无痕拼接处理
5、手动液压开启
6、展柜积木
	m
	3.00 
	
	

	9
	孙小宝、陈阿金烈士专题故事展项
	1、孙小宝、陈阿金烈士专题故事展项
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制顶面发光装置，烤漆包边
4、定制烤漆地台
5、人物剪影道具、场景氛围布置、立体金属字制作安装
6、基础隔墙另计
	m2
	17.85 
	
	

	10
	定制木质烤漆展台
	1、定制木质烤漆展台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、骨架基础及基层
4、定制烤漆面层，雕刻、打磨、烤漆工艺
	m
	3.45 
	
	

	11
	定制烤漆地台
	1、定制烤漆地台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，侧边烤漆包边，油漆三遍处理
	m
	5.38 
	
	

	12
	定制军火箱造型展示及氛围布置
	1、定制军火箱造型展示及氛围布置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、尺寸：高450mm，宽600-800mm
4、基础骨架及基层
5、侧边白色烤漆造型
6、局部定制氛围道具布置
	项
	1.00 
	
	

	13
	定制“全民抗日战争”大型场景还原
	1、定制“全民抗日战争”大型场景还原
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、墙面断垣残壁造景，面层做旧处理
4、地面氛围道具
5、多媒体硬件及内容另计
	m2
	48.30 
	
	

	14
	定制“抗美援朝、保家卫国”主题场景还原
	1、定制“抗美援朝、保家卫国”主题场景还原
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制艺术发光造型、墙面固定安装
4、定制烤漆地台
5、复古桌椅、枪支模型、军火箱模型等氛围道具布置
	m2
	19.32 
	
	

	15
	定制书本造型装置
	1、定制书本造型装置
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、专用纸张制作，有质感不易破损
	项
	1.00 
	
	

	16
	定制木质烤漆展台
	1、定制烤漆展台
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、基础骨架及基层
4、烤漆板面层，面板内侧开缝口，活动拼接安装，油漆三遍处理
	m
	6.52 
	
	

	17
	定制艺术星空顶
	1、定制艺术星空顶
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、星空顶专用装饰板
4、定制光纤灯人工排布安装
5、智能调光调色，沉浸式星空体验
	m2
	39.16 
	
	

	18
	英烈英名展示纪念墙
	1、英烈英名展示纪念墙
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、定制骨架基础，阻燃板基层，面层艺术处理
4、定制烤漆展示台辅助造型
5、定制精雕主题标识，墙面固定安装
	m2
	38.17 
	
	

	19
	定制入户牌匾
	1、定制入户牌匾
2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装
3、木制牌匾，雕刻、打磨
4、油漆三遍处理
5、整体艺术上色
6、墙面固定件预埋
	项
	1.00 
	
	

	20
	展馆常规布展
	1、包括高密度艺术展板、不锈钢精品烤漆立体字、亚克力精品雕刻字、艺术画面、定制造型灯箱等制作安装
	m2
	380.00 
	
	

	21
	展陈专业灯光系统
	1、按照展馆设计需求，利用光的艺术性和表现力，渲染展示的主题，包括重点照明、辅助照明、层次照明、立体照明等技术手段，保障展品和展面的展示效果而专业配置的光源及灯具产生的购置及安装费用
	m2
	380.00 
	
	



（四）阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件
	阜宁烈士纪念馆-多媒体硬件

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	LED成像显示设备（P2）
	像素结构:表贴三合一LED;像素间距（mm）:2;LED规格: SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80:模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）: 250000;平整度（mm）: ≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170︒； 垂直视角：170︒； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；工程量按外边矩形面积计算。
	㎡
	9.50 
	
	

	
	LED视频二合一处理器
	信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
	台
	1.00 
	
	

	
	LED 专用钢结构
	定制显示屏安装框架结构及装饰
	㎡
	9.50 
	
	

	
	高性能图形工作站
	Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：致态500G,显卡：M4000，长城电源：650W电源
	台
	1.00 
	
	

	
	音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；
	只
	2.00 
	
	

	
	功放
	音量四分区调节，两路话筒插口；支持安卓手机蓝牙APP操作；采用蓝牙4.2芯片；支持USB接口；支持语音提示音；支持遥控器功能
	台
	1.00 
	
	

	
	物理感应互动装置
	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发
	套
	1.00 
	
	

	2
	红外智能触控交互设备（55寸）
	尺寸：55inch；分辨率:1920*1080；显示面积:1213.1(H)*683.2(V)MM ；显示比例:16:9；亮度:350cd/C㎡对比度:1400：1；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命:60000(hrs)；机身尺寸:1268.6*739.4**102.7MM（长*宽*厚度）；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10 ；触摸技术：红外触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上
	台
	1.00 
	
	

	
	互动查询软件许可证
	单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。
	套
	1.00 
	
	

	
	显示终端安装支架
	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。
	套
	1.00 
	
	

	3
	红外智能触控交互设备（86寸）
	尺寸：86inch；分辨率:3840×2160；显示面积:1911 (H) x 1072(V)；显示比例:16:9；亮度:450cd/C㎡；对比度:5000：1；采样率：≥60Hz；响应速度：点击：8ms 连续：3ms定位精度：≤±2mm；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命:60000(hrs)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10;红外触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上
	台
	1.00 
	
	

	
	互动查询软件许可证
	单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。
	套
	1.00 
	
	

	
	显示终端安装支架
	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。
	套
	1.00 
	
	

	4
	LED成像显示设备（P2）
	像素结构:表贴三合一LED;像素间距（mm）:2;LED规格: SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80:模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）: 250000;平整度（mm）: ≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170︒； 垂直视角：170︒； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；工程量按外边矩形面积计算。
	㎡
	9.00 
	
	

	
	LED视频二合一处理器
	信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
	台
	1.00 
	
	

	
	LED 专用钢结构
	定制显示屏安装框架结构及装饰
	㎡
	9.00 
	
	

	
	高性能图形工作站
	Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：致态500G,显卡：M4000，长城电源：650W电源
	台
	1.00 
	
	

	
	音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；
	只
	2.00 
	
	

	
	功放
	音量四分区调节，两路话筒插口；支持安卓手机蓝牙APP操作；采用蓝牙4.2芯片；支持USB接口；支持语音提示音；支持遥控器功能
	台
	1.00 
	
	

	
	定制造型触控装置
	根据屏幕尺寸定制造型装置，触控交互操作，设备集成结构及安装辅件;二次研发
	套
	1.00 
	
	

	5
	弱电综合布线系统
	基础弱电的主材、人工、安装、辅料等内容；弱电工程配线 、连接件 、辅材、施工等。
	项
	1.00 
	
	

	
	定制机柜（600*800*2000mm）
	600*800*2000mm、10A排插2个、散热风扇2组
	套
	1.00 
	
	

	
	交换机（12口）
	12口千兆交换机
	台
	1.00 
	
	

	
	定制开发设备开关机模组
	实现多媒体设备开关机接口的外置、扩展，方便展厅进行开关机管理；
	项
	1.00 
	
	



（五）、阜宁烈士纪念馆-多媒体数字
	阜宁烈士纪念馆-多媒体数字

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	LED影片播放程序
	1.超高清大屏播放器：通过超高清图形编码、动态同步显示技术，实现LED的长屏或异性屏的超高分辨率影片播放程序。
2.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
3.后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。
4.中控点播与切换功能：后台中控点播视频和切换图片。
	套
	1.00 
	
	

	
	大型综合影片
	1、通过混合三维建模渲染、绘画创作、特效动画、影视拍摄与合成技术与一体方式制作影片
	秒
	120.00 
	
	

	2
	触控查询程序
	1.触控互动功能：通过点击或手势切换页面、进行图文信息展示。
2.动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
3.动态文本展示：显示详细文字介绍。
4.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
5.全屏待机图片播放：待机时显示适应全屏的海报。
6.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
	套
	1.00 
	
	

	3
	触控查询程序
	1.触控互动功能：通过点击或手势切换页面、进行图文信息展示。
2.动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
3.动态文本展示：显示详细文字介绍。
4.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
5.全屏待机图片播放：待机时显示适应全屏的海报。
6.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
	套
	1.00 
	
	

	4
	多屏互动程序
	1.大屏动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
2.大屏动态文本展示：无人操作或手动选择时，显示相应动态文本。
3.大屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
4.全屏动态海报：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态海报。
5.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。
6.触控互动功能：通过点击与手势切换页面、进行图文信息展示。
7.多屏联动展示功能：通过联动通讯，实现分离的双屏联动展示的互动程序。
8.后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。
	套
	1.00 
	
	



（六）、阜宁烈士纪念馆-装饰、安装、消防
	阜宁烈士纪念馆-装饰

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	展馆拆除工程
	拆除本装修工程图纸涉及的原有楼地面（含结合层）、门槛处凿除、各类隔墙及墙面饰面、天棚吊顶（含龙骨、吊筋及预埋铁件）及天棚粉刷、原有安装管线、、灯具、开关、插座等图纸范围内要求拆除的所有内容，可重新利用材料现场集中堆放，不可利用材料及垃圾袋装下料集中堆放外运处理；
	m2
	380
	
	

	2
	地胶地面
	1、2mm厚自流平找平
2、2mm厚地胶
	m2
	326.7
	
	

	3
	防静电活动地板
	1、600*600钢制防静电地板，专用钢制骨架，可调节
2、成品L型铝型材压条
	m2
	14.69
	
	

	4
	轻钢龙骨隔墙
	75系列轻钢龙骨隔墙
	m2
	535.73
	
	

	5
	钢骨架隔墙
	镀锌钢架，焊接处刷防锈漆，后置埋板，各类连接件，螺栓等所有主辅材制作、安装、防锈等所有工作内容
	t
	0.48
	
	

	6
	墙面阻燃板基层
	1、单面单层12mm厚阻燃板基层
2、展开面积计算
	m2
	77.52
	
	

	7
	墙面石膏板面层
	1、单面单层12mm厚纸面石膏板面层
2、墙面板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆
3、展开面积计算
	m2
	563.09
	
	

	8
	墙面无机涂料
	1、满刮腻子、刷无机涂料各三遍
2、展开面积计算
	m2
	208.61
	
	

	9
	墙面基膜
	满刮腻子三遍，批刷基膜
	m2
	510.04
	
	

	10
	金属踢脚线
	成品金属踢脚线
	m
	97.23
	
	

	11
	墙面凸出造型基层
	木龙骨基层，防火涂料三遍
	m2
	77.52
	
	

	12
	石膏板吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 
2、50系列轻钢龙骨
3、双层9.5mm厚纸面石膏板面层
4、墙面板缝贴自粘胶带
5、板面钉眼封点防锈漆
6、满刮腻子、刷白色无机涂料各三遍
7、投影面积计算 局部复杂吊顶
	m2
	92.2
	
	

	13
	铝方通吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 H=750mm 
2、铝方通专用龙骨
3、铝方通吊顶
4、投影面积计算
	m2
	193.14
	
	

	14
	原顶喷漆
	1、原顶喷漆，综合考虑梁面、局部墙面及管道面
2、投影面积计算
	m2
	193.14
	
	

	15
	矿棉板吊顶
	1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 
2、50系列热镀锌轻钢龙骨@600*600简单
3、600*600mm矿棉板吊顶
4、投影面积计算
	m2
	14.69
	
	

	16
	回光灯槽
	1、单面单层9mm厚阻燃板基层
2、9.5mm厚纸面石膏板
3、墙面板缝贴自粘胶带
4、板面钉眼封点防锈漆
5、满刮腻子、刷白色无机涂料各三遍
	m
	27.79
	
	

	17
	灯带（槽）
	顶面型材灯带
	m
	27.35
	
	

	18
	暗门
	新建单开暗门制作安装，含不锈钢铰链3只，暗门锁1只等五金配件，面层材质同墙面，材质另计
	樘
	3
	
	

	19
	屏幕包边
	1.2mm厚黑钛金不锈钢屏幕包边，展开宽80mm，折边均采用背切工艺
	m
	30.34
	
	

	20
	窗户贴膜
	窗户贴膜
	m2
	61.56
	
	

	21
	综合脚手架
	室内装修脚手架，吊顶高5m以下
	m2
	380
	
	

	阜宁烈士纪念馆-安装

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	配电箱
	照明配电箱AL，端子板接线，嵌墙暗装
	台
	4
	
	

	2
	配电箱
	落地式配电柜AP，明装；10#槽钢基础制作安装
	台
	1
	
	

	3
	配管
	配紧定式镀锌电线管 JDG20*1.6mm
	m
	412.71
	
	

	4
	配管
	配紧定式镀锌电线管 JDG32*1.6mm
	m
	38.39
	
	

	5
	配管
	焊接钢管SC32，明配
	m
	157.86
	
	

	6
	配管
	焊接钢管SC50，明配
	m
	30.75
	
	

	7
	配线
	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2以内 铜芯
	m
	1136.87
	
	

	8
	电力电缆
	电力电缆WDZ-YJY-4*6+PE6
	m
	179.7
	
	

	9
	电力电缆
	电力电缆WDZ-YJY-4*6+E6
	m
	47.3
	
	

	10
	电力电缆
	电力电缆WDZB-YJY-4*50+E25
	m
	33.01
	
	

	11
	照明开关
	单联单控开关暗装
	个
	4
	
	

	12
	照明开关
	双联单控开关暗装
	个
	3
	
	

	13
	照明开关
	三联单控开关暗装
	个
	4
	
	

	14
	插座
	单相二、三级暗插座
	个
	22
	
	

	15
	装饰灯
	嵌入式筒灯
	套
	52
	
	

	16
	装饰灯
	格栅射灯
	套
	21
	
	

	17
	装饰灯
	600*600LED平板灯
	套
	5
	
	

	18
	接线盒
	86型镀锌接线盒
	个
	120
	
	

	阜宁烈士纪念馆-消防

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	配管
	1、紧定式镀锌电线管(JDG管) 20
2、明配
	m
	181.2
	
	

	2
	配线
	电线敷设NH-BV2*1.5
	m
	384
	
	

	3
	配管
	金属软管20
	m
	40
	
	

	4
	普通灯具
	1、消防应急照明灯具
2、集中型吸顶安装
	套
	15
	
	

	5
	装饰灯
	1、疏散（出口）标志灯(自带蓄电池)
2、集中型壁装
	套
	20
	
	

	6
	应急照明系统调试
	应急照明系统调试
	项
	1
	
	

	7
	水喷淋钢管
	1、室内
2、热镀锌钢管DN25，螺纹连接(含管件)
3、试压及水冲洗
	m
	44.8
	
	

	8
	水喷淋钢管
	1、室内
2、热镀锌钢管DN32，螺纹连接(含管件)
3、试压及水冲洗
	m
	8
	
	

	9
	室内消火栓
	1、室内
2、1000*700*240，DN65含箱门、轻便水龙
3、试压及水冲洗
	套
	2
	
	

	10
	水灭火控制装置调试
	水灭火系统装置调试
	系统
	1
	
	

	11
	管线及水管穿墙打洞
	管线及水管穿墙打洞
	项
	1
	
	

	12
	室外裸露管道保温
	室外裸露管道保温
	项
	1
	
	



备注：
[bookmark: _GoBack]1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
                          供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日 期：


十五、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况（是否响应）
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	主要采购清单要求及技术参数要求
	
	
	

	2
	装饰装修材料与工艺要求
	
	
	

	3
	主要装饰装修材料清单及技术参数要求
	
	
	

	4
	互动展项要求主要设备或互动展项清单及技术参数要求
	
	
	

	5
	质保要求
	
	
	

	6
	需提交的成果及要求
	
	
	

	7
	设计成果有关要求
	
	
	

	8
	施工要求
	
	
	

	9
	响应文件要求
	
	
	

	10
	验收标准
	
	
	

	11
	权责与保密条款​
	
	
	

	12
	……
	
	
	

	13
	磋商文件中其他技术要求
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

                           供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日 期：


十六、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	合同内容
	按照磋商文件约定
	
	

	2
	合同履行期限
	本项目在合同签订后，      日历天内完成设计、采购、布展等以及衍生服务工作，并交付采购人正常使用。
	
	

	3
	质量
	合格
	
	

	4
	付款方式
	按照磋商文件约定
	
	

	5
	投标货币
	人民币
	
	

	6
	履约保证金
	按照磋商文件约定
	
	

	7
	承包方式
	包工包料
	
	

	8
	其他
	按照磋商文件约定
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

                           供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日 期：



十七、设计方案


按磋商文件评标办法中要求编制。
























十八、品牌要求承诺函

致：（采购单位名称）
我方作为本项目成交供应商，完全知悉并自愿接受采购文件约定的主要材料品牌要求规则，郑重承诺如下：
1.我方投标承诺完全响应采购文件中品牌要求，使用采购人推荐的品牌，供货时承诺选择其中一种进行供货。如我方中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，或参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求，提出相关证据经采购人确认外，我方不以任何理由更换推荐品牌。
2.我方承诺本项目所供货物（设备）为原厂原品牌产品，禁止贴牌，一经发现清退已进场和施工所有产品、按合同约定进行处罚，并承担相应的法律责任。
3本承诺为投标及后续签订采购合同不可分割组成部分，具备同等法律效力。
特此承诺。

   单位名称（盖章）：
                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：


十九、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人（签字或盖章）：
                   单位名称（盖章）：
                      年    月    日



二十、评标办法中要求提供的其他材料


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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