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项目名称：丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目



采购人：丹阳市文体广电和旅游局
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[bookmark: _Toc73364843][bookmark: _Toc73365456][bookmark: _Toc1083]提示函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理：
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2.在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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[bookmark: _Toc6050]第一部分  磋商邀请
	[bookmark: EBa2e9efed1bd249f6967eff74ca5f9fe3]丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目的潜在供应商应在苏采云-政府采购一体化平台【http://jszfcg.jscz.gov.cn/】获取磋商文件，并于2026年9月    28日14:30（北京时间）前递交响应文件。


[bookmark: _Toc73364844][bookmark: _Toc73365457][bookmark: _Toc15955][bookmark: _Toc9616]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-DYJH-C2026-0004
项目名称：丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目
采购方式：竞争性磋商
[bookmark: EB5d7de6d5267c4c1c83e61a4a8ac1212b]预算金额：2020000.00元
最高限价：2020000.00元，超过最高限价的投标报价为无效报价，按照无效响应处理
[bookmark: EB5d98601673ee4dabb6909c42181f9c92]采购需求：详细内容及要求见采购需求。
合同履行期限：项目建设工期为90天达到验收标准（项目总服务期限为36个月）
本项目是否接受联合体：☑不接受
[bookmark: EBe54429caf69d468a95f3de5213a680b6][bookmark: EB4808d737793b46c3b9feac6e63a963d3]本项目供应商邀请方式：☑发布公告
[bookmark: EB5c24124ec8a5472f86d055936d89b2d9]本次采购确定的成交供应商数量：1名
[bookmark: _Toc73364845][bookmark: _Toc23350][bookmark: _Toc73365458][bookmark: _Toc29350]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: EBc1bc06189b4a41ccac26e04e92f3d69f]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.1本项目所属行业为  其他未列明行业  ，中小微企业划型标准请对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（详见磋商文件），并对声明的真实性负责。
3.特定的资格要求：无
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）投标截止时间前，供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
（4）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc73365459][bookmark: _Toc13839][bookmark: _Toc73364846][bookmark: _Toc24729]三、获取采购文件
获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：苏采云-政府采购一体化平台获取磋商文件
获取方式：在线获取
[bookmark: EBfbf5c223f9c74f99858ac447a593fb5c]获取售价：免费
[bookmark: _Toc29185][bookmark: _Toc20350][bookmark: _Toc73364847][bookmark: _Toc73365460]四、响应文件提交
电子响应文件
截止时间：2026年9月28日14:30（截止时间）
[bookmark: EB5dadb72067b4484a9157eb73618cfc06]地点：在线提交
[bookmark: _Toc3091][bookmark: _Toc73364848][bookmark: _Toc73365461][bookmark: _Toc22807]五、开启
时间：2026年9月28日14:30
[bookmark: EB4145f14e01174503ab8ef092850dd36f]地点：苏采云-政府采购一体化平台
操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，网址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，供应商须使用提交响应文件的同一数字证书进行解密并参加磋商。请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行磋商文件解密。
[bookmark: _Toc26425][bookmark: _Toc73365462][bookmark: _Toc73364849][bookmark: _Toc2759]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc73365463][bookmark: _Toc22993][bookmark: _Toc23813][bookmark: _Toc73364850]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc73365464][bookmark: _Toc73364851]（一）采购文件获取的具体方式
1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为。kedt”）。
2.招标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
4.数字认证证书办理及系统操作详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722802。
5.供应商投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip） --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
（三）其他注意事项
1.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。
2.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
3.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc13711][bookmark: _Toc30741]八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：丹阳市文体广电和旅游局
地 址：丹阳市云阳镇云阳路12号新市口文化城
联系方式：13400087773
2.采购代理机构信息
名 称：江苏骏海建设工程造价咨询有限公司
地 址：丹阳市开发区东方盛世3幢1室
[bookmark: EBa939caab6cd04948822c3764818af8b0]联系方式：0511-86669588
3.项目联系方式
项目联系人：蒋工
[bookmark: EB0f9b763653ed4295bf5cde8cd65af332]电话：0511-86669588

[bookmark: _Toc73364853][bookmark: _Toc73365466]
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[bookmark: _Toc10286][bookmark: _Toc15099]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc22970][bookmark: _Toc23931][bookmark: _Toc73365467][bookmark: _Toc73364854]一、总  则
[bookmark: _Toc73364855][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc73365468]1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目。
[bookmark: _Toc73365469][bookmark: _Toc806][bookmark: _Toc73364856]2.定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏骏海建设工程造价咨询有限公司。
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市文体广电和旅游局。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目，亦包括磋商文件中特别描述的其他形式的服务。
2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：丹阳市狮子山土墩墓群安防服务项目。
[bookmark: _Toc73364857][bookmark: _Toc20197][bookmark: _Toc73365470]3.本次采购方式
3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
[bookmark: EB1ba279a3e4b14c2e82074c55c6a2d285]3.2是否接受进口产品：☑否
[bookmark: EB11922150b52d423b88a89729a9b1ff16]3.3本项目资格审查方式：☑资格后审
[bookmark: EB239bc7938d02463888f23182e5e568e7]3.4 本次采购确定的成交人数量：1名
[bookmark: EB65f1af548e51428190f46d10e71d9afc][bookmark: _Toc73365471][bookmark: _Toc27682][bookmark: _Toc73364858]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。为简化资金结算流程、提高招标执行效率，供应商应自行承担以下列明的与参加本次招标有关的费用，并将有关费用计入报价成本中。
[bookmark: EB3140ac15ffe94745a99198862d707f3f][bookmark: EB43d98a67a624490d81135a7e75760740]☑成交供应商需向代理机构缴纳服务费31500.00元。
收费标准：苏招协【2022】002号文；
磋商代理费用收款信息：
收款单位：江苏骏海建设工程造价咨询有限公司
收款账号：382003603013000167567
开户银行：交通银行股份有限公司镇江丹阳丹凤路支行
4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc73365472][bookmark: _Toc73364859]5.政策功能
[bookmark: _Toc73364860][bookmark: _Toc73365473]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc27457][bookmark: _Toc7195]二、磋商文件
[bookmark: _Toc13721][bookmark: _Toc73365474][bookmark: _Toc73364861]6.磋商文件组成
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）磋商及评审
（6）电子投标（响应）文件格式
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc73364862][bookmark: _Toc73365475][bookmark: _Toc28729]7.磋商文件的澄清和修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，以公告形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商，供应商请及时查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc73365476][bookmark: _Toc73364863][bookmark: _Toc15692][bookmark: _Toc14924]三、磋商响应文件
[bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc73365477][bookmark: _Toc73364864]8.编制响应文件的工具
[bookmark: _Toc73365478][bookmark: _Toc73364865]8.1供应商须按要求通过“苏采云”系统供应商操作手册说明编制响应文件。
[bookmark: _Toc3188]9.响应文件语言及度量衡单位
9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc73364866][bookmark: _Toc6354][bookmark: _Toc73365479]10.响应文件的构成
10.1响应文件分为基本目录、资格条件、符合条件和综合评审评分项。
10.2资格条件和符合条件系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3综合评审评分项系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.4具体填写格式详见磋商文件第六部分。
[bookmark: _Toc73364867][bookmark: _Toc73365480][bookmark: _Toc4170]11.响应文件的编写
11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc73364868][bookmark: _Toc25945][bookmark: _Toc73365481]12.响应报价
[bookmark: EBdf1224c9869e4463a955117a0de4c3b6]12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。 
12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包含磋商文件所确定的全部内容的报价。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。
12.5最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.6磋商最后报价即为合同签约价，供应商不得再要求追加任何费用。
[bookmark: _Toc73365482][bookmark: _Toc73364869][bookmark: _Toc16435]13.磋商保证金
[bookmark: EBffce9a1083124a32b81da965a376b38b]13.1本项目不收磋商保证金。
[bookmark: _Toc73365483][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc73364870]14.磋商响应有效期
[bookmark: EBe5331d116298431aa240d61d189e1ecb]14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
[bookmark: _Toc73365484][bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc73364871]15.响应文件的式样和签署
15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc73365485][bookmark: _Toc73364872][bookmark: _Toc8753]16.响应文件的提交
16.1响应文件提交
16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以公告形式通知已获取磋商文件的潜在供应商。
[bookmark: _Toc73365486][bookmark: _Toc11308][bookmark: _Toc73364873]17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1在提交截止时间之前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或者撤回。
17.2在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.3在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
[bookmark: _Toc15330][bookmark: _Toc73365487][bookmark: _Toc73364874][bookmark: _Toc21017]四、磋商与评审
[bookmark: _Toc73365488][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc73364875]18.磋商
18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。
18.2供应商不足3家，不进入解密程序。
[bookmark: EBaf33e81756a940b58c69ffadb3ca2432]18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟（预估，以系统实际情况要求为准）内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
[bookmark: _Toc73365489][bookmark: _Toc6184][bookmark: _Toc73364876]19.磋商小组组成
19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
[bookmark: _Toc73364877][bookmark: _Toc73365490][bookmark: _Toc11663]20.无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）符合磋商文件“第五部分  磋商及评审”中“磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查”中规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（6）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：
[bookmark: EB1a6133a9061749489c10f63f90f17fb6]（7）如有委托代理人，未按采购文件要求提供供应商为其缴纳社保证明材料的；未按规定由供应商的法定代表人（委托代理人）签字或签章；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
（8）“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
（9）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（10）响应文件中提供了虚假或失实资料的；未按磋商文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；填写项目不齐全不正确的或者前后响应内容不一致；
（11）供应商存在串通磋商情形的；
（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；
（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；
（14）合同履行期限有负偏离的；实质性技术、商务条款有负偏离的；
（15）实质性参数有负偏离的；或参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（16）符合性审查不合格的；
（17）供应商因违法经营受到刑事处罚或者在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的；
（18）提供的中小企业声明函未按要求格式提供的；提供的中小企业声明函修改了磋商文件中规定的所属行业；
（19）未参与最终报价（二次报价）供应商会被系统自动判定为无效响应。
[bookmark: _Toc18775][bookmark: _Toc73365491][bookmark: _Toc73364878]21.串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
[bookmark: _Toc73364879][bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc73365492]22.响应文件的澄清
22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc73364880][bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc73365493]23.磋商内容
23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
[bookmark: _Toc73364881][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc73365494]24.最后报价的提交
24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Toc73365495][bookmark: _Toc3804][bookmark: _Toc73364882]25.竞争性磋商特殊情况处理
25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc73365496][bookmark: _Toc73364883][bookmark: _Toc15532]五、确定成交结果
[bookmark: _Toc73364884][bookmark: _Toc31423][bookmark: _Toc73365497]26.确定成交供应商
[bookmark: EB3fe0db93f0354614add263878fac6db4]26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc73364885][bookmark: _Toc73365498][bookmark: _Toc19135][bookmark: _Toc27381]六、授予合同
[bookmark: _Toc73365499][bookmark: _Toc73364886][bookmark: _Toc22561]27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
[bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc73365500][bookmark: _Toc73364887]28.成交通知书
28.1在磋商响应有效期期满之前，磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Toc26299][bookmark: _Toc73365501][bookmark: _Toc73364888]29.签订合同
[bookmark: EB51d9b032aa7249af80d45424dadc155d]29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: EB756a2e5eaf4942b0afe0c5074e4df86a]29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc31110][bookmark: _Toc73365502][bookmark: _Toc73364889]30.履约保证金
☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
[bookmark: _Toc73365503][bookmark: _Toc20129][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc73364890]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc73365504][bookmark: _Toc73364891]31.询问
供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc25973][bookmark: _Toc73364892][bookmark: _Toc73365505]32.质疑
32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件纸质原件（本项目不接受未填写快递运单的快件）送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
[bookmark: EB5edbbd8b303840bdb3b55af5a67538d7]32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，否则，采购代理机构或采购人不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（或加盖印章）并加盖单位公章。代理人提出质疑，须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
32.5 本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑。（不接受未填写快递运单的快件）以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
32.6采购人或磋商组织方不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc73364893][bookmark: _Toc73365506]33.投诉
质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc73365507][bookmark: _Toc13483][bookmark: _Toc73364894][bookmark: _Toc23126]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc73364895][bookmark: _Toc73365508][bookmark: _Toc30225]34.诚实信用
34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc3789][bookmark: _Toc73364896][bookmark: _Toc73365509]35.解释权
35.1除相关法律法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏骏海建设工程造价咨询有限公司所有。
[bookmark: _Toc8000][bookmark: _Toc73364897][bookmark: _Toc73365510]36.适用法律及约束力
36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

[bookmark: _Toc73365511][bookmark: _Toc73364898]
[bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc18851]第三部分  合同
[bookmark: _Toc73364899][bookmark: _Toc73365512]
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项目编号：                                   

项目名称：                                   

采购人：                                   

成交供应商：                                   

签订日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc5898][bookmark: _Toc22336][bookmark: _Toc13574][bookmark: _Toc23239]第一部分  合同书
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和      项目名称（项目编号）    的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]1.定义
在本合同中，下列术语应解释为：
1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即            。
1.2“乙方”系指提供服务的供应商，即            。
1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担采购需求中要求的所有内容以及其他的伴随服务。
1.4“货物”系指合同规定乙方须提供的各种形态和种类的物品，即：本项目要求的所有内容。
1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。
1.6“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.合同组成部分
2.1下列关于  项目名称（项目编号）  的招标文件、乙方提交的投标文件以及与本次采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，需综合解释、相互补充，这些文件包括但不限于：
（1）投标函；
（2）投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
（3）中标或者成交通知书；
（4）甲方、乙方商定的其他必要文件（含补充合同、变更协议）。
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631]3.服务（可附服务清单）
3.1服务内容：                               ；
3.2服务标准：                               ；
3.3技术保障：                               ；
3.4服务人员组成：                               ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）
[bookmark: _Hlk134193344]提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出
4.合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、项目验收相关检测费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第      条款规定的计价方式计价。
4.1总价合同
本合同总价（含税）为：￥          元（大写：         元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814]4.2单价合同
本合同单价（含税）标准为：           。计量方式为：           。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥         元。
4.3其他计价方式：                   。
5.履约保证金
乙方     需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）
5.2履约保证金支付方式：                                 
5.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
5.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  5个工作日  内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的    %。
6.付款方式
6.1□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后，10个工作日内支付合同价10%的预付款。
6.2合同签订后，供应商进场施工后付至合同价的40%，经上级文物部门验收合格后付至合同价的90%，审计结束付清余款。【每笔付款在收到乙方发票后10个工作日内支付】。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846]7.交付期限、地点和方式
7.1 交付期限：                      ；
7.2 交付地点：                      ；
7.3 交付方式：                      。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423]8.项目实施及服务要求
8.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、验收、培训等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。
8.2乙方必须提供不少于      年的项目服务。
8.3乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。
9.验收
9.1验收时间：                    ；
9.2验收方式：甲方组织通过省文物局专家验收；
9.3验收程序：符合采购人的要求及验收标准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc279701242]10.知识产权
10.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
10.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属： /
11.保密
甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
12.违约责任
12.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的    %计算，最高限额为本合同金额的    %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
12.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
12.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
12.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
12.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021]13.不可抗力
13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。
13.2如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
13.3如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
13.4由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。
13.5因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    个工作日内以书面形式变更合同；
13.6受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在    个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
14.合同争议的解决
14.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向  甲方所在地  人民法院起诉。
14.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
15.合同生效及其他
15.1本合同自双方当事人盖章时生效。本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，财政监督管理部门 1 份，见证方 1 份。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（此页无正文）

甲方（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表姓名：
约定送达地址：

乙方（盖章）：
统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：
法定代表人或授权代表姓名：
约定送达地址：

见证方（盖章）：
统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：
法定代表人或授权代表姓名：
约定送达地址：

[bookmark: _Toc11332][bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc1088][bookmark: _Toc30317]第二部分  合同一般条款
[bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378499]1.定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc279701241]2.技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182]3.履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Ref467379793]3.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]3.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225]4.技术资料和保密义务
4.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
4.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
4.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
4.4除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
4.5本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]5.质量保证
5.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
5.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc259093681]6.延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121]7.合同变更
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955]8.合同转让和分包
8.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc689]9.税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc487900368]10.乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387]11.合同中止、终止
11.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125]12.检验和验收
12.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
12.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
12.3 检验和验收标准、程序等具体内容：                
[bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284]13.通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372]13.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  3  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]13.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc30599]14.计量单位
除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567]15.合同使用的文字和适用的法律
15.1 合同使用汉语书写、变更和解释；
15.2 合同适用中华人民共和国法律。


[bookmark: _Toc13369][bookmark: _Toc20329]第四部分  采购需求
[bookmark: _Toc30652][bookmark: EB69fca8740d1f4b0e9a8dbc98881cd3d4]一、项目概况
狮子山土墩墓群位于丹阳市司徒镇甸头村西北200米处，该土墩墓群占地南北长约250米，东西宽约180米，占地面积约45000平方米。该土墩墓群墓葬规制较高，属于平地起台筑墩，土台基高出地表8—10米，台基呈南北走向的长条形，土台上清晰可辨的土墩墓有南北两个，南墩较大，底径40—50米，北墩稍小，底径30米左右。
狮子山土墩墓群是丹阳地区唯一现存的高台起墩的土墩墓群，外形特殊，其外形特征对宁镇地区土墩墓类型、特征的研究具有较高的学术价值。
2011年12月19日，江苏省人民政府将其公布为第七批省级文物保护单位。
根据《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，属二级风险单位安防项目，参照二级风险单位标准进行。
狮子山土墩墓群地下埋藏文物丰富，存在被盗挖的风险；由于缺乏有效的物防、技防手段，无法在第一时间发现和及时制止不法行为，在事后调查取证过程中，也无法获取有效的证据资料，增加了处理难度。此外，附近居民生产生活及游客无序参观，对文物环境风貌造成不良影响。
目前，狮子山土墩墓群人防手段主要靠巡查员进行周期性常规巡视检查，方法传统，巡视资料分散，巡检力度不足，不能有效收集和处理巡视信息，不能实时查看狮子山土墩墓群情况。
狮子山土墩墓群的历史价值和文物价值高，面临的风险多，风险发生的可能性和造成的后果严重，一旦被破坏将会造成无法挽回的损失。
由于以上原因、管理模式以及受人为因素的影响，迫切需要设计并建设一套技术先进、实用可靠、经济合理、使用方便的安全技术防范系统，提高文物安全防护水平，加强对风险进行预防和控制的能力；同时解决夜间及能见度低的恶劣天气下难以准确判断、发现、锁定文物犯罪的行为，实施24小时监控和预警。在有限的人防条件下发挥技防的优势，扩大防护范围、防护区域，实现早发现、早预警。
要切实加强对狮子山土墩墓群的安全管理工作，提高安全防范的综合能力，另一方面，要采用现代的高科技手段，建设好“安全技术防范系统”。对狮子山土墩墓群保护要适应现代科技不断进步与发展步伐。文物保护点应具备防入侵、防破坏、防盗窃的功能。通过加强人员培训，组织，不断完善规章制度，改善“人防”，通过对设备保障、更换，建设专用线路改善“物防”。通过文保安防软件的提升，新技术的使用，充分发挥“人防”“技防”“物防”，三者优势有机地结合，人防中：安防服务必须提供驻场人员，加强巡检对文物保护服务，必须配有专业文物保护工程师。技防、物防中：建设无人值守机房、升级软件功能、对接天地石刻园值班机房，增加一键报警安保服务。硬件三年质保，服务三年免费运维服务，项目服务结束后，硬件所有权归采购人。
[bookmark: _Toc21282]二、采购标的汇总表
（一）采购标的
1.服务类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	[bookmark: _Toc26901]1
	巡检服务
	项
	1.0
	详见具体要求内容（一）
	

	2
	无人值守机房
	项
	1.0
	详见具体要求内容（一）
	

	3
	线路及文物保护服务
	项
	1.0
	详见具体要求内容（三）
	

	4
	设备及平台改造服务
	项
	1.0
	详见具体要求内容（四）
	

	5
	机房服务
	项
	1.0
	详见具体要求内容（五）
	


[bookmark: _Toc14660]三、执行依据
1.《中华人民共和国文物保护法》
2.《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》（文物督发[2021]4号）
3.GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》
4.GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》
5.GB50348-2018《安全防范工程技术标准》
6.GB55029-2022《安全防范工程通用规范》
7.GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》
8.其他与文物保护相关的国家标准、法规、文件等。
[bookmark: _Toc32144]四、标的具体内容要求
（一）巡检服务
1.在维护期间，须每日对中心机房软硬件设备、通信线路进行巡检，遇到重大节假日前，再加一次全面检查，并做好巡查记录。每周对前端无人值守机房巡检，发现需更换或维修的设备应及时向甲方反映，并递交设备清单，保障机房所有软硬件设备、软件正常运行，及时排查安全隐患。人工线下巡检：以常规线下巡检方式执行巡检任务，采用手机客户端或单兵，结合问题随手拍和扫描打卡，发现问题及时上报。人工在线巡检：结合视频监控，安全员在电脑端完成远程线上巡检，发现问题可在线抓图，添加巡检结论，及时上报整改。
2.人员要求：根据《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》报警控制室应配置值班人员和设备维修人员，需派至少3名人员，负责巡检、机房值班、数据维护和配合甲方日常操作事务处理。所派驻场人员需经过一周培训，上岗前要经过岗位培训和考核。因运维巡检工作所引发的实施人员安全事故及相关责任，均由供应商自行承担。
★3.立杆设备巡检：因本项目涉及高空作业（需维护8米立杆上的设备），为保障施工过程安全有序开展，供应商须配备不少于1名具备登高作业资格的现场实施人员，须提供人员登高证书及供应商为其缴纳的最近一个月（招标公告发布日期前一个月，不含当月）的社保证明，上岗前，供应商需为其购买意外伤害保险（提供承诺函格式自拟）。必须由高空作业人员在做好防护的情况下，进行专业巡检，维护。发现故障和排除故障，并做好隐患排除，并做好数据记录。
★4.供电巡检：狮子山土墩墓群出入口东侧有国电配电柜，电压等级380V，供应商须配合采购人，与当地供电部门联系，为狮子山土墩墓群安防系统前端提供稳定供电，实施期间所产生费用均由成交供应商支付。安防服务运维人员每星期巡查用电各节点，防止老鼠等野生动物破坏导致的短路风险，人员应配备具有低压电工证的维护人员，检查无人值守机柜、UPS及电池状况。须提供人员低压电工证书及供应商为其缴纳的近一年任意一个月（招标公告发布日期前一个月，不含当月）的社保证明。上岗前，供应商需为其购买意外伤害保险（提供承诺函格式自拟）。
5.通讯服务巡检：离土墩墓最近的运营商接入点位于甸头村内，距离约350米，供应商根据实际需求申请光纤专线电路进行组网，光缆线路建设费用由成交供应商承担。安防服务运维人员每周巡查各通讯节点，并配备网络工程师，负责检查无人值守机柜。
6.环境巡检：南、北土墩顶部生长着极为茂密的毛竹等植被，不仅影响巡更通行，也遮挡了安防设备的视野，而毛竹的换季生长甚至会对微震动探测器造成干扰。中标方在征得当地村委会及村民同意后，对南、北土墩周边的植被进行清理，埋设阻根屏障，防止毛竹对埋设线管线路破坏，并定期开展后续清理工作。
7.打卡数据巡更：每星期对文物保护区巡更打卡。根据狮子山土墩墓群管理单位的要求在遗址周边设置巡更线路，在巡更路线上定7处巡更点，遗址安保巡检人员巡更设备，按照事先规定的时间和线路进行巡查，同时用智能终端靠近线路上安装的信息钮，智能终端将记录到达的地点及时间。检查各区域设施保护情况及周边环境情况，定期清理树叶树枝对监控视频的影响。清理保护区域内的枯草，防止野火引燃。
8.巡检内容至少包括（不仅限）：
1）巡更点7个。
2）巡更设备自行配置。
3）巡更记录录入安防平台系统（可查时间一年）
4）所有防护点的设备之间运行状况、信息通信是否正常，每星期对敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。
5）所有文物保护点现场巡检（含路线、防水箱、监控、广播、报警设备等）硬件及电路是否正常；
6）甲方提出的其他日常运维服务要求。
9.中标方每周应派出专业工程师对“文物保护点”中的地点现场巡更打卡，对设备运行状况及故障报警情况进行一次全面检查，并出具书面材料提交甲方。
10.故障抢修：2小时内完成故障抢修工作，要求做到全天候7*24小时的技术服务。
11.其他隐患类故障，恢复时间以实际情况为准，但不得影响采购人正常使用，原则上不超过2个工作日。
12.故障处置完成后，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。
13.在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大节假日（由甲方指定并提前告知）应根据甲方的具体要求确定值班人员，确保设备及系统在此时期的正常工作，应提交专业工程师保障服务联系方式。
14.备品备件
（1）中标方根据设备使用情况提供易损备品备件，并按一定比例备货。
（2）中标方提供的备品备件，需为原厂配件且参数完全符合要求。
（3）中标方在巡检过程中维修更换备件，不得收取人工及辅材、机械费用。
（4）中标方对备品备件使用应有详细记录，甲方有责任对备品备件进行定期检查，确保备品备件可用，并应建立台账，登记保存、使用的记录。
15.软件对接
（1）软件：供应商应确保其安防联动功能达到省文物厅要求，不能额外收取调试费，接口费、升级费。同时应负责就软件的使用向采购人提供相关培训。
（2）线路保障
1）在出现通信线路系统故障时，供应商需巡查故障的问题节点，及时联系线路运营商对故障进行排查和处理。
2）供应商报价应包含线路保障费用。因人为事故导致的线路故障，供应商应先进行线路修复。若涉及追责及赔偿事宜，采购人将配合供应商处理，但不承担任何额外费用与赔偿。
3）技术支持：供应商应有相应的服务团队为其驻场人员和采购人技术人员提供必要的技术支撑，并自行配备交通工具。
16.一键报警安防服务：根据省厅文物保护验收的相关要求，供应商需提供相关服务，一键报警系统报案出警地点，一旦发生警情启动一键报警时，确保报警信息及时发送，能10分钟内有响应及时处理，以符合文物保护一键报警及处置要求。由此产生的相关费用由供应商自行负责。
17.供应商报价须包含在合同签订时或施工过程中无法合理预见相关费用，包括但不限于场地盗墓清理、植被恢复、施工区域内青苗补偿费、临时占地植被损坏赔偿费、多年生经济林木移植或砍伐补偿费等，实施前须向丹阳市自然资源和规划局及林业部门报批并征得其同意，由甲方负责协调。（狮子山南北墩被密林覆盖，如需查勘现场，供应商可自行联系采购人前往现场查勘）。
	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	巡检服务
	上述服务内容，包含所有一键报警服务、设备巡检、供电巡检、巡更打卡、人工、软件对接、系统集成。
	1
	项







（二）无人值守机房
无人机值守机房位于狮子山土墩墓群中心区域内，供应商需设有入侵和紧急报警系统，用于保护机房及其内部设备免受破坏。该机房处于完全野外环境，设备选型需考虑极端温度条件。
无人值守机房配备系统要求：配电系统、机柜、空调、UPS、消防系统、水电气综合检测系统。采用后备式UPS，电池储备容量主要用于保证报警及监控系统在断电后能够连续正常运行8小时。
项目自实施之日起至竣工验收期间的电费由供应商承担，该费用包含在其投标报价中。
无人值守机房防雷按要求：室外地网采用4X40镀锌扁钢和L50X5热镀锌角钢相连，热镀锌角钢用作垂直接地体，长度1500mm，垂直插入土体，并用扁钢与角钢焊接连通，焊接处加沥青防腐，开挖处需用土回填压实。扁钢需引至无人值守机房，与接地系统连通，并做好电阻值测试。如电阻值不满足要求，需增加垂直接地体及扁钢数量形成矩形地网，以满足电阻值测试相关要求。
机房设施设备达到下列要求：
	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	无人值守一体柜
	1.材质：柜体1.5镀锌板，表面喷涂RAL7035，左右侧及后板采用EPS夹芯板，内配L型托架4对、含背板2kW空调，含配电系统。
2.尺寸≥800*800*1800mm
3.220V供电、4路串口，10路DI、6路DO，可接入UPS、空调、智能PDU、温湿度、烟感、漏水检测。
▲4.机柜防护等级≥IP56。（依据GB/T 4208-2017提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件）
	1
	套

	2
	UPS主机
	1.本项目要求UPS电源为单进单出在线式产品，容量≥3KVA。
2.UPS电池电压72V。
3.单进单出在线式产品，支持50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。
4.机架式安装，可灵活应用于不同的安装环境，机架式：设备高度≤2U。
5.配置LED+LCD液晶显示屏，人机界面友好。
6.输出功率因数≥0.9，具有强大的带载能力。
7.超宽输入电压范围110Vac～300Vac，适应恶劣电网环境。
8.充电电流：最大充电电流不小于12A。
	1
	台

	3
	UPS电池
	1.采用12V65AH铅酸免维护蓄电池，需含连接线。
2.兼容性：与主机为同一品牌。
	6
	节

	4
	动控管理系统软件
	1.支持组态式软件平台；
2.支持SNMP、OPC等协议设备接入；
3.报警级别按照1—10级标准；
4.支持实时显示存储各个子系统的监控数据；
5.具备提供多种形式的实时动态曲线；
6.具备系统自动保存历史数据、事件日志生成报表、报表打印等功能；
7.支持可快速查询历史数据、操作日志。
	1
	套

	5
	动环组件
	1.组件：声光报警器、不定位漏水传感器、5米不定位漏水感应线、不定位漏水终止端、烟雾报警器、温湿度传感器（磁吸式）、通讯模块。
	1
	套

	6
	机架嵌入式七氟丙烷气体灭火装置
	1.2U含温控装置、喷洒部件、压力显示、药剂等。
2.药剂含量≥2公斤，服务期（三年）内须提供免费检测服务，如检测不合格，应及时更换，相关费用均已包含在供应商的投标报价内。
	1
	套

	7
	户外一体柜底座
	水泥底座加固并包角钢。施工过程中产生的垃圾由供应商自行清理，相关费用均已包含在供应商的投标报价内。
	1
	项

	8
	户外一体柜防雷接地
	铜排尺寸≥30*3mm，与地下支腿螺栓紧密连接。
	1
	项

	9
	网络报警主机（无人值守+总机房）
	1.总线式网络报警主机需满足（支持《入侵和紧急报警系统控制指示设备》GB12663-2019）的要求
2.在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能。当进入/退出延时时间可调时，应不大于300s，当进入/退出延时时间不可调时，应不大于45s。
3.当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，无漏报警。
4.8个板载有线防区
5.4个板载触发器输出，可扩展至256个
6.支持≥40000条日志记录，支持≥32000条报警事件记录
7.支持防区报警、系统状态事件联动输出功能
8.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测功能
9.支持远程升级，远程导入导出配置参数功能
10.支持短信报警、电话报警功能
	1
	台

	10
	报警控制键盘
	1.LCD报警键盘：分辨率不低于：128x64
2.至少包含8个功能键：工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键。
3.防拆功能：支持
	1
	台

	11
	四路继电器输出模块
	八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA
	1
	台

	12
	紧急报警按钮
	1.设备类型：紧急按钮（86盒）
2.外壳材质：防火ABS，环保
3.自锁设计：报警后，必须通过专用钥匙人工复位
	1
	个

	13
	机柜防拆软件（报警）
	1.支持防拆报警功能
2.需联动综合安防平台
3.平台报警弹窗显示
★4.此软件需与安防平台对接：当遇暴力拆解时，能及时报警，综合安防平台能弹窗提醒，能触发值班机房声光报警。（提供承诺函，格式自拟）。
	1
	套

	14
	声光报警器
	1.警号（红白色）；
2.报警音量：105dB at 30cm
3.防护等级≥IP54，室外防水
	1
	个



（三）线路及文物保护服务
1.线路基础实施要求
（1）为了防止遗迹在项目实施过程中产生二次破坏，本次管道路由将参照2007年勘探试掘简报进行分析,避开地下文物区域。
（2供应商在线路安装实施过程中（包括但不限于运营商专线、前端摄像机网线、无人值守机房电源线、光缆敷设、防雷接地、监控立杆基础），相关活动须严格按照有关规范标准执行，并配备文物保护专职人员进行监督指导。
（3）文物保护范围及标准

狮子山土墩墓群保护范围为以古墓葬所处土台基底边为界以内区域。南北长约250米，东西宽约180米，保护面积约45000平方米。
项目实施时保险起见需要现场部门指导遗迹内挖沟深度不大于30厘米，挖沟时遇到类似文物器件及时停止并上报。
2.成交供应商须为本项目配备文物保护专职人员，文物保护专职人员对项目全过程中各环节工作如下：
（1）落实古墓葬类文物安全生产责任制，健全岗位安全制度，定期向属地文物部门报送安全工作报告，配齐安全保卫人员，完善人防、物防、技防防护设施并定期检测维护。为预防各类盗窃、破坏案件的发生，根据现场保卫工作基本标准的要求，结合本项目的实际情况制定《实施现场治安保卫制度》；
（2）贯彻落实建设方和公安机关制定的治安规章制度，在项目实施过程中进行全方位监督指导工作，参与保护措施制定，开工备案，实地标注文物红线范围，项目验收全环节，并定期组织应急演练，及时处置各类安全突发事件。
（3）确保施工现场符合《中华人民共和国文物保护法》及行业规范。制定针对性保护方案，对本体、遗址环境等环节全程监督，禁用腐蚀性等有害材料。
（4）协助建立健全完善的治安保卫安全工作组，由文物保护局牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定切实可行的治安保卫制度，做到有章可循，重点部位和重点人口形成文字档案，做到有据可查。
3.保护性措施
[bookmark: _bookmark84]（1）狮子山土墩墓群为省级重点文物保护单位，根据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012规定：“技术防范系统中的技防设施不得对防护对象造成损伤或破坏。对于古建筑、石窟寺及石刻、古文化遗址、古墓葬等安全防范工程，确需在文物本体上敷设管线、安装前端设备时，应征求文物专家意见，尽可能减少对文物本体和环境的影响。”
（2）现场项目负责人应首先组织相关人员进行学习和培训，主要学习熟悉国家文物局等部门对文物保护单位安防的要求，有针对性做好预防性保护工作。
（3）对安装实施人员的安装技术和安装工序进行考核，合格者才有资格进行项目的实施。
4.专业质量检查：
（1）定期检查：供应商需拟派项目负责人及各专业工程督导，依据质量检验或已确定的重点，进行固定式核查确认与把关。
（2）巡回检查：供应商需拟派项目负责人和各专业工程督导，根据工序的稳定状况，不定时、不定点地开展有目标的机动检查。
（3）隐蔽工程检查：所有涉及文物保护区范围内的隐蔽性管线敷设作业，每一道工序完成后都必须经过专业质量检查人员现场核验，确认未对文物本体及周边环境造成额外影响，符合文物保护施工要求后，方可进入下一道施工工序。
（4）完工终检：所有施工内容完成后，需联合文物保护专业人员对项目整体施工情况进行全面质量核验，重点核查技防设施安装是否符合文物保护相关规范，对文物本体及环境的影响是否控制在允许范围内，确认所有施工环节符合要求后方可完成验收。
（5）项目的重要位置和关键环节，容易发生的问题，比如：开槽、挖坑要提前预判风险隐患，设置专项质量检查点，安排经验丰富的专人旁站监督，每完成一道施工工序都必须经现场质量核验，确认符合文物保护要求与施工规范后，方可进入下一道工序施工，严禁未核验就推进施工，避免对文物造成不可逆的破坏。
5.文物保护专职人员质量保证要求：
（1）专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度；
（2）对自检记录进行检查并提出判定意见，对符合要求应予以签字确认；
（3）对工序质量出现异常时，可做出暂停实施的决定，必要时可填写不合格报告；
（4）专检人员应认真填写专检记录，定期或工程实施结束后编写质量检查报告，协助审核填写：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的保护工程、国家及省文物保护专项补助经费支持的其他级别不可移动文物的保护工程开工前，项目单位须填写《江苏省文物保护工程开工备案表》，经市级文物行政部门核准后，报省文物局备案。
6.线路配套清单
	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	室外
光纤
	1.名称：室外光纤
2.规格参数：8芯
	m
	2850.00

	2
	光纤
尾纤
	1.名称：光纤尾纤
2.规格参数：单模SC光纤尾纤
	根
	12.00

	3
	千兆网络跳线
	1.名称：千兆网络跳线
	条
	12.00

	4
	光纤盒
	1.名称：光纤盒
2.规格参数（性能）：8口
	个
	9.00

	5
	光纤配线架
	1.名称：光纤配线架
2.规格参数：24口
3.其它：内含耦合器
	个
	1.00

	6
	主电
源线
	1.名称:主电源线（变压器至户外机柜）
2.规格:ZR-YJV3*10
	m
	300.00

	7
	主干电源线
	1.名称:主干电源线（户外机柜至前端配电箱/光纤接线箱/立杆背箱）
2.规格:ZR-RVV3*6
	m
	950.00

	8
	前端电源线
	1.名称:前端电源线
2.规格:ZR-RVV3*2.5
	m
	600.00

	9
	报警
主线
	1.名称:报警主线
2.规格:RVV6*1.5
	m
	600.00

	10
	报警信号线
	1.名称:报警信号线
2.规格:RVV4*1.0
	m
	300.00

	11
	报警信号线
	1.名称:报警信号线
2.规格:RVV2*1.0
	m
	200.00

	12
	六类双绞线
	1.名称:六类双绞线
2.规格:UTP6
	m
	1425.00

	13
	PE管
	1.名称：PE管；
2.规格：110mm
	m
	1900.00

	14
	PE管
	1.名称:PE管
2.规格:DN50
	m
	950.00

	15
	镀锌
钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:SC32
	m
	380.00

	16
	金属
软管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN25
	m
	100.00

	17
	分线盒
	1.名称：分线盒
	个
	50.00

	18
	手孔井
	1.名称:手孔井
2.尺寸≥长600mm*宽600mm*深600mm*壁厚240mm。
3.砌筑材料：水泥砖/机制砖
4.井盖要求：承载力满足设计要求，院内不得小于10吨，路面不得小于20吨
	座
	30.00

	19
	人工挖沟槽
	1.名称:人工挖沟槽
2.土壤类别:坚硬土
3.挖土深度:0.8m
	m³
	500.00

	20
	回填方
	1.名称：回填方
	m³
	450.00

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土
2.运距:按人工倒运200m，自卸汽车外运10km考虑
	m³
	50.00

	22
	平面块料拆除
	1.名称:平面块料拆除
2.厚度:毛石地面拆除，十公分厚垫层
	㎡
	285.00

	23
	路面
恢复
	1.名称:路面恢复
2.厚度:毛石地面恢复，十公分厚垫层
	㎡
	285.00

	24
	成品
护栏
	1.名称：成品护栏
2.规格参数：桃柱形护栏：高≥2200mm，宽：3000mm，网格尺寸≤12.5*70mm，网丝直径：5mm
	m
	362.00

	25
	运营商专线
	1. 名称：运营商专线
2.规格参数：为了保障连接的可靠性，本项目租用运营商的光纤（监控中心至机房），由此产生的相关费用由供应商自行负责。
3.服务时间：三年（合同签订之日起）
4.传输带宽≥1000M。
	项
	1

	26
	标识
	文物保护警示标识
	套
	2



（四）设备及平台改造服务
1.系统架构和点位
供应商须对独立平台予以升级或联动改造，同时必须实现视频监控、入侵系统、紧急报警、网络广播等系统纳管，部分功能实现联动，并通过建立综合管理平台将各个子系统统一到平台进行集中管理。各子系统要求如下：
1.视频监控系统：
狮子山土墩墓群南北长约250米，东西宽约180米，保护面积约45000平方米，根据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等国家相关规范，针对丹阳狮子山土墩墓群核心区域、主要出入口进行实时监控。通过枪机、球机、智能鹰眼大范围监测遗址内的不法行为。对核心区的保护文物进行无盲区、不间断的监控分析。
因狮子山土墩墓群监测现场环境较差，文物均处于野外环境且缺乏照明，供应商所提供的成品需具备智能分析功能，能够预先建立各类比对模型，并通过智能分析，对监视区域内发生的入侵、人员异常行为（如徘徊、聚集等）以及场景异常变更（如人为破坏、遮挡监控设备等）进行及时报警并记录事件。同时，监控设备须具备夜视功能，确保在夜间无照明条件下仍能持续、清晰地监控。
2.周界报警及声音复核系统
划定监视区：在监视区内设置的微振动入侵探测器、摄像机含入侵检测功能，雷达全面覆盖了预先划定的监视范围，一旦侦测到入侵目标，启动报警功能。联动视频监控的技术手段，实时、直接了解被入侵现场的情况，掌握入侵人数。
以现场拾音器为技术核心，与现场摄像机结合，通过强大的技术处理和完善的硬件配套设施，使得声音复核系统联动监控、广播系统使用，处于全范围安全保障中。丹阳狮子山土墩墓群技术的声音复核系统，有别于其他复核只有音频输入输出，全无声强报警功能。本系统架构分为三端：前端安装拾音器，经过连接到摄像机的内置CPU处理后，接入存储设备进行报警联动和音频保存。并最终通过存储设备，实现声音与显示屏同步显示。
声音复核是安全技术防范的一种手段，所谓的“复核”，有再次核实的意思，也就是说在复核之前已经通过某一种手段发现防范区域有异常情况，然后通过安装于同一个防范区域的拾音器(专用话筒)监听现场情况，达到进一步了解所发生情况的性质之目的。声音复核一般用于和入侵探测器或者视频摄像机等前端设备配合，在某些特殊应用场合，也可以和其他技术手段配套，如系统的声音复核，监控中心可以在收到报警信号时，通过声音复核手段来监听内部的情况以判明现场情况。
实时监听和声音同步录制，提供大容量的音频接入，并任意选择某一路进行现场监听，同时由存储设备完成声音的同步录制，可以有效获取在田野文物的人员的关键语言信息作为证据。音视频图像信息存储周期长度≥90天系统。
3.劝导系统
劝导系统点位的设置以国家相关文件规范为依据，针对丹阳狮子山土墩墓群的重点部位、防区设计及建筑物分布特征，实现重要报警区域与群众聚集区覆盖语音，并实现与报警信号的联动，实时播放警告信息。
另外劝导系统可以定时播放警示广播，提醒群众不要靠近、不要随意挖掘，不要破坏文物等语音信息，间接起到保护文物的作用。
传输方面：由于丹阳狮子山土墩墓群的劝导系统设计覆盖面积较大，需要确保信号传输不受距离限制，并保证每个广播点的信号质量一致。
4.微振动探测系统
针对野外遗迹保护工作采用地下微振动监测技术，微振动监测技术是通过观测、分析物体活动中所产生的微小振动，深度了解相关活动的影响、效果。微振动检测技术，建立微振动监测网，对保护区域附近的微振动进行实时探测，有效地感知地面与地下的入侵，做到无死区、零漏报、低误报，有效地保护防区安全。通过振动信号智能分析、自然环境干扰的筛选排除、报警信号的级别划分等方式降低误报率。
系统主要由微振动探测数字化联网安防应用集成平台、振动入侵探测器主机、微振动入侵探测器、传输线缆与服务器等组成。微振动探测数字化联网安防应用集成平台可以接入多台振动入侵探测器主机，每台主机可接入4台探测器，每个振动入侵探测器的探测半径可达40米。根据现场的实际情况在遗址周围布置11个微振动入侵探测器，埋地深度不小于0.7m，遗迹保护区范围内布置4个微振动入侵探测器，埋地深度不大于0.3m，保证不会对内部未发掘遗迹产生破坏。
5.报警联动系统
（1）当发生报警时，前端报警设备发送报警信号到报警控制设备，报警控制设备将报警信息上传到监控报警管理平台，由值班人员负责处理弹窗报警信息。
（2）触发报警录像，对现场警情进行存储备份。系统能够自动或手动对报警现场信息进行存储备份，自动关联报警日志，供日后查询、调用，为警情处理提供事实依据。
（3）触发声光报警信号，实施事发现场报警；系统能够自动或手动实现对报警现场的喊话警示。
（4）抓拍警情现场，留作物证备份；报警发生时，监控中心操作人员可使用系统的图像抓拍功能，对报警现场图像进行抓拍，留存作为警情处理依据。
（5）结合电子地图，迅速定位事发地点；系统支持电子地图功能，警情发生时，系统能够迅速定位事发地点，为迅速处理警情提供帮助。
（6）向其他系统提供报警信息和图像信息，实现多系统联动处理。报警发生时，系统可为其他应用系统提供报警信号和图像信息，实现多系统联动处理，及时有效地处理警情。
（7）通过监控报警管理平台可以实现监控、报警、门禁、巡更、广播喊话等安防子系统的统一接入、集中管理与联动整合。当有警情发生时，系统会自动弹出现场视频画面、启动录像、发出声光报警、弹出处理预案等，实现多系统联动防范。
6.无线对讲基站作用
（1）智能调度管理
通过合理布局基站与中继设备，可实现场馆、野外文保点的信号全覆盖，搭配人员定位模块，可实时掌握巡逻人员位置，快速调度就近力量处置隐患，还能通过加密通信保障文保安保指令传输安全。
（2）应急秒级响应
联动监控、报警系统，预设分级响应机制，险情发生时15秒内可实现地址通报，将应急处置效率大幅提升，避免文物受损。
（3）巡逻频次
省级以上文保单位每月至少巡查1次，在汛期、防火期、重大节假日等特殊节点，需额外加密巡查频次，部分区域要求省级文保单位在此类时段做到每周1次专项巡检。
（4）网格化巡逻部署
依托基站信号覆盖划分巡逻网格，落实镇、村、点位三级人员责任，巡逻人员全程配备对讲设备，实现网格内通信无断点。
（5）数据闭环管理
巡逻中发现隐患可通过对讲系统记录上报时间、位置、现场情况，现场能整改的立即处置，所有巡查记录存档形成完整的安全管理台账。
7.电子围栏作用
（1）精准侦测非法入侵
可优先侦测进入文保防范区的手机、对讲机信号，在人员未靠近文物核心区时提前预警，在大遗址、古墓葬群等无实体周界的开阔场景或恶劣天气、高植被区域也能稳定工作。
（2）数据安全合规
接入公安平台，仅在出现警情后由公安查询，仅记录手机串码，不采集通话、短信等个人通信内容，数据仅存储在公安安防平台，不会外传或用于商业开发，符合信息安全规范。
（3）助力打击文物犯罪
记录的设备串码可联动公安部门，快速溯源锁定盗掘等文物犯罪人员，为案件侦破提供关键线索，强化文保区域的事后追溯能力。
8.后端综合安防平台
报警事件通过报警主机和探测器配合平台进行报警，监控中心可以通过鼠标键盘对综合安防平台界面实施操作，实现对任意子系统的防区进行布防、撤防、旁路等操作，并且系统可以根据管理的需要实现多级管理，设置多级管理密码。
平台可以对报警主机统一管理，接收报警信息并触发相关联动，也可对报警子系统和防区进行反控操作，组成一个探测、上报、处警等功能的即时防范系统。探测器检测到入侵行为后通过报警主机上报平台，提醒值班人员采取相应措施，便于用户对防区内的入侵行为和意外事件迅速感知和高效处理，加强场所安全保障。在管理平台通过事件中心模块配置事件联动，进行报警管理。
安防管理系统依托视频智能和物联网，实现对遗址的保护监测以及保护过程记录和线上管理。提供文物保护预警事件专有移动端处理流程，协助管理方快速获取预警、处理预警，规范流程并记录过程；构建文物保护范围内电子地图，基于地图展示文物场所位置、监测设备状态、巡逻人员实时信息等，提供信息化管理服务。
汇聚业务数据，一张图展现文保场所整体情况，包含场所/文物分布、文保资源联动、报警统计、实时报警、环境信息等；联动区域地图，实时展现各区域客流密度、热力状态、文保场所统计、巡逻记录、事件处理情况统计、天气预报、设备在离线情况等；结合入侵报警、巡逻信息上报、安消应用等，对文物防盗、防损、防火进行预警、报警联动及管理；支持文保场所管理和相关信息关联；支持对文保场所进行巡逻及相关记录，支持巡逻上报时间、上报设备、上报位置、巡逻轨迹、巡逻图片和其他巡逻记录的查看和导出；支持各类文保资源的管理，包括对文保场所、视频类资源、执法记录仪等的实时视频播放、远程视频对讲、分类筛选、模糊搜索、图层切换查看；支持所有事件的查看和处置，包括文保事件基础信息、事件类型、处理状态、处理人员、处理时间、处理流程等。
具体要求内容：
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	遗迹周界地波测器主机
	1.运行方式:深度AI智能算法，能精准对持续性入侵行为进行分析报警。
2.实时监控:可对持续性入侵行为进行分析报警，实时监测现场情况，包括车辆、人员、动物、爆破等信息。
3.预警信息:车辆，人，动物等闯入和挖掘爆破等。
4.报警复核:支持
5.报警规则:支持设定不同的规则来判断是否报警，减少服务器数据传输及运算量。
(1)可针对指定频率范围内检测到的振动强度进行阈值设定。
(2)可设置单次振动持续时间、相邻振动间隔时间、报警判断周期、触发报警次数。
频谱分析:可对不同频率振动或音频信号(1kHz以下频率)进行频谱分析。
处理方式:能输出持续性入侵行为的振动频谱及波形，根据报警规则设定设置产生报警信号。
6.电子地图:支持电子地图功能，可与设备空间位置进行联动。
7.报警联动: 支持
8.智能识别:支持(人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵、爆破入侵等)
9.接入数量≥5防区。
	2
	台

	2
	微振动数字化联网
	1.具有GIS可视化、二维电子地图管理，具备视频管理、振动探测管理、联动报警、运行状态管理、数据统计、权限管理等功能模块。
2.可以将主流品牌的视频监控、地波微振动入侵探测器等设备整合到二维电子地图上，通过地理信息可视化手段，可以将设备的空间位置与电子地图进行集成与联动，能够查看设备分布、设备信息。
3.系统支持自动弹出告警，可以直观判定报警事件类型。
4.同时实现联动现场视频云台控制，有效的提高报警的准确率。
5.系统统计项目各种告警数据，进行大数据分析，包括时间段分析、告警情况分析、等级分析、区域分析等。
6.可以查看某一个报警信息的详细信息，详细信息包括时间，地点，报警级别等信息，对于未正常结案的警情，提供补录信息以及结案功能，对正常结案的报警信息，可以查看。
7.系统可以将报警数据在统一的地理信息框架下进行直观的展示和分析，为整体运行监管、专题决策、趋势分析等方向提供数据支持。
8.系统支持短信报警功能，用户可自定义相应发送内容。支持报警短信在不同时间段，发送给不同用户。短信可单独对某一用户发送，也可以群发短信，有效通知项目上重要的监管人员随时了解现场动态。
9.支持一天内不同时间段触发值的自动设定，能够有效减少农耕和人员正常生产活动带来的干扰。
10.平台支持自动记录、查看人员操作日志，有效监测人员使用、操作情况。
11.平台预留多样接口，支持第三方对接、开发。
	1
	套

	3
	防盗掘智能分析报警仪
	1.挖掘、爆破检出率为100%，在距离探测器60m处，进行挖掘入侵试验，每连续挖掘18次设定为1次挖掘入侵事件。在距离探测器200m处，进行模拟爆破(燃放爆竹)入侵试验，每试验1次设定为1次爆破入侵事件。
2.在三个相互垂直且垂直于标准安装面的轴向上依次施加以下载荷，频率范围:10Hz~55Hz;位移振幅:0.15mm;扫频速度:1oct/min;扫频周期的数目/轴向:5;试验后，设备应能正常工作。
▲3.在三个相互垂直的轴向(X、Y、Z)上依次施加以下载荷:脉冲类型:半正弦波;峰值加速度:150m/s;脉冲持续时间:11ms;冲击轴向数:6(X、Y、Z轴向的正负两个方向);单位每轴向上的脉冲次数:3;试验后，设备应能正常工作。（依据GB/T2423.7-2018提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告）
4.探测方式:微弱振动波探测，报警响应时间:≤1s
5.系统平台应可查询探测器微振动实时波形状态及现场声音，分析判断报警原因，并记录报警波形及声音等数据。
6.预警信息:车辆，人，动物等闯入和挖掘、爆破等。
▲7.外壳防护等级≥IP68。（依据GB/T4208-2017提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告）
	5
	台

	4
	双防区振动光纤探测器
	1.规格参数（性能）：双防区、RS485接口
2.报警输出：常开/常闭可选
3.工作电压：AC24V（±15%）或DC12V蓄电池
4.额定功率：7W
5.报警响应时间：小于3秒
6.工作温度：-20℃~60℃
7.工作湿度：≤95% 非凝结
8.防护等级≥IP43
	5
	套

	5
	振动传感光缆
	1.规格参数（性能）：产品类型：单模；
2.芯数：2芯；
3.纤芯类型：G652D；
4.外护套材料：MDPE；
5.外径：7.5mm±0.2mm；
6.工作温度：-40℃～+70℃；
7.执行标准：YD/T 769-2018
8.安装方式：挂网或地埋
	750
	m

	6
	光缆终端盒
	1.规格参数（性能）：每个防区至少配备一个，用于传感光缆末端反射。
	10
	个

	7
	振动光纤主机防雨箱
	1.规格参数（性能）：尺寸≥500*400*250；材质： 304不锈钢，箱体壁厚≥1.2mm，防护等级≥IP55。
2.安装方式：壁挂或落地安装
	8
	台

	8
	探测器电源
	1.规格参数（性能）：DC24V/2A
2.输入：AC100~240V 50/60Hz
3.输出：24VDC 2A
4.防水等级≥IP65
5.输出电压容差：±1%
	5
	个

	9
	声光报警器
	1.规格参数：防火ABS阻燃外壳；声压(VDC)：110 ±3
	6
	个

	10
	入侵报警控制器
	1.防区拓展功能：支持通过485总线和IP网络拓展防区，最大支持防区数（含无线防区）≥1000路。
2.报警响应时间：≤2s
3.防区倍增功能：单回路能通过双电阻的方式区分入侵报警与防拆报警，可独立上报探测器防拆与入侵事件。
▲4.当探测回路发生断路、短路、电源线被切断时，能产生报警。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
5.多通道传输方式：具有两种及以上报警传输方式（含网线、4G无线、电话线和GSM），可配置主、备传输通道，当主通道故障时能切换至备用传输通道。
6.子系统功能：能设置至少16个子系统，每个子系统都具有报警主机管理功能，可独立进行布防、撤防、防区管理和权限控制，各子系统之间独立运行，可同时为多个区域或用户提供独立报警。
7.布撤防功能：能通过控制键盘、指纹模块、手机短信和IC刷卡等方式对系统进行布撤防。
8.控制键盘能自定义防区、子系统中文名称和报警主机事件记录采用中文表单显示，具有语音播报功能。
9.具有设置参数保存功能，能将保存的设置参数导入到当前连接的报警主机。
10.支持通过Wi-Fi连接手机APP对报警主机配置进行修改，界面与参数输入支持中文操作。
	1
	套

	11
	报警控制键盘
	1.规格参数（性能）：分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；
2.具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；
	1
	套

	12
	单防区扩展模块
	1.规格参数（性能）：支持1路防区输入扩展
2.支持地址拨码设置，最大传输距离2400m
	9
	只

	13
	双防区扩展模块
	1.规格参数（性能）：支持2路防区输入扩展
2.支持地址拨码设置，最大传输距离2400m。
	5
	个

	14
	防盗墓取证电子围栏
	1.防盗墓电子围栏硬件：采用一体化结构设计，内置天线，外观小巧隐蔽。设备应支持对连接4G和5G移动网络状态下手机的SUPI（IMSI）码进行采集。
2.设备支持的载波并发数量应不少于4个。
3.移动终端IMSI/SUPI码被设备捕获与移动终端回到现网之间的时间间隔应小于等于1s。设备的单载波最大发射功率应达到23dBm。
▲4.4G/5G动态侦码采集率:无干扰环境下，相对运动速度为20km/h时，设备对连接4G/5G移动网络状态下手机SUPI码的采集率应大于等于95%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
5.数据查询功能:设备应支持通过控制软件查询主机接入数量、设防区域、异常上号、SUPI码归属地、功率等级、TAC更新周期、运营商、物理小区标识(PCI)及经纬度信息。
6.主机信息查询功能:设备应支持通过控制软件查询主机信息，其中应包括主机编号、主机名称、上报时刻、IP地址和小区ID。
7.电源安规：设备通过绝缘电阻试验和泄漏电流试验。绝缘电阻：主机电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下不应小于100MΩ，主机电源泄漏电流的极限值应不大于5mA。
▲8.外壳防护等级≥IP66（依据GB/T 4208-2017提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告）
	1
	套

	15
	无线数字中转台
	1.频段范围：UHF1:400-470MHz; VHF:136-174MHz
2.信道容量：1024
3.内置路由：中转台支持DHCP功能，内置路由，能接入IP交换网络，连接其他网络设备。
▲4.中转台内置电源适配器，可同时支持直流电源和交流电源供电。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
5.灵敏度：失真率为5%时，设备的静态接收灵敏度为0.18uV(-122dBm）。
	1
	套

	16
	手持对讲
	1.屏幕尺寸≥0.91英寸
▲2.终端内置定位模块，可支持仅北斗或GPS北斗+GPS定位模式。主动上报定位信息，按照周期上报、按照距离上报和按照距离与周期组合上报，通话中上报定位信息，能识别讲话方位置信息显示(支持十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标等。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
	3
	台

	17
	对讲基站
	1.用于多信道无线基站，实现收发天线共用；
2.频率范围：403MHz~430MHz 工作带宽：500KHz 
3.插入损耗：小于1.5dB 承受功率：小于80W
4.接口型式：N-50KF
5.辅材：双工器、跳线、射频同轴电缆线、室外全向天线、天线支架、同轴连接器、避雷器。
	1
	套

	18
	微卡口抓拍摄像机
	1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
2.内置GPU芯片
3.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒
4.摄像机内置镜头，光学变倍≥40倍，镜头最大焦距不小于240mm。
5.支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx，红外距离不小于250米
6.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
7.设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍
▲8.支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
9.开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
10.开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数
11.开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%
12.含电源及支架
	2
	台

	19
	全彩筒型网络摄像机
	1.像素：≥400万
2.规格参数（性能）：采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器
3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
4.支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果
5.支持复眼补光技术，减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性
6.内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米
7.周界目标分类支持人、机动车、动物。
8.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
9.支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划。
10.防护等级≥IP67
	1
	台

	20
	支架
	1.规格：1、采用铝合金材料设计，性价比高
2、兼容多种相机，美观大方
3、支持水平：0~360°，竖直：﹣80°~60°旋转角度范围
	11
	套

	21
	热成像筒型摄像机
	1.规格参数（性能）：
  探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；
  探测器像素≥400×300；
2.光谱范围≥8μm～14μm；
3.热成像镜头焦距≥13mm；
4.热成像视场角≥水平：20.92°；垂直：15.77°；
5.传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；
6.最大分辨率≥2688×1520；
7.可见光像素≥400万；
8.可见光镜头焦距≥6mm；
9.火点侦测距离（最远）≥780m；
10.周界防范距离（人）≥130m（目标大小1.8m×0.5m）；
11.周界防范距离（车）≥390m（目标大小4m×1.4m）；
12.供电方式：DC12V（±20%）；PoE（802.3af）；
▲13.防护等级≥IP67（依据GB/T 4208-2017提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告）
	10
	台

	22
	球型摄像机
	1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
2.像素：≥400万；
3.最低照度：彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6；0lux(红外灯开启)；
4.最大补光距离：150m（红外）；
5.补光类型：红外；
6.镜头焦距：5mm～115mm；
7.光学变倍：≥23倍；
8.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
9.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支14、持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
10.人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先两种抓拍策略；
11.智能说明：人脸检测、周界互斥使用；
12.防抖功能：电子防抖；
▲13.支持根据不同的场景动态加载或更换第三方算法应用,例如:烟火识别、打电话识别、吸烟识别等。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
14.防护等级≥IP67
	10
	台

	23
	球型摄像机支架
	1.规格：壁装支架，承重:17KG
	10
	套

	24
	监控杆
	1.型号：5米
	6
	根

	25
	立杆背箱
	1.规格参数（性能）：钢材厚度＞3mm；静电喷塑处理；带安全防盗锁；箱体壁厚≥1.2mm；箱体尺寸≥450*270*150mm。
	7
	台

	26
	配电箱/光纤接线箱
	1.规格参数（性能）：材质：304不锈钢，箱体壁厚≥1.2mm。
2.安装方式：壁挂或落地安装
	2
	台

	27
	立杆
	1.型号：8米立杆
2.规格：杆体采用低硅低碳高强度q345B；壁厚度≥2mm；底法兰厚度≥6mm；静电喷塑处理，防锈
3.配套：底座基础浇筑安装。
	11
	根

	28
	巡更手持机
	1.通过内置系统查看，运行频率为≥1.8GHz，内存≥4GB。
2.操作系统≥Android9.0及以上系统
3.SD卡：支持一个TF卡扩展,最大支持256GB；
4.网络：4G全网通，双卡,nano-SIM卡,支持双4G；
5.能拨打/接听电话、收发短信功能，支持VoLTE通话
6.主摄像头/副摄像头：≥1600万像素/800万像素；
7.联功能应支持一键录像、一键录音、一键拍照等功能
8.后置摄像头和前置摄像头均支持录像叠加时间、用户名、GPS经纬度、地理位置和两条自定义信息。
9.在样机中预置多张人脸照片，通过拍照将照片和预置人脸照片进行比对，可识别并显示出对应的预置人脸照片。
10.具有车牌识别功能，能够将识别的车牌号码叠加在图片中，图片和车牌号码支持上传平台，支持新能源车牌识别
11.感应器：指纹、光敏距离传感器、指南针、陀螺仪、重力加速度传感器、温度传感器。
12.支持GPS，北斗，GLONASS，定位精度≤5m。
	2
	台

	29
	巡更卡
	1.RFID工作协议：ISO、IEC14443A；
2.RFID工作频率：13.56MHz；
3.读卡距离：0cm-3cm；
	9
	张

	30
	强光户外手电
	续航不低于30H，最大重量450g，带测灯，有效射程不低于500M，带电显，带充电宝功能。
	2
	套

	31
	出入口大门
	1.出入口大门：不锈钢定制
2.出入口控制：密码键盘读卡器：读卡距离70-100mm  读卡时间＜0.1S。
	30
	平方

	32
	门禁控制器
	1.设备前后壳应采用金属材质，防爆等级IK06，支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。
2.系统应支持设置门禁通行权限计划，支持256组计划模板管理，支持256个周计划，每个周计划中每天可支持8个时间段设置，支持1024个假日计划模板设置实现人员按时间段管控出行权限。
3.设备应具有大容量存储能力，支持不少于200000张卡片容量，100000个密码，10000枚指纹和600000笔记录存储。
4.设备应保存数据时间≥90天。
★5.控制器具有商业密码产品认证证书（提供证书复印件）
	1
	套

	33
	安防综合平台
	★1.实配：硬件主机在信创目录内，视频监控授权≥200路（提供实配承诺函，格式自拟）
2.以专业报警系统管理为核心，集合视频监控、门禁控制、语音对讲、电子巡更、智慧用电、大屏控制、智能运维等众多安全防范子系统综合管理为一体
3.支持SQL SERVER、ORACLE等大型数据库，提供多种数据库服务器选项以满足不同的使用需求
4.集成专业化数据维护工具，包括数据修复、备份和恢复等功能，确保数据的安全性和稳定性
5.支持双机热备,大大提高系统可靠性
6.兼容市场上大多数常见的报警、视频相关设备
7.支持系统内所有设备的自动校时，确保系统内所有设备时间同步
8.通过智能调度资源预案，系统自动实现更高效的任务分配
9.提供多种数据的智能分析工具，用于分析统计结果或即将发生的预测趋势
10.支持自定义软件控制台项目名称主标题及相关特征图片展示
11.具备强大的智能联动能力，支持集成平台内任意子系统的任意事件触发联动任意子系统自动执行相关动作
12.硬件配置：处理器≥16核32线程/运行内存≥64G/存储≥2T*2/阵列卡/冗余电源
	1
	套

	34
	安防平台联动组件
	1.支持平台各系统组件分屏联动显示。
2.支持报警系统与视频系统联动。如报警联动实时画面/录像回放；报警时联动云台摄像机的角度或焦距。
3.支持报警与门禁系统的联动。如报警联动打开/关闭门禁；
4.支持报警系统与对讲系统的联动。如报警联动呼叫对讲。
5.支持视频系统与门禁/对讲系统的联动。如开门联动视频画面；对讲呼叫联动视频画面。
6.支持视频系统与巡更系统的联动。如正常/异常巡更联动视频画面。
7.其它系统的联动：联动打开/关闭智能空开；联动打开紧急广播等。
8.微震动探测设备对接：对接微震动探测系统，实现设备运行状态，感知信息，以及告警信息获取。
★9.能实现报警连续独立弹窗提醒功能，每个弹窗报警事件为独立窗口，处理一个报警事件，其他窗口独立存在等候处理。（提供具有此功能或开发此功能承诺函）
	1
	套

	35
	电子地图组件
	1.支持多张平面地图设置，兼容树形与列表两种显示模式
2.支持地图缩放与拖动操作，配合鸟瞰图插件，可快速定位目标点位
3.支持电子地图任意局部放大或缩小。
4.支持在平面地图上放置报警防区、摄像机、巡更、门禁、对讲等各类图标，可通过图标在线显示当前状态
5.支持防区图标反控布/撤防与旁路。
6.支持防区报警时自动切换至点位所在地图，报警点位图标红色呼吸灯闪烁提示。
7.支持各类图标样式自定义设置，支持摄像机图标多角度朝向设定、周界探测器的长度设定、红外对射探测器图标样式设定等特色功能
▲8.支持入侵路线轨迹显示。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
9.支持报警事件的快捷处理
	1
	套

	36
	报警服务组件
	1.支持实时显示主机在线状态、布撤防状态、防区以及子系统的状态，确保用户随时掌握前端报警系统实际工况
2.提供虚拟报警主机功能，可将一台报警主机下的一个或多个子系统在平台软件中虚拟成一台报警主机进行管理，极大地便利了用户对存在子系统划分的报警系统进行控制管理
3.支持显示界面用户个性化设置，允许用户自定义事件类型、布撤防状态和在线/离线状态的背景色，以及相关字体的颜色和大小，方便用户对关键信息的直观掌控
4.系统集成TTS智能语音播报功能，实现系统各种事件信息的自动语音播报，以便操作员及时听到事件内容，提高事件响应的及时性和准确性
5.支持以流水账形式记录事件，并允许用户通过任一事件快速查询到该主机所有其他事件信息，增强事件追踪和分析能力
6.支持按时间、类型、地点等多维度模糊筛选各类事件
7.集成电子地图功能，实现事件地点的快速定位
▲8.可以依据报警历史事件：直接调阅相关联录像回放。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
9.独立的主机、子系统、防区使用状态（在用、停用、暂停）管理功能。
	1

	套

	37
	汇聚交换机
	★1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥222Mpps（提供证明文件）
2.接口≥28口千兆光（其中8个combo口），≥4个万兆光接口。
▲3.设备可靠性：在受到外界机械碰撞振动时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（依据GB/T 20138-2023提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告）
	3
	台

	38
	接入交换机
	1.二层网管型千兆工业交换机，2个千兆光+16个千兆POE电口；
2.交换容量：56Gbps，包转发率：26.8Mpps；
3.支持POE/POE+，最大POE功率480W；
▲4.工作温度-40~85°C（依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告）
5.双DC电源（48V-54V）；
6.卡轨式安装，电源：双电源
7.一键环网开关
	6
	

	39
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	24
	个

	40
	防火墙
	1.机箱规格≥2U,
2.实配：处理器≥2.2GHz、内存≥16GB，存储设备:硬盘≥2TB，网络接口≥8个千兆光口、8个千兆电口、USB口≥2,电源≥2。
★3.吞吐量TCP≥10G， 并发连接数≥600000个。（提供证明文件）
4.产品支持设置RIP、0SPF和BGP动态路由功能，动态路由生效
5.产品支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上。
6.产品能通过IPv4和IPv6协议转换的方式，使IPv6内网正常访问IPv4 外网。
▲7.设备可靠性：在受到外界机械碰撞振动时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（依据GB/T 20138-2023提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告）
	1
	 台
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	劝导广播系统
	1.主机具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源
2.具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
3.云平台功能：通过软件实现对终端进行远程控制、分组解组或分区域控制功能，支持远程在线监测广播系统终端运行情况。
4.可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。
5.强插寻呼；对讲功能；分组功能；备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。
6.硬件配置：C86架构，CPU主频≥3.1GHz，核心数≥8核处理器，内存≥16GB，存储≥512GB。 
7、能和监控、报警系统平台联动。
	1
	套
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	紧急广播功放
	1.标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
▲5.可靠性：功放电路具有故障自恢复功能。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
6.多个功率级别的设计可满足不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥200W，桥接（8Ω）额定输出≥200W；
	1
	台

	43
	音柱
	防水音柱60W，IP65
	18
	台

	44
	话筒
	网络寻呼麦克风（劝导喊话）
	1
	台

	45
	文物数据核心服务器
	1.机型:机架式服务器
2.处理器:配置1颗国产CPU,CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.9GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB
3.内存:配置≥32GB3200MHzDDR4内存；
4.可扩展≥16个内存插槽，支持内存纠错等高级功能;
5.硬盘:配置≥2块480GSSD硬盘，2块2TBSATAHDD硬盘，最大可支持前置12块3.5寸硬盘+2块后置硬盘+4块U.2SSD硬盘；
6.硬盘控制器：本次配置≥10i规格SAS卡，支持RAID0/1/10/10/1E/JBOD，支持2*M.2硬件RAID1，支持热插拔，热维护
7.网卡:板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口；
8.扩展插槽:最大可支持≥4个标准PCIe4.0插槽；
IO接口:≥4个USB接口，其中USB3.0≥2个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）；
风扇:配置≥2个550W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余；
9.安全:支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能；
10.故障诊断:主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；
11.系统维护:提供同品牌自主研发的服务器管理套件，为用户提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能。
12.支持WebGUI图形化展示、可视化大屏、自定义首页，支持服务器全生命健康数据管理
▲13.数据恢复：能提供三年内数据丢失损坏恢复服务。（提供国家信息中心、中国信通院、北亚数据安全等机构三年数据恢复服务承诺函）
	1
	台

	46
	存储设备
	8T企业级硬盘
	16
	块

	47
	高清网络硬盘录像机
	1.规格参数（性能）：1.4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计；
2.全插拔模块化无线缆设计，双电源；
3.64路H.265、H.264混合接入；
4.320M接入/512M存储/512M转发；
5.1个USB2.0，2个USB3.0；
6.Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD （普通IPC区域入侵、越界侦测检测）；
7.选配扩展板可增加的接口：报警16进8出/2个千兆光口/4个RS-485串行接口。
	1
	台

	48
	安防控制主机
	1.处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存，主板：≥Intel H610芯片组，内存：≥16GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。硬盘配置≥512G。
2.视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。
3.安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复。
4.倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。
▲5.分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供第三方具有检测资质机构出具的检测报告）
	1
	台



（五）机房改造服务
供应商按要求对机房进行改造整理：要求安全、稳定、线路不凌乱，达到《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012中机房要求标准。
监控中心机房的设置需考虑到对安防系统管理设备的保护及稳定运行，机房出入口安装门禁系统、窗户安装防盗门窗进行物理防护。对机房配电进行改造，配有UPS设备，满足监控中心对供电时间的要求，实现联防联控群防群治的目的。
狮子山无人值守机房通过运营商专用光缆，前端信号通过运营商专线至天地石刻园机房内，机房总面积约3.7m*6.5m=24.05㎡。机房梁下层高约2.8m。
本次项目没有配备监控屏幕墙，供应商需借用天地石刻内监控屏幕墙，在不影响原画面情况下，进行画面轮寻合理分配，由供应商自行核定工作量。
对机房进行改造：包含顶面装修、地面装修、墙面装修、接地、防火门、照明，产生的施工垃圾及清理由供应商自行承担，采购人不额外支付费用。
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	声光报警系统
	1.当安防平台报警时，值班室声光报警系统启动，提醒值班人员。
2.音量≥90dB，闪烁频率保持在1.1Hz-2Hz区间。
	1
	套

	2
	机柜
	1.单机柜尺寸≥600*800*2000mm。
2.机柜框架采用型材整体焊接而成，柜体颜色为黑色；
3.机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用毛刷封挡。
	2
	台

	3
	UPS主机
	★1.UPS主机需为三进三出10kVA/20kW在线式高频机架式UPS（提供证明文件）
2.2.UPS主机支持19英寸标准机架式安装，机架安装高度不应超过3U。
2.输入电压范围（Vac）L-L：138Vac~485Vac
3.输入频率范围（Hz）40~70Hz
4.旁路同步跟踪范围（Hz）50/60±10%
5	旁路输入电压范围（Vac）+15%(10/20/25可选)/-20%(15/30/40/50/60可选)
6.输入功率因数≥0.99
7.电池（Vdc）384VDC(360-480VDC可调)
8.电压（Vac）L—L：380/400/415±1%
9.频率（Hz）市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1
10.功率因数：1
11.三相相位误差三相带平衡额定阻性负载≤1°
12.波形失真（THDv）≤1%（阻性满载）
13.最高系统效率：96％
14.过载能力	＜105％负载长期运行，106%～110%负载维持60min，116%～130%负载维持10min，131%～150%负载维持1min
15.其他特性：直流启动功能	具备
16.通信功能：干接点、RS485、MODBUS、SNMP（选配）
17.告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等
18.保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等
	1
	台

	4
	UPS电池
	1.本项目采用12V100AH铅酸蓄电池，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS、精密空调、环境监测统一品牌。
2.蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。
3.电池容量保存率应≥98%
4.电池密封反应效率应≥97.6%
5.同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7%
6.实配：32节电池连接线，规格：10m㎡。加配3根2m线，2根1m线
	20
	节

	5
	电池柜
	防水电池柜配套
	1
	套

	6
	UPS电源线缆
	电源线ZR-YJV-5*10
	30
	米

	7
	综合配电柜
	1.综合配电箱:冷轧钢板柜体材料壁厚≥2.0mm,喷塑.尺寸≥600*800*250mm
2.配置:1个63A/3P2个40A/3P,3个16A/3P，2个1P/16A1个32A/4P，防雷器。零排，地排，指示灯等。
	1
	套

	8
	PDU
	输出8位10A国标插座，带接线盒及电源指示灯，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆，防雷电源。
	10
	套

	9
	5匹空调
	1.制冷量≥12210W
2.风量≥2200m³/h
3.加热量≥1.7kW
4.送风方式：上送风
5.温度精度：17℃-28℃±1℃
6.恒温控湿，波动超限发出报警信号。
7.电源要求：电压380±10%。
★8.空调具有节能产品认证证书。
	1
	台

	10
	安装辅材及配件
	含冷凝20米铜管，含制冷剂、含保温等空调安装材料
	1
	项

	11
	防雷接地
	1)40*4mm铜排*21米
2)30*3mm铜排*41米
3)接地端子箱*1套
4)接地母线BVR-4*60米
5)安装辅材，绝缘测试，辅材施工
	1
	项

	12
	动力与环境监控管理系统软件
	（1）监控主机软件应采用的是嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠。为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如PowerPClinux，ARMlinux等。
（2）监控主机软件应采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需客户端安装或加载控件。
（3）内置高性能Web服务器，支持多并发的Web访问，可以实现多人同时登入查看数据；也便于各级管理人员的登录。
（4）具备历史事件的存储功能及超长时钟的设计，确保系统的稳定、可靠。防止主机出现不可预见的故障或网络传输异常，可对设备的监控情况进行追溯。
（5）系统支持进行多种形式的告警，具有至少4种告警联动机制（短信/电话语音/声光/邮件），设备的每一个告警都可关联不同的告警方式，实现精准告警信息推送。
	1
	套

	13
	监控管理主机
	（1）监控主机应采用19英寸机架式结构。
（2）监控主机为低功耗设计的嵌入式主机，无风扇。
（3）监控主机符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求，保证被监控设备的正常工作。
（4）监控主机质量过硬，能够抗腐蚀，抗变形，密封性好。
（5）监控主机自身具备独立的后备电池，能够在完全断电的情况下持续续航不低于6小时。
（6）监控主机应为双网口、双电源冗余设计，具有高可靠性、高可用性。
（7）所有传感器设备供电应支持主机供电，不用外接电源；提升用户空间利用率。
（8）为了方便管理,UPS，电池，环境监测统一品牌.
	1
	台

	14
	UPS监测接口软件
	根据监控对象UPS通讯协议实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数。
	1
	套

	15
	温湿度传感器（带显示屏）
	带LCD液晶显示，RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃,湿度精度±3%RH
	1
	套

	16
	定位式侧漏感应线
	供电电压：DC12V±10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃0～100%RH无凝露/功耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）；I/O输出
	1
	套

	17
	市电监测模块
	8路高压输入，6路非隔离干接点输入，RS485接口，12V供电，用于采集配电柜支路开关通断状态
	1
	套

	18
	配电监测软件接口
	配电监测软件接口
	1
	套

	19
	外部声光报警器
	磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色,
	1
	个

	20
	电话语音模块4G
	全网通4G，同时支持短信和电话语音告警，配置SIM卡。
	1
	套

	21
	LED灯
	名称：嵌入式节能灯盘600×600，功率不低于36w；其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。（含开关）
	3
	套

	22
	弱电桥架
	200*100桥架
	20
	米

	23
	LED应急灯
	600×600，含蓄电池
	1
	套

	24
	无边全钢防静电地板
	600*600*35mm（含地面防尘处理）入口踏步、斜坡制作
	24
	平方

	25
	理线架
	1.标准19英寸机架式安装，高度≥1U
2.材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体≥1.2mm，盖板≥1.0mm
	2
	套

	26
	跳线
	2米六类数据跳线，原厂成型
	48
	根

	27
	12口双工光配
	标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置
	1
	个

	28
	4口双工光纤连接盘
	端口数量：4口，标配光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置
	1
	个

	29
	单模尾纤
	光纤类型：单模)LC插头采用“一体化”矩形结构
	8
	根

	30
	LC-LC双工单模光跳线
	缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”）
	4
	根

	31
	辅材
	布线、熔纤、空调安装的排水管道施工中的辅材
	1
	批

	32
	防拆开关
	1.名称：防拆开关
2.要求：检测位移信号，内含加速度传感器，可以检测到XYZ轴的任意空间方向移动，探测器灵敏度可调，检测到位移信号之后传送给报警主机，具备状态指示灯，方便安装测试。
3.安装方式：固定于室外设备箱箱门内。
	10
	套

	33
	熔接费用
	人工熔接
	96
	芯



[bookmark: _Toc28035]★五、商务要求
1、预算金额、费用测算说明如下：
此项目为国家专项资金，无增补费用（供应商自行考虑项目实施中苗木、占地补偿等一些不可预见费用）。如产生变更必须先报采购人审批，通过省文物局专家组签字并通过省局批准方可实施。
2、项目工期：项目建设工期为90天达到验收标准（项目总服务期限为36个月）
3、项目验收：符合采购人的要求及验收标准，并由省文物局验收审核通过。
4、付款方式：合同签订后，供应商进场施工后付至合同价的40%，经上级文物部门验收合格后付至合同价的90%，审计结束付清余款。【每笔付款在收到乙方发票后10个工作日内支付】。
5、本项目服务期满以后，所有改造升级设备硬件及软件产权归甲方所有。
6、本项目反对不正当竞争。投标报价应包括所需人员费用、法定税费及合理利润；还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌、出入证等）、教育培训、身体检查、通讯、风险及政策性文件规定等各项所有费用。
7、供应商须严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc73365513][bookmark: _Toc73364900]
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[bookmark: _Toc17495][bookmark: _Toc101]第五部分  磋商及评审
[bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc73364901][bookmark: _Toc23686][bookmark: _Toc73365514]1．磋商小组职责
1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc6374][bookmark: _Toc3606][bookmark: _Toc73364902][bookmark: _Toc73365515]2．磋商及评审程序
2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _Toc31090][bookmark: _Toc73364903][bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc73365516]3．供应商资格审查
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	[bookmark: EB26dcd70bebb54979b7a4b621de125d2f]序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商的营业执照等证明文件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供资格承诺函

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。
（中小企业声明函填写注意：供应商提交的《中小企业声明函》按磋商文件要求格式提供；供应商提交的中小企业声明函按规定填写了磋商文件中规定的所属行业。）

	[bookmark: _Toc16120][bookmark: _Toc25144]4
	特定的资格条件
	无


[bookmark: _Toc30912]4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	[bookmark: _Toc73364904][bookmark: _Toc73365517]序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	报价
	报价不超过预算（限价），磋商报价表按规定要求进行报价盖章（含签字等）。报价合理性。

	商务要求

	2
	磋商承诺函
	按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等

	3
	信用查询
	未被“信用中国”网站、中国政府采购网列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单

	4
	法定代表人身份证明书
	按照采购文件要求提供材料且盖章等

	5
	委托代理人授权委托书及社保（如有）
	如有委托代理人，提供授权委托书及供应商为其缴纳社保的证明材料，按照采购文件要求格式签字盖章。

	技术要求

	6
	技术及服务要求、商务要求响应情况
	采购需求中实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离

	7
	投标文件有效性和完整性
	按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。



注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc73364905][bookmark: _Toc73365518][bookmark: _Toc84][bookmark: _Toc24278]5．磋商记录
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _Toc28710][bookmark: _Toc73364906][bookmark: _Toc73365519][bookmark: _Toc18448]6．综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。
	[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6][bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	42
	28
	30


[bookmark: _Toc2036]（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术评估
	42

	1
	参数评价
	采购需求技术参数标注“▲”为重要性能指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。满分19分。
	19

	2
	项目理解
	根据供应商提供的项目理解方案，内容包括但不限于：①提供本项目服务响应表；②结合现场地理环境、交通等实际情况对方案进行总体概述；③项目防护区域资料收集；④明确防护重点；⑤制定项目实施中的文物保护措施方案。
方案完全包含上述要点的得5分，有缺项或未提供方案的不得分；方案结合实际科学可行的加1分，有针对性措施的加1分
	7

	3
	服务方案
	根据供应商结合本项目服务需求及现场实际情况提供的服务方案，内容包括但不限于：①项目实施进度安排表；②人员的部署与配置；③文物安全风险的识别与防控能力；④不同防护区域制定差异化管理措施；⑤应急处置流程。
方案完全包含上述要点得5分；有缺项或未提供方案的不得分。
针对上述方案各要点，能切实问题及重点难点，有一项得0.5分，最多得2.5分；方案根据切实问题、重点难点进行安排部署、有针对性措施的有一项得0.5分，最多得2.5分。
	10

	4
	系统集成方案
	供应商结合本项目服务需求及现场实际情况，制定系统集成方案，内容包括但不限于：①各安防子系统（视频监控、入侵报警、门禁管理、消防系统等）的集成架构；②明确数据交互方式、信号触发机制及协同响应流程；③重点说明异常事件发生时各系统如何实现信息共享、功能协同，并对预期防护效果作出具体说明。
方案完全包含上述要点的得3分，缺项或未提供方案的不得分；集成设计合理、联动功能合理可行的加2分。图文并茂、功能阐述清晰的加1分。
	6


[bookmark: _Toc16878]
（二）商务评估
	[bookmark: EBcc36ae01fb994a918da451ccb0f74e57]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	商务评估
	28

	1
	业绩
	供应商自2023年1月（以合同签订时间为准）以来承担过相似业绩，每提供一个得2分，本项最高得8分。
注：提供合同、验收证明、往来发票为证明材料，三者缺一不可。
	8

	[bookmark: _Toc10820]2
	软件运维能力
	供应商具有大数据分析软件著作权的得3分。
	6

	
	
	供应商具有视频监控平台软件著作权的得3分。
	

	3
	认证证书
	供应商具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；售后服务认证证书，有一项得2分，满分8分。
注：（1）上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，否则不予给分；
（2）须提供证书和查询截图。
	8

	4
	项目负责人实力
	拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得1分；具有中级（含）以上工程师（电子信息类）证书的得1分，本项最高得2分。
注：提供人员证书和供应商为其缴纳的最近一个月（招标公告发布日期前一个月，不含当月）的社保证明。
	2

	5
	文物保护专职人员
	供应商拟投入本项目组成员具有文物保护责任工程师证书的得4分，本项最高得4分。
注:提供文物保护责任工程师证书和供应商为其缴纳的最近一个月（招标公告发布日期前一个月，不含当月）的社保证明；如该人员非本单位人员，需提供该人员文物保护责任工程师证书及与本单位签订的委托合同。
	4


（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	30

	1
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。
	30


[bookmark: _Toc73365520][bookmark: _Toc7972][bookmark: _Toc24796][bookmark: _Toc73364907]7．推荐成交供应商
[bookmark: EBf60c0b78baae4cd4941a83c86b937dfd]磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照磋商文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc73365521][bookmark: _Toc73364908]
[bookmark: _Toc9420][bookmark: _Toc25662]第六部分  电子投标(响应)文件格式
[bookmark: EB491a073be94b40b3b791bdad326531a2]

[bookmark: _Toc6550]
[bookmark: _Toc20281][bookmark: _Toc23853]基本目录
[bookmark: _Toc26340]


[bookmark: _Toc13680](一)目录
[bookmark: _Toc298]


[bookmark: _Toc20515](二)磋商报价表
﻿
货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：
	



[bookmark: _Toc87]响应单位（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月   日

[bookmark: _Toc23537]
[bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc24193]资格条件



[bookmark: _Toc32049](一)具有独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc1607]


[bookmark: _Toc21557](二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
资格承诺函
[bookmark: 书签4]致：       （采购人、采购代理机构）       
我单位参与     （项目名称）  （项目编号：      ）  项目的政府采购活动，现承诺如下：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：             
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：             
日期：             


注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

[bookmark: _Toc17565](三)落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。


本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：      


注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（此项按照实际情况填写，声明须真实）
[bookmark: 书签4_0]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）     单位的   （项目名称）      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物
（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日	期：

[bookmark: _Toc6952][bookmark: _Toc9976][bookmark: _Toc18577]符合条件


[bookmark: _Toc24397]
[bookmark: _Toc26975](一)报价
提供报价明细，格式自拟





注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求、自身经验填写。
2、报价要求：报价均以人民币报价，全部内容报价应包括上述采购需求（本项目合同履行期限内）包含的所有设备、服务、人员、住宿、交通、加班、培训、会议、审批、招标代理费和服务费、项目验收相关检测费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、管理、保险、利润、税金等各项应有费用。项目实施时，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、此部分合计总报价应与磋商报价表中报价保持一致。
4、在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，二轮报价明细根据首轮报价明细同比例下浮。
[bookmark: _Toc1605]
[bookmark: _Toc6455](二)磋商承诺函
致： （磋商组织方） 
根据贵方关于  （项目名称）  的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：



地址：
电话：
供应商（公章）：
法定代表人签章：
日 期：





[bookmark: _Toc18998](三)信用查询


[bookmark: _Toc917]
[bookmark: _Toc17557](四)法定代表人身份证明书


兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：             

电    话：              

单位全称：              

单位盖章：              

日    期：     年    月    日

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本人身份证明。


[bookmark: _Toc150](五)委托代理人授权委托书及社保（如有）


本授权书声明：  （供应商名称）  法定代表人（负责人）  （姓名）  授权  （委托代理人的姓名、职务）  为我方就  （代理机构）  代理的  （项目名称）    （项目编号）  项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于     年     月    日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                              
委托代理人联系电话：（手机）                        
法定代表人（负责人）签章：                          

供应商名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证正反面扫描件
注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：供应商提供为其缴纳的最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。
[bookmark: _Toc4014]

[bookmark: _Toc4517](六)技术及服务要求、商务要求响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的技术及服务要求、商务要求，如供应商完全响应，请作如下承诺。
服务响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：我单位已完全熟悉本项目采购文件“第四部分 采购需求”关于技术及服务要求、商务要求的所有内容，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照采购文件中的技术及服务要求、商务要求执行的，自愿承担一切违约责任。
特此承诺！

供应商名称（公章）：                      
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日  期：   年    月     日

二、技术及服务要求、商务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：
	序号
	技术及服务要求、商务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：供应商应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。供应商应负相应法律责任及违约责任。

供应商名称（公章）：                      
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日  期：   年  月  日
[bookmark: _Toc3889]
[bookmark: _Toc31726](七)投标文件有效性和完整性

此部分无需提供具体材料
[bookmark: _Toc21870]
[bookmark: _Toc11684][bookmark: _Toc24227]综合评审评分项

具体详见评分及系统电子投标文件格式


[bookmark: _Toc5054][bookmark: _Toc980]告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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