钟楼经济开发区北港街道地下管网改造工程交通设施恢复工程

（政府采购工程）

工程量清单及最高投标限价编制说明

一、编制范围

本次招标及清单具体编制范围包括：桂花路（棕榈路~松涛路）、丁香路（桂花路~京杭运河）、紫薇路（枫林路~枫香路）道路翻新后的道路交通标志、标线、护栏、监控智能化等交通设施的恢复、优化、安装调试等。
二、编制依据：
委托方提供的设计图纸（电子版）、设计回复；

《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《通用安装工程量计算标准》(GB/T50856-2024)等工程量计算标准；
《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》（苏建价〔2026〕76号）；
省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（省厅公告〔2025〕第12号）；

关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》的通知（常住建〔2026〕60号）；

其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等；

三、编制说明：

本工程实施过程中，可能会存在部分施工方案、施工组织设计（包括但不限于深基坑的开挖与支护等）需要专家评审和方案论证。投标人应充分考虑因专家评审和方案论证而引起的相关费用（包含但不限于评审及论证的专家聘用费用、方案调整导致的措施费用增加等）、因专家评审和方案论证而导致工期延长等各种费用及不利后果，并在投标报价中包含上述费用和不利后果所引起的各种影响，结算时不另计算也不作任何调整。

本工程可能部分项目（包括但不限于挡车杆、桥梁栏杆出新、围墙出新等）需要二次深化设计，投标人在施工前，须按建设单位、设计单位等相关单位的要求自行深化设计、并提供效果图，在深化设计、效果图得到上述相关单位的认可和同意后方可施工，如未经同意擅自施工，所导致的工期延误、费用损失等一切不利后果均由承包人自行承担。同时上述深化设计、效果图等所涉及的所有相关费用，均包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，预拌商品砼输送方式、泵送高度由投标人自行考虑，并含在相应的投标综合单价内。

投标人应充分考虑周边既有管线及设施的保护措施，并将相关费用考虑在投标报价中，结算时除招标工程量清单已列有清单项目、或合同另有约定以外，不另行计算相关保护措施费用。

本工程涉及改造工程，投标人需自行踏勘现场，根据施工现场现状情况，对照本次需改造内容及现有设计要求，自行考虑造价风险投标报价。拆除后旧料（除清单特征明确或合同约定需归还招标人的部分以外），投标人应按招标人要求运出场外并自行处理，所发生的费用在综合单价中考虑。
本项目实施过程中，其他砼垫层、基层、面层须按设计图纸及现行规范的相关要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等工作内容，投标人应根据设计图纸、现行施工规范及验收规范、施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内（除工程量清单明确单独列项以外），结算时不另计算也不作任何调整。

除招标清单所明确列出的排水费用以外，本项目的其他排水费用均由投标人在投标报价中自行考虑。

所有以“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标人应认真勘察现场、充分熟悉现场情况，结合本项目的设计图纸、施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中充分考虑相关费用，除合同另有约定或本清单编制说明另有明确以外，结算时该项价格不做任何调整。

因投标单位的机械设备、各种材料运输而造成的设施损坏和污染，由投标单位按原样恢复，投标单位须充分考虑各种相关费用，并将其考虑在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

土方开挖：土壤类别综合考虑（含杂填土、淤泥质土、垃圾土等）；基坑、沟槽、桩间挖土等综合考虑；除有设计的按设计执行外，投标人应根据地质勘查报告并结合自身施工经验制定土方开挖方案，基坑、沟槽放坡系数及工作面宽度按照《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）的相关规定计取，如投标人施工组织设计中与上述要求不一致的，在土方综合单价中考虑（对应的土方回填计量规则也是如此）；同时人工修边坡，场内翻运及运输、余方弃置费用等均包含在综合单价中，结算时不作调整。
本工程所有现浇砼构件和预制构件的模板均包含在相应的砼清单项目中，相应费用应由投标人在报价时自行考虑，结算时不再另行计取模板制作和安拆费用。投标人须根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，自行考虑现浇砼构件和预制砼构件的模板制作安装和拆除费用，并将其包含在投标报价中，结算时现浇砼或预制砼清单的综合单价不作任何调整。
投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用均由投标人自行考虑，结算时不再另行计算。

暂列金额为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的金额计取不得调整。

本项目科技设施免费技术及维护保养年限满足甲方要求或不低于5年，维护保养须符合常州市公安要求，维保期内维保服务等产生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不做调整。

所有科技设施设备采购前须经甲方确认无误后，方可采购、进场安装。必须满足相关验收规范及业主后期使用需求。

重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，以及为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务的，投标人投标报价时应综合考虑上述费用，结算时不另计算。
本工程中监控系统预留与公安网络接口，后期深化费用、各系统调试及运行费、培训费均含在投标总价内。

科技设施上杆管线或软管已含在相应杆件综合单价中，投标自行考虑报价，结算时不另计算。

所有地下配管敷设不在本次编标范围。

本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

投标人应自行认真勘察现场，并在招标文件约定的“投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况、设计图纸、以及投标人的施工组织设计，针对招标文件、招标控制价提出增加和（或修改）已列清单项目的质疑，招标人将视情况决定是否调整招标文件或招标控制价。如投标人未在招标文件约定的时限内，要求澄清招标文件，及招标人认为不需要增加和（或修改）已列清单项目，则该相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行计量。结算时除工程变更引起的措施项目调整或增加以外，不得以项目清单错项、漏项为由要求新增项目。专业措施项目投标单位也应结合项目实际情况及后续施工过程及方案中可能会涉及的专业措施进行增补报价，如投标未进行增补报价的则视为在分部分项费用中已综合考虑。

投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其他标段、其他项目（如其他专业管线的施工等等）的交叉施工影响，如因其他施工方对本工程范围内已完成部分造成损坏，由承包人自行恢复及向相关责任人进行索赔；如本承包人对其他承包方已完成的部分工程造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。
四、招标控制价编制说明

1.本工程按一般计税方法考虑。 

2.人工计价参照苏建函价〔2026〕27号）及苏建价[2026]76号文件计入。
3.主要材料价格参照2026年8月份《常州工程造价信息》除税信息价执行，若8月份没有的材料价格逐月前推，信息价中没有的材料价格按市场询价计入。

4.机械费用参照2026《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》。

5.措施项目费参照2026《江苏省建设工程费用参考》相关规定计取。
6.暂列金额为220000.00元。                         

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司
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