
2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目

分包1

招标文件
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0520
（0675-266JOC004640-1）

采购人：江苏省水利数字中心
招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2026年09月04日

第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年9月24日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0520（0675-266JOC004640）
2、项目名称：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目
3、预算金额：分包一，人民币344万元；分包二，人民币330万元。

4、最高限价：分包一，人民币344万元；分包二，人民币330万元。
5、采购需求：
根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省淮河干流流域涉及淮安、盐城、扬州、宿迁4市，共有大中型灌区146处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的淮河干流取用水监测计量体系。具体目标包括：实现大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，所有新增设施统一接入水利部取用水管理平台；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。项目完成后，将全面补齐淮河干流（江苏）大中型灌区渠首计量设施短板，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为流域水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。
投标人可以同时投标多个分包，但只能在一个分包中中标。本项目按照分包1、分包2的顺序进行评标。如投标人在上一个分包中确定为第一中标候选人，依旧参与后续分包的评审，但不再推荐为后续评审分包的中标候选人。

6、合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3、方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、文件接收截止时间、开标时间：2026年9月24日14点30分（北京时间）

2、地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、是否接受进口产品：本项目不接受。

3、项目所属行业：其他未列明行业。

4、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

4.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

4.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省水利数字中心

地    址：南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系方式：025-52354738

2、采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3、项目联系方式

项目联系人：韩心雨、孙夏卉、陶冉

电      话：025-84795991、025-84795941

第二章 投标人须知

投标人须知前附表：
	序号及名称
	内容

	1、招标项目概况
	采购人：江苏省水利数字中心
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目名称：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1
项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章
资金来源：财政资金
服务期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

	2、招标文件组成
	（1）第一章：投标邀请书（招标公告）
（2）第二章：投标人须知
（3）第三章：评标标准

（4）第四章：项目需求
（5）第五章：合同主要条款及格式

（6）第六章：投标文件格式及附件

	3、投标人资格条件
	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）本项目不接受联合体投标。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

	4、招标文件澄清和修改
	（1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。
（2）投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。

	5、联合体投标
	本项目不接受联合体投标
□本项目接受联合体投标
应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________

	6、踏勘现场
	□采购人组织踏勘现场
时间：
地点：
采购人不组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。

	7、最高投标限价
	□无最高投标限价
有最高投标限价，为人民币344万元

	8、投标保证金
	无

	9、投标有效期
	投标截止时间后90日

	10、投标文件接收截止时间及地点
	截止时间（同开标时间）：详见招标公告

接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	11、投标文件

形式
	“苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	12、评标时间
	（1）时间：2026年9月24日14点30分（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区14楼评标室

	15、评标委员会
	评标委员会由5人或5人以上单数组成

	16、评标方法
	综合评分法
□经评审的最低投标价法
□其他_____________

	17、中标人
	中标人为：1人。


一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、供应商定义
2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4、政策功能
4.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加谈判的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8采购本国产品的政策支持
4.8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.8.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.8.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2招标的最小单位是包。投标人应对本招标文件规定的全部服务内容及配套货物进行整体投标，不得对其中部分服务或货物进行选择性投标；招标服务或货物数量及技术要求中已划分采购包的，投标人可以以包为单位进行整体投标，不得拆包或仅对包内部分内容投标。

5.3代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。

7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.3投标人如同时参与多个分包（标段）招标，则应按分包（标段）分别制作投标文件。

8.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章投标邀请书中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《开标一览表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务及配套货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务及配套货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明和服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务和货物、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标服务及其配套货物的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金（不作要求）
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署
15.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准的50%报价，低于3000元的按照3000元收取。

专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）标准执行。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。 

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照无效投标处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用
20.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1评标组织
22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

22.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.6有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价；

（6）未通过符合性审查；

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件；

（8）服务承诺、服务期限和付款条件未响应招标要求的；

（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他要求。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。

22.2.7实质性要求是指本招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明以及加注“*”或“★”号部分的要求。
22.2.8有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

22.2.9在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.5款执行。

22.2.10澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准
22.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

22.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；

22.3.3评分标准详见第三章。
23、确定中标供应商
23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将推荐评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，供采购人确认。

23.2中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、质疑和投诉
27、质疑

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
第三章 评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。如多个投标人得分相同，按报价由低到高顺序排列；如出现多个投标人得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

（一）商务部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位）
	25

	启动异常低价审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	2
	项目负责人素质和能力
	（1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。

注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。

（2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。

注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）的合同等证明材料，并加盖公章，否则不得分。
	5

	3
	单位资质与业绩
	（1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。

注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。

（2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。

注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。
	5

	4
	项目组员配备
	（1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。

注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。

（2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。

注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。
	5

	合计
	40


（二）技术部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	设备选型
	系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得20分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。

技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。
	20

	2
	方案设计
	技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。

人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。
	14

	3
	安装调试
	开箱检验、安装调试、集成联调、试运行等各项方案每项3分。

各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得3分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分。
	12

	4
	比测率定
	比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分；

比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分；

比测设备配置齐全得3分，基本齐全得1.5分，其他不得分。
	9

	5
	培训售后
	（1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。

（2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。
	5

	合计
	60


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

说明：

价格部分优惠政策如下：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。
第四章 项目需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省淮河干流流域涉及淮安、盐城、扬州、宿迁4市，共有大中型灌区146处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的淮河干流取用水监测计量体系。具体目标包括：实现大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，所有新增设施统一接入水利部取用水管理平台；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。项目完成后，将全面补齐淮河干流（江苏）大中型灌区渠首计量设施短板，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为流域水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。
2.目标与任务

2.1 目标

根据《淮河干流取用水监测计量能力提升重点项目（江苏）实施方案》和大中型灌区调研结果，完成大中型灌区渠首在线监测计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（苏财农〔2025〕94号），下达项目资金674万元。
 《江苏省水利厅关于2026年度取用水监测计量能力提升重点项目实施方案的批复》（苏水资[2026]7号）批复同意项目《实施方案》，要求按照《实施方案》明确的目标任务和建设内容加快推进实施。

2.2 任务

本标段需完成12处大中型灌区渠首在线计量、61处大中型灌区示范站的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务，涉及盐城、宿迁两个地市。

表2.2-1 大中型灌区取水在线计量任务统计表

	设区市
	大中型灌区渠首在线计量（个）
	大中型灌区示范站（个）

	盐城
	12
	48

	宿迁
	/
	13

	合计
	12
	61


3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

4.服务内容及要求
4.1 服务内容

4.1.1 优化大中型灌区取水口在线监测计量体系
根据2026年灌区调研情况，淮干地区部分大中型灌区渠首未设监测站，存在取用水监测盲区。本项目实施12处大中型灌区渠首在线计量监测站建设服务，含设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。

4.1.2 选取典型监测口门打造示范站
原则上选取非灌区一级取水口门（含渠首）。灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。本项目实施61处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。
4.1.3 取水计量数据质量提升
开展本项目包含的73个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首、示范站取水自动监测站运行期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的流量等信息传输到中心站，选用的信道是4G或5G的通讯方式。

（4）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（5）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。
4.3 技术要求

4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.在线监测计量方案要求”。

4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供投标设备接入现用采集平台的方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。
（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

4.3.3安装调试

4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

4.3.3.3集成和联调

（1）供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。
（3）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

4.3.5合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（9）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

4.3.6培训售后

4.3.6.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

4.3.6.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

4.4 其他要求

4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。
4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

5. 取用水在线计量方案要求

5.1 ADCP监测站要求
ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	ADCP
	H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。

V-ADCP：

1.发射波束：单波束；

2.超声频率：1200kHz；

3.最大测量范围：不小于20m；

4.测量盲区：≤1.0m；

▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s；

6.单元尺寸：0.25m～2m；

7.防水等级：IP68；

8.双向测流：支持判别水流方向；

▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。

H-ADCP：

1.发射波束：双波束；

2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）；

3.最大测量范围：不小于60m；

4.测量盲区：≤1.0m；

▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s；

6.单元尺寸：0.5m～4m；

7.防水等级：IP68；

8.双向测流：支持判别水流方向；

▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	1

	2
	雷达水位计
	1.输出供电：DC6～30V；

2.输出：RS485；

3.量程：0～30m；

4.波束角：3°；

5.频率：＞20GHz；

6.测量精度：±2.5mm；

7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。
	套
	1

	3
	遥测终端机（RTU）
	1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议；

★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）；

3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入；

4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V；

5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	1.网络：4G或5G；

2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护；

3.支持全网通物联网卡；

4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧；

5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装；

6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。
	套
	1

	5
	机箱
	含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准：

1.防护等级：整体防护等级不低于IP65；

2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计；

3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统；

4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离；

5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。
	套
	1

	7
	充电控制器
	1.控制器类型：PWM；

2.系统电压：12V/24V；

3.额定充电电流：20A；

4.额定负载电流：20A；

5.工作温度：-20℃～50℃。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	1.接口：接线端子；

2.工作电压Un：12VDC；

3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）；

4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；

5.电压保护水平Up：≤40V；

6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。
	块
	1

	9
	电源避雷器
	1.工作电压Un：12VDC；

2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）；

3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；

4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC；

5.响应时间：≤25ns。
	个
	1

	10
	蓄电池
	胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能；

2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警；

3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。

4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	满足站内所有设施设备安装
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。
	项
	1

	15
	通讯卡
	甲供，不计入投标报价。
	项
	1

	16
	断面整治
	包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。
	项
	1

	17
	比测率定
	含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.2 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管道流量计
	管道超声波流量计：

1.流速范围：0～±10m/s；

2.测量口径范围：DN150～1000mm；

▲3.精度：优于±1.0%；

▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）；5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）；

6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃；

7.通信接口：隔离RS485通讯接口；

8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议；

9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器；

10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装；

▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告；

12.台数根据现场管道数量确定。

管道电磁流量计：

1.公称通径：DN150～DN1000；

2.量程比：150：1；

3.重复性误差：测量值的±0.1%；

▲4.精度等级：0.5级；

5.电导率范围：≥25μs/cm；

6.流速范围：0.1～15m/s；

7.公称压力：0.6～1.6MPa；

8.环境温度：-25～+60℃；

9.相对湿度：5～95%；

10.通讯输出：RS485，MODBUS协议；

11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选；

12.防护等级：IP68；

13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC；▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告；

15.台数根据现场管道数量确定。
	项
	1

	2
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	3
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	4
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	5
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	6
	充电控制器
	1.控制器类型：PWM；

2.系统电压：12V/24V；

3.额定充电电流：20A；

4.额定负载电流：20A；

5.工作温度：-20℃～50℃；

6.优选交、直流二用充电控制器。
	个
	1

	7
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	8
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	9
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	10
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	11
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。
	套
	1

	12
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	13
	土建及施工
	完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。
	项
	1

	14
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	15
	比测率定
	含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.3 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	闸位计
	1.闸位变幅：0～10m；

2.编码器分辨率：≤1cm；

▲3.测量准确度：≤0.1%FS；

4.环境温度：-20℃～+55℃；

5.相对湿度：≤90%；

6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。

▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	项
	1

	2
	雷达水位计
	同5.1节雷达水位计参数；
	套
	2

	3
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	5
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	7
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	9
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	10
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	同5.2节立杆与支架参数。
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	15
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	16
	比测率定
	含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.4 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	雷达波流量计
	1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理；

2.工作电压：6～30VDC；

3.工作温度：-35℃～+70℃；

4.测速雷达频率：24GHz；

5.波束角：12°；

6.流速范围：0.03～20m/s；

▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS

8.自动识别水流方向；

9.水位雷达频率：80GHz；

10.水位量程：0～10m；

▲11.水位精度：±3mm；

12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200；

13.防护等级：IP68；

14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层；

▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	台
	1

	2
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	3
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	4
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	5
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	6
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	7
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	8
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	9
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	10
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	11
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω；

4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。
	套
	1

	12
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	13
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	14
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	15
	比测率定
	含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.5 超声波时差法监测站要求

超声波时差法监测站主要由超声波流量计、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	超声波流量计
	▲1.声道数：≥3声道及流量计表计（断面宽度＞30m时不少于5声道）；

▲2.测量精度：±1.0%FS；

3.支持多声道信号输入；

4.含多声道换能器安装支架；

▲5.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	1

	2
	雷达水位计
	同5.1节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。
	套
	1

	3
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	5
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	7
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	9
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	10
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	15
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	16
	比测率定
	含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.6 加装采集终端

采集终端主要由遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能供电系统、机箱等组成。典型配置如下：
	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	2
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	3
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	4
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	5
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	6
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	7
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	8
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	9
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	10
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	11
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	12
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	13
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	14
	比测率定
	含加装采集终端站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.7 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管道流量计
	同5.2节管道流量计参数。
	项
	1

	2
	雷达波流量计
	同5.4节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。
	项
	1

	3
	泵站用电监控
	1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控；

2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计；

3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）；

4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范；

5.支持示范站电度暨用电量显示。

6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。
	项
	1

	4
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	5
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	6
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	7
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	2

	8
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	2

	9
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	2

	10
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	2

	11
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	2

	12
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	2

	13
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	14
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	15
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	16
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	17
	比测率定
	含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1

	18
	多参数计量设备
	1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°；

2.分辨力：0.5mm，标准型；

3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）

4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）；

5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。
	套
	1

	19
	示范站标识展示宣传牌
	1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm；

2.尺寸：面积不小于1.5m²；

3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺；

4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级；

5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。
	个
	1


6.任务清单及报价
6.1任务清单

6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

	任务
	分项
	盐城
	宿迁
	合计

	取用水在线计量
	大中型灌区渠首在线计量（个）
	ADCP监测站
	8
	0
	8

	
	
	管道超声波流量计监测站
	3
	0
	3

	
	
	管道电磁流量计监测站
	1
	0
	1

	
	大中型灌区示范站（个）
	多参数示范站
	48
	13
	61

	
	合计
	60
	13
	73


6.1.2 任务清单
表6.1-2  任务清单
	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	ADCP监测站
	个
	8
	

	1.1
	H-ADCP
	套
	6
	

	1.2
	V-ADCP
	套
	2
	

	1.3
	雷达水位计
	套
	8
	

	1.4
	遥测终端机（RTU）
	套
	8
	

	1.5
	通信控制模块
	套
	8
	

	1.6
	机箱
	套
	8
	

	1.7
	太阳能电池板
	套
	8
	

	1.8
	充电控制器
	个
	8
	

	1.9
	信号避雷器
	块
	8
	

	1.10
	电源避雷器
	个
	8
	

	1.11
	蓄电池
	项
	8
	

	1.12
	供用电优化模块
	套
	8
	

	1.13
	立杆及支架
	套
	8
	

	1.14
	线缆及安装配件
	套
	8
	

	1.15
	土建及施工
	项
	8
	

	2
	管道流量计监测站
	个
	4
	

	2.1
	超声波流量计
	台
	3
	

	2.2
	电磁流量计
	台
	1
	

	2.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	4
	

	2.4
	通信控制模块
	套
	4
	

	2.5
	机箱
	套
	4
	

	2.6
	太阳能电池板
	套
	4
	

	2.7
	充电控制器
	个
	4
	

	2.8
	信号避雷器
	块
	4
	

	2.9
	电源避雷器
	个
	4
	

	2.11
	蓄电池
	项
	4
	

	2.12
	供用电优化模块
	套
	4
	

	2.13
	立杆及支架
	套
	4
	

	2.14
	线缆及安装配件
	套
	4
	

	2.15
	土建及施工
	项
	4
	

	3
	多参数示范站
	个
	61
	

	3.1
	闸位计
	项
	1
	

	3.2
	雷达波流量计
	套
	43
	

	3.3
	超声波流量计
	台
	25
	

	3.4
	电磁流量计
	台
	15
	

	3.5
	用电监控
	项
	53
	

	3.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	63
	

	3.7
	通信控制模块
	套
	63
	

	3.8
	机箱
	套
	63
	

	3.9
	太阳能电池板
	套
	106
	

	3.10
	充电控制器
	个
	106
	

	3.11
	信号避雷器
	块
	106
	

	3.12
	电源避雷器
	个
	106
	

	3.13
	蓄电池
	项
	106
	

	3.14
	供用电优化模块
	套
	106
	

	3.15
	立杆及支架
	套
	106
	

	3.16
	线缆及安装配件
	套
	63
	

	3.17
	土建及施工
	项
	61
	

	3.18
	多参数计量设施
	套
	61
	

	3.19
	示范站标识展示宣传牌
	块
	61
	

	4
	断面整治
	
	
	

	4.1
	ADCP监测站断面整治
	项
	1
	包括本项目内所有ADCP站点的断面整治。

	5
	取水计量数据提升
	
	
	

	5.1
	ADCP监测站比测率定
	站点
	8
	

	5.2
	管道流量计监测站比测率定
	站点
	4
	

	5.3
	多参数示范站比测率定
	站点
	61
	

	6
	备品备件
	
	
	

	6.1
	H-ADCP
	套
	1
	

	6.2
	超声波流量计
	台
	3
	

	6.3
	电磁流量计
	台
	2
	

	6.4
	雷达波流量计
	套
	5
	

	6.5
	雷达水位计
	套
	1
	

	6.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	8
	

	6.7
	通信控制模块
	套
	8
	

	6.8
	机箱
	套
	8
	

	6.9
	太阳能电池板
	套
	12
	


合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。
6.1-3  大中型灌区渠首在线计量清单
	序号
	地级行政区划
	取水口名称
	取用水户名称
	计量设施类型

	1
	盐城市大丰区
	四卯酉河节制闸站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	H-ADCP（栈桥）配套雷达水位计

	2
	盐城市大丰区
	九总河西闸站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	V-ADCP配套雷达水位计

	3
	盐城市大丰区
	刘庄船闸站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	H-ADCP（护坡斜拉支架）配套雷达水位计

	4
	盐城市大丰区
	白龙河西闸站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	H-ADCP配套雷达水位计

	5
	盐城市大丰区
	五十里河西闸站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	H-ADCP配套雷达水位计

	6
	盐城市大丰区
	马路河南站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	H-ADCP（栈桥）配套雷达水位计

	7
	盐城市大丰区
	通黄河南站
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	电磁流量计/加装采集终端

	8
	盐城市亭湖区
	龙灶干渠进水闸站
	南洋灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	超声波流量计

	9
	盐城市亭湖区
	方向干渠进水闸站
	南洋灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	超声波流量计

	10
	盐城市亭湖区
	汪家干渠进水闸站
	新兴灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	超声波流量计

	11
	盐城市亭湖区
	永丰干渠进水闸站
	新兴灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	H-ADCP配套雷达水位计

	12
	盐城市亭湖区
	新条干渠进水闸站
	新兴灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	V-ADCP配套雷达水位计


6.1.4  大中型灌区示范站清单

	序号
	地级行政区划
	取水口名称
	取用水户名称
	计量设施类型

	1
	盐城市射阳县
	新圩北站
	花元灌区（射阳县海河水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	2
	盐城市射阳县
	黄云十一队站1
	花元灌区（射阳县海河水利站）
	电磁流量计+以电折水

	3
	盐城市射阳县
	黄云十一队站2
	花元灌区（射阳县海河水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	4
	盐城市射阳县
	黄云十一队站3
	花元灌区（射阳县海河水利站）
	电磁流量计+以电折水

	5
	盐城市阜宁县
	渠南灌区硕集街道张单4组灌溉站
	渠南灌区（阜宁县西南灌区管理所）
	电磁流量计+以电折水

	6
	盐城市阜宁县
	渠南灌区硕集街道东崔村5组泵站
	渠南灌区（阜宁县西南灌区管理所）
	超声波流量计+以电折水

	7
	盐城市滨海县
	阜坎村七组五引河灌溉站
	三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所）
	超声波流量计+以电折水

	8
	盐城市大丰区
	双垛中竖干渠中灌溉渠
	江界河灌区（盐城市大丰区草庙水利管理服务站）
	电磁流量计+以电折水

	9
	盐城市大丰区
	双垛中竖干渠南灌溉渠
	江界河灌区（盐城市大丰区草庙水利管理服务站）
	电磁流量计+以电折水

	10
	盐城市大丰区
	太兴灌溉站4
	斗南灌区（盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所）
	超声波流量计+以电折水

	11
	盐城市射阳县
	利民河8组站
	盘洋灌区（射阳县盘湾水利站）
	电磁流量计×3+以电折水

	12
	盐城市盐都区
	颜家舍西站
	盐都东南灌区（盐城市盐都区水务局大冈水务站）
	电磁流量计+以电折水

	13
	盐城市阜宁县
	渠北灌区后沙岗电灌站
	渠北灌区（阜宁县周门翻水站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	14
	盐城市阜宁县
	陈良灌区丹平四组灌溉站
	陈良灌区（阜宁县水务局陈良水务站）
	电磁流量计+以电折水

	15
	盐城市阜宁县
	沟墩灌区三合村中港泵站
	沟墩灌区（阜宁县水务局沟墩水务站）
	电磁流量计+以电折水

	16
	盐城市响水县
	大口南潮河站
	双南干渠灌区（响水县运响河闸管理所）
	超声波流量计+以电折水

	17
	盐城市大丰区
	中港五总沟泵站
	川南灌区（盐城市大丰区大桥水利管理服务站）
	电磁流量计×2+以电折水

	18
	盐城市大丰区
	老墩中沟十组一号灌溉站
	斗北灌区（盐城市大丰区三龙水利管理服务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	19
	盐城市大丰区
	西干渠扬水站
	大中农场灌区（江苏大中农场集团有限公司）
	以电折水

	20
	盐城市响水县
	富民路南站
	六套干渠灌区（响水县老舍水务站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	21
	盐城市响水县
	拆建泵站  工程编号：2020-1-002
	淮北干渠灌区（响水县水务局淮北干渠灌区管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	22
	盐城市响水县
	五河二组站
	黄响河灌区（响水县黄响河闸管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	23
	盐城市响水县
	朱浦五组泵站
	大寨河灌区（响水县坎响河北套闸管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	24
	盐城市响水县
	七套泵站（拆建）
	南干渠灌区（响水县红旗翻水站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	25
	盐城市滨海县
	七层灌溉站
	陈涛灌区（滨海县机电排灌管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计

	26
	盐城市滨海县
	双河大沟灌溉站
	南干灌区（滨海县机电排灌管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	27
	盐城市滨海县
	张弓河灌溉站
	张弓灌区（滨海县机电排灌管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	28
	盐城市滨海县
	改造马套1#泵站
	天场灌区（滨海县机电排灌管理所）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	29
	盐城市阜宁县
	11#泵站
	吴滩灌区（阜宁县水务局吴滩水务站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	30
	盐城市射阳县
	全心中心河站（06号）
	射阳红旗灌区（射阳县特庸水利站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	31
	盐城市射阳县
	团结大沟西泵站
	陈洋灌区（江苏射阳经济开发区水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	32
	盐城市射阳县
	西移大沟西二中沟站
	桥西灌区（射阳县兴桥水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	33
	盐城市射阳县
	原四区西站灌溉站
	农牧灌区（射阳县射阳港经济区水利站）
	雷达波明渠流量计

	34
	盐城市盐都区
	楼王镇9号泵站
	楼王灌区（盐城市盐都区水务局楼王水务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	35
	盐城市盐都区
	曲东农化厂东灌溉站
	龙冈灌区（盐城市盐都区水务局龙冈水务站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	36
	盐城市盐都区
	陇尖村2号泵站
	红九灌区（盐城市盐都区水务局尚庄水务站）
	超声波流量计+以电折水

	37
	盐城市盐都区
	美满三组南灌溉站
	大纵湖灌区（盐城市盐都区水务局大纵湖水务站）
	超声波流量计+以电折水

	38
	盐城市盐都区
	园垛村一组泵站
	学富灌区（盐城市盐都区水务局学富水务站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	39
	盐城市亭湖区
	新建村一组泵站（300HW-5灌溉站）
	盐东灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计

	40
	盐城市亭湖区
	新黄大沟灌溉站
	黄尖灌区（盐城市亭湖区水利综合服务中心）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	41
	盐城市响水县
	南8、9号泵站
	黄海农场灌区（江苏省黄海农场有限公司）
	［超声波流量计+以电折水］×2

	42
	盐城市射阳县
	11大队电灌站
	临海农场灌区（江苏省临海农场有限公司）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	43
	盐城市射阳县
	农科站灌溉站
	淮海农场灌区（江苏省淮海农场有限公司）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	44
	盐城市射阳县
	农科所泵站
	新洋农场灌区（江苏新洋农业发展有限公司）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	45
	盐城市滨海县
	滨淮农场电站23、24号站
	滨淮农场灌区（江苏省滨淮农场有限公司）
	超声波流量计×2+雷达明渠流量计×2+以电折水×2+闸位计

	46
	盐城市射阳县
	合运河灌溉站
	安东灌区（射阳县兴桥水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	47
	盐城市射阳县
	丰产大沟西十中沟南站
	跃中灌区（射阳县兴桥水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	48
	盐城市射阳县
	309泵站
	王开灌区（射阳县四明水利站）
	超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水

	49
	宿迁市泗洪县
	秦桥泵站
	蔡圩灌区（泗洪县蔡圩灌区管理所）
	以电折水

	50
	宿迁市泗洪县
	桥口泵站
	安东河灌区（泗洪县洪泽湖管理处）
	雷达波明渠流量计×2+以电折水

	51
	宿迁市宿豫区
	茶棚泵站
	嶂山灌区（宿迁市宿豫区嶂山灌区管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	52
	宿迁市泗阳县
	十斗西电灌站
	新华灌区（泗阳县新华灌区管理所）
	电磁流量计+雷达波明渠流量计

	53
	宿迁市沭阳县
	七雄街道双条河泵站
	沭阳柴沂灌区（沭阳县柴沂灌区管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	54
	宿迁市沭阳县
	桑墟镇新顺河村五组兴丰泵站
	古泊灌区（沭阳县古泊灌区管理所）
	雷达波明渠流量计×2

	55
	宿迁市沭阳县
	刘集镇刘集社区大兴排灌站
	淮西灌区（沭阳县淮西灌区管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	56
	宿迁市沭阳县
	茆圩乡杨兴村王圩组王圩翻水站
	沙河灌区（沭阳县沙河灌区管理所）
	电磁流量计（补第3个）+雷达波明渠流量计

	57
	宿迁市沭阳县
	胡集镇新集村街西组街西泵站
	新北灌区（沭阳县古屯河堤防管理所）
	雷达波明渠流量计

	58
	宿迁市泗洪县
	车门乡小张庄王沟西泵站
	车门灌区（泗洪县车门水利站）
	雷达波明渠流量计

	59
	宿迁市泗洪县
	双沟镇王套村洪山泵站
	雪枫灌区（泗洪县双沟水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	60
	宿迁市泗洪县
	瑶沟乡宝乐诚渔场夏庄灌区
	泗洪红旗灌区（泗洪县水库管理所）
	加装采集终端

	61
	宿迁市泗洪县
	界集镇蒋庄向阳泵站
	曹庙灌区（泗洪县界集水利站）
	加装采集终端


6.2报价说明

6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1最高投标限价为344万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施73个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。
（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于73个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。
6.2.2报价表（参考格式）

6.2.2.1 总报价表

表6.2-1  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1总报价表

	序号
	项目名称
	报价（元）

	1
	大中型灌区渠首在线计量
	

	2
	大中型灌区示范站
	

	3
	断面整治
	

	4
	取水计量数据质量提升
	

	5
	备品备件
	

	合计
	


6.2.2.2 分项报价汇总表

表6.2-2  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1分项报价汇总表
	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	总价（元）

	一
	ADCP监测站
	站/套
	8
	

	二
	管道超声波流量计监测站
	站/套
	3
	

	三
	管道电磁流量计监测站
	站/套
	1
	

	四
	多参数示范站
	站/套
	61
	

	五
	断面整治
	项
	1
	

	六
	取水计量数据质量提升
	站
	73
	

	七
	备品备件
	项
	1
	

	八
	合  计
	
	
	


6.2.2.3 分项报价表

表6.2-3  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1分项报价表

	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	ADCP监测站
	个
	8
	
	
	

	1.1
	H-ADCP
	套
	6
	
	
	

	1.2
	V-ADCP
	套
	2
	
	
	

	1.3
	雷达水位计
	套
	8
	
	
	

	1.4
	遥测终端机（RTU）
	套
	8
	
	
	

	1.5
	通信控制模块
	套
	8
	
	
	

	1.6
	机箱
	套
	8
	
	
	

	1.7
	太阳能电池板
	套
	8
	
	
	

	1.8
	充电控制器
	个
	8
	
	
	

	1.9
	信号避雷器
	块
	8
	
	
	

	1.10
	电源避雷器
	个
	8
	
	
	

	1.11
	蓄电池
	项
	8
	
	
	

	1.12
	供用电优化模块
	套
	8
	
	
	

	1.13
	立杆及支架
	套
	8
	
	
	

	1.14
	线缆及安装配件
	套
	8
	
	
	

	1.15
	土建及施工
	项
	8
	
	
	

	2
	管道流量计监测站
	个
	4
	
	
	

	2.1
	超声波流量计
	台
	3
	
	
	

	2.2
	电磁流量计
	台
	1
	
	
	

	2.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	4
	
	
	

	2.4
	通信控制模块
	套
	4
	
	
	

	2.5
	机箱
	套
	4
	
	
	

	2.6
	太阳能电池板
	套
	4
	
	
	

	2.7
	充电控制器
	个
	4
	
	
	

	2.8
	信号避雷器
	块
	4
	
	
	

	2.9
	电源避雷器
	个
	4
	
	
	

	2.11
	蓄电池
	项
	4
	
	
	

	2.12
	供用电优化模块
	套
	4
	
	
	

	2.13
	立杆及支架
	套
	4
	
	
	

	2.14
	线缆及安装配件
	套
	4
	
	
	

	2.15
	土建及施工
	项
	4
	
	
	

	3
	多参数示范站
	个
	61
	
	
	

	3.1
	闸位计
	项
	1
	
	
	

	3.2
	雷达波流量计
	套
	43
	
	
	

	3.3
	超声波流量计
	台
	25
	
	
	

	3.4
	电磁流量计
	台
	15
	
	
	

	3.5
	用电监控
	项
	53
	
	
	

	3.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	63
	
	
	

	3.7
	通信控制模块
	套
	63
	
	
	

	3.8
	机箱
	套
	63
	
	
	

	3.9
	太阳能电池板
	套
	106
	
	
	

	3.10
	充电控制器
	个
	106
	
	
	

	3.11
	信号避雷器
	块
	106
	
	
	

	3.12
	电源避雷器
	个
	106
	
	
	

	3.13
	蓄电池
	项
	106
	
	
	

	3.14
	供用电优化模块
	套
	106
	
	
	

	3.15
	立杆及支架
	套
	106
	
	
	

	3.16
	线缆及安装配件
	套
	63
	
	
	

	3.17
	土建及施工
	项
	61
	
	
	

	3.18
	多参数计量设施
	套
	61
	
	
	

	3.19
	示范站标识展示宣传牌
	块
	61
	
	
	

	4
	断面整治
	
	
	
	
	

	4.1
	ADCP监测站断面整治
	项
	1
	
	
	包括本项目内所有ADCP站点的断面整治。

	5
	取水计量数据提升
	
	
	
	
	

	5.1
	ADCP监测站比测率定
	站点
	8
	
	
	

	5.2
	管道流量计监测站比测率定
	站点
	4
	
	
	

	5.3
	多参数示范站比测率定
	站点
	61
	
	
	

	6
	备品备件
	
	
	
	
	

	6.1
	H-ADCP
	套
	1
	
	
	

	6.2
	超声波流量计
	台
	3
	
	
	

	6.3
	电磁流量计
	台
	2
	
	
	

	6.4
	雷达波流量计
	套
	5
	
	
	

	6.5
	雷达水位计
	套
	1
	
	
	

	6.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	8
	
	
	

	6.7
	通信控制模块
	套
	8
	
	
	

	6.8
	机箱
	套
	8
	
	
	

	6.9
	太阳能电池板
	套
	12
	
	
	


7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。
第五章  合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同（服务）（参考）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）江苏省水利数字中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：  银行汇付       。

10.2 支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。
乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监管部门执一份。

    甲方：                                 乙方： 

地址：                                 地址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

                                  签订日期：      年  月  日
廉政合同
发包人： 江苏省水利数字中心 
承包人：                            
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担 2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1（合同编号：105012014-  ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包1（合同编号：105012014-  ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                  （盖章）
法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

第六章  投标文件格式及附件

（项目名称）
投标响应文件

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月 日
评分索引表

	评分项目
	在投标响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明
致：江苏省水利数字中心
根据贵方                     （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人          （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）                     元人民币。 

3、本项目服务时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

 项目负责人：                                    。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                             
电   话：                             
传   真：                             
开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字/签章）：                
投标人名称：                                  （盖章）

日      期：            年      月      日
附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致：江苏省水利数字中心
本授权书声明：注册于           （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称、包号），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

附法定代表及授权委托人的身份证的复印件。
注：授权委托人须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。
附件三、报价表

投标报价汇总表

	项目名称
	

	项目编号
	

	项目负责人
	

	投标报价

（万元）
	小写：                     大写：

	服务期限
	

	服务承诺
	

	是否属于小微型企业
	是             否

	是否属于监狱和戒毒企业
	是             否

	是否属于残疾人福利性单位
	是             否

	备注
	


供应商名称（盖章）：                                                  
说明：1.此表单独封装并置于投标文件首页，以便唱标时使用。
2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

5.采购人对每一项服务及相关设施仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

分项报价表

*注：投标人需根据“第四章 项目需求”为基础自行编制详细报价表。

附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）
                                           声明人：（公章）

                                           日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省水利数字中心
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

 声明人：      （公章）

日期：    年   月
附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表格式

	项目名称：
	采购编号：

	序号
	条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）
附件八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号： 

	序号
	条目号
	招标项目要求提供的

技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （盖章）

附件九、企业声明函格式（如不属于则不需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
   万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
万元，资产总额为 
   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日            期：

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

项目编号：
	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价

（元人民币）
	总价

（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字/签章）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商（盖章）：              
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）

2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目

分包2
招标文件
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0520
（0675-266JOC004640-2）

采购人：江苏省水利数字中心
招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2026年09月04日

第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年9月24日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0520（0675-266JOC004640）
2、项目名称：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目
3、预算金额：分包一，人民币344万元；分包二，人民币330万元。

4、最高限价：分包一，人民币344万元；分包二，人民币330万元。
5、采购需求：
根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省淮河干流流域涉及淮安、盐城、扬州、宿迁4市，共有大中型灌区146处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的淮河干流取用水监测计量体系。具体目标包括：实现大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，所有新增设施统一接入水利部取用水管理平台；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。项目完成后，将全面补齐淮河干流（江苏）大中型灌区渠首计量设施短板，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为流域水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。
投标人可以同时投标多个分包，但只能在一个分包中中标。本项目按照分包1、分包2的顺序进行评标。如投标人在上一个分包中确定为第一中标候选人，依旧参与后续分包的评审，但不再推荐为后续评审分包的中标候选人。

6、合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3、方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、文件接收截止时间、开标时间：2026年9月24日14点30分（北京时间）

2、地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、是否接受进口产品：本项目不接受。

3、项目所属行业：其他未列明行业。

4、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

4.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

4.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省水利数字中心

地    址：南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系方式：025-52354738

2、采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3、项目联系方式

项目联系人：韩心雨、孙夏卉、陶冉

电      话：025-84795991、025-84795941

第二章 投标人须知

投标人须知前附表：
	序号及名称
	内容

	1、招标项目概况
	采购人：江苏省水利数字中心
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目名称：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2
项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章
资金来源：财政资金
服务期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

	2、招标文件组成
	（1）第一章：投标邀请书（招标公告）
（2）第二章：投标人须知
（3）第三章：评标标准

（4）第四章：项目需求
（5）第五章：合同主要条款及格式

（6）第六章：投标文件格式及附件

	3、投标人资格条件
	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）本项目不接受联合体投标。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

	4、招标文件澄清和修改
	（1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。
（2）投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。

	5、联合体投标
	本项目不接受联合体投标
□本项目接受联合体投标
应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________

	6、踏勘现场
	□采购人组织踏勘现场
时间：
地点：
采购人不组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。

	7、最高投标限价
	□无最高投标限价
有最高投标限价，为人民币330万元

	8、投标保证金
	无

	9、投标有效期
	投标截止时间后90日

	10、投标文件接收截止时间及地点
	截止时间（同开标时间）：详见招标公告

接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	11、投标文件

形式
	“苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	12、评标时间
	（1）时间：2026年9月24日14点30分（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区14楼评标室

	15、评标委员会
	评标委员会由5人或5人以上单数组成

	16、评标方法
	综合评分法
□经评审的最低投标价法
□其他_____________

	17、中标人
	中标人为：1人。


一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、供应商定义
2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4、政策功能
4.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加谈判的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8采购本国产品的政策支持
4.8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.8.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.8.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2招标的最小单位是包。投标人应对本招标文件规定的全部服务内容及配套货物进行整体投标，不得对其中部分服务或货物进行选择性投标；招标服务或货物数量及技术要求中已划分采购包的，投标人可以以包为单位进行整体投标，不得拆包或仅对包内部分内容投标。

5.3代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。

7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.3投标人如同时参与多个分包（标段）招标，则应按分包（标段）分别制作投标文件。

8.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章投标邀请书中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《开标一览表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务及配套货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务及配套货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明和服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务和货物、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标服务及其配套货物的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金（不作要求）
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署
15.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准的50%报价，低于3000元的按照3000元收取。

专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）标准执行。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。 

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照无效投标处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用
20.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1评标组织
22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

22.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.6有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价；

（6）未通过符合性审查；

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件；

（8）服务承诺、服务期限和付款条件未响应招标要求的；

（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他要求。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。

22.2.7实质性要求是指本招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明以及加注“*”或“★”号部分的要求。
22.2.8有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

22.2.9在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.5款执行。

22.2.10澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准
22.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

22.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；

22.3.3评分标准详见第三章。
23、确定中标供应商
23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将推荐评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，供采购人确认。

23.2中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、质疑和投诉
27、质疑

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
第三章 评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。如多个投标人得分相同，按报价由低到高顺序排列；如出现多个投标人得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

（一）商务部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位）
	25

	启动异常低价审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	2
	项目负责人素质和能力
	（1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。

注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。

（2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。

注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）的合同等证明材料，并加盖公章，否则不得分。
	5

	3
	单位资质与业绩
	（1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。

注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。

（2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。

注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。
	5

	4
	项目组员配备
	（1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。

注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。

（2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。

注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。
	5

	合计
	40


（二）技术部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	设备选型
	系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得20分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。

技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。
	20

	2
	方案设计
	技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。

人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。
	14

	3
	安装调试
	开箱检验、安装调试、集成联调、试运行等各项方案每项3分。

各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得3分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分。
	12

	4
	比测率定
	比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分；

比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分；

比测设备配置齐全得3分，基本齐全得1.5分，其他不得分。
	9

	5
	培训售后
	（1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。

（2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。
	5

	合计
	60


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

说明：

价格部分优惠政策如下：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。
第四章 项目需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省淮河干流流域涉及淮安、盐城、扬州、宿迁4市，共有大中型灌区146处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的淮河干流取用水监测计量体系。具体目标包括：实现大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，所有新增设施统一接入水利部取用水管理平台；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。项目完成后，将全面补齐淮河干流（江苏）大中型灌区渠首计量设施短板，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为流域水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。
2.目标与任务

2.1 目标

根据《淮河干流取用水监测计量能力提升重点项目（江苏）实施方案》和大中型灌区调研结果，完成大中型灌区渠首在线监测计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（苏财农〔2025〕94号），下达项目资金674万元。
 《江苏省水利厅关于2026年度取用水监测计量能力提升重点项目实施方案的批复》（苏水资[2026]7号）批复同意项目《实施方案》，要求按照《实施方案》明确的目标任务和建设内容加快推进实施。

2.2 任务

本标段需完成43处大中型灌区渠首在线计量、25处大中型灌区示范站的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务，涉及淮安、扬州两个地市。

表2.2-1 大中型灌区取水在线计量任务统计表

	设区市
	大中型灌区渠首在线计量（个）
	大中型灌区示范站（个）

	淮安
	6
	12

	扬州
	37
	13

	合计
	43
	25


3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

4.服务内容及要求
4.1 服务内容

4.1.1 优化大中型灌区取水口在线监测计量体系
根据2026年灌区调研情况，淮干地区部分大中型灌区渠首未设监测站，存在取用水监测盲区。本项目实施43处大中型灌区渠首在线计量监测站建设服务，含设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。

4.1.2 选取典型监测口门打造示范站
原则上选取非灌区一级取水口门（含渠首）。灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。本项目实施25处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。
4.1.3 取水计量数据质量提升
开展本项目包含的68个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首、示范站取水自动监测站运行期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的流量等信息传输到中心站，选用的信道是4G或5G的通讯方式。

（4）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（5）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。
4.3 技术要求

4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.在线监测计量方案要求”。

4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供投标设备接入现用采集平台的方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。
（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

4.3.3安装调试

4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

4.3.3.3集成和联调

（1）供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。
（3）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

4.3.5合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（9）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

4.3.6培训售后

4.3.6.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

4.3.6.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

4.4 其他要求

4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。
4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

5. 取用水在线计量方案要求

5.1 ADCP监测站要求
ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	ADCP
	H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。

V-ADCP：

1.发射波束：单波束；

2.超声频率：1200kHz；

3.最大测量范围：不小于20m；

4.测量盲区：≤1.0m；

▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s；

6.单元尺寸：0.25m～2m；

7.防水等级：IP68；

8.双向测流：支持判别水流方向；

▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。

H-ADCP：

1.发射波束：双波束；

2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）；

3.最大测量范围：不小于60m；

4.测量盲区：≤1.0m；

▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s；

6.单元尺寸：0.5m～4m；

7.防水等级：IP68；

8.双向测流：支持判别水流方向；

▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	1

	2
	雷达水位计
	1.输出供电：DC6～30V；

2.输出：RS485；

3.量程：0～30m；

4.波束角：3°；

5.频率：＞20GHz；

6.测量精度：±2.5mm；

7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。
	套
	1

	3
	遥测终端机（RTU）
	1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议；

★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）；

3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入；

4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V；

5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	1.网络：4G或5G；

2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护；

3.支持全网通物联网卡；

4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧；

5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装；

6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。
	套
	1

	5
	机箱
	含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准：

1.防护等级：整体防护等级不低于IP65；

2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计；

3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统；

4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离；

5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。
	套
	1

	7
	充电控制器
	1.控制器类型：PWM；

2.系统电压：12V/24V；

3.额定充电电流：20A；

4.额定负载电流：20A；

5.工作温度：-20℃～50℃。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	1.接口：接线端子；

2.工作电压Un：12VDC；

3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）；

4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；

5.电压保护水平Up：≤40V；

6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。
	块
	1

	9
	电源避雷器
	1.工作电压Un：12VDC；

2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）；

3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）；

4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC；

5.响应时间：≤25ns。
	个
	1

	10
	蓄电池
	胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能；

2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警；

3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。

4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	满足站内所有设施设备安装
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。
	项
	1

	15
	通讯卡
	甲供，不计入投标报价。
	项
	1

	16
	断面整治
	包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。
	项
	1

	17
	比测率定
	含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.2 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管道流量计
	管道超声波流量计：

1.流速范围：0～±10m/s；

2.测量口径范围：DN150～1000mm；

▲3.精度：优于±1.0%；

▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）；5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）；

6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃；

7.通信接口：隔离RS485通讯接口；

8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议；

9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器；

10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装；

▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告；

12.台数根据现场管道数量确定。

管道电磁流量计：

1.公称通径：DN150～DN1000；

2.量程比：150：1；

3.重复性误差：测量值的±0.1%；

▲4.精度等级：0.5级；

5.电导率范围：≥25μs/cm；

6.流速范围：0.1～15m/s；

7.公称压力：0.6～1.6MPa；

8.环境温度：-25～+60℃；

9.相对湿度：5～95%；

10.通讯输出：RS485，MODBUS协议；

11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选；

12.防护等级：IP68；

13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC；▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告；

15.台数根据现场管道数量确定。
	项
	1

	2
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	3
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	4
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	5
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	6
	充电控制器
	1.控制器类型：PWM；

2.系统电压：12V/24V；

3.额定充电电流：20A；

4.额定负载电流：20A；

5.工作温度：-20℃～50℃；

6.优选交、直流二用充电控制器。
	个
	1

	7
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	8
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	9
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	10
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	11
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。
	套
	1

	12
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	13
	土建及施工
	完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。
	项
	1

	14
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	15
	比测率定
	含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.3 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	闸位计
	1.闸位变幅：0～10m；

2.编码器分辨率：≤1cm；

▲3.测量准确度：≤0.1%FS；

4.环境温度：-20℃～+55℃；

5.相对湿度：≤90%；

6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。

▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	项
	1

	2
	雷达水位计
	同5.1节雷达水位计参数；
	套
	2

	3
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	5
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	7
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	9
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	10
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	同5.2节立杆与支架参数。
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	15
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	16
	比测率定
	含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.4 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	雷达波流量计
	1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理；

2.工作电压：6～30VDC；

3.工作温度：-35℃～+70℃；

4.测速雷达频率：24GHz；

5.波束角：12°；

6.流速范围：0.03～20m/s；

▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS

8.自动识别水流方向；

9.水位雷达频率：80GHz；

10.水位量程：0～10m；

▲11.水位精度：±3mm；

12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200；

13.防护等级：IP68；

14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层；

▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	台
	1

	2
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	3
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	4
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	5
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	6
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	7
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	8
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	9
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	10
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	11
	立杆及支架
	1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）；

2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑；

3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω；

4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。
	套
	1

	12
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	13
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	14
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	15
	比测率定
	含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.5 超声波时差法监测站要求

超声波时差法监测站主要由超声波流量计、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	超声波流量计
	▲1.声道数：≥3声道及流量计表计（断面宽度＞30m时不少于5声道）；

▲2.测量精度：±1.0%FS；

3.支持多声道信号输入；

4.含多声道换能器安装支架；

▲5.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。
	套
	1

	2
	雷达水位计
	同5.1节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。
	套
	1

	3
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	4
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	5
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	6
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	7
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	8
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	9
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	10
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	11
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	12
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	13
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	14
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	15
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	16
	比测率定
	含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.6 加装采集终端

采集终端主要由遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能供电系统、机箱等组成。典型配置如下：
	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	2
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	3
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	4
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	1

	5
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	1

	6
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	1

	7
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	1

	8
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	1

	9
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	1

	10
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	11
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	12
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	13
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	14
	比测率定
	含加装采集终端站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1


5.7 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

	序号
	项目或设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管道流量计
	同5.2节管道流量计参数。
	项
	1

	2
	雷达波流量计
	同5.4节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。
	项
	1

	3
	泵站用电监控
	1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控；

2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计；

3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）；

4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范；

5.支持示范站电度暨用电量显示。

6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。
	项
	1

	4
	遥测终端机（RTU）
	同5.1节RTU参数。
	套
	1

	5
	通信控制模块
	同5.1节通信控制模块参数。
	套
	1

	6
	机箱
	同5.1节机箱参数。
	套
	1

	7
	太阳能电池板
	同5.1节太阳能电池板参数。
	套
	2

	8
	充电控制器
	同5.2节充电控制器参数。
	个
	2

	9
	信号避雷器
	同5.1节信号避雷器参数。
	个
	2

	10
	电源避雷器
	同5.1节电源避雷器参数。
	个
	2

	11
	蓄电池
	同5.1节蓄电池参数。
	项
	2

	12
	供用电优化模块
	同5.1节供用电优化模块参数。
	套
	2

	13
	立杆及支架
	同5.2节立杆及支架参数
	套
	1

	14
	线缆及安装配件
	同5.1节线缆及安装配件参数。
	套
	1

	15
	土建及施工
	站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。
	项
	1

	16
	通讯卡
	同5.1节通信卡参数。
	项
	1

	17
	比测率定
	含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。
	项
	1

	18
	多参数计量设备
	1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°；

2.分辨力：0.5mm，标准型；

3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）

4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）；

5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。
	套
	1

	19
	示范站标识展示宣传牌
	1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm；

2.尺寸：面积不小于1.5m²；

3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺；

4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级；

5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。
	个
	1


6.任务清单及报价
6.1任务清单

6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

	任务
	分项
	淮安
	扬州
	合计

	取用水在线计量
	大中型灌区渠首在线计量（个）
	ADCP监测站
	0
	10
	10

	
	
	管道电磁流量计监测站
	0
	7
	7

	
	
	水工建筑物法监测站
	0
	17
	17

	
	
	雷达波明渠流量计监测站
	0
	6
	6

	
	
	超声波时差法监测站
	0
	1
	1

	
	
	加装采集终端
	0
	2
	2

	
	大中型灌区示范站（个）
	多参数示范站
	12
	13
	25

	
	合计
	12
	56
	68


6.1.2 任务清单
表6.1-2  任务清单
	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	ADCP监测站
	个
	10
	

	1.1
	H-ADCP
	套
	3
	

	1.2
	V-ADCP
	套
	7
	

	1.3
	雷达水位计
	套
	10
	

	1.4
	遥测终端机（RTU）
	套
	10
	

	1.5
	通信控制模块
	套
	10
	

	1.6
	机箱
	套
	10
	

	1.7
	太阳能电池板
	套
	10
	

	1.8
	充电控制器
	个
	10
	

	1.9
	信号避雷器
	块
	10
	

	1.10
	电源避雷器
	个
	10
	

	1.11
	蓄电池
	项
	10
	

	1.12
	供用电优化模块
	套
	10
	

	1.13
	立杆及支架
	套
	10
	

	1.14
	线缆及安装配件
	套
	10
	

	1.15
	土建及施工
	项
	10
	

	2
	管道电磁流量计监测站
	个
	7
	

	2.1
	电磁流量计
	台
	9
	

	2.2
	遥测终端机（RTU）
	套
	7
	

	2.3
	通信控制模块
	套
	7
	

	2.4
	机箱
	套
	7
	

	2.5
	太阳能电池板
	套
	7
	

	2.6
	充电控制器
	个
	7
	

	2.7
	信号避雷器
	块
	7
	

	2.8
	电源避雷器
	个
	7
	

	2.9
	蓄电池
	项
	7
	

	2.10
	供用电优化模块
	套
	7
	

	2.11
	立杆及支架
	套
	7
	

	2.12
	线缆及安装配件
	套
	7
	

	2.13
	土建及施工
	项
	7
	

	3
	水工建筑物法监测站
	个
	17
	

	3.1
	闸位计
	项
	19
	

	3.2
	雷达水位计
	套
	34
	

	3.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	17
	

	3.4
	通信控制模块
	套
	17
	

	3.5
	机箱
	套
	17
	

	3.6
	太阳能电池板
	套
	17
	

	3.7
	充电控制器
	个
	17
	

	3.8
	信号避雷器
	块
	17
	

	3.9
	电源避雷器
	个
	17
	

	3.10
	蓄电池
	项
	17
	

	3.11
	供用电优化模块
	套
	17
	

	3.12
	立杆及支架
	套
	34
	

	3.13
	线缆及安装配件
	套
	17
	

	3.14
	土建及施工
	项
	17
	

	4
	雷达波明渠流量计监测站
	
	6
	

	4.1
	雷达波流量计
	台
	6
	

	4.2
	遥测终端机（RTU）
	套
	6
	

	4.3
	通信控制模块
	套
	6
	

	4.4
	机箱
	套
	6
	

	4.5
	太阳能电池板
	套
	6
	

	4.6
	充电控制器
	个
	6
	

	4.7
	信号避雷器
	块
	6
	

	4.8
	电源避雷器
	个
	6
	

	4.9
	蓄电池
	项
	6
	

	4.10
	供用电优化模块
	套
	6
	

	4.11
	立杆及支架
	套
	6
	

	4.12
	线缆及安装配件
	套
	6
	

	4.13
	土建及施工
	项
	6
	

	5
	超声波时差法监测站
	
	1
	

	5.1
	超声波流量计
	台
	1
	

	5.2
	雷达水位计
	套
	1
	

	5.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	1
	

	5.4
	通信控制模块
	套
	1
	

	5.5
	机箱
	套
	1
	

	5.6
	太阳能电池板
	套
	1
	

	5.7
	充电控制器
	个
	1
	

	5.8
	信号避雷器
	块
	1
	

	5.9
	电源避雷器
	个
	1
	

	5.10
	蓄电池
	项
	1
	

	5.11
	供用电优化模块
	套
	1
	

	5.12
	立杆及支架
	套
	1
	

	5.13
	线缆及安装配件
	套
	1
	

	5.14
	土建及施工
	项
	1
	

	6
	加装采集终端
	
	2
	

	6.1
	遥测终端机（RTU）
	套
	2
	

	6.2
	通信控制模块
	套
	2
	

	6.3
	机箱
	套
	2
	

	6.4
	太阳能电池板
	套
	2
	

	6.5
	充电控制器
	个
	2
	

	6.6
	信号避雷器
	块
	2
	

	6.7
	电源避雷器
	个
	2
	

	6.8
	蓄电池
	项
	2
	

	6.9
	供用电优化模块
	套
	2
	

	6.10
	立杆及支架
	套
	2
	

	6.11
	线缆及安装配件
	套
	2
	

	6.12
	土建及施工
	项
	2
	

	7
	多参数示范站
	个
	25
	

	7.1
	雷达波流量计
	套
	13
	

	7.2
	超声波流量计
	台
	2
	

	7.3
	电磁流量计
	台
	6
	

	7.4
	泵站用电监控
	项
	25
	

	7.5
	遥测终端机（RTU）
	套
	25
	

	7.6
	通信控制模块
	套
	25
	

	7.7
	机箱
	套
	25
	

	7.8
	太阳能电池板
	套
	38
	

	7.9
	充电控制器
	个
	38
	

	7.10
	信号避雷器
	块
	38
	

	7.11
	电源避雷器
	个
	38
	

	7.12
	蓄电池
	项
	38
	

	7.13
	供用电优化模块
	套
	38
	

	7.14
	立杆及支架
	套
	38
	

	7.15
	线缆及安装配件
	套
	25
	

	7.16
	土建及施工
	项
	25
	

	7.17
	多参数计量设施
	套
	25
	

	7.18
	示范站标识展示宣传牌
	块
	25
	

	8
	断面整治
	
	
	

	8.1
	ADCP监测站断面整治
	项
	1
	包括本项目内所有ADCP站点的断面整治。

	9
	取水计量数据提升
	
	
	

	9.1
	ADCP监测站比测率定
	站点
	10
	

	9.2
	管道流量计监测站比测率定
	站点
	7
	

	9.3
	水工建筑物法监测站
	站点
	17
	

	9.4
	雷达波明渠流量计监测站
	站点
	6
	

	9.5
	超声波时差法监测站
	站点
	1
	

	9.6
	加装采集终端
	站点
	2
	

	9.7
	多参数示范站比测率定
	站点
	25
	

	10
	备品备件
	
	
	

	10.1
	V-ADCP
	套
	1
	

	10.2
	雷达水位计
	套
	3
	

	10.3
	闸位计
	项
	2
	

	10.4
	电磁流量计
	台
	2
	

	10.5
	雷达波流量计
	套
	2
	

	10.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	7
	

	10.7
	通信控制模块
	套
	7
	

	10.8
	机箱
	套
	7
	

	10.9
	太阳能电池板
	套
	8
	


合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。
6.1-3  大中型灌区渠首在线计量清单
	序号
	地级行政区划
	取水口名称
	取用水户名称
	计量设施类型

	1
	淮安市金湖县
	唐家涵
	淮南圩灌区（金湖县塔集镇水利服务站）
	V-ADCP配雷达水位计

	2
	淮安市金湖县
	王庄洞
	淮南圩灌区（金湖县塔集镇水利服务站）
	V-ADCP配雷达水位计

	3
	淮安市盱眙县
	龙窝引排闸
	桥口灌区（盱眙县鲍管灌区管理所）
	V-ADCP配雷达水位计

	4
	淮安市盱眙县
	马嘴引排闸
	桥口灌区（盱眙县鲍管灌区管理所）
	V-ADCP配雷达水位计

	5
	淮安市盱眙县
	引河南引排闸
	桥口灌区（盱眙县鲍管灌区管理所）
	V-ADCP配雷达水位计

	6
	淮安市盱眙县
	河洪引排闸
	桥口灌区（盱眙县鲍管灌区管理所）
	V-ADCP配雷达水位计

	7
	扬州市宝应县
	码头闸
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	8
	扬州市宝应县
	大寨河闸
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	9
	扬州市宝应县
	渔场闸
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	10
	扬州市宝应县
	北河口闸
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	V-ADCP+雷达水位计

	11
	扬州市宝应县
	中心排河闸站
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	12
	扬州市宝应县
	南闸河闸站
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	13
	扬州市宝应县
	营沙河闸
	宝射河灌区（宝应县水务局射阳湖水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	14
	扬州市宝应县
	大三王河闸
	宝射河灌区（宝应县水务局射阳湖水务站）
	闸位计×3+雷达水位计×2

	15
	扬州市宝应县
	安丰河闸
	宝射河灌区（宝应县水务局射阳湖水务站）
	闸位计+雷达水位计×2

	16
	扬州市高邮市
	八里松洞
	高邮灌区（高邮灌区管理处）
	闸位计+雷达水位计×2

	17
	扬州市高邮市
	东红旗河闸
	汉留灌区（高邮市水利局汤庄水利站）
	闸位计+雷达水位计×2

	18
	扬州市高邮市
	汉留港闸
	汉留灌区（高邮市水利局汤庄水利站）
	超声波时差法+雷达水位计

	19
	扬州市高邮市
	马沟闸
	汉留灌区（高邮市水利局汤庄水利站）
	雷达波明渠流量计

	20
	扬州市高邮市
	龚张5组站-水闸
	三垛灌区（高邮市水利局三垛水利站）
	雷达波明渠流量计

	21
	扬州市高邮市
	渔业闸站
	三垛灌区（高邮市水利局三垛水利站）
	雷达波明渠流量计

	22
	扬州市高邮市
	龚张1组站-水闸
	司徒灌区（高邮市水利局甘垛水利站）
	H-ADCP+雷达水位计

	23
	扬州市高邮市
	备战河闸站
	司徒灌区（高邮市水利局甘垛水利站）
	雷达波明渠流量计

	24
	扬州市高邮市
	西北分河西闸
	司徒灌区（高邮市水利局甘垛水利站）
	雷达波明渠流量计

	25
	扬州市高邮市
	南茶金庄站
	高邮向阳河灌区（高邮市水利局高新区水利分局）
	电磁流量计

	26
	扬州市高邮市
	殷河南站
	高邮向阳河灌区（高邮市水利局高新区水利分局）
	电磁流量计

	27
	扬州市高邮市
	张公渡一级站
	高邮向阳河灌区（高邮市水利局高新区水利分局）
	雷达波明渠流量计

	28
	扬州市邗江区
	东大坝引水涵
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	闸位计+雷达水位计×2

	29
	扬州市邗江区
	东风闸
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	闸位计+雷达水位计×2

	30
	扬州市邗江区
	三车涵
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	闸位计+雷达水位计×2

	31
	扬州市邗江区
	庙湾闸
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	闸位计+雷达水位计×2

	32
	扬州市邗江区
	谷营二级站
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	电磁流量计×2

	33
	扬州市邗江区
	柏树一级站
	沿湖灌区（扬州市邗江区公道镇人民政府）
	加装采集终端

	34
	扬州市邗江区
	中港套闸
	方翻灌区（扬州市邗江区方巷镇农民用水户协会）
	闸位计+雷达水位计×2

	35
	扬州市邗江区
	三里枢纽
	方翻灌区（扬州市邗江区方巷镇农民用水户协会）
	H-ADCP+雷达水位计

	36
	扬州市邗江区
	陈沟闸
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	闸位计+雷达水位计×2

	37
	扬州市邗江区
	凤来站
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	电磁流量计

	38
	扬州市邗江区
	陈院站
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	电磁流量计

	39
	扬州市邗江区
	上庄电灌站
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	电磁流量计

	40
	扬州市邗江区
	蒋口门闸
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	闸位计+雷达水位计×2

	41
	扬州市邗江区
	南庄泵站
	杨寿灌区（扬州市邗江区杨寿镇农民用水户协会）
	电磁流量计×2

	42
	扬州市江都区
	通江闸
	红旗河灌区（扬州市江都区长江管理处）
	H-ADCP+雷达水位计

	43
	扬州市仪征市
	联合站
	朱桥灌区（仪征市河道管理中心）
	加装采集终端


6.1.4  大中型灌区示范站清单

	序号
	地级行政区划
	取水口名称
	取用水户名称
	计量设施类型

	1
	淮安市淮安区
	祁庄一组泵站
	运西灌区（淮安市淮安区运西水利管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	2
	淮安市金湖县
	向东二组站
	官塘灌区（金湖县戴楼街道水利服务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	3
	淮安市盱眙县
	龙塘灌溉1站
	东灌区（盱眙县东灌区管理所）
	超声波流量计+以电折水

	4
	淮安市淮安区
	原七区队部后泵站
	白马湖农场灌区（江苏省白马湖农场有限公司）
	超声波流量计+以电折水

	5
	淮安市涟水县
	和平电站
	涟西灌区（涟水县涟西灌区一干管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	6
	淮安市清江浦区
	赵东泵站
	顺河洞灌区（淮安市清江浦区顺河洞灌区管理所）
	以电折水

	7
	淮安市清江浦区
	先锋16组泵站
	蛇家坝灌区（淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	8
	淮安市盱眙县
	索塘电灌站
	官滩灌区（盱眙县官滩电灌站）
	以电折水

	9
	淮安市盱眙县
	先锋泵站
	三墩灌区（盱眙县三墩电灌站）
	以电折水

	10
	淮安市金湖县
	东六灌溉站
	淮南圩灌区（金湖县塔集镇水利服务站）
	以电折水

	11
	淮安市金湖县
	新南一组灌溉站
	洪湖圩灌区（金湖县前锋镇水利服务站）
	电磁流量计+以电折水

	12
	淮安市金湖县
	9号口门
	郑家圩灌区（金湖县前锋镇水利服务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	13
	扬州市江都区
	小纪镇迎新村中南组中南站
	野田河灌区（扬州市江都区河道管理处）
	电磁流量计+以电折水

	14
	扬州市江都区
	仙女镇花市村卜圩站
	江都向阳河灌区（扬州市江都区长江管理处）
	电磁流量计+以电折水

	15
	扬州市宝应县
	夏集镇宝龙泵站
	永丰灌区（宝应县水务局夏集水务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	16
	扬州市宝应县
	西郊中心350灌溉泵站
	宝应灌区（宝应县水务局山阳水务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	17
	扬州市广陵区
	沙头镇晨兴村泵站
	广陵沿江灌区（扬州市广陵区河道管理中心）
	电磁流量计+以电折水

	18
	扬州市高邮市
	高邮送桥镇张公渡马桥站
	高邮向阳河灌区（高邮市水利局高新区水利分局）
	电磁流量计+以电折水

	19
	扬州市高邮市
	汤庄镇双屏村许家一号泵站
	汉留灌区（高邮市水利局汤庄水利站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	20
	扬州市邗江区
	陈沟村倪东泵站
	槐泗灌区（扬州市邗江区槐泗镇综合行政执法局）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	21
	扬州市邗江区
	李巷泵站
	甘泉灌区（扬州市邗江区甘泉街道农民用水户协会）
	电磁流量计+以电折水

	22
	扬州市邗江区
	墩留村公路泵站
	杨寿灌区（扬州市邗江区杨寿镇农民用水户协会）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	23
	扬州市江都区
	同心村王伏组（南站）
	团结河灌区（扬州市江都区河道管理处）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	24
	扬州市宝应县
	联东泵站
	宝射河灌区（宝应县水务局射阳湖水务站）
	雷达波明渠流量计+以电折水

	25
	扬州市仪征市
	朱庄站
	朱桥灌区（仪征市河道管理中心）
	雷达波明渠流量计+以电折水


6.2报价说明

6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2最高投标限价为330万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施68个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。
（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于68个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。
6.2.2报价表（参考格式）

6.2.2.1 总报价表

表6.2-1  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2总报价表

	序号
	项目名称
	报价（元）

	1
	大中型灌区渠首在线计量
	

	2
	大中型灌区示范站
	

	3
	断面整治
	

	4
	取水计量数据质量提升
	

	5
	备品备件
	

	合计
	


6.2.2.2 分项报价汇总表

表6.2-2  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2分项报价汇总表
	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	总价（元）

	一
	ADCP监测站
	站/套
	10
	

	二
	管道超声波流量计监测站
	站/套
	7
	

	三
	管道电磁流量计监测站
	站/套
	17
	

	四
	水工建筑物法监测站
	站/套
	6
	

	五
	雷达波明渠监测站
	站/套
	1
	

	六
	加装采集终端
	站/套
	2
	

	七
	多参数示范站
	站/套
	25
	

	八
	断面整治
	项
	1
	

	九
	取水计量数据质量提升
	站
	68
	

	十
	备品备件
	项
	1
	

	十一
	合  计
	
	
	


6.2.2.3 分项报价表

表6.2-3  2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2分项报价表

	序号
	项目或设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	ADCP监测站
	个
	10
	
	
	

	1.1
	H-ADCP
	套
	3
	
	
	

	1.2
	V-ADCP
	套
	7
	
	
	

	1.3
	雷达水位计
	套
	10
	
	
	

	1.4
	遥测终端机（RTU）
	套
	10
	
	
	

	1.5
	通信控制模块
	套
	10
	
	
	

	1.6
	机箱
	套
	10
	
	
	

	1.7
	太阳能电池板
	套
	10
	
	
	

	1.8
	充电控制器
	个
	10
	
	
	

	1.9
	信号避雷器
	块
	10
	
	
	

	1.10
	电源避雷器
	个
	10
	
	
	

	1.11
	蓄电池
	项
	10
	
	
	

	1.12
	供用电优化模块
	套
	10
	
	
	

	1.13
	立杆及支架
	套
	10
	
	
	

	1.14
	线缆及安装配件
	套
	10
	
	
	

	1.15
	土建及施工
	项
	10
	
	
	

	2
	管道电磁流量计监测站
	个
	7
	
	
	

	2.1
	电磁流量计
	台
	9
	
	
	

	2.2
	遥测终端机（RTU）
	套
	7
	
	
	

	2.3
	通信控制模块
	套
	7
	
	
	

	2.4
	机箱
	套
	7
	
	
	

	2.5
	太阳能电池板
	套
	7
	
	
	

	2.6
	充电控制器
	个
	7
	
	
	

	2.7
	信号避雷器
	块
	7
	
	
	

	2.8
	电源避雷器
	个
	7
	
	
	

	2.9
	蓄电池
	项
	7
	
	
	

	2.10
	供用电优化模块
	套
	7
	
	
	

	2.11
	立杆及支架
	套
	7
	
	
	

	2.12
	线缆及安装配件
	套
	7
	
	
	

	2.13
	土建及施工
	项
	7
	
	
	

	3
	水工建筑物法监测站
	个
	17
	
	
	

	3.1
	闸位计
	项
	19
	
	
	

	3.2
	雷达水位计
	套
	34
	
	
	

	3.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	17
	
	
	

	3.4
	通信控制模块
	套
	17
	
	
	

	3.5
	机箱
	套
	17
	
	
	

	3.6
	太阳能电池板
	套
	17
	
	
	

	3.7
	充电控制器
	个
	17
	
	
	

	3.8
	信号避雷器
	块
	17
	
	
	

	3.9
	电源避雷器
	个
	17
	
	
	

	3.10
	蓄电池
	项
	17
	
	
	

	3.11
	供用电优化模块
	套
	17
	
	
	

	3.12
	立杆及支架
	套
	34
	
	
	

	3.13
	线缆及安装配件
	套
	17
	
	
	

	3.14
	土建及施工
	项
	17
	
	
	

	4
	雷达波明渠流量计监测站
	
	6
	
	
	

	4.1
	雷达波流量计
	台
	6
	
	
	

	4.2
	遥测终端机（RTU）
	套
	6
	
	
	

	4.3
	通信控制模块
	套
	6
	
	
	

	4.4
	机箱
	套
	6
	
	
	

	4.5
	太阳能电池板
	套
	6
	
	
	

	4.6
	充电控制器
	个
	6
	
	
	

	4.7
	信号避雷器
	块
	6
	
	
	

	4.8
	电源避雷器
	个
	6
	
	
	

	4.9
	蓄电池
	项
	6
	
	
	

	4.10
	供用电优化模块
	套
	6
	
	
	

	4.11
	立杆及支架
	套
	6
	
	
	

	4.12
	线缆及安装配件
	套
	6
	
	
	

	4.13
	土建及施工
	项
	6
	
	
	

	5
	超声波时差法监测站
	
	1
	
	
	

	5.1
	超声波流量计
	台
	1
	
	
	

	5.2
	雷达水位计
	套
	1
	
	
	

	5.3
	遥测终端机（RTU）
	套
	1
	
	
	

	5.4
	通信控制模块
	套
	1
	
	
	

	5.5
	机箱
	套
	1
	
	
	

	5.6
	太阳能电池板
	套
	1
	
	
	

	5.7
	充电控制器
	个
	1
	
	
	

	5.8
	信号避雷器
	块
	1
	
	
	

	5.9
	电源避雷器
	个
	1
	
	
	

	5.10
	蓄电池
	项
	1
	
	
	

	5.11
	供用电优化模块
	套
	1
	
	
	

	5.12
	立杆及支架
	套
	1
	
	
	

	5.13
	线缆及安装配件
	套
	1
	
	
	

	5.14
	土建及施工
	项
	1
	
	
	

	6
	加装采集终端
	
	2
	
	
	

	6.1
	遥测终端机（RTU）
	套
	2
	
	
	

	6.2
	通信控制模块
	套
	2
	
	
	

	6.3
	机箱
	套
	2
	
	
	

	6.4
	太阳能电池板
	套
	2
	
	
	

	6.5
	充电控制器
	个
	2
	
	
	

	6.6
	信号避雷器
	块
	2
	
	
	

	6.7
	电源避雷器
	个
	2
	
	
	

	6.8
	蓄电池
	项
	2
	
	
	

	6.9
	供用电优化模块
	套
	2
	
	
	

	6.10
	立杆及支架
	套
	2
	
	
	

	6.11
	线缆及安装配件
	套
	2
	
	
	

	6.12
	土建及施工
	项
	2
	
	
	

	7
	多参数示范站
	个
	25
	
	
	

	7.1
	雷达波流量计
	套
	13
	
	
	

	7.2
	超声波流量计
	台
	2
	
	
	

	7.3
	电磁流量计
	台
	6
	
	
	

	7.4
	泵站用电监控
	项
	25
	
	
	

	7.5
	遥测终端机（RTU）
	套
	25
	
	
	

	7.6
	通信控制模块
	套
	25
	
	
	

	7.7
	机箱
	套
	25
	
	
	

	7.8
	太阳能电池板
	套
	38
	
	
	

	7.9
	充电控制器
	个
	38
	
	
	

	7.10
	信号避雷器
	块
	38
	
	
	

	7.11
	电源避雷器
	个
	38
	
	
	

	7.12
	蓄电池
	项
	38
	
	
	

	7.13
	供用电优化模块
	套
	38
	
	
	

	7.14
	立杆及支架
	套
	38
	
	
	

	7.15
	线缆及安装配件
	套
	25
	
	
	

	7.16
	土建及施工
	项
	25
	
	
	

	7.17
	多参数计量设施
	套
	25
	
	
	

	7.18
	示范站标识展示宣传牌
	块
	25
	
	
	

	8
	断面整治
	
	
	
	
	

	8.1
	ADCP监测站断面整治
	项
	1
	
	
	包括本项目内所有ADCP站点的断面整治。

	9
	取水计量数据提升
	
	
	
	
	

	9.1
	ADCP监测站比测率定
	站点
	10
	
	
	

	9.2
	管道流量计监测站比测率定
	站点
	7
	
	
	

	9.3
	水工建筑物法监测站
	站点
	17
	
	
	

	9.4
	雷达波明渠流量计监测站
	站点
	6
	
	
	

	9.5
	超声波时差法监测站
	站点
	1
	
	
	

	9.6
	加装采集终端
	站点
	2
	
	
	

	9.7
	多参数示范站比测率定
	站点
	25
	
	
	

	10
	备品备件
	
	
	
	
	

	10.1
	V-ADCP
	套
	1
	
	
	

	10.2
	雷达水位计
	套
	3
	
	
	

	10.3
	闸位计
	项
	2
	
	
	

	10.4
	电磁流量计
	台
	2
	
	
	

	10.5
	雷达波流量计
	套
	2
	
	
	

	10.6
	遥测终端机（RTU）
	套
	7
	
	
	

	10.7
	通信控制模块
	套
	7
	
	
	

	10.8
	机箱
	套
	7
	
	
	

	10.9
	太阳能电池板
	套
	8
	
	
	


7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。
第五章  合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同（服务）（参考）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）江苏省水利数字中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：  银行汇付       。

10.2 支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。
乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监管部门执一份。

    甲方：                                 乙方： 

地址：                                 地址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

                                  签订日期：      年  月  日
廉政合同
发包人： 江苏省水利数字中心 
承包人：                            
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担 2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2（合同编号：105012014-  ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行2026年度淮河干流（江苏）取用水监测在线计量项目分包2（合同编号：105012014-  ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                  （盖章）
法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

第六章  投标文件格式及附件

（项目名称）
投标响应文件

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月 日
评分索引表

	评分项目
	在投标响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明
致：江苏省水利数字中心
根据贵方                     （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人          （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）                     元人民币。 

3、本项目服务时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

 项目负责人：                                    。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                             
电   话：                             
传   真：                             
开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字/签章）：                
投标人名称：                                  （盖章）

日      期：            年      月      日
附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致：江苏省水利数字中心
本授权书声明：注册于           （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称、包号），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

附法定代表及授权委托人的身份证的复印件。
注：授权委托人须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。
附件三、报价表

投标报价汇总表

	项目名称
	

	项目编号
	

	项目负责人
	

	投标报价

（万元）
	小写：                     大写：

	服务期限
	

	服务承诺
	

	是否属于小微型企业
	是             否

	是否属于监狱和戒毒企业
	是             否

	是否属于残疾人福利性单位
	是             否

	备注
	


供应商名称（盖章）：                                                  
说明：1.此表单独封装并置于投标文件首页，以便唱标时使用。
2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

5.采购人对每一项服务及相关设施仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

分项报价表

*注：投标人需根据“第四章 项目需求”为基础自行编制详细报价表。

附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一次的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）
                                           声明人：（公章）

                                           日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省水利数字中心
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

 声明人：      （公章）

日期：    年   月
附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表格式

	项目名称：
	采购编号：

	序号
	条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）
附件八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号： 

	序号
	条目号
	招标项目要求提供的

技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （盖章）

附件九、企业声明函格式（如不属于则不需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
   万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
万元，资产总额为 
   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日            期：

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

项目编号：
	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价

（元人民币）
	总价

（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字/签章）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商（盖章）：              
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）
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