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第一章  投标邀请
受[南通市消防救援支队]的委托，南通市公共资源交易中心就[江苏省消防救援总队南通支队2025年目录外装备采购项目（一）（特种防护及绳索救援类）]([JSZC-320600-JZCG-G2026-0126])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省消防救援总队南通支队2025年目录外装备采购项目（一）（特种防护及绳索救援类）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日9点 30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0126
2.项目名称：江苏省消防救援总队南通支队2025年目录外装备采购项目（一）（特种防护及绳索救援类）
3.预算金额：264.49万元
4.最高限价：
	包号
	标的名称
	数量
	单位
	是否需要提交样品
	单价最高限价（万元）
	总价最高限价（万元）
	包总金额最高限价（万元）

	1
	消防员隔热防护服
	23
	套
	是
	0.12
	2.76
	64.64

	
	二级化学防护服
	84
	套
	
	0.08
	6.72
	

	
	一级化学防护服（核心产品）
	33
	套
	是
	0.6
	19.8
	

	
	化学防护手套
	16
	双
	
	0.01
	0.16
	

	
	防高温手套
	8
	双
	
	0.03
	0.24
	

	
	消防员防蜂服
	70
	套
	
	0.15
	10.5
	

	
	电绝缘装具
	25
	套
	是
	0.25
	6.25
	

	
	消防员降温背心
	307
	件
	是
	0.03
	9.21
	

	
	阻燃毛衣
	40
	套
	
	0.03
	1.2
	

	
	防寒服
	3
	套
	
	2.6
	7.8
	

	2
	消防过滤式综合防毒面具
	405
	个
	是
	0.03
	12.15
	39.85

	
	消防坐式半身安全吊带
	9
	个
	
	0.08
	0.72
	

	
	消防全身式安全吊带
	42
	个
	是
	0.1
	4.2
	

	
	消防轻型安全绳（20米）
	29
	根
	
	0.03
	0.87
	

	
	消防通用安全绳（50米）
	16
	根
	是
	0.06
	0.96
	

	
	消防防坠落辅助部件（核心产品）
	11
	个
	是
	0.5
	5.5
	

	
	脚踏绳
	3
	套
	
	0.01
	0.03
	

	
	紧绳器
	15
	套
	
	0.1
	1.5
	

	
	锚点扁带
	60
	根
	
	0.02
	1.2
	

	
	救生抛投器
	3
	个
	
	1.5
	4.5
	

	
	绳索保护垫
	15
	个
	
	0.08
	1.2
	

	
	绳索保护器滑轮组
	7
	套
	
	0.15
	1.05
	

	
	安全钩
	199
	个
	
	0.03
	5.97
	

	3
	绳索救援套装（6套个人+1套班组）
	5
	套
	是
	32
	160
	160

	合计
	264.49


5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包1、包2、包3全部专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目包1、包2、包3均不接受联合体投标。
5. 本项目包1、包2、包3均不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年9月29日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金：免收
2. 本项目包1、包2、包3均有样品：本次招标需提供与投标型号相同的样品实物（所投对应包号需提供的样品以项目需求要求为准）；样品技术参数要求详见招标文件第四章采购需求。 
3. 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）,“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名    称：南通市消防救援支队    
地    址：南通市崇川区海云路1号
联 系 人：      刘波            
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　　0513-68529166　　 
2.采购代理机构信息
名    称：南通市公共资源交易中心
地　  址：南通市崇川区工农南路150号
联 系 人：  沈女士                                          
联系方式：   0513-59001963         　　　　　　　　　　　　
3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806 
                  那工：0513-59001950


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
   23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
27、异常低价审查
27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]28.1无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性审查的。
28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.12 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
28.1.14启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
28.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]32. 签订合同
32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]34、政府采购履约资金扶持政策
34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。




















第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc20313][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]江苏省消防救援总队南通支队2025年目录外装备采购项目（一）（特种防护及绳索救援类）
采购合同
采  购  人：（甲方）
中标供应商：（乙方）
甲、乙双方根据南通市消防救援支队                     （项目名称）招标的结果，签署本合同。
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）
如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：    元人民币（¥：    元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。进口装备应有货物进口报关单。
4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。
6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
七、履约保证金
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
7.2自甲方签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
7.2.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
    7.2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后60日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
    7.2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
7.2.4以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”
7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总额的30%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，总（支）队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，总（支）队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，总（支）队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。
十五、转包
14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4附件：
1、投标文件中服务承诺；
2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
3、投标文件技术偏离表；
4、投标文件分项报价格。
补充条款：（支队根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）

	甲    方:
	乙    方：

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）:

	单位地址：
	单位地址:

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
签约日期：
	委托代理人：
签约日期：
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合同附件：

消防装备物资信息采集系统（企业）
（1） 系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（2） 使用流程

图1 企业装备信息采集使用流程图
1． 企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2． 企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3． 产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4． 装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5． 企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6． 队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
马英虎  15380884762； 林凯同 15032108289

二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求

二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求待合同签订后再中标供应商参照采购人的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。
一、采购标的清单
	分包
	序号
	采购标的
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否为主要标的
	是否为政府强制采购节能产品
	是否需要提交样品
	单价最高限价（万元）
	总价最高限价（万元）
	包总金额最高限价（万元）

	1
	1
	消防员隔热防护服
	23
	套
	工业
	
	否
	是
	0.12
	2.76
	64.64

	
	2
	二级化学防护服
	84
	套
	工业
	
	否
	
	0.08
	6.72
	

	
	3
	一级化学防护服（核心产品）
	33
	套
	工业
	是
	否
	是
	0.6
	19.8
	

	
	4
	化学防护手套
	16
	双
	工业
	
	否
	
	0.01
	0.16
	

	
	5
	防高温手套
	8
	双
	工业
	
	否
	
	0.03
	0.24
	

	
	6
	消防员防蜂服
	70
	套
	工业
	
	否
	
	0.15
	10.5
	

	
	7
	电绝缘装具
	25
	套
	工业
	
	否
	是
	0.25
	6.25
	

	
	8
	消防员降温背心
	307
	件
	工业
	
	否
	是
	0.03
	9.21
	

	
	9
	阻燃毛衣
	40
	套
	工业
	
	否
	
	0.03
	1.2
	

	
	10
	防寒服
	3
	套
	工业
	
	否
	
	2.6
	7.8
	

	2
	1
	消防过滤式综合防毒面具
	405
	个
	工业
	
	否
	是
	0.03
	12.15
	39.85

	
	2
	消防坐式半身安全吊带
	9
	个
	工业
	
	否
	
	0.08
	0.72
	

	
	3
	消防全身式安全吊带
	42
	个
	工业
	
	否
	是
	0.1
	4.2
	

	
	4
	消防轻型安全绳（20米）
	29
	根
	工业
	
	否
	
	0.03
	0.87
	

	
	5
	消防通用安全绳（50米）
	16
	根
	工业
	
	否
	是
	0.06
	0.96
	

	
	6
	消防防坠落辅助部件（核心产品）
	11
	个
	工业
	是
	否
	是
	0.5
	5.5
	

	
	7
	脚踏绳
	3
	套
	工业
	
	否
	
	0.01
	0.03
	

	
	8
	紧绳器
	15
	套
	工业
	
	否
	
	0.1
	1.5
	

	
	9
	锚点扁带
	60
	根
	工业
	
	否
	
	0.02
	1.2
	

	
	10
	救生抛投器
	3
	个
	工业
	
	否
	
	1.5
	4.5
	

	
	11
	绳索保护垫
	15
	个
	工业
	
	否
	
	0.08
	1.2
	

	
	12
	绳索保护器滑轮组
	7
	套
	工业
	
	否
	
	0.15
	1.05
	

	
	13
	安全钩
	199
	个
	工业
	
	否
	
	0.03
	5.97
	

	3
	1
	绳索救援套装（6套个人+1套班组）
	5
	套
	工业
	是
	否
	是
	32
	160
	160

	合计
	264.49



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
    本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
技术参数见下表。技术参数中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。
包1：
	1.1 消防员隔热防护服

	技术参数（条）：①▲核心参数：5      ②一般参数：19

	一、基本描述
1、结构组成： 全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套等组成, 内配消防头盔。
2、主要应用场景： 隔热服是消防队员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及治炼、 玻璃、 搪瓷、 水泥、 化工、 热电等行业高温作业时的防护服， 具有防辐射、 热效果好、 质地柔软、 重量轻、 牢度强以及防水等特点。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、外层性能：
▲（1）阻燃性能： 续燃时间(s)： 径向 0，纬向 0； 
▲（2）损毁长度(mm)： 径向≤ 10， 纬向≤ 10； 熔融、 滴落： 无
▲（3）断裂强力（N）：径向≥ 2400，纬向≥ 1500；破强力（N）：径向≥1.3X10²，纬向≥1.0X10²
（4）热稳定性能：尺寸变化率(%):经向:≤1、纬向:≤1，且无变色、 脱层、 炭化、 熔融和滴落现象。
（5）耐静水压性能（kPa）：>20.0
（6）阻燃性能： 隔热层续燃时间(s)：经向：0，纬向:0 损毁长度(mm)：经向:≤ 41，纬向:≤ 41 熔融、 滴落:无
（7）热稳定性能：隔热层洗后尺寸变化率(%)：经向:≤1， 纬向:≤ 1
 5、舒适层：
（1）阻燃性能续燃时间(s)：经向:0，纬向:0 损毁长度(mm)：经向:≤ 40，纬向:≤40 熔融、滴落:无
▲（2）断裂强力（N）：经向:≥540，纬向≥330
 6、隔热头罩性能：
（1）耐高温性能：经180℃高温 5min后,隔热头罩无炭化、 熔融和滴落现象,视窗无明显变形和损坏现象。
（2）视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°
（3）视窗透光率：试样为浅色透明视窗透光率:≥33%
7、隔热手套性能：隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于 8.0mm。 性能等级为:3 级
8、硬质附件耐高温性能：硬质附件经260℃高温 5min 后,硬质附件能保持其原有的功能。
 9、缝纫线耐高温性能：缝纫线经 260℃高温 5min 后,无熔融、 炭化和滴落现象。
10、整体性能：
（1）火焰和辐射热防护性能TPP≥28.4。
（2）接缝断裂强力（N）：≥1000。
（3）针距密度：明暗线：9，包缝线：9。
 11、质量(g）：≤5630。
 12、隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。
 13、与呼吸保护装具配套使用，背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8 L空气呼吸器气瓶。

	1.2 二级化学防护服

	技术参数（条）：①▲核心参数：9    ②一般参数：20

	一、基本描述
▲1、结构组成：连体式结构，连帽带抽紧绳，双层拉链门襟，密封缝线，且保证完 全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。颜色为红色。
2、主要应用场景：消防员在处置挥发 性固态、液态化学品事件中，穿着的化学防护服装。保护穿着者的头部、躯干、手臂和腿等部位免受化学品的侵害。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、整体要求：整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象。贴条的粘附强度≥0.78kN/m。
▲5、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 
▲6、经纬向损毁长度≤10cm。
▲7、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。
8、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。
▲9、耐热老化性能：不粘、不脆。
▲10、接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。
▲11、耐寒性能：无裂纹。
12、耐热老化性能：不粘、不脆。
13、耐寒性能：无裂纹。
14、耐刺穿力≥22N。
15、灵巧性能≥1级。
化学防护靴的要求：
16、耐热老化性能：不粘、不脆。
17、耐寒性能：无裂纹。
18、抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
19、靴底抗刺穿力≥900N。
20、抗切割性能：不应被割穿。
21、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。
22、防滑性能：始滑角不得小于15°。
23、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。
大视窗的连体头罩：
▲24、防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。
25、重量≤5kg。
26、外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。
27、经洗消可重复有限次使用。
28、提供不少于50种防护化学物质的中文渗透时间检验报告扫描件。
29、每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。抗化学品渗透性能（面料、面料接缝、防护手套、防护靴、防（除）雾部位、周边接缝部位）：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物：≥60min。

	1.3 一级化学防护服

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：10 

	一、基本描述
1.结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、内置通风系统、等部分组成。
2.主要应用场景：消防员处置气态化学品事件中，穿着的化学防护服装。

	二、标准规范及检验报告
▲3.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
▲4.整体气密性/Pa：≤260；超压排气阀：气密性/s：≥15；
▲5.通气阻力/Pa：80-100；通风系统分配阀:定量供气量L/min:5±1。
▲6.面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色。
7.大视窗的连体头罩要求
7.1防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。
7.2视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。
8.防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。
▲9.防化手套耐刺穿力：≥50N。
10.化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度:≥23、冲击试验后间隙高度：≥22。
11.面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤2s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤5cm；
12.本防化服应对500余种化学品耐渗透时间≥480min，应提供国内或者国外检测机构出具的检测数据表（如提供国外检测机构出具的数据表，应同时提供翻译机构出具的中文译文。）
13.防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。抗化学品渗透性能（面料、面料接缝、视窗、防化手套、防护靴）：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物：≥70min。
14.内配消防头盔。安装外接气源系统接口，可与正压式空气呼吸器、移动供气源配套使用。靴子有防扎鞋底及安全头，密封性好，使用者可随意蹲下站起。

	1.4 化学防护手套  

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：6 

	一、基本描述
1、用途：化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。
2、氯丁橡胶棉内胎手套，表面有钻石形纹路，抓物性能更出色，佩戴舒适、活动方便。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
▲4、阻燃、耐热。
▲5、防水、绝缘。
▲6、防酸、碱、盐及各种溶剂。
7、能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。
▲8、耐穿刺力≥24N。
9、灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为5mm，性能等级为5级。
10、耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。
11、耐老化性能：温度为125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘     

	1.5 防高温手套 

	技术参数（条）：①▲核心参数：1     ②一般参数：13 

	一、基本描述
1、结构组成：由芳纶面料外层、阻燃隔热层、皮革及阻燃绗缝棉等材料组成。
2、主要应用场景：用于消防员在高温场所作业时的手部防护装备，具有耐温、隔热、永久阻燃、高强力、高耐磨等特性。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合 XF7-2004《消防手套》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、阻燃性能：续燃和阴燃时间为0S，试验无熔融滴落现象。
5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间不低于62S。
6、灵巧性能：性能等级为：3级；
7、试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。
8、整体热防护性能（手套本体组合材料）：≥58cal/c㎡。
9、明暗线针距密度：9针/3CM，
10、包缝线针距密度：7针/3CM。
11、耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2050次循环摩擦后，试样未被磨穿。
12、手套本体掌心面耐切割性能：≥18N；
13、背面外层材料耐切割性能：≥14N。
14、整体热防护性能的TPP值≥35                                                                                        

	1.6 消防员防蜂服

	技术参数（条）：①▲核心参数：4    ②一般参数：20 

	一、基本描述
1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。
2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合 XF3008-2020《消防员防蜂服》要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
5.结构
5.1衣服整体为白色，可有效形成保护色，不易引起蜂群攻击。
5.2连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。
5.3面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。
5.4腋下、裆部设计有透气孔。
5.5手套灵巧，防蛰刺效果好。
5.6运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。
5.7为提高工作人员的舒适性，降低温度，在服装背部配备四个风扇，适用于普通充电宝作为电源。
6.技术性能
6.1面料阻燃性能：经向续然时间0S,损毁长度82mm,纬向续然时间0S,损毁长度82mm。
▲6.2 抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.43N。
6.3外层面料撕破强力经向≥160N，纬向≥75N。
6.4外层面料断裂强力经向≥1525N，纬向≥775N。
6.5表面抗湿性能、沾水等级4级，拒油性能4级。
6.6接缝断裂强力：≥680N。
▲6.7手套耐切割性能：割破力掌心、掌背＞2.0。手套撕破强力经向≥175N，纬向≥160N ，抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.75N。 
6.8靴子:靴帮抗穿刺性能最大抗穿刺力≥215N,
6.9靴子：电绝缘性能:泄漏电流≥1.45mA。      
▲6.9整套防蜂服重量≤4.1kg。
7.整套服装配备一个拉杆箱，集背、提、拉功能为一体设计。
8.内配消防头盔。
9.头罩总视野保留率≥70%，
10.双目视野保留率≥55%。

	1.7 电绝缘装具

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：17 

	一、基本描述
1、结构组成：由上衣和背带裤两部分组成。
2、主要应用场景：用于带电作业时的身体保护。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合DL/T1125-2009(10kV带电作业用绝缘服装》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、材料和结构：电绝缘服主体包括三层材料，外层采用防化耐电尼龙涂履PVC材料制成，中层采用防静电绝缘材料，内层使用锦丝涂覆织物材料。其他辅料包括尼龙织带、防静电扣和防静电插扣等。
5、外观要求：用于带电作业时的身体保护。具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。
▲6、面料拉伸强度：经向、纬向≥450N。
7、面料撕破强力：经向、纬向≥25N。
8、外观：电绝缘服表面应整洁、无污点，无开胶及破损现象。
9、电绝缘性能：试验后，绝缘上衣的前胸、后背，左袖、右袖；绝缘套裤的左腿、右腿的各部位应无电晕发生，应无闪烙、无击穿、无明显发热。
10、耐热老化性能：涂覆织物经125℃、24h的空气老化后，应不粘、不脆。
11、耐寒性能：涂覆织物经-25℃、60min折叠180°应无裂缝，且在不吸潮处理下，通过验证电压绝缘试验。
▲12、服装重量≤3.5kg。
13、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护。
14、手套最高测试电压：≥5000V。
15、手套最高使用电压：≥12000V。
16、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护；
17、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N。
18、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N。
▲19、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V，
▲20、靴子电绝缘性能：泄露电流：≤0.1mA。
21、配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）。                                                   
22、绝缘靴鞋帮厚度≥1.5mm，鞋帮连续屈挠125000次应无裂纹。

	1.8 消防员降温背心   

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：9 

	一、基本描述
1、结构组成：冷冻内胆，降温背心。
2、主要应用场景：灭火及应急救援作业中降低体温防止中暑。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、外层面料性能：
阻燃性能：损毁长度经向≤40mm、纬向≤45mm，续燃时间0s；
断裂强力：经向≥800N、纬向≥900N；
撕破强力：经向≥120N、纬向≥130N；
热稳定性能：经纬向尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化；
色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级。
5、隔冷层性能
经纬向尺寸变化率≤4%，试样表面无明显变化；
6、舒适层性能
经阻燃性能试验后，不应有熔融，滴落现象。 
7、蓄冷降温袋
7.1蓄冷剂相变热(kJ/kg) ≥205；
▲7.2总蓄冷量(kJ) ≥310；
▲7.3静压负重: 蓄冷降温袋承受490N静压负重，不应出现破损。
8、缝制要求
8.1针距密度：明暗线(针/3cm) ≥13；
▲8.2接缝断裂强力：经向≥800N、
▲8.3接缝断裂强力：纬向≥860N；
9、接触温度(℃) ≥9 ；
10、蓄冷降温带配备数量按照1：1同等备份。

	1.9 阻燃毛衣 

	技术参数（条）：①▲核心参数：3    ②一般参数：17

	一、基本描述
1、用于消防作业穿着。具有防火阻燃、防寒保暖性能。
2、电池处理纤维纱或羊毛纱阻燃处理制造。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合 XF1274-2015《消防员防护辅助装备阻燃毛衣》标准要求提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、纤维含量/%（结合公定回潮率）
4.1睛纶：50
4.2绵羊毛：30
4.3聚酯纤维：11 
4.4锦纶：9（罗纹除外）
5、保暖性能:克罗值：0.26
6、氧指数/%:经向：34.5；纬向：34.5
7、阻燃面料性能：续燃时间经向：0.8；纬向：1.0；无熔融、滴落现象
8、甲醛含量（小于20mg/kg,）：未检出
9、pH值：4.7，无异味
10、染色牢度级：耐洗、变色4级；
11、起毛起球级：4级；
▲12、耐摩擦色牢度：4级
13、耐光色牢度：4级
14、起毛起球性能/级：4级
15、水洗尺寸变化率；经向-3.0；纬向-2.3
▲16、静电性能：0.20
17、标签位置正确，号型标志准确清晰。

	1.10 防冻服

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：8 

	一、基本描述
1、适合在工作人员在极端寒冷环境中工作时穿戴，适用于低温气体、低温冷藏、干冰、冷房、天然气液化、生物医学、消防、工业、和其他预防极度寒冷的地方。可用于液氨、液氨空气和环境、冷冻液室、冷冻箱、冷库、低温研磨、天然气站、液化气、LNG加气站等场所的救援使用。
2、结构组成：超低温防护头罩、超低温防护连体服、超低温防护手套、超低温防护靴组成。

	二、标准规范及检验报告
▲3、GB/T38300-2019《防护服装 冷环境防护服》。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、湿阻：18mPa/W
5、耐磨性：经2000次循环摩擦后未破损
6、耐寒性能:经-100℃，5min测试后无裂纹。
7、沾水等级：4级
▲8、整体质量：≤6000g
▲9、断力强力：经向：≥1010N
▲10、断力强力：纬向：≥580N
▲11、视窗透光率：≥96%
12、视野：上视野：≥8°；下视野：≥46°；左、右水平视野：≥108°
13、材料阻燃性能：损毁长度≤70mm、阴燃时间≤1秒、无滴落物。





包2：
	2.1 消防过滤式综合防毒面具 

	技术参数（条）：①▲核心参数：6    ②一般参数：9 

	一、基本描述
1、结构组成：全面罩，过滤件，滤毒盒，滤毒罐，吸气阀，呼气阀，导气管等。
2、主要应用场景：是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、面具边缘平滑，无棱角和毛刺，面罩体密封层采用双层结构，密封性能好，同时和面部接触时舒适度好 ，面罩上可更换部件，面罩自带有颈带，方便在准备或工间休息时将面罩佩戴于胸前，面罩过滤装置连接件中集成有呼出阀片，可有效降低呼吸阻力，面罩带有语音震动膜片，可提供清晰的语音沟通效果，面罩的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷。面罩体使用的橡塑材料在高、低温试验后，不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂、硬化以及其他异常现象。面罩在耐燃试验后，所有可能接触到火焰的材料均不应出现继续燃烧、熔融等现象，不应对人体产生附加的伤害。
▲5、面罩的呼气阀有保护其不受损害的呼气阀盖，呼气阀具有良好的动作性。呼气阀的气密性：当呼气阀减至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s内负压值下降不大于500Pa，
▲6、常温常压，相对湿度<75%。
7、全面罩泄漏率不大于0.05%,面罩死腔测试结果不大于1%。
▲8、面罩视野范围广，总视野≥70%，双目视野≥55°，下方视野≥35度。
▲9、面罩吸气阻力≤30Pa。
▲10、面罩呼气阀阻力≤60Pa。
11、镜片透光率不小于89%，过滤装置与防护头罩间的联接应牢固可靠，过滤装置与防护头罩间的联接能承受的轴向拉力应不小于250N。
12、面罩头带能经受150N的拉力持续10s，不发生破裂。
13、滤罐可与过滤式防毒面具相配用。用于危险场所呼吸保护，对有毒气体和蒸汽、有毒颗粒具有良好的过滤性能； 滤罐接口螺纹为RD40， 具有螺纹接口的面罩配合使用滤罐对化学品毒气防护性能需等同于是或优于 A1B2E2K1防护型滤罐，同时需对一氧化碳、一氧化氮、汞蒸气等亦有防护作用。滤罐采用独立包装，有相应的密封保护，可防止潮气等。滤罐的正常保存期不低于5年，报废产品易处理。产品采用铝制罐体，坚固耐用，滤毒性能优异、散热性能好。
14、标识，具有面罩类型，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书。
15、面罩采用五点式头带，方便佩戴和调节，面屏采用增强硅涂层聚碳酸酯镜片，抗冲击及刮伤性能优异。过滤装置连接件中集成有呼出阀片，可有效降低呼吸阻力面罩带有语音震动膜片，可提供清晰的语音沟通效果。

	2.2 消防坐式半身安全吊带

	技术参数（条）：①▲核心参数：8     ②一般参数：9 

	一、基本描述
1、结构组成：不少于3个固定点，由腰部织带、腰带带扣、拉环等零部件组成。
2、主要应用场景：用于消防抢险救作业，全身型安全带。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、材料和结构：能调节尺寸大小适合不同体型佩戴，织带涤纶制成。拉环为整体制成，无焊接。带扣与拉环应无棱角、毛刺，没有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。
5、外观和加工：安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件，安全吊带的承重织带宽度应不小于45mm 且不大于70mm。
6、安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。
7、安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查:缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13mm:线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线，安全吊带的拉环不允许焊接。
▲8、安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象，安全吊带的带扣的边角半径应不小于6mm，带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。
9、安全吊带的零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其它有损外观的缺陷。
▲10、静负荷性能：正立方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
▲11、静负荷性能：水平方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。倒立方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
▲12、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
13、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。
▲14、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。
▲15、织带的宽度和厚度：织带宽度≥45mm；织带厚度：≤1.5mm。 
16、金属拉环的厚度：前(6±0.2)mm、后(5±0.1)mm。 
▲17、正立方向静拉力(指定试验) ：整带正立方向经力值22kN 静负荷实验后，无损伤。

	2.3 消防全身式安全吊带

	技术参数（条）：①▲核心参数：4     ②一般参数：16 

	一、基本描述
1、结构组成：织带、上升器、保护装置组成。
2、主要应用场景：用于高空救援 防坠落保护。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
4、织带的宽度和厚度：宽度：(43±2)mm；厚度：(2.0 士0.2)mm。
5、金属拉环的厚度(10 士 1)mm。
6、正立方向静拉力（指定试验）≥20kN。
▲7、静负荷性能：正立方向、水平方向、倒立方向。
8、安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
9、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤
▲10、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。
▲11、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461 一 2002 外观等级评定轻微级的要求。
12、标志在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、批号以及生产日期等。
13、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。
14腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；
15配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。
16、腰带 70-93cm；
17、腿环 47-62cm；
18、适用身高：身高 165 - 185cm；
19、重量 ≤2000g
20、204℃±5℃高温后，安全带的织带和缝线无熔融、焦化现象

	2.4 消防轻型安全绳（20米/根）

	技术参数（条）：①▲核心参数：6     ②一般参数：9 

	一、基本描述
1、结构组成：安全绳为连续结构，整绳粗细均匀、结构一致。
 2、主要应用场景：消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
4、材料具有强度高、延伸率小、耐高温、抗冲击性能好等特点。
5、结构为夹心绳。主承重部分由连续纤维材料制成。
6、安全绳应为连续结构。 
7、安全绳应采用夹心绳结构。
8、安全绳表面应无任何机械损伤现象。
9、安全绳两端应妥善收尾。
▲10、安全绳的直径9mm-13mm，
▲11、长度不小于20m。
▲12、轻型安全绳的最小破断强度应不小于25kN。 
▲13、延伸率 :当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5%。 
14、标志：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为:产品型号、用途、商标(或生产厂名)、批号以及生产日期等。
▲15、安全绳每间隔2m标注有长度信息。 

	2.5 消防通用安全绳（50米/根）

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：5 

	一、基本描述
1、结构组成：安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成；采用夹心绳结构；表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；绳的两端妥善收尾。
2、主要应用场景：消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
▲4、安全绳的直径12mm-16mm,
▲5、长度不小于50m。
▲6、破断强度：≥49KN。
7、延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5±1%。
8、耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
9、其他：在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。
▲10、安全绳每间隔5m标注有长度信息。                                                                                       

	2.6 消防防坠落辅助部件

	技术参数（条）：①▲核心参数：16     ②一般参数：50

	一、基本描述
1、结构组成：安全主绳、8字环、D形钩、O型钩、手式上升器、脚式上升器、胸式上升器、下降器、止坠器、势能吸收器、单滑轮等组成。
2、主要应用场景：与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
4、安全主绳（50米）：
▲4.1直径10.5mm±0.5mm 
▲4.2颜色：黑色，
▲4.3类型：A类。
▲4.4尼龙材质:线轴数32轴。
▲4.5指定试验负荷≥30kN，最大冲击力5.5kN。
▲4.6延伸率应不大于5%，外皮滑动率0mm，缩水率-0.2%，外皮比重35±5%，内芯比重65±5%。
▲4.7安全绳应采用夹心绳结构,表面无任何机械损伤现象。且经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。
5、O型铝合金锁（8个）：
▲5.1规格110±5mm*60±5mm，重量75±5g，铝合金O型手动，闸门开度20±5mm。
▲5.2主（长）轴负重力：≥25kN。
▲5.3次（短）轴负重力：≥8kN。
▲5.4闸门开启负重力：≥7kN。
6、D型安全钩（4个）：
6.1规格115±5mm*70±5mm，重量90±5g，铝合金D型手动，闸门开度20±5mm。
6.2主（长）轴负重力：≥27kN。
6.3次（短）轴负重力：≥8kN。
6.4启负重力：≥7kN。
7、手式上升器（1对）：
▲7.1材质铝合金。
▲7.2适合绳径8-13mm单绳。
▲7.3指定试验负荷≥5kN。
▲7.4手式上升器棘爪设计，安装绳索后只能朝一个方向滑动。柄身采用高强度铝合金材料以减轻上升器的重量。
9.胸式上升器（1个）：
9.1重量160±5g。
9.2材质铝合金。
9.3适合绳径：单绳8-13mm，指定试验负荷5kN。
10.脚式上升器（1对）：
10.1左右脚一对，五金配件-铝合金，纺织品-尼龙。
10.2适合绳径：单绳8≤Ø≤13mm。 
10.3指定试验负荷≥5kN。
11.全身安全吊带（1个）：含胸升三类安全带，抗拉力≥22kN，重量2100g，纺织品：尼龙 五金件：胸式上升器-铝合金 其他-钢。安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm。安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm;线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、继线。安全吊带的拉环不允许焊接。安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。安全吊带的带扣的边角半径应不小于6mm。
12.头盔（1个）：
12.1重量300±5g。
12.2头围尺寸60±5cm。
12.3材质PC外壳和内部发泡一体化技术设计。
12.4头盔受到撞击后，可有效化解冲击力，能有效降低对人体的伤害，并能够获得最佳的通风透气性。
12.5调节系统配调节轮，可以进行调节以适应不同头围，提供可以佩戴、拆卸头灯的头灯卡扣。
13.自制停式单凸轮下降器（1个）：
13.1重量220±5g，
13.2材质铝合金。
13.3指定试验极限负荷13.5kN，
13.4最大工作负荷500KG，最小下降负荷30KG。
13.5适用绳径10mm-13mm(建议使用绳径10.2mm-11.5mm)单绳。
14.抓绳器（1个）：
14.1指定试验负荷≥11kN。 
14.2材质铝合金，侧板厚度(3±0.3)mm，
14.3重量190±5g。
14.4有效承重100KG。 
14.5适用绳径单绳8mm-13mm。
15.抓绳器链接带（1个）：
15.1长度≤60cm，重量≤85g，
15.2尼龙材质，指定试验负荷≥22kN。
16.便携式固定装置（1个）：重量230±5g，指定试验负荷≥30kN，材质：尼龙，金属配件-钢。
17.手套（1双）：重量100±5g，材质：羊皮，独特反光条设计，手掌和虎口都采用双层加固，极大的提高了耐磨损性能，在长距离高速下降或频繁使用中不会被摩擦产生的热量灼伤手掌；手腕部有魔术贴，可以调节松紧度。
18.单滑轮（1个）：
18.1重量250±5g，材质铝合金。
18.2滑轮外径:≤60mm，滑轮内径:≤45mm，
18.3规格120±5mm×80±5mm。
18.5极限负荷≥36kN，工作负荷≥5KN。
18.6适用绳径:单绳8mm≤Ø≤13mm。
19.双滑轮（1个）：
19.1重量435±5g，
19.2材质铝合金。
19.3极限负荷≥36kN，工作负荷≥5KN。
19.4适用绳径:单绳8mm≤Ø≤13mm。
20.脚踏带（1条）：
20.1工作范围长70-115CM。
20.2重量145±5g，材质尼龙。
20.3指定试验负荷5kN。
21.游动止坠器（1个）：
21.1指定试验负荷≥5kN。
21.2重量90±5g。 
21.3材质铝合金，
21.4有效承重100KG。
21.5适用绳径单绳8mm-13mm。
22.游动止坠器势能吸收器（1个）：规格织带宽度≤5cm，重量≤270g，缓冲扁带轻型小巧，可以在极大程度上缓解使用者因坠落所受到的冲击。

	2.7 脚踏绳 

	技术参数（条）：①▲核心参数：3     ②一般参数：6 

	一、基本描述
1、主要应用场景：脚踏绳用于绳索作业中进行沿绳上升时配合手持上升器使用，可以调节长度，以适应不同身高的使用者。

	二、标准规范及检验报告
▲2、提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告。

	三、技术参数
▲3、材质：主体承重绳为大力马纤维，脚踏扁带为涤纶材质
4、长度：80-130CM
▲5、最大破裂强度：≥5KN
6、重量：≤100g
7、使用纤维绳与扁带的结合，重量轻，体积小，具有良好的耐磨性和低延展性；
8、使用圆绳结构，能防止脚踏绳在沿绳上升时卡入胸式上升器，避免对绳索作业造成干扰；
9、通过不锈钢二孔调节扣，可以快速调节绳索长度，提高绳索作业的移动效率。

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]2.8 紧绳器

	技术参数（条）：①▲核心参数：3     ②一般参数：6 

	一、基本描述
1、结构组件:紧绳器通常由一个或多个机械部件组成，这些部件可以是齿轮、棘轮系统、弹簧等，用于提供和保持张力。
2、主要应用场景：消防紧绳器的主要功能是提供稳定的张力，以确保绳索或链条在需要固定或拉紧的地方保持紧绷状态。

	二、标准规范及检验报告
▲3、提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告。

	二、技术参数
▲4、内部两端的拱形，可快速调节绳索的摩擦力，并可快速锁定绳索，框架结构，中空设计的摩擦杆，用于单绳也可用于双绳。
▲5、适用于 8 毫米至 12.5 毫米的绳索。
6、材质：高强度碳钢；
7、拉力：≥1吨；
8、防脱吊钩：钩头设有保险卡；高强度钢丝绳；
9、重量：≤2KG。

	2.9 锚点扁带

	技术参数（条）：①▲核心参数：1     ②一般参数：7

	一、基本描述
1、结构组件:尼龙材质制成。
2、主要应用场景：登山保护、攀岩、拓展、速降、探洞保护、高空作业等。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
4、破断强度：≥25kN。 
5、宽度：≤25mm，
6、材质为高强度聚酯纤维，耐磨、耐候。 
7、长度：有1m、2m可选，
8、两端采用高强度缝合工艺，经缝合强度测试，确保连接牢固。

	2.10 救生抛投器

	技术参数（条）：①▲核心参数：4    ②一般参数：15 

	一、基本描述
1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个、装绳器、CO2气瓶5个、触发剂5个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。
2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合国家GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
4、外观要求：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 
5、结构要求： 
5.1 抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级。
5.2 抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 
▲6、 陆用抛射距离≥200m；水用抛射距离≥100m；
▲7、抛射偏差角≤5°
8、金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。
9、可靠性：经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。
10、密封性能：在密封性能试验过程中，抛投器各受压部件不得有泄漏。
11、安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5MPa。 
12、耐压性能：耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。
13、抛投气瓶：
13.1 抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定。
13.2 抛投气瓶上应有充装气体名称或化学分子式、气瓶编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、瓶体设计壁厚、单位代码和制造年月、监督检验标记、气瓶制造单位许可证编号、产品标准号。 
▲14、抛绳长度：抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍。 
15、破断强度(kn)：按XF494-2004中72规定的破断强度试验，陆用抛绳的断裂强度不得小于2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于6kN。
16、水用抛绳悬浮性能：在水面悬浮试验后，应能浮于水面。
17、标志：救生抛投器的明显位置应有以下标志:a)产品名称及商标:b)规格型号:c)制造日期;d)出厂编号;e)额定压力;f)额定抛射距离;g)气瓶容积:h)制造厂名称、地址。

	2.11 绳索保护垫

	技术参数（条）：①▲核心参数：5     ②一般参数：4 

	一、基本描述
1、结构组成：帆布、空洞。
2、主要应用场景：用于消防高空作业时保护器材、绳索装备接触安全，减少污渍损耗，保护绳索。

	二、标准规范及检验报告

	二、技术参数
▲3、符合GB18401-2010标准要求。
▲4、提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。
5、材质：100%棉；
▲6、尺⼨：≥140×80cm；
▲7、重量：≤1200g；
8、双层16安加密⾯料缝结构坚固耐磨，充份保护；
▲9、6个304不锈钢17mm±5mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。

	2.12 绳索保护器滑轮组

	技术参数（条）：①▲核心参数：3     ②一般参数：4

	一、基本描述
1、结构组成：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心
2、主要应用场景：适用于发生坠落时提升被困者，分离被困者身上挽索，将其安全放至地面。

	二、标准规范及检验报告
▲3、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
▲4、有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率。
5、链条式设计（可级联），收纳体积小，展开保护面积大，角设置有系辅绳固定用挂点。
6、可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用；
▲7、有效承重不小于350kg

	2.13 安全钩

	技术参数（条）：①▲核心参数：4     ②一般参数：4
★实质性响应条款：1

	一、基本描述
1、安全钩是用以连接安全带、扁带与锚点、器材等最常用的连接工具，安全钩与安全带在高空作业、攀登、救援等
2、材质；铝合金

	二、标准规范及检验报告
★3、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	三、技术参数
▲4、在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥35 kN；
▲5、在开口打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥10 kN；
6、轻型安全钩短轴的破断强度≥10kN；
▲7、开口距离：22mm±1mm；
8、开口闭合状态时长轴的最小破断强度 ≥25kN；
▲9、质量：90g±10g。





包3：
	3.1绳索救援套装（6套个人+1套班组）

	技术参数（条）：①▲核心参数：2    ②一般参数：34

	一、基本描述
1.结构组件:（1）个人套装（全身安全带、救援头盔、手式上升器、下降器、移动止坠器、双人势能吸收连接带、移动止坠器和工作定位设备、O型锁、动力挽索、小号梅陇锁、双挽索、脚踏圈、快挂扁带、椭圆形登山扣、绳索器材包、脚式上升器、膝式上升器等组成）
（2）团队套装（静力绳、单绳、O形双动锁、分力板、13孔分力板、万向单滑轮、万向双滑轮、过绳结专用滑轮、活动板滑轮、并行滑轮、单向滑轮下降器、机械抓结、120cm高强度扁带环、80cm高强度扁带环、全包式救援三角带、抛投绳、抛投包、救援绳刀、提拉套组、便携式越野担架、链式护绳滑轮）
2.主要应用场景：适用于高空救援

	二、标准规范及检验报告
▲3.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志）。

	二、技术参数
4.个人套装（6人班组）
4.1全身安全带6个：全可调安全带，半永久胸升，配有宽大的腰带，腿环和肩带。适合工作定位，止坠和限制性工作定位。肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带。腹部钢制挂点≥20KN。肩带和腿环能独立调节。所有的金属部件覆盖有E-coating带来更高的耐腐蚀性。7个人体工程学装备挂环能分别挂载5kg的工具。更重的工具可以连接腰带的织带上，能挂载高达35kg的重物。
4.2救援头盔6个：用于高空作业的超舒适、轻量化头盔。全新优化设计，众多特点，使头盔更贴合头部，全天无感佩戴体验。内层采用运动头盔常用的舒适EPS轻量化结构，即使长时间佩戴也能倍感舒适。可以通过可调节高度的前额头带调整内部的深浅，这样头盔就不会向后倾斜或遮挡眼睛。头盔配有透气孔，并且通过钢网覆盖。耳朵下方的侧部卡扣可调整定位，保证了耳朵和下颚的织带完美固定。新设计的下颚带卡扣非常小巧，并且能流畅开合。头围可通过后部旋转轮在53-61cm之间轻松调节。为了方便运输和储存，头围的后部结构和调节轮可以收进壳内。
4.3手式上升器6个：能完成安全顺滑上升的手式上升器。宽大的把手和可容纳两枚锁扣的下连接孔，适合大岩壁攀登、高空作业及军警使用。有左手和右手两个型号，不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性，适用于任何环境（冰冻或脏污的绳索）铸模把手和人体工程学设计提供舒适和有力的抓握。重量≤200g。工作负荷≥5KN。材质：主体轻合金。
4.4下降器6个：人体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；具有AUTO-LOCK系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动。不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。重量≤600g，兼容绳索直径10~11.5mm，最大下降≥250kg物体；下降速度0.5-2m/s，材质：铝合金，钢，尼龙。
4.5膝式上升器7个：膝式辅助上升器，运用于绳索长距离爬升，配合传统绳索爬升的脚踏绳和脚式上升器，双腿可分别发力，从而实现快速交替式上升，节省体力，提高速度。套装重量：≤250g。
4.6移动止坠器6个：安全绳索通过ASAP LOCK移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。ASAP LOCK内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。ASAP LOCK配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。兼容10-13毫米直径的绳索，颜色为金黄色，重量≤450克，工作负荷100kg。材料：铝，不锈钢和尼龙。 
4.7双人势能吸收连接带6个：配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度≤40cm，重量≤210g，最大负荷250kg；
4.8移动止坠器和工作定位设备6个：导向性止坠器和工作定位装置。可以使用11mm绳索。凸轮可以在需要的位置锁住。当受力后可以释放Locker。颜色：黑色哑光。重量≤200g，安全工作负荷100kg。
4.9 O型锁12个：椭圆形的登山扣设计用于滑轮，上升器和下降器。它的几乎椭圆形的形状使锁扣易在连接处/锚点调转。材质：轻合金（阳极氧化）。纵向拉力≥25kN；横向拉力≥9kN；开口拉力≥7kN；开口大小≥20 mm；重量≤100g。
4.10小号梅陇锁12个：永固螺丝，防止打开。直径≤8mm。材质：镀锌钢。纵向拉力≥30kN；横向拉力≥10kN；开口大小不小于11mm。重量≤80g。
4.11 动力挽索6根：动力绳挽索，配有缝合终端，用于树上维护作业定位和设置锚点。适用于机械调节设备和抓结（普鲁士抓结）。10.3mm动力绳，能顺滑调节，并且能吸收更大的冲击力。颜色:黄色。强度≥20kN。单臂可调节至2m，材料: 尼龙，轻合金, PVC。双挽索6根：可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，直径10.3mm，可以在各种行进方式下提供连接保护。重量≤250g，1 X 65cm 固定臂，单臂可调节至95cm
4.12 脚踏圈12根：采用5.3mm辅绳制造的可调节脚踏圈。颜色：白-红。重量≤110g。材质：PAD,轻合金。长度：30-150cm
4.13 快挂扁带6根：配有STRING的人体工程学快挂扁带。长度12 cm，重量：≤20克。材料：聚酰胺纤维。强度≥20 kN。
4.14 椭圆形登山扣48个：热锻轻合金椭圆形登山扣，特别设计用于滑轮，上升器和下降器。纵向拉力≥25 kN/横向拉力≥8 kN/开口拉力≥7 kN/开口大小≥20 mm/重量≤90g。
4.15 绳索器材包6个：装备运输包及探洞包。设计用于探洞及高空作业。超级耐磨及方便。采用防水及可洗材料制造。占用空间小，能保持干燥。顶部有ID卡位，可标注使用者信息。顶环用于运输及悬挂重量：≤2000g。材料: PVC。容量: ≥50L
5.团队套装
5.1静力绳800米：R44专利技术，特耐磨绳皮，承受拉力大，手感良好易于抓握持久的柔软性能，经过UIAA NFPA认证。直径≥10mm。承受拉力：≥30kN/静态延展率：7.4%/抗滑移性能：正反向≤1.1mm/每米重量：≤80g。
5.2单绳50米：单绳/直径：≥10 mm，极限坠落次数：≥8，动态延展率：≤ 40 %，静态延展率：≤ 10 %，每米重量：≤70g，新绳最大冲击力：≥9kN
5.3 O形双动锁30个：热锻轻合金椭圆形登山扣，特别设计用于滑轮，上升器和下降器。纵向拉力：≥25 kN，横向拉力：≥8 kN，开口拉力：≥7kN，开口大小：≥15 mm，重量：≤90g
5.4 3/5分力板3个：用于设置多个锚点的分力板。重量：≤150g。材料：轻合金。强度：≥50kN。厚度：≤10mm。12孔分力板3个：用于设置多个锚点的分力板。材质 ：铝合金。长度：≥120mm，宽度：≥230mm，重量：≤450g。
5.5 万向单滑轮4个：高效率万向单滑轮,即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作。适用绳索直径：7-13mm，滑轮直径：≤40mm，轴承类型：密闭滚珠轴承，单个单滑轮最大工作负荷：≥2kN，断裂负荷：≥35 kN，重量：≤300g。万向双滑轮4个：高效万向双滑轮即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。适用绳索直径：7-13mm，滑轮直径：≤40mm，轴承类型：密闭滚珠轴承，单个双滑轮最大工作负荷：≥2kN，断裂负荷≥35 kN，重量：≤500g。
5.6 过绳结专用滑轮1个：
滑轮直径≤80mm，有滚珠轴承，工作负荷≥10 kN，过绳直径：8-19mm，重量：≤1500g，断裂强度≥40kN。
5.7活动板滑轮2个：可配合静力绳或动力绳使用。重量:≤260g，强度:≥ 30 kN，尺寸：≤120*90*30mm，最大使用绳径: 13毫米
5.8 并行滑轮2个：可配合静力绳或动力绳使用。重量:≤450g，强度:≥35kN，尺寸：≤145*90*55mm，最大使用绳径: 13毫米
5.9 单向滑轮下降器4个：专门为技术救援活动设计的下降器。重量：≤1100g
5.10 120cm高强度扁带环10根：轻量化高强度扁带环。强度：≥20kN，宽度：≤20mm，材质：尼龙，长度：120cm±2cm。80cm高强度扁带环10根：轻量化高强度扁带环。强度：≥20kN，宽度：≤20mm，材质：尼龙，长度：80cm±2cm。
5.11 全包式救援三角带1个：适用范围大，配有肩带更加稳定，材质耐磨，角度符合人体工程，可调胸围范围：45-125 cm，工作负荷150kg，重量：≤1300 g
5.12 抛投绳100米：用于树上作业的投掷绳。优异的绳芯结合保持圆形的截面，保证绳索能在树枝上的滑动，高辨识度的黄色，方便观察方向；直径：≤5mm，重量：≤2.5g/m，强度：≥0.8kN，材料：大力马纤维。
5.13 抛投包1个：树上作业用抛投包，用于设置锚点，采用耐磨材料制造，配有3mm的钢丝环，底部有额外的环，用于拖拽绳索，重量：≤300g，材料：尼龙。桶式背包6个：30L,外面涤纶，内衬PVC，高≤50cm，重量≤2000g。
5.14 救援绳刀1把：折刀，高质量不锈钢，刀刃≤80mm长，单手开合，配有安全锁，可以别在裤子上，也可以用辅绳连接，颜色：黑色，重量：≤100g
5.15 提拉套组1套：30cm≤长度≤1.1m，提拉省力比例：4:1 or 5:1，重量：≤650g，负载：≥140kg，绳直径：≤ 8mm。
5.16 便携式越野担架1个：该款担架适用于所有救援场合，完美的考虑到了细节，常见救援场景：洞穴、峡谷、直升机等，超轻，可通过背负、小车、拖拉、热气球、直升机等方式运输，需要特殊指导和培训后才能使用。担架设计有保护伤患头部、髋部、腿部固定系统，髋部与两腿间的固定使用不同颜色织带区分连接。脊柱板内胆使用2条织带与外担架连接在一起，确保垂直吊运时伤员不会滑落。吊运带连接环大于40mm, 部头4个，两侧各2个，满足垂直及水平的吊运功能。外担架平铺尺寸长度: ≤250cm，脊柱板内胆平铺尺寸长度：≤120cm，宽度:≤ 95cm，外担架重量：≤10kg，5.17链式护绳滑轮2个：
尺寸：≤40×12×5cm，重量：≤1500g（四轴，可多联）。执行标准：GB/T228.1-2010。用于保护绳索，避免建筑物的棱⻆、墙⻆、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。链条式设计，4角设置有系辅绳固定用挂点。可组合不同角度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。有效工作负载：≥350kg
▲6、所有滑轮组及安全钩需提供安全检测报告。


注：
★1、每项产品不得超过对应的单价最高限价；否则按无效投标处理。
2、本项目（同一个包内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算，本项目（同一个包内）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
★1.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。
★2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（1）中标供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
（2）中标供应商提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年（（具体年限按技术参数表要求，如技术参数表中未体现，按三年执行），中标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标供应商承担所发生的全部费用。
②退货处理：中标供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
（3）技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
★3.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
（1）交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
（2）交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
（3）交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
4.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
★中标供应商所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。中标供应商保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
5.采购标的的验收标准；
（1）采购人对中标供应商提交的货物清单数量核对给予签收，由采购人出具签收单视为交付。采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由采购人出具验收结果报告视为验收合格。
（2）中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
（3）中标供应商提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
（4）依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担，并且采购人有权追究中标供应商的责任。
（5）验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
（6）中标供应商供货的产品经采购人3次验收不合格，采购人可以单方面解除合同，中标供应商在采购人解约后3个工作日内退还首付款。
6.采购标的的其他技术、服务等要求；
★（1）消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
★（2）货款支付
2.1 付款方式：采购人在收到履约保证金（函）后，30天内向中标供应商支付合同总金额30%的价款。中标供应商按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭中标供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在30天内向中标供应商支付合同金额70%的价款。
2.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
7.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。
	分包号
	核心产品

	1
	一级化学防护服

	2
	消防防坠落辅助部件



8.样品
（1）本次招标需提供与投标型号相同的样品实物（所投对应包号需提供的样品见下表）；样品技术参数要求详见招标文件第四章采购需求。 样品上用不干胶粘贴并注明器材（装备）名称、包号，并与投标样品清单相对应。样品不得出现投标供应商的名称或有关投标供应商的任何标记、标识，样品递交按现场要求放置指定地点：（样品递交地址：南通市崇川区景兴路2号南通消防灭火培训基地篮球馆，如有变动另行通知。
样品递交时间：9月28日9时起至17时30分止，逾期不再接收样品，样品接收联系人：张贤龙，联系电话：18796101012。
	分包
	采购标的
	是否需要提交样品

	1
	消防员隔热防护服
	是

	
	一级化学防护服（核心产品）
	是

	
	电绝缘装具
	是

	
	消防员降温背心
	是

	2
	消防过滤式综合防毒面具
	是

	
	消防全身式安全吊带
	是

	
	消防通用安全绳（50米）
	是

	
	消防防坠落辅助部件（核心产品）
	是

	3
	绳索救援套装（6套个人+1套班组）
	是



（2）样品的材质、式样及规格、型号须满足采购文件的实质性要求，并为检测合格的产品。
（3）由于此次采购标包较多，请投标人按规定时间前往接收地点有序递交样品实物及材料；因投标人未按时间递交样品导致样品递交、登记逾期的，投标人承担无法递交样品的责任。投标人需按招标文件要求提供样品实物。★样品实物与投标文件技术参数不一致的，作无效投标处理。
（4）★投标文件中提供有效的《样品破坏性测试知情同意书》（格式见附件10）。评标委员会可对样品采取破坏性测试以判断样品是否满足相关技术参数要求。供应商不得因破坏性测试向采购人、评标委员会成员或集中采购代理机构主张任何权利。 
（5）中标供应商提供的样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考；
（6）未中标供应商的样品，须在接采购人取回通知后四十八小时内自行取回，未在规定时间内取回的视为投标供应商放弃对该样品的所有权，样品由采购人处置。采购人及集中采购代理机构不承担实物样品的保管责任，逾期未取后果自负。
9.关于进口产品投标
	分包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否


10.履约保证金要求
10.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
    10.2中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后60日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
    10.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
10.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

五、采购需求中必须满足的实质性要求
（一）包一、包三实质性要求
★1.投标文件中提供有效的《样品破坏性测试知情同意书》（格式见附件10）。
2.提供《实质性要求响应承诺函》（格式见附件12）；
3.每项产品不得超过对应的单价最高限价（单价最高限价详见第四章采购需求“采购标的清单”）；否则按无效投标处理（提供投标分项报价表，格式见附件2）。
（二）包二实质性要求
★1.安全钩符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致，完整有效的检验（检测）报告（报告中带有CMA标志），未按要求提供或提供的材料不符合要求，作无效投标处理）。
★2.投标文件中提供有效的《样品破坏性测试知情同意书》（格式见附件10）。
3.提供《实质性要求响应承诺函》（格式见附件12）；
4.每项产品不得超过对应的单价最高限价（单价最高限价详见第四章采购需求“采购标的清单”）；否则按无效投标处理（提供投标分项报价表，格式见附件2）。
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第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目包1、包2、包3各选取1名中标候选人。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、本项目所有包均专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受中小微型企业价格扣除。
2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准（包一）
1、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2、技术分：44分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	技术响应
	所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得28分；本项最低分0分，最高分28分。
标记“▲”为重要技术条款，重要技术条款不响应的，每条扣0.3分。无标记为一般技术条款，一般技术条款不响应的，每条扣0.1分。包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
注：
①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②投标人需对第四部分采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，并在表中详细标明相应技术支持资料所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
③除特别说明外，采购文件技术参数中标注“▲”的条款均需在投标文件内提供技术支持资料（技术支持资料是指：检测检验报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书等任意一项）复印件并加盖投标人公章，来印证是否响应采购需求的参数内容。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
④当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可。
⑤就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术要求响应及偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
	28
	0
	客观分

	2
	样品综合性能
	评委对投标人所提供消防员隔热防护服、一级化学防护服、电绝缘装具、消防员降温背心样品的产品质量、外观、部件结构、使用体验等方面进行现场综合评审。每个样品最高分4分，本项满分16分。
1.产品质量：功能，材质，工艺等。完全符合要求得1分；瑕疵（如功能不全面、材质不符合质量要求、工艺较差样品表面毛糙等），每有一处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
2.外观：尺寸，重量，颜色，标识等。完全符合要求得1分；瑕疵（如尺寸与参数偏差过大、重量与参数偏差过大、颜色缺乏光泽度、存在色差、产品标识不全、不清楚等），每有一处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
3.使用体验：操作、使用的便捷性，舒适性等。完全符合要求得2分；瑕疵（如人性化设计缺失、设计不符合人体工程学要求、使用便捷性、舒适性体验感较差等），每有1处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
注：样品实物与投标文件技术参数不一致的，作无效投标处理
	16
	0
	主观分



3、商务分：26分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	售后服务方案
	一、售后服务方案
就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。
1.方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分；
2.方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3.方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4.未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	2
	保修方案
	二、保修方案
就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。
1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分；
2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4、未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	3
	保修期外维保
	三、保修期外维保
就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。
1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理，服务承诺对采购人有利，得6分；
2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用适中，得4分；
3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用较高得2分；
4、未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	4
	质保期
	四、质保期
根据投标人针对本项目供货产品的质保期进行评分：
投标人所投全部产品质保期响应招标文件最低要求的情况下（具体年限按技术参数表要求，如技术参数表中未体现，按三年执行），每增加一年加0.5分，最高得1分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，前后不一致以承诺书为准）。
	1
	0
	客观分

	5
	业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】。
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。⑤合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5
	0
	客观分

	6
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观分






评标方法与评标标准（包二）
1、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2、技术分：44分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	技术响应
	所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得28分；本项最低分0分，最高分28分。
技术参数标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件， 有负偏离则为无效投标，不参与本项评分。标记“▲”为重要技术条款，重要技术条款不响应的，每条扣0.2分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款不响应的，每条扣0.1分。包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
注：
①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②投标人需对第四部分采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，并在表中详细标明相应技术支持资料所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
③除特别说明外，采购文件技术参数中标注“★”“▲”的条款均需在投标文件内提供技术支持资料（技术支持资料是指：检测检验报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书等任意一项）复印件并加盖投标人公章，来印证是否响应采购需求的参数内容。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
④当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可。
⑤就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术要求响应及偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
	28
	0
	客观分

	2
	样品综合性能
	评委对投标人所提供消防过滤式综合防毒面具、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳（50米）、消防防坠落辅助部件样品的产品质量、外观、部件结构、使用体验等方面进行现场综合评审。 每个样品最高分4分，本项满分16分。
1.产品质量：功能，材质，工艺等。完全符合要求得1分；瑕疵（如功能不全面、材质不符合质量要求、工艺较差样品表面毛糙等），每有一处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
2.外观：尺寸，重量，颜色，标识等。完全符合要求得1分；瑕疵（如尺寸与参数偏差过大、重量与参数偏差过大、颜色缺乏光泽度、存在色差、产品标识不全、不清楚等），每有一处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
3.使用体验：操作、使用的便捷性，舒适性等。完全符合要求得2分；瑕疵（如人性化设计缺失、设计不符合人体工程学要求、使用便捷性、舒适性体验感较差等），每有1处瑕疵扣0.5分，扣完为止。 
注：样品实物与投标文件技术参数不一致的，作无效投标处理
	16
	0
	主观分



3.商务分：26分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	售后服务方案
	一、售后服务方案
就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。
1.方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分；
2.方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3.方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4.未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	2
	保修方案
	二、保修方案
就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。
1.方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分；
2.方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3.方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4.未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	3
	保修期外维保
	三、保修期外维保
就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。
1.方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得6分；
2.方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得4分；
3.方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高得2分；
4.未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	4
	质保期
	四、质保期
根据投标人针对本项目供货产品的质保期进行评分：
投标人所投全部产品质保期响应招标文件最低要求的情况下（具体年限按技术参数表要求，如技术参数表中未体现，按三年执行），每增加一年加0.5分，最高得1分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，前后不一致以承诺书为准）。
	1
	0
	客观分

	5
	业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2022年12月1日以来（以合同签订日期为准）有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】。
③为提高评审效率，防止恶意混淆，请投标人勿提供多余合同，提供的合同超过上述要求的5份合同的，仅予以评审前5份合同的销售业绩，由此产生的不良后果由投标人自行承担。
④合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。⑤合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5
	0
	客观分

	6
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观分



评标方法与评标标准（包三）
1、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2、技术分：44分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	技术响应
	所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得28分；本项最低分0分，最高分28分。
标记“▲”为重要技术条款，重要技术条款不响应的，每条扣2.1分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款不响应的，每条扣0.7分。
包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
注：
①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
②投标人需对第四部分采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，并在表中详细标明相应技术支持资料所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明技术支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
③除特别说明外，采购文件技术参数中标注“▲”的条款均需在投标文件内提供技术支持资料（技术支持资料是指：检测检验报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书等任意一项）复印件并加盖投标人公章，来印证是否响应采购需求的参数内容。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
④当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可。
⑤就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术要求响应及偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
	28
	0
	客观分

	2
	样品综合性能
	评委对投标人所提供绳索救援套装（6套个人+1套班组）样品的产品质量、外观、部件结构、使用体验等方面进行现场综合评审。 
1、产品质量：功能，材质，工艺等。完全符合要求得4分；瑕疵（如功能不全面、材质不符合质量要求、工艺较差样品表面毛糙等）在3处之内，每有一处瑕疵扣1分，有3处及3处以上瑕疵扣4分。 
2、外观：尺寸，重量，颜色，标识等。完全符合要求得6分；瑕疵（如尺寸与参数偏差过大、重量与参数偏差过大、颜色缺乏光泽度、存在色差、产品标识不全、不清楚等）在3处之内，每有一处瑕疵扣2分，有3处及3处以上瑕疵扣6分。 
3、使用体验：操作、使用的便捷性，舒适性等。完全符合要求得6分；瑕疵（如人性化设计缺失、设计不符合人体工程学要求、使用便捷性、舒适性体验感较差等）在3处之内，每有1处瑕疵扣2分，有3处及3处以上瑕疵扣6分。 
注：样品实物与投标文件技术参数不一致的，作无效投标处理
	16
	0
	主观分



3.商务分：26分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	售后服务方案
	一、售后服务方案
就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。
1、方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分；
2、方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3、方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4、未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	2
	保修方案
	二、保修方案
就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。
1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分；
2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分；
3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分；
4、未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	3
	保修期外维保
	三、保修期外维保
就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。
1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得6分；
2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得4分；
3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高得2分；
4、未提供得0分。
	6
	0
	主观分

	4
	质保期
	四、质保期
根据投标人针对本项目供货产品的质保期进行评分：
投标人所投全部产品质保期响应招标文件最低要求的情况下（具体年限按技术参数表要求，如技术参数表中未体现，按三年执行），每增加一年加0.5分，最高得1分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，前后不一致以承诺书为准）。
	1
	0
	客观分

	5
	业绩
	所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）2022年12月1日以来（以合同签订日期为准）有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖投标单位公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。
②统招分签的合同按一个合同业绩计【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】。
③为提高评审效率，防止恶意混淆，请投标人勿提供多余合同，提供的合同超过上述要求的5份合同的，仅予以评审前5份合同的销售业绩，由此产生的不良后果由投标人自行承担。
④合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。⑤合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5
	0
	客观分

	6
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观分







第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.法人授权书（格式见附件6）
4.投标函（格式见附件7）
5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。
四、价格扣除证明文件
关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1                    开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	




                                          
















附件2 
投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	主要技术参数
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	质保年限

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：        元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



























附件3 
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


投标单位（盖章）：

  投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日









附件4 
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标单位（盖章）：

  投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日










附件5 
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日


附件6         
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         











附件7                             投标函
致：南通市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-320600-****号招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



附件8  
中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。




附件9
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：







附件10 
样品破坏性测试知情同意书
南通市消防救援支队 ： 
       （投标人全称）授权       （授权代理人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的       （项目名称）第       包的采购活动，并按照招标文件要求提供样品。我方知情并承诺：允许评标委员会对样品采取破坏性测试以判断样品是否满足相关技术参数要求，不因破坏性测试 向采购人、评标委员会成员或采购代理机构主张任何权利。 

投标人法定代表人（或委托代理人）签字或盖姓名章： 
投标人名称（盖章）： 
日期：  年  月  日 


注：除可填报项目外，对本同意书的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。








附件11  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





附件12                 实质性要求响应承诺函

南通市消防救援支队 ： 
我公司________（供应商名称）郑重承诺：
1.我公司承诺满足以下技术部分实质性要求
1.1我公司所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。我公司保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，我公司承诺对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由我公司负责一切后果，并承担法律责任）。
1.2消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
1.3样品实物与投标文件技术参数不一致的，作无效投标处理。
2.我公司承诺满足以下商务部分实质性要求
2.1采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。
2.2质量保证及售后服务
2.2.1我公司承诺按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
2.2.2我公司提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年（（具体年限按技术参数表要求，如技术参数表中未体现，按三年执行），我公司提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，我公司承诺负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，我公司承诺当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由我公司承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：我公司承诺退还采购人支付的合同款，同时承诺承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
2.2.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
2.3交付使用时间、交货方式及交货地点
2.3.1交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
2.3.2交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
2.3.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
2.4货款支付
2.4.1付款方式：采购人在收到履约保证金（函）后，30天内向我公司支付合同总金额30%的价款。我公司按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭我公司等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在30天内向我公司支付合同金额70%的价款。
2.4.2当采购数量与实际使用数量不一致时，我公司承诺根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.4.3本合同签订之日起7个工作日内，我公司承诺向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如我公司提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求我公司以银行转账的方式提供履约保证金。


投标供应商名称（盖章）： 
投标人法定代表人签字或盖姓名章： 
                                                      日期： 年 月 日 






质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





















南通市公共资源交易中心
政府采购供应商友情提醒

为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：
一、如何参与政府采购项目？
答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。
方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。
（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
二、如何正确填写《中小企业声明函》？
答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。
三、填写附件的时候有哪些需要注意的？
答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。
四、报价时有哪些注意事项？
答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。
此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
4.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
5.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。
五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？
答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。
六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？
答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。
供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。
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