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第一章  投标邀请函
江苏万享通咨询有限公司受江苏省无锡交通高等职业技术学校的委托，对智能新能源汽车实训基地-智能网联汽车实训项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况
智能新能源汽车实训基地-智能网联汽车实训项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年10月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息
1.项目名称：智能新能源汽车实训基地-智能网联汽车实训项目

2.项目编号：JSZC-320000-AWXT-G2026-0007

3.项目预算金额：253万元

4.最高限价：253万元，报价超过最高限价的按无效投标文件处理。
5.采购内容：智能新能源汽车实训基地-智能网联汽车实训。具体内容详见招标文件第四章《采购需求》；

6.供货期：合同签订后60日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。 

7.本项目标的所属行业：工业。

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目不接受 联合投标。

10.本项目无需提交履约保证金。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月15日09点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购人：

名    称：江苏省无锡交通高等职业技术学校


地    址：无锡市滨湖区荣巷街道钱荣路98号

联 系 人：郑老师

联系方式：0510-68781295

2.采购代理机构：

名称：江苏万享通咨询有限公司

项目联系人：王乾、徐嘉怡、张娜娜

电话：0510-83131355               

地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼

邮箱：473517837@qq.com
（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万享通咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。
3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万享通咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费由中标人支付，本项目代理费以中标价为计算基数，按照100万元内*1.5%、100万元-500万元*1.1%累进制计算后打六折计取。中标供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请函
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）、评分标准中的技术部分以及商务部分等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响设备质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似设备市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似设备市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响设备质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的
26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
第3章 合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省无锡交通
高等职业技术学校
项目名称：
项目编号：
采购人：江苏省无锡交通高等职业技术学校
供应商： 
二〇二六年  月
合  同
江苏省无锡交通高等职业技术学校（招标人，以下简称“甲方”）和                   （供应商，以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
    1.合同文件
下列关于                       （项目名称）的招标文件、乙方提交的响应文件，以及与本次招标活动相关的文件是构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。前述文件内容如有不一致之处，应以有利于甲方且对乙方要求更严格的解释为准。文件的优先解释顺序如下： 
（1）本合同条款；
（2）中标通知书；
（3）甲方发出的招标文件及其澄清、修改文件；
（4）乙方提交的投标函、投标文件和报价表；
（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。
    2.合同范围和条件
    本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
    3.货物及数量
    本合同所提供的货物及数量详见“明细报价表”（本项目为交钥匙工程，乙方必须完全实现招标文件中的功能要求，响应文件报价清单中的设备、辅件数量或内容如有不足或缺项，由乙方自行负责增补，甲方不承担任何相关费用）。
 4.合同金额及付款方式
4.1合同金额
根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币    元整，（小写）为    元。
4.2本合同以人民币付款
4.3付款方式：
（1）中标人应在合同生效后60个日历天内，完成本项目全部设备、设施的供货、安装、调试等全部工作；项目整体验收合格后，招标人向中标人支付合同总金额的70%。
（2）项目稳定运行且无任何质量问题的，自70%款项支付之日起6个月内，招标人支付合同总金额的25%。
（3）自项目整体验收合格之日起计算，质保期满3年且乙方已完全履行质保期内的全部义务、项目运行无质量问题的，招标人无息支付剩余5%合同尾款。
备注：中标人须一次性向招标人开具正式增值税专用发票。
5.交货时间和地点：
5.1 交货时间：合同生效后   日历天内完成全部货物的交付及安装调试。

5.2 交货地点：江苏省无锡交通高等职业技术学校（具体地址：无锡市滨湖区荣巷街道钱荣路98号），以甲方指定为准。

5.3 在货物交付并安装调试完毕、具备验收条件后，乙方应立即书面通知甲方。

6.质保期：3年
6.1设备质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期，并在质保期内提供软件免费升级服务。
6.2质保期内教学实训终端设备需提供原厂质保服务。
6.3质保服务标准：在质保期内，乙方须提供7×24小时技术支持服务。接到甲方故障报修后，应在【  】内电话或远程响应；若电话或远程无法解决，须在【  】内派遣技术人员到达现场；一般故障须在【  】内修复，重大故障须在【  】内提出解决方案并明确修复时限。如无法按时修复，乙方须免费提供同档次备机供甲方使用，直至故障修复。
6.4质保期内，乙方未按上述标准响应或修复的，每次应向甲方支付违约金【如：人民币1000元】，该违约金甲方有权从未支付的款项中直接扣除。
7. 验收方式
7.1本项目由招标人自行组织验收。按国家标准、招标文件、投标文件和招标人及中标供应商双方约定的标准，合同内未作约束的服务按照现行的适用于该服务的国家和行业最高标准执行，由招标人组织人员按照要求规格、配置、型号和技术标准进行验收。本项目需整体达到验收合格，若仅完成部分内容，不给予验收合格认定。在规定时间内完成服务并经招标人综合验收合格。招标人在综合验收前的开箱验收和对设备部分指标进行的初步验收不是本条所指的综合验收。若中标供应商投标书响应情况低于招标文件要求而未被评审专家发现，招标合同签订时仍以招标文件要求为准，验收时按招标文件技术要求执行。如中标商品未能通过学院验收，甲方有权采取以下一项或多项措施：
（1）中止合同履行，包括但不限于暂停支付任何未付合同款项、暂停接收后续货物或服务，并书面通知乙方；
（2）要求乙方限期整改：甲方应书面通知乙方在甲方指定的合理期限内完成整改、更换或修复，使之达到合同约定的验收标准；
（3）解除合同：若乙方未在前述期限内完成整改，或整改、更换后仍未能通过甲方验收的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担本合同第9.2条约定的违约责任。
7.2具体验收步骤：
7.2.1货物到达现场后，供应商应经招标人（使用部门项目负责人）或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出开箱验收记录，双方签字确认。
7.2.2供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
7.2.3供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
①设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与招标合同一致，性能指标达到规定的标准。
②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（用塑料袋密封），上述资料视为设备的组成部分，包装箱完好。
③在规定时间内完成交货并验收，并经招标人确认。
④若投标书与招标文件要求或其他内容不一致而未被评标专家发现，招标合同签订时仍以招标文件要求为准，验收时按招标合同及技术要求执行。
7.2.4供应商提供的货物及招标要求承诺的内容未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.2.5招标人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，验收检测费用全部由中标供应商支付。
7.2.6招标人需要厂家对中标供应商交付的设备（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
8.合同生效及其他
本合同经甲方、乙方签章后经见证方见证后生效。
9.违约责任
9.1若乙方未按合同约定的时间完成交货、安装调试或验收合格，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款【千分之一】的违约金。逾期超过【30】日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付前述逾期违约金外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
9.2若乙方交付的货物或提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方在指定期限内进行修理、更换或整改，直至符合合同约定；乙方逾期未完成修理、更换或整改，或修理、更换或整改后仍不合格的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同。
9.3 甲方根据本条约定选择解除合同的，解除通知送达乙方时合同解除。乙方应在合同解除后【7】日内退还全部款项、运回已交付货物，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿甲方造成的一切损失，包括但不限于重新采购的费用、价格差价损失、为拆除和退回不合格货物所支出的费用等。
9.4本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应继续赔偿直至弥补全部损失。
10.纠纷解决办法
在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过甲方所在地人民法院诉讼。因解决争议所产生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等）由违约方承担。
甲方（单位盖章）：
地    址：                           
联系电话：
代表签字： 
乙方（单位盖章）：
地    址：                              
联系电话：
代表签字：
合同签订日期：    年   月  日
见证方（盖章）：江苏万享通咨询有限公司

第4章 采购需求
第一部分  项目需求
1.采购内容：智能网联汽车实训项目建设采购，共规划五大核心实训室设备配置，涵盖20类实训设备。新能源汽车整车实训室、智能辅助驾驶关键技术实训室、车路协同及智能网联实训室、智能网联汽车数据采集及测试实训室、智能网联汽车实景应用实训室等5个实训室及相关的附属设施。                                               

通过采购全套智能网联汽车专业实训设备，同步配套课程资源开发与师资培训，建成集教学实训、技能竞赛、技术研发、社会服务于一体的智能化实训基地。项目建成后用于开展专业教学、技能实训、职业技能考核，满足为智能网联汽车产业高质量发展持续输送复合型、实操型技术技能人才需求。
2.项目预算：253万元

3.最高限价：253万元，报价超过最高限价的按无效投标文件处理。
4.供货期：合同签订后60日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质量标准：合格，满足采购人要求。

7.验收标准：按国家标准、招标文件、投标文件和招标人及中标投标人双方约定的标准，合同内未作约束的服务按照现行的适用于该服务的国家和行业最高标准执行，由招标人组织人员按照要求规格、配置、型号和技术标准进行验收。

8.质保期：3年。

9.核心设备：智能网联汽车实车竞赛平台
10.付款方式：

（1）中标人应在合同生效后60个日历天内，完成本项目全部设备、设施的供货、安装、调试等全部工作；项目整体验收合格后，招标人向中标人支付合同总金额的70%。

（2）项目稳定运行且无任何质量问题的，自70%款项支付之日起6个月内，招标人支付合同总金额的25%。

（3）自项目整体验收合格之日起计算，质保期满3年且乙方已完全履行质保期内的全部义务、项目运行无质量问题的，招标人无息支付剩余5%合同尾款。

备注：中标人须一次性向招标人开具正式增值税专用发票。
二、技术需求：
设备清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	新能源汽车教学版Ⅰ
	2台
	
	

	2
	新能源汽车整车互联及检测平台Ⅰ
	2套
	
	

	3
	新能源汽车故障诊断仪器
	3套
	
	

	4
	BMS管理系统综合检测实训平台
	1套
	
	

	5
	燃油汽车教学版Ⅰ
	1台
	
	

	6
	燃油汽车教学版Ⅱ
	2台
	
	

	7
	燃油车整车互联及检测平台Ⅰ
	1套
	
	

	8
	燃油汽车故障诊断仪
	3台
	
	

	9
	智能网联汽车实车竞赛平台
	1套
	
	

	10
	智能网联汽车仿真测试云平台
	1套
	
	

	11
	智能网联汽车车联网监控云平台
	1套
	
	

	12
	车联网应用平台
	1套
	
	

	13
	新能源汽车教学版Ⅱ
	1台
	
	

	14
	新能源汽车整车互联及检测平台Ⅱ
	1套
	
	

	15
	组合导航系统实训平台
	1套
	
	

	16
	无人物流车
	1台
	
	

	17
	专用高配编辑器
	1套
	
	

	18
	实训室桌椅
	40套
	
	

	19
	实训室监控系统
	1套
	
	


设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	新能源汽车教学版Ⅰ
	一、产品概述
新能源汽车实验教学专用车，市场量产车型，搭载刀片电池，技术先进，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。
二、产品功能
1、车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、高压数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。
2、基于整车的高压维修，可以真实对应诊断维修状态。
三、产品规格参数
续航里程：≥420km
电池能量：≥48KWh
电机功率：≥100KW
最大扭矩：≥180N·m
车辆尺寸：≥4795×1837×1515MM
轴距：≥2718MM
电池类型：磷酸铁锂
电机类型：永磁同步电机
前轮距(mm)：≥1580
后轮距(mm)：≥1580
车身结构：三厢车
电机布局：前置
电池冷却方式：直冷
快充功能：支持
变速箱类型：固定齿比变速箱
驱动方式：前置前驱
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
四、安全配置
主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配；
五、配置动力电池仿真实训教学资源
（1）产品概述
仿真系统采用实车电池进行建模，涵盖原理认知、实训操作等内容；具有足迹、搜索、设置、帮助等功能；满足新能源汽车动力电池系统结构认知、控制原理、仿真实训操作等功能。
（2）产品功能
1、系统内以实车外部框架为模型展示，突出三电驱动系统结构组成，顺时针实时转动，全方位展示系统三电系统结果安装位置等。
▲2、仿真系统涵盖原理认知、实训操作、足迹、搜索、设置、帮助等功能内容。（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
3、原理认知涵盖动力电池的组成结构及动力电池的工作原理。
▲4、展示动力电池总成结构，模型可放大、缩小、隐藏标签、显示标签、复位、分解模型等。（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
▲5、模型涵盖电池包上盖、电池保温棉、电池能量分配单元、菊花链通信线、直冷板、BIC饰盖、BIC线束、接线端子、BIC模块、刀片电池电芯、电池底部保护壳。模型可放大、缩小、复位、分解模型、旋转、拖拽等。（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
6、模型部件可从不同角度展示，含Z、Y、X等方向。
▲7、动力电池的工作原理以3D动画展示，通过实物结构展示，模型涵盖高压配电盒、正极母线、负极母线、电池执行与采样单元、接触器、防水透气阀等。（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
8、系统可实现动力电池的仿真实训拆卸内容，可通过鼠标进行步骤操作。
▲9、系统内含有工具箱，内容涵盖绝缘垫、绝缘服、绝缘手套、水基灭火器、救援钩、自动体外除颤器、充放电仪、十字绝缘螺丝刀、解胶剂、铆钉拆除工具、高压警示牌、绝缘接杆等工具。（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
10、仿真实训操作步骤及文字提示包含但不限于：
1）铺设绝缘垫；将绝缘垫放置在动力电池拆装台前方母线测量区；
2）穿绝缘服、带绝缘手套；穿戴绝缘服，绝缘服要求，完全包裹，分体式不能衣服露在外面；穿戴绝缘手套，并对绝缘手套进行检查，是否漏气；
3）使用万用表测量母线电压；正确连接万用表的表笔；将万用表旋钮调整至直流电压档，将红色表笔测量电池正极、黑色表笔接入负极，电压为0V，说明接触器未吸合；
4）维修区拉好警戒线、放警示牌；在高压电池周围拉好警戒线，并将警示牌放置在指定位置；
5）检查消防和安全设备；检查水基灭火器、救援钩、AED等消防及安全设备是否齐备；
▲6）连接充放电仪，正确插入插头；将充放电仪高压插头插入动力电池高压插头，低压插头插入动力电池低压插头上方；（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
7）检查电池电压，开始放电；开启充放电仪，显示判定应为正常；
8）完成放电，关闭设备取下插头；
9）使用工具拆卸电池包上盖螺丝；使用棘轮扳手和T30套筒，拆卸动力电池包上盖固定螺丝。
10）拆卸动力电池包上盖；将线束固定，移动动力电池包上盖，从高压线接口处向前移动再向上取下上盖；
11）拆卸电池保温棉；
12）拆卸配电盒外壳；松开电盒外壳四个固定点，取下配电盒外壳；
13）拆卸电气连接插头；使用螺丝刀拆卸配电盒接地线固定螺丝，以及配电盒接触器上方采样线固定螺丝；
14）拆卸配电盒上铜巴；
15）拆卸接触器；
16）拆卸电路板；
▲17）拆卸动力电池直冷板铆钉；使用电动工具拆卸直冷板铆钉，并使用吸尘器将铆钉渣和灰尘吸出；（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
▲18）拆卸直冷板总成；使用脱胶剂灌入，或者使用液氮冷却拆卸直冷板；（投标文件中提供满足该功能的截图证明材料）
19）拆卸BIC饰盖；
20）拆卸BIC线路采样线；
21）拆卸BIC电路板；
22）动力电池电压检测。
11、系统具备足迹功能，按序号进行排序，含最近访问内容，通过进入可最近访问内容，支持清除记录；系统具备搜索功能，可进行单项模糊查询和多项精确查询，输入关键字，如：原理，可列表形式展示内容；系统具备设置功能，可OFF（关闭）或ON（打开）显示操作光标，可切换语言，中文／English（英文），切换完成后页面为英文界面。
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	新能源汽车整车互联及检测平台Ⅰ
	一、产品要求
该产品配套新能源汽车教学版使用，基于原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可进行原车域控制器、动力域控制器、动力电池等的动、静态信号检测诊断。整车故障设置系统便于教师设故和学生实时信号测量，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足实车诊断教学任务。
二、产品功能要求
1、整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
2、整车故障设置系统既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。
3、整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。
4、整车故障设置系统可设置断路、短路、虚接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。
5、整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
6、整车故障设置系统采用对接插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。
7、整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量。
8、车身域控制器控制单元检测模块，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
9、动力电池管理系统BMS控制单元检测模块，可检测信号含动力电池包低压线束等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断需求；
10、驱动域控制器控制单元检测模块，可检测信号含电机控制器通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求；
11、实训平台采用全钣金结构形式，钣金材料≥1.2mm，安装脚轮，保证设备稳定性能。平台下方配备不少于三个抽屉和一个侧边柜，方便存放工具及部件；
12、平台侧面安装有触屏一体机，屏幕尺寸≥32寸，内存≥4G，存储≥128G，内置车辆维修相关文本资料和视频资料等。
13、配置检测面板，安装实车插头形状绘制检测端口，包含但不限于：动力电池、驱动控制器等模块接口。
三、教学实训任务
1、新能源整车诊断；
2、整车系统数据分析；
3、动力电池管理系统BMS相关故障检测诊断；
4、驱动电机控制系统相关故障检测诊断；
5、车身控制系统相关故障检测诊断；
四、产品规格参数要求
1、设备电源：≥DC12V
2、工作温度：-40℃ - +50℃
3、尺寸：≥1670X770X1735mm
五、配置驱动系统仿真数字化资源
（1）产品概述
仿真系统采用实车驱动总成进行1：1高精度三维建模技术，涵盖原理认知、实训操作等内容；具有足迹、搜索、设置、帮助等功能；学员可通过语音提示、文字说明、部件高亮及最佳视角自动定位等，满足新能源汽车驱动系统结构认知、控制原理、仿真实训操作等功能。
（2）产品功能
1、系统内以实车外部框架为模型展示，突出三电驱动系统结构组成，顺时针实时转动，全方位展示系统三电系统结构位置等。
▲2、仿真系统涵盖原理认知、实训操作、足迹、搜索、设置、帮助等功能内容。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
3、原理认知涵盖驱动电机的组成结构及驱动电机的工作原理。
▲4、展示电驱动总成结构，模型可放大、缩小、隐藏标签、显示标签、复位、分解模型等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲5、模型涵盖电控上盖、动力域控制器总成、集成动力控制主板、高压电控侧盖板、旋转变压器线束组件、电机后端壳体、电机转子、电机定子总成、电机侧减速器壳体、主减差速器、减速中间轴、电机输入轴、减速器后壳体。模型可放大、缩小、复位、分解模型、旋转、拖拽等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
6、模型部件可从不同角度展示，含Z、Y、X等方向。
▲7、驱动电机的工作原理以3D动画展示，通过实物建模技术，模型涵盖端盖、旋变传感器、后轴承、转子总成、前轴承、温度传感器、定子总成、壳体等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
8、系统完整实现电驱动总成的仿真实训内容，可通过鼠标进行步骤操作。
9、系统内含有工具箱，内容涵盖5mm厚绝缘垫、防静电托盘、绝缘手套、防静电手环、护目镜、清洁布、电机油污清洗剂、吹尘枪、1/2绝缘棘轮扳手、绝缘接杆、T25绝缘套筒、T30绝缘套筒等工具。
10、仿真实训操作步骤及文字提示包含但不限于：
1）铺设绝缘垫、放置防静电托盘；工作台铺设5mm厚绝缘橡胶垫，并放置防静电托盘，确认周边1米范围内无铁屑、金属工具等易被磁吸的杂物；完成后提示绝缘垫和防静电托盘已放置完成；
2）防护配置；作业人员佩戴1000V绝缘手套、防静电手环与护目镜，并配备1名专职监护人员全程旁站监督高压操作；完成后提示已穿戴好：绝缘手套、护目镜、防静电手环；
▲3）使用万用表测量电机残留电压；将驱动总成水平固定在专用防静电工装台上，完全断开总成外部所有高压、低压接插件；正确连接万用表的表笔，将万用表旋钮调整至直流电压档，验电确认总成内部高压残留电压≤36V；完成后提示确认残留电压处于安全值。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
4）清洁驱动总成表面；使用专用清洁剂和清洁用具，清理壳体表面残留的冷却液、油污，防止拆卸过程中杂质掉入电机内部；完成后提示使用清洁工具完成电机表面油污清洗；
▲5）拆除冷却水管接头；使用T30绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，松开电机总成表面的冷却水管接头螺丝，取下冷却水管接头，将拆下的部件放入防静电托盘；完成后提示冷却水管接头拆卸完成；（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
6）拆卸高压电控侧盖板；使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，按对角线顺序松开高压电控侧盖板的16颗固定螺丝，取下盖板；完成后提示高压电控侧盖板拆卸完成；
7）断开电机信号和电源线束；断开传感器连接线插头，使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，松开三相线与线圈连接器的3颗固定螺丝；完成后提示三相线连接螺丝拆卸完成；
8）拆卸电机控制器总成；使用14mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，按对角线顺序松开电机控制器与电机、减速器壳体之间的6颗固定螺丝，将完整的控制器总成从电机上平稳取下，放置于防静电托盘中；完成后提示电机控制器总成拆卸完成；
9）拆卸减速器后壳体螺丝；使用H6绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，按对角线松开减速器后壳体的１７颗固定螺丝，每颗螺丝每次旋转1/4圈，循环操作直至所有螺丝完全取出，避免壳体局部受力变形；完成后提示减速器后壳体螺丝拆卸完成；
10）分离减速器后壳体；将紫铜棒对准减速器后壳体的非配合止口位置，用橡胶锤沿圆周方向均匀敲击铜棒，待减速器后壳体与电机侧减速器壳体出现均匀缝隙后，缓慢将减速器后壳体平稳拉出；完成后提示减速器后壳体拆卸完成；
11）拆卸传动轴组件；按顺序平稳的取出输入轴组件，中间轴组件、主减差速器组件；完成后提示输入轴组件、中间轴组件、主减差速器组件拆卸完成；
12）拆卸电机侧减速器壳体螺丝；使用14mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，按对角松开电机侧减速器壳体的８颗固定螺丝；完成后提示电机侧减速器壳体螺丝拆卸完成；
13）分离电机侧减速器壳体；将紫铜棒对准减速器壳体的非配合止口位置，用橡胶锤沿圆周方向均匀敲击铜棒，带减速器壳体与电机定子壳体出现均匀缝隙后，缓慢将电机侧减速器壳体平稳拉出；完成后提示电机侧减速器壳体拆卸完成；拆卸电机绕组温度传感器；拔出绕组线束接头，使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，拆卸电机绕组温度传感器连接器的固定螺丝；完成后提示电机温度传感器螺丝拆卸完成。
14）拆卸电机绕组温度传感器；拔出绕组线束接头，使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，拆卸电机绕组温度传感器连接器的固定螺丝；完成后提示电机温度传感器螺丝拆卸完成；
15）拆卸旋转变压器线束组件；使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手拆下３颗定位销固定螺丝，拆卸旋变定子外壳定位销，取下旋变定子绕组总成，注意避免磕碰传感器原件；完成后提示旋转变压器线束组件拆卸完成。
▲11、系统具备足迹功能，按序号进行排序，含最近访问内容，通过进入可最近访问内容，支持清除记录。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲12、系统具备搜索功能，可进行单项模糊查询和多项精确查询，输入关键字，如：原理，可列表形式展示内容，包含但不限于：原理认知－驱动电机的组成结构等内容。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲13、系统具备设置功能，可OFF（关闭）或ON（打开）显示操作光标，可切换语言，中文／English（英文），切换完成后页面为英文界面。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
六、配置云在线资源平台
（1）产品概述
平台以“一站式技术服务+全场景资源聚合”为核心，构建覆盖维修、学习、考核的全链路数字化解决方案，实现产业技术与职业教育技术高效协同。在技术运维层面，能提供精准高效的维修手册查询服务，汇聚主流新能源汽车品牌车型的维修规范、电路图谱、部件拆解等核心资料，支持关键词检索、车型筛选等快速定位功能；搭建故障案例交流社区，可分享真实故障诊断、维修实操案例，形成互助共赢的技术交流生态，助力解决各类疑难运维问题。
（2）产品要求
平台满足移动端联网情况下进行账号登录、维修资料查询、课程、直播、案例解答、题库、考试等多种功能，支持Windows桌面端。
（3）产品功能
1、可通过首页快速进入最新课程内容，最新录播内容，历史播放内容等。
2、课程涵盖行业资源与教育资源。
2.1行业资源
▲①行业资源类型可按多种分类及排序，分类包含但不限于全部、电池、电机、整车等，排序包含但不限于最新、最热等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
②单个课程进入涵盖视频资料框架、课件资料框架等，可进行分享与收藏，收藏完成后，可在收藏界面进行快速查看，分享可生成分享连接。
▲③视频资料进入可稳定高清播放，显示课程目录，在课程目录下可直接播放相关课程，观看过程中可添加笔记，提交笔记后，通过笔记列表，可查看笔记详情。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
④课件资料可查看文本资料，文本资料可放大、缩小，同时可进行对文本资料进行关键字搜索。
2.2教育资源
教育资源类型可按多种分类及排序，分类包含但不限于全部、电池、电机、整车等；单个课程进入涵盖视频资料框架、课件资料框架等，可进行分享与收藏，收藏完成后，可在收藏界面进行快速查看；视频资料进入可稳定高清播放，显示课程目录，在课程目录下可直接播放相关课程，观看过程中可添加笔记，提交笔记后，通过笔记列表，可查看笔记详情；课件资料可查看文本资料，文本资料可放大、缩小。
3、直播
3.1可查看直播预告，预告内容涵盖直播日期及时间等。
3.2当直播显示正在直播时，可实时在线查看直播内容，并通过参与评论与直播者进行互动。
3.3当直播完成后，可查看回放，查阅历史直播内容。
3.4直播回放观看完成后，可通过收藏功能，添加至收藏列表。
4、维修资料
4.1维修资料内置多种市场主流新能源汽车维修资料，在线查询手册内容，内含多级目录、关键词搜索、PDF/文档在线阅读等功能。
4.2内容分为维修资料库、我的资料、热门资料、最近浏览等列类别。
4.3资料库按照大写字母进行分类，涵盖多品牌车型技术资料，可实时查看技术文档，多级目录显示，文档资料可放大、缩小、关键字检索等。
5、案例解答
5.1案例解答分为多个功能区，涵盖故障案例、全部问答、新提问、有悬赏、已解决、搜索、关注车辆品牌等；
▲5.2可手动编写案例，编写内容包含但不限于标题、品牌、车型年款、故障现象、故障码、检测步骤、故障点、总结、发布等内容，支持图片上传功能；（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲5.3可手动编写进行提问题，编写内容包含但不限于标题、品牌、车型年款、故障现象、故障码、已有检测步骤等内容，支持图片上传功能；案例展示，可在故障案例框进行展示，展示案例框架涵盖标题、品牌、车型年款、故障现象、故障码、检测步骤、故障点、总结、全部评论等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
6、案例涵盖多款车型经典故障案例，包含但不限于：
①偶发动力系统故障；
②无法上OK电故障；
③行驶中熄火故障；
④行驶偶发仪表报“EV功能受限”且亮多个故障灯故障；
⑤仪表限功率灯亮故障；
⑥仪表报低压供电系统故障；
⑦无法使用直流充电故障；
⑧仪表提示电压供电系统故障；
⑨EV受限故障；
⑩充电系统故障。
7、后台管理端
后台管理涵盖历史播放、我的收藏、我的笔记、我的消息、帐号设置等内容，可展示平台内与个人相关内容；历史播放可按多种分类排序，含全部、视频、录播等类别，具备清空历史，批量管理等；收藏内可储存相关内容，涵盖资料、课程、直播、案例解答、试题等。
8、考试设置
8.1试卷管理
试卷管理内含多种功能信息，涵盖新增、删除、试卷类型、试卷状态、试卷名称、创建时间、考试时长、考试链接等内容；多种方式进行组卷，导入试卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、选择文件；随机组卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、题目科目、题目类型、题库总量等内容；手动组卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、题目课目、题目类型、题目难度等内容。
8.2查看成绩
可进行成绩分析，涵盖试卷类型、考试人数、总分、总平均分、及格分、答题时长等内容。
9、后台管理端
▲9.1后台管理涵盖历史播放、我的收藏、我的错题、我的笔记、我的消息、帐号设置等内容（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲9.2历史播放
历史播放可按多种分类排序，含全部、视频、录播等类别，具备清空历史，批量管理等。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲9.3我的收藏
收藏内可储存相关内容，涵盖资料、课程、直播、案例解答、试题，具备批量管理等功能。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
9.4我的错题
可收集已练习错题，涵盖题目排序方式，录入时间，订正正确自动移除错题、开始练习等功能。
▲9.5我的笔记
可记录在课程中编写的笔记内容，涵盖查看笔记，通过笔记列表，可查看记录时间、章节、标签、时间点、笔记详情等内容。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
9.6我的消息
可在我的消息内查看全部消息、发出的评论、收到的评论、系统消息等内容。
10、课程资源内容
10.1课程大纲
项目一 新能源汽车电机概述
任务 1 新能源汽车电驱系统发展现状与趋势
任务 2 新能源汽车电驱系统类型及应用
项目二 直流电机及控制技术
任务 1 直流电动机结构特点
任务 2 直流电动机工作原理及性能
任务 3 直流电动机控制技术
项目三 交流感应电机及控制技术
任务 1 交流感应电机结构特点
任务 2 交流感应电机工作原理及性能
任务 3 交流感应电机控制技术
项目四 永磁同步电机及控制技术
任务 1 永磁同步电机结构特点
任务 2 永磁同步电机工作原理及性能
任务 3 永磁同步电机控制技术
项目五 开关磁阻电机及控制技术
任务 1 开关磁阻电机结构特点
任务 2 开关磁阻电机工作原理及性能
任务 3 开关磁阻电机控制技术
（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
10.2技术要求
①基于企业岗位典型工作任务，经过教学设计，转换成为与教学项目相匹配的教学材料。
②学习工作页根据教学内容，合理设计电机认知、控制实验等内容，辅助学生完成教学内容，工作页需要与教学项目要求任务一致，不少于14个工作页。
③素材包包含动画、视频、3D 结构展示等多种格式的信息化教学资源，方便教师进行知识点、技能点的知识讲解，解决教师的易教问题。
④动画包含但不限于：
永磁同步电机结构3D
永磁同步电机的工作原理3D
永磁同步电机矢量控制3D
直流电动机原理3D
开关磁阻电机的工作原理3D
视频包含但不限于：
减速器拆卸流程实训指导视频MP4
减速器安装流程实训指导视频MP4
驱动电机性能检测MP4
▲⑤配套教学项目知识点与技能点开发的试题库，包括单选题、多选题、判断题、问答题四种题型，支持文本、图片试题形式。题库要与教学项目要求任务一致，不少于14个。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
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	新能源汽车故障诊断仪器
	一、产品功能要求
1、可进行新能源汽车故障诊断、数据流读取等；
2、支持高压系统框图、部件图、插座图、拆装引导；
3、支持车上OBD测试+车下测试两种电池包测试方式；
4、准确读取SOC/SOH、各单体压差、温差等信息；
5、支持OBD车上高压电池动态测试，含单体电压或温度录制功能，并生成包含电压、内阻、温度信息的完整检测报告；
6、配备新能源诊断盒，高压部件离线检测更智能高效；
7、支持OBD、专用电池接头、跳线多种方式进行电池包诊断；
二、技术参数
屏幕大小：≥10.1寸；
CPU处理器：≥8核；
RAM运存 / ROM存储：≥4GB/128GB；
电池：≥11600mAh
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	BMS管理系统综合检测实训平台
	一、产品要求
1、实训平台配置高安全性能磷酸铁锂电池，热稳定性能好，确保实训安全。
2、平台可正常运转，电池模组可对外进行放电，支持国标交流充电。
二、产品功能
1、平台配置≥28节单体磷酸铁锂动力电池，配套车用电池管理系统，可实现主动放电功能。
2、配置预充接触器、主接触器、预充电阻、电容等部件，可完成主预充电路工作原理分析及检测。
3、配套车载充电机，车载充电机通过CAN与电池管理器进行通信，支持国标充电枪充电，可完成展现充电控制电路。
4、电池管理系统配置主控模块，可将电池单体电压、温度、SOC等数据通过上位记软件真实展现。
▲5、平台设计有检测面板，检测项目包含但不限于BMS霍尔传感器电源VCC、BMS绝缘电压检测、BMS预充电压检测、BMS电池模组1温度1-、负载高压互锁输出、BMS整车CANL1、上位机CAN盒整车CANH1等实时信号。（投标文件中需提供实物图片证明材料）
6、配备设故系统，可设置接触器控制、充电控制、BMS模块的故障信息，模拟实车在故障下BMS的控制策略变化等。
7、实训台配备放电负载，通过放电电阻模拟实车放电过程，BMS对放电过程进行动态监测。
8、设备配置电源开关，控制台架上电、下电，配置空气开关，增强安全保护，设备台架安装急停按钮，紧急情况按下按钮，设备断电，实现多重安全保护；
9、电池模组采用PCB板连接，保证采样数据准确。
10、平台可分一、二、三级进行电压电池电压过高或过低故障设置，当故障设置完成后，上位机软件可进行相应故障级别报警。
三、实训任务
1、熟悉充放电线路连接关系与控制原理；
2、掌握新能源动力电池管理系统主要零部件功能及原理。
3、掌握新能源动力电池管理系统各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电池压差，电池温度等参数变化规律；
4、掌握BMS动力电池组电压采样、温度采样，控制充电和放电过程；
5、熟悉BMS均衡原理及控制充电过程；
6、明确新能源高压系统操作安全注意事项，学会高压维修开关插拔方法；
7、熟悉新能源动力电池包（BMS）故障现象，并根据逻辑控制关系，学会查找故障原因。
四、技术参数
1、电池：磷酸铁锂电池，≥28节；
2、电池电压：单体标称≥DC3.2V，总电压：≥DC89.6V；
3、上位机系统屏幕：≥43英寸；
4、支持国标交流充电。
五、配置电池仿真教学资源
1、软件要求所包含模型为虚拟现实环境下建模而成，软件要求运用技术手段降低渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少50帧的高帧率，减轻使用者的眩晕感，可以使用的技术如SinglePass等。
2、软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿，可以采用的技术诸如Multi-Sampling Anti-Aliasing、Time Anti-Aliasing等。
3、软件以纯电动车型为原型进行等比例建模，内容应符合维修手册的操作流程，虚拟教学内容应如实反映实际工作流程和操作。
4、内容主要包含电池包的结构认知、电池模组的结构认知、电池配电盒的结构认知共≥3个课程模块。 
▲5、电池包的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：电池包上盖、保护泡棉、电池包底座、高低压接口垫片、高低压接口座、电池模组、铜排、配电盒、配电盒支架、电池通信转换器、信号采集器、信号传输线、冷却管道。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲6、电池模组的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：电芯（单节电池）、FPC连接线、电极串联母排、电池模组保护盖、模组低压通讯安装保护座、母排保护胶套、母排连接螺栓、电池模组外壳。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
▲7、电池配电盒的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：配电盒上盖、霍尔电流传感器、预充电阻、预充接触器、正极接收器、负极接收器、高压熔断器、信号连接线、铜排、配电箱底壳。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
8、电池包的分解                             
（1）验电：分2个子步骤完成，1/2步，佩戴绝缘手套，点击桌面绝缘手套，绝缘手套可戴在画面假人中，提示穿戴完成； 2/2步，使用万用表测量电池高压接口正负极电压，点击画面右侧工具栏万用表图片，屏幕中出现万用表，选择直流电压档，拖动万用表正负极表笔，红黑表笔分别放在高压连接器正负极上，读数显示0V，提示测量完成。 
（2）拆卸电池包上盖：分5个子步完成，1/5步，使用电钻破除电池包上盖铆钉；2/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸高低压接口垫片固定螺栓；3/5步，收起高低压接口垫片；4/5步，收起电池包上盖；5/5步，收起隔热棉。       
▲（3）拆卸配电盒：分7步完成，1/7步，拆卸配电箱通信线束接口；2/7步，收起配电盒连接铜排绝缘保护盖；3/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒连接铜排固定螺栓，拆卸时螺栓高亮显示；4/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒固定螺栓；5/7步，收起配电盒；6/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒安装支架固定螺栓；7/7步，收起配电盒安装支架。（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
（4）拆卸高低压接口安装座：分5步完成，1/5步，拆卸电池通信转换器接口；2/5步，使用H5绝缘内六角批头加棘轮扳手拆卸电池通信转化器固定螺栓；3/5步，收起电池通信转换器；4/5步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸高低压接口安装座固定螺栓；5/5步，收起高低压接口安装座。
（5）拆卸信号采集器：分5步完成，1/5步，拆卸信号采集器通信线束接口；2/5步，画中画窗口提示：拆卸其它采集器端信号采集线束接口；3/5步，收起信号采集器；4/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸采集器支架固定螺栓；5/5步，收起采集器支架。
（6）拆卸各电池模组：分13步完成，1/13步，拆卸1号电池模组信号采集线束接口；2/13步，画中画窗口提示：拆卸其他电池模组信号采集线束接口，点击完成按钮；3/13步，收起信号采集线束；4/13步，收起电池模组铜排绝缘保护盖；5/13步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸1号电池模组铜排固定螺栓；6/13步，画中画窗口提示：使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸其它电池模组铜排固定螺栓，点击完成按钮；7/13步，收起电池模组连接铜排；8/13步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸4颗1#电池模组的固定螺栓；9/13步，画中画提示：使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸其它电池模组的固定螺栓，点击完成按钮；10/13步，收起电池模组；11/13步，使用万用表测量单体模组电压，模组电压显示29.2V，测量完成；12/13步，收起模组保护盖；13/13步，使用万用表，测量单体电芯电压，电压显示3.65V，测量完成。
（7）拆卸冷却管道：分5步完成，1/5步，使用管束钳拆卸进出水口的水管卡箍；2/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸冷却液管的固定螺栓；3/5步，收起冷却液管道；4/5步，画中画窗口提示：拆卸并收起另一端冷却液管道，点击完成按钮；5/5步，收起电池包底座。
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	燃油汽车教学版Ⅰ
	一、产品概述
燃油汽车实验教学专用车，市场量产车型（7成新二手车，总里程不得超过8万公里），技术先进，可以进行汽车结构认知、操作、故障诊断，整车控制系统模块数据流读取和故障诊断等教学内容。
二、产品功能
1、车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。
2、基于整车的故障维修，可以真实对应诊断维修状态。
三、产品规格参数
车身结构：≥4门5座三厢车
长*宽*高(mm)：≥4866*1832*1479
变速箱：湿式双离合
轴距(mm)：≥2871
排量(L)：≥2.0
进气形式：涡轮增压
最大功率(kW)：≥137
最大扭矩(N·m)：≥320
气缸数(个)：≥4
最大扭矩转速(rpm)：1600-4050
驱动方式：前置前驱
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
助力类型：电动助力
前制动器类型：通风盘式
后制动器类型：盘式
四、安全配置
主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配；
五、配套VCU控制智能实训箱
（一）产品要求
集成VCU系统控制功能原理与教学，使用VCU与下属ECU模拟车辆通信与控制过程，具有手动与CAN控模式；同时上位机可将进行通信数据展示，将运行结果通过电机、灯光等展示出来；配置人工智能部分功能，加载摄像头可实时采集图像并传输至处理单元，完成人脸识别、目标检测、颜色识别、物体定位等视觉任务；
（二）产品功能
由VCU、ECU、执行与传感器模块、人工智能云台与摄像头、VCU控制反馈软件平台等部分组成。
（1）VCU功能
1、具备传感器数据采集功能，读取外围传感器数据，并根据传感器原始数据进行算法运算出结果，并可反馈至上位机；
2、具备控制下属ECU功能，根据传感器数据计算后得结果对下属ECU进行控制；
3、具备上位机软件控制与数据读取功能，内置上位机通信协议，上位机软件可通过协议进行控制与数据读取；
4、相应配套硬件参数：
1）控制芯片
Flash：≥2MB，组织为两个区，可读写同步；
SRAM：≥256+4 KB，包括≥64-KB的CCM（内核耦合存储器）数据 RAM；
≥17个定时器：每个定时器都带有 ≥4 个输入捕获 / 输出比较 /PWM，或脉冲计数器与正交 ( 增量 ) 编码器输入；
≥168 个具有中断功能的 I/O 端口；
≥21 个通信接口：具有复用的全双工I2S，通过内部音频 PLL 或外部时钟达到音频级精度；
2）通信芯片
汽车级 CAN FD 收发器，使用 TSOT-23-8 封装；
工作电压为≥5V；
支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能（数据速率为 ≥2Mbps、≥5Mbps 和 ≥8Mbps）；
可通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能，允许将收发器 I/O 直接连接到 逻辑电平。
3）电源模块
≥5V电源：
宽范围输入，输出≥10W；
金属外壳，输出纹波低；
配套电路带有滤波电容，输出指示灯。
≥17V电源：
电源控制芯片，SOP-8L封装；
配套电路带有滤波电容，储能电感，输出指示灯以及反馈电路；
≥3.3V电源：
输出≥3.3V电源；
最大电流≥1A；
配套电路带有滤波电容。
输入输出电路
4）光耦合器：
SOP-4封装；
板载数量：≥19个；
正向输入电路：小于50mA；
运算放大器：
SOIC-8封装；
3V 至 36V 的宽电源电压范围；
内置双路运行放大器；
板载数量：≥5个；
5）整体参数：
①外接接口：
≥8路隔离ADC输入，ADC采集触发频率12bit；
≥2路隔离DAC输出；
≥2路隔离PWM输出；
≥8路隔离数字输入；
≥8路隔离数字输出；
≥2组CAN输出，且具备多个接口，内置终端电阻；
②内置电路：
具有防反接电路，输入端配备可恢复保险丝；
具备≥4路电源指示灯；
具备≥8路debug灯；
具有控制芯片重启按键；
具有终端电阻接合开关；
内置UART接口。
5、技术规格
长宽高：≥164mm*111mm*35mm；
铝材外壳；
具有≥121针插座；
具有不少于4个固定孔；
板上涂有三防漆；
内部具有绝缘隔离垫；
（2）ECU功能
1、具有CAN通信功能，可根据VCU指令进行对执行模块的操作和对传感器数据与执行结果进行反馈上报；
2、具备对执行与传感器模块进行控制与采集功能；
3、具备上位机接管提醒功能，在受到上位机控制时会进行提醒；
4、相应配套硬件参数：
1）控制芯片
主流增强型；
具备多种通信接口，包含但不限于I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0；
2）通信芯片
汽车级 CAN FD 收发器；
工作电压为5V；
支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能；
可通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能，允许将收发器 I/O 直接连接到 ≥1.8V、≥2.5V、≥3.3V 或 ≥5V 逻辑电平。
3）电源模块
5V电源：
宽范围输入，输出≥10W；
具有过热、过压和频率折返保护；
配套电路带有滤波电容，输出指示灯。
3.3V电源：
输出3.3V电源；
最大电流≥1A；
配套电路带有滤波电容。
4）整体参数：
①外接接口：
≥1路隔离ADC输入t；
≥3路隔离数字输入；
≥6路数字输出；
≥1组CAN输出，内置终端电阻；
②内置电路：
具有防反接电路，输入端配备可恢复保险丝；
具备≥2路电源指示灯；
具备≥1路debug灯；
具有控制芯片重启按键；
具有终端电阻接合开关；
内置UART接口。
5、技术规格
长宽高：≥100mm*65mm*35mm；
具有不少于4个固定孔；
板上涂有三防漆；
（3）执行与传感器模块
1、执行部分具有指示灯、电机等功能模块，受到ECU和VCU的控制；
2、传感器模块具有数字量与模拟量数据，此数据包括不限于电机测试数据；
3、相应配套硬件参数：
1）指示灯
≥12mm；
金属外壳；
带有指令对应图案；
2）电机控制板
输入电压：DC11-36V；
输出功率≥450W；
可调速与正反转；
芯片工作频率≥600KHz；
（4）舵机云台与摄像头功能
1、具备对云台舵机的摄像头进行拆检、更换；具备对摄像头数据获取显示查看验证；
2、具备对云台舵机看控制数据发送与验证；
3、具备使用摄像头进行人脸识别跟踪，可通过人脸识别位置进行云台舵机控制进行跟踪；
4、可扩展手势识别、颜色识别、霍夫变换直线检测等；
5、具备跨域物联与Web远程操控；
6、相应配套硬件参数：
摄像头测量精度：≤3mm@1m；
工作温度：10°C-40°C；
接口：USB 2.0 DF13；
云台舵机：转速：≥0.18sec，堵转扭矩：≥2kg.cm，转动范围：0-180°，控制方法：PWM。
（5）VCU控制反馈软件平台
1、平台框架包含但不限于首页、数据采集、资源库。
▲2、平台具备对VCU、ECU通信数据获取并自动解析并通过控件显示，内容包括刹车深度、油门深度、档位状态、控制模式、转速等，显示方式包括但不限于表盘指针式及数字式等、方便查看验证；（投标文件中需提供满足该功能截图的证明材料）
3、平台具备控制VCU对下属ECU等执行模块；
4、平台具备CAN通信页面，可直观看出通信数据，包括ID帧，数据帧等；
5、平台具备启动云台及摄像头等智能功能，可进行人脸识别、人脸跟随等智能项目；
（三）技术参数
（1）实训箱供电需求：220V；
（2）通信方式：串口、CAN。
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	燃油汽车教学版Ⅱ
	一、产品概述
燃油汽车实验教学专用车，市场量产车型（7成新二手车，总里程不得超过8万公里），技术先进，可以进行汽车结构认知、操作、故障诊断，整车控制系统模块数据流读取和故障诊断等教学内容。
二、产品功能
1、车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。
2、基于整车的故障维修，可以真实对应诊断维修状态。
三、产品规格参数
车身结构：≥4门5座三厢车
长*宽*高(mm)：≥4635*1780*1455
变速箱：无级变速箱(CVT)
轴距(mm)：≥2700
排量(L)：≥1.2
进气形式：涡轮增压
最大功率(kW)：≥85
最大扭矩(N·m)：≥185
气缸数(个)：≥4
最大扭矩转速(rpm)：5200-5600
驱动方式：前置前驱
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：E型多连杆式独立悬架
助力类型：电动助力
前制动器类型：通风盘式123
后制动器类型：盘式
四、安全配置
主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配；
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	燃油车整车互联及检测平台Ⅰ
	一、产品要求
该产品配套燃油汽车教学版使用，基于原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可进行原车发动机控制模块、车身控制模块等的动、静态信号检测诊断。整车故障设置系统便于教师设故和学生实时信号测量，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足实车诊断教学任务。
二、产品功能要求
1、整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
2、整车故障设置系统既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。
3、整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。
4、整车故障设置系统可设置断路、短路、虚接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。
5、整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
6、整车故障设置系统采用对接插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。
7、整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量。
8、车身控制器控制单元检测模块，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
9、发动机控制单元检测模块，可检测信号含发动机控制单元低压线束等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断需求；
10、实训平台采用全钣金结构形式，钣金材料≥1.2mm，安装脚轮，保证设备稳定性能。平台下方配备不少于三个抽屉和一个侧边柜，方便存放工具及部件；
11、平台侧面安装有触屏一体机，屏幕尺寸≥32寸，内存≥4G，存储≥128G，内置车辆维修相关文本资料和视频资料等。
12、配置检测面板，安装实车插头形状绘制检测端口，包含但不限于：动力电池、驱动控制器等模块接口。
三、教学实训任务
1、整车诊断与数据分析；
2、发动机故障诊断与分析；
3、车身控制系统相关故障检测诊断；
4、启动系统故障诊断；
5、舒适系统故障诊断；
四、产品规格参数要求
1、设备电源：≥DC12V
2、工作温度：-40℃ - +50℃
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	燃油汽车故障诊断仪
	1、编程支持车型广：在线编程支持汽车品牌40+；
2、拓扑图：图形化展示车辆电控系统组织结构；
3、CPU：2.0GHz八核；
4、摄像头：前≥800万，后≥1300万；
5、Wi-Fi：≥2.4G/5GHz双频；
6、存储：≥256G；
7、接口：USB Type C/USB Type A；
8、显示屏：≥10.1英寸，全贴合；
9、分辦率：≥1920x1200；
10、工作温度：0~50°C。
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	智能网联汽车实车竞赛平台
	一、简述
纯电动汽车，电池为三元锂电池，永磁同步电机，最高可达258马力，最高车速可达170km/h。带有超声波雷达、摄像头、激光雷达、毫米波雷达、组合导航、工控机等自动驾驶设备，使整车可达到L3级自动驾驶要求，具有V2X（云端通讯、路测单元通讯）、驾驶辅助（泊车辅助、前后碰撞预警、车道保持、360环视、自适应巡航等）、交通信号灯识别和自动驾驶等功能。
同时搭载符合江苏省智能网联汽车技术赛项要求的仿真系统，基于物理建模和精确与高效兼顾的数值仿真原则，利用先进的虚拟现实技术逼真地模拟汽车驾驶的各种环境和工况，基于几何模型与物理建模相结合的建模理念建立了高精度的摄像头、雷达和无线通信模型，以支持在高效、高精度的数字仿真环境下汽车动力学与性能、汽车电子控制系统、智能辅助驾驶与主动安全系统、环境感知、自动驾驶等技术和产品的研发、测试和验证。
二、产品参数
（一）乘用车
1.采用纯电动，电池为三元锂电池，永磁同步电机，最高可达258马力，最高车速可达170km/h。具备车企授权的线控改装协议，可按照要求设置车速上限，以保障安全。
2.车辆钥匙：NFC 钥匙；手机蓝牙钥匙；机械钥匙。
3.车窗防夹：一键下降/上升车窗具有防夹功能。防夹区域为侧围窗框装饰条以下4～200mm。
4.电动掀背门：掀背门为电动开启和关闭，并可根据需要调节开启角度。
5.座椅：电动座椅，具有座椅通风、加热功能。
6.灯光：灯光可在中控屏进行设置并具有自适应灯光。
7.后视镜：后视镜可进行电动调节与加热。
8.低速行人报警：车辆外部配有低速行车扬声器，在车速较低时通过扬声器发声提醒行人有车辆靠近。
9.无线充电：可对支持无线充电的手机进行无线充电。
11.换挡机构：采用怀挡手柄进行档位切换。
12.驻车辅助：电子驻车（EPB）、实力辅助功能（DAA）、高温再夹紧功能（HTR）、动态驻车功能（DBF）、下电自动驻车、防抱死制动系统、自动驻车、牵引力控制功能、电子稳定控制系统、坡道起步辅助功能。
13.空调：温度分区与空气净化。
14.充放电：可进行直流快充与交流慢充；同时可进行对外放电（需加装放电枪）。
15.驾驶辅助功能：AR-HUD、自适应巡航（ACC）、集成式自适应巡航（IACC）。
16.安全辅助：
自动紧急制动（AEB）、前碰撞预警、车道偏离预警（LDW）
后向预警辅助系统：倒车横向预警功能、后追尾预警功能、开门预警功能、紧急车道保持系统、倒车横向制动系统。
17.参数：
1)汽车级别：中型教学车
2)能源类型：纯电动
3)车辆规格：≥4820mm*1890mm*1480mm（长*宽*高）
4)纯电续航里程：≥515KM
5)车身结构：5门5座掀背车
6)轴距：≤2900mm
7)轮距：≥1620mm
8）最大车速：≥170km/h
9）底盘结构：前麦弗逊独立悬架，后多连杆独立悬挂
10）车体结构：承载式
11）车门开启方式：平开门
12）满载质量：≥2100kg
13）百公里加速时间（s）：≤5.9
14）百公里耗电量（kwh）：≤12.3
15）电动车单变速箱
16）档位数：1
17）变速箱类型：固定齿比变速箱
18）三元锂电池
19）电池容量：不小于58.1kwh
20）快充时间：不大于0.42h
21）快充电量（%）：30-80
22）电池温度管理系统：低温加热；液态冷却
23）VTOL移动电站功能:功率≤3.3kW
24)驻车制动类型：电子驻车
25）驱动电机数：≥1台
26）电机布局：后置
27）电机类型：永磁同步
28）电动机总功率：不低于190kW
29）电动机总马力：不低于258Ps
30）电动机总扭矩：不小于320N·m
31）后电动机最大功率：不小于190kW
32）底盘 ：车规级 
33）通讯方式：CAN通讯，CAN总线满足CAN2.0b通讯协议，底盘通讯方式重构，方便外部控制。
34）前悬挂：麦弗逊式独立悬挂
35）后悬挂：多连杆式独立悬挂
36）转向类型：电动助力
37）ABS防抱死
38）制动力分配(EBD/CBC等)
39)刹车辅助(EBA/BA等)
40)牵引力控制(TCS/ASR等)
41)车身稳定系统(ESP/DSC等)
42)主动安全预警系统：车道偏离预警、前方碰撞预警、后方碰撞预警、倒车车侧预警、DOW开门预警
43)主动刹车
44)并线辅助
45车道保持辅助系统
（二）自动驾驶系统
1.一键启动。
▲2.自主行驶：车辆具备自动驾驶功能。（投标文件中提供车辆自动驾驶过程截图，包括直线行驶、转向行驶等过程）
3.智能停障：车辆在自动驾驶模式下，实现对行驶区域内部及周边的动静态障碍物的探测和检测，并进行车辆行驶轨迹的规划，最终通过反馈控制实现车辆的停障，规避现存和潜在的碰撞风险。
▲4. 智能避障:车辆在自动驾驶模式下，实现对行驶区域内部及周边的动静态障碍物的探测和检测，并进行车辆行驶轨迹的规划，最终通过反馈控制实现车辆的避障，规避现存和潜在的碰撞风险。（投标文件中提供车辆在自动驾驶过程中，识别障碍物并进行避障的过程截图。）
▲5.车道线检测：完成前视摄像头的标定及车道线识别参数调节，实现车辆前方车道线的正确识别。（投标文件中提供车道线识别过程截图，包括车辆标定摄像头操作、标定后的效果、显示识别到的车道线）
▲6.车道保持：实现车道线检测后，通过算法控制车辆沿车道线行驶。实现车道线检测后，车道保持功能通过算法控制车辆沿车道线行驶。（投标文件中提供车辆根据识别到的车道线在车道内行驶的过程截图）
▲7.激光雷达感知：通过机械激光雷达对车辆周围的环境进行目标检测感知，模块采用深度学习的方法实现端到端的3D障碍物检测，采集并标注了多样性的场景数据并训练了检测模型，提升了模型的泛化能力。在障碍物点云不全或遮挡的情况下能够准确稳定的预测出物体的位置、尺寸和朝向，为自动驾驶提供更加安全可靠的感知结果，保障车辆能够正确的停避障。（投标文件中提供激光雷达感知模块3D障碍物检测效果图）
8.地图录制：驾驶车辆并使用组合导航系统对车辆行驶轨迹的经纬度信息进行采集。
▲9.地图拼接：对录制的分段地图进行拼接处理，生成可以用作自动驾驶的地图。（投标文件中提供对录制的多段地图进行拼接处理，并使用该拼接地图进行自动驾驶过程的截图）
▲10.地图查看：对拼接后生的xodr文件进行查看。（投标文件中提供拼接后生的xodr文件进行查看的过程截图）
11.交通信号灯识别：识别交通信号灯的信息并按交通规则行驶。
12.交通标识牌识别：识别交通标识牌的信息并按交通规则行驶。
13.云平台控制：解析VIN码，完成云平台、实训车和交通信号灯之间的连通；实现车辆数据通过网络传输连接云平台。
14.智能网联汽车故障设置与检测。
15.毫米波雷达与摄像头融合标定：实车教学平台采用毫米波雷达与摄像头融合标定技术，实现传感器间的坐标系转换，提高目标检测与定位的精度。
16.激光雷达与摄像头的联合标定：平台同时实现了激光雷达与摄像头的联合标定。
17.激光雷达、毫米波雷达与摄像头的联合标定：平台进一步实现了激光雷达、毫米波雷达与摄像头的联合标定。
18.激光雷达点云融合：该模块可以实现激光雷达点云融合，通过融合三个激光雷达（LiDAR）数据，获得更加丰富和全面的点云数据，从而提高数据的完整性和准确性，弥补单个传感器可能存在的盲区或局限性，获得更全面、更准确的环境信息。
19.组合导航标定：针对组合导航天线位置与所在车辆位置进行参数标定。
20.组合导航数据读取与显示：使用串口工具读取组合导航信息并进行经纬度信息的可视化展示。（提供使用串口工具读取组合导航信息并进行经纬度信息的可视化展示的过程截图）
21.360环视：自动驾驶实车教学平台通过在车辆周围安装多个摄像头，如前、后、左右四个方向，捕获车辆周围的图像。（提供360环视进行全景融合的操作过程截图）
22.模式切换:自动驾驶构架设计可以支持人工模式和自动驾驶模式的自由切换。车辆在自动驾驶模式下，当出现超出自动驾驶设计功能外的场景时可切换为人工驾驶模式。
23.OTA升级：自动驾驶实车教学平台支持OTA（Over-the-Air）升级功能。
24.紧急制动（多种紧急制动方式，云平台接管方式、车辆制动和遥控制动）自动驾驶实车教学平台提供多种紧急制动方式，包括云平台接管方式、车辆自身制动和遥控制动。（提供云平台接管制动、车辆制动和遥控制动3种紧急制动功能截图）
25.V2X：实车教学平台支持V2X（Vehicle-to-Everything）通信技术，通过与RSU（Roadside Unit）进行通讯，实现车辆控制。通过与RSU通信，平台可以获取实时的交通信息、信号灯状态等数据，为自动驾驶功能提供更丰富的信息来源，提高车辆在复杂环境下的安全性和可靠性。
26.场景仿真：自动驾驶系统中集成了基于OpenDrive地图的场景仿真模块。
（1）可导入采集的高精地图或自定义的高精地图，接入决策控制算法，实现车辆在仿真场景中的自动驾驶。
（2）仿真模块内置车辆动力学模型，可模拟出车辆实时状态，包括位置、航向角、速度、加速度等信息。
（3）仿真模块支持添加障碍物，类型包括行人障碍物、车辆障碍物以及自定义障碍物，可进行车辆停障避障功能的验证。
（4）场景仿真模块具备模拟惯性导航和激光雷达感知的功能，并且可以接收决策指令，从而实现对车辆运行的驱动控制。
（5）场景仿真模块具备接收决策指令的功能，用于测试和验证决策控制算法、路径规划算法等，提高自动驾驶系统的性能和安全性。
27.自动泊车模块：垂直泊车精度在15cm内，侧方泊车精度在30cm内，航向误差在2度以内，开放特定位置提高精度参数以调整降低误差。开放参数以适应不同车型。
28.单目视觉目标检测：通过车辆前视摄像头对于车辆前方的车辆、行人、非机动车等目标进行实时检测，同时通过坐标转换算法计算出每个障碍物与当前车辆的横向和纵向距离，以及障碍物的宽度，最后在界面中显示仅使用摄像头感知的前方路况的俯瞰视角，同时车辆可以通过障碍物坐标信息进行自动驾驶的停避障，极大地提升车辆的安全性和感知能力。
29.三维地图可视化：该模块可以实现三维地图可视化，结合导航采集的高精度定位信息与激光雷达三维建图技术，可以实现对环境的全方位感知和精准定位，从而生成高精度、全景的3D地图。
30.车辆决策模块升级：支持设置车辆V2X决策控制范围参数。通过标记V2X红绿灯停止线位置，设置V2X决策控制范围，可实现车辆在控制范围内接收V2X红绿灯的控制，实现红灯停绿灯行。避障功能优化了车辆横向避障距离的计算以及避障路径的生成，使车辆按照更加平滑、在更加合理的范围内完成避障行驶。决策控制模块加入了横向模型预测控制（MPC）控制，可通过车辆动力学模型，预测车辆未来状态，从而求解最优的横向控制，使车辆更加准确地实现轨迹跟踪控制行驶。
31.集成化部署升级：实现处理器合并整合，有效降低了系统复杂性，降低了资源传递的损耗，同时将所有功能集成到一个处理器上能够提高系统的耦合性，操作更加简单，功能更加强大。
32.设备自检模块：通过设备自检模块，可以对于系统的各个软件和硬件进行自检，在极短的时间内对于整个系统进行检测，极大地提高设备的测试效率，同时提升了系统的安全性，使用户能够及时发现设备问题所在位置。
33.硬件在环仿真测试平台：通过传感器接收实际感知数据或者采集好的视频数据，通过深度学习模型对于感知数据进行感知得到检测结果，通过系统模块间的信息传递，传递到自动驾驶决策层，可以通过自行编写逻辑代码对感知结果进行处理和判断，对实车发送决策控制指令，继而实现对于车辆的控制，该模块运行于实车工控机上。
功能参数：
（1）依靠传感器实时采集或接收视频数据；
（2）基于视频数据感知，支持交通标志牌检测，包含转向、停车、限速等；
（3）支持红绿灯检测与识别，控制车辆做出停车、减速或继续行驶的决策；
（4）支持车流量统计，对视频中车辆进行识别跟踪，分析车流密度、车辆数量等信息；（提供车流量统计界面截图，界面需清晰显示统计数量）
（5）用户可自由编写决策模块代码（Python），解析判断检测结果，实现控制系统响应和模拟出高精度的车辆动态行为；
（6）车辆能够通过控制决策模块接口与控制器连接起来，实现数据的实时交互；
（7）车辆支持接收控制信号，并相应到控制器，对车辆进行决策控制。
（三）激光雷达-1
1.激光雷达状态检测。
2.激光雷达配置与标定。
3.激光雷达数据读取与解析。
4.雷达参数：
1)通道数：≥32通道
2)测距方式：脉冲式
3)激光波段：905nm
4)激光等级：Class 1
5)测量范围：100m-200m
6)测距精度：±2cm
7)单回波/双回波数据速率：≥65万点/秒（130万点/秒）
8)视场角：-16°-15°（垂直）、360°（水平）垂直角度分辨率：均匀1°
9)水平角度分辨率：5Hz:0.09°、10Hz:0.18°、20Hz:0.36°
10)扫描帧频：5Hz、10Hz、20Hz
11)通信接口：Etherent，PPS
12）数量：1
（四）激光雷达-2
1.通道数：≥16通道
2.激光波长：905nm
3.激光等级：Class 1
4.发射点频：320KHz
5.回波模式：单回波/双回波
6.回波强度：8bit/12bit
7.垂直视场：30°（15°～-15°）
8.垂直角分辨率：2°
9.水平视场角：360°
10.水平角分辨率：0.09°-0.36°（5-20Hz）
11.最大测距：150m
12.测距精度：±2cm
13.扫描帧频：5-20Hz
14.工作电压：9-36VDC
15.数量：2
（五）毫米波雷达
▲1.毫米波雷达数据的读取、解析与保存。（投标文件中提供通过专用软件读取毫米波雷达数据并根据协议进行数据解析以及数据的保存过程的截图）
2.毫米波雷达状态检测。
3.技术参数
1)频率：76 GHz
2)封装尺寸：≤173.7*90.2*49.2 mm (w*h*d)
3)更新率：≤50 msec
4)最大探测距离：≥250m
5)速度：-400km/h～+200km/h
6)测速精度：±0.05km/h
7)水平视场角：≥± 9°（远距）
8)垂直视场角：≥14°（远距）
9)波束水平宽度：≥2.2°（远距）
10)波束垂直宽度：≥14°（远距）
11)输入电压：DC 8-16V 
12)消耗功率：< 10W
13)联接头类型：USCAR 064-S-018-2-Z01或同等性能
14)工作温度：-40°C—85°C
（六）组合导航
1.组合导航状态检测。
2.组合导航标定。
3.组合导航数据读取与可视化处理。
4.基于组合导航的自动驾驶。
5.组合导航参数：
1)姿态精度：≤0.1°（基线长度≥2m）
2)航向精度：≤0.1°
3)绝对位置精度：±1cm
4)RTK：≤1cm+1ppm
5)数据更新率：≥100Hz
6)初始化时间：≤1min
7)陀螺类型：MEMS
8)陀螺量程：±400 º/s
9)陀螺零偏稳定性：≤6°/h
10)加速度计量程：≥±8g
11)加速度计零偏稳定性：≤0.02mg
12)外部接口：≥3×RS232  ≥1×RS422  ≥1×CAN   ≥1×Micro USB接口  ≥2×GNSS天线接口 ≥1×4G天线接口 ≥1×电源接口
13)工作温度:-40°C～+75°C
14)存储温度:-40°C～+85°C
15)湿度:95%无冷凝
16)防护等级:≥IP67
17)输入电压:9～32V DC（标准适配12V DC）
18)功耗:＜5W（典型值）
（七）GMSL视觉传感器
1.摄像头的外参标定。
2.基于摄像头的车道线检测。
3.基于摄像头的车道保持。
4.摄像头、毫米波、激光雷达的数据融合。
5.基于摄像头的交通信号灯识别。
6.基于摄像头的交通标志牌识别。
7.水平视场角：90°
8.垂直视场角：50°
9.光圈：≤2
10.有效焦距：2.44mm
11.防水等级：IP67
（八）鱼眼视觉传感器
1.摄像头状态检测。
2.摄像头内参标定。
3.相机参数：
1)镜头类型：鱼眼
2)感光片：CMOS图像传感器
3)最高有效像素：≥1920(H) *1080(V)
4)Lens Size：≥1/2.8 inch
5)Pixel Size：≥12mm*9mm
6)Image area：≥8mm*6mm
7)输出图像格式:MJPEG/YUV2（YUYV）
8)支持的分辨率和帧率:1920*1080p/60帧/YUV/MJPEG、1280*720P/60帧/YUV/MJPEG、640*480p/60帧/YUV/MJPEG
1.天线：双天线
2.工作温度 15°-- 85°
3.工作湿度 10%-85%RH （不凝结）
4.供电 12V
（九）处理器
1.AI性能：200 TOPS
2.GPU：搭载56个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU
3.CPU：8核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU / 2MB L2 + 4MB L3
4.CPU频率：2.2 GHz
5.DL加速器：2x NVDLA v2
6.视觉加速器：1x PVA v2
7.存储：默认 256G SSD 固态硬盘，可扩容
8.视频编码：1x 4K60 (H.265)，3x 4K30 (H.265)，6x 1080p60 (H.265)，12x 1080p30 (H.265)
9．视频解码：1x 8K30 (H.265)，2x 4K60 (H.265)，4x 4K30 (H.265)，9x 1080p60 (H.265)，18x 1080p30 (H.265)
10.相机接口：2x GMSL4 FAKRA TYPE
11.USB 接口：4x USB 3.0，1x Type-C, 1x Type-C for Debug
12.网络：1x 千兆以太网, 1x 万兆以太网
13.WiFi：1x WiFi 接口（带天线），1x 5G 扩展接口
14.显示：1x HDMI
15.I/O：2x UART 232, 2x CAN
16.其他I/O：1x 232（可切换 485）, 3x CAN, 4x GPIO IN, 4x OUT, 1x 外同步
17.电源：12V ~ 36V
18.工作温度：-25℃ ~ 60℃
★注：1.设备为教学用改装车辆，需具备车辆制造商授权的线控开放协议，（投标人提供承诺函）
2.投标设备必须完全满足江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项设备使用功能及技术要求（投标人提供承诺函）
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	智能网联汽车仿真测试云平台
	（一）车辆传感器装调
▲1.平台内置实车模型，可设置不同传感器在车辆模型上的安装位置、角度/方向；（投标文件中提供平台内置实车模型的截图）
2.可设置传感器的水平及垂直视场范围，能够实时获取仿真模型中的传感器参数，并可对需求参数进行实时在线修改；
3.平台具备对传感器不同层级仿真建模的能力，用户可根据算法的用途、类型和精度需要自由对传感器进行选取，包括但不限于摄像头、激光雷达、毫米波雷达、惯性传感器、GNSS等，不同的传感器依次可返回光学图像信息、激光点云数据（点云坐标）、毫米波点云（点位相对距离、相对速度、方位）、惯性信息、传感器坐标信息；支持使用多种类型的传感器数据实现差异化的融合仿真，用户可根据自己的实际情况进行测试，若主要进行轻量化算法开发，可使用精度较低、数据量偏小的传感器；若进行高精度算法开发且未来运行环境能够支持算法运行也可选用大体量的点云数据作为传感器数据源；通过不同的传感器方案实现仿真精度和速度的平衡
4.可设置不同传感器在自动驾驶车辆模型上的安装位置与安装角度，可设置传感器的视场范围，提供功能截图或演示视频；
5.可同时仿真不同类型和不同数目的传感器；
6.能够实时获取仿真模型中传感器的参数，并可对需求参数进行实时在线修改；
▲7.内置传感器仿真模块应具备功能如下表所示：
传感器仿真模型：摄像头模型（Camera）、激光雷达模型（LiDAR）、毫米波雷达模型（Radar）、定位模型（GPS）（投标文件中提供平台内传感器仿真模型:摄像头模型(Camera)、激光雷达模型(LiDAR)、毫米波雷达模型(Radar)、定位模型(GPS)车辆动力学模型的安装设置截图）
1)
传感器安装数量：可同时安装多个同种传感器，也可同时安装多种传感器
2)
设置传感器安装位置：位置x/y/z（cm）
3)
设置传感器安装角度：方向x/y/z（deg）
4)
设置传感器视场范围：摄像头水平/垂直分辨率、激光雷达垂直视场角及探测距离等、毫米波雷达水平/垂直分辨率及探测范围、GPS经度/维度/高程
5)
模型参数获取：获取传感器当前设置参数
6)
模型参数修改：可在线修改传感器默认参数
（二）车辆动力学模型
1.内置有根据牛顿-欧拉公式构建的不少于14个自由度的车辆动力学仿真模型，并至少包括动力总成系统、车体系统、悬架系统、非线性轮胎模型以及转向系统、制动系统的建模应用；
2.用户能够对车辆基本参数、机械设置、转向设置、车辆设置、车辆输入、车轮设置等多部分进行相应参数的编辑配置。车辆基本参数主要包括车辆的尺寸信息；机械设置中包括转速-扭矩曲线的设置、引擎设置、差速器设置、变速器设置、档位设置；支持在转速-扭矩曲线上对峰值扭矩、转速范围、四度扭曲和高速扭矩区域进行调整，引擎设置包括最大转速、惯性力矩、阻尼设置；差速器设置包括扭矩比设置等；差速器设置包括换挡时间、传动比设置等；档位设置包括升/降档条件等；转向设置包括转向曲线和转向计算精度设置；车辆设置包括车重、底盘、车身惯性等设置；车辆输入设置包括怠速制动、自动制动、和节气门输入等相关设置；车轮设置包括轮胎质量、半径、摩擦、负荷等。
3.支持对车辆簧上质量（车身）和簧下质量（主要是轮胎）的运动学和动力学规律分析，支持结合仿真计算对制动、驱动和转向等不同状态下的作用机理和影响规律进行分析进而确立各种模型类型；
4.支持通过台架测试与实车测试两方面的数据来对模型的具体参数进行赋值和调参。
5.支持加速、制动、转向等参数调整。模型应能够输出车辆位移、速度、加速度等动力学变量曲线，并能通过仿真动画实时显示车辆的横摆、俯仰、侧倾等运动状态，能够正确表现车辆在紧急制动、高速转弯等极限工况下的失稳响应。
6.支持外部控制输入，如UI界面、键盘、游戏手柄、驾驶模拟器等。
（三）仿真场景编辑器
一、场景库
1.平台采用了UE4引擎，实现画面高清渲染，增强视觉传感器仿真效果以及人机交互实验沉浸感。
2.在超大型场景动态加载上采用LOD细节层次模型的等级划分与Level Streaming流式数据动态加载技术，实现对大型场景的无缝加载和对场景模型最佳渲染效果。
3.平台支持对客观世界进行高保真度场景还原再现，为仿真测试提供虚拟仿真场景基础，虚拟场景应达到厘米级高精度1：1真实还原现实环境，场景还原应包含三个层面：几何还原、物理还原以及逻辑还原。
4.仿真场景库标准化格式
5.仿真场景数据格式要求包括静态高精地图仿真格式及接口、动态驾驶场景仿真格式及接口，仿真场景库以标准化格式OpenDRIVE实现场景定义及具体描述：
OpenDRIVE标准：
1）应用对象采用静态场景描述
2）语法采用XML格式
6.场景库内具有10个连续测试场景，场景功能包含：主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道线识别、行人规避等；用户可根据具体的测试需要进行场景的选取。
7.平台内构建ODD标签库，仿真场景能够围绕测试功能建立索引，每个索引下的场景均可以构建ODD运行域与驾驶任务DDT标签、复杂度系数和推荐测试手段，便于用户精准筛选期望测试场景，实现海量数据的灵活应用。
（四）场景地图编辑器
▲1.除内置场景，平台配置有场景地图编辑器，能够快速复现具有针对性的复杂场景（投标文件中提供平台地图编辑器操作界面及道路编辑过车的截图）
2.平台支持通过UI界面拖拽与参数化的方式进行建设
平台具备自主场景编辑器并支持交通参与体（包括机动车/非机动车/行人/其他）的运行特性分析与建模，支持多数量交叉路网编辑，支持“T”“Y”字型等复杂路口快速搭建；
3.已有模型种类达到50类；包括汽车、非机动车、红绿灯、警示牌、建筑、人物、植物等。用户可通过左键点击右键安放的形式在道路上进行所需静态模型的添加；支持调整静态模型的位置、方向等
4.涵盖典型的道路情况应至少包括多种车道、十字路口、直线道路、弯曲道路、道路出入口等；
5.支持车道线实线虚线设置，车道增加增宽设置
动态场景
6.用户能够在原静态场景中自由配置全局交通流、独立交通智能体、对手车辆、非机动车、行人等元素来构建动态场景。
7.支持光照24小时昼夜变换（支持区分白天、夜晚、阴影）、对不少于15种天气（包含雨、雪、雾霾、沙尘）等环境模拟呈现虚拟世界。
8.支持场景编辑后测试用例的多标签存储和检索。支持在已完成测试的测试用例后添加标签；每个场景测试用例可以添加多个标签，标签添加后可在搜索栏中进行查询和选取。
（五）仿真测试评价
算法接入
▲1.支持通过定义接口的通信协议与标准规范，调用API接口对应的方法，实现对Python、Java、C#、MATLAB/Simulink主流编程语言进行API调用，完成算法接入；（投标文件中提供平台算法接口的Python测试代码运行过程截图、MATLAB/Simulink的算法截图及场景截图）
2.支持TCP、UDP两种接口通信方式，传输可靠、无丢包，时延≤100ms；
3.算法接入配置界面应友好、扩展能力强，人机交互情景下支持设置人工接管、车辆故障等事件；
4.支持自动驾驶算法对比调测，能够通过回放等手段对比两种及以上算法的优劣，进行比对的内容有车辆的行驶轨迹、运行参数等
★注：投标设备必须完全满足江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项设备使用功能及技术要求（投标人提供承诺函）
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	智能网联汽车车联网监控云平台
	1.智能网联汽车监控系统web端的显示；
▲2.支持智能网联汽车状态信息的查看，包括VIN码、车速和激光雷达、毫米波雷达、相机等传感器信息；（投标文件中提供含有智能网联汽车状态信息云平台的软件界面截图）
▲3.支持智能网联汽车所在位置的实时显示；（投标文件中提供包含智能网联汽车所在位置的实时显示的云平台软件界面截图）
▲4.根据车辆VIN码进行登陆报文的生成，实现智能网联汽车的状态显示；（投标文件中提供云平台报文登陆验证的操作过程截图）
▲5.支持对交通信号灯等设备的绑定并显示交通信号灯状态；（投标文件中提供设备绑定功能截图和交通信号灯状态显示界面截图）
6.支持对车辆故障信息如组合导航状态异常、毫米波雷达等传感器状态异常等；
7.支持智能网联汽车、交通信号灯之间的通讯，实现三者间的联调控制；
8.参数
1)平均页面处理时间不超过7秒
2)容量和吞吐量：系统支持最高不少于150用户的同时并发在线
3)框架支持不少于150辆车并发
4)采用nginx作为反向代理，提高用户并发，并支持横向扩展
5)采用mysql数据库进行结构化数据存储
6)采用NoSql数据库redis进行非结构化数据存储
7)采用主流高并发框架Netty来处理车辆高并发通讯，实现更高性能的数据并发
8)采用websocket技术完成前端数据的实时推送
9)采用定时任务车辆数据进行数据统计
★注：投标设备必须完全满足江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项设备使用功能及技术要求（投标人提供承诺函）
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	车联网应用平台
	一、产品简介
车路协同路侧系统由交通信号灯、RSU路侧单元、MEC边缘计算单元、通讯单元和底座仪器仓组成。车路协同主要功能场景包括V2I红绿灯状态广播、本地红绿灯设置等功能。
二、产品功能
路侧系统可以完成红绿灯信息广播、本地红绿灯设置功能。
1)路况信息广播功能
该功能主要验证路侧系统路况信息广播效果，路侧系统向车辆实时广播路况信息并统计车辆响应情况。
详细功能描述如下：路侧单元收到指令后，通过通讯单元向道路过往车辆广播实时路况信息；车辆收到路况信息后判断是否应采取措施，并做出减速或停车动作；可随时向路侧单元发送路况信息解除指令。
2)路况信息统计功能
路侧单元统计路侧端广播路况信息的持续时间，并统计该时间段内过往车辆的数量、车辆类型、车辆应答次数及对应应答类型；最后路侧单元将统计结果回传到。使用者可利用车路协同统计结果，对路侧系统路况信息播报事件进行数据记录、描述、管理和分析。
3)本地红绿灯设置功能
根据红绿灯控制器通讯协议可以在路侧单元本地端根据红绿灯控制协议发送控制指令设置路侧单元红绿灯时长、包含红灯时长、绿灯时长和黄灯时长，路侧单元在收到红绿灯时长设置指令后能够实时修改红绿灯时长至最新状态。
三、产品参数
(1)电力自持；
(2)便于人工移动；
(3)具备常见气候条件下户外使用能力；
(4)同时具备边缘计算功能。
1)LED数量(pcs):
R：60 | Y：60 | G：60  |红色指示数字：≥64 | 绿色指示数字：≥64
2)单颗亮度(mcd): R：≥3500 | Y：≥4000 | G：≥7000 | 红色指示数字：≥3500 | 绿色指示数字：≥7000
3)波长(nm):
R：625±5 | Y：590±5 | G：505±2 |红色指示数字：625±5 | 绿色指示数字：505±2
4)有效视角(°)

a)左右
R：≥30 | Y：≥30 | G：≥30 | 红色指示数字：≥30 | 绿色指示数字：≥30
b)向下
R：≥30 | Y：≥30 | G：≥30 | 红色指示数字：≥30 | 绿色指示数字：≥30
5)额定功率(W):
R：≤9 | Y：≤9
| G：≤9 | 红色指示数字：≤8 | 绿色指示数字：≤10
6)工作温度(℃):-40～+80
7)工作电压：AC85V-265V，DC12-24V，60HZ/50HZ
8)外壳材料：PC
9)外壳尺寸(mm)：≥750*250*100
10)IP等级：≥IP53
11)可视距离≥300m
1) 摄像头：2 X MIPI CSI-2 DPHY lanes
2) 显示：HDMI X 1, DP X 1
3) USB：4 * USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
4) 扩展接口：GPIO，I2C，I2S，SPI，UART
(6)交通信号控制机
1)执行标准：GB25280-2016
2)驱动红绿灯路数：4路
3)每路驱动能力：10A
4)工作电压：DC12V-24V
5)使用温度范围：-25℃～＋75℃
6)相对湿度：45％～95％
7)绝缘值：≥100MΩ
8)断电设置参数保存：≥10年
9)功耗：≤1W
(7)V2X通讯单元
1) 射频频率：2.4GHZ
2) 串口波特率：1200bps~115200bps
3) 发射功率：0.1W 
4) 射频通讯范围：≤2km
5) 工作温度：-40℃ to 85℃
6) 存储温度：-40℃ to 125℃
7) 工作湿度：5% 至 95% RH（无凝露）
8) 天线：UFL  3/4G全拼棒状天线
9) 通信接口：有线LAN口，RS232/RS485
10) SIM/USIM卡：标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡
11) 供电电压：DC 9-28V
(8)电池
1) 输出电压：12V
2) 输入电压：220V
3) 输出电流：5A
4) USB接口输出电压：5V
5) USB接口输出电流：2A
6) 循环次数：≥2400次
7) 工作温度：充电0-45℃，放电-20-60℃
8) 电芯：3.2V磷酸铁锂电芯
容量：≥50AH
★注：投标设备必须完全满足江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项设备使用功能及技术要求（投标人提供承诺函）
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	新能源汽车教学版Ⅱ
	一、产品概述
新能源汽车实验教学专用车，市场量产车型，技术先进，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。
二、产品功能
1、车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、高压数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。
2、基于整车的高压维修，可以真实对应诊断维修状态。
三、产品规格参数
续航里程：≥600km
电池能量：≥60KWh
电机功率：≥194KW
最大扭矩：≥340N·m
车辆尺寸：≥4720*1848*1442MM
轴距：≥2875MM
电池类型：磷酸铁锂
电机类型：永磁同步电机
前轮距(mm)：≥1580
后轮距(mm)：≥1580
车身结构：三厢车
电机布局：后置
电池冷却方式：液冷
快充功能：支持
变速箱类型：固定齿比变速箱
驱动方式：后置后驱
前悬架类型：双叉臂式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
四、安全配置
主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压报警；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配；
五、配套教学软件要求
1、软件整体要求
汽车虚拟仿真软件集车辆数据模型、复杂传感器数据模型、车辆数据协议、传感器数据协议、多层次仿真、仿真测试评价等于一体，采用行业级自动驾驶整车仿真方法，实现传感器检测、传感器安装、传感器标定、传感器数据读取和解析、整车故障检测等智能网联汽车产品级建模仿真功能，使用虚拟3D引擎Unity 1：1还原智能网联汽车技能训练场景，大大降低学生使用的硬件门槛。
2、系统功能要求
（1）实操过程管理
软件具备过程管理功能，包括：实训前准备、智能网联车整车设备检测、智能网联汽车设备安装、智能网联汽车整车设备调试、智能网联汽车整车故障检测五大模块，支持使用者通过选择模块来进行对应模块的实训，每个模块完成后不可重复进入，在所有模块进行完成后可进行提交步骤，并可导出只读式报告和工单，且报告需完整记录操作过程。
（2）实训前准备模块
智能网联汽车虚拟仿真软件场景集成4门5座三厢式新能源车、通用工具、标定工具、传感器、设备线束等模型，模型数量不少于60个。使用者在虚拟场景中可完成设备数量及质量检查、设备穿戴、车辆举升等操作。
（3）整车设备检测模块
使用UI模拟整车设备检测，包括16线激光雷达、77GHZ毫米波雷达、组合导航、超声波雷达、双目摄像头和线控底盘，能够还原真实场景中进行检测的全部操作过程，并包含诊断机制判断操作是否正确，若操作错误，则无法显示传感器数据，若操作正确，则显示传感器可视化数据且数据跟随设备的移动进行变化，且软件具备激光雷达模型数据不少于4个，检测工具选项不少于4个；雷达点云数据不少于5包；毫米波雷达数据量不少于9条；摄像头扫描图像不少于5个；线控底盘数据数据量不少于9条。
（4）传感器安装模块
软件内置激光雷达、毫米波雷达、组合导航、视觉传感器、超声波雷达、工控机、路由器、交换机等设备模型、传感器对应线束模型和工具模型，能够实现对应传感器的安装位置选择、安装工具选择、安装位姿调整、线束连接等操作。
（5）传感器数据解析与标定模块
软件集成传感器数据解析和标定功能，并依据内置的数据协议和标定逻辑设置诊断机制，进行传感器数据解析及标定操作，若解析正确则进行传感器数据可视化显示，若标定正确，则提示标定成功，具体包括激光雷达、毫米波雷达、组合导航、超声波雷达和线控底盘的数据解析，激光雷达、毫米波雷达、组合导航和摄像头的标定。
（6）故障检测模块
软件内置故障库，故障库涉及所有内置传感器并不少于9大类故障现象。实训过程中，随机出现指定数量的故障点，并针对随机选取的故障点显示对应的故障现象。使用者可以根据故障现象判断故障原因并通过3D场景中的万用表、网线测试仪等工具检测故障，并且在软件中填写故障原因。
3、实训项目要求
（1）智能网联汽车实操前作业准备
▲（2）激光雷达检测（投标文件中提供软件中进行激光雷达检测的截图，截图需包括以下过程：1.选择激光雷达并在弹出的4类激光雷达中选择所安装的模型；2.输入正确的ip地址及子网掩码，选择正确的激光雷达检测工具进行激光雷达数据可视化显示；3.系统弹出激光雷达点云数据；4.移动激光雷达，点云数据跟随变化。）
（3）毫米波雷达检测
（4）组合导航检测
（5）双目视觉传感器检测
（6）线控底盘检测
（7）超声波雷达检测
（8）激光雷达安装、位姿调整及线束连接
（9）毫米波雷达安装、位姿调整及线束连接
（10）组合导航安装、位姿调整及线束连接
（11）双目视觉传感器安装及线束连接
（12）超声波雷达安装
（13）工控机、路由器、交换机等设备的安装及线束连接
▲（14）毫米波雷达的数据解析（投标文件中提供软件中进行毫米波雷达数据解析的截图，截图需包括以下步骤：1.毫米波雷达数据协议界面显示；2.输入毫米波帧ID，显示毫米波雷达当前数据；3.毫米波雷达解析数值输入，包括目标XY值，目标横纵向速度；4.校验正确显示毫米波雷达数据。）
▲（15）激光雷达的数据解析（投标文件中提供软件中进激光雷达数据解析的截图，截图需包括以下步骤：1.激光雷达数据协议界面显示；2.显示激光雷达当前数据；3.激光雷达解析数值输入，包括角度和16个通道的距离值；4.校验正确显示激光雷达点云数据。）
（16）组合导航的数据解析
（17）线控底盘的数据解析
（18）超声波雷达的数据解析
（19）毫米波雷达的标定
（20）激光雷达的角度标定
▲（21）组合导航的物理标定（投标文件中提供软件中进行组合导航的截图，截图需包括以下步骤：1.组合导航网络连接；2.组合导航标定界面登录；3.组合导航网络设置查看；4.组合导航I/O设置查看及登录；5.组合导航惯导设置及标定，标定页面显示车辆三视图及对应尺寸关系。）
（22）视觉传感器的内参标定
（23）整车故障检测及诊断
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	新能源汽车整车互联及检测平台Ⅱ
	一、产品要求
该产品配套新能源汽车教学版使用，基于原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可进行原车域控制器、动力域控制器、动力电池等的动、静态信号检测诊断。整车故障设置系统便于教师设故和学生实时信号测量，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足实车诊断教学任务。
二、产品功能要求
1、整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
2、整车故障设置系统既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。
3、整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。
4、整车故障设置系统可设置断路、短路、虚接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。
5、整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
6、整车故障设置系统采用对接插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。
7、整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板，方便学生进行对照测量。
8、车身域控制器控制单元检测模块，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
9、动力电池管理系统BMS控制单元检测模块，可检测信号含动力电池包低压线束等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断需求；
10、驱动域控制器控制单元检测模块，可检测信号含电机控制器通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求；
11、实训平台采用全钣金结构形式，钣金材料≥1.2mm，安装脚轮，保证设备稳定性能。平台下方配备不少于三个抽屉和一个侧边柜，方便存放工具及部件；
12、平台侧面安装有触屏一体机，屏幕尺寸≥32寸，内存≥4G，存储≥128G，内置车辆维修相关文本资料和视频资料等。
13、配置检测面板，安装实车插头形状绘制检测端口，包含但不限于：动力电池、驱动控制器等模块接口。
三、教学实训任务
1、新能源整车诊断；
2、整车系统数据分析；
3、动力电池管理系统BMS相关故障检测诊断；
4、驱动电机控制系统相关故障检测诊断；
5、车身控制系统相关故障检测诊断；
四、产品规格参数要求
1、设备电源：≥DC12V
2、工作温度：-40℃ - +50℃
五、配套“高压安全认知交互软件”课程资源
1.产品要求
软件课程内容以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用都是新能源汽车常见的高压电池“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发更多内容，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析。
2.技术要求
2.1开发工具：Unity 3D。
2.2运行环境：Windows平台。
2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行360度任意旋转、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。
2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。
2.6背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。
▲2.7软件主页需布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为不少于三个区域展示，区域一是介绍单体电池内部结构，展示汽车上动力电池组内部各个电池模组之间的连接关系，当点击任意一个序号模组时，相应的模组图标即可点亮闪烁提示，同时对应区域二中动力电池组点击高亮图标可单独显示该零部件，并可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。（需在投标文件中提供满足该功能截图的证明材料）
▲2.8需设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。区域三是信息注释栏，主要介绍当前动力电池的主要信息。电池分类及不同单电池结构展示功能：展示多种单电池内部结构和文字介绍电池的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池）。（需在投标文件中提供满足该功能截图的证明材料）
2.9电池的充放电化学工作原理：三维环境下通过动画展示多种单电池充放电化学变化工作原理和文字介绍或化学变化公式的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池的结构）。
2.10动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和360度旋转。
2.11动力电池零部件展示：在三维虚拟仿真环境下展示主继电器、维修塞、高压电缆、电池管理模块等，可以任意放大、缩小和360度旋转。
2.12信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。
2.13实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性的加强练习，提高学习效率。当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。
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	组合导航系统实训平台
	一、产品要求
实训平台安装组合导航系统，可直接在平台上实训导航系统的实验实训教学。
二、产品规格参数
1.组合导航：
（1）系统精度
姿态精度（RMS）：0.1°/2 米基线 
测速精度（RMS）：0.03m/s 
信号跟踪 ：BDS：B1/B2/B3 GPS：L1/L2/L5 GLONASS：L1/L2 Galileo：E1/E5a/E5b QZSS：L1/L2/L5。
水平定位精度（RMS） ：单点L1/L21.2m DGPS：0.4m RTK：1cm+1ppm 
高程定位精度（RMS）：单点L1/L2：2.5m DGPS：0.4m RTK：2cm+1ppm 
数据更新率 ：≥100Hz 
PPS授时精度（RMS） ：≥20ns 
冷启动时间：≥45s 
（2）IMU性能指标
陀螺类型 ：MEMS 
陀螺量程 ：±300 º/s 
陀螺零偏稳定性(10s平滑) ：≥10°/h 
陀螺零偏不稳定性(Allan方差）：≥2.7°/h 
陀螺角度随机游走(Allan方差）：0.35°/√h±6g 
加速度计量程 “±6g 
加速度计零偏不稳定性(Allan方差） ：≥15ug
加速度计随机游走 (Allan方差）：≥0.035m/s√hz
（3）防护等级：IP67
（4）输入电压：9-32V
（5）无线通信：WIFI: 802.11b/g/n；4G：LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/CDMA/GSM
2.计算平台
处理器：酷睿8代≥i7-8550U
显卡：核显
内存：≥8G
硬盘：≥256G
输入电压：AC220V
工作环境：工作温度-10℃~60℃
3.显示屏
输入端口：HDMI；
屏幕尺寸：≥19寸；
屏幕类型：TFT LCD；
屏幕比例：16：10；
亮度：≥300nit；
对比度：1000:1；
响应时间：≥6.5ms；
显示色彩：≥16.7M；
清晰度：≥1440*900；
控制方法：鼠标；
电源：12V / 4A；
工作温度：-10℃-60℃。
三、产品实训任务
1、进行组合导航标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，可对定位误差设置、解析定位误差、校准定位精度；
2、设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训。
四、配套智能Ai训练实训箱
（一）产品要求
本产品集成了人工智能与嵌入式系统控制与教学的一体化综合实训平台，支持机械臂覆盖空间多自由度操作，可模拟完成抓取、分拣、装配等典型工业级任务。机械臂支持正逆运动学解算与轨迹规划，可与视觉系统联动；支持串口、遥控等控制机械臂动作指令；支持摄像头360°旋转和俯仰动作，实现全方位视觉感知。摄像头可实时采集图像并传输至处理单元，完成人脸识别、目标检测、颜色识别、物体定位等视觉任务；支持离线和在线两种语音识别模式。学生可通过自然语言语音指令控制舵机云台执行动作，系统将完整展示语音信号从采集、识别到指令解析、动作执行的全过程；支持负责驱动舵机、读取传感器数据、执行运动控制指令等实时任务，并支持Arduino与Python编程；支持扩展各种电子驱动模块，如超声波、数码管、光敏电阻模块等；支持使用设备跨域物联与Web远程操控。
（二）产品功能
产品由机械臂、舵机云台与摄像头、语音模块、智能ai嵌入开发训练板、ai（大模型）自然语言交互软件这五部分组成。
（1）机械臂功能
1、具备手柄控制、PC端软件控制、进行串口通讯控制、语音指令控制等功能。
2、具备视觉识别扩展，基于k210开发，可进行颜色识别，颜色追踪、机体控制。
3、具备多机协同与联动控制，支持与实训箱其他部件（如语音模块、超声波传感器等）进行联动控制。
4、相应配套硬件参数：
1）舵机六轴： 运动1* 2，运动2*3，运动3*1；
运动1参数：转速：≥0.16sec，堵转扭矩：≥15kg.cm，转动范围：0-270°，控制方法：串口、PWM。
运动2：转速：≥0.25sec，堵转扭矩：≥25kg.cm，转动范围：0-270°，控制方法：串口、PWM。
运动3：转速：≥0.16sec，堵转扭矩：≥15kg.cm，转动范围：0-270°，控制方法：串口、PWM。
2）控制器：控制开发板；
具备同步接口、蓝牙接口、蜂鸣器接口、PWM舵机接口、红外接口、手柄接口、传感器接口、总线接口、电源接口等。
3）摄像头
LED灯：通过灯光不同的颜色可以反映出不同的识别结果，当设置为白光常亮时可以当作补光灯使用；
摄像头：实时的采集图像数据，提供摄像头设置功能，可以调节图像缩放、白平衡、亮度、饱和度等参数；
WiFi天线：传感器板载芯片，具有WiFi无线通信功能，可以实现云端图像识别，无线图传，物联网应用等功能；
处理器：带有神经网络处理单元，双核≥64位处理器；
SD卡座：支持Micro-SD（TF）卡，用于保存图片使用；
USB：板载USB-UART芯片，可以直接与电脑通信与控制，同时作为固件更新接口；
LCD屏幕：高清广视角的TFT-ISP彩色屏幕；
摇杆按键：可实现“上下左右中”的≥5个方向的控制；
复位按键：可实现硬件复位，特殊情况下使用；
通讯接口：图像处理数据与主控的交互接口，支持UART和I2C方式；
（2）舵机云台与摄像头功能
1、具备对云台舵机的摄像头进行拆检、更换；具备对摄像头数据获取显示查看验证；
2、具备对云台舵机看控制数据发送与验证；
3、具备对摄像头进行内参标定并获取内参标定数据；
4、具备使用摄像头进行人脸识别跟踪，可通过人脸识别位置进行云台舵机控制进行跟踪；
5、可扩展手势识别、颜色识别、霍夫变换直线检测等；
6、具备跨域物联与Web远程操控及手机APP控制；
7、相应配套硬件参数：
1）摄像头
工作距离：0.6m-6m+；
测量精度：≥3mm@1m；
深度FOV：H58.4°  V45.5°  D70° ±5°；
深度格式：Y16；
彩色FOV：H62.7° V49° D75.1°±5°；
彩色图像格式：YUYV；
工作温度：10°C-40°C；
接口：USB 2.0 DF13。
2）云台舵机
参数：转速：≥0.18sec，堵转扭矩：≥2kg.cm，转动范围：0-180°，控制方法：PWM。
（3）语音模块功能
1、具备离线语音识别和在线语音识别功能；
2、具备多模态联动功能可通过语音识别控制；
3、具备定向语音识别，可定向捕捉进行录音；
4、支持TTS文字转音频
5、相应配套硬件参数：
语音模块：环形六麦
声源定位角度精度：±10°
拾音距离：≤10m
角度范围：360°
（4）智能ai嵌入开发训练板功能
1、具备多个传感器接口，可通过主控接收传感器数据；
▲2、具备数码管和led灯，可通过外接传感器接口使用数码管显示传感器获取的数据；（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
3、可通过传感器数据控制云台舵机等；
4、具备模拟车辆倒车时超声波的警示灯闪烁；
5、开发板作为实训箱的底层控制核心，可读取传感器数据、执行运动控制指令等实时任务。支持Arduino与Python编程；
（5）ai（大模型）自然语言交互软件
▲1、具备联网与大模型进行问答可进行深度思考；（投标文件中需提供满足该功能的截图证明材料）
2、具备与多模态交互，可通过与ai问答控制云台舵机运动；
（三）技术参数
（1）实训箱供电：220V；
（2）通信方式：串口、wifi

	16
	无人物流车
	一、产品概述
基于L4级自动驾驶技术的新型运力工具。单车单次可装载快递800-1000件。主要面向城配场景，可承担半径≥60km范围内的城市物流运输工作，高效载货、灵活串点等特点。
二、技术参数
装载容积：≥6m³
长*宽*高(不含雷达) ：≥3685*1300*1950 (mm)
货箱内部长*宽*高：≥3480*1265*1360 (mm)
轴距：≥2330mm
最小离地间隙：≥150mm
最小转弯半径：≥4.6m
最大涉水深度：≥200mm
最大爬坡度20%≈11.3°
最大设计时速：≥60km/h(可限速)
防水密封性：IP55
续航里程：半载:≥207km 满载:≥164km
载重：≥1130kg
电池方案：车载充电
充电方式：220V普通市电

	17
	专用高配编辑器
	配置集成显卡，支持仿真软件的场景运行
配置二十四核处理器，支持车辆调试系统流畅运行
配置人机交互可视化系统，支持场景与数据的清晰展示
配置1T存储，具备足够的软件运存空间和数据存储空间
配置≥90wh电池，可移动便携
配置多种类型接口，支持车辆装调工具CAN卡、网线、串口线和USB线的接入

	18
	实训室桌椅
	1、组合尺寸≥1600*800*750

2、桌面板材为多层板制作，EI级防火环保板，面板采用≥2.5厘米厚度，耐磨防刮花，防水易清洁
3、桌面四周圆角加工处理 
4、支架采用直径≥5厘米圆管支撑，壁厚≥1.2厘米直全框架结构，采用冷扎钢钢琴烤漆，静电粉末喷涂技术经过高温烘烤流平固化而成，防锈 耐磨抗氧化，达到可以长期使用效果
5、配套六张凳子
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	实训室监控系统
	一、高清摄像机（24台）
1.最高分辨率 ≥2560 × 1440 @25fps，可输出实时图像；
2.搭载 SmartIR，解决夜间红外过曝问题，具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、数字宽动态功能；
3.支持人形检测，红外最远补光 ≥50 米，白光最远补光≥ 30 米，暖光 / 红外双补光模式；
4.内置麦克风，支持文字检索功能；
5.兼容 ISAPI、SDK、GB28181 开放型网络视频接口协议。
二、支架（24个）
1.适配半球摄像机、枪机两种机型专用支架。
三、POE 交换机（2台）
1.端口配置：≥16 个千兆 PoE 电口、≥1 个千兆电口、≥1 个千兆光口；
2.交换容量≥ 56Gbps，包转发率≥ 41.66Mpps；
3.符合 IEEE802.3af/at 供电标准，整机 PoE 功率 ≥230W；
4.具备 PoE 看门狗，故障终端可自动重启；
5.支持 APP、本地客户端统一管理，可快速打标签、PoE 带机检测、查看网络拓扑、重启 PoE 端口、配置 VLAN；
6.6kV 防浪涌防护，支持机架式安装。
四、核心汇聚交换机（1台）
1.配备 ≥24 个千兆电口，交换容量 ≥56Gbps，包转发率 ≥41.66Mpps；
2.支持 APP 与本地客户端统一管理，可配置 VLAN、查看网络拓扑；
3.6kV 防浪涌防护；
4.1U 机架式机身，宽度 ≥13 英寸。
五、机柜（1台）
外形尺寸：≥600*600*450。
六、机柜（1台）
外形尺寸：≥600*8600*2000。
七、PDU（2台）
19 英寸标准规格，≥8 位插孔，可上机柜安装。
八、显示器（1台）
24 英寸无边框显示屏。
九、录像机（1台）
1．兼容 ONVIF、RTSP、GB28181 标准网络摄像机；
2.最高支持 ≥1200W 像素摄像机预览、存储、回放；
3.支持 H.265、Smart265、H.264、Smart264 多种编码，前端设备自适应接入；
4.可集中管理 IPC，支持参数配置、设备信息导入导出、批量升级；
5.配备 1 路 HDMI、1 路 VGA 接口，支持 4K 与 1080P 异源画面输出；
6.支持预览画面即时回放、多路同步回放与倒放，重要录像可加锁保护；
7.提供 ≥4 个 SATA 硬盘接口，双千兆网卡，支持网络容错、多地址设定；
8.兼容 GB28181、ISUP、萤石协议对接平台；
9.智能功能：人车分类检索、区域入侵、越界侦测、进出区域报警等周界侦测；
10.搭载智能图搜、语义文字检索，搭配文搜摄像机可快速检索录像。
十、存储硬盘（4块）
1.容量 ≥4TB，≥3.5 英寸 SATA3.0 接口，5400RPM CMR 传统磁记录；
2.传输速率 ≥180MB/s，AF 高级 512e 扇区技术，实现 4K 对齐，避免视频丢帧；
3.支持 7×24 小时不间断运行，适用海拔 - 305m 至 3050m；


注：本项目技术参数中标注 “▲” 、“★”为评分重点参数，参数后括号内列明的要求，均仅作为评分标准要求的依据。

三、其他说明

1.本项目固定单价，投标人应结合本项目的实际情况和自身的技术、管理水平进行报价。总报价应是投标人在投标文件中提出的各项费用的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用，包括但不限于供应商为实现合同目的所需的全部费用。因此投标人的报价应包括但不限于所投设备制作、供应、运输、安装，调试及有关技术、售后服务等一切有关的为完成本项目发生的所有费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3.中标人须在签订采购合同前7个工作日内，向采购人提交全部核心设备原厂出具、加盖公章的《校企合作原厂承诺函》原件；承诺函须包含正品保障、整机质保、连带责任四项核心内容，原件由校方归档留存。逾期未提交或承诺内容不满足要求，采购人有权取消中标资格。

四、转让和分包

本项目不得以任何形式进行转包及分包。

第二部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供设备及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能设备政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能设备的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能设备认证证书的设备进行报价。

采购设备属于《节能设备政府采购品目清单》《环境标志设备政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志设备认证证书，对获得证书的设备依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能设备认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志设备认证机构名录》。

3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国设备的政府采购支持政策  。关于对本国设备的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国设备的支持政策。
10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国设备的政府采购支持政策。关于对本国设备的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国设备的支持政策。

13、根据《财政部关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10 号）、江苏省财政厅转发文件《苏财购〔2026〕152 号》规定：采购人不得采购通知附件所列46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的设备。投标人所投设备不得为通知附件所列46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的设备。

第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌设备且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一设备采购项目，多家投标人提供的核心设备品牌相同的，同上处理。
第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：
1.1对小型和微型企业设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2.监狱企业视同小型、微型企业，对其设备价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
1.3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其设备价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国设备的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国设备给与政策支持。关于本国设备标准和本国设备标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国设备价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一设备时，政府采购活动中既有本国设备又有非本国设备参与竞争的，依法对本国设备给予价格评审优惠，对本国设备的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种设备，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国设备标准的设备成本之和占该供应商提供的全部设备成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部设备给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部设备的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国设备价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国设备参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国设备参与竞争的政府采购项目或采购包，本国设备不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国设备进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国设备标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国设备标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“设备名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国设备标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国设备标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国设备，将不得享受本国设备价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国设备标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国设备标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关设备视为不符合本国设备标准。将不得享受本国设备价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种设备，除按上述要求提供《关于符合本国设备标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国设备标准的设备成本之和占提供的全部设备成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国设备，将不得享受本国设备价格扣除政策。

其中，“符合本国设备标准的设备成本之和”是指本项目或采购包中符合本国设备标准的货物成本之和；“全部设备成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务设备的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国设备也有非本国设备参与竞争，且提供本国设备的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的设备同时给予支持本国设备和小微企业设备的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国设备价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国设备价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国设备价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。
2、 评分标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格部分（40分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分40分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点后保留两位）

备注：价格扣除详见“第二部分评标标准-一、落实政府采购政策的价格调整”
	40

	技术部分（48分）

	2
	产品功能、性能、配置要求
	（1）所有规格及技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数及要求的，得20分；
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。

（3）标★项为重要条款,不得有负偏离,否则视为无效投标。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准）
	20

	3
	项目设计方案
	投标人根据智能新能源汽车教学实训实施要求结合学校现有场地提供智能新能源汽车实训室整体设计方案及实训室效果图。方案需围绕智能新能源汽车实训中心功能进行设计需功能详细、清晰，设计方案能充分体现智能新能源汽车关键技术，能集合各实训室功能点、教学点进行设计，布局合理、详细、清晰，能全面体现智能新能源汽车技术先进性和一体化教学可行性。
方案内容全面、科学合理，能充分体现工学一体化教学的打5分；方案内容基本全面、合理，基本体现工学一体化教学的打3分；方案内容简单且不全面的得1分，
不提供项目设计方案不得分。
	5

	4
	保障项目服务质量方案
	至少包含总体供货方案、保证工期的方案和措施等对本项目质量有保障的内容。评委根据方案的全面性、合理性、保障项目服务质量方面打分，方案内容全面、科学合理，能充分保障项目服务质量的打5分；方案内容基本全面、合理，基本能保障项目服务质量的打3分；方案内容简单且不全面的得1分，不提供不得分。
	5

	5
	售后服务方案
	至少包含售后服务网点、售后服务人员配备、响应时间、技术支持等内容。由评委打分售后服务方案完整合理，响应时间快，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，可行性高的得3分；售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得2分；售后服务方案简单，可行性一般1分，不提供不得分。
	3

	6
	现场技术演示
	投标单位需提供以下功能演示视频，总时长不超过15分钟。（注：需要上传视频，视频无法播放不得分，播放时长不得超过15分钟）
功能演示一：
投标单位提供“智能网联汽车仿真测试云平台”中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得2分，共5项，最高得10分。）
1.平台具备对传感器不同层级仿真建模的能力，用户可根据算法的用途、类型和精度需要自由对传感器进行选取，包括但不限于摄像头、激光雷达、毫米波雷达、惯性传感器、GNSS等，不同的传感器依次可返回光学图像信息、激光点云数据（点云坐标）、毫米波点云（点位相对距离、相对速度、方位）、惯性信息、传感器坐标信息；支持使用多种类型的传感器数据实现差异化的融合仿真，用户可根据自己的实际情况进行测试，若主要进行轻量化算法开发，可使用精度较低、数据量偏小的传感器；若进行高精度算法开发且未来运行环境能够支持算法运行也可选用大体量的点云数据作为传感器数据源；通过不同的传感器方案实现仿真精度和速度的平衡；

2.用户能够对车辆基本参数、机械设置、转向设置、车辆设置、车辆输入、车轮设置等多部分进行相应参数的编辑配置。车辆基本参数主要包括车辆的尺寸信息；机械设置中包括转速-扭矩曲线的设置、引擎设置、差速器设置、变速器设置、档位设置；支持在转速-扭矩曲线上对峰值扭矩、转速范围、四度扭曲和高速扭矩区域进行调整，引擎设置包括最大转速、惯性力矩、阻尼设置；差速器设置包括扭矩比设置等；差速器设置包括换挡时间、传动比设置等；档位设置包括升/降档条件等；转向设置包括转向曲线和转向计算精度设置；车辆设置包括车重、底盘、车身惯性等设置；车辆输入设置包括怠速制动、自动制动、和节气门输入等相关设置；车轮设置包括轮胎质量、半径、摩擦、负荷等。
3.场景库内具有10个连续测试场景，场景功能包含：主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道线识别、行人规避等；用户可根据具体的测试需要进行场景的选取。
4.已有模型种类达到50类；包括汽车、非机动车、红绿灯、警示牌、建筑、人物、植物等。用户可通过左键点击右键安放的形式在道路上进行所需静态模型的添加；支持调整静态模型的位置、方向等。
5.支持场景编辑后测试用例的多标签存储和检索。支持在已完成测试的测试用例后添加标签；每个场景测试用例可以添加多个标签，标签添加后可在搜索栏中进行查询和选取。
功能演示二：

投标单位提供“新能源汽车整车互联及检测平台Ⅰ”中配置驱动系统仿真数字化资源及配置的云在线资源平台中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得2分，共2项，最高得4分。）
1.分离电机侧减速器壳体；将紫铜棒对准减速器壳体的非配合止口位置，用橡胶锤沿圆周方向均匀敲击铜棒，带减速器壳体与电机定子壳体出现均匀缝隙后，缓慢将电机侧减速器壳体平稳拉出；完成后提示电机侧减速器壳体拆卸完成；拆卸电机绕组温度传感器；拔出绕组线束接头，使用10mm绝缘套筒和绝缘棘轮扳手，拆卸电机绕组温度传感器连接器的固定螺丝；完成后提示电机温度传感器螺丝拆卸完成。
2.试卷管理，试卷管理内含多种功能信息，涵盖新增、删除、试卷类型、试卷状态、试卷名称、创建时间、考试时长、考试链接等内容；多种方式进行组卷，导入试卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、选择文件；随机组卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、题目科目、题目类型、题库总量等内容；手动组卷：试卷标题、年级、考试时长、试卷总分、题目课目、题目类型、题目难度等内容。
功能演示三：

投标单位提供“新能源汽车教学版Ⅰ”中配置动力电池仿真实训教学资源中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得1分，共1项，最高得1分。）
1.系统具备足迹功能，按序号进行排序，含最近访问内容，通过进入可最近访问内容，支持清除记录；系统具备搜索功能，可进行单项模糊查询和多项精确查询，输入关键字，如：原理，可列表形式展示内容；系统具备设置功能，可OFF（关闭）或ON（打开）显示操作光标，可切换语言，中文／English（英文），切换完成后页面为英文界面。
	15

	商务部分（12分）

	7
	技术力量保障
	投标单位为本项目服务的技术人员具有以下：
具有新能源汽车装调与测试培训师证书的得2分
注：1、投标文件中提供相关证书证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	2

	8
	技能大赛保障
	1.投标人所投产品“智能网联汽车实车竞赛平台”为江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项使用设备的得1分
2.投标人所投产品“智能网联汽车仿真测试云平台”为江苏省职业院校技能大赛高职组智能网联汽车技术赛项使用设备的得1分
注：投标文件中提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	2

	9
	培训能力
	为保证用户单位能得到主机厂新能源汽车方面最新技术的培训，投标单位或产品制造商自2025年以来与国内新能源汽车制造主机厂共同承办过培训的得2分
注：投标文件中提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	2

	10
	服务能力
	为响应全国职业院校“五金”建设中一体化专业建设工作，投标单位为本项目提供的培训人员具备一体化课程标准、工作页等方面开发及培训能力，并能为招标人提供一体化课程改革的专项培训。提供技术培训人员获得人社部颁发的一体化课程改革相关证书的一人得2分。本项最高得2分。
注：投标文件中提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	2

	11
	安全性保障
	因部分设备中涉及高压教学部分，为保障教学及实训过程中使用的安全性。1.所投产品“新能源汽车整车互联及检测平台”需通过第三方性能测试，检测内容包含但不限于部件完整性、过流/过压保护、故障设置准确性、故障复位功能、连续运行可靠性等，检测结果为合格。2. 所投产品“BMS管理系统综合检测实训平台” 需通过第三方性能测试，检测内容包含但不限于绝缘电阻、耐压测试、电池组配置、BMS电压采样精度、充放电控制功能、静电放电抗扰度等，检测结果为合格。投标文件需提供具有CMA或CNAS认可的检测报告扫描件每提供一份得2分，最高得4分。
注：投标文件中提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	4


第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人）相关月份的社保缴费证明）；
	

	4
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。
二、符合性证明文件及其他证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。
第二部分投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：
投
标
文
件
采购项目编号： 
采购项目名称： 
投标人： 
20   年   月
二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函
江苏万享通咨询有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人名称（盖章）：
日期： 
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）： 

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
六、关于符合本国设备标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国设备标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国设备标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下设备属于本国设备。具体情况如下：
1.（设备名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（设备名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（设备名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（设备名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（设备名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（设备名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（设备名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.设备如有型号，请在“设备名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该设备的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该设备的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该设备的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。
七、投标函（给定格式）：

投标函
致江苏万享通咨询有限公司：
我方收到贵方编号        招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标优惠率见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏万享通咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：             ；传真：         ；邮编：            ；
通讯地址：                                   ；
投标人名称（盖章）：
八、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标设备的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物设备的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物设备或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投设备符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投设备将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。
……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人名称（盖章）：
九、开标一览表（给定格式）：
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                             
	投标人名称
	投标报价（元）
	供货期
	项目负责人

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
注：1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”--“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准，
2、强化政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响设备质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似设备市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似设备市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价
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	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国设备标准的设备成本之和占提供的全部设备成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种设备，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国设备标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国设备标准的设备成本之和占该投标人提供的全部设备成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部设备给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国设备，将不得享受本国设备价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一设备时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国设备的支持政策”）

特别注意！！“符合本国设备标准的设备成本之和”是指本项目或采购包中符合本国设备标准的货物成本之和；“全部设备成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务设备的成本之和。

（3）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（4）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表
项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。
十二、项目人员配置表（格式）

项目人员配置表
项目编号：
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
注：1. 本表对应采购需求及评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。
2.上表内容须按采购需求及评分标准中的相关要求提供相应证明材料。
3.证明材料均请附在本表之后。
1

