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第1章　 [bookmark: _Toc176529667][bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Hlk43897905]



第2章　 招标公告
项目概况
郯庐断裂带东侧淮阜凹陷无机成因氢（氦）气资源调查评价项目氢氦气藏钻探工程 JSZC-320000-JSGC-G2026-0045 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月13日9:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0045 
项目名称：郯庐断裂带东侧淮阜凹陷无机成因氢（氦）气资源调查评价项目氢氦气藏钻探工程
预算金额：308万元
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价（如有）：307.75万元
采购需求（简介）：本次氢氦气藏钻探工程设计工作量1100米，涵盖施工场地三通一平、钻孔设计、钻井、取心、成井、录井、测井等全流程工序，拟委托投标人完成氢氦气藏钻探工程服务。
合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日前全部履行完毕。
[bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：是
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
[bookmark: _Hlk225774146]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供)；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：无。
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月13日9:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。
[bookmark: _Hlk163569423]5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Hlk84583042][bookmark: _Hlk81573766][bookmark: _Hlk81314222]8.本项目接受联合体投标。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
联合体参加政府采购活动的，应当分别查询联合体每个成员的信用记录，如联合体其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：江苏省新能源地质调查大队
单位地址：南京市雨花台区西善桥南路18号江苏省新能源地质调查大队
联系人：王玉宏
联系电话：025-52808534
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮  箱：jsgczb@sina.com
联系人：濮钰铃 张时光
联系电话：025-83690579
3.项目联系方式
项目联系人：濮钰铃 张时光
联系电话：025-83690579

第3章　 [bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc7511]
投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _GoBack]2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指江苏省新能源地质调查大队。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。
[bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]8.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425]9. 投标货币
9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
10.响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359][bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
[bookmark: OLE_LINK7]13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlk228959467][bookmark: _Hlk77845966][bookmark: OLE_LINK24]14.公开招标费用
14.1 代理服务费
[bookmark: _Hlk66377575]因采购预算中已包含了代理服务费，本次采购由中标人支付代理服务费。采购代理服务费参照关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002号）所规定的收费标准下浮20%计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
代理服务费汇款信息：
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
[bookmark: OLE_LINK23]14.2 专家评审费
本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: OLE_LINK11]15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定作无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966][bookmark: _Hlk81573945]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]投标人被“信用中国”网站（www.crditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK9]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4） 不具备招标文件中规定实质性要求的；
（5） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8） [bookmark: _Hlk176185278]不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10） 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13） 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.评标方法和标准
21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.确定中标人
[bookmark: _Hlk44576646][bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。
22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk176352307]25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
第4章　 [bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145]
评标标准
[bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk176529455]本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	一、价格10分

	1
	价格
	价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点后保留两位小数）
	10
	价格分

	二、商务29分

	2.1
	项目团队人员
	（1）项目负责人1人，具有探矿工程类正高级职称证书得4分，副高级职称证书得2分。本小项最高得4分。
（2）机长1人，具有探矿工程类高级及以上职称证书得3分，探矿工程类中级职称证书得2分，其他不得分。本小项最高得3分。
（3）班长3人，具有探矿工程类高级及以上职称证书得1分/人，探矿工程类中级职称证书得0.5分/人，其他不得分。本小项最高得3分。
（4）工人10人，具有探矿工程类中级及以上职称证书得0.5分/人，探矿工程类助理工程师职称证书得0.3分/人，其他不得分。本小项最高得5分。
（5）投标人设专职安全员1人，具有中级及以上职称证书或具有注册安全工程师证书的得2分。本小项最高得2分。
本项最高得17分。
注：提供拟参与本项目服务人员一览表（格式见附件九）、相关证书及投标人为其依法缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章。如职称证书上无法显示其专业，则另提供毕业证或学位证等证书材料复印件加盖公章。
	17
	客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]2.2
	业绩
	投标人自2023年1月1日（含）以来（时间以签订合同日期或任务书日期为准），承担过气藏钻探类相关业绩，每提供一个业绩合同得4分，最多得12分。
注：提供合同或任务书复印件加盖公章，未按要求提供不得分。
	12
	客观分

	三、技术61分

	3.1
	工区条
件熟悉
程度
	根据投标人提供的氢氦气藏地层特性、构造、地质特征等情况的资料，对其熟悉程度进行评价：
（1）熟悉区域地质背景、地质条件，对区域氢氦气藏地层特性、构造特征等资料收集齐全，对资料分析透彻，精准提出施工中可能遇到的问题及解决办法，得13分； 
（2）熟悉区域地质背景、地质条件，资料收集较齐全，对资料分析基本到位，得10分；
（3）基本熟悉区域地质背景、地质条件，资料分析不足，得7分；
（4）不熟悉区域地质背景、地质条件，资料分析缺失，得4分。
（5）未提供不得分。
	13
	主观分

	3.2
	钻探技术方案
	根据投标人提供的技术方案进行打分，内容包含但不限于①施工场地三通一平；②钻井；③取心；④成井；⑤录井；⑥测井等。
上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分/项； 
上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分/项； 
未提供的不得分。
	12
	主观分

	3.3
	项目进度安排和质量保障措施
	根据投标人提供的项目进度安排和质量保障措施进行打分：
（1）项目工作安排完全契合任务要求，进度规划科学合理，项目进度与质量保障措施具体明确、切实可行、针对性突出，得12分。
（2）项目工作安排契合任务要求，进度规划具备合理性，项目进度与质量保障措施可落地执行，得9分。
（3）项目工作安排可覆盖任务要求核心内容，进度规划存在优化空间，项目进度与质量保障措施具备执行条件，得6分。
（4）项目工作安排未契合任务要求，进度规划缺乏合理性，项目进度与质量无有效保障路径，得3分。
（5）未提供不得分。
	12
	主观分

	3.4
	安全生产保障措施
	根据投标人提供的安全生产保障措施方案进行打分，内容包含但不限于①钻探作业现场管理；②设备物料摆放；③标识标牌设置；④人员行为规范；⑤安全生产措施；⑥风险分析及应急预案等。
上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分/项； 
上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分/项； 
未提供的不得分。
	12
	主观分

	3.5
	绿色勘查和环境保护措施
	根据投标人提供的绿色勘查和环境保护措施方案进行打分，内容包含但不限于①作业区周边环境维护；②施工场地管理；③环境保护措施；④“三废” 处理；⑤完井恢复；⑥钻探废渣处置等。
上述每项内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得2分/项； 
上述每项内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差，有实际可操作性的，得1分/项； 
未提供的不得分。
	12
	主观分

	4
	合计
	100
	




[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670]

第5章　 [bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Toc16691756][bookmark: _Toc9008][bookmark: _Toc22766][bookmark: _Toc496721271][bookmark: _Hlk176529481][bookmark: _Hlk66377641]一、项目概况
1.项目背景
氢氦气藏钻探工程是氢氦气资源调查的核心环节，主要用于验证区域氢（氦）气土壤地球化学异常，获取气藏有效储集层关键数据，助力实现江苏地区氢氦气资源勘探战略突破，是保障项目顺利推进、达成预期目标的重要基础支撑。
2.工作区范围
项目调查区地理位置为淮安－盐城地区，东经119°06′53″～120°28′19″，北纬33°26′57″～34°02′04″。工作区主要位于江苏省涟水县，坐标拐点如表4-1所示，面积169km2。钻孔位置位于涟水县朱码街道。
表4-1 工作区拐点坐标一览表
	端点序号
	端点坐标

	
	X
	Y

	1
	20711907 
	3738213 

	2
	20721459 
	3743067 

	3
	20728506 
	3729053 

	4
	20718719 
	3724198 


3.地质情况
地层大体划分为基底地层和盖层地层两个单元。基底地层为一套震旦纪－三叠纪海－陆交互相碳酸盐岩－碎屑岩建造，厚度几千米到近万米不等；盖层地层为中－新生代陆源河湖相沉积建造，岩性以泥质砂岩、泥岩、粉细砂岩为主，分布广泛。工作区主要目标层位为新生界新近系盐城组、古近系阜宁组－泰州组及白垩系浦口组。
工作区所处的苏北盆地隶属于下扬子陆块，区内断裂构造具有多期活动的特点，许多深大断裂处于长期活动状态，经多次构造运动叠加改造，不同时代、不同性质、不同方向的断裂构造相互交错、切割，从而构成了错综复杂的断裂系统。断裂构造以北东向、北北东向、北西向和近东西向为主。其中北东向、北北东向断裂为主干断裂，控制盆地边界或隆凹构造边界，具有长期活动性、继承性特征，对区内岩浆活动、油气成藏、地热资源分布均具有重要意义。北西向断裂规模相对较小、形成时代晚，表现为错断或改造北东向、北东东向断裂。
4.工作内容
本次氢氦气藏钻探工程设计工作量1100米，涵盖施工场地三通一平、钻孔设计、钻井、部分取心、成井、录井、测井等全流程工序，并提交完井报告。拟委托拥有油气钻探经验的投标人完成氢氦气藏钻探工程服务，保证钻探、录井、测井成果数据精准规范，保障项目各项工作平稳有序开展。
最终钻井施工工艺及参数要求以专家论证后的设计为准。
[bookmark: _Toc496721272][bookmark: _Toc16691757][bookmark: _Toc31036][bookmark: _Toc12395]★二、技术要求
[bookmark: _Toc527728878]（一）具体工作要求
1.施工要求
（1）施工单位施工前须根据工程期限编制单孔施工组织设计书，钻孔实施中应严格按设计要求进行。
（2）具体孔位由采购人根据设计位置测定，施工人员必须严格服从，施工完毕后，施工单位必须按设计要求取心并负责运送到采购人保留地。
（3）单孔孔深原则上要求达到设计规定，但采购人有权按环境实际钻井情况予以适当增加或减少。单孔开、终孔须征得地质人员同意，施工单位相关人员在接到由地质员或项目负责人签发的开、终孔通知书后方可开、终孔。
（4）地质钻孔要求施工单位派工作人员对钻孔做简易水文观测，并详细记录。施工完毕后交地质员备案。
（5）施工人员要在现场及时填写原始班报表，应使用黑色碳素笔填写，保证班报表数据整洁、真实、准确，并由班长和机长亲笔签字，终孔后装订成册交地质人员归档。
（6）要求施工单位具备精良的设备、先进的技术和经验丰富的施工人员，选择最优的施工方法与工艺，确保工程质量。
（7）施工单位应支持与配合采购人开展的样品采集等相关配套研究工作。
2.钻井要求
钻井严格按照地质设计和井控要求实施，并完成相应的录井、测井、固井、洗井工作。测井工作包含声速、感应、横向电阻率、自然电位、反射性等，地质录井工作包含钻时、气测（含氢氦气测井）、岩屑、岩心、荧光等。
（1）井身结构
本次实施的氢氦气藏钻探工程钻井1口，总工作量1100m，单井深度为1100m，设计为直井。根据相关技术规范和要求，依据目标层位埋深及邻区钻井情况，采用二开井身结构施工。根据相关技术规范和要求，依据本井钻遇地层情况、钻井目的、邻近井井身结构进行设计，开孔口径≥311.2mm，终孔口径≥215.9mm。井身结构设计见表4-2、图4-1。
表4-2 井身结构设计
	开次
	钻头
	套管
	套管
地层
	水泥返高

	
	规范
(mm)
	井深/m
(m)
	规范
(mm)
	管深/m
(m)
	
	

	1
	311.2
	500±
	244.48
	0-500±
	盐城组－戴南组
	地面

	2
	215.9
	1100±
	139.70
	0-1100±
	阜宁－泰州组、浦口组
	地面



图1 拟部署钻孔地层预测及井身结构图
（2）井斜、井深误差要求
井身质量要求：①井身质量、水平位移范围，按照石油天然气行业标准SY/T 5088-2017执行，具体见表4-3。②井眼轨迹平滑，井内干净、无落物。③直井段每100m测斜一次。
表4-3 氢氦气钻井井身质量要求
	井深
m
	水平位移
≤m
	全角变化率 ≤°/30m
	井径扩大率
≤%
	最大井斜角
≤°
	井斜测量
间距要求
	备注

	0~500
	10
	1.25
	15
	1.0
	100m
	直井段

	500~1000
	30
	1.5
	15
	2.0
	100m
	直井段

	1000~2000
	80
	2.25
	20
	5.0
	100m
	直井段


[bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc25403][bookmark: _Toc172704044]（3）简易水文观测
按照地质设计要求及时观测，须采用专用仪器观测，数据要准确。钻孔施工中需进行钻井液入井、出口温度测量。每天至少观测2次以上，相隔时间大于8小时。当钻进过程中遇有溶洞、漏水、涌水应及时记录孔深，并记录漏失量、涌水量、水头高度等。
[bookmark: _Toc24427][bookmark: _Toc9066][bookmark: _Toc172704045]（4）班报表要求
严管交接班制度，钻具组合、机上余尺、钻井参数、钻头入井运转时间、孔内情况、设备运转情况、进尺快慢以及规定的所有情况都应交接清楚。钻探班报表应由专人负责，钻探班报表记录要详细、清楚、真实，数字要准确，报表要整洁，并如实反映情况，交接班长和机长要亲笔签字。
其主要要求如下：
① 每天按时上报生产日报，要求基本数据准确、齐全。
② 事故报告（如发生事故）4日内上交。
③ 完井后7天内需提交完井地质报告、综合测井解释报告（含综合测井曲线图及相关电子文档）、钻井工程班报表、钻井液班报表、套管扭矩记录、钻井井史（标明完井井口尺寸）、钻井液井史、完钻井工程报告、钻井液完井总结、钻井工程资料汇总表、钻井完井液资料统计表、钻井工程设计及其它钻井资料。
3.取心要求
为获取储层岩性、物性及含气性资料，进入每个目标层位（盐城组、阜宁组、泰州组、浦口组），每层取岩心6m（具体地层以实际钻遇为准）；全井设计取心约18～24m（若钻遇地层数少于设计，则按照累计取心），取心类型为常规取心。当钻进过程中凡见到油气显示段（气测明显异常、槽面油气显示、岩屑见油气显示）必须取心，较好的油气显示段可不受进尺限制连续取心，直到取完油气显示段为止，显示较差或油斑级可间断取心。
4.录井要求
（1）岩屑录井
1）岩屑录井间距
一开－井底（1100m）每2m取一包岩屑样，并保存。
2）岩屑录井要求
①必须按迟到时间从振动筛前高架槽处，及时、准确、齐全、干净、足量地捞取岩屑样品，并正确标识。
②每份岩屑重1000g以上，塑料瓶分装两份，一份保存原始样，一份供现场描述、装百格盒及分析化验使用。
③除井喷、井漏无法取样外，目的层和异常井段不允许漏取样品；其他非目的层井段漏取率应小于0.2%。
④及时进行岩性鉴定、油气检查，并做好相应记录。现场录井剖面要求及时跟上钻头，随时对比，指导生产。
⑤岩屑干燥装瓶，室内保存，严禁雨淋和日晒，防止污染和丢失，随时进行岩性及油气复查。
（2）钻时录井
从井口开始进行钻时录井，每1m记录1个钻时点。若遇工程异常，应及时记录时间、井段、原因、处理情况等。
（3）气测录井
从一开以下开始进行气测录井。在油气显示层段进行组分连续分析。注意录井仪的维护、保养和校验。测量内容包含氦气、全烃、烃组分、二氧化碳、氢气。氦气与氢气单独测量。并按顺序编号，仪器校正和检查按规范进行。按要求进行后效测量。
（4）钻井液录井
钻井液录井除综合录井仪自动录井外，要求：
1）正常钻井时每1小时测量1次密度、粘度、pH等，每4小时测量泥浆全套性能。
2）主要目的层钻时加快或油气浸时，连续测量密度、粘度，每个循环周测量一次全套性能。
（5）荧光录井
录井间距与岩屑录井相同，要求根据钻时井段加密砂岩段荧光录井，防止漏失油气层。含油气显示层保存荧光显示滤纸，标注井深备用复查，并逐层浸泡定级。在日报前要完成前一个工作日的油气鉴定工作，重要、特殊的油气显示要及时发现、及时鉴定、及时汇报。
综合录井仪具体测量项目见表4-4。
表4-4 氢（氦）气钻井综合录井测量项目表
	类别
	项目
	井段
	测量要求

	钻时
	钻时
	一开—井底
	每2m记录1点、取心井段1m记录1点

	钻井液
录井
	密度
	
	进、出口连续测量

	
	温度
	
	进、出口连续测量

	
	电导
	
	进、出口连续测量

	
	池体积及差量
	
	连续测量

	气测
录井
	全烃
	
	连续测量、每1m记录1点

	
	烃组分
	
	连续分析、每1m记录1点

	
	CO2
	
	连续测量、遇异常每1m 记录1点

	
	H2
	
	连续监测、遇异常每1m记录1点

	
	He
	
	连续监测、遇异常每1m记录1点

	工

程

录

井
	立管压力
	
	连续

	
	转盘转数
	
	连续

	
	转盘扭矩
	
	连续

	
	大钩负荷
	
	连续

	
	排量
	
	连续

	
	泵冲
	
	连续

	
	套管压力
	
	连续

	
	钻压
	
	连续

	
	悬重
	
	连续

	地层
压力
录井
	Dc指数
	
	1.应用计算机计算；2.分析并运用参数变化情况及时发现地层压力异常井段；3.监测钻井液当量变化情况。

	取心
	取心
	
	



5.固井要求
为保证安全钻进，防止钻井垮塌，确保氦气的正常开采，需对钻井进行固井作业。固井质量直接关系到本次施工钻井的质量与使用寿命，关系到该井的经济效益和社会效益，故本次对固井材料和固井质量提出具体要求及建议。
[bookmark: _Toc105659263][bookmark: _Toc11466][bookmark: _Toc172704049][bookmark: _Toc105588713][bookmark: _Toc31045]（1）管材选型
为确保成井质量，要求本次钻井一开表层套管材质为J55，二开技术套管材质为N80（表4-5）。同时为保证井筒的垂直度，要求二开套管每间距30米左右安放扶正器。
套管头要求坐封式双级套管头，工作压力≥21MPa。
表4-5 套管要求一览表
	套管
程序
	套管
材质
	外径（mm）
	套管壁厚
(mm)
	扣型
	抗内压强度（MPa）
	井段
(m)
	允许压力降（MPa）
	备注

	表层
套管
	J55
	244.48
	8.94
	LTC
	24.3
	0~400
	≤0.5
	

	技术
套管
	N80
	139.70
	10.54
	TP-QC
	72.8
	0~550
	≤0.5
	


[bookmark: _Toc105659264][bookmark: _Toc18468][bookmark: _Toc172704050][bookmark: _Toc105588714][bookmark: _Toc15140]（2）固井水泥浆选型
为使本次施工的后续的安全、稳定，本次固井全井采用G级水泥（如钻遇高压气体，则优化使用防气窜固井水泥浆体系），各开次要求一次性固井，固井前需提交下套管方案设计、固井方案设计等，固井后提交各开次固井总结报告。
[bookmark: _Toc19801][bookmark: _Toc172704051][bookmark: _Toc105588715][bookmark: _Toc13277][bookmark: _Toc105659265]（3）质量要求
固井质量通过CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节等测井手段进行检查，保证固井质量，套管及固井水泥按井身结构设计要求执行。一开、二开固井质量良好及以上层段超过85%。
[bookmark: _Toc11617][bookmark: _Toc14365][bookmark: _Toc172704052]（4）固井作业要求
固井前要充分根据实钻情况制定固井技术施工方案；固井前要请业主项目管理人员、项目组质检人员和现场管理人员检验并签字确认水泥质量符合设计要求，方可使用；水泥量要略大于设计计算量，防止超径或渗漏造成固井效果不好；水泥量和替浆量要两人单独计算互相验证，防止计算错误；固井用水要选用清洁的中性水，不得含有可见杂质，水的准备量要两倍于计算量；固井完成后填写《固井记录单》，由项目部质检人员和管理人员共同签字，保证固井质量。
5. 测井要求
[bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc172704054][bookmark: _Toc23865]（1）测井目的
1）进行横向地层对比，识别、确定钻遇地层的地质组段归属。
2）根据测井响应特征识别并评价储集层，判别储层孔隙流体性质，划分气、水层，求取孔隙度、渗透率、饱和度等储层参数，为试气和储量计算提供相关数据。
3）判别地层产状，断层、裂缝发育等地质情况，为地质研究提供依据。
4）测量井径、井斜数据，分析井身工程质量。
5）分析水泥胶结情况，评估固井质量。
[bookmark: _Toc1746][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc172704055]（2）测井项目
在钻进过程中，各开下入套管前均需进行测井工作，测井参数主要包括自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温等。测井项目及井段要求见表4-6。
表4-6 氢氦气井设计测井项目表
	开次
	项目
	井段
	测井项目

	一开
	下管前测井
	井口～500m
	自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温、补偿中子

	
	固井质量检查
	井口～500m
	CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节

	二开
	下管前测井
	井口～1100m
	自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温、补偿中子

	
	固井质量检查
	井口～1100m
	CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节、


[bookmark: _Toc32421][bookmark: _Toc172704056][bookmark: _Toc16672]（3）补偿中子测井
补偿中子测井是评估储层含氢指数（HI）和孔隙度的重要方法，尤其适用于识别氢（氦）气可能的富集层段。
在钻进中开展补偿中子测井，获取地层含氢指数（HI）曲线，分辨率≤0.5 m。通过对比密度/声波孔隙度，识别氢气异常层段，并结合气测录井、岩芯分析验证。数据采集需符合《补偿中子测井仪校准规范》SY/T 6138-2020，孔隙度计算误差控制在±1 pu以内。
（4）测井作业要求
测井工作由施工单位组织有资质、经验、信誉好、仪器设备先进的测井队伍进行，测井队伍必须经我院认可；测井后由测井方负责解译，并出具各阶段测井报告，完井后提供全井测井报告。测井完成后要填写《测井记录单》签字承担质量责任，保证测井资料的真实可靠。
每次测井前，录井队向测井队提供l:500钻时曲线和油气水显示资料；测井完成后，测井队向录井队现场提供1:500标准测井曲线和井径、井斜曲线，油气水层现场解释数据表及地层划分意见。
取得测井资料后，测井解释人员应与录井队交换意见，初步确定地层和落实油气层，及时提出井壁取心和下步工作建议。
要求室内校正曲线、中间电测曲线一周内提交，最后的曲线上交时间不超过10天。
6. 洗井
为清除钻井液、岩屑等外源物质对气层的污染及堵塞，在完钻成井后需要开展洗井作业。洗井要求彻底清除井内泥浆，做到井内干净无落物，达到水清砂净。
7. 井控
（1）井控装置安装要求
①一开完成、二开之前应安装环形防喷器+双闸板防喷器的组合防喷系统（35MPa），钻井四通、节流管汇、压井管汇的各部连接法兰的钢圈、钢槽要清洁干净，并涂黄油安装（图4-2）。各部位的连接螺栓要齐全并拧紧无余扣，法兰间隙要均匀。安装质量必须达到行业标准要求。井控设备及管汇系统由具备合格资质的检测机构进行检测合格后方可投入使用。
②防喷器底法兰套管短节上下连接可靠，无余扣，不得电焊。
③节流、压井管汇管线要用专用管线，并采用标准法兰连接，不得电焊。
④上部必须安装钻井液伞，防喷器重心部位用Ф15.88mm钢丝绳正反花篮螺栓四角固定。
⑤防喷器主体安装平整，与转盘中心偏差不大于10mm，天车与转盘中心的最大偏差不大于10mm。
⑥放喷管线至少应有两条，两条管线走向一致时，应保持大于0.3m的距离通径不小于Ф78mm并且公螺纹朝外，长度不少于75m。不得有焊接。要求安装平直，如遇特殊情况，管线需要转弯时，要用铸钢弯头连接，其角度大于120°。每隔10～15m，转弯处用水泥基墩与地脚螺栓或地锚固定。

图4-2 井控装置示意图
⑦钻井液回收管线内径不小于Ф75mm，拐弯角度大于120°，不得焊接。
⑧远程控制台摆在面向钻台左侧，距井口25m以远，距压井管汇有一定距离，周围10m内严禁存放易燃易爆品，远控台周围留2m宽人行道。
⑨严格执行《钻井井控装置组合配套安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019） 。
备注：
1）防喷器四通的两侧应接防喷管线，每条防喷管线上至少各装两个闸阀，紧靠四通的闸阀应处于常开状态，防喷管线上最外侧的控制闸阀应接出井架底座以外。防喷管线总长度超过7m时，中间应加以固定。
2）放喷管线布局要考虑当地季节风向、居民区、道路、油罐区、电力线及各种设施等情况；放喷管线至少应有两条，在现场不允许焊接，其通径不小于78mm；两条管线走向一致时，应保持大于0.3m的距离，并分别固定。
3）远程控制台安装在面对井架大门左侧，距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线应有2m以上距离，并在周围留有宽度不小于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
（2）各次开钻试压要求
防喷器组、套管及套管头按照石油相关规范要求进行试压。
（二）成果要求
1.钻井工程实物要求
（1） 完成设计井深1100m 直孔，实钻井深以钻达终孔条件为准；井斜满足参数井要求。
（2）按设计完成井身结构、套管下入、固井作业；固井质量合格，满足后续流体取样、氢氦气检测、长期观测条件；套管完好无变形、漏串，井口装置按氢氦参数井要求安装、密封，设置防喷、防泄漏井口。
（3）井场平整、泥浆池无害化处置，场地恢复达到土地复垦、环保要求；废弃泥浆、岩屑按属地环保规定处置，提供处置台账。
（4）井口做好保护，设置井位标识桩；若设计要求保留观测井，则完成井口保护装置；若为终孔封井，则按规范完成永久封孔，提交封井记录。
2.录井、岩心实物成果
（1）取心：按设计取心段完成岩心采取，岩心采取率：完整岩层≥90%，破碎层≥70%；岩心按规范编号、装箱、保护，不风化，移交完整岩心实物；拍摄岩心彩色照片、分段全景扫描。
（2）岩屑录井：全井连续岩屑录井，按设计间距捞取岩屑，标注深度，分装保存；建立岩屑实物库。
（3）钻时录井、泥浆录井：全井连续记录钻时、泥浆性能；重点监测泥浆槽气，对氢、氦异常段加密记录，记录气显示特征、深度、起止层位。
（4）地质编录：完成全井岩心、岩屑综合编录，划分地层层位，岩性、破碎带、裂隙、孔隙发育段、断层破碎带重点描述，划分储集层、盖层、渗漏层段。
3.完井资料
（1）录井工程设计书
（2）地质录井资料
1）原始地质录井剖面图
2）钻时、岩屑记录
3）油气观察、测定登记卡
4）油气显示分层卡
5）迟到时间测定登记卡
6）井漏（涌）情况表
7）固井数据表
8）地质日志
9）送样登记单
10）完井地质报告及附图
（3）气测录井资料
1）录井实时数据报表
2）录井实时长图报表
3）原始色谱记录曲线
4）色谱仪工作曲线标定表
5）工程参数传感器工作曲线标定表
6）仪器灵敏度、重复性检测记录
7）循环气测井记录表（后效）
8）资料录取及处理光盘
9）气测录井小结
[bookmark: _Toc18918][bookmark: _Toc7767]（三）安全生产保障措施要求
安全生产保障措施包含完善的安置生产管理制度、安全生产具体措施、风险分析以及应急预案。安全生产措施可参照石油天然气行业标准《钻井井场设备作业安全技术规程》(SY/T 5974-2020)》，重点关注防喷、防漏、防垮塌、防中毒、防卡断等措施。风险分析应在充分了解工作区地质特征和工程技术参数的基础上，进行充分的潜在风险因素分析，并制定合理的风险应急预测方案。
在实际钻探中必须加强随钻综合研究与地质分析，并根据实钻揭示的地质情况及时修正预测方案及各种相应的作业措施。
[bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc27215]（四）绿色勘查和环境保护措施要求
在钻井作业前、钻井作业中、完井后井场恢复等流程中，应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，杜绝污染环境。环境保护措施要求参照 《陆上钻井作业环境保护推荐作法》（SY/T 6629-2005）和《钻井生产现场环境保护管理规定》，重点关注施工场地管理、环境保护管理措施、三废”处理及完井恢复等方面。
[bookmark: _Toc29599][bookmark: _Toc10680]（五）质量管理制度和措施要求
为确保施工任务的顺利完成，制定统一领导的质量管理制度，明确检查和监督任务，加强后勤及协调保障工作，做到安全施工、文明施工。
投标人需明确服务进度、时间安排、人员配置，及时上交各类原始资料和完井资料。
★三、商务要求
（一）付款方式与履约保证金
（1）中标人需在采购人支付首付款（合同总额 40%）前，向采购人提交合同金额 10% 的履约保证金，采购人在收到符合要求的履约保证金后，于本合同签订后支付该笔首付款；
（2）中标人完成项目全部进尺后，采购人向其支付合同总额的 30%；
（3）中标人向采购人提交初步报告后，采购人支付合同总额的 30%；
（4）中标人提交最终成果并经采购人验收合格后，采购人无息退还已收取的履约保证金。
（5）中标人申请付款前应开具合规发票和付款申请单，因中标人未能及时提供合同发票导致付款延迟，相关责任由中标人承担，不视为采购人违约。
（二）合同履行期限
自合同签订之日起至2026年12月20日前全部履行完毕。
（三）报价要求
投标报价指完成本项目所需的一切费用，报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、临时突击费用、培训费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材（设备）、保险、物资消耗、管理费、维护、利润、税费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。
（四）其他
[bookmark: _Toc176529671]工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
1

2





第6章　 合同主要条款及格式





[bookmark: _Toc12929]政府采购合同
 




合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人（甲方） ：       
中标人（乙方） ：       
签订日期 ：          
         
 


[bookmark: _Hlk66377681]________________项目技术服务合同


1

甲方（委托方）：​
名称：江苏省新能源地质调查大队​
统一社会信用代码：12320000466001443F​
地址：南京市西善桥南路18号
联系方式：025-52808534
甲方指定账户开户银行：
中国建设银行南京中山南路支行
账号：32001881236050851818
乙方（受托方）：
名称：_______________________​
[bookmark: OLE_LINK10]统一社会信用代码：___________________​
[bookmark: OLE_LINK5]地址：_______________________​
联系方式：___________________
​乙方指定账户开户银行：
________________________
账号：_______________________


根据相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供技术服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。​
一、服务内容
甲方委托乙方完成以下工作内容：
1、甲方委托乙方实施地质钻探作业，钻探工作量为 1个钻孔，累计进尺 1100 米，作业内容包含岩芯扫描工序。
2、_______________________
3、_______________________
二、服务标准和要求
1、_______________________
2、_______________________
三、服务费用及支付
1、费用明细及合同总价：
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]_______________________
合计总价人民币(元)：_______________________
[bookmark: OLE_LINK12]合计总价人民币金额(大写)：_______________________ 
[bookmark: OLE_LINK22]2、合同总价金额包含各项服务费、税费等全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需支付任何其他费用。
3、支付方式：
（1）乙方需在采购人支付首付款（合同总额 40%）前，向甲方提交合同金额 10% 的履约保证金，甲方在收到符合要求的履约保证金后，于本合同签订后支付该笔首付款；
（2）乙方完成项目全部进尺后，甲方向其支付合同总额的 30%；
（3）乙方向甲方提交初步报告后，甲方支付合同总额的30%；
（4）乙方提交最终成果并经甲方验收合格后，甲方无息退还已收取的履约保证金。
（5）乙方申请付款前应开具合规发票和付款申请单，因乙方未能及时提供合同发票导致付款延迟，相关责任由乙方承担，不视为甲方违约。
四、双方的权利和义务
[bookmark: OLE_LINK15]1、甲方应按双方约定，在合同签订之后____日内向乙方提供其完成委托任务所需要的相关资料、信息和辅助工作。甲方提供的资料存在明显错误的，乙方应当在收到资料后_____日内书面提出异议，否则视为乙方认可资料完整性。
2、甲方应按照合同约定，在乙方完成委托任务并提交完整验收材料后的____日内，按约定完成验收工作，验收不合格时乙方需在______日内完成整改，整改完成并经重新验收合格的，甲方按约定的支付计划按时支付乙方服务费用，因乙方整改原因造成的延误，乙方应按本合同约定承担相应违约责任。
3、乙方应保证具备完成甲方所委托工作的相关资质，并提供相关资质证明。
[bookmark: OLE_LINK16]4、乙方应按照合同约定，在合同签订之后____日内，完成甲方委托的任务。 
5、乙方应对因该项目掌握或接触的资料、信息、数据等承担保密责任。未经甲方允许，不得向第三方提供、转让、借阅或抄录，亦不得允许第三方使用或对外披露所有资料。
6、本协议履行过程中甲方所提交所有资料文件等及服务过程中产生的所有技术成果、文档资料等所有权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得用于任何本合同之外目的。
五、 违约责任
1、若因乙方原因不能按时完成本合同约定的任务, 每迟延1日，乙方应当向甲方支付数额为合同总金额_______%的违约金。满_____日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿甲方所受全部损失。
[bookmark: OLE_LINK32]2、甲方未能向乙方及时支付技术服务费用，每迟延1日，应当向乙方支付数额为合同总金额_______%的违约金。但因乙方未及时提供合法有效发票或其他乙方原因导致甲方延迟支付的情形除外。
3、任何一方因不可抗力(包括但不限于自然灾害、国家政策变化及政府机构改革等)不能履行合同义务时，可以经双方协商免除全部或部分责任，但应在不可抗力发生时及时以合同约定的方式或其他已经被证明有效的联系方式及时通知另一方，双方均应该采取措施减轻损失，并在不可抗力消除后的5个工作日内送交权威机关对该不可抗力事件予以证明。
六、争议解决​
1、本协议履行过程中发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。​
[bookmark: OLE_LINK29]2、本协议首页双方地址及联系方式为各方确认的有效通讯方式及诉讼送达方式，如有变更应在变更后7日内通知对方，未及时通知产生的一切后果由该方承担。
七、其他条款​
1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。​本协议附件（如有）为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。​
2、本协议一式______份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。​




[bookmark: OLE_LINK28]甲方（盖章）：

代表人（签字）：

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]签订日期：______年____月____日​
乙方（盖章）：
 
代表人（签字）： 

签订日期：______年____月___日




[bookmark: _Toc176529672]
第7章　 投标文件格式







投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
            投标人名称 ：（加盖电子公章）   
            日      期 ：                   



[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]
附件一、投标函
投标函
致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务或货物。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。
营业执照扫描件：









[bookmark: _Hlk176254267]投标人名称：                           （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日



[bookmark: _Toc43917772][bookmark: _Toc66375425]附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:






[bookmark: _Toc66375435][bookmark: _Toc43917782]附件三、资格证明文件
[bookmark: _Hlk168584506][bookmark: _Hlk168674857]1. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件； 
2. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
3. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
 


[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc43917773][bookmark: OLE_LINK38]附件四、开标一览表
开标一览表
项目编号：                                                       货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明:
1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                             
日    期：   年    月    日











[bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc12264]

附件五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称：	项目编号：
	工作手段
	技术条件
	计量单位
	工作量
	单价
（元/ 米）
	合计
（元）

	
	
	m
	1100
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK42]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。



	
[bookmark: _Hlk176254340]投标人（加盖电子公章）：                                




 
[bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Hlk176528721]
附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk176528733]技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099]序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
(响应或不响应)
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	（一）具体工作要求
1.施工要求
（1）施工单位施工前须根据工程期限编制单孔施工组织设计书，钻孔实施中应严格按设计要求进行。
（2）具体孔位由采购人根据设计位置测定，施工人员必须严格服从，施工完毕后，施工单位必须按设计要求取心并负责运送到采购人保留地。
（3）单孔孔深原则上要求达到设计规定，但采购人有权按环境实际钻井情况予以适当增加或减少。单孔开、终孔须征得地质人员同意，施工单位相关人员在接到由地质员或项目负责人签发的开、终孔通知书后方可开、终孔。
（4）地质钻孔要求施工单位派工作人员对钻孔做简易水文观测，并详细记录。施工完毕后交地质员备案。
（5）施工人员要在现场及时填写原始班报表，应使用黑色碳素笔填写，保证班报表数据整洁、真实、准确，并由班长和机长亲笔签字，终孔后装订成册交地质人员归档。
（6）要求施工单位具备精良的设备、先进的技术和经验丰富的施工人员，选择最优的施工方法与工艺，确保工程质量。
（7）施工单位应支持与配合采购人开展的样品采集等相关配套研究工作。
2.钻井要求
钻井严格按照地质设计和井控要求实施，并完成相应的录井、测井、固井、洗井工作。测井工作包含声速、感应、横向电阻率、自然电位、反射性等，地质录井工作包含钻时、气测（含氢氦气测井）、岩屑、岩心、荧光等。
（1）井身结构
本次实施的氢氦气藏钻探工程钻井1口，总工作量1100m，单井深度为1100m，设计为直井。根据相关技术规范和要求，依据目标层位埋深及邻区钻井情况，采用二开井身结构施工。根据相关技术规范和要求，依据本井钻遇地层情况、钻井目的、邻近井井身结构进行设计，开孔口径≥311.2mm，终孔口径≥215.9mm。井身结构设计见表4-2、图4-1。
表4-2 井身结构设计
	开次
	钻头
	套管
	套管
地层
	水泥返高

	
	规范
(mm)
	井深/m
(m)
	规范
(mm)
	管深/m
(m)
	
	

	1
	311.2
	500±
	244.48
	0-500±
	盐城组－戴南组
	地面

	2
	215.9
	1100±
	139.70
	0-1100±
	阜宁－泰州组、浦口组
	地面



图1 拟部署钻孔地层预测及井身结构图
（2）井斜、井深误差要求
井身质量要求：①井身质量、水平位移范围，按照石油天然气行业标准SY/T 5088-2017执行，具体见表4-3。②井眼轨迹平滑，井内干净、无落物。③直井段每100m测斜一次。
表4-3 氢氦气钻井井身质量要求
	井深
m
	水平位移
≤m
	全角变化率 ≤°/30m
	井径扩大率
≤%
	最大井斜角
≤°
	井斜测量
间距要求
	备注

	0~500
	10
	1.25
	15
	1.0
	100m
	直井段

	500~1000
	30
	1.5
	15
	2.0
	100m
	直井段

	1000~2000
	80
	2.25
	20
	5.0
	100m
	直井段


（3）简易水文观测
按照地质设计要求及时观测，须采用专用仪器观测，数据要准确。钻孔施工中需进行钻井液入井、出口温度测量。每天至少观测2次以上，相隔时间大于8小时。当钻进过程中遇有溶洞、漏水、涌水应及时记录孔深，并记录漏失量、涌水量、水头高度等。
（4）班报表要求
严管交接班制度，钻具组合、机上余尺、钻井参数、钻头入井运转时间、孔内情况、设备运转情况、进尺快慢以及规定的所有情况都应交接清楚。钻探班报表应由专人负责，钻探班报表记录要详细、清楚、真实，数字要准确，报表要整洁，并如实反映情况，交接班长和机长要亲笔签字。
其主要要求如下：
① 每天按时上报生产日报，要求基本数据准确、齐全。
② 事故报告（如发生事故）4日内上交。
③ 完井后7天内需提交完井地质报告、综合测井解释报告（含综合测井曲线图及相关电子文档）、钻井工程班报表、钻井液班报表、套管扭矩记录、钻井井史（标明完井井口尺寸）、钻井液井史、完钻井工程报告、钻井液完井总结、钻井工程资料汇总表、钻井完井液资料统计表、钻井工程设计及其它钻井资料。
3.取心要求
为获取储层岩性、物性及含气性资料，进入每个目标层位（盐城组、阜宁组、泰州组、浦口组），每层取岩心6m（具体地层以实际钻遇为准）；全井设计取心约18～24m（若钻遇地层数少于设计，则按照累计取心），取心类型为常规取心。当钻进过程中凡见到油气显示段（气测明显异常、槽面油气显示、岩屑见油气显示）必须取心，较好的油气显示段可不受进尺限制连续取心，直到取完油气显示段为止，显示较差或油斑级可间断取心。
4.录井要求
（1）岩屑录井
1）岩屑录井间距
一开－井底（1100m）每2m取一包岩屑样，并保存。
2）岩屑录井要求
①必须按迟到时间从振动筛前高架槽处，及时、准确、齐全、干净、足量地捞取岩屑样品，并正确标识。
②每份岩屑重1000g以上，塑料瓶分装两份，一份保存原始样，一份供现场描述、装百格盒及分析化验使用。
③除井喷、井漏无法取样外，目的层和异常井段不允许漏取样品；其他非目的层井段漏取率应小于0.2%。
④及时进行岩性鉴定、油气检查，并做好相应记录。现场录井剖面要求及时跟上钻头，随时对比，指导生产。
⑤岩屑干燥装瓶，室内保存，严禁雨淋和日晒，防止污染和丢失，随时进行岩性及油气复查。
（2）钻时录井
从井口开始进行钻时录井，每1m记录1个钻时点。若遇工程异常，应及时记录时间、井段、原因、处理情况等。
（3）气测录井
从一开以下开始进行气测录井。在油气显示层段进行组分连续分析。注意录井仪的维护、保养和校验。测量内容包含氦气、全烃、烃组分、二氧化碳、氢气。氦气与氢气单独测量。并按顺序编号，仪器校正和检查按规范进行。按要求进行后效测量。
（4）钻井液录井
钻井液录井除综合录井仪自动录井外，要求：
1）正常钻井时每1小时测量1次密度、粘度、pH等，每4小时测量泥浆全套性能。
2）主要目的层钻时加快或油气浸时，连续测量密度、粘度，每个循环周测量一次全套性能。
（5）荧光录井
录井间距与岩屑录井相同，要求根据钻时井段加密砂岩段荧光录井，防止漏失油气层。含油气显示层保存荧光显示滤纸，标注井深备用复查，并逐层浸泡定级。在日报前要完成前一个工作日的油气鉴定工作，重要、特殊的油气显示要及时发现、及时鉴定、及时汇报。
综合录井仪具体测量项目见表4-4。
表4-4 氢（氦）气钻井综合录井测量项目表
	类别
	项目
	井段
	测量要求

	钻时
	钻时
	一开—井底
	每2m记录1点、取心井段1m记录1点

	钻井液
录井
	密度
	
	进、出口连续测量

	
	温度
	
	进、出口连续测量

	
	电导
	
	进、出口连续测量

	
	池体积及差量
	
	连续测量

	气测
录井
	全烃
	
	连续测量、每1m记录1点

	
	烃组分
	
	连续分析、每1m记录1点

	
	CO2
	
	连续测量、遇异常每1m 记录1点

	
	H2
	
	连续监测、遇异常每1m记录1点

	
	He
	
	连续监测、遇异常每1m记录1点

	工

程

录

井
	立管压力
	
	连续

	
	转盘转数
	
	连续

	
	转盘扭矩
	
	连续

	
	大钩负荷
	
	连续

	
	排量
	
	连续

	
	泵冲
	
	连续

	
	套管压力
	
	连续

	
	钻压
	
	连续

	
	悬重
	
	连续

	地层
压力
录井
	Dc指数
	
	1.应用计算机计算；2.分析并运用参数变化情况及时发现地层压力异常井段；3.监测钻井液当量变化情况。

	取心
	取心
	
	



5.固井要求
为保证安全钻进，防止钻井垮塌，确保氦气的正常开采，需对钻井进行固井作业。固井质量直接关系到本次施工钻井的质量与使用寿命，关系到该井的经济效益和社会效益，故本次对固井材料和固井质量提出具体要求及建议。
（1）管材选型
为确保成井质量，要求本次钻井一开表层套管材质为J55，二开技术套管材质为N80（表4-5）。同时为保证井筒的垂直度，要求二开套管每间距30米左右安放扶正器。
套管头要求坐封式双级套管头，工作压力≥21MPa。
表4-5 套管要求一览表
	套管
程序
	套管
材质
	外径（mm）
	套管壁厚
(mm)
	扣型
	抗内压强度（MPa）
	井段
(m)
	允许压力降（MPa）
	备注

	表层
套管
	J55
	244.48
	8.94
	LTC
	24.3
	0~400
	≤0.5
	

	技术
套管
	N80
	139.70
	10.54
	TP-QC
	72.8
	0~550
	≤0.5
	


（2）固井水泥浆选型
为使本次施工的后续的安全、稳定，本次固井全井采用G级水泥（如钻遇高压气体，则优化使用防气窜固井水泥浆体系），各开次要求一次性固井，固井前需提交下套管方案设计、固井方案设计等，固井后提交各开次固井总结报告。
（3）质量要求
固井质量通过CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节等测井手段进行检查，保证固井质量，套管及固井水泥按井身结构设计要求执行。一开、二开固井质量良好及以上层段超过85%。
（4）固井作业要求
固井前要充分根据实钻情况制定固井技术施工方案；固井前要请业主项目管理人员、项目组质检人员和现场管理人员检验并签字确认水泥质量符合设计要求，方可使用；水泥量要略大于设计计算量，防止超径或渗漏造成固井效果不好；水泥量和替浆量要两人单独计算互相验证，防止计算错误；固井用水要选用清洁的中性水，不得含有可见杂质，水的准备量要两倍于计算量；固井完成后填写《固井记录单》，由项目部质检人员和管理人员共同签字，保证固井质量。
测井要求
（1）测井目的
1）进行横向地层对比，识别、确定钻遇地层的地质组段归属。
2）根据测井响应特征识别并评价储集层，判别储层孔隙流体性质，划分气、水层，求取孔隙度、渗透率、饱和度等储层参数，为试气和储量计算提供相关数据。
3）判别地层产状，断层、裂缝发育等地质情况，为地质研究提供依据。
4）测量井径、井斜数据，分析井身工程质量。
5）分析水泥胶结情况，评估固井质量。
（2）测井项目
在钻进过程中，各开下入套管前均需进行测井工作，测井参数主要包括自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温等。测井项目及井段要求见表4-6。
表4-6 氢氦气井设计测井项目表
	开次
	项目
	井段
	测井项目

	一开
	下管前测井
	井口～500m
	自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温、补偿中子

	
	固井质量检查
	井口～500m
	CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节

	二开
	下管前测井
	井口～1100m
	自然伽马、自然电位、井径、连斜、侧向电阻率、视电阻率、井液电阻率、声波时差、井温、补偿中子

	
	固井质量检查
	井口～1100m
	CBL-VDL声幅变密度、GR自然伽马、CCL套管节、


（3）补偿中子测井
补偿中子测井是评估储层含氢指数（HI）和孔隙度的重要方法，尤其适用于识别氢（氦）气可能的富集层段。
在钻进中开展补偿中子测井，获取地层含氢指数（HI）曲线，分辨率≤0.5 m。通过对比密度/声波孔隙度，识别氢气异常层段，并结合气测录井、岩芯分析验证。数据采集需符合《补偿中子测井仪校准规范》SY/T 6138-2020，孔隙度计算误差控制在±1 pu以内。
（4）测井作业要求
测井工作由施工单位组织有资质、经验、信誉好、仪器设备先进的测井队伍进行，测井队伍必须经我院认可；测井后由测井方负责解译，并出具各阶段测井报告，完井后提供全井测井报告。测井完成后要填写《测井记录单》签字承担质量责任，保证测井资料的真实可靠。
每次测井前，录井队向测井队提供l:500钻时曲线和油气水显示资料；测井完成后，测井队向录井队现场提供1:500标准测井曲线和井径、井斜曲线，油气水层现场解释数据表及地层划分意见。
取得测井资料后，测井解释人员应与录井队交换意见，初步确定地层和落实油气层，及时提出井壁取心和下步工作建议。
要求室内校正曲线、中间电测曲线一周内提交，最后的曲线上交时间不超过10天。
洗井
为清除钻井液、岩屑等外源物质对气层的污染及堵塞，在完钻成井后需要开展洗井作业。洗井要求彻底清除井内泥浆，做到井内干净无落物，达到水清砂净。
井控
（1）井控装置安装要求
①一开完成、二开之前应安装环形防喷器+双闸板防喷器的组合防喷系统（35MPa），钻井四通、节流管汇、压井管汇的各部连接法兰的钢圈、钢槽要清洁干净，并涂黄油安装（图4-2）。各部位的连接螺栓要齐全并拧紧无余扣，法兰间隙要均匀。安装质量必须达到行业标准要求。井控设备及管汇系统由具备合格资质的检测机构进行检测合格后方可投入使用。
②防喷器底法兰套管短节上下连接可靠，无余扣，不得电焊。
③节流、压井管汇管线要用专用管线，并采用标准法兰连接，不得电焊。
④上部必须安装钻井液伞，防喷器重心部位用Ф15.88mm钢丝绳正反花篮螺栓四角固定。
⑤防喷器主体安装平整，与转盘中心偏差不大于10mm，天车与转盘中心的最大偏差不大于10mm。
⑥放喷管线至少应有两条，两条管线走向一致时，应保持大于0.3m的距离通径不小于Ф78mm并且公螺纹朝外，长度不少于75m。不得有焊接。要求安装平直，如遇特殊情况，管线需要转弯时，要用铸钢弯头连接，其角度大于120°。每隔10～15m，转弯处用水泥基墩与地脚螺栓或地锚固定。

图4-2 井控装置示意图
⑦钻井液回收管线内径不小于Ф75mm，拐弯角度大于120°，不得焊接。
⑧远程控制台摆在面向钻台左侧，距井口25m以远，距压井管汇有一定距离，周围10m内严禁存放易燃易爆品，远控台周围留2m宽人行道。
⑨严格执行《钻井井控装置组合配套安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019） 。
备注：
1）防喷器四通的两侧应接防喷管线，每条防喷管线上至少各装两个闸阀，紧靠四通的闸阀应处于常开状态，防喷管线上最外侧的控制闸阀应接出井架底座以外。防喷管线总长度超过7m时，中间应加以固定。
2）放喷管线布局要考虑当地季节风向、居民区、道路、油罐区、电力线及各种设施等情况；放喷管线至少应有两条，在现场不允许焊接，其通径不小于78mm；两条管线走向一致时，应保持大于0.3m的距离，并分别固定。
3）远程控制台安装在面对井架大门左侧，距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线应有2m以上距离，并在周围留有宽度不小于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
（2）各次开钻试压要求
防喷器组、套管及套管头按照石油相关规范要求进行试压。
（二）成果要求
1.钻井工程实物要求
（1） 完成设计井深1100m 直孔，实钻井深以钻达终孔条件为准；井斜满足参数井要求。
（2）按设计完成井身结构、套管下入、固井作业；固井质量合格，满足后续流体取样、氢氦气检测、长期观测条件；套管完好无变形、漏串，井口装置按氢氦参数井要求安装、密封，设置防喷、防泄漏井口。
（3）井场平整、泥浆池无害化处置，场地恢复达到土地复垦、环保要求；废弃泥浆、岩屑按属地环保规定处置，提供处置台账。
（4）井口做好保护，设置井位标识桩；若设计要求保留观测井，则完成井口保护装置；若为终孔封井，则按规范完成永久封孔，提交封井记录。
2.录井、岩心实物成果
（1）取心：按设计取心段完成岩心采取，岩心采取率：完整岩层≥90%，破碎层≥70%；岩心按规范编号、装箱、保护，不风化，移交完整岩心实物；拍摄岩心彩色照片、分段全景扫描。
（2）岩屑录井：全井连续岩屑录井，按设计间距捞取岩屑，标注深度，分装保存；建立岩屑实物库。
（3）钻时录井、泥浆录井：全井连续记录钻时、泥浆性能；重点监测泥浆槽气，对氢、氦异常段加密记录，记录气显示特征、深度、起止层位。
（4）地质编录：完成全井岩心、岩屑综合编录，划分地层层位，岩性、破碎带、裂隙、孔隙发育段、断层破碎带重点描述，划分储集层、盖层、渗漏层段。
3.完井资料
（1）录井工程设计书
（2）地质录井资料
1）原始地质录井剖面图
2）钻时、岩屑记录
3）油气观察、测定登记卡
4）油气显示分层卡
5）迟到时间测定登记卡
6）井漏（涌）情况表
7）固井数据表
8）地质日志
9）送样登记单
10）完井地质报告及附图
（3）气测录井资料
1）录井实时数据报表
2）录井实时长图报表
3）原始色谱记录曲线
4）色谱仪工作曲线标定表
5）工程参数传感器工作曲线标定表
6）仪器灵敏度、重复性检测记录
7）循环气测井记录表（后效）
8）资料录取及处理光盘
9）气测录井小结
（三）安全生产保障措施要求
安全生产保障措施包含完善的安置生产管理制度、安全生产具体措施、风险分析以及应急预案。安全生产措施可参照石油天然气行业标准《钻井井场设备作业安全技术规程》(SY/T 5974-2020)》，重点关注防喷、防漏、防垮塌、防中毒、防卡断等措施。风险分析应在充分了解工作区地质特征和工程技术参数的基础上，进行充分的潜在风险因素分析，并制定合理的风险应急预测方案。
在实际钻探中必须加强随钻综合研究与地质分析，并根据实钻揭示的地质情况及时修正预测方案及各种相应的作业措施。
（四）绿色勘查和环境保护措施要求
在钻井作业前、钻井作业中、完井后井场恢复等流程中，应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，杜绝污染环境。环境保护措施要求参照 《陆上钻井作业环境保护推荐作法》（SY/T 6629-2005）和《钻井生产现场环境保护管理规定》，重点关注施工场地管理、环境保护管理措施、三废”处理及完井恢复等方面。
（五）质量管理制度和措施要求
为确保施工任务的顺利完成，制定统一领导的质量管理制度，明确检查和监督任务，加强后勤及协调保障工作，做到安全施工、文明施工。
投标人需明确服务进度、时间安排、人员配置，及时上交各类原始资料和完井资料。
	
	

	 2
	文件要求的所有技术要求 
	 
	 



说明：
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41]1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                                

 



[bookmark: _Toc66375429][bookmark: _Toc43917776]

[bookmark: _Hlk176528748]附件七、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759]商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
[bookmark: OLE_LINK54](响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	（一）付款方式与履约保证金
（1）中标人需在采购人支付首付款（合同总额 40%）前，向采购人提交合同金额 10% 的履约保证金，采购人在收到符合要求的履约保证金后，于本合同签订后支付该笔首付款；
（2）中标人完成项目全部进尺后，采购人向其支付合同总额的 30%；
（3）中标人向采购人提交初步报告后，采购人支付合同总额的 30%；
（4）中标人提交最终成果并经采购人验收合格后，采购人无息退还已收取的履约保证金。
（5）中标人申请付款前应开具合规发票和付款申请单，因中标人未能及时提供合同发票导致付款延迟，相关责任由中标人承担，不视为采购人违约。
（二）合同履行期限
自合同签订之日起至2026年12月20日前全部履行完毕。
（三）报价要求
投标报价指完成本项目所需的一切费用，报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、临时突击费用、培训费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材（设备）、保险、物资消耗、管理费、维护、利润、税费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。
（四）其他
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
	
	

	 
	 文件要求的所有商务要求
	 
	 


说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：                                
[bookmark: _Toc43917778][bookmark: _Toc66375431]

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。



投标人（加盖电子公章）：                                         



[bookmark: _Toc66375432][bookmark: _Toc43917779]附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



投标人（加盖电子公章）：                                      




[bookmark: _Toc66375433][bookmark: _Toc43917780]附件十、企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
2.（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

[bookmark: _Toc66375434][bookmark: _Toc43917781]附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省新能源地质调查大队
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc66375437][bookmark: _Toc43917784][bookmark: _Hlk128053393][bookmark: OLE_LINK40]附件十三、 联合体协议
联合体协议
致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
（联合体所有成员名称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份参加            （项目名称）投标。现就组成联合体参加投标事宜订立如下协议：
1.           （某联合体成员名称）为         联合体牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（牵头人名称）承担的工作和义务为：               ；
（成员名称）承担的工作和义务为：                 ；
5. 联合体投标中，中小企业合同金额为        元，所占合同总金额比例为     %；其中小微企业合同金额为       元，所占合同总金额比例为      %。
6.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
7.其他约定（如有）：          。
8.本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。
联合体牵头人名称：                    （加盖公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
联合体成员名称：                       （加盖公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
日 期：    年    月    日
注：1. 联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。
[bookmark: _Hlk176254506]    2. 除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。
image2.png
N \N= |
rE | DR alt HEEE
0 2 1] 2 e, Wbt
pHIER S >
244.48mmx12m
0311.2mmx12m
. {.g.?z?[f/ll “JL'}. Sy
rilL % 20 F
IR
b7 s Wi
Bl < Bl
RO, AL
AR s W, Wiks
 244.48mmx500m
500 ® 311.2mmx500m
DIBEN
Byt Bk
ML & I%YEH :\4\ lz]juﬁ
TYL. ML
}L(I\ h/n}-uy'da
IR
1000
@ 139.70mmx1100m
® 215.9mmx1100m
i % (1R i, A





image3.png
Qs
s





image1.png
IRERTESEERAE

JIANGSU GUOCAI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD





