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经开区治安监控智能化改造项目

公 开 招 标 文 件



项目名称：经开区治安监控智能化改造项目 
项目编号：JSZC-320412056-CZCT-G2026-0020    
采 购 人：常州市公安局常州经济开发区分局
采购代理机构：常州常投招标有限公司
武进区政府采购项目公开招标文件
常州常投招标有限公司公开招标文件
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[bookmark: _Toc11876]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk151728086]受 常州市公安局常州经济开发区分局 的委托，常州常投招标有限公司就 经开区治安监控智能化改造项目 进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年10月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK12]1.项目编号：JSZC-320412056-CZCT-G2026-0020
2.项目名称：经开区治安监控智能化改造项目 
[bookmark: OLE_LINK16]3.项目预算金额：432万元
[bookmark: OLE_LINK17]4.项目最高限价：432万元
5.采购需求：本项目为经开区治安监控智能化改造项目，对照公安部、省公安厅以及《常州市社会治安整体防控体系示范区建设指南》，采用科学、合理的布点方法，以闭合圈层、控牢重点、盯紧末梢为主要方向，布建各类摄像机569套，进一步提升感知前端覆盖质量。具体要求详见招标文件。
6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK41]本项目不专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：否
3.3其他特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.投标截止时间、开标时间：2026年10月20日14:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.投标保证金：无需缴纳。
2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-
政采融资平台栏目。
4.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：常州市公安局常州经济开发区分局
[bookmark: OLE_LINK19]地址：常州市东方东路97号   
联系人：朱警官
联系方式：0519-81994723
2.常州常投招标有限公司信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼
联系人：周工  
联系方式：0519-85857862 
[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc22117]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc520356144]第一节 投标人须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：800W双通道全结构化摄像机

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目不专门面向中小企业采购， 在评审时对小微企业执行价格评审优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	8
	本国产品政策支持
	[bookmark: OLE_LINK3]具体要求详见第四章“评标方法”中“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。

	9
	标的所属行业
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年 10月9日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（changzhouchangtou@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州常投招标有限公司
联系部门：常州常投招标有限公司综合科；
联系电话：0519-85857862；
通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼 。

	14
	代理费
	收费对象：
□采购人
☑成交供应商
收费标准：招标平台服务费按照国家文件规定的“招标代理服务收费标准”（详见下表） 收取。
	
服务类型
费率
　   
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	...
	...
	...
	...


1.本次采购预算金额中包含采购代理服务费，由成交供应商支付，供应商报价应包含代理费。
2.招标平台服务收费按差额定率累进法计算。
3.招标平台服务收费以中标（成交）金额为基数，按上表服务费率计算，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
4.缴纳时间：成交供应商在领取中标（成交）通知书同时向采购代理机构缴纳。
5.收取招标平台服务费账户信息：
收款单位：常州常投招标有限公司
银行账号：3204010011120158001655
开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行
缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州常投招标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	16
	履约保证金
	不收取


[bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc195842920]
第二节 说明
[bookmark: _Hlk152921964]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc99301421]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州常投招标有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728132]8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22.开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照
	2


《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
   23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
27.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.1.10.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.1.10.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
27.1.10.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合科
联系地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼；
联系电话：0519-85857862；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc25399][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK36] 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	[bookmark: OLE_LINK15]法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	格式见《投标文件格式》

	3
	[bookmark: OLE_LINK37]投标人资格声明
	[bookmark: OLE_LINK38]《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	[bookmark: OLE_LINK39]4
	[bookmark: OLE_LINK40]投标人信用记录
	1.查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2.截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
4.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无
	/

	8
	联合体协议
	本项目不接受联合体
	


[bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc10289][bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

[bookmark: OLE_LINK9]第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK43]投标函
	[bookmark: OLE_LINK49]投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	[bookmark: OLE_LINK44]投标完整性
	[bookmark: OLE_LINK45]报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	[bookmark: OLE_LINK46]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK47]投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK48]报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK50]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK51]投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	[bookmark: OLE_LINK52]按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK53]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	[bookmark: OLE_LINK61]投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	

	15
	公平竞争
	[bookmark: OLE_LINK54]投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK56]串通投标
	[bookmark: OLE_LINK55]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	[bookmark: OLE_LINK58]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK57]投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	[bookmark: OLE_LINK60]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK59]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1.本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk152922042]1.小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第4节 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	50
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×50×100%。
注意：评标委员会认为投标人的报价属于应当启动异常低价投标审查程序范畴的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

	2
	客观分
	35
	
	

	[bookmark: _Hlk176871712]2.1
	技术参数及性能
	20
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得20分。
采购清单中带“★”参数为特别重要参数，有任意一项负偏离的，作无效标处理；
采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。
注：其余参数以技术参数偏离表为准，如有提供虚假技术参数文件的，一经发现作无效投标处理。拟中标供应商签订合同前采购方有权进行技术参数响应核实，如不满足采购方需求作虚假应标处理。
	注：需求参数中要求提供相关证明材料的，必须按采购需求要求提供相关证明材料并加盖供应商公章，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”。

	2.2
	业绩
	2
	供应商提供自2023年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接的类似监控建设业绩，每提供一份业绩的得1分，本项最高得2分。
	投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

	2.3
	综合实力
	4
	供应商具有信息安全服务资质认证（CCRC）安全集成服务一级证书的得2分，二级及以下的得1分；
供应商具备具有信息系统建设和服务能力评估（CS5）的得2分，CS4及以下得1分。
	投标文件中提供有效的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

	2.4
	体系证书
	3
	供应商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个证书得1分，本项最高得3分。
	投标文件中提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询截图并加盖供应商公章，否则不得分。

	2.5
	项目组团队
	6
	1.拟派项目负责人1人，具有信息系统项目管理师（高级）、通信工程高级工程师证书，有一项得1分，本项最高得2分；
2.拟派技术负责人1人，具有网络工程师证书（中级及以上）、ITSS-IT服务工程师证书，有一项得1分，本项最高得2分；
3.拟派安全负责人1人，具有CCSC网络安全能力认证、CISP注册信息安全专业人员证书，有一项得1分，本项最高得2分。
	项目负责人、技术负责人、安全负责人不可为同一人，须为投标单位正式员工，提供投标单位为其缴纳的2026年7月—9月连续三个月中任意一个月的社保证明和相应证书复印件，以上证明材料均需加盖供应商公章，未提供或提供不全均不得分。

	3
	主观分
	15
	
	

	2.1
	总体实施方案
	5
	供应商提供完整的总体实施方案，包括方案需求、技术方案设计、施工安装、验收、实施计划及进度安排等，由评标委员会综合评判：
1.方案先进、完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
2.方案内容简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
3.方案内容与实际情况不符、无针对性或可行性较差，得1分；
4.未提供不得分。
	

	2.2
	突发事件应急处理预案
	5
	供货商提供的应急预案，包括但不限于突发事件的响应速度、资源调度、处置措施、风险防范等，由评标委员会综合评判：
1.突发事件应急处理预案全面、准确、可操作性强的，得5分；
2.突发事件应急处理预案基本准确，可操作性一般的，得3分；
3.突发事件应急处理预案全面性和准确性有欠缺，可操作性差的，得1分；
4.未提供不得分。
	

	2.3
	售后运维方案
	5
	供货商提供的售后运维方案，包括但不限于技术支持与设备维护服务内容、服务响应方式、故障分级、响应及时性、备品备件方案等，由评标委员会综合评判：
1.服务方案详细可行，能为用户提供完善的售后保障服务，得5分；
2.服务方案一般，仅能为用户提供有限的售后服务，得3分；
3.服务方案简单，能为用户提供的售后服务较差，得1分；
4.未提供不得分。
	

	合计
	100
	




注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc26918]
第五章   采购需求
一、项目概述
本项目为经开区治安监控智能化改造项目，对照公安部、省公安厅以及《常州市社会治安整体防控体系示范区建设指南》，采用科学、合理的布点方法，以闭合圈层、控牢重点、盯紧末梢为主要方向，布建各类摄像机569套，进一步提升感知前端覆盖质量。
二、商务要求
1.付款方式：
（1）签订合同后30日内，支付合同金额的30%；
（2）项目竣工验收合格并完成审计后60日内，支付至审计结算价的80%；
（4）项目竣工验收合格进入运行维护期，运行维护期为五年，每一年运行维护期满后30日内支付审计结算价的4%，运维服务期限届满后，一次性付清剩余全部款项。
特别说明：
（1）结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。中标供应商应无条件接受采购人内部审计部门的延伸审计。
（2）付款前，中标供应商应提供符合采购人要求的合同全额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
2.合同履约期限：自合同签订之日起12个月。
3.交货地点：采购人指定地点
4.质保期：自采购人验收合格之日起5年，质保期内免费升级、维护。
三、技术要求
1.采购清单及技术参数要求
	项目设备等技术参数清单

	序号
	产品名称
	规格型号及技术参数
	单位
	数量

	A
	前端设备
	
	
	

	1
	400万像素全彩超枪型网络摄像机
	1. 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2688×1520；
2. 采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm（可选）；内置不低于4颗混合补光灯；补光距离≥40m。
3.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
▲4.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120%。支持畸变矫正功能（LDC），开启畸变矫正功能后，输出图像的几何失真、画面畸变应减小；开启畸变矫正功能，几何失真应小于等于9.2%。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5. 环境照度不高于0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
6. 接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
7.  网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；供电方式支持DC12V供电， 防护等级支持≥IP67。
	台
	46

	2
	400万像素红外智能球机
	1.设备采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。
2.最低照度：彩色≤0.0005lux；黑白≤0.0001lux（补光灯开启）。
3.采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.8mm～154mm；光学变倍≥32倍；数字变倍≥16倍。内置不低于4颗红外补光灯，补光距离≥150m。
4.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向范围-20°～90°自动翻转180°后连续监视；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。
5.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等通用智能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。
6.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。
7.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
8.支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1路报警输出；支持报警联动功能。供电方式支持DC24V宽电压输入；防护等级支持≥IP66，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	4

	3
	400万像素高空球机
	1.设备支持内置≥3个图像传感器；可同时输出两路视频图像；细节通道采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；全景拼接通道采用不低于双300万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，细节通道分辨率≥2688×1520; 全景通道分辨率≥3632×1632，支持两路拼接全景视角。
2.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux。全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°。
3.全景通道采用定焦镜头，镜头焦距均≤2*2.8mm；细节通道采用电动变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm～220mm; 细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。内置混合补光灯，补光距离≥200m。
▲4.全景通道支持电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~24°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90° 。内置2个麦克风和1个扬声器，可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）旋转不同方向语音对讲。支持通用行为分析、视频结构化、卡口抓拍、交通道路事件、抛洒物等智能模式，每个预置点可在0.5s内完成智能模式切换 。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5.支持从最小倍率变倍聚焦至距离100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍率变倍聚焦至距离100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
6.全景和细节通道支持独立运行不同智能。全景支持周界防范、人群分布图等智能功能。细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
7.设备支持在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
▲8.设备支持快速变焦功能，从最小倍数到最大倍数的变倍时间不大于1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间不大于1s。支持人群分布大模型算法，可对全景通道绘制区域内的人数进行统计、可检出不低于5000人，并可检出高度、宽度均不小于5px的人头目标。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
9.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
10.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。供电方式支持DC36V宽电压输入；防护等级支持≥IP67，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	6

	4
	400万像素高速抓拍球机
	1. 设备支持内置≥2个图像传感器；全景细节通道均支持电动云台，全景和细节通道均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS传感器，全景和细节分辨率均不低于2688×1520；
2.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
3.全景和细节均采用电动变焦镜头，全景焦距范围8mm～32mm；细节焦距范围7mm～175mm，细节支持25倍光学变倍。设备内置补光灯≥10颗；全景补光距离≥30m；细节补光距离≥150m。
▲4. 设备全景、细节两个通道均支持远程云台控制及布控功能，可分时复用。设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过浏览器设置云台转动位置。全景摄像机支持水平0°~360°连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°，旋转过程中无水平翻转。设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组受到外力作用发生偏移时可自动复位。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
5. 设备支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
6.支持独立态联动态双模式；独立态模式，全景细节均支持同时独立运行视频结构化、人脸检测等多种智能；联动态模式，全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取。
▲7.设备支持细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。设备支持手动或自动启动雨刷功能。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
8.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
9. 供电方式支持DC36V宽电压输入， 防护等级支持≥IP67,TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	1

	5
	400W双通道全结构化摄像机
	1.设备支持内置≥2个图像传感器；全景和细节通道均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率均支持≥2688×1520。
2.最低照度：彩色≤0.0002lux；黑白≤0.0001lux；0lux（补光灯开启）。
3.全景通道采用定焦镜头；镜头焦距≤3.6mm；细节通道采用电动变焦镜头，镜头范围8mm～32mm。全景通道内置≥2颗混合补光灯，细节通道内置≥3颗混合补光灯，补光距离≥100m，人脸检测距离≥15m。
4.细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
▲5.设备可通过浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度。支持场景大模型算法研判，当场景自定义选择环境自适应选项时，可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换，白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲6.全景通道支持光圈F≥1.0。设备支持聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，应保证画面整体清晰；切换为人脸模式聚焦时，应根据画面场景自动调整聚焦策略，应优先保证抓拍人脸清晰度。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲7.设备在环境光照度低于50lx且同一画面中，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，可识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
8.全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机：垂直旋转范围：-5°~30°，水平旋转范围：0°~355°；细节摄像机：垂直旋转范围：-5°~30°。
9.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
10.支持内置双麦克风，支持内置扬声器；支持≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；供电方式支持DC12V；防护等级支持≥IP67。
	台
	242

	6
	800W双通道全结构化摄像机
	1.设备支持内置≥3个图像传感器，可同时输出两路视频图像，细节通道采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；全景拼接通道采用不低于双400万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器；细节通道分辨率≥3840×2160; 全景通道分辨率≥4096×2104，支持两路拼接全景视角。
2.最低照度：彩色≤0.0002lx； 黑白≤0.0001lx；细节通道采用电动变焦镜头，镜头焦距范围10～50mm; 全景通道采用定焦镜头，镜头焦距均≤2*3.6mm。内置混合补光灯，补光距离≥100m，人脸检测距离≥20m。
3.细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
4.细节通道广角端镜头光圈不小于F1.2。全景通道水平视场角不低于180°；垂直视场角不低于95°。内置不低于7颗补光灯，补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。支持一键预置位功能，可通过web一键控制设备通道1（全景）云台转到指定位置，并具有平面效果图展示。具有景深拓展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深拓展功能，可使设备景深变大，画面内景象保持清晰，使设备景深增加至50m。
5.双通道均支持独立电动云台，全景通道垂直旋转范围不小于-5°~45°；水平旋转范围不小于0°~355°；通道2（细节）垂直旋转范围不小于-5°~30°。设备机身外壳内嵌水平仪，可检测设备的水平程度。云台转动至最大角度时，预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。通道2细节内置景深编码模块，可通过景深编码模块进行一键景深扩展调节，调节时间<1s。
6.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
7.支持内置≥2个麦克风，内置≥1个扬声器；网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；供电方式支持DC12V供电；防护等级支持≥IP67。
	台
	270

	7
	监控专用电源
	户外防水DC12V,3A
	只
	558

	8
	安装万向节
	三维万向节，金属镀锌喷塑，螺丝采用不锈钢
	只
	558

	9
	前端摄像机连接线缆
	设备箱至摄像机连接线，电源线、六类网线、信号线等，含套管
	条
	569

	10
	室外挂杆箱
	304不锈钢定制，厚度1.0，380*410*220，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：空开，防雷，电源插排，接地排等。包含安装包箍，借杆安装要求设备箱后背离开电杆15cm以上。
	只
	287

	11
	高空摄像机安装支架
	金属定制，整体镀锌喷塑，管材直径≥75mm，摄像机出墙长度≥1000mm，制作不低于3种防坠落防护。
	套
	6

	12
	摄像机安装横臂
	金属定制，0.6—1.5米，管材直径≥75mm，整体热镀锌喷塑，含安装抱箍
	根
	460

	13
	6米摄像机安装立杆
	杆高6米，壁厚5mm。底盘法兰￠420×10。底部为￠160 mm，顶部为￠110 mm整体热浸锌，喷塑。包含防雷接地设备。
	根
	34

	14
	6米立杆基础
	基础尺寸：600*600*800，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。
	套
	34

	15
	4米摄像机安装立杆
	杆高4米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠140 mm，整体热浸锌，喷塑。
	根
	45

	16
	4米立杆基础
	基础尺寸：500*500*600，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。
	套
	45

	17
	标识标牌
	标志牌外框规格为600*400mm，铝板四周翻折10mm框边，背面采用50mm铝型材，铝板与背面铝型材采用焊接连接，焊缝打磨平滑；所有结构的焊接必须满足国家行业标准，标志牌底板采用2mm厚铝板，没有拼接，是整块成形，牌面反光膜选用工程级反光膜。
	块
	287

	18
	辅助材料
	安装所需五金件、标签、套管、水晶头等。
	点
	569

	B
	传输设备及线路
	
	
	

	1
	工业级光纤汇聚交换机
	支持24个100Base-X FC/ST/SC光口（单模单纤20km）和≧2个千兆COMBO光电复用口，交换容量196Gbps，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 （自愈时间<20ms），支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，1U机架式，国标三插电源接入AC100~240V。含24个百兆光模块。
▲具备光电复用汇聚交换机软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
	台
	14

	2
	前端端口交换机
	支持5个10/100Base-X电口，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，不含光模块。
▲具备工业交换机软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
	台
	30

	3
	前端工业级以太网光纤收发器
	支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X FC/ST/SC光口（单模单纤20kmSC），IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一只20公里百兆光模块。
▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
▲根据《光纤收发器测试方式》和《光纤收发器技术要求》检验依据，接收灵敏度≦-36dBm（需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明，提供复印件并加盖供应商公章）。
	台
	277

	4
	千兆光纤模块
	千兆光模块-SFP-GE-单模模块（1310nm,20km,LC）
	只
	28

	5
	光纤跳线
	FC-FC接口/5米 单模
	条
	277

	6
	光纤跳线
	LC-LC接口/5米 单模
	对
	14

	7
	理线架
	1U机架式
	套
	14

	C
	中心设备及算法
	
	
	

	1
	视频存储
	系统架构：
▲全对称架构，业务负载均衡，节点故障业务自迁移。提供产品彩页扫描件并加盖供应商公章；
▲内置流媒体服务，支持视频流直存，无需额外流媒体存储转发服务器。提供产品彩页扫描件并加盖供应商公章；
支持容器云平台，视图管理软件容器化，存储、转发服务按需部署。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz；
内存：配置≥48G 内存；
硬盘：配置≥2块960GB SAS SSD 系统盘，≥36 块 16TB SATA 硬盘；
网络接口：配置≥4*GE，≥2*10GE；
配置≥2个热插拔 2000W 交流电源模块，支持 1+1 冗余。
功能要求：
支持实况、录像回放、电视墙显示管理等；
支持 H.264、H.265、MJPEG 等格式；
支持 TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，
SMTP 等网络协议；
支持实时/历史视频、图片等备份模式。
性能要求：
最大支持 1200 路@2Mbps 视图接入；
最大支持 1200 路@2Mbps 实况转发。
开放框架：
南向对接：接入插件化集成，支持 Onvif2.4 以及 Onvif Profile S、GB/T28181、1400、主
流摄像机厂家 SDK；
北向对接：SDK、Restful；
质保：原厂5年质保（含硬盘不返还服务）。
对接要求：支持与分局视频存储平台无缝接入
	套
	1

	2
	人脸接入大数据算法
	包含基础业务应用单元，包含人脸、视频、图片接入解析单元，含授权。
与智慧经开视频云综合应用实战平台无缝对接。▲需保证与智慧经开视频云综合应用实战平台对接。（提供对接承诺函加盖供应商公章）
	路
	513

	D
	链路接电电费
	
	
	

	1
	链路租赁费
	现场点位至辖区派出所，单芯裸纤，最大光纤长度＜15KM，光纤综合折合的公里数不得大于导航推荐公里数的1.5倍，单价按照5年1路计算。规范敷设，市容整治区域禁止飞线。
	条
	277

	2
	现场取电
	263个点位用电申请，电表安装以及安装所需的一切材料，电源线使用不低于RVV2*2.5，规范敷设，含开挖补偿，市容整治区域禁止飞线。
	项
	1

	3
	电费
	前端设备五年运行接电、使用、维护等，传输借用点位使用现有电源供电，费用由中标单位自行与前期点位用电责任人结算。
	点
	569

	F
	其他
	 
	项
	1


2.具体建设点位
（1）防控圈点位
	序号
	区域
	点位名称
	监控范围
	摄像机选型
	安装方式

	1
	潞城所
	华丰路潞城桥西侧向北
	人行道、非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	2
	潞城所
	华丰路潞城桥东侧向南
	人行道、非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	3
	潞城所
	东城路东城桥西侧向北
	人行道、非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	4
	潞城所
	东城路东城桥东侧向南
	人行道、非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	立杆

	5
	潞城所
	管委会东南角向东
	过路斑马线
	800万
	借杆

	6
	潞城所
	东方路东城路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道
	800万
	借杆

	7
	潞城所
	东方路东城路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	8
	潞城所
	华丰路东方路北侧路东人行道向南
	人行道
	400万
	借杆

	9
	潞城所
	毓秀路当中段向西
	全路面
	800万
	借杆

	10
	潞城所
	管委会北门
	门口全貌、抓拍
	800万抓拍球机
	借杆

	11
	潞城所
	富民路华丰路南侧路东非机动车道向南
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	12
	潞城所
	富民路华丰路南侧路东人行道向南
	人行道
	400万
	借杆

	13
	潞城所
	富民路华丰路南侧路西非机动车道向北
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	14
	潞城所
	富民路华丰路南侧路西人行道向北
	人行道
	400万
	借杆

	15
	潞城所
	富民路东城路南侧路西非机动车道向北
	非机动车道
	400万
	立杆

	16
	潞城所
	富民路东城路南侧路西人行道向北
	人行道
	400万
	借杆

	17
	潞城所
	富民路东城路南侧路东非机动车道向南
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	18
	潞城所
	富民路常青路南侧路西非机动车道向北
	非机动车道
	400万
	借杆

	19
	潞城所
	富民路常青路南侧路西人行道向北
	人行道
	400万
	借杆

	20
	潞城所
	富民路常青路南侧路东向南
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	21
	潞城所
	常青路潞横路南侧路西向北
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	22
	潞城所
	常青路潞横路南侧路东向南
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	23
	潞城所
	常青路东方路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道
	400万
	借杆

	24
	潞城所
	常青路东方路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	25
	潞城所
	常青路东方路南侧路西向北
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	26
	潞城所
	常青路山水路东侧路南向西
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	27
	潞城所
	常青路山水路东侧路北向东
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	28
	潞城所
	常青路东方二路东侧路南向西
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	29
	潞城所
	常青路东方二路东侧路北向东
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	30
	丁堰所
	常青路漕上路北侧路东向南
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	31
	丁堰所
	常青路漕上路北侧路西向北
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	32
	丁堰所
	常青路漕上路西侧路北向东
	人行道、非机动车道
	800万
	立杆

	33
	丁堰所
	常青路漕上路西侧路南向西
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	34
	丁堰所
	漕上路隆昌路北侧路东非机动车道向南
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	35
	丁堰所
	漕上路隆昌路北侧路东人行道向南
	人行道
	400万
	借杆

	36
	丁堰所
	漕上路隆昌路北侧路西非机动车道向北
	非机动车道，兼顾机动车道
	400万
	借杆

	37
	丁堰所
	漕上路隆昌路北侧路西人行道向北
	人行道
	400万
	借杆

	38
	丁堰所
	漕上路东城路北侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	39
	丁堰所
	漕上路东城路北侧路东非机动车道向南
	非机动车道
	400万
	立杆

	40
	丁堰所
	漕上路东城路北侧路东人行道向南
	人行道
	400万
	借杆

	41
	丁堰所
	漕上路华丰路北侧路西向北
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	42
	丁堰所
	漕上路华丰路北侧路东非机动车道向南
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	43
	丁堰所
	漕上路华丰路北侧路东人行道向南
	人行道
	400万
	借杆

	44
	丁堰所
	漕上路大明路东侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	立杆

	45
	丁堰所
	漕上路大明路北侧路东向南
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	46
	丁堰所
	大明路东方二路东侧路南非机动车道向西
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	47
	丁堰所
	大明路东方二路东侧路南人行道向西
	人行道
	400万
	借杆

	48
	潞城所
	大明路东方路东侧路北非机动车道向东
	非机动车道
	400万
	借杆

	49
	潞城所
	大明路东方路东侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	50
	潞城所
	大明路东方路东侧路南非机动车道向西
	非机动车道
	800万
	借杆

	51
	潞城所
	大明路东方路东侧路南人行道向西
	人行道
	400万
	借杆

	52
	潞城所
	龙锦路大明路南侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	53
	潞城所
	龙锦路华丰路南侧路西向北
	全路面
	800万
	借杆

	54
	潞城所
	龙锦路华丰路东侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	55
	潞城所
	龙锦路东城路南侧路西非机动车道向北
	非机动车道
	400万
	立杆

	56
	潞城所
	龙锦路东城路南侧路西人行道向北
	人行道
	400万
	借杆

	57
	潞城所
	龙锦路常青路南侧路东向南
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	58
	潞城所
	龙锦路常青路南侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	59
	潞城所
	龙锦路五一路路口南侧路西向北
	半幅路面
	800万
	借杆

	60
	潞城所
	龙锦路五一路路口南侧路东向南
	半幅路面
	800万
	立杆

	61
	潞城所
	龙锦路兴东路南侧路东向南
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	62
	潞城所
	龙锦路兴东路南侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	立杆

	63
	潞城所
	大明路潞横路东侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	64
	潞城所
	大明路潞横路南侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	65
	潞城所
	龙城大道湾城北路西侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	66
	潞城所
	龙城大道湾城北路西侧路北向东
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	67
	潞城所
	湾城北路曙方路西侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	68
	潞城所
	湾城北路曙方路西侧路北向东
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	69
	潞城所
	湾城北路东方大道西侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	70
	潞城所
	湾城北路东方大道西侧路北向东
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	71
	丁堰所
	湾城路铁路地道北向南
	全路面
	800万
	墙壁

	72
	丁堰所
	延陵路常钢宿舍路口西侧路南向西
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	73
	丁堰所
	延陵路常钢宿舍路口西侧路北向东
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	74
	丁堰所
	延陵路大明路东侧路南向西
	非机动车道、人行道
	400万
	立杆

	75
	丁堰所
	延陵路大明路北侧路东向南
	非机动车道、人行道
	400万
	立杆

	76
	街道所
	延陵路常青路北侧路西向北
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	77
	街道所
	延陵路常青路北侧路东向南
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	78
	街道所
	延陵路五一路北侧路西辅道向北
	全路面
	800万
	借杆

	79
	街道所
	延陵路五一路北侧路东辅道向南
	全路面
	800万
	借杆

	80
	遥观所
	兴东路漕上路南侧向南
	全路面
	800万
	借杆

	81
	遥观所
	兴东路漕上路南侧向北
	全路面
	800万
	共杆

	82
	遥观所
	兴东路漕上路北侧向北
	全路面
	800万
	借杆

	83
	遥观所
	兴东路漕上路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道
	400万
	立杆

	84
	遥观所
	兴东路漕上路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	85
	潞城所
	兴东路东方二路北侧路东向南
	非机动车道、人行道
	800万
	借杆

	86
	潞城所
	兴东路东方二路西侧路北非机动车道向西
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	87
	潞城所
	兴东路东方二路西侧路北人行道向西
	人行道
	400万
	借杆

	88
	潞城所
	兴东路山水路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	89
	潞城所
	兴东路山水路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	90
	潞城所
	兴东路山水路西侧路南非机动车道向西
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	91
	潞城所
	兴东路山水路西侧路南人行道向西
	人行道
	400万
	借杆

	92
	潞城所
	兴东路东方路西侧路南向西
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	93
	潞城所
	兴东路东方路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道
	400万
	借杆

	94
	潞城所
	兴东路东方路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	95
	潞城所
	兴东路潞横路西侧路南非机动车道向西
	非机动车道
	400万
	借杆

	96
	潞城所
	兴东路潞横路西侧路南人行道向西
	人行道
	400万
	借杆

	97
	潞城所
	兴东路潞横路西侧路北非机动车道向东
	非机动车道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	98
	潞城所
	兴东路潞横路西侧路北人行道向东
	人行道
	400万
	借杆

	99
	潞城所
	兴东路富民路西侧路南向西
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	立杆

	100
	潞城所
	兴东路富民路西侧路北向东
	非机动车道、人行道，兼顾机动车道
	800万
	借杆

	101
	潞城所
	富民路大明路东侧路南向西
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆

	102
	潞城所
	富民路大明路东侧路北向东
	人行道、非机动车道
	800万
	借杆


（2）重点部位补盲点位
	序号
	区域
	点位名称
	安装位置
	设备类型
	安装方式
	传输方式

	1
	歌林公园
	歌林公园西南角向西
	入口北侧绿化带立杆
	800万结构化
	立杆
	租赁光纤

	2
	歌林公园
	歌林公园东北角入口向北
	入口南侧绿化带立杆
	800万结构化
	立杆
	租赁光纤

	3
	歌林公园
	歌林公园东北角入口向南
	入口北侧绿化带立杆
	800万结构化
	立杆
	租赁光纤

	4
	歌林公园
	歌林公园东北角北侧入口（东方大道边上）
	入口南侧绿化带立杆
	400万结构化
	立杆
	租赁光纤

	5
	刘国钧职校
	刘国钧职校南门东侧向西
	门东路北路灯杆
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	6
	刘国钧职校
	刘国钧职校南门西侧向东
	门西路北路灯杆
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	7
	刘国钧职校
	刘国钧职校西南门东侧向西
	门西路北路灯杆
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	8
	刘国钧职校
	刘国钧职校东门南侧向北
	入口南侧路灯杆
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	9
	刘国钧职校
	刘国钧职校东门北侧向南
	入口北侧绿化带立杆
	800万结构化
	立杆
	租赁光纤

	10
	省常中分校
	省常中分校北门东侧向西
	门东路南路灯杆
	800万结构化
	借杆
	利用原点位

	11
	省常中分校
	省常中分校北门西侧向东
	门西路南路灯杆
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	12
	七院
	七院北门外侧东向西
	门东路南道板立杆
	800万结构化
	立杆
	租赁光纤

	13
	七院
	七院北侧当中小门
	门西侧标牌杆
	400万结构化
	借杆
	租赁光纤

	14
	七院
	七院北侧西小门
	内侧墙面安装
	400万结构化
	墙壁
	租赁光纤

	15
	潞城
	上东城14幢109号
	上东城14幢109号对面
	400万结构化
	墙壁
	租赁光纤

	16
	横林
	顺通路166号铭宸雅苑5幢107号
	顺通路166号铭宸雅苑5幢107号对面
	800万结构化
	借杆
	租赁光纤

	17
	横山桥
	横山桥镇山水花苑8幢-4号
	横山桥镇山水花苑8幢-4号对面
	400万结构化
	借杆
	租赁光纤



（3）监控补盲点位
	序号
	区域
	点位位置
	摄像机类型
	安装方式

	
	
	
	全彩枪机
	普通球机
	高空球机
	400万全结构
	800万全结构
	新立杆
	借杆
	壁装支架
	挑臂

	1
	潞城
	青洋花苑西区东门断头路南侧朝北（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	1

	2
	潞城
	轨道交通产业园东门朝东（全结构）
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	1

	3
	潞城
	区政府东南停车场北侧朝南（枪机）
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	4
	潞城
	东方福郡北侧篮球场朝东（人脸）
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	5
	潞城
	东方福郡北侧篮球场朝西（人脸）
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	6
	潞城
	都璟西南角朝西（全结构）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	7
	潞城
	万都西北角朝西（全结构）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	8
	潞城
	丁塘河西路和曙兴路东南角朝西（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	9
	潞城
	丁塘河西路和曙兴路东北角朝东（全结构）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	10
	潞城
	蔚蓝天地五期东南角朝东（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	11
	潞城
	东方大道和智博路西北角朝北（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	12
	潞城
	丁塘河西路和智博路东南角朝南（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	13
	潞城
	丁塘河西路和智博路西南角朝西（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	14
	潞城
	东方大道和丁塘河西路东北角朝南（全结构）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	15
	潞城
	五一路和漕上路东北角朝东（全结构）
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	16
	潞城
	青洋路地铁站3号口朝东
	1
	
	
	
	
	
	交警杆
	
	1

	17
	潞城
	丁堰地铁站2号口朝东
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	18
	潞城
	五一路潞横路南侧向北
	
	1
	
	
	
	
	交警杆
	1
	

	19
	潞城
	五一路地铁站1号口西侧朝东
	
	
	
	1
	
	
	交警杆
	
	1

	20
	潞城
	美的西侧商铺中段朝南
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	21
	潞城
	上东城西侧商铺中段朝北
	1
	
	
	
	
	1
	 
	
	

	22
	潞城
	上东城西侧商铺中段朝南
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	23
	潞城
	上东城南侧商铺中段朝西
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	24
	潞城
	沙河浜村中段朝北
	1
	
	
	
	
	1
	 
	
	

	25
	潞城
	沙河浜村中段朝南
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	潞城
	潞城花苑东门门口朝北（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	27
	潞城
	常青路丁剑路东南侧朝东（全结构）
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	1
	丁堰
	梅港路东侧路口朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	2
	丁堰
	河口桥东侧朝东
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	3
	丁堰
	河口桥西侧朝西
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	4
	丁堰
	三山港桥西北侧朝东
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	5
	丁堰
	三山港桥西南侧朝西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	6
	丁堰
	沈家塘路口朝北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	7
	丁堰
	段家塘172号朝东
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	8
	丁堰
	陆渚村西南路口朝西
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	9
	丁堰
	陆渚村东侧路口朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	10
	丁堰
	五一路往郑村路口朝南
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	11
	丁堰
	实验中学对面人行道朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	12
	丁堰
	实验中学对面人行道朝西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	13
	丁堰
	丁剑路与长青路路口朝南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	14
	丁堰
	樟村东侧朝北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	15
	丁堰
	樟村健身广场西侧朝南
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	16
	丁堰
	樟村健身广场西侧朝北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	17
	丁堰
	丁剑路往大明路路口朝北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	18
	丁堰
	丁剑路往大明路路口朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	19
	丁堰
	丰泰苑北门朝西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	20
	丁堰
	东方君开北门朝西
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	21
	丁堰
	东方君开北门朝东
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	22
	丁堰
	亨达未来城东门朝北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	23
	丁堰
	亨达未来城东门朝南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	24
	丁堰
	港威花园商铺39-34朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	25
	丁堰
	沈庄村东出入口朝南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	26
	丁堰
	冯家村路口朝东南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	27
	丁堰
	三零一库门口朝东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	28
	丁堰
	徐窑步行桥朝西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	29
	丁堰
	丁剑路与东城路东北侧朝东
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	30
	丁堰
	丁剑路与东城路东南侧朝西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	31
	丁堰
	白金汉爵西侧高空
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	丁堰
	芳渚村2号门口朝南
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	33
	丁堰
	河西新村98号北侧马路
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	1
	街道
	工房北区59幢西侧路段 全结构
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	2
	街道
	花溪地道南出口
	 
	
	
	 
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	3
	街道
	环卫路环境卫生管理处外来小区路口 
	 
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	4
	街道
	火车头体育场西南门 全结构
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	5
	街道
	戚墅堰高铁站西侧佳福楼门口 戚大街社区 朝南
	 
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	6
	街道
	圩墩新村20幢东十字路口 朝西
	 
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	1
	横林
	殷坂杨北线
	
	
	
	
	2
	
	已有监控杆件
	
	2

	2
	横林
	镇西村委门口
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	3
	横林
	横遥路黄印路口
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	4
	横林
	红丰路与新槐路路口向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	5
	横林
	明清街天仁菜市场旁停车场
	2
	
	
	
	
	2
	 
	
	

	6
	横林
	铭宸雅苑门口
	2
	
	
	
	
	2
	 
	
	

	7
	横林
	长沟路村中
	2
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	2

	8
	横林
	红联西三路桥上
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	9
	横林
	卫星中孟村中
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	10
	横林
	崔西路与崔塘东路进村口
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	11
	横林
	上林国际铜锣湾KTV门口
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	12
	横林
	横林地板城新鼎红KTV门口
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	13
	横林
	横林地板城泊悦会门口
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	14
	横林
	孟墅与杨家头十字路口
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	15
	横林
	盛家桥村中
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	16
	横林
	卫星孙家塘西村村中
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	17
	横林
	梅巷路与赵家路路口
	
	
	
	
	2
	
	已有监控杆件
	
	2

	18
	横林
	梅巷新路
	2
	
	
	
	
	2
	 
	
	

	19
	横林
	镇西陶庄路1个
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	20
	横林
	精工路松江头路口
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	21
	横林
	明清街天仁菜市场
	
	
	
	2
	
	2
	 
	
	

	22
	横林
	牛塘村北面进口和东面进村口
	
	
	
	2
	
	
	已有监控杆件
	
	2

	23
	横林
	白塘头进村口
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	24
	横林
	卫星北邵村进村口
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	25
	横林
	崔桥华佗庵
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	26
	横林
	桃园路陶家村进村口
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	27
	横林
	顺通路中吴大道十字路口
	
	
	
	
	3
	
	交警杆
	
	3

	28
	横林
	新槐路顺通路十字路口
	
	
	
	
	4
	
	交警杆
	
	4

	29
	横林
	夏家头桥
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	30
	横林
	赛欧公寓
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	 

	31
	横林
	青禾公寓
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	 

	32
	横林
	中吴大道横洛路十字路口
	
	
	
	
	3
	
	交警杆
	
	3

	33
	横林
	江村菜场
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	34
	横林
	中吴大道红丰路
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	35
	横林
	崔横南路新横崔路路口
	
	
	
	
	4
	
	交警杆
	
	4

	36
	横林
	崔横南路和崔蓉路路口
	
	
	
	
	2
	
	已有监控杆件
	
	2

	37
	横林
	彭家头横洛东路
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	38
	横林
	顺通路步行道
	
	
	
	2
	 
	
	已有监控杆件
	
	2

	39
	横林
	横玉路牛塘村路口
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	40
	横林
	东环路与崔卫路十字路口
	
	
	
	
	4
	
	交警杆
	
	4

	41
	横林
	庆丰后圻头老菜场十字路口
	
	
	
	
	2
	
	已有监控杆件
	
	2

	42
	横林
	梅巷苏前路
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	43
	横林
	崔北路与通顺路十字路口
	
	
	
	
	2
	
	交警杆
	
	2

	44
	横林
	崔芙路卫星菜场段
	
	
	
	
	3
	
	交警杆
	
	3

	45
	横林
	后边庄司古路口
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	46
	横林
	崔横北路濮姚路路口
	
	
	
	
	2
	
	借电杆
	
	2

	47
	横林
	昌盛东路26号
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	48
	横林
	横林派出所门口路段
	
	
	
	
	2
	
	已有监控杆件
	
	2

	49
	横林
	横林大道潮悦汇十字路口
	
	
	
	
	2
	
	交警杆
	
	2

	1
	遥观
	勤新老宋氏钢管厂门口向北
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	2
	遥观
	勤新冯家村西路口向西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	3
	遥观
	勤新许家塘戚墅堰永泰电机门口向西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	4
	遥观
	勤新许家塘北村口向南
	
	
	
	1
	 
	1
	 
	
	

	5
	遥观
	勤新合泰电机公司门口向北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	6
	遥观
	勤新勤建段10号东盟机械门口向北
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	7
	遥观
	勤新勤建段10号东盟机械门口向南
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	

	8
	遥观
	勤新村委门口向北
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	9
	遥观
	郑村鹅颈湾公园西北角朝南
	
	
	
	1
	 
	1
	 
	
	

	10
	遥观
	郑村觉华禅寺路口向北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	11
	遥观
	郑村华通地板门口向北
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	12
	遥观
	新南宣家村303号门口向东
	
	1
	
	
	
	1
	 
	
	

	13
	遥观
	新南严庄桥南向北抓拍
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	14
	遥观
	常州唯尔福卫生品有限公司门口向东
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	15
	遥观
	前杨航运家园门口主路向南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	16
	遥观
	前杨西河区103号小亚副食品店门口向东
	1
	
	
	
	
	1
	 
	
	

	17
	遥观
	戚建路卡特大道路口向南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	18
	遥观
	建设路东村路口向南
	
	
	
	1
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	19
	遥观
	渔庄河南头路口向东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	20
	遥观
	渔庄村南路口向北
	1
	
	
	
	
	1
	 
	
	

	21
	遥观
	渔庄村南路口向南
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	22
	遥观
	渔庄村与232省道向东
	
	
	
	1
	1
	1
	已有监控杆件
	
	

	23
	遥观
	渔庄马家头36号门口向西
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	24
	遥观
	渔庄马家巷厂房朝东
	1
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	25
	遥观
	桥南村老村西北路村口向东
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	26
	遥观
	桥南村老村西北路村口向南
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	27
	遥观
	桥南经三路路口向北
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	28
	遥观
	桥南东城塘路口向西北
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	29
	遥观
	倪家塘东南小路口向北
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	30
	遥观
	东方元宝墩桥向北
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	31
	遥观
	东方村委后到彭家头向北
	
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	32
	遥观
	东方村委后到彭家头新路东路口向南
	
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	33
	遥观
	东方遥观模具厂十字路口向北
	
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	34
	遥观
	东方马庄路口向北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	35
	遥观
	钱家路华通路路口西向东
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	36
	遥观
	花炮厂三岔路口北向南
	1
	
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	37
	遥观
	遥观镇政府门口向南
	
	1
	
	
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	38
	遥观
	遥观全民健身中心东侧向南
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	39
	遥观
	后马庄三岔路口
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	40
	遥观
	遥观商贸中心东路口向北抓拍
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	41
	遥观
	建农德园三岔口向北
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	42
	遥观
	宋剑湖家园北门入口人脸（照非机动车小门）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	43
	遥观
	宋剑湖家园北门出口人脸（照非机动车小门）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	1
	横山桥
	白家村南口向北
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	2
	横山桥
	东方二路吉地亚厂门口向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	3
	横山桥
	232省道与遥观交界处向南
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	4
	横山桥
	0259刘桥头21号【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	5
	横山桥
	星辰村委曹巷村769号路口2北【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	6
	横山桥
	0008宝恒冶金厂对面【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	7
	横山桥
	0248里巷村北口【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	8
	横山桥
	奥特勒厂门口向西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	9
	横山桥
	0340山水路东桥洞【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	10
	横山桥
	0339山水花苑西【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	11
	横山桥
	山水小学北十字路口向西
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	12
	横山桥
	联达电器厂路口向西
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	13
	横山桥
	新河湾小区北路口辅道向西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	14
	横山桥
	0347省庄村委东十字路口2北【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	15
	横山桥
	横山高速道口十字路口向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	16
	横山桥
	农贸市场西南角向南
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	17
	横山桥
	省庄俞家村南口向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	18
	横山桥
	顺丰产业园南门西路口向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	19
	横山桥
	方氏宗祠路口向西
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	20
	横山桥
	前街196号门口向西
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	21
	横山桥
	吴家村16号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	22
	横山桥
	元著山居东丁字路口向北
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	23
	横山桥
	元著山居顶楼
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 

	24
	横山桥
	横山医院南门口
	
	1
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	25
	横山桥
	后街52号向北
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	26
	横山桥
	凯旋商店东口
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	27
	横山桥
	0193华阳涂料厂对面进村口1【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	28
	横山桥
	0830革新路-小学东2向北【2020电信】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	29
	横山桥
	0018阳光山城南门进口【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	30
	横山桥
	是家巷189号向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	31
	横山桥
	日盈电子厂路口向西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	32
	横山桥
	0412奚巷14号【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	33
	横山桥
	0257林家巷南口（莹瑶超市）1北【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	34
	横山桥
	江南路环山北路向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	35
	横山桥
	0420奚巷村广场【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	36
	横山桥
	0419奚巷村东口【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	37
	横山桥
	常州小丫子儿童用品有限公司门口【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	38
	横山桥
	0122防水材料厂西口【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	39
	横山桥
	S232武澄西路十字路口向东
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	40
	横山桥
	S232武澄西路十字路口向南
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	41
	横山桥
	S232武澄西路十字路口向西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	42
	横山桥
	S232武澄西路十字路口向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	43
	横山桥
	西连头灌溉站向南
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	44
	横山桥
	黄连墅东口向南
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	45
	横山桥
	小西连头村东进口向西
	
	
	
	1
	 
	
	借电杆
	
	1

	46
	横山桥
	汽车城路口向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	47
	横山桥
	0342上俞塘东口2东【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	48
	横山桥
	0175红专桥东2北【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	49
	横山桥
	0225金红桥北2南【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	50
	横山桥
	0374童庄村口向北【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	51
	横山桥
	东洲加油站十字路口向西辅道
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	52
	横山桥
	东洲加油站十字路口向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	53
	横山桥
	东洲加油站十字路口向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	54
	横山桥
	横芙路辅道向东
	
	
	
	1
	 
	
	借电杆
	
	1

	55
	横山桥
	长盈厂对面路口
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	56
	横山桥
	0192华扬锌业有限公司对面【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	57
	横山桥
	0236骏程建材对面1【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	58
	横山桥
	0237骏程建材对面2【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	59
	横山桥
	0522易尔通电子监控【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	60
	横山桥
	0053朝阳路－前东洲【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	61
	横山桥
	前东洲桥路口向北
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	62
	横山桥
	0062成家桥28号旁2【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	63
	横山桥
	0013时家塘南【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	64
	横山桥
	0521姚潭滩村中十字路口2西【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	65
	横山桥
	0330邱家村西北口【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	66
	横山桥
	0451邱家村南葡萄园边向南【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	67
	横山桥
	0533章家村村中篮球场【2018移动】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	68
	横山桥
	0163恒群机械厂门口【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	69
	横山桥
	小陈家村西南路口向北
	
	
	
	1
	 
	1
	 
	
	

	70
	横山桥
	大陈家村西口向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	71
	横山桥
	0238黄家村北职工宿舍路口【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	72
	横山桥
	江南路-环山北路十字路口向北
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	73
	横山桥
	0387五一村新苑桥东朝西【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	74
	横山桥
	绿能十字路口向东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	75
	横山桥
	绿能十字路口向西
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	76
	横山桥
	凤凰公墓蔡家村路口向西
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	77
	横山桥
	0103董村村21号十字路口1【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	78
	横山桥
	董村兴隆桥向北
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	79
	横山桥
	张家村南口向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	80
	横山桥
	前巷广场
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	81
	横山桥
	0123崇安路-新芙路西【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	82
	横山桥
	0067崇安路－新民街东【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	83
	横山桥
	0512雅丽靓衣坊十字路口1东【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	84
	横山桥
	0301戚月线荣盛广告【2018移动】
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	85
	横山桥
	0047朝阳公墓向西【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	86
	横山桥
	山东桥新桥下向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	87
	横山桥
	新安大桥下地磅路口
	
	
	
	
	1
	1
	 
	
	

	88
	横山桥
	信捷制品厂路口向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	89
	横山桥
	平家村东南角路口
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	90
	横山桥
	范家村东口向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	91
	横山桥
	0016新利财富小区南门【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	92
	横山桥
	羊绒城物业西路口向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	93
	横山桥
	芳茂山庄路口辅道向南
	
	
	
	1
	
	
	交警杆
	
	1

	94
	横山桥
	潘家村路口向北辅道
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	95
	横山桥
	0795观前桥向东【2020电信】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	96
	横山桥
	0796观前桥向西【2020电信】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	97
	横山桥
	0436逸枫网吧北路口【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	98
	横山桥
	0210江南银行东十字路口【2018移动】
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	99
	横山桥
	潞横路江苏银行段向南
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	100
	横山桥
	0842殷家巷桥向西【2020电信】
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	101
	横山桥
	霞峰桥向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	1
	芙蓉
	东柳塘清水河桥南向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	2
	芙蓉
	竹园头村中往东北角
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	3
	芙蓉
	邹家桥64号东向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	4
	芙蓉
	东柳塘别墅区向南
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	5
	芙蓉
	东柳塘别墅区向北
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	6
	芙蓉
	东柳塘127号西向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	7
	芙蓉
	东柳塘向烛店129号向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	8
	芙蓉
	东西柳塘交界处向西
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	9
	芙蓉
	西柳塘857号三岔口向西
	 
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	10
	芙蓉
	西柳塘垂钓中心西向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	11
	芙蓉
	小湖沟村57号河边向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	12
	芙蓉
	仙姿国际门口向东
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	13
	芙蓉
	时代浴室门口
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	14
	芙蓉
	西周桥高速桥洞往北
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	15
	芙蓉
	西周桥高速桥洞往南
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	16
	芙蓉
	双庙别墅区向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	17
	芙蓉
	双庙创业桥向西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	18
	芙蓉
	昌力油缸厂旁路口向北
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	19
	芙蓉
	周家村合金大楼向南
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	20
	芙蓉
	乔庄王家村88号向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	21
	芙蓉
	乔庄王家村65号向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	22
	芙蓉
	大沟村81号门口向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	23
	芙蓉
	大沟村最后一行向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	24
	芙蓉
	大沟村最后一行河边向南
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	25
	芙蓉
	鸿运石业门口向南
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	26
	芙蓉
	肯德基路口厂门口向东
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	27
	芙蓉
	钱家桥桥边215号门口向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	28
	芙蓉
	钱家桥212号门口向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	29
	芙蓉
	钱家桥瑞田电子门口向东
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	30
	芙蓉
	钱家村31号门口高铁便道向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	31
	芙蓉
	大桥头523号厂门口向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	32
	芙蓉
	一新村河边向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	33
	芙蓉
	一新村2号向南
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	34
	芙蓉
	一新村2号向北
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	35
	芙蓉
	宕里别墅区86号村中向北
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	36
	芙蓉
	宕里朱家107号门口向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	37
	芙蓉
	宕里朱家162号门口向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	38
	芙蓉
	宕里朱家37号门口向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	39
	芙蓉
	宕里朱家桥上向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	40
	芙蓉
	庄里向北
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	41
	芙蓉
	二新村34号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	42
	芙蓉
	二新村56号向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	43
	芙蓉
	二新村96号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	44
	芙蓉
	龙潭头18号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	45
	芙蓉
	佳盟电子有限公司门口向西
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	46
	芙蓉
	西周新村阿三家前门向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	47
	芙蓉
	西周新桥向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	48
	芙蓉
	鲤池坝桥向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	49
	芙蓉
	南边村建伟家旁南向北
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	50
	芙蓉
	南边村18号向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	51
	芙蓉
	肖田村35号门口向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	52
	芙蓉
	东周村委向北
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	53
	芙蓉
	荷月中路派出所后面西向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	54
	芙蓉
	医院对面新市街
	
	
	
	1
	 
	
	借电杆
	
	1

	55
	芙蓉
	西周周丽燕家路口向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	56
	芙蓉
	桃园往西与玉祁交界处向东
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	57
	芙蓉
	桃园往西与玉祁交界处向西
	
	
	
	
	1
	
	借电杆
	
	1

	58
	芙蓉
	许家村40-1向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	59
	芙蓉
	许家广场向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	60
	芙蓉
	郭家村塘岸上与玉祁交界处
	
	
	
	1
	
	1
	 
	
	

	61
	芙蓉
	郭家村48号门口往东朝塘岸
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	62
	芙蓉
	奚家桥29号门口向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	63
	芙蓉
	丁家新桥往西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	64
	芙蓉
	郭家瑞发电子厂向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	65
	芙蓉
	东周刘家村路口
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	66
	芙蓉
	东周桥南村32号向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	67
	芙蓉
	东周村167号门口向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	68
	芙蓉
	东周村49号门口向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	69
	芙蓉
	小徐家村12号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	70
	芙蓉
	朱家塘村中
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	71
	芙蓉
	梁家桥村委后面向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	72
	芙蓉
	何家村陆华凯家村口向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	73
	芙蓉
	汤白荡15号向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	74
	芙蓉
	大沟村桥往西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	75
	芙蓉
	采菱沟36号钢林家一排向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	76
	芙蓉
	悦蓉雅苑高空向西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	77
	芙蓉
	悦蓉雅苑高空向北
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	78
	芙蓉
	航弘电机向南
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	79
	芙蓉
	航弘电机向西
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	80
	芙蓉
	西柳塘基站河边村上向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	81
	芙蓉
	西柳塘刘氏宗祠前村中
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	82
	芙蓉
	东柳塘广场向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	83
	芙蓉
	东柳塘宋栋才家旁向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	84
	芙蓉
	邮局后面向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	85
	芙蓉
	陆家村村中向东
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	86
	芙蓉
	西柳塘268号门口西向东
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	87
	芙蓉
	双庙陈家村1号向西
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	88
	芙蓉
	双庙红旗桥往北村上向西
	1
	
	
	
	
	
	借电杆
	
	1

	89
	芙蓉
	梁家桥往颜家村新村
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	90
	芙蓉
	万家桥28号向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	91
	芙蓉
	刘白荡23号向西
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	92
	芙蓉
	转盘桥下王文家门口
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	93
	芙蓉
	幼儿园门口店铺
	
	
	
	1
	 
	
	借电杆
	
	1

	94
	芙蓉
	西柳塘大份头村中
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	95
	芙蓉
	东铭洋超市门口
	
	
	
	1
	 
	
	借电杆
	
	1

	96
	芙蓉
	荷月路品味人生门口向东
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	97
	芙蓉
	水莲花路口向北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	98
	芙蓉
	朝阳路－横芙路向南
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	99
	芙蓉
	朝阳路－横芙路向北
	
	
	
	
	1
	
	交警杆
	
	1

	100
	芙蓉
	亚构大桥与玉祁交界处向南
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	101
	芙蓉
	亚构大桥与玉祁交界处向北
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	102
	芙蓉
	农业银行门口
	 
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	103
	芙蓉
	大桥头菜场往北
	
	
	
	1
	
	
	借电杆
	
	1

	104
	芙蓉
	荷怡花苑高空向东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	105
	芙蓉
	荷怡花苑高空向西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	106
	芙蓉
	0011常芙西路麦可基路口（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	107
	芙蓉
	0105李象桥广场（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	108
	芙蓉
	0131前汤白荡55号村口路口（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	109
	芙蓉
	0009步行街南侧桥（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	110
	芙蓉
	0052芙蓉菜场老年活动室路口向西（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	111
	芙蓉
	0058芙蓉街教师公寓路口（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	112
	芙蓉
	0221英英副食品批发入口向南（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	113
	芙蓉
	0021大桥头德丰机电北侧路口向南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	114
	芙蓉
	拾房村与陈家村之间路口向东北（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	115
	芙蓉
	0030宕里村道至朝阳路（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	116
	芙蓉
	0195西周浴室（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	117
	芙蓉
	0129陆家村荣昌涂料向南（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	118
	芙蓉
	0087宏光印刷厂路口（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	119
	芙蓉
	0124龙潭至西岳丁字路口向西南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	120
	芙蓉
	戚月线与常芙东路交汇处向东南（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	121
	芙蓉
	0065芙蓉至新安老路桥头向西（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	122
	芙蓉
	0089湖西新区田中桥向南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	123
	芙蓉
	0206小湖沟与山东桥交界处（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	124
	芙蓉
	0225邮政储蓄所路口向东南（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	125
	芙蓉
	0211新概念网吧后门旁（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	126
	芙蓉
	0050芙蓉菜场东南角（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	127
	芙蓉
	0094金润发大门向东（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	128
	芙蓉
	0150蓉湖路老浴室三岔路口向东南（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	129
	芙蓉
	0115刘白荡往芙蓉村向西（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	130
	芙蓉
	0113梁家桥沿江高速桥下向南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	131
	芙蓉
	0128陆家村利群超市门口（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	132
	芙蓉
	0031宕里村委与朝阳路交界（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	133
	芙蓉
	0168双庙桥北侧（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	134
	芙蓉
	0085徐家村河北向南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	135
	芙蓉
	0162双庙矮凳桥向西（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	136
	芙蓉
	0138钱家桥西侧路口向西南（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	137
	芙蓉
	0048东周周国忠门口桥（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	138
	芙蓉
	0126陆家祠堂门口（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	139
	芙蓉
	0037东柳塘华立能厂旁转角处（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	140
	芙蓉
	0369李培华家后门口向东北（2020电信）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	141
	芙蓉
	0381欧家玛超市向西（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	142
	芙蓉
	0383正兴钢管厂向南（2020电信）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	143
	芙蓉
	0388陆家村桥向东（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	144
	芙蓉
	0392钱家桥老年活动室向北（2020电信）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	145
	芙蓉
	0409宕里工业园区向南（2020电信）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	146
	芙蓉
	0419瑞欧金属厂门口向南（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	147
	芙蓉
	0425好多巴多服务站向东（2020电信）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	148
	芙蓉
	0437金湘胶带厂路口向南（2020电信）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	149
	芙蓉
	0439东西周交界处向南（2020电信）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	150
	芙蓉
	0441东小桥向北（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	151
	芙蓉
	0458双庙村委十字路口向东（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	152
	芙蓉
	0386幼儿园路口向南（2020电信）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	153
	芙蓉
	0461李象桥向西（2020电信）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	154
	芙蓉
	0023西柳菜场路口（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1

	155
	芙蓉
	0027云海制冷厂三岔路口（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	156
	芙蓉
	0029李象二桥（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	157
	芙蓉
	常芙西路麦可米蛋糕店路口对面（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	158
	芙蓉
	0142泉峰空调厂旁路口（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	159
	芙蓉
	0014柳三路水利站往新安丁字路口（2018移动）
	
	
	
	1
	 
	
	已有监控杆件
	
	1

	160
	芙蓉
	0141青林空调厂路口（2018移动）
	
	
	
	
	1
	
	已有监控杆件
	
	1

	161
	芙蓉
	0038东柳塘篮球场旁边道口（2018移动）
	
	
	
	1
	
	
	已有监控杆件
	
	1



四、建设要求
（一）点位布建需求
1.织密经开区主城区智能感知防控圈：在主城区43个路口需安装智能摄像机点位102套。
2.织密重点单位防范防护网：围绕党政机关、学校、医院等单位提高视频覆盖率和智能感知率，新增智能感知设备17套。
3.织密重点区域智能感知防控圈：本项目中，将围绕经开区主要商业街区、商业综合体、重点目标单位、桥梁涵洞等新增智能感知设备164套。
4.织密自然村智能感知防控圈：针对城乡地域发展不均衡的现象，实施自然村智能感知补盲和升级，更新新增智能感知设备280套。
5.织密全域高空防控圈：开展高空监控补盲，新增高空监控设备6套，进一步织密全域高空防控网。
（二）视频图像资源性能需求
1.视频编码
视频编解码支持采用H.264/H.265/M-JPEG标准。
2.图像质量
图像质量将满足系统的远程监视要求，不受外界影响导致图像彩色失真、图像漂移，图像应清晰自然、无动画感，视频监控摄像机图像分辨率至少达到1080P（不小于25帧/秒）。
图像质量将保证图像信息的原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性、灰度级、事件后继性等方面均与现场场景保持最大相似性（主观评价）。系统的最终显示图像（主观评价）应达到四级（含四级）以上图像质量等级，对于电磁环境特别恶劣的现场，图像质量不低于三级。
3.人脸图片质量
本次项目所抓拍的人脸图片质量须满足以下需求：
光照要求：人脸面部区域正面光照强度100lux及以上，人脸面部左右侧光照强度差不超过一倍，人脸背面光照强度不超过正面光照强度的两倍；
像素要求：人脸双眼间距40个像素以上，人脸宽度80像素以上；
分辨率：不小于100dpi；
灰度：动态灰度范围不小于180级或24位真色彩；
清晰度：人脸清晰，无阴阳脸，无明显拖尾、抖动等运动模糊；
噪波：图像无明显噪波。
要求同时输出人脸照片小图和人像全景图，其中人员的面部像素≥80*80；在满足光照和人脸抓拍场景条件下，人脸识别率要求≥90%。
4.可靠性
系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时应能自动重新启动或由监控中心控制其重新启动。
系统验收后的首次故障时间应不小于90d。
5.实时性
90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；
前端设备控制延时≤2秒；
监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒；
6.可靠性需求
监控中心关键设备全部采取冗余设计，以保障系统正常运行或快速恢复。采用冷备方式系统恢复时间小于30秒。
系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时将自动重新启动或由监控中心控制其重新启动。
系统整体可靠性指标应在子系统、子系统所有各组成设备间进行逐级合理分配，各设备平均无故障时间（MTBF）符合其MTBF分配指标。系统硬件设备的平均无故障时间（MTBF）最低大于20000h。
7.实时性需求
90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；视频控制切换响应时间≤2秒；前端设备控制延时≤2秒；监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒；用户登录时间≤2秒；冗余热备用设备（一般指服务器）之间在自动和手动方式下均实现无扰动切换，热备用服务器接替值班服务器的切换时间＜30秒；系统从断电后重启至恢复正常运行的黑启动时间＜15分钟。
8.传输网络性能指标
监控中心内部及监控中心间互联的网络性能指标符合YD/T1171-2001．中规定的1级（交互式）或1级以上服务质量等级。具体指标如下：
网络时延上限值为400毫秒；
时延抖动上限值为50毫秒；
丢包率上限值为1x10-³。
9.OSD贴字
所有视频OSD贴字均的字体、字符间距、辖区属性、格式等满足《GA/T 751—2008视频图像文字标注规范》。文字信息分四行，第一行为地级市名称如“常州”，第二行为区县名称如“经开区”，第三行为派出所名称，如“横山桥”，第四行为摄像机名称，命名规则分为视频联网平台名称规则和前端视频画面OSD叠加名称规则，具体参考《常州市公安局监控设备平台命名与视频贴字规范》。
10.NTP校时
所有网络设备均应具备NTP配置功能，能够与中心NTP校时服务器实现每半小时自动校时。
11.数据存储计算需求
本项目需要存储的数据主要有：智能化设备513套，普通视频监控设备56套，共计569套摄像机的视频需要存储；同时，513套智能化摄像机抓拍图片需要存储。根据上级要求、各种数据的重要性以及数据容量的实际需求，要求：一是视频存储时间不少于30天；二是图片存储时间不少于6个月，特征数据存储时间不少于1年。
（三）其他设备采购需求
1.控制箱
控制箱尺寸≥540mm*420mm*220mm，控制箱选用不锈钢材质，为保证系统的全天候运行，前端控制箱除保证防水、防撬外，还设计自动温控开关，可以根据温度自动开关风扇，为箱内的设备提供合理的使用温度。控制箱的内部空间应是所有箱内设备体积的2倍以上，以保证箱内设备的散热和空气流通，并采用底部进线，机箱和立杆统一接地。箱体表面要求喷塑处理，刷印LOGO图案和字体等，如下图：

控制箱logo图示
监控设备箱中主要安装以下设备：
（1）自动重合闸漏电开关断路器，空气开关重合闸电源防雷保护器10A，规格为：10A,2P；
（2）直流24V散热风扇，温控开关；
（3）熔纤盘、光纤熔纤盒、光纤终端盒尾纤、光纤理线盘等；
（4）千兆网络防雷器；
（5）电源防雷器；
（6）多功能插座，含2孔/3孔通用插座≥3个；
（7）其他专用设备和专用模块的放置空间预留。
2.光纤链路技术指标
为满足前端点位传输要求，光纤链路端对端提供衰减系数不高于0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm的单模单芯裸光纤，单条链路总光衰不超过18db。
3.治安监控前端摄像机立杆技术指标
立杆是前端监控点的物理支柱，室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况，要求室外立杆一定要具有良好的牢固度，因此立杆由变径钢管制成。立杆和室外机箱外观必须与周边景观配套，色标由用户提供。
（1）对于枪机立杆，要求采用上端挑臂直立安装，净高要求≥4.5米（挑臂长度根据现场定制）。

立杆应设计采用锥型热镀锌管立杆，下底部的管径≥210mm，上部管径≥150mm，管壁厚度≥5mm，挑臂长度一般应≥1000mm，挑臂壁厚≥4mm，特定地点挑臂长度根据现场实际情况设计，立杆可以安装单向或者多向延长杆，满足视频无死角应用要求。根据点位性质，在离地2.5m至4.5m之间，可以满足安装单个或者多个延长杆，延长杆具体高度和长度根据实际勘点情况确定。延长杆与枪机连接件采取密封和防水设计，连接处应为无缝焊接。立杆做灌筑基础，基础深度≥1500mm，底部尺寸应不小于1000mm×1000mm。立杆高度现场查勘确定，一般不低于4500mm。
（2）对于球机立杆，要求上端挑臂，采用吊装的形式安装球型摄像机，净高要求≥6米（挑臂长度根据现场定制）。

立杆应设计采用锥型热镀锌管立杆，下底部的管径≥210mm，上部管径≥150mm，管壁厚度≥5mm，挑臂长度一般应≥2000mm，挑臂壁厚≥4mm，特定地点挑臂长度根据现场实际情况设计，满足视频无遮挡无死角应用要求，连接处应为无缝焊接。立杆挑臂与球机连接件采取密封和防水设计。立杆做灌筑基础，基础深度≥1500mm，底部尺寸应不小于1000mm×1000mm。立杆高度现场查勘确定，一般不低于6000mm。
（3）以上枪机立杆、球机立杆要求按抗风力12级，抗震8级设计，使用寿命15年以上，在使用寿命年限内出现质量问题由供应商承担相应责任，提供书面承诺。具体如下图所示：

立杆符合国家标准GB/T13912-92，镀锌附着力符合GB2694-88标准。
立杆的立柱、挑臂采用Q235A优质钢管。
立杆焊接处光滑平整，不得有影响强度的裂纹、夹渣和针状气孔，并且无外观明显缺陷。
杆件整体热镀锌防腐处理。热镀锌锌层厚≥85μm，浸锌件的锌层应均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，用硫酸铜液做侵蚀实验时，四次不露铁，锌层应与金属基件结合牢固，经锤击试验，锌层不剥离、不凸起，镀锌寿命不小于15年。
杆件表面喷塑应用优质品牌的户外纯聚酯塑粉，喷塑层厚度≥65μm，施工时应严格按照规范要求进行，使用寿命≥15年。喷塑层应抗强烈的紫外线，均匀光滑、无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其它有害缺陷。喷塑层应附着良好，对聚酯喷层，经划格试验后，刻痕光滑，喷塑层无剥离脱落。经冲击试验，喷塑层无碎裂、开裂或脱落现象。
杆件紧固处如法兰盘、螺母、螺帽须采用与杆件同质材料Q235A优质冷轧钢板；机箱或其他部分需固定于杆件上面的设备采用不锈钢钢带进行紧固。
4.杆件基坑设计
摄像机杆件基坑开挖尺寸满足≥1000mm（长）*1000mm（宽）*1500mm （深），基坑的四壁及底部平整，上下的长宽尺寸基本一致。
接地扁铁采用镀锌角钢，壁厚≥5mm。系统的接地与摄像机杆件基坑接地要求一致。

基坑示意图
5.基坑浇筑设计
进行基础开挖时必须注意地下管路、管线，避免破损地下管线，如有超挖，则必须回填压实处理。
对土建使用的原材料（砂、石子、水泥、钢材等）进行试验，并进行砼配料方案试验。
浇筑符合规范的规定，并进行养护。
采用商品混凝土，混凝土设计强度等级C25。
浇筑符合规范，并满足养护期要求。
基础浇筑时必须做好预埋件、接地体的预埋工作。
6.窨井砌筑设计
通常一般只要求使用小规格窨井，为了设备安装方便，窨井宜设置在摄像杆和设备机箱附近。

窨井示意图
窨井井底铺设沙垫层，井壁铺设混凝土基础垫层，井壁和井底粉刷防水砂浆；如地下水位过高，窨井井底需增设一层10cm的混凝土垫层。
用于设备杆件处及管道连接处的小窨井，井口面积≥0.25m2，深度不小于400mm，底部留有渗水孔。
用于设备机箱处及过街管道连接处的大窨井，井口面积≥0.5m2，深度≥500mm，底部留有渗水孔。
窨井中管道到井底的距离≥100mm。
窨井盖满足常州市政建设相关规范要求。绿化带、人行道等机动车禁行区域、有机动车行驶区域井盖强度均应≥C300等级，城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域强度应≥D400等级。
7.避雷设计
在摄像机和补光灯安装支架上加置避雷针，敷设有效的接地网，采用一点接地的方式，接地电阻≤4Ω。视频线缆的摄像机端安装视频避雷器。所有的用电设备通过防浪涌和雷击电源插座接出，具备外部和内部二级避雷措施，且装有漏电保护开关。
8.地下管道埋设
沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面500mm以下埋设镀锌钢管。在埋放时强、弱电各埋一根钢管，以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格一般为4寸、2寸管，管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。
9.沙井施工
在管道拐弯处或线管长度超过50米时应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为650×650×800mm，沙井盖700×700mm。沙井在车行道上应与路面做平，人行道上与路面高出10～20mm，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持300mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。
10.线缆
设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内，传输电缆采用六类非屏蔽防水双绞线，裸铜线径为0.57mm，绝缘线径为1.02mm。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于1mm2的三芯线。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2mm2的二芯线。敷设线缆时，应注意拖曳的角度及强度，以防线缆保护层损伤。线缆敷设地表沿线应设置明显标志，具体标志物包括但不限于写有明确提示性文字的立桩、铭牌、挂标、指示牌等，防止被外力挖断。
线缆架空敷设要求：
（1）原则上不允许线缆架空敷设。
（2）按照文明城市要求，空中线缆需整齐规范。在项目质保期内，需满足常州市工信局《常州市空中线缆治理提升行动方案》（常工信信发[2022]146号）具体要求，如有不符合该要求的，必须无条件整改到位。
（3）架空线缆必须采用钢绳作为引导和保护，避免线缆横向受力过大导致断裂。
（4）架空线缆高度≥6.0米。
（5）线缆与钢绳之间采用挂钩或者滑环连接，每隔1米设置1个挂钩。
（6）每根线缆两端装设标志牌。
（7）若架空线缆横跨行车道，应加装颜色醒目绝缘护套管。
11.布线
每根电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每根电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线，2寸管内放线不超过6根，4寸管内放线不超过10根。放线时强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，再检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。
（四）视频图像图片采集需求
1.视频编码
视频编解码支持采用H.264/H.265/M-JPEG标准。
2.图像质量
图像质量将满足系统的远程监视要求，不受外界影响导致图像彩色失真、图像漂移，图像应清晰自然、无动画感，视频监控摄像机图像分辨率至少达到2K（不小于25帧/秒）。
图像质量将保证图像信息的原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性、灰度级、事件后继性等方面均与现场场景保持最大相似性（主观评价）。系统的最终显示图像（主观评价）应达到四级（含四级）以上图像质量等级，对于电磁环境特别恶劣的现场，图像质量不低于三级。
3.结构化图片质量
本次项目所抓拍的结构化图片质量须满足以下需求：
光照要求：结构化目标正面光照强度100lux及以上，结构化目标左右侧光照强度差不超过一倍，结构化目标背面光照强度不超过正面光照强度的两倍；
像素要求：抓拍点距离摄像机18米外，场景宽度10米，人员结构化数据双眼间距40个像素以上，宽度80像素以上；人体宽度200像素以上；车牌宽度120像素以上；车身宽度1200像素以上；非机动车宽度700以上
分辨率：不低于2560×1440；
信噪比：不低于54dB；
清晰度：结构化目标清晰，无阴阳脸，无明显拖尾、抖动等运动模糊；
色彩还原性：整体画面色彩和实际环境物体色彩一致，无明显偏色现象；
画面亮度：整体画面亮度合适，亮区不过曝、不刺眼、不丢失细节；暗区不过暗、能突出细节、能分辨物体特征；
要求同时输出人员结构化数据照片小图和全景图，人体照片小图和人体全景图，车身抠图、车牌抠图、车内司乘人员结构化数据抠图和车辆全景图，非机动车人员结构化数据抠图、非机动车人员结构化数据全景图、非机动车车身抠图和非机动车车身全景图；
其中人员结构化数据像素≥80*80；在满足光照和人员结构化数据抓拍场景条件下，经施工单位调试人员结构化数据抓拍率要求≥98%；人员结构化数据抓拍准确率≥96%；人体抓拍率≥98%；人体抓拍准确率≥96%；机动车抓拍率≥98%；机动车内司乘人员结构化数据抓拍率≥85%；机动车抓拍准确率≥96%；机动车车牌抓拍率≥98%；非机动车抓拍率≥98%；非机动车抓拍准确率≥96%。以上要求作为项目初验标准，达到标准才可初验。
4.可靠性
系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时应能自动重新启动或由监控中心控制其重新启动；
系统验收后的首次故障时间应不小于90d。
5.实时性
90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；
前端设备控制延时≤2秒；
监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒。
6.视频平台特性需求
当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）需满足下列要求：
前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s；最大注册用户数≥60000，最大在线用户数≥3000。
7.平台处理能力需求
单台媒体转发服务器设备可同时转发的视频信号的数量（2K画面）大于200路；平台可同时转发的视频信号的数量（2K画面）大于3000路；平台单通讯接入节点高峰处理性能不低于200条/秒，抓拍数据入库延迟不大于2秒。
8.可靠性需求
关键设备全部采取冗余设计，以保障系统正常运行或快速恢复。采用冷备方式系统恢复时间小于30秒。
系统前端硬件设备采用支持固件在线升级的产品。当设备异常时将自动重新启动或由监控中心控制其重新启动。
系统整体可靠性指标应在子系统、子系统所有各组成设备间进行逐级合理分配，各设备平均无故障时间（MTBF）符合其MTBF分配指标。系统硬件设备的平均无故障时间（MTBF）最低大于20000h。
9.实时性需求
90%以上实时视频画面调出响应时间≤2秒；视频控制切换响应时间≤2秒；前端设备控制延时≤2秒；监控视频显示与实际事件发生时间差≤2秒；用户登录时间≤2秒；冗余热备用设备（一般指服务器）之间在自动和手动方式下均实现无扰动切换，热备用服务器接替值班服务器的切换时间＜30秒；系统从断电后重启至恢复正常运行的黑启动时间＜15分钟。
10.分发标准需求
平台互联和平台内部（含客户端）的视频传输通过流媒体服务器进行复制转发。
11.存储标准需求
采用集中存储模式，支持可靠的硬盘存储，通过应用软件来提供大容量、高性能的数据存储和业务访问功能；同时，基于视频存储管理平台可对整个集群各个存储服务器及各个通道的录像进行实时监控，在显示存储资源使用情况的同时，会对集群中的异常情况产生实时报警信息，方便运维人员统一管理，大大降低运维成本。视频数据留存不少于1个月。
12.传输网络性能指标
中心内部及中心间互联的网络性能指标符合YD/T1171-2001．中规定的1级（交互式）或1级以上服务质量等级。具体指标如下：网络时延上限值为400毫秒；时延抖动上限值为50毫秒；丢包率上限值为1x10-3。
（五）联网需求
对关于人们生命财产安全的城市级视频监控系统，有其特殊性，要实现派出所、分局、市局数据信息共享，系统支持多级的组网方式，支持派出所、分局、市局三级管理系统，实现全网视频、结构化信息共享。
根据经开区分局对整个网络视频监控系统的要求，系统采用基于公安图像IP网进行网络视频监控整体架构搭建，系统分为监控前端、派出所接入中心、分局汇聚中心以及市局数据中心四级结构。
1.监控前端
在各个监控点位现场，安装视频监控及智能抓拍单元进行视频采集编码压缩以及网络传输，通过通讯商提供的专用光纤，将前端摄像机采集的视频流和抓拍数据实时就近接入派出所接入中心。
2.派出所接入中心
采用派出所接入分局云存储机制，即可实现所有视频接入联网平台。一方面，通过云存储，确保存储数据安全可靠；另一方面，通过分局国标对接单元将视频数据共享至经开公安视频综合应用平台，实现共享应用。
3.分局汇聚中心
在分局层接收派出所上传的视频数据并转发至市局相关平台。涉及到的计算和存储资源，均利用已有通讯服务器（计算虚拟化）和FCSAN存储空间进行数据接收和存储。
4.市局数据中心
由市局负责接收分局上传的视频数据，并做相应的接入、存储和配置。
（六）网络安全保障系统需求
本项目主要涉及安全计算环境层面，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB22239-2019）、《公安视频图像信息系统安全技术要求》，在前端设备安全技术方面，需满足以下要求：
物理安全：前端设备应根据使用环境和安全需要，采取相应防物理破坏、防电磁干扰、防阻挡屏蔽、防雷、防水、防尘、稳定电力供应等措施。
前端设备的重要部件如控制箱、线缆等，设置明显的不易除去的标记，设置写有“您已进入视频监控区”字样的提示性标志标牌。
设备箱采用防盗、防火、防水设计，箱体不易被暴力开启，箱体印刷“公安监控”等信息。前端设备总体采用专用防雷接地设计，接地电阻不大于4Ω。
杆件设计需要满足实体防护安全设计，壁厚、高度、接口等需满足监控现场要求。
五、基本要求
1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
六、售后服务要求
1.售后服务
[bookmark: OLE_LINK4]（1）双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》，项目建设和管理单位为常州市公安局常州经济开发区分局，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，系统运行设备完好率每月必须达到95%以上，维修及时率达100%。
（2）质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算五年。
（3）中标人在项目建设完成、竣工验收时，需提供运维具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知采购人。
（4）在合同期内，中标人须提供图像网络工程师一名，用于图像网网络管理、交换机日常巡检、网络故障排除等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
（5）在合同期内，中标人应派驻一名经采购人审核认可的现场维护人员进驻采购人运维中心，开展平台日常巡检、故障排查修复等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
（6）中标人施工队伍必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，并提供所有施工人员的身份证原件（复印件留档），社保或保险缴纳证明，报采购人审核通过备案后方可进场施工。在实施过程中，施工队伍违反规定的，采购人可予以清退，所有违约责任由中标人承担。
（7）在运行维护期内，如遇其他原因搬迁，中标人应免费承担不超过前端设备、链路等10%的搬迁服务。
2.人员培训
采购人认为可以培训的前一周提出需求，由中标人提供培训计划及资料进行培训，确保采购人培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。中标人保证对才后人各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由双方另行协商确定。
中标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训指导人员不合适可要求更换，培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。
七、报价方式
本项目投标报价为全费用固定综合单价，按实结算。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。采购人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《中华人民共和国民法典》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由供应商承担。
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第六章   拟签订的合同文本
经开区治安监控智能化改造项目
政府采购合同
采购人：  常州市公安局常州经济开发区分局 （以下简称甲方）
供应商：                                 （以下简称乙方）
集中采购机构： 
常州市公安局常州经济开发区分局（甲方）所需   （项目名称）以公开采购方式进行采购。经评审委员会确定               （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
（6）本合同附件
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
二、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准
  （详细清单见附件） 
三、合同金额及付款方式
1.本项目合同总金额：人民币           元（大写）
人民币           元（小写）
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
四、付款方式
（1）签订合同后30日内，支付合同金额的30%；
（2）项目竣工验收合格并完成审计后60日内，支付至审计结算价的80%；
（4）项目竣工验收合格进入运行维护期，运行维护期为五年，每一年运行维护期满后30日内支付审计结算价的4%，运维服务期限届满后，一次性付清剩余全部款项。
特别说明：
（1）结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。中标供应商应无条件接受采购人内部审计部门的延伸审计。
（2）付款前，乙方应提供符合甲方要求的合同全额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
五、项目结算
1.本项目采用固定单价合同。本项目按实结算，项目的结算金额以项目完成后
审计部门的审计结果作为结算依据。
2.项目货款结算价包括：
①合同范围内的工程量
②变更项目
3.项目货款的结算原则：
①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、监理、审计审核的合格工程量确定；
完成甲方要求的合同以外的工程或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、监理、审计现场签证确认。
②变更项目：
a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；
b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。
c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经监理、审计确认）进行结算。
d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。
e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。
4.本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。
六、维保服务时间
1.本项目在   年   月   日前完成建设，即整体工程达到初验要求，  年  月  日前正式交付甲方使用，否则视为逾期。因非乙方自身原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件或者恶劣天气、影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续（提请甲方及第三方监理共同书面确认）后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在3个工作日之内未予答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。
2.本项目按有关规定进行审计。
3.本项目质保期为五年，自甲方验收合格之日起，5年质保期内免费升级、维护。
七、质量
乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和             采购文件（含技术要求）和响应文件的要求。
1.乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。
2.该项目建设过程中，甲方将引入第三方信息化项目建设监理公司，监理方将会同甲方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理方，同时服从常州市公安局常州经济开发区分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。
3.乙方投标文件技术负偏离表中未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，合同履行期间一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。
4.乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。
5.乙方必须严格按照甲方认可的深化设计方案内容及相关承诺进行建设，未经过甲方及监理公司共同书面确认不得任意变更。
八、服务承诺
1.甲乙双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》，项目建设和管理单位为常州市公安局常州经济开发区分局，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，系统运行设备完好率每月必须达到95%以上，维修及时率达100%。
2.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算五年。
3.乙方在项目建设完成、竣工验收时，需提供运维具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知甲方。
4.在合同期内，乙方须提供图像网络工程师一名，用于图像网网络管理、交换机日常巡检、网络故障排除等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
5.在合同期内，乙方应派驻一名经甲方审核认可的现场维护人员进驻甲方运维中心，开展平台日常巡检、故障排查修复等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
6.乙方施工队伍必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，并提供所有施工人员的身份证原件（复印件留档），社保或保险缴纳证明，报甲方审核通过备案后方可进场施工。在实施过程中，施工队伍违反规定的，甲方可予以清退，所有违约责任由乙方承担。
7.在运行维护期内，如遇其他原因搬迁，乙方应免费承担不超过前端设备、链路等10%的搬迁服务。
九、资产归属
除链路外，本项目所有设备及系统归甲方所有。
十、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
十一、合同生效
本合同经甲乙双方签章，    见证，合同生效。
十二、双方责任
1.甲方的责任：
（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，放置在甲方各监控中心机房内的设备和光纤线路等，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。
（2）甲方按规范做好安装在甲方机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。
（3）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告，按时办理支付手续。
（4）按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方及第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。
2.乙方的责任：
（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及施工建设。
（2）乙方应根据项目招标技术方案文件和投标响应技术文件在开工前完成项目详细深化方案的设计，并取得甲方和监理书面同意后方可实施，深化方案中需包含施工推进表。
（3）乙方保证所提供设备符合响应文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到磋商文件要求。
（4）乙方负责提供本项目所需的光纤线路的维护工作。
（5）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方招标文件所规定的参数需求。
（6）乙方负责系统整体施工，以及在协议期内约定范围内系统的日常维护工作。
（7）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。
（8）乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，采购人不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。
（9）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，变更工程的施工、新增设备、材料费按成本价优惠计收。
（10）外场施工部分，乙方应严格按照建筑、市政相关验收要求进行施工，经监理公司验收合格方能进行结算。
（11）乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化、接电、迁移等作业施工的，所有手续由乙方自行办理，甲方配合，因此产生的费用也由乙方自行承担。
（12）乙方应及时支付农民工工资、费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。
（13）乙方应履行投标响应文件中的相关承诺。
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3.甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，每逾期壹天，甲方应向乙方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。
（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付竣工验收合格的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。
4.乙方违约责任
（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表，延期超过施工推进表5天，甲方开具工作联系函予以警告，警告后5天仍未赶上进度的，每延期壹天，乙方应向甲方支付人民币五千元作为违约金；延期超过施工推进表30天的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金；延期超过施工推进表60天，甲方有权无条件解除合同，乙方向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（3）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。
（4）乙方在免费维保期内不履行本合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，否则甲方自行更换，乙方承担由此造成的损失和责任。
十三、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知武进区公共资源交易中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。
合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十四、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第     种方式予以解决。
十五、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报武进区公共资源交易中心备案。
十六、其他
1.技术培训
甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。
乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交甲方，甲方认为培训指导人员不合适可要求更换，培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。
（1）设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲方会同第三方监理在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。
（2）所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后进入30天的测试运行期，测试运行期结束，由乙方自行检查确认达到招标要求后，向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，甲方会同第三方监理方针对乙方已完成项目开展初验。整体项目初验合格后，进入三个月试运行期，试运行结束后，乙方方可提交竣工验收申请。乙方提交竣工验收申请及相关工程资料、验收资料后20日内，甲方须会同第三方监理方针对乙方已完成项目开展竣工验收，并邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书，甲方逾期不验收的则视为验收合格。
（3）对经甲方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件的及暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行二个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收报告。
（4）已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入质保期。
（5）对于暂缓施工的及所需调整的工作量，由甲方出具项目调整点位清单，乙方根据甲方出具的增补清单进行设备采购并安排实施。因特殊原因不施工的由甲方办理相关手续作为调整合同金额的依据。
3.合同履行过程中甲方有权对磋商文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。
十七、合同保存
本合同一式   份，甲方  份，乙方  份，丙方（见证方）    份。
甲方（采购人）：         （盖章）   乙方（成交供应商）：        （盖章）
地址：   常州市东方东路97号       地址：                          
法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：             
        年      月       日                年      月       日
         成交供应商户名：                         
         成交供应商开户银行：                     
         成交供应商账号：                         
丙方（见证方） 

        年      月       日
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附件二：
常州市公安视频监控系统维护管理办法

第一章 总则

第1条. 为规范“常州市视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。
第2条. 本维护管理办法适用于常州市各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。
第3条. 质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。
第4条. 视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：
1. 前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；
2. 网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；
3. 机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；
4. 视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。
第5条. 在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。
第6条. 在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。
第7条. 在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。
第8条. 在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

第二章 维护管理组织要求
第9条. 常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局技防支队统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。
第10条. 系统的维护管理单位组织结构。
1. 系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。
2. 系统承建单位对系统建设单位（市公安局技防支队）负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。
3. 承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。
第11条.  承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局技防支队现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

第三章 维护管理职责要求
第12条. 维护管理单位具体工作职责
1. 贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
2. 认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；
3. 负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；
4. 负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；
5. 系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；
6. 组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；
7. 负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；
8. 负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；
9. 负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；
10. 负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。
第13条. 系统维护小组或维护人员职责
1. 负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；
2. 配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；
3. 协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；
4. 负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位（常州市公安局技防支队）；
5. 负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；
6. 组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现的问题进行整改。
7. 负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；
8. 对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；
9. 负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；
10. 协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。

第四章 维护管理工作要求
第14条. 故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断地稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，即由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。
（一）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。
（二）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。
（三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。
（四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。
1.要做好维护、维修人员的身份审核。
2.全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。
3.应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。
4.在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。
第15条. 应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。
第16条. 质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。
第17条. 承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。
第18条. 摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像头线缆情况，弱电柜中的编码器、收发器、视频光端机灯状态是否正常，电源有否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。
第19条. 承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：
1. 系统结构图及相关技术资料；
2. 机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；
3. 网络连接图和相关配置资料；
4. 各类软硬件设备配置清单；
5. 设备或系统使用手册、维护手册等资料；
6. 工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；
7. 上述资料的变更记录。
第20条. 承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：
1. 所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；
2. 所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；
3. 上述资料的变更记录。
第21条. 承建单位负责配置数据管理要求：
1. 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；
2. 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。
第22条. 承建单位负责运行记录的管理：
1. 维护作业计划和适用的各种规章制度；
2. 系统运行记录和巡检记录；
3. 故障及处理、设备检修、返修记录；
4. 系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；
5. 软、硬件设备变更和系统参数变更。
第23条. 承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：
1. 对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；
2. 对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；
3. 对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。
第24条. 承建单位负责安全保密要求
1. 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；
2. 未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接； 
3. 在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；
4. 严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；
5. 未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；
6. 设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

第五章 维护管理考核要求
第25条. 在质保期内，每月20号为维护考核日期，当月20号形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以技防支队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。
第26条. 在质保期内，对故障点位，一个月内必须修复到位，若一个月内未及时修复，每个监控点扣1000元；对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月。
第27条. 在质保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。
第28条. 在质保期内，补光灯出现故障，在一个月内未及时修复的，扣1000元。
第29条. 在质保期内，摄像机护罩半年未清洁一次的，扣5000元。
第30条. 在质保期内，每年对市局、分局、派出所系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面体检报告为准）。
第31条. 在质保期内，遇有其他故障情形，对建设单位发给承建单位的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元。
第32条. 在质保期内，每年完好率扣款金额=当年资金支付费用总金额-当年资金支付费用总金额*（全年每月监控完好率平均数*100+5）/100，当全年每月监控完好率平均数*100+5≥100分时，按100分算。每年实际扣款金额=完好率扣款金额+故障扣除金额。
第33条. 本办法的解释权属于常州市公安局技防支队。
第34条. 本办法自2014年1月1日实行。
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	投标文件封面
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	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书
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	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函
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[bookmark: _Toc28306]第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。



























一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表
[bookmark: _Hlk149905522]项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号及技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价

	A
	前端设备
	
	
	
	
	
	

	1
	400万像素全彩超枪型网络摄像机
	
	1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；分辨率≥2688×1520；
2.采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm（可选）；内置不低于4颗混合补光灯；补光距离≥40m。
3.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
▲4.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120%。支持畸变矫正功能（LDC），开启畸变矫正功能后，输出图像的几何失真、画面畸变应减小；开启畸变矫正功能，几何失真应小于等于9.2%。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5.环境照度不高于0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
6.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
7.网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；供电方式支持DC12V供电， 防护等级支持≥IP67。
	台
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	2
	400万像素红外智能球机
	
	1.设备采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。
2.最低照度：彩色≤0.0005lux；黑白≤0.0001lux（补光灯开启）。
3.采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.8mm～154mm；光学变倍≥32倍；数字变倍≥16倍。内置不低于4颗红外补光灯，补光距离≥150m。
4.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向范围-20°～90°自动翻转180°后连续监视；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径。
5.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集等通用智能；支持人车分类报警；支持联动跟踪。
6.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取。
7.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
8.支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1路报警输出；支持报警联动功能。供电方式支持DC24V宽电压输入；防护等级支持≥IP66，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	4
	
	

	3
	400万像素高空球机
	
	1.设备支持内置≥3个图像传感器；可同时输出两路视频图像；细节通道采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；全景拼接通道采用不低于双300万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，细节通道分辨率≥2688×1520; 全景通道分辨率≥3632×1632，支持两路拼接全景视角。
2.最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux。全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°。
3.全景通道采用定焦镜头，镜头焦距均≤2*2.8mm；细节通道采用电动变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm～220mm; 细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。内置混合补光灯，补光距离≥200m。
▲4.全景通道支持电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~24°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90° 。内置2个麦克风和1个扬声器，可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）旋转不同方向语音对讲。支持通用行为分析、视频结构化、卡口抓拍、交通道路事件、抛洒物等智能模式，每个预置点可在0.5s内完成智能模式切换 。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5.支持从最小倍率变倍聚焦至距离100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍率变倍聚焦至距离100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
6.全景和细节通道支持独立运行不同智能。全景支持周界防范、人群分布图等智能功能。细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
7.设备支持在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
▲8.设备支持快速变焦功能，从最小倍数到最大倍数的变倍时间不大于1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间不大于1s。支持人群分布大模型算法，可对全景通道绘制区域内的人数进行统计、可检出不低于5000人，并可检出高度、宽度均不小于5px的人头目标。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
9.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
10.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能。供电方式支持DC36V宽电压输入；防护等级支持≥IP67，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	6
	
	

	4
	400万像素高速抓拍球机
	
	1.设备支持内置≥2个图像传感器；全景细节通道均支持电动云台，全景和细节通道均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS传感器，全景和细节分辨率均不低于2688×1520；
2.最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。
3.全景和细节均采用电动变焦镜头，全景焦距范围8mm～32mm；细节焦距范围7mm～175mm，细节支持25倍光学变倍。设备内置补光灯≥10颗；全景补光距离≥30m；细节补光距离≥150m。
▲4.设备全景、细节两个通道均支持远程云台控制及布控功能，可分时复用。设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过浏览器设置云台转动位置。全景摄像机支持水平0°~360°连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°，旋转过程中无水平翻转。设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组受到外力作用发生偏移时可自动复位。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
5.设备支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
6.支持独立态联动态双模式；独立态模式，全景细节均支持同时独立运行视频结构化、人脸检测等多种智能；联动态模式，全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取。
▲7.设备支持细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50。设备支持手动或自动启动雨刷功能。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
8.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
9. 供电方式支持DC36V宽电压输入， 防护等级支持≥IP67,TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	1
	
	

	5
	400W双通道全结构化摄像机
	
	1.设备支持内置≥2个图像传感器；全景和细节通道均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率均支持≥2688×1520。
2.最低照度：彩色≤0.0002lux；黑白≤0.0001lux；0lux（补光灯开启）。
3.全景通道采用定焦镜头；镜头焦距≤3.6mm；细节通道采用电动变焦镜头，镜头范围8mm～32mm。全景通道内置≥2颗混合补光灯，细节通道内置≥3颗混合补光灯，补光距离≥100m，人脸检测距离≥15m。
4.细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
▲5.设备可通过浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度。支持场景大模型算法研判，当场景自定义选择环境自适应选项时，可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换，白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲6.全景通道支持光圈F≥1.0。设备支持聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，应保证画面整体清晰；切换为人脸模式聚焦时，应根据画面场景自动调整聚焦策略，应优先保证抓拍人脸清晰度。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲7.设备在环境光照度低于50lx且同一画面中，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，可识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。（提供国家认可的认证机构出具的带有CMA 、CNAS标志检测报告复印件并加盖供应商公章）
8.全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机：垂直旋转范围：-5°~30°，水平旋转范围：0°~355°；细节摄像机：垂直旋转范围：-5°~30°。
9.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
10.支持内置双麦克风，支持内置扬声器；支持≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；供电方式支持DC12V；防护等级支持≥IP67。
	台
	242
	
	

	6
	800W双通道全结构化摄像机
	
	1.设备支持内置≥3个图像传感器，可同时输出两路视频图像，细节通道采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；全景拼接通道采用不低于双400万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器；细节通道分辨率≥3840×2160; 全景通道分辨率≥4096×2104，支持两路拼接全景视角。
2.最低照度：彩色≤0.0002lx； 黑白≤0.0001lx；细节通道采用电动变焦镜头，镜头焦距范围10～50mm; 全景通道采用定焦镜头，镜头焦距均≤2*3.6mm。内置混合补光灯，补光距离≥100m，人脸检测距离≥20m。
3.细节通道支持机动车、非机动车、人脸、人体跟踪抓拍；支持机动车和非机动车属性提取；支持人脸和人体属性提取。
4.细节通道广角端镜头光圈不小于F1.2。全景通道水平视场角不低于180°；垂直视场角不低于95°。内置不低于7颗补光灯，补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。支持一键预置位功能，可通过web一键控制设备通道1（全景）云台转到指定位置，并具有平面效果图展示。具有景深拓展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深拓展功能，可使设备景深变大，画面内景象保持清晰，使设备景深增加至50m。
5.双通道均支持独立电动云台，全景通道垂直旋转范围不小于-5°~45°；水平旋转范围不小于0°~355°；通道2（细节）垂直旋转范围不小于-5°~30°。设备机身外壳内嵌水平仪，可检测设备的水平程度。云台转动至最大角度时，预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。通道2细节内置景深编码模块，可通过景深编码模块进行一键景深扩展调节，调节时间<1s。
6.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB35114A。具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。
7.支持内置≥2个麦克风，内置≥1个扬声器；网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；供电方式支持DC12V供电；防护等级支持≥IP67。
	台
	270
	
	

	7
	监控专用电源
	
	户外防水DC12V,3A
	只
	558
	
	

	8
	安装万向节
	
	三维万向节，金属镀锌喷塑，螺丝采用不锈钢
	只
	558
	
	

	9
	前端摄像机连接线缆
	
	设备箱至摄像机连接线，电源线、六类网线、信号线等，含套管
	条
	569
	
	

	10
	室外挂杆箱
	
	304不锈钢定制，厚度1.0，380*410*220，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：空开，防雷，电源插排，接地排等。包含安装包箍，借杆安装要求设备箱后背离开电杆15cm以上。
	只
	287
	
	

	11
	高空摄像机安装支架
	
	金属定制，整体镀锌喷塑，管材直径≥75mm，摄像机出墙长度≥1000mm，制作不低于3种防坠落防护。
	套
	6
	
	

	12
	摄像机安装横臂
	
	金属定制，0.6—1.5米，管材直径≥75mm，整体热镀锌喷塑，含安装抱箍
	根
	460
	
	

	13
	6米摄像机安装立杆
	
	杆高6米，壁厚5mm。底盘法兰￠420×10。底部为￠160 mm，顶部为￠110 mm整体热浸锌，喷塑。包含防雷接地设备。
	根
	34
	
	

	14
	6米立杆基础
	
	基础尺寸：600*600*800，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。
	套
	34
	
	

	15
	4米摄像机安装立杆
	
	杆高4米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠140 mm，整体热浸锌，喷塑。
	根
	45
	
	

	16
	4米立杆基础
	
	基础尺寸：500*500*600，包含防雷接地及基础地笼开挖、混凝土浇筑和土方清运及绿化恢复。
	套
	45
	
	

	17
	标识标牌
	
	标志牌外框规格为600*400mm，铝板四周翻折10mm框边，背面采用50mm铝型材，铝板与背面铝型材采用焊接连接，焊缝打磨平滑；所有结构的焊接必须满足国家行业标准，标志牌底板采用2mm厚铝板，没有拼接，是整块成形，牌面反光膜选用工程级反光膜。
	块
	287
	
	

	18
	辅助材料
	
	安装所需五金件、标签、套管、水晶头等。
	点
	569
	
	

	B
	传输设备及线路
	
	
	
	
	
	

	1
	工业级光纤汇聚交换机
	
	支持24个100Base-X FC/ST/SC光口（单模单纤20km）和≧2个千兆COMBO光电复用口，交换容量196Gbps，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 （自愈时间<20ms），支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，1U机架式，国标三插电源接入AC100~240V。含24个百兆光模块。
▲具备光电复用汇聚交换机软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
	台
	14
	
	

	2
	前端增加端口交换机
	
	支持5个10/100Base-X电口，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，不含光模块。
▲具备工业交换机软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
	台
	30
	
	

	3
	前端工业级以太网光纤收发器
	
	支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X FC/ST/SC光口（单模单纤20kmSC），IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一只20公里百兆光模块。
▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；
▲根据《光纤收发器测试方式》和《光纤收发器技术要求》检验依据，接收灵敏度≦-36dBm（需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明，提供复印件并加盖供应商公章）。
	台
	277
	
	

	4
	千兆光纤模块
	
	千兆光模块-SFP-GE-单模模块（1310nm,20km,LC）
	只
	28
	
	

	5
	光纤跳线
	
	FC-FC接口/5米 单模
	条
	277
	
	

	6
	光纤跳线
	
	LC-LC接口/5米 单模
	对
	14
	
	

	7
	理线架
	
	1U机架式
	套
	14
	
	

	C
	中心设备及算法
	
	
	
	
	
	

	1
	视频存储
	
	系统架构：
▲全对称架构，业务负载均衡，节点故障业务自迁移。提供产品彩页扫描件并加盖供应商公章；
▲内置流媒体服务，支持视频流直存，无需额外流媒体存储转发服务器。提供产品彩页扫描件并加盖供应商公章；
支持容器云平台，视图管理软件容器化，存储、转发服务按需部署。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz；
内存：配置≥48G 内存；
硬盘：配置≥2块960GB SAS SSD 系统盘，≥36 块 16TB SATA 硬盘；
网络接口：配置≥4*GE，≥2*10GE；
配置≥2个热插拔 2000W 交流电源模块，支持 1+1 冗余。
功能要求：
支持实况、录像回放、电视墙显示管理等；
支持 H.264、H.265、MJPEG 等格式；
支持 TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，
SMTP 等网络协议；
支持实时/历史视频、图片等备份模式。
性能要求：
最大支持 1200 路@2Mbps 视图接入；
最大支持 1200 路@2Mbps 实况转发。
开放框架：
南向对接：接入插件化集成，支持 Onvif2.4 以及 Onvif Profile S、GB/T28181、1400、主
流摄像机厂家 SDK；
北向对接：SDK、Restful；
质保：原厂5年质保（含硬盘不返还服务）。
对接要求：支持与分局视频存储平台无缝接入
	套
	1
	
	

	2
	人脸接入大数据算法
	
	包含基础业务应用单元，包含人脸、视频、图片接入解析单元，含授权。
与智慧经开视频云综合应用实战平台无缝对接。▲需保证与智慧经开视频云综合应用实战平台对接。（提供对接承诺函加盖供应商公章）
	路
	513
	
	

	D
	链路接电电费
	
	
	
	
	
	

	1
	链路租赁费
	
	现场点位至辖区派出所，单芯裸纤，最大光纤长度＜15KM，光纤综合折合的公里数不得大于导航推荐公里数的1.5倍，单价按照5年1路计算。规范敷设，市容整治区域禁止飞线。
	条
	277
	
	

	2
	现场取电
	
	263个点位用电申请，电表安装以及安装所需的一切材料，电源线使用不低于RVV2*2.5，规范敷设，含开挖补偿，市容整治区域禁止飞线。
	项
	1
	
	

	3
	电费
	
	前端设备五年运行接电、使用、维护等，传输借用点位使用现有电源供电，费用由中标单位自行与前期点位用电责任人结算。
	点
	569
	
	

	F
	其他
	
	 
	项
	1
	
	


注：1.如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、免费质保期内运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3.本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
 投标单位名称：（加盖CA电子公章）   
                       日期：     年    月    日
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四、中小企业声明函（实质性格式）

[bookmark: _Toc311189788][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc30417]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                                           
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1.从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1.从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》






五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）     
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
          日  期：


















六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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七、项目实施方案 

根据评分标准提供



投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                                   日期：     年    月    日


































八、基本服务承诺书  

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日
















九、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。


















十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及常州常投招标有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
            日期：    年   月   日







十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日



十二、投标函（实质性格式）
致：常州常投招标有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


[bookmark: _Hlk149905800]投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：________年____月____日





十三、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1.请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。
2.如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3.如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

                      











十三、商务要求响应及偏离表（实质性格式）


项目编号：                     
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日









十四、其他格式材料
1.参加本项目人员一览表

[bookmark: OLE_LINK20]项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日

2.相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
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