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[bookmark: _Toc22885]第一章　投标须知
项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0068
项目概况：
江阴市第一初级中学智慧工程创新实践基地建设项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-10-9  9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1、采购需求：江阴市第一初级中学根据教学需要，拟对智慧工程创新实践基地相关STEM教室、跨学科教室、数字化教室、人工智能教室、室外实践基地等采购配套教学设备，以及教学空间文化氛围提升等，具体详见采购文件。
2、本项目最高限价：159.555万元。
3、供货期限：合同签订后根据现场进度合理安排生产或采购备货,接到采购人通知后的35个自然日内将所需货物运抵施工现场，组织预埋安装，安装调试，最终验收合格后交付采购人使用。
4、本项目不接受联合体投标。
5、本项目是否专门面向中小企业：是。
6、本项目标的所属行业：工业。
二、投标人资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。（无需提供证明材料）
2、提供格式条款《关于资格的声明函》。
3、提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人投标产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：投标人投标产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件：
招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“江苏政府采购网”
方式：自行免费下载
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2026-10-9  9:00（北京时间）
地点：苏采云平台
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
（二）获取招标文件，完成项目参与
1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名　　称：江阴市第一初级中学
统一社会信用代码：123202814664121038
地　　址：江阴市黄山路199号
项目联系人：洪先生
联系电话：15950429903
2、采购代理机构信息
名　　称：苏世建设管理集团有限公司
统一社会信用代码：9132019278381881XE
地　　址：江阴市长江路218号（名都国际12B10室）
项目联系人：郭工
联系电话：15961606033
苏世建设管理集团有限公司
[bookmark: _Toc251268359]2026年9月18日
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[bookmark: _Toc251268360][bookmark: _Toc31299]第二章　投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至苏世建设管理集团有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：2284344018@q.com。
2、本文件的最终解释权归采购人。
四、招标文件的补充或修正：
1、苏世建设管理集团有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，苏世建设管理集团有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*商务要求响应及偏离表；
（4）*技术要求响应及偏离表；
（5）*投标产品配置及分项报价表；
（6）*技术部分——项目服务方案；
（7）*投标供应商综合信息一览表；
（8）*资格证明文件；
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。
文件3：中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（9）*符合条件需要提供的证明文件。
（10）投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）。
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作：
1、投标人从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功地做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标人参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。
⑤投标人应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。投标人在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因投标人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因投标人之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后60天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由苏世建设管理集团有限公司主持。
2、开标过程由苏世建设管理集团有限公司负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1、采购人和苏世建设管理集团有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。
2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
资格审查小组将在“信用中国”网站、中国政府采购网对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，苏世建设管理集团有限公司将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过书面扫描后，以电子远程交互形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过书面并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后，以电子远程交互形式进行。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
8、本项目执行“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件。评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
8.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
8.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
8.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
8.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第8.1项至第8.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第8.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。
9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排序第一为中标候选单位，并依法确定为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、采购人和采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》等有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
(1)投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
(2)质疑项目的名称、编号；
(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(4)事实依据；
(5)必要的法律依据；
(6)提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
(7)质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
(8)未按上述要求提交的质疑函(仅限于原件)代理机构有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位提交书面质疑函应采用现场递交或者邮寄递交的形式。
5.1现场递交质疑函的请送至苏世建设管理集团有限公司(江阴市长江路218号（名都国际12B10室）)，质疑函收到之日为现场递交日期；
5.2邮寄递交质疑函(收件地址：江阴市长江路218号（名都国际12B10室），收件人：郭工，收件电话：15961606033)的应当在快递寄出后及时告知代理工作人员。质疑函收到之日为代理机构收到邮寄材料的日期，代理机构收到材料后将第一时间联系质疑单位，回复确认是否受理质疑。因质疑材料不完整、不准确，或者邮寄过程中可能发生的时间延误或邮件丢失等情形，导致质疑未收到、逾期收到、未被受理、无法答复等的责任，由投标单位自行承担。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人及代理机构通知质疑单位现场领取书面质疑回复函，若无法现场领取的，采购人及代理机构可将书面质疑回复函邮寄给质疑单位。邮寄过程可能发生的时间延误或邮件丢失等情形，导致质疑回复函未收到、逾期收到等的责任，由投标单位自行承担。
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。
竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。
十二、投标保证金：
本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、招标代理机构宣布中标结果，采购方应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。本项目将由江阴市第一初级中学、江阴市城市重点建设项目管理中心、江苏省南菁高级中学实验学校作为采购方，共同与中标人签署合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购方不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经苏世建设管理集团有限公司见证。
2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件完全一致的纸质打印投标文件。若采购人发现纸质投标文件与电子投标文件不一致的，采购人有权取消其中标资格，并按弄虚作假骗取中标进行处理。
3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购单位缴纳履约保证金合同价的10%整。履约保证金形式为担保或保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。
江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。
十五、付款方式：
详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品（含构成产品的组件或配件）属于节能产品、环境标志品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，将此证书电子件后附在“投标文件格式部分——符合条件需要提供的证明文件——商务要求：提供投标文件格式部分——商务要求响应及偏离表”之后。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，投标文件中无需提供产品认证证书。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目采购清单中内存在强制采购的相关内容（水龙头、显示设备等），请各投标单位注意查看。
2、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
4、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
5、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
6、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
6.2.1提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见投标文件附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
6.2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《投标产品配置及分项报价表》中进行承诺（格式见投标文件格式），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
十七、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收：
1、质量：所有工作内容事项均符合采购需求，同时满足国家相关规定。
2、验收：项目完毕后，中标方应先进行自检，自检合格后书面通知采购人验收。中标方根据相关规定提供履约验收证明材料，采购人根据国家、省、市相关验收规范，结合招标文件，响应承诺等，按照“转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（澄财购〔2025〕1号）进行验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由中标方承担。
十九、中标服务费：
1、本项目中标服务费由中标人支付。费用按以下收费标准计取，计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2、投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

[bookmark: _Toc6344][bookmark: _Toc251268361]第三章　项目要求和有关说明
一、项目概况：
1、采购需求：江阴市第一初级中学根据教学需要，拟对智慧工程创新实践基地相关STEM教室、跨学科教室、数字化教室、人工智能教室、室外实践基地等采购配套教学设备，以及教学空间文化氛围提升等，具体详见采购文件及附件清单。
2、本项目最高限价：159.555万元。
3、供货期限：合同签订后根据现场进度合理安排生产或采购备货,接到采购人通知后的35个自然日内将所需货物运抵施工现场，组织预埋安装，安装调试，最终验收合格后交付采购人使用。
4、本项目不接受联合体投标。
5、本项目是否专门面向中小企业：是。
6、本项目标的所属行业：工业。
二、采购清单及参数需要：
[bookmark: _Toc13452]（一）本项目采购清单、详细技术参数及功能要求，详见下表（清单中图片款式仅供参考，产品材质以详细参数为准）。
	序号
	设备名称
	技术参数与功能要求
	数量
	单位
	参考图片

	一、STEM教室-1F
	

	1
	编程无人机教学竞赛套件
	一、课程要求：
1.包含多个课时课程，适配本次招标编程无人机套件，用于学校科创教学与赛事集训，
2.课程内容需覆盖从设备认知、基础编程、AI定位到综合竞赛模拟的完整备赛链路，至少包含以下多个核心主题：认识无人机、规则讲解、动作模块、AI定位、不规则的位置、定高讲解、综合训练、模拟比赛。
3.每课时必须设置课程目标、挑战发布、头脑风暴、大展身手四大标准化教学环节。
▲4.投标时提供至少一个核心主题的完整课件，内容包含课程目标、挑战发布、头脑风暴、大展身手等教学环节，课件页数不少于20页。
二、配套硬件技术要求：
1.主控：主频≥240MHz，具备≥1MB FLASH及≥224KB SRAM；提供≥2路可复用输入输出接口；内置蓝牙、光流传感器、激光测距传感器、6轴陀螺仪、气压传感器及二维码视觉模组（支持AprilTags识别）。
2.无人机规格：尺寸（含保护罩）≤180*180*50mm；轴距≥120mm，适合室内飞行训练；起飞重量（含保护罩）≤90g；单块电池飞行时间≥8分钟；配备至少4个电机（优先采用空心杯电机，可采用满足项目飞行控制、教学使用需求的其他等效类型电机）、双叶桨及全封闭/半封闭两种保护罩。
3.能源：电池容量应满足单课时连续飞行不少于8分钟的教学需求，支持Type-C充电，自带保护板。
4.遥控手柄至少包含：蓝牙版，配备2个4方向遥杆、1个开关机键、1个蓝牙配对键及≥16个功能按键。
5.软件：支持图形化编程、C语言、Python编程，支持蓝牙无线下载程序。
6.其他配件至少包含：RGB灯、备用螺旋桨（≥2对）、拆桨器及Type-C充电线。
三、赛事要求：
可参加江苏省青少年科技模型大赛及世界机器人大赛。
	15
	套
	

	2
	编程无人机竞赛场地套装
	1.配套赛事全套任务模型零件，零件总数不少于50件，可组装绕杆、穿越环等全部赛事标准飞行道具，匹配课程全部实训任务。
2.配备1张赛事专用场地底图，规格≥3m*3m，标识完整赛道点位、任务区域，适配室内教学与模拟比赛使用。
	2
	套
	

	3
	教师用高速多色3D打印机
	一、3D打印基础主题课程包：以基础智能硬件和3D打印搭建相结合，课程包含如红绿灯、手持风扇、双控灯、双足机器人、停车杆、循迹小车、传送带、向日葵等主题项目，将电子开源硬件与3D打印深度融合，覆盖交通、家居、仿生、工业等场景。
1.核心组件：开源控制板、LED、直流电机、舵机、超声波/红外/光敏传感器等3D打印结构：一体化支架、仿生机械、微缩场景、功能外壳等可定制模型
2.核心知识点：数字/模拟IO控制、PWM调速、舵机驱动、传感器应用、自动控制逻辑
3.教学目标：掌握电路设计、编程调试与3D结构设计，完成从创意到实物的全流程实践不少于15节精品课零电脑门槛，学生当堂就能做出会动的智能作品。
二、配套硬件技术要求：
1.打印尺寸：不低于256*256*256mm。                                                                                                                                                                   
2.打印头：喷嘴最高温度不低于300℃，自带≥0.4mm直径喷嘴，可扩展0.2mm，0.6mm，0.8mm直径喷嘴。
3.热床：热床最高温度不低于110℃。
4.速度：最大移动速度不低于500mm/s，工具头最大移动加速度不低于20m/s²，热端最大流速不低于32mm³/s（ABS材料）。
5.支持耗材类型：包含但不限于PLA，PETG，TPU，ABS，ASA，PVA，PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材。
6.冷却系统：内置冷却风扇系统。
7.传感器包含：微激光雷达辅助热床自动调平等功能；不低于1920*1080分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能；开门检测传感器，智能开门检测；挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打；温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度。
8.具备自动供料系统：
（1）两级助力。
（2）配有湿度传感器和密封外壳，并显示机器内部的湿度状态。
（3）RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量。
（4）可以实现不低于4色打印。
	1
	套
	

	4
	学生用高速多色3D打印机
	一、课程要求：
1.此课程为AI+3D打印教育课程及配套实训体系，共设置多节完整教学内容，适配零基础学员，实现从AI工具认知、3D模型生成、切片打印实操到电子创意成品落地的全流程教学，可用于中小学科创课堂、社团教学、课后服务、创客实验室教学，要求课程逻辑循序渐进、知识点完整、实战案例丰富，配套教学资料、答疑服务齐全。
2.完整课程要求及核心知识点包含但不限于以下内容：
第1课时 AI工具入门-开启智能设计之门
知识点：初步了解AI，对AI工具建立基础认知；学习区分不同类型AI工具，掌握基础使用逻辑。
第2课时 AI工具实操-掌握设计辅助技能
知识点：认识主流AI设计产品，学习AI基础功能；实操运用AI生成简易产品素材，完成基础创作练习。
第3课时 AI辅助制图-设计基础与工具应用
知识点：学习AI制图软件基础操作方法；掌握关键词使用逻辑，理解关键词对生成效果的重要性。
第4课时 AI制图进阶-从创意到可落地设计
知识点：深化关键词运用技巧，构建专属关键词词组；实战创作，独立完成AI图片生成，为3D建模做铺垫。
第5课时 混元3D入门-AI生成3D模型的逻辑
知识点：认识AI生成3D模型软件；结合前期关键词知识，学习3D模型生成基础指令。
第6课时 文生3D实战-用文字生成基础3D模型
知识点：学习3D模型专业术语；掌握凸模、纹理、PBR、拓扑等3D建模核心基础知识点。
第7课时 混元文生3D进阶-生成可打印的复杂模型
知识点：实操文生3D模型生成；通过关键词优化、调整，修改完善可用于打印的复杂模型。
第8课时 混元3D打印与灯带落地-完成创意闭环
知识点：掌握文生图、图生3D联动创作技巧；实战完成多视图小车模型生成，打通创意设计闭环。
第9课时 3D打印入门-探索数字制造的奥秘
知识点：讲解3D打印基础原理；认识各类3D打印耗材，掌握通用教学场景适配耗材选型。
第10课时 3D打印基础操作-掌握打印核心功能
知识点：学习3D打印机基础操作；掌握切片、层高、支撑设置等核心参数；了解不同结构3D打印机分类。
第11课时 3D打印进阶-优化模型与提升打印质量
知识点：学习3D模型基础处理：镜像、组合、缩放、负运算；结合知识点，建模并打印制作笔筒成品。
第12课时 3D打印高阶技巧-攻克复杂模型与高级设置
知识点：学习布尔运算、切割、装配等高级模型处理技巧；实操制作带卡槽结构的手机支架，掌握复杂模型打印要点。
第13课时 综合实训(一)-制作小小交通指挥警
知识点：AI生成红绿灯3D模型并优化处理；使用创客主控板、RGB灯、红绿灯座等配件，制作交通智慧装置；完成红绿灯成品制作。
第14课时 综合实训(二)-打造AI温馨守护者
知识点：AI生成智能小夜灯模型并优化；搭配AI智能体、灯带、灯座，组装小夜灯；实现语音控制、智能对话功能。
第15课时 综合实训(三)-设计桌面小风扇
知识点：AI生成小风扇模型并处理；使用电机、风扇组件、主控板，制作可遥控的桌面小风扇；完成成品调试。
第16课时 综合实训(四)-制作自动浇灌花盆
知识点：AI生成花盆类3D模型；搭配土壤湿度传感器、微型水泵，搭建自动浇水系统；实现土壤湿度检测、缺水自动浇灌功能。
第17课时 综合实训(五)-制作专属AI互动机器人
知识点：AI结合人像生成专属机器人3D模型；植入AI智能模块；完成后台编程调试，实现机器人对话、问答等智能交互功能。
二、造物课程电子实配件包：
包含主板、AI智能体模块、红绿灯、水泵、土壤湿度传感器、风扇、小灯、电池、连接线、螺丝刀、充电线等可完成全部AI+3D打印造物课程实训案例组装调试。
三、配套硬件技术要求：
1.成型技术：采用熔融沉积成型技术。                                                                                                                                                                  
2.打印尺寸：不低于180*180*180mm。                                                                                                                                                                   
3.工具头配置：全金属热端，配备硬化钢挤出机齿轮及不锈钢喷嘴；喷嘴最高温度不低于300℃；喷嘴为快拆设计。                                                                                                                                                                   4.热床性能：自带光面PEI纹理打印面板，热床最高温度100℃。                                                                                                                                                                   
5.打印速度：工具头最大移动速度不低于500mm/s，最大移动加速度不低于10m/s²。                                                                                                                                                                   
6.支持耗材类型：兼容PLA类、PETG类、TPU类等低温耗材及其支撑材料，且支持不少于4色打印。                                                                                                                                                                   
7.冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制确保打印模型均匀散热。                                                                                                                                                                   
8.传感器配置：工具头配备涡流传感器，支持打印挤出流量校准、辅助热床自动调平、裹头检测。                                                                                                                                                                   
9.机箱内置低帧率摄像头，支持实时远程观看、延时摄影、打印录像，配备相机遮罩保护隐私。                                                                                                                                                                   
10.电子设备与操控：自带不低于3.5英寸触摸屏；支持Wi-Fi、Bambu-Bus通信）。
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	3D打印耗材
	不低于1.75mm，PLA耗材，不少于1000g。
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	无人驾驶学习及竞赛套装
	一、配套硬件技术要求：
1.无人车具备道路识别与路标识别功能，可完成道路识别、路标识别、智能避障、倒车入库、侧方停车、智能避障、定向跟随等相关智能驾驶功能。
2.主控板：不少于1个，支持人工智能相关算法（图像识别、语音识别等），主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO，支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。
3.无人车扩展板：不少于1个，至少包含6个4pin接口，2个I2C接口，1个UART接口，2个电源输出接口（接线柱形式对应数字接口D2、D3、D4、D5），兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。
4.视觉模块：不少于1个摄像头模块零件包，至少包含1个摄像头，1条摄像头模组数据线；处理器：不低于ARM Corte*-A7@900MHz；内存：不低于64MB，摄像头分辨率：不低于1920*1080。 
5.车体结构件：至少包含1个马达、1个舵机、1个电池，结构采用模块化组装，分为1套前轮转向总成，1套后轮转向总成（配置独立差速器，可实现弯道转向辅助功能），1套结构组件收纳盒。车结构由金属与压克力组成，安装简便，无需调节舵机角度，方便教学。电子元件采用经过安全检测的电路板。
6.其他配件：至少包含1条USB数据线，1个电源适配器，1条电源线，2个红外传感器，1个超声波传感器，2个灰度传感器，1个蜂鸣器，1个蓝牙通讯模块，8条连接线，螺丝，螺母，螺柱，工具包。
三、赛事要求：
可参加全国青少年人工智能创新挑战赛。
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	无人驾驶训练地图
	不低于5mm白色PVC，尺寸不低于4*4m，不少于45块地图拼块，不低于15个路标。
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	无人驾驶课程资源包
	课程要求：
具有配套完整的驶课程资源，课程基于无人驾驶概念与技术，结合图像识别技术，让学生了解和体验无人驾驶技术。课程应涵盖无人驾驶技术基础认知、无人车机械结构与系统搭建、无人车编程控制基础、机器视觉与智能识别技术、环境感知与安全驾驶、智能驾驶综合应用六大模块，包括但不限于如下内容：
模块一：无人驾驶技术基础认知
课程1：认识无人车
介绍无人车的定义、功能、应用场景以及它在未来交通中的潜在影响。
课程2：无人驾驶系统 
详细讲解无人驾驶系统的组成，包括硬件和软件部分，以及它们如何协同工作。
课程3：无人驾驶的分级 
解释无人驾驶技术的不同分级，从0级到5级，以及每个级别的特点和实现的技术要求。
课程4：无人车的发展 
回顾无人车的发展历程，探讨当前的发展状况，并预测未来的发展趋势。
模块二：无人车机械结构与系统搭建
课程5：搭建无人车 
指导如何从零开始搭建一个基本的无人车平台，包括选择合适的硬件组件。
课程6：麦克纳姆轮结构与工作原理 
分析麦克纳姆轮的设计特点和工作原理，以及它在无人车中的应用优势。
课程7：无人车基础调试
指导学生掌握无人车机械结构和运动控制基础。
模块三：无人车编程控制基础
课程8：初识编程软件 
介绍用于无人车编程的软件工具，包括编程环境设置和基本操作。
课程9：控制无人车的程序编写 
教授如何编写程序来控制无人车的运动，包括基本的运动控制和指令执行。
课程10：无人车自动巡航测试 
实践无人车的自动巡航功能，进行测试和调试，确保车辆能够平稳巡航。
模块四：机器视觉与智能识别技术
课程11：图像识别的流程 
讲解图像识别的基本流程，包括图像捕捉、处理和分析，以及它在无人车中的应用。
课程12：无人车与交通标志 
探讨无人车如何识别和理解交通标志，以及这些信息如何影响无人车的行为。
课程13：赛道固定路标识别 
讲解如何使无人车识别赛道上的固定路标，并据此进行导航。
模块五：环境感知与安全驾驶
课程14：Tof雷达工作原理与前部碰撞预警 
介绍Tof雷达的工作原理，并探讨如何利用它来实现前部碰撞预警系统。
课程15：无人车紧急制动与避障 
讲解无人车在遇到紧急情况时如何进行制动和避障，以保证行车安全。
课程16：无人车盲区监测与Tof雷达侦测巡航 
探索无人车如何使用Tof雷达监测盲区，并在巡航时避免潜在的危险。
模块六：智能驾驶综合应用
无人车自动泊车 
介绍无人车自动泊车技术的原理，包括传感器使用、算法设计和实际操作。
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	未来之城-脑智启能器材包
	一、功能与特点： 
1.多功能扩展板：支持无主控的独立电机控制；搭载颜色识别系统端口标签、传感器标签与程序积木块的颜色对应；外壳上的乐高和慧鱼结构件兼容接口。
2.编程方式：支持图形化编程、JavaScript，Python代码编程等。
3.电子模块：
（1）传感器采用RJ11水晶头防呆接口，插拔便捷，避免接线错误造成元件损坏。
（2）传感器具备超强的结构兼容性，可同时兼容乐高结构与慧鱼结构。
（3）智能马达既可以控制旋转角度，又可以连续旋转提供系统动力。
4.结构件提供超过800颗，高品质防火ABS材质积木颗粒，可兼容乐高体系。
二、核心构件数量至少包含：
2*主控板、1*二代扩展板、1*专用扩展板、1*四路巡线传感器、1*颜色识别传感器、1*遥控手柄、1*遥控数据接收器、2*积木舵机、4*智能马达、800+积木颗粒、线材若干。
三、核心器材参数：
1.二代扩展板：
采用不低于5V3A供电，电池容量不低于900mah，最大工作电压不低于8.4V，额定工作电压不低于7.4V，马达接口输出电压6.4~8.4V，马达接口额定输出电流不低于1A，最大可兼容4个马达和8个传感器同时工作。
2.智能马达：
舵机与电机二合一智能马达，控制精度高，扭力大，反应速度快，具备温度保护、电压保护、堵转保护。工作电压 5.0~9.0V；空载速度不低于125转/min；停止扭力≥29 N/cm；重复定位精度≤3°；操作角度360°，支持旋转速度读取和旋转角度读取功能；全面兼容积木结构件。
3.遥控手柄：
手柄采用2.4GHz无线频率；有唯一识别码，避免混连。
4.传感器类：
（1）颜色接线体系：每个电子模块都有对应的颜色标签，模块端口颜色、多功能扩展盒端口颜色、积木块颜色三者一一对应。
（2）集成接口：传感器电子模块接口为RJ11接口，插拔简单，无需复杂的杜邦线跳接，方便学生课堂使用，避免短路和反接现象发生。
（3）电子模块有固定的编程积木库，方便学生学习，降低入门门槛；支持图形化编程、JavaScript，Python三种编程方式；每个模块都有相应的指示灯，方便查看工作状态。
5.结构类：
结构积木的基本组件都由ABS塑料颗粒制成，采用轴、销类零件的拼插来完成， 孔距标准不低于8mm，兼容性强，可搭建出高精度，高强度的机器人。
6.配套相关专用工具。
四、赛事要求：
可参加世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛。
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	未来之城-脑智启能场地包
	一、场地套装至少包含刀刮布地图、EVA围挡、EVA小球、EVA方块、高透明亚克力板、视觉识别卡片组等材料，可实现脑智启能赛项任务。
二、功能与特点： 
1.地图围挡结构采用多段EVA长方体拼接。
2.道具方块、小球采用密度不低于40的高品质EVA材料，韧性强。立体结构道具采用高透亚克力板，可配合直角卡扣进行装卸。
三、构件数量至少包含以下内容：
地图 *1
红色火种直径50mm *2
蓝色火种直径50mm *2
橙色火种直径50mm *3
蓝色能源球直径40mm *10
红色能源球直径40mm *10
黑色方块长宽高50mm *2
10*10cm，厚度4mm高透明亚克力 *8
10*15cm，厚度4mm高透明亚克力 *8
15*5cm，厚度4mm高透明亚克力 *4
20*5cm，厚度4mm高透明亚克力 *4
直角白色卡扣 *50
网格双面胶300u*50mm*10米 *1
摄像头卡片包-红色卡片 *2
摄像头卡片包-蓝色卡片 *2
蓝色围挡5cm*8cm*40cm *12
蓝色围挡5cm*8cm*55cm *6
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	机器人竞赛中级套装
	一、课程要求：
1.包含多个课时课程，适配机器人竞赛中级套装，用于学校科创教学与竞赛，覆盖“设备认知、编程调试、传感器应用、综合任务实操” 完整学习链路。
2.课程核心主题至少包含：竞赛机器人、编程用法、巡线讲解、发射信号+获取通讯模组、调整配重+调节温度、能源收集+资源分配、任务之外的细节与故障排查、模拟比赛等确保与硬件功能深度匹配。
3.每课时设置如“课程目标、挑战发布、头脑风暴、大展身手” 四大标准化环节，保障教学流程规范可落地。
▲4.投标时提供至少一个核心主题的完整课件，内容包含课程目标、挑战发布、头脑风暴、大展身手等教学环节，课件页数不少于20页。
二、硬件技术要求
1.控制器：可存储不低于6条程序（P1-P6），不低于0.9英寸彩色显示屏，支持中文、英文显示，3个按键；提供不低于8路各类输入输出接口，其中4路数字/模拟/电机/下载接口，1路集成灰度传感器接口，3路TTL伺服电机串行接口；控制器有两种工作模式，一种为下载模式，另一种为在线调试模式，方便程序调试；内置不低于780mAh锂电池。
2.手柄遥控器：至少包含2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，5个功能按键；蓝牙通讯，可与控制器配对，配对后可控制移动机器人实现前进、后退、左转、右转、调速等功能，也可以通过编程实现其他自定义功能。
3.传感器：至少包含超声传感器1个，触碰开关1个，集成五灰度传感器1个。
4.执行器：至少包含智能电机3个，智能舵机1个。   
5.结构件：组件数量不少于480个，组件种类不少于69种。
6.传动件：至少包含齿轮9种30个；其中12齿半高锥齿轮4个，20齿半高锥齿轮2个，12锥直齿轮6个，20锥直齿轮2个，36锥直齿轮6个，8齿直齿轮2个，16齿直齿轮2个，24齿直齿轮4个，蜗杆2个。
三、赛事要求
可参加江苏省青少年科技模型大赛及世界机器人大赛。
	5
	套
	

	12
	机器人竞赛中级套装场地
	1.配套当前赛季赛事专用任务模型零件，零件总数不少于220个；可组装数据跃迁、数据采集、信息解锁、信息封存、信息分类等全套赛事任务模型，另配备至少10个红蓝标识方块，配套专用魔术贴用于固定各类任务模型。
2.配备赛事专用场地底图1张，尺寸不低于2m*1m，完整标注赛道、任务分区，适配日常教学训练与模拟赛事使用。
	1
	套
	

	13
	机器人竞赛普及套装
	一、课程要求：
1.课程适配机器人竞赛普及套装，用于中学科创教学、赛事日常授课与赛前集训，完整覆盖硬件认知、编程学习、传感器实操、多赛事任务训练、故障排查、全流程模拟比赛。
2.课程包含如：竞赛机器人、开发底盘、巡线控制、指南针任务、造纸术任务、火药任务、活字印刷任务、地动仪任务、金字塔任务、长城任务、破晓任务、整合方案、评估与改进、排除故障、规则详解、模拟比赛等多个标准主题，所有课时实操内容均对应套件硬件功能，软硬件深度匹配。
3.每课时固定设置课程目标、挑战发布、头脑风暴、大展身手四大标准化教学环节，教学流程统一规范。
二、硬件技术要求：
1.控制器：可存储30条以上程序；不低于120*60LCD显示屏；4个按键；提供不低于15路各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。
2.结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体；组件数量不少于300个，组件种类不少于40种。
3.传动件：至少包含8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、36锥直齿轮1 个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个,蜗杆1个、带销齿条2个。
4.传感器：至少包含地面灰度传感器（红灯版）5个、NFC读卡模块1个、V3点阵屏1个。
5.执行器：至少包含闭环电机3个、气泵盒组件1个。
6.能源：不低于7.4V 1500mAh专用锂电池。
7.软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器等至少五种编程方式 。
三、赛事要求：
可参加江苏省青少年科技模型大赛及世界机器人大赛。
	5
	套
	

	14
	普及赛配件包
	1.传感器：至少包含V3点阵屏1个、NFC读卡模块1个。
2.结构件：种类不少于5种类，数量不少于30个。
3.执行器：至少包含单吸盘气泵系统1套。
4.结构件：至少包含2倍销10个，1.5倍销10个。
	5
	套
	

	15
	普及赛场地套装
	1.配备赛事场地任务模型零件，零件总数不少于350个；可组装多组完整任务模型，分别为指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、障碍物；配套专用魔术贴，用于各类任务模型固定摆放。
2.配置赛事专用场地底图1张，尺寸不低于2m*1m，独立单独包装；额外配套全套任务模型贴图1套。
	1
	套
	

	16
	研讨学习桌（可折叠）
	1.参考尺寸：1200*600*750mm±5mm。
2.面板材质：采用≥25mm厚的E0级饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高、不易变色。
3.工艺：面板外侧做圆弧设计，所有转角处均为圆角，面板四周采用≥2mm厚的黑白相间色/同色PVC封边条封边。
4.钢架：上托采用≥3.5mm厚冷扎钢板一次冲压成型，前管采用30*60mm*1.5mm±0.5mm的八角冷扎钢管，后管采用30*40mm*1.5mm±0.5mm的八角冷扎钢管，整体焊接成人字型，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显，前置挡板激光割冲孔。
5.旋转折叠机构：采用压铸铝合金一体成型，强度高，开合顺畅，静音，外配ABS装饰盖。
6.横管：管材采用30*60mm*1.5mm±0.1mm椭圆钢管，经数控激光切管设备加工，高精准度，配压铸铝合金接头与钢脚连接，紧密度高，灵活便捷。
7.书网：采用优质ABS连接件+八角形铝合金管，坚固耐用，承重强。
8.钢挡板：不低于0.9mm厚度冷扎钢板冲压成型，强度高，配铝合金压铸连接件，坚固耐用。
9.椅轮：采用尼龙加纤维交强而成，强度高，耐磨性好，通过10万轮周试验掉轮，分裂现象。
	8
	张
	[image: IMG_256]

	17
	学习圆凳
	1.参考尺寸：φ300*450mm±5mm。
2.椅面：
  参考尺寸：φ300±5mm*20mm±0.5mm，中间内凹。
  材质：采用ABS耐冲击塑料一体注塑成型。
3.钢架： 
  参考尺寸：U型管尺寸30*15mm±0.5mm，壁厚1.8mm±0.1mm扁圆管。
  材质：采用直缝电焊钢管，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。
4.脚垫：采用TPU软胶脚垫，防滑防刮伤地面。
	16
	个
	[image: IMG_257]

	18
	学习椅
	1.参考尺寸：460*470*450/750mm±5mm。
2.材质：采用高密度PP颗粒材质，一体注塑成型，符合人体工程学设计。
3.椅腿：实木椅腿，加装防滑脚垫；
4.工艺：五金螺丝连接固定。
5.颜色：可选。
	24
	张
	[image: IMG_258]

	19
	定制展示高柜
	1.参考尺寸：1100*450*2400mm±5mm。
2.材质：采用不低于E0级环保标准免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，背板厚度≥9mm。
3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.五金件：液压铰链、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
5.结构：上部四周为开放展示格、中间洞洞板展示墙，下部为带门储物柜。
6.颜色：可选。
	2
	个
	[image: IMG_259]

	20
	定制文化卷帘2620
	1.尺寸：不低于宽2.6m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	3
	套
	

	21
	定制文化卷帘1720
	1.尺寸：不低于宽1.7m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	1
	套
	

	22
	宣绒布文化墙
	1.材质：宣绒布。
2.工艺：画面高清喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	20
	㎡
	

	二、跨学科实验室-1F
	

	1
	微型高速万能试样粉碎机
	1.机身材质：不锈钢。
2.功率：不低于0.46KW。
3.容量：不低于100g。
4.转速：不低于24000转/分钟。
5.电源：220V。
6.外形尺寸：φ140*290mm。
7.粉碎细度：40-200M。
	1
	台
	

	2
	振荡筛
	1.筛子摇动次数：不低于221次/分。
2.震机次数：不低于147次/分。
3.回转半径：不低于12.5mm。
4.电机转速：不低于1400次/分。
5.功率：不低于1.5kw。
	1
	台
	

	3
	发酵罐
	容量：不低于7.0斤，带硅胶密闭阀，自动排气。
	8
	个
	

	4
	无油真空泵
	1.提供足够的电机动力，减少电机发热。
2.真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶，并附有加强纺织骨架夹层，厚度≥3mm，使用寿命大大提高。
3.小巧实用、操作简便、效率高、噪音低。
4.可选配调压形式和排气阀配置。
5.流量（L/min）：不低于10。
6.压力（Map）：不低于0.08。
7.功率：不低于80W。
	1
	台
	

	5
	常压蒸馏装置
	至少包括：手提工具箱*1、铁架台2套、梨形分液漏斗100ml*1、500ml蒸馏瓶*1、蛇形冷凝管*1、烧杯100ml*1、精油瓶*2、酒精灯*1、玻璃滴管*1、牛角管*1、烧杯刷*1、温度计*1、陶土网*1、止水夹*1、乳胶管2m、橡胶塞*2、针管*1、1000ml塑料烧杯*1、塑料水槽*1、酒精灯芯*2、150mm漏斗*1。
	4
	套
	

	6
	糖度计
	1.量程：0-35%Bri*。
2.分辨率：0.1%。
3.精度：±0.1%~0.2%。
4.高精度传感器。
5.温度补偿。
6.盖板设计。
7.采用光学棱镜。
	2
	台
	

	7
	磁力搅拌器
	1.容量：20～3000ml。
2.功率：不大于200W。
3.加热盘温度：0-300℃可调。
4.外形尺寸：不低于240*150*105mm±20mm。
5.电源：AC220V±10%，50Hz±10%。
6.转速可调节。
	1
	台
	

	8
	精油提取器
	天然本草精油提取器含有冷凝管、蒸气收集管、水循环回流管、蒸馏器、油水分离器，水循环回流管中设置一个控制阀，蒸气收集管与油水分离器之间的夹角A为65～120度，结构简单，操作方便，既满足实验研究需要，又满足规模小规模化生产。不低于1000ML蒸馏瓶，配套全套加热管和铁制安装装置。
	1
	套
	

	9
	酿酒设备
	304不锈钢材料，容积不低于20L左右。包括蒸锅、温度表、水封口、水位计、冷却器等全套设备，可以容纳4-5KG粮食酿酒。
	1
	套
	

	10
	旋转蒸发仪
	1.采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。
2.采用高效冷凝器确保高回收率。
3.旋转瓶用螺母连接，便于装卸。
4.收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷。
5.可连续进料。
6.真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。
7.水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。
8.结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。
9.玻璃件全部采用高温高硼玻璃。
10.旋转瓶容量：不低于2L。
11.收集瓶容量：不低于1L。
12.旋转速度：0-90转/分（交流无极调速）。
13.电动功率：不低于40W。
14.水浴锅功率：不低于2KW。
15.水浴锅升降高度：不低于120mm。
16.电源：AC220V±10%，50Hz±10%。
	1
	台
	

	11
	高压蒸汽灭菌器
	1.全部采用（SUS304）不锈钢材料。
2.额定工作压力：不低于0.14Mpa。
3.额定功率：不低于2KW。
4.温度设定范围：50-135℃。
5.自胀式硅橡胶密封圈，浸入式电热管，双刻度二类读数压力表。
6.容器盖与容器桶一次压延成型，具有灭菌定时功能，定时范围：0-80min。
7.容积：不低于15L。
	1
	台
	

	12
	紫外分光光度计
	1.光学系统： 1200线/毫米全息光栅。
2.超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC，50～60HZ。
3.波长范围：190～1100nm。
4.光谱带宽：不低于4nm。
5.波长准确度：±1nm。
6.波长重复性：≤0.5nm。
7.透射比准确度：±0.5%T。
8.透射比重复性：≤0.2%T。
9.显示方式：不低于80*50mm背光液晶显示屏，读数清晰，吸光度、透射比、浓度直接读取。
10.可用U盘导出数据，使用方便。
11.杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm。
12.波长设置：自动。
13.调零方式：自动。
14.光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C。
15.光源：氘灯、钨灯。
▲投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的至少满足以上第3-5、9项参数的检测报告扫描件加盖公章。
	1
	台
	

	13
	电热恒温培养箱
	1.箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成。
2.不低于4.0寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，可显示温度。
3.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性。
4.箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。
5.具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能。
6.具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌。
7.容积：≥140L。
8.控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门。
9.外形尺寸（长*宽*高）：650*600*800mm±20mm。
10.内胆尺寸（长*宽*高）：500*450*550mm±20mm。
▲投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的至少满足以上第2、5、6项参数的检测报告扫描件加盖公章。
	1
	台
	

	14
	实验室纯水器
	1.不低于4.0寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作。
2.全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改。
3.完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能。
4.具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式。
5.具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值。
6.全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命。
7.可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降。
8.具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质。
9.具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)。
10.过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便。
11.配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能。
12.进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa。
13.电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确。
14.制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min。
15.出水口2个；RO纯水，UP超纯水。
16.RO纯水电导率常规：≤源水电导率*5%。
17.超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。
18.具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗。
19.系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态。
20.采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：400*450*500mm±20mm。
21.功率：70W（±2%）。
	1
	台
	

	15
	微量可调移液器
	1.人体学的手柄挂钩设计。
2.管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置。
3.清晰的显示读数窗口，量程连续可调。
4.管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌。
5.五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。
	2
	套
	

	16
	移液器架
	平板式，亚克力材料，5个位置。
	2
	个
	

	17
	PH计
	1.ABS工程塑料外壳。
2.液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能。
3.仪器级别：0.01级。
4.测量范围：pH：0.00～14.00，mV：-1880～1880。
5.分辨率：pH：0.01，mV：1。
6.自动±极性显示。
7.测量精度：mV为±2，pH为±0.01。
8.外形尺寸：230*200*70mm±20mm。
9.电源：AC220V±10%，50Hz±10%。
	1
	台
	

	18
	台式低速离心机
	1.采用直流无刷电机，单片机控制，转速，时间全数显，机械门锁，操作简便。
2.最高转速：不低于4000r/min。
3.最大相对离心力：不低于2100*g。
4.定时范围：0-99min。
5.离心最大容量：不低于8*15ml。
6.电源：AC220V 50Hz 10A 450w。
	1
	台
	

	19
	电热鼓风干燥箱
	1.箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，箱门具有大视角玻璃观察窗。
2.不低于4.0寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度。
3.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性。
4.实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热。
5.具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能。
6.具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌。
7.风速20档可调。
8.容积：≥140L。
9.控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门。
10.外形尺寸：不低于650*600*800mm±20mm。
11.内胆尺寸：不低于500*450*550mm±20mm。
	1
	台
	

	20
	水浴锅
	1.一列二孔，工作室尺寸：300*160*90mm±20mm。
2.功率：不低于600W。
3.控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃。
4.数显。
5.外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型。
6.温系统：微机PID智能控制。
	1
	台
	

	21
	手工皂试剂盒
	手工皂制作试剂盒，试剂盒为25组/班的用量。
	2
	套
	

	22
	实验箱
	1.参考尺寸：450*300*250mm±10mm。
2.材质：采用PP工程塑料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。
3.结构：拉扣式开启设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管；可折叠的提手，收纳自如，方便实验教学；堆积方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架。 
4.包含：支座、双嘴钳、支撑杆、铁圈(大、中、小)、万向夹、酒精灯、电子点火器、试管架、电子天平、电子秒表、LED台灯、打孔器、剪刀1把、解剖器、试管夹、止水夹、三脚架、陶土网、移液器、移液器架等。
	1
	套
	

	23
	耗材包
	1.不少于四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各6包。
2.不少于三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各6个。
3.不少于酒精计套装（三支装0~40°、40°~70°、70~100°，换算表+测酒用温度计+带底座量筒）5套。
4.硅胶模具不少于5组。
5.切割刀不少于5个。
6.pH广范围试纸（1-14）不少于5本。
	1
	套
	

	24
	教师台
	1.参考尺寸：2400*750*800mm±20mm。
2.台面：采用不低于12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度不低于25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
3.柜体：采用不低于1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPO*Y粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
4.导轨：三节式，静音。
5.拉手：C字一次折弯拉手，造型独特美观。
	1
	张
	[image: IMG_256]

	25
	中央操作台
	1.参考尺寸：2000*1200*800mm±20mm。
2.台面：采用不低于12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度不低于25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
3.柜体：采用不低于1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPO*Y粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
4.导轨：三节式，静音。
5.拉手：C字一次折弯拉手，造型独特美观。
	6
	张
	[image: IMG_257]

	26
	实验室边台
	1.参考尺寸：4000*650*800mm±20mm。
2.台面：采用不低于12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度不低于25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
3.柜体：采用不低于1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPO*Y粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
4.导轨：三节式，静音。
5.拉手：C字一次折弯拉手，造型独特美观。
	1
	张
	[image: IMG_258]

	27
	学生凳
	1.参考尺寸：凳面直径≥300mm，高度410-550mm（高度可调）。
2.技术参数：凳面采用不低于3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用半径不低于230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	45
	只
	[image: IMG_259]

	28
	实验培训
	1.提供现场仪器设备使用方法、实验开展培训，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认。
2.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考等。
3.具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认，不含培训相关实验使用的试剂和耗材。
4.培训时提供清单核心产品功能、使用视频。
5.培训时提供清单相关学科常做的实验视频。
6.培训时提供清单对应课程实验操作手册（电子版）。
	1
	项
	

	29
	定制展示高柜
	1.参考尺寸：1500*450*2400mm±5mm。
2.材质：采用不低于E0级环保标准免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，背板厚度≥9mm。
3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.五金件：液压铰链、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
5.结构：上部四周为开放展示格、中间洞洞板展示墙，下部为带门储物柜。
6.颜色：可选。
	1
	个
	[image: IMG_260]

	30
	定制文化卷帘2620
	1.尺寸：不低于宽2.6m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	3
	套
	

	31
	宣绒布文化墙
	1.材质：宣绒布。
2.工艺：画面高清喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	20
	㎡
	

	三、人工智能实验室-2F
	

	1
	人工智能实验套装
	一、主控板核心技术与功能实现：主控板采用一体化设计，国产芯片架构。是面向中小学信息科技与人工智能教育场景的微型计算机，适用于各类编程教学及课程实验教学。主控板技术指标与功能如下：
1.主控板规格：外壳材质材质为ABS（防火级别V0），外观尺寸不低于55*55*20mm。
2.主处理器：国产双核32位LX7微处理器，主频≥240MHz，SRAM≥8Mb，FLASH≥16Mb。
3.视觉显示模块：LCD显示屏≥2.0英寸，分辨率≥240*320像素。
4.可编程按键系统‌：配置不少于A/B/C三颗独立可编程按键，支持自定义功能映射，可用于电梯运行模拟实验。
5.无线通信模块‌：集成双模无线连接系统，支持2.4GHz WiFi（符合IEEE 802.11 b/g/n标准，传输速率≥72Mbps）与蓝牙5.0技术（支持BLE低功耗模式，兼容HID协议，传输距离≥10米）。
6.声音采集系统‌：内置2个声音传感器，集成双麦克风阵列，支持声源定位。
7.音频输出单元‌：内置扬声器，支持I2S或PWM音频输出。
8.光线强度检测‌：内置光线传感器可测量环境光线强度，测量范围0-65535 lux。
9.运动姿态检测‌：内置加速度计陀螺仪六轴IMU（3轴加速度计+3轴陀螺仪）。
10.地磁方向感知‌：内置地磁传感器，三轴磁力计，航向角精度≤1°。
11.可编程灯阵列‌：内置≥3颗独立可编程全彩RGB灯，导光柱采用磨砂工艺护眼设计，支持≥1670万色显示。
12.TF卡座‌：支持microSD卡扩展，最大支持32GB存储。
13.供电系统‌：采用Type-C接口（5V/1A）与内置可充电锂电池（容量≥600mAh）双模供电架构，支持Type-C接口充电。
14.低功耗系统：支持板载低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技术，兼容BLE 4.0、4.1、4.2及5.0版本‌。其中，BLE 4.0主打低功耗特性，4.1提升了数据传输速率并支持主从共存，4.2增强了安全性和隐私保护，5.0则显著提升了传输距离和速率‌。
15.主控板接口拓展‌：集成≥6个Type-C接口，专用于连接配套传感器与执行器。
16.指示灯功能‌：指示灯数量≥4个，具备充电显示和电量显示。
17.主控板外壳结构‌：采用标准化乐高兼容接口设计，支持与乐高类积木结构件无缝适配，确保快速拼装与扩展性。
18.主控板与智能磁吸小车的连接方式‌：采用磁吸式接口设计，实现主控板与智能磁吸小车的快速、精准对接，确保供电与信号传输的稳定性。
19.传感器连接纠错功能‌：传感器正确连接至程序预设的串口时，对应串口LED灯亮起绿色；若传感器连接串口与程序设定不符，则对应LED灯亮起红色，实现精准的硬件连接状态可视化反馈。
▲投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的至少满足以上第3、4、15、18项参数的检测报告扫描件加盖公章。
二、传感器配置与基础功能实现：该模块涵盖压力、RFID、水温、土壤湿度、超声波、温湿度传感器及LED灯、按键模块、人体感应传感器、风扇模块、烟雾模块、微型水泵和数字舵机。
1.压力传感器：外观尺寸≥40*30mm，工作电压5V；通过检测薄膜弹性形变引起的电阻变化，精确测量0-10KG量程的外部压力值，工作温度范围：-20℃~85℃，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于电梯超载检测等场景。
2.RFID刷卡模块（配卡片）：工作电压≥5V，支持5±0.5cm的读写距离；通过无线射频信号实现非接触式数据读写，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于门禁系统模拟等场景。
3.水温传感器（含防水探头）：外观尺寸≥40*30mm，工作电压≥5V；基于I2C通信的数字温度传感器，测量精度±0.5℃，测温范围：-55℃~125℃，配备Type-C转接板及乐高积木结构件适配接口，具有体积小、抗干扰能力强等特点，适用于水体温度测量场景。
4.土壤湿度传感器：工作电压≥5V；通过测量土壤介电常数间接检测水分含量，采用I2C通信协议，测量精度≥1%RH，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于土壤水分监测场景。
5.超声波传感器：工作电压≥5V、支持I2C通信；通过发射和接收超声波并计算时间差实现距离测量，工作温度范围：-40℃~85℃，探测精度0.3cm±1%，最大探测距离≥3m、最小探测距离≤2cm，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于障碍物距离检测场景。
6.温湿度传感器：外观尺寸≥40*30mm，通过I2C通信协议实现5V供电下环境温湿度测量，由半导体湿度传感器和NTC温度传感器组成，量程为温度范围：-20℃~60℃、湿度范围：5%~95%RH，测量精度达：温度±2℃、湿度±5%RH，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于环境温湿度监测场景。
7.LED灯模块：外观尺寸≥40*30mm，通过I2C通信协议实现5V供电下的亮度调节；采用半导体发光二极管技术，工作温度范围：-40℃~100℃，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，具有高效能、低能耗、长寿命和快速响应特点，适用于模拟照明场景。
8.按键模块：外观尺寸≥40*30mm，通过I2C通信协议实现5V供电的数字信号检测；可识别按下/松开状态输出高低电平，行程：0.35±0.1mm，按压力度：250±50gf，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于模拟按键操作场景。
9.人体感应传感器：外观尺寸≥40*30mm，通过红外检测技术实现5V供电下的人体活动感知；采用I2C通信协议，工作温度范围：-20℃~85℃，感应角度<100°锥角，最大检测距离≥5m，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于智能家居人体感应场景（如感应夜灯）。
10.风扇模块：通过直流电机驱动，支持I2C通信协议实现5V供电下的转速控制（空载≥8000±10%RPM，负载≥6500±10%RPM），工作温度范围：-10℃~65℃，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于模拟风扇场景。
11.烟雾模块：工作电压≥5V，采用I2C通信协议；通过检测环境中烟雾颗粒或可燃气体浓度（灵敏度：Rs(inair)/Rs(2000ppmC3H8)≥5），在超出预设阈值时触发报警，配备Type-C接口及乐高积木结构件适配接口，适用于环境安全监测场景。
▲12.数字舵机：配备直出Type-C接口线，支持I2C通信协议；在5V供电下实现0°~180°范围内的精确位置控制（CCW旋转方向），配备离合保护齿轮和5S堵转保护功能，额定扭矩0.5KGF·cm，具有体积小巧、力矩强大、稳定性好等特点，适用于门禁抬杆等模拟操作场景。（投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的满足参数的检测报告扫描件加盖公章）
13.微型水泵：工作电压≥5V，支持I2C信号类型与Type-C接口模式；采用涡轮增压技术，通过程序控制可实现流量调节，扬程≥9CM，防水等级≥IP68，并需使用Type转接板进行转接。
三、智能磁吸小车：采用磁吸式连接主控板，搭载4路巡线传感器及4颗全彩RGB灯，通过连接超声波传感器可实现模拟倒车防撞与路况检测，适用于人工智能通识教育“具身智能”相关实验教学场景。
1.电源要求‌：≥5V。‌
2.信号类型‌：支持I2C通信协议。
3.接口模式‌：支持Type-C接口。
▲4.磁吸功能‌：具备磁吸连接能力，支持即挂即连。（投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的满足参数的检测报告扫描件加盖公章）
5.扩展接口‌：支持与配套超声波传感器插入式连接。
6.巡线传感器‌：集成四路巡线传感器，间距≥1.5cm，探测间距1~3cm。
7.RGB灯‌：板载≥4颗全彩RGB灯，通过编程可分别控制每一个灯的显示颜色，可用于小车的转向、停车等状态表示。
8.驱动方式‌：采用编码马达驱动。
9.工作电压‌：≥5V。‌
▲四、套装契合教育部颁发的《信息科技课程教学指南》和《中小学人工智能通识教育指南》的要求，适配初中硬件实验教学需求，套装需满足与学校已有信息科技平台及人工智能通识教育平台能实现无缝连接，适配硬件python编程实验和硬件图形化编程实验。（投标时提供满足要求的承诺函加盖公章）
	45
	套
	

	2
	人工智能实验模组
	▲1.设备支持Wi-Fi连接、声音采集及图像采集，可实现人脸识别（含活体检测）、手势识别、物品检测、颜色识别等功能，并通过Wi-Fi接入线上大模型，提供语音识别、文字转语音等功能；可实现模拟人脸认证、智能交互及自动化检测等实验教学场景，适用于八年级“物联网实践与探索”相关实验教学场景。（投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的满足参数的检测报告扫描件加盖公章）
2.电源输入：≥5V DC（允许±5%电压波动，电流≥1A）。
3.信号类型：支持I2C协议（标准模式100kbps或快速模式400kbps）。
4.CPU需满足：大核主频≥1.0 GHz（支持RISC-V或ARM架构），小核主频≥700 MHz，内置NPU算力≥1.0 TOPS”。
5.内存容量≥256MB，类型为DDR3或更高规格。
6.屏幕尺寸：≥2.0英寸液晶屏。
7.屏幕分辨率：≥640*480像素。
8.存储扩展：支持TF卡。
9.数据接口：Type-C接口模式。
	45
	套
	

	3
	培训服务
	提供人工智能实验套装的系统性培训，配套平台的使用培训和老师操作手册、学生操作手册资料，以及相关使用的售后服务。
	1
	项
	

	
	
	家具文化
	
	
	

	1
	收纳边柜
	1.参考尺寸：1200*450*1000mm±5mm。
2.材质：采用不低于E0级环保标准免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，背板厚度≥9mm。
3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.五金件：三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
5.颜色：可选。
	7
	个
	[image: IMG_256]

	2
	定制文化卷帘2620
	1.尺寸：不低于宽2.6m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	2
	套
	

	3
	定制文化卷帘1720
	1.尺寸：不低于宽1.7m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	2
	套
	

	4
	宣绒布文化墙
	1.材质：宣绒布。
2.工艺：画面高清喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	20
	㎡
	

	四、数字化实验室-2F
	

	1
	采集器
	1.数据采集器作为连接传感器与计算机的桥梁，采用USB协议与电脑通讯；通过USB接口供电，无需外接电源。
2.内置电源指示灯和工作状态指示灯。
3.内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器。
4.模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换。
5.采输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.四路全数字通道，数据采集器最大采样率80KByte，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。
	1
	台
	

	2
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz。
3.不低于1.5寸彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用不低于蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。
5.设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面。
6.通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）。
8.支持常规操作系统。
9.采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量不低于1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口。
10.数据存储频率5Hz，存储容量最大262，144个数据点。
	2
	只
	

	3
	微电流传感器
	1.用于测量电路中的微小的电流数据。
2.性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA；准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz。
3.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ。
4.结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验。
5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
10.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	4
	三维磁感应强度传感器
	1.用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测*、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量值。
2.性能：测量范围：-50mT~+50mT；分度：≥0.01 mT；准确度：≥0.3mT；最大采样率：≥1KHz。
3.结构：由方形磁场管，探头探出≥10cm，方形边尺寸≥6mm，刻度尺寸≥10cm。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
9.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	5
	力传感器
	1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。
2.性能：测量范围：-20N~+20N；分度：≥0.01N；准确度：≥0.1N；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
	2
	只
	

	6
	力传感器C
	1.测量范围：-50N~+50N ；分度：≥0.01N。
2.直柄式结构，测量拉力时显示正值、压力时显示负值。
3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。
5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。
6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。
7.传感器支持常规系统。
	1
	只
	

	7
	位移传感器
	1.用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区。
2.性能：测量范围：0cm~200cm，分度：≥1mm；准确度：0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；最大采样率：≥50Hz。
3.结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚≥0.5mm，内径≥3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	1
	对
	

	8
	光电门传感器
	1.用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数。
2.性能：分度：≥2μS；准确度：≥20uS；最大采样率：≥20KHz。
3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	9
	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：≥0.1dB；准确度：声级：≥4dB；声波：≥10Hz；声波最大采样率：≥20KHz；声级最大采样率：≥5KHz。
3.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	10
	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据。
2.性能：测量范围：-3A~+3A；分度：≥0.01A。
3.测量范围：-300mA~+300mA；分度：≥0.1mA。
4.测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≥0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：≥5KHz。
5.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω。
6.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。
7.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
8.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
9.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
10.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
11.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
12.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。
13.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	11
	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据。
2.性能：测量范围：-20V~+20V；分度：≥0.01V。
3.测量范围：-2V~+2V；分度：≥0.001V。
4.测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：≥0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；最大采样率：≥5KHz。
5.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ。
6.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。
7.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
8.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
9.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
10.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
11.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
12.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。
13.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	12
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强。
2.性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：≥0.01 kPa；准确度：≥0.2kPa；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：塑料软管外径≥Φ6，内径≥Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≥Φ4，内径≥Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
9.可应用于常规操作系统平台。
	3
	只
	

	13
	温度传感器
	1.用于测量待测物体或溶液的温度。
2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：≥0.1℃；准确度：≥0.5℃；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度≥10cm，直径≥3.0mm；探头把手：长度≥9.5cm，直径≥1cm。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长≥75cm。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
	

	14
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。
2.性能：测量范围：0~700 kPa；分度：≥0.1 kPa；准确度：≥1kPa；最大采样率：≥5KHz。
3.范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；反应时间：≤10毫秒；内部体积：≥0.8ML。
4.结构：塑料软管内径≥φ4、外径≥φ6，长≥55mm。
5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
10.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度。
2.性能：测量范围：0~14；分度：≥0.01；准确度：≥0.15；最大采样率：≥5KHz。
3.温度范围：0-80℃（塑壳），0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≥12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH。
4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定。
5.传感器尺寸：不低于95*40*25mm，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
9.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量。
2.性能：测量范围：0～100％，分度：≥0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：≥5KHz。
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒。
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≥36.8mm，探头部分直径≥20mm，探头整体高度≥50mm，线长≥80cm。
5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量。
9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
10.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量。
2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≥1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：≥5KHz。
3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力。
2.性能：测量范围：0~20000μS/cm；分度：≥10μS/cm。
3.测量范围：0~2000μS/cm；分度：≥1μS/cm。
4.测量范围：0~200μS/cm；分度：≥0.1μS/cm；准确度：0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；最大采样率：5KHz。
5.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≥12mm。
6.结构：使用BNC连接器方式与电极连接。
7.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
8.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
9.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
10.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
11.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。
12.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	心率传感器
	1.用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形。
2.性能：测量范围：0～200次；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：血氧探头OEM300-AL，长度≥1米。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.可应用于常规操作系统平台。
9.使用方法：将血氧探头连线接入传感器，预热一分钟后将血氧探头夹在被测人员食指上（注意：血氧探头红色发光侧应在手指指甲一侧），被测人员保持坐立不动，被测手指位置与心脏距离不超过20cm。
	1
	只
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	相对湿度传感器
	1.用于测量容器内的湿度。
2.性能：测量范围：0～100%，分度≥0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%，>70%）；最大采样率：≥5KHz。
3.技术指标：探管≥φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.可应用于常规操作系统平台。
	1
	只
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	集中充电装置
	不少于20口USB充电插座，主流功率≥200W，充满断电。
	1
	套
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	蓝牙适配器
	蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现不少于20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	7
	套
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	系统专用附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只。
2.参考尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm。
3.两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学。
4.技术资料需包含产品实验案例。
	1
	套
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	铝合金箱
	参考尺寸：不低于400*280*180mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	1
	套
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	数字化软件
	专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。软件具备的功能：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。
	1
	张
	

	26
	多用力学轨道
	基本配置：包含但不限于1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。
	1
	套
	

	27
	高灵敏度线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。
2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。
	1
	套
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	智能摩擦力实验器
	1.由智能摩擦块（内置力传感器、蓝牙、液晶显示屏*2块、砝码槽*3个）、测钩、3种摩擦面（塑料面、绒面、胶面）、50g砝码*3个、牵引器、纳米魔术贴构成、数据线1条、充电头1个。
2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，实现实验器材数据显示数据与软件显示数据同步。
3.控制旋钮旋转调速功能：旋转控制旋钮调节转速，在三个预设档位进行三档转速调节，实现不同的收线速度设置。自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零和软件调零；软件可以对力传感器进行无线调零操作。
4.支持有线、无线与计算机进行数据通讯，支持无线与移动端进行数据通讯。
5.实验器材可在任意桌面、底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道。
6.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。
7.支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示、1位小数点显示、2位小数点显示。
8.设有双面液晶显示屏，实时显示力的大小，实现实验器材数据实时显示，数据与软件显示数据同步，软件端可以实时显示摩擦力大小，也可以描绘摩擦力的变化曲线。可完成探究影响摩擦力大小的因素、测量最大静摩擦力大小、摩擦力与正压力的关系、摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系等实验。
	1
	套
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	远红外实验用加热器
	1.参考尺寸：160*120*130mm±1mm，由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率不低于80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。
2.可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。
	1
	套
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	电阻定律实验器
	由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。
	1
	套
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	电磁铁实验器
	1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。
2.外壳尺寸：不低于300*90*90mm±5mm。
3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。
4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。
	1
	套
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	流体压强实验器
	1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。
2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。
	1
	套
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	焦耳定律实验器
	1.由量热器、底座组成，外形尺寸：不低于140*140*150mm±5mm。
2.量热器内金属丝长度不低于85cm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。
3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。
	1
	套
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	二力平衡实验器
	由驱动台(包含电机轮、滑轮*2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成，与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。
	1
	套
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	浮力定律实验器
	1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。
2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。
3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。
	1
	套
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	摩擦做功实验器
	由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。
	1
	套
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	液体内部压强实验器
	1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成。 
2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：≥0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：≥10°。
3.压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中。
4.无需数据采集器，实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件。
5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系。
6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验。
7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据。
8.支持压强硬件调零和软件调零； 可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输。
9.自带可充电锂电池，无需外接电源。
	1
	套
	

	38
	通电螺线管
	参考尺寸：110*40*45mm±1mm，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。
	1
	套
	

	39
	晶体熔解与凝固实验器
	实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。
	1
	套
	

	40
	空气阻力效应实验器
	1.空气阻力效应实验器由计时接收板（至少包含接收盘、振动传感器、缓冲脚垫）、释放触发器（至少包含光电门、固定杆、固定螺栓、通讯连接线）、配重组件（至少包含配重杆和配重球）、阻力板（至少包Φ120mm泡沫板、Φ160mm泡沫板、Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）、魔术贴构成。
2.实验器支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。
	1
	套
	

	41
	教师用无线智能小车
	1.至少包含智能小车、配套软件、驱动模块（弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置；速度调节档位范围：1～5；配重块1块。运行方向：正向或反向；规格：≥80*60*45mm（±2mm）、弹射模块（弹射模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置；弹射高度：≥50cm；弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间；配弹射小球1只）。
2.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。
3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。
4.传感器技术参数：
力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01N；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
位移：测量范围：-9999.9 mm～9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
速度：测量范围：±3m/s；最大速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
加速度：测量范围：±156m/s²（±16g）；分度≤0.001m/s²；精准度：±0.01m/s²；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
陀螺仪：测量范围：±2000°/s；分度≤1°/s；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
5.可应用于常规操作系统平台。
	1
	套
	

	42
	矢量显示模块
	1.含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。
2.显示数据：力、加速度或速度。
3.显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型。
4.设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。
5.模块尺寸：不低于140*20*55mm，显示屏幕：不低于0.7寸。
	1
	套
	

	43
	智能小车专用轨道及附件
	包含但不限于1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（≤3N弹簧2条、≤5N弹簧1条）、固定柱2只、50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套、磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）、高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件5个、水平泡2只、充电器1个、数据线2条，蓝牙适配器1只。
	1
	套
	

	44
	车轮式摩擦力实验器
	1.器材结构：由摩擦小车、支撑座、摩擦板车、紧固件及铝合金底座构成。外设显示屏幕：不低于35*30mm。摩擦小车部分：不低于400*180*210mm。摩擦小车及外设力传感器：不低于400*180*220mm。
2.测量范围：测量范围：-50N~+50N；分度：≥0.01N；力的正值和负值代表摩擦力不同方向。
3.连接方式：可通过数据显示模块实时显示测量数据，有线或无线方式与计算机通讯，能够实现软件和硬件联动，支持蓝牙无线数据传输；有线传输频率：≥20KHz；无线传输频率：≥200Hz。
4.应用系统：可应用于常规操作系统平台。
5.定性分析：可直接观察主动轮与从动轮在前进和后退过程中摩擦力的方向，无需连接计算机进行软件模拟。
6.定量分析：探究主动轮摩擦力方向与大小，软件系统自动显示主动轮摩擦力的方向和大小以及主动轮和从动轮的实验现象图。
7.支持物理按键调零和软件调零。
	1
	套
	

	45
	滴定实验装置
	由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	1
	套
	

	46
	气液相密封实验器
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。
	1
	套
	

	47
	多用途密封塞
	1.密封实验套件至少包含5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。
2.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	1
	套
	

	48
	磁力搅拌器
	1.由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度为10转/分钟；额定功率≥10W。磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。
2.用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。
	1
	套
	

	49
	真空铃实验器
	由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。 硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。 该实验器与压强传感器配合使用，支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。
	1
	套
	

	50
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz。
3.不低于1.7寸彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用不低于蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。
5.设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面。
6.通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）。
8.支持常规操作系统。
9.采用充电锂电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时，采用microUSB充电接口。
10.数据存储频率≥5Hz，存储容量≥262，144个数据点。
	24
	只
	

	51
	磁感应强度传感器
	1.用于测量磁场中的磁感应强度。
2.性能：测量范围：-15mT~+15 mT；分度：≥0.01mT；准确度：≥0.3mT；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：方形磁场管，探头探出≥11cm，方形边尺寸≥6mm，刻度尺寸≥10cm。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
9.可应用于常规操作系统平台。
10.可完成感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等实验。
	12
	只
	

	52
	温度传感器
	1.用于测量待测物体或溶液的温度。
2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：≥0.1℃；准确度：≥0.5℃；最大采样率：≥5KHz。
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度≥10.5厘米，直径≥3.0毫米；探头把手：长度≥9.5厘米，直径≥1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长≥75厘米。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；配件：不低于20mL注射器。
2.性能：测量范围：0~700 kPa；分度：≥0.1 kPa；准确度：≥1kPa；最大采样率：≥5KHz。
3.范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；反应时间：≥10毫秒；内部体积：≥0.8ML。
4.结构：塑料软管内径≥φ4、外径≥φ6，长≥55mm。
5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
10.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	多量程电流传感器
	1.用于测量电路中的电流数据。
2.性能：测量范围：-3A~+3A；分度：≥0.01A。
3.测量范围：-300mA~+300mA；分度：≥0.1mA。
4.测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≥0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：≥5KHz。
5.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω。
6.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。
7.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
8.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
9.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
10.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
11.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
12.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。
13.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：≥0.1dB；准确度：声级：≥4dB；声波：≥10Hz；声波最大采样率：≥20KHz；声级最大采样率：≥5KHz。
3.结构：由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
5.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
7.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	多量程电压传感器
	1.用于测量电路中的电压数据。
2.性能：测量范围：-20V~+20V；分度：≥0.01V。
3.测量范围：-2V~+2V；分度：≥0.001V。
4.测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：≥0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；最大采样率：≥5KHz。
5.技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ。
6.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。
7.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
8.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
9.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
10.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
11.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
12.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。
13.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	pH传感器
	1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度。
2.性能：测量范围：0~14；分度：≥0.01；准确度：≥0.15；最大采样率：≥5KHz。
3.温度范围：0-80℃（塑壳），0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≥12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH。
4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。
5.传感器尺寸：不低于95*40*25mm，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
9.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	氧气传感器
	1.用于测量待测气体中氧气的含量。
2.性能：测量范围：0～100％，分度：≥0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：≥5KHz。
3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒。
4.结构：氧气传感器探头外壳直径≥35mm，探头部分直径≥20mm，探头整体高度≥50mm，线长≥80cm。
5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
7.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量。
9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
20.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	扩散式二氧化碳传感器
	1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量。
2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≥1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：≥5KHz。
3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒。
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。
6.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定。
7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
8.可应用于常规操作系统平台。
	12
	只
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	铝合金箱
	参考尺寸：不低于410*280*180mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。
	12
	套
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	学生用无线智能小车
	1.至少包含智能小车、配套软件。
2.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。
3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。
4.传感器技术参数：
力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01 N； 数据无线最高采样率：≤2000Hz。
位移：测量范围：-9999.9 mm～9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
速度：测量范围：±3m/s；最大速度：±3m/s；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
加速度：测量范围：±156.8m/s²（±16g）；分度≤0.001m/s²；精准度：±0.01m/s²；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
陀螺仪：测量范围：±2000°/s；分度≤1°/s；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：≤2000Hz。
5.可应用于常规操作系统平台。
	12
	套
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	智能小车专用轨道及附件
	包含但不限于1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（≤3N弹簧2条、≤5N弹簧1条）、固定柱2只、50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套、磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）、高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件5个、水平泡2只、充电器1个、数据线2条，蓝牙适配器1只。
	12
	套
	

	63
	摩擦力实验器
	1.由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。
2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。
3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。
	12
	套
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	浮力定律实验器
	1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。
2.专用物块至少由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。
3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。
	12
	套
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	环形线圈
	1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。
2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。
	12
	套
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	通电螺线管
	外形尺寸：不低于110*40*45mm±1mm，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。
	12
	套
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	摩擦做功实验器
	由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。
	12
	套
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	滴定实验装置
	由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	12
	套
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	气液相密封实验器
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。
	12
	套
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	教师演示讲台
	1.参考尺寸：不低于2400*700*900mm。
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：采用不低于E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.门板及抽面：采用不低于E0级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。
6.铰链：采用大弯铰链。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置尼龙脚垫。
▲9.教师演示讲台技术要求满足GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件，其中：
（1）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm；
（2）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝，实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽；
（3）实验台力学性能-实验台耐久性：①符合水平耐久性试验标准；②符合垂直耐久性试验标准；
（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：①符合水平冲击稳定性试验标准；②符合垂直加载稳定性试验标准；③符合具有推拉构件的稳定性试验标准。
（投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的满足参数的检测报告扫描件加盖公章）
	1
	张
	[image: IMG_256]
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	学生实验桌
	1.参考尺寸：不低于2400*1200*780mm。
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上部中空式抽斗下部储物柜，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：拉手与门板一体成型，采用简约一字型设计。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	5
	张
	[image: IMG_257]
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	学生实验桌
	1.参考尺寸：不低于1400*1200*780mm。
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上部中空式抽斗下部储物柜，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：拉手与门板一体成型，采用简约一字型设计。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	1
	张
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	学生安全电源
	1.参考尺寸：不低于90*150mm。
2.工作环境：温度～10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000m。
3.预留220V交流输出的插座安装孔。
4.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据。
5.直流稳压电源：触摸按键调节，1.5V～24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。
6.交流低压电源：触摸按键调节，1V～24V/2A，电压调节分辨率为1V。
7.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。
	22
	个
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	教师演示电源
	1.参考尺寸：不低于500*260mm。
2.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。
3.教师电源总控采用"电容式"触摸按键，采用段码显示模块，智能控制按键同时显示电源电压。
4.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A。
5.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A。
6.低压大电流值为10A，自动关断。
7.预留220V交流输出的插座安装孔，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取6V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌，低压直流电压无法准确控制，偏差1V～6V。
8.钢制电箱，内置1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
	1
	套
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	实验凳
	1.参考尺寸：不低于Φ310*450mm～500mm。
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15*30*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	57
	张
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	边台
	1.参考尺寸：不低于1600*600*800mm。
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	2
	张
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	仪器柜
	1.参考尺寸：不低于1000*500*2000mm。
2.柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3.柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
▲6.仪器柜技术要求满足GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件，其中：
（1）着地平稳性≤2.0mm；
（2）外观：①玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；②金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕。
（投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的满足参数的检测报告扫描件加盖公章）
	5
	个
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	78
	定制文化卷帘2620
	1.尺寸：不低于宽2.6m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	2
	套
	

	79
	定制文化卷帘2420
	1.尺寸：不低于宽2.4m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	1
	套
	

	80
	文化造型展板
	1.材质：不低于2cm厚PVC。
2.工艺：画面高清UV喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
4.面积按每组文化墙的最长*最高点计算。
	2
	㎡
	

	五、其他空间文化提升
	

	
	
	1.基地门头及一层长廊
	
	
	

	1
	课程基地形象墙
	1.设计内容：文字内容为““工程思维”课程实践教学基地”，校徽，齿轮造型以及相关图案造型等。。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆雕刻造型，不低于20mmPVC烤漆雕刻字等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于10cm，主造型圆直径不低于120cm，校徽尺寸直径不低于40cm，齿轮造型尺寸10*10cm、16*16cm、20*20cm、25*25cm、16*33cm、50*50cm各1个，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：一层课程基地门口。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥1640*最高间距≥3400mm）。
	1
	组
	

	2
	齿轮造型
	1.设计内容：齿轮装饰造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸不少于直径在8-15cm之间7个，直径在20-25cm之间4个，直径在30-35cm之间2个，直径52cm1个，45*24cm1个，54*27cm1个，64*32cm1个，120*60cm1个。
5.安装位置：一层课程基地门口。
6.按整个文化造型墙组合计算。
	1
	组
	

	3
	成果展示文化墙
	1.设计内容：文字内容为“成果展示”“每一次迭代都让我们离完美更近一步”，毛毡板，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于10mmPVC雕刻造型底板+10mmPVC烤漆雕刻边框，不低于20mmPVC烤漆雕刻字，不低于9mm厚毛毡板异型裁切等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于10cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥500*最高间距≥1200mm）。
	1
	块
	

	4
	风采展示文化墙
	1.设计内容：文字内容为“风采展示”，亚克力插盒，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆造型底板，不低于20mmPVC烤漆雕刻字，不低于3mm厚双层透明亚力克插盒、数量约54个等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于10cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥（1700mm+1700mm）*最高间距≥1100mm）。
	1
	块
	

	5
	标语文化墙
	1.设计内容：文字内容为“物理定律，是你改变世界的工具。”“从基因编辑到合成生命，生物学本身就是最前沿的“生命工程”。”“每一次化学合成，都是在探索世界未知的“配方”。”，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆造型线条，不低于20mmPVC烤漆雕刻字等。
4.规格尺寸：大字高度不低于6cm，小字高度不低于5cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥1400*最高间距≥690mm）。
	1
	块
	

	6
	基地简介文化墙
	1.设计内容：文字内容为课程基地相关简介，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆雕刻造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸不低于1300*850mm。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥1300*最高间距≥850mm）。
	1
	块
	

	7
	教学模型结构文化墙1
	1.设计内容：文字内容为“科学-工程整合”教学模型结构相关内容，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆雕刻造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸不低于2000*900mm。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥2000*最高间距≥900mm）。
	1
	块
	

	8
	教学模型结构文化墙2
	1.设计内容：文字内容为“科学-工程整合”教学模型结构相关内容，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆雕刻造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸不低于2100*1150mm。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥2100*最高间距≥1150mm）。
	1
	块
	

	9
	课程建设框架文化墙
	1.设计内容：文字内容为“工程思维”理科课程实践建设框架相关内容，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆雕刻造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸不低于2200*980mm。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥2200*最高间距≥980mm）。
	1
	块
	

	10
	毛毡文化墙
	1.设计内容：文字内容为“遇见问题”“开动脑筋”“动手解决”“变得更好”，毛毡板，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于10mmPVC烤漆雕刻字，不低于9mm厚毛毡板等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于8cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：一层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥4400*最高间距≥1000mm）。
	1
	块
	

	11
	玻璃墙文化
	1.材质：玻璃超透膜。
2.工艺：画面高清UV喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
4.面积按每组文化墙的最长*最高点计算。
	28
	㎡
	

	
	
	2.二层长廊
	
	
	

	1
	留言毛毡墙
	1.设计内容：文字内容为“哪位工程师的故事最打动你？为什么？”“留言墙”，毛毡板等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于10mmPVC烤漆雕刻字，不低于9mm厚毛毡板等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于7cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：二层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥3400*最高间距≥1000mm）。
	1
	块
	

	2
	白板互动墙
	1.设计内容：文字内容为“发现问题是解决问题的第一步”“你身边有哪些“不完美”？”，磁吸白板，以及相关图案造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于10mmPVC雕刻造型底板+10mmPVC烤漆雕刻边框，不低于20mmPVC烤漆雕刻字，磁吸白板异型裁切等。
4.规格尺寸：主标题文字高度不低于7cm，其他装饰造型根据版面设计。
5.安装位置：二层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥2000*最高间距≥1100mm）。
	1
	块
	

	3
	文化展板
	1.设计内容：文字内容为中外重要科技人物介绍，以及国家重点工程介绍，亚克力造型展板等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于10mm透明亚克力UV画面等。
4.规格尺寸：造型尺寸不低于600*900mm。
5.安装位置：二层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算（最长间距≥600*最高间距≥900mm）。
	17
	块
	

	4
	齿轮造型
	1.设计内容：齿轮装饰造型等。
2.设计要求：墙面设计、制作、安装。
3.制作要求：不低于20mmPVC烤漆造型等。
4.规格尺寸：造型尺寸10*10cm1个，20*20cm4个，26*26cm1个，60*30cm5个。
5.安装位置：二层文化长廊。
6.按整个文化造型墙组合计算。
	1
	组
	

	5
	玻璃墙文化
	1.材质：玻璃超透膜。
2.工艺：画面高清UV喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
4.面积按每组文化墙的最长*最高点计算。
	30
	㎡
	

	
	
	3.比特实验室
	
	
	

	1
	展示高柜
	1.参考尺寸：1200*400*2000mm±5mm。
2.材质：采用不低于E0级环保标准免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，板材厚度≥16mm，背板厚度≥9mm。
3.封边：四周采用厚度≥1.8mmPVC封边条，全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶。
4.五金件：液压铰链、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、五金螺丝连接固定。
5.结构：上部为开放展示格或洞洞板展示墙，下部为带门储物柜。
6.颜色：可选。
	7
	个
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	2
	定制文化卷帘2420
	1.尺寸：不低于宽2.4m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	1
	套
	

	3
	定制文化卷帘1820
	1.尺寸：不低于宽1.8m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	1
	套
	

	4
	定制文化卷帘1720
	1.尺寸：不低于宽1.7m*长2m。
2.材质：PVC窗帘布。
3.工艺：UV画面。
4.内容：内容由校方配合提供，施工方进行二次设计。
	1
	套
	

	5
	文化造型展板
	1.材质：不低于2cm厚PVC。
2.工艺：画面高清UV喷绘。
3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。
4.面积按每组文化墙的最长*最高点计算。
	2
	㎡
	

	六、室外实践基地
	

	1
	原水提升单元
	1.提升泵不少于1台，SUS304不锈钢材质。
2.原水箱不少于1个，不低于0.5T，SUS304不锈钢材质。
3.液位控制器不少于1套，塑料材质组合件。
4.原水泵不少于1台，380V，SUS304不锈钢材质。
5.一级精密过滤器不少于1台，不低于20寸/5微米，SUS304不锈钢材质。
	1
	套
	

	2
	多介质过滤器
	1.过滤罐不少于1台，尺寸不低于φ250*1400，耐压150PSI，SUS304不锈钢材质。
2.中心管及上下布水不少于1套，ABB材质。
3.自动控制阀不少于1台，组合件。
4.石英砂不少于100kg，1-2-3-4号。
	1
	套
	

	3
	活性炭过滤器
	1.过滤罐不少于1台，尺寸不低于φ250*1400，耐压150PSI，SUS304不锈钢材质。
2.中心管及上下布水不少于1套，ABB材质。
3.自动控制阀不少于1台，组合件。
4.果壳活性炭不少于25kg，10-24目，果壳材质。
	1
	套
	

	4
	软化过滤器
	1.过滤罐不少于1台，尺寸不低于φ250*1400，耐压150PSI，SUS304不锈钢材质。
2.中心管及上下布水不少于1套，ABB材质。
3.自动控制阀不少于1台，组合件。
4.软化树脂不少于50L，001*7。
5.盐箱不少于1套，不少于100L，含盐阀及吸盐管路，组合件。
	1
	套
	

	5
	二级精密过滤器
	1.保安过滤器不少于1套，不低于20寸，SUS304不锈钢材质。
2.PP棉不少于3支，不低于20寸/5微米，聚丙烯材质。
	1
	套
	

	6
	一级RO反渗透系统
	1.高压泵不少于1台，380V，SUS304不锈钢材质。
2.RO压力容器不少于2支，4040*1，SUS304不锈钢材质。
3.RO膜不少于2支，4040，聚酰胺材质。
4.进水电磁阀不少于1个，DN20/AC220V常闭，SUS304不锈钢材质。
5.冲洗电磁阀不少于1个，DN15/AC220V常闭，SUS304不锈钢材质。
6.压力表不少于4个，0-0.6MP/0-3MP，SUS304不锈钢材质。
7.高低压开关不少于1个，0.1-3MP，组合件。
8.RO产水电导率仪不少于1套，组合件。
9.RO产水流量计不少于1个，转子式5G，塑料材质组合件。
10.RO浓水流量计不少于1个，转子式5G，塑料材质组合件。
11.RO主机机架不少于1套，配套设备主机，SUS304不锈钢材质。
	1
	套
	

	7
	纯水箱
	1.纯水箱不少于1个，不少于0.5T，SUS304不锈钢材质。
2.UV杀菌灯不少于1套，不少于2吨/h，SUS304不锈钢材质。
3.液位控制器不少于1套，组合件。
4.供水泵不少于1台，不锈钢材质。
5.压力控制器不少于1台。
	1
	套
	

	8
	连接管件
	管材/管件/阀门，DN15/DN20/DN25等，SUS304不锈钢材质。
	1
	套
	

	9
	洁净板房
	1.参考尺寸：不低于4000*1500*2000mm。
2.材质：洁净板隔墙。
3.结构：其中一面为观察洁净窗
4.配套：内含不少于4个平板灯，功率不低于24W；一个单开门。
	1
	套
	

	10
	电气系统
	1.控制柜不少于1套，SUS304不锈钢材质。
2.触摸屏不少于1套，不低于7寸，组合件。
3.配套开关、继电器、电线辅材等。
	1
	套
	

	11
	风光互补发电系统
	1.逆控一体机不少于1台：
  尺寸：不低于590*280*400mm；
  额定功率：≥5000W；
  输出电压：220V；
  输入电压：24V；
  材质：金属外壳；
  输出波形：纯正弦波；
  效率：＞85%；
  兼容电池类型：铅酸电池、胶体电池、铁锂电池等；
  保护功能：短路保护/高压保护/低压保护/过充保护/过载保护/高温保护等；
  工作环境：-15℃~90℃。
2.太阳能板不少于4块：
  单块尺寸：约1650*900mm；
  额定功率：≥350W；
  额定电流：≥9.53A；
  额定电压：≥36V；
  材质：强透光钢化玻璃覆面，PPF防老化背板。
3.锂电池不少于1台：
  尺寸：约630*380*200mm；
  外壳材质：防锈喷塑金属；
  标称电压：≥24V；
  电池容量：≥300AH；
  电芯材质：磷酸铁锂电芯；
  保护功能：高温保护/过充保护/过放保护/过流保护/漏电保护/短路保护等。
4.风机不少于1台：
  额定功率：≥400W；
  峰值功率：≥410W；
  额定电压：≥24v/12v；
  额定风速：≥13m/s；
  安全风速：≥50m/s；
  叶轮直径：约1.3m；
  叶片数量：：3片；
  启动风速：3级；
  叶片材料：尼龙纤维；
  发电机类型：三相交流永磁发电机；
  磁钢材料：钕铁硼；
  发电机外壳材料：压铸铝；
  制动方式：电磁；
  风向调整：自动调整迎风；
  工作温度：40℃-80℃。
5.定制立杆：
  高度：≥6m；
  口径：≥顶75mm/底110mm；
  材质：优质钢材，满焊焊接，表面喷漆处理。
	1
	套
	

	12
	安装调试
	雨水处理系统、风光发电系统安装所需的：
1.施工布管布线导致的地面开挖及恢复。
2.风机立杆所需基础浇筑。
3.相关系统的设备安装调试。
	1
	项
	


注：①投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。（注：投标供应商应在商务、技术要求响应及偏离表中进行填报）。重要参数（打“▲”项）在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但负偏离将导致予以扣分，详见评分标准。
②在填报“投标产品配置及分项报价表”“中小企业声明函”“关于符合本国产品标准的声明函”时，请按照采购清单顺序制作，各类单项货物的序号、顺序等统一填报，便于核对，同时请务必谨慎小心，切勿发生遗漏、错填、漏填等情形。上述三份表格，投标文件格式中均放了填报案例，若有不明，请及时咨询代理机构。
（二）本项目核心产品：人工智能实验套装 。
通过资格审查、符合性审查的多家投标单位提供的任一核心产品品牌相同的，均按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，现场采用随机抽取方式确认。
（三）采购文件及清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，投标人可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。投标单位应根据技术说明和要求，明确所选材料和货物的型号规格和选用品牌。
1、提供详细设计、生产、安装调试方案及所遵循的国家标准和依据；
2、必须在投标文件中对所投产品标明详细的品牌、型号、规格、所用材料、配件、图片等主要技术指标和性能；
3、商务及技术规格有偏离请说明。
（四）说明：
1、对投标人投标产品的要求：
1）投标产品的款式应参考采购清单提供的彩色图片；产品颜色由采购单位最终确定，需制作货物选色色卡登记单，记录货物生产前的选色登记。中标单位应自行承担该相关费用，采购单位不予承担产生的额外费用。
2）所有投标产品在批量生产前需提供样品并经采购单位确认后方可生产，中标单位必须无条件按时按需配合提供。沟通确认记录以校方签字盖章为准，并作为验收附件。
3）投标产品材质必须符合或高于招标文件要求。如采用与招标要求不一致且主观认为高于招标文件要求的材质，则应当在投标文件中详细描述，且必须提供相关证明文件，或者相关的国家技术规范，但供应商应承担被评委否定的风险。
4）投标产品的物理尺寸、生产加工工艺在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但应当在投标文件详细描述，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委综合评价，投标人应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构的风险。
5）投标产品的整体结构、连接结构原则上不允许偏离，如投标人主观认为在尊重采购单位要求的基础上进行了市场主流化或个性化设计调整的，则应当在投标文件中详细的描述，且必须提供客观的书面依据予以佐证，并承担被评委否定的风险。
6）投标产品所用零配件必须符合或高于招标文件要求。
（五）安装：
1、中标单位安装时必须由相关上岗资质的人员负责，同时听从采购人指挥，无偿配合其他单位的安装、调试工作，否则视为违约。
2、中标单位的安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装注意安全，货物进场须经采购人验货后才能安装。搬运家具时，如造成电梯间及室内已完装饰工程的损坏，由中标单位负责维修，费用自理。
3、无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。
三、交货（完工）时间：
合同签订后根据现场进度合理安排生产或采购备货,接到采购人通知后的35个自然日内将所需货物运抵施工现场，组织预埋安装，安装调试，最终验收合格后交付采购人使用。
四、交货（服务）地点：
采购人指定地点（江阴市第一初级中学）。
五、项目实施、安装、调试要求：
1、中标人须为本项目组建项目实施团队，至少包括一名项目负责人，两名安装服务维修人员。
2、中标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工。
3、中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试验收合格后交付甲方。
4、中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损。
5、中标人应具有丰富的货物运输经验，能够组织单批次大宗货物的运输，并能够提供完整的运输方案，运输方式包含不限于道路运输、水运等由投标单位自行考虑，货物到达施工现场后，中标人施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线、地面等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
6、无论调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。
7、中标人须自备施工或安装作业的必备工具和设备。
8、中标人现场施工或作业的流程、工具或设备等须符合国家安全标准。
六、质量保证及服务：
1、质量保证：
验收合格起免费保修不低于3年，投标人必须完全响应采购人对设备质量保证要求，中标后签订合同时须出具免费质量保证证明原件。设备涉及非投标单位本厂生产产品，需在竣工后（一星期内）提供原厂的对本批次产品的厂方质保文件，如不能提供，采购人将不予验收。
2、售后服务：
1）在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免 
费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。
2）采购单位报修后，不论是否工作日，保修期内提供上门免费服务，中标单位服务 
响应时间均为：1小时内响应，24小时内到现场并解决问题，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。
3）设备在交付后7工作日内组织至少1次免费全套培训；在保修期内提供技术咨询服务。
4）投标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
七、付款方式：
本项目合同签订后支付合同金额30%的预付款；货到现场安装完成、验收合格后支付至合同金额的80%；余款在2026年12月底付清，不计息。付款时间以甲方支付时间节点为准，申请资金之前需开具相应金额发票。
八、有关说明：
1、本项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。
2、合同总价（即投标最终价）包括全部货物和服务的报价，应包括投标产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、改造修复、各类风险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。
4、交货前，采购单位可不定期对中标标的物的生产过程等进行查询和抽检或随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的，采购单位有权终止合同，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。
5、中标单位不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购单位有权终止合同且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。
6、中标单位应严格遵守投标文件中承诺的供货安装时间，不得延误。若因不可抗力的原因，不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将拖延情况通知采购单位。
7、中标单位家具交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证、符合环保要求的证明。
8、货物保管：货物到达采购单位地址至验收合格期间，由中标单位负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标单位负责修理，同时相关费用由中标单位承担；货物经验收合格后即由采购单位负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标单位应负责修理，相关费用由采购单位承担。
9、采购单位向投标单位提供的有关本项目的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
投标单位自行踏勘现场，仔细查看相关货物设备安装的区域位置及现场条件。若因现场环境导致货物设备方案调整、现场改造及修复等所有风险均由投标单位自行承担，且采购单位不承担相关费用。投标单位踏勘现场不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，同时自行承担踏勘现场的责任、风险以及所有的费用。
10、履行合同过程中发生安全事故一切责任及经济损失均由中标单位承担。
11、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以发在指定媒体公告为准。
12、采购人、采购代理机构对本次招标结果不做任何解释。






















第四章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分（35分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*35分。
	35

	二、技术部分（50分）
	2.1
	项目实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.备货方案；2.供货进度保证措施；3.质量保证措施；4.安装调试方案；5.人员配置方案；6.管理制度；7.应急措施；8.现场布展深化设计图纸与落地优化措施。方案描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。
	8

	
	2.2
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.日常维护保障；5.技术人员保障；6.质保期满后的服务。服务方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。
	6

	
	2.3
	项目培训方案
	评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括：1.培训整体方案；2.时间进度安排；3.培训内容设置；4.培训组织方式；5.培训老师介绍；6.后期跟进与实操指导。服务方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。
	6

	
	2.4
	重要参数响应性（打▲项）
	根据投标产品的《技术要求响应偏离表》对投标产品的技术参数响应性进行评审：全部满足需求的得满分18分，每负偏离一项扣1分，扣完本项得0分为止，不计负分。
	18

	
	2.5
	产品演示
	投标时提供重点产品功能真实演示视频；演示视频由供应商自行录制，录制视频所需硬件设备由响应供应商自备，录制产生的全部费用由响应供应商自理，演示形式必须是目前正在运行的真实环境，并由真人出镜操作，不得使用PPT、FLASH或DEMO软件演示，否则此项得0分，视频总时长不得超过15分钟。本项仅对电热鼓风干燥箱、实验室纯水机、学生用无线智能小车、车轮式摩擦力实验器四款指定产品开展演示验证，其余产品不要求投标阶段演示。能够完整演示的得12分，不能演示或演示不通过每项扣3分，扣完为止。
1、电热鼓风干燥箱：视频完整展示4.3寸及以上嵌入式液晶彩色触摸屏温度显示、预约加热功能；三档加热、20档风速调节；温度定时采集记录、表格查询、温度数据曲线图展示等主要功能。
2、实验室纯水机：视频完整展示4.3寸及以上嵌入式彩色触摸屏、全中文菜单、物联网远程管理（小程序/PC端）、密码保护；定时自动关机；缺水自动停机保护、电阻率实时显示；耗材寿命提示、一键紫外开启、USB接口记录导出等主要功能。
3、学生用无线智能小车：视频完整展示位移/速度/加速度/力/角速度多物理量测量、弹簧针连接矢量显示模块LED数据显示；内置弹射装置多档位速度弹射；弹簧针触点连接模块，可软件设定速度、弹射次数、间隔时间等主要功能。
4、车轮式摩擦力实验器：视频完整展示主动轮、从动轮摩擦力方向现象观察；力传感器有线/无线连接测量摩擦力大小方向；软硬件联动显示摩擦力数据及实验动画等主要功能。
	12

	三、商务部分
（15分）
	3.1
	业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似基地类项目业绩的，每提供1份得3分，本项最高得6分。
注：同一合同项目不重复计分；投标文件中须同时提供合同扫描件、中标（成交）通知书扫描件（均需加盖公章）制作进入投标文件，资料不全、无法辨识项目内容及合同签订时间的，本项不得分。
	6

	
	3.2
	质保期
	本项目基础免费质保期为3年。投标人在满足基础质保要求的前提下，对本项目全部货物免费质保期进行承诺延长，每延长1年得3分，本项最高得6分。
注：质保年限须在报价函中填写，同时提供加盖投标人公章的质保承诺书（格式自拟）扫描件制作进入投标文件；未按要求填报、未提供承诺书的，本项不得分。
	6

	
	3.3
	管理体系认证
	投标人具备有效期内的质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001认证证书。每提供一份证书得1分，满分为3分，均不具备得 0 分。注：提供证书扫描件（加盖投标人公章）制作进入投标文件；证书不在有效期内、证书状态为暂停或撤销的，本项不予计分。
	3


备注：1、所有提供的材料应清晰。若证明材料因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标人自行承担。
2、技术部分中缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。


[bookmark: _Toc19253]第五章　合同书（格式）（参考格式）

甲方（采购单位）： 		 
乙方（中标单位）： 		 
一、政府采购编号： 	
二、采购内容：名称、规格、型号、数量、价格
三、中标金额： 	 
按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。
四、质量和包装要求及验收标准： 			 
五、供货期： 			 
六、供货地点和方式： 			 
七、款项支付步骤和办法： 			 
八、售后服务： 			 
九、违约责任： 			 
十、解决争议的方式： 			 
十一、其他事项： 			 
十二、合同不可分割部分：
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标供应商在评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执二份、苏世建设管理集团有限公司执一份。
十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经苏世建设管理集团有限公司见证。
	甲方（采购单位）： 	（盖章）
	乙方（中标单位）： 	（盖章）

	地址： 	
	地址： 	

	法定（授权）代表人： 	
	法定（授权）代表人： 	

	 	年 	月 	日
	 	年 	月 	日

	见证方：
	

	见证方代表： 	
	 	   年 	  月 	  日



[bookmark: 第七章_合同条款（格式）][bookmark: _Toc10386]合同条款（参考格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、项目采购内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同价款
本合同人民币总价款为               （小写），                （大写）。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外）
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按照国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方承诺的质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第六条　包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条　交货及验收
1、交货方式及日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，项目完毕后，乙方应先进行自检，自检合格后书面通知甲方验收。乙方根据相关规定提供履约验收证明材料，甲方根据国家、省、市相关验收规范，结合招标文件，响应承诺等，按照“转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（澄财购〔2025〕1号）进行验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。
第八条　伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
3、乙方承诺的售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方做如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十条　违约责任
1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十一条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十二条　合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十四条　争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份、采购代理机构各执一份。
[bookmark: 五．合同条款]3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
[bookmark: _Toc251268363]
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[bookmark: _GoBack]政府采购编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0068
采购内容：江阴市第一初级中学智慧工程创新实践基地建设项目
投标单位：（加盖CA电子公章）


二〇二六年  月  日


一、投标函
致苏世建设管理集团有限公司：
我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我们认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：
固定电话：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：

二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-SSJT-G2026-0068

	项目名称
	江阴市第一初级中学智慧工程创新实践基地建设项目

	投标总报价
	本栏无需填写，以系统生成的开标一览表填报为准。

	[bookmark: _Toc194386107][bookmark: _Toc145474400][bookmark: _Toc158691780]拟派项目负责人
姓名及联系方式
	

	核心产品品牌
	

	质保期
	（基础3年+承诺年数）



投标单位（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc311189789]
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三、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“商务文件技术规范描述”完全照抄“招标文件商务要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日


四、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、技术参数要求等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日


五、投标产品配置及分项报价表
	采购清单目录
	设备名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单价
	分项总报价

	一、STEM教室-1F（序号1）
	编程无人机教学竞赛套件
	
	
	
	
	
	
	

	一、美术教室（书法）-1#1F-（序号2）
	编程无人机竞赛场地套装
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	二、跨学科实验室-1F（序号1）
	微型高速万能试样粉碎机
	
	
	
	
	
	
	

	二、跨学科实验室-1F（序号2）
	振荡筛
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。


投标单位（电子签章）：
注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“采购清单”的内容在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行编制、填报、延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
六、技术部分——项目服务方案
根据采购文件评分标准内技术部分自行拟定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　





七、投标供应商综合信息一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（元）：
	
	2
	利润总额（元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（元）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（元）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（元）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（元）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（元）
	
	8
	年末“货币资金”余额（元）：
	

	三、投标供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本页后附营业执照复印件

八、资格证明文件
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。
文件3：中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本页附上述资格证明文件，部分格式见附件



资格证明文件部分格式
（投标供应商）法定代表人授权委托书

项目编号：
时    间： 

苏世建设管理集团有限公司：
                                              系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。
特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：            
身份证号码：                        电话：                    
通讯地址：                                                    
单位名称（公章）：                 
法定代表人（签名或盖章）：                

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
	法定代表人身份证
复印件
	
	被授权人身份证
复印件




法定代表人亲自投标声明（如需）

苏世建设管理集团有限公司：
                                   系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                   。
                  项目（项目编号：             ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：           性别：           年龄：           
身份证号码：                 电话：                
通讯地址：                                         




投标单位（电子签章）：                      
法定代表人（签名或盖章）：                  
日期：     年    月    日



附：
	法定代表人身份证
扫描件










关于资格的声明函
江阴市第一初级中学：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的      ，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人 (单位负责人)为      ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。
二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力，主要设备有：    。主要专业技术能力有：    。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
供应商（公章）： 
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
日期：     年    月    日
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
其他附件格式：
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江阴市第一初级中学的江阴市第一初级中学智慧工程创新实践基地建设项目活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
一、STEM教室-1F（序号1）-编程无人机教学竞赛套件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
一、STEM教室-1F（序号2）-编程无人机竞赛场地套装，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
二、跨学科实验室-1F（序号1）-微型高速万能试样粉碎机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
二、跨学科实验室-1F（序号2）-振荡筛，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
（备注：上述编制填报为参考样例。请各投标人根据采购清单内顺序及明细，自行逐一填报。本备注事项，投标人在编制填报本声明函时可自行删除。若有不明，请及时咨询代理机构）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函（如需）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：　　　　　　　

日    期：　　　



九、符合条件需要提供的证明文件
1、报价要求：
1.1报价符合性审查(如需）:供应商若投报价格为异常低价审核情形的，本项可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
1.2提供投标文件格式部分——开标一览表

2、商务要求：提供投标文件格式部分——商务要求响应及偏离表

3、 技术要求：提供投标文件格式部分——技术要求响应及偏离表
























十、投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（一、STEM教室-1F（序号1）-编程无人机教学竞赛套件-<型号规格>），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（一、STEM教室-1F（序号2）-编程无人机竞赛场地套装-<型号规格>），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
……
10.（二、跨学科实验室-1F（序号1）-微型高速万能试样粉碎机-<型号规格>），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
11.（二、跨学科实验室-1F（序号2）-振荡筛-<型号规格>），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标单位（电子签章）：
日期：年月日
注：1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。请按采购清单顺序填报。
2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6用斜线划除的地方无需填写。不建议删除。
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