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2026年度太仓市北沿江及沪苏通二期铁路技防服务项目JSZC-320585-SZDR-G2026-0010招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-10-16 9：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2026-0010 
项目名称：2026年度太仓市北沿江及沪苏通二期铁路技防服务项目 
预算金额：501.14万元 
最高限价：501.14万元
采购需求：2026年度太仓市北沿江及沪苏通二期铁路技防服务项目，详见招标文件第四章。
合同履行期限：2027年4月30日前完成项目交付并通过验收，验收通过后开始计算服务期，本项目服务期为三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，详见招标文件。
（三）本项目的特定资格要求： 
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台 
方式：苏采云政府采购一体化平台 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-16 9：30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下： 1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。 2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。 3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。 4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。 
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。 
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。 
7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802 
8、政府采购监督电话：0512-53890318 
9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。 
10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本项目招标代理服务费由采购人支付，投标单位无需考虑此项费用。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费59091元。
12、中标供应商应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（3份）送至招标代理公司存档。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
单位名称：太仓市公安局
单位地址：江苏省苏州市太仓市娄东街道上海东路58号
联系人：张松 
联系电话：13913768707
2、采购代理机构信息
单位名称：苏州达仁建设工程咨询有限公司
单位地址：太仓市太平北路107号
联系人：黄冬琳
联系电话：18662310727
3、项目联系方式
项目联系人：黄冬琳
电话：18662310727
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1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州达仁建设工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州达仁建设工程咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州达仁建设工程咨询有限公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。
6. 联合投标
6.1本次招标不接受联合体投标。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
7.2 本次招标项目按招标公告标准收取代理服务费，不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。
9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以变更公告的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面（仅供参考）
15.1.2《开标一览表》(统一格式)
15.1.3投标分项报价明细表
15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；
15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；
15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；
15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）
15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）
15.2.1.7投标单位营业执照复印件；
15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；
15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）
15.2.1.13中小企业声明函（如有）；
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；
15.2.2技术部分
15.2.2.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.3拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；
15.2.2.4类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；
15.2.2.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
18.1本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。
五、 投标文件的递交
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标开始前
26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30.中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31.合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3中标通知书将成为合同的组成部分。
32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1 本项目无须提交履约保证金。
34.合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
八、政府采购相关政策
35.节能产品和环境标志产品
35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标节能产品，或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
36. 中小企业相关政策：
    36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
37.绿色数据中心政策
37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
38.商品包装、快递包装政策
38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
39.采购本国产品的支持政策
39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、其他事项
40. 监督和公证
40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。
41.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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封面（参考）


【正本】

投标文件



采购单位
项目名称：
项目编号：


投标人：
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）


日期：

附件1：投标函
投标函
苏州达仁建设工程咨询有限公司 ：
我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。
6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。
7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。
8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。
11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付代理服务费，如未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构有权提出诉讼。
12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：
投标单位：（公章）
单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期： 年 月 日

附件2：开标一览表
开标一览表
项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2026-0010
	项目名称
	

	投标总价
	         元

	项目负责人
	







[bookmark: _Hlk38573144]投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期： 年 月 日



















附件3：投标分项报价明细表

（一）投标报价明细表

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价
	大写：       元；       小写：         元



 注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致



投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期： 年 月 日

 



 














（二）投标报价合理性说明（如有）
注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。


投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期：    年   月   日









附件4：授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）     （身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知， 
代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标单位：（盖章） 
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 
委托代理人联系方式：
日期： 年 月 日

附件5：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州达仁建设工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



[bookmark: _Hlk38573710]投标单位：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

附件6：投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	上年度销售收入
	万元

	上年度实现利润
	  万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简介及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件
投标单位：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

附件7：无重大违法记录的书面声明

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明


致：苏州达仁建设工程咨询有限公司：
我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。


投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日


附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表
采购项目编号：
	序号
	商务条款名称
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	合同履行期限
	
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

附件9：技术要求偏离表
9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记★响应）
采购项目编号： 
	序号 
	标的名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
响应要求
	偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离)
	备注

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	



注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。



投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日
 


9.2其他非标记★技术（服务）要求偏离表

其他非标记★技术（服务）要求偏离表
采购项目编号： 
	序号 
	标的名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
响应要求
	偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离)
	备注

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	


注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日



附件10：残疾人福利性单位声明函（如有）
 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                       单位名称（盖章）：
                        日 期：

















附件11：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

附件12：拟投入项目人员情况表
拟投入项目人员情况表
[bookmark: _Hlk38575099]采购项目编号：
	[bookmark: _Hlk38575271]序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	联系方式
	从事本工作时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	····
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；
3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日





附件13：类似业绩一览表
类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（元）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
日期： 年 月 日









[bookmark: _Toc6559]第四章  项目需求
[bookmark: _Toc13889377][bookmark: _Toc13642117]一、项目信息
1、采购单位：太仓市公安局
2、项目名称：2026年度太仓市北沿江及沪苏通二期铁路技防服务项目
3、项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2026-0010
4、预算金额：501.14万元
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]5、最高限价：501.14万元
6、合同履行期限：2027年4月30日前完成项目交付并通过验收，验收通过后开始计算服务期，本项目服务期为三年。
二、项目背景
沪苏通二期铁路、北沿江高速铁路是国家铁路网 “八纵八横” 规划的重要组成部分，也是服务长三角一体化发展、长江经济带建设的关键性交通基础设施。两条线路在太仓境内共分为三段：一是北沿江高速铁路，包含地面段21.8公里、隧道段6公里；二是沪苏通二期至上海客运联络线7.3公里；三是沪苏通二期至昆山货运联络线9.49公里。
两条铁路贯穿太仓市域核心片区，其中沪苏通二期铁路兼顾客运、货运功能，北沿江高速铁路为国家级高速客运专线。太仓作为两条铁路的关键节点城市，是江苏省对接上海的前沿枢纽。项目建成投运后，将进一步健全区域轨道交通网络，显著提升太仓综合交通能级，有力推动区域产业协同、要素流通与统筹协调发展。
沪苏通二期铁路、北沿江高速铁路作为国家铁路网“八纵八横”重要组成部分，是支撑长三角一体化、长江经济带高质量发展的核心交通基建工程，双线贯穿太仓市域，太仓作为江苏对接上海的前沿交通节点，依托两条铁路进一步完善区域轨道交通布局，有效强化沪苏同城联动、赋能区域产业资源协同发展。随着两条新建铁路即将投运，线路沿线涵盖桥梁、涵洞、公跨铁立交、铁路四电等大量关键设施，沿线环境复杂、人流往来频繁，存在人员误入封闭区域、设施损毁、治安扰动等多重安全隐患，且铁路作为国家关键基础设施，安防防控与安全运维压力持续增大。为严格落实苏州市铁路护路护线专项工作要求，全面防范铁路运营安全事故、规避国家财产损失与人员伤亡风险，同时适配铁路智能化运维升级趋势、契合市域社会治理现代化及平安城市建设的总体要求，破解铁路多部门协同监管壁垒，整合共享沿线监控与数据资源，全面提升铁路沿线治安防控、风险研判、应急处置的智能化与精细化水平，全方位筑牢铁路安全运营防线，亟需实施本次铁路沿线技防服务项目。
三、总体要求
（1）服务目标
围绕铁路沿线安全管控需求，构建覆盖全面、智能预警、多部门共享的技防体系，实现铁路沿线重点部位视频监控与周界报警全覆盖，提升风险隐患实时发现、快速处置能力，保障铁路运行安全。
（二）服务内容
1、周界系统：在铁路沿线重点封闭区域设置张力式电子围栏及配套控制设备，具备拉紧、松弛、断线、攀爬等多类型报警功能，支持远程布撤防与状态监测。
2、联动监控服务：在周界报警点位配套设置枪式像机、球型像机及网络音柱，实现报警联动视频复核与语音驱离。
3、道路卡口视频服务：在铁路沿线关联道路设置车辆卡口抓拍及全结构化采集设备，配套补光、杆件及防护设施，实现过车信息采集与结构化识别。
4、河道卡口视频服务：在铁路沿线跨河、临水区域设置河道卡口抓拍及激光雷达船舶检测设备，实现船舶通行监测与抓拍。
5、高空监控视频服务：在铁路沿线制高点设置高倍云台摄像机，依托现有通信铁塔挂载，实现大范围区域全景监控。
6、沿线视频服务：沿铁路正线、联络线及周边道路、河道布设视频监控点位，覆盖桥梁、涵洞、立交、检修通道等重点部位。
7、巡更设施服务：配置电子巡更设备及巡逻点位标识，建立沿线巡更打卡与轨迹管理机制。
8、视频存储服务：提供视频及抓拍图片云存储服务，配套百兆及以上专线传输网络，满足视频回放与图片调阅需求。
（三）服务所需设备要求
1、所有前端摄像机须符合公共安全视频监控联网相关国家标准，支持国标协议联网接入，具备安全加密能力。
2、周界报警设备须具备防拆、故障自检及断电续航能力，防护等级满足室外长期运行要求。
3、卡口设备须支持车辆号牌识别及目标全结构化信息采集，抓拍图像满足道路交通违法行为图像取证技术规范要求。
4、河道激光雷达须具备船舶目标建模与触发抓拍联动能力，满足水上监测场景需求。
5、高空云台须具备高倍率光学变倍及远距离清晰成像能力，满足大范围瞭望需求。
6、室外设备须具备相应防雷、防水、防尘能力，杆件、箱体等配套设施满足防腐、防盗及电气安全要求。
（四）存储与传输要求
1、视频存储周期不少于30天，卡口抓拍图片存储周期不少于6个月。
2、前端至中心传输带宽不低于百兆，满足视频实时回传与报警信息上传需求。
3、系统须支持与公安指挥中心及相关部门平台对接，实现视频、报警、卡口等数据共享。
（五）服务与运维要求
1、本项目采用购买服务模式，服务期内包含设备供应、安装施工、视频存储及运维保障等全部内容。
2、提供7×24小时故障响应服务，前端设备故障须在规定时限内修复，保障系统在线率。
3、服务期内定期开展设备巡检、清洁保养及软件升级，建立运维台账与月度考核机制。
4、运维人员须签订保密协议，严禁违规外联及数据泄露。
（六）实施要求
1、施工须遵守铁路安全管理相关规定，做好安全防护，杜绝影响铁路运营的安全事故。
2、涉及道路开挖、绿化恢复等须按市政相关规范执行，完工后原样恢复。
3、项目完工后须经过试运行及竣工验收，交付完整的施工图纸、设备台账、测试报告及操作运维文档。
四、采购服务清单
	一、区域入侵报警系统服务

	1.1周界系统

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	张力围栏控制器(双防区）
	台
	31 
	

	2 
	张力围栏控制器(单防区）
	台
	4 
	

	3 
	六道双防区控制杆
	根
	31
	

	4 
	六道单防区控制杆
	根
	4
	

	5 
	防水箱
	个
	35 
	张力，不锈钢，自带防拆

	6 
	终端受力杆
	根
	36 
	

	1.2、联动监控服务
	

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	联动枪式像机视频服务
	套
	54 
	不低于400万像素

	2 
	联动球型像机视频服务
	套
	10 
	不低于400万像素

	3 
	音柱
	套
	34 
	

	4 
	防雷器
	套
	64 
	二合一防雷器

	5 
	监控立杆(A)
	套
	10 
	高3.5米，臂长1米

	6 
	监控立杆(B)
	套
	14 
	高3.5米，臂长1+1米

	7 
	监控立杆(C)
	套
	10 
	高4.5米，臂长1米

	8 
	抱杆箱
	套
	27 
	

	二、道路卡口视频服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	车辆卡口抓拍摄像机
	台
	12 
	不低于900万像素

	2 
	双目全结构化一体机
	台
	23 
	不低于400万像素

	3 
	智能补光灯
	只
	12 
	

	4 
	防雷器
	套
	35 
	二合一防雷器

	5 
	道路卡口杆件
	套
	4 
	

	6 
	监控立杆(C)
	套
	16 
	高4.5米，臂长1米

	7 
	监控立杆(D)
	套
	7 
	高4.5米，臂长1+1米

	8 
	抱杆箱
	套
	21 
	

	三、河道卡口视频服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	河道卡口抓拍摄像机A
	套
	2 
	不低于900万像素

	2 
	河道卡口抓拍摄像机B
	套
	1
	不低于1600万像素

	3 
	智能补光灯
	套
	3 
	

	4 
	激光雷达
	套
	3 
	

	5 
	防雷器
	套
	3 
	二合一防雷器

	6 
	监控立杆(E)
	套
	3 
	高4.5米，臂长2米

	7 
	抱杆箱
	套
	3 
	

	四、高空监控视频服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	高点监控
	套
	4 
	不低于400万像素

	2 
	防雷器
	套
	4 
	二合一防雷器

	3 
	视频转码网关
	台
	1 
	

	4 
	铁塔租赁费
	点
	4 
	

	五、沿线视频服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	沿线监控
	套
	348 
	不低于400万像素

	2 
	河道监控
	套
	9 
	不低于400万像素

	3 
	道路监控
	套
	62 
	不低于400万像素

	4 
	防雷器
	套
	419 
	二合一防雷器

	5 
	监控立杆(A)
	套
	176 
	高3.5米，臂长1米

	6 
	监控立杆(B)
	套
	31 
	高3.5米，臂长1+1米

	7 
	抱杆箱
	套
	188 
	

	六、巡更设施服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	巡检器
	套
	20 
	

	2 
	通讯座
	个
	2 
	

	3 
	巡逻员卡
	个
	30 
	

	4 
	巡逻点
	套
	200 
	

	5 
	标示牌
	套
	200 
	定制

	七、视频存储服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1 
	视频存储服务
	路
	525 
	


注：监控立杆为成品杆件，费用包含立杆、基础、接电、接地、辅材、3年电费及相关服务费等。
五、技术要求
（一）区域入侵报警系统服务
[bookmark: _Toc25315715]1、张力围栏控制器(单/双防区)
(1) 具有LED显示操作屏，可以实时显示在线线制的数量和离线的数量；
(2) 支持AC100~240V，50HZ的供电；为响应国家节能减排号召，其满载功耗应不大于35W；
(3) 支持接入一路DC12V蓄电池，当市电断电后可以提供围栏稳定工作不低于4小时；
(4) 报警类型包含张力索松弛报警、张力索断开报警、防拆报警、失(断)电报警、故障报警功能；
(5) 本地可以至少保存100条报警记录；
(6) 具有入侵定位功能，应能够准确指示被入侵防区及报警张力索的位置；
(7) 可调节张力控制杆的报警灵敏度，具备由低到高1—10档；
(8) 具有布撤防按键，应能进行一键布撤防或单防区布撤防；
(9) 同时具备三种和控制中心报警主机通讯的方式（继电器开关量输出、RS485输出、TCP/IP输出），每个防区应有2路继电器输出，方便根据各种不同的实际场景进行组网方案选择，也有利于后期项目维护；
(10) 支持一路第三防区扩展接口，用来支持一路其他探测器的接入，并且中心管理平台可以对其回控（布防、撤防）；
(11) 硬件接口
RS-485：标准RS485通信接口
网络接口：1路RJ45接口，10/100M自适应
(12) 电气性能
工作湿度：10%～95%RH 不凝结
工作温度：-40°C～+85°C
电源：AC100～240V,±10％，50HZ
电池类型：1个接口，供蓄电池接入DC12V
(13) ★应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1032-2013，检测内容包括但不限于：
警戒张力值自动调整功能：张力式电子围栏应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值，判断结果是否符合5.2.7的要求。
(14) 应能对各种故障(如设备故障、主电源故障、通讯故障等)进行报警提示。
(15) 应能够准确指示被入侵防区及报警张力索的位置。
(16) 应能对张力式电子围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态(张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障)、通信状态等。
2、六道单/双防区控制杆
(1) 内置6组独立单/双防探测器；
(2) 用于防区终端处，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机；
(3) 张力索具有拉紧、松弛、断开报警功能；
(4) 控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质；
(5) 防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度；
(6) 张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N；
(7) 内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线；
(8) 可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线；
(9) 高度≥1200mm，壁厚2.5mm；
(10) 防水等级：不低于IP66。
3、终端受力杆
(1) 材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢。
(2) 高度≥1200mm，壁厚2.5mm。
4、联动枪式像机
(1) 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）  黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
(2) 宽动态：120 dB
(3) 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 
(4) 焦距&视场角：≥2.8~12 mm，水平视场角：≥98.6°~53.6°，垂直视场角：≥50.8°~30°，对角视场角：≥120.6°~61.8° 
(5) 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
(6) 补光距离：普通监控：≥30 m
(7) 补光灯类型：鳞镜补光，≥4颗暖白光灯珠 
(8) 最大图像尺寸：≥2560 × 1440
(9) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
(10) 接口类型：外甩线
(11) 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
(12) RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
(13) 报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
(14) 复位：支持
(15) 音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器
(16) 电源输出：DC12 V，50 mA 
(17) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(18) 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
(19) 在线升级：支持
(20) 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复  
(21) 防护：≥IP67
(22) ★支持同时对区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域中的多个智能行为分析功能进行并发检测。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
具有智能分析功能的摄像机附加功能：具有智能分析功能的摄像机，具体要求如下：
a)摄像机宜支持绊线检测、入侵检测、遗留物检测、物体移除检测、人脸检测、人像检测、机动车检测、机动车号牌识别、机动车基本特征识别(如：类型、颜色、品牌)、混行分类计数(机动车、非机动车、人像)等智能分析功能；
b)接入公安视频图像信息系统的摄像机智能分析输出结果应符合GA/T1399.2或GB/T44297-2024的相关要求；
c)智能分析功能部署方式宜支持远程按需部署，判断结果是否符合5.2.5的要求。
(23) 支持大模型AI编码功能。可将出现在监控场景中的保安、银行员工、押解军、行人等目标识别成人，将运钞车、小客车识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
(24) 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于90%。
(25) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
(26) 样机内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)。
(27) 样机内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。
(28) 符合GB 35114-2017中A级要求。
5、联动球型像机
(1) ★传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS
(2) 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON）；  黑白：≤0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with light 
(3) 焦距：≥5.9-147.5mm，25倍光学变倍
(4) 视场角：≥57.3-3.2度(广角-望远) 
(5) 补光灯类型：混合光（红外+白光）
(6) 补光灯距离：红外照射距离：≥250 m，白光照射距离：≥50 m
(7) 防补光过曝：支持 
(8) 水平范围：0-360°
(9) 垂直范围：≥-20°-90°(自动翻转)
(10) 水平速度：水平键控速度：≥0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：≥240°/s
(11) 垂直速度：垂直键控速度：≥0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：≥200°/s 
(12) 主码流帧率分辨率：
50 Hz：50 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：60 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
(13) 视频压缩标准：主码流： H.265/H.265+/H.264+/H.264
(14) 子码流： H.265/MJPEG/H.264
(15) 第三码流： H.265/MJPEG/H.264 
(16) 宽动态：120 dB 
(17) 内置扬声器：≥1个内置扬声器，有效距离≥30 m
(18) 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据
(19) SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
(20) 报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出
(21) 音频：≥1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
(22) 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
(23) RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
(24) 电源：供电方式：DC36 V，1.67 A
(25) 工作温湿度：-40 °C~70 °C；喇叭温度：-30°C~55 °C
(26) 防护：≥IP67
(27) 符合GB/T 17626.5 认证标准
(28) 在环境光照度为(1±0.5)1x的场景行试验，对监控画面中出现的人脸与样机人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率应不低于95%。
(29) ★支持人脸抓拍、通用行为分析(包括区域入侵、人员聚集、人员徘徊)功能；支持车辆检测功能、机动车与非机动车和人员分类识别功能。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
具有智能分析功能的摄像机附加功能：具有智能分析功能的摄像机，具体要求如下：
a)摄像机宜支持绊线检测、入侵检测、遗留物检测、物体移除检测、人脸检测、人像检测、机动车检测、机动车号牌识别、机动车基本特征识别(如：类型、颜色、品牌)、混行分类计数(机动车、非机动车、人像)等智能分析功能；
b)接入公安视频图像信息系统的摄像机智能分析输出结果应符合GA/T1399.2或GB/T44297-2024的相关要求；
c)智能分析功能部署方式宜支持远程按需部署，判断结果是否符合5.2.5的要求。
(30) 支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
(31) 在同一监控场景下，AI编码功能开启。并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于88%。
(32) ★在环境光照度不高于0.1lx，样机关闭补光灯的情况下，可检测抓拍距离样机15m处的人脸，可认清抓拍图片中人脸的面部特征。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
补光灯作用距离：
摄像机的补光灯作用距离应在其产品说明书标明。在标明的作用距离下，视频图像输出效果应符合以下要求之一：
a)识别人员轮廓特征；
b)认清人员五官轮廓特征，判断结果是否符合5.3.1.10的要求。
(33) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
(34) 符合GB 35114-2017中A级要求。
6、音柱
(1) 不低于60W网络音柱
(2) 采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计
(3) 采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份
(4) 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯
(5) 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放
(6) 支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
(7) 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
(8) 集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码
(9) 支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本
(10) 设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
(11) 支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置
(12) 可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容
(13) 支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放
(14) 支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放
(15) 内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲
(16) 物理接口：报警输入 ≥ 2、音频输入：Line in≥2
7、监控立杆
(1) 本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
(2) 立杆高度3.5-4.5米，横臂1-2米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
(3) 杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
(4) 杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
(5) 热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
(6) 法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
(7) 为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
8、抱杆箱
(1) 抱杆箱规格：550×400×215mm。
(2) 箱体材料选用1.5mm厚不锈钢板，确保箱体的强度。
(3) 安装4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、密封条、防尘棉、空开轨道等。
(4) 箱内含1个2P25A空开，4个1P16A空开。
(5) 抱杆箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
(6) 具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
(7) 箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明抱杆箱用途及箱体编号。
(8) 箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
(9) 箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
(10) 安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
(11) 防护等级：≥IP55。
（二）道路卡口视频服务
1、车辆卡口抓拍摄像机
(1) ★传感器类型：≥1” Global shutter CMOS
(2) 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
(3) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
(4) 视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
(5) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
(6) 帧率：25fps
(7) 多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）
子码流：1920×1080（默认）
三码流：1920×1080（默认）
(8) 抓拍图片格式：JPEG
(9) 抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
(10) 存储功能：TF, USB
(11) 支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
(12) 镜头规格：≥50mm
(13) 光圈类型：手动光圈 
(14) 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
(15) 触发输入：≥1个触发/报警输入
(16) 触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
(17) 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
(18) ★违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
(19) 机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
(20) 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑
(21) 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车
(22) 车辆品牌，子品牌识别
(23) 非机动车：车型识别、特征识别
(24) 行人：人体识别、特征识别 
(25) 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
(26) 工作温度：-30℃~70℃
(27) 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
(28) 电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
(29) ★摄像机的图像耀光占图像面积比例应小于或等于3%。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
图像耀光：
摄像机的图像耀光占图像面积比例应小于或等于3%，判断结果是否符合5.3.1.7的要求。
(30) 字符叠加：摄像机应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于：位置、时间、日期等。
(31) 支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
(32) 在相同道路上，支持根据不同超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
(33) 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
(34) 符合GB 35114-2017中A级要求。
2、双目全结构化一体机
(1) ★传感器类型：通道1：≥1/1.8" 逐行扫描 CMOS  通道2：≥1/1.8" 逐行扫描 CMOS
(2) 最低照度：
通道1：
彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
通道2：
彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
(3) 焦距&视场角：≥8~32mm：
通道1：水平视场角：≥40.3°~14.5°，垂直视场角：≥22.1°~8.2°，对角视场角：≥46.9°~16.5°
通道2：水平视场角：≥40.3°~14.5°，垂直视场角：≥22.1°~8.2°，对角视场角：≥46.9°~16.5°
(4) 补光灯类型：通道1：透镜补光，混光（红外850nm+白光） 通道2：透镜补光，混光（红外850nm+白光）
(5) 补光距离：通道1：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m  通道2：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m 
(6) 调节方式：通道1：自动/手动  通道2：自动/手动
(7) 转动角度：通道1：水平≥0°~180°，垂直≥-5°~30°   通道2：水平≥0°~180°，垂直≥-5°~30° 
(8) 主码流帧率分辨率：
通道1：
50 Hz：25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
60 Hz：30 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
通道2：
50 Hz：25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
60 Hz：30 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
(9) 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.264/H.264+/H.265
(10) 子码流：MJPEG/H.264/H.265
(11) 第三码流：H.264/H.265 
(12) 网络传输类型：有线 
(13) 宽动态：120 dB   
(14) 音频：≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器
(15) 报警：≥3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位
(16) ≥2路输出，干接点，开关量，支持最大DC/AC24 V，1 A
(17) RS-485：≥1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议  
(18) 电源输出：≥1路DC12V输出，最大电流100mA 
(19) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(20) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(21) 物理防护：防水防尘：≥IP67 
(22) ★在环境光照度为(1±0.5)lx的场景下，采用已在人脸库注册的4人和未在人脸库注册的1人依次循环通过进行试验，对监控画面中出现的人脸与样机人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率应不低于95%。
(23) 支持大模型AI编码功能，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
(24) 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于88%。
(25) ★在环境光照度不高于0.1lx，样机关闭补光灯的情况下，可检测抓拍距离样机15m处的人脸，可认清抓拍图片中人脸的面部特征。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
补光灯作用距离：
摄像机的补光灯作用距离应在其产品说明书标明。在标明的作用距离下，视频图像输出效果应符合以下要求之一：
a)识别人员轮廓特征；
b)认清人员五官轮廓特征，判断结果是否符合5.3.1.10的要求。
(26) 支持开启，关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
(27) 符合GB 35114-2017中A级要求。
3、智能补光灯
(1) LED灯珠数量：≥24颗
(2) 色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
(3) 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换
(4) 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换
(5) 眩光阀值增量TI≤1.08%
(6) 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常
(7) 1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口
(8) 可通过RS485进行远程升级
(9) 支持记录闪光灯闪光次数
(10) 防护等级≥IP66
4、道路卡口杆件
(1) 本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
(2) 立杆高度6.5米，横臂11米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
(3) 杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
(4) 杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
(5) 热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
(6) 法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
(7) 为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
5、监控立杆
(1) 本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
(2) 立杆高度3.5-4.5米，横臂1-2米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
(3) 杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
(4) 杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
(5) 热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
(6) 法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
(7) 为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
6、抱杆箱
(1) 抱杆箱规格：550×400×215mm。
(2) 箱体材料选用1.5mm厚不锈钢板，确保箱体的强度。
(3) 安装4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、密封条、防尘棉、空开轨道等。
(4) 箱内含1个2P25A空开，4个1P16A空开。
(5) 抱杆箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
(6) 具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
(7) 箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明抱杆箱用途及箱体编号。
(8) 箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
(9) 箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
(10) 安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
(11) 防护等级：≥IP55。
（三）河道卡口系统
1、河道卡口抓拍摄像机A
(1) 传感器类型：≥1” Global shutter CMOS
(2) 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
(3) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
(4) 视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
(5) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
(6) 帧率：25fps
(7) 多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）
子码流：1920×1080（默认）
三码流：1920×1080（默认）
(8) 抓拍图片格式：JPEG
(9) 抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
(10) 存储功能：TF, USB
(11) 支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
(12) 镜头规格：≥50mm
(13) 光圈类型：手动光圈 
(14) 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
(15) 触发输入：≥1个触发/报警输入
(16) 触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
(17) 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
(18) 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
(19) 机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
(20) 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑
(21) 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车
(22) 车辆品牌，子品牌识别
(23) 非机动车：车型识别、特征识别
(24) 行人：人体识别、特征识别 
(25) 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
(26) 工作温度：-30℃~70℃
(27) 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
(28) 电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
(29) 字符叠加：摄像机应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于：位置、时间、日期等。
(30) 支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
(31) 在相同道路上，支持根据不同超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
(32) 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
(33) 符合GB 35114-2017中A级要求。
2、河道卡口抓拍摄像机B
(1) 传感器类型：≥1.1” Global shutter CMOS
(2) 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
(3) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
(4) 视频分辨率：≥5328 (H) × 3040(V)
(5) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
(6) 帧率：25fps
(7) 多码流：支持3码流：
主码流：5328×3040（默认）
子码流：1920×1080（默认）
三码流：1920×1080（默认）
(8) 抓拍图片格式：JPEG
(9) 抓拍图片分辨率：5328 (H) × 3040(V)
(10) 存储功能：TF, USB
(11) 镜头规格：≥25mm
(12) 光圈类型：手动光圈 
(13) 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
(14) 触发输入：≥1个触发/报警输入
(15) 触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
(16) 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
(17) 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
(18) 机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
(19) 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑
(20) 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
(21) 车辆品牌，子品牌识别
(22) 非机动车：车型识别、特征识别
(23) 行人：人体识别、特征识别 
(24) 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
(25) 工作温度：-30℃~70℃
(26) 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
(27) 电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
(28) 支持根据黄牌，蓝牌，危化品车辆(车牌)分别可以设置限速值；支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态(包含无雾、薄雾、大雾、浓雾)，并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值。
(29) 样机可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片。
(30) 支持实时在过车图片进行车牌像素点测量。
(31) 支持机动车号牌垂直90°异常悬挂检测，输出车牌倾斜报警，同时支持倾斜90°号牌识别。
(32) ★机动车逆行的取证图片应符合GA/T 832-2014中图片模式分类模式四(图片中包含清晰辨认的机动车前部或后部全貌的全景特征、明显的标线指示特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人脸部特征等信息，或者清晰辨认的机动车后部全貌的全景特征、明显的标线指示特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息)。
注：本设备须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 832-2014，检测内容包括但不限于：
图片模式分类：
图片模式按照道路交通安全违法行为特点分为以下11类：
a)模式一：图片中包含清晰辨认的机动车后部全貌的全景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息；
b)模式二：图片中包含清晰辨认的机动车前部全貌的全景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息；
c)模式三：图片中包含清晰辨认的机动车前部和后部全貌的全景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息；
d)模式四：图片中包含清晰辨认的机动车前部或后部全貌的全景特征、明显的标线指示特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人脸部特征等信息，或者清晰辨认的机动车后部全貌的全景特征、明显的标线指示特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息；
e)模式五：图片中包含清晰辨认的机动车后部或前部全貌的全景特征、明确的标志指示特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息；
f)模式六：图片中包含清晰辨认的机动车后部全貌的全景特征、交通信号灯的状态指示、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息；
g)模式七：图片中包含清晰辨认的机动车后部全貌的全景特征、交通信号灯的状态指示、导向箭头指示、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息；
h)模式八：图片中包含清晰辨认的机动车前部全貌的全景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息；
i)模式九：图片中包含清晰辨认的机动车前部和后部全貌的全景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息；
j)模式十：图片中包含清晰辨认的机动车驾驶人特征或者机动车前部(或后部)全貌的全景特征：以及明确的交通管控措施特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码等信息；
k)模式十一：图片中包含清晰辨认的机动车前部全貌的全景特征、车内明确的场景特征、交通违法地点、违法时间、违法行为特征、号牌号码、驾驶室驾驶人特征等信息。
注：对于未列人11类图片模式的机动车交通违法行为，图片中包含清晰辨认的内容可参照图片模式一至十一的要求，判断结果是否符合4.1的要求。
(33) 符合GB 35114-2017中A级要求。
3、智能补光灯
(1) LED灯珠数量：≥24颗
(2) 色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
(3) 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换
(4) 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换
(5) 眩光阀值增量TI≤1.08%
(6) 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常
(7) 1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口
(8) 可通过RS485进行远程升级
(9) 支持记录闪光灯闪光次数
(10) 防护等级≥IP66
4、激光雷达
(1) 船舶卡口场景中，用于船只的触发检测：当建模数据达到船舶特征阈值，激光建模单元判定为船舶，同时触发抓拍单元对船舶进行抓拍；
(2) 激光量程：≥60m；
(3) 扫描角度范围：>270°；
(4) 扫描频率：最高50Hz；
(5) 激光角度分辨率：0.25°~0.5°；
(6) 激光发散角：≤6mrad；
(7) 系统误差：±50mm；
(8) 以太网口：1个；
(9) 供电电源：DC 24V；
(10) 整机功耗：DC小于10W；
(11) 工作温度：-55℃ ~ +70℃；
(12) 防护等级：激光雷达≥IP65。
5、监控立杆
(1) 本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
(2) 立杆高度3.5-4.5米，横臂1-2米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
(3) 杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
(4) 杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
(5) 热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
(6) 法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
(7) 为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
6、抱杆箱
(1) 抱杆箱规格：550×400×215mm。
(2) 箱体材料选用1.5mm厚不锈钢板，确保箱体的强度。
(3) 安装4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、密封条、防尘棉、空开轨道等。
(4) 箱内含1个2P25A空开，4个1P16A空开。
(5) 抱杆箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
(6) 具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
(7) 箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明抱杆箱用途及箱体编号。
(8) 箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
(9) 箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
(10) 安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
(11) 防护等级：≥IP55。
（四）高空视频监控系统
1、高点监控
(1) 传感器类型：【全景】≥1/1.8" Progressive Scan CMOS  【细节】≥1/1.2" Progressive Scan CMOS
(2) 最低照度：【全景】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）  【细节】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
(3) 光学变倍：≥60 × 光学变倍 
(4) 焦距：【全景】≥6 mm  【细节】≥6~360 mm
(5) 视场角：【全景】水平：≥55.2°，垂直：≥29.3°，对角：≥64.8°  【细节】水平：≥61.1~1.4°，垂直：≥35.9~0.8°，对角≥68.5~1.6° （广角~望远） 
(6) 防补光过曝：支持
(7) 补光灯类型：变焦激光
(8) 补光灯距离：≥1000 m 
(9) 水平范围：水平360°
(10) 垂直范围：-90°～90°
(11) 水平速度：速度可设，最高支持100°/s
(12) 垂直速度：速度可设，最高支持50°/s 
(13) 主码流帧率分辨率：
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
(14) 视频压缩标准：H.265，Smart265，H.264，Smart264，MJPEG 
(15) 宽动态：真宽动态 
(16) 卫星定位：支持北斗卫星定位模块
(17) 陀螺仪：支持
(18) 电子罗盘：支持 
(19) 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
(20) SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，最大支持512 GB
(21) 报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出
(22) 音频：≥1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
(23) 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
(24) RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
(25) 雨刷：支持
(26) 工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%
(27) 防护：≥IP67
(28) 样机支持船只检测功能，可对船只进行检测并跟踪。
(29) 通过客户端软件输入GPS信息可控制样机云台转动到相应位置并进行变倍。
(30) 可配置鸟类检测区域，当检测到鸟类后，可自动进行放大抓拍并跟踪，支持统计鸟类数量。
(31) 可对岸边垂钓行为进行检测、报警并抓拍图片。
(32) 当样机发生晃动或倾斜时，可触发报警，报警类型包括上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、发送邮件。
(33) 符合GB 35114-2017中A级要求。
2、视频转码网关
(1) 【视频转码网关】
支持接驳符合GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP 协议的高清IPC并对视频进行35114C级加密
支持不低于8路200万或4路400万或2路800万分辨率的H.264/H.265格式码流转码成SVAC 2.0格式
支持对接公安一所视频共享平台
支持联网和非联网模式切换
支持高性能和高画质模式灵活切换
(2) 【硬件规格】
网络接口：≥2个10M/100M/1000Mbps自适应网口
串行接口：≥1路Console串行接口（RJ45形态）
USB 接口：≥1个USB2.0接口
工作温度：-30℃ ~ 65℃
（五）沿线视频监控系统
1、沿线监控
(1) 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
(2) 宽动态：120 dB
(3) 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 
(4) 焦距&视场角：≥2.8~12 mm，水平视场角：≥98.6°~53.6°，垂直视场角：≥50.8°~30°，对角视场角：120.6°~61.8° 
(5) 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
(6) 补光距离：普通监控：≥30 m
(7) 补光灯类型：鳞镜补光，≥4颗暖白光灯珠 
(8) 最大图像尺寸：≥2560 × 1440
(9) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
(10) 接口类型：外甩线
(11) 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
(12) RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
(13) 报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
(14) 复位：支持
(15) 音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器
(16) 电源输出：DC12 V，50 mA 
(17) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(18) 在线升级：支持
(19) 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复  
(20) 防护：≥IP67
(21) 支持大模型AI编码功能。可将出现在监控场景中的保安、银行员工、押解军、行人等目标识别成人，将运钞车、小客车识别为车，可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。
(22) 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于90%。
(23) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
(24) 样机内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)。
(25) 样机内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。
(26) ★支持同时对区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域中的多个智能行为分析功能进行并发检测。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
具有智能分析功能的摄像机附加功能：具有智能分析功能的摄像机，具体要求如下：
a)摄像机宜支持绊线检测、入侵检测、遗留物检测、物体移除检测、人脸检测、人像检测、机动车检测、机动车号牌识别、机动车基本特征识别(如：类型、颜色、品牌)、混行分类计数(机动车、非机动车、人像)等智能分析功能；
b)接入公安视频图像信息系统的摄像机智能分析输出结果应符合GA/T1399.2或GB/T44297-2024的相关要求；
c)智能分析功能部署方式宜支持远程按需部署，判断结果是否符合5.2.5的要求。
(27) ★可检测样机最大水平视场角范围内，距离样机100m处肩宽不超过20像素的行人(1.7mx0.5m)。
注：须提供CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据：GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
人脸检测：
摄像机具备对视频图像中的人脸目标及其位置和大小进行检测的能力时，应支持对人脸瞳孔间距大于或等于30像素的人脸目标进行检测，输出人脸的数量、大小(宽度、高度像素数)位置等信息；人脸检测检出率应大于或等于95%，同时人脸检测准确率应大于或等于99%，判断结果是否符合5.3.7.1的要求。
2、河道监控
(1) 传感器类型：≥1/1.8" 逐行扫描 CMOS
(2) 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light  黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
(3) 焦距&视场角：≥4-6mm：水平视场角：≥85°~64°，垂直视场角：≥48°~36°，对角视场角：≥97°~74°
(4) 补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K）
(5) 补光距离：红外≥50m，暖白≥30m 
(6) 主码流帧率分辨率：2.8-4mm\4-6mm\6-9mm：电子变倍型号不支持高帧率
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
(7) 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+
(8) 子码流：MJPEG/H.265/H.264
(9) 第三码流：H.265/H.264 
(10) 网络传输类型：有线 
(11) 宽动态：120 dB 
(12) 音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器
(13) 报警：≥1路输入，湿接点，支持0 V~5 V范围电位，1路输出，湿接点，开关量，支持最大DC12 V，30mA
(14) RS-485：≥1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
(15) 电源输出：≥1路DC12V输出，最大电流100mA 
(16) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(17) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(18) 物理防护：防水防尘：≥IP67 
(19) 样机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%
(20) 在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，所有通道均支持。
(21) 内置加热器及风扇，开启加热器及风扇后可去除内部湿气和雾气。
(22) 样机应支持重瞳检测抓拍功能，可通过IE浏览器活客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能；在环境照度不低于10lx的情况下，开启该功能后，对车牌和人脸的混合场景中，可同时检测抓拍更清晰的车牌及人脸；可在IE浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示。
(23) 符合GB 35114-2017中A级要求。
3、道路监控
(1) 传感器类型：≥1/1.8" 逐行扫描 CMOS
(2) 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light  黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
(3) 焦距&视场角：≥4-6mm：水平视场角：≥85°~64°，垂直视场角：≥48°~36°，对角视场角：≥97°~74°
(4) 补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K）
(5) 补光距离：红外≥50m，暖白≥30m 
(6) 主码流帧率分辨率：2.8-4mm\4-6mm\6-9mm：电子变倍型号不支持高帧率
50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
(7) 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+
(8) 子码流：MJPEG/H.265/H.264
(9) 第三码流：H.265/H.264 
(10) 网络传输类型：有线 
(11) 宽动态：120 dB 
(12) 音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器
(13) 报警：≥1路输入，湿接点，支持0 V~5 V范围电位，≥1路输出，湿接点，开关量，支持最大DC12 V，30mA
(14) RS-485：≥1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
(15) 电源输出：≥1路DC12V输出，最大电流100mA 
(16) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(17) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
(18) 物理防护：防水防尘：≥IP67 
(19) 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
(20) 在IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息（。
(21) 样机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
(22) 在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，所有通道均支持。
(23) 内置加热器及风扇，开启加热器及风扇后可去除内部湿气和雾气。
(24) 样机应支持重瞳检测抓拍功能，可通过IE浏览器活客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能；在环境照度不低于10lx的情况下，开启该功能后，对车牌和人脸的混合场景中，可同时检测抓拍更清晰的车牌及人脸；可在IE浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示。
(25) 符合GB 35114-2017中A级要求。
4、监控立杆
(1) 本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
(2) 立杆高度3.5-4.5米，横臂1-2米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
(3) 杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
(4) 杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
(5) 热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
(6) 法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
(7) 为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
5、抱杆箱
(1) 抱杆箱规格：550×400×215mm。
(2) 箱体材料选用1.5mm厚不锈钢板，确保箱体的强度。
(3) 安装4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、密封条、防尘棉、空开轨道等。
(4) 箱内含1个2P25A空开，4个1P16A空开。
(5) 抱杆箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
(6) 具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
(7) 箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明抱杆箱用途及箱体编号。
(8) 箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
(9) 箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
(10) 安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
(11) 防护等级：≥IP55。
（六）巡更设施服务
1、巡检器
具备、坚固抗摔、完全防水、防强电击、自动感应、无线传输、超低功耗、安全可靠、记录冲击等功能。
2、通讯座
(1) 通信方式：USB接口。
(2) 传输速率：≥20条记录/秒。
(3) 读卡类型：EMID 射频格式。
(4) 工作温度：-10℃～ 45℃。
(5) 工作湿度：0～95℅。
3、巡逻员卡
密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。含夜光标签贴。
4、巡逻点
密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。含夜光标签贴。
（七）视频存储服务
1、存储功能要求：
(1) 支持视频、图片直写入云存储，无需中间服务器转发，节省流媒体服务器、图片服务器等的开销；支持视频、图片的混合存储，提高存储设备的资源利用率。
(2) 存储设备直接加入存储集群内，容量即可为云存储所用；扩展中操作便捷简单，无需更改录像计划、不用担心历史数据的丢失和实时业务的中断。
(3) 存储分布式存储在多台设备中，读取时，多台设备并发响应，提供高速的下载速度。
(4) 集群化带来系统管理的便捷，用户在一个统一界面对全系统进行管理；虚拟化带来容量管理的便捷，用户只需关注整体容量的分配，无需单台设备去配置。
(5) 专有的云存储运维系统，对硬件、软件、实时监控、系统告警进行全面监控，云存储状态实时掌握。
(6) 高清视频存储31天以上，高清图片存储一年以上。
2、存储设备功能要求：
8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行。
【硬件规格】
(1) 处理器：≥2颗64位多核
(2) 系统盘：≥1×240GB SSD
(3) 系统内存：≥32GB（可扩展至256GB）
(4) 磁盘接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔
(5) 网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口
(6) 其他接口：≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI
【产品性能】
(1) 视频接入性能：≥650路（最大接入带宽1300 Mbps）
(2) 视频回放性能：≥65路（最大接入带宽130 Mbps）
(3) 图片接入性能：≥320张/s（单张图片500 KB）
【产品功能】
(1) 支持视频流、图片流直存
(2) 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
(3) 采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
(4) 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
(5) 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
(6) 支持按资源池或按单通道配置录像计划
(7) 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
(8) 支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失、实时业务不中断
(9) 支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务
(10) 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能
(11) 基于欧拉内核的存储专用操作系统, 单控制单元配置2颗64位多核处理器，配置32GB内存，并可扩展至256GB，内置SSD固态硬盘（可扩展至4个SSD作为缓存盘），可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速
(12) 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复
(13) 采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储
(14) 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离
(15) 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
(16) 可将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示。
(17) 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。
(18) 系具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。
(19) 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
六、其他要求
1、数据服务要求
视频数据均按照 GB/T28181-2016标准对接太仓公安监控平台。
图片及报文数据按照GA/T 1400-2017 协议对接苏州公安接入云（人脸、人体、非机动车、机动车、车牌、背景图）
所有内外场设备时钟均需配置相关时钟同步。
2、设备用电要求
服务期内接电费用、用电费用由中标供应商负责。
3、施工周期
2027年4月30日前完成项目交付并通过验收。
[bookmark: _Toc520563387]4、杆件、基础及配套工程
4.1、管道工程设计
1）管道设计
在开工之前，中标供应商须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有地下管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。
进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。
施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。
A、沥青路面挖掘及恢复施工：
现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。
沥青路面开挖宽度为200mm，沟槽总深度为500mm。
沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。
C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。
B、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：
现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。
为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。
水泥混凝土路面开挖宽度200mm，沟槽总深度为500mm。
沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。
C、人行道路面挖掘及恢复施工：
现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。
人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为400mm。
沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。
D、绿化带管道开挖及恢复：
现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；
绿化带管道开挖宽度为200mm，沟槽总深度为400mm。
沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。
施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。
2）窨井设计
砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。
基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。
砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。
砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。
水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。
检查井的井环用 1：2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同；
4.2、线缆敷设工程设计
1）供电线缆敷设
一般要求
运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。
检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。
卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。
在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。
经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。
电缆导管敷设
管口切割以后，内边缘必须锉平。
导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。
埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。
在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。
镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。
电缆敷设前准备
根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。
根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。
电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。
电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。
电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。
设计合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。
管内穿线
对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。
不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。
同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。
同一交流回路的导线穿于同一钢管内。
导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。
接头连接和终端连接
电力电缆终端头制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。
低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。
电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。
2）通信线缆敷设
光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。
光缆在人孔外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。
备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。
在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。
接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。
接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。
每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。
设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。
3）光缆接续及测试
通信光缆接续工艺流程
在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。
中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。
操作要求
清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；
切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；
光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；
将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；
用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；
监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；
接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；
光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；
接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时严格按操作规程进行。
4.3、杆件设计
独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。
颜色为银灰色（须经采购方确认）
立杆施工时，需同步完成接地的安装。
立杆要求抗风等级达到12级，同时为达到监控效果，所有安装要求在6级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
基础地笼要求：
钢筋采用HRB400，基础混凝土为C25，垫层混凝土为C15 。
钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700）的规定。
地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。
地脚螺栓外露部分及螺母和垫块事先进行热浸镀锌处理，镀锌量不小于为350g/㎡。
钢结构的安装应按照《GB50205-2020》、《JG144-2016》进行。
基础及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。
4.4、杆件防雷接地
设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤10Ω。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过采购人同意，采用更换接地装置的措施。
5、系统测试
本项目中各系统包含但不限于以上功能，供应商进场后，需对软件和设备功能进行深化，以满足采购人的要求为准。
本项目中标供应商需在合同签订后7天内，对选用的设备、设施进行测试，提交测试计划和测试方案，测试内容包括前端设备安装调试、软件接入市局平台、功能性能测试等，测试结果满足设计方案文件中技术要求。测试工作需在1个月内完成，具体时间以采购人要求为准。
本项目所有软、硬件设施若存在明显不符合设计要求，采购人提出异议时，需进行由采购人认可的第三方机构检测，并提供检测报告，所有检测相关费用由供应商负责。
6、其它说明
供应商在太仓市应有售后服务机构，有能力在太仓市提供长期服务，并提供相关承诺及服务计划。
本项目采用的监控系统平台、摄像机等软硬件必须符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，并能提供相应SDK开发包。
本项目中使用的交通违法取证设备均需要经过公安部科研所权威部门的检测并提供检测报告，在系统接入前提供给相关管理部门。
视频监控系统及利用这些系统（或其他方式）采集到的视频、图片进行文字标注的内容和方法必须符合《视频图像文字标注规范》的要求。
项目设备应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤10Ω。
独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购人确认。
立杆净高度不低于3.5米，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：
底座：采用不低于Q235B型20mm的钢板。
立杆采用Q235B材料，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌，后涂塑，达到双重防腐的目的。
颜色须经采购人确认；
立杆施工时，需同步完成接地的安装。
立杆要求抗风等级达到12级，同时为达到监控效果，所有安装要求在6级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过采购人同意，采用更换接地装置的措施。
供应商需负责对接地、标定等内容的实施，并进行具备权威资质的第三方检测，并出具检测报告。
所有内外场设备时钟均需与太仓市公安局时钟校时服务器同步。
本项目施工图需公安管理部门审核通过后方可施工。
六、安装、运维及售后服务
1.基本要求
1.1不得擅自变更点位布局规划和安装设备型号，不得偷工减料。
1.2 中标供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，应对安装施工安全、质量全面负责，因中标单位原因造成质量、安全事故，中标供应商承担一切经济法律责任。 
1.3 中标供应商应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。
1.4 中标供应商在安装施工及运维过程中，因开挖路面、绿化恢复、设备用电、人工、用车等产生的费用支出，采购人不再另外支付。
1.5 中标供应商应具有有效详细的运维管理办法，保障本项目建设的车辆卡口和人卡设备及系统的正常运行，并负责故障的全程处理。
1.6 中标供应商提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。
2.系统升级要求
2.1 中标供应商提供运维期间的摄像机免费软件升级服务，采购人不再承担任何费用。摄像机厂家已提供更新版本的软件的，采购人有权要求中标供应商对摄像机进行免费升级。中标供应商在收到摄像机软件升级通知后，须在3个工作日内作出反馈，20个工作日内完成升级工作。
2.2 中标供应商在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，同时做好事件记录。
3.运行维护机构
3.1 中标供应商应在本地设立运行维护机构。
3.2 中标供应商针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经太仓市公安局备案同意，签署保密协议，进行安全审查。
3.3 中标供应商针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。
3.4 如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。
4.运维内容
4.1中标供应商对服务期限范围内（不少于三年，具体视投标结果而定）所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。
4.2 中标供应商对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。
4.3 中标供应商对采购人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。
4.4 维修响应及恢复时间要求：当车辆人像卡口设备发生故障时，中标供应商需2小时内响应；
4.5 前端车辆人像卡口设备原因导致的故障，中标供应商应在24小时内恢复系统；
4.6 故障由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对中标供应商响应时间从修复后开始计算；
4.7 每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送维修报表。
4.8 定期对服务期限范围内设备的网络、硬件设备、存储数据进行巡检、保养；
4.9 定期对所有外场设备进行巡检、保养；
4.10 定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；
4.11 每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；
4.12 平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。
4.13 备品备件：中标供应商应设有备件仓库，每种类型的产品数量不小于两台的备品备件，保证系统的不间断运行，若中标供应商在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由中标供应商承担。
5.考核内容
对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标方，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从履约保证金中扣除维护费用1000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告太仓市财政局监督部门，建议将中标方列入不诚信单位。
6.人员培训
6.1投标人必须承诺提供相关软、硬件的培训服务；
6.2投标人需提供现场技术培训，给出详尽的培训计划；提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。
7、免费保修期：项目中所有硬件及线路，投标人需提供不少于3年免费保修。
8、服务响应：项目所涉及的软硬件设备及线路发生故障时，中标供应商需2小时内响应，24小时内完成采购人提出维修要求的服务。
[bookmark: _Toc25315720]七、服务保障考核标准
《服务考核办法》
	日常维护
	监控点每周通过平台巡查两遍并做好记录，平台自检监控在线率低于98%

	
	发生故障24小时未发现并报备采购人和属地使用单位（辖区派出所）

	
	维修更换设备的性能参数低于服务标准

	
	维护人员、工具、备品备件等缺失，未及时补全

	
	未经采购人书面同意，擅自改变方案设计、移机移位

	
	钢杆件及固定螺帽、螺栓等外场设备发现有锈蚀，经反馈在15个工作日内未整改

	
	检修用电脑设备需提前报备，专网专用，擅自入（出）网

	应急保障
	报修电话不接听（30分钟内回拨完成通话的除外）

	
	未按售后服务故障响应要求执行

	
	一般设备故障（含图像质量下降，灰尘、雨雪影响等）接报24小时（节假日等特殊情况经采购人同意可适当延长）未修复；链路、接电故障3天内未修复

	
	重大任务或其它专项行动期间，对采购人的巡查、快修、值守任务要求不响应、不落实

	安全事故
	▲违规操作导致网络外联

	
	▲违规操作导致人身安全事故

	
	▲违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露

	
	▲违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露并造成重大影响的

	
	违规施工被通报

	
	视频或录像缺失影响重大案件侦查和安保维稳任务（停电、道路施工、点位迁移、核心网故障、不可抗力等因素除外）

	
	▲未经采购人书面同意，擅自将本项目中的设备、链路和资源（人员和维修工具除外），向其他单位、个人和社会组织开通开放、提供服务或混合使用

	节假日应急值班
	国家法定节假日、重大任务或其它专项行动期间，应安排值班保障，如未准确及时到岗（追究相关责任）

	备件情况
	出现一次设备损坏，24小时内无备件替代

	其它情况
	台账、记录、资料弄虚作假

	
	出现其它影响正常运作的问题

	
	甲方要求整改的问题，未及时整改到位

	1、 若中标单位在履行期间出现考核表中非标“▲”项中的问题，对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标单位，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从合同金额中扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告太仓市财政局监督部门，建议将中标单位列入不诚信单位。
2、若中标单位在履行期间出现考核表中标“▲”项的问题，每出现一次，扣除合同金额的1%作为惩罚，若出现相同问题可重复累计。



八、商务要求
（一）服务方案要求
1、项目整体实施方案：内容包含但不限于：①项目整体设计方案②铁路沿线安防规划③监控点位图④各监控点位电源接入方案⑤质量保证措施⑥工期及进度保证措施⑦培训计划⑧验收方案⑨应急措施预案。
2、安全施工方案：内容包含但不限于：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施。
3、和现有铁路综合安防管理平台对接方案：①现有综合安防管理平台技术方案②张力围栏对接方案③联动枪式、球型像机对接方案。
4、网络、视频储存服务方案：内容包含但不限于：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④视频储存服务系统架构、服务器等。
5、整体运维方案：内容包含但不限于：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）。
（二）人员要求
	序号
	岗位
	人数下限
	基本要求

	1
	项目负责人
	1
	具有电子、信息类高级工程师及以上职称，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，具体负责项目的实施以及实施过程中的一般问题。

	2
	技术人员
	2
	具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书或具有市级或市级以上人社部门颁发的工程师及以上工程师职称证书，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，具体负责项目的实施以及实施过程中的一般问题。



九、综合说明：
1、投标人必须按招标文件技术规格逐项做出实质性应答，涉及产品结构原理及功能配置、软件功能等条款，投标人还需提供相关资料予以说明。标书中的任何偏差都必须列入投标文件中的偏差表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。所有应答均不得完全照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。采购单位有保留最终产品测试的权利。若发现有虚假应标，取消投标资格，并承担相应责任。
2、知识产权：中标方应保证采购方免除且中标方承担由于采购方在其本国使用本次招标的软件或设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
3、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州政府采购网发布的内容为准。


附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
四、验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收准备
5.1、验收准备
5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。
5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
5.2、验收小组
5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。
5.3、参与验收人员
5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。
5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
六、验收方式(形式)
6.1、日常考核、分段验收
对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。
七、验收内容：
7.1、验收内容
7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。
7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。
7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。
7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。
7.2、验收记录
7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
八、验收结果
8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。
8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。
8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。
8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。
九、验收资料归档
项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。







政府采购履约验收书(服务类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 
不合格□
	按  时□ 
不按时□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：     （采购代理机构公章）
	
经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）






	政府采购履约验收通知单

	供应商：
	
	
	

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	        


         单位公章
         年 月 日
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第五章 评标方法与评标标准
评标方法
一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
七、中小企业相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：
1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
评分标准：
	[bookmark: _Hlk196917088][bookmark: OLE_LINK73]序号
	项目
	分值
	评审标准

	1
	价格
	20分
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

	2
	技术参数响应
	28分
	招标文件技术要求中指标参数以★号标示的为重要参数，共14项。以响应文件技术偏离表为准，满足一项得2分，共28分。

	3
	项目整体实施方案
	18分
	[bookmark: OLE_LINK3]根据投标人提供的项目整体实施方案进行评定，方案应至少包含：①项目整体设计方案②铁路沿线安防规划③监控点位图④各监控点位电源接入方案⑤质量保证措施⑥工期及进度保证措施⑦培训计划⑧验收方案⑨应急措施预案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高18分。

	4
	安全施工方案
	5分
	根据投标人提供的安全施工方案进行评分，方案应至少包含：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得1分，最高5分。

	5
	和现有铁路综合安防管理平台对接方案
	6分
	根据投标人提供的铁路综合安防管理平台对接方案进行打分，方案应至少包含：①现有综合安防管理平台技术方案②张力围栏对接方案③联动枪式、球型像机对接方案。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高6分。

	6
	网络、存储方案
	6分
	根据投标人提供的网络、存储方案进行打分，方案应至少包含：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④存储系统架构、服务器等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得1.5分，最高6分。

	7
	整体运维方案
	8分
	根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案应至少包含：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高8分。

	8
	项目负责人
	3分
	[bookmark: _Hlk231830309][bookmark: _GoBack]具有电子、信息类高级工程师及以上职称得3分，未提供不得分。提供相关证书扫描件并加盖投标单位公章。

	9
	技术人员
	3分
	[bookmark: _Hlk231830326]拟投入项目技术人员（项目负责人除外）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书或具有市级或市级以上人社部门颁发的工程师及以上工程师职称证书，每提供一个得1.5分，最高得3分。 投标文件中须提供相关人员证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。涉及同一人员拥有多张证书的，不重复计算得分，即一个人员只能对应一张证书。

	10
	类似业绩
	3分
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得3分。
提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。



注：
1、报价超过采购预算的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。
3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。
[bookmark: _Toc2782]
第六章 合同条款

采购人（以下称甲方）                              供应商：（以下称乙方）
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照               的关于            项目（编号               ）的招标结果，签订本合同。
第一条 服务范围
 甲方聘请乙方提供以下服务：
（1）本合同项下的服务指：
（2）服务内容：
（3）服务标准：
（4）合同履行期限：2027年4月30日前完成项目交付并通过验收，验收通过后开始计算服务期，本项目服务期为三年。
（5）服务地点：甲方指定。
第二条 组成本合同的有关文件 
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 招标采购文件（编号              ）
（2） 乙方提供的投标文件和投标报价表；
（3） 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4） 中标通知书；
（5） 甲乙双方商定的其他文件等。
第三条 合同总价款 
合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。
合同总价款包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用等各项应有费用。招标文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在投标报价中。招标单位不再支付其他款项。还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。
除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。
第四条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
4、付款步骤：项目签订合同后支付合同金额的35%，验收后的第二年支付剩余部分的50%，验收后的第三年支付尾款，具体以每年财政批复预算为准。
第五条 服务质量、成果要求
1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；
2、验收标准： 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。
第六条 甲、乙双方权利义务
1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；
2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。
3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。
4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。
5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。
6、服务期内，乙方免费提供二次移机服务。
第七条 知识产权
1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。
2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。
第八条 保密条款
甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。
第九条 风险责任
根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。
第十条 履约保证金（本项目不涉及）
1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。
2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。
第十一条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。    
2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。
第十三条 违约责任
1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。
5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。
因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十五条 索赔
如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。
第十六条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）
代表人：                   代表人：
电话：                    电话：
                                             开户银行：
                                             帐号：
日期： 年 月  日                             日期：    年  月   日

（全文完）
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