四甲中转站土建改造方案
1.地面(含坡道)加高不低于1.5米，四周采用≥20CM厚混凝土强度等级C30钢筋混凝土挡墙，内配≥Ø12的钢筋双层双向布置，长度约为130米。场地约1200m²，地面厚度≥30CM，混凝土强度等级≥C30，内配≥Ø12的钢筋双层双向布置，并回填加高区域，斜坡区域须做防滑措施。按需求新增2座雨水检查井，2座污水检查井并接入新建污水收集池。加高区域四周增加护栏，栏杆高度不低于1.5米。

2.新建一座50吨地磅。拆除原有地磅，并恢复地面。

3.新增10m³的污水收集池。

4.拆除操作间原有的设备，并根据中标单位的设备安装要求恢复原地面。包含更新设备的线路改造。

5.新增6个照明大灯。

注：现场施工面积仅做参考，具体以现场踏勘为主。
