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[bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc25722]第一章  投标邀请
受沭阳县农业农村局的委托，江苏宏润建设项目管理咨询有限公司就沭阳县区域性农业综合服务中心（农技）建设“四情”监测设备采购安装项目(JSZC-321322-JSHR-G2026-0032)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
沭阳县农业农村局招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年9月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-JSHR-G2026-0032
2.项目名称：沭阳县区域性农业综合服务中心（农技）建设“四情”监测设备采购安装项目
3.预算金额：207.9万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为：总价207.9万元，单价详见采购需求。
5.采购需求（简介）：沭阳县区域性农业综合服务中心（农技）建设“四情”监测设备采购安装项目，采购昆虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯、小虫体智能虫情测报灯、小麦赤霉病监测预警设备、土壤墒情监测设备（带气象站一体式）等。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc27291]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2、信用信息：
信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分1个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月29日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
6.本次招标不收取响应保证金。
7.财政部门监督电话：0527-83559270 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县农业农村局
地址：沭阳县学院路5号
联系人：董吉卫
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0527-80813735
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名 称：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司　
地址：沭阳县台州北路43号第二汽车运输公司四楼　
联系人：陈中玲
[bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc15265]联系方式：13773927091　
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第2种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
1.无需支付；
2.具体方式及标准为：中标人在中标公告发出后7个工作日内按照“苏招协【2022】002号”文件标准的40%支付招标代理费。投标人应将其综合考虑在投标报价中，不单独列项。（可采用数字人民币方式）

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2. 本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件规定。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc30953]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.3、6.4
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7异常低价响应审查
17.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本，人工成本，制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格，类似产品市场价格水平，行业人工费用标准，国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明，证明材料，或者提供的书面说明，证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因，审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员有关互联网浏览，查询历史一并归档。

17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc2391]22.6法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
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29、质疑
29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.6条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29.6 投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：沭阳县农业农村局/江苏宏润建设项目管理咨询有限公司
联系电话：0527-80813735/13773927091
通讯地址：沭阳县学院路5号/沭阳县台州北路43号第二汽车运输公司四楼
29.7以下情形的质疑不予受理
29.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.7.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.7.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据，评标委员会必须严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审。
4、 评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	35.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*35。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术部分
	32.00分
	满足或优于本项目招标文件采购需求技术参数要求的基本要求得32分。标记“▲” 的为重要技术参数，每有一条标记“▲” 的条款负偏离扣2分，其他技术参数，每有一条条款负偏离扣1分，扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。标记“▲”要求提供证明材料而未提供的按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	5.00分
	投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目业绩，每有一个得1分，本项最高得5分。注：（1）需提供以上类似业绩合同、中标（成交）通知书以及验收原件扫描件至投标文件。未提供或提供上述材料不全或不清晰的均不得分。（2）投标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。

	
	技术能力
	7.00分
	1、所投产品具有有资质的第三方机构出具信息安全测试报告的，每提供一份得3分，最多得3分。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2、供应商或所投产品制造商具有省部级及以上部门颁发的智慧农业类证书的得2分。
3、供应商或所投产品制造商具有市级及以上部门颁发的信息系统安全等级保护证明的得2分。

	项目实施方案
	供货时间进度安排方案
	7.00分
	根据投标人提供针对本项目的供货时间进度安排方案进行评审。项目供货时间进度安排方案内容涵盖：进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等。
1、方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，计划完整，保障措施科学合理的得7分；
2、方案较为完整全面，涵盖所有环节，具有良好的可行性，计划较为完整，保障措施较为科学合理的得4分；
3、方案基本完整，基本涵盖所有环节，可行性一般，计划完整度一般，保障措施一般的得2分；
4、方案有缺漏，各个进度环节科学性和衔接性一般，操作性较差，后期可以按照采购人要求完善补充的得1分；本项最高得7分，未提供方案的不得分。

	
	质量保障措施
	7.00分
	根据投标人提供针对本项目的质量保障措施进行评审。质量保障措施至少包括质量控制目标、质量控制方法、技术规范和工艺流程保障措施等。
1、措施完整全面，质量控制目标清晰，保障措施得力，具有前瞻性，和优秀的可行性的得7分；
2、措施较为完整全面，质量控制目标较为清晰，保障措施较为得力，较为具有前瞻性，和良好的可行性的得4分；
3、措施基本完整，质量控制目标明确，保障措施基本可行的得2分；
4、质量控制目标不清、保障措施不全，必须后期根据采购人的需求进一步完善才能基本满足使用需求的得1分；
本项最高得7分，未提供方案的不得分。

	其他
	售后服务
	7.00分
	根据各供应商的售后服务措施，如制定有效的服务承诺，详细阐述与售后服务有关的技术支持原则、目标、内容、充足数量的维保备件、合同结 束后服务等内容。
1、 方案内容详实， 优于采购需求的，得7分；
2、  方案内容较为详实，较为满足采购需求的，得4分；
3、 方案内容基本详实，满足采购需求的，得2分；
4、 方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得1分； 
本项最高得7分，未提供方案的不得分。 
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项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
一、项目概况
（一）采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	最高限价单价（元）

	1
	昆虫性诱智能测报设备
	台
	4
	45000

	2
	智能虫情测报灯
	台
	3
	160000

	3
	小虫体智能虫情测报灯
	台
	３
	78000

	4
	小麦赤霉病监测预警设备
	台
	3
	80000

	5
	土壤墒情监测设备（带气象站一体式）
	台
	３
	45000

	6
	高空鹰眼监控（含录像机、硬盘）
	套
	３
	45000

	7
	巡田无人机及机库
	套
	3
	180000

	8
	仪器操作平台
	个
	３
	45000



（二）预算金额：207.9万元。
（三）款项的支付方式及进度安排：
项目验收合格后，支付至合同总金额70％；验收合格满一年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的75％；验收合格满两年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价80％；验收合格满三年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的85％；验收合格满四年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的90％；五年运维服务期满（项目正常运行，符合维保要求），支付剩余10％合同总价。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：每期运维款项支付时，同步扣除当期产生的违约金。采购人可采用数字人民币支付。
（四）合同履行期限及交货地点
1、合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用
2、交货地点：采购人指定地点。
3、运维质保期：5年，自项目验收合格之日起。
4、本项目核心产品：昆虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯
二、技术参数要求
	序号
	仪器名称
	技术参数

	1
	昆虫性诱智能测报设备
	▲1、设备符合《GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯》国家标准。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲2、设备整体运行功率≤1W，待机功率≤0.5W。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
3、设备应能识别包括但不限于水稻二化螟、纵卷叶螟、玉米螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、东方粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台和手机APP软件平台。
4、害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，具有飞蛾防逃逸结构，结构为反向多漏斗飞蛾类诱捕器，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加靶标害虫诱捕量。
▲5、电脑端数据分析平台具有数据统计、设备统计预览、设备分布、害虫预警设置、害虫监测、害虫趋势分析、多年同比分析等功能；能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲5.1、数据查询与分析：可查看、分析和统计各时间段的诱虫量；支持按地区、年份、害虫类别筛选和统计累计总数、平均数趋势图及占比图；基于地理信息的害虫发生预警地图，实时展示各地区害虫发生程度，支持颜色分级标识；支持手动导出下载E×CEL数据表格和PNG格式趋势图。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.2、基于2种不同生物区系类型害虫性信息素诱芯与花香诱芯的诱捕数量差异，构建专业分析数学模型和逻辑算法，动态展示迁飞性害虫的虫源地和实时迁飞状态，包含迁入代，部分迁入代，本地繁殖代，部分迁出代和迁出代。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.3、卵、幼虫低龄期的短期预测：在全省、全市或自定义区域，依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵、幼虫各龄期的发生动态，并生成趋势图。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.4、田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，基于数学算法模型，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
5.5、灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱数据与传统测报灯的灯下诱虫量换算功能。
5.6、成虫发生量的中、长期预测：基于3年以上历史虫情数据、温度数据和当前虫量数据进行大数据分析，构建数学算法模型，预测未来2个月成虫发生趋势。预测模型具备自我学习功能，能够随着数据量的增大自主训练更新。
5.7、多维数据对比：支持不同诱捕器、不同区域、自定义分组及历史同期数据的对比分析。
▲6、APP可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲7、设备可通过手机APP查看实时数据、历史数据。具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。（投标文件中需所投产品软件平台应用截图）
7.1、支持Harmony鸿蒙、iOS和Android安卓等系统。
▲7.2、卵、幼虫各龄期的短期预测：依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵和幼虫各龄期的发生动态，并指导释放天敌和施药。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲7.3、田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
7.4灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱与传统测报灯（灯下诱虫量）的换算功能。
7.5、成虫发生量的中、长期预测：基于历史虫情数据、温度数据和当前虫量数据，构建数学算法模型，预测未来2个月诱虫量。
7.6、APP可查看设备运行的历史报警信息。
▲8、设备可查看预测未来2个月次代诱虫量，及发生动态，包括卵期、一二低龄龄幼虫期。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲9、设备具有定位及导航、诱芯到期提醒等功能。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
10、双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。
11、自动计数功能：害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。
12、设备自动计数准确度不低于95%。（投标文件中需提供所投设备农林业部门出具的应用证明或试验报告佐证或承诺书，如提供承诺书的，承诺内容需包含验收时提供农林业部门出具的应用证明或试验报告佐证或进行检测，如不符合本项要求，同意合同款项暂停支付，直至整改到位）
13、终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。
14、网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。
▲15、控制器功能：能有效采集、处理并储存信息，并能控制记时等工作。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
16、网关和终端配置：一个网关可以配置多个终端，方便后期设备升级。
17、设备采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥55W，可在-40°C-80°C气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：12V,≥60Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。
18、设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。
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	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]智能虫情测报灯
	▲1、可通过PC客户端、手机APP端、网页端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、管理、分析、展示，PC客户端、手机APP端、网页端三端数据实现共享互通。设备支持云平台控制和监测，可远程手动控制换位、诱虫灯开启、加热管通断、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、传送带开关等，也可通过故障报警监测设备运行状况；支持手机端APP查看单台设备AI智能分析及多灯分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
2、整体结构采用不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数。具漏电保护、避雷和防雨装置，雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫，集虫器内不积水；
3、可以通过照片自动识别虫子数量自动调节拍照间隔时间，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间，内设计数组件，可智能感应虫体并判断是否有虫体残存,从而调整拍照张数，准确统计虫情数量信息，节省网络资源；
▲4、具有自动识别和计数功能，能够识别害虫种类不少于135种，并且具有昆虫统计功能，能对一、二类农作物病虫害名录中趋光性害虫做自动识别计数，对于农作物常见害虫如稻纵卷叶螟、褐飞虱属、白背飞虱、灰飞虱、大螟、二化螟、稻螟蛉、粘虫、玉米螟、棉铃虫、蟋蟀、斜纹夜蛾、草地贪夜蛾等，识别准确率≥95%，计数准确率≥95%；小程序辅助识别不低于5000种昆虫。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲5、系统具备比例尺用以判断虫体大小，可以进行入工分析虫情数量及类型，具有害虫标记功能，不同害虫用不同的颜色区别标注，害虫种类与颜色一一对应，可开启或关闭电子比例尺辅助观测虫体绝对尺寸，便于人工识别；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
6、摄像头:≥2500W工业相机，显示屏:≥7寸电容式触摸屏，系统:≥Android4.0；
▲7、可实时播报设备的每个装置的全部工作状态进程(播报内容及详细度可调整)。可增设语音识别，人机语音交互功能，可通过语音对设备进行各项操作控制；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲8、设备自带苗情监测球机，不低于400万像素，支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，照射距离最远可达20m，具有作物识别和自动判断作物当前生育期及下一生育期时间功能。支持视频播放形式，动态展现作物覆盖度变化情况，对作物长势进行分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲9、机器自动识别计数和灯下人工识别计数的动态趋势拟合度系数≥0.90；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
10、光源:不低于20W黑光灯；波长:320～680nm，撞击屏长≥590mm，宽≥210mm，厚≥5mm，三块撞击屏角度≥120；
▲11、支持查看地区平均灯虫量走势分析，周边地区主要虫害雷达图及45天的发生风险预测。支持近5年多灯总量、平均单灯总量对比分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
12、自动清洁：定期自动清理撞击屏上的蜘蛛网，可远程实现一键远程辅助清虫，减少人工维护频率；
13、实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警；
14、产品的L/N到接地的金属外壳之间能经受1500V(交流有效值)，其电源频率50Hz,历时lmin的耐压试验，无飞弧击穿现象。
▲15、支持查看设备拍摄区作物识别、生育期识别及给出预测下一生育期时间；支持查看设备环境传感器数据；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
16、含气象传感器，可监测空气温湿度传感器、雨量等指标，可提供虫情发生量与气象关系的比较分析，提供当前生育期重大虫害捕捉统计及预计暴发时间分析，针对该暴发提供防治要点参考；
▲17、配备AI智能问答小程序，支持接入Deepseek等大模型，能迅速精准解答作物病虫害诊断防治、土壤墒情分析等问题；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
18、设备平均识别准确率≥85%。（投标文件中需提供所投设备省级及以上农业相关部门出具的试验示范报告或承诺书，如提供承诺书的，承诺内容需包含验收时提供所投设备省级及以上农业相关部门出具的试验示范报告或进行检测，如不符合本项要求，同意合同款项暂停支付，直至整改到位）
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	小虫体智能虫情测报灯
	1、 专用于诱杀和监测稻飞虱等小虫体，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫；
▲2、内置不低于2000万像素高清工业摄像机，对稻飞虱进行活体拍照，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱、灰飞虱等。识别准确率≥85%。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
3、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，具有触摸屏或按键操作功能，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。
▲4、对稻飞虱等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%。通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲5、可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
6、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。
7、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。
8、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；
9、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部；
10、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；连续阴雨天，设备正常运行不低于7天。
11、工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。
▲12、虫害暴发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础实现病虫害的预测预警；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲13、作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲14、设备试验识别结果平均准确率≥85%。（投标文件中需提供所投设备省级及以上植保部门或农业技术推广部门出具的应用试验或承诺书，如提供承诺书的，承诺内容需包含验收时提供所投设备省级及以上植保部门或农业技术推广部门出具的应用试验或进行检测，如不符合本项要求，同意合同款项暂停支付，直至整改到位）
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	小麦赤霉病监测预警设备
	▲1、小麦赤霉病自动监测预警模型
包括子囊壳形成与温度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病监测预警模型。
2、小麦赤霉病自动监测预警系统V1.0软件部分
小麦赤霉病监测预警管理系统V1.0
小麦赤霉病稻麦轮作区预警模型软件V1.0
2.1 数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；
▲2.2 预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看；
2.3 开放式系统平台，自动接入国家平台，可接入其他省、市、县平台。
3、小麦赤霉病自动监测硬件部分     
3.1 主机规格：立杆高度不低于1.5m ，重量≥60kg；电池容量：12V 20A（采用高原专用电池6-CNJ-20，输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：50W；功耗：10mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃～80℃；
3.2 整机为SUS304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08；
3.3 温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术；
3.4 仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能；
3.5 气象数据采集设备严格按照国际气象组织（WMO）气象观测标准设计生产，具体指标如下：
3.5.1温度：范围-40℃～80℃，精度±0.2℃
3.5.2降雨量：范围0～240mm/h，精度±2%
3.5.3相对湿度：范围0～100%RH，精度±1%
3.5.4露点温度：范围-80℃～60℃，精度±0.2℃
3.5.5叶片表面湿润时间：范围0～15h，精度±0.5
3.5.6日照强度：范围0～2000W/㎡，精度±3%
3.5.7日照时数：范围0～15h ，精度±0.1min
3.5.8 10cm土壤含水量：范围0%～100%，精度±4%
3.5.9 10cm土壤温度：范围-50℃～80℃，精度±0.5℃
3.5.10 20cm土壤含水量：范围0%～100%，精度±4%
3.5.11 20cm土壤温度：范围-50℃～80℃，精度±0.5℃
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	土壤墒情监测设备（带气象站一体式）
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77]1、设备具有数据采集及上传功能：监测指标包括但不限于土壤水分(体积含水量，不少于4层，0cm～20cm、20cm～40cm、40cm～60cm、60cm～100cm，敏感元件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm和80cm)、土壤温度(层次要求同土壤含水量)、降雨量、空气温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC(电导率)等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ET0(参考作物蒸发蒸腾量)。加装图象传感器，监测作物长势长相。
▲2、具备太阳能供电功能且有电池过充和过放保护，在无充电情况下可保证每小时采集传输上报 1 次数据并连续正常工作 15 天以上；（提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件）
3、标准配置的传感器要素：
a)土壤含水量测量范围：0～80%；分辨率：≤0.1%；最大允许误差：±3%
b)土壤温度测量范围：-20～80℃，分辨率：≤0.1℃；最大允许误差：±0.5℃
c)空气温度测量范围：-20～80℃，分辨率：≤0.1℃，最大允许误差：±0.5℃
d)空气湿度测量范围：0～100%RH，分辨率：≤1%，最大允许误差：±3%（≤80％），±5%(>80%)
e)总辐射：测量范围：0～1500W/m²；分辨率：≤5W/m²；最大允许误差：±5%
f)风速测量范围：0～60m/s；分辨率：≤0.1m/s；最大允许误差：±0.5m/s
g)风向测量范围：0～360°；分辨率：≤3°；最大允许误差：±5°
h)雨量测量范围：0～4mm/min，0～200mm/天，分辨率：≤0.1mm，最大允许误差：±0.4mm或4%
i)光照强度测量范围：0～200000 lux；分辨率：≤1Lux；最大允许误差：±2%FS
j)蒸发量：测量范围：0~100mm/h；分辨率：≤0.1mm；最大允许误差：±0.1mm
k)土壤pH：0～14；最大允许误差：±0.5
l)土壤EC值：0-2300uS/cm(bulk)；分辨率：≤1uS/cm
m)整机工作环境：温度：-20 ～ 80℃；相对湿度：5 ～ 90%RH
▲4、可查看作物生长苗情图片，支持动态播放苗情生长过程；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
5、主机可通过管理云平台远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔及IP地址。数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。
6、模块化设计，传感器可管理云平台进行任意配置，总共可接16种类型传感器，每种传感器可接16路，超过16路的可通过菜单设置进行增加。传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上。
7、系统可兼容RS485和Lora两种传感器通讯接口；超声波风速风向传感器，RS485接口+12V电源，管式墒情采用有线RS485+8V电源接口。系统采用FREERTOS操作系统，提升了系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化、CPU的高效化应用。
▲8、设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲9、设备自带摄像头，≥2.7英寸，1920×1080，不低于200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，也可在平台上设置拍照间隔和时间；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）。
10、系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。
11、防护等级：设备机箱、电缆接头、防护罩等暴露于地表以上的部件外壳防护等级不低于IP65，土壤水分传感器各部件外壳防护等级不低于IP68。
12、系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。
13、其他要求：设备须支持移动4G/5G网络数据上传（TCP/IP协议），可实时进行数据自动采集，自动定时上报空间位置信息，支持本地数据存储与导出。支持远程升级功能。采集的数据能自动上传到云端系统，不得通过中间服务器转发。可设置设备数据采集和发送时间间隔，具备自主数据质量保证机制，自动补发未成功上传的数据。仪器设备出现问题能及时自动向管理人员报警。仪器设备提供传感器温度补偿、盐度补偿模型以及多种土壤质地的水分标定模型库。质保期内免流量费，设备免费维修（48小时内响应）。
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	高空鹰眼监控
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93]（一）高空鹰眼监控
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81]1、像素：全景通道：≥1600万像素（分辨率≥6072×2640，180°鹰眼_400万40倍；采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器），细节通道：≥400万像素（分辨率≥2688×1520）。
视场角：水平：不小于180°，竖直：不小于110°；
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]2、传感器：全景通道：≥1/1.8"Progressive Scan CMOS；细节通道： 
≥1/1.8" Progressive Scan CMOS。镜头光圈：全景通道：F1.0～F1.6；细节通道：F1.2～F4.0（支持自动调节）
3、最低照度：【全景】0.0005Lu×/F1.0（彩色），0.0001Lu×/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lu×/F1.2（彩色），0.0001Lu×/F1.2（黑白），0 Lu× with IR ；
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]4、旋转范围：水平:0°～360°连续旋转；垂直:-15°～+90°；预置点≥300个；
5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离300米；
6、主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (6072×2640,5520×2400, 4096×1800,3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (6072×2640，5520×2400,  4096×1800，3840×1680, 2784×1200)
细节：50Hz:25fps (2688×1520，2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps （2688×1520，2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；
7、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG ；
8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境；
9、供电方式：DC36V；整机平均功耗75w，最大功耗≤90w；
10、工作环境：工作温度-40℃～70℃；工作湿度≤95%；
11、除雾：支持；
12、卫星定位：支持北斗卫星定位；
13、陀螺仪：支持；
14、电子罗盘：支持； 
15、网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据；
16、音频接口：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出；
17、报警接口：≥3 路报警输入，≥2 路报警输出
16、光纤接口：FC接口；内置光纤模块；波长T×1310/R×1550nm；20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据；
17、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SD×C卡（最大支持512G）；
18、防护：≥IP67（防尘防水）；支持防雷击（≥6000V）、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；
19、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；
20、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；支持区域入侵、越界侦测、进入/离开区域、徘徊检测、停车检测、物品遗留/搬移；
21、支持GB35114A级安全加密；
22、立杆，高度≥9米，主杆板厚8mm；
23、立杆水泥地基，含地笼等预埋件，C25混凝土。
24、其他要求：
24.1 数据回传支持图像远程传输；
24.2 数据管理支持云端或本地化数据管理功能；
24.3 接入要求支持接入苏农云平台；
24.4 包含核心支架、供电与防雷套件及完善的售后保障等（二）录像机
整机采用短机箱设计，搭载高性能电源
【硬件规格】
存储接口：2个SATA接口，可满配20TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：128Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P异源输出
（三）硬盘
4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：4TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：3.7W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
注：视频存储时间不少于14天；
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	巡田无人机及机库
	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]1、多光谱无人机裸机重量（带桨叶和RTK模块）≦951克。最大起飞重量≥1000 克。最大上升速度≥6米/秒。最大下降速度≥6米/秒。最大水平飞行速度≥15米/秒。最大抗风速度≥6级（≥10.8米/秒 ）。最大起飞海拔：6000米（空载飞行）。最长飞行时间（无风环境）≥40分钟。最长悬停时间（无风环境）≥35分钟。最大续航里程≥30公里。无人机内置光强传感器。配件包括电池、充电器、存储卡、RTK 模块等必要部件。
2、云台相机性能：包含1个可见光相机和4个多光谱相机。可见光相机采用4/3 CMOS，有效像素≥2000 万；4个500万像素的多光谱相机（绿光、红光、红边和近红外），配合多光谱光强传感器，可获取准确的多光谱信息，实现高精度航测、作物生长监测、自然资源调查等应用。
3、图传性能：外置与内置共4根天线，在无干扰和无遮挡环境下，可达到最大15 km 通信距离与最高1080p 30fps高清图传；支持2.4 GHz和5.8 GHz双频段，并可智能切换。
4、智能飞行功能：高级辅助飞行能在用户保持打杆飞行的情况下主动绕开障碍物，全向避障使飞行更智能安全；实时仿地：面对起伏地形时，在航测作业时可通过视觉系统直接实现仿地飞行，使飞行器跟随地形变化调整飞行高度，无需提前导入外部数据，提升测绘效率。
▲6、出苗识别：可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据；（投标文件中需提供相关证明材料）
7、补苗指导：可在地块上标记缺苗位置和缺苗率，判断是否需要补苗，指导快速补苗；
8、作物覆盖率识别：支持全作物种类冠层覆盖率识别，精确度≥99.6%；
9、长势分析：可基于时间、区域维度，对作物覆盖度进行对比分析，得出作物长势，还支持视频播放形式，展现作物覆盖度变化情况；
▲10、生育期识别：可自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别；（投标文件中需提供相关证明材料）
11、农事操作指导：可结合生育期和作物生长模型，指导相关农事操作，标准化生产过程；
12、株高识别：支持通过无人机对作物株高进行分析，准确识别作物株高，准确率≥99.3%；
13、作物长势分析：可结合不同地块与作物不同时间的株高变化，对长势进行对比分析，得出作物长势好坏；
▲14、倒伏分析：可自动分析采集图片中的作物倒伏情况，包含是否有倒伏、倒伏面积、倒伏位置、倒伏占比等信息。（投标文件中需提供相关证明材料）
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]15、机巢参数：重量不大于200kg，尺寸长宽高不超过1200mm。最大巡检范围（无干扰、无遮挡）FCC: 10km，CE/SRRC/MIC: 6km。电源220V市电，防护等级≥IP55，工作环境-20℃至50℃。支持无人机自动起降、自主充电/换电、数据自动回传，支持7×24小时无人值守作业。应急使用时间30分钟。图传延时≦0.1 秒。空调功率≦450W、待机功率≦50W、最大功率≦650W、最大充电功率≦150W。预存控制策略方案，根据实时采集数据分析，异常天气禁止打开机仓作业，自身控制策略可独立工作，不受网络影响。机库小环境气象监测功能覆盖常规多项参数，包括但不限于空气温度、空气湿度、气压、风速、风向、雨量等，采集传感器参数支持自定义云设置；产品内置过流、防雷击、防浪涌、防反接保护，内置看门狗，运行安全可靠。
16、配置无人机起降平台、充（换）电模块、环境检测模块、全波段数据交换中心和结构保护组件等，具备无人机自主起降、智能充电、数据自动回传等功能。服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果。支持云端或本地化数据管理功能。支持线上/线下巡田影像数据共享。
17、机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台，配套操作系统实现巡田机场管理、巡田无人机飞控管理。巡田数据传输要求：全波段数据远程自主回传，支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输。
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	仪器操作平台
	1、新建仪器操作平台不少于73m²。病虫害智能监测站四周通道不低于15m*15m的正方形，四个角操作平台为3m*3m。平台支撑立柱为防腐木柱，立柱尺寸为断面≥90mm*90mm，长度≥1000mm，埋深700mm，立柱间隔≤1000mm；平台为防腐木板搭建而成，尺寸为1000mm*38mm*90mm；两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90mm*60mm。
2、新建围栏62米，围栏采用镀锌结构的角铁栅栏，高1.5m。围栏含1套1米宽人行门，均为镀锌结构的角铁。



备注：
 1、上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。
2、以上规格参数、技术要求需在技术响应偏离表中逐条响应。
3、清单包含主材费、所有设备辅材费、所有设备安装费、所有设备调试费、措施项目费、规费、税金、所有设备系统集成运维、所有设备运维质保期5年（含运维期每个监测站的电费）等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、报验、检测、检验、验收评审、售后服务、系统集成运维、所有设备运维质保期（含运维期每个监测站的电费）及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
4、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。
5、所有检测报告如要求具备CMA或CNAS资质第三方检测机构出具且在有效期内的，不限定检测机构地域、合作厂商；
三、服务要求：
（1）采购产品为全新未使用过的原装合格正品，质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足采购人的使用需求，可根据要求接入江苏省智慧农事服务中心平台或“苏农云”平台。
（2）接到采购人通知后30日内将设备送达采购人指定地点且装卸、安装、调试完毕。成交供应商应按照采购人的通知要求进行供货，不得以任何理由拒绝供货或延期供货，产品的装卸、安装、调试费用由乙方承担。
（3）设备在安装使用前，应对设备进行校正。成交供应商须提供完善售后服务。安装前或土壤发生扰动影响数据后，成交供应商应免费提供设备校正。土壤传感器安装应采用原位安装方法，不能破坏土体结构。设备安装时要同步测定土壤容重、田间持水量等基础数据。保证设备无故障运行时长超过1年，成交供应商自签订合同之日起需提供5年运维质保期（包括设备正常运行、数据正常传输及承担数据流量费、长期提供软件平台维护及升级服务等），质保期内成交供应商免费提供相关技术培训与配套技术支持服务。设备发生故障两周内成交供应商完成维修，特殊情况需向采购方说明并征得同意。成交供应商定期维保巡检设备，每年上门维护检修次数不少于3次。巡田无人机提供5年无人机保险服务，在25000元额度内不限次数的维修或者置换；巡田无人机三者险提供5年，每年100万第三方险，其中人60万，物40万。
（4）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。
（5）巡田无人机监测内容
苗情:依托巡田无人机常态化开展苗情监测，确定固定苗情监测点和苗情长势监测样田区。根据稻麦每年关键生育期，对固定苗情监测点安排水稻巡飞查苗不少于9次、小麦不少于8次，同步进行人工查苗校验;花木区及养殖区，根据采购人通知和安排及时进行巡飞监测，原则每季度不低于1次；对苗情长势监测样田区开展周期性长势巡飞监测，人工审核巡飞监测分析报告，并按要求将分析报告和拼接影像上传至"苏农云"管控平台;相关农事管理建议推送至规模种植主体(农事中心)，并结合实际开展现场指导服务。
灾情:在遭遇灾害性天气或其他临时调度任务时，按省市县农业农村部门要求及通知，依托"苏农云"管控平台，调看高清摄像头，及时开展巡飞监测并推送结果，为防灾抗灾救灾等提供即时支撑。
（6）中标供应商需配合采购人进行设备用电接入， 中标供应商运维期需承担每个监测站的电费。
四、验收
1.在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付时，须经采购人现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等。验收合格后，方可投入使用。根据工作需要配合采购人进行抽样检测。
如采购人认为需要抽样检测的，由采购人有权随机抽样送第三方检测（检测费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。
3.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。
4.货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。 
5.验收
在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织验收，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经采购人复查无问题后签署验收报告。
验收的标准按照项目采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。
五、项目实施方案要求
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：供货时间进度安排方案、质量保障措施、售后服务方案等内容。
1.供货时间进度安排方案
进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等。
2.质量保障措施
包括质量控制目标、质量控制方法、技术规范和工艺流程保障措施等。
3.售后服务
包含制定有效的服务承诺，详细阐述与售后服务有关的技术支持原则、目标、内容、充足数量的维保备件、合同结 束后服务等内容。
六、项目要求
（一）供货要求
供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（二）质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
（三）产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
（四）节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（五）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（六）绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体详见采购需求内容。
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合同文本
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专用条款
采购单位（全称）：           （简称甲方）
中标投标人（全称）：         （简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物（货物）。
注：合同总价包含全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、数据对接费、入网费、电费、人工费、税费及包装、运输、保险、安装、调试、施工场地复原费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	货物名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计：人民币金额（大写）：                  （￥：       ）


二、合同履行期限、地点
（一）合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
（二）履行地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、验收
（一）在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）货物交付时，须经采购人现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等。验收合格后，方可投入使用。根据工作需要配合采购人进行抽样检测。
如采购人认为需要抽样检测的，由采购人有权随机抽样送第三方检测（检测费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。
（三）货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。
（四）货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。 
（五）验收
在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织验收，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经采购人复查无问题后签署验收报告。
验收的标准按照项目采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。
五、付款方式：
项目验收合格后，支付至合同总金额70％；验收合格满一年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的75％；验收合格满两年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价80％；验收合格满三年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的85％；验收合格满四年（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的90％；五年运维服务期满（项目正常运行，符合维保要求），支付剩余10％合同总价。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：每期运维款项支付时，同步扣除当期产生的违约金。采购人可采用数字人民币支付。
六、履约保证金
根据招标文件要求收取履约保证金。
七、售后服务
(一）运维质保期5年。保证设备无故障运行时长超过1年，成交供应商自签订合同之日起需提供5年运维质保期（包括设备正常运行、数据正常传输及承担数据流量费、长期提供软件平台维护及升级服务等），质保期内成交供应商免费提供相关技术培训与配套技术支持服务。设备发生故障两周内成交供应商完成维修，特殊情况需向采购方说明并征得同意。成交供应商定期维保巡检设备，每年上门维护检修次数不少于3次。巡田无人机提供5年无人机保险服务，在25000元额度内不限次数的维修或者置换；巡田无人机三者险提供5年，每年100万第三方险，其中人60万，物40万。
（二）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。
（三）巡田无人机监测内容
苗情:依托巡田无人机常态化开展苗情监测，确定固定苗情监测点和苗情长势监测样田区。根据稻麦每年关键生育期，对固定苗情监测点安排水稻巡飞查苗不少于9次、小麦不少于8次，同步进行人工查苗校验;花木区及养殖区，根据采购人通知和安排及时进行巡飞监测，原则每季度不低于1次；对苗情长势监测样田区开展周期性长势巡飞监测，人工审核巡飞监测分析报告，并按要求将分析报告和拼接影像上传至"苏农云"管控平台;相关农事管理建议推送至规模种植主体(农事中心)，并结合实际开展现场指导服务。
灾情:在遭遇灾害性天气或其他临时调度任务时，按省市县农业农村部门要求及通知，依托"苏农云"管控平台，调看高清摄像头，及时开展巡飞监测并推送结果，为防灾抗灾救灾等提供即时支撑。
（四）安全责任
1.乙方在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由乙方自行承担。
2.乙方在项目建设过程、售后运维期涉及乙方自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由乙方自行负责。
八、违约条款
（一）甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的0.1%违约金。
（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。
（三）乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1%滞纳金。如乙方逾期交付达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。 
（四）如需要调整设备参数的，必须征得甲方同意，乙方已全面了解市场信息，相关费用如有增加由乙方自行承担。
（五）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，每发生一次，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
（六）在乙方承诺或本合同约定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回相应货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。 
（七）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权终止合同，并应按运维养护服务费的5%向甲方缴纳违约金。 
（八）乙方在承担上述（四-七）款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 
（九）如乙方投标时提供虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，同时乙方还须向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。 
（十）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（十一）本项目不得转包和违法分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。
（十二）合同签订15日内，完成现场勘查及设备陆续进场，如果无设备进场的，每超过1天扣除0.5%的违约金。
（十三）项目负责人须全过程参与安装、调试、验收等工作，无故未请假私自离开工地现场处以500-1000元/天违约金，该违约金直接从合同款中扣除。
九、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其使用该项目产品时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔等，以及甲方为此而产生的损失、损害等费用和支出（包括律师费）。
十、合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。
合同的组成部分
本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及投标人在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。 
十一、合同份数
本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方执贰份。
十二、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
十三、词语含义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即。
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十四、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十五、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十六、包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
十七、装运条件
根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
十九、伴随服务
乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：
（一）货物的现场安装；
（二）提供货物组装和维修所需的工具；
（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。
二十、质量保证
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十一、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
二十二、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。
二十三、误期赔偿
具体详见专用合同
二十四、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十五、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十六、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定向工程所在地人民法院起诉。   
二十七、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）      
地址：                               地址：
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：
联系人：                             联系人：
联系电话：                           联系电话：
2026年    月   日                    2026年   月   日
第六章  投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
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投  标  文  件








项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：








投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、技术响应偏离表
七、项目实施方案
八、企业业绩
九、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc8978]一、投标函

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日












[bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc27409]
二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：

[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199]
三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 采购包号：分包号 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc12614]
四、分项报价表

分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥
人民币（大写）：佰拾 万仟佰拾元角分


备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
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五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：（盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。












六、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]

七、项目实施方案
































八、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自年月日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
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九、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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