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第1章 [bookmark: _Toc28359086]招标公告

	项目概况：
滨海县中医院消毒供应中心设备采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0019
2.项目名称：滨海县中医院消毒供应中心设备采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币380万元。
5.最高限价：采购人设定总报价的最高限价人民币330万元，投标人总报价超过最高限价规定的作无效标处理。
6.采购需求：本次采购滨海县中医院消毒供应中心设备，具体的设备名称、数量及技术参数要求等内容详见招标文件第四章采购需求,包括设备(含附配件)的采购、包装、运输、安装、调试、验收、培训、质保期内维保、售后服务等相关伴随服务（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。
7.交货期限：合同签订后中标人收到采购人安装指令后45日内将全部设备运至指定交货地点并完成安装调试。
8.质量保修期：本次采购设备整机5年免费全质保（质保期自本项目整体验收合格、正式投入使用且收到采购人书面通知之日起计算），【如投标人承诺免费质量保修期限大于本项目产品免费质保期限要求的，按投标人承诺免费质保期执行，投标人应在承诺免费质保期内对招标范围中所有损坏（人为损坏除外）的货物及零部件免费修理或更换，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用】。
9.质量标准：合格。
10.本项目（是/否）接受联合体参与投标：否。
11.项目地点(交货地点)：滨海县中医院阜东院区(采购人指定地点)。
12.非单一产品采购项目的核心产品：脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子灭菌器。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目为非专门面向中小企业采购的项目,所属行业为工业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。对符合（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.2本项目实施本国产品标准及相关政策：
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具备有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含本次采购的产品；
3.2投标人须根据本次采购产品的类别器械，提供所投产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；
3.3如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件；
3.4投标人提供所投脉动真空灭菌器及蒸汽发生器 的生产厂家具有市场监督管理部门颁发的有效《特种设备生产许可证》、许可项目包含压力容器制造(含安装、修理、改造)。
三、获取招标文件：
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.时间：2026年10月9日9：00（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限：
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称:滨海县中医院
地址:盐城市滨海县向阳大道390号(吉达广场西侧)
联系人:程女士
联系电话:13770133575
2.名称：盐城市智强项目管理有限公司
地址：滨海县政务服务中心2楼
联系人：骆先生
联系电话：13270090666
3.项目联系方式
联系人：骆先生
联系电话：13270090666
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[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.3有关费用处理的约定
12.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。即主要包括（但不限于）：所投本次采购的全部货物费用（包含辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、本次招标文件采购需求中规定的相关费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。在合同履行过程中，采购⼈不再向中标⼈支付中标价以外的任何费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
12.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。
12.3.3本项目采购代理服务费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协〔2024〕20号）文件取费标准计取折后按人民币32500元收取，由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标人在开具中标通知书前直接向采购代理机构缴纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18.电子投标文件的递
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22.开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7投标人未按招标文件要求列明所投产品技术参数的或所投产品不符合本项目招标文件采购需求中打“★”技术参数要求的；
27.1.8投标人未承诺所投产品质保期或承诺的所投产品质保期不符合招标文件要求的；
27.1.9不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.10投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.12投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.14投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5以下情形的质疑不予受理:
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34.预付款制度
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619369]本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。


第三章  合同条款及格式

政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：滨海县中医院消毒供应中心设备采购项目
项目编号：
甲方：（买方）滨海县中医院
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据滨海县中医院消毒供应中心设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：详见本项目招标文件采购需求。
1.2标的质量：合格。
1.3标的数量（规模）：详见本项目招标文件采购需求。
1.4履行时间（期限）：详见本项目招标文件采购需求。
1.5履行地点：详见本项目招标文件采购需求。
1.6履行方式：全面实际履行。
二、合同金额
2.1本合同总金额为人民币（大写）：                            (¥______元）
2.2本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投本次采购的全部货物费用（包含辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、本次招标文件采购需求中规定的相关费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。在合同履行过程中，采购⼈不再向中标⼈支付中标价以外的任何费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
2.3本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）。合同实施过程及结算时，中标的综合单价一律不作调整，按实际供货数量结算。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方应交纳合同金额的10％，即人民币：大写                 (¥      元），作为本合同的履约保证金。
6.2履约保证金的缴纳形式：签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.3乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的信用评级在AA级及以上第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实，免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。
6.4履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。
6.5履约保证金的退还：
6.5.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。6.5.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
6.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
6.5.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还：
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.5.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、质保期、免费保修期
8.1质保期：      年。（质保期自本项目整体验收合格、正式投入使用且收到甲方书面通知之日起计算）
8.2免费质量保修期：     年。（质保期自本项目整体验收合格、正式投入使用且收到甲方书面通知之日起计算）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1交货期：_________（如是甲方原因可延期）
9.2交货方式：_________
9.3交货地点：_________
十、货款支付
10.1付款方式：
本项目合同签订后，收到乙方提供预付款对等金额的银行保函及预付款发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；乙方按甲方需求将设备送到指定地点并完成安装调试，经甲方验收全部合格并经盐城市卫健委组织专家现场评审验收,发放《消毒供应中心(室】合格证》后支付至合同总金额的90%（含30%预付款）；剩余合同总金额的10%按本项目整体验收合格、正式投入使用且收到甲方书面通知之日起每满一年支付2%，直至付清。
注：（1）按以上付款，乙方申请付款时须提供正式税务发票。
（2）签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。
10.4对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
十一、调试和验收
11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
11.6初步验收和最终验收时，如发生双方对质量是否合格产生争议时，则共同委托国家认可的专业检测机构对争议内容的质量进行检测，如检测结果合格，检测费由甲方承担；如检测结果不合格，检测费由乙方承担，同时乙方承担由此造成的合同规定的其他责任。
十二、货物包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、质量保证及售后服务
13.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
13.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
13.3乙方须协助甲方办理特种设备使用许可证等相关手续；完成安全阀、压力表首次校验。
13.4乙方提供7×24小时不间断技术咨询与故障报修服务。甲方发起设备故障报修通知后，乙方须在2小时内完成远程响应及故障排查；无法通过远程解决的故障，12小时内安排工程师到达现场处置，24小时内完成故障修复并恢复设备正常使用；若乙方在接到报修后48小时内仍未完成有效修复的，甲方有权另行委托具备资质的第三方机构开展维修，由此产生的维修费用、耗材费用、人工差旅费全部由乙方承担，在乙方余款中直接扣除。
13.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13.6上述的货物免费质量保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。
13.7售后服务：乙方须按招标文件要求和乙方的承诺执行。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
[bookmark: bookmark10]14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准、投标文件的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
14.5乙方须免费协助甲方办理特种设备使用许可证等相关手续；完成安全阀、压力表首次校验，否则甲方有权对乙方进行处罚，按合同总金额的每日万分之五进行扣款。
14.6乙方在产品质保期内存在维修质量、服务问题的，每次按5000元在合同总金额进行扣款。
十五、安全责任：
15.1 本项目设备交货安装期间内，乙方所有进入滨海县中医院阜东院区工程场地的人员和机械设备，在设备卸货、搬运、设备安装调试中安全、文明施工及成品保护（包括工程成品保护及所有设备产品的成品保护）等均由乙方自行负责，乙方应加强安全管理，严格执行安全管理规范,发生安全事故造成人员伤害及死亡事故,由乙方全部负责,全部费用由乙方自理，与甲方无关。
15.2本项目合同履约期限（含设备质保期）内，如乙方原因造成的安全事故，而产生的一切安全责任及经济损失由乙方全部承担，甲方不承担任何责任及经济赔偿。
十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议与诉讼
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为滨海县。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、财政监管部门壹份、采购代理机构壹份。




甲方：                                 乙方：
地址：                                 地址：
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：

签订日期：年月日
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:货物类项目。
采购标的所属行业：工业。
一、本次采购设备清单：
	序号
	设备名称
	计量单位
	数量
	备注

	一
	消毒供应中心主要设备
	
	
	

	1
	脉动真空灭菌器
	台
	3
	核心产品

	2
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	台
	1
	核心产品

	3
	全自动清洗消毒器
	台
	3
	

	4
	全自动减压沸腾清洗消毒器
	台
	1
	（配备主机1台、标准负载架1个、推车2个、篮筐15只）

	5
	医用干燥柜
	台
	1
	

	6
	医用真空干燥柜
	台
	1
	

	7
	多功能清洗消毒中心
	套
	1
	（配备可升降防护罩1套、蒸汽清洗机1套、超声波清洗机1套、煮沸消毒机1套）

	8
	内镜清洗工作站
	套
	1
	（配备槽盖2个、清洗槽5个）

	9
	牙科手机清洗注油机
	套
	1
	（配备主机1台、进水管1条、排水管1个、七件套快插头1套、养护油1瓶、干洗油1瓶、纤维布1个、双线卡箍1个、扳手1个、气管接头2个、打印纸1卷）

	10
	单级反渗透水机
	套
	1
	

	11
	双级反渗透水机
	套
	1
	

	12
	低温蒸汽甲醛灭菌器
	套
	1
	（非高低温通用，配备主机1套、≤60分钟极速低温甲醛生物阅读器）

	13
	蒸汽发生器
	套
	4
	

	二
	消毒供应中心附件产品
	
	
	

	14
	污物接收台
	个
	1
	

	15
	污物车
	台
	2
	

	16
	清洗工作台
	套
	1
	

	17
	贮槽平台车
	台
	2
	

	18
	电动升降传递窗
	个
	2
	

	19
	清洗机配清洗网篮筐
	个
	10
	

	20
	清洗碗盘架及清洗车
	套
	1
	

	21
	管道清洗架及清洗车
	套
	1
	

	22
	湿化瓶架及清洗车
	套
	1
	

	23
	入户鞋柜
	个
	1
	

	24
	检包工作站
	个
	3
	

	25
	光源放大镜
	个
	3
	

	26
	气枪
	个
	3
	

	27
	纸塑包装工作台（高温）
	个
	1
	

	28
	纸塑包装工作台（低温）
	个
	1
	

	29
	组合器械柜
	个
	3
	

	30
	大包布车
	台
	1
	

	31
	危品安全存放柜
	个
	1
	

	32
	平板送物车（带框）
	个
	2
	

	33
	平板送物车（不带框）
	个
	2
	

	34
	一单元双门互锁传递窗
	个
	6
	

	35
	网篮筐（存塑封包灭菌用）
	个
	15
	

	36
	平板隔板转运架
	个
	2
	

	37
	平板隔板存放架
	个
	2
	

	38
	双侧立式网筐储存架       （配对应数量篮筐）
	个
	4
	

	39
	库房货架
	个
	8
	

	40
	不锈钢圆凳
	个
	20
	

	41
	更衣柜
	人位
	15
	

	42
	常规密封车
	台
	2
	


注：为保障消毒供应中心整体装修深化、设备基础对接、管路点位匹配、统一售后运维及设备协同兼容，本项目采购设备清单第1-4项设备全部必须为同一设备制造商生产的，否则作无效标处理。（投标人投标时须提供对应设备有效的医疗器械生产许可证等证明材料扫描件须佐证品牌及生产厂家一致性，不提供或提供的证明材料不符合本项要求的作无效标处理）
二、采购设备的技术参数要求：（注：标“★”技术参数为必须满足项，不允许负偏离，否则为无效投标，标“▲”技术参数为重要参数，除标“★、▲”的技术参数外的参数为一般参数。）
（一）消毒供应中心主要设备技术参数要求：
1、脉动真空灭菌器（3台）【配备装载车：3辆／台灭菌器】：【核心产品】
★（1）有效装载容积：≥1500L；使用年限：≥15年／30000次灭菌循环；
★（2）设计压力：最低压力-0.1Mpa，最高压力0.3Mpa；最高工作温度≥138℃；
★（3）焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，全自动磨光减缓表面腐蚀速率，氢气保护，自动控制无过烧现象。（投标人投标时提供机器人现场焊接照片）
★（4）结构与材质；灭菌器腔体、加热夹套、密封门材质、管路材质均采用316L不锈钢（除管路材质外，其余投标时投标人提供有效的医疗器械注册证或材料声明函）；
▲（5）内室耐压试验压力≥0.38MPa，夹套耐压试验压力≥0.45MPa；（投标时提供产品质量证明书中的《固定式压力容器产品数据表》复印件佐证）；实现温度和温度、压力和压力、温度和压力的3重监控，所有参数需接入我院追溯系统永久保存；
▲（6）设备配置前后双门；密封门采用电机驱动实现门板上下移动，柜门整体开启形式为侧开门式。（投标人投标时提供产品质量证明书数据表或技术白皮书佐证）；
（7）打印记录：内置热敏打印机，可打印本设备的运转次数、操作人员的编号、灭菌程序的种类、程序设定的参数、程序开始与结束的时间，以及实时监测灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等实现设备物理参数的秒级监控，至少每60秒记录一次灭菌阶段的变化内容，提供温度、压力、时间每60秒内的变化数据打印记录。
▲（8）内置标准灭菌程序：≥13个，包括常规器械灭菌程序、敷料灭菌程序、121℃程序、重载程序、特殊器械灭菌程序（要求能对朊毒体感染器械进行灭菌）等。（投标人投标时提供程序页面照片）
（9）设备前后双侧液晶屏显示；前后操作端各设置≥1个内室压力表及≥1个夹层压力表；
▲（10）操作屏：采用PLC控制系统，可在触摸屏上实现开门、关门、运行程序一键启动功能，并能在设备屏幕界面上实时显示内室压力、夹层压力、内室温度（投标人投标时提供屏幕界面照片佐证）
（11）权限管理：具有权限进入系统；具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限及其他权限等。
▲（12）加热方式：蒸汽加热；灭菌腔体进汽口数量≥4个，采用多段进汽，多段加热。（投标人投标时提供灭菌腔体内部实物照片或提供压力容器竣工图证明开孔数量）
（13）灭菌器主体采用底部中凹结构，内室前后2个下沉漏斗形排水口，实现排冷凝水顺畅；
▲（14）设备具备智能化维护提醒功能，能对以下关键部件进行使用状态监测并提示维护（包括但不限于）：密封胶条使用状态（提示更换周期）；
（15）设备需具备多种干燥方式来保证灭菌物品的彻底干燥，至少包括真空干燥、脉动空气干燥、脉动蒸汽干燥等，干燥时间设定范围为0～9999秒可设，可根据不同器械自由编辑不同的干燥方式相结合的方法（投标人投标时提供产品说明书或技术白皮书证明）
▲（16）设计温度150℃；
2、过氧化氢低温等离子灭菌器（1台）【核心产品】
★（1）使用年限：≥10年；舱体容积≥120L；灭菌程序种类≥3种；能够灭菌长度≥750mm长度的医疗器械，能够满足科室灭菌需求。
★（2）具有门障碍开关功能与自动升降门、脚踢开关门功能；
★（3）卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。
★（4）灭菌技术：采用双循环灭菌流程，灭菌完成后设备自动启动等离子分解净化功能，通过等离子体彻底降解舱内残余过氧化氢；设备解析后环境空气中过氧化氢浓度≤0.6mg/m³，使用安全、无刺激性、无职业暴露风险。（投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告）
★（5）采用高清彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间、循环模式、过程阶段、胶囊使用数量和报警信息（灭菌器需带有故障诊断及报警功能）等；（投标人投标时提供显示屏实际工作界面照片）
★（6）灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/‌cm²‌,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm²‌。（投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告）
★（7）配有或自带有害气体浓度监测装置，能够对工作场所的过氧化氢气体浓度进行实时监测。触摸屏能实时显示房间过氧化氢气体浓度及PC-TWA浓度，并可通过触摸屏设置有害气体监测数据。
★（8）配备或内置生物阅读、生物培养，数据可连接追溯系统实时监测；等离子电源：采用晶体管控制电源；
▲（9）灭菌剂浓度：≤60%；设备灭菌过程中注入舱体提纯后的过氧化氢浓度应≥99%投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告）
▲（10）卡匣式过氧化氢加注方式，PH＜2.6，54℃放置14天含量下降率＜3.05%。单个胶囊灌注量≥4ml。投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告）
▲（11）设备具备良好的内镜灭菌兼容性能，可稳定适配采购人常用的奥林巴斯、卡尔史托斯、狼牌等主流内镜的灭菌作业，可有效保障内镜灭菌安全。投标人投标时可提供以下任意一项佐证材料：1.由CMA/CNAS认证机构出具的有效兼容性检测报告；2.对应品牌内镜官方说明书灭菌兼容佐证页；3.投标人承诺上述品牌内镜损坏的无条件免费更换原厂同型号全新内镜，承担全部损失与责任【中标供应商能够证明内镜已经达到正常使用年限、自然老化磨损或人为外力损伤；或中标供应商邀请有产品质量司法鉴定资质第三方机构开展失效分析鉴定（费用由中标供应商承担），鉴定结果显示与灭菌设备无关的除外】3、全自动清洗消毒器（3台）：
★（1）主要用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的清洗及高水平消毒，属于一类消毒产品；设备使用年限≥10年；
★（2）清洗舱有效容积：≥500L（投标人投标时提供产品铭牌或技术白皮书）；装载量：≥15个标准器械托盘（480*250*50mm）；清洗舱腔体采用316L不锈钢材质；舱体具有保温措施，为≥12mm橡塑海绵；
★（3）加热方式：蒸汽加热；烘干温度：连续可调，最高烘干温度≥120℃；设备配置预洗、主清洗、双漂洗、热消毒、独立干燥全套标准化工序，全过程清洗时间≦35 分钟（含干燥时间≥10 分钟），消毒 A0 值＞3000；
★（4）数据监测存储：具有清洗水温度、运行时间、酶液量监测与报警；可自动打印过程曲线、并记录A0值（投标人投标时提供打印记录）；
★（5）操作与显示：彩色中文显示屏，前后双屏，可显示设备运行状态；
★（6）设备采用PLC全自动控制运行稳定。通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强，稳定性高。（投标人投标时提供PLC实物图片并标注型号）
▲（7）清洗架与舱体对接口数量≥3个；
▲（8）预置程序≥11个，具备消毒阶段纯水存储预热模块，缩短整个程序运行时间；
▲（9）单台机器添加液注入泵数量≥3个，添加液的剂量计算采用电子式计量方式；
（10）循环泵流量：≥800升／分钟；
▲（11）每步进水≤28L，节能降耗，减少使用成本；（投标人投标时提供全国消毒产品备案平台证明材料或产品说明书）
▲（12）消毒能力：能够对各类菌株进行杀菌，如枯草杆菌黑色变种芽孢、铜绿假单胞菌、白色念球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌株等均具有杀灭能力；（上述菌株每少杀灭一种，扣0.4分）（投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告及投标人承诺以上菌种的灭杀能力的承诺函。）
▲（13）电动升降防爆玻璃门，双门互锁；开门方式采用自动升降双扉门，金属齿轮导轨传动方式；
（14）消毒温度：为降低清洗机内消毒温度的波动对手术器械（耐高温器械）的影响，进行杀菌因子强度测定时，启动（运行）消毒程序在消毒阶段的维持时间内最低温度≥93℃，最高温度 ≤97℃；(投标人投标时提供投标产品卫生安全评价报告证明)
4、全自动减压沸腾清洗消毒器（1台）【配备主机1台、标准负载架1个、推车2个、篮筐15只】：
★（1）加热方式：蒸汽加热；装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，可装载≥10个DIN托盘（480mm×250mm×50mm），清洗管腔器械无需对接；设备需为第一类消毒产品（投标人投标时提供全国消毒产品网上备案信息服务平台查询截图）
★（2）清洗舱采用304不锈钢及以上材质，清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接；容积≥150L，运行时间≤60分钟，使用寿命：≥10年或15000次循环；
★（3）采用PLC控制系统，通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；采用高清彩色触摸屏，能够显示设备的运行状态及设备运行的各个状态参数，包括但不限于程序名称、当前状态、消毒A0值、耗材用量、温度及设备运行曲线（投标人投标时提供PLC实物图片标注型号和程序运行界面）
▲（4）双门互锁，开门方式采用自动升降双扉门；关门具有智能防压保护功能，遇障碍可自动返回并进行报警提示；
▲（5）采用真空干燥与热风循环干燥相结合的干燥方式，一个流程结束即可实现清洗消毒及干燥效果；
（6）设备具有≥3段水位选择功能；具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、电机过流等保护装置；
▲（7）开门方式采用自动升降双扉门（下开门），金属齿轮导轨传动方式；
▲（8）消毒能力：能够对各类菌株进行杀菌，如枯草杆菌黑色变种芽孢、铜绿假单胞菌、白色念球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌株等均具有杀灭能力；（上述菌株每少杀灭一种，扣0.4分）（投标人投标时提供由CMA或CNAS认证机构出具的有效检测报告及投标人承诺以上菌种的灭杀能力的承诺函。）
▲（9）为降低清洗机内消毒温度的波动对手术器械（耐高温器械）的影响，进行杀菌因子强度测定时，启动（运行）消毒程序在消毒阶段的维持时间内最高温度≤97.5℃；（投标人投标时提供投标产品卫生安全评价报告证明）
★三方配置及附件（以下★5至★13项设备的技术参数须全部满足，如不满足作无效标处理。）
★5、医用干燥柜（1台）
（1）设备容积：≥500L，可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘（480*250*50mm）或≥36根导管或≥26个湿化瓶；
（2）置物篮数量：≥7层可独立拆卸；隔层间距≥140mm；
（3）材质：外壳、工作舱、置物篮均采用SUS304不锈钢材质；
（4）柜门：双门通道型，电磁铁双门互锁；
（5）循环方式：双风道循环系统，带侧部热风循环功能，带有除湿功能；
（6）控制系统：PLC作为主控制器；≥6个内置程序，可进行个性化的编辑；通过触摸屏可存储至少1年的过程数据；
（7）显示：≥5英寸彩色触摸屏；
（8）空气过滤器：过滤精度≤0.3um，有效防止二次污染；
（9）设有专用接水盘；
（10）保护装置：设备具有自我诊断功能（如：温度传感器异常、自动超温保护功能、温度上偏差报警功能）、漏电断路器等；
★6、医用真空干燥柜（1台）【配备主机1台；干燥托架≥4个】
（1）容积：≥100L／台，舱体结构：方形或圆形舱体，上下双舱体，单舱一次可装载≥2个器械托盘（尺寸≥680*300*50mm）；舱体深度≥700mm；
（2）采用真空干燥技术；利用极速抽真空的方法，使水的沸点降低，从而达到在低温状态下器械能够快速彻底地干燥；
（3）采用PLC控制系统，智能化信息管理系统记录每一个工作细节，工作数据可以保存1年以上；
（4）采用彩色触摸屏人机界面，智能数显干燥温度、时间、真空度、报警信息等设备运行参数；
（5）具有设备故障自动检测、报警系统；
（6）开门方式为手动双开门，门采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗；
（7）设备整体采用304不锈钢材质，干燥舱材质采用优质铝合金防锈板拼接成型；
（8）空气过滤器：过滤精度≤0.3um，有效防止二次污染；
（9）设备总功率：≤15KW；
（10）真空泵采用无油式医用真空泵（投标人投标时提供真空泵实物图片）；
★7、多功能清洗消毒中心（1套）【配备可升降防护罩1套、蒸汽清洗机1套、超声波清洗机1套、煮沸消毒机1套】
（1）材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm，槽体带有刻度；
（2）台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度≥850mm；
（3）柜体材质要求：柜门、柜体底板采用SUS304不锈钢材质，不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质；全304优质高压编织供水软管及管件；
（4）高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换；耐受压力可达0-0.7MPa；
（5）蒸汽清洗机主机要求：蒸汽清洗机主机采用单独控制，自动加水，适合不同器械的蒸汽清洗；
（6）超声波清洗槽：超声频率为40kHz；采用电加热方式；
（7）可升降防护装置：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm；防护罩为可升降结构；
（8）排风装置：采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米／h；内设蒸汽冷凝装置，对冷凝后的蒸汽排入下水道；
（9）设备至少有5个功能槽：蒸汽清洗槽、（酶洗）清洗槽、超声清洗槽、煮沸消毒槽、末洗槽；
★8、内镜清洗工作站（1套）【配备槽盖2个、清洗槽5个】
（1）槽体、台面、背板采用高分子复合材料一次吸塑成型；
（2）功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质；支架材质要求：选用优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高800mm±5mm；底板采用PVC板；
（3）柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃；
（4）全自动灌注主机；脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换“一次性”注水；
（5）液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能；
（6）自动供酶系统：自动添加清洗酶，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量≥5mL/s，一键启动，供酶时间可调；
★9、牙科手机清洗注油机（1套）【配备主机1台、进水管1条、排水管1个、七件套快插头1套、养护油1瓶、干洗油1瓶、纤维布1个、双线卡箍1个、扳手1个、气管接头2个、打印纸1卷】
（1）容积≥60L，使用寿命≥5年；能够对接高/低速专用牙科手机，可实现牙科手机内部清洗、消毒、注油、干燥功能；
（2）干燥系统：独立热风干燥系统对牙科手机外部进行干燥，洁净压缩对牙科手机内部管腔进行干燥；
（3）清洗注油系统：具备清洗注油盘，可完成清洗、消毒、注油、干燥功能；
（4）记录方式：内置针式打印机，打印过程关键参数，并记录A0值；
（5）流程控制：内洗（包含内管路清洗及注油）、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、注油、干燥；
（6）内置3种程序：清洗注油、清洗消毒、注油；
（7）装载量（标配清洗架)：一次性装载≥32把牙科手机；
★10、单级反渗透水机（1套）
（1）产水量：≥4000L/h；
（2）产水水质标准：采用单级反渗透方式产水，产水电导率≤15us/cm（25℃）及WS310中清洗用水水质的要求；
（3）主机结构：管件采用UPVC管道，主机设备采用一体化结构，集成供水系统、反渗透系统；
（4）采用不锈钢高压泵，流量≥2㎡／h、扬程≥75m；
（5）反渗透膜再生功能：反渗透膜具有自动冲洗功能，水质在线监测系统可即时测量产水水质，电导仪连续监测显示原水、产水的水质；
（6）纯水水箱；装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的启停；配备≥4000L水箱1个，材质为SUS304不锈钢；
★11、双级反渗透水机（1套）
（1）智能启停：具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能；
（2）反渗透膜再生功能：反渗透膜具有自动冲洗功能，水质在线监测系统可即时测量产水水质，电导仪连续监测显示原水、产水的水质；
（3）产水量：≥1000L/h；
（4）产水水质标准：产水电导率≤5us/cm（25℃）及WS310中清洗用水水质的要求；
（5）主机结构：管件采用UPVC管道，主机设备采用一体化结构，集成供水系统、反渗透系统；
（6）预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器及相关辅助设备组成。预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能；阀头为全自动控制；
（7）装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的启停；配备≥4000L水箱1个，材质为SUS304不锈钢；
★12、低温蒸汽甲醛灭菌器（非高低温通用）（1套）【配备主机1套、≤60分钟极速低温甲醛生物阅读器】
（1）舱体采用卧式结构，舱体有效容积≥130L，腔体壁温控制探头数量≥2，分辨率≤0.1℃；腔体结构为矩形，采用不锈钢或优质航空铝合金材质；使用年限≥10年；
（2）门板加热功能：加热膜数量≥2，门板温度50℃-90℃可自由设定；
（3）真空泵：双级抽真空，采用水环式真空泵和大气喷射器；
（4）管路材质：采用304不锈钢管路和卡箍连接；
（5）甲醛加注方式：采用软袋灌装，自动刺破加注方式；
（6）甲醛溶液：采用甲醛浓度≤2％的灭菌剂，1次性软袋灌装，容积≥2L；
（7）灭菌能力：（投标人投标时提供PCD灭菌效果合格的具有有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告）；
（8）设备无外接压缩空气；自带蒸汽发生器，能够实现甲醛边加注边汽化，避免甲醛残留，无需外接蒸汽源及额外解析设备；
（9）具有甲醛溶液不足报警功能；
（10）设备外接或内置纯水制备系统，电导率≤5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能（投标人投标时提供具有有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告）；
（11）打印记录保存≥3年。运行程序时，触摸屏中甲醛用量实时显示，并在打印记录中打印。能够打印记录：包括但不限于程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始时间，记录灭菌过程的压力、温度，阶段时间、结束状态等信息；
（12）运行过程中不能向房间内排放任何气体，也无需安装专门的排气管道，具有对甲醛灭菌器运行时甲醛浓度检测报告。（投标人投标时提供具有有资质的第三方检测机构出具的有效甲醛灭菌器空气残留报告）；
（13）排放水需符合《污水综合排放标准》（GB 8978）或地方标准；并具有甲醛灭菌器排水残留相关检测报告；（投标人投标时提供具有有资质的第三方检测机构出具的有效甲醛灭菌器排水残留检测报告）；
★13、蒸汽发生器（4套）
（1）筒体容积：≥45L；
（2）设备功率≤120kW；产气量：≥160Kg/h；产汽最高温度≥169℃；
（3）工作压力：常压～0.65Mpa（可调）；设计压力：≥0.7MPa；（4）安全阀设置：开启压力≤0.70MPa；回座压力≥0.60MPa；
（5）控制方式：一键启动，全自动控制；
（6）安全机制：（包括但不限于）具有加热管接触器黏连保护；加热管过电流保护；低水位保护；加热管防干烧保护；注水超时保护；注水泵过载保护；急停开关保护；
（7）自动补水功能：具备低水位报警并自动断电功能。运行故障自动智能诊断提示；
（8）无需办理锅炉使用登记；
[bookmark: _Toc120614281]（二）	消毒供应中心附件产品技术参数要求：
1、污物接收台技术参数：
（1）304不锈钢材质，台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1mm；
（2）台面承重≥100kg；隔板承重≥60Kg；
2、污物车技术参数：
（1）车身整体为304不锈钢材质；
（2）板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1mm；
3、清洗工作台技术参数：
（1）304不锈钢材质；台面承重≥120kg；
（2）台面板材厚度≥1.2mm，其余板材及管材厚度≥1mm；
4、贮槽平台车技术参数：
（1）304不锈钢材质；板材及管材厚度≥1.2mm；
（2）双槽，凹槽深度为100mm；
（3）单层承重≥35Kg，整车承重≥70Kg；
5、电动升降传递窗技术参数：
（1）适用于供应室内部两个相邻区域之间的物品传递；
（2）框架304不锈钢材质，采用钢化玻璃视窗，透明度高、电动驱动类型，适合不同的传递要求；
6、清洗机配清洗网篮筐技术参数：
（1）尺寸：480*250*50；
（2）DIN标准清洗篮筐，与各种清洗消毒器配套；
7、清洗碗盘架及清洗车、管道清洗架及清洗车、湿化瓶架技术参数：
（1）适用于湿化瓶和碗盘的清洗，可处理≥60只湿化瓶，或≥72个弯盘；
（2）麻醉管道清洗架要求：可装载大于等于25个麻醉呼吸管道及其附件。
备注：所有清洗架均要适用于本次采购的清洗机。材质304不锈钢。
8、入户鞋柜技术参数：
（1）材质：304不锈钢；
（2）尺寸等根据实际需求定制。
9、检包工作站技术参数：
（1）适用于清洗后器械的检查分类及后续的打包；
（2）台面为304不锈钢材质，板材及管材厚度≥1.0mm；
（3）双层照明，满足打包亮度要求，电源、气源、网口等满足外接资源需求；
10、光源放大镜+气枪技术参数：
（1）5倍放大镜片；
（2）折叠安装；
（3）悬停支架；可旋转360度；
11、纸塑包装工作台（高温1个、低温1个）技术参数：
（1）台面为304不锈钢材质；
（2）板材及管材厚度≥1mm；
12、组合器械柜技术参数：
（1）304不锈钢材质，板材厚度≥1mm；
（2）采用钢化玻璃透明视窗，可观察物品和器械的存放情况；
（3）两层，每层标配一块隔板，间距可调；单层搁板的承重≥40Kg；
13、大包布车技术参数：
（1）304不锈钢材质，管材厚度≥1.0mm；
（2）带压块设计，底部有防落地拖网；
14、危品安全存放柜技术参数：
（1）304不锈钢材质；板材厚度≥1mm；
（2）柜身底部有防漏液槽，柜身两侧有通风口，柜体背部下方有防静电接地线；
15、平板送物车（带框2个）、（不带框2个）技术参数：
（1）304不锈钢材质；
（2）板材厚度≥1.2mm；管材厚度≥1mm；
16、一单元双门互锁传递窗技术参数：
（1）304不锈钢材质；板材厚度≥1mm；
（2）内置紫外线灯，对通读杀菌；
（3）门带钢化玻璃视窗，可观察传递窗内物品；
17、网篮筐（存塑封包灭菌用）技术参数：
（1）与标准篮筐配合使用；
（2）材质：304不锈钢；
（3）尺寸等根据实际需求定制。
18、平板隔板转运架技术参数：
（1）304不锈钢材质；
（2）板材厚度≥1mm；
19、平板隔板存放架技术参数：
（1）304不锈钢材质；
（2）板材厚度≥1.5mm；管材厚度≥2mm；
20、双侧立式网筐储存架（配对应数量篮筐）技术参数：
（1）304不锈钢材质；管材厚度≥1mm；
（2）双面使用，可装载40个篮筐；
21、库房货架技术参数：
（1）材质：304不锈钢；
（2）尺寸等根据实际需求定制。
22、 不锈钢圆凳技术参数：
（1）材质：304不锈钢；
（2）尺寸等根据实际需求定制。
23、 更衣柜（15人位）技术参数：
（1）材质：304不锈钢；
（2）尺寸等根据实际需求定制。
24、常规密封车技术参数：
（1）用于复用医疗器械、器具、物品回收过程中的密封运输以及暂存；
（2）车身整体为304不锈钢；门、顶部、底部板材厚度≥1.2mm，其余部分板材及管材厚度≥1mm；
（3）双开门，安装密封胶条，确保密封防尘性；
三、商务要求：
（一）交货要求：
1、交货时间：本项目所有货物须根据土建工程进度、现场具备收货及安装条件后方可安排交货。采购⼈根据现场实际进度书面下达安装指令，中标人收到安装指令后45日内将货物运送至指定交货地点并完成安装调试；因中标人备货、发货延误造成工期滞后的，由中标人承担相应违约责任；
2、交货地点：盐城市滨海县中医院阜东院区（本项目不集中组织踏勘，投标人可联系采购人自行前往，中标后，中标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
（二）产品质保期：
1、本项目所有设备及附件产品均实行整机整体质保服务，质保期自本项目整体验收合格、正式投入使用且收到采购人书面通知之日起计算，整机免费质保5年；
2、质量保修期内，产品质量出现问题时，供应商应负责三包（包修、包换、包退），所有费⽤由供应商自行负担。如需更换零配件，供应商必须保证所更换的零配件与原设备具有相同规格和品质，且为原厂全新的零配件；
3、质保期内每月提供一次上门巡检、整机保养、参数校准等服务，全程留存维保、校准、故障处置台账；每年对设备进行温度、压力、浓度、时间的验证，并出具相关验证报告，其费用包含在本次总报价中，请投标人报价时考虑在总报价中，采购人不另行支付其费用；
4、质保期内，中标人须提供7×24小时不间断技术咨询与故障报修服务。采购人发起设备故障报修通知后，中标人须在2小时内完成远程响应及故障排查；无法通过远程解决的故障，12小时内安排工程师到达现场处置，24小时内完成故障修复并恢复设备正常使用；若中标人在接到报修后48小时内仍未完成有效修复的，采购人有权另行委托具备资质的第三方机构开展维修，由此产生的维修费用、耗材费用、人工差旅费全部由中标人承担，在中标人余款中直接扣除；
5、质保期内，同一设备、同一故障点位，经中标人连续三次合规维修后，仍无法恢复设备正常、稳定、合规运行的（非人为使用不当、非耗材正常损耗导致），中标人须无偿为采购人更换同品牌、同型号、全新整机设备，包含设备运输、拆装、调试、校验、系统对接、验收等全部费用，不向采购人收取任何额外费用，确保设备完全满足临床及院感规范使用要求。
（三）与信息系统连接的设备（如：脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒器、全自动减压沸腾清洗消毒器、过氧化氢低温等离子灭菌器、低温蒸汽甲醛灭菌器等）需免费开放端口，且接入我院信息系统（支付给系统方的接口费由中标人承担）；中标人提供的设备和软件在设备使用期限内，不得因为任何原因而中断正常运行。
（四）本项目配套附件的整体尺寸、承重轮等（含部分附件的材质）可结合现场实际条件定制，定制范围仅限于污物车、包装工作台、柜体等非医疗器械，不得涉及任何医疗器械产品。投标人须充分踏勘现场，充分评估现场建筑、管线、通道条件，在投标方案中预留现场定制调整余量。中标后，在不降低投标文件承诺的材质标准、结构强度、院感使用标准，且满足WS310系列标准及《江苏省医院消毒供应中心（室）验收标准（2021版）》相关要求前提下，由中标人依据现场实测数据开展深化定制设计；所有深化后的尺寸、结构、材质方案须书面提交采购人审核确认，经采购人书面确认后方可组织生产及加工。因投标人踏勘现场不到位、现场定制深化产生的相关费用已包含在投标总价中，采购人不另行支付任何追加费用。采购人确认仅对现场适配性予以审核，不免除中标人对产品材质、强度、院感合规性、施工质量的全部责任。
（五）投标人或设备生产厂家具备医院消毒供应中心平面流程规划能力。投标人投标人须充分踏勘现场，投标时须提供针对本项目的CSSD平面流程布局规划图纸、水电工艺配合图纸。图纸应完整体现功能分区、设备布置、人流物流路线、设备水电汽接口位置、基础条件，布局流程符合WS310系列规范，满足院感验收要求。所提供图纸仅为方案规划，正式施工图纸由采购方委托具备建筑设计资质单位完成；投标人中标后负责全程技术对接、参数确认、图纸优化，相关费用包含在投标总价。（本项内容评标时不作为评审因素，但作为商务响应承诺，如投标人中标后，出现投标时提供针对本项目的CSSD平面流程布局规划图纸、水电工艺配合图纸。图纸不完整不能体现功能分区、设备布置、人流物流路线、设备水电汽接口位置、基础条件，布局流程不符合WS310系列规范，不满足院感验收要求的，采购人有权取消其中标资格，因此造成的经济损失及责任全部由中标人承担。）
（六）验收要求：
1、采购人根据项目实际情况，委托具备相应资质、与本项目无利害关系的第三方专业机构参与、协助或开展本项目履约验收工作，第三方机构出具的验收报告及检测意见作为本项目履约验收的重要参考依据。采购人始终为本项目履约验收的法定责任主体，委托第三方验收不免除采购人的验收主体责任。本项目第三方验收、检测、核验所产生的全部费用均由中标人全额承担。
2、中标人须无条件全力配合采购人及第三方机构开展资料核查、设备勘验、现场测试、性能核验、台账核对等全部验收工作，无偿提供完整技术资料、设备运行条件及必要协助。因中标人拒不配合、配合不到位、资料不全、设备不达标等自身原因，造成验收延迟、验收不合格或需要复验的，所有责任及产生的二次验收费用均由中标人自行承担。
3、本项目设备须经采购人验收及盐城市卫健委组织专家现场评审验收通过后方可正式投入使用。若验收过程中发现设备技术参数、性能指标、配置标准、质量状况等不符合招标文件、投标承诺及合同约定标准的，采购人不予验收、责令限期整改；整改仍不合格的，采购人有权单方解除合同，同时由中标人承担由此产生的全部经济损失及相应违约责任。
（七）报价要求：投标⼈报价应是其完成本次招标所必须的全部产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投本次采购的全部货物费用（包含辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、本次招标文件采购需求中规定的相关费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。在合同履行过程中，采购⼈不再向中标⼈支付中标价以外的任何费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整.
（八）投标人在中标后须协助采购⼈办理特种设备使用许可证等相关手续；完成安全阀、压力表首次校验。
（九）本项目采购设备中包含2台专机专用耗材设备（过氧化氢低温等离子灭菌器1台、低温蒸汽甲醛灭菌器1台），如出现中标的2台专机专用耗材市场价格低于本次投标人在本次全生命周期成本测试专机专用耗材报价，采购人有权对2台专机专用耗材二次进行议价。
（十）投标人需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等主要内容及要求：
1、供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；
2、进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；
3、安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试；
（十一）投标人需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、技术人员保障等主要内容及要求：
1、服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
2、回访巡检方案：质保期内，供应商每月提供不少于1次的常规巡检和保养；
3、突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施；
4、技术人员保障：提供售后服务的技术人员需充足且专业，能精确诊断和维修设备故障；
（十二）投标人需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、应急预案培训等主要内容及要求：
1、日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
2、业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
3、常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训；
4、应急预案培训：对于设备使用过程中可能出现的特殊情况进行培训与指导，比如：如何处理设备死机、机械部件故障、突然断电等。

[bookmark: OLE_LINK39]注：本项目采购需求的三、商务要求中（一）至（九）项为商务实质性要求，需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。











第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
[bookmark: bookmark12]4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标方法与评标标准
	评分要素
	分值
	详细评审项及评分要素

	报价
	30分
	满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30（保留两位小数，按小数点后第三位四舍五入）。

	技术参数
评审
	40分
	1、技术参数全部满足要求的得40分，允许正偏离，但不加分。采购需求中标★的技术参数为必须满足项，不满足作无效标处理；采购需求中除标▲的技术参数为重要技术参数，每出现一条负偏离参数扣1.6分，扣完为止；除标★、▲外的技术参数为一般技术参数，每出现一条负偏离参数扣0.8分，扣完为止。（采购需求中要求提供证明材料的，以投标人提供的相关证明材料为准，未提供相关证明材料作负偏离处理。未作要求的以投标人提供的技术要求响应及偏离表为准）
注：《技术要求响应及偏离表》中的内容须是供应商投标设备的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。

	全生命周期
成本
	10分
	本项目采购设备中包含2台专机专用耗材设备。其余设备耗材开放，不纳入本项测算范围。投标人填报相关设备专机专用耗材单价，按照招标文件给定的单台设备10年统一预估耗材消耗量，计算全生命周期测算总成本。（2台专机设备固定测算基准价【合计100万元】仅作为本次评审专用测算数值，投标人填报的2台专机设备专机专用耗材报价表（格式见本招标文件第六章），不作为本项目合同结算价格，仅作为2台专机设备专机专用耗材结算价格，但如其市场价格低于本次投标人专机专用耗材投标报价，采购人有权对2台专机专用耗材二次进行议价。所有投标人使用完全相同的设备测算基数；本项仅对投标人填报的专机耗材报价进行横向比较）
1、测算口径：全生命周期测算总成本=【投标文件给定的2台专机专用设备固定测算基准价】+【招标文件统一给定该2台设备统一的10年预估专机耗材总费用】。耗材预估消耗量由招标文件统一给定，所有投标人采用完全相同基数，投标人不得自行修改预估消耗量。
2、耗材预估消耗量（单年度）：①过氧化氢低温等离子灭菌器的过氧化氢卡匣100个（每个卡匣为12颗胶囊或小瓶）；②低温蒸汽甲醛灭菌器的2%复方甲醛灭菌液500L；
3、计分规则：全生命周期测算总成本最低得满分10分；测算总成本最高得0分；其余投标人得分按线性插值法计算，
统一按照下列公式计算：其余投标人全生命周期测算总成本=10-（投标人全生命周期测算总成本-所有投标人中最低全生命周期测算总成本）/（所有投标人中最高全生命周期测算总成本-所有投标人中最低全生命周期测算总成本）×10（保留两位小数，按小数点后第三位四舍五入）。
4、证明材料：须提供投标人加盖公章的专机专用耗材承诺函（未书面确认设备耗材为软硬件锁止专机专用耗材的，本项不得分），明确列明：①设备对应的耗材属于软硬件锁止、不存在第三方兼容替代耗材；②投标填报的专机耗材单价；③设备使用年限内，实际采购该专机耗材，供货单价不得高于本次投标填报单价；④如耗材停产断供，厂家须提供同等性能替代方案并承担相应损失。
注：（1）招标文件给定的10年耗材预估消耗量仅用于评审测算，采购人不承诺实际采购数量，本次不采购耗材；（2）本项测算仅包含设备不可替代的专机专用耗材，能够兼容第三方通用耗材不纳入测算（如：监测类耗材等）；（3）本评分项不改变开标一览表投标总价，开标一览表总价包含全部设备及三方配置等，按招标文件价格分规则正常计算价格得分。

	项目实施方案
	5分
	评委根据投标人提供的项目实施方案进行综合打分，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等内容。
项目实施方案优于本项目采购需求中投标人需提供项目实施方案主要内容及要求的，得5分；满足本项目采购需求中投标人需提供项目实施方案主要内容及要求的，得3分；不满足或者不提供的，不得分。
注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	售后服务方案
	5分
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、技术人员保障等内容。
售后服务方案优于本项目采购需求中投标人需提供售后服务方案主要内容及要求的，得5分；满足本项目采购需求中投标人需提供售后服务方案主要内容及要求的，得3分；不满足或者不提供的，不得分。
注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	人员培训方案
	5分
	评委根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、应急预案培训等内容。
人员培训方案优于本项目采购需求中投标人需提供人员培训方案主要内容及要求的，得5分；满足本项目采购需求中投标人需提供人员培训方案主要内容及要求的，得2分；不满足或者不提供的，不得分。
注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	业绩
	3分
	提供所投本项目核心产品制造商自2024年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过类似消毒供应设备（含脉动真空灭菌器及过氧化氢低温等离子灭菌器）的合同业绩【单份合同中包含本次所投同型号核心产品】，每提供一份得1分，此项最高得3分。（投标文件中需提供整份合同的原件扫描件、发票的原件扫描件并加盖投标单位公章、中标通知书原件扫描件，不提供不提供或提供的业绩合同内容不符合本评分项要求的不得分，且中标后采购人有权要求中标人提供原件备查；评标委员会根据投标人提供的业绩证明材料为评审依据）

	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，符合要求的，有一项得0.5分，最高得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，符合要求的，有一项得0.5分，最高得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
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第六章  投标文件格式
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]
投标文件

















项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：
















[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Toc120614284]投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
二、上一年度的财务状况报表；（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式附后）
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）
六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）
七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的政府采购活动证明文件书面声明；（格式附后）
八、投标人提供有效的《医疗器械经营企业许可证》扫描件或《医疗器械经营备案凭证》扫描件；
九、投标人须根据本次采购产品的类别器械，提供所投产品有效的《医疗器械注册证》扫描件或《医疗器械备案凭证》扫描件；
十、如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件扫描件；
十一、投标人提供所投脉动真空灭菌器及及蒸汽发生器生产厂家有效的《特种设备生产许可证》扫描件；
十二、法人授权书；（格式附后）
十三、投标函；（格式附后）
十四、小微企业声明函；（格式附后）
十五、残疾人福利性单位声明函；（格式附后）
十六、关于符合本国产品标准的声明函；（格式附后）
十七、投标分项报价表（格式附后）
十八、2台专机设备专机专用耗材报价表（格式附后）
十九、技术参数响应及偏离表（格式附后）
二十、商务条款响应及偏离表（格式附后）
二十一、开标一览表（格式附后）
二十二、本项目招标文件第四章采购需求中要求投标人投标时要求提供的产品相关证明材料等及本项目招标文件第五章评标方法与评标标准中详细评审项及评分要素要求提供供评委打分的方案、业绩证明、证书等各项证明材料；
二十三、盐城市政府采购事前信用承诺书；（格式附后）
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一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
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二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）






































三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：             。






供应商名称（公章）：


日期：____年    月    日
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四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
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五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
授权代表签字：______________________
日期：______年     月      日
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六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

























7、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的政府采购活动证明文件书面声明 

单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的政府采购活动证明文件书面声明 
声 明
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 同时参加同一合同项下的政府采购活动。 
供应商名称（公章）： 
日期：______年    月    日

























八、投标人提供有效的《医疗器械经营企业许可证》扫描件或《医疗器械经营备案凭证》扫描件；
九、投标人须根据本次采购产品的类别器械，提供所投产品有效的《医疗器械注册证》扫描件或《医疗器械备案凭证》扫描件；
十、如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件扫描件；
十一、投标人提供所投脉动真空灭菌器及蒸汽发生器生产厂家有效的《特种设备生产许可证》扫描件；


















十二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：























十三、投标函
投标函
致：（采购人全称）
根据贵方的（项目名称）（项目编号：           ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.我单位此次如中标，承诺交货期限：根据采购⼈根据现场实际进度书面下达供货指令我单位收到采购人指令后45日内将全部设备运至指定交货地点并完成安装调试，如因我单位备货、发货延误造成工期滞后的，由我单位承担相应违约责任，并接受采购人相应处罚。承诺所投设备整机质量保修期：     年免费全质保（质保期自本项目整体验收合格、正式投入使用之日起计算），质量保修期内，产品质量出现问题时，我单位负责三包（包修、包换、包退），所有费用由我单位全部承担。如需更换零配件，我单位保证所更换的零配件与原设备具有相同规格和品质，且为全新的零配件；质保期内我单位每月提供一次上门巡检、整机保养、参数校准等服务，全程留存维保、校准、故障处置台账；每年对设备进行温度、压力、浓度、时间的验证，并出具相关验证报告所有费用由我单位全部承担。质量标准： 合格 。项目负责人：          。
2.我单位承诺：“我单位未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动；中标后不得违法分包、转包”，并自愿承担全部责任。
3.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
4.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期(开标之日后九十天)期满之前均具有约束力。
7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户：
投标人授权代表姓名（签字）：
投标人授权代表电话（手机号码）：
投标人名称（公章）：
日期：________年____月____日
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十四、小微企业声明函（货物）

[bookmark: _GoBack]
小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为           ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于行业 工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于	（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于行业 工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于	（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
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十五、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的            项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：
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十六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
                      日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
十七、投标分项报价表


投标分项报价表

	序号
	
货物名称
	
单位
	
数量
	
全费用综合单价
（元）
	
合价
（元）
	所投货物品牌
(或生产企业)
及型号
	
产地

	一
	消毒供应中心主要设备

	1
	脉动真空灭菌器
	台
	3
	
	
	
	

	2
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	台
	1
	
	
	
	

	3
	全自动清洗消毒器
	台
	3
	
	
	
	

	4
	全自动减压沸腾清洗消毒器
	台
	1
	
	
	
	

	5
	医用干燥柜
	台
	1
	
	
	
	

	6
	医用真空干燥柜
	台
	1
	
	
	
	

	7
	多功能清洗消毒中心
	套
	1
	
	
	
	

	8
	内镜清洗工作站
	套
	1
	
	
	
	

	9
	牙科手机清洗注油机
	套
	1
	
	
	
	

	10
	单级反渗透水机
	套
	1
	
	
	
	

	11
	双级反渗透水机
	套
	1
	
	
	
	

	12
	低温蒸汽甲醛灭菌器
	套
	1
	
	
	
	

	13
	蒸汽发生器
	套
	4
	
	
	
	

	二
	消毒供应中心附件产品

	14
	污物接收台
	个
	1
	
	
	
	

	15
	污物车
	台
	2
	
	
	
	

	16
	清洗工作台
	套
	1
	
	
	
	

	17
	贮槽平台车
	台
	2
	
	
	
	

	18
	电动升降传递窗
	个
	2
	
	
	
	

	19
	清洗机配清洗网篮筐
	个
	10
	
	
	
	

	20
	清洗碗盘架及清洗车
	套
	1
	
	
	
	

	21
	管道清洗架及清洗车
	套
	1
	
	
	
	

	22
	湿化瓶架及清洗车
	套
	1
	
	
	
	

	23
	入户鞋柜
	个
	1
	
	
	
	

	24
	检包工作站
	个
	3
	
	
	
	

	25
	光源放大镜
	个
	3
	
	
	
	

	26
	气枪
	个
	3
	
	
	
	

	27
	纸塑包装工作台     （高温）
	个
	1
	
	
	
	

	28
	纸塑包装工作台     （低温）
	个
	1
	
	
	
	

	29
	组合器械柜
	个
	3
	
	
	
	

	30
	大包布车
	台
	1
	
	
	
	

	31
	危品安全存放柜
	个
	1
	
	
	
	

	32
	平板送物车（带框）
	个
	2
	
	
	
	

	33
	平板送物车（不带框）
	个
	2
	
	
	
	

	34
	一单元双门互锁传递窗
	个
	6
	
	
	
	

	35
	网篮筐            （存塑封包灭菌用）
	个
	15
	
	
	
	

	36
	平板隔板转运架
	个
	2
	
	
	
	

	37
	平板隔板存放架
	个
	2
	
	
	
	

	38
	双侧立式网筐储存架       （配对应数量篮筐）
	个
	4
	
	
	
	

	39
	库房货架
	个
	8
	
	
	
	

	40
	不锈钢圆凳
	个
	20
	
	
	
	

	41
	更衣柜
	人位
	15
	
	
	
	

	42
	常规密封车
	台
	2
	
	
	
	

	总报价：
	人民币（大写）                              元整(¥           元）


注：1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、投标人的报价包括完成本项目招标文件中的所有内容，即主要包括（但不限于）：所投本次采购的全部货物费用（包含辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、本次招标文件采购需求中规定的相关费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。在合同履行过程中，采购⼈不再向中标⼈支付中标价以外的任何费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。投标报价不得高于最高限价。
3、本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）。合同实施过程及结算时，中标的综合单价一律不作调整，按实际供货数量结算。
4、 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
5、为保障消毒供应中心整体装修深化、设备基础对接、管路点位匹配、统一售后运维及设备协同兼容，本项目投标分项报价表消毒供应中心主要设备中序号1-4项设备全部必须为同一设备制造商生产的，否则作无效标处理。（以投标人投标时提供的对应设备有效的医疗器械生产许可证等证明材料扫描件为准，须佐证品牌及生产厂家一致性，不提供或提供的证明材料不符合本项要求的作无效标处理）
6、中标后经采购人确认后方可供货。


投标人（公章）：
、
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：


日期：  年   月   日
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十八、2台专机设备专机专用耗材报价表

2台专机设备专机专用耗材报价表

	序号
	专机设备专机专用耗材名称
	计量
单位
	耗材消耗数量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	过氧化氢低温等离子灭菌器的过氧化氢卡匣（每个卡匣为12颗胶囊或小瓶）
	个
	100
	
	
	

	2
	低温蒸汽甲醛灭菌器的2%复方甲醛灭菌液
	L
	500
	
	
	

	总报价
	人民币（大写）                           元整(¥           元）


注：表中耗材消耗数量为一个年度。


















十九、技术参数响应及偏离表


技术参数响应及偏离表


投标人全称（加盖公章）：
	序号
	招标要求
	投标响应
	正偏离、负偏离、等同于

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：


注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。
2、行数不够，可自行添加。
3、依据本项目招标文件第四章采购需求中技术参数条款，要求投标人投标时提供
佐证证明材料，请投标人在此表后附技术参数佐证证明材料，不提供或提供的证明材料不
符合招标文件要求的，视为负偏离。
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二十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	交验方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	与信息系统连接的设备

	
	
	

	本项目配套附件的整体尺寸、承重轮等（含部分附件的材质）可结合现场实际条件定制，定制范围仅限于污物车、包装工作台、柜体等非医疗器械，不得涉及任何医疗器械产品。

	
	
	

	投标人或设备生产厂家具备医院消毒供应中心平面流程规划能力。
	
	
	

	验收要求
	
	
	

	报价要求
	
	
	

	投标人在中标后须协助采购⼈办理特种设备使用许可证等相关手续；完成安全阀、压力表首次校验。
	
	
	

	本项目采购设备中包含2台专机专用耗材设备（过氧化氢低温等离子灭菌器1台、低温蒸汽甲醛灭菌器1台），如出现中标的2台专机专用耗材市场价格低于本次投标人在本次全生命周期成本测试专机专用耗材报价，采购人有权对2台专机专用耗材二次进行议价。
	
	
	

	其他
	
	
	

	……
	
	
	


注：1、行数不够，可自行添加。
2、本项目采购需求的三、商务要求中（一）至（九）项为商务实质性要求，需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。


投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月   日
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二十一、开标一览表


开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：（如有）

	项目名称
	投标产品名称
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	核心产品品牌：
	

	总价（大写）：
	金额大写


投标人公章：（电子签章）

填写说明：
1、 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2、 开标一览表中总报价与投标产品配置及分项报价表中不符时，以开标一览表为准；
3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。
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二十二、本项目招标文件第四章采购需求中要求投标人投标时要求提供的产品相关证明材料等及本项目招标文件第五章评标方法与评标标准中详细评审项及评分要素要求提供供评委打分的方案、业绩证明、承诺等各项证明材料





























二十三、盐城市政府采购事前信用承诺书
盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：
         单位名称（盖章）：
       年  月  日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：		
地址：			
邮编：		
联系人：						
联系电话：
授权代表：				
联系电话：				
地址：				
邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：			
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：公章：日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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