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[bookmark: _Toc9426]第一章 投标邀请书（招标公告）
项目概况
江苏经贸职业技术学院旅游管理专业群实训室建设项目的潜在投标人应在 中通服咨询设计研究院有限公司 获取招标文件，并于 2026年10月22日9时30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0057
项目名称：江苏经贸职业技术学院旅游管理专业群实训室建设项目
预算金额：311.52万元（人民币，含税）
项目最高限价：304.14万元；（每个分包投标报价超过最高限价为无效标），分包一 55.619万；分包二70.849万；分包三 87.76万；分包四 36.498万；分包五 53.414万。
采购需求：旅游管理专业群建设4个实训室，分别为:智慧餐厅与酒水实训室、文旅新媒体创作与运营实训室、研学与定制旅游实训室、数智体能实训中心。旅游管理专业群实训室建设基础改造工程项目，属于江苏省旅游管理高水平专业群配套基础改造工程，实施地点包含尚能楼A501教室、A503教室、A505教室、A507教室，以及田径场看台办公区。具体内容详见招标文件第四章采购需求。本项目划分五个分包，本招标文件所有内容未做特别注明或说明即适用所有分包，各分包具体划分如下：
	分包号
	各分包预计金额
（万元）
	分包名称

	分包一
	55.619
	智慧餐厅与酒水实训室

	分包二
	70.849
	文旅新媒体创作与运营实训室

	分包三
	87.76
	研学与定制旅游实训室

	分包四
	36.498
	数智体能实训中心

	分包五
	53.414
	旅游管理高水平专业群实训室工程改造


本项目兼投不兼中。
交货日期及地点：
分包一：合同生效后30个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部采购产品的安装、调试与交付培训，并将所有服务项目实施到位。
分包二：合同签订后45日内完成设备的安装及调试。 
分包三： 合同签订后45日内完成设备的安装及调试。
分包四：合同签订后30日内完成设备的安装及调试。
分包五：总工期：45天
本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。
本项目是否接受联合体参与采购活动：否。
是否接受进口产品：否。
采购类型：政府采购
1.12 本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（不分分包）；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或者2025年度或最新一年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单），依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3.本项目的特定资格要求：
分包一：无
分包二：无
分包三：无
分包四：无
分包五：（1）投标供应商具有建筑工程施工总承包二级或装饰装修工程专业分包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）；
（2）投标供应商拟派项目经理具有二级及以上建造师资质证书（提供复印件并加盖公章）。
4.拒绝下列投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792](3)投标人被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1、时间：公告发出之日起5个工作日。
2、方式：苏采云免费下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]文件接收截止时间：2026年10月22日上午9：30
开标时间：2026年10月22日上午9：30
地点：苏采云开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
2. 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策；投标人如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关证明材料。
3. 集中现场考察或答疑：招标人不组织。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：江苏经贸职业技术学院
地址：南京市江宁区科学园龙眠大道180号
联系方式：025-52710399
2.采购代理机构信息
名称：中通服咨询设计研究院有限公司
地址：南京市建邺区楠溪江东街58号
联系方式：赵元昊（17751780859）、陈沭（13913913997）、郑春雅、李谦、徐磊、胡洋、夏宜宁、朱晓琦、周明珠
3.项目联系方式
项目联系人：赵元昊
电话：17751780859
邮箱：zhaoyuanhao7830_xm@cicdi.cn
[bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc452625218]第二章 投标人须知
	项目名称
	江苏经贸职业技术学院旅游管理专业群实训室建设项目

	项目预算
	311.52万元（人民币，含税）。

	最高限价
	304.14万元（人民币，含税）。

	资金来源
	☑财政资金   □自有资金   □其他

	项目概况
	旅游管理专业群建设4个实训室，分别为:智慧餐厅与酒水实训室、文旅新媒体创作与运营实训室、研学与定制旅游实训室、数智体能实训中心。旅游管理专业群实训室建设基础改造工程项目，属于江苏省旅游管理高水平专业群配套基础改造工程，实施地点包含尚能楼A501教室、A503教室、A505教室、A507教室，以及田径场看台办公区。具体内容详见招标文件第四章采购需求。

	项目是否分包
及分包预算
	☑是

	
	分包一：55.619

	
	分包二：70.849

	
	分包三：87.76

	
	分包四：36.498

	
	分包五：53.414

	
	□否

	招标人
	名    称：江苏经贸职业技术学院
地  址：南京市江宁区龙眠大道180号
联系方式：025-52710399

	采购代理机构
	名    称：中通服咨询设计研究院有限公司
地　　址：南京市建邺区楠溪江东街58号
联系人：赵元昊
联系电话：17751780859

	采购方式
	公开招标

	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或者2025年度或最新一年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单），依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。
②本项目要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3.本项目的特定资格要求：
分包一：无
分包二：无
分包三：无
分包四：无
分包五：（1）投标供应商具有建筑工程施工总承包二级或装饰装修工程专业分包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）；
（2）投标供应商拟派项目经理具有二级及以上建造师资质证书（提供复印件并加盖公章）。
4.拒绝下述投标人参加本次采购活动:
(1)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(2)凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
(3)投标人被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.本项目不接受进口产品投标。
6.本项目不允许联合体投标。

	投标文件有效期
	投标文件递交截止之日起90日历日

	履约保证金
	本项目收取履约保证金，每个分包收取中标金额5%的履约保证金；
1.本次招标，中标供应商须交纳履约保证金。履约保证金须在收到中标通知书后签订合同前一次性向招标人交纳完毕，交款时需注明投标项目名称、分包号及用途。
2.履约保证金的形式：网银、电汇，不接受现金。
3.户名（收款人）：江苏经贸职业技术学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司南京天元东路支行
账   号：32001590700052500255 
4.退还时间本合同履行期间中标供应商全面履行其合同义务，本合同有效期届满之日起30日内，由招标人一次性退还履约保证金（不计息，因违约责任扣除的金额除外）

	集中考察现场及答疑时间、地点
	详见招标公告

	投标文件递交递交截止时间、递交地点
	文件接收截止时间：2026年10月22日上午9：30
地点：苏采云开标大厅

	开标时间、地点
	时间：同递交截止时间
地点：苏采云开标大厅

	拟采用的评标办法
	综合评分法

	是否接受联合体投标
	□是☑否

	交货日期及地点
	分包一：合同生效后30个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部采购产品的安装、调试与交付培训，并将所有服务项目实施到位。
分包二：合同签订后45日内完成设备的安装及调试。 
分包三： 合同签订后45日内完成设备的安装及调试。
分包四：合同签订后30日内完成设备的安装及调试。
分包五：总工期：45天

	盖章要求
	投标文件中加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	其他
	无


[bookmark: _Toc21644]一、总 则
[bookmark: _Toc23712]1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc19276]2、投标人定义
2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Toc20738]3、货物和服务、用户或使用单位定义
3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
[bookmark: _Toc22366]4、政策功能
4.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《 中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4.3进口产品政策
（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
4.4节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4.5进口产品政策
（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
[bookmark: _Toc6081]二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
5.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
[bookmark: _Toc20068]6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。
[bookmark: _Toc11400]三、投标
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3投标人应用人民币报价。
7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，用统一规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
  8、联合体投标（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）
8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
8.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
    9、投标费用
    9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2本次采购招标代理服务费由中标人参照计价格【2002】1980号文件规定的收费标准的30%计算支付给采购代理机构，计算基准值为中标价格。该费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。
支付时间：在中标人领取成交通知书前一次性向招标代理人支付。
10、投标文件组成
    10.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
    10.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
    11、投标文件的商务部分
    11.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“★”项不得有缺失或无效）：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）★第一章投标邀请书中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请书中 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；
（5）★开标一览表
（6）《分项报价表》
（7）★《商务条款偏离表》
（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
    12、投标文件的技术部分
    12.1技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
    12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“★”项不得有缺失或无效）：
（1）技术说明和服务方案；
（2）★《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。
    13、投标文件的价格部分
    13.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
13.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4投标人应在《开标一览表》等标明投标服务的报价。投标人系小微企业的，须在《开标一览表》中注明。
13.5《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。 
13.6本项目最高限价详见招标公告，投标人的投标报价不得超过最高限价。超过最高限价的投标文件，按无效投标处理。 
14、投标文件的其他部分
    14.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
    15、投标保证金
    15.1本项目不收取投标保证金。
    16、投标有效期
    16.1自提交投标文件截止之日起90日。
    16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
    17、投标文件签署
    17.1投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署，如果正副本之间的内容有差异，则以正本为准。
    18、投标文件的编制、密封、递交
18.1投标文件的编制应按照招标文件统一规定的格式，投标人可根据自身实际情况进行添加调整。
    18.2投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
18.3投标文件的须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。投标文件中加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。
    18.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传。
    19、有下列情形的投标文件将被拒收
19.1未按要求上传的。
19.2法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。
    20、投标文件的修改和撤回
    20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
    20.2投标截止时间之后且在投标有效期内，投标文件不得撤回。
[bookmark: _Toc4003]四、投标文件的接收、开标、评标与定标
    21、投标文件的接收
21.1采购代理机构收到投标文件后，将现场如实记录投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。
21.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
    22、开标
    22.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
    22.2采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料将作为招标文件一并存档。
22.3开标活动由采购代理机构主持并邀请各签到投标人参加。
22.4开标时，采购代理机构将邀请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、开标一览表以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。
22.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构会对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.7 投标截止后投标人不足3家的不得开标，通过资格性审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门或主管部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
    23、评标
    23.1评标组织
    23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
    （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定入围投标人；
（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
    23.1.2评标委员会由招标人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。
    23.2评标程序
23.2.1投标文件的资格性审查
23.2.1.1 招标人代表依法对投标人的资格进行审查。 
23.2.1.2 招标人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否 具备投标资格。 
23.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。 
23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理 
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
23.2.2 投标文件的符合性审查 
23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.2.3.1 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
23.2.3.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.2.4 投标文件的进一步评审 
23.2.4.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下： 
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正； 
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。 
23.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 
23.2.4.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
23.2.5 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理 
（1）没有按照招标文件要求签章的； 
（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的； 
（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出； 
（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； 
（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 
（10）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； 
（11）属于投标邀请中第二条第3款拒绝参加本次采购活动投标人的； 
（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 
（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。 
23.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人 
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，招标人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。 
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。 
22.2.7 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性回应的投标人不足三家情形的，比照22.7款执行。
22.2.8 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.9比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
    23.3评标方法和标准
23.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分排名前三位的投标人作为中标候选投标人的评标方法。
23.3.2综合评分法
（1）综合评分法评审因素包括价格、技术、商务部分，具体评审因素以招标文件第三章为准。
（2）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（3）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
24、确定入围投标人
24.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三位的投标人为中标候选人。
24.2中标候选人确定后，默认按照以下第（1）种方式确定入围投标人：
（1）评标委员会直接确定排名前三位的中标候选人为入围投标人；
（2）招标人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定入围投标人。
如按照第（2）种方式确定入围投标人的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交招标人。招标人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定入围投标人。
    24.3采购代理机构自入围投标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向入围投标人发出中标通知书。
    24.4中标通知书对招标人和入围投标人具有同等法律效力。
24.5中标通知书发出后，入围投标人无正当理由不与招标人签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
24.6采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未入围投标人本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。
    24.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。 
25、编写评标报告
25.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
    26、评标过程的保密性
    26.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
26.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
26.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的人员透露。
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    27、签订合同
27.1入围投标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与招标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和入围投标人投标文件作实质性修改。
27.2招标人不得向入围投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与入围投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
    27.3入围投标人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为入围投标人，也可以重新开展政府采购活动。
    27.4政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.5招标人与入围投标人应当根据合同的约定依法履行政府采购合同义务。
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28、质疑
28.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.2 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
质疑文件接收信息：
（1）接收单位：采购代理机构
（2）联 系 人： 赵元昊  
（3）联系电话：17751780859
（4）联系邮箱：zhaoyuanhao7830_xm@cicdi.cn
（5）接收地址：南京市建邺区楠溪江东街58号 
（6）邮    编：210019
28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
28.4质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
28.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.6 代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
29、投诉
29.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人同级财政部门投诉。
30、诚实信用
30.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购 人和其他投标人的合法权益。
30.2投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标小组行贿或者采取其他不正当手段 谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购监督管理部门将投标人列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。
30.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
30.4 投标人应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为， 根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
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第三章 评标标准
一、评标方法
本项目评标采用综合评分法，按评分标准评比，评标结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，取排名前三的投标人为中标候选人。
2、 评分标准
分包一：智慧餐厅与酒水实训室
	评分因素
	评审标准
	分值

	价格部分
	价格
	即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30（小数点保留两位）。
	30

	技术部分
	技术响应
	由评委对招标文件技术指标要求的响应状况和技术支持资料等情况打分。全响应即满足招标文件的技术指标、参数要求的得33分。
1.招标文件中带“★”的内容为项目实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；
2.招标文件中带“▲”号项且明确要求提供资质证明资料的，则投标文件中需按要求提供相应的证明资料，并加盖投标人公章，无资质证明材料的每项扣3分；其他参数（非加▲项、★项）每有一项负偏离扣1分；本项33分扣完为止。
	33

	
	现场演示
	根据招标文件要求，需现场演示招标文件中带“●”项部分技术参数，投标供应商应结合相关要求进行视频演示，演示时间不超过10分钟，本项演示满分为15分。
评标现场实训场景优化设计演示，应包含平面设计功能图、项目施工图以及全彩3D全景建设效果图，评委根据演示方案的合理性、先进性及与项目场景设计风格是否吻合等情况进行评分：方案科学合理，完全符合要求的得15分；方案较为合理，基本满足要求的得10分；方案简单的得5分；本项不提供则不得分。
	15

	方案部分
	实施方案
	根据投标单位提供的实施方案进行综合评分。实施方案应包括但不限于工期、实施进度安排、产品供货、安装调试方案、验收标准及培训方案等。
1.项目建设实施方案详细具体、合理可行的得8分；
2.项目建实施造方案合理，基本满足需求的得5分；
3.项目建设实施方案简单的得3分。
4.本项无方案不得分。
	8

	
	
	根据投标单位提供的售后服务方案，如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等综合评分。
1.售后服务方案详细、具体，具有实际可操作性的得6分；
2.售后服务方案基本满足售后服务工作要求的得4分；
3.售后服务方案不详细、不具体，针对性弱的得2分。
4.本项无方案不得分。
	6

	商务部分
	合同业绩
	投标单位至2023年以来同类合同业绩证明材料，提供一个项目合同业绩证明得1分，本项最高分2分,不提供不得分（业绩时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查）
	2

	
	产品证书
	投标产品具有“住宿服务宾客与客房运营管理”的软件著作权证书（需专为住宿运营场景开发，覆盖宾客预订、公关销售、客房服务等信息化核心模块）及“住宿服务岗位情景英语实训教学”的软件著作权证书（需专为面向岗位英语教学场景开发，内置客房、餐饮等部门英语情景化实训教学），每提供一个著作权证书得2分，最高得4分。本项不提供不得分。
	4

	
	履约能力
	为确保本项目集成实施的智能化与信息化，投标单位需具备智能物联网融合集成及实施能力，能提供国家“物联网产品认证证书”证明材料复印件并加盖投标人公章的得2分。不提供不得分。
	2




分包二：文旅新媒体创作与运营实训室

	评分因素
	评审标准
	分值

	价格
	价格分
	即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30（小数点保留两位）。
	30

	技术
	技术参数分
	设备技术参数全部满足采购要求的得满分39分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标；有一项负偏离扣2分；其余指标为一般参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
加“★、▲”号指标须在响应文件中提供技术支持资料并加盖公章（如白皮书、彩页、手册、具有CNAS或CMA认证资质的检测机构出具的检测报告等相关证明材料等），未提供技术支持资料的，视同未对招标文件要求作出响应，评审时不予认可。
	39

	产品质量与稳定性
	产品实力分
	投标人提供所投产品“移动场景教学互动终端”：
1.为确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品研发商通过GB/T 37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》DSMM认定并提供证书得2分，提供证明材料复印件加盖公章，不提供不得分；
2.为保障产品手势交互技术专业性，产品制造商参与起草GB/T 38665.1-2020或GB/T 38665.2-2020信息技术手势交互系统国家标准规范，得2分。提供证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。
	4

	
	产品演示
	为满足本项目建设的专业性需要，投标供应商应结合相关要求进行如下视频演示。
一、投标供应商需对投标产品“VR数字交互云展系统”技术要求中的以下功能进行演示：
1.演示第13条：支持数字人抠像讲解，单个VR场景可支持使用不同的类型（真人或虚拟）数字人，数量不低于5个，可通过点击交互点打开数字人讲解，支持移动数字人位置等，可双击关闭。系统支持层级贴片视频添加、删除和修改，并且支持对视频进行抠像，支持调整宽度、高度、深度等自由度调节。场景视频抠像后可单击可以选择点击播放或自动播放。支持3D模型的展示。评委依据现场演示情况进行打分：满足功能得2分，有一项不满足或不演示不得分。
二、供应商对投标产品“移动一体化虚拟直播设备”以下功能提供软件操作演示视频，评委依据软件操作演示视频情况进行打分：每有一个功能满足的得2分，最多得2分，不提供演示或不满足不得分。
1.演示第16条：系统支持操作VR仿真、VR全景等程序时，可将老师实时抠像的画面进行场景叠加，同时可以将教师操作VR仿真，VR全景等程序的动作、声音、图像等同步一致的互动实时录制功能，录制时可调取软件提词器、图层信号的一键隐藏及叠加顺序的调整功能。
三、供应商对投标产品“智慧交互实训系统”以下功能提供功能操作演示视频，评委依据功能操作演示视频情况进行打分：每有一个功能满足的得2分，最多得6分，不提供演示或不满足不得分。
功能一（第4条）：软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录播/录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS终端设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄≥16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的≥16个文件，上传至屏幕分屏同时显示。
功能二：实验展播：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以通过APP遥控器或屏幕工具栏对摄像机预置不少于20个机位，使用时可以对摄像机快速切换机位，支持调整摄像机转动速度的快慢。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后可点击保存功能，即可保存到对应的机位。也可对摄像机画面进行翻转移除操作，可支持添加多台网络摄像机，实现分屏对比教学。
功能三：画面布局（第12条）：支持≥16个投屏设备或图片、视频等文件同时接入教学互动终端，≥16个画面同时显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，默认画面布局方式≥13种，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；支持自定义布局，自定义布局支持选择普通布局和画中画布局，普通布局下支持自定义≥4个画面的长宽比例和显示位置，画中画布局下支持自定义小窗口画面的长宽比例和显示位置，只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。支持自动上屏策略，在1屏或Auto模式下，投屏源连上教学互动终端会自动上屏。
	10

	商务响应
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分：
投标人提供的服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、故障响应时间及时的得4分；投标人提供的服务体系一般、服务内容一般、故障解决方案针对性一般的得2分；投标人提供的服务体系差、服务内容差、故障解决方案针对性差的得1分；不提供不得分。
	4

	
	培训方案
	根据投标文件提供的产品和系统，在培训方案中体现（VR数字采编与VR教学实训结合等应用）使用及维护人员的培训方案等方面打分。
培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容得5分；培训方案较全面，有效性较好，培训计划、培训师资力量、培训内容较详细得3分；培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细得1分；未提供的本项不得分。
	5

	
	项目方案
	投标人根据项目需求，投标供应商的项目实施方案进行综合评分： 
实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施得4分；实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施较全得2分；实施方案不全面，进度安排、组织架构不合理，没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施得1分；未提供的本项不得分。
	4

	业绩要求
	合同案例
	投标人2023年1月1日（含）至今，具有类似直播间或融媒体项目建设销售业绩，每提供1个业绩得2分，本项最多得4分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）
	4




分包三：研学与定制旅游实训室

	评分因素
	评分标准
	分值

	报价得分
	投标报价
	即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30（小数点保留两位）
	30

	技术得分
	技术参数
	1.招标设备参数标▲项为重要性参数，满分12分，每一条重要性参数不满足要求，则扣1.5分，扣完为止。（提供功能截图图像版制作到投标文件中，否则不得分）
2.招标设备参数标■项为关键性参数，满分28分招每一条关键性参数不满足要求，则扣2分，扣完为止。（提供功能截图图像版制作到投标文件中，否则不得分）
	40

	
	建设方案
	投标文件需包含本项目的建设方案，包括但不限于项目建设思路、项目必要性、项目可行性、项目建设目标等，根据各供应商所属档次及分值，满分5分，不提供不得分。
一档（1分）：对需求理解不深入，建设思路模糊，必要性与可行性论证单薄，技术方案有遗漏或配置不合理，进度安排笼统，人员配备仅列岗位，安装调试缺少操作标准和验收要求，应急措施不全面。
二档（3分）：对需求理解较透彻，建设思路清晰，必要性论证结合政策与行业背景，可行性覆盖技术与资金，技术方案全面且配置合理，进度有阶段有节点有交付物，人员岗位齐全职责明确，安装调试流程完整，应急措施覆盖主要风险。
三档（5分）：对需求理解透彻，建设思路有前瞻性和创新性，必要性多维度论证有数据支撑，可行性覆盖全要素，技术方案精准匹配教学场景且系统协同清晰，进度精细到周且节点交付物对应，人员结构合理经验丰富，安装调试有步骤有验收标准，应急措施覆盖全风险，调试呈分层递进逻辑严谨。
	5

	
	售后服务方案
	投标文件需包含本项目的售后服务方案，包括但不限于实施进度安排、管理及人员安排、验收方案、产品测试方案、服务方案等，根据各供应商所属档次及分值，满分5分，不提供不得分。
一档（1分）：售后服务方案简单，仅提供基本服务承诺和整体维护方案，服务条款笼统，未明确响应时间、服务流程和人员安排，验收方案和测试方案不完整，培训计划不明确，缺乏系统性的服务体系保障。
二档（3分）：售后服务方案较为全面，服务措施到位，应急措施合理，人员配置较充足，提供7×24服务热线，具备一定技术专业能力，售后响应及时，有较完善的培训计划，建立了可靠的服务体系，验收方案和测试方案较为完整，有定期回访和巡检机制。
三档（5分）：售后服务方案详细具体、可操作性强，应急措施科学合理、覆盖全面，人员配置充分且专业能力突出，提供7×24服务热线，售后响应迅速，有完善的培训计划（含内容、课时、考核方式），建立完善的服务组织架构和故障处理流程（含故障分级、响应时效、升级机制）及维护保障流程（含巡检计划、日常维护、定期保养），提供技术人员长期技术支持，定期回访记录完整，服务承诺和保障措施考虑周全、内容详尽、可验证。
	5

	
	培训方案
	投标文件需包含本项目的培训方案，包括但不限于培训计划、培训目标、培训内容、培训结果等，根据各供应商所属档次及分值，满分5分，不提供不得分。
一档（1分）：培训方案简单，培训目标笼统，培训内容仅覆盖设备基本操作，未区分不同岗位需求，课时安排不合理，未明确考核方式，缺少培训结果评估和后续跟踪。
二档（3分）：培训方案较全面，培训目标明确，培训内容覆盖设备操作和软件使用，能区分不同角色需求，课时安排较合理，有基本考核方式，培训结果有初步评估。
三档（5分）：培训方案详细具体、可操作性强，培训目标分层清晰（基础操作→独立教学→故障排除），培训内容覆盖设备操作、软件使用、教学场景搭建、故障处理等全方位，针对授课教师、实训室管理员等不同岗位制定差异化方案，课时不少于16学时，培训方式多样（授课+实操+模拟），有明确考核标准和量化评估，培训后提供完整资料和操作手册，安排跟踪辅导期确保教师独立开展教学。
	5

	商务得分
	综合实力
	1.投标人参与出版过研学类国家级规划教材的得2分。需提供教材样本，否则不得分。
2.投标人参与过省部级或者市级研学标准制定的得2分。需提供证明材料，否则不得分。
3.企业业绩：综合考虑投标人2023年1月1日至投标截止日（以签订时间为准，未体现签订时间的业绩不认可）做过的与本项目相似的项目业绩（须提供合同复印件并加盖公章）。每提供一份有效业绩得2分，本项满分6分。 
4.投标人体系认证：投标人拥有ISO环境管理体系认证、ISO质量管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证，且所有证书必须在有效期内的，提供证书复印件及认监委官网查询截图加盖投标人公章，每提供1个得1分，满分3分，投标人提供不全或未提供的此项不得分。
5.投标人所投产品“研学旅行课程设计系统”有著作权的，提供著作权证书复印件并加盖投标人公章得1分，不能提供不得分。
6.投标人所投产品“研学旅行计调实务系统”有著作权的，提供著作权证书复印件并加盖投标人公章得1分，不能提供不得分。
	15




分包四：数智体能实训中心

	评审因素
	评分要素
	分值

	报价得分
	投标报价
	1、价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人或制造商的价格分统一按照下列公式计算：
    2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×价格权重。
	35

	技术部分
	技术参数
	1、投标产品完全满足本项目采购内容及货物技术参数的所有指标得30分；
    2、加“▲”技术参数标明提供认证的需要提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书或检测报告作为佐证材料为准
每个加“▲”技术参数出现负偏离的每一项扣2分，扣完为止。不加“▲”的技术参数，每一项负偏离扣1分，扣完为止。
	30

	
	企业资信
	1、投标人提供2023年以来室内健身器材为主要产品的业绩，提供1份得1分，最高得1分（提供合同、中标（成交）通知书、发票复印件加盖投标人公章，不提供不得分）。
    2、投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、售后五星认证证书；提供证书复印件及认监委官网查询截图加盖投标人公章；提供1份得1分，最高得4分。
	5

	商务部分
	项目实施方案
	根据供应商提供的供货方案、供货进度计划、 进度控制措施、配送人员安排、运输方式、包装方案、货物存放、备品备件等方案进行评分：
方案针对性强、内容完善，完全满足客户的需求，得10分；
方案基本满足项目实际情况，内容有缺漏的，针对性不强的，得5分；
方案满足需求，但缺乏完整性，无针对性，得1分；
未提供不得分。

	10

	
	安全保障方案
	根据供应商提供的安全目标、安全保证体系、安全管理方案、安全保障人员、安全应急措施、安全事故处理方案等进行评分：
方案针对性强、内容完善，完全满足客户的需求，得10分；
方案基本满足项目实际情况，内容有缺漏的，针对性不强的，得5分；
方案满足需求，但缺乏完整性，无针对性，得1分；
未提供不得分。
	10

	
	验收方案
	根据供应商提供的验收目标、提交清单、验收方式、验收不合格的处理程序等进行评分：
方案针对性强、内容完善，完全满足客户的需求，得5分；
方案基本满足项目实际情况，内容有缺漏的，针对性不强的得3分；
方案满足需求，但缺乏完整性，无针对性，得1分；
未提供不得分。
	5

	
	售后服务方案
	根据供应商提供的售后服务组织架构、售后服务程序、售后服务团队、培训方案、培训流程，售后服务响应时间等进行评分：
方案针对性强、内容完善，完全满足客户的需求，得5分；
方案基本满足项目实际情况，内容有缺漏的，针对性不强的，得3分；
方案满足需求，但缺乏完整性，无针对性，得1分；
未提供不得分。
	5分




分包五：旅游管理高水平专业群实训室工程改造

	项目
	评标细则
	分值

	一、价格（30分）
	满足招标文件全部要求的最低有效投标报价为评标基准价；投标报价得分 =(评标基准价 ÷ 投标报价)×30；报价高于预算为无效投标；对小微企业按政府采购政策给予价格扣除，按扣除后价格计算分值。若评标委员会认定报价异常偏低，供应商无法提供合理性证明，按无效投标处理。
	30

	二、施工组织设计（40分）
	2.1施工总体方案
根据供应商提供的总体设想、方案针对性及施工段划分表述的清晰性、全面性、合理性、科学性、可行性及针对性等进行评价。描述的准确、全面可行且针对性强的得4分；描述的基本准确、较为全面可行且针对性较强的得2分；描述较为明确、基本可行且针对性一般的的得1分；无则不得分。
	4

	
	2.2施工现场平面布置和临时设施布置
根据供应商提供的施工现场平面布置和临时设施的全面性、可行性、针对性等进行评分：平面布置和临时措施考虑全面，布置科学，可行性、针对性强，得4分；考虑较全面，可行性、针对性较强，细节待完善，得2分；考虑不全面，布置不合理，可行性、针对性较差，得1分；没有不得分。
	4

	
	2.3劳动力、机械设备和材料投入计划
根据供应商提供的劳动力、机械设备和材料投入计划的准确性、可行性、针对性等进行评分：劳动力计划及主要设备材料、构件的用量把握准确、可行性、针对性强，得4分；把握基本准确，基本可行，得2分；把握不准确，可行性较差，得1分；没有不得分。
	4

	
	2.4施工进度计划和各阶段进度计划及保证措施
根据供应商提供的施工进度计划和各阶段进度计划及保证措施表述的清晰性、全面性、合理性、科学性、可行性及针对性等进行评价。描述的准确、全面可行且针对性强的得4分；描述的基本准确、较为全面可行且针对性较强的得2分；描述较为明确、基本可行且针对性一般的的得1分；无则不得分。
	4

	
	2.5分部分项工程的施工方案及质量保证
根据供应商提供的分部分项工程的施工方案及质量保证措施等进行评价。施工方案及质量保证措施可靠且针对性强的得4；施工方案及质量保证措施合理且针对性一般的得2分；施工方案及质量保证措施一般且针对性弱得1分；无则不得分。
	4

	
	2.6施工安全及文明施工
根据供应商提供的针对本项目施工安全及文明施工采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性，依据措施可行性、措施制度健全性等进行评价。措施制度健全优越的得4分；措施制度健全可行的得2分；措施制度健全一般的得1分，不提供则不得分。
	4

	
	2.7项目实施的重点、难点分析和解决方案
根据供应商提供的重难点分析和解决方案进行评价。重难点分析透彻、解决方案切实可行、针对性强的得4分；重难点分析合理、解决方案针对性一般的得2分；重难点分析基本合理、解决方案针对性较弱的得1分；不提供则不得分。
	4

	
	2.8应急预案及处理措施
根据供应商提供的应急预案及处理措施的可行性、针对性进行评价。措施可行性且针对性强的得4分；措施可行性且针对性较强的得2分；措施可行性且针对性较弱的得1分；不提供则不得分。
	4

	
	2.9质保服务承诺方案
供应商应根据招标文件要求及本项目特点，提供工程验收合格后的质保服务承诺方案，包括响应时间、人员配备、技术配备等；质保服务承诺方案可靠且针对性强的得4；质保服务承诺方案合理且针对性一般的得2分；质保服务承诺方案一般且针对性弱得1分；无则不得分。
	4

	
	2.10施工现场人员管理制度措施
根据供应商提供的施工现场人员管理制度措施的全面性、响应情况进行评分：施工现场人员管理制度考虑全面、施工人员响应及时、施工过程中遵循校方管理得4分；施工现场人员管理制度考虑较全面、施工人员响应较及时、施工过程中能遵循校方管理得2分；施工现场人员管理制度、施工人员响应一般、施工过程基本能遵循校方管理得1分；没有不得分。
	4

	三、履约能力（15分）
	项目负责人：具备工程建设类中级或以上技术职称的得5分（提供职称证书复印件加盖公章，及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料加盖公章，未提供的不得分）。
	5

	
	技术负责人：具备工程建设类中级或以上技术职称的得4分（提供职称证书复印件加盖公章，及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料加盖公章未提供的不得分）。
	4

	
	拟投入项目组成员中（不含项目负责人、技术负责人）具有安全员、施工员、中级职称证书的，每个证书得2分，最多得6分（需提供证书复印件，及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料加盖公章）。
	6

	四、企业业绩（12分）
	企业业绩：供应商自2023年7月1日（含）以来具有类似建设工程或装饰装修工程业绩，每提供一个得3分，最高得12分（需提供施工合同及工程竣工验收证明材料（复印件加盖公章）加盖公章，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。提供的证明材料必须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。）企业业绩与技术负责人业绩不可兼得。
	12

	五、技术负责人业绩（3分）
	技术负责人业绩：供应商拟派技术负责人自2023年7月1日（含）以来具有类似类似建设工程或装饰装修工程业绩的，每提供一个得3分，最高得3分（提供合同复印件加盖公章，未提供的不得分）。（需提供施工合同及工程竣工验收证明材料复印件加盖公章，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。提供的证明材料必须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。）
	3



说明：
[bookmark: _Toc22255][bookmark: _Toc21519][bookmark: _Toc22869][bookmark: _Toc15247]（一）小微型企业价格扣除 
（1）如投标人拟为本项目对提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。 
（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。 
[bookmark: _Toc4952][bookmark: _Toc32306][bookmark: _Toc11643][bookmark: _Toc7439]（二）残疾人福利单位价格扣除 
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。 
[bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc17606][bookmark: _Toc1479][bookmark: _Toc27364]（三）监狱和戒毒企业价格扣除 
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价 格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。 
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。 
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
[bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc11994][bookmark: _Toc17785][bookmark: _Toc17247]（五）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
（六）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。
（七）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目分包一、分包二、分包三、分包四所属行业为“工业”，分包五所属行业为“建筑业”。
[bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc452625220]
第四章 招标项目的服务内容及要求等
[bookmark: _Toc24000]一、项目背景
（一）江苏经贸职业技术学院(地址：南京市江宁区龙眠大道180号)旅游管理专业群实训室建设。根据前期调查，项目总预算为311.52万元。 
（二）采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（三）具体分包划分为：
	分包号
	各分包预计金额
（万元）
	分包名称

	分包一
	55.619
	智慧餐厅与酒水实训室

	分包二
	70.849
	文旅新媒体创作与运营实训室

	分包三
	87.76
	研学与定制旅游实训室

	分包四
	36.498
	数智体能实训中心

	分包五
	53.414
	旅游管理高水平专业群实训室工程改造



二、采购需求：
（一）分包一：智慧餐厅与酒水实训室
1、项目场地说明
随着文旅产业、高端酒店、餐饮服务业的高速发展，社会对餐旅服务专业人才的实操能力、职业素养和标准化服务水平要求在持续提升。本次实训室的建设，主要立足于解决学校餐旅相关专业日常教学以理论授课为主、实训场景单一、设备老旧、仿真度不足等教学问题，切实提高学生岗位适配度、业务流程实操熟练度，满足企业用人标准。
本次项目建设，需对实训中心进行科学合理的功能分区，各区域互不干扰且联系便捷，以情景模拟教学的方式，可开展各项日常专业实践教学，缓解学生职业培养与理论知识学习、实践技能发展之间的矛盾，为学生今后在职场上的发展奠定良好的职业基础。
投标方需根据实训室的建设需求，结合场地的现有条件，对本项目场地进行方案设计及功能优化，并提供设计方案。拟建设的实训室现有场地平面图如下：
现有场地的实景图（2间教室）及空间结构如下：

 



2、项目采购配置清单

	序号
	采购设备名称
	数量
	单位
	实训区

	1
	可移动教学讲台
	1
	张
	智慧餐厅实训区（教师端教学展演）

	2
	嵌入式餐饮文化展示立柜（现场定制）
	2
	组
	智慧餐厅实训区（教师端教学展演）

	3
	音控系统
	1
	套
	智慧餐厅实训区（教师端教学展演）

	4
	商用酒品冷藏立柜
	1
	台
	智慧餐厅实训区（教师端教学展演）

	5
	中餐桌台（竞赛版）
	2
	张
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	6
	中餐椅
	16
	张
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	7
	中餐桌工作台
	2
	张
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	8
	中餐桌工作台桌裙
	2
	张
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	9
	切水果工作台桌垫
	2
	张
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	10
	中餐摆台主题设计套装
	1
	套
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	11
	托盘（圆形）
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	12
	托盘（长方形）
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	13
	平盘
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	14
	骨碟
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	15
	汤碗
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	16
	筷子
	20
	双
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	17
	味碟
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	18
	汤勺
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	19
	筷架
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	20
	长柄勺
	20
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	21
	白酒杯
	18
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	22
	红酒杯
	18
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	23
	水杯
	18
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	24
	水果盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	25
	水果叉
	6
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	26
	瓷盘（盛菜盘）
	18
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	27
	放水果工具盘
	8
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	28
	砧板
	4
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	29
	果盘制作工具
	2
	套
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	30
	浅盘
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	31
	垃圾桶
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	32
	果篮
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	33
	茶壶
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	34
	茶杯、茶碟
	6
	套
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	35
	汤碗
	6
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	36
	分汤勺
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	37
	小汤碗/底碟/小汤勺
	6
	套
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	38
	分餐勺、叉
	2
	套
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	39
	海马刀
	2
	把
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	40
	消毒巾
	2
	块
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	41
	毛巾碟
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	42
	口布
	36
	块
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	43
	餐桌相关一次性耗材
	2
	份
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	44
	水扎
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	45
	点餐垫板
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	46
	酒塞碟
	2
	个
	智慧餐厅实训区（中餐服务）

	47
	西餐桌（竞赛版）
	3
	张
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	48
	西餐椅
	12
	张
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	49
	西餐桌边台
	3
	张
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	50
	西餐桌边台台布
	6
	块
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	51
	餐饮三层餐车
	1
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	52
	模拟酒单
	3
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	53
	酒架
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	54
	计时器
	2
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	55
	秒表
	4
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	56
	酒篮子
	4
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	57
	老酒醒酒器
	4
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	58
	起泡酒杯
	38
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	59
	起泡酒刻度量杯
	4
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	60
	托盘（圆形）
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	61
	托盘（长方形）
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	62
	台布
	6
	块
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	63
	展示盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	64
	面包盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	65
	黄油碟
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	66
	西餐刀叉勺套装（每套11项）
	6
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	67
	刀叉盒
	6
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	68
	水杯
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	69
	红葡萄酒杯
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	70
	白葡萄酒杯
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	71
	醒酒器
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	72
	置物架
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	73
	咖啡壶
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	74
	咖啡杯/杯碟/咖啡勺
	6
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	75
	茶壶
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	76
	茶杯/茶碟/勺
	6
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	77
	糖盅/奶盅
	3
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	78
	餐巾
	32
	块
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	79
	开胃菜盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	80
	主菜盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	81
	海马刀
	3
	把
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	82
	沙司盅
	6
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	83
	甜品盘
	12
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	84
	花瓶（配花）
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	85
	盐盅/胡椒盅/牙签盅
	3
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	86
	冰桶/冰块/冰夹
	3
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	87
	酒塞碟
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	88
	扫台器
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	89
	西餐桌相关一次性耗材
	3
	套
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	90
	水扎
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	91
	布草车
	1
	辆
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	92
	保温水壶
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	93
	熏桶
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	94
	方托盘
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	95
	垃圾桶
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	96
	点餐垫板
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	97
	面包篮
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	98
	面包夹
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	99
	黄油夹
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	100
	黄油盘
	3
	个
	智慧餐厅实训区（西餐服务）

	101
	专业形体把杆
	1
	批
	智慧餐厅实训区（形体礼仪）

	102
	墙面防爆银镜及安装（含辅材）
	1
	项
	智慧餐厅实训区（形体礼仪）

	103
	化妆桌椅套装（一桌一椅）
	2
	套
	智慧餐厅实训区（设备间）

	104
	储备间立式储物架/挂架
	5
	张
	智慧餐厅实训区（设备间）

	105
	竞赛款酒水套装
	1
	套
	酒水服务实训区

	106
	红葡萄酒品酒杯
	36
	个
	酒水服务实训区（盲品用具）

	107
	白葡萄酒品酒杯/ISO品酒杯
	36
	个
	酒水服务实训区（盲品用具）

	108
	烈酒/ISO品酒杯
	30
	个
	酒水服务实训区（盲品用具）

	109
	吐酒桶
	10
	个
	酒水服务实训区（盲品用具）

	110
	餐巾
	20
	块
	酒水服务实训区（盲品用具）

	111
	葡萄酒盲品袋
	36
	套
	酒水服务实训区（盲品用具）

	112
	餐巾纸及餐巾架
	4
	套
	酒水服务实训区（盲品用具）

	113
	垫板/纸/笔
	2
	套
	酒水服务实训区（盲品用具）

	114
	冰桶/冰夹/刀具/冰铲
	4
	套
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	115
	电动搅拌机
	4
	台
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	116
	木锤
	4
	根
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	117
	调酒器具
	8
	套
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	118
	鸡尾酒杯具
	8
	套
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	119
	鸡尾酒杯
	30
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	120
	鸡尾酒针签
	32
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	121
	玛格丽特杯
	30
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	122
	洛克杯
	30
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	123
	海波杯
	30
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	124
	宽口香槟杯
	30
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	125
	调酒相关一次性耗材
	6
	套
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	126
	量杯
	20
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	127
	置物桶
	4
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	128
	水果篮
	4
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	129
	瓷盘
	20
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	130
	口布
	36
	条
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	131
	盐边盒/糖边盒
	2
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	132
	撒粉器
	2
	套
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	133
	杯垫
	48
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	134
	砧板
	6
	块
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	135
	托盘
	6
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	136
	剪刀
	6
	把
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	137
	垃圾桶
	6
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	138
	净手小毛巾（消毒巾）
	20
	条
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	139
	毛巾碟
	6
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	140
	点单垫板/纸/笔
	3
	个
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	141
	保鲜膜
	8
	卷
	酒水服务实训区（鸡尾酒调制用具）

	142
	展柜内嵌酒杯架
	2
	个
	酒水服务实训区

	143
	酒品展示立柜（现场定制）
	2
	组
	酒水服务实训区

	144
	教学操作台（现场定制）
	15
	米
	酒水服务实训区

	145
	立式冷藏柜
	1
	台
	酒水服务实训区

	146
	意式咖啡机
	1
	台
	酒水服务实训区

	147
	台上式制冰机
	1
	台
	酒水服务实训区

	148
	移动式微观教学直播车
	1
	套
	酒水服务实训区

	149
	音控系统
	1
	套
	酒水服务实训区

	150
	连接线缆及安装辅件
	1
	批
	酒水服务实训区

	151
	专业文化设计与制作
	1
	套
	综合基础项

	152
	餐旅服务PMS管理信息系统（商用版）
	1
	套
	综合基础项/核心产品

	153
	智能网络交换机24口
	2
	套
	综合基础项

	154
	理实一体折叠教学椅
	20
	张
	综合基础项



3、技术参数要求
	序号
	采购设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	可移动教学讲台
	1.材质钢木结构，PU静电喷涂，可移动，可升降，升降范围：710-1100mm，桌面尺寸≥715*495*18mm。
2.采用圆弧设计，带抽屉，需满足人体力学原理设计要求。
3.最大承重60Kg。
	1
	张

	2
	嵌入式餐饮文化展示立柜（现场定制）
	1.产品设计须符合现场装饰风格，规格根据现场尺寸进行定制。
2.基材：选用环保三聚氰胺板或优于，甲醛释放量须符合国标；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国家相关标准，防污阻燃、耐磨抗划痕，含水率≤11%。
3.封边：选用优质 PVC 封边或优于，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击。
4.粘胶：须选用高级环保胶粘剂，须符合国标。
	2
	组

	3
	音控系统
	一、教学扩声数字音频处理器1台
1.处理器的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准≤1U设计，可通用市面上的机柜安装。
2.处理器前面板需具备一块液晶显示屏，用于显示设备当前的总音量、话筒音量、媒体音量等设备状态信息。
3.处理器前面板需具备调节按键，支持通过按键或者旋钮对设备的总音量、话筒音量、媒体音量进行调节，且调节时液晶画面内的画面需要动态变化。
4.处理器内置功放模块，支持≥150W功率输出，定阻≥4Ω。
5.处理器背面需具备≥2路3.5mm输入接口、≥1路有线麦6.3mm输入接口、≥1路有线麦卡农口输入接口、≥3路拾音设备的凤凰端子输入接口。
6.处理器背面需具备≥4路3.5mm输出接口、≥2路无源音箱接线端子卡扣接口。
7.处理器需具备≥1路RS232控制接口，用于满足外部中控类设备对处理器进行相关控制。
8.处理器需具备≥1路USB接口，支持将当前处理器的输出声音转换为USB录音设备接入到电脑系统内，满足各类会议、直播类等软件的拾音需求。
9.处理器上需具备总电源的物理开关，可对整机进行一键断电。处理器正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前设备的电源工作状态。
10.处理器的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。
二、数字无线教学手持话筒2支
1.无线话筒需内置可充电锂电池，支持持续发言时间≥8个小时。
2.无线话筒需支持Type-C口充电（兼容手机充电器），并具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电。
3.无线话筒需具备电子锁的锁口，放入配套的充电底座可进行话筒安全管理，具备锁定和解锁能力。
4.无线话筒需具备≥1路3.5mm接口输入，用于各类头戴式、领夹式麦克风咪头的接入。
5.无线话筒需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒所分配的教室名称，避免人员错拿错放，方便管理员对话筒进行有效管理。
6.无线话筒配合配套的话筒主机可实现远程控制PPT翻页功能。
7.话筒底座外壳需采用塑料材质，避免对无线信号传输产品屏蔽干扰。
8.话筒底座需支持同时插入≥2支配套的无线话筒，可同时对≥2个无线麦克风进行充电。
三、教学扩声高保真音箱4支
1.接口：弹簧式压接快速接口。
2.额定功率 ：≥120W。
3.音箱系统：≥2.0声道 。
4.灵敏度：≥95dB。
5.有源无源：无源 。
6.喇叭规格：中、低音单元：≥2×6英寸，高音单元：≥2×1英寸，阻抗≤8Ω。
7.频率响应：至少需包含55Hz~18kHz。
	1
	套

	4
	商用酒品冷藏立柜
	1.双门恒温酒柜，安装方式多种可选；
2.容量不少于300L，容纳瓶书不少于150瓶；
3.制冷方式为风冷，风冷无霜。储存层数不少于15层，层架为实木材质；
4.箱门采用钢化玻璃材质，智能恒温（5-22度），触摸控制，操作便捷；
5.增加电加热防雾门，氛围灯带，多种颜色可选；
6.电压功率：220V，180W；湿度范围：60-80%。
	1
	台

	5
	中餐桌台（竞赛版）
	1.尺寸：圆形，直径180厘米、高75厘米。
2.材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮PVC面，多层夹板不少于2厘米厚，T字型镶嵌式PVC防撞边，桌架40*40*2.0毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚2厘米，桌脚管厚4厘米。
	2
	张

	6
	中餐椅
	1.尺寸：椅子总高度95厘米,椅背宽41.4厘米，椅背长46.5厘米 椅面厚度6厘米。
2.材质：25*25*2毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级麻棉布料+定型海绵+高密度海绵。
	16
	张

	7
	中餐桌工作台
	1.尺寸：长方形，180厘米*90厘米，高75厘米。
2.材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮PVC面，多层夹板2厘米厚，T字型镶嵌式PVC防撞边，桌架40 *40 *2.0毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚2厘米，桌脚管厚4厘米。
	2
	张

	8
	中餐桌工作台桌裙
	1.尺寸：180厘米*90厘米，高75厘米。
2.材质：涤纶光丝坠感好。
	2
	张

	9
	切水果工作台桌垫
	1.尺寸：180厘米*90厘米。
2.材质：PVC。
	2
	张

	10
	中餐摆台主题设计套装
	1.套装含七项物品，需符合中餐主题创意。
2.桌裙 (装饰布)：与台布协调，台布：与桌裙协调，餐巾:边长45厘米-60厘米，主题装饰物，牙签，菜单，桌号牌。
	1
	套

	11
	托盘（圆形）
	1.尺寸：防滑，圆形直径40厘米。
2.材质：玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压，热耐受性：10度至100度。
	2
	个

	12
	托盘（长方形）
	1.尺寸：防滑，长方形 40厘米*55厘米。
2.材质：玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压，热耐受性：10度至100度
	2
	个

	13
	平盘
	1.尺寸：圆形，16寸(40厘米)。
2.材质：高骨瓷。
	2
	个

	14
	骨碟
	1.尺寸：外径21.2厘米，内径9.3厘米，高1.9厘米。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	20
	个

	15
	汤碗
	1.尺寸：碗口直径11.9厘米 ，底部直径5厘米,高5厘米。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	20
	个

	16
	筷子
	1.尺寸：长27.2厘米，筷头宽0.6厘米 筷身金属头长5.1厘米。
2.材质：金属头合金筷。
	20
	双

	17
	味碟
	1.尺寸：碟口8.1厘米，底部4厘米，高2.3厘米。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	20
	个

	18
	汤勺
	1.尺寸：长13.5厘米， 宽4.1厘米。
2.材质：高骨瓷。
	20
	个

	19
	筷架
	1.尺寸：长8.1厘米，底部长8.4厘米；宽3.5厘米；高1.4厘米。
2.材质：高骨瓷。
	20
	个

	20
	长柄勺
	1.尺寸：全长20.5厘米，勺子直径长6.8厘米，勺宽4.1厘米。
2.材质：304不锈钢。
	20
	个

	21
	白酒杯
	1.尺寸：容量65毫升，杯口外径3.8厘米，杯口内径3.7厘米，内高5.9厘米，外高16.6厘米，杯底直径5.5厘米，厚0.3厘米。
2.材质：水晶。
	18
	个

	22
	红酒杯
	1.尺寸：容量215毫升，杯口外径5.2厘米，杯口内径5厘米，内高8.6厘米，外高20.2厘米，杯底直径6.9厘米，厚0.4厘米。
2.材质：水晶。
	18
	个

	23
	水杯
	1.尺寸：容量305毫升，杯口外径6厘米，杯口内径5.8厘米，内高9.8厘米，外高21.3厘米，杯底直径7厘米，厚0.4厘米。
2.材质：水晶。
	18
	个

	24
	水果盘
	1.尺寸：8寸（20.3厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	12
	个

	25
	水果叉
	1.尺寸：14.55厘米*0.4厘米。
2.材质：304不锈钢。
	6
	个

	26
	瓷盘（盛菜盘）
	1.尺寸：10寸（25.4厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	18
	个

	27
	放水果工具盘
	1.尺寸：口径25.8厘米，内径18厘米,高2厘米。
2.材质：硬质瓷。
	8
	个

	28
	砧板
	1.尺寸：40厘米*25厘米*1.5厘米。
2.材质：环保PES材料。
3.颜色：白色。
	4
	个

	29
	果盘制作工具
	1.刀叉勺（叉2把，勺2把，水果刀1把）。
2.材质：304不锈钢。
	2
	套

	30
	浅盘
	1.尺寸：圆形，18寸(45.7厘米)，钻石纹。
2.盛放水果专用。
	2
	个

	31
	垃圾桶
	1.尺寸：26.7厘米*22.5厘米，10L。
2.材质：双层烤漆。
	2
	个

	32
	果篮
	1.尺寸：36.2厘米*12.2厘米。
2.材质：仿藤。
	2
	个

	33
	茶壶
	1.尺寸：容量900毫升，高14厘米，宽22厘米，底部直径7厘米，盖壶口6.8厘米。
2.材质：高骨瓷。
	2
	个

	34
	茶杯、茶碟
	1.茶杯：容量125毫升，口直径8.6厘米，高5.9厘米，宽11厘米。
2.茶碟：长14.6厘米，高2.2厘米。
3.材质：高骨瓷。
	6
	套

	35
	汤碗
	1.尺寸：10寸，口径25厘米，高8.2厘米。
2.材质：硬质瓷。
	6
	个

	36
	分汤勺
	1.尺寸：长27.2厘米，勺宽7.7厘米。
2.材质：硬质瓷。
	2
	个

	37
	小汤碗/底碟/小汤勺
	1.汤碗：口径11.8厘米，高5.6厘米。
2.底碟：口径15厘米，高2.3厘米。
3.小汤勺：长13.7厘米，勺长5.7厘米，勺宽4.3厘米。
4.材质：硬质瓷。
	6
	套

	38
	分餐勺、叉
	1.勺：长度25厘米，勺面长8厘米，宽5.3厘米，叉柄宽1.5厘米。
2.叉：长度24.3厘米，叉面长8厘米，宽2.8厘米，叉柄宽1.4厘米。
	2
	套

	39
	海马刀
	1.尺寸：长:12厘米，宽:2.7厘米，厚:1.4厘米。
2.材质：304不锈钢。
	2
	把

	40
	消毒巾
	1.尺寸：30厘米*30厘米。
2.材质：纯棉30G。
	2
	块

	41
	毛巾碟
	1.材质：白色陶瓷。
	2
	个

	42
	口布
	1.材质：白色，全棉(50厘米)。
	36
	块

	43
	餐桌相关一次性耗材
	1.厨房用纸1包60抽，消毒湿巾1包80片，垃圾袋1包/100个，餐饮专用口罩10个，一次性手套一盒/100个。
	2
	份

	44
	水扎
	1.尺寸：1000毫升。
2.材质：玻璃。
	2
	个

	45
	点餐垫板
	1.尺寸：18厘米*13厘米。
2.材质：皮革。
	2
	个

	46
	酒塞碟
	1.尺寸：口径8.9厘米，高2.5厘米。
2.材质：高骨瓷。
	2
	个

	47
	西餐桌（竞赛版）
	1.尺寸：120厘米*120厘米。
	3
	张

	48
	西餐椅
	1.尺寸：椅子总高度95厘米，椅背宽41.4厘米，椅背长46.5厘米，椅面厚度6厘米。
2.材质：25*25*2毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级绒布+定型海绵+高密度海绵。
	12
	张

	49
	西餐桌边台
	1.尺寸：120厘米*60厘米，高75厘米，防火板面多层夹板2厘米厚，桌架40毫米*40毫米*2.0毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠。
	3
	张

	50
	西餐桌边台台布
	1.尺寸：190厘米*150厘米。
2.材质：白色纯棉。
	6
	块

	51
	餐饮三层餐车
	1.尺寸：高104.5*宽50.5*长98厘米。
2.材质：加厚聚丙烯材质，静音车轮。
	1
	套

	52
	模拟酒单
	1.模拟酒单，常规，定制款。
2.材质：皮革。
	3
	套

	53
	酒架
	用于放置考核用酒，材质：烤漆工艺。
	3
	个

	54
	计时器
	1.尺寸：76.4*17.5*3.9厘米，带支架。
	2
	套

	55
	秒表
	1.防震，防摔，防水。
	4
	个

	56
	酒篮子
	1.尺寸：长26厘米，宽13厘米，高18厘米。
2.材质：镀银红酒篮。
	4
	个

	57
	老酒醒酒器
	1.尺寸：小肚型，1200毫升，外高：31.5厘米，口径：5.1厘米。
2.材质：水晶。
	4
	个

	58
	起泡酒杯
	1.笛型起泡酒杯,230毫升，外高26.7厘米，杯口外径4.6厘米，杯身高14厘米。
2.材质：水晶。
	38
	个

	59
	起泡酒刻度量杯
	1.尺寸：75毫升。
2.材质：水晶。
	4
	个

	60
	托盘（圆形）
	1.尺寸：防滑，圆形直径40厘米。
2.材质：玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压，热耐受性：10度至100度。
	3
	个

	61
	托盘（长方形）
	1.尺寸：防滑，长方形 40厘米*55厘米。
2.材质：玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压，热耐受性：10度至100度。
	3
	个

	62
	台布
	1.尺寸：180厘米*180厘米。
2.材质：白色纯棉。
	6
	块

	63
	展示盘
	1.尺寸：瓷器，10.5寸（26.6厘米）。
2.材质：高骨瓷、浮雕纹。
	12
	个

	64
	面包盘
	1.尺寸：瓷器，6.15寸（15.6厘米）。
2.材质：高骨瓷、浮雕纹。
	12
	个

	65
	黄油碟
	1.尺寸：瓷器，3.35寸（8.5厘米）。
2.材质：高骨瓷、浮雕纹。
	12
	个

	66
	西餐刀叉勺套装（每套11项）
	1.开胃菜刀：22.5厘米，材质：304不锈钢。
2.开胃菜叉：18.7厘米，材质：304不锈钢。
3.鱼刀：21.2厘米，材质：304不锈钢。
4.鱼叉：19.2厘米，材质：304不锈钢。
5.主菜刀：24.2厘米，材质：304不锈钢。
6.主菜叉：20.7厘米，材质：304不锈钢。
7.主餐勺：20.7厘米，材质：304不锈钢。
8.浓汤勺：18.2厘米，材质：304不锈钢。
9.甜品叉：14.5厘米，材质：304不锈钢。
10.甜品勺：14.3厘米，材质：304不锈钢。
11.黄油刀：16.2厘米，材质：304不锈钢。
	6
	套

	67
	刀叉盒
	1.尺寸：54厘米*32.5厘米*10.5厘米。
2.材质：PC。
	6
	个

	68
	水杯
	1.容量：450毫升，杯口外径6.5厘米，杯口内径6.4厘米，内高11.4厘米，外高24.9厘米，杯底直径8厘米，厚0.2厘米。
	12
	个

	69
	红葡萄酒杯
	1.容量：350毫升，杯口外径5.9厘米，杯口内径5.7厘米，内高10厘米，外高23.2厘米，杯底直径7.4厘米，厚0.2厘米。
	12
	个

	70
	白葡萄酒杯
	1.容量：250毫升，杯口外径5.4厘米，杯口内径5.3厘米，内高9.1厘米，外高21.9厘米，杯底直径7.1厘米，厚0.2厘米。
	12
	个

	71
	醒酒器
	1.尺寸：高26厘米，宽22厘米，1800ml。
2.材质：水晶。
	3
	个

	72
	置物架
	1.尺寸：216厘米*127.5厘米*50厘米。
2.材质：高密度烤漆纤维板(白色免漆)。
	3
	个

	73
	咖啡壶
	1.容量：850毫升，高15.3厘米，宽20厘米，底部直径10.6厘米，壶盖口11.3厘米。
2.材质：高骨瓷，海浪纹。
	3
	个

	74
	咖啡杯/杯碟/咖啡勺
	1.咖啡杯：容量：125毫升，口直径8.1厘米，高6.1厘米，宽11厘米。
2.杯碟：长14.5厘米厘米，高1.6厘米。
3.咖啡勺:不锈钢：长11.2厘米，勺宽2.1厘米。
4.材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹。咖啡勺：304不锈钢。
	6
	套

	75
	茶壶
	1.容量：650毫升，高12.5厘米，宽18.3厘米，底部直径5.7厘米，壶盖口5.5厘米。
2.材质：高骨瓷。
	3
	个

	76
	茶杯/茶碟/勺
	1.茶杯：容量：125毫升，口直径8.1厘米，高6.1厘米，宽11厘米。
2.杯碟：长14.5厘米厘米，高1.6厘米。
3.勺:不锈钢：长11.2厘米，勺宽2.1厘米。
4.材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹，勺：304不锈钢。
	6
	套

	77
	糖盅/奶盅
	1.糖盅：底部直径10厘米，高5.4厘米，宽5.7厘米，长9.2厘米。
2.奶盅：100毫升。
3.材质：高骨瓷，麦穗图案。
	3
	套

	78
	餐巾
	1.材质：白色，全棉(50厘米)。
	32
	块

	79
	开胃菜盘
	1.尺寸：8寸（20.3厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	12
	个

	80
	主菜盘
	1.尺寸：10寸（25.4厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	12
	个

	81
	海马刀
	1.尺寸：长:12厘米，宽:2.7厘米，厚:1.4厘米。
2.材质：304不锈钢。
	3
	把

	82
	沙司盅
	1.尺寸：底直径5.2厘米，高6.5厘米，壶口宽4.8厘米，长15.5厘米。
2.材质：高骨瓷。
	6
	个

	83
	甜品盘
	1.尺寸：8寸（20.3厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	12
	个

	84
	花瓶（配花）
	1.尺寸：瓶口直径3厘米，瓶底直径5厘米，高15厘米。
2.材质：高骨瓷，麦穗图案。
	3
	个

	85
	盐盅/胡椒盅/牙签盅
	1.盐盅、胡椒盅：高8.7厘米，底径4.7厘米，上口径3.2厘米，身肚宽5厘米。
2.牙签盅：底直径5厘米，高7.5厘米，宽3.9厘米。
	3
	套

	86
	冰桶/冰块/冰夹
	1.冰桶：直径18.9厘米,高度17.9厘米，容量3L。
2.冰夹：15厘米。
	3
	套

	87
	酒塞碟
	1.尺寸：口径8.9厘米，高2.5厘米。
2.材质：高骨瓷。
	3
	个

	88
	扫台器
	1.长15厘米*宽1.6厘米。
2.材质：金属。
	3
	个

	89
	西餐桌相关一次性耗材
	1.垃圾袋1包/100个，免洗手消毒液。
	3
	套

	90
	水扎
	1.尺寸：1300毫升。
	3
	个

	91
	布草车
	1.尺寸：92厘米*56厘米*91厘米。
2.材质：镜钢。
	1
	辆

	92
	保温水壶
	1.尺寸：不锈钢1.5升/2升。
	3
	个

	93
	熏桶
	1.尺寸：22.5厘米*21厘米。
2.材质：304不锈钢。
	3
	个

	94
	方托盘
	1.尺寸：40厘米*55厘米。
	3
	个

	95
	垃圾桶
	1.尺寸：26.7厘米*22.5厘米，10L。
2.材质：双层烤漆。
	3
	个

	96
	点餐垫板
	1.尺寸：18厘米*13厘米。
2.材质：皮革。
	3
	个

	97
	面包篮
	1.尺寸：31*23*6.3厘米。
	3
	个

	98
	面包夹
	1.尺寸：亚克力，21.5厘米。
	3
	个

	99
	黄油夹
	1.尺寸：15厘米。
2.材质：304不锈钢。
	3
	个

	100
	黄油盘
	1.尺寸：8寸（20.3厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹
	3
	个

	101
	专业形体把杆
	1.产品规格及尺寸根据现场情况定制。
2.把杆直径采用52mm±2mm，整体的长度定制；杆面材质为天然水曲柳木质或优于；木质包裹钢芯材质，把杆整体高度可根据需要调节，采用弹力弹簧钢。
	1
	批

	102
	墙面防爆银镜及安装（含辅材）
	舞蹈间专用银镜
1.5mm加厚水银镜面；磨边处理，边缘光滑使用安全；
2.反射率≥92%，成像不变形。
3.中性防霉结构胶+镜钉双重固定。
4.镜片拼接缝隙≤2mm。
	1
	项

	103
	化妆桌椅套装（一桌一椅）
	1.产品规格及尺寸根据现场装饰风格定制。
2.带边柜，带镜灯，自带插座，内置隐藏走线。
3.组合框架为大理石+烤漆工艺，材质可选用优质三聚氰胺板或优于，优质五金配件。
4.化妆凳面料选用优质布艺软包或优于，海绵选用优质高密度海绵软包或优于。
	2
	套

	104
	储备间立式储物架/挂架
	1.尺寸根据现场情况定制。
2.材质：钢/铁制等多种材质可选，采用静电喷塑工艺，加厚冷轧钢0.4mm，防潮耐腐，整体承重200Kg。
3.颜色可多选，层高可调节。
	5
	张

	105
	竞赛款酒水套装
	1.白葡萄酒品鉴用酒1批（霞多丽/长相思/雷司令/灰皮诺等）。
2.红葡萄酒品鉴用酒1批（赤霞珠/梅洛/西拉/黑皮诺等）。
3.起泡酒1批（霞多丽/黑皮诺香槟法起泡酒等）。
4.烈酒1批（威士忌/老酒等）。
	1
	套

	106
	红葡萄酒品酒杯
	1.尺寸：540毫升。 
2.材质：水晶。
	36
	个

	107
	白葡萄酒品酒杯/ISO品酒杯
	1.尺寸：220毫升。 
2.材质：水晶。
	36
	个

	108
	烈酒/ISO品酒杯
	1.尺寸：220毫升。  
2.材质：水晶。
	30
	个

	109
	吐酒桶
	1.尺寸：12.2*16厘米。
2.材质：塑料。
	10
	个

	110
	餐巾
	1.尺寸：50*50厘米，白色纯棉。
	20
	块

	111
	葡萄酒盲品袋
	1.1套10个，数字1-10号。
2.材质：麻料。
	36
	套

	112
	餐巾纸及餐巾架
	1.常规。
	4
	套

	113
	垫板/纸/笔
	1.垫板：33厘米*23厘米。
2.材质：皮革。
	2
	套

	114
	冰桶/冰夹/刀具/冰铲
	1.冰桶：3升。
2.冰夹：15厘米。
3.刀具:6寸。
4.冰铲：小号。
5.材质：304不锈钢。
	4
	套

	115
	电动搅拌机
	1.尺寸： 2000毫升；功率：1200W。
	4
	台

	116
	木锤
	1.尺寸：长30厘米。
2.材质：不锈钢。
	4
	根

	117
	调酒器具
	摇酒壶550毫升，调和杯，盎司器28-42ML，苦精瓶，椒盐瓶，酒粉器，滤冰器，吧匙，冰桶，冰夹，置物桶，冰铲，分酒器250毫升，杯垫，水果刀，砧板，滤网，扫台器，量杯。
	8
	套

	118
	鸡尾酒杯具
	海波杯，酸酒杯，鸡尾酒杯，玛格丽特杯。
	8
	套

	119
	鸡尾酒杯
	1.尺寸：200毫升。
2.材质：水晶。
	30
	个

	120
	鸡尾酒针签
	1.尺寸：银色圆球酒针，总长10 .8厘米。
2.材质：不锈钢。
	32
	个

	121
	玛格丽特杯
	1.250毫升。
2.材质：水晶。
	30
	个

	122
	洛克杯
	1.300毫升。
2.材质：水晶。
	30
	个

	123
	海波杯
	1.350毫升。
2.材质：水晶。
	30
	个

	124
	宽口香槟杯
	1.220毫升。
2.材质：水晶。
	30
	个

	125
	调酒相关一次性耗材
	1.一次性耗材含：艺术吸管1包/80根，杯垫10个，吧匙1个，牙签1包/250根，纸伞签1包/50个，垃圾袋1包100个，厨房用纸1包60抽，湿纸巾1包80片，一次性手套1盒100个，餐饮专用口罩10个，餐巾纸及餐巾架1套。
	6
	套

	126
	量杯
	1.500亳升。
2.材质：PC料。
	20
	个

	127
	置物桶
	材质：不锈钢。
	4
	个

	128
	水果篮
	1.尺寸：36.2厘米*12.2厘米。
2.材质：仿藤。
	4
	个

	129
	瓷盘
	1.尺寸：8寸（20.3厘米）。
2.材质：高骨瓷，浮雕纹。
	20
	个

	130
	口布
	1.尺寸：50*50厘米。
2.材质：纯棉。
	36
	条

	131
	盐边盒/糖边盒
	1.尺寸：高7.1厘米，长19.8厘米，宽15.5厘米。
2.材质：塑料。
	2
	个

	132
	撒粉器
	1.材质：304不锈钢（6厘米*8厘米）一套为三个。
	2
	套

	133
	杯垫
	1.直径9.5厘米。
2.材质：PVC软胶。
	48
	个

	134
	砧板
	1.尺寸：40厘米*25厘米*1.5厘米。
2.材质：环保PES材料。
	6
	块

	135
	托盘
	1.防滑，圆形直径45.5厘米。
	6
	个

	136
	剪刀
	1.常规，材质：不锈钢。
	6
	把

	137
	垃圾桶
	1.尺寸：26.7厘米*22.5厘米，10L。
2.材质：双层烤漆。
	6
	个

	138
	净手小毛巾（消毒巾）
	1.尺寸：30厘米*30厘米,白色。
	20
	条

	139
	毛巾碟
	1.材质：304不锈钢。
	6
	个

	140
	点单垫板/纸/笔
	1.尺寸：18厘米*13厘米。
2.材质：皮革。
	3
	个

	141
	保鲜膜
	1.尺寸：45CM*30M。
	8
	卷

	142
	展柜内嵌酒杯架
	1.不锈钢，双排45CM款高脚红酒杯吊杯底座，橱柜悬挂式储物收纳架。
	2
	个

	143
	酒品展示立柜（现场定制）
	1根据现场装饰风格定制，含射灯。
	2
	组

	144
	教学操作台（现场定制）
	1.教学操作吧台，规格尺寸≥15000*800*800mm，其样式、风格可根据现场尺寸及实训室装修风格即时调整。
2.包括木制吧柜+大理石材台面+漆面柜门+储物柜+氛围灯等，包含（不限于）现场定制各项安装辅件等（数量可根据现场施工需要增减），其他配置根据现场实施情况增减。
	15
	米

	145
	立式冷藏柜
	1.单开门立式冷藏柜，尺寸根据现场位置定制≥660*600*1900mm
2.制冷模式：风冷，冷风无霜，自蒸发冷凝水；
3.容量≥470L，货架层数≥5，货架层高可调节；
4.温度：2-10℃。
	1
	台

	146
	意式咖啡机
	1.产品清单：咖啡机、牛奶容器、软水过滤器、除垢液、咖啡粉量勺、热水喷嘴。
2.产品尺寸≥490*295*460mm，水箱容量≥1.8L。
3.电压：220-240V，额定功率：1450W。
4.含热奶泡系统，奶缸容量≥220ml。
5.制作口味：美式/意式/卡布奇诺，粗细可调，自动收渣，奶泡口感可调。
	1
	台

	147
	台上式制冰机
	商用制冰机
1.规格尺寸：长宽高≥345*339*600mm；
2.双系统进水，自来水/桶装水；
3.冷却方式：风冷，功率200W；
4.24H产冰量50KG,40冰格；
5.可定时预约，自动清洗，蓝光照明。
	1
	台

	148
	移动式微观教学直播车
	一、智能硬件
1.操作系统：Android。
2.CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存 2MB。
3.RAM：8G。
4.内置存储：128G，可扩充到3TB。
5.影音接口：2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。
6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。
7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。
8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。
▲9.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。 支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： 1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）。
二、设备课堂交互系统环境
1.中英韩文切换：系统支持简体中韩文三种语言模式，可快速进行中英韩文的切换，满足外语教学的要求。
▲2.软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达8张照片或录制多达8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达8个文件，上传至屏幕分屏显示。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
3.屏幕工具条：主要是指对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。
4.支持设备的有线接入：具有2路HDMI输出接口，可接2块大屏显示。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。
5.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。
▲6.双屏教学支持：镜像模式、扩展模式两种切换效果。镜像模式下，双屏显示相同画面。扩展模式下，可选择主屏上任一画面通过手势滑动拖至副屏上，支持将主屏的设备画面、分组画面、硬盘、U盘或遥控器中的文件，发布到副屏展示，可以选择单屏模式或AuTo模式，最大可支持4组画面发送至副屏进行同屏展示；扩展模式下支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容，同时保留批注内容。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
▲7.网络摄像机采集：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以通过APP遥控器或屏幕工具栏对摄像机转动速度的快慢的调整。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后可点击保存功能。也可对摄像机画面进行翻转移除操作。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
8.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。
▲9.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
▲10.多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时8个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面切换模式，不少于8种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还有：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
11.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。
12.支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
13.批注白板：批注提供选择画笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。
14.支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前显示的内容画面，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持存储在U盘或本地硬盘上。
15.存储与图库：存储为用于显示内容的截屏和录制视频的保存，存储支持保存在U盘或本地硬盘；图库中可直接浏览截屏的图片和录制的视频内容。
▲16.课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。（投标时须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告，并加盖公章）
17.支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。
18.应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。
19.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。
20.书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达8个书签。
21.扩展屏：支持android和windows系统的移动终端设备安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。
22.安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
23.欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于10种设计模板供便捷选用，个性化的欢迎主题，让教学、会议更加高效便捷。
三、配套移动直播教学推车
1.整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用和维护。
2.立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理。
3.车体底部采用四脚压铸设计，加厚钢板底座，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置。
4.整车高度1.8米隐藏式走线设计，增加配重，可以满足15度倾斜测试，40kg的行走测试。
5.立柱搭配单屏显示器固定架Vesa接口, 可以左右进行20度的摆动。
6.车体附带人工学把手与台面板一体化，台面尺寸450X280MM，可放置鼠标键盘等物品。
7.横臂展开尺寸1.2米,可折叠收缩，转臂水平360度旋转，垂直60度调节，转臂托架可对接多种摄像机固定接口。
8.横臂活动关节带阻尼装置，配合机械弹簧活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。
9.万向臂可自行穿线和调称重，承重范围：0.5-2KG或2-4KG，现场施工方便。
10.云台托架尺寸：长度210MM,宽120MM。
11.车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏，预留HDMI/USB/网络输出接口。
12.箱体尺寸：宽360X高400X深360MM，箱体前上部圆弧半径50MM，箱体左侧预留设备检修板，箱体右侧预留暗锁开门设计，箱体后部预留散热通孔和充电品字座。
13.箱体电源系统采用磷酸铁锂电芯，电池容量39AH。
14.箱体电源系统采用双保护电源模块，输出12V交流。
15.箱体电源系统充放电寿命达1000次。
16.充电时间5-8小时。
四、推车配套触控显示
1.尺寸：23.8英寸电容触控。
2.背光类型：LED测式入光。
3.屏幕比例：16:9。
4.分辨率：1920*1080。
5.亮度：300cd/m2。
6.对比度：3000:1。
7.显示色彩：1.06B(10bit) 。
8.视角：全视角 178°。
9.亮度调节：可调试。
10.触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）。
11.通讯接口：B型USB公头。
五、配套全景摄像机
1.视频分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50。
2.传感器：1/2.8英寸，207万有效像素高品质HD CMOS传感器。
3.镜头：12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8。
4.数字降噪：可同时应用2D和3D降噪算法。
5.图像信噪比：≥55dB。
6.视场角：水平72.5°~6.9°，垂直44.8°~3.9°。
7.转动范围：水平±170°，垂直-30°~+90°。
8.USB接口：1路USB 3.0，A型插座。
9.高清输出接口：1路,HDMI，版本1.3；1路3G-SDI，BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准。
10.网络接口：1路RJ45，10M/100M自适应以太网口，支持PoE。
11.音频接口：1路Line In/Line Out, 3.5mm 音频接口。
12.通讯接口：1路RS232 In；1路RS232 Out；1路RS485 In。
13.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V）。
14. USB视频通信协议：UVC 1.1 or UVC1.5。
15.视频编码标准：H.264/H.265。
16.支持协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28281等。
六、配套特写摄像机
1.视频分辨率：1080p60, 1080p50, 1800i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50。
2.传感器：1/2.8英寸，207万有效像素高品质HD CMOS传感器。
3.镜头：采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍。
4.数字降噪：可同时应用2D和3D降噪算法。
5.图像信噪比：≥55dB。
6.视场角：水平72.5°~6.9°，垂直44.8°~3.9°。
7.高清输出接口：1路3G-SDI，BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 292M标准。
8.通讯接口：1路RS-485，2芯凤凰头, 最大距离1500米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。
9.音频接口：1路Line In/Line Out, 3.5mm 音频接口。
10.网络接口：1路RJ45，10M/100M自适应以太网口。
11.电源接口：DC005（DC IN 12V）。
12.输入电压：DC 12V/ POC/ POE（802.3af）。
13.视频编码标准：H.265/ H.264/ MJPEG。
14.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等。
七、配套全向麦克风
1.内置自动降噪、回声消除、自动增益等智能音频算法，消除噪音和回声、抑制混响。
2.对建声环境要求低，设备即插即用，免配置免调试，使用简单方便。
3.内置七个全向麦组成环形阵列，360度全向拾音。
4.拾音距离：8米远距离拾音。
5.灵敏度：-26 dBFS。
6.信噪比：> 80 dB(A) 。
7.频率响应：20Hz - 16kHz。
8.采样率：32K采样，高清宽带音频。
9.USB协议：支持UAC
10.音频输入接口：1 x 3.5mm线性输入。
11.音频输出接口：2 x 3.5mm线性输出。
12.USB接口：USB音频接口（Type-B）。
13.供电：USB 5V。
14.尺寸：Φ 130mm x H 33mm。
八、配套侧位显示终端2套
1.终端显示尺寸≥55英寸；
2.屏幕分辨率：不低于超高清4K（3840x2160）；
3.HDR显示：支持；屏幕比例：16:9；屏幕类别：软屏；
4.操作系统：Andriod5.1；CPU：四核A35，内部存储空间：32GB(系统占用部分内存）；屏占比：不小于97%；USB接口数不少于2个；（以上内容为基本要求）
5.根据现场装修施工情况，需提供定制安装实施，并包括提供安装辅材1套。其他配置可根据现场装修及安装调试情况即时增减。
九、产品服务能力要求
★1.为证明中标人具备专业服务能力，在签订合同之前，中标人需向采购人提供整套产品的样品展示，如样品展示时提供的产品与投标文件中所描述的技术参数不一致，视为虚假应标，采购标的退回，投标供应商承担虚假应标的相关责任。供应商需提供相应的承诺函（格式自拟），无承诺函将视为无效响应。
	1
	套
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	音控系统
	一、教学扩声数字音频处理器1台
1.处理器的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准≤1U设计，可通用市面上的机柜安装。
2.处理器前面板需具备一块液晶显示屏，用于显示设备当前的总音量、话筒音量、媒体音量等设备状态信息。
3.处理器前面板需具备调节按键，支持通过按键或者旋钮对设备的总音量、话筒音量、媒体音量进行调节，且调节时液晶画面内的画面需要动态变化。
4.处理器内置功放模块，支持≥150W功率输出，定阻≥4Ω。
5.处理器背面需具备≥2路3.5mm输入接口、≥1路有线麦6.3mm输入接口、≥1路有线麦卡农口输入接口、≥3路拾音设备的凤凰端子输入接口
6.处理器背面需具备≥4路3.5mm输出接口、≥2路无源音箱接线端子卡扣接口
7.处理器需具备≥1路RS232控制接口，用于满足外部中控类设备对处理器进行相关控制。
8.处理器需具备≥1路USB接口，支持将当前处理器的输出声音转换为USB录音设备接入到电脑系统内，满足各类会议、直播类等软件的拾音需求。
9.处理器上需具备总电源的物理开关，可对整机进行一键断电。处理器正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前设备的电源工作状态。
10.处理器的总电源输入口上需具备有保险丝设计，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。
二、数字无线教学手持话筒2支
1.无线话筒需内置可充电锂电池，支持持续发言时间≥8个小时。
2.无线话筒需支持Type-C口充电（兼容手机充电器），并具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电。
3.无线话筒需具备电子锁的锁口，放入配套的充电底座可进行话筒安全管理，具备锁定和解锁能力。
4.无线话筒需具备≥1路3.5mm接口输入，用于各类头戴式、领夹式麦克风咪头的接入。
5.无线话筒需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒所分配的教室名称，避免人员错拿错放，方便管理员对话筒进行有效管理。
6.无线话筒配合配套的话筒主机可实现远程控制PPT翻页功能。
7.话筒底座外壳需采用塑料材质，避免对无线信号传输产品屏蔽干扰。
8.话筒底座需支持同时插入≥2支配套的无线话筒，可同时对≥2个无线麦克风进行充电。
9.话筒底座上需具备自动对频功能，可在话筒插入时通过底部触点完成话筒的对频操作。
三、教学扩声高保真音箱4支
1.接口：弹簧式压接快速接口。
2.额定功率 ：≥120W。
3.音箱系统：≥2.0声道 。
4.灵敏度：≥95dB。
5.有源无源：无源 。
6.喇叭规格：中、低音单元：≥2×6英寸，高音单元：≥2×1英寸，阻抗≤8Ω。
7.频率响应：至少需包含55Hz~18kHz。
	1
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	连接线缆及安装辅件
	1.项目实施过程中，所需的连接线缆及安装附件（配套高清线分配器、USB线、音频线、HDMI高清线、支臂连接配件等），以及所有设备的安装、调试、与培训等。
	1
	批
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	专业文化设计与制作
	●1.针对各实训场景的实际空间情况，投标供应商需提供实训室整体功能设计及布局规划，提供相应的平面设计功能图、项目施工图以及全彩3D全景建设效果图各1套。（本条参数须现场演示，演示要求参照招标文件中《评分标准》）
2.经采购人确认后的本项目图纸，投标单位承诺可作为本项目的验收参考标准。投标供应商需提供相应的承诺函，格式自拟。
3.根据实训场景的不同，定制管理展板，展示内容及规格尺寸现场定制。主材多种材质及颜色可选，防腐蚀、抗变形。包括安装过程中的配件及耗材
	1
	套
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	餐旅服务PMS管理信息系统（商用版）
	一、平台系统要求
1.系统可在公网 Internet 上运行，系统有独特的整体优惠策略，包含强大的房价体系、自动升级策略、佣金策略及房价收益控制,在客户管理上不仅有档案管理，还有跟踪管理、信用管理及业绩管理,还提供完善的销售分析：市场码、来源码、渠道、国籍/国家、地区等。
2.系统有全面的房态管理：临时态、EA、ED、自定义房态条件及矛盾房管理，可自定义的客房信息显示方法、无限的客房特征，在强化了内部管理的基础上，为客户提供更温馨的服务。
3.系统提供整体的预订中心运作支持，有完善的客房资源体系、完备的配套服务功能：预订确认单、宾客登记单打印、订金处理、FLAG设置、签单控制、结算方式定义等；系统具备全免的预订宾客预处理服务，如批量打印登记单、制作房卡、接机服务、当日抵达贵宾等，同时还具有优秀的快速处理能力。
4.系统帐务处理画面集中直观，包括联房信息、宾客信息、多种帐务显示方法灵活切换等内容,联房帐务处理方便迅捷， 帐务移动随心所欲，且具有超强的记账跟踪能力，任意级别的签单控制，电子化的查房支持;系统具备严格的多级信用控制，且运用数字化签名图像信息，使应收帐务信息的处理更灵活方便;系统提供科学的催帐报表，可以打印任何时间、任何种类的帐龄分析表。
5.系统可提供双语种的报表，拥有多个著名酒店（集团）的报表格式可供选择,有强大的自定义能力及各种格式的输出功能，以及强大的报表查询权限,可从系统所提供的报表中获取重要的经营数据统计与分析,有相对应的报表模块，自带酒店日常运营所需的分析报表，最主要系统可以按照酒店对报表的要求去自定义报表格式和内容；系统支持现金、POS 机、支票结算等线下交易，线上支付支持支付宝、微信、银联等主流网银支付。
6.可切换中英双语界面。
7.系统客户端支持Windows 和 Mac OS X，同时也可以运行在 iOS、Android的移动终端上。
8.系统在云计算平台构架下，可以适合 SAAS 软件服务的模式处理，能有效地节省饭店的整体使用成本，并提升强大的系统拓展性能和计算能力，同时整个体系的规模也可以按照经营总量的拓展而灵活部署。
9.系统在技术使用上，所有产品都将尽量构建于开源框架的技术体系下面，以便提供更加开放的技术能力和强健的性能，同时还可以有效的节省成本，降低整个系统的总所有成本。
10.在用户体验上，无论是针对终端消费者和系统用户，还是企业的管理者，该系统致力于提供最佳的用户体验，让相关的所有人喜欢用、易用，尽量降低培训成本，提升系统应用效率。采用互联网应用 RIA(Rich InternetApplications) 技术，让用户感受 C/S 模式下的用户体验，避免纯浏览器方式的使用不便，是 B/S 架构和 C/S 架构的完美结合。增加对移动平台（iOS 苹果设备、Android 移动设备等）的支持，只要在有 Wifi 或 4G 信号的地方，就可随时随地使用相关功能；还特别增加对门户网站的一体化支持，使客户能从网站上得到方便的信息支持和使用。
11.该系统开发平台采用了先进的、但是稳定成熟的技术框架，即 Linux 技术、Java – SSH 技术框架、开源数据库 MySQL、富互联网应用 RIA 技术 Flex (FlashBuilder)。
▲12.系统需为成熟性运作平台，运作流程明确，且平台在行业中可实操性强，在国内星级酒店集团、商务连锁酒店及单体酒店广泛运用，企业高度认可。中国旅游饭店协会发布的《2025中国饭店集团前60强名单》中的饭店集团不少于20家使用，需提供不少于3份酒店合同佐证。(供应商响应时需提供响应软件平台合作饭店集团的案例合同复印件并加盖公章，原件备查)。
13.系统支持真实商业环境。
▲14.系统支持手机PMS、手机APP移动应用。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
15.系统支持市场常规自助机厂家实际对接。
16.系统支持市场常规客控接口。
17.系统支持市场常规IPTV数字电视接口。
18.系统支持人脸识别开客房门接口。
19.系统支持财务收入凭证接口。
二、平台服务能力要求
1.供应商所投产品需为成熟型的行业产品，不接受新开发或功能延迟交付等情况。供应商需承诺为正版产品，因版权而造成的一切后果均由供应商承担。投标供应商需提供相应的承诺函（格式自拟）。
★2.为证明中标人具备专业服务能力，在签订合同之前，中标人需向采购人提供整套产品的样品展示，如样品展示时提供的产品与投标文件中所描述的技术参数不一致，响应文件无效，采购标的退回，投标供应商承担虚假应标的相关责任。供应商需提供相应的承诺函（格式自拟），无承诺函将视为无效响应。
三、平台功能参数要求
1.预订系统
1.1销售问询忠实记录预订所有业务，产生相应的分析报告挖掘客户潜力。
▲1.2实时查询各种客房资源及其价格；关联房价销售策略，智能地控制房价，提高效益。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
1.3自动匹配客户档案，醒目区分黑名单、现付、记账客人等。
1.4房价码信息关联紧密，含packages 功能，可以同时处理多个协议单位；记录预订人、担保人或者担保单位信息。
1.5支持各种保密；包含多种预订分析要素：市场码、来源、预订类型、渠道等。
团1.6体/会议预订除包含散客预订所有功能外，还包括：批量预订客房资源、批量处理团体预定等、支持散客、团体成员身份的相互转化等。
1.7定单的取消、恢复、删除、复制；一个订单可以处理多间客房；支持订单拆分；任何客房资源记录均可以记录详细的相关信息，如价格、特殊要求、排房等；支持复杂操作，如同住与共享、联房功能。
1.8定金、信用管理及打印（单一、批量）；支持设置任意多个分帐户；允许记账功能（可以控制任何一种详细的项目）；
1.9可以直接在预订列表上进行多种功能处理，无须进入预定主单；自定义显示内容与格式、分类标签；快速/组合查询及批量处理功能等。
1.10实时查询各种客房资源及其价格；关联房价销售策略，智能地控制房价，提高效益。
1.11自动匹配客户档案，醒目区分黑名单、现付、记账客人等。
1.12房价码信息关联紧密，含packages 功能，可以同时处理多个协议单位；记录预订人、担保人或者担保单位信息。
2.前台接待
2.1通过房态表、菜单、预定宾客列表、复制预定主单等方式进行创建，或直接刷卡（贵宾卡、会员卡等）入住；支持独立的Walk-in 功能。
2.2在当日抵达列表中，按多种方法，快速定位预订单；修改住店人信息，进行签单范围控制；支持留言服务；支持客房电话控制；支持批量制卡等。
2.3根据客人重要性及不同需求进行先后排房，如VIP、特殊要求、某种房类独立排房等。
2.4自动查询在预订区间内符合要求的房号，并显示客房前后相关时间段的占用信息。
2.5支持各种预定拆分，支持自动分房，支持直接入住。
2.6同批预订到达宾客，可以选择性的批量入住；设定付款方式；输入信用及其信用限额。
2.7可以直接产生团体会议及其成员的登记住单；团体到达后，可以根据实际情况，释放多余的客房预订或新增客房；支持团体付费定义；支持宾客信息的批量修改。
▲2.8住店预订单、登记单、宾客欢迎卡、宾客信封等可以根据客人类别分开打印（内宾、外宾、港澳台等）；支持批量打印。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
2.9实时显示客房总计、业务流转、客房中心、预测数据；自定义统计范围；可以察看每种统计数据的明细情况。
2.10特殊要求统计报表。
2.11提供200个房间实训数据库。
3.前台收银
3.1支持定金、信用处理；查询当前账号协议单位的签单人信息。
3.2支持多种帐务显示方式,可以满足各种操作需求；支持多种帐单打印（帐单打印；明细、汇总、自定义帐单、发票打印等）。
3.3支持多种错帐补救措施；支持各种灵活的转帐、结帐方式，如提前结帐，挂帐，部分结帐等。
3.4支持查询消费明细，提供按多种方式组合查询明细账目；支持按照系统定义的条件查询明细账目；支持将当前的组合条件另存为查询模版。
3.5提供打印权责发生制和收复实现制两种核算方式的交班报表。
4.公关销售
4.1销售员管理：建立销售员自然工号和电脑工号的对应关系；严格的查询权限管理。
4.2房价码：提供的是一种自动的、智能的、有选择性的、综合时间跨度的房价策略。
4.3动态房价管理：通过系数设置进行房价日历设置；针对特殊日期定义特殊房价码。
4.4佣金码：多种计算方法，支持阶梯形的佣金计算，散客，团体均可使用；佣金计算要素可以自由定义；多种佣金的统计查询方法。
5.客房中心
5.1便捷的房态处理，如干净房、脏房、临时态、维修房、矛盾房等设置；基于房态图的房态处理；客房信息实时显示；未来房情显示；客房帐务处理；报房与查房功能。
5.2失物招领管理、客房酒吧管理、客房消耗品管理。
5.3特殊要求统计报告，方便客房布置。
6.应收帐管理
6.1建立不同类型AR账户；支持设置AR账户记账限制；自动转账类别设置。
6.2AR账户处理：费用调整；部分结算、转账，结账清户；往来账目核销。
6.3支持各种查账方式，如按费用、付款金额、转账等查询；可以查本日上日及历史账目。
6.4支持费用、付款金额、手工账、对冲账、调整账、优惠账、房费、转账信息等审核。
6.5定制记、挂账报表；账目分析，定制账龄分析表，催账报表。
7.审核系统
7.1可以自定义夜审流程，简化夜审流程，操作简单快捷，降低了对夜审员的专业要求。
7.2可以产生满足酒店需求的各种统计和分析报表。
8.信息查询与报表
8.1营业总表的分析查询：自由定义日期、自由定义显示内容、自由定义同期比较内容。
8.2稽核报表的查询和打印。
8.3强大直观的经营分析图，可根据需求定义分析项目、显示形式丰富多彩（自然条形图、对数图、彩色直线图、蓝色饼图等）。
8.4客态实时报告，动态反映当前客房情况。
8.5当前/历史宾客档案信息查询；黑名单、特别提醒档案等信息查询。
8.6客房信息查询：包括客房信息、客房简报、客房预留分析等。 
8.7客房收入报表：可以从不同角度进行分析的日报、月报等；还有相应的收入趋势分析。
8.8营业项目的分析：日报、月报、走势分析、综合明细分析等。
9.用户权限及代码体系管理
▲9.1用户管理、角色管理、权限管理、代码配置（基本设置、预订接待、公关销售、账务审核、客房中心、会员卡、电话管理等）。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
10.接口管理
10.1程控电话交换机电话计费接口。
10.2电子门锁接口。
10.3二代身份证阅读器接口。
10.4扫码支付（微信和支付宝扫码支付）。
▲10.5系统OTA订单直连接口：可PMS中配置线上房型、房态、房价，OTA订单自动下达到PMS，双向互联。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
10.6客控接口。
11.售后服务
11.1系统提供3年售后维护。
11.2系统提供7*24小时售后服务热线。
四、平台配套3A酒店英语智能学习软件参数要求
1.产品基于微信开发，支持移动端学习。
▲2.包含房务与餐饮两个部门的学习内容。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
3.每个部门包含3个级别，每个级别包含不少于10关。
4.学习方式包括图文匹配、AI语音评分、拖拽、对话、填空等。
▲5.人工智能技术可对练习结果进行量化评估，评估维度包括：流利度、完整度、发音准确度、累计学习时长、已学单词数、已学短语数、已学场景数量、答题准确率、平均答题用时、玩家当日得分全国排行榜、成绩与全网成绩对比分析。（供应商响应时需提供此参数的证明材料并加盖公章）
6.提供3A精品数字化学习资源不少于100个用户。
五、平台配套硬件设施参数要求
1.身份录入设备
1.1外观参数产品尺寸：132*105*28mm；产品重量：107.3g；机壳颜色：高光白。
1.2射频读卡器，读卡类型13.56MHz，符合ISO14443 Type B标准(TypeA可选)；读卡距离0~30mm；读卡时间1.5秒；信息读取：可读取公安部二代居民身份证的信息；接口电源工作电压:5.0V士0.5V；通讯MINIUSB端口通讯；工作指示灯上电后绿灯常亮;读卡时指示灯闪烁。(同一张身份证连续读时指示灯常亮不闪烁)。
1.3提供配件含USB连接线，线长不少于1.5米。
1.4环境参数，工作湿度0~95%，大气压力86kPa~106 kPa，工作温度-20°C~+60°C，储存温度-30°C~+70°C 。
1.5提供配套硬件：二代身份证阅读器 1台。
2.电子房卡制卡机及门锁
2.1额定电压 AC 220V AC 220V GB 15092.1-2000 ；额定电流 16A；延时时间 25S；爬电距离；高压导线铜铂2.5mm ，高压导线铜铂≥2mm GB 15092.1-2000 ；绝缘电阻工作绝缘50M 2M；介电强度工作绝缘2500V 1000V；阻燃灼烧试验20S火焰熄灭 30S内火焰熄灭。
2.2锁面采用不锈钢面板，防水、防锈、防潮、防腐，适用门厚 40mm～50mm；门边宽度 110mm；门边距 65mm；门锁尺寸：285.5*78*27mm；锁舌总成尺寸：226*98.8*22mm；重量2.3kg。
2.3配置电源4节5号碱性电池；电源电压 4.5V～6.6V；工作温度-20℃～55℃；欠压指示当工作电压在4.4V±0.2V时,门锁将发出报警声；静态电流小于30μA；启动电流小于350MA；有效开锁时间3～6秒；抗静电干扰能力-15KV。
2.4锁舌寿命不少于800,000次循环；开锁记录不少于800条记录。
2.5产品可与PMS系统数据直连互通。
2.6提供配套硬件：房卡制卡机 1台，门锁1把，门卡10张。
3.智能POS机
3.1高速打印，自带58mm精工热敏打印机，打印清晰快速流畅，用户无需等待。
3.2前后双摄，前置摄像头通过银联人脸认证可实现刷脸支付，后置摄像头支持扫码支付。
3.3提供可换电池，产品采用可拆卸锂聚合物电池设计，为多次轮班的需求提供续航支持。
3.4提供配套硬件：智能POS机1台。
3.5配套硬件设备免保不少于1年.
	1
	套

	153
	智能网络交换机24口
	1.企业运营级产品，固定端口：24*10/100/1000Base-以太网端口、4*1000Base-X光口，管理端口：1个Console口。以太网，非POE供电。包转发率≥126Mpps；MAC地址表：16K MAC，VLAN：4K；功耗≤22W；输入电压：100V-240V。产品支持LLDP,支持静态MAC配置，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP,支持管理VLAN，支持DHCP Relay，支持DHCP Client,支持DHCP Snooping,支持二层、三层、四层ACL，支持IPv6静态路由、双协议栈。
	2
	套

	154
	理实一体折叠教学椅
	1.尺寸：46*49*87cm。
2.材质：金属、海绵坐垫；可折叠方便收纳，T字扶手，符合人体工学设计,颜色多色可选。
3.环保材料E1级及以上。
	20
	张



4、质保期
供应商须承诺本项目所有设备、软件类产品免费质保期为3年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，免费维护保养。
5、 付款方式
①合同签订完成，支付合同总价款 30% 预付款；②全部设备到货、安装布线、系统调试完毕，初验合格支付 70% 尾款；③结算方式：对公银行转账，供应商开具合规增值税专用发票。
6、售后服务要求
6.1 响应文件应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
6.2 质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。
7、交付要求
7.1交付时间：合同签订之日起30日内完成本项目建设，将所有设备安装到位。
7.2送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
8、验收标准
符合国家标准，经采购人项目负责人确认填写项目验收报告。
9、特别说明
★ 9.1投标人在投标标书中需出具并盖章的承诺函，承诺招标文件中的每项技术参数都可作为验收的依据，在参数在验收时如果不能符合标书的要求，投标人应按投标价的30%作为对业主的赔偿，采购标的退回，合同作废，并承担虚假应标的相关责任。无公章或承诺函缺失的视同未提交，投标无效。
9.2采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐参考的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
9.3如有疑问请与采购人联系。

（二）分包二：文旅新媒体创作与运营实训室
1、项目清单

	序号
	采购设备名称
	数量
	单位

	1
	企业级智能交换机
	1
	台

	2
	路由器
	1
	台

	3 
	机柜
	1 
	台

	4 
	全频壁挂音箱
	4
	只

	5 
	合并式功放
	1
	台

	6 
	无线手持话筒（一拖二）
	1
	套

	7 
	电源时序器
	1
	台

	8 
	教学工位桌椅
	48 
	套

	9 
	智慧教学终端
	1 
	套

	10 
	移动场景教学互动终端
	1 
	套

	11 
	移动支架
	1 
	套

	12 
	智慧交互实训系统
	1 
	套

	13 
	智慧实训手写板
	1 
	台

	14 
	教师端演讲台
	1 
	张

	15 
	教师椅子
	1 
	张

	16 
	移动融合虚拟直播系统
	1 
	套

	17 
	全景相机
	1 
	台

	18 
	全景摄像采集
	1 
	台

	19 
	VR数字交互云展系统
	1 
	套

	20 
	高精度3D打印机
	1 
	台

	21 
	3D实操工作台
	1 
	组

	22 
	移动式组合式文创展示架（储物）
	2 
	张

	23 
	视频编辑非编教师主机
	1 
	套

	24 
	视频编辑算力服务套装
	3 
	项

	25 
	视频编辑非线性编辑主机
	4 
	台

	26 
	高清显示器
	5 
	台

	27 
	监听耳机
	5 
	个

	28 
	教学资源储存器
	1 
	套

	29 
	嵌入式文旅商品展架（现场定制）
	1 
	组

	30 
	定制直播主桌（配1把椅子）
	1 
	套

	31 
	直播间实操终端
	2 
	套

	32 
	高清云台摄像机
	3 
	套

	33 
	摄像机三脚架
	3 
	副

	34 
	移动补光灯（双灯套装）
	4 
	套

	35 
	直播教学实时展示屏
	3 
	套

	36 
	无线领夹麦克风（一拖二）
	3 
	套

	37 
	落地手机支架
	3 
	套

	38 
	桌面手机支架
	3 
	套

	39 
	移动抠像背景套装（简约版）
	3 
	套

	40 
	直播间专展架背景墙（现场定制）
	1 
	副

	41 
	连接线缆及安装辅件
	1 
	批

	42 
	静物拍摄台套装
	1 
	套

	43 
	拍摄微单照相机
	2 
	套

	44 
	手持直播云台套装
	1 
	套

	45 
	拍摄设备干燥柜
	1 
	台

	46 
	手持摄像机
	1 
	台

	47 
	调试及集成费用
	1 
	项



2、技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数规格

	1
	企业级智能交换机
	1
	台
	配置不低于：
1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps
2.接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）
3.支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理；
4.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
5.支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈
6.支持STP/RSTP/MSTP
7.支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；
8.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
9.支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
10.支持绿色节能

	2
	路由器
	1
	台
	配置不低于：
1.无线标准：支持 WiFi7（802.11be），兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax；
2.无线速率：BE7200 双频并发；2.4GHz：1376Mbps；5GHz：5765Mbps；
3.射频规格：2.4G 4T4R；5G 4T5R；内置≥9 颗独立高效 FEM 信号放大芯片；
4.处理器：6nm 制程多核芯片，内存≥512MB
5.有线端口：
2×2.5Gbps 自适应 RJ45（WAN/LAN 自定义）；
4× 千兆自适应 RJ45（WAN/LAN 自定义）；
支持双 WAN 叠加、端口聚合、端口功能自定义。

	3
	机柜
	1
	台
	配置不低于：
1.机柜容量：20U;
2.机柜尺寸：590*500*1054(mm)，四个圆角不小于R30mm;
3.外壳材质：冷轧钢材，表面喷塑（乳白色）;
4.正面门板：主体为5mm厚钢化玻璃，边框冷板材质，表面喷塑（黑色），带机械锁;
5.背部门板：可快速拆卸的钢材挡板，背部散热;
6.机架型材：冷轧钢材，表面喷塑（黑色）;
7.机柜支脚：4个2寸万向轮，4个轮子全部带刹车;
8.出线孔位置：底部出线;
9.温湿度监测功能：机柜正面顶部可显示当前机柜内部的温湿度信息（温度范围：0-50℃，湿度范围：20-60%RH）。

	4
	全频壁挂音箱
	4
	只
	配置不低于：
1.4寸全频单元
2.高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理。
3.声音清晰纯净，人声饱满。
4.全频单元：6×4＂(100mm)/0.75＂voice coil
5.额定阻抗：8 ohm
6.额定功率：150W 
7.峰值功率：600W
8.频响范围：90Hz-20KHz
9.指 向 性：120°×120°
10.灵 敏 度：95dB/M/W
11.最大声压：117dB

	5
	合并式功放
	1
	台
	配置不低于：
1.功率： 350W*2
2.输出接口：接线柱
3.输入接口：音乐（RCA/USB/蓝牙)  话筒（6.35/大二心）      
4.输入灵敏度：音乐（350MV)  话筒（100MA）
5.输入阻抗：音乐（47K)  话筒（220R）
6.信噪比.≥90dB
7.频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）
8.失真度：<0.2%
9.工作电源：AC220/50Hz
10.保护：负载短路，直流输出，电源通断，超温
11.机器尺寸：（L×W×H）484×360×145

	6
	无线手持话筒
（一拖二）
	1
	套
	配置不低于:
1.一拖二手持无线话筒，心型指向性，有效消除手握造成的噪声被话筒拾取，
2.系统采用UHF（超高频）波段传输，UHF522MHz~651MHz
3.具有OLED显示器，可显示当前工作频率及信道号。
4.宽达64M工作带宽，一支话筒就可同时通用四通道接收机。
5.配合真分集接收主机，有效提高话筒无线传输范围。
6.高精度锁相环频率合成PLL技术，相对于石英控制的无线系统，具有更高频率稳定度，优秀的选频特性。
7.电池寿命时长可达12小时

	7
	电源时序器
	1
	台
	配置不低于：
1.≥8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置延时关闭；
2.整机容量：≥50A；
3.需提供≥9个插座输出；
4.需支持多台机器级联；
5.应具有标准RS232串口控制功能；
6.具有外部电平(5V-24V)控制接口和级联控口；
7.需带数码LED电压指示；
8.设备应具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用；
9.支持通过电脑软件控制

	8
	教学工位桌椅
	48
	套
	配置不低于：
1.台面采用2.5㎝三聚氰胺环保颗粒板封边采用1.2×28㎜优质pvc封边条。
2.下身主料采用50×50×1.2㎜镀锌钢管，横梁采用25×50×1.2㎜，桌腿与横梁采用25×50×3㎜子母扣连接。
3.桌脚配有可调节脚垫。
4.钢体表面经除油除锈静电喷塑烤漆处理。
5.整椅采用全新PP加玻璃纤维，一体注塑成型，符合GB 32487-2016<塑料家具通用技术条件>；
6.靠背采用新造型设计，结合圆形元素和三角形元素，靠背后方搭配13根装饰线，点缀椅子的美观与时尚。
7.加厚座板，厚度7mm，后部镂空，符合单手移动或提拉。脚部分用四脚落地，实心圆柱3-3.5cm。
8.坐感稳固，整椅表面防水易清洁，抗老化，可堆叠，方便收纳，节省空间。
9.常规颜色：黑，白，灰，黄，粉5色可选

	9
	智慧教学终端
	1
	套
	配置不低于：
1.屏幕尺寸：不低于98 英寸，16:9；
2.物理分辨率：3840×2160（4K UHD）；
3.面板工艺：A 级商用液晶面板，AG 防眩光钢化玻璃，降低环境反光；
4.亮度：≥450cd/㎡；对比度≥5000:1；可视角度≥178°（水平 / 垂直）；
5.色彩：10bit 色深，支持 10.7 亿色；色域≥100% sRGB；支持 HDR；
6.护眼认证：莱茵低蓝光、无频闪认证；内置办公画质增强算法；
7.刷新率：60Hz；支持 MEMC 运动补偿。

	10
	移动场景教学互动终端
	1
	套
	配置不低于：
1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
2.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书并加盖公章）
▲3.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）（需现场演示/提供功能演示视频）
4.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。（需提供接口实物照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
5.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供接口实物照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
▲6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（需提供实物照片CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
▲7.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为主页、护眼、返回、设置、录屏、触控开关、多任等功能。（需提供产品实物照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
8.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
▲9.内置一体化超高清8K摄像头，单颗摄像头有效像素≥5200W，可输出最大分辨率8336*6252的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
10.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（需提供实物照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）（需现场演示/提供功能演示视频，视频要求一镜到底）
▲11.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。（需提供功能照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
12.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。（需提供功能截图及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
13.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
14.AI自习纪律监管：整机内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。
▲15.物联集控中心：支持通过平台实时获取教室灯光、空调、窗帘等设备状态，并在智能交互设备端实现一键开关控制。（需提供功能照片及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
16.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。（需提供功能截图及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
▲17.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。（需提供功能截图及CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
18.无PC状态下，白板支持手写识别功能，可以将手写文字、句子识别为印刷体，默认支持中文、英文、日语、韩语、荷兰语等不少于5种语言。此外，还可以下载更多语言包进行识别，如丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于14种语言，满足多语言教学需求。识别后的内容支持多种编辑操作，包括颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定，以及一键转至会议纪要等功能。
19.内置电脑配置不低于：
1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
2.CPU采用Intel平台处理器酷睿I7，第11代处理器；
3.内存：≥8G DDR4；
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。"

	11
	移动支架
	1
	套
	配置不低于：55-86英寸移动电视支架电视落地挂架一体机，承重不小于100KG
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	智慧交互实训系统
	1
	套
	配置不低于：
1.多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文等多种语言模式的快速切换，满足多种语言教学的要求。
2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录播/录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的使用需求。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。
▲3.自定义工具条：支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求，选择常用的功能按钮显示在工具条上，具有应用、工具、属性、互动等分类≥34个功能按钮，同时可自定义选择≥12个功能按钮在侧边工具条显示。支持隐藏截屏、录播/录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动功能按钮，并支持添加App应用、Web应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮；还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、分组源、网页源和应用程序源，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
4.软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录播/录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS终端设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄≥16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的≥16个文件，上传至屏幕分屏同时显示。（提供功能操作演示视频）
5.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大≥400%放大。
6.移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，支持通过AirPlay、Miracast、WIDI、GoogleCast主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。
7.WIFI分享：支持生成二维码，移动设备扫码直接连接教学互动终端的无线网络。
8.国产化支持：支持在国产OS和国产CPU软硬件环境下，用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入教学互动终端，支持≥16个画面同时显示。
9.文件读取：系统支持查看U盘、内置硬盘、图库、分享的文件和下载的文件，支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、内置硬盘）中的图片、视频直接上屏展示；支持将从云空间和存储设备中下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持将扫码上传的文件和遥控器APP上传的文件资料直接上屏展示，支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。
10.文件管理：支持随时查看教学互动终端中的图片、视频、音频和文件，并可以对所有文件进行上屏、发送到分组、添加到我的下载、下载到U盘、扫码带走、删除等操作。
11.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备、网络摄像机、手写板等设备）、文件（U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载）、分组（分组端教学互动终端）、电子教室（学生机电脑）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。
12.画面布局：支持≥16个投屏设备或图片、视频等文件同时接入教学互动终端，≥16个画面同时显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，默认画面布局方式≥13种，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；支持自定义布局，自定义布局支持选择普通布局和画中画布局，普通布局下支持自定义≥4个画面的长宽比例和显示位置，画中画布局下支持自定义小窗口画面的长宽比例和显示位置，只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。支持自动上屏策略，在1屏或Auto模式下，投屏源连上教学互动终端会自动上屏。（提供功能操作演示视频）
13.界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持：布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。（提供功能操作演示视频）
14.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，支持对截屏的图片进行大小和区域的调整，截屏的图片可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘和内置硬盘中的图片下载到本地，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序。
15.微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录播/录制”按钮和遥控器APP中的“录播/录制”按钮；支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；录制结果为标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。
16.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、恢复、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等≥9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等≥9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度；支持板擦手势擦除或滑动擦除当前书写内容；支持一键清空、撤销或重做；支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，讲解模式下可将当前显示区域截取到白板中，支持截取多张图片和置顶某张图片；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写，可悬浮于屏幕画面的上层显示，并自由拖拽显示位置和显示比例，支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；支持添加多页白板并进行上下翻页，可同时预览多页白板的缩略图，用户可自行新建白板≥50页；支持一键清空当前创建的所有白板。
17.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。
21.App应用：支持腾讯会议等第三方应用程序嵌入式安装在教学互动终端，无需借助平板即可直接开启软件，完成远程会议互动过程，可将本地接入的摄像机、手写板、无线投屏终端等多个设备画面，通过腾讯会议共享给远端参会者观看；支持同时开启≥16个不同应用程序同屏显示并使用。
18.Web应用：支持添加第三方Web端网页链接，可在屏幕端同时展示≥16个网页界面。
19.欢迎主题：系统内置≥14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持更换背景、插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组端显示。
20.扫码带走：支持将教学互动终端中的图片、视频、文档等文件资料通过扫描二维码或下载链接保存到移动设备，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。
21.扫码上传：支持移动设备通过扫描二维码或访问链接将设备中的图片、视频、文档等文件资料上传到教学互动终端。
22.设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。
23.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。
24.反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows电脑进行反向控制操作，支持通过主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏的部分Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过教学互动终端外接鼠标以及遥控器APP进行反向控制。
25.安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
26.个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。
27.▲课堂互动：支持教师通过微信扫描二维码进行登录；支持教师输入账号和密码进行登录；支持教师以访客模式进行登录。支持按照科目和班级开始上课，学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。支持对学生签到信息、发起答题数量、出勤率、答题正确率进行统计，支持教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案，生成报告，点击下课。支持将存储在云平台的文件上屏展示、下载到本地或进行删除，文件内容可包含图片、视频、音频和文档，并具备≥1GB的存储空间；支持在下载列表界面一键清空当前下载的文件。支持云平台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点≥17个数据源。支持使用教师端小程序发起单选题、多选题、判断题、算术题、手写题、简答题的作答和投票、挑人、抢答功能；还支持查看本地课堂和临时课堂的统计数据，本地课堂统计可按年度查看对应班级和课程的课节列表、课程报告，临时课堂统计可按周、月、季度和学年查看课程报告。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
28.▲双屏显示：支持1个教学互动终端外接≥2个显示屏，显示模式包含镜像模式、扩展模式两种显示效果。镜像模式下，主副屏显示同样画面，支持两个屏幕同时触控；扩展模式下，支持在主屏通过手势向左、右划动将当前任意一个显示画面复制到副屏，向下划动可将复制到副屏的画面下屏，也可将任意显示画面发送到副屏，副屏可对复制和发送过来的画面进行单独控制，也可点击主屏画面右下角快捷键实现同样效果；支持设置主副屏自动上屏策略，支持设置HDMI输入的信号源和投屏信号源自动上屏，策略包括在单屏或Auto模式下自动上屏、单屏模式下自动上屏、Auto模式下自动上屏和禁止自动上屏，支持主副屏单独设置；支持在主屏将设备画面、分组画面、U盘/内置硬盘/遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，发布到副屏展示，并支持单屏显示或Auto模式显示，Auto模式下可支持4组内容进行对比展示；支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容，同时保留批注内容。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。支持一键同时截取主屏、副屏的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘或内置硬盘中。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
29.实验展播：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在智能云盒上直接读取显示。可以通过APP遥控器或屏幕工具栏对摄像机预置不少于20个机位，使用时可以对摄像机快速切换机位，支持调整摄像机转动速度的快慢。同时支持机位的微调（上下、左右、拉伸、缩放）调整好后可点击保存功能，即可保存到对应的机位。也可对摄像机画面进行翻转移除操作，可支持添加多台网络摄像机，实现分屏对比教学。（提供功能操作演示视频）
30.▲扩展屏软件：支持在Windows和Android终端设备上安装扩展屏软件，支持显示教学互动终端的大屏画面、录制直播画面和同步课堂画面，当选择大屏画面时，扩展屏显示和大屏完全一样的内容，并支持声音传输；当选择录制直播画面时，教学互动终端开启录播后，扩展屏软件显示教学互动终端设置的录制和直播版式内容；当选择同步课堂画面时，教学互动终端开启同步课堂后，主讲端扩展屏显示任意听课教室画面，听课教室扩展屏显示主讲教室画面。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
硬件配置不低于：
1. 天线类型：内置天线；
2. 操作系统：嵌入式操作系统；
3. CPU：采用国产8nm制程工艺，不低于8核，主频≥2.4GHz；
4. RAM：≥8GB；
5. 内置存储：≥32GB；
6. 内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持硬盘容量扩展，且扩展容量≥2TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用；
7. 物理按键：电源键*1，录制键*1；
8. 指示灯：三色LED电源指示灯；
9. HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质最高可达3840x2160分辨率；
10. HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达3840x2160分辨率；
11. 音频接口：LineIn接口≥1路，支持麦克风的连接；LineOut接口≥1路，支持音箱的连接；
12. USB接口：USB 3.0 Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB 2.0 Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动；
13. 网络接口：以太网 RJ45 数据接口≥3个，其中2.5G Base-T(2500 Mbps)自适应网口≥1个，1000M Base-T(1000 Mbps)自适应网口≥2个；
14. 中控接口：RS232接口≥1个；
15. 无线AP：内置Wi-Fi6无线AP模块，WiFi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频段：2.412G~2.467G/5.180G~5.825G；2.4G频段最大无线速率≥576Mbps；5G频段最大无线速率≥2.4GMbps；
16. 网络工作模式：支持路由、交换两种模式；
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	智慧实训手写板
	1
	台
	配置不低于：
1.整机尺寸：364.27mm x239.83mm x 12.02 mm
2.有效区域：297mm*210mm
3.重量：776g
4.感应方式：电磁压感 无源无线
5.压感等级：2048 levels
6.传输方式：Wifi双频、蓝牙
7.感应精度：正负00.254mm
8.显示：0.96 寸 OLED 显示屏 128*64 ，显示设备及状态信息
9.内存：内置离线存储，支持离线书写并存储笔迹数据，可存储不低于100页书写内容。
10.电池容量：3.7V/4400mAh
11.续航时间：存储实时模式连接不间断书写时间 不低于20个小时
12.兼容系统：Windows, Mac, IOS, Android
13.感应方式：电磁感应
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	教师端演讲台
	1
	张
	配置不低于：
1.钢木结合构造，讲桌钢板部分采用1.0mm冷轧钢板。
2.桌面、背板、侧板木结构均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0. 05mg/m³。 
3.桌体采用钢制圆弧设计，整体布局简洁、美观。讲台整体设计符合人体力学原理。
4.钢制部分表面静电喷塑处理，防腐防锈耐磨；表面涂层须通过国家涂料质量检测， 重点部位须采用一次冲压成型技术；
5.所有钣金部分均采用激光切割加工
6.整体1100mm× 650mm× 1010mmMM；下柜双门结构，维修门含统一钥匙机械锁。
7.前置三折静音滑轨抽拉键盘抽屉。讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口。
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	教师椅子
	1
	张
	硬件配置参数不低于：
1.优质工程料PP+纤维。
2.高密度原生纯绵填充，带座壳。
3.优质透气网布。
4.2.0蝴蝶底盘。
5.过SGS认证黑色气杆。
6.黑色八爪脚
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	移动融合虚拟直播系统
	1
	套
	硬件配置参数不低于：
1.整车要求采用一体化设计，至少包括移动车体、摄像机、显示屏、移动电源、可数据传输融入智慧教学。
2.台面为不小于15mm高强度新型航空铝合金复合材料。
3.台面尺寸：≥490x560mm。
4.台面升降高度：≥750～1050mm。
5.升降方式：脚控气动升降。
6.显示器支架：显示器高度可调，俯仰角可调≥55°，左右可旋转≥100°。
7.万向静音脚轮：≥4英寸，前两个带刹车功能。
8.台车承重：≥50±3kg。
9.台车净重：≥40±5kg。
10.摄像头支臂：铝合金材质，长度≥1200mm，承重≥0.5-2KG，可恒力升降，上下左右多角度调节。
11.表面处理：台面采用烤漆工艺色泽光亮，具有很强视觉冲击力，表面光洁度好，易擦洗；显示器支架和升降内柱等采用阳极氧化工艺，具有较高耐磨性和防腐蚀性，不易吸附灰尘，易清理；其他部分采用喷塑处理工艺，涂料环保，外观优良，附着力强。
12.结构特点：台车整体使用优质铝合金材料，具有重量轻、强度高的特点；台面为≥15mm高强度新型航空铝合金复合材料，重量更轻、强度更高；台面左侧下方留有电量显示窗口，键盘后方留有放置移动电源和适配器的空间，可从台车背面打开，电源可给摄像头供电；显示器支架可放置各种尺寸的显示器（一体机），高度可调，左右可旋转≥100°，俯仰角可调55°，支持内部走线。
13.内置一体机电脑，可以通过UPS供电，也可以外接电源适配器。
14.电脑配置不低于：23.8英寸高清显示屏，分辨率≥1920*1080，Intel酷睿 I5 12代 处理器；8G内存；512G SSD固态 ；至少6个USB接口；至少1个com接口 ；支持电容触摸10点电容触摸 。   
15.内置UPS支持给一体机和摄像头供电，供电时间≥15小时，带电源灯。
实训软件参数：
1.系统支持坐播录制和站播录制。可任意调整录制画面的大小、位置。
2.系统支持HDMI、USB等多种信号接入。
▲3.可对录制区域进行设置，可设定跟踪区域大小位置、设定板书区域位置和大小，进入板书区域的方式可按照左边、右边、中间等板书方式进入。（提供软件功能截图加盖公章）
4.系统可设置快照区域和屏蔽区域的位置和大小，可一键清除快照区域，自动确定跟踪区域大小位置。
5.系统可对录制时板书进行设置，包括不限于开启板书功能、启用正脸进入板书、检测时间、保持时间。
6.可实现局部抠像：对于非全画幅蓝（绿）幕的视频，可指定视频画面的某一局部蓝（绿）范围，仅对此范围做抠像。
7.前景植入功能，为便于老师采用简单实用的方法更好地表现教学效果，录制过程中作为前景植入PPT等信号实时叠加到PGM合成画面中；无需后期添加。
8.系统支持第三方音频设备输入，比如桌面调音台或者领夹话筒，并且可以作为一个图层信号源添加到场景中，作为场景的一部分，并可以调节音频大小。
9.系统支持可视化操作，所有添加的图片信号源图层必须有相应的缩略图显示，其他图层要有相应的可视化图标；所有场景支持可视化预览，PGM输出画面与场景画面同步播放。
10.系统场景切换特效，淡入淡出、闪黑、闪白等，并可调整录制时长。
11.系统抠像功能，可对每个图层信号进行抠像处理，支持绿色、蓝色、品红色抠像、可自定义抠像颜色。
12.便于知识的共享，支持直播推流至各类资源平台，流媒体直播功能，支持rtmp，hls等主流协议，支持自定义码流，支持X264及硬件QSV两种编码方式。
13.系统具备画笔功能，能够在图层上进行勾画和书写，可以选择画笔粗细、颜色，可以选择圆形、方形等图形，可以撤销、清屏笔记等。
14.系统支持PPT软件内部翻页功能，人物一键消隐功能，避免老师对教学内容造成遮挡，更佳的沉浸式体验；
15.系统可对跟踪模式进行设置，包含不限于：跟随模式、双镜模式、混合模式、黑板全景模式、三预置位模式，跟踪设置可开启开机跟踪、跟踪时不对焦、身高自适应、特写实时跟踪等功能。16.系统支持操作VR仿真、VR全景等程序时，可将老师实时抠像的画面进行场景叠加，同时可以将教师操作VR仿真，VR全景等程序的动作、声音、图像等同步一致的互动实时录制功能，录制时可调取软件提词器功能、图层信号的一键隐藏及叠加顺序的调整功能。（提供功能操作演示视频）
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	全景相机
	1
	台
	配置不低于：
1.成像传感器：CMOS 传感器，尺寸≥1/1.3 英寸；最高合成像素≥1.28 亿像素，全景输出画质≥16K 超清全景图
2.拍摄视角：720°（水平 360°+ 垂直 180°）全景无死角成像
3.成像技术：搭载 AnyScene 全场景自适应成像技术，支持高光、暗光环境自动曝光优化，降低画面噪点，明暗区域均衡成像
4.方位功能：内置电子指南针，全景点位自动标记方位信息
5.存储方式：内置机身存储，无需外接存储卡；支持全景照片本地保存
6.无线连接：内置 WiFi，相机手机无线直连，实时预览、一键拍摄、自动拼接
7.接口：TypeC 接口，用于充电、数据传输
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	全景摄像采集
	1
	台
	配置不低于：
1.显示屏:3.0英寸LCD多点触控:分辨率:480*854；
2.摄像头:2x200/F2.0鱼眼镜头；
3.图像传感器:索尼1/2英寸x2，机内风扇散热；
4.音频:内置2颗麦克风，支持立体声，支持蓝牙和
TYPE-C麦克风；
5.存储:RAM:6GB，支持外部存储卡；
6.视频分辨率/帧数:8K(7680*3840)10帧；
5.7K(5760*2880)30 ；
7.视频格式:MP4;视频编码格式:MPEG-4H.264/H.265；
8.照片分辨率:12K(11968*5984)，5.7K(5760*2880)；
9.照片格式:JPG/DNG；；
10.拍照模式:HDR、间隔拍照、延时拍照等
11.直播分辨率/帧率:
4K(3840*1920)30 帧
2.5 (2560*1280)30 
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	VR数字交互云展系统
	1
	套
	配置不低于：
1.系统支持可视化编辑功能，无需编程，用户可以通过可视化方式进行项目操作编辑。可满足本地化部署。
2.系统支持虚拟全景和实景全景图，全景视频和3D模型的管理与发布。素材管理功能，支持上传全景图、视频等素材，并支持VR内容分类展示和创建分类，支持对VR实训内容分类、发布、编辑、删除等管理。
3.系统支持数字云展与三维模型的结合：数字云展提供三维模型的展示，并且三维模型可以交互或者旋转。支持对热点位置、跳转路径设置、进场主视角、图片/视频布放位置。
4.提供系统参数、基础数据的配置及维护功能，以及各类业务数据的数据分析功能。
5.提供用户管理员账号创建.基本信息维护、应用系统访问权限配置、系统管理权限等基础配置功能。
6.系统支持教师端创课功能：可以为实训老师提供数字VR资源库体系课程建设，可融合图文、视频、模型、数字人等多样化教学资源，为开展虚拟仿真教学提供便捷、高效、优质的创课能力。
7.系统支持VR全景资源的资源上传、资源管理、资源统计，支持提供面向教学实训的个人中心、统一站内搜索等功能。 提供多种场景内交互方式：如：视频、图文、图集、音乐、文字、超链接、模型展示、答题等交互学习。
8.支持自定义热点图标，随机附赠几十套系统图标。支持设置虚拟主视角、仰角设定及遮罩设定.支持设置镜头特效，支持粒子特效，支持自定义.支持设置自定义logo、作者名、顶部宣传语、背景音乐、解说词、视频层级添加等。
9.系统支持选择设置开启或关闭相关互动功能，支持分享、点赞、评论、足迹等.支持设置密码访问，设定后只有输入密码才可访问。系统支持自定义进入VR场景时显示的提示信息（图片）和开场动画（图片）。
10.支持编辑器生成的作品能够在本地直接WEB方式预览，支持配置全局沙盘图片.热点.规划自动导览，并设置是否开启该功能等，支持设置联系方式和外链接功能：右键菜单可设置其他链接及联系方式。
11.具备强大的后台管理功能，可手动设置编辑账号，并支持权限管理，支持自定义主页推荐作品和相关信息，对相关作品进行排序、删除、屏蔽等，设置编辑器相关的几乎所有功能的开闭。
12.支持校本资源建设的延展性，本系统后期可融合3D资源库管理系统功能。
13.支持数字人抠像讲解，单个VR场景可支持使用不同的类型（真人或虚拟）数字人，数量不低于5个，可通过点击交互点打开数字人讲解，支持移动数字人位置等，可双击关闭。系统支持层级贴片视频添加、删除和修改，并且支持对视频进行抠像，支持调整宽度、高度、深度等自由度调节。场景视频抠像后可单击可以选择点击播放或自动播放。支持3D模型的展示。（提供功能操作演示视频）
14.为了满足教学测评的完整性和体系化，系统支持根据不同的账号权限，进入在线学习模块时对应不同功能，学生权限可进入学习界面，学生可进行模拟训练，在线考试、查看成绩单和题库等功能操作；教师权限可进行考试设计、试卷和试题管理、成绩管理等功能操作；管理员权限可进行用户管理，考试设计、试题和试卷管理等功能。（本项需进行现场软件演示）
15.系统包含系统模板、功能管理、VR数字项目管理、标签管理等功能，可针对老师和学生进行不同权限的功能管理。
▲16.系统支持答题模块，可创建单选题、多选题、判断题等题型，支持习题解析，支持在一个答题点创建多个试题。试题的位置可根据需求进行任意调整。场景中不限试题的建设数量。（投标人需根据本项要求提供系统功能截图加盖公章）
17.在线学习系统模块支持用户管理，并对不同用户进行用户管理，组别权限管理等。可创建管理员账号、教师账号、学生账号等，并对不同账号基本信息维护、系统管理权限等基础配置功能。
18.提供实训练习场景不低于20个，包括场景类型不少于博物馆、城市、村落、景点等。
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	高精度3D打印机
	1
	台
	配置不低于：
1. 成型技术：熔融沉积成型；
2.机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约32.5 kg；
3.最大打印尺寸(长×宽×高)：左头单喷嘴模式不低于325×320×320 mm³、右头单喷嘴模式不低于305×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式不低于330×320×325 mm³；
4.框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
5.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
6.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
7.工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s（使用大流量热端）；
8.支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等；
9.支持热端快拆、主动振动补偿、全自动多喷嘴偏移校准、热端感应加热、自动热床调平；
10.配备三摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测；
11.配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测；
12.支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
13.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于25色；
14.自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；
15.支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；
16.配备智能热端切换系统，支持喷嘴自动更换，最多可挂载6个喷嘴，适配0.2/0.4/0.6/0.8 mm 感应热端；
17.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；
18.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
19.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
20.支持Wi-Fi通讯，支持2.4/5 GHz；
21.包含8卷PLA打印耗材。
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	3D实操工作台
	1
	组
	配置不低于：
1.外形尺寸不低于：长 1200mm× 深 600mm× 高 750mm；
2.桌面有效放置区域平整，防止磕碰；
3.结构形式：钢木结合重型防震操作台，一体式焊接框架，杜绝打印机共振影响打印精度；
4.台面基材：≥25mm 厚高密度三聚氰胺防静电防火板；耐烫、耐轻微化学品、防刮耐磨；
5.表面特性：防静电、不易积灰；耐高温，可承受打印机长期散热辐射；
6.无明显翘曲，保障设备调平稳定；
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	移动式组合式文创展示架（储物）
	2
	张
	配置不低于：
1.单组外形尺寸：长 1000mm× 深 400mm× 高 1800mm；
2.层板基材：≥18mm 厚高密度三聚氰胺饰面板，防水防污、耐磨耐刮
3.上部开放式展示层，用于陈列文创产品、模型、艺术作品；
4.下部可选封闭式储物柜体 / 抽屉，用于存放耗材、工具、包装材料；
5.板材达到室内环保标准，全自动热熔封边，防水防脱胶，无刺鼻异味
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	视频编辑非编教师主机
	1
	套
	1.设备满足：视频剪辑、调色、特效合成、包装渲染、多轨剪辑、融媒体制作。
2.适用软件：Adobe Premiere Pro、After Effects、剪映等主流剪辑工具
3.硬件配置不少于：CPU I9 14代/RTX5080TI 16G/64GB内存/2TSSD+4T数据盘
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	视频编辑算力服务套装
	3
	项
	配置不低于：
1.贝壳额度：每月赠送贝壳额度≥25000 贝壳，额度按月发放，当月有效。
2.并发任务：单次排队最多任务数≥5 个；同时运行任务≥2 个。
3.模型权限：尊享会员解锁全部可用模型权限，包含但不限于：Hailuo1.0、Hailuo2.02.3 系列视频模型、Seedance 2.0、Seedream5.0、Midjourney V7、全功能图片模型等，不得限制高级模型调用。
4.视频生成：支持文生视频、图生视频；支持 1080P 高清视频输出，生成作品无平台水印；支持运镜控制、主体参考、长视频分段生成。
5.图像创作：全量图片生成功能、光影工作室、AI 重打光功能；支持高清大图生成。
6.任务优先级：尊享会员生成任务享有优先加速队列，减少排队等待时长。
7.二次编辑：无限次视频后期微调、画面修改、音频编辑功能。
8.素材资产：云端作品存储空间，项目素材云端保存管理。
9.平台兼容性：支持网页端、Windows 客户端、移动端 APP，账号多端互通。
10.包含：1个尊享会员年账号。
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	视频编辑非线性编辑主机
	4
	台
	配置不低于：
1.设备满足：视频剪辑、调色、特效合成、包装渲染、多轨剪辑、融媒体制作。
2.适用软件：Adobe Premiere Pro、After Effects、剪映等主流剪辑工具
3.硬件配置不少于：CPU I7 14代/RTX5060TI 8G/16GB内存/1T SSD
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	高清显示器
	5
	台
	配置不低于：
1.屏幕尺寸：31.5 英寸（可视对角），16:9 宽屏，直面屏
2.面板类型：IPS 广视角面板
3.最佳分辨率：2560×1440（2K QHD）
4.刷新率：≥75Hz
5.亮度：≥250cd/㎡（典型值）
6.静态对比度：≥1000:1；动态对比度≥2000 万：1
7.响应时间：≤4ms（GtG）
8.可视角度：水平 / 垂直≥178°（CR＞10）
9.色深：≥8bit（1670 万色）；色域≥99% sRGB
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	监听耳机
	5
	个
	配置不低于：
1.佩戴方式：头戴式；颜色：黑色
2.驱动单元：40mm 动圈单元
3.耳机频响范围：20Hz～20kHz
4.阻抗：32Ω
5.声压灵敏度：91±3dB
6.整机重量：≤215g
7.USB接口
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	教学资源储存器
	1
	套
	配置不低于：
1.‌处理器‌：搭载AMD Ryzen V1500B四核处理器，主频2.2GHz，多任务调度效率优异。
‌2.内存‌：标配8GB DDR4 ECC内存，最高支持扩展至32GB，保障高负载场景稳定运行。
3.‌盘位设计‌：8个3.5/2.5英寸SATA硬盘槽位，搭配2个M.2 NVMe插槽，可用于缓存或独立存储池。
4.‌容量上限‌：单机最大支持192TB原始容量（按24TB硬盘计算），连接2台DX525扩展柜可扩展至18盘位，总容量最高可达432TB。
5.‌读写性能‌：搭配SSD缓存时，顺序读取速度最高约2239MB/s，写入速度约1573MB/s。
6.‌标配网口‌：2个2.5GbE RJ-45网口，支持链路聚合，满足多用户高速访问需求。
7.‌扩展升级‌：配备1个PCIe 3.0插槽，可加装万兆（10GbE）或25GbE网卡，进一步提升网络传输上限6.。
8.‌外部接口‌：3个USB 3.2 Gen 1端口及2个USB Type-C扩充端口，方便连接外设或进行高速数据备份。
9.‌核心场景‌：支持私有云搭建、跨平台文件同步、虚拟机部署（最多可运行8台虚拟机）、Docker容器、视频监控管理等。
10‌.数据安全‌：内置快照备份、异地多活同步功能，可在误操作或病毒入侵时快速回滚数据，数据保护覆盖率达99.9%以上
11.存储空间不低于100T.
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	嵌入式文旅商品展架（现场定制）
	1
	组
	配置不低于：
1.用于陈列文创产品、模型、艺术作品；
2.板材达到室内环保标准，全自动热熔封边，防水防脱胶，无刺鼻异味
3.根据现场实际情况进行定制。

	30
	定制直播主桌（配1把椅子）
	1
	套
	配置不低于：
1.台面板材：≥25mm 高密度三聚氰胺环保饰面板，E0 级环保标准
2.表面特性：防刮耐磨、防污、耐高温；哑光饰面，镜头拍摄不易反光
3.走线配置：台面预留双 φ60mm 过线孔，内置橡胶护圈，分离电源线、音频线、视频线，减少信号干扰
4.封边工艺：全自动热熔 PVC 封边，防水防潮，不易脱胶
5.外形尺寸：长 1200mm * 深 600mm *高 750mm
6.结构形式：钢木结合稳固结构，满载运行低震动，避免麦克风收音产生震动杂音
7.包含一把主播椅子。
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	直播间实操终端
	2
	套
	一、硬件参数不低于：
1、屏幕：7英寸 AMOLED 电容多点触控屏，屏幕物理分辨率不低于1920×1080（16:9），刷新率不低于60Hz/50Hz，亮度≥800 尼特，对比度 100000:1，色深 10-bit，色域覆盖 100% NTSC、145% sRGB、105% DCI-P3，像素密度 315ppi，全视角显示，表面防指纹涂层。
2、存储：支持不少于128G内置存储，支持外接microSD卡。
3、天线：支持不少于2*WiFi天线，不少于2*5G天线。
4、USB接口：支持1*USB 3.0 TYPE-A接口，用于接入USB摄像头，USB麦克风，U盘等设备，支持2*USB 3.0 TYPE-C接口，用于USB摄像头画面的输入和画面输出；支持编码格式：YUYV、MJPG、NV12、UYUV、RGB24、H.264；分辨率/帧率不低于4K/60fps。
5、HDMI接口：支持不少于4*HDMI输入接口，其中至少两路支持4K/60fps，不少于2*HDMI输出接口，分辨率不低于4K/60fps。
6、网络：支持1* RJ45 接口，10/100/1000/2500 Mbps Base-T，WIFI支持2.4G/5G/6G，支持Station 和热点模式，支持1x5G SIM卡槽，支持外接USB无线上网卡扩展网络，支持连接手机通过USB共享手机网络，支持网络聚合。
7、音频：支持2*3.5mm输入，双通道、48 KHz、16-bit，1*3.5mm输出，双通道、48 KHz、16-bit。
8、蓝牙：搭载 BT5.3 蓝牙模块，支持连接蓝牙音频、蓝牙键盘等外设。
二、软件参数
节目与场景编辑系统
1、支持新建多个节目并同时管理，支持创建横屏（16:9）或竖屏（9:16）节目，节目分辨率支持1080p/1440p/2160p，帧率支持 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98fps。
2、▲支持在同一节目下创建多个不同场景，支持添加各种源，包括HDMI、WEBCAM、视频、图片、RTMP/SRT/RTSP 网络流、手机摄像头、网页、文本、纯色，同一场景内支持多画面组合，提供预设布局便于快速创建。（提供功能截图、白皮书或检测报告等相关证明材料，并加盖公章）
3、单节目下支持不少于10路网路流视频源接入，包括RTMP/SRT/RTSP，手机摄像头等。
4、场景切换：支持直接切换场景，或先预览再切换，切换模式支持硬切或多种效果的切换，如渐变、DIP、划像、DVE 等。
5、支持安装第三方APP，支持将APP作为场景接入节目中，同一节目支持同时接入不少于3个APP。
6、PTZ控制：支持通过网络控制 PTZ 摄像机 ，支持Visca UDP 协议，支持的源包括 HDMI、WEBCAM、SRT网络流、RTMP网络流 、RTSP 网络流。
7、▲手机摄像头控制：支持同时接入不少于8个手机摄像头画面，支持控制手机摄像头的缩放、聚焦、录制、开启麦克风、防抖、切换前后置摄像头等。（提供功能截图、白皮书或检测报告等相关证明材料，并加盖公章）
8、抠像：支持对视频源进行纯色抠像，并叠加在真实场景中。
场景工具系统
1、▲GFX：支持多种GFX类型 ，包括标题、字幕条、跑马灯、数字时钟、模拟时钟、符号列表、社交媒体、标志、记分牌、计时器、秒表等，支持使用HDMI、WEBCAM、视频、图片、文字或PAG（Portable Animated Graphics）创建自定义GFX，支持实时控制记分牌、计时器、秒表。（提供功能截图、白皮书或检测报告等相关证明材料，并加盖公章）
2、音频：通过音频表显示电平和峰值，支持实时调节输出 、输入和监听音频，支持音频输入源设置全局模式和场景自定义模式，支持AFV（音频跟随视频），支持单独监听指定通道音频，支持切换监听设备 。
3、背景音乐：每个场景可添加多个背景音乐，并可以实时控制，支持通过 Web UI 添加全局背景音乐，并实时控制。
4、画笔：支持在屏幕上实时进行批注。
5、快捷键：支持 USB/蓝牙键盘自定义全局快捷键，实现场景切换、录制启停、推流开关、GFX 控制、FTB 渐黑、画面冻结等；兼容Stream Deck硬件插件控制设备。
录制直播系统
1、支持通过 SRT/RTMP/RTMPS/RTSP 等协议推流，支持推流到抖音平台，支持自定义编码参数 、选择视频源和音频源 ，实现 ISO 推流 ，支持的视频源包括直播 、HDMI 、WEBCAM 、多视图，支持同时向不少于4个目的地址推流。
2、支持对节目内容进行录制和截屏, 存储到本地或SD卡，按时间或大小分割录制文件，支持ISO录制，可同时录制四路不同源，也可对同一路源录制多个不同质量的画面。
3、回放：实时缓存精彩画面，支持慢动作回放、高光片段标记保存，回放画面可直接作为信号源叠加至直播场景，回放视频支持导出。
管控系统
1、Web管控：支持通过浏览器对设备进行控制管理，包括设备网络配置、固件升级、系统参数设置，节目/场景/GFX 全生命周期管理，音视频编码、推流、录制参数配置，媒体素材上传、背景音乐管理；实时预览监听等。
2、APP管控：支持通过手机app对设备进行控制管理。包括实时监看直播画面和预览画面、场景切换、切换特效设置、FTB 黑屏、画面冻结；远程修改 GFX 文字、操控计分计时器；全局音频混音、单通道监听、静音；录制/截屏/相册管理；推流服务器配置、启停；回放高光管理、背景音乐控制；快捷键执行、整机状态监控、远程关机等。
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	高清云台摄像机
	3
	套
	配置不低于：
1.图像传感器：1/1.28 英寸 CMOS，有效像素≥5000 万；
2.镜头规格：等效焦距 24mm，最大光圈 F1.8；对角视场 74°（16:9）；
3.视频输出规格
4K@30fps（3840×2160）
1080P@120fps 高帧率模式，支持慢动作录制；
4.数码变焦：1～4 倍无损变焦；
5.对焦系统：全像素 PDAF 相位自动对焦，支持手动对焦；最近对焦距离≤14cm；
6.画质技术：DCG 双增益 HDR、双原生 ISO，ISO 范围 100～12800；弱光环境噪点控制优秀；
7.可控转动范围：水平 ±130°，垂直 - 60°～+32°；
8.支持横屏、竖屏、俯拍、倒置多种安装模式；
9.AI 智能跟踪 2.0，支持单人聚焦模式、人物持续追踪，短暂遮挡可持续锁定主体；
10.多种构图模式：特写、上半身、全身、手部跟踪、白板模式、桌面俯拍模式；
11.支持区域跟踪，可划定追踪区域、屏蔽无关区域。
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	摄像机三脚架
	3
	副
	配置不低于：
1.锻造工艺：铝合金锻造工艺和abs材质，抗冲击强度高；
2.尺寸：收缩高度48cm，全开高度1.54m；
3.承重：最大承重3kg；
4.重量：1.25kg；
5.搭载90度可翻转式三维阻尼云台，手摇可升降中轴。
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	移动补光灯（双灯套装）
	4
	套
	配置不低于：
1.灯体外壳：铝合金机身，一体化散热结构
2.散热方式：智能温控静音风扇，温度自动调速，低噪音，适合室内直播录制
3.无线遥控：支持 2.4G 无线遥控器远距离操控
4.输入电压：AC100V～240V 50/60Hz，宽电压自适应
5.标准八角柔光箱（含柔光布）×1
6.金属格栅蜂巢（控光，防止光线溢出）×1
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	直播教学实时展示屏
	3
	套
	配置不低于：
1.尺寸：55 英寸，16:9 金属全面屏；
2.分辨率：3840×2160（4K UHD）；
3.背光：直下式 D-LED；支持 HDR；
4.可视角度：水平 / 垂直≥178°；
5.色深：10.7 亿色；支持低蓝光、DC 无频闪护眼；
6.刷新率：原生 60Hz，支持 144Hz 竞技模式；
7.旋转功能：支持横屏↔竖屏 90° 自由旋转，直播竖屏展示、横屏观影一键切换；
8.高度调节：立柱高度可调，满足站姿、坐姿直播观看。
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	无线领夹麦克风（一拖二）
	3
	套
	配置不低于：
1.传输频段：2.4GHz 数字无线，自适应跳频抗干扰；
2.配置模式：1 接收器 + 2 发射器（一拖二），支持双人同时收音；
3.有效传输距离：视距≥300 米；移动遮挡环境≥60 米；
4.音频延迟：≤10ms，声画同步，满足直播、短视频录制；
5.调制方式：GFSK 2Mbps 数字传输；
6.麦克风类型：内置全指向电容咪头；
7.频响范围：20Hz～20kHz；
8.音频采样：48kHz/24bit 无损采样；
9.信噪比 SNR≥70dB；最大输入声压级≥116dBSPL。
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	落地手机支架
	3
	套
	配置不低于：
1.支架形式：三脚落地伸缩支架，三节可调主杆；
2.高度调节范围：45cm～170cm，调节旋钮锁紧，承重不下滑；
3.杆身材质：加厚碳素钢管，表面静电喷塑防锈，不易变形；
4.三脚架底座：加宽三角支撑，底部配备防滑橡胶脚垫；可悬挂配重增加稳定性；
5.最大有效承重：≥1.5kg，可搭载手机、小型云台、补光灯配件；
6.折叠收纳：可快速收缩，便于存放转运。

	38
	桌面手机支架
	3
	套
	配置不低于：
1.支架结构：多节折叠机械悬臂，四轴阻尼转轴，多角度自由锁定；
2.主体材质：加厚碳素钢管 / 铝合金，表面静电喷塑防锈处理；
3.安装方式：C 型桌夹固定，可夹持桌面厚度≤60mm，安装牢固不打滑；
4.最大有效展开长度：≥700mm；
5.额定承重：≥1.2kg，可承载大屏手机 + 外接小型配件，长时间悬停不下坠；
6.所有调节关节配备锁紧旋钮，调整角度后无松动、无点头晃动。
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	移动抠像背景套装（简约版）
	3
	套
	配置不低于：
1.外形尺寸：宽 2000mm × 高 1500mm
2.结构形式：可折叠抠像幕布一体系统
3.安装方式：快速展开、无需复杂拼接，支持单人搭建
4.移动方式：底部带刹车万向轮，可轻松推移；锁定后无位移
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	直播间专展架背景墙（现场定制）
	1
	副
	配置不低于：
1.供方上门实地勘测尺寸，深化设计排版、现场制作、成品安装、收口处理一体化。
2.外观：整体平整大气，接缝细小均匀，视觉一体化；四角、外露立柱圆弧防撞处理。
3.安全标准：室内使用环保材料，无异味，稳固不倾倒，适配长期直播灯光照射不褪色。
4.面积大小15平方左右.
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	连接线缆及安装辅件
	1
	批
	连接线缆及安装辅件一批
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	静物拍摄台套装
	1
	套
	配置不低于：
1.展开尺寸：台面 1000mm（宽）×2000mm（进深），尺寸公差 ±5mm；
2.结构形式：一体式折叠支架，免工具快速展开、收纳，无需组装；
3.额定承重：≥40kg，满足文创产品、手办、模型、工艺品摆放拍摄；
4.造型：弧形一体式无影拍摄曲面，消除底部硬阴影，适合白底图、短视频静物拍摄。

	43
	拍摄微单照相机
	2
	套
	配置不低于：
1.相机类型：RF 卡口 APSC 画幅无反（微单）数码相机;
2.图像传感器：CMOS 传感器，有效像素≥2420 万像素，传感器尺寸约 22.3×14.9mm，支持全像素双核 CMOS AF II 对焦系统;
3.影像处理器：DIGICX 数字影像处理器;
4.镜头卡口：佳能 RF 卡口，兼容 RF/RFS 镜头，加装适配器可兼容 EF/EFS 系列镜头;
5.连拍性能：电子快门最高连拍≥15 张 / 秒；电子前帘快门最高≥12 张 / 秒（AF/AE 追踪）;
6.视频录制：支持 6K 超采样无裁切 4KUHD 30P 视频录制；支持全高清 120P 高帧率慢动作短片；支持 HDRPQ 录制，单段最长视频录制时间≥60 分钟;
7.对焦系统：自动对焦区域最多 651 区；支持人、动物、车辆主体识别追踪对焦；支持眼部对焦;
8.取景器：内置 OLED 电子取景器，像素≥236 万点，视野覆盖率约 100%;
9.显示屏：3 英寸可翻转触控液晶屏，像素≥162 万点，多角度翻转，适合自拍、vlog 拍摄;
10.存储介质：单 SD 卡槽，兼容 SD/SDHC/SDXC，支持 UHSI 存储卡;
11 机身接口：USBTypeC 接口、MicroHDMI 接口、3.5mm 外接麦克风接口、多功能热靴；支持 UVC 直播输出功能;
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	手持直播云台套装
	1
	套
	性能指标不低于下述参数：
1.负载能力：标准测试负载≥3.0kg，适配主流全画幅 / APS-C 微单 + 镜头组合
2.自重：云台主体 + 电池手柄 + 双层快装板总重≤1460g
3.增稳系统：原厂第五代增稳算法；电机峰值扭矩较上代提升≥50%；支持行走、跑步场景防抖优化，竖拍模式专项增稳
4.轴锁结构：第二代自动轴锁，收纳、展开一键锁定，支持休眠快速唤醒
5.调平设计：三轴（平移 / 俯仰 / 横滚）独立微调平旋钮，轴臂内置特氟龙夹层，调平顺滑
6.转动性能
最大可控转速：三轴均≥360°/s
平移轴：无限位连续旋转
俯仰轴机械限位：-112°～+214°
横滚轴机械限位：-95°～+240°
7.屏幕：≥1.8 英寸彩色 OLED 触控显示屏，支持云台参数设置、模式切换、Z 轴抖动指示器实时显示
8.竖拍：无需额外配件，原生支持快速横竖拍切换
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	拍摄设备干燥柜
	1
	台
	配置不低于：
1.外部尺寸：450mm×830mm×950mm；
2.柜体材质：优质冷轧钢板，酸洗磷化 + 静电喷塑；双开门钢化玻璃视窗；
3.门体配置：双开门，配备独立门锁，防止无关人员随意开启；
4.标配隔板：≥4 层可调金属承重隔板，高度自由调节；
5.除湿原理：高分子物理吸附除湿，无冷凝水、无需排水管，可 24 小时连续运行；
6.湿度调控区间（智能数控款）：25%RH～60%RH；
7.如需低湿版本可替换：10%RH～70%RH；
8.控湿精度：±3% RH；数码实时显示箱内湿度数值；
9.功能特性：断电记忆功能，断电重启后沿用原有湿度设定；自动再生除湿模块。
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	手持摄像机
	1
	台
	配置不低于：
1.影像传感器 :搭载 1 英寸 CMOS 传感器；镜头等效焦距 20mm，最大光圈 f/2.0，最近对焦距离 0.2m。
2.视频拍摄规格 :支持 4K@120fps 慢动作录制；支持 4K/60fps、2.7K、1080P 多档位录制；支持10-bit D-Log M、HLG HDR色彩模式；最大视频码流≥130Mbps。
3.云台系统 :三轴机械增稳云台。
4.可控转动范围：平移 -235°～58°，俯仰 -120°～70°，横滚 -45°～45°。
5.最大控制转速≥180°/s，抖动抑制精度 ±0.005°；支持行走、跑动场景防抖。
6.屏幕 :大小≥2 英寸可旋转 OLED 触控屏，亮度≥700 尼特，支持屏幕旋转一键切换横拍 / 竖拍，原生适配短视频竖屏构图。
7.对焦系统:全像素疾速对焦，支持目标锁定、前景优先对焦；搭载智能跟随 6.0，可框选人物、物体自动跟随运镜。
8.轨迹延时、运动延时、静态延时、低光视频模式；支持全景拍摄。
9.美颜 2.0，自定义人像美颜参数。
10.支持 UVC 视频直播，可作为电脑高清摄像头使用。
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	调试及集成费用
	1
	项
	系统集成调试，集成、培训等


本项目核心产品为：“VR数字交互云展系统”，核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。
3、实施要求
（1）总体需求：
根据实践教学的需要，本次建设方案对文旅新媒体创作与运营实训室进行了科学合理的功能分区，以支撑多层次、模块化、生产性的实训教学需求，明确划分为智慧教学讲演区、仿真教学实战区、多场景拍摄区、开放式拍摄/直播教学区、文旅研学文创三维智造创研区、主题直播间1间等功能区域。在设计风格元素方面，各区域互不干扰且联系便捷。在满足基础理论教学同时，可搭建虚拟实训场景（模拟景区、酒店、乡村旅游等实践场景），开展旅游直播实训、旅游直播策划、直播中控操作等实训项目，模拟旅游目的地、景区、特色旅游产品直播场景，同时可承接小型直播实战项目与技能竞赛。
（2）项目实施要求：
（1）所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。
（2）供货方式、时间及地点要求：甲方工程施工完工后，供应商根据甲方要求时间进场，进场后45日内完成设备的安装及调试。
（3）供应商须承诺本项目所有设备、软件类产品免费质保期为3年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，免费维护保养。
3、项目管理要求：项目分包或转包要求，项目无分包无转包。
4、人员要求：配备的项目人员须具备相应的专业知识、技能和经验，能够满足本项目的实施需求。
5、知识产权及保密：供货厂家需承诺所供货物不侵犯他人的知识产权，并对所供给的信息和资料严格履行保密责任。
6、系统验收要求：货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，供货方和学院项目负责人共同按验收标准进行验收。
4、服务要求 
1、质保期内必须提供7*24小时在线技术支持服务，提供4小时内响应到场，48小时内解决问题并维修完毕。
2、供货方应提供免费培训服务，供货方需为基地教师、管理人员等提供系统操作培训，确保相关人员能熟练使用系统的各项功能。主要培训内容为货物的结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，还需就货物的功能进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由学院安排。
3、保修期内，供货方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4、所有货物保修服务方式均为供货方上门保修，即由供货方派员到货物使用现场维修，并承担由此产生的一切费用。
5、交付的货物应当完全符合本项目所规定的货物、数量和规格要求。供货方提供的货物不符合规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由供货方承担。
5、付款方式
①合同签订完成，支付合同总价款 30% 预付款；②全部设备到货、安装布线、系统调试完毕，初验合格支付 70% 尾款；③结算方式：对公银行转账，供应商开具合规增值税专用发票。
6、其他要求
★（1）投标人在投标标书中需出具并盖章的承诺函，承诺招标文件中的每项技术参数都可作为验收的依据，在参数在验收时如果不能符合标书的要求，投标人应按投标价的30%作为对业主的赔偿，采购标的退回，合同作废，并承担虚假应标的相关责任。无公章或承诺函缺失的视同未提交，投标无效。
★（2）本项目包含系统集成服务。成交集成商须配合本项目施工单位开展现场踏勘、方案设计、管线布放等前期相关工作，统筹做好接口对接、技术交底等工作，保障项目整体建设有序推进。集成商须就上述配合义务单独出具承诺函，作为投标文件组成部分。
采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐参考的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
如有疑问请与采购人联系。



（三）分包三：研学与定制旅游实训室
1、采购清单
	序号
	标的物名称
	数量
	类型
	备注

	1
	教学场景LED互动一体机
	1
	货物
	无

	2
	研学多媒体讲台
	1
	货物
	无

	3
	教师座椅
	1
	货物
	无

	4
	教师教学终端
	1
	货物
	无

	5
	十寸专业音箱
	4
	货物
	无

	6
	专业功放
	1
	货物
	无

	7
	无线话筒
	1
	货物
	无

	8
	八路调音台
	1
	货物
	无

	9
	八路电源时序器
	1
	货物
	无

	10
	交换机
	2
	货物
	无

	11
	无线路由器
	1
	货物
	无

	12
	机柜
	1
	货物
	无

	13
	六边形升降对抗实训平台
	8
	货物
	无

	14
	研学旅行课程设计系统
	1
	货物
	核心产品

	15
	研学旅行计调实务系统
	1
	货物
	核心产品

	16
	教学展示柜（玻璃展柜/储物）
	3
	货物
	无

	17
	研学定制展示柜（立柱包边）
	1
	货物
	无

	18
	嵌入式多层物料展示柜（储物/氛围灯/展示隔断）
	4
	货物
	无

	19
	场景实训文化设计与制作
	1
	货物
	无



2、技术参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教学场景LED互动一体机
	1.整机尺寸≥163寸，显示尺寸≥3600*2000mm，分辨率：≥1920:1080，显示比例16:9，点间距≤1.8mm，屏幕厚度≤27mm。
2.LED灯珠采用top型,表面并做黑色雾化处理。
3.整机色度均匀性≥96%,整机亮度均匀性≥98%,色域覆盖率 ≥114%。
4.整屏最大亮度≥600cd/m²，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式。支持环境光感自动调节，调节范围0-100%，对比度≥10000:1，刷新率≥3840Hz，灰阶等级≥14bit（非软件）。
5.为了满足实际观看需要具有宽视角优势，视角：水平≥170度，垂直≥170度，像素中心距相对偏差≤1%。
6.LED屏具有色温调节功能，支持软件 1000K-12000K的色温调节或用户自定义;色准ΔE≤0.9。
7.支持HDR3.0显示及处理能力，支持HDR高动态光照渲染技术，支持视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换等功能;可搭载HDR控制系统，符合CESI/TS008-2019《HDR显示认证技术规范》。
8.支持单点亮度校正和色度校正，校正后亮度损失<10%，整机支持校正数据存储，可自动回读参数。
9.整机内置音箱12W*2个，内置功放功率50W*2。
10.整机有5个物理按键，分别是电源/亮度/音量+/音量-/信号源，在无遥控器的情况下也可对设备进行操作。
11.整机输入输出接口：USB2.0≥1,USB3.0≥2,千兆自适应RJ45≥1,RS232≥1，HDMI IN≥2，Type C≥1，HDMI OUT≥1,LINE OUT≥1,SPDIF≥1。
12.系统配置：不低于Android13.0操作系统，CPU:4xCortex-A73+4xCortex A53八核，2.2GHz频率，GPU≥8核，4G内存+32G存储，支持USB/OTA固件升级。
13.整机具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态。
14.箱体材质采用压铸铝；箱体表面喷粉工艺；箱体一体成型，采用无风扇、直接贴合自然散热设计，支持前维护、热插拔。
15.箱体抗拉力测试数值≥5000N/㎡，抗压力测试数值>50000N/㎡，抗拉强度>200Mpa，屈服强度>200Mpa，硬度>80HBS:，为保证屏体安装后平整度效果，
	1
	套

	2
	研学多媒体讲台
	1.木质部分采用优质E1级三胺板,优质绿色环保产品,(厚度≥0.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥1mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点。
2.工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。
3.主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统。
4.散热：讲台底部设计空间大，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证
5.屏风:采用高强度铝型材，高度300mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式讲台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 
6.讲台整体尺寸约≥1140*820*1200mm。
	1
	套

	3
	教师座椅
	1.优质进口绒面、透气性强，手感舒适、海绵选用密度高于30#的高密度成型发泡海绵，坐感舒适靠背符合人体工学原理，金属撑架，坚固实用。    
2.坐深≥42cm 坐宽≥43cm 椅面厚度≥6cm 靠背高度≥23cm 椅子坐高在61cm-81cm左右升降 
	1
	把

	4
	教师教学终端
	1.处理器：英特尔i7-13代及以上
2.内存：≥16G
3.显卡：≥RTX4060 8GB 
4.硬盘：≥DDR5 512G固态硬盘+1T机械硬盘
5.显示器：≥23.8英寸
6.鼠标键盘：无线
	1
	台

	5
	十寸专业音箱
	1.额定功率:≥250W 
2.灵敏度:95dB 
3.额定阻抗:8Q 
4.频率响应:50HZ-20KHZ 
5.低频单元:10寸(140磁50芯) 高频单元:号角高音(90磁34芯) 
6.木材结构:18mm高密度中纤板制作 
7.产品重量约:13KG 
8.尺寸:310*530*340mm
	4
	个

	6
	专业功放
	1.电源电压230V 50/60Hz 
2.频率响应20Hz-20KHz 士0.5d 
3.转换速率29V/us 
4.失真度ess than 0.1% 
5.输出功率≥400W+400W 
6.产品尺寸约483mmx370mmx100mm 
7.阻尼系数>900(8Q)(5Hz-1KHz) 
8.灵敏度0.77V/26dB/32dB    
	1
	台

	7
	无线话筒
	1.射频载频范围:500-800兆赫
2.S/N比:>100dB
3.接收距离：开阔地带50-100米
4.失真:<0.5%A计权1KHZ
5.使用电池：3.7V
	1
	套

	8
	八路调音台
	1.噪比:>80dB 
2.耳机输出功率:10mw 
3.重量:4.6kg 
4.输入电平:19dB(1khz,thd=0.5%)
5.频率响应:20Hz-20Khz(3dB)
6.等效噪声源输入电动势:-115dBm
7.尺寸:40.5cm*30cm*5cm 
8.总谐波失真+噪声:≤0.003%(1khz,0.775v) 
9.均衡:低频:80Hz+15dB/中频:2.5khz+15db/高频:12khz±15db
	1
	台

	9
	八路电源时序器
	1.独立电源：8路具有独立开关控制 
2.状态显示：LED数码管电压显示表 
3.额定输出电压：交流260/50HZ 
4.安全：有高压保护，输入电压超250V自动断开输出
5.每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒  
6.输出继电器触点电流：12A 277VAC 
7.体积约：≥480x170x45mm 
8.输入电压：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V50-60HZ
	1
	个

	10
	交换机
	1.交换容量:≥432Gbps/4.32Tbps
2.包转发率:≥87/166MppS
3.上行端口:48个10/100/1000Base-T以太网端日
4.下行端口:4个万兆SFP
5.外形尺寸约:≥440宽x220深x40高(mm)
6.重量约:3kg
7.电源类型:内置AC电源
	2
	个

	11
	无线路由器
	1.双核 Wi-Fi 7，全新4K QAM调制方式，提升6倍抗干扰能力，上网峰值速率提升至120% ，超薄膜天线，有效降低损耗系数，首次搭载散热器，飓风散热                                                                                          
2.双频聚合6500M无线速率，运行内存（RAM）+机身内存（ROM）512 MB+128 MB 
3.搭载6颗高性能信号放大器，有效提升信号强度及灵敏度，穿墙更轻松，搭载四个2500 兆疾速网口，支持多台设备接入2.5GE网口，轻松应对千兆以上的入户带宽、高速下载、转发需求
4.双频聚合上网，让你的Wi-Fi 7设备能同时连接2.4GHz及5GHz频段上网，支持芯片级协同的灵犀双Wi-Fi。
5.安全防护：支持Wi-Fi防暴力破解、防蹭网、防摄像头劫持、WPA3。
6.可视化智能诊断、儿童上网保护，智能游戏加速，延时降低37%，家庭Wi-Fi 覆盖热力图
	1
	个

	12
	机柜
	1.外观尺寸约：≥600mm(宽）×600mm(深）×1400mm(高）
2.配置1个6口10A PDU，1个托盘，40 套螺丝螺母，1个风扇， 
3.承重：≥600kg； 
4.散热面积比：前门、后门单开网孔门散热面积达≥65%； 
5.柜体框架材料：冷轧钢板钢板厚度0.8立柱1.8； 
6.前门：钢化玻璃/网孔前门，网孔后门；侧门可拆卸：全钢侧门，可快速装卸；材料及工艺 材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑；
7.机身颜色：黑色
	1
	个

	13
	六边形升降对抗实训平台
	一、对抗桌子：
1.台体
（1）（台架）：
采用优质一级冷轧钢板，壁厚≥1.2mm，所有产品全程经过：全自动高功率激光开料、冲压一体成型、数控自动控压折弯、机械焊接、全自动陶化表面处理、自动静电喷涂等工序。所有产品整体采用采用轿车级最新环保陶化及磷化处理（水洗*2--除油*2--水洗--脱脂*2—水洗*2—陶化--主陶化—水洗*2），全机械往复自动静电喷涂，经过200°C以上高温热固处理，使产品粉体漆洁合力提高，抗盐雾及防锈蚀能力强.
（2）基材：
采用优质E1级环保高密度刨花板，密度0.7—0.8g/cm3 ,厚度≥25mm，产品质量达到国家最高环保标准，甲醛释放量符合国家GBl8580一2001 E1级标准（即甲醛释放量平均值小于0.5mg/L）。经耐酸碱、防虫、防腐等处理；垂直握钉力（板面握钉力）应大于1200N，平面握钉力（板边握钉力）应大于800N；密度应大于8.5g/cm3，吸水膨胀率须低于6%。
（3）饰面纸：
采用装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。
（4）PVC封边：
采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测）。
（5）胶水：采用水性环保胶，达到《环境标志产品技术要求  胶粘剂》HJ/T220-2005中的相关要求，生产过程中不得添加苯、甲苯、二甲苯、乙苯、卤代烃等有毒有机溶剂。
2.一体升降机
（1）操作简洁实用，方式多样：有中控、遥控、手控等，优质动力装置，性能稳定，无故障可升降300000次无损坏；
（2）桌面高度750MM，升降器升起后最高高度为1200MM（可调）；
（3）电源采用开关电源，输入电压220V，输出电压24V，输出电流10A，符合国家及行业标准；
（4）电机采用大推力电机，输入电压24V，电动升降行程300MM，升降速度22MM/S，负载力500N，噪音低于35分贝；
（5）开关采用手动双刀双掷手动开关，拥有6个接线脚，电流规格10A；
（6）电线：主线采用2.5M2通力电源线，副线采用1.5M2通力电源线；
（7）电机参数：出力15W、电压单相220V、频率50HZ、电流0.15A、起动转矩92MN.M、额定转矩115MN.M、额定转速1250r/min、电容容量/耐压1.2/450VuF/AC
二、对抗椅子（6个）：
·Ø320尼龙脚过1136KG静压测试
·50MM黑色尼龙轮
·80黑色拉深5CM气杆
·2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）
·固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手        
·42密度中软高弹切割海绵
·耐磨亲肤弹力坐步
·背加密加厚H系列网饰面
三、实操终端（6套）
1、终端处理器：英特尔i7-13代及以上;
2、终端内存：≥16G；
3、终端独立显卡：≥GT730 4G；
4、终端硬盘：≥512固态；
5、终端显示器：≥23.8寸；
6、鼠标键盘
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	研学旅行课程设计系统
	一、系统功能
1.1 系统描述：研学旅行课程设计系统融合VR、AR虚拟仿真技术，打造沉浸式研学主题场景与研学BOX仿真场景。学生可依托多场景实操练习，完成研学旅行方案、研学指导手册、学生研学手册的设计，满足日常教学、实训、考核全流程应用需求。
1.2 个人中心：可显示个人信息数据，具备基础信息编辑与更改、查看实训记录和作业提交记录等功能。
1.3 实训模式：
▲1.3.1任务模式：可分为自定义任务、随机任务、老师任务和模拟考试四种模式。
▲1.3.1.1自定义任务：学生自主选择对应六大主题下面具体场景、题目选择（两种方式：可以直接选择现成的题目，或者根据对应的模板，自行选择省市区、授课对象、适应季节、费用、学生人数、学校特色、区域、决策人偏好等）、教具选择、方案模板选择（教育部、人社部、文旅部）等。
▲1.3.1.3随机任务：随机生成任务（主题、设计要求、教具、VR场景组成）试卷进行答题，并且具有一键更换试卷的功能。
1.3.1.3老师任务：选择任务列表中老师发布的任务，在规定时间内进行答题。
1.3.1.4模拟考试：学生以模拟考试的方式随机抽题，在规定的时间内进行作答并提交。
1.3.2实训作答：根据所选题目进行答题。
▲1.3.2.1作答方式：根据选定的关键任务生成对应的试卷试题，试题区域显示：主题VR区、题干区、教具区和作答区四大板块，在作答区可进行研学旅行方案、研学指导手册、学生研学手册答题，且设有交卷按钮。
1.3.3 辅助功能
1.3.3.1 研学AI助手：支持学生根据自身学习及实训需求检索相关内容，为研学实操实训提供配套支撑。
■1.3.3.2 研学案列：内置丰富多样的研学课程设计案例，严格参照教育部、人社部、文旅部相关标准打造，案例地域覆盖全国各省份，总数不少于100个，能够充分满足学生实训阶段的学习、借鉴与实操参考需求。
1.3.3.3 电子教材：系统搭载人民教育出版社正版中小学各年级电子教材资源，方便学生检索研学课程匹配学段的教材资料，助力打造适配中小学生的优质研学方案
■1.3.3.4 课程标准：系统内置教育部义务教育学科课程标准全文资料，学员可根据研学课程对应的学段快速查阅参考，保障研学方案设计符合中小学教学规范。
1.4研学旅行课程设计系统里面的考试模式：在此模式下，学生可以进行研学相关的考试。
1.5研学资源至少包含研学旅行六大主题虚拟资源和研学BOX虚拟资源。
1.5.1六大主题虚拟资源分别是：自然、历史、地理、科技、人文、体验六大主题场景资源；
■1.5.1.1自然类研学旅行VR资源（自然生态博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述关于生态系统的基本知识,场景内容需包含：①生态系统的基本内涵、②生态系统的组成成分（生产者、分解者、消费者）、③生态系统的类别、④生态系统的分类（气体型循环、水循环、沉积型循环）、⑤生态系统的稳定性（生态平衡、生态自我调节、负反馈调节、正反馈调节、抵抗力稳定性、恢复力稳定性、人类的影响）、⑥食物链、⑦食物网。
1.5.1.2历史类研学旅行VR资源（历史脉络博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述我国历史基本发展情况，场景内容需包含：①早期人类、②黄帝时期、③先秦时期、④秦汉时期、⑤三国两晋南北朝、⑥隋唐五代、⑦五代十国、⑧辽宋夏金元、⑨明清、⑩中华民国、⑪中华人民共和国。
■1.5.1.3地理类研学旅行VR资源（地理地貌博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述关于地貌的基本知识与地貌对人类生存与发展的实际影响场景内容需包含：①地貌的定义、②地貌形态成因、③世界著名的地貌类型（中国丹霞、刚果盆地、亚马孙平原、巴西高原、哈萨克丘陵、安第斯山脉）、④中国地貌形态分类（山地、高原、盆地、丘陵、平原）、⑤中国民族地区地貌基本特征、⑥地貌对人类生存与发展的影响（地貌与农业生产、地貌与工程建设、地貌与城市发展、地貌与旅游）。
1.5.1.4科技类研学旅行VR资源（科技科学博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述科学技术是第一生产力，为了能让学生们更好地认识现代科学技术，以提升科学素养，加强科技创新精神，加快发展科技技术，场景内容需包含：①人工智能技术、②无人机技术、③虚拟现实技术、④纳米技术。
■1.5.1.5人文类研学旅行VR资源（人文非遗博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述非遗文化“二十四节气”，准确的反映了自然节律变化，不仅是指导农耕生产的时节体系，更是包含有丰富民俗事象的民俗系统，场景内容需包含：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。
■1.5.1.6体验类研学旅行VR资源（体验职业博物馆）：本场景资源通过图文并茂的形式生动讲述社会部分职业，让孩子们在娱乐中体验大人的生活世界，在参与中学习社会的知识；在实践的过程中认知社会、品尝工作的快乐、培养克服困难的勇气、提高各方面的素质，场景内容需包含：①消防员、②宇航员、③记者、④医生、⑤机长、⑥人工智能训练师、⑦家庭教育指导师、⑧研学旅行指导师。
■1.5.2研学BOX虚拟资源分别是：自然研学BOX-植物篇、历史研学BOX-红色篇、地理研学BOX-地质篇、科技研学BOX-航空篇、人文研学BOX-非遗篇、体验研学BOX-汽车篇。
二、系统要求
2.1 系统平台教学方式：软件采用PC版，网络教学模式。
2.2 用C# 基于Unity引擎开发，分层结构开发模式，模块化设计，可扩展性强，设置灵活，易于维护和更新，更好的兼容及运行VR课件。
三、资源要求
3.1 资源应包含基于头戴设备的VR版、基于触控操作和鼠标键盘操作的桌面版两个版本，根据不同使用环境和实训环节选择相对应的版本进行使用。
桌面版与VR版应展示同一主题内容，与系统低耦合的对接方式，无相关设备不影响实训及考试操作。
3.2 要求根据人体反向动力学算法，使用有限的VR设备推算复杂的肢体运动，有效降低操作的复杂度，延迟更低。
3.3 要求基于主流虚拟仿真引擎平台UE4开发，采用物体交互、人机交互、人物动作设置、人物骨骼动画绑定、动态纹理技术、灯光材质渲染等，实现体验者与工具、设备、人物等实现真实的交互体验。
3.4 要求VR端分辨率要求双眼不低于2880*1600，在配备的硬件设备下帧率不小60FPS。但同时要可适应各显示客户端口分辨率。
3.5 要求采用模块化、数据结构化设计，增加多种访问接口，进一步提升了培训系统应用自由度。便于后期拓展。
3.6 要求根据具体项目场景及交互道具相关清单制作相关三维模型和场景。要求模型1:1大小还原，手中360°无死角观察，材质表达准确，布线及其数量合理准确，音效以及交互使用符合真实情况。画面流畅清晰写实。
3.7 要求采用3DMAX、MAYA等3D建模工具实现高分辨率的网格模型并拆分UV，采用SUBSTANCEPAINTER、PS等贴图工具制作高清晰度贴图。
3.8 道具低模面数根据模型复杂程度控制在1万个三角面内，UV利用率在90%以上，需要交互的模块单独拆开。角色低模面数控制在20000三角面左右，角色关节处布线合理，UV利用率在80%以上。以上两种类型都需制作高模，进行法线烘培，制作PBR贴图。
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	研学旅行计调实务系统
	一、系统功能
1.1 系统描述：把研学方案涉及的餐饮、住宿、交通、研学资源、课程、师资等各项服务内容相融合，搭建起良性的研学服务生态链，选择不同资源（师资、物料、交通、餐饮、住宿、场所、课程）数量、种类等，通过在时间轴的方式形成一目了然的研学线路方案，最后输出一套完整的活动流程、行程单、价格核算、报价单，同时资源信息的实时显示，保证了产品的可落地性和可实施性，真正满足研学旅行线路规划与地接服务实训的个性化需求。
1.2 个人中心：可显示个人信息数据，具备基础信息编辑与更改、查看实训记录和作业提交记录等功能。
1.3 设置参数
1.3.1 活动名称：根据所要设计的研学线路命名。
▲1.3.2 主题：设置自然、地理、历史、人文、科技、体验六大主题与其他，主题可以多选。
1.3.3 时间：设置出发日期和时间、返回日期和时间，实训时的研学时间设置原则与实际研学安排相符。
1.3.4 出发地：设置研学线路的出发城市（省-市-区/县）。
1.3.5 目的地：设置研学线路的目的城市（省-市-区/县）。
▲1.3.6 校方老师：设置研学团校方随行教师，需填写女教师人数和男教师人数，实训生成的报价单内，校方教师为成人价格。
1.3.7 学生：设置研学团主体，需选择年级和班级并填写该班的女生人数和男生人数，可点击“＋”添加多个班级，实训生成的报价单内，学生计算学生价格。
▲1.3.8 免费学生\成人数：设置需要免费的人数，实训生成的报价单内，学生计算学生价格，成人计算成人价格，此项参数为非必选项。
1.3.9 整体预算：设置此次研学实训的整体预算。
▲1.3.10 毛利率：设置此次研学实训的毛利率数值。
1.3.11 其他：根据实训目的自行选择是否设置清真餐并选择清真餐数量，此项参数为非必选项。
1.3.12特殊要求：填写此次研学的其他特殊要求，此项参数为非必选项。
1.4 研学线路规划设计
1.4.1 日程：根据参数设置的研学时间列出所有日期，实训过程中可删除或新增新的日期，当前页面显示是所选日期的行程内容，可通过日程列表切换日期，安排或查看该日行程；
■1.4.2 添加行程：行程类型有师资、物料、交通、早餐、午餐、晚餐、住宿、场所、课程和其他，点击添加行程显示行程类型，根据实训安排选择各类行程可进行具体添加操作。
■1.4.2.1添加师资：添加行程——师资——总控/队医/研学旅行指导师/导游/安全员/司机/摄影/摄像/特聘专家/其他——设置安排该师资的时间（每天都有/自定义时间）——设置该师资是否计入到成人和学生的费用——在列表内选择该类师资的具体人员——设置该师资的人数——根据市场单价和成本单间填写分项单价——根据表格内填写的参数自动计算出市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的师资时间轴上（添加多个师资后，师资时间轴合并为一条，可自定义查看详情和隐藏）
1.4.2.2 添加物料：添加行程——物料——宣传物料/应急物料/活动物料/自定义物料（学生可以自行添加所需物料）——设置安排该物料的使用时间（每天都有/自定义时间）——在列表内选择该类物料的具体种类——设置该物料数量——根据市场单价和成本单间填写分项单价——设置该物料是否计入到成人和学生的费用——根据表格内填写的参数自动计算出市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的物料时间轴上（添加多个物料后，物料时间轴合并为一条，可自定义查看详情和隐藏）
1.4.2.3添加交通
1.4.2.3.1 飞机：添加行程——交通——飞机——设置出发地点和到达地点——查找班次——选择——选择车票种类并设置数量——确定——该行程会出现在时间轴上方的交通时间轴上
1.4.2.3.2 火车：添加行程——交通——火车——设置出发地点和到达地点——查找班次——选择车次——选择车票种类并设置数量——确定——该行程会出现在时间轴上方的交通时间轴上
1.4.2.3.3 轮船：添加行程——交通——轮船——设置出发地点和到达地点——查找船次——选择船次——设置船票数量——确定——该行程会出现在时间轴上方的交通时间轴上
1.4.2.3.4 大巴：添加行程——交通——大巴——设置开车时间和到达时间、出发地点和到达地点——根据城市物价水平选择第一档/第二档/第三档/自定义（学生可以自行添加对应价格）——根据人数选择车型并设置该类车数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的交通时间轴上
1.4.2.4 添加早餐/午餐/晚餐：添加行程——早餐/午餐/晚餐——设置吃饭开始时间与结束时间——设置吃饭地点——选择菜品——设置数量——确定——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的早餐/午餐/晚餐时间轴上
1.4.2.5 添加住宿
1.4.2.5.1 酒店：添加行程——住宿——设置就寝时间、起床时间、酒店地点和星级——查找酒店——选择房型并设置数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的酒店时间轴上
1.4.2.5.2 宿舍：添加行程——住宿——设置就寝时间、起床时间、宿舍地点——查找——选择房型并设置数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的宿舍时间轴上
■1.4.2.5.3 帐篷：添加行程——住宿——设置就寝时间、起床时间、帐篷地点——查找——选择帐篷类型并设置数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴上方的帐篷时间轴上
■1.4.2.6 添加场所：添加行程——场所——设置开始时间、结束时间和体验地点——查找——选择场所——设置学生票数量和成人票数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴下方的场所时间轴上
■1.4.2.7 添加课程：添加行程——课程——设置地点——选择场所——选择课程——设置学生票数量和成人票数量——参考市场单价与成本单价，填写分项单价——表格自动计算市场金额、分项金额和成本金额——确定——该行程会出现在时间轴下方的课程时间轴上
1.4.2.8 添加保险费：添加行程——其他——设置学生保险费和成人保险费
1.5 辅助功能
1.5.1 重新安排：日程上方的重新安排按钮，点击后清除此次实训所有行程安排。
1.5.2 提示：点击“提示”按钮，出现实训参数悬浮窗，点击“隐藏”可隐藏窗口。
1.5.3 预览：点击“预览”按钮，可查看活动流程、行程单、价格核算和报价单的预览窗口，点击“返回”可回到实训页面。
■1.5.4 研学AI助手：支持学生根据自身学习及实训需求检索相关内容，为研学实操实训提供配套支撑。
■1.5.5 研学案列：系统内置海量研学线路设计实例，案例覆盖全国各省市，数量不少于80个，为学生实训研学线路设计方案提供充足参考学习范本。
1.6 教师端：教师可以根据教学所需，添加研学线路设计所需全部资源（包括师资、物料、交通、餐饮、住宿、场所、课程），便于学生实训过程中直接使用。
二．技术要求
2.1 系统平台教学方式：软件采用PC版，网络教学模式。
2.2 用JAVA技术开发，分层结构开发模式，C/S架构，服务稳定可靠。数据库使用MYSQL，系统后台数据设置灵活。
	1
	套

	16
	教学展示柜（玻璃展柜/储物）
	1.选品展示架设计须符合现场装饰风格，规格根据现场尺寸进行定制。 
2.基材：选用环保三聚氰胺板或优于，甲醛释放量须符合GB18580—2008E1级标准；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国家相关标准，防污阻燃、耐磨抗划痕，含水率≤11%。 
3.封边：选用优质 PVC 封边或优于，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击。 
4.粘胶：须选用高级环保胶粘剂，须符合GB18583-2008标组准；金属拉手，方便储藏工具、耗材等。
	3
	套

	17
	研学定制展示柜（立柱包边）
	1.选品展示架设计须符合现场装饰风格，规格根据现场尺寸进行定制。 
2.基材：选用环保三聚氰胺板或优于，甲醛释放量须符合GB18580—2008E1级标准；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国家相关标准，防污阻燃、耐磨抗划痕，含水率≤11%。 
3.封边：选用优质 PVC 封边或优于，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击。 
4.粘胶：须选用高级环保胶粘剂，须符合GB18583-2008标组准；金属拉手，方便储藏工具、耗材等。
	1
	套

	18
	嵌入式多层物料展示柜（储物/氛围灯/展示隔断）
	1.物料展示专用背景展示墙，包括墙面展示设计及展示施工，包括原有墙面的背景墙突出，内嵌展示架，场景地面、吊顶的设计与处理。 
2.具体定制尺寸以施工现场测量为准。
	4
	组

	19
	场景实训文化设计与制作
	1.针对各实训场景的实际空间情况，投标供应商需提供整体功能设计及布局规划，提供相应的平面设计功能图、项目施工图以及全彩3D全景建设效果图各1套。 
2.经采购人确认后的本项目图纸，投标单位承诺可作为本项目的验收参考标准。 投标供应商需提供相应的承诺函，格式自拟。 
3.根据实训场景的不同定制，展示内容及规格尺寸现场定制。主材多种材质及颜色可选，防腐蚀、抗变形。包括安装过程中的配件及耗材
	1
	项


3、质保期
供应商须承诺本项目所有设备、软件类产品免费质保期为3年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，免费维护保养。
4、付款方式
①合同签订完成，支付合同总价款30%预付款；②全部设备到货、安装布线、系统调试完毕，初验合格支付70%尾款；③结算方式：对公银行转账，供应商开具合规增值税专用发票。
5、售后服务要求
5.1响应文件应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
5.2质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。
6、交付要求
6.1交付时间：合同签订之日起45日内完成本项目建设，将所有设备安装到位。
6.2送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
7、验收标准
符合国家标准，经采购人项目负责人确认填写项目验收报告。
8、特别说明
■8.1投标人在投标标书中需出具并盖章的承诺函，承诺招标文件中的每项技术参数都可作为验收的依据，在参数在验收时如果不能符合标书的要求，投标人应按投标价的30%作为对业主的赔偿，采购标的退回，合同作废，并承担虚假应标的相关责任。无公章或承诺函缺失的视同未提交，投标无效。
■8.2本项目包含系统集成服务。投标人须配合本项目施工单位开展现场踏勘、方案设计、管线布放等前期相关工作，统筹做好接口对接、技术交底等工作，保障项目整体建设有序推进。投标人须就上述配合义务单独出具承诺函，作为投标文件组成部分。
8.3采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐参考的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
8.4如有疑问请与采购人联系。
（四）分包四：数智体能实训中心
1、采购清单
	序号
	产品名称
	单位
	需求数量

	1
	跑步机
	台
	4

	2
	攀爬机
	台
	1

	3
	楼梯机
	台
	1

	4
	四站位综合训练器
	台
	1

	5
	坐姿推胸训练器
	台
	1

	6
	坐姿扩胸、夹背双功能训练器
	台
	1

	7
	大腿内、外侧训练器
	台
	1

	8
	坐式踢腿、压腿双功能训练器
	台
	1

	9
	史密斯机
	台
	1

	10
	开放式训练架
	台
	1

	11
	深蹲训练器
	台
	1

	12
	水平卧推架
	台
	1

	13
	可调式训练凳
	台
	1

	14
	坐姿训练凳
	台
	1

	15
	可调式腹肌板
	台
	1

	16
	哑铃架
	台
	1

	17
	哑铃
	套
	1

	18
	十二边CPU铃片2.5kg
	片
	6

	19
	十二边CPU铃片5kg
	片
	10

	20
	十二边CPU铃片10kg
	片
	10

	21
	十二边CPU铃片15kg
	片
	6

	22
	男士基础训练杆
	根
	2

	23
	跳箱
	套
	1

	24
	壶铃
	套
	1

	25
	甩绳
	套
	1

	26
	运动功能表现测评系统
（核心产品）
	台
	1

	27
	智能体测仪
	台
	1

	28
	运动会员端小程序、管理端APP
	套
	1

	29
	壁挂人脸识别门禁
	台
	2



2、 技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	跑步机
	1、显示器:液晶触摸屏
2、心率感应片：镶嵌式设计，永不脱落
3、速度范围：≥0.8-20KM/H
4、坡度范围：≥0-15% ；
5、跑带：宽度≥550mm，厚度≥2.2mm
6、跑板：≥18mm厚度，最大承重≥180kg
7、滚筒尺寸：≥75mm
8、移动轮：一体化结构，大跨距，机身稳定性高
9、虚拟场景：提供多场景模式
10、蓝牙：支持连接蓝牙
11、语言：中、英文等多种语言可切换选择
12、电子读数：时间、距离、卡路里、心率、速度、坡度、运动数据显示
13、心率监控：手扶式心率传感器，实时显示心率
14、预设程序：距离倒数模式，卡路里倒数模式，时间倒数模式，心率控制模式，高强度模式，燃脂模式，有氧运动模式，自定义模式，反转模式
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告
	4台

	2
	攀爬机
	1. LCD显示屏	
2. 主架材质	钢	
3. 管材规格 ≥3mm钢	
4. ▲脚踏:需能快速拆装，坚固耐用，耐磨损
5. ▲心率监测
6. 可调节阻力	
7. 电子读数	时间、卡路里、心率、距离、间距等
8. 踏步高度范围	≥0-650mm	
9. 最大用户重量	≥150kg	
10. 手臂冲绳长度	≥0-650mm	
11. 外形尺寸	≥1200mm*900mm*2300mm	
	

	3
	楼梯机
	1.显示面板：数码显示屏控制面板，可显示时间、台阶、高度、卡路里、心率、等级
2.供电方式：插电
3.心率系统
4.训练程序：可设定多种预设程序
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告
	1台

	4
	四站位综合训练器
	管材厚度：≥2.5mm
钢丝绳：≥6mm
拉力:≥100KG
框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
坐垫：皮面，防水耐磨，宽大舒适
产品尺寸：≥3400*1400*2200mm
	1台

	5
	坐式推胸训练器
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、钢丝绳：≥6mm
4、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
5、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹、坐垫：皮面，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求
7、产品尺寸：≥1400*1150*1500mm    
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告
	1台

	6
	直臂夹胸训练器
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、钢丝绳：≥6mm
4、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
5、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹；
6、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
7、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求；
8、产品尺寸：≥1300*1000*2000mm
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告     
	1台

	7
	大腿内外侧
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
钢丝绳：≥6mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求"
7、产品尺寸：≥1500*750*1500mm
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告                
	1台

	8
	坐式踢腿、压腿双功能训练器
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、钢丝绳：≥6mm
4、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
5、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹：
坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求
7、产品尺寸：≥1300*980*1500mm
▲提供国家体育用品权威认定机构出具的检测报告
	1台

	9
	史密斯机
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求
7、杠铃片置放杆：≥6根
产品尺寸：≥2150*1250*2100mm                            
	1台

	10
	开放式训练架
	1、框架材质：钢；
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：全新的人性设计，符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种健身需求"
7、产品参数：
尺寸(长宽高)：≥700*1250*2400mm
	1台

	11
	深蹲训练器
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求"
7、产品尺寸：≥1700*1600*1400mm
	1台

	12
	平卧赛架
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求"
7、产品尺寸：≥1700*1400*1200mm
	1台

	13
	可调式训练凳
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、坐垫、背垫可调
7、产品尺寸：≥1300*600*500mm
	1台

	14
	坐姿训练凳
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、产品尺寸：≥1150*490*430mm                
	1台

	15
	可调腹肌训练板
	1、框架材质：钢
2、管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
4、运动轨迹：符合人体工程学的运动轨迹
5、坐垫：皮面及以上，防水耐磨，宽大舒适
6、配重：挂片式配重，可以灵活调配，适应多种人群的健身需求"
7、产品尺寸：≥1400*650*950mm 
	1台

	16
	哑铃架
	1.框架材质：钢
2.管材厚度：≥2.5mm
3、框架漆面：烤漆工艺及以上，保证产品的质量一致性和产品稳定性
5、防滑地脚
6、可放置≥十对哑铃"
7、产品尺寸：2504*757*810mm
产品净重：75KG               
	1台

	17
	哑铃 
	表面聚氨酯（CPU）
2.5KG*2；5KG*2；7.5KG*2；10KG*2；12.5KG*2；15KG*2；17.5KG*2；20KG*2；22.5KG*2；25KG*2；
	275KG

	18
	 12边杠铃片 
	表面聚氨酯（CPU）
2.5kg*6片
	15KG

	19
	12边杠铃片
	表面聚氨酯（CPU）
5kg*10片,
	50KG

	20
	12边杠铃片
	表面聚氨酯（CPU）
10kg*10片
	100KG

	21
	12边杠铃片
	表面聚氨酯（CPU）
15kg*6片
	90KG

	22
	男士基础训练杆
	1.材料：钢；
2.重量：20kg±0.1kg；
3.长度：220cm±1cm；
4.承重：≥150kg。
5.具有回弹性，稳定不易永久形变
	2根

	23
	跳箱
	1.产品需求：回弹性好，不易塌陷；所用材料需要环保；结构坚固稳定；表面做防滑处理，不易撕裂；地不稳定，使用时不易移位；磕碰不易受伤。
2.设备尺寸：≥长900*宽750*高（15cm、25cm、35cm、45cm、60cm）；
3.承重：≥150kg；
	1套

	24
	壶铃
	4KG1只；6KG1只；8KG1只；10KG1只；12KG1只；14KG1只；手柄做防滑处理
	54KG

	25
	甩绳
	1、直径38MM 9米
2、手柄防滑处理，加强手部抓握力，不易脱落
3、材质耐磨，增长使用时间
	1根

	26
	运动功能表现测评系统
（核心产品）
	1.尺寸:≥长400mm*宽350mm/1块，共2块;
2.单块重量（共两块）：≤5KG；
3.供电方式:直供电；内置大容量电池，220V充电，续航时间10小时及以上
▲5.测量最大上限:10KN;
▲6.采样精度:0.1%;
▲7.最大采样频率:1000HZ;
▲8.提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的相关测试报告;
9.数据安全:通过服务器管理，实现数据保密
10.可进行登录，用户登录进行管理功能
▲11.产品需具有深蹲跳，反向跳，连续跳，踏频，单腿测试等多种测试模式。（提供可体现前述功能界面截图作为佐证材料）
12.产品具有快速测试模式，可以快速生成相关数据
13.实时绘制左侧、右侧、合力曲线，自动标定动作核心
14.多项数据指标可以查看，包括并不限于功率指标，时间指标，速度指标，力学指标;
15.可根据测试动作，自动生成数据曲线，并标示测试过程的节点;
16.支持根据历史记录生成测试报告，并给予训练建议;
17.测试数据可上传数据管理系统，支持数据分析及导出
18.系统数据管理系统可选择历史数据目标，行程折线图，预测体能周期
19.系统数据管理系统可进行曲线对比，寻找不足之处
20.产品在人员登录状态时可通过系统数据管理系统下发测试计划，实现远程检测
21.可连接WIFI，支持软件系统远程升级;
22.支持多种登录方式:人脸识别、扫码登录和、账号登陆及游客登录;
23.APP同时适配ios、安卓、鸿蒙系统;
24.软件无年费
	1套
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	智能体测仪
	测试身高范围：≥90cm~220cm
测试体重范围：≥10kg~260kg
1、3D人体模型
2、测量方法：非接触式三维扫描结合人工智能三维建模
3、测量原理：多电极多频段生物阻抗法+体积密度法+红外扫描（安全无辐射）
4、阻抗测量使用频率(HZ)：5K 50K 250K
5、3D建模技术：高清深感摄像头结合人工智能算法真实还原1:1人体3D模型
6、▲人机交互方式
（1）手势识别（2）姿势识别（3）按键（4）触屏
7、▲数据呈现方式
电子版报告；纸质报告；
8、数据存储
测量完成自动保可通过管理平台可查看所有历史数据报告。
9、▲智能分析
身体成分测量完成后，生成身体成分报告-趋势变化，对历史体测数据进行处理，生成趋势折线图。
10、▲身体成分测量
（1）身体成分计算： 选择身体成分测量，完成后可扫码查看报告， 身体成分计算数据包括：身体总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，体重，去脂体重，肌肉 量，骨骼肌，身体质量指数(BMI),腰臀比，内脏脂肪等级，基础代谢，体脂率。
（2）身体节段测量： 选择身体成分测量，完成可后扫码查看报告， 身体测量节段计算数据包括：5节段脂肪/肌肉 (右上肢，右下肢，躯干，左上肢，左下肢)o
（3）控制及分析建议 选择身体成分测量，完成可后扫码查看报告， 控制及分析建议包含：生理评估分数、体重控制及调节建议、脂肪控制及调节建议、肌肉控制及调节建议、节段肌肉分析、节段脂肪分析 、内脏脂肪分析。
11、▲体态评估 
（1）智能3D体态评估： 进行体态评估测量，完成后扫码查看报告，根 据真实3D模型，智能化体态评估，项目包括： 腿型、头前引、头侧歪、高低肩、圆肩、骨盆 前/后移。
（2）3D模型 ：选择体态评估测量，完成后可查看报告， 可获取真实3D体态模型。
（3）身体维度： 进行身体成分测量，完成后扫码查看报告，全身九大围度自动测量。围度测量项目：左上臂围、右上臂围、胸围、腰围、臀 围、左大腿围、右大腿围、左小腿围、右小腿围 。
（4）功能评估分数：进行体态评估测量，生成报告，根据测量结果，智能生成功能评估分数。
12、▲肩部功能 ：
（1）选择肩部功能测量，可获取肩部功能报告，
（2）报告项目包括：肩部左/右外展上举、肩部左/右前屈上举
	1台
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	运动会员端小程序、管理端APP
	1、APP、系统≥3年使用期.
2、电脑后台端。
	1套
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	壁挂人脸识别门禁
	1、 人脸识别入场，自动识别会员身份，无需验证会员身份。
2、 口罩识别。高级氧化铝工艺，顶级散热性，保证使用寿命和稳定。
3、8英寸触摸大屏、四核及以上CPU、高强度钢化玻璃面板防划痕、高强度铝合金一体化机身高防护。装便捷，美观大方。IP65防护等级完美满足室内外场景。自动OTA升级，让设备得到持续升级优化。 
	1套


3、质保期
供应商须承诺本项目所有设备、软件类产品免费质保期为3年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，免费维护保养。
4、付款方式
①合同签订完成，支付合同总价款30%预付款；②全部设备到货、安装布线、系统调试完毕，初验合格支付70%尾款；③结算方式：对公银行转账，供应商开具合规增值税专用发票。
5、售后服务要求
5.1 响应文件应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
5.2 质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。
6、交付要求
6.1交付时间：合同签订之日起30日内完成本项目建设，将所有设备安装到位。
6.2送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
7、验收标准
符合国家标准，经采购人项目负责人确认填写项目验收报告。
8、特别说明
★8.1投标人在投标标书中需出具并盖章的承诺函，承诺招标文件中的每项技术参数都可作为验收的依据，在参数在验收时如果不能符合标书的要求，投标人应按投标价的30%作为对业主的赔偿，采购标的退回，合同作废，并承担虚假应标的相关责任。无公章或承诺函缺失的视同未提交，投标无效。
★8.2本项目包含系统集成服务。成交集成商须配合本项目施工单位开展现场踏勘、方案设计、管线布放等前期相关工作，统筹做好接口对接、技术交底等工作，保障项目整体建设有序推进。集成商须就上述配合义务单独出具承诺函，作为投标文件组成部分。
8.3采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐参考的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
8.4如有疑问请与采购人联系。

（五）分包五：旅游管理专业群实训室工程改造
1、工程量清单
①工程分区汇总表
	序号
	工程名称（区域）
	面积（㎡）
	类型
	主要施工内容
	备注

	1
	501 酒水服务实训区、503 智慧餐厅实训区（合并为一个项目包）
	177.3
	工程类
	原地砖、墙面、吊顶拆除重做；地面（地砖、找平、踢脚线、波打线）、墙面（腻子、乳胶漆、文化展示墙、墙裙、木饰面格栅等）、天棚（石膏板造型吊顶、软膜天花）、灯具、强电弱电、隔断及精装修等全部内容
	501 与 503 合并报价

	2
	505 文旅新媒体实训室
	111.6
	工程类
	拆除重做；全钢防静电地板（含支架接地）、绿幕抠像背景墙、直播区声学吸音软包、文化展示墙、石膏板吊顶、灯具、强弱电（含墙面可收缩工程插线板5套）及精装修等
	

	3
	507 研学与定制旅游实训室
	111.8
	工程类
	拆除重做；全钢防静电地板（含支架接地、48工位电源/网络地板下线槽）、文化展示墙、石膏板吊顶、灯具、强弱电（48工位插座与网络点）、智慧屏管线预埋及精装修等
	

	4
	体育学院训练中心——普拉提训练区
	—
	工程类
	运动地胶、水银白镜墙面、石膏板造型、乳胶漆、水电改造、防火门出新、导视等
	

	5
	体育学院训练中心——固定器械训练区
	—
	工程类
	运动地胶、水银白镜墙面、石膏板造型、乳胶漆、水电改造、防火门出新、导视等
	

	6
	体育学院训练中心——有氧训练区、体测室、拉伸康复训练区、走廊
	—
	工程类
	运动地胶、石膏板吊顶、反光灯槽、墙面造型、水电（含跑步机3000W专用插座回路）、门窗及导视、监控等
	

	7
	体育学院训练中心——办公区域及其他（含淋浴区）
	—
	工程类
	顶面基层处理及乳胶漆、墙面处理、水电、成品淋浴房、电热水器、排风扇、防火门出新等
	

	8
	体育学院训练中心——自由力量训练区
	—
	工程类
	运动地胶、减震地垫、水银白镜金属收口、软包防撞条、硅藻泥、水电改造、防火门出新等
	

	注：各分区面积以现场实测及施工图纸为准；具体施工内容、规格、数量详见本清单“工程量清单明细表”。



②工程量清单明细表
	分部分项
	项目名称
	规格说明
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一、501 酒水服务实训区 & 503 智慧餐厅实训区

	501 酒水服务实训区（面积 65.7 ㎡）

	拆除
	
	
	
	
	
	

	拆除
	原吊顶拆除及清运
	含人工机械
	㎡
	65.7
	
	

	拆除
	墙面旧饰面铲除
	含垃圾下楼
	㎡
	94
	
	

	拆除
	原地面砖铲除
	含垃圾清运
	㎡
	65.7
	
	

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	地面水泥砂浆找平
	30mm厚
	㎡
	65.7
	
	

	地面
	防滑地砖 600×600
	中档砖含辅料铺贴
	㎡
	65.7
	
	

	地面
	瓷砖踢脚线
	
	m
	32
	
	

	地面
	地面波打线/拼花
	
	m
	20
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	墙面腻子批刮
	两遍含打磨
	㎡
	94
	
	

	墙面
	内墙乳胶漆
	中档环保漆两遍
	㎡
	94
	
	

	墙面
	酒水文化展示墙
	木饰面+UV板造型
	㎡
	16
	
	

	墙面
	操作区防溅墙砖
	
	㎡
	26
	
	

	墙面
	木饰面格栅装饰
	
	m
	30
	
	

	墙面
	主造型背景墙
	含基层
	㎡
	9
	
	

	墙面
	吸音板装饰
	
	㎡
	20
	
	

	天棚
	
	
	
	
	
	

	天棚
	石膏板造型吊顶
	轻钢龙骨
	㎡
	65.7
	
	

	天棚
	软膜天花(局部)
	
	㎡
	12
	
	

	灯具
	
	
	
	
	
	

	灯具
	LED平板灯 600×600
	
	套
	12
	
	

	灯具
	LED筒灯
	
	套
	16
	
	

	灯具
	LED灯带及变压器
	
	m
	25
	
	

	灯具
	应急疏散指示灯
	
	套
	4
	
	

	灯具
	造型灯槽及反光板
	
	项
	1
	
	

	强电
	
	
	
	
	
	

	强电
	配电箱回路改造
	含空开
	项
	1
	
	

	强电
	强电布线(穿管含管材)
	BV2.5/4mm²
	m
	600
	
	

	强电
	五孔插座(含底盒安装)
	
	个
	50
	
	

	强电
	应急照明回路
	
	项
	1
	
	

	强电
	墙体开槽及恢复
	机械剔槽、线管敷设后水泥砂浆修复
	m
	120
	
	

	强电
	86型暗盒预埋（底盒及过线盒）
	阻燃PVC暗盒预埋
	个
	30
	
	

	强电
	电气管线及预埋（设备点位预留）
	固定家具点位预留：PVC线管暗敷、预埋底盒及引上引下线，供后期设备接线
	项
	1
	
	

	弱电
	
	
	
	
	
	

	弱电
	六类网线敷设
	含管材
	m
	300
	
	

	弱电
	信息插座 RJ45
	含底盒
	个
	24
	
	

	弱电
	无线AP点位
	
	点
	3
	
	

	定制
	
	
	
	
	
	

	定制
	不锈钢收口线条
	
	m
	30
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	定制窗帘(含轨道)
	
	m
	12
	
	

	门窗
	成品套装门(含门套)
	
	樘
	1
	
	

	门窗
	铝合金玻璃门
	操作间
	樘
	1
	
	

	措施
	
	
	
	
	
	

	措施
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	

	措施
	成品保护
	
	㎡
	65.7
	
	

	措施
	开荒保洁
	
	㎡
	65.7
	
	

	措施
	脚手架及登高措施
	
	项
	1
	
	

	措施
	材料搬运及二次搬运
	含材料进场及楼层搬运
	项
	1
	
	

	精装修
	
	
	
	
	
	

	精装修
	石材门槛石
	
	m
	1.2
	
	

	精装修
	人造石窗台板
	
	m
	4
	
	

	精装修
	窗帘盒(木工板基层)
	
	m
	8
	
	

	精装修
	石膏阴角线(顶角线)
	
	m
	30
	
	

	精装修
	天花检修口
	
	个
	2
	
	

	精装修
	品牌开关面板(含安装)
	
	个
	15
	
	

	精装修
	强弱电线槽(阻燃PVC)
	
	m
	40
	
	

	精装修
	阴阳角护角条及防开裂处理
	
	项
	1
	
	

	精装修
	软包背景墙(主造型)
	
	㎡
	6
	
	

	精装修
	空调风口预留配合
	
	项
	1
	
	

	精装修
	消防烟感/喷淋配合
	
	项
	1
	
	

	503 智慧餐厅实训区（面积 111.6 ㎡）

	拆除
	
	
	
	
	
	

	拆除
	原吊顶拆除及清运
	含人工机械
	㎡
	111.6
	
	

	拆除
	墙面旧饰面铲除
	含垃圾下楼
	㎡
	135
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	墙面腻子批刮
	两遍含打磨
	㎡
	135
	
	

	墙面
	内墙乳胶漆
	中档环保漆两遍
	㎡
	135
	
	

	墙面
	操作区瓷砖墙裙
	
	㎡
	35
	
	

	墙面
	文化/主题背景墙
	
	㎡
	12
	
	

	墙面
	吸音板装饰
	
	㎡
	15
	
	

	墙面
	木饰面格栅装饰
	
	m
	30
	
	

	隔断
	
	
	
	
	
	

	隔断
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	储物间/更衣室
	㎡
	20
	
	

	隔断
	储物间套装门
	
	樘
	1
	
	

	天棚
	
	
	
	
	
	

	天棚
	石膏板吊顶
	轻钢龙骨
	㎡
	111.6
	
	

	天棚
	软膜天花(局部)
	
	㎡
	15
	
	

	天棚
	顶面检修口
	
	个
	2
	
	

	灯具
	
	
	
	
	
	

	灯具
	LED平板灯 600×600
	
	套
	18
	
	

	灯具
	LED筒灯
	
	套
	12
	
	

	灯具
	LED灯带及变压器
	
	m
	20
	
	

	灯具
	应急疏散指示灯
	
	套
	4
	
	

	灯具
	背景墙灯带
	
	项
	1
	
	

	强电
	
	
	
	
	
	

	强电
	配电箱回路改造
	含空开
	项
	1
	
	

	强电
	强电布线(穿管含管材)
	BV2.5/4mm²
	m
	500
	
	

	强电
	五孔插座(含底盒安装)
	
	个
	45
	
	

	强电
	墙体开槽及恢复
	机械剔槽、线管敷设后水泥砂浆修复
	m
	130
	
	

	强电
	86型暗盒预埋（底盒及过线盒）
	阻燃PVC暗盒预埋
	个
	35
	
	

	强电
	电气管线及预埋（设备点位预留）
	固定家具点位预留：PVC线管暗敷、预埋底盒及引上引下线，供后期设备接线
	项
	1
	
	

	弱电
	
	
	
	
	
	

	弱电
	六类网线敷设
	含管材
	m
	250
	
	

	弱电
	信息插座 RJ45
	含底盒
	个
	20
	
	

	定制
	
	
	
	
	
	

	定制
	不锈钢收口线条
	
	m
	30
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	定制窗帘(含轨道)
	
	m
	20
	
	

	措施
	
	
	
	
	
	

	措施
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	

	措施
	成品保护
	
	㎡
	111.6
	
	

	措施
	开荒保洁
	
	㎡
	111.6
	
	

	措施
	脚手架及登高措施
	
	项
	1
	
	

	措施
	材料搬运及二次搬运
	含材料进场及楼层搬运
	项
	1
	
	

	精装修
	
	
	
	
	
	

	精装修
	石材门槛石
	
	m
	1.2
	
	

	精装修
	人造石窗台板
	
	m
	6
	
	

	精装修
	窗帘盒(木工板基层)
	
	m
	10
	
	

	精装修
	石膏阴角线(顶角线)
	
	m
	45
	
	

	精装修
	品牌开关面板(含安装)
	
	个
	18
	
	

	精装修
	强弱电线槽(阻燃PVC)
	
	m
	55
	
	

	精装修
	阴阳角护角条及防开裂处理
	
	项
	1
	
	

	精装修
	铝扣板集成吊顶(储物间)
	
	㎡
	16
	
	

	精装修
	长虹玻璃隔断(半高)
	
	㎡
	8
	
	

	精装修
	空调风口预留配合
	
	项
	1
	
	

	精装修
	消防烟感/喷淋配合
	
	项
	1
	
	

	二、505 文旅新媒体实训室（面积 111.6 ㎡）

	拆除
	
	
	
	
	
	

	拆除
	原吊顶拆除及清运
	含人工机械
	㎡
	111.6
	
	

	拆除
	墙面旧饰面铲除
	含垃圾下楼
	㎡
	135
	
	

	拆除
	原地面砖铲除
	含垃圾清运
	㎡
	111.6
	
	

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	地面水泥砂浆找平
	30mm厚
	㎡
	111.6
	
	

	地面
	全钢防静电地板 600×600
	含支架接地
	㎡
	100
	
	

	地面
	不锈钢踢脚线
	
	m
	46
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	墙面腻子批刮
	两遍含打磨
	㎡
	130
	
	

	墙面
	内墙乳胶漆
	中档环保漆两遍
	㎡
	130
	
	

	墙面
	专业文化展示墙
	木质/UV板
	㎡
	12
	
	

	墙面
	绿幕抠像背景墙
	专业绿漆+基层
	㎡
	10
	
	

	墙面
	直播区声学吸音软包
	专业吸音棉+阻燃布饰面
	㎡
	8
	
	

	天棚
	
	
	
	
	
	

	天棚
	石膏板吊顶
	轻钢龙骨,工位区及直播区
	㎡
	105
	
	

	灯具
	
	
	
	
	
	

	灯具
	LED平板灯 600×600
	
	套
	16
	
	

	灯具
	LED筒灯
	
	套
	12
	
	

	灯具
	LED灯带及变压器
	
	m
	20
	
	

	灯具
	应急疏散指示灯
	
	套
	4
	
	

	灯具
	直播补光轨道及电源预留
	含轨道及电源
	m
	12
	
	

	强电
	
	
	
	
	
	

	强电
	配电箱回路改造
	含空开
	项
	1
	
	

	强电
	强电布线(穿管含管材)
	BV2.5/4mm²
	m
	450
	
	

	强电
	五孔插座(含底盒安装)
	
	个
	45
	
	

	强电
	墙面可收缩工程插线板
	甲方要求,拉出供笔记本充电
	套
	5
	
	

	强电
	墙体开槽及恢复
	机械剔槽、线管敷设后水泥砂浆修复
	m
	110
	
	

	强电
	86型暗盒预埋（底盒及过线盒）
	阻燃PVC暗盒预埋
	个
	30
	
	

	强电
	电气管线及预埋（设备点位预留）
	固定家具点位预留：PVC线管暗敷、预埋底盒及引上引下线，供后期设备接线
	项
	1
	
	

	弱电
	
	
	
	
	
	

	弱电
	六类网线敷设
	含管材
	m
	290
	
	

	弱电
	信息插座 RJ45
	含底盒
	个
	30
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	定制窗帘(含轨道)
	
	m
	16
	
	

	措施
	
	
	
	
	
	

	措施
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	

	措施
	成品保护
	
	㎡
	111.6
	
	

	措施
	开荒保洁
	
	㎡
	111.6
	
	

	措施
	脚手架及登高措施
	
	项
	1
	
	

	措施
	材料搬运及二次搬运
	含材料进场及楼层搬运
	项
	1
	
	

	精装修
	
	
	
	
	
	

	精装修
	石材门槛石
	
	m
	1.2
	
	

	精装修
	窗帘盒(木工板基层)
	
	m
	10
	
	

	精装修
	石膏阴角线(顶角线)
	
	m
	45
	
	

	精装修
	天花检修口
	
	个
	2
	
	

	精装修
	品牌开关面板(含安装)
	
	个
	15
	
	

	精装修
	强弱电线槽(阻燃PVC)
	
	m
	50
	
	

	精装修
	阴阳角护角条及防开裂处理
	
	项
	1
	
	

	精装修
	防静电地板接地铜带
	
	m
	40
	
	

	精装修
	空调风口预留配合
	
	项
	1
	
	

	精装修
	消防烟感/喷淋配合
	
	项
	1
	
	

	三、507 研学与定制旅游实训室（面积 111.8 ㎡）

	拆除
	
	
	
	
	
	

	拆除
	原地面砖铲除
	含垃圾清运
	㎡
	111.8
	
	

	拆除
	原吊顶拆除及清运
	含人工机械
	㎡
	111.8
	
	

	拆除
	墙面旧饰面铲除
	含垃圾下楼
	㎡
	125
	
	

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	地面水泥砂浆找平
	30mm厚
	㎡
	111.8
	
	

	地面
	全钢防静电地板 600×600
	含支架接地,48工位布线
	㎡
	108
	
	

	地面
	不锈钢踢脚线
	
	m
	43
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	墙面腻子批刮
	两遍含打磨
	㎡
	125
	
	

	墙面
	内墙乳胶漆
	中档环保漆两遍
	㎡
	125
	
	

	墙面
	文化展示墙
	木质/UV板
	㎡
	12
	
	

	天棚
	
	
	
	
	
	

	天棚
	石膏板吊顶
	轻钢龙骨
	㎡
	108
	
	

	灯具
	
	
	
	
	
	

	灯具
	LED平板灯 600×600
	
	套
	18
	
	

	灯具
	LED筒灯
	
	套
	16
	
	

	灯具
	LED灯带及变压器
	
	m
	30
	
	

	灯具
	应急疏散指示灯
	
	套
	4
	
	

	灯具
	壁灯/氛围灯
	
	套
	6
	
	

	强电
	
	
	
	
	
	

	强电
	配电箱回路改造
	含空开
	项
	1
	
	

	强电
	强电布线(穿管含管材)
	BV2.5/4mm²
	m
	600
	
	

	强电
	五孔插座(含底盒安装)
	
	个
	65
	
	

	强电
	墙体开槽及恢复
	机械剔槽、线管敷设后水泥砂浆修复
	m
	150
	
	

	强电
	86型暗盒预埋（底盒及过线盒）
	阻燃PVC暗盒预埋
	个
	40
	
	

	强电
	电气管线及预埋（设备点位预留）
	固定家具点位预留：PVC线管暗敷、预埋底盒及引上引下线，供后期设备接线
	项
	1
	
	

	强电
	智慧屏/触控大屏电源及信号管线预埋
	含线管底盒
	项
	1
	
	

	弱电
	
	
	
	
	
	

	弱电
	六类网线敷设
	含管材
	m
	400
	
	

	弱电
	信息插座 RJ45
	含底盒
	个
	50
	
	

	弱电
	背景音乐/公共广播布线
	含喇叭线及点位
	项
	1
	
	

	弱电
	监控点位预留
	含线管
	点
	8
	
	

	定制
	
	
	
	
	
	

	定制
	教师讲台地台
	木基层+饰面
	项
	1
	
	

	定制
	机柜就位及弱电整理
	
	项
	1
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	定制窗帘(含轨道)
	
	m
	18
	
	

	措施
	
	
	
	
	
	

	措施
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	

	措施
	成品保护
	
	㎡
	111.8
	
	

	措施
	开荒保洁
	
	㎡
	111.8
	
	

	措施
	脚手架及登高措施
	
	项
	1
	
	

	措施
	材料搬运及二次搬运
	含材料进场及楼层搬运
	项
	1
	
	

	精装修
	
	
	
	
	
	

	精装修
	石材门槛石
	
	m
	1.5
	
	

	精装修
	人造石窗台板
	
	m
	6
	
	

	精装修
	窗帘盒(木工板基层)
	
	m
	12
	
	

	精装修
	石膏阴角线(顶角线)
	
	m
	50
	
	

	精装修
	天花检修口
	
	个
	2
	
	

	精装修
	品牌开关面板(含安装)
	
	个
	20
	
	

	精装修
	强弱电线槽(阻燃PVC)
	
	m
	70
	
	

	精装修
	阴阳角护角条及防开裂处理
	
	项
	1
	
	

	精装修
	防静电地板接地铜带
	
	m
	60
	
	

	精装修
	空调风口预留配合
	
	项
	1
	
	

	精装修
	消防烟感/喷淋配合
	
	项
	1
	
	

	四、体育学院训练中心装修改造工程

	（一）普拉提训练区

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	绿色地胶卷材（矮窗旁边层高不够的区域）
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	20
	
	

	地面
	灰色运动地胶卷材
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	40
	
	

	顶面
	
	
	
	
	
	

	顶面
	反光灯槽
	1.跌级部分12mm阻燃板基层
2.单层9.5厚普通纸面石膏板
	m
	10
	
	

	顶面
	原顶基层清理
	1.原顶基层清理
	㎡
	90
	
	

	顶面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.白色乳胶漆2遍
	㎡
	90
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	水银白镜墙面（预留LED灯光位置）
	1.叠级部分12mm阻燃板基层
2.水银白镜墙面
3.上下边缘收口线条:黑钛不锈钢1.2mm
	㎡
	16
	
	

	墙面
	石膏板墙面造型
	1.原墙面柱体处轻钢龙骨隔墙
2.轻钢龙骨基层
3.双面9.5mm纸面石膏板饰面
4.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带
	㎡
	8
	
	

	墙面
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	30
	
	

	墙面
	硅藻泥
	1.刮腻子遍数2遍
2.硅藻泥
	㎡
	40
	
	

	墙面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.乳胶漆2遍
3.局部彩色乳胶漆2遍
	㎡
	70
	
	

	水电
	
	
	
	
	
	

	水电
	水电（含辅材，安装）
	1.吊顶处均应沿吊顶内敷设,无吊顶处沿桥架敷设
2.墙地面开槽及开槽后水泥砂浆修补
3.金属桥架规格:300*100,桥架支撑架安装
4.吊顶内干线全部采用JDG管
5.接口全部采用86系列阻燃线盒，专用配件连接
6.照明回路均采用3xZR-BV-2.5阻燃铜芯线，公共办公区域插座回路均采用3xBV-4阻燃铜芯线，包含部分电缆，含开孔
7.生活给水管主管移位及支管PPR管敷设(热水采用热水型)，热熔连接。
8.室内污，废水管：支管采用UPVC排水塑料管
9.管道支架和吊架必须按照施工验收规范的要求设置
10.卫生器具排水管与排水横管垂直连接，采用90。斜三通；排水管的横管与立管连接，采用45。
11.凡图中未注明标高的给排水管道，均应在满足规范的前提下，尽量贴近楼板或梁底安装。
12.管道安装完毕后，按现行"验收规范"和相应的"技术规程"进行给水管水压试验和排水管灌水通球试验。
13.包含现场主管道移位及现场开孔
14.未尽之处，请按图纸和现场相关规范执行。
	㎡
	60
	
	

	水电
	长条灯-安装费
	1.名称:1200*100长条灯
2.规格:24W
	个
	9
	
	

	水电
	线性灯带-安装费
	1.名称:LED灯带，含变压器
2.规格:5W/米
	m
	26
	
	

	水电
	双开单控-安装费
	1.名称:双开单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	1
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	防火门出新
	1.防火门灰色金属漆出新，换新门锁
	扇
	2
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	其他
	原窗帘清洗
	1.清洗，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	户外导视广告字体
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	室内局部墙面斜纹车贴
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	原顶面及电路等拆除
	1.现场做好成品保护的基础上，合理拆除
	项
	1
	
	

	其他
	监控器
	1.存储卡512G以上.
2.可以和本地网络互通，通过管理软件，可实现实时监测和回放，不能卡顿。
3.分辨率300万以上高清。
4.夜视功能。
	个
	1
	
	

	（二）固定器械训练区

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	绿色地胶卷材（矮窗旁边层高不够的区域）
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	20
	
	

	地面
	灰色运动地胶卷材
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	40
	
	

	顶面
	
	
	
	
	
	

	顶面
	反光灯槽
	1.跌级部分12mm阻燃板基层
2.单层9.5厚普通纸面石膏板
	m
	10
	
	

	顶面
	原顶基层清理
	1.原顶基层清理
	㎡
	90
	
	

	顶面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.白色乳胶漆2遍
	㎡
	90
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	水银白镜墙面（预留LED灯光位置）
	1.叠级部分12mm阻燃板基层
2.水银白镜墙面
3.上下边缘收口线条:黑钛不锈钢1.2mm
	㎡
	6
	
	

	墙面
	石膏板墙面造型
	1.原墙面柱体处轻钢龙骨隔墙
2.轻钢龙骨基层
3.双面9.5mm纸面石膏板饰面
4.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带
	㎡
	4
	
	

	墙面
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	30
	
	

	墙面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.乳胶漆2遍
3.局部彩色乳胶漆2遍
	㎡
	110
	
	

	水电
	
	
	
	
	
	

	水电
	水电（含辅材，安装）
	1.吊顶处均应沿吊顶内敷设,无吊顶处沿桥架敷设
2.墙地面开槽及开槽后水泥砂浆修补
3.金属桥架规格:300*100,桥架支撑架安装
4.吊顶内干线全部采用JDG管
5.接口全部采用86系列阻燃线盒，专用配件连接
6.照明回路均采用3xZR-BV-2.5阻燃铜芯线，公共办公区域插座回路均采用3xBV-4阻燃铜芯线，包含部分电缆，含开孔
7.生活给水管主管移位及支管PPR管敷设(热水采用热水型)，热熔连接。
8.室内污，废水管：支管采用UPVC排水塑料管
9.管道支架和吊架必须按照施工验收规范的要求设置
10.卫生器具排水管与排水横管垂直连接，采用90。斜三通；排水管的横管与立管连接，采用45。
11.凡图中未注明标高的给排水管道，均应在满足规范的前提下，尽量贴近楼板或梁底安装。
12.管道安装完毕后，按现行"验收规范"和相应的"技术规程"进行给水管水压试验和排水管灌水通球试验。
13.包含现场主管道移位及现场开孔
14.未尽之处，请按图纸和现场相关规范执行。
	㎡
	60
	
	

	水电
	长条灯-安装费
	1.名称:1200*100长条灯
2.规格:24W
	个
	9
	
	

	水电
	线性灯带-安装费
	1.名称:LED灯带，含变压器
2.规格:5W/米
	m
	16
	
	

	水电
	双开单控-安装费
	1.名称:双开单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	1
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	防火门出新
	1.防火门灰色金属漆出新，换新门锁
	扇
	2
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	其他
	原窗帘清洗
	1.清洗，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	户外导视广告字体
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	室内局部墙面斜纹车贴
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	原顶面及电路等拆除
	1.现场做好成品保护的基础上，合理拆除
	项
	1
	
	

	其他
	监控器
	1.存储卡512G以上.
2.可以和本地网络互通，通过管理软件，可实现实时监测和回放，不能卡顿。
3.分辨率300万以上高清。
4.夜视功能。
	个
	1
	
	

	（三）有氧训练区、体测室、拉伸康复训练区、走廊

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	运动地胶卷材
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	98
	
	

	顶面
	
	
	
	
	
	

	顶面
	石膏板吊顶（含乳胶漆）
	1.不上人吊顶
2.8#吊筋，60系列轻钢龙骨
3.单层9.5厚普通纸面石膏板
	㎡
	15
	
	

	顶面
	反光灯槽
	1.跌级部分12mm阻燃板基层
2.单层9.5厚普通纸面石膏板
	m
	25
	
	

	顶面
	原顶基层清理
	1.原顶基层清理
	㎡
	155
	
	

	顶面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.白色乳胶漆2遍
	㎡
	155
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	水银白镜墙面（预留LED灯光位置）
	1.叠级部分12mm阻燃板基层
2.水银白镜墙面
3.上下边缘收口线条:黑钛不锈钢1.2mm
	㎡
	6
	
	

	墙面
	石膏板墙面造型
	1.原墙面柱体处轻钢龙骨隔墙
2.轻钢龙骨基层
3.双面9.5mm纸面石膏板饰面
4.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带
	㎡
	6
	
	

	墙面
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	90
	
	

	墙面
	墙面乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.乳胶漆2遍
3.局部彩色乳胶漆2遍
	㎡
	300
	
	

	水电
	
	
	
	
	
	

	水电
	水电（含辅材，安装）（其中，跑步机位置，每台跑步机均需单独设置3000W的插座及相应回路）
	1.吊顶处均应沿吊顶内敷设,无吊顶处沿桥架敷设
2.墙地面开槽及开槽后水泥砂浆修补
3.金属桥架规格:300*100,桥架支撑架安装
4.吊顶内干线全部采用JDG管
5.接口全部采用86系列阻燃线盒，专用配件连接
6.照明回路均采用3xZR-BV-2.5阻燃铜芯线，公共办公区域插座回路均采用3xBV-4阻燃铜芯线，包含部分电缆，含开孔
7.生活给水管主管移位及支管PPR管敷设(热水采用热水型)，热熔连接。
8.室内污，废水管：支管采用UPVC排水塑料管
9.管道支架和吊架必须按照施工验收规范的要求设置
10.卫生器具排水管与排水横管垂直连接，采用90。斜三通；排水管的横管与立管连接，采用45。
11.凡图中未注明标高的给排水管道，均应在满足规范的前提下，尽量贴近楼板或梁底安装。
12.管道安装完毕后，按现行"验收规范"和相应的"技术规程"进行给水管水压试验和排水管灌水通球试验。
13.包含现场主管道移位及现场开孔
14.未尽之处，请按图纸和现场相关规范执行。
	㎡
	150
	
	

	水电
	平板灯
	1.名称:600*600平板灯
2.规格:24W
	个
	4
	
	

	水电
	线性灯带-安装费
	1.名称:LED灯带，含变压器
2.规格:5W/米
	m
	30
	
	

	水电
	双开单控-安装费
	1.名称:双开单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	2
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	防火门出新
	1.防火门灰色金属漆出新，换新门锁
	扇
	4
	
	

	门窗
	新做成品套装门（每个门上都有透明玻璃）
	1.新做成品套装门，换新门锁
	樘
	3
	
	

	门窗
	双开木质门出新
	1.灰漆出新
	樘
	1
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	其他
	原窗帘清洗
	1.清洗，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	户外及室内导视广告字体
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	室内局部墙面斜纹车贴
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	监控器
	1.存储卡512G以上.
2.可以和本地网络互通，通过管理软件，可实现实时监测和回放，不能卡顿。
3.分辨率300万以上高清。
4.夜视功能。
	个
	5
	
	

	其他
	原顶面及电路等拆除
	1.现场做好成品保护的基础上，合理拆除
	项
	1
	
	

	（四）办公区域及其他

	顶面
	
	
	
	
	
	

	顶面
	原顶基层清理
	1.原顶基层清理
	㎡
	30
	
	

	顶面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.白色乳胶漆2遍
	㎡
	30
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	20
	
	

	墙面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.乳胶漆2遍
	㎡
	70
	
	

	水电
	
	
	
	
	
	

	水电
	水电（含辅材，安装）
	1.吊顶处均应沿吊顶内敷设,无吊顶处沿桥架敷设
2.墙地面开槽及开槽后水泥砂浆修补
3.金属桥架规格:300*100,桥架支撑架安装
4.吊顶内干线全部采用JDG管
5.接口全部采用86系列阻燃线盒，专用配件连接
6.照明回路均采用3xZR-BV-2.5阻燃铜芯线，公共办公区域插座回路均采用3xBV-4阻燃铜芯线，包含部分电缆，含开孔
7.生活给水管主管移位及支管PPR管敷设(热水采用热水型)，热熔连接。
8.室内污，废水管：支管采用UPVC排水塑料管
9.管道支架和吊架必须按照施工验收规范的要求设置
10.卫生器具排水管与排水横管垂直连接，采用90。斜三通；排水管的横管与立管连接，采用45。
11.凡图中未注明标高的给排水管道，均应在满足规范的前提下，尽量贴近楼板或梁底安装。
12.管道安装完毕后，按现行"验收规范"和相应的"技术规程"进行给水管水压试验和排水管灌水通球试验。
13.包含现场主管道移位及现场开孔
14.未尽之处，请按图纸和现场相关规范执行。
	㎡
	45
	
	

	淋浴区域
	
	
	
	
	
	

	淋浴区域
	成品带底座淋浴房
	1.材质:成品白色底座、5厘钢化隔断玻璃
2.附件名称、数量:含角阀、水龙头，存水弯，金属软管等五金配件
	个
	2
	
	

	淋浴区域
	地漏-安装费
	1.型号、规格 地漏 DN50（材料甲供）
2. 其他详见技术规格书
	个
	3
	
	

	淋浴区域
	电热水器
	40L电热水器，3C认证，质保3年，能耗≥3级。
	个
	2
	
	

	淋浴区域
	排风扇-安装费
	名称:排风扇
	个
	2
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	防火门出新
	1.防火门灰色金属漆出新，换新门锁
	扇
	2
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	其他
	原窗帘清洗
	1.清洗，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	户外及室内导视广告字体
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	原顶面及电路等拆除
	1.现场做好成品保护的基础上，合理拆除
	项
	1
	
	

	（五）自由力量训练区

	地面
	
	
	
	
	
	

	地面
	运动地胶卷材
	1.运动地胶专用粘接剂贴
2.成品保护
	㎡
	70
	
	

	地面
	500*500方块减震地垫
	1.20厚500*500方块减震地垫
2.成品保护
	㎡
	50
	
	

	顶面
	
	
	
	
	
	

	顶面
	硅钙板吊顶局部换新
	1.不上人吊顶
2.8#吊筋，60系列轻钢龙骨
3.硅钙板
	㎡
	7
	
	

	墙面
	
	
	
	
	
	

	墙面
	水银白镜金属线条收口（预留LED灯光位置）
	1.叠级部分12mm阻燃板基层
2.水银白镜墙面
3.上下边缘收口线条:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	20
	
	

	墙面
	软包墙面防撞条
	1.原墙面柱体基层
2.定制软包
	㎡
	4
	
	

	墙面
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢1.2mm
	m
	40
	
	

	墙面
	硅藻泥
	1.刮腻子遍数2遍
2.硅藻泥2遍
	㎡
	20
	
	

	墙面
	乳胶漆
	1.刮腻子遍数2遍
2.乳胶漆2遍
3.局部彩色乳胶漆2遍
	㎡
	70
	
	

	水电
	
	
	
	
	
	

	水电
	水电（含辅材，安装）
	1.吊顶处均应沿吊顶内敷设,无吊顶处沿桥架敷设
2.墙地面开槽及开槽后水泥砂浆修补
3.金属桥架规格:300*100,桥架支撑架安装
4.吊顶内干线全部采用JDG管
5.接口全部采用86系列阻燃线盒，专用配件连接
6.照明回路均采用3xZR-BV-2.5阻燃铜芯线，公共办公区域插座回路均采用3xBV-4阻燃铜芯线，包含部分电缆，含开孔
7.生活给水管主管移位及支管PPR管敷设(热水采用热水型)，热熔连接。
8.室内污，废水管：支管采用UPVC排水塑料管
9.管道支架和吊架必须按照施工验收规范的要求设置
10.卫生器具排水管与排水横管垂直连接，采用90。斜三通；排水管的横管与立管连接，采用45。
11.凡图中未注明标高的给排水管道，均应在满足规范的前提下，尽量贴近楼板或梁底安装。
12.管道安装完毕后，按现行"验收规范"和相应的"技术规程"进行给水管水压试验和排水管灌水通球试验。
13.包含现场主管道移位及现场开孔
14.未尽之处，请按图纸和现场相关规范执行。
	㎡
	120
	
	

	水电
	平板灯
	1.名称:600*600平板灯
2.规格:24W
	个
	4
	
	

	水电
	长条灯-安装费
	1.名称:1200*100长条灯
2.规格:24W
	个
	10
	
	

	水电
	线性灯带-安装费
	1.名称:LED灯带，含变压器
2.规格:5W/米
	m
	20
	
	

	水电
	双开单控-安装费
	1.名称:双开单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	2
	
	

	门窗
	
	
	
	
	
	

	门窗
	防火门出新
	1.防火门灰色金属漆出新，换新门锁
	扇
	4
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	其他
	原窗帘清洗
	1.清洗，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	户外及室内导视广告字体
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	室内局部墙面斜纹车贴
	1.定制成品，现场安装
	项
	1
	
	

	其他
	无线监控器
	1.存储卡512G以上.
2.可以和本地网络互通，通过管理软件，可实现实时监测和回放，不能卡顿。
3.分辨率300万以上高清。
4.夜视功能。
	个
	2
	
	

	其他
	原地面木地板及电路等拆除
	1.现场做好成品保护的基础上，合理拆除、清运
	项
	1
	
	

	备注：所有材料不可用非标产品。



③品牌要求表
	分部分项
	项目名称
	规格说明
	单位
	数量

	品牌表
	防水涂料
	品牌：东方雨虹、科顺、北新防水
	
	

	品牌表
	水泥
	品牌：海螺、中国建材、金隅冀东
	
	

	品牌表
	黄沙
	品牌：国标；规格：中粗
	
	

	品牌表
	门五金
	品牌：国标
	
	

	品牌表
	腻子粉
	品牌：立邦、好帮手、多乐士；规格：样品需认可
	
	

	品牌表
	无机涂料
	品牌：立邦、多乐士、三棵树、乡居乐（硅藻泥）；规格：样品需认可
	
	

	品牌表
	石膏板
	品牌：泰山、龙牌、可耐福；规格：1200*2400*9.5
	
	

	品牌表
	龙骨
	品牌：泰山、龙牌、可耐福
	
	

	品牌表
	不锈钢
	品牌：国标；规格：1.2mm
	
	

	品牌表
	阻燃板
	品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟；规格：1220*2440*12mm
	
	

	品牌表
	阻燃板
	品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟；规格：1220*2440*9mm
	
	

	品牌表
	PPR管
	品牌：伟星、中财、公元、联塑；规格：20
	
	

	品牌表
	PVC管
	品牌：伟星、中财、公元、联塑；规格：25
	
	

	品牌表
	UPVC排水管
	品牌：伟星、中财、公元、联塑；规格：50
	
	

	品牌表
	UPVC排水管
	品牌：伟星、中财、公元、联塑；规格：100
	
	

	品牌表
	电线
	品牌：江南、远东、上上；规格：2.5²
	
	

	品牌表
	电线
	品牌：江南、远东、上上；规格：4²
	
	

	品牌表
	电缆
	品牌：江南、远东、上上
	
	

	品牌表
	接线盒、开关盒、插座盒
	品牌：公牛、鸿雁、正泰；规格：86盒
	
	



2、招标说明
1.项目税率 9 %。工期：45自然天。
2.结算方式：固定单价。
3.投标单位现场考察，不考察造成报价偏差，由各投标单位自行承担。
4.报价中包含垃圾外运、现场围挡及入口处地面保护的费用，现场围挡按甲方要求制作。
5.现场施工时间根据甲方和校区要求调整。
6.现场施工要求日做日清。
7.临时水电的搭建及现场安全按照甲方要求实施，现场必须佩戴安全帽和施工服装。
8.现场不可住人，不可抽烟，煮饭及违规用电。
9.乙供材需甲方认可后，方可使用。
10.投标人报价中包含按照物业要求办理装修手续及缴纳装修押金费用。
11.中标方必须有管理人员在现场，每天不得少于8h，负责现场安全、进度、施工质量问题。
12.投标报价中需包括整个工程实施所需的人工费、现场定位放线、辅材费、机械耗材费、垃圾清运费(含利旧遗留材料）、二次搬运费（含甲供材）、成品保护费、安全文明施工费、工人食宿、临时设施（二级电箱以下的电缆电箱、移动照明)、赶工措施费、工人保险费、管理费和利润、税金等一切明示和潜在的费用。
3、技术参数要求
（一）总体要求
1.本工程严格执行国家现行有关工程施工质量验收规范、标准及设计文件、工程量清单和本文件要求施工，主要执行标准包括但不限于：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等（按适用）。
2.所有材料、设备进场前须向采购人报验，并提供出厂合格证、检测报告等质量证明文件；主要材料品牌不得低于本文件“品牌要求表”所列要求，需送样确认的材料未经采购人书面确认不得批量采购和使用。
3.施工过程中应做好成品保护、安全文明施工和建筑垃圾分类清运；施工时间、施工区域服从校方统一管理，做到日做日清。
（二）主要分项工程技术要求
1.拆除工程：按图纸及清单范围拆除原地面砖、吊顶、墙面旧饰面等，拆除过程做好成品保护，建筑垃圾及时清运至指定地点，拆除后基层清理干净、平整。
2.地面工程：水泥砂浆找平层厚度及平整度应符合规范要求；防滑地砖铺贴应密实平整、缝隙均匀；全钢防静电地板须配齐支架并可靠接地，电源、网络下线槽布置合理、盖板平整；运动地胶采用专用粘接剂满铺粘贴，接缝严密、无空鼓翘边；减震地垫铺设平整牢固。
3.墙面工程：腻子批刮两遍并打磨平整，乳胶漆涂刷均匀、无明显色差流坠；硅藻泥、水银白镜、吸音软包、文化展示墙、绿幕背景墙等按设计做法施工，收口线条顺直。
4.天棚工程：轻钢龙骨石膏板吊顶龙骨间距符合规范，吊杆垂直、连接牢固，板面平整无裂缝；反光灯槽、软膜天花、硅钙板等按设计做法施工。
5.电气工程：强电布线采用阻燃铜芯线穿管暗敷，管线连接牢固、绝缘良好；配电箱回路改造、开关插座安装、墙体开槽及恢复、86型暗盒预埋等符合规范要求，隐蔽工程经验收合格后方可封闭；防静电地板接地系统完整可靠。
6.弱电工程：六类网线穿管敷设，信息插座、网络面板、配线架等安装到位，线序正确、标识清晰；背景音乐、监控、无线AP等点位预留齐全。
7.精装修工程：门槛石、窗台板、窗帘盒、石膏阴角线、强弱电线槽、检修口、护角条等安装牢固、顺直美观，收口处理精细。
8.体育学院训练中心专项：运动地胶、水银白镜、软包防撞条、成品淋浴房、电热水器、排风扇等按清单要求选型并安装到位；淋浴区域做好防水、给排水及通风（按图纸及清单执行）。
（三）验收标准
工程完工后按国家现行验收规范及本文件约定组织验收：隐蔽工程（水电管线、防静电地板接地等）须在隐蔽前由采购人验收确认；主要材料进场提供合格证明；竣工验收前做好成品保护和开荒保洁；室内环境污染物浓度限值应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定。
4、商务要求：
（一）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.项目交付实施的地点：江苏经贸职业技术学院校内（A501、A503、A505、A507 教室及体育学院训练中心各分区）
2.采购项目交付或者实施的时间要求：合同签订后60日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3.配件及耗材要求：本项目安装所需配件、耗材、运费、装卸人工、机械费用均包含在投标报价中，保修期内对产品提供免费上门维修服务，并根据技术发展提供相应软件升级和维护；
4.包装和运输要求：原厂原包装；快递或物流运输；供应商承担运输费用  ；
5.成交人中标后需对所供产品逐条演示验收，不符合磋商文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任。
6.保险要求：无。
（二）采购项目付款条件方式
1.投标币种：人民币
2.履约保证金：无须缴纳；
3.付款方式：（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：  ，地址：  、税号：  ：  ，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。
（三）报价要求
1.本项目为交钥匙项目，项目报价须包含本项目中的供货、安装、调试、验收以及验收后缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等所有与本项目相关的一切费用和伴随服务。
2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。
（四）采购标的需满足的服务期限、标准、效率等要求
1.本项目免费质量保证期要求不低于 5 年。免费质量保证期从供应、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
2.售后服务标准要求
（1）对人员培训不低于 4 人（如有）；
（2）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。
（3）其他要求: 成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障
3.履约及质量保证承诺书 （格式按本磋商文件中提供的格式）
4.售后服务效率要求:
（1）服务响应时间要求：发生故障后，应于 8 小时内到现场，提出解决方案，并于 24小时内修复。
（2）售后响应处理速度承诺等，电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（3）现场响应：如在后期使用过程中发现问题，服务供应商技术人员应于8小时内到达现场，并提出解决方案，并于24小时内修复，确保设备正常工作。
（4）还可以提其它要求:质保期内每年新学期开学前和遇学校有重大活动时提供免费检修和技术支持服务。
（五）采购标的的验收标准
采购标的物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。
包含并不限于如下：
1. 原厂原包装；
2. 包装完好；
3. 设备清单与响应文件一致；
4. 其他要求： 无。
如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
（六）违约赔偿要求
[bookmark: _TOC_250000]1.以下情况视为供应商违约：
（1）逾期交货；
（2）货物不全或与标书所列清单不符；
（3）未通过验收；
（4）提供伪劣产品；
（5）未按合同规定提供售后服务。
（6）设备安装调试逾期；
2.违约赔偿要求：
[bookmark: _Hlk116555265]按采购合同模版中规定的相关违约赔偿条款要求。
5、其他要求
①本工程不含实训教学设备、定制家具采购安装，仅实施场地基础环境改造； 
②施工期间严格遵守校园安全管理规定，落实安全文明施工，做好现场围挡、成品保护、每日垃圾清运；施工现场配备安全员，施工人员持证上岗；严禁违规动火、违规用电，落实消防防护措施； 
③涉及原有建筑墙体、管线、消防设施调整，须提前报送后勤、保卫处审核同意后方可施工，严禁擅自改动原有主体结构、消防系统； 
④工程量按实结算，最终结算金额以第三方审计结果为准； 
⑤施工单位须配备现场项目管理人员，施工期间现场在岗管理，落实安全、进度、质量管控； 
⑥防水材料送检检测费用全部由乙方承担。
三、履约保证金
1.本次招标，中标供应商须交纳履约保证金。履约保证金须在收到中标通知书后签订合同前一次性向招标人交纳完毕，交款时需注明投标项目名称、分包号及用途。每个分包供应商需交纳中标金额5%的履约保证金。
2.履约保证金的形式：网银、电汇，不接受现金。
3.户名（收款人）：江苏经贸职业技术学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司南京天元东路支行
账   号：32001590700052500255
4.退还时间本合同履行期间中标供应商全面履行其合同义务，本合同有效期届满之日起30日内，由招标人一次性退还履约保证金（不计息，因违约责任扣除的金额除外）

备注：本章中标★内容为实质性内容，不允许负偏离，否则视为无效投标。

[bookmark: _Toc452625221][bookmark: _Toc11116]
第五章 合同主要条款及格式
                 
设备采购合同（适用于分包一、二、三、四）
                                      











甲方（买方）：江苏经贸职业技术学院  
地址：

乙方（卖方）： 
法定代表人：
统一社会信用代码：                            
地址：



甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循公平、平等和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证设备质量，经双方协商一致，就   项目签订如下条款。
1、 合同标的
乙方需根据甲方需求提供下列设备:
	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	数量
	单价（元）
	总计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	合计（含13%增值税）
	


备注：上述设备必备的备品备件为：           ，详情请见附件    。
[bookmark: _Toc23162][bookmark: _Toc5542]二、价款及支付
[bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc19453]1、本合同总价款为人民币（大写）            元整（￥        ），增值税税率为13%，
分包一、分包二、分包三、分包四：
①合同签订完成，支付合同总价款30%预付款；
②全部货物到货、安装、布线、调试完毕，初验合格后支付70%尾款；
③结算方式：对公银行转账，供应商开具合规增值税专用发票。
[bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc26159]2、本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。
[bookmark: _Toc17000][bookmark: _Toc8509]注:因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任,付款进度以财政资金下款时间为准。
3、 [bookmark: _Toc17921][bookmark: _Toc9207]履约保证金
[bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc26713]合同签订前，每个分包供应商需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在整体质保三年期满，合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。
[bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc22554]账户：江苏经贸职业技术学院
开户行：中国建设银行股份有限公司南京天元东路支行
账   号：32001590700052500255
[bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc18221]备注：（项目编号）履约保证金
[bookmark: _Toc11886][bookmark: _Toc21082]三、质量保证和承诺
1、乙方提供的设备应符合国家标准、行业标准和企业标准中标准高的标准。
2、乙方应保证设备是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合甲方的技术标准以及合同约定的验收标准，所附各种材料及配件等必须齐全。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、乙方应保证提供的设备（包括各种材料及配件）未侵犯第三方的知识产权，必要时向甲方提供权属证明文件。如设备本身或者甲方在合同范围内合理使用时发生侵犯第三方知识产权，乙方应当承担由此产生的全部损失和赔偿责任。
[bookmark: _Toc5615][bookmark: _Toc20654]四、交货和验收
1、乙方应在本合同生效，接到甲方书面（含邮件）通知后，于 1个月内将本合同约定的设备（含所有备品备件）运送至                   甲方指定地址并完成安装，运费由乙方承担。
备注：
（1）甲方未签收之前，货物损毁、灭失的风险由乙方承担。
（2）交货时间是指货物实际到达甲方指定地点的时间。
（3）甲方指定的交货地点：
2、乙方交付设备的签收验收标准为：
（1）应当完全符合本合同所约定的设备、品牌、型号、数量和规格要求及产品正常质量标准（若无此标准，则以国家或行业针对标的设备的标准中较高的为准）。
（2）设备外观无破损，零件、部件、备品备件、工具、附件、质保书、合格证、说明书和其他图纸、技术文件无缺损。
（3）设备为100%全新未使用过新品，所有设备安装完毕且外观验收后并经过72小时正常运行及测试合格。
（4）本合同项下所有标的均由乙方根据实际需要安装完毕，负责安装的人员须经过乙方专业培训，安装施工责任由乙方承担。
3、甲方应当收货后的 10个工作日内对货物进行外观验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
4、乙方须在约定的时间内完成标的的安装、调试和启动，并负责解决合同标的在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题；且乙方须提供与本合同标的有关的产品说明书，配合甲方进行试验、验收、检修，并提供相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
5、甲方若对乙方提供的设备有任何异议，应于收到设备之日起30天内向乙方提出，但甲方未提出异议不视为认同标的物符合合同约定，若设备存在质量问题，非甲方原因导致的，乙方仍应承担违约责任。
[bookmark: _Toc31138][bookmark: _Toc30874]五、售后服务
1、乙方服务承诺详见附件（请卖方提供，服务标准不得低于投标文件承诺，卖方还应提供设备生产单位质保承诺函原件）。
2、标的物保质期为 3年，自全部标的物安装完成之日起计算。在保修期内，所有设备售后服务所产生的一切费用（包括但不限于配件费、维修费、检测费、维修人员差旅费等）由乙方承担。若乙方维修人员不能及时解决问题，乙方必须无偿提供备设备供甲方使用，待设备维修完成可正常使用之后，乙方方可取回备机，未能提供备用设备的应承担因设备停止使用的全部损失。
[bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc8170]六、违约责任
1、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰ 的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，甲方解除合同的，乙方应当向甲方返还已收货款，同时，支付甲方合同总价款5%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收且视为未交付；无论甲方拒收与否，乙方均应向甲方另行支付合同总价款5%的违约金，并向甲方返还已收货款。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，甲方有权选择无条件退货并收回货款或要求换货并要求乙方承担合同总价款5%的违约金。
3、因乙方的交付的货物侵犯第三人权利所引发的责任，由乙方自行承担，给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。除此之外，乙方应另行向甲方支付与合同总价款同等金额的违约金。
4、本合同标的物的保修期为 3 年，质量保证期内，如经乙方三次维修或更换，仍不能达到设备正常质量标准，甲方有权解除本合同，乙方应退回全部货款，并按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5、乙方未按本合同约定的“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方有权另行选择其他服务提供商另行提供售后服务，费用由乙方承担。
6、如乙方不按照本合同约定履行各项义务或履行义务不符合甲方的要求，导致本合同目的无法实现的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方返还已收取的货款，并要求乙方支付本合同总价款20%的违约金，因解除本合同给甲方造成的损失额超过总价款的20%的，乙方应对甲方的损失进行充分补偿，直到损失得到完全弥补为止。
[bookmark: _Toc25307][bookmark: _Toc8908]七、不可抗力
1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难，如台风、洪水、地震、火灾、爆炸、战争等，是不可预见、不可控制、难以避免的。
2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，可尽快将所发生的不可抗力时间的情况通知另一方，并在3日内提供不可抗力事件的理由及相关证明文件给另一方。
3、如果不可抗力事件发生，任何一方不应对另一方因此产生的无法或迟延履行的任何损失承担责任，并且该无法或迟延履行不视为对本合同的违反。但本合同项下的所有义务及履行时间仍然有效。
4、遭受不可抗力影响一方应当采取适当措施尽量减小或排除不可抗力所造成的损失，尽可能防止损失的扩大。若因该方未采取适当措施，导致损失不合理扩大的，扩大部分的损失由该方承担。一旦不可抗力的影响消除后，应立即恢复履行本合同义务。
[bookmark: _Toc15063][bookmark: _Toc6698]八、争议解决方式
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方首先应友好协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc18917][bookmark: _Toc13476]九、其他
1、本合同自甲乙双方授权的代表签字并盖章后生效，至本合同约定的全部义务履行完毕之日终止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，可签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、甲方发布的编号为    的招标文件（包括但不限于澄清文件）、乙方针对该招标文件递交的投标文件和本合同的附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


（以下无正文）

	甲方：江苏经贸职业技术学院
（盖章） 
地址:

税号：
开户银行：
账号：
电话:
授权代表:

签订日期：    年    月     日
	乙方：（盖章）

地址:         

税号：

开户银行：

账号：

电话:  

授权代表: 

签订日期：    年    月     日
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建设工程施工合同
（分包五示范文本）






住 房 城 乡 建 设 部制定



国家工商行政管理总局





第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏经贸职业技术学院
承包人（全称）：            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：         
2.工程地点：江苏经贸职业技术学院江宁校区
3.工程立项批准文号：   。
4.资金来源：财政资金       。
5.工程内容：具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
图纸及工程量清单范围内所有内容。
二、合同工期
计划开工日期：2026年   月  日（发包人通知为准）。
计划竣工日期：2026年  月   日。
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量：符合国家现行质量验收标准
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                        (¥         元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                   (¥             元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                    (¥            元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）              (¥             元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）       (¥      元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
    承包人项目经理：  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）投标文件；
（9）磋商文件；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在 南京市江宁区  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方盖章且签字后 生效。
十三、合同份数
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：(盖章)                       承包人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                            （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：   
地  址：                         地  址：
邮政编码：                       邮政编码：
电  话：                         电  话：
传  真：                         传  真：
电子信箱：                           电子信箱：
开户银行：                       开户银行：
账  号：                         账  号：


第二部分 通用合同条款
此部分采用(GF-2017-0201)建设工程施工合同（示范文本）中通用合同条款内容。



第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分:1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、明确双方权利、义务的纪要、协议；4、本合同通用条款；5、投标书、磋商文件和中标通知书；6、施工图纸；7、标准、规范及有关技术文件、技术要求；8、工程预算书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                             ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人在搭设临时设施前将方案报发包人，得到发包人认可后方可搭设，所需费用由承包人承担，发包人不补贴费用。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：施工现场围墙范围内。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：适用标准、规范的名称：与本工程相适用的标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行提供。国内没有相应标准、规范时的约定：按有关主管部门和业主的要求。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑法》、《民法典》等中华人民共和国及工程所在地及地方法律、行政法规
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，协商解决。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分:1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、明确双方权利、义务的纪要、协议；4、本合同通用条款；5、投标书、磋商文件和中标通知书；6、施工图纸；7、标准、规范及有关技术文件、技术要求；8、工程预算书。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：    2套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：竣工图由承包人根据图纸变更自行测绘，提供发包人存档贰份，费用在报价中综合考虑，不另行支付。
承包人提供的文件的数量为：贰份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：/。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：/   。
承包人接收文件的地点：/；
承包人指定的接收人为：/  。
监理人接收文件的地点：/。
监理人指定的接收人为：        。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人必须遵守政府有关主管部门对出入施工场地交通的管理规定，按规定办理有关承包人必须遵守政府有关主管部门对出入施工场地交通的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在签约合同价中。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人指定的界限。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前:(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:水电费由发包人缴纳，投标人无需计入成本及报价中。发包方不提供承包方食宿:(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:计算工期前负责施工道路畅通:_(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:计算工期前提供需要的资料:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按规定办理:(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前按施工图由发包方、承包方、监理现场交验: (7) 图纸会审和设计交底时间:现场另行确定:(8)双方约定发包人应做的其它工作:无。(9)投标前承包人应已勘察施工现场，施工过程中可能发生的此部分费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行提供。。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面同意，不得向承包人以外的任何第三人泄露有关图纸内容，并不得移作他用。非因发包人原因导致图纸内容泄露的，由承包人承担由此给发包人及第三人造成的一切损失及后果。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等且的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的且的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围:_工程量按实际完成的工程量计算，综合单价不调整。具体价格调整的方法按本合同12.1.1 条执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    ；
身份证号：   ；
职    务：   ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，依据本合同并在其授权范围内履行其职责。主持开展施工现场的全面工作:对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作检查。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前；
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电费由发包人缴纳，投标人无需计入成本及报价中。发包方不提供承包方食宿；
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责施工道路畅通；
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_计算工期前提供需要的资料；
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定办理；
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前按施工图由发包方、承包方、监理现场交验；
（7）图纸会审和设计交底时间：现场另行确定；
（8）双方约定发包人应做的其它工作：无。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无要求。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、竣工图等,具体按国家有关规定和江宁区建设工程质量监督站规定要求提供并符合档案馆资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：光盘2份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：与竣工验收申请报告同时提交。工程竣工验收合格后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交并提供电子版。
（2）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
 （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /
 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场施工前提供材料计划，根据要求分别向发包方及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、材料进场计划等资料。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
在本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任的损失。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
施工过程中的排污、环保、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定自行办理，并承担相关费用。若由于承包人申报不及时，导致周边住户和单位投诉或遭到新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在工程进度款中扣减。
 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包商承担，保护期间发生的损坏承包商自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取措施进行保护， 如发现地下管线等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用。
施工区域位于学校学生公寓,必须加强安全意识,在施工过程中所有损坏的绿化及其他设施将由施工单位进行赔偿。
（8）施工场地清洁卫生的要求：
符合发包人和监理工程师现场的要求提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，保证工完料清。竣工后负责将临时设施拆除，将建筑垃圾在竣工后7天内清运出场，必须经发包人验收，否则发生清理费用在工程款中扣除。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在最后工程款中扣减。
（9）双方约定承包人应做的其它工作：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
按监理或甲方代表要求执行，至少每半个月一次。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   ；
身份证号：       ；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：组织与协调现场施工管理 工作，履行承包人的权利与义务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理必须常驻施
工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，并接受发包人的书面考勤，项目经理必须参加每周召开的工程例会。项目经理缺席例会或不按照约定常驻现场，处罚按照1000元/日或1000元/次执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现，处以500元违约金，并要求在一.周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处以1000元违约金。违约金从工程款中直接扣抵。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:_发包人每发现1 次(天)处以1000元/次(天)违约金，违约金从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以30000元违约金并保留解除合同的权利:项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能
力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员必须具备国家一级注册建造师执业资格，其工程项目管理能力不得低于被替换人员，经发包人确认变更的，每变更1次处以10000元违约金:违约金从工程款中直接扣抵。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人发现项目经理不具备本项目管理能力或不能配合监理人及发包人正常工作且拒绝接受现场管理的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次处以10000元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意:离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定二名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人处以5000元违约金，从工程款中直接扣抵。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次每人每天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人自行施工质量不能令发包人和监理满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作，并对其质量、进度负连带责任,但所有分包须征得发包人同意。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构、关键性工作。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同前，中标人须向招标人缴纳中标价 3 %的履约保证金（以银行保函形式递交）；履约保证金在整体质保三年期满，合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。如中标人未能按本项目合同约定履行义务，招标人有权根据合同约定从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响招标人要求中标投标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。
关于监理人的监理权限：工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：     ；
职    务：  ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系；需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
工程质量、安全文明施工、分部分项施工工艺或施工方案、材料设备等的检查、检验、验收。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行国家、行业相关施工质量验收规范的规定。
关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：双方约定中间验收部位:发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1承包人必须做好文明施工。
2承包人必须按照江宁政办发(2007) 157 号文和《南京市建设工程施工现场管理办法》(市政府令第296号)规定的标准实行安全施工管理。
3除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人须承担全部责任，并承担所有赔偿费用。
4承包人负责施工现场的第三方人身安全。
5发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及费用。因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工,承包人承担1000元/天的违约金，且工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。违约金从工程款中直接扣抵。 
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应做好包括生活区在内的施工场地的治安保卫工作，承包人的安全保卫工作，应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承包人承诺，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，按照现行规范执行确保施工现场的临时用电安全。必须杜绝- -切事故，承包人负责承担因措施不力、管理不善而发生的事故责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在工程开工后7天内编制并向发包人提交施工场地治安管理计划和应对突发治安事件的紧急预案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：安全施工：承包人负责现场施工人员的安全管理、教育，由承包人自身原因造成的现场安全事故责任自负。承包人应根据本工程的实际情况落实施工安全生产管理条例和有关工程安全生产强制性条文，安全防护措施必须责任到人、落实到位。有关防护措施费、文明施工费已经包含在工程总价中，发包人不再另行支付任何费用。如承包人安全措施不到造成施工现场发生安全事故而引发人员伤亡或经济损失，承包人将作为事故责任方承担所有损失及后果。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:
按照提前安排的原则进行分解，于工程竣工前包含在工程款内付清(发包人不单独支付该费用)。标化增加费凭市级安全文明工地证书和《南京市现场安全文明施工措施费测定表》包含在竣工验收后的工程款中支付。承包人须保证专款专用并不得以此费用不足现场安全文明施工措施支出为由而减少现场安全文明施工措施的投入。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期7天前发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人和监理单位三方人员对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因造成政府部门指令的停工、暂停施工作业。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的2%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：双方关于不可抗力的约定:按通用条款39.1规定。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用条款执行 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：材料价格执行同期市场信息发布价，一类主材、二类主材的认定及调整执行苏建价(2008) 67号文。人工费执行政府现行指导文件，组价后综合单价下浮率按照投标价跟控制价下浮率进行下浮。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： /。
风险费用的计算方法：本合同价款采用（1）方式确定。
（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：政策性调整、市场价格风险由承包人承担。
风险费用的计算方法： 投标报价中已包括，工程结算时不作调整。
风险范围以外合同价款调整方法：工程变更（含设计变更、现场签证）的增减、实际施工过程中投标报价工程量清单未施工的核减、实际施工中由发包人另行委托的项目核减。实际施工中发生的工程变更（含设计变更、现场签证），依据设计变更通知书和发包人、监理单位、承包人、审计共同签署的签证单在工程竣工结算时一并调整。施工中工程变更的单价按照投标报价的子目录单价执行。对于新增子目录，若投标文件中有类似于新增子目录工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；投标文件中没有类似于新增子目录的价格，由承包人按照磋商文件规定的定额及有关文件计算综合单价，综合单价组价时套用江苏省相关工程计价文件，材料价格执行同期市场信息发布价、人工费执行同期政府指导价，组价后综合单价下浮率按照投标价跟控制价下浮率进行下浮。
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法: /
(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: /
双方约定合同价款的其他调整因素: /
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款
预付款支付期限：合同签订后生效后7个工作日内。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。
预付款担保的形式为：银行保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》(〔2025〕第12号文)执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按每 15日进行。隐蔽工程工程量的计量与现场签收必须随隐蔽工程验收在覆盖、掩盖前进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1） [bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550]合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；
（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：  ，地址：  、税号：  ：  ，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。
（3）设计变更、现场签证产生的工程量增减及对应价款，不作为进度款支付的条件，即不纳入当期工程进度款支付范围。
（4）工程付款需凭付款申请和发票，经监理和甲方代表审核后办理付款，无发票一律不予办理付款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人提交，经发包人和监理确认。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：不采用。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：不采用。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：/。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工验收
1承包人提供竣工图的约定:工程竣工后20日历天内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其它资料。否则迟一天按日向发包人支付1000元的违约金。
2中间交工工程的范围和竣工时间:根据具体项目填写。
3结算:结算总价、已支付的工程价款、应支付的竣工付款金额等。如有其它需要，另行协商。承包人应保证竣工结算的确性，如施工单位所报结算经审计后，若审减额(送审额与审定额之差)超过5% (含5%)时(包含图纸变更、材料核价、签证变更核价、合同外增加项目核价等一切中途变更审计内容)的审计费用全部由承包人支付，审计费的计取标准按照《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏价协（2022）7号文件标准计取。结算过程中，审计部门通知承包人核对工程结算，承包人应主动积极配合结算审计工作，如发生不予配合的情况处以5000元/次违约金。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
（2）发包人完成支付的期限：/
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：结算审定价3 %的工程款。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第1种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：结算审定价3 %； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:     
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:不扣留，承包人提交质量保证金保函。
关于质量保证金的补充约定:质量保修金待保修期结束后14日内，由承包方提出申请，无息返还质保金（如中途承包方施工工程有问题的尾款顺延），若因承包方不及时申请支付质保金而引起的一切法律责任，由承包方自行承担。承包方需提供审结金额的全额且经税务机关认可的发票。实际付款程序按发包人单位财务管理规定执行。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：1.本项目免费质量保证期要求不低于 5 年。免费质量保证期从供应、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
如因为承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，工期每延误一天按2000元向发包
人支付违约金，限20% (合同价)。
本合同通用条款第15. 1款约定承包人违约应承担的违约责任:
如质量未达到要求，承包人应进行整改，由此造成发包人的经济损失，应如数赔偿。达
不到质量标准，除须工程达到约定的质量标准外,还需承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。
双方约定的承包人其他违约责任:如果承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经
承包人免费修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，发包人有权终止合同，给发包人造成的损失由承包人负责。约定为承包人将按结算审计总价的5%向发包方支付违约金。
在质保期内，因承包人原因出现的质量问题，在接到发包人通知后承包人应在最短时间
内赶到现场并免费排除。如若发包人在承包人未到之前采取了必要紧急处理措施，其风险及费用由承包人承担。质保期满后，承包人仍应做好服务工作。
索赔:详见通用条款。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)_ 6 级以上持续24小时的大风:
(2)持续降雨 24小时且降雨量200m以上:下雪为30m以上:
(3)40C及以上持续24小时的高温。
(4)日降雨量大于 50mm的雨日超过1天:
(5)日气温超过38C的高温大于3天或低于-20C的严寒大于3天:
(6)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:日降雪量10mm及以上 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1争议评标
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评标小组决定：/。
19.2.1 争议评标小组的确定
争议评标小组成员的确定：/。
选定争议评标员的期限：/。
争议评标小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
19.2.2 争议评标小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
19.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
20、其它
补充条款：
（1）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后20日历天内提供完整的竣工结算资料。在工程结算核减率超过5%（含5%），审计费用全部由承包人承担，并由发包人在工程款中扣交，核减率5%以内，审计费用由发包人承担。核减率=（工程结算送审金额-审定金额）/工程结算送审金额*100%。
（2）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管理权的部门的规章，并按要求支付有关费用
（3）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作
（4）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包商原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包商负责。工程竣工交付后20天内,除经甲方书面同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离学校，否则，甲方按每日5000元收取罚金。
（5）鉴于该项目建设地点位于学生生活区域，承包方必须采取必要措施防止施工噪音、粉尘和污水对学生生活环境的影响。因承包方措施不到位，影响学校学生生活，甲方有权责令停工整顿，如遇特殊情况，如国家英语四、六级考试、期中和期末考试，甲方将限制施工车辆进出，施工噪音较大的工序，应适当停工。
（6）包人提供竣工图的约定：工程竣工后一个月内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其它资料。否则迟一天按日向发包人支付合同价万分之五的违约金。中间交工工程的范围和竣工时间：根据具体项目填写。
（7）承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更在实施前须通过设计单位确认并经发包人书面认可，承包人无权要求追加合同价款，由此给发包人造成的损失，承包人应如数赔偿。所有签证须经发包方项目负责人、甲方现场代表、审计部门、监理工程师共同签字后方可生效。由于工程变更使得工程量增减的，每月25日报监理核准，工程竣工后由承包人做结算，监理核定后报发包人审计。
 （8）承包人采购材料的约定：
本工程主要材料规格、品牌必须响应图纸的要求且须在投标文件中约定并按投标文件中约定的品牌进行采购，严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责；如购进的材料、设备与提供的样品不一致时，发包人有权拒绝材料进场，造成的损失由承包人负责。
承包人提供的材料在质量保证期内出现的质量问题，乙方承担相应责任并负责赔偿发包人由此造成的损失。材料验收的约定：本工程所使用的材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。甲方有权对材料进行复检，增加检验批次，若抽检合格，所产生的检测费用由甲方承担；若抽检不合格所产生的检测费用由乙方承担。

专用合同条款附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保 
附件9： 预付款担保
附件10：暂估价一览表
附件11：廉政协议书
附件12：江苏经贸职业技术学院校内工程施工安全生产责任承诺书
附件13：安全生产责任承诺书
附件14 ：江苏经贸职业技术学院校内工程文明施工承诺书
附件15：施工现场大气污染防治措施承诺书




附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积
(平方米)
	结构
形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格
（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296891053]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	








附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                          （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工合同约定承包范围内所有施工内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下（以下质保期限为最低标准，最终质保期限以中标人投标文件中相关承诺为准）：
1.本项目免费质量保证期要求不低于5年。免费质量保证期从供应、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：              承包人(公章)：                         
地  址：            地  址：                          
法定代表人或                                 法定代表人或
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：                
电  话：              电  话：               
传  真：              传  真：                         
开户银行：             开户银行：                 
账  号：                     账 号：                       
邮政编码：                邮政编码：                

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	项目批文
	1
	
	
	开工前
	发包人

	图纸
	3
	
	符合使用要求
	开工前
	发包人

	技术文件
	
	
	
	
	

	合同
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296346728]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296347227]附件6：承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296346730]
附件7：分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296503231]
附件8：
履约担保
	              （发包人名称）：

鉴于	              （发包人名称，以下简称“发包人”）与	              
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）	  元（¥	    ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请	  仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：

	 年	  月	日



[bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296347231]附件9 ：
预付款担保
	              （发包人名称）：

根据	              （承包人名称）（以下称“承包人”）与	              
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于	年	月	日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）	元（¥	）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：							
邮政编码：							
电    话：							
传    真：							
	年	月	日

附件10：
10-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



10-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附件11： 
廉 政 协 议 书
为了贯彻落实党中央国务院《关于实现党风廉政建设责任制的规定》和江苏省、南京市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证江苏经贸职业技术学院基本建设和专项维修项目优质、高效、健康、有序地进行，江苏经贸职业技术学院作为建设单位（以下称甲方）,与承担                         工程的施工单位        （以下称乙方）特订立如下廉政协议书。
第一条、甲乙双方约定
l、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强工程建设管理及党风廉政建设的各项规定。
2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件,自觉按合同办事。
3、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外,甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则,严禁损害国家和甲乙双方集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。
4、甲乙双方应加强对本工程建设参加人员的廉政监督,建立和健全廉政制度,认真查处本方人员的违法违纪行为。
5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为,有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。
第二条、甲方在廉政建设方面的责任
1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。
4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。
5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
6、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。
第三条、乙方在廉政建设方面的责任
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支应由个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品或者为通讯工具充值。
5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关工程建设事项。
第四条、违约责任
1、甲方及其工作人员有违反本廉政协议书第一条和第二条的,按甲方单位的廉政建设规定处罚，同时汇报检察机关。
2、乙方有违反本廉政协议书第一条和第三条的,除通过上级纪检监察机关按乙方单位的廉政建设规定处罚外,视情节轻重和造成损失大小依照相关法律、法规追究相关责任，且在3年内不得参加江苏经贸职业技术学院建设项目投标活动。
第五条、江苏经贸职业技术学院廉政监督部门为江苏经贸职业技术学院纪检监察室，如出现廉政问题，由监督部门按相关法律法规进行处理。
第六条、本廉政协议书有效期为从甲乙双方签署之日起,到该工程项目竣工验收后止。
第七条、本廉政协议书作为工程合同的附件,与工程承包合同具有同等的法律效力,经协议双方签署后立即生效。
本协议书未尽事宜，参照国家相关法律规定及《江苏经贸职业技术学院基本建设和专项维修项目廉政建设管理细则》等。
甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）
法定代表人：                  法定代表人：
地址：                        地址：
电话：                        电话：
签约日期：   年  月  日       签约日期：  年  月   日 

附件12：
江苏经贸职业技术学院校内工程施工安全生产责任承诺书
为认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针，确保施工生产的安全，按规定搞好安全防护措施，把安全施工落到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓施工必须抓安全。因此，施工单位对本工程项目施工安全生产做出如下承诺：
1、严格安全管理，认真组织落实施工方案中的施工安全技术措施，现场有安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。
2、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全日活动，对照施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真查出事故隐患，制定各种安全技术措施，确保施工全过程的安全生产。
3、组织学习安全操作规程，并检查执行情况，对新工人必须进行安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，负责检查特殊作业人员是否有持证上岗。
4、督促指导班组严格按工艺规程和安全操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。
5、对现场搭设的"二架一网"及安装的大型机械、电器设备（配合机管员）等安全防护装置，必须有技术交底的验收手续，方能使用。
6、对工地安全隐患，由江苏经贸职业技术学院保卫处所发出隐患通知书必须签字，并按通知限期整改。
7、施工中发生工伤事故，尤其重大伤亡事故、重大未遂事故，后果由乙方负责。
8、工地建立岗位责任制和防火措施，督促有关人员做好施工安全各项技术资料保存。
9、按江苏经贸职业技术学院要求做好全体人员登记，并把人员登记册送交保卫处。
10、所有施工单位及人员必须遵守江苏经贸职业技术学院各项管理规定。

承诺单位：（公章）         
承诺单位负责人：                   
年     月    日






附件13：
[bookmark: _Hlk106268671]安全生产责任承诺书
江苏经贸职业技术学院：
我        在                              施工中有幸中标，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。
                      承诺单位（公章）：                     
                      法定代表人（签字或盖章）：             
日期：
附件14：
江苏经贸职业技术学院校内工程文明施工承诺书
一、施工单位必须做到文明施工，并制定完善的安全管理制度。开工前，必须到学校保卫处办理人员等相关登记手续，并加强对所属人员的教育和管理，要求所属人员做到言谈文明、举止得体，施工人员的活动范围只局限在施工区域，避免发生影响学校教学、科研、生活正常秩序的问题，否则公司要负相关责任。 
二、在施工过程中应注意对树木、花草、绿篱、房舍、校内路面等校园内一切公共设施的保护。如有损坏，必须按有关规定予以恢复，并处以1000 —5000 元的违约金，并责令其恢复。 
三、在施工期间，应在施工现场显著位置设立安全警告牌，并确保警告牌的整洁、醒目。未按此项要求进行操作的，相关管理部门要责令其停工并限期整改，如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担，整改后经检查确定符合要求后方可继续施工。 
四、施工单位在校内施工必须严格遵守学校的各项管理规定。未经基建后勤处批准或相关协管部门同意严禁破路施工，严禁在道路上堆放施工材料、施工机械及在路面搅拌混凝土。特殊情况下，需征得基建后勤处及相关协管部门同意，需要临时占用道路的，不得影响正常交通并将建筑材料或物品在指定地点堆放整齐。 
五、工程中需对现实状况改动的，改动方案必须提前报基建后勤处及相关协管部门审定同意。未经同意，擅自施工的，责令其停止施工，并处以 1000 元以上的违约金，此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。 
六、施工单位在校园内施工期间要自觉维护校内各种建筑和公共设施，未经允许不准移动或占用。确因需要占用校园的球场、道路、建筑物周围及楼道、走廊等公用场地及相关设施，必须到基建后勤处及相关协管部门办理批准手续。否则，将责令其限期整改，并处以1000 — 5000元的违约金。如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。七、施工产生的建筑垃圾必须外运，不得倾倒在校园内。建筑垃圾原则上要求日产日清，如不能做到的， 则装袋后可暂时堆放在指定区域，并做覆盖处理，不得堆放在绿化带中，不得影响交通和消防通道。建筑垃圾自开始堆放之日起 5日内必须外运。否则每天按1000元违约金处理。在外运过程中，不得散落在校园内，严禁抛洒滴漏。施工结束后 5 日内必须将建筑垃圾等杂物及周围环境清理干净，否则处以1000-5000 元的违约金。如施工垃圾未外运，倾倒在校园内的，一经核实，处以 5000-10000 元的违约金。 
八、校内施工不允许无偿使用水、电。施工使用的水电，须经基建后勤处同意后安装计量表， 且按照使用的数量和施工用水电的价格计量收费，无法安装水电表计量的，按书面约定办法扣除施工水电费。否则责令其停止施工， 并处以 1000 元以上的违约金， 施工过程中由于操作不当导致水、电等设施损坏的，必须及时修复，并承担由此造成的一切损失，如发现私自接拉水电现象，责令恢复，并处以1000-5000元违约金。如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。 
承诺单位： （公章） 
承诺单位法定代表人（签字）：                 
年   月    日
附件15：
施工现场大气污染防治措施承诺书

江苏经贸职业技术学院：
如我单位中标，在                       的施工过程中，我公司郑重承诺：
1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。
2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。
如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。



                                         承诺企业名称（盖章）
                                                年   月   日

[bookmark: _Toc452625222]
第六章  附    件






（项目名称）


投标文件








投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
[bookmark: _Toc9376]
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：（招标人）  
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价为      （元）。 
3、本项目服务期：          。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
[bookmark: _Toc1445]9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
 
 
[bookmark: _Toc7575]
附件二、法定代表人授权委托书格式

[bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc24916]法定代表人授权委托书

致：江苏经贸职业技术学院
本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件:
 
 
 

附件三、开标一览表格式
                            
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             


注：本项报价是以该分包号内清单所有单价的总和计算。

投标人名称:（加盖公章）                                           
日      期：   年    月    日

说明：
1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2、本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

[bookmark: _Toc16038]
附件四、分项报价表格式
分项报价表(分包1/分包2/分包3/分包4)
	序号
	名称
	分项服务内容
	数量
	报价折扣
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日

说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、在“是否属于小、微型企业的产品”、“是否属于残疾人福利单位的产品”、“是否属于监狱企业型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业、残 疾人福利单位、监狱企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型 企业产品是指投标人为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或 者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者投标人为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。



分包5以工程量清单为准
[bookmark: _Toc20420]附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



说明：
1、投标人应逐一说明技术参数和偏离情况；
2、如果行数不够，请自行增加。
投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日
















[bookmark: _Toc31002]附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日

[bookmark: _Toc7990]
附件七、 投标人类似业绩情况表
[bookmark: _Toc489][bookmark: _Toc24053]投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 
投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日

说明：请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附“评标标准”要求的证明文件。













[bookmark: _Toc2096]附件八、拟参与本项目人员一览表
[bookmark: _Toc10503][bookmark: _Toc985]拟参与本项目人员一览表
 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	相关工作年限
	本项目中担任岗位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日
 
说明：请投标人根据本格式要求如实填写，并附“评标标准”要求的证明文件。

















[bookmark: _Toc12060]附件九、中小企业声明函格式
[bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc19844]中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日  期：
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏经贸职业技术学院：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称:                                           （盖章）
日      期：   年    月    日
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附件十一、 资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或者2025年度或最新一年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单），依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3.本项目的特定资格要求：
分包一：无
分包二：无
分包三：无
分包四：无
分包五：（1）投标供应商具有建筑工程施工总承包二级或装饰装修工程专业分包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）；
（2）投标供应商拟派项目经理具有二级及以上建造师资质证书（提供复印件并加盖公章）。
4.拒绝下列投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
(3)投标人被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
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附件十二、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

[bookmark: _Toc22855][bookmark: _Toc7609]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 
日	期：
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附件十三、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）


提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
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附件十四、 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
   附件十五、其他
[bookmark: _Toc24919][bookmark: _Toc22738]（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）
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