
团结新村、象山花园一区消防维修工程
最高投标限价(含工程量清单)编制说明
一、工程概况

本工程为团结新村、象山花园一区消防维修项目，主要内容为团结新村（室内）及象山花园一期（室内、室外）消火栓、喷淋、暖通及火灾报警维修等。

二、工程量清单及招标控制价范围

工程招标控制价范围：消防工程。

三、最高投标限价计价方法

最高投标限价计价方法：清单计价。

四、最高投标限价（含工程量清单）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年）、江苏修缮安装定额》（2009）。

2、图纸及排查报告。

3、镇江市及扬中市相关文件。

4、工程措施费：按现行规定计算。

5、除综合税金按规定费率计取外，措施项目费、管理费、利润等其余由各投标单位自主报价。
五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程人工费：苏建函价〔2026〕76号文件。
 2、本工程材料价格：参照江苏省镇江市造价处发布的《镇江工程造价信息》2026年第8期信息价市场价并结合市场行情及与之相配套的省、市有关法规、文件等。

六、其他说明

一、团结新村

1、所有风机、防火阀设备更换，支架利旧。

2、暂列金：40000元。

3、工作量由排查单位提供，工程量结算时按实调整。
二、象山花园一期室内
1、所有风机、防火阀设备更换，支架利旧。

2、排烟风管仅考虑除锈出新，未考虑更换，因为排查报告无更换的工作量。

3、管道保温未注明材质，按40mm橡塑保温管+一层铝箔保护层计价。

4、暂列金：110000元。

5、工作量由排查单位提供，工程量结算时按实调整。
三、象山花园一期室外
1、绿化带管道回填按10cm砂垫层+原土夯实计价，破除路面面积暂估，结算时按实调整。

2、仅过路管道考虑20cm灰土回填。

3、暂列金：30000元。

4、余方弃置运距投标单位现场勘查自行报价，结算时不调整。

5、工作量由排查单位提供，工程量结算时按实调整。
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