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[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc30943]第一部分 投标邀请
受泗洪县太平实验学校的委托，（江苏盛力项目管理有限公司）就泗洪县太平实验学校体育设施改造项目(JSZC-321324-JSSL-G2026-0007)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
泗洪县太平实验学校体育设施改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年10月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2026-0007 
2.项目名称：泗洪县太平实验学校体育设施改造项目
3.预算金额：331.566万元
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.最高限价（如有）：本项目设定最高限价，最高限价为：331.566万元
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]5.采购需求（简介）：本项目为泗洪县太平实验学校体育设施改造项目，主要内容为拟采购一批传统体育器材、智慧体育产品、科技与体育相结合产品、校园监控设备等。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履约期限：45日历天完成供货并安装调试完毕（自合同签订之日起算）
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK11]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.投标人代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明资料电子件。
[bookmark: _Toc22204]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，所投货物类产品制造商和工程类承接商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。所投货物类产品制造商和工程类承接商为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。
（三）本项目的特定资格要求：无。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3. 地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
4.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月26日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc29049][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
7.财政部门监督电话：0527-88359233。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名   称： 泗洪县太平实验学校 
地   址： 泗洪县太平镇太平街
联 系 人： 项威 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式： 13951299198 
2.采购代理机构信息
名 称： 江苏盛力项目管理有限公司 
地　址： 泗洪县金港湾东门南侧第一间二楼 
联系人： 江娟 
联系方式： 18071686767 

[bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc81575153]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：施工类。
分包企业要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质。
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]代理费根据中标金额按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号文计算×21% ，可以采用数字人民币支付。由采购人支付。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc8239]一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575156]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
7、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为 7.1、7.2、7.3 、7.4、7.5
7.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 / 扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
7.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
7.3政府采购需求标准
7.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
7.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
7.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
7.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.5采购本国产品的支持政策
7.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、招标文件的澄清或修改
8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157]三、投标文件的编制
9、投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
10、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
10.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
11、投标报价
11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
11.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]12、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
13、投标有效期
13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
13.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
14、投标文件的提交
14.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
14.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
14.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026]五、开标、评标程序
16、开标
16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
16.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
17、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
18、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]18.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
18.2符合性检查
18.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]18.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
18.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
18.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
18.5相同品牌产品投标
18.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
18.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
18.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
18.6有关问题的澄清
18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
18.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
18.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
18.7异常低价投标审查
18.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×65%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
18.7.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
18.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
18.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
19、无效投标情形
19.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
19.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
19.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
19.4投标文件未通过符合性审查的。
19.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
19.7如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
19.8投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
19.9投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
19.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
19.11投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
19.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
20、废标情形
20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
20.3因重大变故，采购任务取消的。
20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
20.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
21、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
22、串通投标情形
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575198]有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]23、取消中标候选人资格情形
23.1提供虚假材料谋取中标的；
23.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
23.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
23.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
23.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
23.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
24、确定中标人
24.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
24.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
24.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
25、中标通知书
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
25.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]25.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、授予合同
26.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
26.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
27、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
27.1履约保证金提交形式
履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
27.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的2%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
27.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
27.4履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
27.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
27.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
27.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。
28、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
29、合同履行
29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
30、质疑
[bookmark: OLE_LINK1]30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见31.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
30.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
30.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
31、投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc17996]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK12]信用信息
	符合招标文件要求

	投标代理人(授权委托人)要求
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合招标文件要求

	联合体投标
	本项目不接受联合体


二、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一中标候选人，依次类推。
2、符合性审查：评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

	符合性审查因素
	审查标准

	报价符合性审查
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分数

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
	30

	2
	技术参数响应
	针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分。
1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共26条，合计13分），每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
2、采购清单中技术要求前标有“＃”部分，为一般技术参数（共1000条，合计7分），每有一项负偏离扣0.007分,扣完为止。
注：上述1-2项中，（1）投标人须详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为负偏离。（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为负偏离。（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。
	20

	3
	环境标志、节能产品
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
	1

	4
	类似业绩
	投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似(体育设施）采购业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：1、提供中标（成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明）原件扫描件，三者缺一不可，未提供或提供不全不得分；2.业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。3.业绩履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。
	3

	5
	企业实力
	1、投标人具备以下相关计算机软件著作权登记证书的：校园大数据平台、智慧体育综合管理、体育数据监管，每提供一个得1分，最高得3分，同类证书不重复计分。
2、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO29151个人隐私保护管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分，同类证书不重复计分。
注：投标文件提供上述上述1-2项证书原件扫描件或颁发机构官方网站所公示的信息截图电子件，未提供或模糊不清的本项均不得分。
	6

	6
	项目组人员
	1、项目经理：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的的信息系统项目管理师、高级工程师职称证书，每有一个证书得2分，最高得4分；
2、其他人员（不含项目经理）：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的软件设计师、网络工程师证书的，每有一个得1分，最高得2分。
注：（1）上述项目组人员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2026年4月1日以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）以上人员的证书均须提供原件扫描件，同时提供身份证原件扫描件，未提供或模糊不清的本项均不得分；
（3）以上项目组人员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分。
	6

	7
	现状分析与需求理解方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（一）现状分析与需求理解方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	4

	8
	智慧操场深化设计方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（二）智慧操场深化设计方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	4

	9
	学生个人信息保护方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（三）学生个人信息保护方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	4

	10
	本地化部署设计方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（四）本地化部署设计方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	4

	11
	设备安装调试方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（五）设备安装调试方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	4

	12
	售后服务方案要求
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（六）售后服务方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	3

	13
	培训方案
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（七）培训方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
	3

	14
	视频演示
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（八）视频演示方案要求”制定方案。评标委员会根据投标人提供的视频演示方案进行评审（每条最高得2分，共4条，最高得8分）：每条优于采购需求的，得2分；满足采购需求的，得1分；偏离采购需求的得0.5分；未提供不得分。
注：为确保系统功能的真实可靠性，满足采购人实际业务管理要求，投标人须进行流畅视频演示，视频演示时间不得超过15分钟，视频随投标文件上传，视频未上传或无法播放的均不得分。
	8



4、异常低价投标审查
4.1 评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×65%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
4.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。





第四章  采购需求
1、项目属性
	序号
	项目属性

	1
	本项目为货物类


2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一、传统体育器材（96项）

	1
	篮球（训练）
	工业

	2
	篮球（比赛）
	工业

	3
	足球（训练）
	工业

	4
	足球（比赛）
	工业

	5
	守门员手套
	工业

	6
	排球（训练）
	工业

	7
	排球（比赛）
	工业

	8
	羽毛球拍
	工业

	9
	羽毛球
	工业

	10
	乒乓球拍（训练）
	工业

	11
	乒乓球拍（比赛）
	工业

	12
	乒乓球
	工业

	13
	乒乓球发球机
	工业

	14
	乒乓球台（室内比赛）
	工业

	15
	乒乓球台（室外训练）
	工业

	16
	足球架球网
	工业

	17
	排球网架套装
	工业

	18
	羽毛球网架套装
	工业

	19
	高脚裁判椅
	工业

	20
	球类存放架
	工业

	21
	球拍存放柜
	工业

	22
	球类收纳推车
	工业

	23
	球类气压表
	工业

	24
	跳高设备套装
	工业

	25
	跳高垫
	工业

	26
	体操垫
	工业

	27
	电子记分牌
	工业

	28
	手动翻分牌
	工业

	29
	裁判哨子
	工业

	30
	电子秒表
	工业

	31
	发令枪
	工业

	32
	发令台
	工业

	33
	运动员号码布
	工业

	34
	起跑器
	工业

	35
	接力棒
	工业

	36
	百米阻力训练器
	工业

	37
	高低杠
	工业

	38
	单杠
	工业

	39
	肋木架
	工业

	40
	实心球
	工业

	41
	铅球
	工业

	42
	拔河绳
	工业

	43
	跳绳
	工业

	44
	毽子
	工业

	45
	沙包
	工业

	46
	丢沙包盘
	工业

	47
	滚铁环
	工业

	48
	陀螺
	工业

	49
	空竹
	工业

	50
	竹竿
	工业

	51
	拍皮球
	工业

	52
	趣味平衡木
	工业

	53
	趣味毛毛虫
	工业

	54
	袋鼠跳袋
	工业

	55
	两人三足绑带
	工业

	56
	趣味接力套圈+标志桶
	工业

	57
	软式飞盘
	工业

	58
	跳皮筋
	工业

	59
	塑料呼啦圈
	工业

	60
	弹力带
	工业

	61
	障碍桩
	工业

	62
	独轮车
	工业

	63
	组合篮球树
	工业

	64
	充气拱门
	工业

	65
	音响设备
	工业

	66
	视力筛查表
	工业

	67
	综合训练器
	工业

	68
	多功能跑步机
	工业

	69
	动感单车
	工业

	70
	哑铃套装（含架）
	工业

	71
	杠铃套装
	工业

	72
	止震垫
	工业

	73
	弹性地板（运动木地板）
	工业

	74
	舞蹈室压腿杆
	工业

	75
	瑜伽镜
	工业

	76
	瑜伽垫
	工业

	77
	瑜伽球
	工业

	78
	遮光帘
	工业

	79
	平沙器
	工业

	80
	划线车
	工业

	81
	卷尺
	工业

	82
	电动气泵
	工业

	83
	打气筒
	工业

	84
	维护工具
	工业

	85
	轮式干粉灭火剂
	工业

	86
	急救箱
	工业

	87
	运动服（春秋季）
	工业

	88
	运动服（冬季）
	工业

	89
	运动服（夏季）
	工业

	90
	田径服
	工业

	91
	篮球服
	工业

	92
	乒乓球服
	工业

	93
	足球鞋
	工业

	94
	篮球鞋
	工业

	95
	不锈钢户外长椅
	工业

	96
	五人制足球框
	工业

	二、AI智慧体育设备采购（45项）

	1
	智慧体育教学练测评系统
	工业

	2
	智慧体育校级数据平台
	工业

	3
	智慧体育助手
	工业

	4
	智慧体育工作站
	工业

	5
	50米跑AI系统
	工业

	6
	50米跑配套设备
	工业

	7
	50*8拓展包
	工业

	8
	100米跑AI系统
	工业

	9
	100米跑配套设备
	工业

	10
	终点成绩播报终端
	工业

	11
	800米&1000米跑AI系统
	工业

	12
	800米&1000米跑配套设备
	工业

	13
	终点成绩播报终端
	工业

	14
	计圈跑跑圈打卡系统
	工业

	15
	引体向上AI系统
	工业

	16
	引体向上配套设备
	工业

	17
	多人实心球AI系统
	工业

	18
	多人实心球配套设备
	工业

	19
	多人实心球成绩播报终端
	工业

	20
	排球垫球AI测试站系统
	工业

	21
	排球垫球AI测试站配套设备
	工业

	22
	足球AI测试站系统
	工业

	23
	足球AI测试站配套设备
	工业

	24
	篮球AI测试站系统
	工业

	25
	篮球AI测试站配套设备
	工业

	26
	身高体重测试机
	工业

	27
	肺活量测试机
	工业

	28
	室外体育数据展示终端
	工业

	29
	AI体育锻炼设备(室外版)
	工业

	30
	AI体育教学设备(室外版)
	工业

	31
	AI体测设备(室外版)
	工业

	32
	坐位体前屈测试板
	工业

	33
	户外悬浮地板
	工业

	34
	配电箱
	工业

	35
	室外AP
	工业

	36
	无线网网关
	工业

	37
	POE交换机
	工业

	38
	千兆光纤收发器
	工业

	39
	室外防水落地箱
	工业

	40
	光缆
	工业

	41
	电源线
	工业

	42
	电源线
	工业

	43
	PE32管
	工业

	44
	杆件基础
	建筑业

	45
	管道开挖施工
	建筑业

	三、校园监控设备采购（21项）

	1
	400万高清双光全彩枪机
	工业

	2
	专用支架
	工业

	3
	光纤收发器
	工业

	4
	收发器机架
	工业

	5
	POE交换机
	工业

	6
	核心交换机
	工业

	7
	128路网络硬盘录像机
	工业

	8
	监控专用硬盘
	工业

	9
	监控显示终端
	工业

	10
	高清解码器
	工业

	11
	网络机柜
	工业

	12
	光缆
	工业

	13
	电源线
	工业

	14
	网线
	工业

	15
	光纤跳线
	工业

	16
	PVC线管
	工业

	17
	4芯终端盒
	工业

	18
	光纤配线架
	工业

	19
	机柜
	工业

	20
	监控专用防水箱
	工业

	四、科技与体育相结合产品（6项）

	1
	无人机足球
	工业

	2
	无人机足球场地
	工业

	3
	智慧朗读亭
	工业

	4
	AI心理辅导机器人（人型）
	工业

	5
	AI全景滑雪设备
	工业

	6
	室内全息体适能训练系统
	工业



3、本项目不接受进口产品。
一、项目概述
本项目为泗洪县太平实验学校体育设施改造项目，主要内容为拟采购一批传统体育器材、智慧体育产品、科技与体育相结合产品、校园监控设备等。具体内容详见清单及技术参数要求。
二、合同履约期限及地点：
1.合同履约期限：45日历天完成供货并安装调试完毕（自合同签订之日起算）
2.地点：泗洪县太平实验学校
三、付款方式
1.合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；
2.进度款：项目完成，供应商提供项目完整技术文档，验收合格后（以验收报告为准）付至结算金额的100%。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）。
3.资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。
4.资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
4、 清单及技术参数要求
   
	序号
	产品名称
	招标技术参数要求
	数量
	单位

	一、传统体育器材

	1
	篮球（训练）
	＃1、等级：训练用篮球。规格：7号篮球；柔软PU表皮；定制橡胶内胆；圆周长749-780mm，质量567-650g；圆周差≤3mm，圆度：最大半径差≤1.5%，反弹高度：1200-1400mm。                                                                                                                                                                                                                                                    
	150
	个

	2
	篮球（比赛）
	＃1、等级：竞赛用篮球。规格：7号篮球；材质：高档优质耐磨PU；50%定基内胆；圆周长749-758mm，质量567-650g；圆周差≤3mm，圆度：最大半径差≤1.5%，反弹高度：1200-1400mm。
＃3、所投产品符合GB/T22868- 2008《篮球》竞赛用篮球（一级）标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	50
	个

	3
	足球（训练）
	＃1、等级：训练用足球。规格：5号足球；材质:球面材质:PU+EVA；高密度丁基橡胶内胆；圆周长680mm～700mm，质量400g~420g；圆周差≤3mm；反弹高度：1300-1400mm。                                                                                                                                                                                                                                                                
	150
	个

	4
	足球（比赛）
	＃1、等级：竞赛用足球。规格：5号足球；材质:高档PU+高档EVA表皮；高弹丁基橡胶内胆；圆周长680mm～700mm，质量425g~445g；圆周差≤3mm；反弹高度：1300-1400mm。
＃3、所投产品需符合GB/T22892-2008《足球》竞赛用足球（一级）标准。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	50
	个

	5
	守门员手套
	＃1、龙门手套颜色:荧光橙/绿手心。材质:天然乳胶手背/手腕材质:聚酯纤维。规格:8号/9号/10号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ＃2、功能:4mm防滑乳胶吸湿透气/弹性材质/防护减震/贴合手掌双层护腕设计韧性护指弹片。
	20
	双

	6
	排球（训练）
	＃1、等级:训练用排球。规格：5号排球；材质：亚超细皮革，中胎材质:训练比赛级中胎，排球构造:内胆，中胎，外皮革三层；圆周长650-670mm;质量：260-280g；气密性：气压下降允差≤4%；反弹高度：1100-1400mm；耐冲击性能：冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击后球内压下降率≤6%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	150
	个

	7
	排球（比赛）
	＃1、等级:竞赛用排球。规格：5号排球；材质：超纤PU；定制橡胶内胆；排球构造:内胆，中胎，外皮革三层；圆周长650-670mm;质量：260-280g；气密性：气压下降允差≤4%；反弹高度：1100-1400mm；耐冲击性能：冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击后球内压下降率≤6%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ＃2、所投产品需符合GB/T22882-2008《排球》标准竞赛用排球（一级）标准。
	50
	个

	8
	羽毛球拍
	＃1、规格2支装；拍框材质:铁合金一体拍杆；击球手感:适中长度:约67cm+5mm；建议磅数:18-22LBS。颜色:蓝/紫/绿/红。
	200
	副

	9
	羽毛球
	＃1、球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高 度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～ 5.80g，毛片数量≥16片。球头为复合软木材质，毛片为天然羽毛。
	2000
	支

	10
	乒乓球拍（训练）
	＃1、2支为1副（一直一横）材质：7层纯木底板，双面反胶，击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应≤2mm,连同粘合剂，厚度应≤4mm,底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥3N。
	200
	副

	11
	乒乓球拍（比赛）
	＃1、2支为1副（一直一横）材质：底板：纯木底板，厚度偏常规，自重较轻。
＃2、胶皮：双面反胶，基础粘性胶皮，可打出基础旋转，满足日常休闲击球需求。
＃3、握拍规格：套装一般为1支直拍+1支横拍，适配不同握拍习惯；也有双直拍、双横拍版本可选。单支球拍毛重约220g，整套含包装、球总毛重约500g。
	100
	副

	12
	乒乓球
	＃1、材质:环保ABS；球重:≤2.8g，功能性:H40+国际标准尺寸/高弹单耐打40mm+ABS。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ＃2、圆度：直径40mm±0.4mm，平均直径标准偏差≤ 0.06mm，最大直径和最小直径差≤0.25mm;标准偏差≤0.06mm；质量：2.67g-2.77g；弹跳：240mm～260mm：硬度：两部受压下陷度≤0.85mm。
	4000
	个

	13
	乒乓球发球机
	＃1、重量：净重≥9.2KG。 颜色：黑色。
＃2、功能特点:可发9种旋转球+1种不旋转球，可上下调整出球角度，可随机调整左右角度，可自动卸球。                                                                                                                             
＃3、电源：额定电压:100~240V，额定功率:48W。
＃4、核心性能参数：出球频率:40~80个/分钟；出球速度:4~15球/S，最大储球量:150只；旋转类型：上旋球、下旋球、不旋球、左右旋球、侧旋球；适配球台：标准乒乓球台通用，支持多落点覆盖。
	3
	个

	14
	乒乓球台（室内比赛）
	＃1、规格尺寸:台长≥2740mm;台宽≥1525mm;台高≥760mm。平面度:≤4mm物理性能弹性:220-250mm弹性均匀度:≤15mm;台面光泽度:≤15;度台面摩擦系数:≤0.6。
＃2、颜色:蓝 台面材质:台面由15mm加厚密度面板，桌角是40mm加粗方管。台脚装。有8个50mm的移动脚轮，4个脚轮带有刹车功能，台脚装有4个螺旋调节脚垫。顺时针或逆时针拧转可微调桌角高度，以使球台达到最佳的稳定水平。
＃3、产品特色:本款球桌可折叠竖放，移动式推拉自如，15mm加厚密度面板，质量好，弹性足。
	5
	台

	15
	乒乓球台（室外训练）
	＃1、产品尺寸：长度≥2740mm；宽度≥1500mm；高度≥760mm。
＃2、材质：热镀锌圆钢、钢管。表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑、脱脂-抛丸-静电喷涂。
＃3、主立柱:≥60mmX3.0mm， 主要承载结构:≥33mmX3.0mm。
＃4、安装方式：预埋式。台面采用SMC材料，要求高分子复合材料高温模压成型，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点，翻边高度46mm±2mm；背面主加强筋高度18mm，主加强筋横切面呈梯形，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成，田子型加强框架。
＃5、结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，支架直径≥60 mm的圆管,厚≥3.0 mm，弓形，球台网架为小圆孔设计，一次性冲孔而成。能有效防止手指伸入产生危险。圆管为加厚圆管折弯与网架焊接而成，表面进行采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑、脱脂-抛丸-静电喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。
	10
	台

	16
	足球架球网
	＃1、11人人制足球网，≥2.6米高，≥7.5米长。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ＃2、材质：涤纶编织绳，球网绳径:≥5mm，孔径:≥12cm。
	50
	个

	17
	排球网架套装
	＃1、移动式羽排网气排球多用柱，箱体≥40cmx60cmx30cm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ＃2、材质：连接方管≥10cm*10cm,可加砂石水泥配重≥25公斤1付,带移动轮子；钢管壁厚≥2.0mm，调节高度155~243cm，采用折盖工艺，中间带锁扣，箱体铁板厚度~1.2mm。
	50
	套

	18
	羽毛球网架套装
	＃1、立杆直径≥40mm,壁厚≥2.0mm优质铁管，带电镀紧线器，顶端ABS加厚滑轮，全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ＃2、底座尺寸≥60x33x10cm，采用优质ABS塑料材质，内部水泥浇筑，带移动轮子，移动方便。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃3、整体高度≥155cm,整体重量为≥70kg/对。
	50
	套

	19
	高脚裁判椅
	＃1、裁判椅主体由≥3x3cm的优质方管焊接而成。可拆装，后底部带有移动轮子，4个落地脚带有防滑可调节支撑装置，有效防止划伤地板，并可调节平衡；座椅是优质的ABS材质。                                                                                                                    ＃2、排球裁判椅总高≥245cm，座位高≥200cm，下面宽≥110x96cm。
	1
	个

	20
	球类存放架
	＃1、尺寸：≥129cm长X37cm宽X125cm高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ＃2、两边框25mm圆管，0.8mm厚；横杆19mm，圆管0.7mm厚。
	6
	组

	21
	球拍存放柜
	＃1、基材:优质冷轧钢板，板厚≥0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≥0.5mm，最大间隙2mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ＃2、表面处理:酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、涂层坚固、内外涂层色泽一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ＃3、规格尺寸: ≥1800mm长x850mm宽x390mm高。
	3
	组

	22
	球类收纳推车
	＃1、规格尺寸：≥90cm长*66cm宽*76cm高 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃2、方管≥19mm,壁厚≥0.7mm;圆管≥16mm,壁厚≥0.6mm; 焊接工艺：氩弧焊接，焊点牢固，整体结构稳定，无虚焊、假焊。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ＃3、容量：7号篮球24-26颗，5号篮球30-36颗。
	3
	架

	23
	球类气压表
	＃1、毛重≥92克，材质:铜，不锈钢。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ＃2、测量范围：0-1.4bar / 0-20psi，双刻度显示，读数直观。                                                                                                                                                 
	5
	个

	24
	跳高设备套装
	＃1、跳高架由底座，移动立柱，横杆托架微调支脚构成。底座：≥320*320mm厚≥2.5mm,产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。
＃2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，表面氧化处理，固定立柱采用≥40*50mm的铝合金方管，刻度调节范围300-2300mm，升降立柱采用≥38*25mm,的铝合金管，两端塑料塞封口。
＃3、底部设有PU滚轮，移动方便。 
＃4、跳高架横杆托架≥40*60mm采用塑料材质安全，牢固等优点且上下移动方便。
	4
	套

	25
	跳高垫
	＃1、规格：≥3000mm长*2000mm宽*300mm厚。
＃2、套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4个把手。人造海绵于垫套内缝合形成，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30～40mm，弹跳高度为20～120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，符合国家标准。表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。
	4
	块

	26
	体操垫
	＃1、小体操垫规格：≥1200mm长*600mm宽*50mm厚。
＃2、内胆材质为采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手。垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
＃3、当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	50
	块

	27
	电子记分牌
	＃1、电子记分牌特点：加厚加密全钣金机箱不变形超耐用、坚固、稳定，尺寸：≥60*120cm。
＃2、4G无线电遥控操作、队名（5字显示）、比分、球权、场次、暂停、犯规、比赛时间、24秒、一键回位14秒、一键讯响。适用于篮球、羽毛球、乒乓球、足球、排球、手球、水球等球类比赛。
＃3、配备移动支架。
	1
	个

	28
	手动翻分牌
	＃1、手动金属记分牌黑红，局分0～9，比分 000:000-999:999。
＃2、尺寸：长宽高≥55x19x21cm。材质：铁板+PVC。结构：台式三角支撑设计，摆放稳定，可折叠收纳。
	4
	个

	29
	裁判哨子
	＃1、材质:环保ABS颜色;红黄蓝黑绿适用:各类比赛裁判用，遇险求救用，军训用，指挥交通，户外远足等。音量：≥130分贝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	20
	只

	30
	电子秒表
	＃1、(双排多道1/100秒)功能:-秒表计时--多道记忆、储存、重现-1/100秒精确计时分散、重叠和累计即分段或分区和总时间的计量-最快、最慢、平均时间计量-定时倒数器步进节拍器·显示时间:时、分、秒、年、月、日、星期-潲示闹钟:时、分、秒唛加入购物车时格式选择。
	20
	个

	31
	发令枪
	＃1、5.6mm定装发令弹。容弹器:装弹≥2发。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ＃2、击发方式:单发击发。声响:100米处≥60分贝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ＃3、烟雾:≥150米处清晰可见。
	5
	把

	32
	发令台
	＃1、底座尺寸：≥69*63*45cm。烟屏直径≥40cm。烟屏低伸130～190cm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	1
	座

	33
	运动员号码布
	＃1、规格：≥20*30cm，涤纶材质。
	300
	张

	34
	起跑器
	＃1、材质：铝合金。尺寸长≥64cm;宽≥10cm，厚度≥3.6cm，脚登高≥16*17*11cm，脚蹬最远可调≥45cm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	5
	个

	35
	接力棒
	＃1、材质:优质硬质PVC环保塑料总长:280mm～300mm外径:30mm～42mm单支重量:≥50g。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ＃2、外观配色:经典红白对半拼接表面工艺:光滑无毛刺、防滑哑光质感，结构:一体成型实心/加厚中空，耐摔耐撞。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ＃3、适用场景:中小学运动防水耐磨规格制式:标准田径赛事通用尺寸，握持顺手。
	35
	根

	36
	百米阻力训练器
	＃1、阻力范围：3.5KG～35KG；产品重量：≥65KG。产品长度：≥950mm；产品宽度：≥613mm；产品高度：≥730mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	4
	套

	37
	高低杠
	＃1、尺寸：≥3200*114*2700mm。
＃2、横杠材料：弹簧钢，立柱材料：≥90mm钢管。
	2
	组

	38
	单杠
	＃1、杠面高度：1200mm～2000mm。两立柱支点中心距：2000mm～2400mm。横杠材料：弹簧钢，立柱材料：90mm钢管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	2
	组

	39
	肋木架
	＃1、规格:长宽高≥1350*114*2600mm。                                                                                                                                                                                                                                                                            ＃2、立柱直径≥114mm，厚≥3mm,高≥3000mm,内宽≥1000mm。横杆直径材质32mm，厚≥2.5mm,间距30cm,钢件部分均经酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境不会出现脱落、锈蚀等现象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	1
	组

	40
	实心球
	＃1、充气实心球材质：橡胶，内填细沙，可充气，1kg小学训练直径≥11cm，充气实心球防滑胶粒，柔软安全，内有气体，落地缓冲保护，延长适用寿命圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ＃2、PVC软性材料，可充气设计，球体表面有规则的防滑圆点,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ＃3、采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
	40
	个

	41
	铅球
	＃1、额定重量:3.000kg～3.030kg，重量误差≤30g。球体直径:标准90mm(9cm)，区间85-99mm。材质：校园训练款:实心铸铁，表面银灰喷塑防锈，球体重心距球体中心距离≤6mm。
＃2、专业比赛款:碳钢/不锈钢一体浇筑，重心偏差≤6mm。
	12
	个

	42
	拔河绳
	＃1、规格：长≥30m,质量≥10kg,采用天然麻棕线绞制。
	6
	根

	43
	跳绳
	＃1、短跳绳，2600mm～2800mm,直径≥5mm,手柄长100～120mm,直径18mm～28mm;质量90g～120g。手柄材质:PP+EVA，绳为棉线材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	300
	根

	44
	毽子
	＃1、球高130mm～180mm，球重10g～13g，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃2、键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形。
	200
	只

	45
	沙包
	＃1、双层帆布扁沙包尺寸:边长≥8cm±0.5cm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ＃2、重量:150g±5g。材质:材质帆布+内物稻壳。
	90
	个

	46
	丢沙包盘
	＃1、1.5M*1.5M布制靶盘。靶盘材质：加厚牛津布 / 帆布面料，防水防污，可反复投掷不易破损。
	10
	个

	47
	滚铁环
	＃1、铁环直径50cm+2cm，钢筋直径≥6.5mm 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ＃2、伸缩杆280mm-730mm可伸缩。
	45
	个

	48
	陀螺
	＃1、陀螺材质：槐木材质，直径≥6cm陀螺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ＃2、重量200克±2g，带抽鞭。
	45
	套

	49
	空竹
	＃1、主体直径120mm±2mm，高度135mm±2mm。杆子长280mm±5mm，绳子长1300mm±5mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ＃2、聚乙烯材质，丙烯金属。
	45
	套

	50
	竹竿
	＃1、长度3000mm±5mm，直径35mm±2mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ＃2、满足竹竿舞的需求。
	35
	根

	51
	拍皮球
	＃1、可充气拍皮球材质：PVC材质，尺寸：直径200mm±20mm。                                  
	20
	个

	52
	趣味平衡木
	＃1、可折叠结构，外包绒布材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃2、总长1800mm±5mm，宽度100mm±5mm。
	6
	组

	53
	趣味毛毛虫
	＃1、配置人数≥6人位。材质：PVC夹网布材质，不低于46丝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	6
	组

	54
	袋鼠跳袋
	＃1、数字袋鼠跳70cm，双层牛津布材质；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ＃2、适应儿童青少年使用。
	35
	个

	55
	两人三足绑带
	＃1、绑腿带总长≥49cm，宽≥5cm。
	50
	条

	56
	趣味接力套圈+标志桶
	＃1、规格:长宽高≥33*14.5*14.5cm。     
＃2、两个大号塔12个套圈大中小各四个。
＃3、底座高度：约 30-40cm，分 5 层彩虹段（红/橙/黄/绿/蓝/紫渐变）。底座直径：底部直径约 12-15cm，顶部直径约 5cm。套圈尺寸：小号圈：直径约 10cm，中号圈：直径约 12cm，大号圈：直径约 15cm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ＃4、材质：主体为环保 PP 塑料，无异味，安全无毒。
	100
	套

	57
	软式飞盘
	＃1、材质：柔软的PU(聚氨酯)。
＃2、直径≥20cm，厚≥3cm，重≥105g。
	50
	个

	58
	跳皮筋
	＃1、尺寸：长≥5000mm，宽≥10mm，厚度≥1.5mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ＃2、主体材质：高密度涤纶 / 尼龙编织，抗撕裂、耐磨、不易褪色防水防潮，可反复使用，抗拉强度高。
	50
	根

	59
	塑料呼啦圈
	＃1、规格：内径规格为≥700mm。材质：内芯：高强度塑料管材，韧性好不易断裂，外层：加厚泡沫海绵包裹。
	50
	个

	60
	弹力带
	＃1、材质:TPE。尺寸：长≥2000mm,宽≥13mm,厚≥4.5mm。
＃2、阻力值:15-35LB。
	25
	条

	61
	障碍桩
	＃1、尺寸：直径≥300mm,高度≥500mm。材质:TPE。
	50
	个

	62
	独轮车
	＃1、尺寸：轮直径180mm～200mm。质量约4Kg，高度可调节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	40
	台

	63
	组合篮球树
	＃1、规格：高≥3600mm，宽≥2400mm，5层高低篮筐。整体钢结构打造，树形移树外观。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	2
	台

	64
	充气拱门
	＃1、材质：牛津布，长度：≥8米。配件：风机沙袋。面料：加厚 PVC 夹网布（0.55-0.6mm），耐磨、抗撕裂、防老化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ＃4、工艺：高温热合焊接，接口牢固，不脱胶、不漏水。配件：配套专用鼓风机防风绳、沙袋。
	2
	个

	65
	音响设备
	＃1、喇叭尺寸:≥8寸低音、≥3.5寸高音；电池容量:4400mAh；话筒频点:259.1MHZ；额定功率:90W；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃2、功能:蓝牙、语音、录音、话筒优先、顶部全功能面板、外接12V配件:单手持话筒、充电器、说明书；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ＃3、适用范围:户外活动(如体操、广场舞蹈、产品促销、旅行聚会等
	2
	套

	66
	视力筛查表
	＃1、长≥90cm，宽≥30cm，厚≥0.8cm。
＃2、适用距离 标准5米，部分款支持2.5米反光镜检测。
＃3、显示内容 标准E字视标，包含 0.1-1.5 视力等级。
＃4、光源 高亮度 LED 背光，色温 6500K，无频闪，亮度可调。
＃5、供电AC功率：220V，功率约：10-20W。                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃6、外壳 铝合金边框 + PS 面板，防刮耐磨，易清洁。
	2
	台

	67
	综合训练器
	＃1、产品尺寸：≥1960*1380*2300mm。
重量：≥440kg。 主管管材：≥50*100mm/2.0mm。配重：≥180kg。主架材质：国标钢材Q235。
＃2、锻炼肌肉：胸部、腹部、手臂、背部、腿部。
＃3、功能：飞鸟斜拉、高位下拉、交叉拉伸、双杠支撑、引体向上、飞鸟夹胸、自由深蹲、机械臂推举、史密斯深蹲、蝴蝶夹胸、摇臂推胸、史密斯硬拉、站姿史密斯、坐姿划船等多种功能。
	2
	个

	68
	多功能跑步机
	＃1、屏幕显示：7寸彩色显示窗口；微电脑控制系统：安卓系统，36个预设程序1个手动程序，显示实时心率。
＃2、马达：2.0HP，速度：大于1-16km/h，跑带面积：约128X45cm。
	3
	台

	69
	动感单车
	＃1、坐垫：上下左右可调节，产品净重：≥27KG 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ＃2、架：40x80mm椭圆钢管，承重：≥150KG，屏幕显示：LCD显示屏，电子表：运动数据显示仪表，全封闭式链罩，产品尺寸：长宽高≥115x50x110cm。
	5
	台

	70
	哑铃套装（含架）
	＃1、主体为钢结构，高档橡胶包裹，防滑耐用。包胶设计，防震防滑耐磨，手感好，保护地板。材质：高档橡胶+锻造钢内部一体式圆钢。规格：2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5KG哑铃各2只。
	4
	套

	71
	杠铃套装
	＃1、搭配不同配重的电镀杠铃片≥100kg。
＃2、材质：杠铃杆：1.5m小孔杠铃杆1根，高强度碳钢，表面电镀处理，防滑防锈，不易弯曲变形；配重片：铸铁材质，表面镀铬/镀锌工艺，耐磨、防腐蚀，长期使用不易生锈。
	2
	套

	72
	止震垫
	＃1、材质：EVA发泡塑料。颜色：红/蓝双色（表面有物理压花，无毒，环保，防滑）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2、尺寸：长100c×宽100cm（±1cm）,厚度：≥2.5cm。
	20
	平方

	73
	弹性地板（运动木地板）
	＃1、防潮层：PE土工防潮薄膜。承载层：采用单或双龙骨做法，进行防腐处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃2、龙骨间距≤400mm，根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，将体育木地板分为悬浮式系统，固定式系统和固定悬浮式系统。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃3、弹性垫层：弹性垫材料有PU、再生橡胶、橡胶、PVC等等不同种类，主要为系统提供吸震性能。稳定层：通常采用较大幅面的板材，主要有胶合板、OSB板等，尺寸基本为1.22*2.44米，厚度≥12mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃4、面板：面板可采用实木复合或实木板。
	20
	平方

	74
	舞蹈室压腿杆
	＃1、把杆采用松木实木内嵌锰钢，支架采用铁质烤漆，伸缩杆件采用不锈钢材质。                                                                                                                                                                                                                                                                ＃2、调节高度80～120cm ；实木杆直径≥50mm，底座直径≥40cm，单个底座15KG左右，整套近40KG左右。
	14
	米

	75
	瑜伽镜
	＃1、规格：高≥2400mm，宽≥10000mm，采用≥5mm厚度钢化玻璃镜面，边口磨边处理                                                                                                                                                                                                                                                                                            ＃2、要求成像真实，水银镜面耐腐蚀；四角采用打孔螺栓固定；性能要求安装后平整度垂直，镜面成像与正常物体尺寸相同，无弯曲变形，无变形。
	1
	套

	76
	瑜伽垫
	＃1、材质:双色6mmTPE。尺寸：长宽厚≥1830*80*6mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
＃2、防滑性能：干湿防滑。无卷边设计：边缘加固处理，不易起卷，使用更稳定。
	100
	块

	77
	瑜伽球
	＃1、直径：≥65cm 。承重：静态承重≥200kg，动态承重≥150kg。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
＃2、材质与性能：采用防暴抗裂 PVC 材质，表面有防滑纹理，物体刺破，缓慢放气而非瞬间爆炸。
	30
	个

	78
	遮光帘
	＃1、材质：加密棉麻混纺； 要求：遮光，隔热防晒，隔音。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃2、高度≥2400cm，展开长度不小于3000cm。
	24
	套

	79
	平沙器
	＃1、规格：不锈钢材质，平沙板尺寸：长≥150cm,宽≥50cm。
	5
	把

	80
	划线车
	＃1、尺寸：≥高730mm长500mm宽300mm，轮子直径≥100mm，扶手铁管直径≥25mm，划线线宽45mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                ＃2、规格：可装粉≥15升；三轮车斗式，带手推把柄，直径≥22mm。
	3
	台

	81
	卷尺
	＃1、长度：≥30m，材质：仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	5
	个

	82
	电动气泵
	＃1、材质:气筒外管不锈钢金属合成材质。结构:带压力表，气筒配有多功能气筒气嘴:充气活塞推拉轻便、灵活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃2、功率：电压220V最大气压150PSL工作电流0.8-2A。                                                                                                                                                                 
	2
	台

	83
	打气筒
	＃1、规格：直径≥37mm，长≥60cm加压，净重≥690克。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ＃2、材质：无缝钢管+塑料，带储气罐/人工充气。
	5
	把

	84
	维护工具
	＃1、成套套筒扳手，成套开口扳手，活动扳手，老虎钳，尖嘴钳，一字螺丝刀，十字螺丝刀。
	2
	套

	85
	轮式干粉灭火剂
	＃1、灭火级别 ：A类 ：2A，适用于扑救固体物质火灾。
＃2、有效喷射时间 ：约13-18秒。有效喷射距离 ：不小于3.5-4.5米。作压力 ：通常为1.2MPa或2.1MPa 。                                                
	10
	台

	86
	急救箱
	＃1、尺寸：≥10寸。材质：铝合金边框+ABS 面板，包角加固，耐磨抗摔。
＃2、锁扣：双安全锁扣设计，防意外开启，部分款带密码锁。内衬：EVA 防震隔层，可自由分隔，分类收纳药品与器械。
＃3、功能与特点：收纳分区：多层隔层设计，可按药品、器械、耗材分类存放，取用方便；防护性能：铝合金材质防潮、防尘、防压，保护内部医疗用品不受损；便携设计：顶部防滑提手，箱身轻便，适合携带移动；安全标识：箱面印有标准红十字急救标识，辨识度高，紧急情况下可快速识别。
	5
	套

	87
	运动服（春秋季）
	＃1、面料成分：聚酯纤维 + 氨纶混纺，高弹透气，抗皱不起球。版型：宽松直筒版型，男女同款，上衣加长裤。                                                                                                                                                                   
＃2、适用场景：户外登山、徒步旅行、骑行通勤。
	300
	套

	88
	运动服（冬季）
	＃1、面料材质：高密度防风防水面料，耐磨抗撕裂，透气不闷汗。
＃2、核心功能：防风、防水、防暴雨、抗刮耐磨、透气。
＃3、设计细节：连帽可设计，立体防风领口，防水拉链，多口袋收纳，松紧袖口+下摆抽绳，锁住温度。适用场景：户外登山、徒步旅行、骑行通勤
	300
	套

	89
	运动服（夏季）
	＃1、面料：常规款透气棉涤混纺面料。
＃2、款式：翻领 Polo 短袖，半开襟纽扣设计。版型：宽松直筒版型，男女同款，上衣加短裤。
	300
	套

	90
	田径服
	＃1、面料：100% 聚酯纤维（涤纶运动速干面料）                                                                                                                                                      
＃2、款式：男女同款无袖背心 + 短裤田径套装。适用场景：体考、短跑、中长跑、马拉松训练/比赛。                                                                                                                                                                                                          
	50
	套

	91
	篮球服
	＃1、面料：100% 聚酯纤维（涤纶运动速干面料），网眼透气结构，轻薄不闷汗，克重约 160-180g，。                                                                                                                                                      
＃2、款式：男女同款无袖背心 + 短裤田径套装。适用场景：篮球比赛、日常训练、班级 / 球队定制队服。特性：吸湿排汗、高透气性、抗拉伸、抗皱耐磨，不易起球。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	50
	套

	92
	乒乓球服
	＃1、面料：100% 聚酯纤维（运动速干面料），速干科技处理，克重约 140-160g。
＃2、款式：男女同款无袖背心+短裤田径套装。适用场景：乒乓球、羽毛球训练 / 比赛，日常运动健身。特性：吸湿排汗、高透气性、抗拉伸、抗皱耐磨，不易起球。                                                                                                                                           
	30
	套

	93
	足球鞋
	＃1、材质：鞋面材质：超细纤维运动软皮（PU 材质），耐磨易清洁，透气性好；鞋底类型：TF 碎钉底（橡胶碎钉），防滑耐磨，适合人造草坪、塑胶场地。
＃2、闭合方式：魔术贴 + 鞋带双重固定，穿脱方便，贴合脚型。                                                                                                                                                       
＃3、功能特点：吸汗透气、防撞鞋头、足弓支撑、抗扭设计。适用场景：校园足球训练、比赛、日常运动；                                                                                                                                           
	60
	双

	94
	篮球鞋
	＃1、材质：鞋面材质：高韧性合成革 + 透气网布拼接；中底材质：EVA 发泡中底，搭配抗扭支撑片；外底材质：高耐磨橡胶大底。                                                                                                                                                                                                                                                        ＃2、闭合方式：系带式，低帮设计。
＃3、核心功能：防滑耐磨、缓震回弹、足弓支撑、防侧翻保护。适用场景：室内外篮球场、水泥地实战训练 / 比赛。                                                                                                                                                                                                             
	60
	双

	95
	不锈钢户外长椅
	＃1、成品不锈钢弧形坐凳，长度≥180CM，高度≥45CM,宽度≥40CM。                                                                                                                                                                                                ＃2、长椅两头采用45度弧线角，框架材质为一体化不锈钢材质，座面采用加厚优质进口防腐实木。
	4
	只

	96
	五人制足球框
	＃1、五人制(60管)足球框：长度≥300CM，高度≥200CM,宽度≥120CM。                                                                                                                                                                                                ＃2、门柱采用60圆钢管，厚度≥3.2毫米，辅助杆径采用30圆钢管，厚度≥3.2毫米。
	2
	架

	二、AI智慧体育设备采购

	1
	智慧体育教学练测评系统
	一、系统平台管理
＃1、支持具备体育考试、随堂测试、国家体测、自由练习等功能模块。
＃2、支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台发布测试任务、布置体育专项作业。
＃3、支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总。
＃4、支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置。
＃5、支持测试视频存储与测试数据分析服务。
＃6、支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理。
＃7、支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出。
＃8、支持不少于9个运动项目并行开展测试，且实心球、铅球、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、阳光跑等项目均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。
二、学生信息管理
＃1、支持行政班与分项班班级信息管理。
＃2、支持学生名单管理，可一键导入名单信息。
＃3、支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理。
＃4、支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理。
＃5、支持学生信息自动化升学年。
三、体育考试模块
＃1、支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩。
▲2、考试中心支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并自动匹配学生信息。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃3、支持体育考试模块操作端测试过程中选择重测、修改成绩或选择下一组等操作。
＃4、支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告。
＃5、支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理。
＃6、支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等。
＃7、支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选。
＃8、支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情。
＃9、支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。
＃10、支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至体育考试模块。
＃11、支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
四、国家体测模块
＃1、支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析。
＃2、支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理。
＃3、支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准。
＃4、体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格。
＃5、支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况。
＃6、支持教师操作端测试过程中进行重测、修改成绩等操作。
＃7、支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况。
＃8、支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至国家体测模块。
＃9、支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。
五、自由练习模块
＃1、支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈、以及对违规动作的有效检测和提醒。
▲2、支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）
＃3、支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习。
＃4、支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩。
＃5、支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务。支持实时语音反馈。
＃6、支持各项目使用量统计，进行可视化分析。支持分析图下载。
＃7、支持自由练习模块的学生测试成绩迁移至国家体测模块或体育考试模块。
＃8、支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
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	智慧体育校级数据平台
	一、基础信息管理
＃1、支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生运动数据管理、国家体测管理、体育考试管理、体育课基础数据管理、教学管理。
＃2、支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理。
二、校级体育数据总览
＃1、支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示。
＃2、支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等。
＃3、支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现。
＃4、支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图。
＃5、支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率。
＃6、支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。
三、学生运动数据管理
＃1、支持运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理。
＃2、支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示。
＃3、支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比。
＃4、支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作。
＃5、支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等。
＃6、支持阳光跑数据管理，可分年级、分班级、分性别、分本周、本月、本学期或任意时段进行阳光跑数据查询及批量导出操作。
＃7、支持阳光跑数据查看，可查看数据包括但不限于班级、姓名、性别、学号、累计里程、平均配速等。
＃8、支持展示学生所有累计阳光跑单日跑步记录，可查询并一键导出Excel。
＃9、支持分班级、分年级、分项目、分任意时段、分测试模式查看学生练习数据，数据包含学生自由练习记录、并支持成绩的查询、下载、一键迁移至体育考试模块和国家体测模块等操作。
＃10、学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析。
＃11、 支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）。
＃12、支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据。
＃13、支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。
四、国家体测管理
＃1、支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米、BMI、肺活量、50*8往返跑等运动项目）。
＃2、支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试。
＃3、支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率。
▲4、支持全项目无感人脸方式检录，站在测试位前系统自动检录，无需多余操作，测试结束系统自动提醒并播报“已完成测试”。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）
＃5、支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录、修改等操作。
＃6、支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩。
＃7、支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况。
＃8、支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰。
＃9、支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、身高体重、肺活量、体测成绩详情等。
＃10、支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能。
五、体育课基础数据管理
＃1、支持实时展示体育课基础数据，包含学校基础信息（学生总数、体育老师人数、AI智慧体育项目数量、AI智慧体育项目建设情况），以及体育课开课数、开课班级数、参与学生人次。
＃2、支持实时展示AI智慧体育项目使用排行情况及使用次数展示。
六、体育考试管理
＃1、支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选。
＃2、支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情。
＃3、支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。
七、教学管理
＃1、支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。
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	智慧体育助手
	＃1、支持系统分配账号管理权限，登入智慧体育助手进行学生基础信息管理、平台管理和运动风云榜审核处理等。
＃2、支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度。
＃3、人脸识别：
①支持多种人脸信息录入方式，如小程序、app、PAD现场拍照，学生照片本地导入等，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录。
②支持快速录入人脸信息，不戴眼镜的学生拍照一次性识别。
③特殊人群人脸录入，支持盲人学生闭眼检录，人脸识别率达99%。
＃4、支持学生姓名、性别、学号、班级、年级等基础信息管理和学生人员删减，支持通过条形码扫码、准考证扫码等方式快速添加学生。
＃5、支持跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、计圈跑、定距跑等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、实心球、50米、50*8往返跑、800米/1000米、计圈跑、定距跑等多项目风云榜成绩审核。
＃7、支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作。
▲8、支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃9、支持通过移动端智慧体育助手进行自由练习项目管理，并一键控制项目开启与关闭。
＃10、支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置。系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、小程序布置体育作业视频、智慧体育平台操作视频等。
＃11、支持体育角设备自定义时间锁定，支持临时锁定并在倒计时结束后自动开启。
＃12、支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩。
＃13、支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩。
＃14、支持查看学生运动档案，包含学生运动时长、阳光跑的里程记录、每日跑步里程和每日平均配速，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改。
＃15、支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、区管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限。
＃16、支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置。
＃17、系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等。
＃18、支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能。
＃19、支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系。
＃20、自定义分项班：支持教师根据不同场景需求，自行创建分项班，通过选择学生添加或扫描准考证添加，快速导入学生信息。
＃21、支持开启或关闭国家体测、体育考试模式。
＃22、支持系统管理员进行分类设置，包括区管理员、学校管理员和行政老师等，且设置人员数量不设限，满足学校多样化管理需求。
＃23、支持开启自动开关机模式，可根据法定节假日和调休日期自动调整。
＃24、节能模式：自由模式开启时，系统自动检测长时间无人使用即可触发熄屏模式。
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	●智慧体育工作站
	＃1、工作站，要求性能稳定、专业静音处理。可兼容软件：校园智慧体育网络平台软件，办公软件等。
＃2、存储：≥ 1TB 机械硬盘。
＃3、处理器：≥四核处理器，≥8MB三级缓存，内存：≥16G，主频≥3.2GHz。
＃4、规格尺寸：≥400*150*500mm。
＃5、操作：≥八线程。
＃6、外置IO接口：≥1个USB接口，≥1个3.5mm音频接口。
＃7、特色配件：预装≥2个风扇，适配水冷散热。
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	50米跑AI系统
	＃1、成绩检测：支持50米跑成绩计时。
＃2、技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒。
＃3、成绩误差：≤0.02秒。
＃4、响应时间：≤0.5秒。
＃5、人脸识别率：人脸识别准确率≥99%。
▲6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃7、多组套发：支持多组同测，支持不限组别前后发令同时进行测试。
＃8、差异校准：跑步计时方式支持电计标准和手计标准两种形式，且可以实现差异校准。
＃9、选择部分跑道测试：支持选择部分跑道测试：灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响短跑测试的场景。
＃10、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名。
▲11、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃12、作弊识别：测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别“疑似违规”，测试结果无成绩。
＃13、作弊时间判定：支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录。
＃14、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象。
＃15、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒。
＃16、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等。
＃17、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃18、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米跑测试成绩。
＃19、灵活配置：支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等。
＃20、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	50米跑配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
＃1、起点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃2、起点横臂：横臂直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
＃3、终点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃4、终点横臂：横臂直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ＃1、额定功率：≥60W。                                                                                                                                                                                         
＃2、频率响应：140HZ-15KHZ。                                                                                                                                                                                     
＃3、灵敏度：95dB（±3）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃4、待机功率：＜1W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ＃5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ＃6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       
三、物联网摄像头  3台。
＃1、传感器类型： 1/1.8英寸cmOS。
＃2、像素：≥800万。
＃3、最大分辨率：≥3840×2160。
＃4、防尘防水等级: IP67。
＃5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
＃7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套

	7
	50*8拓展包
	＃1、成绩误差：≤0.1秒。
＃2、响应时间：≤0.5秒。
＃3、无感识别：提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃4、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等。
＃5、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名；
＃6、人脸识别率：人脸识别准确率为99%。
＃7、同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50*8往返跑的训练与测试。
＃8、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩。
＃9、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50*8往返跑测试成绩。
＃10、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息 和成绩，并支持一键导出测试成绩。
＃11、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	100米跑AI系统
	＃1、成绩检测：支持100米跑成绩计时。
＃2、技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒。
＃3、成绩误差：≤0.02秒。
＃4、响应时间：≤0.5秒。
＃5、人脸识别率：人脸识别准确率≥99%。
＃6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。
＃7、多组套发：支持多组同测，支持不限组别前后发令同时进行测试。
＃8、差异校准：跑步计时方式支持电计标准和手计标准两种形式，且可以实现差异校准。
＃9、选择部分跑道测试：支持选择部分跑道测试：灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响短跑测试的场景。
▲10、起点换人检测：支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃11、终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩。
＃12、作弊识别：测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别“疑似违规”，测试结果无成绩。
▲13、作弊时间判定：支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）
＃14、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象。
＃15、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒。
＃16、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等。
＃17、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃18、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米跑测试成绩。
＃19、灵活配置：支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等。
＃20、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	100米跑配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
＃1、起点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃2、起点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
＃3、终点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃4、终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ＃1、额定功率：≥60W。                                                                                                                                                                                              
＃2、频率响应：140HZ-15KHZ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃3、灵敏度：95dB（±3）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃4、待机功率：＜1W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ＃5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ＃6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       
三、物联网摄像头  3台
＃1、传感器类型： 1/1.8英寸cmOS。
＃2、像素：≥800万。
＃3、最大分辨率：≥3840×2160。
＃4、防尘防水等级: IP67。
＃5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
＃7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套

	10
	终点成绩播报终端
	一、立杆                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃1、杆体高度： 高度：1.8~2 m；杆体直径：直径：≥114 mm；杆体厚度：≥3mm
＃2、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损
＃3、表面处理：采用烤漆处理；颜色有甲方指定
＃4、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、显示机                                                                                                                                                                                                                                                                              ＃1、尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm。
＃2、亮度：≥4200cd/㎡。
＃3、每平方模组最大功率：≤909W/㎡。
＃4、控制方式：逐点一一对应，视频同步，实时显示。
＃5、亮度调节：256级手动/自动。
＃6、使用寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时。
＃7、工作温度：-20-40℃。工作湿度：10%-90%RH。
＃8、可同时支持50米、100米运动项目同时使用，屏幕自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩。
＃9、最佳视距：≥4m。使用环境：户外。
	2
	台

	11
	800米&1000米跑AI系统
	＃1、成绩检测：支持800米、1000米成绩计时。
＃2、同步开启：支持800米、1000米项目同步开启使用，互不干扰检测，并分别精准检录800米和1000米的跑步成绩。
＃3、精度要求：技术要求有效量程：0-999.99秒，分度值：0.01秒，允许误差±0.05秒。
＃4、成绩误差：≤0.02秒；响应时间：≤0.5秒。
▲5、支持同测人数：支持跑步项目80-150人同时测试，分别记录成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、多组同测：多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈。
＃7、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99、6%。
▲8、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98、6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃9、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等。
＃10、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃11、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
＃12、找回成绩：支持多种方式找回成绩；①通过人脸识别，可以快速定位学生运动成绩；②观看回放，直接定位疑似过线成绩便于老师判断。
＃13、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩。
＃14、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	800米&1000米跑配套设备
	一、立杆                                                                                                                                  
包含起点定制化立杆及终点定制化立杆：
＃1、起点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃2、起点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：4-5 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
＃3、终点立杆：材质：Q235钢材;烤漆：颜色有甲方指定;厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）;高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）;直径：100-300mm（根据横臂长短决定直径）。
＃4、终点横臂：横臂直径：：100-300mm（根据横臂长短决定直径）；厚度：2-5 mm（根据横臂长短决定壁厚）；长度：5-6 m（具体长度根据现场实际情况做调整）。
二、智慧音柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ＃1、额定功率：≥60W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ＃2、频率响应：140HZ-15KHZ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ＃3、灵敏度：95dB（±3）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ＃4、待机功率：＜1W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ＃5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ＃6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                       
三、物联网摄像头 4台
＃1、传感器类型： 1/1.8英寸cmOS。
＃2、像素：≥800万。
＃3、最大分辨率：≥3840×2160。
＃4、防尘防水等级: IP67。
＃5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
＃7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
	套

	13
	终点成绩播报终端
	一、立杆                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃1、杆体高度： 高度：1.8~2 m；杆体直径：直径：≥114 mm；杆体厚度：≥3mm
＃2、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损。表面处理：采用烤漆处理；颜色有甲方指定。
＃3、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、显示机                                                                                                                                                                                                                                                                              ＃1、尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm。
＃2、亮度：≥4200cd/㎡。
＃3、每平方模组最大功率：≤909W/㎡。
＃4、控制方式：逐点一一对应，视频同步，实时显示。
＃5、亮度调节：256级手动/自动。
＃6、使用寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时。
＃7、工作温度：-20-40℃。工作湿度：10%-90%RH。
＃8、可同时支持50米、100米运动项目同时使用，屏幕自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩。
＃9、最佳视距：≥4m。使用环境：户外。
	1
	台

	14
	计圈跑跑圈打卡系统
	采用人工智能视觉算法分析，针对计圈跑项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测。
＃1、成绩误差：≤0.02秒；响应时间：≤0.5秒。
▲2、自定义圈数：支持根据实际训练或测试需求，灵活设置跑步圈数，圈数范围：1-20圈。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃3、同步开启：支持计圈跑及其他跑步类项目同步开启使用，互不干扰检测，并精准检录计圈跑步成绩。
▲4、支持同测人数：支持计圈跑单组支持80-150人同时测试，并分别记录成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃5、多组同测：支持多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起 跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测。
▲6、人脸识别测试：支持人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多支持80-150人人同时测试，且支持最多十组分别发令开跑，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃7、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃8、成绩显示：支持手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展测试人信息、已跑圈数及测试成绩。
＃9、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
	1
	套
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	引体向上AI系统
	＃1、成绩检测：支持智能检测引体向上有效个数。
＃2、技术要求有效量程：0-99次，分度值：1次，允许误差±1次。
＃3、成绩误差：≤1个/每分钟；响应时间：≤0.5秒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。
＃5、违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒。
＃6、实时报数：支持测试过程中成绩实时报数。
＃7、同步显示：支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况。
＃8、场地部署：支持机器人箱体立杆根据学校原有的引体向上硬件设施进行高度调节。
＃9、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、最低位置分析等。
＃10、自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃11、作弊检测：支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，惯性助力引体向上、弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效。
＃12、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	引体向上配套设备
	一、立杆                                                                                                                                                                                          
＃1、杆体高度：2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）。具体高度根据操场大小和使用需求确定。
＃2、杆体直径：≥110 mm。 
＃3、杆体厚度：≥2 mm。
＃4、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损。表面处理：采用烤漆处理；颜色有甲方指定。
＃5、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。                                                                                                                                
二、机器人箱体
＃1、箱体尺寸：≥宽430*高480*厚260mm。 
＃2、显示尺寸：≥320mm*160㎜。
＃3、显示亮度：≥1000nit。 
＃4、显示分辨率：≥64*32。
＃5、显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示。
＃6、可视角度：120º±5º（水平/垂直）。
＃7、喇叭：双向全音喇叭。 
＃8、同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。  
三、物联网摄像头 1台。
＃1、传感器类型： 1/1.8英寸cmOS。
＃2、像素：≥800万。
＃3、最大分辨率：≥3840×2160。
＃4、防尘防水等级: IP67。
＃5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
＃7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
	1
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	多人实心球AI系统
	＃1、成绩检测：支持智能检测1-12人投掷实心球的有效投掷距离，成绩有效检测率至少99%。
＃2、成绩误差：≤0.01米；响应时间：≤0.5s。
▲3、多人同测：支持12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）
异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试。
＃4、成绩显示：测试数据实时同步至LED成绩显示屏。
＃5、违规识别：支持踩线违规识别，并实时进行成绩显示屏提醒。
＃6、成绩查看：支持多端查询：① LED成绩显示屏实时查看测试成绩。②运动风云榜大屏实时查看排行榜单及个人成绩档案。③校级数据平台实时查看学生测试数据。
＃7、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、开始动作、结束动作等。
＃8、自由练习：支持提前录入人脸信息后，学生双手握球脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，人脸识别率至少98%，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃9、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	多人实心球配套设备
	一、立杆                                                                                                                                                                                                  
＃1、杆体高度： 3 -4米。（具体高度根据现场实际情况做调整）。
＃2、杆体直径：直径：≥140 mm.杆体厚度：≥2 mm。
＃3、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损。表面处理：采用烤漆处理；颜色有甲方指定。
＃4、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、智慧音柱                                                                                                                                                                                           
＃1、额定功率：≥60W。                                                                                                                                                                                         
＃2、频率响应：140HZ-15KHZ。                                                                                                                                                                                                           
＃3、灵敏度：95dB（±3）。                                                                                                                                                                                   
＃4、待机功率：＜1W。                                                                                                                                                                                   
＃5、材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭。                                                                                                                                                                                              
＃6、防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。                                                                                                                                                                                      
三、物联网摄像头3台
＃1、传感器类型： 1/1.8英寸cmOS
＃2、像素：≥800万；
＃3、最大分辨率：≥3840×2160；
＃4、防尘防水等级: IP67；
＃5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
＃7、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
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	多人实心球成绩播报终端
	一、立杆                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ＃1、杆体高度： 高度：1.8~2 m；杆体直径：直径：≥114 mm；杆体厚度：≥3mm。
＃2、杆体材质：采用优质钢材，具有高强度、耐腐蚀、耐磨损；表面处理：采用烤漆处理；颜色有甲方指定。
＃3、安装设备：可安装多种智慧体育设备，如高清摄像头、无线ap、音柱等。
二、显示机                                                                                                                                                                                                                                                                              ＃1、尺寸：宽≥ 2.24m，长≥ 1.28m。
＃2、亮度：≥4200cd/㎡。
＃3、每平方模组最大功率：≤909W/㎡。
＃4、控制方式：逐点一一对应，视频同步，实时显示。
＃5、亮度调节：256级手动/自动。
＃6、使用寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时。
＃7、工作温度：-20-40℃。工作湿度：10%-90%RH。
＃8、支持实心球成绩实时显示，支持≥12人实心球成绩显示，并分别显示各测试位学生信息。
＃9、最佳视距：≥4m。使用环境：户外。
	1
	台

	20
	排球AI测试站系统
	＃1、成绩检测：支持智能检测有效时间内排球对空颠球有效个数。
＃2、技术要求有效量程：0~99。
次，分度值：1 次，允许误差±1 次。
＃3、成绩误差：≤1个；响应时间：≤0.5秒。
＃4、违规识别：支持踩线、球/人出界、球未达到规定高度识别，可实时进行语音提醒。
＃5、实时报数：支持测试过程中成绩实时报数。
＃6、随堂测试：支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试。
＃7、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
＃8、测试成绩：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
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	排球AI测试站配套设备
	一、机器人测试套件
＃1、箱体尺寸：≥宽430x高480x厚260。
＃2、显示尺寸：≥320mm*160㎜ 。
＃3、显示亮度：≥1000nit。
＃4、显示分辨率：≥64*32。
＃5、显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示。
＃6、可视角度：120º±5º（水平/垂直）。
＃7、喇叭：双向全音喇叭。 
＃8、立杆：材质：Q235钢材；烤漆：颜色有甲方指定；厚度：≥2 mm ；高度：2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：≥110 mm。
二、视频流采集设备 1台
＃1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。   
＃2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
＃3、相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。   
＃4、0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。
＃5、内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能。 
＃6、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡。
＃7、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源送。
＃8、支持不低于IP67防护等级。
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
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	足球AI测试站系统
	＃1、成绩检测：支持足球绕杆运球计时。
＃2、技术要求有效量程：5~60秒，分度值：0.1秒，允许误差±0.1秒。
＃3、成绩误差：≤0.1秒；响应时间：≤ 5秒。
＃4、随堂测试：支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试。
＃5、人脸识别：支持选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃6、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
＃7、测试成绩：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	足球AI测试站配套设备
	一、视频流采集设备 2台
＃1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。   
＃2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
＃3、相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。   
＃4、0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。
＃5、内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能。 
＃6、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡。
＃7、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源送。
＃8、支持不低于IP67防护等级。
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
二、测试硬件配置
＃1、立杆：材质：Q235钢材，烤漆：颜色有甲方指定，厚度：≥2 mm，高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整），直径：≥140 mm、
＃2、音柱：额定功率：≥60W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：≥92dB；.规格：20V~50Hz；材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。
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	篮球AI测试站系统
	＃1、成绩检测：支持篮球绕杆运球计时。
＃2、成绩误差：≤ 5%；分度值：0.1秒，允许误差±0.1秒。
＃3、响应时间≤ 5秒。
＃4、人脸识别：支持选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃5、随堂测试：支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试。
＃6、测试成绩：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
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	篮球AI测试站配套设备
	一、视频流采集设备 2台
＃1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。   
＃2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
＃3、相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。   
＃4、0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。
＃5、内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能。 
＃6、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡。
＃7、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源送。
＃8、支持不低于IP67防护等级。
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
二、测试硬件配置
＃1、立杆：材质：Q235钢材，烤漆：颜色有甲方指定，厚度：≥2 mm，高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整），直径：≥140 mm：
＃2、音柱：额定功率：≥60W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：92dB；规格：20V~50Hz；材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。
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	身高体重测试机
	＃1、身高测量方式：高精度超声波探头并实现温差补偿检测。
＃2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长等特点)。
＃3、体型：国际通用体格指数（BMI)。
＃4、显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏。
＃5、屏幕分辨率≥1920*1080。
＃6、运行内存≥2G；存储:≥16G。
＃7、测量范围：身高：20cm－200cm。            
＃8、体重：1kg－500kg。
＃9、精确度：身高：±0.1cm ，体重：±0.1kg。
＃10、摄像头像素：≥≥500万像素内置摄像头。
＃11、人脸识别功能：集人脸检测、人脸跟踪、人脸对比、人脸查找、人脸属性、RGB/IR活体检测等多项能力与一身。支持离线服务，可在无网络环境下使用，本地化部署，保证数据的安全。毫秒级识别、服务高效。
＃12、完成测试后系统自动生成个人成绩报告，配合语音提示：测量过程提示及测量结果播报;分别显示学生身高、体重、BMI数据等，并分别给出BMI区间建议及健康分析。
＃13、使用温湿度:温度-20-40℃，湿度20%-85%RH。
＃14、电源电压:AC 220V 50HZ。             
＃15、支持学生自助进行测试，点击主屏幕即可快速进入人脸识别界面，通过识别后进入个人界面。
＃16、外形设计:测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，自带小轮方便移动。
＃17、外形尺寸：整机高度：≥240cm，整机净重：≥43kg。
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	肺活量测试机
	＃1、显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080。 
＃2、运行内存：≥2G。
＃3、存储：≥16G。
＃4、测量范围：0~9999ml。
＃5、分度值：1ml；精度：不大于2.5%FS；误差：不大于2.5%FS。
＃6、摄像头：≥≥500万像素内置摄像头。
＃7、人脸识别功能：集人脸检测、人脸跟踪、人脸对比、人脸查找、人脸属性、RGB/IR活体检测等多项能力与一身。
＃8、支持学生自助进行测试，点击主屏幕即可快速进入人脸识别界面，通过识别后进入个人界面；语音提示：测量过程提示及测量结果播报。                                                                                                                
＃9、测试过程实时显示肺活量（毫升）数值，并分别记录第一次成绩和第二次成绩，测试完成无需操作直接离开。
＃10、使用温湿度：-10-60℃，20%-85%RH。
＃11、电源电压：220V 50HZ；平均功耗：≤20W。
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	室外体育数据展示终端
	＃1、成绩终端尺寸：触控尺寸≥1300mm*740mm    
＃2、技术配置：4K高清、纳米级触摸 ,亮度：2000cd，自带人脸识别摄像头。
＃3、散热方式：风冷+调速。
＃4、采用AR钢化玻璃，支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击。
＃5、外壳：≥ 5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上。
＃6、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级。
＃7、配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据。
＃8、支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧。
＃9、支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看。
＃10、支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容。
＃11、支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现。
＃12、支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据。
＃13、支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据。
＃14、支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据。
＃15、支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据。
＃16、隐私模式：数据不上传云平台，视频回放不上传，支持遮蔽学生照片。
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	AI智慧体育锻炼设备(室外版)
	一、锻炼机整机规格
＃1、整机尺寸：(高*宽*厚)≥2060*2015*550mm。
＃2、显示尺寸：(高*宽)≥680*1210mm。                                                                                                                                                                                ＃3、分辨率：≥3840*2160。
＃4、刷新率：≥60HZ。
＃5、亮度：≥2500cd/㎡。
＃6、对比度：1500:1。
＃7、响应时间：≤6ms。
＃8、屏幕保护：≥6mm 高透超白钢化玻璃。
＃9、使用寿命：≥50000h。
＃10、材质：整机外壳采用 ≥1.5mm 镀锌板，表面喷涂户外粉，防护能力7年以上。
＃11、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足防护等级：≥IP55。
＃12、散热方式：智能温控风冷系统，支持高温保护。
＃13、工作温度：-10℃-50℃（环境温度低于-10℃，建议选配加热器）；工作湿度：5%-90%。
＃14、存储温度：-20℃-60℃；存储湿度：10%-85%。
＃15、屏幕内置500W人脸识别摄像头。
＃16、≥60W大功率扬声器。
二、算力模块
＃1、处理器：≥8核。
＃2、内存：≥8GB。
＃3、硬盘：≥32GB，≥1*256GSSD。
＃4、网卡：≥2个千兆电口。
三、软件功能。
▲1、多测试位触发：支持无需固定测试位，可随意选择测试区域进行项目触发。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃2、灵活测试：运动无门槛，举手示意系统即可自动激活测试人员对应位置的运动项目，无需进行设备或手势切换。
＃3、运动无门槛：通过无感人脸识别，自动身份锁定，即到即测，语音实时指导。
＃4、快速识别：0.5S快速识别锁定测试人员。
＃5、动态展示：支持动态展示运动项目倒计时，并展示学生实时运动成绩。
＃6、多人并发：支持多版本选择部署
版本1：支持单设备单摄像头同时支持8人跳绳同步测试、支持4人纵跳、4人蹲跳、4人投球等游戏运动体验。
版本2：支持单设备单摄像头同时支持4人跳绳同步测试、支持2人立定跳远同步测试、支持4人纵跳、4人蹲跳、4人投球、12人飞刺等游戏运动体验。
＃7、多人PK竞赛：支持跳绳、纵跳、蹲跳、投球等单项目同时进行多人PK竞赛。
＃8、假跳识别：支持跳绳检测系统自动识别单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳等假跳行为，并不计入有效成绩。
＃9、榜单展示：各项目运动榜单数据实时刷新，无人使用状态下展示成绩排行榜，支持展示榜单人员姓名、班级及上榜成绩，激发运动兴趣。
＃10、趣味交互：支持卡通界面动态展示，测试人员上榜模拟动画形象，测试过程实时播报趣味卡通声效。
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	AI智慧体育教学设备(室外版)
	一、教学机整机规格
＃1、整机尺寸：(高*宽*厚)≥2650mm*1300mm*250mm。
＃2、显示区域：(高*宽)≥680*1210mm。
＃3、分辨率：≥3840*2160。
＃4、刷新率：≥60HZ。
＃5、亮度：≥3000cd/㎡。
＃6、对比度：1500:1。
＃7、响应时间：≤6ms。
＃8、屏幕保护：≥6mm 高透超白钢化玻璃。
＃9、使用寿命：≥50000h。
＃10、材质：整机外壳采用 ≥1.5mm 镀锌板，表面喷涂户外粉，防护能力7年以上。
＃11、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足防护等级：≥IP55。
＃12、散热方式：智能温控风冷系统。
＃13、温度保护：支持高温保护。
＃14、工作温度：-10℃-50℃（环境温度低于-10℃，建议选配加热器）；工作湿度：5%-90%。
＃15、存储温度：-20℃-60℃；存储湿度：10%-85%。
＃16、触摸：电容触摸。
＃17、屏幕内置500W人脸识别摄像头。
＃18、≥60W大功率扬声器。
二、算力模块
＃1、处理器：≥8核。
＃2、内存：≥8GB。
＃3、硬盘：≥32GB，≥1*256GSSD。
＃4、网卡：≥2个千兆电口。
三、软件功能
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动 仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。
＃5、容错机制：学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
▲6、运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
＃8、作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”,且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景。
（二）、AI跳绳教学版
＃1、成绩误差：≤1次/分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃2、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。
▲3、多人同测：支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃4、作弊识别：支持系统识别不拿绳垫脚跳、单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳、中途换人跳等作弊行为，并不计入有效成绩。
＃5、智能识别：支持无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜。
＃6、支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩。
＃7、时长配置：后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S。
＃8、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（三）、多人仰卧起坐
＃1、成绩检测：支持智能检测有效个数。
＃2、成绩误差：≤1个/每分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别。
＃4、人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃5、多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试。
＃6、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（四）、运动风云榜展示
＃1、配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据。
▲2、支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃3、支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看。
＃4、支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容。
＃5、支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据。
＃6、支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长(分钟)、今日运动时长(分钟)、达标天数占比等数据。
＃7、支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据。
＃8、支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据。
	4
	台

	31
	AI智慧体测设备(室外版)
	一、测试机整机规格
＃1、整机尺寸：(高*宽*厚)≥2650mm*1020mm*250mm。
＃2、显示区域：(高*宽)≥640*960mm。
＃3、分辨率：≥1920×1080。
＃4、材质：整机外壳采用 ≥1.5mm 镀锌板，表面喷涂户外粉，防护能力7年以上。
＃5、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足防护等级：≥IP55。
＃6、工作温度：-20℃-70℃（环境温度低于-10℃，建议选配加热器）；工作湿度：10%-90%。
＃7、存储温度：-25℃-125℃。
＃8、屏幕内置500W人脸识别摄像头。
＃9、≥60W大功率扬声器。 
二、软件功能支持“立定跳远、6人坐位体前屈、10人跳绳、10人仰卧起坐”项目4选3：
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲5.容错机制：学生落地时若用手撑地，支持以手为基准检测计算成绩，学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（二）、AI跳绳教学版
＃1、成绩误差：≤1次/分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃2、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲3、多人同测：支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃4、支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩。
＃5、时长配置：后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S。
＃6、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（三）、AI多人坐位体前屈
＃1、成绩检测：支持智能检测双手前驱有效距离。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持腿弯曲、单手前驱、加速冲击违规识别。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
＃5、多人同测：
①采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少6个测试人员进行测试。
②支持多名学生人脸识别同时开启测试，可分别开启测试，测完即可离开测试区域，不会影响其他在测人员测试。
＃6、测试方式：支持学生使用无机械推杆的坐位体前屈板进行快速测试，无需归位测试游标等配件，且无损耗件。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（四）、AI多人仰卧起坐
＃1、成绩检测：支持智能检测有效个数。
＃2、成绩误差：≤1个/每分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别。
＃4、人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s。
＃5、多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试。
＃6、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
	2
	台

	32
	坐位体前屈测试板
	＃1、尺寸：≥长1.5m*宽0.5m*厚0.04m。
＃2、无机械推杆设计：采用无机械推杆设计，无需归位测试游标等配件，且无损耗件。
＃3、材质：户外防晒防烫皮，整体采用环保材料不含甲醛等有害物质，框架使用Q235材质环保塑粉喷塑，不容易生锈变形等特点，软包使用多层绵海绵，环保PVC皮料，对人体没有化学伤害。
＃4、功能特点：产品符合国家规定标准，满足人体工程学需要，锻炼与测试舒适程度较高。
	6
	只

	33
	户外悬浮地板
	＃1、尺寸：≥长6.10m*宽3.00m*厚1.60cm。
＃2、产品材质：PP。悬浮地板表面为防滑纹理设计。
	6
	件

	34
	配电箱
	＃1、输入电压：AC100-240V～50/60Hz；输出电压：DC12V/12.5A；断路保护额定电流：16A。
＃2、工作温度：-40～75℃。
＃3、整箱尺寸：≥450mm长×230mm宽×520mm高。
	8
	套

	35
	室外AP
	＃1、≥Wi-Fi6，6000M双频2.5G高功率定向AP，支持2.5G LAN口上联，同时提供≥一个千兆独立光口。                                                                                                                           
＃2、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽，整机最大接入速率5952Mbps。                                                                                              
＃3、同时支持路由，AP两种工作模式。支持智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持APP管理。802.3 bt PoE标准供电（60W）。
	6
	台

	36
	无线网网关
	＃1、机架式5口千兆路由器，固化5个千兆电口，推荐带终端数200台，支持600M-1000M(开启极速模式时1000M，流控、认证等功能不能使用。），内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持云平台与APP管理。                                                                                                            ＃2、 单端口以太网供电适配器：2.5G端口，非标POE适配器，对外输出功率最高60W，对外输出电压50V。
	1
	台

	37
	POE交换机
	＃1、支持8个千兆PoE电口。                                                                                                                                                                                                                                                 
＃2、功能交换容量：16 Gbps；包转发率：11.91 Mpps；支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：60 W；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z；支持6 KV防浪涌（PoE口）；千兆网络接入设计。
＃3、功率：支持PoE输出功率管理。                                                                                                                                                                            
＃4、供电方式：48 VDC，1.35 A。
	22
	台

	38
	千兆光纤收发器
	＃1、适合标准: IEEE802.3/u/z/ab, 10Base-T,  1 00Base-TX, 1000Base-T及1000Base-SX/LX 。
＃2、接口标准: 电口: RJ-45, 10/100Mbps 或10/100/1000Mbps (自适应)。
＃3、光口: ST/SC/FC, 100Mbps 或1000Mbps (全双工)。
＃4、缆线: 双绞线: 5类线(最长距离至100m)  光纤(单模) : 8/125, 8.7/125, 9/125， 10/125 um。
＃5、流量控制: 全双工IEEE802.3x流量控制  半双工背压流量控制。
＃6、环境温度: -25°C~+50℃  贮存温度: -35℃~+75℃。
＃7、额定供电电压：AC85-260V/50Hz。
＃8、电源功率：小于5W （适配器：Input:DC5V 1000-2000mA）。
	22
	对

	39
	室外防水落地箱
	＃1、规格：≥宽600mm * 深450mm * 高800mm。
＃2、可放置标准网络交换及通讯设备。
＃3、选用的机柜箱体严格按照国家标准表面在喷塑前进行了酸洗、磷化处理和热镀锌处理，喷塑表面亚光、色泽均匀，外表面达到国家2级，内表面达到国家4级，立柱≥2.0mm厚，箱体≥1.4mm厚。
＃4、配机柜PDU防雷电源专用插座，并接地。
	1
	台

	40
	光缆
	＃1、名称：户外4芯单模光纤。
＃2、规格：LC、FC、SC接口自选。
	1000
	米

	41
	电源线
	＃1、RVV3*4mm国标。（含施工）                                                                                                                                                                                                   
＃2、护套采用优质聚氯乙烯材质。
	1000
	米

	42
	电源线
	＃1、RVV3*2.5mm国标。（含施工）                                                                                                                                                                                                   
＃2、护套采用优质聚氯乙烯材质。
	1500
	米

	43
	PE32管
	＃1、名称：PE塑料管；规格：PE32mm,≥1.25MPa,≥壁厚2.4mm
＃2、配置形式:埋地敷设
	2000
	米

	44
	杆件基础
	＃1、类型:杆件基础施工。规格尺寸:≥1.0m长*1.0m宽1.0m深框架钢结构地笼。
＃2、基础、垫层：C30钢筋，砼基础：≥1.2m*1.2m*1.2m。
	8
	套

	45
	管道开挖施工
	＃1、名称:辅助管道开挖及土层恢复。                                                                                                                                                   
＃2、路由开挖及敷设（含绿化带、水泥路面、板砖路面开挖与回填），管道敷设后，路面修复，渣土清运以及作业时做好安全措施。
＃3、管道敷设后使用原土回填。
＃4、采用 PE 管开挖或拖拉管施工。
＃5、管道两头必须有防潮防尘措施，预留管道两头必须全封闭，管道在窨井端应使用防鼠护套。
＃6、开挖的渣土清运至指定地点，作业时做好安全措施。
	1
	项

	三、校园监控设备采购

	1
	400万高清双光全彩枪机
	＃1、像素采用≥400万，CMOS图像传感器≤1/3英寸。
＃2、焦距：4 mm、6 mm、8 mm可选。
＃3、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。
＃4、内置1个麦克风。
＃5、设备可同时采用DC12V电源与POE供电。
＃6、符合IP67防尘防水设计，可靠性高。
	73
	只

	2
	专用支架
	＃1、外观颜色：白色。承重：≥1.0kg。
＃2、安装方式：壁装。
	73
	个

	3
	光纤收发器
	＃1、千兆10公里单模双纤模块。 
＃2、发射光功率:-9～-3dBm。
	12
	对

	4
	收发器机架
	＃1、名称：光纤收发器机组。
＃2、规格：≥14个插槽,双电源热备份。
	1
	套

	5
	POE交换机
	＃1、支持≥8个千兆PoE电口。                                                                                                                                                                                                                                                 
＃2、功能交换容量：≥16 Gbps。                                                                                                                                                           ＃3、端口供电功率：≥30W；
＃4、整机最大供电功率：≥65 W。
＃5、支持PoE输出功率管理。                                                                                                                                                                                              
＃6、千兆网络接入设计。
	20
	只

	6
	核心交换机
	＃1、千兆交换机（24千兆电+4千兆光）                                                                                                                                                                                                   
＃2、支持所有端口线速转发，满足对高带宽的需求。
＃3、支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施“ARP欺骗攻击”。支持防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。                                                                                                                                                                                                                                                ＃4、支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
＃5、端口规格：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口；≥4个1000Base-X以太网端口。
＃6、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率：≥108/126Mpps 。
＃7、重量：≤2.1 kg。
＃8、标准机架高度：1U。                                                                                                                                                                                    
＃9、空载功耗：14W，整机最大功耗：21 W。
＃10、标准机架高度：1U。
＃11、电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz。
	2
	台

	7
	128路网络硬盘录像机
	＃1、具有≥4个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RS485接口、≥4个USB接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥4个RJ45 接口。
＃2、存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔。
＃3、支持N+M集群管理功能，支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。
＃4、最多支持128路网络摄像机接入，总码流为1280Mbps；最大存储码流为1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps。
＃5、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频； 
＃6、支持解码≥32路分辨率1920×1080的视频。
＃7、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检。
＃8、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。
＃9、支持≥8路后智能人脸检测比对；或32路后智能周界防范。
＃10、支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索；检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。
	1
	台

	8
	监控专用硬盘
	＃1、单盘容量：8TB。                                                                                                                                                                                                                ＃2、缓存：≥256MB。
＃3、转速：≥5400RPM。
＃4、硬盘接口：SATA。
	16
	块

	9
	监控显示终端
	＃1、产品尺寸：≥46寸。
＃2、分辨率：≥1920*1080。
＃3、亮度：≥500cd/m2；对比度：1200:1；刷新率：≥60Hz。
＃4、供电方式：100–240VAC，50/60Hz 。                                                                                                                                                                                                                           
＃5、工作温度：0℃～+50℃；功耗：133W。
工作湿度：20%～90%RH（无凝结）。                                                                                                                                                                                           ＃6、储存温度：–20℃～+55℃。储存湿度：5%～95%RH（无凝结）。                                                                                                                                                                                             
＃7、输入接口：具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个RS232接口、≥1个USB接口。
＃8、输出接口：具有≥1个RS232(RJ45)接口。
	4
	台

	10
	高清解码器
	＃1、支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制。
＃2、支持2路HDMI输入（≥1路HDMI2.0、≥1路HDMI1.3），最大支持1路4K@60Hz和1路1080p@60Hz编码输入。
＃3、支持8路HDMI输出（≥4路HDMI2.0、≥4路HDMI1.3），最大支持4路4K@60Hz和4路1080p@60Hz输出。
＃4、支持4K分辨率（3840×2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，
＃5、解码卡或编解码卡支持板卡内解码性能共享，支持≥2路3200W，或≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥6路600W，或≥16路400W，或≥32路1080P，或≥64路720P及以下分辨率视频实时解码。
＃6、支持视频输出分辨率：≥3840×2160@30 Hz、2560×1440@30 Hz、1920×1200@60 Hz、1920×1080@60 Hz、1920×1080@50 Hz、1680×1050@60 Hz、1600×1200@60 Hz、1280×1024@60 Hz、1280×720@60 Hz、1280×720@50 Hz、1024×768@60 Hz。
＃7、支持H.264/H.265视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码。
＃8、支持H.264/H.265视频解码，支持96路1080p@25fps高清视频解码能力。
＃9、支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频格式解码。
＃10、支持拼接缩放/视频融合/窗口跨屏漫游/开窗/层叠/场景轮巡和窗口轮巡功能。
＃11、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割。
＃12、支持字幕叠加功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示。
＃13、支持2个RJ45网络接口，支持容错，单网卡，链路聚合，负载均衡模式设置。
＃14、支持RS232串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能。
＃15、支持远程控制本地、网络视频切换上墙。
＃16、支持用户权限管理，支持白名单功能。
	1
	台

	11
	网络机柜
	＃1、规格：网络机柜(600*800*2000mm)。
＃2、材质：方孔条与安装梁：热镀锌板，其它采用SPCC冷轧板。
＃3、含8位PDU电源1台。
	1
	台

	12
	光缆
	＃1、规格：户外4芯单模光纤。接口：LC、FC、SC接口自选。
	2000
	米

	13
	电源线
	＃1、RVV2*2.5国标。                                                                                                                                                                                                   
＃2、护套采用优质聚氯乙烯材质。
	1000
	米

	14
	网线
	＃1、导体：8线制无氧铜，0.5±0.01mm。
＃2、绝缘：高密度聚乙烯。
＃3、绝缘外径：0.92±0.05。
＃4、护套：5.0±0.3mm（PE料）。
	16
	箱

	15
	光纤跳线
	＃1、名称：单模光纤跳线。
＃2、插入损耗：≤0.3dB。回波损耗：≥50dB。
＃3、重复性：≥1000。弯曲半径：≥10D。
	20
	根

	16
	PVC线管
	＃1、材质：PVC塑料管。规格：20mm国标。                                                                                                                                                                                                                                                                          
	3800
	米

	17
	4芯终端盒
	＃1、名称：4芯终端盒（含熔纤）。
＃2、规格：4口4芯,满配耦合器和单模尾纤。
	30
	只

	18
	光纤配线架
	＃1、名称：光纤配线架（含熔纤）。
＃2、规格：48口,单模千兆。
	2
	套

	19
	机柜
	＃1、名称：37U标准机柜；规格：600mm *800mm * 1800mm。
＃2、内装风扇、电源及门锁，可多组组合、可放置标准网络交换及通讯设备。
＃3、选用的机柜箱体严格按照国家标准表面在喷塑前进行了酸洗、磷化处理和热镀锌处理，喷塑表面亚光、色泽均匀，外表面达到国家2级，内表面达到国家4级，立柱2.0mm厚，箱体1.4mm厚。
＃4、配机柜PDU防雷电源专用插座，并接地。
	1
	台

	20
	监控专用防水箱
	＃1、材质：箱体不锈钢,防锈,防水,散热,通风;标志采用丝网印刷。
＃2、规格：箱体尺寸≥400×500×230mm
＃3、室外防水型≥IP65。
	18
	只

	四、科技与体育相结合产品

	1
	无人机足球
	＃1、每套包含10架无人机足球。
＃2、外形尺寸：≥200*200*182mm。
＃3、飞机轴距：112mm；桨叶直径：65mm。                                                                                                                                                                                                                                                 ＃4、电机规格：1020。
＃5、标配电池：7.6V 530mAh。                                                                                                                                                                                                                                              
＃6、模式切换：自稳模式/定高模式/无头模式/限高模式。 
＃7、LED灯：≥16颗。
＃8、通信方式：2.4G。
＃9、机身重量：75g。
＃10、起飞重量：98g。
＃11、最大飞行时间：4分钟。                                                                                                                                                                                   
＃12、飞行控制半径：100米
＃13、闭源语音遥控器。
	2
	套

	2
	无人机足球场地
	＃1、场地要求：≥6m*3m*3m。含场地辅材：包括防护围网、圆环球门、场地标线、围挡边角、立柱包裹。
	1
	项

	3
	智慧朗读亭
	一、硬件配置
＃1、设备主体：标准朗读亭框体1 个(含灯光、射灯，玻璃、钣金框体)。
＃2、功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个（含安卓主板、音频主板等）。
＃3、设备附件：专业动圈麦克风≥2 个；专业耳机≥2 个；实用可调节座椅≥2 个；专业动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB；专业耳机：半开放式专业监听耳机，中频清晰，增强细节的调整，具备良好的中频分析性，灵敏度≥98dB/mW，阻抗≥32Ω，频率响应：10-30000Hz。
＃4、钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时高效隔音。
＃5、柔和暖色灯光，对人眼无刺激，保护读者视力健康。
＃6、定时器：可以设置自动开关机，无需人工干预。
＃7、门禁：刷卡、密码。
二、产品规格
＃1、产品尺寸: 长≥1500mm 宽≥1500mm 高≥2700mm 。
＃2、额定电源：AC220V/50HZ。
＃3、额定功率：整机≥1200W。
＃4、显示部分：主显示器≥32寸，分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080。
＃5、网络：支持无线 和有线。
三、性能配置
＃1、系统与CPU：采用4核高频处理器，安卓系统。
＃2、支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0。
＃3、支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理。
＃4、内存：4+32GB内存，双通道DRAM 控制器, 64 bits 存储接口，支持DDR3L, LPDDR2, LPDDR3。
＃5、音效处理器：DSP音效处理器，混响，频响可调；噪音指标：≤40分贝。
＃6、主机功率100W，电源为220V 50HZ。
四、软件系统
＃1、软件系统：开放式B/S架构 ,支持定制开发。
＃2、支持≥50大文库版块：自由朗读，亲子儿童，经典文学，唐诗宋词，诗歌散文，外语名篇，趣味配音，党章学习，赛事活动，朗读技巧，雷锋日记，中学生必读，小学生必读，K12部编版同步教材，热门排行，名家名篇，唱响主旋律，习近平著作等。
＃3、支持一键录音、录音试听、保存上传功能。
▲4、普通话发音测评：支持对流畅度，准确性，情感度三个维度进行测评，必须支持全部文章的测评及单个文字测评。（提供该功能截屏证明）
▲5、英语测评：支持完整度，流畅度，准确度三个维度进行测评，支持音标练习，听说模拟，单词训练，课文跟读，课文朗读，读写模拟。（提供该功能截屏证明）
▲6、背诵功能：支持背诵时自动屏蔽字幕，背诵结束字幕出现，提交后进行测评，含错字、漏字、准确字以及单个文字的读音测评。（提供该功能截屏证明）
＃7、点读功能：支持点读模块，可在管理后台上传原文，译文，可播放示范音频。
＃8、支持用户朗读后可把朗读作品发送到用户电子邮箱。
＃9、朗读欣赏：支持收听其他朗读者的作品。
＃10、朗读学习：支持收听名家名篇，学习，跟读功能。
＃11、卡拉OK功能：支持原唱/伴唱音轨切换。
＃12、影视配音：支持英语配音功能。
＃13、配乐试听功能：支持多首配乐可供试听及选择。
＃14、搜索功能：采用模糊搜索技术，同时搜索作者及文章名称。
＃15、登录方式：支持微信登录，刷卡登录，账号密码登录。
＃16、热门文库：支持大数据分析推送热门读物及文章。
＃17、智能管理平台：支持模块化管理。
＃18、UI界面换肤功能：支持用户可以根据需要自行设计UI，换肤。
＃19、延时自动退出登录：支持微信登录用户离开设备时没有退出，系统自动检测超时退出该用户登录。
＃20、帮助及常见问题解答功能：支持新用户快速熟悉操作流程。
＃21、设备故障申报：支持用户发现问题可及时通知管理方
▲22、AI智能语音助手：支持语音唤醒。资源搜索：支持搜索标题、作者，并可以直接进入资源进行朗读；人机对话：与人对话互动，回答问题，协助创作，帮助获取信息、知识和灵感。并具有逻辑推理、多模态理解、多语言支持；资讯查询：支持天气查询、知识查询、航班查询、新闻资讯查询等。（提供该功能截屏证明）
五、云平台系统
＃1、用户权限管理：支持根据工作需要可设置系统用户权限，如系统管理员，审核员，操作员等。（提供该功能截屏证明）
＃2、设置及管理：支持用户每天使用设备的时间及使用次数。
＃3、用户及粉丝管理：支持分析统计用户和粉丝数量以及属性。
＃4、数据分析：支持作品分享排行，文章热门排行，设备录音作品数排行等。
＃5、更新上传文库：支持管理员或者使用单位均可上传自己的专属文库资源，管理自己设备的文库。
＃6、朗读资源分类：支持重新定义朗读资源模块，比如增加红色经典阅读等自定义模块。
＃7、活动赛事管理：支持使用单位根据需求创建及管理自己的活动赛事。（提供该功能截屏证明）
＃8、配乐管理：支持上传各种不同风格主题的配乐。录音作品管理，对录音作品分享，下载，删除录音作品，支持单个作品下载，支持朗读作品批量下载，方便后台下载管理。
＃9、作品审核功能：采取人工对用户上传发布的作品进行审核，审核通过后方可发布成功。
▲10、作品外链功能：支持无缝连接至使用单位的微信公众号，可以收听，调用录音作品进行分享。（提供该功能截屏证明）
＃11、远程设备管理：支持对设备进项远程监测，系统升级，文库升级等。
＃12、屏保宣传文案：支持推送后台可推送宣传文案到设备的主屏幕，无人朗读时，自动播放视频或者图片或者文字。
＃13、热门排行推送：支持手动设置热门文章，将指定的文章推送到热门排行分类中。
＃14、评分系统：提供朗读评分系统，后台支持开关此功能。
＃15、支持用户信息接收，接收用户反馈的问题信息。
六、文库资源
＃1、支持海量文库资源总量不少于63000篇，
＃2、支持智能搜索功能，文库定期更新添加。
＃3、支持可自定义文库分类，支持设备单独使用该文库。
＃4、支持唐诗宋词元曲不少于27500篇，含李白、杜甫、王勃、王维、孟浩然、王昌龄、王之涣、岑参、苏轼、辛弃疾、柳永、李清照、晏殊、周邦彦、关汉卿、白朴、郑光祖、马致远、张养浩等作者作品。
＃5、支持经典文学不少于2200篇，含《红楼梦》、《三国演义》、《西游记》、《家》、《十八春、《林海雪原》、《子夜》等。
＃6、支持诗歌散文不少于6800篇，含毛泽东、泰戈尔、徐志摩、余光中。老舍、张爱玲、丰子恺、史铁生、冰心、海子、林徽因、戴望舒、仓央嘉措、李叔同、胡适、林清玄、等作者作品。
＃7、支持节日精选（新年、清明节、劳动节、儿童节、建党节、建军节、父亲节、母亲节、七夕节，中秋节，重阳节、教师节）
＃8、支持外语名篇 不少于2800篇，含普希金、海明威、威廉·卡洛斯·威廉姆斯、海涅、海伦凯勒、托马斯·纳什、高尔基、朗费罗等作者作品。
＃9、支持红色经典 不少于650篇，含《保卫延安》、《红岩》等经典读本。
＃10、支持党章学习不少于350篇，含《两学一做·学习教育手册》、《习近平总书记重要讲话读本》、《中国共产党章程》等。
＃11、支持英语学习（英语四六级词汇、初高中英语词组）
＃12、支持党建中心（中国共产党历史、党史人物故事）
＃13、支持普通话点读不少于1000句，含生活、出行、工作、应急、学习等基础普通话学习。
＃14、支持唱响主旋律不少于300首MTV。
＃15、支持习近平相关著作不少于18本，含习近平系列论述摘编、《平“语”近人——习近平总书记用典》、《习近平谈治国理政》等读本。
＃16、支持普通话测评（单音节、多音节、朗读短文、自由说话、词汇）
＃17、支持名家经典，含鲁迅经典合集、朱自清散文集、顾城诗集、艾青诗集。冰心经典合集等名人读本。
＃18、支持国学经典，含四书五经，论语、中庸、大学、孟子、诗经，弟子规、春秋等经典著作。
＃19、支持红色家书不少于100篇；支持二十四节气不少于300篇；支持成语故事不少于800篇；支持寓言故事不少于500篇；支持绕口令不少于100篇；支持雷锋日记不少于100篇。。
＃20、支持中国诗词大会1-5季；支持朗读者第一季，朗读者第二季。
＃21、支持地方特色方言，含四川话、广东话、闽南语、东北话、湖南话等。
＃22、支持小语种点读（日语、英语、德语、意大利语、阿拉伯语、法语、汉语）。
七、微信分享
＃1、支持朗读作品接入微朗读公众号。
＃2、支持朗读作品支持接入使用单位微信公众号。
＃3、支持朗读作品会自动推送到微信端，用户可进行试听，用户满意试听可选择分享发布，如不满意可删除录音，如满意可以将用户的录音，编辑成专辑分享传播，支持自定义音频封面，可上传手机中的照片，让文字、声音、背景融为一个整体。
＃4、支持积分兑换：用户朗读完成后可获取一定朗读积分，用户可在微信端积分兑换实体礼品，礼品以快递方式邮寄给用户，以鼓励更多用户参与朗读，提高设备使用率。
＃5、支持朗读小程序，随时随地线上朗读，支持作品编辑与分享，参与主题朗读活动。
▲6、支持作品播放前支持插播3秒内的宣传图片或者短视频用于公益宣传，管理后台自主上传。（提供该功能截屏证明）
＃7、支持微信端可收听到所有朗读者发布的作品，支持点赞，留言，转发。
＃8、支持微信端单独查看使用单位的朗读者的作品。
＃9、支持作品模糊搜索功能。
＃10、支持收听卡拉OK，影视配音，英语配音作品时，同时显示视频。
＃11、支持赛事活动入口，直接进入赛事活动入口，查看收听投票转发支持的作品。
	1
	台

	4
	AI心理辅导机器人（人型）
	一、基础管理功能
＃1、用户管理：支持多角色用户登录（管理员、普通用户等），权限分级管理，支持用户信息、测评记录、预约信息的全生命周期管理。
＃2、系统设置：支持系统参数配置、界面定制、单位信息设置，支持数据备份与恢复。
＃3、数据统计与报告：自动生成测评报告，支持报告查询、导出、打印，可按时间、用户群体、测评类型等维度进行数据统计分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
二、核心业务功能模块
＃1、心理评估模块：内置专业心理量表≥30 个，涵盖心理健康、情绪状态、人格特质、压力水平、睡眠质量等多维度测评，测评完成后自动生成个性化分析报告与干预建议；支持测评结果分级预警，对异常心理状态用户自动标记。
＃2、体征测量模块：支持心率、血压等生理指标快速检测，测量数据实时同步至系统。
＃3、心理科普模块：内置心理健康科普知识库，包含文字、图片、视频等多种形式的科普内容，支持按主题分类检索；支持科普内容自定义上传、更新，可根据单位需求定制专属科普专栏。
＃4、智能宣讲模块：支持自定义宣讲脚本，可配置心理健康知识、活动通知、政策解读等宣讲内容；支持宣讲过程的语音、动作联动，提升宣讲的生动性与吸引力。
＃5、导航指路模块：支持室内地图编辑与路径规划，可配置心理咨询室、活动室等目标点位；支持语音指令导航、触屏点选导航，引导用户前往指定位置，过程中自动避障。
＃6、心理训练模块：内置情绪调节、放松减压等多种心理训练项目，支持语音引导式训练；支持训练进度记录与效果评估，根据用户训练情况推送个性化训练方案；训练过程中可联动体征数据，实时监测用户状态，调整训练节奏。
＃7、心理预约模块：支持心理咨询、心理团体活动等服务的在线预约，可配置预约时段、咨询师信息、活动详情；支持预约提醒、改约、取消功能，管理员可实时查看预约列表并进行审核管理。
＃8、心理陪护模块：支持 AI 陪伴对话，提供情绪倾听、共情回应、正向引导等基础心理支持；支持陪护过程记录，管理员可查看用户对话日志，识别潜在心理风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
三、硬件参数
＃1、机身尺寸：≥长46cm * 宽46cmm * 高120cm。
＃2、处理器：四核及以上， 频率≥1.8GHz。内存：≥64G。
＃3、显示屏≥13.3寸，1920*1080分辨率。
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	AI全景滑雪设备
	＃1、模拟滑雪机训练系统：≥65寸屏幕，产品整体尺寸：≥长2.6米宽2.4米高2.5米；
＃2、内置6个滑雪场赛道；
＃3、玩家需要在规定时间内到达终点完成任务。越快到达，碰撞越少，得分越高。
＃4、在滑雪机上可自由左右滑动控制前进左右方向躲避障碍物。
＃5、左右滑动频率越高，加速速度越快，碰撞会扣分及减速。
＃6、体验过程可实时观测当前与终点的距离、当前滑行速度及到达目的地可用的剩余时间。
＃7、结束后会体现此次滑雪的成绩，消耗的时间，撞击次数，运动消耗的卡路里模拟值。
＃8、结束体现以往成绩优异的玩家保留的成绩及完成时间。
＃9、滑雪机屏幕：分辨率：≥1920x1080（FHD），亮度：360 cd/m’（典型值）；对比度：4000：1（透射模式）。可视角度：89°（典型值）。响应时间：≤8 ms（G to G），显示模式：AMVA3，常黑显示，透射式；显示区域：≥1428.48x803.52 mm；外观尺寸：≥1508x878x23.14/34.4 mm；表面处理：雾面（Haze 2%）3H硬度涂层；接口类型：LVDS（2通道，8/10位）；供电电压：12V。
＃10、加密狗+中央信号处理器+≥65寸高清屏幕+定制五金滑轨组件+发光招牌灯箱+滑板造型五金+钣金内置亚克力发光。
＃11、滑雪器配件：尺寸：≥1715*760*1310mm；净重：≤47KG；控制方式：弹力绳及自身重量；材质：优质钢管；表面处理：汽车烤漆。
＃12、音响：尺寸：≥375mm*225mm*398mm；数量：≥2个；支持壁挂，毛重≤4.4KG；内置蓝牙功率：≥40W。
＃13、滑雪处理器性能：支持第二代超线程技术，能以16线程运行；运行内存：≥8G内存、固态硬盘：120G，主频≥3.2GHz；。
＃14、功率：500W；电压：AC220V±5% 50HZ或AC110V±5% 60HZ。
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	室内全息体适能训练系统
	＃1、部署占地说明：
占墙：画面高2.5米*宽4.5米；占地面：画面长2.8米*宽4.5米；项目层高高于3.5米；
＃2、软件模块：全息体适能系统；第一板块 体育学与练；第二板块 专项运动技能教学；第三板块 专项体能；第四板块 健身训练；第五板块 趣味运动会；第六板块 运动娱乐体验；第七板块 情景互动教学；第八板块 百变训练空间；雷达运动捕捉交互算法：可实现墙面地面的精准交互捕捉响应。
＃3、超短焦激光高清投影机与工程支架：利用投影技术实现：画面高度≤2.8米，宽度≤5米；超短焦液晶激光光源 镜头投射比小于0.25：1，亮度≥5300流明；分辨率：4K；  对比度：100,000:1； 电源规格：100V-240V交流电，50Hz/60Hz； 梯形校正范围：垂直±5°水平±5°；内置16w扬声器；尺寸（宽×高×深）：520×168(支脚最短时)×445mm(含凸出部分)；支架：根据现场定制工程支架
＃4、短焦激光投影机：亮度：5300流明；镜头投射比：0.5:1；光源类型：激光光源；分辨率：1920*1200（WUXGA）16:10，兼容4:3/16:9；光源寿命：正常模式：20000H，节能模式：30000H；照度均匀性：≥90%；对比度：≥5500000：1；重量：约7.0Kg；尺寸：445*350*100mm(不含突出部分)。光源具有超过20000小时长寿命，标配遥控器可控制多台投影机及1~9组配对码。
＃5、全息交互运动系统服务器：支持第二代超线程技术，能以16线程运行；运行内存：≥8G内存、固态硬盘：120G，主频≥3.2GHz；。
＃6、墙面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm3 ；重量 ：148 g；
＃7、地面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm3 ；重量 ：148 g；
＃8、一组壁挂音响：音响：一对、2.0有源音箱、支持壁挂、输入电压220v/50Hz、额定功率：50W、输出功率：15W+15W、频响范围：20Hz-20KHz、单个尺寸：17*15*26.5cm。
＃9、情景教学互动训练课堂不少于74节课堂内容指导。
＃10、运动游戏指导：结合3~10岁儿童的身心特点，整理了跳跃、有氧、肌肉力量、体态管理、拉伸共五类、75项“长高运动”；身体姿势控制、肢体精细控制、物体控制、移动、灵敏、平衡、协调共七类、95个“亲子游戏”，均配有演示视频。每天跟着练习，不仅有利于身高生长，还有助于身体活动水平的提高和长期运动习惯的形成。
＃11、其他必备配件：其它各种必备的锁屏宝、一键遥控器、键盘鼠标、专业工程高清线、专业工程音频线、网线线材、原件和工具等。
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注意事项：
1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理；
2.除辅材（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的货物之外（具体为“清单及技术参数要求 二、AI智慧体育设备采购：序号44、序号45”）其它应该标明品牌和型号的产品，投标人在投标文件中必须标明品牌、型号，否则作无效投标处理。
3.供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《明细报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。
4.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购的所有标的物逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。
5.《采购清单及技术参数要求》中：尺寸标示为“≥、≤、＜、＞”的，不允许偏差；已经特别标注偏差的，按标注处理。其它未标明偏差范围的标的物规格尺寸允许偏差范围为±5%。
6.《采购清单及技术参数要求》中所有产品包含该设备安装和使用必需的辅材、配件以及该设备运行所必需的，但清单中未列出的相关设备及辅材设备需供应商自行考虑，供应商必须保证设备完好运行及系统的完整性，所需的费用一并考虑至投标报价中，后期采购单位将不再额外结算。
7. 所有产品质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。
五、项目实施方案要求
（一）现状分析与需求理解方案要求
针对学校当前体育教学场地的具体布局、现有体育器材设施及使用状况、师资力量及学生规模等进行深入分析，准确理解本项目智慧操场建设、数据平台搭建、监控联网三大目标，结合采购清单设备配置提出针对性建设思路与分阶段实施路径。
（二）智慧操场深化设计方案要求
根据采购人需求针对操场进行设备施工安装设计，设计内容包括不限于点位布局图及平面图等内容。平面布置图布局设计合理、整体兼具实用，要求采购清单内设备布局与操场实地空间利用合理，不影响操场其他教学活动的开展，电源、网络布局等满足设备使用和教学使用。
（三）学生个人信息保护方案要求
方案需对照《个人信息保护法》《未成年人保护法》要求，重点明确人脸特征值存储方案，将学生信息进行分类存储，建立多级信息访问权限，确保未成年人信息安全。
（四）本地化部署设计方案要求
详细介绍校级数据平台架构设计方案，确保人脸识别信息、测试视频回放等学生隐私数据存储于学校本地，严格执行《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法规要求，确保隐私数据不出校园。
（五）设备安装调试方案要求
至少包含智慧体育设备、监控设备的安装调试方案和科技与体育相结合产品布局优化设计方案。需明确智慧体育设备与监控设备施工前的现场勘测与基础条件确认流程，制定详细的设备进场、安装、接线及调试步骤，明确各类测试终端、数据采集装置的点位布设、安装固定，保障数据采集精准、功能稳定。出具科技与体育相结合产品布局优化设计效果图及布置安装方案。方案须同步明确施工组织、安全管控、进度节点，确保项目合规有序实施。
（六）售后服务方案要求
内容包含但不限于服务内容、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。
1.服务内容：本项目要求售后服务期：三年（自货物最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以维修或更换。
2.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。售后人员配备不少于3人。
3.响应时间：供应商应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。

（七）培训方案要求
提供完善的基础操作培训、维护保养培训、教师培训、学生使用培训；提供纸质和电子培训教材；培训时间不少于1天，确保所有使用人员熟练操作；提供长期线上培训支持。 
培训要求：
提供全面的培训计划，包括基础操作和维护保养培训，通过现场指导、详细文档支持，帮助用户快速掌握系统使用，确保项目长期成功运营。
培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。
培训内容：本项目重点培训设备的安装调试、数据维护、故障诊断等内容。培训模块将包括理论讲解、实际操作演示，例如设备组装流程、数据备份以及常见故障的排查与解决技巧。通过互动式学习，增强学员的实战能力和问题处理效率。
培训对象：针对实际工作和业务需要，本次培训对象主要为管理员、教师、学生。这些人员负责日常设备的运行和维护，培训旨在提升他们的专业技能和操作水平，以确保系统稳定性和工作效率。
培训地点：同交货地点。
培训方式及课时安排：培训时间每次1天，具体根据采购单位待培训人员总数情况确定。培训以最小化对日常工作的影响，并可灵活调整次数和时长，确保所有相关人员都能参与并受益。
培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。
（八）视频演示方案要求
（1）立定跳远功能：作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、地面翻滚至某距离，系统自动检测并进行语音播报。
（2）50m接力作弊功能演示视频：测试者站在50m起跑线前面向摄像头，通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名，自动进行起跑发令。测试过程中若测试者出现“接力作弊”的行为，系统自动识别进行成绩过滤；
（3）坐位体前屈功能演示视频：采用单设备单摄像头硬件可同时支持不少于6个测试人员进行测试，对学生进行人脸识别分别开启测试，测完即可离开测试区域，不会影响其他在测人员测试。同时，测试者的姓名、成绩和违规状态可同步显示；
（4）仰卧起坐功能演示视频：采用单设备单摄像头硬件可同时支持不少于10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试。
六、质量标准
1、投标文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准， 并满足招标文件要求。 
2、所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向成交供应商索赔。
七、验收标准及要求
所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。
1.验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。
3.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册等是否齐全。
3.验收标准
成交供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，根据产品对外观、数量、规格型号、外包装等进行验收。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。
4.不能通过验收的，将按照退货处理，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物。
八、商品包装环保要求
投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
九、快递包装环保要求
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
十、其他要求
1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个投标报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
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第五章  合同文本


财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：      
1. 项目信息
（1）采购项目名称：                                          
      采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：1.合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；
2.进度款：项目完成，供应商提供项目完整技术文档，验收合格后（以验收报告为准）付至结算金额的100%。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）。
3.资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。
4.资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
¨成本补偿：/   
¨绩效激励： /   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 收取履约保证金金额：按采购合同总价的2%提交，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。
 履约担保期限：  同合同履约期限，货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
（4）分期履行要求：   /   
（5）风险处置措施和替代方案：    /      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到验收申请后3个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；
乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；
非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

	
	指定现场
	所有货物必须严格按照甲方指定的地点及位置安装、摆放等，否则甲方有权拒绝接受相关货物。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	不低于3年。发现设备缺陷等质量问题，乙方负责无条件维修或调换；乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维护期自货物最终交付验收合格之日起计算(设备厂家维护期大于3年的，以设备厂家维护期为准，货物清单及技术规范中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，在接到报修后2小时内初步响应，24小时内提供解决方案。并为甲方提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	预付款：签订合同后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。
进度款：货物到现场安装调试完毕，系统稳定运行并经甲方验收合格后，自收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到乙方发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到乙方发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
(5)在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	货物交付前应试运行，试运行时间包含在项目供货期内，试运行结束后乙方应当提交试运行报告作为验收资料组成，项目维修期限不少于3年（自货物最终交付验收合格后）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   /  ；
（2）向  泗洪县   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件目录
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二、投标人基本情况
三、法人授权书
四、开标一览表
五、分项报价表
六、中小微企业声明函
七、技术要求响应及偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、项目实施方案
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、演示
十三、投标所需其他材料
十四、分包意向协议书















[bookmark: _Toc8978]一、投标函

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日












二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	附营业执照





[bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc27409]
三、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             号             采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
  被授权人身份证号码：           
  被授权人联系电话：（手机）          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                  
  日期：                      

注：投标人代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明资料电子件。
[bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc30543]
四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：          （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc12614]
五、分项报价表
分项报价表
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌规格型号的准确填写。投标人须提供所投标的产品品牌、型号，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的货物之外（具体为“清单及技术参数要求 二、AI智慧体育设备采购：序号44、序号45”）其它应该标明品牌和型号的产品，投标人在投标文件中必须标明品牌、型号，否则作无效投标处理。


六、中小微企业声明函
中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）采购编号为     ， （采购包号：  ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
  1.      ,属于 工业 行业；制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.     ,属于 工业 行业；制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
3.     ,属于 工业 行业；制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：   年  月  日

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。 
3.此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
4.此声明函中的“标的名称”详见-招标文件-第四章 采购需求-采购清单-“名称”，请勿填写“项目名称”。



 中小微企业声明函（服务/工程类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加项目编号为    的 （采购包号：   ）   采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.   ，属于  建筑业 行业；承接企业为     （企业名称），属于 □中型企业 □小型企业 □微型企业；
2.    ，属于  建筑业 行业；承接企业为     （企业名称），属于 □中型企业 □小型企业 □微型企业；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。 
3.此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
4.此声明函中的“标的名称”详见-招标文件-第四章 采购需求-采购清单-“名称”，请勿填写“项目名称”。
[bookmark: _Toc158125008][bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc158133337][bookmark: _Toc158281568]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）项目编号为：        ，（项目名称：    ）（采购包号：    ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：    年___月___日









七、技术要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表（采购包号：）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效标处理。


技术要求响应及偏离表（采购包号：）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



商务要求响应及偏离表（采购包号：    ）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。



九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]
十、项目实施方案
根据评分办法自行编制



























十一、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
23. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。



十二、演示
演示要求
上传视频演示
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容如下：
①……
②……
③……

十三、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。







十四、分包意向协议书

分包意向协议书
立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称：）（采购项目编号：）（分包号：）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。
3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。
三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：
1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。
甲公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
 年 月 日

乙公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章） 
年 月 日

……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
 年 月 日 
 
注：
1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。 
2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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