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第1章 [bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011]
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江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购招标公告
受江苏省扬州技师学院的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况： 
[bookmark: XMTBJSR_1] 江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年10月09日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc109304963]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321000-JSZC-G2026-0035
项目名称：江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购
预算金额：150万元
最高限价：150万元。最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
采购需求：见招标文件第四章
合同履行期限：合同签订后30日历天内完成本项目所有内容交付、安装、调试工作，并经采购人验收合格。
本项目不接受联合体响应。
本项目不接受进口产品响应。
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  
1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网
"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺书
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc109304965]三、获取采购文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
[bookmark: _Toc109304966]3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、响应文件提交
[bookmark: XMTBJSR_2]1.截止时间：2026年10月09日09点30分（北京时间）
2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc109304967]五、开启
1.时间：2026年10月09日09点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc109304968]六、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc109304969]七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，采购、响应、评审和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的信息。
7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
8、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：13813140731。

八、本次招标联系方式
1.采购人信息
名    称：江苏省扬州技师学院
地    址：扬州市邗江区职中南路
联系人：陈巍
联系方式：18952726603
2.采购代理机构信息
名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司
地    址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼
联 系 人：刘工
联系方式：0514-80820678















第二章 投标人须知
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于“JSZC-321000-JSZC-G2026-0035 ”号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk115095815]4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准一次性支付给代理机构代理服务费。 
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。 
公司名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司扬州分公司
收款开户银行：招商银行扬州邗江支行。
收款账号：514902779610802
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、招标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3招标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）开标一览表
（4）投标产品配置及分项报价表
（5）技术参数响应及偏离表
（6）商务条款响应及偏离表
（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
招标人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
12.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25.9.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价。
26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.4因重大变故，采购任务取消的。
26.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标人
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc109304973]
第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省扬州技师学院中西式面点
实训室采购


采购合同


项目编号：JSZC-321000-JSZC-G2026-0035



甲  方：江苏省扬州技师学院
乙  方：
见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司


  日  期：2026年   月   日





采购合同

项目名称：江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购
编号：JSZC-321000-JSZC-G2026-0035 
甲方（采购人/买方）：江苏省扬州技师学院
乙方（供应商/卖方）：
见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
1.合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列产品：
名称、规格及数量等要求详见招投标文件。
2.合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。
2.2 本合同总金额包括乙方提供产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件中未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3.组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标文件。
4.知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5.产权保证
乙方保证所交付的产品的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6.履约保证金： 无
7.转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围内的项目，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8.质保期等其他约定
8.1 为货物从验收合格之日起  叁  年。在质保期内因供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于采购人人为原因造成的损坏供应商只收配件费不收人工费。
9.合同履行期限及地点
9.1 合同履行期：合同签订后 30日历天内完成本项目所有内容交付、安装、调试及培训工作，并经采购人验收合格。
9.2地点：甲方指定地点，运送所产生的所有费用由乙方承担。
10.价款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起15日内，支付乙方合同总价30%的预付款；货到甲方指定地点，安装调试并验收合格后，甲方自收到发票之日起15日内，支付乙方合同余款。
11.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12.质量保证及售后服务
12.1 所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准。
12.2设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
12.3对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在响应文件中明确列出。
12.4所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。
12.5所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。
12.6乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.7乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修、退货。具体按以下办法处理：
（1）更换：无法维修的或者在质保期内同一设备出现2次及以上的故障，乙方应更换，并由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：若通过维修或更换无法解决的，或者通过维修或更换后在质保期内仍然有故障的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.8 质保期内乙方提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。乙方未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。
12.9在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13.交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后 30 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在工作 15 日内初步验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，如检测结果合格，检测费由甲方承担；不合格，由乙方承担。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：
14.包装、发运及运输
14.1由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及字体清晰、明确。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。
14.4 在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为交付。
15.违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收的，甲方应按未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。如经甲方通知后仍未改正的，甲方有权解除本合同，同时乙方应按照合同总金额的 30 %向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4乙方应按照合同约定交付货物，逾期交付或者不完整交付的，每逾期一日按照合同总额的千分之 一 向甲方支付违约金，直至相应设备交付为止。乙方付款逾期超过 15 天（含）以上，甲方有权解除合同，同时乙方应按照合同总金额的 30 %向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价  30 %赔偿金。
16.不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17.争议解决
17.1 因项目质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18.合同其他
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执一份。

甲方：                                   乙方：				
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日
见证方：                                   				
  地址：				                    
  法定代表人或授权代表：                   
  联系电话：                               
日期：      年    月    日

第四章 项目需求
项目属性:货物类项目
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

所属行业：工业

一、项目简介
1、项目名称：江苏省扬州技师学院中西式面点实训室采购2、项目预算（最高限价）：人民币150万元（超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理）
3、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成本项目所有内容交付、安装、调试工作，并经采购人验收合格。
二、项目需求
中西式面点专业是我院重点建设专业方向之一。为适应现代烘焙行业发展需求，提升学生专业技能和就业竞争力，需建设标准化、专业化的中西式面点实训室，配备与行业接轨的先进设备，为学生提供真实的操作环境和全流程技能训练条件。实训室秉持"实际、实用、实践"原则，集教学实训、技能竞赛训练、职业技能鉴定、社会培训服务于一体。
	序号
	建设需求
	数量

	1
	西式面点实训室
	1间

	2
	中式面点实训室（大师工作室）
	1间

	3
	会议室竞赛评分室
	1间

	4
	（中式+西式+中式大师）多媒体信息化设备
	1套


三、项目清单
1、西式面点实训室
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师示范台
	1.规格尺寸（长*宽*高）：2500*1000*800mm±100mm；
2.台面采用不锈钢材质；；
3.柜侧、层板、底板、门板均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板材质；
4.面板、层板加强筋梁均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板机件及15mm厚防潮防霉夹板加固；                              
5.台脚采用￠51X1.0，不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚
	1
	套

	2
	学生操作台
	1.规格尺寸（长*宽*高）：2500*1000*800mm±100mm；
2.台面采用人造不锈钢材质；
3.柜侧、层板、底板、门板均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板材质；
4.面板、层板加强筋梁均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板机件及15mm厚防潮防霉夹板加固；                              
5.台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚
	10
	套

	3
	喷雾式电热发酵箱
	节能蒸汽发生器，喷雾系统通过柜内输送，输出蒸汽使柜内输送，输出蒸汽，使柜内温度均匀，自动进水。
电源：220V
功率：2.6w
频率：50Hz
湿度范围：室内温度-95%rh
温度范围：室内温度-60℃
烤盘规格：400*600mm
尺寸：550*810*2020  
▲1、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常。
▲2、产品有符合《GB 4806.5-2016食品安全国家标准 玻璃制品》、《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。
提供截图扫描上传。
▲3、 产品有符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和《GB/T6461-2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的厨房用具耐腐蚀等级认证证书及，且耐腐蚀等级≥10级（试验周期≥96h的中性盐雾试验），厨房用具耐腐蚀等级认证证书在国家认监委官网（https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
	1
	台

	4
	饼盆车
	1.规格尺寸（长*宽*高）：≥470*620*1800mm（单位：mm，尺寸允许偏离：±5%）；
2.主管采用SUS304#约1.5㎜厚(厚度允许偏差为±0.05mm)38mm*38mm不锈钢方管；
3.饼盆托架采用1.2mm厚(厚度允许偏差为±0.05mm)不锈钢磨砂板折弯焊接；
4.底部配有 4 个万向轮，其中带2个刹车。
	1
	台

	5
	商用冷冻烤盘柜
	1.额定电压:220V/50Hz；
2.盘数： ≥14 盘；
3.温度范围：-5℃至-25℃;
4.功率： ≥380W；
5.规格尺寸（长*宽*高）：625*830*1980mm±50mm
	1
	台

	6
	酥皮机
	刻度调节准确，压面力度/厚度随意调整，压面速度可控双向调节手柄与脚踏板，手调与脚调方便调节来回压面；自动滚压，与食物接触的表面采用食品级不锈钢材质纯铜电机耐用稳定
尺寸：2430*880*1230
电压：220V
功率：0.75kw
频率：50HZ
压棍长度：380mm
	1
	台

	7
	6kg全自动搅面机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：20L
电压：380v
功率：0.75kW
频率：50Hz 
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*460*920MM 
▲1、通过不锈钢的抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告扫描上传，检测报告含CMA和CNAS标识。
▲2、产品有符合《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
▲3、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　
试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常。
	1
	台

	8
	3500w 电磁炉
	外观尺寸：350*440*105，220v3.5kw
	5
	台

	9
	立式双动双速和面机
	机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关；
和面量：20kg                            
电压：380v/50HZ
功率：1.1/2.2kW
频率：50Hz
搅拌转速：50/220r/min
外形尺寸(宽*深*高）mm：560*950*980mm  
▲1、通过不锈钢的抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告扫描上传，检测报告含CMA和CNAS标识。
▲2、产品有符合《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
▲3、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常。
	1
	台

	10
	立式打蛋机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：20L
电压：380v
功率：0.75kW
频率：50Hz 
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*460*920MM
	1
	台

	11
	多功能搅拌机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；  电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：38L
电压：380v
功率：1.5kW
频率：50Hz
搅拌转速：62/108*296R/min 
输入功率：2.3KW 
整机重量160KG
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*700*1060MM
	1
	台

	12
	双缸电炸炉
	10L×2，温控精准
	1
	台

	13
	压面机
	电源：220/380/50V/Hz
功率：2.2kw
生产效率：600kg/h
压面厚度：5-25mm
滚轮转速：74r/mm
输送带宽度：下370/下335mm
外形尺寸：1130*610*1050mm
	1
	台

	14
	全自动醒发箱
	豪华型发酵箱采用双层发泡的不锈钢材质制作而成；
冷藏醒发系统，可预约发酵时间，配置风机，温度循环；
电脑表控制面板，加温加湿
容量：18盘（竖放）
电压：220V
功率：1.6kW
频率：50Hz
湿度范围：室内湿度~95%
温度范围：-5~50℃
烤盘规格：400*600
外形尺寸(宽*深*高）mm：600*1030*2100  
▲1、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常。
▲2、产品有符合《GB 4806.5-2016食品安全国家标准 玻璃制品》、《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。
提供截图扫描上传。
▲3、 产品有符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和《GB/T6461-2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的厨房用具耐腐蚀等级认证证书及，且耐腐蚀等级≥10级（试验周期≥96h的中性盐雾试验），厨房用具耐腐蚀等级认证证书在国家认监委官网（https://www.cnca.gov.cn）可查。  提供截图扫描上传。
	1
	台

	15
	自动揉面机
	与食物接触的表面采用食品级不锈钢材质；
拥有稳固的设计，精密的结构；           
纯铜电机，更加耐用稳定；                
不锈钢滚轴，干净易清洗；               
电压：220v
功率：2.2kW
频率：50Hz
外形尺寸(宽*深*高）mm：626*490*1090H
	1
	台

	16
	电饼铛
	电饼铛采用不粘涂层，温控精准，避免焦糊或夹生，且独立控温适配复杂烹饪需求,能减少食材粘锅和油烟产生，更健康高效环保；产品采用工业级加热管和耐高温材质，能承受高强度使用；外壳采用不锈钢材质。
电压：220V/380V（可选电压）
功率：5kw
频率：50hz
温度范围：常温-300℃
锅深：30/50mm
上铛外（内径）：600/560mm
下铛外（内径）：560/530mm
尺寸：700*800*750（+190）mm
	1
	台

	17
	多功能厨师机
	电压：220V
功率：0.35KW
外形尺寸：410/250/427mm
	4
	台

	18
	四门双温冰箱
	容积：1100L
电压：220PE                                                                                                                                                                                                                                            频率：50/60Hz
功率：960W                                                                                                                                                                                                            制冷方式：风冷式                                                                                                                                                                                             温度范围：-18--22℃                                                                                                                                                                                                        制冷剂：R404a
内部尺寸：1250*683*1384H
	1
	台

	19
	电磁煲仔锅
	煲仔锅
	4
	个

	20
	电磁炒锅
	电磁炒锅
	1
	个

	21
	超轻音喷砂机
	1.功率： ≥1000W；
2.电压：220V；
3.气缸：双缸；
4.启停： 自动启停；
5.规格尺寸（长*宽*高） ： ≥400*400*345mm。
	2
	个

	22
	无线打蛋机
	1.功率： ≥80W；
2.手持式；
3.控制方式：滑动式；
4.空转转速： ≥1200 转/分；
5.档位数： ≥5 档；
6.电源：可充电。
	25
	个

	23
	西式面点配套课程虚拟仿真资源
	1. 总体要求：
包含教学系统、实训系统、考核管理系统等为一体的综合平台。系统基于“Web3D虚拟现实平台“运行的网络虚拟实验3D环境，采用虚拟现实技术制作各种实验设备及其部件，并具有逼真3D互动虚拟实验、3D动画演示与相关原理文字自动同步显示等功能。另外，通过平台可以动手对实验设备进行虚拟仿真操作。系统以3D互动方式直观展现各类三维模型。
2. 功能要求：
▲（1）智能搜索引擎
智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程等平台内所有内容，搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Flash、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。
▲（2）课程管理模块（提供软件功能截图扫描上传）
A、学生可对课程进行收藏。
B、课程内容编辑功能可对课程目录进行添加、编辑、排序和删除。
C、可设置一位教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学生中查看学生的学习进度。
▲（3）题库、作业、考核模块（提供软件功能截图扫描上传）
A、题目类型包含填空题、单选题、多选题、判断题、问答题、实操题，题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。
B、智能组卷功能，可自定义题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。
C、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。
D、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。
E、学生可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。
（4）个人中心模块
A、我的收藏，保存用户收藏的课程
B、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习
▲C、资料修改，可修改用户个人资料，包括个人资料、头像、修改密码等
D、好友管理，具有好友列表，可查看发出请求、好友请求、添加好友
（5）教学辅助模块
▲A、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。
B、平台具有随堂笔记功能，用户可对自己课程下的知识内容进行实时记录。
（6）用户管理模块
A、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、详情、编辑用户信息。
B、平台可向用户发送密码重置。
C、平台可记录用户登录日志，可按时间段、用户名、邮箱来搜索查看用户的登录。 
（7）智能导学
平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。可实时跟踪和记录客户当前的操作。     
（8）3D可视化编辑器
平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和动画进行编辑修改。平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。
▲（9）平台包含教学、实训、练习、考试四个模块内容。（提供软件功能截图扫描上传）
	1
	套





2、中式面点实训室（大师工作室）
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师示范台
	1.规格尺寸（长*宽*高）：2500*1000*800mm±100mm；
2.台面采用不锈钢材质；；
3.柜侧、层板、底板、门板均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板材质；
4.面板、层板加强筋梁均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板机件及15mm厚防潮防霉夹板加固；                              
5.台脚采用￠51X1.0不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚
	1
	台

	2
	学生操作台
	1.规格尺寸（长*宽*高）：2500*1000*800mm±100mm；
2.台面采用人造不锈钢材质；
3.柜侧、层板、底板、门板均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板材质；
4.面板、层板加强筋梁均采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板机件及15mm厚防潮防霉夹板加固；                              
5.台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚
	10
	台

	3
	饼盆车
	1.规格尺寸（长*宽*高）： ≥470*620*1800mm（单位：mm，尺寸允许偏离： ±5%）；
2.主管采用SUS304#约1.5㎜厚 (厚度允许偏差为± 0.05mm)38mm*38mm 不锈钢方管；
3.饼盆托架采用 1.2mm 厚(厚度允许偏差为± 0.05mm)不锈钢磨砂板折弯焊接；
4.底部配有 4 个万向轮，其中带 2 个刹车。
	1
	台

	4
	多功能厨师机
	电压：220V
功率：0.35KW
外形尺寸：410/250/427mm
	5
	台

	6
	6kg全自动搅面机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：20L
电压：380v
功率：0.75kW
频率：50Hz 
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*460*920MM  
▲1、通过不锈钢的抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告扫描上传，检测报告含CMA和CNAS标识。
▲2、产品有符合《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
3、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常
	1
	台

	7
	电磁单头蒸炉
	单头 锅径60cm 220V 6KW
	1
	台

	8
	速冻冰箱
	2盘 -40°C
	1
	台

	9
	柜式单星盆工作台
	台面采用不锈钢材质
	1
	台

	10
	电磁煲仔锅
	煲仔锅
	4
	台

	11
	电磁炒锅
	电磁炒锅
	1
	台

	12
	立式双动双速和面机
	机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关；
和面量：20kg                            
电压：380v/50HZ
功率：1.1/2.2kW
频率：50Hz
搅拌转速：50/220r/min
外形尺寸(宽*深*高）mm：560*950*980mm  
▲1、通过不锈钢的抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告扫描上传，检测报告含CMA和CNAS标识。
▲2、产品有符合《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
3、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常
	1
	台

	13
	立式打蛋机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；  电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：38L
电压：380v
功率：1.5kW
频率：50Hz
搅拌转速：62/108*296R/min 
输入功率：2.3KW 
整机重量160KG
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*700*1060MM
	1
	台

	14
	压面机
	电源：220/380/50V/Hz
功率：2.2kw
生产效率：600kg/h
压面厚度：5-25mm
滚轮转速：74r/mm
输送带宽度：下370/下335mm
外形尺寸：1130*610*1050mm
	1
	台

	15
	全自动醒发箱
	豪华型发酵箱采用双层发泡的不锈钢材质制作而成；
冷藏醒发系统，可预约发酵时间，配置风机，温度循环；
电脑表控制面板，加温加湿
容量：18盘（竖放）
电压：220V
功率：1.6kW
频率：50Hz
湿度范围：室内湿度~95%
温度范围：-5~50℃
烤盘规格：400*600
外形尺寸(宽*深*高）mm：600*1030*2100   
1、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常。
▲2、产品有符合《GB 4806.5-2016食品安全国家标准 玻璃制品》、《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
▲3、 产品有符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和《GB/T6461-2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的厨房用具耐腐蚀等级认证证书及，且耐腐蚀等级≥10级（试验周期≥96h的中性盐雾试验），厨房用具耐腐蚀等级认证证书在国家认监委官网（https://www.cnca.gov.cn）可查。 提供截图扫描上传。
	1
	台

	16
	7升奶油机
	电压：220V
功率：0.35KW
外形尺寸：410/250/427mm
	1
	台

	17
	电饼铛
	电饼铛采用不粘涂层，温控精准，避免焦糊或夹生，且独立控温适配复杂烹饪需求,能减少食材粘锅和油烟产生，更健康高效环保；产品采用工业级加热管和耐高温材质，能承受高强度使用；外壳采用不锈钢材质。
电压：220V/380V（可选电压）
功率：5kw
频率：50hz
温度范围：常温-300℃
深：30/50mm
上铛外（内径）：600/560mm
下铛外（内径）：560/530mm
尺寸：700*800*750（+190）mm
	1
	台

	18
	制冰机
	60kg/24h
	1
	项

	19
	多功能搅拌机
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；  电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：38L
电压：380v
功率：1.5kW
频率：50Hz
搅拌转速：62/108*296R/min 
输入功率：2.3KW 
整机重量160KG
外形尺寸(宽*深*高）mm：580*700*1060MM  
▲1、通过不锈钢的抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告扫描上传，检测报告含CMA和CNAS标识。
▲2、产品有符合《GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的CQC食品接触产品安全认证证书在国家认监委官网 （https://www.cnca.gov.cn）可查。提供截图扫描上传。
3、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度≥45℃，周期≥240h，试验后样品外、结构以及通电功能正常
	1
	台

	20
	裱花转台
	12寸
	10
	台

	21
	冷藏裱花台
	台式，带制冷台面
	2
	台

	22
	正方形烤盘
	正方形
	30
	台

	23
	蒸箱（煤气）
	1.产品尺寸(mm)：710*650*1655mm±100mm；2.蒸盘数量：12盘；
3.蒸盘尺寸(mm)：400*600*50mm±5mm。
	1
	台

	24
	烘干机
	25KG钛灰金
	1
	台

	25
	实训场地美化装饰
	1. 整体设计风格要求简洁大气、色彩协调、具有科技感和专业文化氛围，符合实训室功能定位和采购人视觉形象规范。
2. 所有材料必须符合国家环保标准，甲醛、VOC等有害物质限量满足GB 18580、GB 18581等相关标准要求；防火等级满足GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》要求。
3. 装饰面材应满足防火、防潮、防尘、易清洁、耐腐蚀的基本要求；
4. 供应商须在合同签订后5个工作日内提交深化设计方案（含3D效果图、平面布置图、施工图、材料样板及材质说明），经采购人书面确认后方可施工。施工过程中采购人有权提出合理调整意见，供应商应在3个工作日内完成方案修改。
5. 施工期间须采取降噪、防尘、封闭隔离措施，不得影响周边正常教学、办公及实验秩序。施工垃圾每日清理出场，完工后现场清洁达标。
6. 所有材料进场时须提供产品合格证、检测报告及环保认证文件；关键材料（防火板、软膜、乳胶漆、PVC板等）须按采购人要求抽样复检。
7、包括吊顶、地面、电气及照明工程、门窗及配套工程等交钥匙工程。
	1
	批



3、会议室竞赛评分室
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	AI 触屏示教系统
	1、整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。
2、液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合设计。
3、整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
4、整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。
5、整机需采用内置摄像头、麦克风，需支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。
▲6、整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB接口(Windows和Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch），提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲7、Type-C 接口需具备全功能，最大输出功率达到≥65W；支持Type-C 线正反插；支持4K 60Hz视频格式；支持双通道USB，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲8、整机后置物理接口需不少于11个，包含≥2路HDMI、≥2路USB、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCH  USB(触控输出接口)、≥1路mic in3.5mm、≥1路LINE out 3.5mm、≥1路Coax、≥1路TF Card，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
9、整机需支持具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡安全保护措施；整机需支持内置环境光感传感器，支持根据环境光自动调节整机亮度。
10、整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲11、需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲12、支持在整机运行环境下，配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲13、在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
14、在整机系统运行环境下需支持多种人机交互能力，如点击屏幕、语音控制。
15、整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，10W高音扬声器2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。
16、整机需支持自定义音频设置功能，在左右声道平衡显示范围中进行更改，分贝显示-12dB~12dB 调节范围，中低频段显示调节范围120Hz~1.5KHz，高频段显示调节范围5KHz~10KHz，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
17、整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥84dB，1米到10米距离内响度差距≤6dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤6dB，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
18、 整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1200：1。
19、整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
20、整机屏幕需采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H、莫氏≥7级，钢化玻璃透光率≥88%，钢化玻璃厚度≤4mm。
▲21、整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，降低色温≤6500K，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
22、需具备三合一电源按键，支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
23、需支持一网通，仅需连接一根网线，Windows和Android系统均可实现上网功能。
24、整机内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲25、整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
26、整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°；需支持≥4800万像素，可拍摄8000×6000的照片，支持输出4K图片 ，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥89°，以上均提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
▲27、智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，高信噪比≥65db， 超高灵敏度≥-38db，支持 AGC、AEC、NN 智能AI降噪功能，提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件。
28、整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写。
29、整机系统下需支持使用批注功能，清空批注内容、本地保存、添加新的批注页面、可切换书写笔颜色、粗细大小、扫码共享、板擦和最小化批注模式。
30、整机系统下需支持截屏功能，选择所需截取屏幕范围，全屏截图，点击截屏即可快速截取屏幕内容并保存。
31、在整机系统下，需具备可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。
32、安卓系统需支持自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统、光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作。
33、整机需具备前置Type-C接口，支持音视频输入。通过双头Type-C线将外接电脑设备连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现反向触控电脑的操作，无需再连接额外的触控USB线。
34、 整机需支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，且可正常触控操作Windows系统，点击非 Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。
35、Android系统下，整机内置书写白板，需支持新建、橡皮擦、圈选、思维导图工具、本地保存、云盘分享、扫码分享、邮件分享、导出、设置、退出功能。
OPS：
▲35、内置人工智能大模型。
二、内置OPS主机
1.cpu：12核‌‌：最高4.90 GHz‌缓存‌：25MB 智能缓存‌功耗‌：基础65W，涡轮上限180W‌内存支持‌：DDR5 4800MT/s 或 DDR4 3200MT/s，最大128GB；内存：8G DDR4，硬盘：256G SSD
2.USB接口要求：USB3.0+USB2.0不少于6个，其中高速USB3.0不少于3个
3.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个
4.Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上
三、智能笔
1、在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义。
▲2、搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码。
3、搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。
▲4、在教学系统运行环境下，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要。
四、展台
1.展台像素：采用1200万像素摄像头。1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
2.采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘。
3.产品有下出和侧出接口（USB*2），壁挂主场景为主，同时兼顾桌面摆放的次场景需求。
4.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，满足光生物安全要求，同时可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。
5.对焦方式：AF自动+MF按需对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。
6.支持抬臂自启。
7.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。
	2
	套




4、多媒体信息化设备（中式+西式+中式大师）
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	无线传屏器
	一、即插即用，免驱动：插HDMI+USB就能用，不用装软件
1080P / 60Hz 高清投屏，毫秒级延迟
多发一收：一个接收器最多支持 32个发射端，一键切换，互不干扰
多系统兼容：Windows、Mac、iOS、Android 全平台支持
多种连接方式：NFC碰一碰、WiFi、蓝牙、投屏码、扫码
WiFi双频：2.4GHz + 5GHz（802.11 a/b/g/n/ac）
2、 AI会议功能
6阵列全向麦克风，拾音距离10米，支持回音消除
实时语音转写：准确率98%，支持12种方言 + 8国语言
-声纹分角色：多人会议自动识别不同说话人，按人分段
智能会议纪要：自动提取要点、生成结构化纪要，会后可导出Word/PDF实时翻译字幕：中英日韩等20+语种互译，支持同声传译字幕
	3
	套

	2
	辅助教学显示终端
	1.64 位 4 核处理器；
2.尺寸： ≥55 英寸；
3.存储内存： ≥8G；
4.运行内存： ≥2G；
5.刷频率：60Hz；
6.分辨率：4K。
	6
	套

	3
	常态化录播互动一体机
	1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。
▲2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
▲3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
▲4.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。
6.要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。
7.要求支持≥2路RS232控制接口。
8.要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。
9.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。
▲10.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
11.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
12.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。
13.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
	3
	套

	4
	常态化录播系统
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。
2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。
3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。
▲4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。
▲6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。
8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。
▲9.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。
11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。
12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。
13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。
14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。
15.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
▲16.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
17.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。
18.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
19.需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。
20.系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。
21.系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。
22.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。
▲23.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
24.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。
25.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果
26.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小；
27.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式；
▲28.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)
	3
	套

	5
	教师双目摄像机
	1.采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。
2.教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。
3.支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。
4.视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。
5.视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。
6.音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。
7.支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。
8.摄像机接口：1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。
9.支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
10.支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
11.内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
12.人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
13.系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。
14.支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。
15配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。
16.支持 DC12V、POE供电方式。
	6
	套

	6
	4K超高清摄像机
	1.采用1/2.5英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。4K@25/30/29.97fps; 1080P@25/30/50/60/59.94/29.97fps; 1080I@50/60/59.94fps； 720P@50/60/59.94fps 
2.采用4K长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，1080P 分辨率下还可以支持 24× 清晰变焦，数字变焦≥16倍。
3.支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
4.支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息
5.支持web端云台控制、聚焦调试、画面预览
6.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX2,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,GB28181,DHCP,Multicast等网络协议；
7.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持128Kbps。
8.支持USB3.0音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。
9.支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地录制。
	3
	套
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	无线话筒
	1.类型：电容式麦克风
2.指向性：心型指向性
3.频率响应：20Hz~20KHz
4.灵敏度：12mV/Pa
5.阻抗：150Ω
6.负载阻抗：1kΩ
7.信噪比：65dB,1kHz at 1Pa
8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL
9.电流耗量：3mA
10连接方式：Type XLR-3
	3
	套

	8
	合并级功放
	1.支持2组音源输入，2路话筒输入，支持1组前置录音输出及A、B组功率输出
2.设备具有设置反馈、混响功能，支持独立调节话筒、线路的音量
3.具有话筒中控接口，话筒接口支持6V幻像直流电源
4.额定功率：立体声2×60W/8Ω 
5.频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 
6.额定输入灵敏度：线路-12dB±1dB、话筒-34dB±1dB 
7.音调特性：线路高音10KHz、低音100H、升降10dB±2dB，话筒高音10KHz、低音100Hz、升降10dB±2dB
8.线路输出：L/R≥0dB
9.失真度：≤0.5%
10.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB
11.额定电源电压：交流220V /50Hz
	3
	套
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	全频音箱
	1.额定阻抗：8Ω
2.额定功率：60W 
3.最大功率：120W 
4.有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz 
5.灵敏度：88dB /w/m 
6.连续声压级：113 dB 
7.最大声压级：120 dB 
8.辐射角度（H×V）：90°×50° 
9.单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 
	3
	套
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	主机安全防护系统
	1.整机最大电流：15A
2.单路最大电流：13A
3.继电器最大电流：30A
4.输出路数：8路受控，2路直通
5.USB输出：5V1A
6.显示方式：2.4吋显示屏
7.通讯方式：支持RS232、网口
8.级联数：255台
	3
	套

	11
	多媒体管理
	1、 支持 IPV4、IPV6 网络环境下安装和正常使用，支持 windows 7 32 位 / 64 位，windows10 64 位、windows11 64 位操作系统；
2、 教师自带笔记本可通过 mac 绑定和 ip 绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；
3、 支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课；
4、 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏 / 窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
5、 ▲屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供第三方权威检测机构出具的的产品功能测试报告扫描件）
6、 为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启 / 解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦；
7、 支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。
8、 屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
9、 支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；
10、 ▲在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方权威检测机构出具的的产品功能测试报告扫描件）
11、 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏 / 窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
12、 支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；
13、 支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机，也可不锁定学生机；
14、 ▲教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生，可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方权威检测机构出具的的产品功能测试报告扫描件）
15、 教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；
16、 教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数；
17、支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；
18、 支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机 IP 地址中的一种方式；
19、 支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性；
20、 支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的 Windows 类窗口）、远程开机，远程关机等功能；
21、 支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；
22、 ▲支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方权威检测机构出具的的产品功能测试报告扫描件）
23、提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用 USB 设备，教师端主界面可展示 USB 设备、程序、网络禁用状态；
	3
	套
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	实训室无线全录播系统
	▲1.和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备或者电脑无线连接，实时展示学生书写的视频画面，同时无线互动终端连接设备数量不低于48组，全部无线互动终端自动连接。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
▲2.支持学生座位上的无线互动终端无线自动连接教学一体机和电脑，教师可以在系统里随时调用任意一个学生座位上的无线互动终端展示学习画面（包含解题过程，书写过程，绘画过程，手工过程，实验过程，阅读过程中的所有细节）同步显现到大屏幕，进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
▲3.无须布线，支持分屏对比教学功能，支持6、8、24屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取6个、8个或24个学生的学习内容做同屏展示，对比包括实时视频、即时拍照、调用外部图像。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
4.支持48组同步录制，采用5G 无线传输，速度达到每秒25帧，无延时，无拖影，同屏同步监看48组学生的实训过程并记录成加密视频文件格式
5.支持一键回放功能，系统自动按编号将实训操作过程记录归类 ，老师可随时播放/快进/停止，观看学生实验考试全过程。
6.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，可以随时拍照、录像、对教学展示和批注内容保存。
▲7.支持48屏一键收取作业，并以编号方式自动存储实验作业成品，便于老师课后查阅及管理。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
	1
	套

	13
	视频矩阵
	1.实现视频采集互动终端同时连接
2.1个千兆PoE/LAN+1个千兆LAN以太网接口
3.支持PoE和DC供电
4.2个2.4G，2个5G，四个不同频段的无线信号并发，5G传输速率达1734Mbps
5.支持802.11a/b/g/n和802.11ac协议
6.内置8根零阶谐振天线+超材料组件
	1
	套
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	展示互动宝
	1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）；
2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒；
3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm
▲4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
▲5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。（投标文件中提供该参数的功能截图扫描上传）
6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4
7. 连接方式：5G无线传输,自动连接
8.光源：自然光、LED灯补光
9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。
支架参数
节数：4节
自重：1KG
承重：8KG
材质：铝合金
高度：52-158CM
管径：18.5-32.5MM
	5
	套
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	AI移动示教车（含配套教学资源）
	一、多功能移动工作站参数
1、多功能移动工作站配备27寸显示屏，配备鼠标和键盘。
2、支持国产操作系统，兼容众多日常办公应用软件。
3、移动示教推车配置USB、HDMI、以太网口等接口，实现多场景的使用需求，能够满足系统全部设备使用数量要求。
4、广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448）
5、标准镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448）
6、▲采用万向软管式设计，360度任意方向可调 （提供体现此参数的产品功能截图扫描上传)
7、▲支持通过智慧实训教学软件调取多功能移动工作站的实时画面。（提供体现此参数的产品功能截图扫描上传)
8、推车采用铝合金支架，确保稳固耐用。
9、脚踏式气动升降，可上下调节高度，推车的升降范围值约25cm，整机高度（含双摄像头）的范围在190cm-220cm，适应不同身高的操作人员，提升使用舒适度。
10、采用专用静音脚轮，前轮带锁定功能，便于移动与固定。
11、隐藏式键盘位，位于把手上方，可放置键盘，并配备专用鼠标挂架，方便键鼠收纳与使用
12、配置智能一体化4K超高清摄像机、麦克风阵列、高保真扬声器等多种功能模块。
13、麦克风阵列支持6麦阵列，不低于6米拾音距离。
14、扬声器采用双10W立体声高品质双扬声音箱，确保声音清晰传输。
15、采用2D、3D降噪技术，低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。   
16、支持智能取景，根据操作人员与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景。
17、支持语音追踪功能，实时跟踪发言使用者，保证发言人实时处于画面中心。
18、支持无线投屏，将移动示教推车的画面无线投屏到大屏，无遮拦无线投屏距离约50米。
19、配备便携式电源，电池容量1025WH，AC输出电压220V，充电时间约8小时，续航时间不低于7小时。
二、第一视角采集仪：
1、800万自动对焦（分辨率3264*2448）   
2、物理防抖，标准镜头1:1幅度    
3、拍摄1080P帧速率为25帧/秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
▲4、镜头可上下方向调节拍摄角度，拍摄第一人称视角 （提供体现此参数的产品功能截图扫描上传)
5、采用镂空头戴式结构，PC框架旋钮调节大小
6、连接方式：5G无线WiFi连接
三、智慧实训教学软件参数
1、支持智慧实训教学软件调取移动数据采集推车实时观看实物展示画面。
▲2、支持4屏实物展示，支持将广角镜头画面、标准镜头画面、追踪摄像机画面、第一视角采集仪的画面同屏对比展示，支持任意画面双击放大、返回。（提供体现此参数的产品功能截图扫描上传)
3、支持实操画面展示，本地图片、本地视频、本地文件展示，旋转、缩放、拍照等教学功能。
4、支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。
5、支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看。
6、支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。
7、▲支持推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。（提供体现此参数的产品功能截图扫描上传)
8、支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。
9、微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、开始、停止等功能。
10、支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档。
系统支持图片格式、视频清晰度、文件保存路径、左右摄像头等配置设置。
11、配套教学资源
	1
	套



二、其它要求
1.本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
2.供货、安装时间
合同签订之日起30日内（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收等辅助工作。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.交货地点
采购人指定地点。
4.产品要求
按采购人提出基本技术要求生产样品，招标后不得擅自更改产品样式和降低质量，供货方提供的产品必须达到现行中华人民共和国国家、行业有关标准、技术规范的要求，保证提供的货物完全符合规定的质量、规格、性能和安全的要求，保证所有产品不存在任何安全隐患。
5.质量要求
由于本项目所采购物品使用对象是学生，对安全、健康、环保等要求高，家长、学校、社会关注度高，投标人所提供的物品须符合国家关于安全、健康、环保等方面的要求。所购产品须原装出厂的、全新的、包装完好的产品，提供正规发票或来源渠道证明、产品供应商名单和联系方式等。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。
6.供货验收
（1）供应商在交验货物时必须同时提供国家法定或授权的检验机构按照国家有关法规以及招标文件中规定的标准，对货物进行的环保（特别是甲醛含量）、质量等检验检测报告。
（2）采购人将在交付验收前随机对实训室进行环保抽检，检测结果必须达到国家相关规定要求，检测费由中标供应商支付。如果检测不合格一切后果由中标供应商负责。
（3）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全。项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。
7.售后服务
提供有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。自验收合格之日起，所有产品及配件提供不少于 3 年免费质保，质保期内全免费上门。质保期满后，供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变。
8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc109304975]
第五章  评审方法及评审标准

一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除
后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价
格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新
疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单
位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准

评标办法
	评审因素
	分值
	评分标准

	投标报价
	30
	以满足招标文件要求且报价中最低的投标人报价为基准价，其价格分得满分30分。其他投标人价格得分统一按下列公式计算：其他报价得分=（基准价/其他投标报价）×30×100%（保留两位小数）
注：评标委员会认为投标人的报价明显过低，有可能影响履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的或提供相关证明资料的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

	技术响应程度
	33
	采购文件第四章项目需求“项目清单”中所有参数均满足的得满分33分；
标注“▲”项技术参数为关键技术参数，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止；非“▲”的指标要求为一般性技术指标，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。
注：
1.投标人须编制《技术参数偏离表》，对照参数要求逐条列出并对比，未提供的视为负偏离；
2.除提供《技术参数偏离表》外，项目需求中要求提供相关证明材料的需同时提供对应材料，否则视为负偏离；
3.技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标，追究相关责任。

	总体实施方案
	6
	针对本项目提供具有科学性、前瞻性的总体实施方案，包括但不限于需求分析、安装设计、建设方案、设备布置平面图、效果图等内容
方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性强，得6分；方案基本合理、安全可行、有一定条理、基本完善、专业性一般，得4分；方案不够合理、可操作性不强，得2分；
未提供的不得分。

	供货、安装、调试方案
	6
	包括但不限于供货计划、组织实施方案、人员配置与保障、工期保障措施、质量保障措施、风险与不确定性管理措施以及安装调试方案等内容。
方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性强，得6分；方案基本合理、安全可行、有一定条理、基本完善、专业性一般，得4分；方案不够合理、可操作性不强，得2分；
未提供的不得分。

	售后服务
	6
	针对本项目提供售后服务方案，方案内容应包括但不限于人员管理规范、系统故障响应处置规范、配置管理规范，确保售后服务规范，提供售后服务承诺，包括系统试运行承诺、运维管理支持服务保证、质保期内服务承诺。
方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性强，得6分；方案基本合理、安全可行、有一定条理、基本完善、专业性一般，得4分；方案不够合理、可操作性不强，得2分；
未提供的不得分。

	培训方案
	6
	针对本项目提供培训方案，方案内容应包括培训内容、培训方式、培训时间、地点、人员及所提供产品的原理和技术性能、维护方法、排除故障等方面，确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。
方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性强，得6分；方案基本合理、安全可行、有一定条理、基本完善、专业性一般，得4分；方案不够合理、可操作性不强，得2分；
未提供的不得分。

	企业实力
	10
	1、投标人或所投产品生产厂家具有与本项目相关的软件著作权证书的，每提供一个证书得2分，本项最高得4分（提供扫描件上传）。
2、投标人或所投产品生产厂家具有符合国标GB/T27922-2011售后服务体系完善程度认证证书（十二星级）,证书覆盖范围应包含录播设备、录播系统软件、摄像机的售后服务（提供扫描件上传），满足加1分，不满足不得分。
3、投标人或所投产品生产厂家具有信息安全管理体系认证，证书覆盖范围应包含录播系统软件、管理软件及平台的研发、销售及服务相关信息安全管理活动（提供扫描件上传），满足得1分，不满足不得分。
4、投标人或所投产品生产厂家具有知识产权管理体系认证证书,证书覆盖范围应包含录播系统、管理平台、音视频远程互动系统的研发及销售（提供扫描件上传），满足得1分，不满足不得分。
5、投标人或所投产品生产厂家具有绿色供应链管理体系认证证书,证书覆盖范围应包含录播系统、管理平台的研发及售后服务（提供扫描件上传），满足得1分，不满足不得分。
6、投标人或所投产品生产厂家具有业务连续性管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书（提供扫描件上传）。每提供1份得1分，满分得2分，不提供不得分。

	业绩
	3
	投标人或所投产品制造商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供1份业绩合同得1分，最高得3分。
（提供业绩包括合同或中标通知书扫描件上传，未提供的不得分。）


















第六章   投标文件（格式）





投  标  文  件






项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：                   
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、开标一览表
四、投标产品配置及分项报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	3
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）
	

	7
	供应商信用承诺书
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                            。
主要专业技术能力有：                                     。

供应商名称（加盖CA电子公章）：                                                  
       法定代表人签章：_______________________
                          日期：______年     月     日



















参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




供应商名称（加盖CA电子公章）：                     
法定代表人签章：                          
日期：        年      月       日



















供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日
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投标函格式
致：
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：                         
邮 编：
电 话：                         
传 真：
供应商开户行：                  
账 户： 
法定代表人姓名（签章）：        
联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日

法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：                           
联系电话（手机）：                       
    单位名称：_______________________________
单位地址：                               
日期：                                    



被授权人身份证复印件
2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《投标产品配置及分项报价表》
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	




中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
[bookmark: _Toc109304977]
中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：


















关于符合本国产品标准的声明函
 
[bookmark: _GoBack]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
三、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）



                       

                                              日期：       年   月   日










[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc109304979]

四、投标产品配置及分项报价表
	产品名称
	主要规格及参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	 













五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	招标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。












6、 商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	




[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999]

主要标的信息（中标后将公示）
供应商全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




七、投标人认为应提供的其他材料
image1.png




